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第一章  投标邀请
受江苏警官学院的委托，江苏省政府采购中心就江苏警官学院安德门校区学生机房（3间）升级(JSZC-320000-SCZX-G2026-0288)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 江苏警官学院安德门校区学生机房（3间）升级 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月26日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0288
2.项目名称：江苏警官学院安德门校区学生机房（3间）升级
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	130



4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	130



5.采购需求(简介)：本次江苏警官学院安德门校区学生机房（3间）升级项目，需要对安德门校区407、301、207三间原有学生机房进行部分设备采购升级，采购设备包括台式计算机主机、服务器、显示器、部分硬盘、语音专用桌椅、机房管理软件等。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：自合同签订之日起25个工作日内完成所有设备的安装、集成、调试和交付验收。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无/本项目采购包XX专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/



（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	无



三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年8月26日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称：江苏警官学院
地 址：南京市浦口区石佛寺三宫48号
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系人：聂明辉 
联系方式：13851865006
2.江苏省政府采购中心信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区
联系人：严晓薇 、陈瑜 
联系方式：025-83668537、83668552
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。





[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]17.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19.投标文件的拒收
19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21.开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]30.签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558]32.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。











第三章  合同文本
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财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             













使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）:          （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）:         （供应商）
乙方2（全称）:          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）:          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
     采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
 品牌：                规格型号：                
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
  ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
  ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
  ¨否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
 外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：    国别：   品牌：   规格型号：         
 ¨否
 （10）是否涉及节能产品：
 ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
 ¨强制采购       ¨优先采购    
 ¨否
 是否涉及环境标志产品：
  ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
  ¨强制采购       ¨优先采购    
  ¨否
  是否涉及绿色产品： 
  ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
  ¨强制采购       ¨优先采购    
¨否
 （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：               
 大写：                           
 分包金额（如有）小写：           
 大写：                   
 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
（2）þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：   （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：合同签订生效后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%；设备到场并正常安装试运行后，经甲方初步验收合格，甲方向乙方支付至合同总价的80%；待所有设备正常运行10个工作日正式验收，正式验收合格后，甲方支付剩余费用。采购人支付预付款前，中标人应当提交等额预付款保函，保函有效期覆盖合同全部履约周期。
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点： 江苏警官学院安德门校区 
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
 收取履约保证金形式：  履约保函   
 收取履约保证金金额： 不超过合同总额的10% 
 履约担保期限： 项目正式验收合格 
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4.合同验收
（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收    ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是      ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、采购标的清单
	采购
包号
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	一
	1
	台式计算机（仅主机，不含显示器）
	工业

	
	2
	液晶显示器
	工业

	
	3
	一体机
	工业

	
	4
	硬盘
	工业

	
	5
	数字音频处理器
	工业

	
	6
	无线话筒笔
	工业

	
	7
	云桌面管理服务器
	工业

	
	8
	语音软件服务主机
	工业

	
	9
	音柱
	工业

	
	10
	IP音箱
	工业

	
	11
	学生桌
	工业

	
	12
	有线麦克风（充电防盗终端）
	工业

	
	13
	无线接收机
	工业



二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、项目总体需求
1.项目概述
本次项目拟将江苏警官学院安德门校区207、301、407三间原有机房进行改造升级。在保证教学效果的基础上，按照利旧，节约的原则，更新升级部分软硬件设备。
[bookmark: OLE_LINK3]2.建设目标和建设内容
本次项目的主要建设目标是完成407、301、207三间机房的升级建设。要求三间机房统一光纤入室，云桌面管理服务器统一管理所有终端机系统，其中207和301各安装至少两套系统，一套为语音室服务系统，一套是普通机房服务系统，根据授课需要切换。本次采购国产化台式计算机和服务器。具体建设内容如下：
（1）机房云桌面服务器更换情况。更换升级机房云桌面管理服务器，安装新的云桌面软件及指定的操作系统（可以同时控制三间机房并支持多系统切换）；
（2）407机房情况。利旧原有57台电脑，用库存的旧讲台更换现有的讲台，原57套学生桌椅利旧。57台旧电脑增换固态硬盘，更换完成后，全部安装招标单位指定的操作系统。机房内新增86寸大屏（不含OPS）加组合绿板。原教师用显示器更换升级为新显示器，原网络交换机（2台）利旧；
（3）301和207机房情况。购置新电脑（2*57=114台）（满足多系统切换），购置配套显示器116台（语音教学每间教室，教师需要两台显示器分别查看学生端和控制端情况），购置语音室专用软件两套及相关的耳机设备，更换原有电脑桌为语音专用双人和三人桌，其中301机房需购置双人语音桌10张，三人语音桌12张；207机房需购置双人语音桌4张，三人语音桌16张（两间机房内的2*56=112张学生椅利旧）。同时更换两间机房的教师讲台为语音室专用讲台各一张，配套增加教师座椅各一张。更换两间机房原老旧粉笔书写黑板为86寸大屏（不含OPS）加组合绿板各一套。两间机房内原多媒体集控设备和网络设备利旧使用，本次项目不做更换。
下图附上207机房和301机房平面图：



（4）利旧学院原有服务器改作为计算机等级考试服务器（由中标承建单位按照要求完成指定操作系统的安装）；
（5）三间机房学生桌将预留笔记本电源插口（插口做好安全防护设计）。




机房升级项目采购清单
采购清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	
	4楼普通机房（407）

	1
	硬盘
	块
	57
	

	2
	液晶显示器
	台
	1
	

	3
	数字音频处理器
	个
	1
	

	4
	无线接收机
	台
	1
	

	5
	无线话筒笔
	台
	1
	

	6
	有线麦克风（充电防盗终端）
	支
	1
	

	7
	音柱
	支
	2
	

	8
	教学软件
	套
	1
	

	9
	一体机
	套
	1
	

	10
	组合式固定搪瓷绿板
	套
	1
	

	11
	机柜
	台
	1
	

	12
	云桌面
	点
	57
	

	13
	IP音箱
	支
	1
	

	14
	辅材
	项
	1
	

	15
	拆除搬运
	项
	1
	

	16
	系统集成
	项
	1
	

	
	三楼混合机房（301）

	1
	台式计算机（仅主机，不含显示器）
	台
	57
	

	2
	液晶显示器
	台
	58
	

	3
	教学软件
	套
	1
	

	4
	一体机
	套
	1
	

	5
	组合式固定搪瓷绿板
	套
	1
	

	6
	教师桌
	张
	1
	

	7
	学生桌
（双人）
	张
	10
	

	8
	学生桌
（三人）
	张
	12
	

	9
	教师椅
	张
	1
	

	10
	静电地板
	项
	1
	

	11
	云桌面
	点
	57
	

	12
	IP音箱
	支
	1
	

	13
	辅材
	项
	1
	

	14
	拆除搬运
	项
	1
	

	15
	系统集成
	项
	1
	

	
	二楼混合机房（207）

	1
	台式计算机（仅主机，不含显示器）
	台
	57
	

	2
	液晶显示器
	台
	58
	

	3
	教学软件
	套
	1
	

	4
	一体机
	套
	1
	

	5
	组合式固定搪瓷绿板
	套
	1
	

	6
	教师桌
	张
	1
	

	7
	学生桌
（双人）
	张
	4
	

	8
	学生桌
（三人）
	张
	16
	

	9
	教师椅
	张
	1
	

	10
	静电地板
	项
	1
	

	11
	云桌面
	点
	57
	

	12
	IP音箱
	支
	1
	

	13
	辅材
	项
	1
	

	14
	拆除搬运
	项
	1
	

	15
	系统集成
	项
	1
	

	
	网络中心设备

	1
	云桌面管理服务器
	台
	1
	

	2
	服务器(机考)
	台
	0
	

	3
	系统集成
	项
	1
	

	
	语音机房配套系统（56点位计算/套）

	1
	语音软件
	套
	2
	

	
	语音专用耳机
	台
	114
	

	
	语音软件服务主机
	台
	1
	



四、技术参数要求
[bookmark: OLE_LINK5]斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求，如不满足，不能通过符合性审查。
	[bookmark: _Hlk236056400]
技术参数要求
1、 台式计算机（仅主机，不含显示器）技术参数要求
	[bookmark: OLE_LINK27]序号
	指标  分类
	一级  
指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品  规格
	CPU规格
	CPU信息
	C86架构，物理核心≥8核、主频≥3.0GHz、三级缓存≥16MB、≥16线程、内存的最高速率≥3200MT/s、通道数≥2、位宽≥64位，热设计功耗≤65W；

	2
	产品  规格
	内存规格
	内存配置容量
	≥16GB

	4
	产品  规格
	
	内存类型
	支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型

	5
	产品  规格
	
	内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1

	6
	产品  规格
	主板规格
	主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	7
	产品  规格
	
	主板支持的CPU和内存情况
	主板支持 1 颗 C86架构，物理核心≥8核、主频≥3.0GHz  的处理器，内存插槽数量≥2，支持 DDR4 U-DIMM 类型内存；整机配置≥ 2 根 8GB DDR4 U-DIMM 3200MHz 内存条。

	10
	产品  规格
	
	主板其他内置接口
	≥4个SATA接口、≥1个M.2接口

	11
	产品  规格
	
	单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥32GB

	12
	产品  规格
	
	内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥32GB

	13
	产品  规格
	存储设备规格
	固态盘数量
	≥1个

	14
	产品  规格
	
	固态存储容量
	≥512GB

	15
	产品  规格
	
	机械硬盘总容量
	无需配置，不涉及

	16
	产品  规格
	
	机械硬盘形态
	无需配置，不涉及

	17
	产品  规格
	
	固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA 等标准的插卡形态

	18
	产品  规格
	
	存储设备其他参数要求
	固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；

	19
	产品  规格
	显卡规格
	显卡类型
	独立显卡

	20
	产品  规格
	
	独立显卡显存类型
	LPDDR4

	21
	产品  规格
	
	独立显卡显存位宽
	显存位宽≥64位

	22
	产品  规格
	
	独立显卡显存容量
	显存容量≥2GB

	23
	产品  规格
	外设规格
	鼠标数量
	≥1个

	24
	产品  规格
	
	键盘数量
	≥1个

	25
	产品  规格
	
	键盘按键数目
	101 键/104 键

	26
	产品  规格
	
	键盘连接方式
	有线或无线

	27
	产品  规格
	
	键盘键程
	2.3mm~4.0mm

	28
	产品  规格
	
	键盘按键压力
	按键压力应在0.54N±0.14N

	29
	产品  规格
	
	有线键盘连接线
	≥1.5米

	30
	产品  规格
	
	键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	31
	产品  规格
	
	鼠标连接方式
	有线或无线

	32
	产品  规格
	
	有线鼠标连接线
	≥1.5米

	33
	产品  规格
	
	鼠标DPI分辨率
	800~1600

	34
	产品  规格
	
	鼠标颜色
	黑色/银色/白色等商务色系

	35
	产品  规格
	
	鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定

	36
	产品  规格
	网络设备规格
	有线网卡数量
	≥1 

	37
	产品  规格
	外部接口规格
	USB接口数量
	前面板提供不少于3个 USB 3.0接口；后面板提供不少于2个USB3.0接口

	38
	产品  规格
	
	视频接口数量
	≥2

	39
	产品  规格
	
	音频接口数量
	≥5 

	40
	产品  规格
	整机基础规格
	整机外观
	a) 产品表面无凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	41
	产品  规格
	
	状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数

	42
	产品  规格
	
	整机结构
	a)机箱符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
b)产品内部结构符合通用部件的安装需求；
c)所有输入输出接口符合相关国家或行业标准；
d)产品零部件紧固无松动，可插拔部件可靠连接，开关、按钮和其它控制部件灵活可靠，布局方便使用；
e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向合理，做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n)其它要求符合GB/T9813.1的相关规定

	43
	产品  规格
	
	机箱防护要求
	机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求

	44
	产品  规格
	
	整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel

	45
	产品  规格
	
	整机散热
	在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度符合如下要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃ ;
b)可触及面温度不高于45℃;
c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃, 出风口温度不高于45℃

	46
	产品  规格
	
	整机能效限定值
	产品能效限定值应达GB28380-2012标准中能效等级1级及以上

	47
	产品  规格
	
	机身材质
	塑料/金属等

	48
	产品  规格
	
	机身颜色
	灰色/黑色等商务色系

	49
	产品  规格
	整机基础规格
	机箱尺寸容量
	机箱体积应不大于15L

	50
	性能要求
	CPU性能
	CPU物理核数
	≥8核

	51
	性能要求
	
	CPU主频
	≥3.0GHz

	52
	性能要求
	
	CPU末级缓存容量
	≥16MB

	53
	性能要求
	
	CPU支持的内存最高速率
	≥3200MT/s

	54
	性能要求
	内存性能
	内存读写速率
	≥3200MT/s

	55
	性能要求
	显卡性能
	显示分辨率
	≥1920x1080

	56
	性能要求
	
	显卡显示芯片核心频率
	≥500MHz

	57
	性能要求
	
	显存等效频率
	≥2000MT/s

	58
	性能要求
	
	显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080

	59
	性能要求
	网络设备性能
	有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

	60
	功能要求
	主板功能
	内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥4个

	61
	功能要求
	
	主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	62
	功能要求
	
	主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	63
	功能要求
	
	I/O接口功能
	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	64
	功能要求
	显卡功能
	显卡外接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配

	65
	功能要求
	存储功能
	存储功能
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能

	66
	功能要求
	网络设备功能
	网络功能
	1) 支持网络连接、网络开启/关闭功能；
支持访问网络和数据交换功能

	67
	功能要求
	
	数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	68
	功能要求
	
	有线网卡接口类型
	支持RJ45接口

	69
	功能要求
	
	网络设备拆装
	无需配置，不涉及

	70
	功能要求
	外部接口功能
	音频接口类型
	支持3.5mm孔径3段式接口和4段式接口

	71
	功能要求
	
	视频接口类型
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口

	72
	功能要求
	
	HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	73
	功能要求
	电源功能
	电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	74
	功能要求
	操作系统及软件功能
	中文信息处理要求
	符合GB18030的相关规定

	75
	功能要求
	
	操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	76
	功能要求
	
	固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	77
	功能要求
	
	操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	78
	功能要求
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	79
	功能要求
	
	BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口

	80
	功能要求
	
	固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	81
	功能要求
	
	固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	82
	功能要求
	
	固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	83
	功能要求
	
	固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	84
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	固态存储寿命
	TBW≥300TB（条件：512GB硬盘容量）

	
	
	
	机械硬盘寿命
	无需配置，不涉及

	85
	可靠性要求
	外设可靠性
	键盘按键寿命
	≥1000万次

	86
	可靠性要求
	
	鼠标按键寿命
	≥500万次

	87
	可靠性要求
	
	键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低
于3000次，功能、外观完好

	88
	可靠性要求
	
	风扇寿命
	≥4万小时。

	89
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	电磁兼容性要求的抗扰度
	符合GB/T9254.2的规定。

	90
	可靠性要求
	
	环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T9813.1中规定。

	91
	可靠性要求
	
	环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T9813.1中规定。

	92
	可靠性要求
	
	环境条件要求的冲击适应性
	符合GB/T9813.1中规定。

	93
	可靠性要求
	
	环境条件要求的碰撞适应性
	符合GB/T9813.1中规定。

	94
	可靠性要求
	
	环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合GB/T9813.1中规定。

	95
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	MTBF测试
	MTBF(m1)≥3万小时

	96
	兼容要求
	兼容要求
	常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件。

	97
	兼容要求
	
	数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品。

	98
	兼容要求
	
	中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品。

	99
	兼容要求
	
	平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。

	100
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。

	101
	服务要求
	服务要求
	配置检查工具
	供应商提供自检测试工具。

	102
	服务要求
	
	服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	103
	服务要求
	
	服务周期
	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
b) 产品停止服务时间应提前1年告知；
c) 应明确产品发布日期

	104
	服务要求
	
	预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产桌面操作系统（麒麟、统信等同等合规产品均可）

	105
	服务要求
	
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	106
	服务要求
	
	典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	107
	服务要求
	
	厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	108
	服务要求
	
	整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年

	109
	服务要求
	
	合格证书要求
	供应商提供产品合格证。

	110
	服务要求
	
	开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导。

	111
	服务要求
	
	驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式。

	112
	服务要求
	
	兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。

	113
	供应链合规性
	供应链合规性
	产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	114
	供应链质量
	供应链质量
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	115
	供应链质量
	
	供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	116
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	117
	整机安全性要求
	整机安全性要求
	密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定

	118
	安全要求
	
	信息安全基本要求
	a) 产品应符合GB/T39276的5.2的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	119
	安全要求
	
	固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	120
	安全要求
	
	限用物质的限量要求
	符合GB/T26572中规定

	121
	

节能要求
	
	
	投标人须在投标文件中提供所投台式计算机（主机，不含显示器）对应型号、由国家确定的认证机构出具且在有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章）；证书认证型号须与投标型号一致，认证标准符合品目清单对应要求。




二、其它类技术参数要求

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位
	备注

	1
	液晶
显示器
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK16]1、显示屏屏占比≥80%；
2、显示屏分辨率≥1920x1080；显示屏屏幕比例16：9；
3、显示屏尺寸：≥23英寸；
4、支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度)；
5、支持低频闪≤-35dB；镜面反射率≤10%；
6、支持VGA≥1，HDMI≥1；
7、提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；支持色温、亮度、对比度调节；
8、提供显示器支架。
9.投标人须在投标文件中提供所投液晶显示器对应型号、由国家确定的认证机构出具且在有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章）；证书认证型号须与投标型号一致，认证标准符合品目清单对应要求。
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	台
	

	2
	硬盘
	[bookmark: OLE_LINK1]10、产品规格：≥480G；写入速度：≥430M/S；
11、硬盘尺寸：2.5英寸/7毫米；接口：SATA；
	57
	块
	

	3
	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK15]数字音频处理器
	12、外观：机器≥1.5U标准机架式，前面板除开关外不含任何旋钮；接口要求：≥4路凤凰状话筒，≥2路6.5话筒输入，≥3路线咱输入，≥3路线路输出,话筒前四路自带48V供电;
13、支持232接口控制，可实现软件控制、可控展网络接口，带静音控制口；优先机制: 支持无线话筒、鹅颈话筒优先机制;话筒非线性失真： ≤0.5%；                                                                                                                                                                 
14、线额定输入电压：不平衡式话筒输入（低阻600Ω）：10mV；线路输入：300mV；额定输入阻抗：话筒输入： 3KΩ；线路输入： 10KΩ；额定输出电压：线路输出： 0dB±1dB，负载阻抗≥600Ω；功率放大输出：≥2X150W，定阻4-8Ω；频率响应：20—20KHZ（+0.5dB)；
15、▲反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度≥22dB；（需提供列有技术参数且完整的厂家产品彩页或产品说明书或白皮书或第三方检测证明或软硬设备相关功能盖章截图等证明材料）
16、▲回声消除（AEC）：回声消除尾音长度：≥520ms;回声消除幅度：≥75dB;收敛速度：≥70dB/s；（需提供列有技术参数且完整的厂家产品彩页或产品说明书或白皮书或第三方检测证明或软硬设备相关功能盖章截图等证明材料）
17、信噪比（S/N)：≥110dB；声场不均匀度：≤3.7dB；信号处理延时：≤7ms；噪声电平：线路输出： ≤1mV ；功放输出：≤20mV；增益差：≤0.13dB；功放保护：开机保护、短路、直流和过热保护装置。
	1
	个
	

	4
	无线接收机
	18、具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应恶劣环境使用；通讯频率：740-790MHz；
19、充电电压 :USB Type C 5V；有效距离 :>10米；采样率:48KHz 16bit；频率响应:60Hz ~ 12.5KHz； 
20、工作电流：发射 110mA 接收 160mA；待机电流：发射<1uA 接收 60mA；
	1
	台
	

	5
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]无线话筒笔
	21、集成2.4G、UHF、IR（红外）三种无线传输模式融合使用；通讯频率：740-790MHz；灵敏度：92dB；信噪比：80dB； 
22、采用2.4G、红外两种对频方式，根据环境自动选择；
23、话筒频率响应范围：48K,16bit，60~12.5KHz；
24、话筒同时具备电子教鞭、PPT翻页功能；
25、通过三种协议解决无线教学话筒受干扰、易串频、音质差、笨重、维护麻烦、难管理等问题；采用全数字化传输，DSP信号处理，数字调试，智能管理；
26、开机自动检测工作环境，自动选择两种协议中干扰少的协议对频；
27、专业级话筒音质，48K,16bit，60~12.5KHz宽频响，没有延时感；支持无线充电，自动检测充电状态，充满自动断电保护；内置1400mA锂电，全智能充电管理，配合无线充电功能，长续航，零维护；
28、集成智能传感器，放下静音，拿起说话；超时不用，自动待机；集话筒、激光教鞭、无线PPT翻页三种使用功能一身，支持按键功能定制；内置咪芯，同时支持外接头戴、领夹麦方便不同应用；
29、OLED显示屏，清晰显示系统状态及参数，支持显示界面定制；
30、集成智能传感器，放下静音，拿起说话；超时不用，自动待机；支持智能话筒充电防盗终端、有线麦克风（充电防盗终端）配套使用。
	1
	台
	

	6
	有线麦克风（充电防盗终端）
	31、采用总线的设计方式，话筒口只采用一根总线与功放、中控、供电、音频输入与输出进行通信；
32、具有话筒无线充电功能；上课管理功能需求：教师上课插卡或者刷卡，智能话筒充电防盗终端认证后自动解锁，教师才可以取出使用；刷卡认证失败，智能话筒充电防盗终端保持锁闭状态，防止话筒丢失，杜绝非法使用；下课管理功能需求：智能话筒充电防盗终端没有检测到话筒归位时，终端自动音频提醒教师交回话筒。
33、具有弱电开关与IO接口，可以扩展对第三方设备进行逻辑联动管理功能，具有高档LED航空防水自锁按键，一键取出话筒功能；具有网络接口：设置IP后，终端可以脱离中控独立运行，解决用户各种使用场景；
34、具有语音控制设备功能；音频传输方式：可内置无线接收模块，无线采用数字U段传输方式；
35、对频方式：具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应恶劣环境使用；可选配无线接收机内置，无线话筒传输方式：集成2.4G、UHF、IR（红外）三种无线传输模式融合使用。
36、鹅颈话筒：与充电底座于一体，试音距离超过50CM；接口方式：两路音频输出、R232串口等。 
	1
	支
	

	7
	线性音柱
	37、音箱类型 1-way,全频；结构组成(口径/音圈) 4x3"；
38、频率范围 ：120Hz-20KHz；
39、特性灵敏度级(1W/1m)：97dB；最大声压级：117dB；
40、额定功率 100W；最大功率 200W；额定阻抗：8Ω；
41、辐射角(HxV) 100°X 20°；
42、接线形式：2 X speakon IN/OUT；箱体结构 ：倒相式；箱体材质：夹板；
	2
	支
	

	8
	教学软件
	43、▲全面兼容Windows 10、Windows 11操作系统，以及银河麒麟、统信、中科方德、鸿蒙等国产桌面操作系统，支持Windows操作系统和国产桌面操作系统的混合使用。适配LoongArch、ARM、X86等架构，支持国产龙芯、飞腾、华为麒麟、华为盘古、海光、兆芯以及intel、AMD 等主流 CPU（需提供列有技术参数且完整的厂家产品彩页或产品说明书或白皮书或第三方检测证明或软硬设备相关功能盖章截图等证明材料）；
44、软件支持多种语言界面版本，满足不同外语教师灵活使用软件；软件的加密方式支持：加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式；
45、▲屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生；（需提供列有技术参数且完整的厂家产品彩页或产品说明书或白皮书或第三方检测证明或软硬设备相关功能盖章截图等证明材料）
46、▲讨论：教师可以组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论；（需提供列有技术参数且完整的厂家产品彩页或产品说明书或白皮书或第三方检测证明或软硬设备相关功能盖章截图等证明材料）
47、文件管理：有文件分发、收集、提交功能，可拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大；屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（≥36个）；课堂策略控制：在课堂上，教师可以设置上网策略、应用程序策略、USB、CD使用、打印限制策略，对不同学生设置不同策略；网络白板：教师通过导入图片、文档或截图创建白板，将白板内容共享给学生，学生和教师可以共享在白板上通过绘图工具和文本书写完成学习任务； 
48、抢答和竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可，即可作答；标准化考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，教师导入word、ppt、excel、pdf等文档类型，直接生成答题卡用于学生作答。
	3
	套
	3间

	9
	一体机
	49、屏体要求：86英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9)；亮度：≥300cd/m2、对比度：≥5000:1、屏体物理分辨率≥3840*2160；
50、防眩光功能：采用 4mm 厚 AG 钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于 1%；触摸技术：红外感应技术，支持安卓、windows 系统20笔或以上同时书写；
51、整机开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷；设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频；支持OPS一键还原；
52、安卓系统版本14.0 或以上，内部缓存容量（RAM）：≥4GB ；内部存储容量（ROM）：≥32GB；内置双路 WIFI，支持 AP 热点，Wifi : 2.4GHz / AP : 2.4GHz/5GHz；
53、一键调整分辨率: 可通过及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例；整机支持一键黑屏节能 70%；
54、信源通道自动识别：设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转；
55、童锁开关：产品应支持童锁开关功能，当开启童锁功能后，界面将被锁住，避免学生随意操作出现的系统故障问题；
56、悬浮菜单：在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启用应用软件、随时批注擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源可通过多指调用到屏幕任意位置。悬浮菜单中的应用可根据使用需求进行应用或功能的替换；
57、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势滑动，调取熄屏、批注、桌面、半屏模式功能。
	3
	套
	3间

	10
	组合式固定搪瓷绿板
	58、整体规格:4200mm×1300×180mm(按教室现场尺寸及触控一体机尺寸调整) ；结构：单层，二块固定，保证与触控一体机尺寸配套，无多余空隙，触控一体机居中安装；绿板两侧安装；
59、书写板面：采用厚度≥0.4㎜E3或JFG搪瓷板面；夹层材料：采用厚度≥10mm，7层瓦楞纸板，容重为25kg/m³；
60、背板：优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.3mm；镀层牢固、钢性好，不变形，整板无拼接；
61、板面、衬板、背板粘贴：使用黑板环保专用多元醇胶，机械化流水线制作，高温一次成型，粘合牢固、板面平整经久耐用、永不脱壳；边框：整体采用豪华高强度工业电泳铝合金；颜色为哑光白银，横、立框采用双层加强结构；
62、包角材料：采用抗老化、抗疲劳ABS工程塑料，四周包角不小于R40mm的圆角，抗冲击力强，结构牢固、耐磨、抗拉、不变形，造型美观、经久耐用；
	3
	套
	3间

	11
	机柜
	63、550宽*450深*12U高（±10mm）；前面玻璃后门钢板；立柱1.5mm，其他1.0mm。
	1
	台
	

	12
	云桌面
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]64、CPU支持飞腾(FT-2000+)、华为（麒麟990、盘古900、麒麟9000C、麒麟9006C）龙芯(3A5000/3A6000)、兆芯、海光国产芯片，管理端与客户端操作系统支持windows、Kylin V10、统信UOS最新版国产操作系统；
65、▲充分考虑终端桌面还原和个性化的双重需求，在桌面全部盘符采用还原模式下，系统对管理员指定的终端文件和注册表键值可以直接同步保存在云服务器上，终端同步文件具备：手动上传，开机下载；手动上传，离线下载；自动上传，开机下载三种模式以满足各类软件的需求；（需提供列有技术参数且完整的厂家产品彩页或产品说明书或白皮书或第三方检测证明或软硬设备相关功能盖章截图等证明材料）
66、为保证系统的安全，防止系统感染病毒，镜像格式采用加密的文件格式，而非是通用的VHD和IMG格式；创建的镜像不能在微软系统下用磁盘工具挂载成磁盘浏览和修改，防止数据泄露；为节省终端缓存空间，系统具备重建缓存、回收所有缓存、回收非菜单项缓存的功能；
67、▲云平台同时支持C/S模式及B/S模式。系统镜像采用全生命周期管理的树状结构目录展示，每个镜像下可以制作并展示出兄弟和父子快照节点，而非单一线性结构；（需提供列有技术参数且完整的厂家产品彩页或产品说明书或白皮书或第三方检测证明或软硬设备相关功能盖章截图等证明材料）
68、终端内置与服务端管理平台配套的受控组件，管理平台可向任意云终端发送远程命令，包括自动时间校对、远程开关机等；
69、管理员可以自定义任意终端的启动显示菜单，可以把同一个镜像下的不同快照节点同时加入启动菜单，便于使用者自行切换环境；提供镜像映射功能，系统镜像通过映射可以在服务器端资源管理器中直接映射成操作系统盘符，管理者可以直接向镜像中拷贝数据；
70、提供高效客户端设置功能：系统具备客户端电脑群组管理功能，可以将不同的客户端电脑划分成不同的群组进行管理，以便和各个部门一一对应；系统管理员还可以统一设置客户端电脑的机器名、IP地址、所需要启动的镜像等参数；
71、系统应具备终端禁止共享的安全设置；系统具备报警功能，对于CPU、硬盘的温度变化以及磁盘利用率等数据，可以设定相应的阀值及持续时间，并对超标终端进行报警；
72、系统管理员可以在软件中远程监看客户端电脑的屏幕并进行远程控制；系统管理员远程控制客户端电脑时，必须具备直接控制和授权控制两种方式；在授权控制时，远程控制必须得到客户端电脑使用者的许可；
73、能够提供在WEB管理端通过虚拟机制作快照和客户端制作快照两种方式；
74、在不修改交换机配置的情况下，终端无条件跨网段，支持外部交换机提供DHCP、固定IP、自动提供三种方式，为保证网络数据可查，跨网段不能采用在服务器或其他机器安装代理软件的方式；
75、▲充分考虑机房、教室双显示器，外接大屏的使用需求，可以在管理端对任意终端音频输入、输出设置使用设备；对单屏、双屏使用所涉及的克隆、扩展、主屏幕以及每块屏幕的分辨率、缩放比进行设置；（需提供列有技术参数且完整的厂家产品彩页或产品说明书或白皮书或第三方检测证明或软硬设备相关功能盖章截图等证明材料）
76、支持自动增量快照维护，在设定时间，系统可以对指定终端自动安装的应用程序，安装完毕后，所有终端在相同快照节点还原启动下，这些指定终端上新装个性化软件不会被还原，可以直接使用；
77、具备手动配置资产盘点表的功能，可以为用户资产添加终端类型、品牌、质保期限等相关数据，也可以为每台终端添加图片数据并展示出来，展示硬件资产可以根据终端类型自定义分类展示，展示方式分为列表展示和图标展示两种；
78、充分考虑用户硬盘大小容量的兼容性，支持设置镜像快照单节点缓存模式或多节点缓存模式。多节点缓存模式下，用户可以在启动菜单中加入一个镜像下的多个快照节点，同时缓存一个镜像下的多个快节点；单节点缓存模式下，用户只能在启动菜单中加入一个镜像下的一个快照节点，只能缓存一个镜像下的一个快节点；
79、云平台支持桌面地图，云服务器在地图中可以显示位置所在，管理员可连接到服务器查看并管理终端的情况，提供给用户远程到服务器的功能，包括VNC连接、WEB连接和mstsc连接三种方式。
	171
	点
	3间

	13
	IP音箱
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]80、壁挂式网络音频解码音箱，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器，需对接学院原有DSPPA（迪士普）IP 网络广播打铃系统。
	3
	支
	

	14
	辅材
	81、407机房包括六类网线x150米、电源线RVV护套线x50米、10米高清线、音频线、触控线、PVC管材；机柜螺丝、膨胀管、自攻螺丝、膨胀螺栓；标签打印纸、扎带、电工胶布等；座位标签，桌面式电源接口x57（含材料）；投影机拆除后，吊顶修复一块，含材料等。301机房包括六类网线x100米、电源线RVV护套线x50米、10米高清线、音频线、触控线、PVC管材；机柜螺丝、膨胀管、自攻螺丝、膨胀螺栓；标签打印纸、扎带、电工胶布等；座位标签；投影机拆除后，吊顶修复一块，含材料等。207机房包括六类网线x100米、电源线RVV护套线x50米、10米高清线、音频线、触控线、PVC管材；机柜螺丝、膨胀管、自攻螺丝、膨胀螺栓；标签打印纸、扎带、电工胶布等；座位标签；投影机拆除后，吊顶修复一块，含材料等。
	1
	项
	

	15
	拆除搬运
	82、407机房机柜拆除搬运至指定位置；机柜内多余服务器、交换机搬运至指定位置；讲台拆除搬运至指定位置、黑板拆除搬运至指定位置；投影机拆除、幕布拆除搬运至指定位置。301机房电脑设备拆除搬运至指定位置；学生桌拆除搬运至指定位置；讲台拆除搬运至407安装；投影幕布拆除搬运至指定位置；黑板拆除搬运至指定位置。207机房电脑设备拆除搬运至指定位置；学生桌拆除搬运至指定位置；讲台拆除搬运至指定位置；投影幕布拆除搬运至指定位置；
黑板拆除搬运至指定位置。
	1
	项
	

	16
	系统集成
	83、407机房机柜更换，机柜线路整理；计算机电脑安装固态硬盘，系统重新做，加入云管理；一体机安装，黑板安装，含线路铺设；讲台安装、以及讲台内设备安装，线路连接等；301机房学生桌、讲台安装；电脑安装以及强电线、弱电线连接；一体机安装，黑板安装以及线路铺设；学生桌内线路集成；讲台内线路；原功放、音响、录播等设备线路及系统重新安装调试等。207机房学生桌、讲台安装；电脑安装以及强电线、弱电线连接；一体机安装，黑板安装以及线路铺设；学生桌内线路集成；讲台内线路；原功放、音响、录播等设备线路及系统重新安装调试。网络相关设备里包括服务器操作系统安装、相关应用软件安装以及网络配置、调试等。
	1
	项
	

	17
	教师桌
	84、钢木结构：台面为≥18mm厚，用A级橡胶木板，圆角圆边处理。桌面预留过线孔，并配置孔盖；台身为全钢制结构，桌腿为50mm*50mm*壁厚1.2mm方管焊接，尼龙内塞可调节脚套。连接管为50*25*1.2及25*25*1.2mm方管；两侧为加宽钢制走线槽，线槽厚度≥0.8mm；腰型散热孔设计。便于强弱电分散布线。桌下方有两处空腔设计，厚度≥0.8mm；一处用于放置主机和线材等设备，带两个钢制门板带锁，底部预留穿线孔；一处机柜设计，用于放置交换机等设备；所有钢板折弯冲压腰型散热孔。隐藏走线，正面无外露线材。钢架表面高温静电喷涂处理。
85、产品规格：1800*700*760 mm（±10mm），钢木结构，台身为全钢制结构，台面要求使用A级板材，采用环保水性油漆，五底三面，环保要求至少达到E0/ENF 级。提供第三方检测机构出具的水性油漆检测报告（检验检测依据至少符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、JC/T1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》；
	2
	张
	

	18
	学生桌
（双人）
	86、钢木结构：台面为≥18mm厚，用A级橡胶木板，圆角圆边处理。桌面每人位预留过线孔预留电源接口；台身为全钢制结构，桌腿为50mm*50mm*壁厚1.2mm方管焊接，尼龙内塞可调节脚套。连接管为50*25*1.2及25*25*1.2mm方管；两侧为加宽钢制走线槽，线槽厚度为≥0.8mm；腰型散热孔设计。便于强弱电分散布线。桌下方有空腔设计，厚度为≥0.8mm；用于放置主机和线材等设备，带两个钢制门板带锁，底部预留穿线孔；折弯冲压成型，腰型散热孔。正面无外露线材。钢架表面高温静电喷涂处理。
[bookmark: OLE_LINK2]87、产品规格：1400*600*780mm/1160mm（±10mm）(三面隔板)。桌面上5mm纯色有机板围挡，高度380mm（±10mm）。整体钢木结构，台身为全钢制结构，台面要求使用A级板材，采用环保水性油漆，五底三面，环保要求至少达到E0/ENF 级。提供第三方检测机构出具的水性油漆检测报告（检验检测依据至少符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、JC/T1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》；
	14
	张
	

	20
	学生桌
（三人）
	88、钢木结构：台面为≥18mm厚，用A级橡胶木板，圆角圆边处理。桌面每人位预留过线孔预留电源接口；台身为全钢制结构，桌腿为50mm*50mm*壁厚1.2mm方管焊接，尼龙内塞可调节脚套。连接管为50*25*1.2及25*25*1.2mm方管；两侧为加宽钢制走线槽，线槽厚度为≥0.8mm。腰型散热孔设计；便于强弱电分散布线；桌下方有空腔设计，厚度为≥0.8mm；用于放置主机和线材等设备，带四个钢制门板带锁，底部预留穿线孔；折弯冲压成型，腰型散热孔；正面无外露线材；钢架表面高温静电喷涂处理。
89、产品规格：2100*600*780mm/1160（±10mm）(三面隔板)。桌面上5mm纯色有机板围挡，高度380mm（±10mm）。整体钢木结构，台身为全钢制结构，台面要求使用A级板材，采用环保水性油漆，五底三面，环保要求至少达到E0/ENF 级。提供第三方检测机构出具的水性油漆检测报告（检验检测依据至少符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、JC/T1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》；
	28
	张
	

	21
	教师椅
	90、尺寸：≥550*560*900mm；椅座参数：办公透气网布饰面；透气和防静电性能优越；一次性成型阻燃定型海绵；椅背：尼龙背架；扶手：PP扶手；椅架：≥φ25*2.0mm管烤漆弓形架。
	2
	张
	

	22
	静电地板
	91、407机房根据实际情况修补。301机房要求接近原有教室，修补3-4块。207机房要求接近原有教室，修补至少3-4块。
	1
	项
	

	23
	云桌面管理服务器
	92、CPU：C86架构、单颗 CPU物理核心数量≥16，线程≥32，主频≥3.0GHz，配置≥2 颗；
93、内存：≥32GB；
94、硬盘：≥480G SSD *1；硬盘：≥960G SSD *2 ；
95、阵列卡：≥1个阵列卡；板载网卡：≥2*万兆光口，≥2*千兆电口；
96、电源：≥2*800W电源。
	1
	台
	

	语音机房配套系统（56点位计算）

	24
	智慧语音实验室软件
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK24]智慧语音实验室软件要求至少包含课堂教学、口语考试、外语教学管理三部分软件功能模块：
一、课堂教学
97、外语课堂教学
  具备账号登录和匿名等登录模式；在任意教室，教师账号登录都可以自动加载外语教学平台的教室布局图，当前教学班的学生数据，按座位显示学生姓名和照片，方便教师识别；
  屏幕广播：将教师屏幕、桌面声音和麦克风声音广播到学生屏幕；教师暂停屏幕广播，学生屏幕将显示最后的静态画面，此时教师作桌面操作过程界面不会广播至学生桌面。
  学生发言：教师可以选择学生进行发言，也可以允许学生自主发言；全班学生听到发言学生的声音，同时能看到该学生的影像画面；学生发言次数自动汇入外语教学平台，计入平时成绩；
  学生示范：教师可以选择学生进行示范，全班学生能看到和听到示范学生的屏幕和声音，同时能看到该学生的影像画面；学生示范次数自动汇入外语教学平台，计入平时成绩；
  课堂教学过程中任意时间，学生都能看到教师的影像显示，教师的面部表情、发音口型清晰可见；
98、听写训练
  教师可以播放音视频素材，提供改错文本或对照文本，学生根据教师要求做听写、听力填空或听力改错训练，系统统一收集学生听写、听力填空或听力改错结果并汇入外语教学管理平台，形成课堂记录，供教师教研、学生回顾和教学研究；教师和学生均可导出记录；
  训练过程中教师可实时查看学生提交进度，统一控制学生停止答题；
  训练结束后系统自动批改，生成评价，统计错误数量；学生可查看自己的训练和系统批改结果；
  训练结束后教师可任意选择学生讲评，界面显示学生训练和系统批改结果，支持学生结果标准文本对比，用不同颜色标记差异，包括新增和删减；
99、口语训练
  教师可以播放音视频素材，学生根据教师要求做口语训练，支持分段多轮训练模式，系统自动录音并汇入外语教学平台，形成课堂记录，供教师讲评、学生回顾和教学研究；教师和学生均可导出录音；
  训练结束后教师可任意选择学生讲评；界面具备录音波形显示功能，方便教师快速确定学生有效录音位置；界面具备标记显示功能，方便教师快速定位到标记位置；
100、口语讨论
  教师组织学生分组讨论统一控制训练全过程，设置分组模式，支持预设和随机等分组模式；学生根据要求进行多人双向讨论；系统统一收集学生讨论结果供教师讲评；训练全过程数据自动汇入外语教学平台，形成训练记录，供教师教研和学生回顾；教师和学生均可导出训练记录；
  讨论结束后教师可任意选择小组讲评；界面具备录音波形显示功能，方便教师快速确定小组讨论有效录音位置；界面具备标记显示功能，方便教师快速定位到标记位置；
101、朗读训练
   教师提供朗读文本，学生根据教师要求做朗读训练，系统统一收集学生朗读结果并汇入外语教学平台，形成课堂记录，供教师教研、学生回顾和教学研究；教师和学生均可导出记录；
102、笔译训练
  教师统一控制训练全过程，选取笔译原文和译文，支持学生对照翻译原文全屏撰写译文；系统自动分发给学生进行笔译训练，并统一收集学生译文、修订内容供教师讲评；训练全过程数据自动汇入外语教学平台，形成训练记录，供教师教研和学生回顾；教师和学生均可导出训练记录；
  学生翻译完成后，AI自动评分，根据评分反馈修改译文，达到合格标准再提交；
  训练结束后教师可任意选择学生讲评，界面显示翻译原文、学生译文、同伴批改，支持译文修订对比，用不同颜色标记差异，包括新增和删减；支持多人对比讲评； 
103、口译训练
  教师可以播放音视频素材，附带文稿，学生根据教师要求做交替传译、同声传译和视译训练，支持分段多轮训练模式，系统自动录音并汇入外语教学平台，形成课堂记录，供教师讲评、学生回顾和教学研究；教师和学生均可导出录音；
  训练过程中教师可监听任一学生，发现问题可一键标记添加问题标注；教师可用于标注的典型问题，包括：增译、漏译、误译、语法错误、表达不地道、发音问题、无意义语气词、语速不当、未恰当使用口译技巧等；
  训练结束后教师可任意选择学生讲评，支持只听原音、只听译音、源译分离、源译混合音频播放；界面显示同伴的评价等级、标注问题和评语；界面具备录音波形显示功能，方便教师快速确定学生有效录音位置；界面显示监听时的问题标记，方便教师快速定位到标记位置；支持多人对比讲评；
104、外语课堂互动
   教师可以在不中断屏幕广播的状态下，叠加进行单选、多选、填空、简答、录音、文件收发等多模式课堂互动；课堂互动参与次数自动汇入外语教学平台，计入平时成绩； 
   单选模式具备选择枝柱状图显示；多选模式和填空模式具备词云显示；简答模式和录音模式具备卡片显示；
   签到模式，教师发起全班签到，学生在规定时间内确认签到，未签到学生标记为缺勤；签到数据自动汇入外语教学平台，计入平时成绩；
   具备文件收发功能，教师可向所有人、指定学生、指定分组下发文件；
105、花名册
   花名册显示全班学生的个人信息和学习数据，包括：学生姓名、头像、平时成绩、考勤、作业递交率、作业得分、课堂活动参与率、发言次数、互评得分、教师评价等数据；教师可置顶显示需要重点关注的学生信息；教师可按列排序显示学生信息； 
   提供本学期和本节课的班级数据统计图；自动生成教学班的学情雷达图；自动生成学生特性标签，可点击标签筛选学生；
   教师可以选择特定学生，查看该学生的学情数据，包括：出勤率、发言次数、课堂活动次数、作业成绩、作业提交率、回帖数、教师评价等数据；
   教师可以对特定学生进行评价或组织学生互评；评价数据自动汇入外语教学平台，计入平时成绩；
   教师可以导出花名册全部维度学生数据（Excel格式）；
106、教案
   教师在任意教室使用账号登录智慧语言实验室教学，教师不需要带U盘，系统自动同步外语教学平台的教案；教案按单元展开，每个单元内包含课前预习、课件、课堂训练和课后作业； 
    教师可以一键打开教案内的课件做广播教学；
    教师可以一键打开教案中的课前预习和作业，布置课前预习和课后作业；具备设置作业信息、备注、添加附件、截止日期和是否允许补交功能；
    教师可以一键打开教案中预设的课堂训练，系统自动播放训练素材，自动启动口语训练或其它专项训练，简化教师上课操作复杂性；
107、作业
    在一个界面中统一显示所有进行中和已截止的作业；显示每个作业的剩余天数和提交人数；
    教师可以布置作业给学生，设置作业信息、备注、添加附件、截止日期和是否允许补交，到截止日期系统自动停止学生递交作业；设置允许补交的作业到期后可以继续提交作业，系统自动标记为补交的作业；
    作业形式包含微课预习、资料预习、笔译、开放式、口语等；可以直接选取外语教学平台教案中课前预习和作业布置给学生；课堂上布置的作业自动同步到外语教学平台，不需要教师再到外语教学平台重新布置；
    教学软件自动同步外语教学平台课程教案中学生提交的微课预习、资料预习、笔译、开放式、口语等作业。
二、口语考试
108、支持全国翻译专业资格考试（CATTI）、专业英语四八级考试（TEM）、汉语水平考试（HSK）等国家级口语考试，口语考试产品成熟稳定；    考试全过程自动完成，杜绝教师误操作；考试结束后，提供验证机制，学生能够回听考试的录音，确保答案真实有效；学校可以用口语试卷编辑工具实现自主命题，系统完全覆盖朗读、复述、演讲、问答和讨论等题型，支持文字、图形、音频和视频等内容；录音采用mp3格式，支持双备份和容错模式，可支持视频节目作为情景对话场景；系统支持单人或多人模式阅卷，支持学生准考证号码和姓名隐藏，教师阅卷只需点击播放答题录音，然后根据评分向导评分，确保阅卷评分的公正公平；系统支持试题浏览模式和考生浏览模式，教师可根据个人喜好选择，提高阅卷效率；阅卷完成系统支持成绩统计并导出；支持各语种的语音合成，帮助学生语音合成训练，方便老师出听力试卷，自动把文字合成为声音，合成后可以保存为MP3形式。
三、外语教学管理平台
109、平台采用B/S架构，不需要安装客户端，通过浏览器实现所有功能操作；支持在校园网内私有云部署，在不连接互联网的情况下正常使用，不影响教学；
110、▲教师可以新建课程知识图谱，组织教学内容；每个知识图谱具备增加、删除多级子知识点功能，设置知识点之间的关联关系，为课程教案中的每个课程资源或教学活动设置关联知识点，查看每个知识点所关联的全部教学内容；支持知识图谱的可视化展示；支持通过知识点统计教学目标覆盖率；（需提供列有技术参数且完整的厂家产品彩页或产品说明书或白皮书或第三方检测证明或软硬设备相关功能盖章截图等证明材料）
111、教师准备课程教案，按单元组织微课视频、课件、课前预习、课堂训练、课堂测验、课后作业或其它教学资源功能，单元中的每个教学活动和资源都可以关联知识图谱中的知识点；教师上传课程资源的格式包括：MP4、MP3、DOC、PPT、XLS、PDF、TXT、JPG、PNG等； 教师可以新建教案和选择已有教案模版快速创建教案进行修改，可以在教学活动中直接使用已有教案内的资源或活动，降低教师课前准备的工作量；支持新建单元、合并单元、修改单元名称功能；提供单元合并按钮，一键将两个单元自动合并成一个单元；支持鼠标拖拽移动单元调整顺序； 教案支持个人作业和小组作业准备功能，教师可以给个人和小组布置作业，包括：微课预习、资料预习、笔译、开放式、口语等作业，每一个作业都可以关联知识图谱中的知识点；教师可以准备课堂训练，包括：听写、朗读、写作、口译、笔译、开放式等训练；准备完成后，教师可以在课堂上一键打开预设的课堂训练，系统自动播放训练素材，自动启动听写、朗读、写作、口译、笔译、开放式等训练，学生根据教师要求做训练，系统统一收集听写、朗读、写作、口译、笔译、开放式等训练结果并汇入外语教学平台，形成课堂记录，供教师教研、学生回顾和教学研究；教师和学生均可导出记录；每一个课堂训练都可以关联知识图谱中的知识点；
112、教师可以借助人工智能轻松制作教学和考试素材；支持音频转文字、图片文字识别；支持文本查找替换；支持一键降低、提高文本难度；支持一键切换文本风格，包括：口语化，学术化，专业化，文学化；
113、支持文本合成音频。支持多语种合成，包括但不限于：汉语、英语、俄语、法语、德语、日语、西班牙语、阿拉伯语、韩语等语种；支持多口音语音合成，包括但不限于：中文-普通话，中文-台湾普通话，英语-英国口音，英语-美国口音，英语-非洲口音（南非），英语-印度口音，西班牙语-西班牙口音，西班牙语-墨西哥口音等，支持多角色；支持语速调节；
114、支持机器翻译，按句段进行文本翻译，生成平行语料；翻译语种包括但不限于：中文、英文、俄文、法文、德文、日文、西班牙文、阿拉伯文、韩文等；
115、支持在音频选定位置智能添加空白间隔，间隔前后包含提示音，满足交传训练需求；
116、支持一键调整语速，语速范围包括：0.5倍，0.8倍，1倍，1.2倍，1.5倍等；
117、支持导出编辑结果；包括：文本、参考译文、语音MP3文件；
118、讨论答疑
   每个教学班拥有专属讨论区，仅授课教师和本班学生可以参与在线交流；教师和学生可以在讨论区发帖提问，教师学生均可回贴；主贴、回帖可以继续回复或点赞；支持图片和字体格式；支持为主贴设置分类； 教师有权置顶、删除帖子；支持帖子主题和分类搜索帖子；
119、作业
   支持教师布置作业给学生，每类作业有专有活动设计、执行与评价形式；支持设置作业信息、备注、添加附件、截止日期和是否允许补交；到截止日期系统自动停止学生递交作业；设置允许补交的作业到期后可以继续提交作业，系统自动标记为补交的作业；作业形式包含微课预习、资料预习、笔译、开放式、口语类型作业；小组作业支持教师对教学班内预设的所有小组布置作业，一个小组只需递交一份作业，预设作业支持直接选取平台课程教案中的资料作为作业布置给学生；作业总览，平台按照教学班自动汇总、统计所有作业；在一个界面中展示进行中作业、已截止作业、作业剩余天数和作业递交情况；批改作业，学生在线完成作业递交系统自动批改，系统不能批改的部分由教师手动批改，教师可以修改系统批改的部分；教师在批改作业过程中可以按照学生姓名、学号和作业递交情况进行排序，查看整体作业情况；教师能够对学生作业批阅分数等级，撰写评语，内容修订、问题标记等；作业标星，教师在批改过程中可以标星学生作业，可以统一查看所有被标星过的学生作业；课堂作业讲评，教师在课堂内直接讲评学生作业，查看学生完成作业成果，展示等级分数评语等批阅内容；批阅后作业直接生成分数，汇总到成绩统计；
120、成绩
   平台自动汇总、统计学生学习数据，按照课程分类显示；课程数据总览，用雷达图、柱状图和折线图等形式显示当前课程所有教学班的平均数据和各教学班之间的数据对比情况，数据包括：学情总览、知识图谱、考勤、作业、课堂活动、互评、课堂加分等；教学班数据总览，显示当前教学班学生的学习数据和每堂课的详细数据，包括：学情总览、学生知识图谱、考勤、作业、课堂活动、互评、课堂加分等；知识图谱显示当前教学班在课程知识图谱中每个知识点的得分；
121、▲支持教师根据实际需要，自主设计评分公式，系统自动汇总生成学生的总成绩；评分公式由多个维度组成，可自由设定每个维度在总成绩里的占比，评分维度包括：考勤、课堂发言、课堂教学活动、课堂评价、讨论答疑、作业等；平台根据评分公式，实时生成学生成绩列表，成绩列表显示学生每个维度的详细数据和得分；所有学生数据实时更新，不需要老师手动上传；教师可以调整评分维度里单个学生的最终得分，系统根据调整后的得分生成学生总成绩；（需提供列有技术参数且完整的厂家产品彩页或产品说明书或白皮书或第三方检测证明或软硬设备相关功能盖章截图等证明材料）
122、课程评价
   班级总体评价：从学期开始，汇总课前、课中、课后全流程全要素数据，生成课程报告；基本信息包括课程名称、时间段、学生数、上课次数；教学目标达成度统计，按知识点统计任务完成率、任务平均成绩、参与率等；常见问题分析，以词云和图表形式呈现高频问题和问题发生趋势变化；活跃度分析，以图表形式呈现学生热力值变化趋势、周期平均出勤率、平均课堂活动参与率、点赞数、发言数、作业平均递交率和平均成绩；
班级阶段性评价：从学期开始，每两周汇总课前、课中、课后全流程全要素数据，生成学情双周报；基本信息包括课程名称、时间段、学生数、上课次数；教学目标达成度统计，按知识点统计任务进展、任务平均成绩、参与率等；常见问题分析，以词云和图表形式呈现高频问题和数量；活跃度分析，以图表形式呈现学生平均热力值变化趋势、学生学习活跃度、课堂表现、作业完成情况；
  学生个人总体评价：从学期开始，汇总课前、课中、课后全流程全要素数据，生成个人总体报告；基本信息包括课程名称、时间段、上课次数；学习目标完成度统计，按知识点统计任务完成率、任务成绩；常见问题分析，以词云和图表形式呈现高频问题和问题发生趋势变化；活跃度分析，以图表形式呈现本人热力值，全班平均热力值、热力值排行榜、本周期内的出勤率、课堂活动参与率、作业成绩；
   学生个人阶段性评价：从学期开始，每两周汇总课前、课中、课后全流程全要素数据，生成学情双周报；基本信息包括课程名称、时间段、上课次数；学习目标完成度统计，按知识点统计任务完成率、任务成绩；常见问题分析，以词云和图表形式呈现双周高频问题和数量占比；活跃度分析，以图表形式呈现本人双周热力值，全班平均热力值、热力值排行榜、学生学习活跃度、课堂表现、作业成绩；
   课堂记录：以图表形式呈现每课次开展的教学活动的类型及时间占比，支持查看每个教学活动的详情，包括所有学生的课堂互动、课堂实训记录，以及相应的教师批注、机器评价、学生互评等数据；
123、具备教工账号的新增、编辑、删除功能，支持Excel表格导入批量创建教工账号；智慧语言实验室软件、外语教学平台和外语资源平台使用统一账号登录，不需要管理员在每个系统里逐一录入教工账号信息；
124、具备学生账号的新增、编辑、删除功能，支持Excel表格导入批量创建学生账号和学籍班，导入完成后学生信息和学籍班自动关联；智慧语言实验室软件、外语教学平台和外语资源平台使用统一账号登录，不需要管理员在每个系统里逐一录入学生账号信息；
125、具备教室管理功能，新增、修改、删除平台统一管理的教室，教室信息包括：所属校区、楼宇、楼层、门牌、类型、座位数等；具备教室布局图功能，按照教室物理布局定制，排列终端设备，设置机位号，教师在任意教室登录智慧语言实验室软件都可以自动加载当前教室的教室布局图，方便教师按位置识别学生；
126、具备设备管理功能，自动发现平台统一管理的终端设备，支持终端设备和所在教室关联；具备设置终端和摄像头的视频画面尺寸、视频帧率、视频压缩率功能；
127、支持跨校区多教室的流媒体直播，低延时，高并发，支持教师桌面、视像、语音和学生桌面、视像、语音等，延迟≤200ms；支持跨校区多教室的音视频双向教学互动，完整支持课堂互动、小组研讨、听说训练、口译训练等应用，支持音视频双向通讯；
128、支持本地音视频双向教学互动，延迟≤30ms；支持5G、WiFi6等无线网络，支持IPV6网络协议；
四、其它要求
129、在项目质保期内，按照招标方要求升级语音软件的最新适配版本。（提供承诺函并加盖公章）。
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	语音专用耳机
	130、麦克增益，高清晰音质；
131、耳机频响范围：50HZ—3KHZ At15mW；灵敏度：116dB S.P.L.at 1KHz；阻抗：32Ω；
132、麦克灵敏度：-26dBFS；总谐波失真：0.2%。
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	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]语音软件服务主机
	133、机架式组装服务器；
134、CPU：C86架构、单颗CPU物理核心数量≥16，线程≥32，主频≥3.0GHz，配置≥1 颗；
135、内存：≥16GB；
136、硬盘：≥960G SSD硬盘；硬盘：≥8TB 机械硬盘容量；
137、阵列卡：≥1个阵列卡；板载网卡：≥2*千兆电口；电源：≥2*800W电源。
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五、服务方案
1.实施方案
[bookmark: _Hlk235091071]实施思路与服务目标：本次项目的主要建设目标是完成407、301、207三间机房的升级建设。要求三间机房统一光纤入室，云桌面管理服务器统一管理所有终端机系统，其中207和301各安装至少两套系统，一套为语音室服务系统，一套是普通机房服务系统，根据授课需要切换。本次采购国产化台式计算机和服务器，考虑到目前部分专业上机教学需要，采购的计算机应同时支持windows10及以上版本的安装。
中标承建单位按照要求购置品牌电脑及相关设备、线材、教学和语音软件，保证电子产品和语音桌的质量，需重视语音机房内课桌板材和油漆的环保状况，板材和油漆需具备相关等级要求，同时做好环保检测工作，保障师生身体健康。利旧的设备由中标承建单位完成搬迁、安装、集成到位，包括利旧的服务器、硬盘等各类软硬件、操作系统的安装调试等。要求完成新建系统设备在教室内的施工布线，根据现场需要将现有的教室内所有墙壁上的弱电系统设备重新布线安装，含电源线缆、音视频线缆、网络线缆、控制线缆、穿管等辅材。必要时为学生电脑布置新网络线，为电子设备布置新供电线路与插座（插座需有安全防护设计），含开关面板，管线等辅材，所有辅材也必须选择正规品牌厂家以保证质量，同时需经采购单位专人检查后方可施工。
项目实施流程：本项目需严格按照标准化工程流程施工，确保质量达标、按期交付，整体建议为五个阶段，分别为前期筹备阶段，包括实地勘测机房场地、场地改造与布线阶段、设备安装调试、验收交付、培训移交。具体内容包括：确认尺寸、电路、网络、优化布局方案；结合学校教学需求，确认软硬件配置、机位数量；明确施工周期和责任分工。安装学生机、教师机、桌椅、多媒体设备、网络设备；统一安装操作系统、教学软件、还原系统、安全防护软件，完成系统优化；调试网络架构、教学管控功能；逐机测试设备运行状态、网络稳定性、软件兼容性，排查并整改所有故障问题。校方、施工方联合开展整体验收，核对设备数量、配置、功能、施工质量；完成全场景模拟测试；整理项目资料、设备清单、质保凭证、操作手册，完成正式交付。最后还包括对机房管理员、任课教师开展专项培训。
风险评估与应对措施：投标方需对本次项目中存在的风险进行评估同时给出应对措施，包括施工风险、软硬件兼容风险、网络卡顿风险、语音机房环保风险、后期运维风险等等，同时给出应对措施。
项目管理制度：为保障项目有序推进，成立本次项目的管理小组，明确各方岗位职责，实行分级管理、责任到人、全程追责机制。同时制定全流程的管理制度，包括现场施工管理规范、设备安装与调试管理规范、进度管控管理规范等等。
    2.售后方案
项目整体质保年限：此次采购的所有项目产品质保期至少3年（所需费用已包含在本次项目中），从通过项目验收之日起计。
项目整体质保内容：投标人明确质保内容并提供详细的售后服务方案，包含《售后服务承诺书》，并提供相关技术支持服务。
中标人无论对其投标产品的售后服务有无委托均不能免除其对投标产品所作出的售后服务承诺的一切责任。保修期满后，中标人须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料、人工成本收取。
项目整体运维方案：运维方案以保障机房常态化稳定教学、快速处置故障、长效运维保障为核心，覆盖本次机房升级改造所有硬件设备、软件系统、网络工程、布线及配套设施，实行专属化、全天候、全周期售后服务机制。
六、业绩及履约能力
1.业绩要求
投标供应商自2022年1月1日（含）以来，具有完成和本项目类似的机房建设或语音室建设的成功案例。
2.履约能力
投标供应商拟派的项目组成员至少3人，关键技术人员（含项目经理）应具有电子信息类中级及以上工程师职称。
七、商务要求
1.交付时间和地点
交付时间：本次项目应在合同签订后25个工作日内完成所有设备的安装、集成、调试和交付验收。
交付地点：江苏警官学院安德门校区
2.验收要求
投标所用产品须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。
中标人在交货时，需向采购人提供装箱清单和检验合格证。
产品安装前，采购人组织相关人员依据招投标文件及合同要求的质量及技术标准对产品进行质量检查、检测，合格后方可进行安装。
如货物初验不合格，中标人应在采购人规定时间内予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。
经履约验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同，由此造成的损失由中标人承担。
供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。
3.付款要求
合同签订生效后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%；设备到场并正常安装试运行后，经甲方初步验收合格，甲方向乙方支付至合同总价的80%；待所有设备正常运行10个工作日正式验收，正式验收合格后，甲方支付剩余费用。采购人支付预付款前，中标人应当提交等额预付款保函，保函有效期覆盖合同全部履约周期。
八、本项目统一现场勘察
（一）勘察时间：2026年 8月13日14：00- 16:00
勘察地址：江苏省南京市雨花台区小行路16号江苏警官学院。
联系人（联系电话）：聂明辉，13851865006。
九、其他要求
1.项目属性:货物类项目。
2.核心产品
	采购包号
	核心产品

	1
	台式计算机（仅主机，不含显示器）



3.进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否
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第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。



政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准
 一、投标报价（40）
    价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且投标报价价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评审基准价/投标报价)x40，四舍五入小数点后保留2位。
    二、技术参数要求（37）
    评委根据投标文件中对“技术参数要求”中技术参数响应情况进行打分，完全满足招标文件要求的得37分。其中标“▲”的参数每有一项负偏离扣1分；其他参数每有一项负偏离扣0.25分。
[bookmark: OLE_LINK4]三、服务方案（8）
3.1实施方案
评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“实施方案”要求的响应情况进行评审: 
(1)投标文件未符合“实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
(2)投标文件符合“实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
(3)经评委认定，投标文件对“实施方案”中“实施思路与服务目标”、“项目实施流程”、“风险评估与应对措施”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(投标文件对“项目实施方案”中除“项目整体服务思路与服务目标”、“服务流程保障”、“风险评估与应对措施”外其他要求响应内容符合招标文件要求)，本项得4分。 
 3.2 售后方案
评委根据投标文件第四章“采购需求”中“售后方案”的响应情况进行评审:
(1)投标文件未符合“售后方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
(2)投标文件符合“售后方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
[bookmark: OLE_LINK6](3)经评委认定，投标文件对“售后方案”中“项目整体质保年限”、"项目整体质保内容"两项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(投标文件对“项目实施方案”中除“项目整体质保年限”、“项目整体质保内容”外其他要求响应内容符合招标文件要求)，本项得4分。 
四、商务（13）
4.1 业绩（10）
投标供应商自2022年1月1日（含）以来完成过类似机房建设项目或语音室建设项目，每提供一个得2分，最高10分（需提供有效合同复印件、用户验收合格证明（含验收单位公章），合同内容应体现相关内容。时间以合同签订时间为准。未提供或提供不全的不得分）
4.2 履约能力（3）
投标供应商拟派的项目组人员（含项目经理）具有电子信息类中级及以上工程师职称的，每提供一个得1分，最高3分（提供以上人员相关证书复印件，以及投标供应商在近三个月中任意一个月为其缴纳社保的证明材料，加盖公章。未提供或提供不全的不得分）。
五、节能环保（2）
5.1节能产品品目清单
投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
5.2 环境标志产品品目清单
投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。






第六章  投标文件格式
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               














投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）
12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）


附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                   
采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	










附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。


附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。








附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：         。
                                     


附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
[bookmark: _Toc120614284]我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7                   法人授权书
本授权书声明：XX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                         
被授权人联系电话：（手机）                  
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章） 
单位地址：                                     
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日    期：                                    


附件8                    投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日    期：___年____月____日






附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（采购单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        


附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，      XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                供应商全称（加盖CA电子公章）：
               日  期：___年____月____日 









附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的XX%。
                  
联合体中各供应商全称（公章）：     
                       日期：___年____月____日 


备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。












附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。
















附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                     公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　  日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。








质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
       
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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