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[bookmark: _Toc4425][bookmark: _Toc20301][bookmark: _Toc14583]第一章 高邮市周山镇人民政府关于高邮市周山镇实验动物食品加工项目设备购置项目的招标公告
受高邮市周山镇人民政府的委托，扬州市盛业工程咨询有限公司就 高邮市周山镇实验动物食品加工项目设备购置项目 进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 高邮市周山镇实验动物食品加工项目设备购置项目  招标项目的潜在投标人可在 “扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月11日09：00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc2904][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc24585][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc22574][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc21609][bookmark: _Toc17018]1.项目编号：JSZC-321084-SYZX-G2026-0007； 
[bookmark: _Toc4583][bookmark: _Toc14921]2.项目名称：高邮市周山镇实验动物食品加工项目设备购置项目；
3.预算金额：163.00万元；
4.最高限价：146.70万元（报价超过最高限价为无效响应）；
5.采购需求：采购2.5 吨饲料生产线一套及配套设备等，具体要求详见系统图及招标文件第四章；
6.合同履行期限：合同签订后60日；
7.本项目 不接受 联合体投标；
8.本项目 不接受 进口产品投标。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc24912][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc100][bookmark: _Toc31055][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
[bookmark: _Toc5171][bookmark: _Toc22036]1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料；(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.3投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证；（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.4上一年度的财务报告情况；（成立不满一年不需提供）
1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.6参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
[bookmark: _Toc18851][bookmark: _Toc28524]1.8供应商信用承诺函；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为工业。
[bookmark: _Toc27325][bookmark: _Toc20796][bookmark: _Toc23766]3.本项目的特定资格要求：无 。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc23401][bookmark: _Toc24345][bookmark: _Toc13045][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）  
3.方式：自行免费下载 
4.售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc9537][bookmark: _Toc2365]1.时间：2026年9月11日09：00（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc16125][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc29475][bookmark: _Toc2115][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc23246][bookmark: _Toc2618][bookmark: _Toc32321]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc29069][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc23688][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc18694][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就谈判（磋商）文件进行线上谈判（磋商），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致谈判（磋商）失败，供应商自行承担其后果。
4.潜在供应商对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
5.本次采购不收取投标保证金，本项目收取履约保证金。
6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。
7.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
8.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
9.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https：//www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
10.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http：//zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
11.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
12.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc25700][bookmark: _Toc29369][bookmark: XMJBRDH_1][bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]1.采购人信息
名    称：高邮市周山镇人民政府
地    址：高邮市周山镇中奎路288号
联 系 人：薛先生
[bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393807]联系电话：13852175858
2.采购代理机构信息
名    称：扬州市盛业工程咨询有限公司
地    址：高邮市翰林路步康花苑11号楼西楼3层
联 系 人：王工
联系电话：18101442633
 
[bookmark: _Toc3055][bookmark: _Toc9956][bookmark: _Toc25974][bookmark: _Toc31083]















[bookmark: _Toc27660]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc4192]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321084-SYZX-G2026-0007项目。
[bookmark: _Toc25258][bookmark: _Toc32763][bookmark: _Toc32201]2、投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc18196][bookmark: _Toc7771][bookmark: _Toc25510]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc27897][bookmark: _Toc7547][bookmark: _Toc12086]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
[bookmark: _Toc25928][bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc4840]4.2本次采购代理服务费由成交单位在领取成交通知书前按照计价格[2011]534号文货物类标准一次性代为支付给招标代理机构。
（1）代理服务费以人民币支付； 
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付； 
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由投标单位综合考虑后自行报价。 
4.3专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc32433][bookmark: _Toc16077][bookmark: _Toc18248]6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc30611][bookmark: _Toc30023][bookmark: _Toc6722]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc5041][bookmark: _Toc11169][bookmark: _Toc1752]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在 “扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc24377][bookmark: _Toc14587][bookmark: _Toc8816]9、投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Toc20377][bookmark: _Toc30688][bookmark: _Toc13663]10、投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
[bookmark: _Toc29605][bookmark: _Toc22047][bookmark: _Toc12252]11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
[bookmark: _Toc12043][bookmark: _Toc5147][bookmark: _Toc20234]12、投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
响应报价采用总承包方式，供应商的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Toc18416][bookmark: _Toc17453][bookmark: _Toc17533]12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc5746][bookmark: _Toc12914][bookmark: _Toc21943]14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
[bookmark: _Toc28899][bookmark: _Toc21324][bookmark: _Toc12286]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc8980][bookmark: _Toc15779][bookmark: _Toc530]16、投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc26078][bookmark: _Toc28839][bookmark: _Toc10310]17、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Toc12951][bookmark: _Toc18897][bookmark: _Toc5485]18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc8043][bookmark: _Toc4302][bookmark: _Toc22437]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc13895][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc2577][bookmark: _Toc27392]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc1094][bookmark: _Toc6937][bookmark: _Toc6046]21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2投标人不足3家的，不得开标。
    21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
[bookmark: _Toc2052][bookmark: _Toc12714][bookmark: _Toc9134]22、评标委员会
    22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
[bookmark: _Toc132][bookmark: _Toc9981][bookmark: _Toc9252]23、评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc691][bookmark: _Toc12612][bookmark: _Toc12474]24、投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc31935][bookmark: _Toc8989][bookmark: _Toc30154]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
25.9 异常低价投标审查
25.9.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
[bookmark: _Toc27845][bookmark: _Toc29525][bookmark: _Toc30449]25.9 异常低价投标审查
25.9.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.9.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
[bookmark: _GoBack]26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc31180][bookmark: _Toc8804][bookmark: _Toc24621]27、确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
[bookmark: _Toc1346][bookmark: _Toc2001][bookmark: _Toc20452]28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
[bookmark: _Toc23929][bookmark: _Toc32253]28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc1747][bookmark: _Toc29067][bookmark: _Toc10965]29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc13861][bookmark: _Toc31143][bookmark: _Toc11797]30、签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
[bookmark: _Toc14548][bookmark: _Toc18956][bookmark: _Toc14697]31、其他
[bookmark: _Toc229][bookmark: _Toc150173459][bookmark: _Toc55204179][bookmark: _Toc14533][bookmark: _Toc15772][bookmark: _Hlk69392822]32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
32.2.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
32.3 政府采购履约验收
32.3.1根据江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知【苏财规（2024）7号】的要求，采购人使用财政性资金采购政府集中采购目录以内或者限额标准以上的货物、工程和服务的政府采购项目须履约验收，供应商应当按照政府采购合同的约定，配合采购人或其委托的采购代理机构做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。
32.3.2政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》，供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。
32.3.3、采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书《政府采购履约验收书》。
32.4成交供应商需在中标通知书发出后3日内，向代理机构提供纸质投标文件并加盖公章（一正三副）。


[bookmark: _Toc5449][bookmark: _Toc7392]第三章 合同条款及格式
以下为中标后签订本项目合同的通用条款及模板，中标人不得提出实质性的修改，关于具体条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：高邮市周山镇人民政府（采购人）
乙方（全称）：                    （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1）采购项目名称：             
         采购项目编号：             
（2）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）： 详见附件  
     品牌： 详见附件      规格型号： 详见附件 
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件，供应商必须按响应文件的承诺供货，否则由此引起一切责任均由供应商承担。
（3）政府采购组织形式：□政府集中采购  □部门集中采购  ■分散采购
（4）政府采购方式：■公开招标 
（5）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：□是      □否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：■是    □否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是   □否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是       □否
（6）合同是否分包：□是       ☑否
[bookmark: OLE_LINK5]（7）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是       ■否
（8）是否涉及进口产品：□是       ■否
（9）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
■是       □否      □不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                 元 
             大写：                整
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：☑固定总价
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]（3）付款方式：设备安装、调试、生产线试运行合格并经甲方和上级部门验收合格后，付至合同款的97%；验收合格满一年结清余款。（最终按上级规定方式支付）
在付款前需缴纳合同款的10%至周山镇人民政府财政账户作为质保金或等额的质量保证金保函等形式，质保期满后一次性退还。 
3.合同履行
（1）履约期限：合同签订后60天内完成供货、安装和调试。质保期：2年。（自交货验收合格之日起计）
（2）履约地点：招标人指定的地点   
（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1、履约保证金的金额为成交价的10%，履约担保可以采用银行保函或现金、支票、电子履约保函（保险）、担保等形式。采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的分行及其以上银行。出具电子履约保函（保险）：具体要求详见关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）。在成交合同签订前向采购人缴纳或提交，未按规定缴纳或提交履约保证金的视为放弃中标。
2、履约保证金的退还：合同履行结束后，承包人凭发包人签署的项目验收单或项目验收报告，向发包人提请办理履约保证金退还手续，发包人在收到提请后十五日内以非现金形式予以退还，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因承包人自身原因导致无法及时退还的除外。
3、履约保证金不予退还的情形：（1）签订合同后，承包人不得将工程及其他服务进行转包。未经发包人同意，承包人也不得采用分包的形式履行合同，否则发包人有权终止合同，承包人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成发包人损失的，承包人应承担赔偿责任。（2）如承包人未能履行合同规定的义务，给发包人造成损失的，发包人有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除发包人应得的补偿后余额在上述规定时间内退还给承包人。
4.合同验收
（1）验收组织方式：■自行组织 □委托第三方组织
验收主体： 高邮市周山镇人民政府  
（2）履约验收标准：按照合同约定的相关条款，以及国家和地方政府关于商品采购、质量监管、环保要求等方面的法律法规和政策文件，对供应商提供的商品或服务进行详细的验收。具体包括但不限于以下几个方面：
a. 商品或服务的规格、型号、数量、质量等是否符合合同约定的要求；
b. 商品或服务的包装是否符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》等相关标准，确保商品在运输和存储过程中的安全；
c. 供应商是否按照合同约定的时间、地点和方式提供商品或服务，确保采购人能够按时、按质、按量收到商品或服务；
d. 供应商是否落实了政府采购扶持中小企业、支持绿色发展和乡村振兴等政策，例如是否采购了符合环保标准的商品，是否支持了当地农民或中小企业的发展等；
e. 验收过程中，如发现商品或服务存在质量问题或不符合合同约定的要求，验收主体应详细记录并拍照或录像作为证据，并要求供应商进行整改；
f. 验收合格后，验收主体应出具详细的验收报告，并加盖单位公章，作为合同履行的重要依据。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是  ■否
（8）履约验收其他事项：
a. 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求（技术参数）和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。
b. 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。
c. 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
d. 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
e. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自  双方签字盖章后  生效。
7.合同份数
本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：2026年     月      日
合同订立地点：高邮市周山镇人民政府
附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。
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	甲乙双方应严格保守在履行本合同过程中所知悉的对方商业秘密和技术秘密，未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露。保密期限自本合同生效之日起至本合同终止或解除后两年。若因一方违反保密义务给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
甲乙双方应严格遵守国家法律法规和廉洁从业的相关规定，不得在合同履行过程中进行任何形式的商业贿赂、利益输送等不正当行为。若一方发现对方存在上述行为，应立即向有关部门举报，并有权要求对方承担相应的法律责任。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1 乙方应确保所提供的服务或产品符合合同约定的质量标准、技术规格和性能要求，并承担由此产生的质量责任。
2 乙方应积极配合甲方进行履约验收，对于甲方提出的合理异议或说明，乙方应及时响应并予以整改，直至满足甲方的要求。
3 乙方应妥善保管与本合同相关的所有文件和资料，包括但不限于技术文档、验收报告等，并在合同终止或解除后按照甲方的要求予以移交或销毁。
4 乙方应遵守国家法律法规和行业规范，不得在合同履行过程中从事任何违法违规的行为，包括但不限于侵犯他人知识产权、商业贿赂等。
5 乙方应保证其员工和代理人遵守本合同的各项约定，不得在履行本合同过程中损害甲方的利益或声誉。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	本合同的履行应遵循先期准备、中期实施、后期验收的顺序进行。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	对于乙方提供的服务或产品，包装应符合国家标准和行业标准，确保在运输和存储过程中不受损坏、污染或变形。对于易碎、易损、易潮、易燃等特殊物品，乙方应采取特别的包装措施，并在包装上明确标注警示标志和注意事项。此外，乙方还应在包装内提供必要的防潮、防震、防尘等保护措施，以确保服务或产品能够安全、完整地送达甲方指定地点。

	
	指定现场
	由甲方指定地点

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	在履行本合同过程中，乙方应确保所运输的服务或产品符合以下特殊要求：
1. 乙方应选用安全、可靠的运输方式和运输工具，确保货物在运输过程中不受损坏、丢失或污染。
2. 对于需要特殊保护的服务或产品（如易碎品、精密仪器等），乙方应采取必要的包装和防护措施，以防止在运输过程中发生损坏或性能下降。
3. 乙方应遵守国家关于运输安全、环保和节能等方面的法律法规和行业标准，确保运输过程的安全、环保和节能。
4. 乙方应提供详细的运输计划和时间表给甲方，并在实际运输过程中严格按照计划执行。如遇到不可抗力或其他特殊情况导致运输延误的，乙方应及时通知甲方并说明原因。
5. 乙方应负责办理货物的运输保险，确保在运输过程中发生意外情况时能够得到及时、有效的赔偿。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	乙方应确保在运输过程中，对运输的服务或产品进行了充分的保险覆盖。这包括但不限于货物损坏、丢失、被盗、火灾、水灾等风险。乙方应根据货物的性质、价值和运输方式，选择适当的保险种类和保额，确保在发生意外情况时能够得到及时、足额的赔偿。乙方应在合同签订后及时向甲方提供保险单或其他相关证明文件，以证明已经购买了相应的保险。在运输过程中，乙方应确保保险的有效性和连续性，不得因保险到期或未续保而给甲方带来任何损失或风险。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	详见项目需求

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷响应时间
	详见项目需求

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	详见项目需求

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	合同履行结束后，承包人凭发包人签署的项目验收单或项目验收报告，向发包人提请办理履约保证金退还手续，发包人在收到提请后十五日内以非现金形式予以退还，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因承包人自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	（1）签订合同后，承包人不得将工程及其他服务进行转包。未经发包人同意，承包人也不得采用分包的形式履行合同，否则发包人有权终止合同，承包人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成发包人损失的，承包人应承担赔偿责任。
（2）如承包人未能履行合同规定的义务，给发包人造成损失的，发包人有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除发包人应得的补偿后余额在上述规定时间内退还给承包人。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	除合同明确约定的商业秘密和技术秘密外，甲乙双方在履行本合同过程中还可能知悉对方的其他保密信息。这些信息包括但不限于商业计划、市场策略、客户信息、财务数据等。甲乙双方应严格保守这些保密信息，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。同时，甲乙双方应采取必要的技术和管理措施，确保这些保密信息的安全性和完整性。如因一方违反保密义务给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无需回收

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	除合同明确约定的服务内容外，乙方还应根据甲方的需求和实际情况，提供其他必要的服务和支持。这些服务包括但不限于技术咨询、培训、售后服务等。乙方应根据甲方的要求，制定详细的服务计划和方案，并按照计划进行执行。在服务过程中，乙方应确保提供的服务质量和效率符合甲方的要求和期望。如因乙方原因导致服务质量不符合要求的，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	若甲方发现乙方提供的货物存在质量问题或性能不符合合同约定的要求，甲方有权要求乙方进行修理、重作或更换。乙方在接到甲方通知后，应立即安排专业技术人员进行现场勘查和评估，确定修理、重作或更换的具体方案。修理、重作或更换过程中，乙方应确保所使用的材料、零部件和工具符合相关标准和要求，保证修理、重作或更换后的货物质量符合合同约定。修理、重作或更换完成后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相关的验收报告和证明文件。如因乙方原因导致修理、重作或更换不符合要求的，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	每迟延交货一天,按迟延交货部分的货款总额的千分之一偿付违约金

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	每逾期一天，按逾期未付款部分的货款总额的万分之五支付利息。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	/

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：
（1）向         仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向  高邮市   人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
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[bookmark: _Toc14368][bookmark: _Toc19859][bookmark: _Toc29670][bookmark: _Toc510][bookmark: _Toc8688]第四章 项目需求

[bookmark: _Toc138777686]一、项目情况
1.项目名称：高邮市周山镇实验动物食品加工项目设备购置项目
2.预算金额：163.00万元。
4.最高限价：146.70万元。（超过最高限价为无效响应）
5.采购需求：采购2.5 吨饲料生产线一套及配套检测设备等全套附属器具，详见系统图、设备清单及技术要求。
6.本项目核心产品：锤片式粉碎机、双层高效混合机、环模制粒机。
[bookmark: _Toc55204181]二、设备清单及技术参数要求
（一）2.5吨饲料生产线
	序号
	设备清单
	数量
	单位
	技术参数要求
	备注

	1
	人工投料斗
	2
	台
	碳钢材质制作，材料厚度4mm；
	

	2
	脉冲布筒除尘器
	5
	台
	新型高效除尘产品,内圆外方形式,布袋快速更换结构, 3mm/Q235板制作,法兰-5mm/Q235材料。
	

	3
	▲斗式提升机
自清底座
	4
	台
	机筒法兰：8mm/碳钢制作,机头-4mm/Q235板制作,强力带、工业塑料畚斗,头轮覆胶；
硬齿面减速机；
高约20米；
单台参考功率2.2KW。
	

	4
	圆筒初清筛
	1
	台
	用于打碎和清理粉状物料中的结团物以及其他大杂，大杂接至1楼；
配置：
1、硬齿面减速机+防爆电机；
2、配置隔离开关，配置透气帽；
3、单台参考功率0.55KW。
	

	5
	粉碎仓
	2
	台
	装配式冲压仓板，仓板厚度3mm，方仓/碳钢总仓容：40立方，锥体部分采用-4mm/Q235板制作。
	

	6
	闸门
	5
	台
	1.碳钢材质制作侧板5mm，闸板8mm，盖板3mm；
2.到位开关，电磁阀、电磁阀电压DC24V；
3.气缸带动连杆。
	

	7
	料位器
	29
	台
	轴长可调型,阻旋料位计,DC24V。
	

	8
	粉碎喂料斗
	1
	台
	碳钢材质制作，材料3mm，变频喂料。
	

	9
	叶轮喂料器
	1
	台
	粉碎机配套使用。
	

	10
	★锤片式粉碎机
	1
	台
	轴承座测温系统；
电磁阀、安全开关、接线盒、气缸元器件均为防爆型；
新型压筛板设计，易磨损部分可单独更换；
产品配置：防爆电机。φ1.0mm 孔径标准筛片时时产可达 2～3 吨；
单台参考功率55KW。
	

	11
	粉碎沉降斗
	1
	台
	碳钢材质制作，材料3mm。
	

	12
	粉碎机控制箱
	1
	台
	设备型号满足生产线要求。
	

	13
	手动蝶阀
	3
	台
	碳钢材质制作，材料3mm。
	

	14
	▲螺旋输送机
	2
	台
	粉碎机下采用闭风结构，外壳采用-3mm/Q235板制作，叶片采用-4mm/Q235板制作，硬齿面减速机/外壳采用-3mm/Q235板制作，叶片采用-4mm/Q235板制作；
单台参考功率2.2KW。
	

	15
	旋转分配器
	1
	台
	机械+电气双重定位，定位准确，独立控制箱与物料仓隔离。
标配耐磨衬套；
1.微动到位开关；
2.摆线针减速机；
3.单台参考功率0.37KW。
	

	16
	配料仓
	8
	台
	装配式冲压仓板，仓板厚度3mm，方仓/碳钢总仓容：40立方。
	

	17
	喂料绞龙
	8
	台
	高精度，变螺距输送,筒体采用-3mm/Q235板制作，螺旋采用-4mm/Q235板制作，硬齿面减速机机，单台参考功率1.5KW。
	

	18
	配料秤
	1
	台
	带砝码支架；称量的精度误差≤0.3%；
碳钢材质制作材料厚度4mm以上；
500kg/bkg/b。
	

	19
	小料添加斗
	1
	台
	材质：SS304不锈钢。
	

	20
	气动蝶阀
	1
	台
	DN250。
	

	21
	★双层高效混合机
	1
	台
	全敞开出料门，超大检修门，混合均匀度CV≤5%；
出料门采用硅胶密封、轴端采用填料密封；
含一套雾化喷头，硬齿面减速机；
500KG/b；
单台参考功率11KW。
	

	22
	▲刮板输送机
	1
	台
	机头带观察窗和隔板；机尾配弧形挡板减少残留、链条张紧装置。
产品配置：
1.碳钢单层长度(单位米)：约10M；
2.板厚配置：底4侧3；
3.配置防堵开关，中控室电流显示；
4.产能5T/h；
5.单台参考功率2.2KW。
	

	23
	永磁筒
	2
	台
	筒体不锈钢，传统优质产品；
强力除铁，磁场强度高，无需动力；
磁场：4000GS。
	

	24
	国产通用离心通风机
	3
	台
	碳钢，粉尘防爆电机；风机出口配置消音器；单台参考功率3KW。
	

	25
	国产通用离心通风机
	3
	台
	碳钢，粉尘防爆电机；风机出口配置消音器；单台参考功率7.5KW。
	

	26
	制粒仓
	1
	台
	装配式冲压仓板，仓板厚度3mm，方仓/碳钢总仓容：8立方。
	

	27
	制粒喂料斗
	1
	台
	1、不锈钢制作；
2、厚度3mm。
	

	28
	喂料器
	1
	台
	1.物料接触部分SS304不锈钢制作；
2.硬齿面减速机+防爆变频电机；
3.门保到位开关；
4.单台参考功率1.5KW。
	

	29
	桨叶调质器
	2
	台
	1.物料接触部分304不锈钢制作；
2.硬齿面减速机+防爆电机；
3.门保到位开关；
4.单台参考功率5.5KW。
	

	30
	★环模制粒机
	1
	台
	产量2-3吨，单台参考功率18.5KW。
	

	31
	▲回转振动分级筛
	1
	台
	自动调心滚子轴承，单台参考功率2.2KW。                                                                                                   
	

	32
	颗粒机控制箱
	1
	台
	粉尘防爆。
	

	33
	空气锤
	4
	台
	单击式空气锤。
	

	34
	现场控制箱
	1
	台
	包括电器元件，粉尘防爆。
	

	35
	皮带输送机
	1
	台
	设备型号满足生产线要求。
	

	36
	叶轮关风器
	2
	台
	1.物料接触部分SS304不锈钢制作；
2.硬齿面减速机+防爆电机；
3.单台参考功率0.75KW。
	

	37
	Z提升机
	1
	台
	材质：框架材质碳钢。
	

	38
	▲逆流冷却器
	1
	台
	1.硬齿面减速机+防爆电机；                                  2.冷却箱体采用八角型，有机玻璃观察窗，顶盖部分为304不锈钢；下料斗设置观察窗；
3.材料厚度3mm以上；                                                    4.重力布料机构，滑栅卸料机构，阻旋式料位器；
5.单台参考功率1.1KW。
	

	39
	立式烘干机
	1
	台
	上腔体304不锈钢材质，单台参考功率1.1KW。
	

	40
	刹克龙
	2
	台
	SS201不锈钢制作。
	

	41
	关风器
	2
	台
	碳钢制作。
	

	42
	气动圆形正三通
	2
	台
	碳钢材质制作,到位开关，电磁阀、气缸，电磁阀电压DC24V。
	

	43
	成品仓
	2
	台
	装配式冲压仓板，仓板厚度3mm，方仓/碳钢总仓容：20立方。
	

	44
	打包缓冲斗
	1
	台
	碳钢制作，铰链式检修门，配观察镜厚度，不低于3mm。
	

	45
	▲移动式缝包机组
	1
	台
	专用无斗包装机，标准25-50kg，无斗称,200-240包/小时。
	

	46
	包装袋输送机
	1
	台
	自动断线，皮带输送机长约3米。
	

	47
	液体秤
	1
	台
	碳钢制作，秤式液体添加系统，20-50KG/包。
	

	48
	泵送系统
	1
	台
	碳钢Q235-A制作，液体泵送机（大油罐-日用罐段）。
	

	49
	蒸汽发生器
	1
	台
	含发生器到调质器间的管道及阀门，不含主电源，单台参考功率108KW。
	

	50
	大油罐
	1
	台
	1立方碳钢储油罐。
	

	51
	空压机
	1
	台
	设备型号满足生产线要求，单台参考功率11KW。
	

	52
	电动葫芦
	1
	台
	1台2吨电动葫芦及吊篮。
	

	注：所有设备均须符合国家标准及满足生产线2.5吨产能要求。



（二）配套设备
	序号
	设备清单
	数量
	单位
	技术参数要求

	1
	脂肪测定仪
	1
	台
	1、测定范围：粗脂肪含量≧0.5%范围内的粮食、食品、饲料、油料及各种油脂制品；
2、同时测试6个试样；
3、溶剂回收率≧80% （冷却水温差≦30℃）；
4、提取瓶容积：250ml/个；
5、提取样品量：1g~20g/个；
6、精度：相对误差±3%；
7、加热:水浴加热；
8、控温范围：室温~100℃；
9、升温时间 ：≤10分钟；
10、回收系统：自动；
11、功率：800W；
14、数显表集成化，可显示温度及可调时间，定时报警；
15、采用磨口设计，减少乙醚泄露。

	2
	数显消化炉
	1
	台
	1、测定品种：粮食、食品、乳制品、饮料、土肥、饲料及其他农副产品
2、测定范围：0.1~200mg氮，0.05%~95%；
3、功率：2200‑2600W；
4、工作电压：交流220V；50Hz~60Hz。；
5、炉芯性能：炉芯热效率高，升温速度快，设备可在 15 分钟内升温至 450℃；
6.采用4路温度控制，每路温度均可单独设定。

	3
	箱式电炉
	1
	台
	一、产品技术参数
1、温度范围：100 ~ 1000℃；
2、波 动 度：±2℃；
3、显示精度：1℃；
4、炉膛尺寸：不小于300*200*120MM；
5、升温速度：平均升温速率≥10℃/min；
6、整机功率：≤4KW；
7、电  源：AC220V, 50Hz。
二、炉体结构及用料
1、炉壳材料：采用优质冷轧钢板，经防腐处理、高温静电喷塑，耐温耐腐、不易变色变形；
2、炉胆材料：耐高温耐火内胆，耐高温、抗老化、热稳定性好，支持大面积均匀加热；
3、隔热方法：多层复合保温结构，保温效果好、外壳低温、热损耗低；
4、测 温 口：热电偶从炉体后上方进入；
5、接线柱：发热炉丝接线柱位于炉体后下方位置；
6、控制器：位于炉体下方，内置控制系统，补偿导线连接炉体；
7、加热元件：高温电阻丝；
三、温度控制系统
1、温度测量：K分度镍铬--镍硅热电偶；
2、控制系统：PID调节，显示精度≤1℃；
3、成套电器：采用优质电气元件，含固态继电器、接触器、散热系统，运行稳定可靠；
4、时 间 制：可设定工作时间，恒温时间到达，自动停机；
超温保护：内置式二级超温保护装置，双重保险。超温报警，超温断流。

	4
	纤维测定仪
	1
	台
	一、产品技术参数
1、检测原理：酸碱消煮法消煮样品，并进行重量测定来得到试样，用于食品和饲料等样品中粗纤维、酸性洗涤纤维（ADF）、中性洗涤纤维（NDF）、木质素（ADL）、纤维素、半纤维素等含量的测定。测定对象包含饲料、粮食、谷物食品及其它需要测定粗纤维含量的农副产品；
2、测试样品数：不小于6个/次；
3、重复性误差：粗纤维含量在10%以下，绝对值误差≦0.4；粗纤维含量在10%以上，相对误差≦4%；
4、测定时间：在仪器上所需约90min（包括酸30min、碱30min，抽滤和洗涤约30min）；
5、供水工况：供水水压≥1.5pa，水温＜20度；
6、电源：AC220V／50HZ；
7、整机功率：≤3.3KVA；          
二、性能特点
1、仪器内部的管路全部采用气动元件控制；
2、所有操作全部在面板上进行；
3、所有浸提过程通过自动旋转阀操作；
4、气泵用于样品移动，而无需转移样品避免损失；
5、独立的试剂预热装置；
6、带有警报计时器。

	5
	全自动凯氏定氮仪
	1
	台
	1、控制方式：微机智能控制，配置全中文大屏幕液晶显示器，全中文操作界面；蒸馏过程自动化，实现自动加水、自动加碱、自动蒸馏；蒸馏结束中文显示 + 蜂鸣器报警提示；可自定义修改加水量、加碱量、蒸馏时间；设备可适配不同水质完成蒸馏工作；
2、测定范围：0.1~200mg氮； 
3、重现性：2%相对误差（包括消化步骤）；
4、回收率：99.6~101%（1~200mg氮）；
5、功率：≤1000W ；
6、工作电压:交流220V，50~60Hz；
7、性能特点：
1）大屏幕液晶中文显示，全中文操作界面；
2）配置实时时钟显示；
3）可适配多种水质条件使用；
4）蒸馏时间、加水量、加碱量均可自由设定；
5）主要工作工位采用不锈钢材质；
▲8、双重防干烧功能，使用更安全可靠；（提供产品彩页或官网截图）
9、采用液体传感器能精确地判定蒸馏的起始时间，蒸馏时间采用倒计时方式显示；
10、采用可360度旋转的透明有机玻璃防护罩；
11、采用脉冲加碱方式，避免了剧烈的酸碱反应；
12、碱液输送泵性能稳定，加碱量精确控制；
13、检测工作结束后具有声光报警提示。

	6
	电热式恒温烘箱
	1
	台
	一、性能特点
1、箱体内均采用优质不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，结构坚固美观； 
2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠； 
3、带透明观察窗，观察工作室内物品，一目了然； 
4、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度； 
5、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。
二、技术参数
1、电源电压：AC220V 50HZ；  
2、控温范围：RT+10～200℃，最高可达 250℃；
3、温度分辨率：0.1℃；
4、波动度：±1.0℃；
5、温度均匀度：±2.5%（测试点为 100℃）；
6、工作环境温度：+5～40℃；
7、输入功率：≤1.9kw；
8、容积：≥136 L。

	7
	紫外可见分光光度计
	1
	台
	1、仪器类型：单光束紫外‑可见分光光度计；
2、波长范围：200nm～1000nm；
3、光谱带宽：4nm；
4、波长最大允许误差：±2nm；
5、波长重复性：≤1nm；
6、杂散光：≤0.3% T（220nm 处，以 NaI 测定；360nm 处，以 NaNO₂测定；420nm 处，用截止滤光片测定）；
7、光度准确度：±0.5% T；±0.004Abs（0～0.5A）；±0.008Abs（0.5～1A）；
8、光度重复性：≤0.2% T；0.002Abs（0～0.5A）；0.004Abs（0.5～1A）；
9、边缘噪声：100% T 处：≤0.3% T ≤0.0013A；0% T 处：≤0.2% T ≤0.0009A（在 210nm 和 990nm 处测定）；
10、单色器：自准式全息闪耀光栅单色器；检测器：光电池；
11、显示方式：背光式 LCD 液晶显示；
12、测量功能：具备自动调 0%(T)、调 100%(T)，浓度因子设定、浓度直读功能；
13、光源：氘灯、插拔式钨灯，更换便捷；
14、光门：自动光门技术，无需黑体，保护光电传感器；
15、电源电压：AC220V±22V，50Hz±1Hz；
16、额定功率：≤80W；
17、标准配置：5cm 比色皿支架。

	8
	万分之一天平
	1
	台
	1、称量范围：0‑200g；
2、读数精度：0.1mg；
3、秤盘尺寸：Φ80mm；
4、电源/功率：220V/50Hz±1Hz，12W；
5、输出接口：具备RS232C 标准信号输出接口，可直接连接打印机、计算机；
6、仪器功能：自动校正；积分时间可调；灵敏度可调；故障报警；悬挂称量；去皮重；累计称量；称量单位转换（克、克拉、盎司）；计数功能；打印功能；
7、仪器特点：全透明防风罩设计；称量范围大；电源外置；背光智能控制；液晶大字体显示。

	9
	通风柜
	2
	套
	1、通风柜规格尺寸说明：1500*945*2400；采用窄边的设计风格，增加通风柜内有效的操作空间；
2、前框：
前框立柱采用2.5mm厚6063铝镁硅合金型材经模具一次挤压成型，表面经酸洗磷化高压喷淋等工艺处理，烘干后使用环氧树脂粉末静电喷涂，再经220°高温固化，涂层厚度 ≥50μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；
3、后框
后框为全钢结构，采用优质钢板表面经除油，酸洗，磷化高压喷淋等工艺处理。烘干后使用环氧树脂粉末静电喷涂，经220°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；
4、内衬及导流
内衬及导流板标配采用5mm抗倍特板，导流板排风设计符合流体力学及空气动力学原理，确保通风柜内气流顺畅，平稳通过，防止气流产生紊流，排气分布均无死角；
5、视窗
1）安全玻璃【标配6mm钢化玻璃+防爆膜】，透明度高、安全性高；
2）窗框及导槽采用国标铝锭经专业模具拉伸成型后，经专用CNC设备进行切、铣、刨、钻孔、攻丝加工。表面经环氧树脂粉末喷涂，经220°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室防潮、防腐要求。配合专用upe材质滑槽，使移门耐磨、轻滑，有效解决了传统卡死现象，可在指定区域任意位置停留。移门把手为铝合金材质，轻便耐用；
3）视窗开启高度范围20mm≤H≤800mm。视窗上印有安全操作指示，提示实验操作者规范操作；
▲6、同步带
通风柜移门升降采用类似5M型钢丝芯同步带，拉伸强度≥160N/mm,剪切强度≥50N/mm，芯绳粘合强度≥400N,使用过程中耐磨静音，无断裂风险。性能符合GB/T 13487‑2017：同步带材料的检测要求。（提供第三方检测报告扫描件）
7、同步带轮
同步轮为赛钢精密注塑一体成型，每个同步轮自带优质轴承，提高寿命和精度；
8、照明 
采用双筒灯设计，隐藏于导流板上方，易维修，通风柜顶部增加泄爆口；
9、伺服面板
伺服面板为全钢材质，内置IP55断路器防水盒，水遥控阀，气遥控阀；
10、功能柜体: 一体式钢制下柜，采用全钢结构（1.0mm）钢板表面经除油，酸洗，磷化高压喷淋工艺处理，背部预留有直径50mm的管口可与通风系统连接确保柜内处于负压状态。试验中的试剂等可以临时存放在底柜,而不会散味到实验空间。

	10
	粉碎机
	1
	台
	1、用于稻谷、麦类、玉米、豆类等式样的粉碎处理；
2、最大粉碎量：≤50g；
3、粉碎时间：≤2min；
4、转子直径：≥100mm；
5、电机转速：≥1400r/min；
6、电机功率：小于180W。

	11
	标准筛
	1
	台
	公称目数：100 目；
公称筛孔孔径：0.15mm（150μm）；
筛框直径：Φ200mm；
筛网材质：304 不锈钢金属编织网；
筛框材质：304 不锈钢冲框，双层结构；
筛孔形式：方孔编织网；
丝径：0.08mm；
配置：筛体、筛盖、接料底盖；
性能要求：网孔尺寸公差符合国标要求，筛框平整不变形，耐腐蚀，易清洗。

	12
	实验台（边台）
	26
	米
	1.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，适用于实验室酸碱有机溶剂使用环境，保障操作人员使用安全，产品各项性能需满足如下要求：
1.1 化学性能要求：板材耐多种常见实验室化学试剂侵蚀，经化学试剂腐蚀试验后，板面无明显腐蚀变化；
1.2 物理性能要求：静曲强度≥145MPa；弹性模量≥10400MPa；抗拉强度≥68MPa；含水率≤1.3%；24h 吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm³；
表面耐龟裂、耐湿热、耐干热等级均达到 5 级；耐沸水性能质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%；表面质量等级 5 级，边缘质量等级 5 级；抗冲击性能（1m 落锤）表面压痕直径＜5.5mm；表面耐磨≥1125r，无明显磨损；耐臭氧 72h 外观无明显变化；纵向、横向尺寸稳定性≤0.03%；漆膜附着力达到 6 级；
1.3环保性能要求：甲醛释放量≤0.025mg/m³；
▲1.4抗霉抗菌要求：对黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%；性能需符合JC/T 2039‑2010《抗菌防霉木质装饰板》要求；（提供第三方检测报告扫描件）
▲1.5氙灯老化：用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行500小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常；（提供第三方检测报告扫描件）
2. 柜体
2.1钢制柜体主结构、抽屉、门板、活动层板、试剂架、水电管道功能立柱、装饰封板等钢材基本厚度≥1.0mm冷连轧碳素钢板；表面使用环氧树脂粉末喷涂（涂层厚度60μm）防腐处理；
2.2柜体门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂（涂层厚度60μm），夹层内具消音材料，配置门扣组及缓冲垫；
2.3抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂（涂层厚度60μm），夹层内具消音材料；抽屉底部和四面抽墙为钢板一体成形设计，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞，拆卸方便；
2.4活动背板：采用≥1.0mm厚冷连轧碳素钢板，表面使用环氧树脂粉末喷涂（涂层厚度60μm）防腐处理；配暗扣拉手，不用辅助工具可手工拆卸；
2.5柜体五金及配件：铰链：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启。抽屉导轨：采用表面经环氧树脂粉末静电喷涂（涂层厚度60μm）的钢制一体化高承载导轨。



*注: 技术要求中的★指标为实质性要求，需全部响应，任意一项★指标不满足将按无效投标处理。

★三、商务要求：
1.供货期：合同签订后60日内安装调试完成。
2.质保期：2年，自整体验收合格之日起计算。
3.售后服务：
（1）发生故障时，供应商在2小时内响应，8小时内到达现场进行处理。
（2）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，供应商应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（3）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测，确保设备的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（4）在保修期外，供应商为设备提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。
（5）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（6）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（7）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。
（8）为确保设备以后的正常运行，中标单位在合同签订前必须提供生产厂商出具的保修承诺函并加盖公章。
4.培训要求：投标人负责对采购人的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训。培训应达到甲方人员能熟练操作，并能排除常见故障的标准。
5.验收标准：
（1）设备到招标人指定地点时间距生产时期（以设备铭牌为准）不超过3个月。
（2）货物到货后，双方组织有关人员按照国家和行业相关标准、合同、招标文件、投标文件及采购过程中的有关材料、投标产品技术手册进行现场验收。验收人员按照合同书和装箱清单逐一查验货物的数量和型号是否相符，配件、说明书及其它技术资料是否配套，质量、性能是否合格。
（3）验收时发现不符合质量要求，投标人须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用均由投标人自行承担，且不影响合同的正常履行，因此造成的不能按时履约属于投标人违约。如在验收中发现双方均无法认定的争议，可聘请双方认可的具有国家认可检测资质的第三方检测机构予以检测，费用按双方约定处理。
（4）所有设备均须符合国家标准及满足生产线2.5吨/h产能要求。
6.交货地点：招标人指定地点（由招标人相关人员指定的安装地点）；交货方式：招标人指定方式。
7.设备安装调试：
（1）按照采购人指定时间、地点现场交货，并派人调试直到可正常使用，其所有费用（包括设备的搬运、安装调试等）包含在投标人报价总价中，投标人在交付验收时应随货同步提供详细的相关操作说明及技术资料。在双方约定的期限内提供技术培训和现场指导，直至确保采购方人员能够熟练使用设备。
（2）设备在安装验收时，采购使用单位有权要求/邀请生产厂商专业人员参加。
（3）设备所需的供电、供水由投标人接至厂房内招标人指定的端口，所产生的费用由投标人承担。
（4）整套设备机组须满足GB19081-2005《饲料加工系统粉尘防爆安全规范》。
（5）整套设备机组安装耗材由投标人提供，包括但不限于：油漆、标准件、密封材料、电焊条等辅助材料、溜管、风网、气动元件及压缩空气附件、设备底座、检修平台、管道、铜芯电缆、控制电缆铠装、开放式网格桥架等。
（6）安装调试含甲方自购设备。
8.付款方式：设备安装、调试、生产线试运行合格并经甲方和上级部门验收合格后，付至合同款的97%；验收合格满一年结清余款。（最终按上级规定方式支付）
在付款前需缴纳合同款的10%至周山镇人民政府财政账户作为质保金或等额的质量保证金保函等形式，质保期满后一次性退还。
9、包装和运输：
9.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
9.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
9.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
9.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
9.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并由甲方签字接收后视为交付。

*注：商务要求均为★指标为实质性要求，需全部响应，任意一项指标不满足将判定为无效投标。（提供承诺书，格式自拟）
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第五章 评标方法及评标标准
[bookmark: _Toc28525][bookmark: _Toc10072][bookmark: _Toc29971]一、评标方法
1、本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc4655][bookmark: _Toc26045][bookmark: _Toc449017024][bookmark: _Toc3797][bookmark: _Toc449016388]二、政府采购政策功能落实
（一）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
[bookmark: _Toc11869][bookmark: _Toc26152]1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
[bookmark: _Toc23434][bookmark: _Toc32176]2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
[bookmark: _Toc31272][bookmark: _Toc18929]3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
注：本项目专门面对中小企业采购，故对小微、残疾人和监狱戒毒企业不做价格扣除优惠。
（二）采购本国产品的支持政策
1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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三、评标标准
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	一、报价（30分）

	1
	投标报价
	30分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30×100%，结果保留两位有效小数。
注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

	二、技术指标响应（36分）

	1
	技术指标响应
	36分
	全部满足或优于项目技术要求的，得36分。
技术参数响应全部满足技术要求的得满分36分；正偏离不加分；招标文件技术要求中标注“★”的重要技术参数指标作为实质性条款不允许负偏离，负偏离的按无效标处理；标注“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣2分；其他非“▲”参数负偏离的，每项扣1分，扣完为止。
注：技术参数响应以“技术参数响应及偏离表”为准，如技术参数要求中有明确证明材料要求的，则提供对应证明材料；如技术参数要求中无明确证明材料要求的，则无需提供证明材料。证明材料以中文为准，如为英文材料，应提供对应准确翻译件；同时应在证明材料中以勾线、画框等形式明确标注出技术参数要求在材料中的位置，否则将被视为负偏离。

	三、技术方案（29分）

	1
	项目实施方案
	6分
	方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案，方案应包括但不限于①设备出厂检验、包装，出厂质量控制；②运输、保险、卸货；③安装调试流程、注意要点、人员配备、与采购人沟通配合等内容，评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审：
（1）方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，且无瑕疵的，得6分；
（2）方案基本合理、描述一般、存在可操作性，或有1处瑕疵的，得4分；
（3）方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度，或有2处瑕疵的，得2分；
（4）未提供计划的或有3处及以上瑕疵的，不得分。

	2
	项目进度计划
	6分
	项目进度计划包括但不限于设备生产计划、运输计划、安装调试计划优化等内容，评标委员会根据投标人提供的计划内容进行综合评审：
（1）计划科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，且无瑕疵的，得6分；
（2）计划基本合理、描述一般、存在可操作性，或有1处瑕疵的，得4分；
（3）计划具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度，或有2处瑕疵的，得2分；
（4）未提供计划的或有3处及以上瑕疵的，不得分。

	3
	粉尘防爆实施方案
	6分
	粉尘防爆实施方案包括但不限于粉尘危险性辨识、工艺风险全链条梳理、工艺设备防爆、电气防爆与静电防护、粉尘清扫与火源管控、防爆安全管理、防爆设施维护等内容，评委根据方案内容综合评审：
（1）方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，且无瑕疵的，得6分；
（2）方案基本合理、描述一般、存在可操作性，或有1处瑕疵的，得4分；
（3）方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度，或有2处瑕疵的，得2分；
（4）未提供方案的或有3处及以上瑕疵的，不得分。

	4
	项目验收方案
	6分
	项目验收方案包括但不限于初步验收、最终验收、试运行、试验流程、验收标准、检测指标及不合格整改机制、验收需要的相关资料等内容，评委根据方案内容综合评审：
（1）方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，且无瑕疵的，得6分；
（2）方案基本合理、描述一般、存在可操作性，或有1处瑕疵的，得4分；
（3）方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度，或有2处瑕疵的，得2分；
（4）未提供方案的或有3处及以上瑕疵的，不得分。

	5
	售后服务方案
	5分
	售后服务方案包括但不限于售后服务计划、售后服务方案、响应时效、维保内容等，确保产线长期稳定运行，评委根据方案内容综合评审：
（1）方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，且无瑕疵的，得5分；
（2）方案基本合理、描述一般、存在可操作性，或有1处瑕疵的，得3分；
（3）方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度，或有2处瑕疵的，得1分；
（4）未提供方案的或有3处及以上瑕疵的，不得分。

	四、商务部分（5分）

	1
	质保延期
	2分
	供应商提供承诺书，承诺质保期比招标文件要求的质保期每增加一年得1分（质保期增加不足一年不计分），满分2分。

	2
	企业业绩
	3分
	供应商自2023年01月01日以来（以合同签订时间为准）承担过类似生产线供应业绩的，每提供一个得1分，满分3分。
注：
1、须同时提供供货合同及任意一次付款发票原件扫描上传并加盖公章，关键信息模糊或未按要求提供证明材料的不得分。
2、企业业绩是指所投产品的业绩，合同签订方可以是投标人或设备制造商，仅需确保所提供合同中显示的合同产品与本次所投产品相同即可。

	总分
	100分
	



注：评委应对以上各得分项独立评分，供应商最终得分为所有评委评分汇总的平均值。
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第六章 投标文件格式





投  标  文  件








项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               
[bookmark: _Toc19261][bookmark: _Toc20534]投   标  人：         （电子签章）
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投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
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一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料；(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
	

	3
	供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证；（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
	

	4
	上一年度的财务状况报告；（成立不满一年不需提供）
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
	

	6
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
	

	8
	供应商信用承诺函；
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	本项目专门面向中小企业采购；投标人须提供《中小企业声明函》，项目类型为工业。《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。
	

	特定资格条件

	10
	无
	

	其他资格条件

	11
	投标函
	

	12
	法人授权书
	








具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：      。


供应商名称（公章）：               
                                      法定代表人签章：___________________
                                日期：     年      月     日













参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               

供应商名称（公章）：            
                                          法定代表人签章：            
                                          日期：         年    月    日







供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
[bookmark: _Toc2091][bookmark: _Toc7846]七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
[bookmark: _Toc25411][bookmark: _Toc9362]十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　                     承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　          年    月    日



投标函格式

致：扬州市盛业工程咨询有限公司
根据贵方的（         ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
[bookmark: _Toc12872][bookmark: _Toc5827]7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日



[bookmark: _Toc1240][bookmark: _Toc2791]法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）  号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：                                
  
联系电话（手机）：                         

单位名称：________________________________

单位地址：                                 

日期：                                      


注：
1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署响应文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。












[bookmark: _Toc138777691]二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	















[bookmark: _Toc138777692]

三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应  
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	2
	……
	
	

	3
	……
	
	






























[bookmark: _Toc138777693]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、设备清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

企业名称（盖章）：
日期：


中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为         的         项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：
                              日  期：
                














关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.如word斜线错位，请以下方图片所示为准。







[bookmark: _Toc6966][bookmark: _Toc23563]四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
分包号(如有)： 
                       
	投标服务或产品名称
	投标报价

	
	小写：               （人民币：元）
大写：



                                        日期：    年    月    日



[bookmark: _Toc143][bookmark: _Toc113352361][bookmark: _Toc32116][bookmark: _Toc131770118][bookmark: _Toc4272][bookmark: _Toc138777695]五、分项报价表
	序号
	货物名称
	规格及型号
	数量
	单位
	含税单价（元）
	总价（元）
	品牌
	产地
	制造商
	备注

	1
	人工投料斗
	
	2
	台
	
	
	
	
	
	

	2
	脉冲布筒除尘器
	
	5
	台
	
	
	
	
	
	

	3
	▲斗式提升机自清底座
	
	4
	台
	
	
	
	
	
	

	4
	圆筒初清筛
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	5
	粉碎仓
	
	2
	台
	
	
	
	
	
	

	6
	闸门
	
	5
	台
	
	
	
	
	
	

	7
	料位器
	
	29
	台
	
	
	
	
	
	

	8
	粉碎喂料斗
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	9
	叶轮喂料器
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	10
	★锤片式粉碎机
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	11
	粉碎沉降斗
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	12
	粉碎机控制箱
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	13
	手动蝶阀
	
	3
	台
	
	
	
	
	
	

	14
	▲螺旋输送机
	
	2
	台
	
	
	
	
	
	

	15
	旋转分配器
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	16
	配料仓
	
	8
	台
	
	
	
	
	
	

	17
	喂料绞龙
	
	8
	台
	
	
	
	
	
	

	18
	配料秤
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	19
	小料添加斗
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	20
	气动蝶阀
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	21
	★双层高效混合机
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	22
	▲刮板输送机
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	23
	永磁筒
	
	2
	台
	
	
	
	
	
	

	24
	国产通用离心通风机
	
	3
	台
	
	
	
	
	
	

	25
	国产通用离心通风机
	
	3
	台
	
	
	
	
	
	

	26
	制粒仓
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	27
	制粒喂料斗
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	28
	喂料器
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	29
	桨叶调质器
	
	2
	台
	
	
	
	
	
	

	30
	★环模制粒机
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	31
	▲回转振动分级筛
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	32
	颗粒机控制箱
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	33
	空气锤
	
	4
	台
	
	
	
	
	
	

	34
	现场控制箱
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	35
	皮带输送机
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	36
	叶轮关风器
	
	2
	台
	
	
	
	
	
	

	37
	Z提升机
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	38
	▲逆流冷却器
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	39
	立式烘干机
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	40
	刹克龙
	
	2
	台
	
	
	
	
	
	

	41
	关风器
	
	2
	台
	
	
	
	
	
	

	42
	气动圆形正三通
	
	2
	台
	
	
	
	
	
	

	43
	成品仓
	
	2
	台
	
	
	
	
	
	

	44
	打包缓冲斗
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	45
	▲移动式缝包机组
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	46
	包装袋输送机
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	47
	液体秤
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	48
	泵送系统
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	49
	蒸汽发生器
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	50
	大油罐
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	51
	空压机
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	52
	电动葫芦
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	53
	脂肪测定仪
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	54
	数显消化炉
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	55
	箱式电炉
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	56
	纤维测定仪
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	57
	全自动凯氏定氮仪
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	58
	电热式恒温烘箱
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	59
	紫外可见分光光度计
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	60
	万分之一天平
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	61
	通风柜
	
	2
	套
	
	
	
	
	
	

	62
	粉碎机
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	63
	标准筛
	
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	64
	实验台（边台）
	
	26
	米
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（小写）
	

	
	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为         %。


 
备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、安装辅材费、测试验收费、培训费、税金、国际（如果有）国内运输保险、运输费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标供应商的报价让利行为，损失自负。投标人可根据实际需要，自行调整表格。在合同有效期内，合同协议书一经签署，除另有约定外，合同价一概不予调整。
2.“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。
[bookmark: _Toc14378][bookmark: _Toc10587]

六、技术参数响应及偏离表
	[bookmark: _Toc21219][bookmark: _Toc28127]序号
	采购要求
	供应商响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照第四章技术要求逐条详细填列。
2、行数不够，可自行添加。






[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc10013][bookmark: _Toc633][bookmark: _Toc138777696][bookmark: _Toc113352363]
七、商务条款响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146]项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
	……
	
	



注：1、按照第四章商务要求逐条详细填列。
2、行数不够，可自行添加。










[bookmark: _Toc14718][bookmark: _Toc9128]


主要标的信息（成交后将公示）
供应商全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：
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