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[bookmark: _Toc25722][bookmark: _Toc30943][bookmark: _Toc12738]第一章  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK120]受宿迁市民政局、宿迁市残疾人联合会本级的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁市老年康复护理院、市残联办公大楼采购电梯拆除及采购安装项目(JSZC-321300-JZCG-G2026-0045)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
宿迁市老年康复护理院、市残联办公大楼采购电梯电梯拆除及采购安装项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年8月25日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc2584][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2026-0045
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK33]2.项目名称：宿迁市老年康复护理院、市残联办公大楼采购电梯拆除及采购安装项目
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK56]3.预算金额：44万元，其中采购包1（宿迁市老年康复护理院）预算金额24万元；采购包2（市残联办公大楼）预算金额20 万元。
[bookmark: EB6c1f3d39c6914ae1bada8ccaa777b37a][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK52]4.本项目设定最高限价，最高限价为：44万元，其中采购包1（宿迁市老年康复护理院）最高限价24万元；采购包2（市残联办公大楼）最高限价20 万元。
[bookmark: OLE_LINK37]5.采购需求（简介）：采购包1（宿迁市老年康复护理院）护理院东楼大厅一台，西楼大厅一台；采购包2（市残联办公大楼）采购1台电梯，具体详见采购需求内容。
6.合同履行期限：
[bookmark: OLE_LINK43]宿迁市老年康复护理院：合同签订后60日历天内完成设备供货安装调试。
市残联办公大楼：合同签订后50日历天内完成设备供货安装调试，3年（含监督检验费及每年的年度检测费），自验收通过之日起计算。
7.本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc27291][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
[bookmark: OLE_LINK125]1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。
[bookmark: OLE_LINK126]2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK127]（二）本项目的特定资格要求：1.制造商参与投标的，须具备有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》（许可内容：曳引式客梯）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（许可内容：曳引驱动电梯），或具备有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）》[许可项目:电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯]。
[bookmark: OLE_LINK18]2.非制造商参与投标的，须具备有效期内的以下证书：
a）《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（许可内容：曳引驱动电梯），或《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）》[许可项目：电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯]；
b）所投电梯制造商具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》（许可内容：曳引式客梯），或《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）》[许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯]。
[bookmark: _Toc22204]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别上传对应投标文件。否则，后果自负。
[bookmark: _Toc19148]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月25日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc24820][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc13415]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: OLE_LINK3]1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
[bookmark: _Toc29049]4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
[bookmark: OLE_LINK266]名 称：宿迁市民政局、宿迁市残疾人联合会本级
[bookmark: OLE_LINK267]地址：宿城区河滨路8号、宿迁市宿城区滨河路9号
[bookmark: OLE_LINK265][bookmark: OLE_LINK269]联系人：  张康 、  顾中秋    
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086][bookmark: OLE_LINK268][bookmark: OLE_LINK263][bookmark: OLE_LINK264]联系方式： 0527-84350501 、0527-84363605  
2.采购代理机构信息
名 称： 宿迁市公共资源交易中心　
地　址：宿迁市洪泽湖路889 号，便民方舟2 号楼 
联系人： 李玉莲   
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: EBf73ea17b97644af68817c6ab47785190][bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0527-84396036　

[bookmark: _Toc9624][bookmark: _Toc81575153][bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc81575190][bookmark: _Toc11687]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc4529]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc81575154]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第1种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]90日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f]本项目不收取代理费。

	10
	其他
	1. 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。
1. 本项目共分2个采购包。投标人应针对不同采购包分别编制投标文件，并上传至对应的采购包。如若未按要求操作和上传失误，自行负责。



[bookmark: EB6eaaf474639940df900ef4965d71f450][bookmark: _Toc81575192][bookmark: _Toc8239][bookmark: _Toc30953][bookmark: _Toc81575155]
一、总 则
1、招标方式
本次采购采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
[bookmark: _Toc81575193][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc81575156][bookmark: _Toc15995]二、招标文件
5、招标文件构成
5.1招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件。
6、政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2、6.3、6.4.1
6.1中小企业政策
本项目按第（2）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: OLE_LINK7]6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。
6.4政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
7、招标文件的澄清或修改
7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），否则造成的相关责任由投标人承担。
[bookmark: _Toc11461][bookmark: _Toc81575157][bookmark: _Toc81575194][bookmark: _Toc5574]三、投标文件的编制
8、投标文件的编制要求
8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如投标文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
9、投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]9.1投标文件包括投标函、资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
10、投标报价
10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，招标文件有规定的按招标文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]11、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
12、投标有效期
12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不得修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc81575158][bookmark: _Toc81575195][bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc2773]四、投标文件的提交
13、投标文件的提交
13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc81575197][bookmark: _Toc959][bookmark: _Toc81575160][bookmark: _Toc20026]五、开标、评标程序
15、开标
15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17、评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]17.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
17.2符合性检查
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品投标
17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK10]17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
17.6有关问题的澄清
17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7 异常低价投标审查
17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
17.8比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
17.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc81575196][bookmark: _Toc81575159][bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc8712]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
18、无效投标情形
18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4投标文件未通过符合性审查的。
18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
19、废标情形
19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足三家的。
20、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：
21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；
21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.14不同投标人的投标文件相互混装；
21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]22、取消中标候选人资格情形
22.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
[bookmark: _Toc81575198][bookmark: _Toc2391][bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc81575161]22.6法律、法规规定的其它情况。
七、中标及合同签订
23、确定中标人
23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果公告，公告的公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24、中标通知书
24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、授予合同
25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
26、履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的 / %提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / %提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
26.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27、线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28、合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc81575199][bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc81575200][bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc81575163][bookmark: _Toc31888]八、质疑与投诉
29、质疑
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
29.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
29.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
30、投诉
质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。





[bookmark: EB4d341233595e4bf8ad7006b4bd78d974][bookmark: _Toc81575201][bookmark: _Toc81575164][bookmark: _Hlk166141273][bookmark: _Toc17961]
第三章  资格审查及评标方法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标函
	符合招标文件要求

	特定资格要求
	[bookmark: OLE_LINK40]符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求


二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	[bookmark: OLE_LINK132]法人授权书
	[bookmark: OLE_LINK96]符合招标文件要求

	[bookmark: OLE_LINK131]项目组人员承诺函
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	符合招标文件要求

	[bookmark: OLE_LINK133]其他
	符合招标文件要求


三、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
综合评分保留至小数点后两位。
评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。招标文件未规定的评标标准不得作为评标的依据。
四、评标标准
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]采购包1（宿迁市老年康复护理院）
	[bookmark: RANGE!A1]评审因素
	分数
	评审标准

	投标报价
	30.00分
	[bookmark: OLE_LINK134]采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。
[bookmark: OLE_LINK11]注：1.符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。2. 符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	[bookmark: OLE_LINK137]技术响应
	[bookmark: OLE_LINK136]29.00分
	[bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK115]针对招标文件“第四章 采购需求”中的“采购包1-四、采购清单及技术参数要求-（二）技术参数要求” （★项除外）进行评分，所投产品技术参数性能、质量等完全满足或优于招标文件技术参数要求的得29分。“▲”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共12项）不满足的扣1分。一般参数项目，每有一项不满足的（一个句号的完整内容为一“项”，共34项）扣0.5分。 
注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项，按负偏离进行扣分处理。

	[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: _Hlk229497642][bookmark: OLE_LINK141]主要部件
	9.00分
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]电梯主要部件曳引机、控制柜、安全钳、限速器、缓冲器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、轿门门锁、厅门门锁为原厂原品牌，每满足1项得1分，本项最高得9分。
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK38]注：1. 以明细报价表中注明的品牌为准。2.提供整机型式试验报告原件扫描上传至电子投标文件中，否则不予得分。

	企业
业绩
	10.00分
	[bookmark: OLE_LINK27]投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得2.5分，最高得10分。
注：1.提供合同（主要内容、标的、金额清晰可见）、验收合格证明材料电子件，未提供或提供不全不得分；2.一个单位分年度多次签订的合同，计入一个业绩；同一个项目，分两期或以上完成的，计入一个业绩。

	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: _Hlk233188979][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK142]进度安排方案
	5.00分
	[bookmark: OLE_LINK82]针对招标文件“第四章 采购需求”中的“六、项目实施方案（一）项目进度安排”提供进度安排方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。

	[bookmark: OLE_LINK85]电梯安装和调试方案
	[bookmark: OLE_LINK25]5.00分
	[bookmark: OLE_LINK84]针对招标文件“第四章 采购需求”中的“六、项目实施方案-（二）电梯安装和调试要求”提供电梯安装和调试方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。

	[bookmark: OLE_LINK86]电梯应急预案
	4.00分
	[bookmark: OLE_LINK146]针对招标文件“第四章 采购需求”中的“六、项目实施方案-（三）电梯应急要求”提供电梯应急预案。优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2.5分；其他情况不得分。

	[bookmark: OLE_LINK21]安全文明施工方案
	2.00分
	[bookmark: OLE_LINK26]针对招标文件“第四章 采购需求”中的“八、安全文明施工方案要求”提供安全文明施工方案。优于采购需求的得2分；满足采购需求的得1分；其他情况不得分。

	[bookmark: OLE_LINK47]售后服务
	4.00分
	[bookmark: OLE_LINK48]针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“九、售后服务要求”，提供售后服务方案。优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2.5分；其他情况不得分。

	[bookmark: OLE_LINK147]服务响应时间
	2.00分
	[bookmark: OLE_LINK149]投标人承诺在接到采购人报修电话后40分钟内到达现场，得2分，1小时内到达现场，得1分。
注：需在投标文件中附承诺函明确标注到达现场时间并加盖投标人电子公章；未提供承诺函或承诺时间不清晰不得分，（格式自拟）。


[bookmark: _Toc12255][bookmark: _Toc81575205][bookmark: _Toc14442][bookmark: _Toc81575168][bookmark: _Toc2916]
采购包2（市残联办公大楼）
	评审因素
	分数
	评审标准

	[bookmark: OLE_LINK150]投标报价
	30.00分
	[bookmark: OLE_LINK151]采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。
注：1.符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2. 符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	[bookmark: OLE_LINK153]技术响应
	28.00分
	[bookmark: OLE_LINK152]针对招标文件“第四章 采购需求”中的“采购包2-四、采购清单及技术参数要求-（二）技术参数要求”进行评分，所投产品技术参数性能、质量等完全满足或优于招标文件技术参数要求的得28分。标“▲”为重要参数，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共17项）不满足的扣1分；未加“▲”项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共22项）不满足扣0.5分，扣完为止。
注：供应商针对本项评分内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	[bookmark: OLE_LINK154]电梯额定速度
	4.00分
	评委根据投标人所投电梯最大额定速度≥6m/s的得1分，速度每增加1m/s，加1分，最多得4分。注：提供整机型式试验报告原件扫描上传至电子投标文件中，否则不予得分。

	[bookmark: OLE_LINK31]主要部件
	8.00分
	[bookmark: OLE_LINK155]投标人所投电梯产品主要部件:曳引机、控制柜、门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置为原厂原品牌生产（与所投电梯品牌相同）每满足一项得1分，最高得8分。注：提供整机型式试验报告原件扫描上传至电子投标文件中，否则不予得分。

	[bookmark: OLE_LINK156]企业业绩
	8.00分
	[bookmark: OLE_LINK157]投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得2分，最高得8分。
注：1.提供合同（主要内容、标的、金额清晰可见）、验收合格证明材料电子件，未提供或提供不全不得分；2.一个单位分年度多次签订的合同，计入一个业绩；同一个项目，分两期或以上完成的，计入一个业绩。

	[bookmark: OLE_LINK158]进度安排方案
	5.00分
	针对招标文件“第四章 采购需求”中的“六、项目实施方案（一）项目进度安排”提供进度安排方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。

	电梯安装和调试方案
	5.00分
	[bookmark: OLE_LINK159]针对招标文件“第四章 采购需求”中的“六、项目实施方案-（二）电梯安装和调试要求”提供电梯安装和调试方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。

	[bookmark: OLE_LINK160]电梯应急预案
	4.00分
	针对招标文件“第四章 采购需求”中的“六、项目实施方案-（三）电梯应急要求”提供电梯应急预案。优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2.5分；其他情况不得分。

	[bookmark: OLE_LINK161]安全文明施工方案
	2.00分
	[bookmark: OLE_LINK162]针对招标文件“第四章 采购需求”中的“八、安全文明施工方案要求”提供安全文明施工方案。优于采购需求的得2分；满足采购需求的得1分；其他情况不得分。

	[bookmark: OLE_LINK163]售后服务
	4.00分
	[bookmark: OLE_LINK164]针对招标文件“第四章 采购需求”中的“九、售后服务要求”，提供售后服务方案。优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2.5分；其他情况不得分。

	[bookmark: OLE_LINK57]服务响应时间
	2.00分
	[bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK106]投标人承诺在接到采购人报修电话后40分钟内到达现场，得2分，1小时内到达现场，得1分。
[bookmark: OLE_LINK107]注：需在投标文件中附承诺函明确标注到达现场时间并加盖投标人电子公章；未提供承诺函或承诺时间不清晰不得分（格式自拟）。



第四章  采购需求
[bookmark: _Toc12825][bookmark: _Toc23361][bookmark: OLE_LINK249]
采购包1
一、项目概况
[bookmark: _Toc4415][bookmark: _Toc19446][bookmark: _Toc27576][bookmark: _Toc29003][bookmark: _Toc19741][bookmark: _Toc5404][bookmark: _Toc12352][bookmark: _Toc28049][bookmark: _Toc28558]宿迁市老年康复护理院旧电梯拆除、新电梯采购、安装及维保项目，护理院东楼大厅一台，西楼大厅一台，项目预算24万元。旧梯拆除，送到指定地点。项目为交钥匙工程。向政府相关部门报验并承担相关费用，直至有资质的特种设备安全监督检验研究院验收合格，获得市场监督管理局登记备案，交付采购人使用。本次采购的垂直电梯，均要求为未使用过的全新产品。两台旧电梯规格型号均为：TKJ1000/1.0-JXW，旧梯拆除费由中标人承担，残值归采购人处置。
二、供货期及售后服务期
[bookmark: _Toc3028][bookmark: _Toc15206][bookmark: _Toc24224][bookmark: _Toc31847][bookmark: _Toc10912]1.供货期：合同签订后 60 日历天内完成设备供货安装调试。
2.售后服务期：2年，自验收通过之日起计算。 
3.质量要求:合格。 
4.供货地点：按采购人指定地点交货、安装、调试、验收。
三、付款方式
合同签订后，在收到供应商发票后10个工作日内支付合同总额30%的预付款；供应商完成旧电梯拆除、新电梯现场施工安装调试完毕，合格后在收到供应商发票后10个工作日内付清余款。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，
采购人可不适用前述预付款规定。
[bookmark: _Hlk162860360][bookmark: OLE_LINK44]四、采购清单及技术参数要求（本项目核心产品为DT1、DT2）
[bookmark: OLE_LINK83]（一）采购标的清单
	[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94][bookmark: _Hlk233794078]
采购包1
	序号
	采购标的
	数量（台）
	对应中小企业划分标准所属行业

	
	1
	[bookmark: OLE_LINK71]DT1护理院东楼大厅
	1
	工业

	
	2
	DT2护理院西楼大厅
	1
	工业


[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK128]（二）技术参数要求（DT1、DT2）
	[bookmark: _Hlk233358357][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK135]井道参数

	1
	[bookmark: _Hlk233358920]井道宽×深: 2380mm×2570mm。

	2
	顶层高度:4600mm。

	3
	机房高度：2500mm。

	4
	底坑深度：1500mm。

	5
	提升高度：8000mm。

	6
	层站：3/3/3。

	电梯参数

	1
	[bookmark: OLE_LINK55]▲电梯载重：≥1000kg。

	2
	▲电梯速度：≥1.0m/s。

	3
	▲轿厢宽*深：≥1600×1500mm。

	4
	▲轿厢高：≥ 2350mm。

	5
	[bookmark: OLE_LINK62]▲门开大小：900mm×2100mm。 

	6
	▲门板材质：1.2mm发纹不锈钢。

	7
	方式：中分。

	8
	[bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK79]▲门电机防护等级为IP65（提供第三方检测机构出具检验报告原件扫描件上传至电子投标文件中）。
[bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK144]▲红外光幕系统光束数大于150束（提供第三方检测机构出具检验报告原件扫描件上传至电子投标文件中）。

	9
	[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK109]▲电梯层门：所投品牌客梯厅门(层门)冲击试验:抗摆锤冲击动能≥390J（提供第三方检测机构出具检验报告原件扫描件上传至电子投标文件中）。

	10
	[bookmark: _Hlk233359122]外呼显示：液晶。

	11
	[bookmark: _Hlk233359132]操纵箱显示：液晶。

	12
	[bookmark: _Hlk233359142]地板材质：耐磨性 PVC 地板，由中标方提供图案供招标方选择。

	[bookmark: _Hlk233359168]13
	[bookmark: OLE_LINK138]★驱动方式：微机控制交流变频调压调速（VVVF）。

	14
	[bookmark: _Hlk233359198][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK102]▲控制柜：控制柜应进行雷击浪涌干扰测试，测试电压在25kV或以上（提供第三方检测机构出具检验报告原件扫描件上传至电子投标文件中）。

	15
	[bookmark: _Hlk233359213]电源：动力电源：AC3 相 380V50Hz  照明电源：AC220V50 Hz。

	16
	[bookmark: OLE_LINK42]▲曳引机制动器：动作寿命达到1500万次及以上（提供第三方检测机构出具检验报告原件扫描件上传至电子投标文件中）。

	17
	[bookmark: OLE_LINK45]控制方式：单控。

	电梯装饰（仅供参考，中标单位提供三种不低于此装饰方案供采购方选择）

	1
	[bookmark: OLE_LINK61]轿厢前壁：发纹不锈钢。

	2
	门灯横梁：发纹不锈钢。

	3
	轿厢侧壁：发纹不锈钢。

	4
	轿厢后壁：发纹不锈钢（中间带镜面不锈钢+三面扶手）。

	6
	轿门：发纹不锈钢。

	7
	轿厢地面：大理石。

	8
	轿厢操纵箱：发纹不锈钢（含语音报站功能）。

	9
	轿厢位置指层：单色液晶_设置于主操纵箱。

	10
	门套：（小门套）发纹不锈钢，
（大门套）304不锈钢或人造大理石，中标方提供方案供招标方选择。

	11
	层（厅） 门：发纹不锈钢。

	12
	厅外召唤箱：所有层 单色液晶_发纹不锈钢。

	13
	外召按钮：所有层。

	14
	[bookmark: _Hlk233359258]▲按钮：达到1500万次或以上的寿命测试（提供第三方检测机构出具检验报告原件扫描件上传至电子投标文件中）。
按钮：试验后按钮的通断功能正常、结构无明显损坏。

	功能表

	1
	超速机械保护功能、待机定期自检功能、开门时间自动控制功能、起动补偿功能、无效内指令自动消除功能、消防迫降功能:1 层。

	2
	层高自测定功能、故障低速自救运行功能、门过载保护功能、泊梯功能:1 层。

	3
	车在非门区报警功能、故障自动存储功能、门停止运行功能、机房调试操作功能、轿内慢速运行功能。

	4
	电梯服务支援系统、轿顶检修操作功能；置异常自动校正功能、满载直驶运行功能。

	5
	开门异常自动选层功能、厅外检修显示功能、对讲机通讯功能、故障自动检测功能、超载保护功能、轿内照明自动控制功能、关门按钮灯点亮。

	6
	电动机过载保护功能、开关门时间超常保护功能、无呼自返基站功能:1层、抗电磁干扰功能、电动机空转保护功能、反向内指令自动消除功能。

	7
	集选控制:全集选控制运行功能、抱闸动作双安全检测功能、超载报警功能、电动机过热保护功能。

	8
	厅轿门旁路检测功能；的层按钮闪亮功能、运行次数显示功能、底坑对讲机通讯功能、轿内通风自动控制功能、开门时间自动调整功能、同步电机磁极码自学习功能、超速电气保护功能、警铃报警功能、智能辅助制动功能。

	9
	电应急照明功能、五方通话功能、语音报站。


备注：相关具体情况，以现场实际情况为准。

















采购包2
一、项目概况
[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK74]本项目，包含旧电梯拆除、电梯井道整改、厅门出入口整改恢复、检修口及通道整改恢复、以及新电梯制作、运输、现场安装调试、相关建筑垃圾清运。向政府相关部门报验并承担相关费用，直至有资质的特种设备安全监督检验研究院验收合格，获得市场监督管理局登记备案，交付采购人使用。本次采购的垂直电梯，均要求为未使用过的全新产品。
[bookmark: _Hlk233122527][bookmark: OLE_LINK148]采购并安装1部6层垂直无障碍新电梯，项目预算20万元。
本项目由中标人拆除电梯，旧电梯型号-奥的斯 规格型号：R2NA9155，旧梯拆除费由中标人承担，残值归采购人处置。不影响正常的工作秩序情况下，进行电梯拆除和新装，现场旧梯的大门套不予以破坏，层显、外呼等若和原设备尺寸不一致，留有缝隙需由中标人自行修复（如破坏，修复费用包含在投标总价中），旧电梯门套及地坎可予以翻新、保留。
[bookmark: _Hlk226017780]二、供货期及售后服务期
1.供货期：合同签订后50日历天内完成设备供货安装调试。
[bookmark: _Hlk226014830]2.售后服务期：3年（含监督检验费及每年的年度检测费），自验收通过之日起计算。 
3.质量要求:合格。 
4.供货地点：按采购人指定地点交货、安装、调试、验收。
三、付款方式
合同签订后，在收到供应商发票后10个工作日内支付合同总额30%的预付款；供应商完成旧电梯拆除、新电梯现场施工安装调试完毕，经采购人验收合格后在收到供应商发票后10个工作日内付清余款。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，
采购人可不适用前述预付款规定。
四、采购清单及技术参数要求（本项目核心产品为电梯整机DT1）
（一）采购标的清单

	
采购包2
	序号
	采购标的
	数量（台）
	对应中小企业划分标准所属行业

	
	1
	DT1 
	1
	工业




（二）技术参数要求

	[bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK140]主要参数

	产品名称:
	1．曳引驱动乘客电梯。

	产品型号:
	2．有机房客梯。

	[bookmark: _Hlk226031219]基本参数
	3．▲额定速度：≥1.0m/s。

	
	4. ▲额定载重: ≥1000KG。

	
	5.停站层数: 6/6/6。

	
	6.基站: 1F。

	
	7. ▲提升高度: ≥18800mm（以实际现场为准）。

	
	8. ▲操作控制: 全集选控制。

	
	9. ▲运动控制: 微机控制VVVF交流变压变频调速。

	
	10. ▲通讯控制: 串行通讯。

	
	11. ▲控制方式: 并联。

	驱动主机要求
	12. ▲永磁同步无齿轮曳引机。

	土建及轿厢尺寸
	13.轿厢尺寸:宽×深×高：≥1600x1400x2200mm。

	
	14.井道尺寸:宽×深：2200x2150mm。

	
	15.顶层高度: 4500mm。

	
	16.底坑深度: 1400mm。

	
	17.开门方式及开门尺寸:宽×高；双扇中分式自动门；900x2100mm。

	轿厢内部装饰及配置
	18. ▲轿门、前壁、侧壁均为304发纹不锈钢、不锈钢厚度≥1.2mm，后壁中间镜面不锈钢、后壁扶手。
19.轿厢顶为豪华吊顶（包含电梯照明LED灯）（提供不少于三套以上方案备选）、轿厢地板为大理石。
20.轿顶装有风扇，并配置≥1匹的轿厢空调。
21.轿厢内设置后壁半高镜子与后壁扶手。

	轿厢讯号装置
	22.轿厢前壁设有一体式操纵盘（带盲文），配置残疾人无障碍操纵盘，所有操纵盘面板均为发纹不锈钢，金属按钮带光亮显示。
[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK143]23.▲电梯按钮寿命达到2000万次及以上（提供第三方检测机构出具检验报告原件扫描件上传至电子投标文件中）。
24.多媒体彩屏≥10.4英寸显示，超载信号，数码楼层显示，运行方向显示，语音报站，轿厢内配置与采购单位已有系统相匹配的视频监控。

	厅门门套装饰
	25. ▲厅门及大、小门套为304发纹不锈钢，不锈钢厚度≥1.2mm。

	厅门讯号装置
	26.各层均设一体式呼梯装置，面板为发纹不锈钢。

	门保护系统
	27. ▲光幕门保护系统且扫描光束达到150束或以上。

	地坎
	28. ▲轿厢及各层厅门地坎均为硬质铝合金。

	门系统
	29. ▲VVVF变频门机。

	电源
	30.拖动电源：交流380伏,三相, 50赫。
31.照明电源：交流220伏,单相,50赫。

	门机电动机防护
	32▲门机电动机的防护等级达到IP65及以上（提供第三方检测机构出具检验报告原件扫描件上传至电子投标文件中）。

	[bookmark: _Hlk226034022][bookmark: OLE_LINK95]门锁装置
	33▲永磁同步门系统运行寿命≥1300万次（提供第三方检测机构出具检验报告原件扫描件上传至电子投标文件中）。

	曳引机制动器
	[bookmark: OLE_LINK97]34. ▲制动器动作寿命达到1800万次以上（提供第三方检测机构出具检验报告原件扫描件上传至电子投标文件中）。

	电梯其他主要部件
	35.限速器、安全钳、缓冲器、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置等电梯其他主要部件符合国家相关标准要求。

	功能要求
	36.本层同向外呼再开门、集选控制、满载直驶、梯门未开则自动开往下一层、防捣乱功能（空载时内呼登记限制）、防捣乱功能（端站停层取消内呼）、防捣乱功能（反向内呼自动消除）。
37.基站开门等待时间可调、门机速度及力矩可调、再平层、轿厢照明、风扇节能运行功能、启动补偿功能、故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误）、火灾应急返回、报警和对讲功能、轿内应急照明、超载保护、门锁故障重复关门、门受阻保护、光幕、锁梯（钥匙开关）、缺相及错相保护、控制柜可锁主开关、紧急电动运行。
38.检修操作（轿顶）、检修操作（底坑）、曳引机温度监控、曳引机空转保护功能、火灾应急返回信号预留、轿厢意外移动保护、限制轿内人员开启轿门装置、制动力矩检测功能、门锁安全装置的失效检测、应急电动松闸功能、门锁旁路功能、剩余电流动作保护功能、自动门、集选错误信号、运行计时计数、关门按钮、开门按钮、紧急呼叫按钮、误指令消除（双击取消）、外召液晶显示、轿内液晶显示、对讲系统、语音安抚功能。
39.平层精度：≤±5mm；运行噪音：符合国家标准（机房、轿厢内、开门噪音）；导轨规格：主轨采用实心钢制导轨；钢丝绳：符合《电梯用钢丝绳》（GB 8903-2024）强制性国家标准，≥8mm，使用寿命不低于5年。


注：相关具体情况，以现场实际情况为准。


















采购包1与采购包2共用需求
五、电梯应符合的技术标准要求
[bookmark: _Hlk229494294][bookmark: OLE_LINK59]（1）GB/T7588-2020《电梯制造与安装安全规范》
[bookmark: OLE_LINK63]（2）GB/T10058-2023《电梯技术条件》
（3）GB/T10059-2023《电梯试验方法》
（4）GB10060-2023《电梯安装验收规范》
（5）GB7025-2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》
（6）GB8903-2018《电梯用钢丝绳》
（7）GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》
（8）GB50763-2012《无障碍设计规范》
（9）GB/T24478-2023《电梯曳引机》
[bookmark: _Hlk135317920]（10）其他与电梯相关的国家、行业和地方的法律法规、规范规程、标准、图集。
上述规范及技术条件并非全部，未列入而又相关的仍应采用。如有停用或废止的，应以相应的最新版本为准。
[bookmark: OLE_LINK75]六、项目实施方案
投标人应按照招标文件要求制定详细的项目实施方案，应按《电梯制造与安装安全规范》等规定对本项目进行深化设计，确保电梯选型及安装符合本项目实际及国家相关规定。
（一）项目进度安排： 
（1）生产方案需提供投标货物主要生产、检验、测量设备说明
（2）供货计划需提供交货期及运输方案
（3）进度控制需提供供货安装计划：①投标方中标后，应在接到招标方中标通知（合同签订）后一周内按标书要求提交详细的施工图及施工组织设计等。②设备订货合同签订后，由中标方厂家工程师到现场勘察设计，所有尺寸以现场勘测的实际尺寸为准；到货后，中标方须派有资格的工程技术人员（必须是自己的或指定的安装调试及维护保养队伍，安装调试队伍应具有当地技术监督部门颁发的电梯安装维修资质证书）在整个电梯的安装调试的全过程中在施工现场负责安装、指导及调试，直至电梯最终验收合格并正常运行。若在安装过程中，由于中标方在安装过程中的责任导致建筑结构或其他设备被损坏，中标方需负责修理或赔偿损失。安装与调试中涉及的所有费用均应列入投标总价，而不能在执行中要求另外付费。
（4）项目进度应符合本项目实际需要，确保在采购单位规定的时间内完成。
[bookmark: OLE_LINK12]（二）电梯专项安装与调试要求： 
（1）电梯安装现场必须有技术、安全人员监护；
（2）电梯安装区域设置警戒线，有明显标志，并要有专人监护，安装期间现场严禁闲杂人员进出；
（3）电梯安装前工作人员应对工具、附件等仔细检查，不合格者立即更换，确保正常使用；
（4）电梯安装过程中，所有工作人员必须听从指挥人员的统一指挥和信号；
（5）电梯安装过程中须有专人照看电源；
（6）电梯安装过程中所有工作人员必须戴好安全帽，上高人员必须穿防滑鞋，高空作业必须系好安全带，配挂工具包；
（7）电梯安装过程中严禁由高空向下抛投物品；
（8）室电梯安装过程中注意建筑物周边的障碍物，若有障碍物必须排除后方可作业，防止发生意外事故；
（9）电梯安装过程中吊笼运动时，人体及装运的物件绝对不准超出吊笼护栏；
（10）电梯安装过程中每道工序完成后经专人检查认可方能进行下一道安装工序；
（11）电梯安装过程中发现异常，应立即停止安装工作，排除故障后才能继续安装；
（12）电梯安装过程中吊笼载荷不允许超过额定安装载重量。
（13）电梯安装期间绝对不允许非安装人员使用施工升降机；
（14）安装期间严禁饮酒、打闹；
（15）电梯安装完成后应仔细检查施工升降机的各机构，各部位是否应处于良好状态，发现问题及时处理。
（16）需严格执与电梯相关的国家、行业和地方的法律法规、规范规程、标准、图集的要求：
（17）如需对电梯井道进行防水改造，确保一年四季电梯井道干燥，保障电梯能及时安装和调试，确保电梯运行正常。如因中标人原因造成不能及时安装和调试，由中标人承担一切责任和损失。
（18）所投电梯必须符合中华人民共和国电梯制造与安全规范的制造、安装标准和技术规范要求，中标人须提供采购人所在地质量技术监督部门的验收合格证、运行证等。
（19）本次采购规定的电梯设备，由中标人负责运输到项目现场，并进行整机安装、调试及试运行。
（20）中标人应按照国家有关标准和采购文件要求，对其在本采购项目范围内所提供产品进行现场调试。
[bookmark: OLE_LINK70]（三）电梯应急预案：
[bookmark: OLE_LINK64]（1）投标人应按照招标文件要求制定详细的电梯应急预案，电梯安装、维保工作是特种作业，安全性要求极高，在各种工作中会出现各种各样的紧急情况，这就要求投标人对紧急情况的出现要时刻做好准备。安全第一，预防为主，出现情况能及时处置，为做到这些，投标人需根据国家标准，行业标准及市各职能部门的要求，制定应急处理方案。
[bookmark: OLE_LINK65]（2）接到报警或发现有乘客被困在电梯内，应立即通知保安消防监控室，同时记录接报和发现时间。
[bookmark: OLE_LINK66]（3）维修单位经理或值班人员接报后，应立即派人前往现场解救，同时电话通知电梯维修公司前来抢修。
[bookmark: OLE_LINK67]（4）若维修单位和电梯维修公司都无能力解救或短期时间内解救不了，应视情况向公安部门或消防部门求助（应说明求助原因和情况）。向公安、消防部门求助前应征得甲方的同意。
[bookmark: OLE_LINK68]（5）在解救过程中，若发现被困乘客中有人晕厥、神志昏迷（尤其是老人或小孩），应立即通知医护人员到场，以便被困人员救出后即可进⾏抢救。
[bookmark: OLE_LINK69]（6）被困者救出后，应立即请电梯维修公司查明故障原因，修复后方可恢复正常运⾏。
（7）维修单位经理或值班人员应详细记录故障发生时间、原因、解救办法和修复时间。
[bookmark: OLE_LINK124]（四）项目组人员
投标文件中提供项目组人员全部响应要求的承诺函电子件（加盖公章，承诺函格式附后），否则按无效标处理。
人员配置：现场至少 3名人员，经过专项安全与工艺培训，熟悉安拆方案、规范及应急处置。
持证要求：核心操作人员最低2人持有效特种设备作业人员证，独立作业；电工、焊工、起重司索等配套工种需对应特种作业证。
人员条件： 55 周岁以下，无恐高、心脏病、高血压等疾病。
现场作业规定：配齐安全帽、全身安全带等劳保用品；禁止酒后、疲劳作业；严禁违规逆向拆除、井道交叉作业，零部件不得抛掷。
七、验收条件及标准 
[bookmark: OLE_LINK76]1、在交货之前，制造商应对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确和全面的检测，并出具证明产品与招标文件要求相符的证明书。
2、检测、检验和试验证明设备达到文件的技术规定, 并获得有资质的特种设备安全监督检验研究院特种设备使用登记证和特种设备使用标志，批准运营后，双方即签署验收文件，设备即视为验收通过。
3、货物抵达工地后,双方根据装箱文件清点件数及外观质量验收,并出具书面验收证明。
4、货物到达采购人工地至交付使用前所有的安全保管工作由供应商负责。
5、电梯验收要求
（1）设备运抵采购人现场之日，采购人、供应商双方及采购人共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损，由供应商负责办理相关报验手续并免费补齐、调换。供应商同时提供出厂前的检测报告和产品合格证书；供应商所提供的设备和部件如是国外制造的，除提供上述资料外还应提供原产地证书、报关资料及检验检疫证明。若供应商所提供的设备及部件的品牌不符合文件要求，采购人有权终止合同，并依法追究供应商的相关责任。
（2）设备安装、调试结束，试车，达到验收标准，采购人、供应商双方及采购人工程监理共同验收合格。若采购人在安装或调试时对设备有异议，则应在设备安装或调试完毕之日起15日内以书面形式向供应商提出；供应商应在采购人提出书面异议通知的10天内书面答复，否则，则视为同意并且认可采购人提出的异议和处理意见，如采购人提出异议及问题，在异议及问题未能得到妥善解决期间，采购人有权拒付任何货款，直至相关问题处理完毕，有关货物全部风险、保管及其他费用以及给采购人造成的损失均应由供应商承担。
（3）安装完成由供应商负责向当地市场监督管理局质量技术监督部门送交有关验收资料，经当地市场监督管理局质量技术监督部门（特检院）检验验收合格。并由供应商负责办理特种设备使用登记证，特种设备使用标志。使用前办理完成电梯安全责任保险。
八、安全文明施工要求
1.拆除和安装工作多在夜间。施工环境复杂，安全要求高，投标人应根据招标文件要求及本项目实际，提供科学、细化的项目安全文明施工控制方案，要求项目实施过程中，不发生任何事故及做好环境、噪声等控制，供应商对于安装电梯有关的文明施工、环境保护、安全生产、治安与消防负主体责任。
2.投标人须做好安全防护、围挡、个人安全防护措施；拆除工作要有防尘降噪措施；施工区域悬挂警示标志和安全文明用语；拆除工作严格按照消防管理制度执行，以防热切割过程中火灾发生，有措施防止烟气动作烟感；每天施工完毕需清洁井道外场地；拆除和安装的进度施工方案需征得业主同意方可施工。
3.施工前须与采购人签订安全协议，施工期间的安全责任由成交供应商负责，若发生安全事故，所有损失由中标供应商承担，造成损失的，追究相关责任。
九、售后服务要求 
1.售后服务方案：投标人应按照招标文件要求制定切实可行的售后服务方案，包括但不限于服务保障体系、技术人员配置、响应时间、紧急故障处理预案、电梯常规检查及保养、日常使用注意事项等内容，方案应满足招标文件对项目实施的要求，方案内容完整详细、故障响应时间迅速，能够针对采购项目内容要求而细化制定。 
[bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK104]2.售后服务期内提供 7*24 小时免费上门服务:在接到使用方报修电话后 2 小时内到达现场。4 小时内不到达现场，采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由中标人承担。48 小时内不能现场解决问题的，必须提供备品备件，以确保使用方正常工作。 
3、在运行中出现紧急故障时（如人员被困电梯等），在接到报警电话后 0.5 小时内予以响应并到达现场解决。 
[bookmark: OLE_LINK103]4、供应商根据所投采购包选择对应采购包方案。
[bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK101]（1）采购包1要求：宿迁市老年康复护理院通过之日起对设备免费保修2年，售后服务期内，中标人对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，中标人应在 24 小时内立即予以免费维修或更换，每15天进行1次日常维护保养，由此引起的一切费用由中标人承担，包含每年一次的年检均由中标单位负责。 
（2）采购包2要求：市残联办公大楼设备免费保修3年，售后服务期内，中标人对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，中标人应在 24 小时内立即予以免费维修或更换，每15天进行1次日常维护保养，由此引起的一切费用由中标人承担，包含每年一次的年检均由中标单位负责。 
5、售后服务期内，电梯每年至少一次全面整梯检修，并视不同易损部件实行 1～6 个月定期检修、维护（电梯的日常维护、保养时间，应服从采购人的安排）。
6、安装调试中负责进行电气及机械设备维修、操作及对操作、维护人员的培训；免费提供上述服务，并请在投标报价中说明。
十、商品包装、快递包装政府采购需求标准
1、供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行))、《快递包装政府采购需求标准(试行)) 的通知》(财办库 (2020) 123 号) 文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
2、包装具体要求
2.1产品安装服务
2.1.1 范围:产品安装包括产品硬件、软件及设备操作系统的安装、配置、调试。
2.2 商品包装环保要求
2.2.1商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%;
2.2.2 商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离;2.2.3商品包装中铅、汞、锅、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg;2.2.4 商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%(以量计);
2.2.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色;
2.2.6纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产;
2.2.7 木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
注:检测方法
1.商品包装中重金属(铅、汞、锅、六价铬) 总量的检 测按照 GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋于法复合、 挤出复合》规定的方法进行。
2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。
2.3 安装规范及验收标准
产品的安装规范按照规定流程逐步进行，用专用的测试工具对设备模块进行功能测试调整。

十一、其它要求
1、对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
2、全部投标产品必须符合国家标准、行业标准。采购人在接收货物时如发现产品、配件的品牌、技术参数与投标文件中不一致，或产品不符合相关国家、行业标准等情况，有权拒绝接收，并要求中标人在规定期限内无偿更换为与投标文件一致的符合国家、行业标准的产品。中标人拒绝更换或在规定期限内不能更换到位的，采购人有权终止合同，并按相关规定予以处理。实施中，对存在疑问的产品，采购人可申请当地质检部门进行检测，检测费用由中标人支付,检测费用含在报价内。 
3、各潜在投标人应自行踏勘现场，充分理解采购人使用需求，必须保证产品的功能性和完整性，未在清单中明示的辅材、配件及安装调试费已含在报价内，如项目实施过程中因缺少配件、辅材导致产品无法正常运行，中标人须免费提供。井道施工中，如涉及到建筑物拆除恢复及恢复、电梯基坑、土建安装、钢结构施工及措施费（安全文明施工、二次搬运、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时设施、脚手架、模板、机械吊装等）等所有费用均包含在投标报价内。 
4、投标产品涉及到颜色或配件样式的，均需在供货前提供色卡或样式图片供采购人选择，经采购人确定后的颜色或样式方可进行生产及供货，否则损失自负。 
5、合同签订前，采购人有权要求中标人按投标文件提供的相关证书或材料的原件进行核查，发现弄虚作假的或提供的材料非法无效的，取消其中标资格并将相关情况汇报至财政监管机构处理。
6、电梯设备自运抵用户现场至交付使用过程中的看护防盗工作由中标人自行负责，由于看管不力等造成的损失，由中标人自行承担。
7、履约期间，如发生中标人工作人员工伤或遇中标人工作人员人身伤亡事故，均由中标人负责；由于中标人人员在相关操作过程中安全防护不当导致工人或其他人员发生人身安全损害及事故的，一切后果与法律责任均由中标人承担。
[bookmark: OLE_LINK73]（3）所投的货物是经检验合格的全新、未使用过的原装合格正品，提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向中标人索赔。 













[bookmark: _Toc81575169][bookmark: _Toc81575206][bookmark: _Toc22098][bookmark: _Toc31499]
[bookmark: _Toc19774][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]第五章  合同文本



[bookmark: _Hlk187856708]
财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             












使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

























第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （投标人）
乙方2（全称）：                        （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）

[bookmark: _Hlk187832913]依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下： 
项目信息
[bookmark: _Hlk187833240]（1）采购项目名称：                                          
采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
¨否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
分包主要内容：                                            
分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：
¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：¨是       ¨否
外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
（10）是否涉及节能产品：
¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
¨强制采购       ¨优先采购    
¨否
是否涉及环境标志产品：
¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
¨强制采购       ¨优先采购    
¨否
是否涉及绿色产品：
¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
¨强制采购       ¨优先采购    
¨否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
1. 合同金额
[bookmark: _Hlk187833021]（1）合同金额小写：                           大写：                     
分包金额（如有）小写：                   大写：                   
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）                    
[bookmark: _Hlk187834001]¨分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）
预付款：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。
第二次支付：采购人收到发票后10个工作日内支付，支付比例：合同金额的**%。
……
（备注：根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于有预付安排的合同，鼓励采购人将合同预付款比例提高到30%以上。
对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。招标文件定稿后该备注删除。）
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
[bookmark: _Hlk187834132]2.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
[bookmark: _Hlk187834600]（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否(备注：选择否删除以下履约保证金相关条款，招标文件定稿后该备注删除。）
履约保证金提交金额：按采购合同总价的 / %提交。
履约保证金提交形式：履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
[bookmark: _Hlk187853678]支持和鼓励乙方使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，乙方如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / %（应提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容详见江苏政府采购网“保险保函”模块。
履约保证金退还方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
履约保证金退还条件：具有验收合格相关证明材料。
履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还。
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
（4）分期履行要求：                                                     
（5）风险处置措施和替代方案：                                           
[bookmark: _Hlk187834828]3.合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
主体：                  
是否邀请本项目的其他投标人参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：
¨一次性验收 
¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：
履约验收条件达到时，采购人在5个工作日内启动履约验收工作，并向投标人发出《政府采购履约验收通知单》。
验收小组制定验收工作实施方案，按照方案开展验收；履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见。
采购人、投标人对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书，验收书格式见江苏省财政厅印发的《政府采购履约验收书参考样本》。
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况） 
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
4.组成合同的文件
如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
5.合同生效
本合同自                             生效。
6.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，纸质合同和双方在“苏采云”系统签订的电子合同均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
[bookmark: _Hlk187835227]附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（投标人）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



























第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标投标人按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方有自行或委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：
1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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项 目 名 称： 宿迁市老年康复护理院、市残联办公大楼采购电梯拆除及采购安装项目  
项 目 编 号： JSZC-321300-JZCG-G2026-0045              
      投标人名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：               








投标文件目录

一、投标函
二、法人授权书
三、开标一览表
四、分项报价表
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
六、关于符合本国产品标准的声明函
七、技术响应偏离表
八、项目组人员
九、企业业绩
十、项目组人员承诺函
十一、投标所需其他材料
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一、投标函

投标函
宿迁市民政局、宿迁市残疾人联合会本级：
[bookmark: OLE_LINK121]根据已收到的项目编号为JSZC-321300-JZCG-G2026-0045的宿迁市老年康复护理院、市残联办公大楼采购电梯拆除及采购安装项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日











[bookmark: _Toc27409]二、法人授权书
[bookmark: OLE_LINK6]法人授权书
[bookmark: OLE_LINK122]本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JZCG-G2026-0045号 宿迁市老年康复护理院、市残联办公大楼采购电梯拆除及采购安装项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                             
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日期：                                         

[bookmark: _Toc27199][bookmark: _Toc13550][bookmark: _Toc30543]
三、开标一览表

格式详见投标文件制作工具

[bookmark: _Toc26543][bookmark: _Toc956][bookmark: _Toc12614]
四、分项报价表
分项报价表
（货物类）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	￥                                 
人民币（大写）：      仟     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.根据所投采购包，在投标文件制作工具中，对应采购包号分别上传。
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK60]投标报价采用总承包方式，“投标总报价”，报价要求：报价应包括但不限于以下费用：本项目为交钥匙工程，报价包括拆除费、设备费、运输费、装卸费、保险费、安全文明措施费、施工专项措施费、施工脚手架搭建费、井道照明费、检修插座、底坑爬梯、吊装费、调试费、电梯监检费（取得电梯运行合格证）、培训费、安装费（含拆除及安装施工用水电费、电梯安装所需的全部主辅材料、人工费、机械费、措施费等）、轿厢装潢费、售后服务费用，项目在指定地点、环境、交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用（含材料、设备、关税等的涨跌风险）。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。





























[bookmark: _Toc17418][bookmark: _Toc2747][bookmark: _Toc21129]五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

格式详见投标文件制作工具
























六、关于符合本国产品标准的声明函
 
[bookmark: OLE_LINK167]格式详见投标文件制作工具



七、技术响应偏离表（技术参数响应）

采购包1

	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


单位名称：             （盖CA电子公章）

[bookmark: _Hlk187934629]备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

采购包2

	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。



[bookmark: _Toc25337][bookmark: _Toc15871]八、项目组人员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: OLE_LINK8]注：1.如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。2.中标后，本表（身份证信息除外）将随中标结果公告公开。



[bookmark: OLE_LINK117]
九、企业业绩
[bookmark: _Hlk187935031]投标人自   年   月   日以来承担
类似项目业绩一览表
	序
号
	项目名称
	采购单位
	合同主要标的
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。2.中标后，本表将随中标结果公告公开。

[bookmark: _Toc9275][bookmark: _Toc26048]
十、项目组人员承诺函


承诺函
宿迁市民政局、宿迁市残疾人联合会本级：
    根据JSZC-321300-JZCG-G2026-0045  号宿迁市老年康复护理院、市残联办公大楼采购电梯拆除及采购安装项目招标文件相关要求，承诺如下：针对“第四章 采购需求-六、项目实施方案-（四）项目组人员”内容，我单位完全响应，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。


单位名称（盖CA电子公章）：



















十一、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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