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提 示 函

各政府采购供应商：
为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：
一、基本要求：
1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；
2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；
3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。
二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:
1.供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的;
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;
(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。


招标文件目录

第一部分    投标邀请   
第二部分    投标人须知                  
第三部分    拟签订的合同文本
第四部分    采购需求
第五部分    评标办法和标准
第六部分    投标文件（格式）
[bookmark: _Toc92167999][bookmark: _Toc100386033][bookmark: _Toc20732967]
第一部分  投标邀请
[bookmark: _Toc100386044][bookmark: _Toc98669341][bookmark: _Toc92168010][bookmark: _Toc98669699][bookmark: _Toc20732978]项目概况
丹阳市国省道与开发区道路交叉口隐患整治项目的潜在投标人应在江苏政府采购网--苏采云电子交易平台https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login获取招标文件，并于2026年09月01日09点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321181-JSFH-G2026-0036
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK43]项目名称：丹阳市国省道与开发区道路交叉口隐患整治项目
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68]预算金额：2609221.97元
[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK99]最高限价：2484973.30元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。
合同履行期限：详细内容及要求见第四部分采购需求。
本项目是否接受联合体投标：不接受
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求: 
[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: _Hlk152166700][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 
1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供上一年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等扫描件，或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据扫描件或资格承诺函（格式见第六部分）]；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）];
[bookmark: OLE_LINK220][bookmark: OLE_LINK221]1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。 
三、获取招标文件
获取时间：自招标文件公告之日起5个工作日
获取地点：江苏政府采购网-苏采云电子交易平台
[bookmark: _Hlk153292470]获取方式：在线获取（“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件，具体操作详见“苏采云”系统供应商操作指南http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）                 
采购文件售价：免费
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交截止时间及开标时间：2026年09月01日09点30分（北京时间）
开标地点：苏采云系统网上开标大厅
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: OLE_LINK69]注意事项：（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，投标人须通过苏采云发布的最新响应文件制作软件（下载地址：具体操作详见“苏采云”系统供应商操作指南http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。
（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录“苏采云”系统开标大厅进行投标文件解密。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。
2.投标人投标需提前办理政府采购CA数字证书及电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
3.投标文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
4.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网的更正公告。
6.本次招标不收取投标保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK29]名 称：江苏丹阳经济开发区管理委员会
[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]地 址：丹阳市齐梁路 19 号高新技术创业园 H 座  
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009][bookmark: OLE_LINK101]联系方式：0511-86885759
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK149]2.采购代理机构信息
[bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK176][bookmark: OLE_LINK177]名 称：江苏富华工程造价咨询有限公司
[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK110]地 址：丹阳市开发区凤凰南路御珑湾办公楼六楼
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：0511-86921820
3.项目联系方式
项目联系人：周丽娜
电 话：0511-86921820

江苏富华工程造价咨询有限公司                                                 2026年08月07日

[bookmark: _Toc92168000][bookmark: _Toc100386034]



第二部分    投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	投标应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。  
投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。  
[bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK157]投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，除非合同中另有规定，投标人对“第四部分 采购需求”中的全部内容的报价应包括招标文件所确定的招标范围内全部货物、施工、辅助材料、备品备件、包装、运输、仓储、装卸、质量检验、安装调试、测试、人工、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、耗材、培训、技术服务、售后服务、网络调整、专用工具、保险、税费、按采购人指定地点供货及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。同时，除非合同条款中另有规定，否则，此部分投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
最低投标报价不能作为中标的唯一保证。  
中标价即为合同签约价。  
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第 5 项规定进行修正。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
本项目不同意分包。
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK440][bookmark: OLE_LINK441][bookmark: OLE_LINK79]同意将非主体、非关键性的采购内容清单及技术参数要求中“一、拆除项目”及 “二、道路改造”两部分工作内容须同时分包给一家具有公路工程施工总承包二级及以上资质的单位或者一家具有公路路面工程专业承包二级及以上资质且具有公路路基工程专业承包二级及以上资质条件的单位，且不得再次分包和转包。（提供承诺书，格式自拟）
享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。）

	3
	开标前答疑会
	[bookmark: OLE_LINK11]不组织

	4
	现场踏勘
	不统一组织

	5
	演示
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]无

	6
	样品
	A不要求提供。

	7
	是否允许采购进口产品
	A本项目不允许采购进口产品。

	8
	项目属性与核心产品
	A货物类。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]本项目核心产品为： 信号控制机  。

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的：详见采购标的汇总表，属于工业行业。

	10
	节能产品、环境标志产品
	投标人所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	[bookmark: _Hlk136445673][bookmark: _Hlk136444446]为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。

	12
	特别说明
	无



一、总  则
[bookmark: _Toc100386035][bookmark: _Toc92168001]1．适用范围
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK47]1.1 本招标文件仅适用于丹阳市国省道与开发区道路交叉口隐患整治项目。
[bookmark: _Toc92168002][bookmark: _Toc100386036]2．定义
[bookmark: _Toc100386038][bookmark: _Toc98669335][bookmark: _Toc98669693][bookmark: _Toc92168004][bookmark: _Toc20732971]招标文件中下列术语应解释为：
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏丹阳经济开发区管理委员会。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏富华工程造价咨询有限公司。
2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：指投标人按招标文件要求提供的全部货物、系统及配套服务、备件、工具、成套技术资料及手册等。
[bookmark: EB7728260902a547e79013ee5f24516f6b][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即系指按合同规定投标人必须承担的项目实施、技术指导、培训、质保等以及其他类似的承诺。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。
2.6“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。
3．采购方式
3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。
[bookmark: _Hlk153372652]3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审
3.3 本次采购确定的中标人数量：1名
4．投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
☑因采购人年度预算中未单独列支代理服务费，中标人需向代理机构缴纳29140.00元服务费。
[bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK120][bookmark: _GoBack]收费标准：根据关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知（苏招协[2022]002），中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清代理服务费。
招标代理费用收款信息：
收款单位：江苏富华工程造价咨询有限公司镇江分公司   
收款账号：544358202191
开户银行：中国银行丹阳开发区支行

其他费用：按实支付
4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
[bookmark: _Toc92168005][bookmark: _Toc98669336][bookmark: _Toc20732973][bookmark: _Toc100386039][bookmark: _Toc98669694]5．政策功能
5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7实施本国产品标准及相关政策
5.7.1认定标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本≥规定比例
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
5.7.2适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.7.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.7.4书面澄清、说明或者补正
评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
5.8 根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。
二、招标文件
[bookmark: _Toc98669697][bookmark: _Toc98669339][bookmark: _Toc20732976][bookmark: _Toc100386042][bookmark: _Toc92168008]6.招标文件组成
6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请
（2）投标人须知                  
（3）拟签订的合同文本
（4）采购需求
（5）评标办法和标准
（6）投标文件（格式）
6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc20732977][bookmark: _Toc100386043][bookmark: _Toc98669698][bookmark: _Toc98669340][bookmark: _Toc92168009]7．招标文件的澄清和修改
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
	7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
三、投标文件
8.编制投标文件的工具
8.1 投标人须通过江苏政府采购网-苏采云提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。
9.投标文件语言及度量衡单位
9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10.投标文件的构成
10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。
10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。
11．投标文件的编制
11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。
11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
12．投标报价
[bookmark: EB46b5484d4fa1479cac1b028480042d83][bookmark: _Hlk143438434]12.1 投标应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。
[bookmark: _Hlk144484408]12.2 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]12.3投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，除非合同中另有规定，投标人对“第四部分 采购需求”中的全部内容的报价应包括招标文件所确定的招标范围内全部货物、施工、辅助材料、备品备件、包装、运输、仓储、装卸、质量检验、安装调试、测试、人工、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、耗材、培训、技术服务、售后服务、网络调整、专用工具、保险、税费、按采购人指定地点供货及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。同时，除非合同条款中另有规定，否则，此部分投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
[bookmark: _Hlk144484508]12.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
12.5 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。
12.6 中标价即为合同签约价。
[bookmark: OLE_LINK35]12.7 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

13．投标保证金
13.1 本项目不收投标保证金。
14．投标有效期
14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
15.投标文件的式样和签署
15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
16．投标文件的提交
16.1 投标文件提交
16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。
16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。
16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。
16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。
16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
17．投标文件的补充、修改或者撤回
17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。
17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。
17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。
四、开标及评标
18．开标
18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。
18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。
18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。
18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。
18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。
18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。
19.投标人资格审查
19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。
20．评标委员会组成
20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
21.投标人符合性审查
21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。
21.2政府采购异常异常低价投标（响应）审查程序
21.2.1根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库[2026】2号的要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%;
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%;
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK54]21.2.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
21.3 投标文件澄清
21.3.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.3.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。
21.4 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。
22．无效投标的情形
22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：　
（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（5）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；
（6）符合招标文件前款第 21.2 条规定的异常低价投标情形，评审委员会已启动异常低价投标审查程序，要求相关供应商在评标现场合理时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标价格作出解释，而供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
（7）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
（8）投标文件中提供了虚假或失实资料的；
（9）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；
（10）投标人存在串通投标情形的；
（11）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（12）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；
（13）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
（15）加“★”项有负偏离的或服务部分、商务部分承诺有负偏离的。
（16） 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（17）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（18）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（19）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
（20）未通过符合性审查的；
（21）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
23. 串通投标的情形
23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
24.投标文件详细评审
24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
25.评标过程的保密
25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
26．废标的情形
26.1 出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；  
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的； 
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
五、确定结果
27.确定中标人
27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
[bookmark: _Hlk132702541][bookmark: _Hlk132702790][bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK106]27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。
六、授予合同
28．中标通知书
28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。
28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
29.履约保证金
29.1□本项目不收取履约保证金。
[bookmark: OLE_LINK56]☑本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、银行电汇、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: _Hlk173927124]履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件： 
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
30．签订合同
[bookmark: OLE_LINK76]30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。签订采购合同前须提供符合“一、拆除项目”及 “二、道路改造”两部分内容资质要求的分包协议。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。
30.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
30.3采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
30.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
30.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
  
七、询问、质疑、投诉
31．询问
31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
32．质疑
[bookmark: _Toc168066396]32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。
[bookmark: _Toc168066397]以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
[bookmark: _Toc168066398]（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
[bookmark: _Toc168066399]（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
[bookmark: _Toc168066400]（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
[bookmark: _Toc168066401]32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
[bookmark: _Toc168066402]32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。            
[bookmark: _Toc168066403]32.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
[bookmark: _Toc168066404]32.5本项目采购人及磋商组织方只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及磋商组织方不接受未填写快递运单的快件 ）
[bookmark: _Toc168066405]接收部门:江苏富华工程造价咨询有限公司
[bookmark: _Toc168066406]接收地址: 丹阳市凤凰南路御珑湾办公楼六楼
[bookmark: _Toc168066407]联系电话:0511-86921820。
[bookmark: _Toc168066408]32.6以下情形的质疑不予受理：
[bookmark: _Toc168066409]32.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
[bookmark: _Toc168066410]32.6.2超出政府采购法定期限的质疑。
[bookmark: _Toc168066411]32.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
[bookmark: _Toc168066412]32.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
[bookmark: _Toc168066413]32.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

33．投诉
33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
33.2投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。
八、诚实信用和解释权
34．诚实信用
34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
36.适用法律及约束力
36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
37．解释权
37.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  拟签订的合同文本（货物类）
[bookmark: _Toc22000633]


政府采购合同参考范本
（货物类）



[bookmark: _Hlk136502621]第一部分 合同书



项目名称：                                   

项目编号：                                   

甲方：                                       

乙方：                                       






根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和XXXXXX（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Hlk132882891][bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc2232]一.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标或者成交通知书；
1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc24300][bookmark: _Toc27126][bookmark: _Toc21295]1.2 货物（可附货物清单）
1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：                             ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；
1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出
[bookmark: _Toc21551][bookmark: _Toc21631][bookmark: _Toc23292]1.3 服务（可附服务清单）
1.3.1 服务内容：                                        ；
1.3.2 服务标准：                                                ；
1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；
1.3.4 服务人员组成：　　             　      ； 
1.4 合同金额
合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第1.4.1条款规定的计价方式计价。
1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。
[bookmark: _Hlk134193576][bookmark: _Toc14993][bookmark: _Toc30158][bookmark: _Toc3654][bookmark: _Toc30506][bookmark: _Toc26916][bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc1814][bookmark: _Toc10340]1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。
 1.4.3其他计价方式：                   。
1.5履约保证金
乙方     （是 /否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：
1.5.1履约保证金的比例为合同金额的 10 %； 
1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；
[bookmark: _Hlk152172542]1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；
1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。
1.6预付款
□经双方协商乙方自愿放弃预付款。
□若需要支付预付款的，则：
1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款 1.6.1          ；
1.7资金支付
1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后在合同约定的时间内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。
1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。
[bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc2846]1.8货物（服务）交付期限、地点和方式
[bookmark: _Hlk134193824]1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；
1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；
1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。
[bookmark: _Toc21423][bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc27250]1.9违约责任
1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  0.2    %/计算，最高限额为本合同金额的 6  %；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.9.2 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.9.3 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.9.4如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.9.5违约责任合同专用条款1.9.5约定其他责任的，从其约定。
[bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc15583]1.10合同争议的解决
1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。
1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。
1.11合同生效及其他
1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK30]1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。 

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或
身份证号码（乙方为自然人）：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表姓名：                           或授权代表姓名: 
约定送达地址：                           约定送达地址：



        
       签订日期：

第二部分 合同一般条款
[bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Toc16917][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Toc259093669]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。
[bookmark: _Hlk132880551]2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
[bookmark: _Toc279701241][bookmark: _Toc259093670][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc487900350]2.2 技术规范
货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件及其技术规范偏差表相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc9829][bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc279701242]2.3 知识产权
2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。
[bookmark: _Toc29149][bookmark: _Toc11932][bookmark: _Toc4194]2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 
2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。
[bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Toc26182][bookmark: _Toc30272][bookmark: _Toc19074]2.5 履约检查和问题反馈
[bookmark: _Ref467379657][bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Toc279701247][bookmark: _Toc259093676][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Toc487900357]2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc3225][bookmark: _Toc16110]2.6 技术资料和保密义务
2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。
2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。
[bookmark: _Toc7860]2.7 质量保证
2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc17244][bookmark: _Toc279701252][bookmark: _Toc487900362][bookmark: _Toc259093681]2.8 货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。
[bookmark: _Toc14055]2.9 延迟交付
甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Toc259093683]2.10 合同变更
[bookmark: _Toc279701259][bookmark: _Toc487900369][bookmark: _Toc259093688]合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc10366][bookmark: _Toc15237][bookmark: _Toc22955]2.11 合同转让和分包
2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。
[bookmark: _Toc13566][bookmark: _Toc16508][bookmark: _Toc14066]2.12 不可抗力
2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。
2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。
2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；
2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc279701255][bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc487900365]2.13 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc16959][bookmark: _Toc279701258][bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc487900368]2.14乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc29333][bookmark: _Toc15387][bookmark: _Toc6134]2.15 合同中止、终止
2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc1125][bookmark: _Toc14563][bookmark: _Toc6596]2.16检验和验收
2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。
2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。（提醒：必须填写）
[bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc259093690][bookmark: _Toc279701261][bookmark: _Toc25182][bookmark: _Toc19604][bookmark: _Toc11284]2.17 通知和送达
[bookmark: _Toc3135][bookmark: _Toc6698][bookmark: _Toc279701262][bookmark: _Toc259093691][bookmark: _Toc487900372]2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
[bookmark: _Toc23294][bookmark: _Toc23128]2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。
[bookmark: _Toc4355][bookmark: _Toc18540][bookmark: _Toc30599]2.18 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc259093692][bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc18567][bookmark: _Toc279701263][bookmark: _Toc12773]2.19 合同使用的文字和适用的法律
2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.20政府采购信用融资
乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。
[bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc6885][bookmark: _Toc14001]2.21 合同份数
合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

 第三部分  合同专用条款
[bookmark: _Hlk136502841]本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	1.4.2
	

	1.5.2
	□本项目不收取履约保证金。
☑本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、银行电汇、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件： 
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

	1.6.1 
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]□经双方协商乙方自愿放弃预付款。
□合同签订后甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同价 30%的预付款。

	1.7.2
	项目履约结束并验收合格后按不超过监理及采购人核定金额的80%支付；审计结束后按不超过结算审计价的90%支付；余款在竣工验收合格后5年内付清。以上款项在采购人收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付。

	1.8.1
	

	1.8.2
	

	1.8.3
	

	1.9.5
	

	2.3.2
	

	2.4.1
	

	2.4.3
	

	2.8 
	

	2.12.3
	

	2.12.4
	

	2.16.1
	

	2.16.3
	

	2.21 
	本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方、财政监督管理部门、见证方各壹份。

	3.1
……
	项目履行期内，一切安全责任均由乙方承担。


[bookmark: _Toc22000628]

[bookmark: OLE_LINK49]第四部分 采购需求
[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK88]一、项目概况
[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83]本项目为丹阳市国省道与开发区道路交叉口隐患整治项目。
项目所属行业：工业。
二、采购标的汇总表
采购内容清单及技术参数要求：
	序号
	项目内容
	项目特征描述
	计量
单位
	数量

	
	
	
	
	
	

	一
	拆除项目
	
	
	
	

	1
	绿化移除
	满足现场施工要求
	m2
	600
	

	2
	隔离护栏拆除
	满足现场施工要求
	m
	200
	

	3
	拆除基层、面层
	1、材质：侧石、水稳碎石、沥青混凝土等
2、按图纸设计新旧路搭接要求切割并挖成台阶状（切割费用不另计）
	m3
	200
	

	4
	挖土方
	1、土壤类别：现状土方
2、挖土深度：1m内
	m3
	508
	

	5
	余方弃置
	1、废弃料品种：中分带土方及老路路基路面材料
2、运距：施工单位自行考虑，结算时不调整
	m3
	708
	

	二
	道路改造
	
	
	
	

	6
	碎石垫层
	1、厚度：10cm
	m2
	760
	

	7
	水泥稳定碎石
	1、厚度：20cm
	m2
	300
	

	8
	透层、粘层
	1、材料品种：不粘轮乳化沥青
2、喷油量：详见设计图纸
	m2
	1380
	

	9
	沥青混凝土
	1、沥青混凝土种类：SUP-13（改性）
2、厚度：4cm
	m2
	1680
	

	10
	沥青混凝土
	1、沥青混凝土种类：Sup-20改性，掺0.9%ARP抗车辙剂
2、厚度：6cm
	m2
	2940
	

	11
	混凝土
	1、混凝土强度等级：C30
	m3
	54
	

	12
	混凝土
	1、混凝土强度等级：C25
	m3
	304
	

	13
	抗裂贴
	要求详见设计图纸
	m2
	441.6
	

	三
	交通安全设施
	
	
	
	

	14
	波形梁钢护栏（双面）
	1、类型：GR-Am-2E
2、端头包含在单价内，不另计
	m
	300
	

	15
	波形梁钢护栏（单面）
	1、类型：GR-A-4E
2、端头包含在单价内，不另计
	m
	50
	

	16
	单柱式交通标志
	1、警告标志0.6*1.2m                  
2、基础等详细参数要求详见设计图纸
	套
	4
	

	17
	单柱式交通标志
	1、禁令标志D1.0m*2                  
2、基础等详细参数要求详见设计图纸
	套
	2
	

	18
	单悬臂式交通标志
	1、分道标志2.5*2.0m                
2、基础等详细参数要求详见设计图纸
	套
	2
	

	19
	单悬臂式交通标志
	1、分道标志3.0*2.0m                
2、基础等详细参数要求详见设计图纸
	套
	2
	

	20
	附着式交通标志
	1、组合禁令标志D1.0m*2             
2、详细参数要求详见设计图纸
	套
	4
	

	21
	附着式交通标志
	1、禁令标志D1.0m                  
2、详细参数要求详见设计图纸
	套
	2
	

	22
	附着式交通标志
	1、指示标志0.8*1.2m                
2、详细参数要求详见设计图纸
	套
	8
	

	23
	附着式交通标志
	1、指示标志0.8*1.0m                
2、详细参数要求详见设计图纸
	套
	8
	

	24
	标线
	1、材料品种：热熔标线
	m2
	1082
	

	25
	标线清除
	
	m2
	800
	

	26
	人（手）孔井
	1、规格尺寸：48cm*48cm
2、材质：采用M10砖砌，井盖采用钢纤维盖板
3、基础、垫层：厚度：详见设计图纸 
4、包含土方开挖、回填、外运等所有工序
	座
	36
	

	四
	管道
	
	
	
	

	27
	混凝土包封
	1、混凝土强度等级：C25
	m3
	105
	

	28
	管道
	1、名称：钢管(65管)
2、敷设方式：DN65钢管敷设，过路钢管敷设
3、单价中含沟槽土方开挖、外运
	m
	1050
	

	29
	管道
	1、名称：PE管(50管)
2、敷设方式：PE50敷设
3、单价中含沟槽土方开挖、回填、外运
	m
	640
	

	五
	电缆、光缆
	
	
	
	

	30
	电缆
	RVV3*16
	m
	500
	

	31
	电缆
	RVV12*1.5
	m
	340
	

	32
	电缆
	RVV4*1.5
	m
	680
	

	33
	电缆
	RVV2*6
	m
	500
	

	34
	电缆
	RVV2*4
	m
	696
	

	35
	电缆
	RVV2*1.5
	m
	670
	

	36
	光缆
	六芯光缆
	m
	696
	

	37
	网络线
	超五类
	m
	670
	

	六
	交通信号控制系统
	
	
	
	

	38
	信号灯
	1、类型：φ400机动车信号灯（圆盘灯）（3灯组）
2、尺寸和角度见图纸，使用登高车(≥7米)登高借杆安装、线缆接驳、水平调整、信号调测。
3、外观：信号灯发光单元、金属壳体、遮沿表面平滑，无开裂、无银丝、无明显变形和毛刺等缺陷，信号灯壳体颜色应与光信号颜色有明显区别。信号灯壳体和发光单元上应有文字清晰的铭牌，包含产品名称、型号（LED 光源信号灯应注明感性或容性负载）、制造商名称和商标、额定电压、生产批号等内容。信号灯壳体采用压铸铝合金材料制作，具有超薄的人性化设计、双重密封、单灯便于多种组合、安装简单方便等特点，并提供标准的电源接口。为确保路口信号灯外框颜色的统一，采购时应充分考虑各路口信号灯相互之间的整体协调。
4、图案采用有配光设计面罩的信号灯，发光单元的发光面应均匀一致，应无过亮或过暗的斑点或区域，图案轮廓清晰。采用发光二极管（LED）光源和透明面罩的无图案信号灯，其发光二极管（LED）应排列成同心圆形。采用发光二极管（LED）光源和透明面罩的有图案信号灯，图案均应采用发光二极管（LED）均匀排列。
5、光学性能：无图案信号灯发光单元基准轴上发光强度 Imax ≤1000；发光单元在规定照射区域内，发光强度应均匀。信号灯投入使用 1 年以后，发光单元基准轴上的发光强度（亮度）不得低于相关规范规定值的 80%。信号灯的光色为红、黄、绿三种颜色及幻像和灯光信号同时作用时的色度性能应符合相关规范要求。
当信号灯输入端电压有效值不大于 90V 时，信号灯应停止发出可见光。供电电源频率保持 50Hz 不变，供电电压在额定电压 220V 基础上变化±20%，信号灯应能正常工作，基准轴上发光强度变化幅度应不大于额定电压下发光强度的 10%。
供电电源电压保持交流 220V 不变，供电电源频率变化范围 50 Hz±2 Hz ，信号灯应能正常工作，基准轴上发光强度变化幅度应不大于额定电压下发光强度的 10%。
以发光二极管（LED）为光源的信号灯，无论工作在正常发光状态还是降光工作状态，当发光单元上不能正常发光的发光二极管（LED）的数量超过该发光单元上发光二极管（LED）总数的50%时，信号灯应能自动熄灭该发光单元上所有的发光二极管（LED）。
防护等级不低于 IP53。
	套
	12
	

	39
	信号灯
	1、类型：φ400方向指示信号灯（箭头灯）（3灯组）
2、尺寸和角度见图纸，使用登高车(≥7米)登高借杆安装、线缆接驳、水平调整、信号调测
3、外观：信号灯发光单元、金属壳体、遮沿表面平滑，无开裂、无银丝、无明显变形和毛刺等缺陷，信号灯壳体颜色应与光信号颜色有明显区别。信号灯壳体和发光单元上应有文字清晰的铭牌，包含产品名称、型号（LED 光源信号灯应注明感性或容性负载）、制造商名称和商标、额定电压、生产批号等内容。信号灯壳体采用压铸铝合金材料制作，具有超薄的人性化设计、双重密封、单灯便于多种组合、安装简单方便等特点，并提供标准的电源接口。为确保路口信号灯外框颜色的统一，采购时应充分考虑各路口信号灯相互之间的整体协调。
4、图案采用有配光设计面罩的信号灯，发光单元的发光面应均匀一致，应无过亮或过暗的斑点或区域，图案轮廓清晰。采用发光二极管（LED）光源和透明面罩的无图案信号灯，其发光二极管（LED）应排列成同心圆形。采用发光二极管（LED）光源和透明面罩的有图案信号灯，图案均应采用发光二极管（LED）均匀排列。
5、光学性能：无图案信号灯发光单元基准轴上发光强度 Imax ≤1000；发光单元在规定照射区域内，发光强度应均匀。信号灯投入使用 1 年以后，发光单元基准轴上的发光强度（亮度）不得低于相关规范规定值的 80%。信号灯的光色为红、黄、绿三种颜色及幻像和灯光信号同时作用时的色度性能应符合相关规范要求。
当信号灯输入端电压有效值不大于 90V 时，信号灯应停止发出可见光。供电电源频率保持 50Hz 不变，供电电压在额定电压 220V 基础上变化±20%，信号灯应能正常工作，基准轴上发光强度变化幅度应不大于额定电压下发光强度的 10%。
供电电源电压保持交流 220V 不变，供电电源频率变化范围 50 Hz±2 Hz ，信号灯应能正常工作，基准轴上发光强度变化幅度应不大于额定电压下发光强度的 10%。
以发光二极管（LED）为光源的信号灯，无论工作在正常发光状态还是降光工作状态，当发光单元上不能正常发光的发光二极管（LED）的数量超过该发光单元上发光二极管（LED）总数的50%时，信号灯应能自动熄灭该发光单元上所有的发光二极管（LED）。
防护等级不低于 IP53。
	套
	4
	

	40
	倒计时显示器
	1、类型：倒计时显示器
2、尺寸和角度见图纸，使用登高车(≥7米)登高借杆安装、线缆接驳、水平调整、信号调测
3、采用通讯式倒计时显示器，根据道路交通信号控制机的指令显示对应信号相位的剩余时间。倒计时器与道路交通信号控制机之间的通讯每秒可进行一次，也可在信号相位转换时进行一次。通讯方式必须保证信号相位变化时的实时相应。
当道路交通信号控制机启动时，倒计时器应显示黑屏；通讯正常时，倒计时器的显示应连贯递减，无乱码、丢码等现象；当道路交通信号控制机由自动控制转入手动控制时，倒计时器应能在 2 秒之内显示黑屏（严禁倒计时仍在计数或显示“E”）。
数码显示倒计时器以标准 7 段码形式显示数字（0－9），其颜色应于相应道路信号灯灯色一致，数值为对应信号相位剩余时间，并按秒递减。最大显示时间 99 秒。数字大小符合要求。
倒计时器电源额定工作电压为 AC200V、50Hz；当电源电压在 AC220V±44V、50 Hz±2 Hz范围内波动时倒计时器应能够正常工作。
倒计时器外壳采用压铸铝合金材料制作，工艺精细、外观美观，重量轻、双重密封；倒计时器机箱门应开启方便，开启角度应大于 80° ,机箱门关闭后不应有松动、变形；外壳外护等级不低于 IP54。倒计时器应有铭牌，且应牢固安装在倒计时器外表面不影响倒计时器显示的醒目位置，铭牌的尺寸应与倒计时器结构尺寸相适宜。
防护等级不低于 IP53。
	套
	4
	

	41
	立柱式人行横道灯
	1、含土方开挖、回填、避雷、接地、钢筋砼基础等
2、尺寸参数要求详见设计图纸
3、人行横道灯显示分红、绿两种颜色，红色为持续红色显示，绿色为闪烁绿色显示。
采用单立柱式人行横道灯。杆件外表面热镀锌后抛光打磨，颜色由建设方确定，并采用优质室外耐候性纯聚酯粉末，经静电喷涂；要求表面颜色一致、光滑、无微粒、无桔皮现象，塑层平均厚度在 70µm以上，无粉化、脱落、剥离现象。
灯具性能参数为：
（1）透光镜面：Φ300；材质：铝材压铸；颜色：黑色；
（2）内容：行人图案，2 灯，上灯红人静止，下灯绿人动态；
（3）色度：红色（620-625），绿色（504-508）；
（4）光源：采用进口超高亮度LED；工作电源：187V-253V 、50Hz；额定功率：小于10W；
（5）环境温度：-40℃~+80℃；相对湿度：≤95%；防护等级：IP54
	套
	24
	

	42
	信号控制机
	1、含土方开挖、回填、避雷、接地、钢筋砼基础等
2、物理结构：采用防锈、防腐蚀材料或做过防锈、防腐蚀处理的材料，增强型机箱设计，有防雨、防潮、防尘、防震能力， 适合全天候的户外运行。机箱内、外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷，机箱表面应有牢固的防锈、防腐蚀镀层或漆层；外部表面不应有可能导致伤害的尖锐的突起或拐角。信号机内部的印刷电路板材料及部件应进行防潮、防霉、防盐雾的处理，配置标准电源插座 1 只以上。操作面板或手持式终端应用清晰，参数设置时能显示信号机的工作方式、工作状态、信号控制参数；输出灯信号接线端子组上的每个端子依据信号类别或信号灯灯色，用文字或代码、编号进行标识；信号灯组输出端的接线端子应采用压线式输出端子、接插件端子给。内部电气装置及部件的布局应合理，使操作人员在安装、使用、维修时安全方便；电源额定电压 220V±44V 、50Hz±2Hz；具备短路、过载保护功能的电源总开关； 电源输入端及灯控信号输出端应安装避雷装置及元件或采用其它避雷设施；输出信号的灯控器件应采用光电耦合器、固态继电器或其它器件和熔断器，使输出的灯控强电信号与内部电路有效隔离。
信号机内导线均应采用铜线，其中电源导线至少应有 20A 的电流容量，信号机接地端子导线应有 40A 的电流容量；机箱内设有专门的接地端子，所有与接地端子连接导线均应为黄和绿双色导线或铜编织线，截面积不小于 6mm2。
3、基本性能
当信号机通电开始运行时信号机应先进行自检，然后按如下时序启动：相位应先进入黄闪信号，持续时间至少 10s；黄闪信号结束后应进入全红状态，持续时间至少 5s；启动时序结束后，信号机按预设置的方式运行。
具备联网控制、黄闪控制、多时段控制、手动控制、感应控制、无电缆协调控制、单点优化控制、公交信号优先、紧急事件优先等基本控制功能；工作方式变化时，红绿灯信号自动平滑过渡；信号基本转换序列符合《道路交通信号灯设置与安装规范》要求。
具有手动控制面板，能够在前端实现手动、跳相、黄闪、全红、应急疏导等，当信号机从自动控制方式转入手工控制方式时，应保持原有相位的最小绿灯时间，从手动控制转入自动控制方式时，信号状态不能突变，各相位信号应保持转换时刻的状态，并从当前信号状态开始以自动控制方式开始运行。
具备完备的故障监测和自诊断功能，故障发生后应采取适当措施，并发出故障警示信号。当主控单元发生故障时，信号机能继续执行定周期工作方式，无灭灯现象；当信号机出现绿冲突、信号灯组红灯、绿灯同时点亮或某信号组所有红灯均熄灭故障时，信号机能立即转入黄闪控制方式；当主控单元故障清除时，能自动恢复自主控制；具备故障处理、记录存储功能。
采用电磁兼容性设计技术，具有良好的防电网浪涌、防雷击措施，具有漏电保护功能；整机全模块化（插件单元）设计，系统的硬件配置可作弹性调整，机器维修能简化为功能模块现场快速代换；采用嵌入式 LINUX 操作系统、32 位以上 ARM 处理器。具备广播/网络风暴防护功能，在广播风暴发生期间，信号机应正常工作，不应出现任何异常现象。支持掉电数据保护功能，工作参数和时钟可保持一个月不丢失；通过手持终端、掌上电脑、笔记本计算机，能对信号机的主要参数进行现场调看和设置。具备图形化配置功能，信号机配置软件应能采用中文图形化配置路口渠化、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息。
最大支持 32  相位控制，不少于 60  路灯控输出，可扩充至不少于 108  路灯控输出；不少于接入 32  路车流量检测器，支持无线线圈、地磁、微波及视频等检测方式；支持 4 路三色倒计时显示器接入，最多可扩充至 16  路，同时支持倒 9 秒显示，支持单信号控制器控制多路口倒计时屏设备。支持不少于 1 个 EIA RS-232C（DB-9）、1 个 10/100 Base-T Ethernet以太网接口（RJ-45）通信接口或 2 个 EIA RS-232C（DB-9）接口。
具有“节假日”、“星期”和“普通”三种模式，最大可储存 40 个日计划调度表，40 个日计划方案，可按月份、日期、星期确定执行日计划方案的日期；具有 GPS 对时功能。
具备拥堵控制功能，现场模拟通行车道缓行时，信号机能根据信号控制系统指令，减少上游路口绿灯放行时间。模拟通行车道拥堵时，信号机能根据信号控制系统指令，截止上游路口当前绿灯放行时间，转为红灯信号控制，下游路口能继续增加绿灯放行时间。当通行车道机动车排队消散后，路口控制状态自动恢复正常。
具备可变车道控制功能，可按时段或流量信息切换可变车道的导向方向；支持无线手控，可通过外接无线手持终端实现手动/自动切换、相位步进、跳相； 支持远程升级，可通过 Web方式对信号机进性网络远程程序升级；支持交通流采集，可采集时间间隔不大于 0.25s 的交通流数据；支持优先控制功能，可通过检测 3 路检测器的触发信号进行相位配饰调整，实现特殊车辆的绝对优先和相对优先控制。
电源电压在 AC86V-AC264V、频率在 50Hz±2Hz 范围变化时，信号机应能正常工作。工作温度: -40℃~+70℃。
	套
	3
	

	43
	信号灯故障检测器
	1、满足交管部门管理需求
	套
	3
	

	44
	4m立柱式信号灯杆
	1、含土方开挖、回填、避雷、接地、钢筋砼基础等
2、详细参数要求详见设计图纸
3、热镀锌喷塑，颜色由建设方确定，表面光滑并做好防腐蚀处理。国标 Q235 钢材，立杆采用正八角棱柱杆
	套
	4
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	6m悬臂式信号灯杆
	1、含土方开挖、回填、避雷、接地、钢筋砼基础等
2、详细参数要求详见设计图纸
3、热镀锌喷塑，颜色由建设方确定，表面光滑并做好防腐蚀处理。国标 Q235 钢材，立杆采用正八角棱柱杆
	套
	4
	

	46
	8m悬臂式信号灯杆
	1、含土方开挖、回填、避雷、接地、钢筋砼基础等
2、详细参数要求详见设计图纸
3、热镀锌喷塑，颜色由建设方确定，表面光滑并做好防腐蚀处理。国标 Q235 钢材，立杆采用正八角棱柱杆
	套
	4
	

	七
	交通违法抓拍系统
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	4m悬臂式信号灯杆
	1、含土方开挖、回填、避雷、接地、钢筋砼基础等
2、详细参数要求详见设计图纸
3、热镀锌喷塑，颜色由建设方确定，表面光滑并做好防腐蚀处理。国标 Q235 钢材，立杆采用正八角棱柱杆
	套
	3
	

	48
	6m悬臂式信号灯杆
	1、含土方开挖、回填、避雷、接地、钢筋砼基础等
2、详细参数要求详见设计图纸
3、热镀锌喷塑，颜色由建设方确定，表面光滑并做好防腐蚀处理。国标 Q235 钢材，立杆采用正八角棱柱杆
	套
	4
	

	49
	8m悬臂式信号灯杆
	1、含土方开挖、回填、避雷、接地、钢筋砼基础等
2、详细参数要求详见设计图纸
3、热镀锌喷塑，颜色由建设方确定，表面光滑并做好防腐蚀处理。国标 Q235 钢材，立杆采用正八角棱柱杆
	套
	1
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	12m悬臂式信号灯杆
	1、含土方开挖、回填、避雷、接地、钢筋砼基础等
2、详细参数要求详见设计图纸
3、热镀锌喷塑，颜色由建设方确定，表面光滑并做好防腐蚀处理。国标 Q235 钢材，立杆采用正八角棱柱杆
	套
	4
	

	51
	高清抓拍摄像机
	[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK57]1、900万环保电警摄像机
2、高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；采用 900 万像素 IP 摄像机，图像传感器采用 1 英寸全局曝光 CMOS（GMOS）；
★3.图像尺寸≥4096×2160 像素。
4.视频帧率在 1～25fps 可调；输出图片格式为 JPEG，图片质量可设。
★5.最低彩色照度≤0.0002Lux。
6.最低黑白照度≤0.0001Lux；视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG；支持 GB/T28181 和标准 Onvif 协议。高清定焦镜头焦距应根据现场情况自主选择（场景内信号灯状态应能清晰辨识、停车线后导向车道内至少应保持 10 米距离、每台最多控制 3 个车道）。
7.支持通过车辆图像记录，应能清晰记录通过车辆的图片；支持闯红灯抓拍记录功能，且闯红灯捕获率应不小于 90％，闯红灯记录有效率应不小于 80％；支持连续闯红灯事件检测；
8.支持逆向行驶、不按规定车道行驶、不按所需行进方向驶入导向车道记录等功能；支持车辆左转和右转不让直行、不礼让行人等妨碍正常行驶车辆或行人的记录功能；支持按时段配置禁左、禁直、禁右、禁调头等违法行为检测功能；支持号牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别、车流量记录功能；支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：东、西、南、北、东南、西南、东北、西北。
9.采用双帧融合或内置两个图像传感器或图像增强算法或 2 个 CPU、GPU、NPU 一体化海思芯片等技术，夜间或光线不足时，支持在不额外配置环境补光灯的情况下，清晰记录通过车辆图像记录。
▲10.图像调节功能检查：支持通过相机控制台进入图像调节工具，并对图像和视频设置逆光亮度补偿及顺光亮度补偿。（提供公安部检测报告证明）
▲11.场景划线示意功能检查：支持场景划线示意，可以通过图像及文字形式辅助相机场景规则线的配置。（提供公安部检测报告证明）
▲12.自动划线功能检查：支持礼让行人及行人闯红灯模式下的自动划线。（提供公安部检测报告证明）
▲13.危化品车辆识别功能检查：支持识别危化品车辆及其危险性识别号，可通过OSD将识别结果叠加在抓拍图片上，并可将数据上传至平台。（提供公安部检测报告证明）
▲14.占用公交车道违章抓拍功能检查：支持占用公交车道违章抓拍，可设置抓拍车辆类型(包括无牌机动车、摩托车等)，且支持过滤出租车。（提供公安部检测报告证明）
	套
	12
	

	52
	高清抓拍摄像机
	1、400万视频监控摄像机
2、传感器尺寸：1/1.8 以上 Progressive Scan CMOS。
★3.图像尺寸≥2560×1440 像素。帧率 1-25fps 可调。
★4.最低彩色照度≤0.0002Lux。
5.最低黑白照度≤0.0001Lux；视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG；支持动态范围≥100dB；
6.支持采用电动变焦镜头，焦距可调（建议 2.8-12mm 电动变焦）。
	套
	8
	

	53
	高清抓拍球机(违停球)
	1、400万像素高清抓拍球机
2、传感器类型 1/1.8"以上 Progressive Scan CMOS。
★3、图像尺寸≥2560×1440 像素。
★4、最低彩色照度≤0.0002Lux。
5、最低黑白照度≤0.0001Lux；视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG；光学变倍≥33 倍；白天有效检测距离≥250 米，单画面同时检出并抓拍目标数≥40。
6、支持水平手控速度不小于 800°/S,垂直手控速度不小于 300°/s。水平旋转范围为 360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；支持 300 个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于 8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于 32 个预置点。
7、支持对机动车停车、逆行、压线、变道、机占非、拥堵、掉头等违法行为进行自动取证，自动进行车辆目标提取、违法行为自动判定、自动跟踪放大、自动车牌识别，准确、快速地对机动车违法停车、违法变道等行为从车辆前部或尾部进行取证记录。支持违法停车抓拍间隔功能设置，对触发违法停车的同一辆车，在设定的时间间隔内不会重复抓拍。支持断电状态记忆功能和断电续传功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态；支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能；具备道路状态（畅通、缓慢、堵塞）等检测功能，并通过系统进行展示、分析和统计。支持车牌识别，可在抓拍图片上叠加设备编号、车牌号码、车牌颜色、车牌类型、违法地点、违法代码、防伪码等信息。
	套
	4
	

	54
	高清抓拍球机(视频监控球)
	1、400万像素高清抓拍球机
2、采用 400 万像素视频监控球机，传感器类型: 1/2.8＂以上 progressive scan CMOS。
★3、图像尺寸≥2560×1440 像素。
★4、最低彩色照度≤0.0003Lux。
5、最低黑白照度≤0.0001Lux；视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG。
6、支持光学变倍≥32 倍；支持水平手控速度不小于 550°/S，垂直手控速度不小于 120°/S，水平旋转范围为 360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°～90°；支持 300 个预置位，支持 18 条巡航扫描；支持断电记忆功能。支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；
7、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。
▲8、样机可对车灯进行强光抑制，可识别距 离 样 机 250m 处 的 车 辆（5.1m×1.7m）轮廓（提供公安部检测报告）
▲9、当监控画面中有车辆经过时，样机可对车灯进行强光抑制，可看清车辆轮廓；当监控画面中无车辆经过时，样机可使整体画面亮度提高，可看清监控画面中道路场景、标志、标线（提供公安部检测报告）
▲10、支持螺仪防抖功能：在幅度≤±0.3 度和频率（1-10）Hz 范围内的抖动，开启陀螺仪防抖能使视频图像有明显改善（提供公安部检测报告）
	套
	2
	

	55
	报杆机箱
	1、含运维节点、防雷、电源等
2、详细参数要求详见设计图纸
	套
	12
	

	56
	智能交换一体机箱
	安装在副杆上，集交换机、防雷器、电源输出、熔纤盒、防护外壳等多个模块为一体。
交换机含 8 个 10/100/1000M 以太网端口、1 个光口，交换容量≥32Gbps，包转发率≥2.7Mpps；
支持 12V、24V 直流和 220V 交流输出，支持 POE 供电；防护等级不低于 IP55。
支持智能摄像机离线诊断和断电重启，配合道路交通综合管控平台，可对前端摄像机状态、端口状态等进行预警和故障诊断；支持补光装置检测功能；支持机械锁和开箱预警。
	套
	12
	

	57
	强电机箱
	含土方开挖、回填、避雷、接地、钢筋砼基础等
	套
	3
	

	58
	信号检测器
	1、满足交管部门管理需求
2、支持红绿灯信号接入≥16 路，输入电压 AC（220±20%）V；支持≥16 路红绿灯信号输入通断检测，输入状态指示灯显示对应状态。支持通过 100M 网口传输≥16 路红绿灯信号状态至网络摄像机，并可进行设备参数的配置；支持通过配置工具设置检测参数；支持通过配置工具设置红灯检测模式或绿灯检测模式。支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围［1, 300］秒。 样机前面板具有一个 RST 按钮，可对设备进行硬件恢复。支持通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、Ping 成功/失败日志、输入信号异常及异常恢复等日志。支持通过 RS485 进行设备重启、升级等操作。支持输入信号的异常及异常恢复检测，并记录日志。RS485 接口 1 个；RJ45 100M
3、网络接口 1 个；电源接口：DC12V、1A；AC220V 输入接口≥16 个。
	套
	3
	

	59
	前端主控及存储设备
	采用集图像采集、图像处理、号牌识别为一体的嵌入式前端控制及存储管理设备（Linux操作系统、内存容量不少于 2GB）；具有车辆通行记录和图片存储、录像、前端设备管理、数据上传和视频流转发等功能。存储容量不少于 8T、存储时间不少于 30 天（存储容量和存储时间应同时满足；当超出最大存贮容量时，自动对车辆信息、图片、视频进行循环覆盖）。
支持防篡改，导出的图片含有水印校验信息，可通过专用工具检测内容是否被篡改；支持前端视频预览、下载功能；支持多种字符叠加、图片合成；支持断点续传，即因传输线路中或其他故障，应能存储所采集的信息，故障排除后应能自动复位并恢复正常工作、自动上传未上传或上传错误的信息，且优先上传最新采集的信息，不得丢失信息。
闯红灯自动记录系统的路口接入 IP 设备≥16 路、道路车辆智能检测记录系统和行人闯红灯系统的路口接入 IP 设备≥12 路，且单路码率最大可支持 8M。
▲支持接收与储存违法图片，可选图片类型包括不礼让横向行人、非法加装牛眼灯（提供公安部检测报告）
▲支持按照抓拍时间查询和存储时间查询两种方式查询图片（提供公安部检测报告）
▲支持关联合成卡口重用，当抓拍到车辆在卡口有多种违法行为时，可以将多违法抓拍图片进行合成（提供公安部检测报告）
▲支持在关联合成方案配置中开启模糊匹配后，只对黄牌车抓拍图进行匹配合成（提供公安部检测报告）
	套
	3
	

	60
	汇聚交换机
	支持各类信息实时无损传输，汇聚交换机性能：交换容量≥330Gbps，包转发率≥27Mpps；8 个 10/100/1000 千兆电口，4 个千兆光口（均含 SFP 光模块）。
关键性能及功能要求：支持 MAC 地址≥16K；支持 4K 个 VLAN，支持 Guest VLAN、Voice VLAN，支持 GVRP 协议，支持 MUX VLAN 功能，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN，支持基于端口的 QinQ 功能；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF；支持 CPU保护功能，支持 CPU 攻击防范；支持智能堆叠和纵向虚拟化；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持系统日志、分级告警；支持与现有网管系统无缝接轨。
▲支持本地Web管理、APP管理和管理平台方式（提供公安部检测报告）
▲支持3拨码开关（提供公安部检测报告）
▲支持一键开启/关闭设备管理，开启后支持Web和APP云管理模式，关闭后为非管理模式（提供公安部检测报告）
▲支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理（提供公安部检测报告）
	套
	3
	

	61
	五年质保费用、相关辅材、工程施工、设备安装调试费用等
	1、五年质保费用、相关辅材、工程施工、设备安装调试费用等
2、未单列的子目由投标人考虑本子目单价中报价
	项
	1
	


注：
[bookmark: OLE_LINK186][bookmark: OLE_LINK185]（1）本项目核心产品是“信号控制机”。
（2）参数要求中标有“★”的功能和技术参数为实质性参数指标，标“▲”的功能及技术参数为重要性能指标，其余为一般参数指标。标有“★”的功能和技术参数必须满足要求，不得出现负偏离、否则视为无效投标。技术参数中带▲的技术参数，投标人必须按要求提供该项规定的证明材料。经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
（3）投标人一旦在本项目中中标，即被认为其同意承担在采购期间内货物价格变动所带来的一切风险，投标人不得以任何理由变更其投标时的投标单价。
（4）供货安装中如涉及商品包装、快递包装及绿色建材的，其标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、 <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》、《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》规定的要求。
★四、服务要求
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33]1.包装和运输要求
1.1投标人所提供货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合国家行业标准和规范要求，并完全符合采购需求规定的规格、质量和性能的要求。投标人保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正。
1.2投标人提供的货物发生非人为因素质量问题时，应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生质量问题的货物所在地，由此产生的一切相关费用由投标人承担。
1.3投标人在运送及安装过程中，达到安全无事故，文明清洁施工，造成环境损坏或安全事故等不良后果，由投标人负责。在项目实施过程中涉及的有关矛盾由投标人自主解决，采购人负责协调。
1.4采购人对投标人提交的货物依据招标文件、投标人的投标文件、承诺进行现场初步验收，符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。投标人交货前应列出清单，作为采购人收货验收的依据，验收时投标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
2.安装和调试要求
2.1施工地点：采购人指定地点。
[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK73]2.2投标人调试过程中应采取安全措施，确保安全无事故。若造成实施人员人身安全问题等不良后果，由投标人承担全部责任。在项目实施过程中涉及的有关矛盾由投标人自主解决，采购人负责协调。
2.3投标人负责货物的调试，设备调试完成后，由投标人自行验收合格后报采购人确认，采购人组织验收小组对产品的性能和配置进行验收，并形成验收报告。如验收中出现不符合采购人招标文件、投标人投标文件及相关国家行业标准规范时，采购人给予投标人15天（包含非工作日）时间进行整改并再次验收，若验收再次不合格，采购人有权利单方面终止合同，并保留索赔权利。
3. 售后服务
[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK85]3.1质保期：免费质保五年（自竣工验收合格报告签字确认之日起）。投标人对质保期内所发生的设备维修、保养、安检、调换等一切费用负责。符合国家相关工程质量保修要求。
3.2质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。投标人接到保修请求，维修应在2小时内响应，24小时内完成采购人提出的维修要求。必要时应向采购人提供应急备用设备。如需更换货物，必须在7个工作日内负责解决，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。质保期后，投标人提供终生服务，免费质保后只收配件费成本，并提供厂家质保承诺书。
3.3质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。
3.4 投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。
3.5因投标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。
3.6投标人应保证，如能中标，采购人在使用中标设备时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，投标人必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于投标人不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担（包括律师费）。
3.7项目实施人员中至少须有2人具备应急管理部门颁发的高处作业证书及电工证。
4.人员培训
4.1投标人应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。单位派技术工程师到校完成完整的设备调试。
4.2 对采购人员工进行设备安全培训。
4.3提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。
4.4投标人应免费提供一定数量的培训资料。
5.施工服务要求
5.1供应商须按施工图及相关行业技术标准实施本项目。
[bookmark: OLE_LINK444][bookmark: OLE_LINK445][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK442][bookmark: OLE_LINK443]5.2供应商需须承诺将采购内容清单及技术参数要求中“一、拆除项目”及 “二、道路改造”两部分内容同时分包给一家具有公路工程施工总承包二级及以上资质的单位或者一家具有公路路面工程专业承包二级及以上资质且具有公路路基工程专业承包二级及以上资质条件的单位，且不得再次分包和转包。（提供承诺书，格式自拟）
签订采购合同前须签订符合“一、拆除项目”及 “二、道路改造”两部分内容资质要求的分包协议。
5.3投标人施工过程中应采取严格有效的安全措施，达到安全无事故，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用，与采购人无关。
★五、商务要求
[bookmark: OLE_LINK92]1.项目履行期限：自签订合同之日起90日历天内完成安装、调试（具体时间按采购人要求）。
2.交付（实施）的地点（范围）：投标人负责将货物运到采购人指定地点，由投标人负责办理运输和装卸等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
[bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK19]3.最高限价：2484973.30元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
4.免费质保期：5年（自竣工验收合格报告签字确认之日起）。
[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78]5.付款条件（进度和方式）：合同签订后，采购人在收到中标人相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同价30%的预付款；项目履约结束并验收合格后按不超过监理及采购人核定金额的80%支付；审计结束后按不超过结算审计价的90%支付；余款在竣工验收合格后5年内付清。以上款项在采购人收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付。
6.验收要求：
6.1投标人将货物发至采购人指定地点，现场开箱（不能破坏原包装），所有货物必须保证是全新的、合法渠道进货的正宗、原装合格正品，必须保证能正常使用。采购人组织验收，经采购人验收合格后，填写政府采购验收回执。
6.2对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日向成交供应商提出书面异议，成交供应商在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。
6.3投标人须在合同签订后90天内完成该合同所有履约内容，由采购人按国家、行业标准和招标文件、投标文件及合同约定的技术参数及功能指标要求对设备进行验收，并出具项目验收报告。对于投标人标人未按合同约定提供设备或服务的，采购人具有依法追究其违约责任的权利。
6.4项目竣工验收合格后30个工作日内完成所有资料移交。
7.投标货币：投标文件中的所有单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。
六.其他要求
1.现场踏勘：
已获取招标文件的各投标人如需踏勘现场，可自行联系采购人前往，如有疑问提请采购人予以澄清说明。若未参加的或未提出疑问，则今后出现与此相关的任何问题由投标人自行承担全部责任和后果。各投标人亦可通过电话咨询本项目相关事项。                       采购人联系方式: 0511-86885759。
2.本文未尽之处按国家相关法律、法规执行。如有最新规定出台，按最新规定执行。

注：对采购需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。
本部分标注“★”实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: _Toc100386076][bookmark: _Toc20821546][bookmark: _Toc98669730][bookmark: _Toc76955302][bookmark: _Toc98669372]第五部分    评标办法和标准
1.采购代理机构职责
1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
2.评标委员会职责
2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：  
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  
（3）对投标文件进行比较和评价；  
（4）确定中标候选人名单（1名），以及根据采购人委托直接确定中标人；  
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.评标注意事项
3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4.评标过程的保密
4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。
4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则
5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
6.投标人资格审查
6.1 采用资格后审方式
开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	[bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK112]具有独立承担民事责任的能力
	[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK114]法人或者其他组织的营业执照等证明文件(原件扫描件)；投标人为自然人的，提供其身份证(原件扫描件) 。

	2
	[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116]具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	[bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK121]上一年度财务报告(成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等原件扫描件或资格承诺函。

	3
	[bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK124]具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	[bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK126]投标人相关信息一览表或资格承诺函。

	4
	[bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK128]有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	[bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK134]参加本次政府采购活动近半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料原件扫描件或资格承诺函。

	5
	[bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK136]参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	[bookmark: OLE_LINK137][bookmark: OLE_LINK138]（1）投标函或资格承诺函。
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

	6
	[bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK142]法律、行政法规规定的其他条件
	[bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK144]无

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无

	8
	本项目的特定资格要求
	无


7.投标人符合性审查
    7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	[bookmark: _Hlk144485380]序号
	审查要素
	审查内容

	报价要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK146]投标文件有效性
	[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK150]电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。

	商务要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK153]响应程度审查
	[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK155]满足招标文件商务部分的实质性要求和条件。

	2
	[bookmark: OLE_LINK158][bookmark: OLE_LINK159]有效性审查
	[bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK161]如有委托代理人，须提交投标人为其缴纳的社保证明材料。

	技术要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK163]响应程度审查
	[bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK165]审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。



审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
[bookmark: OLE_LINK53]8.商务和技术评估
8.1 本项目采用综合评分法。
	[bookmark: OLE_LINK93]评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	37.00分
	28.00分
	35.00分


（一）技术评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	技术及服务水平
	37分

	[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71]1
	[bookmark: OLE_LINK168][bookmark: OLE_LINK169]技术参数
	[bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK171]1.评委根据招标文件中所要求的技术参数及相关认证，对投标人所投产品的技术指标及相关认证响应情况进行评审；完全满足或优于招标文件要求的得基本分16分；
[bookmark: OLE_LINK182][bookmark: OLE_LINK132][bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]2.标“★”的功能及技术参数为实质性指标，不得负偏离，否则视为无效投标；标“▲”的功能及技术参数为重要性能指标，有一项负偏离扣1分；
3.本项16分扣完为止。
注：投标人在《技术响应及偏离表》中须一一如实表述产品技术性能，证明材料有要求的按要求提供证明材料，没有要求的可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他权威机构出具的证明材料扫描件。经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
	16分

	2
	[bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK173]项目实施方案
	[bookmark: OLE_LINK174][bookmark: OLE_LINK180]根据投标人提供的项目实施方案进行综合评分，方案内容至少包括①供货计划及运输方案②设备安装调试③项目实施进度计划及进度保障措施④施工质量保证措施，方案完全包含上述内容且均符合项目实际需求的得8分，每缺少一项内容或该项不符合项目实际需求的扣2分。本项最高得8分。
	8分

	3
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK181]培训方案
	[bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK184]根据投标人提供的培训方案进行综合评分，方案内容至少包括①培训计划②培训课程③培训对象与人数④培训授课人员专业程度和经验⑤培训地点⑥培训时长，方案完全包含上述内容且均符合项目实际需求的得3分，每缺少一项内容或该项不符合项目实际需求的扣0.5分。本项最高得3分。
	3分

	4
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK187]验收方案
	[bookmark: OLE_LINK188][bookmark: OLE_LINK189]根据投标人提供的验收方案进行综合评分，方案内容至少包括①验收方式②验收程序③验收内容④验收标准，方案完全包含上述内容且均符合项目实际需求的得4分，每缺少一项内容或该项不符合项目实际需求的扣1分。本项最高得4分。
	4分

	5
	[bookmark: OLE_LINK190][bookmark: OLE_LINK191]售后服务方案
	[bookmark: OLE_LINK192][bookmark: OLE_LINK193]根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，方案内容包括但不限于：①售后服务体系及售后服务内容、②日常维护计划及方案③质保期限④备品备件⑤质保期后服务内容⑥故障响应时间及处理流程及重大故障的应急预案和处理措施。方案完全包含上述内容且均符合项目实际需求的得6分，每缺少一项内容或该项不符合项目实际需求的扣1分。本项最高得6分。
	6分


（二）商务评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	履约能力
	28分

	1
	[bookmark: OLE_LINK194][bookmark: OLE_LINK195]综合实力
	[bookmark: OLE_LINK196][bookmark: OLE_LINK197][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书、培训管理体系认证证书，每提供一种证书得2分，本项最高得8分。
注：（1）管理体系认证证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效”并提供查询结果截图；
（2）须提供证书原件扫描件，未按要求提供不得分。
	8分

	2
	[bookmark: OLE_LINK198][bookmark: OLE_LINK199]服务团队技术能力
	[bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK201]1.项目经理：具有信息系统项目管理师证书、副高级工程师及以上（电子信息/通信或相关专业）证书、网络工程师证书，每有一项证书得2分，本项最高得6分。
[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87]2.项目服务团队：项目服务团队人员（除项目经理外）在满足采购需求的基础上具有高处作业证书和电工证的，每增加1人得1分，本项最高得4分。一人具有多个证书的，仅计算一次。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]3.售后服务人员：投标人为本项目配备售后服务人员具有高级IT运维工程师、售后服务管理师、信息通信网络运行管理员、电工证，最高得4分。一人具有多个证书的，仅计算一次。
注：提供上述人员有效证书原件扫描件及投标单位为其缴纳近半年内至少一个月的社会保险证明材料。如未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。
	14分

	3
	[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]成功案例
	[bookmark: OLE_LINK204][bookmark: OLE_LINK205]投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似成功案例的，每提供1份得3分，本项最高得6分。
   注：提供合同及验收合格报告原件扫描件（缺一不可），未按要求提供不得分。 
	6分


（三）价格评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	投标报价
	35分

	1
	投标报价
	[bookmark: OLE_LINK166][bookmark: OLE_LINK167]综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算(得分四舍五入保留到小数点后2位)：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×35。
注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》以及丹财〔2022〕128号《丹阳市关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其价格给予10%的调减，以调减后的价格计算价格分。《中小企业声明函》填写格式见第六部分投标文件格式。
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
	35分



9.相同品牌产品的处理原则
9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。
9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
10.允许修改评标结果的情形
10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc100386064][bookmark: _Toc92168030][bookmark: _Toc98669719][bookmark: _Toc98669361][bookmark: _Toc20732998]评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。
11.推荐中标候选人
11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。


第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件



项目编号：××××




项目名称：××××


投 标 人（公章）：××××



××××年××月××日
一、资格部分
[bookmark: OLE_LINK206][bookmark: OLE_LINK207][bookmark: OLE_LINK208][bookmark: OLE_LINK209]（一）投标函
致××××（采购代理机构）：
根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。
2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。
3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。
10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址： ××                  电话： ××  
传真：××                   邮政编码：××
投标人（公章）：××
法定代表人签字或盖章： ××   
日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力
法人或者其他组织的营业执照等证明文件(原件扫描件)；投标人为自然人的，提供其身份证(原件扫描件) 。

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: OLE_LINK210][bookmark: OLE_LINK213][bookmark: _Hlk131494070][bookmark: _Hlk131494108]提供上一年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等原件扫描件，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。


（4） 履行合同所必需的设备和专业技术能力
[bookmark: OLE_LINK214][bookmark: OLE_LINK215]填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）
	
一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2025年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表 

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	 






（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
[bookmark: OLE_LINK212][bookmark: OLE_LINK211]提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的相关材料等原件扫描件，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。


[bookmark: OLE_LINK218][bookmark: OLE_LINK219][bookmark: OLE_LINK224][bookmark: OLE_LINK225]（六）资格承诺函
[bookmark: OLE_LINK222][bookmark: OLE_LINK223]致：    （采购人、采购代理机构）   
我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
投标（响应）供应商（全称并盖章）：         
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：    
日期：     
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。


（7） 法律、行政法规规定的其他条件
无


[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK108]
（八）本项目的特定资格要求
无


[bookmark: OLE_LINK232][bookmark: OLE_LINK233][bookmark: OLE_LINK234][bookmark: OLE_LINK235]二、法定代表人(负责人)身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称： 
  
公    章： 
                               
  年     月    日


附：法定代表人(负责人)居民身份证扫描件
注：1.“法定代表人(负责人)”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。


[bookmark: OLE_LINK236][bookmark: OLE_LINK237][bookmark: OLE_LINK238]三、法定代表人(负责人)授权委托书
本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
	
本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：                        
委托代理人联系电话：（手机）                        

法定代表人(负责人)签字或盖章：          

投标人名称（公章）：
日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件
注：“法定代表人(负责人)”如授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料扫描件附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。






四、价格部分
（一）开标一览表
项目编号： 
投标人名称（公章）：                              货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	              元

	总价（大写）
	金额大写： 



注：1.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；
2.报价保留至小数点后两位，四舍五入。
                                             
投标人盖章（公章）：
法定代表人签字或盖章：××××
                     日期：××××年××月××日
[bookmark: OLE_LINK239][bookmark: OLE_LINK240][bookmark: OLE_LINK241][bookmark: OLE_LINK242][bookmark: OLE_LINK243]（二）清单及明细报价表
	一、货物部分

	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	厂家
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	免费质保期

	1
	 
	
	
	 
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	
	
	
	

	…
	 
	
	
	
	
	
	
	

	货物部分小计：     元

	二、服务部分

	序号
	标的名称
	服务内容
	价格（元）
	备注

	1
	 
	
	
	

	服务部分小计：     元

	其它与项目有关的费用(培训、税费等与项目相关的一切费用)
	元

	项目总报价
	元



注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。
2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。
3、本表中项目总价报价应与开标一览表中项目总价报价保持一致。
4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

五、技术部分
[bookmark: OLE_LINK244][bookmark: OLE_LINK245][bookmark: OLE_LINK248][bookmark: OLE_LINK249]（一）技术响应及偏离表
	序号
	提供的货物品名
	招标文件要求功能、参数
	投标实际功能、参数
	无偏离/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。
2. 投标人在《技术响应及偏离表》中须逐一如实表述产品技术性能，虚构产品技术参数的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。证明材料有要求的按要求提供证明材料，没有要求的可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他权威机构出具的证明材料。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。
3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
4.相关证明材料附后。



[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK246][bookmark: OLE_LINK247]投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字： 
投标人名称（盖章）： 
       日期：   年   月   日 
（二）技术及服务水平
1.项目实施方案
2.培训方案
3.验收方案
4.售后服务方案
[bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK100]

[bookmark: OLE_LINK250][bookmark: OLE_LINK251]（三）服务内容响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标实际响应
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人保证：除本服务内容响应及偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他服务条款完全响应，无偏离。
	


备注：（ 1）投标人应根据招标文件“第四章 采购需求”的“四.服务要求”填写本表；
[bookmark: _Hlk165032769]（2）投标人如果对招标文件“第四章 采购需求”的“四.服务要求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明，行次不够请自行增加；如投标人无偏离事项，本表盖章即可。
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件“第四章 采购需求”的“四.服务要求”的所有条款要求，其响应无效。


投标人名称（盖单位公章）：

日期：  年  月   日


六、商务部分
（一）综合实力

（二）服务团队技术能力
[bookmark: OLE_LINK252][bookmark: OLE_LINK253]1.项目经理
	
姓名
	
	3年（以上）工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	证书名称
	
	

	专业资格
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任项目经理的项目
	


注：
[bookmark: OLE_LINK294][bookmark: OLE_LINK295]1、需提供相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件；
2、需提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料扫描件；
[bookmark: _Toc216776596]3、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。


2.项目服务团队

	序号
	姓名
	身份证号
	学历及专业
	技术证书、职称证书
	相关工作经验
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.行数不够，请自行添加。
2.列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。
3.列入本表人员需提供近半年（至少一个月）供应商为其缴纳社会保险的证明材料扫描件。
4.列入本表人员根据评分标准要求提供相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料原件扫描件。




[bookmark: OLE_LINK216][bookmark: OLE_LINK217][bookmark: OLE_LINK117]（三）成功案例
[bookmark: OLE_LINK254][bookmark: OLE_LINK255]投标人成功案例表
	序号
	项目名称
	项目内容
	所在地
	时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk513642805]备注：
1.根据评分标准中关于类似成功案例的描述，提供符合招标文件要求的证明材料扫描件。

[bookmark: _Toc100386081]

   

[bookmark: OLE_LINK256][bookmark: OLE_LINK257]（六）商务要求响应及偏离对照表
	序号
	项目名称
	招标文件要求
	投标文件的实际情况
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

		投标人保证：除本商务内容响应及偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务条款完全响应，无偏离。


填表说明：
[bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK140]（1）投标人应根据招标文件“第四章 采购需求”的“五.商务要求”填写本表；
（2）投标人如果对招标文件“第四章 采购需求”的“五.商务要求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明，行次不够请自行增加；如投标人无偏离事项，本表盖章即可。
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件“第四章 采购需求”的“五.商务要求”的所有条款要求，其响应无效。


投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字： 
投标人名称（盖章）： 
       日期：   年   月   日 


七、其他部分
[bookmark: OLE_LINK226][bookmark: OLE_LINK227][bookmark: OLE_LINK228][bookmark: OLE_LINK229]（一）中小企业声明函（可选）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：  
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  ……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
企业名称（盖章）：  
日 期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购单位名称）    单位的   （项目名称）           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日	期：



（三）关于符合本国产品标准的声明函（可选）


本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.           （产品名称1），生产厂为           （厂名），厂址为           （生产厂址）。           （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥    （规定比例）。           （产品名称1）的           （关键组件）在中国境内生产。           （产品名称1）的           （关键工序）在中国境内完成。
2.           （产品名称2），生产厂为           （厂名），厂址为           （生产厂址）。           （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥    （规定比例）。           （产品名称2）的           （关键组件）在中国境内生产。           （产品名称2）的           （关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    

__________________________________________________________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


（四）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件




６８
