
编 制 说 明

工程概况

根据《全省道路交通安全重点隐患路段“5510”整治工程实施方案》(苏政办发(2025)50号)及《关于印发全市道路交通安全重点隐患路段“5510”整治工程推进实施方案的通知》(泰政办发(2026)4号)要求，姜堰区公路事业发展中心拟实施姜堰区道路交通安全重点隐患路段“5510”应急处置工程。,本项目共包含6个路段，分别为:229省道105KM-110KM、229省道 90KM-96KM、328国道224 KM-229KM、231省道125KM-130KM、姜高线东延线(人民南路一娄蒋线)、娄蒋线(251县道)18KM-23KM。主要实施内容包括增设信号灯、电子警察、完善非机动左转设施、交通标志、标线及护栏等。其中涉及国省道的标志、标线、护栏等设施由泰州市公路事业发展中心实施。

二、编制依据

1、江苏中设集团股份有限公司设计的施工图纸及现场实地踏勘；

2、国家、交通部及有关部委的标准和规范；

3、根据交通部[2007]33号公告发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）；

4、交通部《公路工程预算定额》JTG/T B06-02-2007；

交通部《公路工程预算定额理解与应用》；

交通部《公路工程机械台班费用定额》 JTG/T B06-03-2007；

交通部《公路工程预算定额应用释义》；

5、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-工程量清单）；

6、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-技术规范）

7、省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知:苏交建

（2019）22号文；

8、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知；

9、材料价格采用2026年7月江苏省泰州市建设工程材料信息价结合江苏省交通材料市场价和市场询价计算材料预算价。

三、工程量清单计价规则

第100章 总则

1、101-1保险费：

-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险：按合同规定承包人为参建各方缴纳的与工程有关的一切保险费。该费用为暂列金额。费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。

-b按合同条款规定，提供第三者责任险：按合同规定承包人为本工程第三者缴纳的责任险。该费用为暂列金额。费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。

2、102-1竣工文件：承包人按相应规定编制竣工资料，完工后，在交工验收证书签发前，按合同向承包人提交监理认为合格、完整的竣工文件（含交工验收相关材料及影像资料）。

3、102-2施工环保费: 暂列金额按0.5%计，由建设单位控制，按实计量，合理摊销。按相关部门和规范，采取有效措施及配备洒水车、防尘网等以预防和消除施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地与植被注意保护，保证业主避免索赔和罚款。工程实施过程中施工单位应严格执行施工环保有关法律、法规的各项要求，确保符合环保要求。不能符合环保要求，业主不予计量，由此产生的一切相关费用均由中标单位承担。中标单位必须提供的环保措施清单及影像资料，业主根据清单核定环

保费费用。

4、102-3安全生产费：暂列金额按1.5%计，总额控制，安全生产费用应由业主根据监理工程师对承包人在本项目安全生产必须投入的情况签字确认，计量支付，合理摊销。用于安全生产施工中完善、改造警示灯、标志标牌、照明及设备、设施费用；应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品配备费用；安全生产检查与评价费用；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控费用；安全技能培训及应急救援演练费用和其他安全费用等。

5、104-1承包人驻地建设： 包干计取，包括施工期间为完成工程施工所配置的场地租赁、临时生产、生活等设施的搭建、维护以及完工后的拆除、清理、复垦等一切相关费用以及为达到标准化施工和城市创建要求的所有费用。此费用为包干费，不因方式或其他任何客观原因而改变、增加此项费用。

路基工程

202-3拆除单柱式标志：包括拆除原有拆除单柱式标志的基础、标志面板、标志杆、装车、外运等一切与之相关的工作。

路面工程

315-1右转危险区（陶瓷颗粒路面）：包含为实施陶瓷颗粒路面发生的原路面打磨、水洗、新建等一切与之相关的工作。
第600章 交通工程及预埋(预留)管线工程

本标段安全设施分为护栏、标志、标线、信号设施、管线工程、管道工程其他安全设施三种。

602-2单面二波波形梁钢护栏：包括立柱施工、钢护栏、含端头、上下游处理及相关连接件的施工等一切相关工作。
602-3双面二波波形钢护栏：包括立柱施工、钢护栏、含端头、上下游处理及相关连接件的施工等一切相关工作。

602-3-e钻孔:包含为整个项目施工范围内需要用到钻孔工作的一切施工、措施及相关工作。

602-4新建Z型过街护栏及城市护栏：包括立柱施工、钢护栏、图案图形、含端头、上下游处理及相关连接件的施工等一切相关工作。
604-1交通标志、L型杆件：包括基础土方开挖、回填、砼基础施工、钢筋制作安装、预埋件的施工、立柱施工、面板施工等以及一切与之相关工作。包括：新建标志，拆换标志板、标志板换膜、标志移位等清单项目。
604-4示警桩：包括基础土方开挖、砼基础施工、钢筋制作安装、预埋件的施工、示警桩制作、安装等以及一切与之相关工作。
605-1热熔型路面标线漆：包括清扫路面、放样、加热熔化热塑型标线涂料，画线等一切与之相关工作。

605-4水打磨标线：包括清扫路面、对原有路面标线实施水打磨等一切与之相关工作。
605-6轮廓标：包括表面清理，安装轮廓标安装、螺栓固定等一切与之相关工作。

605-7拆除标注：包含拆除原有标注、标志的基础、杆件、装车、外运等一切与之相关的工作。
605-8减速带：包括材料购置、安装等与之一切相关工作。

606-3信号设施：包括基础土方开挖、回填、砼基础施工、钢筋制作安装、预埋件的施工、设备、管线及杆件制作、购买、安装、施工、原有老的拆除、更换、运输等以及一切与之相关工作。

606-7人手孔井：包括基础土方开挖、回填、砼基础、井身、盖板施工、钢筋制作安装、预埋件的施工等以及一切与之相关工作。

607-3管线工程、管道工程：包括电源线、网线、光纤、边埋PE管、PE拖拉管的制作、购买、安装、施工以及一切与之相关工作。

607-4过结构物管箱和接线盒：包括硬盘、光缆熔接盒、耦合器、尾纤、熔纤等为了实施本内容的辅助材料的制作、购买、安装、施工以及一切与之相关工作。

总说明：本工程实施的所有内容均需满足设计图纸内容中第三项：施工注意事项的所有条件及内容，所有设备购买需经建设单位及交警部门的同意后方可进场施工，最终施工成果需满足建设单位要求及交警部门要求。
三、其他直接费与现场经费取费标准

1、其余取费标准见“公路基本建设工程概算、预算编制办法”。

2、税金按9%计。

3、计划利润按7.42%计。

4、暂定金额按1%计。

5、检测费含在单价中

四、人工和材料单价

1、人工工资按每工日128.17元计。

2、采用2026年7月江苏省泰州市工程材料指导价格结合江苏省交通材料市场价和市场材料询价。

五、其他需要说明的问题
1、符合合同条款规定的全部费用已被计入有标价的工程量清单所列的各子目之中。

2、工程量清单中没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

3、未列子目不予计量的工作，其费用已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

4、拟建项目现状标志牌及护栏等拆除已包括在本次招标范围内，其余拆除残值由施工单位自行处理，结算时不予调整。
注：各种材料及构件的运输费用，投标单位自行考虑，该项费用已含在相关细目单价中，不另行计量。

