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第一章 竞争性磋商公告
项目概况
2026年沿江街道自管道路市政管养项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年8月31日14时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320192-CJZD-C2026-0025
项目名称：2026年沿江街道自管道路市政管养项目
采购方式：竞争性磋商 
[bookmark: OLE_LINK6]预算金额：100万元
最高限价：本项目采用优惠率报价
采购需求：负责对沿江街道辖区内全部自管市政道路及其附属设施进行养护、修复和更换等工作。具体要求见采购文件第四章“采购需求”。
合同履行期限：一年
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业。提供《中小企业声明函》（格式见附件一）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
2.3本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
方式：网上获取
售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年8月31日14时30分（北京时间）
地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
五、开启
时间：2026年8月31日14时30分（北京时间）
地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。
2、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京” (https://njcredit.nanjing.gov.cn)或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。
供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：
（1）登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；
（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据网站注册要求如实上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；
（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。
供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名并加盖公章后作为响应文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。
3、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。
4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监测、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、采购项目需要落实的政府采购政策:
[bookmark: _GoBack](1)政府采购促进中小企业发展
(2)政府采购支持监狱企业发展
(3)政府采购促进残疾人就业
(4)政府采购鼓励采购节能环保产品
6、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。 
6.1“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。 
6.2供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html 
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc189726853][bookmark: _Toc521839351][bookmark: _Toc522347554][bookmark: _Toc163629751][bookmark: _Toc142623417][bookmark: _Toc25032666]1、采购人信息
名    称：南京市浦口区人民政府沿江街道办事处  
地    址：南京市浦口区沿江街道天华东路89号
联系人：张工
联系电话：025-58557143
2、采购代理机构信息
名    称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司
地　　址：南京市江北新区万寿路15号工大产业园 A3 1106室 
联系方式：18951870066 
3、项目联系方式
项目联系人：吴静波
电　　话：18951870066


第二章 竞争性磋商须知
一、总    则
1、适用法律
1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2“货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品及相关货物、服务和工程。
2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)19号)等政府采购文件。
3.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。
3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.4提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.5提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
4、磋商费用
4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次代理服务费由成交供应商支付。收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家计委计价格【2002】1980号）规定标准的70%的计取；上述费用由成交供应商领取成交通知书时支付，不单独列项，结算时不予另计。专家评审费按实收取，由采购人支付。
二、响应文件编制
5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。
6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。
6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
6.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。
7、响应文件的组成
7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：
（1）★磋商申请及声明；
（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件； 
（3）★第一章竞争性磋商邀请中2.1款规定的资格条件证明文件；
（4）★第一章竞争性磋商邀请中2.3款本项目的特定资格要求证明文件；
（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（6）★报价表
（7）合同草案条款
（8）《商务条款偏离表》
（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物、服务和工程是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物、服务和工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物、服务和工程如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）项目实施方案；
（2）质量保证及服务承诺；
（3）货物、服务和工程内容的详细说明；
（4）拟投入项目的人员汇总表及相关证明材料；
（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
7.4 响应文件的价格部分
（1）价格部分是对货物、服务和工程价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物、服务和工程仅接受一个价格。
（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，投标单价不变。如果有漏项，视同让利。
（3）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。
（4）★供应商所报价格不得高于最高限价，如果高于此价格，判定为废标。
7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。
8、磋商保证金
无
三、响应文件签署与提交
9、响应文件签署
9.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。
9.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。
9.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：
（1）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。
9.4 响应文件的修改和撤回
供应商在投标截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。
投标截止时间后，招标代理将不再接收响应文件，响应文件不能修改和撤回。
四、磋商
10、联合体
不接受
11、磋商组织
11.1 在提交响应文件时间截止后，代理公司在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。
11.2 磋商工作由代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
11.3 由包括采购人代表（至少一名）和有关技术、经济等方面的专家组成的3人及以上的磋商小组，独立开展评审工作。
12、磋商程序
12.1 响应性文件初审 
12.1.1 资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应性文件中资格证明等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。 
12.1.2 符合性检查。依据磋商文件规定，从响应性文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应是指供应商响应性文件与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、服务质量；或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组决定供应商的响应性只根据响应性文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果响应性文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质上响应。磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。 
12.2 磋商和澄清。在磋商澄清环节，对响应性文件中提供的货物和服务含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清说明。供应商应当按照要求在苏采云系统中提交澄清函并加盖电子公章，但不得改变响应性文件的实质性内容。
12.3 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商，磋商的轮次由磋商小组决定。
12.4 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。
12.5 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。
12.6 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。特别说明的内容为实质性要求。
12.7 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。以供应商的最后报价作为价格评分依据。
12.8 出现下列情形之一的响应文件按照无效标处理：
（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；
（3）未实质性响应磋商文件要求的；
（4）属于磋商公告中第7款第4条拒绝参加本次采购活动供应商的；
（5）未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（6）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响货物、服务和工程质量或者不能诚信履约的，未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；
关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号），评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（7）投标总报价超过最高限价的；
（8）投标报价存在缺项、漏项；
（9）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。
12.9 出现下列情形之一的，磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物、服务和工程不能满足需求等。
13、评定成交方法和标准
13.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。
13.2 综合评审的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、对竞争性磋商文件响应程度等。
13.3 评审标准详见文件第四章。
14、确定成交供应商
14.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，业绩得分高的优先；如业绩得分也相同的，项目组成员得分高的优先。如以上得分均相同的，由现场评标委员会抽签决定。
14.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。成交供应商确定后，将发布成交公告，成交供应商及时到采购代理处领取《成交通知书》。
14.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
14.4 代理公司对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
14.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回。
15、编写评审报告
15.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。
16、签订合同
16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
16.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
16.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。
16.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
16.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务和工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
16.7 风险提示：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用
17、询问
17.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理公司提出询问，代理公司将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
18、质疑
18.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理公司。
18.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理：　　　　　　　
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；
（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。
（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
18.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。
18.4 代理公司在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
19、投诉
19.1 质疑供应商对答复不满意，或未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
20、诚实信用
20.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
20.2 供应商不得以向代理公司工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
20.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理公司将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
20.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。






第3章 评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按2-6得分由高到低顺序排列，得分仍相同的，由磋商小组确定。

	序号
	评分因素
	                        评审细则
	分值

	1
	报价
	采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后优惠率报价最高的供应商的价格为满分。
本项目磋商基准价为：1-最高优惠率
本项目其他供应商的投标报价为：1-其优惠率报价 
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 
报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30（小数点保留两位，四舍五入）
如供应商A、B、C的优惠率分别为10%、15%、20%，供应商C所报20%的（1-20%）为磋商基准价，供应商C的报价得分为30分，供应商B的报价得分为28.24分；供应商A的报价得分为26.67分。
	30

	2
	技术方案
	评标委员会对供应商提供的主要修复技术方案及技术措施及总体部进行评价；主要修复技术方案及技术措施及总体部署清晰明确的得9分；主要修复技术方案及技术措施及总体部署较清晰明确的得6分；主要修复技术方案及技术措施及总体部署一般的得3分；主要修复技术方案及技术措施及总体部署不清晰明确的得1分；未提供不得分。
	9

	3
	重难点分析及对策措施
	评标委员会对供应商提供的重难点分析及对策措施进行评价；对采购项目的特点、关键技术问题、重难点的认识深刻全面，响应对策措施合理可行的得9分；对采购项目的特点、关键技术问题、重难点的认识全面，响应对策措施基本合理可行的得6分；对采购项目的特点、关键技术问题、重难点的认识较片面，响应对策措施针对性有欠缺的得3分；对采购项目的特点、关键技术问题、重难点的认识有偏差，响应对策措施不可行的得1分；未提供不得分。
	9

	4
	安全生产、风险防控工作方案
	评标委员会对供应商提供的安全生产管理体系制度、安全培训制度、对发生各类安全事故如何善后处理进行评价；工作制度严格，具有较强的安全保障，实施性较强得9分；工作制度较好，具有良好的安全保障实施方案得6分；具有完整的工作制度，安全保障实施方案满足项目需求得3分；工作制度，安全保障一般得1分；未提供不得分。
	9

	5
	质量保障和实施方案
	评标委员会对供应商本项目中质量保障和实施方案进行评价；质量保障和实施方案全面完整、合理可行、清晰明确的9分；质量保障和实施方案较为全面完整、合理可行、清晰明确的得6分；质量保障和实施方案基本完整，合理可行、清晰明确的得3分；质量保障和实施方案缺失较多或偏离较大的得1分；未提供不得分。
	9

	6
	应急响应方案
	评标委员会对供应商本项目中应急响应方案进行评价；应急响应方案合理可行有针对性得9分；应急响应方案基本合理有一定的针对性得6分；应急响应方案与采购需求稍有偏离的得3分，应急响应方案缺失较多或偏离较大的得1分；未提供不得分。
	9

	7
	项目组成员
	1、项目负责人1名：具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资质和有效的安全生产考核合格证书（B类），得4分；
2、技术负责人1名：具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资质，得4分；
3、安全员2名：具备有效的安全生产考核合格证书（C类），每提供一名人员得4分，满分8分；
（以上人员不得重复得分，提供人员证书以及社保机构出具的开标前三个月内任意一个月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
	16

	8
	类似业绩
	供应商自2021年8月1日以来具有类似市政设施管养业绩的，每提供一份业绩得3分，本项最高得9分。（提供相关业绩合同，合同应能反映相关内容，时间以合同签订时间为准）
	9



说明：
1.本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
2.小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：
（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准（中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文认定），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 
（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.监狱和戒毒企业
监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。
4.残疾人福利性单位
残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.价格扣除
6.1对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2小微企业价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，评审时，采购人对小微企业的报价不给予价格扣除；本项目不允许中型企业向一家或者多家小微企业分包，采购人对中型企业的报价不给予价格扣除。
7.参加政府采购活动的中小企业应当按“《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号”规定提供《中小企业声明函》。


第四章 采购需求
一、项目概况：
1.项目名称：2026年沿江街道自管道路市政管养项目
2.项目地点：沿江街道
3.合同履行期限：一年。
二、服务清单
	序号
	名称
	服务要求
	单位
	数量
	单价（元）
（最高限价）

	1
	细粒式沥青路面破损修复厚3cm
	1.细粒式沥青路面破损修复 厚3cm
2.拆除沥青混凝土路面 厚3cm以内
3.整理路床旧路床
4.路面维修喷洒沥青油料(乳化沥青) 喷洒油量1kg/m2
5.垃圾外运，运距自行考虑
	m2
	1
	104.69

	2
	细粒式沥青路面破损修复厚4cm
	1.细粒式沥青路面破损修复厚4cm
2.拆除沥青混凝土路面厚4cm以内
3.整理路床旧路床
4.路面维修喷洒沥青油料(乳化沥青) 喷洒油量1kg/m2
5.垃圾外运，运距自行考虑
	m2
	1
	131.91

	3
	细粒式沥青路面破损修复厚5cm
	1.细粒式沥青路面破损修复厚4cm
2.拆除沥青混凝土路面厚5cm以内
3.整理路床旧路床
4.路面维修喷洒沥青油料(乳化沥青) 喷洒油量1kg/m2
5.垃圾外运，运距自行考虑
	m2
	1
	159.17

	4
	中粒式沥青路面破损修复厚5cm
	1.中粒式沥青路面破损修复厚5cm
2.拆除沥青混凝土路面厚5cm以内
3.整理路床旧路床
4.路面维修喷洒沥青油料(乳化沥青)喷洒油量1kg/m2
5.道路沥青稳定碎石基层(喷油、摊铺撒料) 厚度5cm
6.垃圾外运，运距自行考虑
	m2
	1
	209.70

	5
	水泥砼路面破损修复厚度5cm
	1.水泥砼路面破损修复厚度5cm
2.拆除水泥混凝土路面厚5cm以内(钢筋混凝土路面拆除)
3.水泥混凝土路面钢筋网Φ10
4.拆除基层 厚10cm 
5.道路碎石基层厚度10cm
6.道路3cm(水泥砂浆)垫层(散装干拌砂浆)
7.垃圾外运，运距自行考虑
	m2
	1
	295.90

	6
	水泥砼路面破损修复厚度10cm
	1.水泥砼路面破损修复厚度10cm
2.拆除水泥混凝土路面厚10cm以内(钢筋混凝土路面拆除)
3.水泥混凝土路面钢筋网Φ10
4.拆除基层厚10cm 
5.道路碎石基层厚度10cm
6.道路3cm(水泥砂浆)垫层(散装干拌砂浆)
7.垃圾外运，运距自行考虑
	m2
	1
	382.31

	7
	水泥砼路面破损修复厚度15cm
	1.水泥砼路面破损修复厚度15cm
2.拆除水泥混凝土路面厚15cm以内(钢筋混凝土路面拆除)
3.水泥混凝土路面钢筋网Φ10
4.拆除基层厚10cm 
5.道路碎石基层厚度10cm
6.道路3cm(水泥砂浆)垫层(散装干拌砂浆)
7.垃圾外运，运距自行考虑
	m2
	1
	468.74

	8
	水泥砼路面破损修复厚度20cm
	1.水泥砼路面破损修复厚度20cm
2.拆除水泥混凝土路面厚20cm以内(钢筋混凝土路面拆除)
3.水泥混凝土路面钢筋网Φ10
4.拆除基层厚10cm 
5.道路碎石基层厚度10cm
6.道路3cm(水泥砂浆)垫层(散装干拌砂浆)
7.垃圾外运，运距自行考虑
	m2
	1
	555.15

	9
	沥青砼路锯缝
	沥青砼路锯缝
	m
	1
	7.60

	10
	水泥砼路面锯缝
	水泥砼路面锯缝
	m
	1
	17.37

	11
	混凝土人行道板破损修复
	1.人行道预制混凝土道板破损修复
2.垃圾外运，运距自行考虑
3.人行道细石砼垫层50mm
	m2
	1
	182.31

	12
	花岗岩人行道板破损修复
	1.花岗岩人行道板破损修复
2.垃圾外运，运距自行考虑
3.人行道细石砼垫层50mm
	m2
	1
	397.51

	13
	面包砖破损修复
	1.面包砖破损修复
2.垃圾外运，运距自行考虑
3.人行道细石砼垫层50mm
	m2
	1
	139.34

	14
	盲道破损修复
	1.大理石盲道破损修复
2.垃圾外运，运距自行考虑
3.人行道细石砼垫层50mm
	m2
	1
	363.09

	15
	预制混凝土侧石砼C15基础破损修复
	1.预制混凝土侧石砼C15基础破损修复砼C15基础
2.拆除预制砼侧石及基础
3.垃圾外运，运距自行考虑
	m
	1
	77.86

	16
	预制混凝土平石砼C15基础破损修复
	1.预制混凝土平石砼C15基础破损修复砼C15基础
2.拆除预制砼平石及基础
3.垃圾外运，运距自行考虑
	m
	1
	74.61

	17
	石质路侧石破损修复
	1.石质路侧石破损修复
2.铺设石质路侧平石砼垫层
3.拆除石质侧石及基础
4.垃圾外运，运距自行考虑
	m
	1
	112.68

	18
	石质路平石破损修复
	1.石质路平石破损修复
2.铺设石质路侧平石砼垫层
3.拆除石质平石及基础
4.人工装车自卸汽车运土运距7km
5.垃圾外运，运距自行考虑
	m
	1
	108.79

	19
	预制砼树池石破损修复
	1.预制砼树池石破损修复
2.拆除预制砼树池
3.垃圾外运，运距自行考虑
	m
	1
	57.87

	20
	石质树池石破损修复
	1.石质树池石破损修复
2.拆除石质树池
3.垃圾外运，运距自行考虑
	m
	1
	88.76

	21
	再生塑料树池盖  破损更换
	再生塑料树池盖  破损更换
	m2
	1
	39.25

	22
	球墨铸铁树池盖  破损更换
	球墨铸铁树池盖破损更换
	套
	1
	604.20

	23
	更换隔离墩
	更换隔离墩，石质
	只
	1
	326.03

	24
	更换标牌
	更换标牌，不锈钢
	块
	1
	214.33

	25
	透水混凝土破损修复
	1.拆除透水混凝土面层及基层
2.再生骨料基层透水垫层(厚度:10cm)
3.透水混凝土地坪露骨料透水面层40mm厚
4.垃圾外运，运距自行考虑
	m2
	1
	141.12

	26
	护坡破损修复
	1.(M10水泥砂浆)浆砌块石护坡 
2.护坡碎石垫层10cm
3.(M10水泥砂浆)浆砌块石面勾凸缝
4.垃圾外运，运距自行考虑
	m3
	1
	863.32

	27
	石材楼地面破损修复
	1.石材楼地面花岗岩
2.拆除石质块料面层水泥砂浆垫层
3.垃圾外运，运距自行考虑
	m2
	1
	375.08

	28
	石材墙面破损修复
	1.石材墙面花岗岩
2.钢筋植筋 Φ8mm以内
3.拆除石质块料面层水泥砂浆垫层
4.垃圾外运，运距自行考虑
	m2
	1
	568.02

	29
	更换铸铁盖板
	更换铸铁井盖井座 Φ600-800
	座
	1
	675.51

	30
	更换铸铁盖板
	更换铸铁井盖井座 Φ900-1000
	座
	1
	826.12

	31
	更换混凝土盖板
	更换混凝土盖板
	m3
	1
	1780.69

	32
	更换铸铁雨水井箅
	更换铸铁雨水井箅
	座
	1
	154.80

	33
	更换混凝土雨水井箅
	更换混凝土雨水井箅
	座
	1
	139.01

	34
	井升、降
	井维修：升、降
	座
	1
	220.33

	35
	更换减速带
	更换减速带
	m
	1
	78.95

	36
	更换雨污水方形砼井盖
	更换雨污水方形砼井盖500*500，600*600，700*700
	座
	1
	96.30

	37
	更换U型车档
	U型车档ø70
	m
	1
	90.18

	38
	更换混凝土盖板
	更换砼井盖井座 Φ600-800
	座
	1
	103.23

	39
	更换雨污水方形树脂井盖
	更换雨污水方形树脂井盖500*500，600*600，700*700
	座
	1
	136.85

	40
	停车位划线
	热熔划线
	m
	1
	5.22

	41
	非机动车标志
	非机动车标志500*300
	个
	1
	114.66

	42
	球型大理石车挡石
	球型大理石车挡石ø50
	个
	1
	347.58

	43
	更换铸铁方形井盖
	更换铸铁方形井盖 500*500，600*600，700*700
	座
	1
	501.72

	44
	更换树脂雨水井箅
	更换树脂雨水井箅
	座
	1
	122.81

	45
	排水沟修复
	破损处拆除、维修
	m
	1
	80.46

	46
	零星项目一般抹灰
	零星项目一般抹灰
	m2
	1
	100.35

	47
	砖砌体
	砖砌体
	m3
	1
	788.28

	48
	台阶修复
	台阶砌筑、抹灰修复
	m2
	1
	328.16

	49
	透水砼
	1.拆除面层及基层
2.透水面层(厚度:6cm)
3.垃圾外运，运距自行考虑
4.碎石垫层5cm
5.含切缝
	m2
	1
	159.78

	50
	钢管隔离柱
	ø100，高50-60cm（黄黑反光漆）
	只
	1
	123.15

	51
	叉车
	叉车台班
	台班
	1
	811.00

	52
	三机农用车
	4T
	台班
	1
	579.29

	53
	塑钢隔离护栏高100cm
	高100cm、50*100方管、40*60方管、25方管、铸铁底座
	m
	1
	134.694

	54
	塑钢隔离护栏高80cm
	高80cm、50*100方管、40*60方管、25方管、铸铁底座
	m
	1
	111.303

	55
	塑钢隔离护栏高60cm
	高60cm、40*100方管、30*60方管、25方管、铸铁底座
	m
	1
	97.344

	56
	600mm高隔离护栏
	1.墨绿色镀锌钢管彩色粉末喷涂护栏全长2810mm，高600mm(540mm)，露出地面高400mm(370mm);
2.两端埋地杆为50X50X1.5(50X50X1)镀锌方管，横梁为40X20X1.5(40X20X1)镀锌方管,顶端圆弧为 15X1.5镀锌圆管，横梁固定部件为U卡+不锈钢防盗螺栓;
3.养护期一年，含更换、刷漆及维修等;
4.含破坏草皮、灌木等绿化苗木的恢复及养护
	m
	1
	187.902

	57
	980mm高隔离护栏
	1.墨绿色镀锌钢管彩色粉末喷涂护栏，全长2000mm，高980mm;
2.两端埋地杆为50X50X1.2(50X50X1)镀锌方管，横梁为30X50X1.2(20X40X0.8)镀锌方管，中间杆为 20X20X1.2(20x20X0.8)镀锌方管，梁固定部件为 U卡+不锈钢防盗螺栓;
3.养护期一年，含更换、刷漆及维修等;
4.含破坏草皮、灌木等绿化苗木的恢复及养护
	m
	1
	235.044

	58
	300HDPE管道
	破除路面、开挖、砂垫层、300管、瓜子片回填、路面修复
	m
	1
	249.012

	59
	200HDPE管道
	破除路面、开挖、砂垫层、200管、瓜子片回填、路面修复
	m
	1
	197.568

	60
	150HDPE管道
	破除路面、开挖、砂垫层、150管、瓜子片回填、路面修复
	m
	1
	159.39

	61
	(M10水泥砂浆)砖砌雨水进水井单平篦680×380深0.7m
	680*380、铸铁井盖
	座
	1
	885.771



三、服务范围及标准：
1、服务范围：南京市浦口区沿江街道自管市政设施管养，具体按甲方实际需求。
2、服务标准：符合《CJJ 36-2016 城镇道路养护技术规范》、《沿江街道市政设施养护标准》（另附）。本项目维修期限为安排维修后24小时内完成。质保期为2年。
四、付款条件：
每半年结算一次，根据《沿江街道自管市政管养考核办法》，经沿江街道验收合格后，根据考核结果支付至清单量金额的80%，剩余20%在质保期结束后支付。
六、考核办法：
根据《沿江街道自管市政管养考核办法》每季度进行考核结算，每半年根据考核结果进行付款。考核得分在90分以上，则按当个季度产值报告金额的80%全额付款；考核得分在80—90分则在当个季度产值报告金额的80%基础上付款95%；考核得分在80分以下则在当个季度产值报告金额的80%基础上付款90%。在质保期内，如甲方发现维修项目出现问题，乙方需在一周内完成修复，如果超期未完成，甲方有权扣除部分质保金，具体扣除金额视情况而定。质保期结束后，支付剩余20%费用，支付此费用需在扣除全年四个季度考核扣款费用和质保期内扣款费用后进行支付。
七、报价要求：
1、本项目采用优惠率进行报价，若报价优惠率为10%，则最终结算单价按服务清单中最高限价单价的（100%-10%）同比例调整。
2、本项目为全费用固定综合单价合同，最终服务设施量按实结算。供应商应充分考虑各种因素，投标报价应包括所有费用，包括但不限于拟派遣人员工资、社会保险、材料、设备、机具费用、管理费、利润、税费及其他一切费用等，价格一旦成交，采购人不予追加任何费用。
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附件一：
沿江街道自管道路市政管养考核 

	类别
	养护要求
	扣分标准

	设施养护质量（70分）
	道路（50）：
1.车行道：路面平整，无龟裂、沉陷、坑槽、翻浆、拥包、错台、网裂、车辙、啃边等病害；分隔带缘石稳固、直顺，无缺损、碎裂、松动、歪斜等病害。
2.人行道：路面平整无坑洞、沉陷、缺失、错台等病害，无障碍设施、缘石、树池、台阶等设施完好。
3.附属设施：边坡、挡墙、边沟、路名牌、无主窖井、井盖、道路护栏、隔离桩、减速带等各类附属设施完好。机动车、非机动车线清晰完整。
	1.车行道路面出现龟裂、沉陷、坑槽、翻浆、拥包等病害1处扣0.5分，病害面积超过30平方米的1处扣2分。
2.人行道路面出现坑洞、缺失、错台（2cm以上）等病害1处扣0.5分。
3.边坡、挡墙出现断裂、沉陷、局部塌陷病害一处扣1分，路名牌、防撞护栏、无主窖井、井盖、道路护栏、隔离桩、减速带等附属设施缺失1处扣0.2分。其他病害1处扣0.2分。

	
	桥梁（20）：
1.主体结构：保持完整、结构无异常病害，设施保持整洁。
2.桥面设施：车行道、人行道按照道路设施标准执行。伸缩装置平整、直顺、伸缩自如。
3.附属设施：挡土墙、护坡、排水、限高限载牌等各类附属设施完好。
	1.结构病害1处扣2分，其他病害1处扣1分。
2.车行道、人行道按道路设施扣分标准执行。伸缩缝有杂物1处扣0.5分，伸缩缝损坏1处扣1分。
3.挡土墙、护坡出现断裂、沉陷、局部塌陷病害一处扣2分，限高限载牌、防撞护栏等附属设施缺失1处扣0.5分。其他病害1处扣0.5分。

	管理绩效（30）
	1.日常巡查：按规范要求，按频次开展设施巡查工作，发现问题及时处理并上报。
2.日常维护：按规范要求开展设施维护工作。
3.台账管理：按时上报各种报表。按照规范要求建立道路、桥梁等设施维修台账。
4.应急抢险。按应急抢险的要求，建立各类设施应急抢险预案，并按预案要求做好应急抢险工作。
5.安全管理：按各类设施相关规程及行业管理部门要求执行。
6.指令性任务。按时完成各项指令性任务。

	1.未按规范要求及频次开展设施巡查工作，一次扣0.5分，未及时发现设施安全隐患和各类违法行为的1次扣0.5分。
2.不按相应规范要求进行设施维护的每发现1处扣0.5分，未按要求检测的1项扣0.5分。
3.未按照规范要求建立道路、桥梁等设施维修台账。发现一次扣0.5分
4.发生突发事件后，未及时处置1次扣2分；处置不当1次扣2分。
5.机械设备管理不规范，扣1分；作业人员资质不符合要求的，每人扣1分。
6.指令性任务开展不力、媒体曝光造成社会重大影响的1次扣3分，完成指令性任务后不能及时反馈信息的每项扣1分。



附件二：
沿江街道市政设施养护标准
一、城市道路养护标准
1. 城市道路由车行道、人行道及附属设施构成。城市道路附属设施包括挡墙、边坡、护栏、防护网、路名牌、路肩等。
2. 城市道路养护标准
2.1 车行道养护标准
2.1.1 道路纵线直顺，纵横坡适当，路面平整无碎裂、无沉陷坑槽、无拥包、无突起高差等病害；分隔带侧石及路沿平整坚实，无缺损、碎裂、松动、歪斜等病害，道路结构满足行车承载要求。
2.1.2 完好率
优级：快速路完好率≥99%，主干道完好率≥98.5%，次干道完好率≥98%，支路、街巷完好率≥95%。
良级：快速路完好率≥98%，主干道完好率≥97%，次干道完好率≥96%，支路、街巷完好率≥90%。
2.1.3 平整度、结构强度不低于原路面平整度和结构强度。
2.2 人行道养护标准
2.2.1预制人行道
预制人行道铺天平整不松动，缝隙饱满，无碎裂沉陷、无缺损、无突起高差、无废弃杆桩等病害；纵横缝顺直，纵向偏差≤10mm。
2.2.2 现浇砼人行道
板面平整无碎裂、无坑洞、无错台、无唧泥、无露骨、无麻面，板边蜂窝面积不得大于3%、无沉陷积水；露骨透水砼人行道表层石子应均匀分布，不得有松动现象；板面整体缩缝胀缝整齐清晰，填缝料紧密无松散。
2.2.3 无障碍设施
无障碍设施设置规范，盲道上无障碍物，无障碍通道接坡平顺，高差≤10mm。
2.2.4 树池形状规则统一，边线直顺。
2.2.5 踏步稳固不得破损，当踏步顶面为贴面时，应具有防滑性能。
2.2.6 路牙外边线直顺，顶面齐平无高差，勾缝严密、整洁坚实，无缺损、松动、歪斜等病害，与雨井衔接处做到安砌牢固、位置准确。
2.2.7 完好率
优级：人行道完好率≥98%
良好：人行道完好率≥96%
2.3 附属设施养护标准
2.3.1挡土墙、护坡稳固，无变形坍塌。砌块完好、勾缝无脱落，泄水系统畅通。
2.3.2 护栏、防护网应保持整齐、清洁、醒目、无缺损、无锈蚀，稳固、完好。
2.3.3 路名牌应保持整齐、清洁不得有标语、广告等牛皮癣、不得有缺损、松动、倾斜等现象。
2.3.4 路肩应平整、密实，不得有车辙、坑槽、积土等现象。
二、城市桥梁养护标准
1. 城市桥梁设施构成
城市桥梁包括桥面系、上部结构、支座、下部结构、附属设施、抗震设施等。
2. 城市桥梁养护标准
2.1 桥面系
2.1.1 桥面铺装、人行道铺装按城市道路养护标准。
2.1.2 伸缩装置应平整、直顺、伸缩自如，处于良好的工作状态。
2.1.3 排水设施应完好，通畅，处于良好的技术状况和服务水平。
2.1.4栏杆和护栏、防撞墙应整洁、完好。
2.2 上部结构
2.2.1 钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁要求结构稳固无损，无剥落，露筋等现象。
2.2.2 钢结构梁要求结构稳固无损，做好保洁、防水、除锈油漆以及保持排水设施完好，铆钉（螺栓）牢固、接点完好和杆件完整。
2.2.3 钢-混凝土组合梁钢结构和混凝土部分分别满足钢结构和混凝土结构的养护标准，钢和混凝土之间应联结有效。
2.2.4 拱桥应保证主体结构完好，各构件无病害，圬工拱桥表面无风化剥落，灰缝无脱落，系杆拱桥吊杆锚固有效。
2.3 支座
2.3.1 支座各部位保持完整、清洁、有效，不积水。
2.3 下部结构
2.4.1 墩台表面应保持清洁，无裂缝、破损等病害和异常变形。
2.4.2 桥梁的藏在及地基应完整、稳定。
2.6 附属设施
2.6.1 防护设施应完整、美观、有效，不得有断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等损坏现象。
2.6.2 声屏障应干净、有效、完整。
2.6.3 限高门架应无破损歪斜、无油漆剥落锈蚀，支柱有无松动，横梁牢固、变形正常，限高架上限高牌完好。
2.6.4 桥头搭板应完好，桥头平顺无跳车。
2.6.5 挡墙应坚固、耐用、完好，护坡应完好。
2.6.6 调治构造物，应保持完好，其上应干净整洁无漂浮物。
2.6.7 标志牌应字体规范、字迹清晰、鲜明。反光膜完整，反光效果符合设计要求。立柱式标志牌立柱垂直，牢固可靠。
三、其他养护工作
1. 应急处置
养护单位必须制定应急抢险预案，报管理单位备案，并定期组织内部演练；建立应急抢险队伍，准备相应的应急抢险物资和机械设备。保障应急联络网络畅通。
发生突发事件如道路大面积沉陷、塌陷，岸体护坡塌方，桥梁隧道变形、自来水爆管或燃气管泄漏造成道路需大面积开挖、变配电设备故障等，养护单位组织人员、材料和机械立即赶赴现场，进行先期处置，设置围挡及警示标志、交通疏导，查看现场，判断、分析、评估所养护设施受损状况，提出相应恢复建议。
产权管线单位修复完成后或维修方案确定后，养护单位立即对破损、故障设施进行修复，尽快恢复正常运行。
2. 违章、违法破坏市政设施行为的发现与制止
养护单位担负保护市政设施的责任，应及时发现各类违章违法破坏市政设施行为。
发现违章占用、挖掘、接电、改变设施现状、私设漫坡、超限、违章排放等违章行为时，应及时制止，了解违章单位或个人信息，拍照收集相关证据，立即报管理部门。对于偷盗等违法行为应向公安部门报案，同时报管理部门。
由于未及时发现人为破坏而导致的市政设施破损由养护单位承担修复。
3. 投诉处理
养护单位应建立投诉处理值班制度，保障通讯网络畅通。接到市民投诉、媒体、网络等曝光等信息后应按照管理单位对外公布承诺制度要求及管理单位要求赶赴现场并在规定期限内进行处置，做好反馈和回复工作。对于不属于养护责任范围内的做好解释和回复工作。
4. 养护内业资料
养护单位应加强档案资料管理工作，按照规定规范、管理单位要求建立设施档案、养护运行记录、检测记录、完好状况评定等基础资料台账和养护台账，按时上报维修计划、维修完成情况等报表，填写各类网络系统电子台账和报表。
如因养护导致设施发生局部变化的，应对设施档案资料进行更新。
5. 安全养护工作要求
养护单位应全力保障养护人员、市民、机械设备等安全。建立健全内部安全生产养护制度，养护人员应具备上岗资格证书，接受专门的安全教育和作业规程训练，并按照专业养护作业规程进行养护作业。养护机械、设备进行全面安全检查。养护人员配备必需的保护装置。养护单位应配备安全员，专职负责养护安全工作。
养护前进行必要的环境不安全因素检测。在道路上养护作业时，应围挡作业，设置明显警示标志。养护作业现场应有专职安全人员进行安全监督和交通疏导。
6. 文明养护工作要求
养护作业应按规定设置围挡，养护设备、材料应堆放在围挡范围之内，实施防尘、降尘工作。
养护作业完成后，清理现场，废渣、废弃材料等当日清运，做到工完场清。
7. 养护质量要求
养护工作应当及时有效，开展预防性养护工作。养护单位应选用先进、实用、环保的养护工艺和材料，增加机械养护比例，禁止使用淘汰产品和淘汰工艺。
养护材料应为与原材料一致的符合标准的合格产品，如无法购置匹配材料的，应选择性能优于原材料的养护材料。养护后设施性能指标满足规范规定要求，规范无规定的应不低于新建设施性能指标90%。
养护单位不得擅自变更市政设施现状。
8. 防汛工作
当发生强降雨后，应服从防汛及行业管理部门的调度和指挥。
9. 指令性任务
养护单位在接到上级或管理单位的指令性任务时，应立即制定相关措施和方案，保质保量按要求完成。







第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同
              


合同编号 ：                    
项目名称 ：                    
使用单位 ：                    
服务单位 ：                    
签订日期 ：                    
      

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制





合同编号： 
	 采购人（以下简称甲方）
	供应商：（以下简称乙方）

	 住所地：
	住所地


    根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照竞争性磋商结果签订本合同。
第一条 合同标的  
乙方根据甲方需求提供下列服务：                    。
第二条 合同价款  
本合同项下中标服务单价优惠率为___________（大写），各分项单价按服务清单中最高限价单价同比例调整。
本项目为全费用固定综合单价合同，数量按实结算。
第三条 组成本合同的有关文件  
下列关于          号的竞争性磋商文件、供应商响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的响应文件和报价表；
（2）技术规格响应表；
（3）磋商承诺/服务承诺；
（4）成交通知书；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
（一）甲方权利和义务
1.甲方制定市政设施管养标准、考核办法，派专人定期、不定期按照管养标准进行检查。
2.如遇防汛、防台、扫雪防冻、突发事件以及重大活动保障等工作，甲方负责协调乙方在作业过程中同其他部门的联系。
3.按照约定支付管养费用。
（二）乙方权利和义务
1.乙方按照设施维护规范、规程的要求实施并完成各项设施维护任务，达到甲方有关设施维护标准，保持所维护设施完好状况的水平，依据合同获得管养经费。
2.乙方必须严格按合同条款、市政设施管养标准及相关规定，组织管养。乙方管养过程中收集、产生的所有垃圾必须按规定予以处理，且费用自行承担。
3. 乙方需确保管养质量，承担设施、人员安全和公共安全责任，若因管养不到位造成的一切损失由乙方承担。
4.乙方担负保护市政设施的责任，做好日常巡查工作。发现违章占用、挖掘、接电、改变设施现状等行为时，应及时了解违章单位或个人信息，拍照收集证据，立即制止并及时上报甲方，配合甲方进行查处。
5.乙方工作人员应服从甲方的管理和指挥，遵守甲方各项管理制度。
6.乙方可根据自身的工作特点自行安排工作程序，但在重大保障中工作时间必须与甲方的要求相符合。
7.乙方应遵循安全生产、文明作业的有关规定，严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规程，在管理管养过程中，采取严格的安全措施，确保人员、机械、设备等安全,如发生人身安全等各种意外事故，责任与费用由乙方承担。
8. 对于甲方巡查下发的问题整改清单以及管养范围内各类信访、投诉、媒体曝光、举报事项，管养公司需在甲方规定时限内及时完成整改和反馈工作。
9.以市政设施现场现有条件为基准，合同签订后应立即进场进行管养，乙方无权要求甲方对现有条件进行整改后交给乙方。
10.本项目乙方应该独立完成，不得转包或擅自分包。一经发现有转包或擅自分包现象，甲方有权立即解除本合同，由此造成的所有损失由乙方自行承担，且承担相应的法律责任。
11.若乙方未能按甲方的工作要求及时完成消险问题处置工作，因该情形引发的一切经济损失、第三方赔付、行政处罚及其他相关责任，全部由乙方自行承担，与甲方无涉。
第五条 质量保证
乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
第六条 交付和验收
1、乙方服务周期为，年-月-日-年-月-日。
2、验收标准：符合《CJJ 36-2016 城镇道路养护技术规范》、《沿江街道市政设施养护标准》。本项目维修期限为安排维修后24小时内完成。质保期为2年。
第七条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、付款方式：每半年结算一次，根据《沿江街道自管市政管养考核办法》，经甲方验收合格后，根据考核结果支付至清单量金额的80%，剩余20%在质保期结束后支付。
3、考核办法：根据《沿江街道自管市政管养考核办法》每季度进行考核，每半年根据考核结果进行付款。考核得分在90分以上，则按当个季度产值报告金额的80%全额付款；考核得分在80—90分则在当个季度产值报告金额的80%基础上付款95%；考核得分在80分以下则在当个季度产值报告金额的80%基础上付款90%。在质保期内，如甲方发现维修项目出现问题，乙方需在一周内完成修复，如果超期未完成，甲方有权扣除部分质保金，具体扣除金额视情况而定。质保期结束后，支付剩余20%费用，支付此费用需在扣除全年四个季度考核扣款费用和质保期内扣款费用后进行支付。
乙方须先向甲方提供合法有效票据，甲方收到票据审核无误后，再行支付。否则，甲方有权延迟支付，且不承担因此造成的逾期付款责任。乙方须无条件接受甲方因财政资金拨付造成的延迟支付。
第八条 违约责任
1、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
2、如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
4、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。
5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
7、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
8、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第九条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十一条 争议的解决
1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十二条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十三条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式五份，甲方执叁份，乙方执贰份， 
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	
甲方（采购人）：（盖章）
	
乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电    话：
	电    话：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：




















第六章  响应文件格式及附件


响 应 文 件





项 目 名 称：                       

项 目 编 号：                       

 
 
 
供应商：                         （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：          （签字） 

      年      月      日 





响应文件目录
一、竞争性磋商申请及声明
二、法定代表人授权书
三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
四、报价表
五、资格证明文件
六、商务条款偏离表
七、技术条款偏离表
八、业绩表
九、服务方案或内容的详细说明
十、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

附件一、中小企业声明函
附件二、残疾人福利性单位声明函
附件三、监狱企业的证明文件（如有）
附件四、无重大违法记录声明格式
附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式










一、竞争性磋商申请及声明
竞争性磋商申请及声明
致：  
根据贵方                            （项目名称）        （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、项目名称：                  。 
3、我们的首次报价优惠率为            % 
4、我方项目负责人为             。 
5、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件内容，并严格按照竞争性磋商文件要求编制响应文件文本。我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。 
6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。 
7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、绝不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有 违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。 
8、我方正式通讯方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
9、我方正式开户银行和账号为：
开户银行：                       
账    号：                       
供应商授权代表姓名（签字）：         
供应商名称（公章）：                 
日    期：       年    月    日


二、法定代表人授权书
法定代表人授权书
：
    本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：           ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于        年   月   日签字生效，有效期    天，特此声明。
    法定代表人签字：
    被授权人签字：                    
日     期：        年    月    日



法人授权代理人身份证复印件贴于此处

(请务必提供本人身份证复印件背面)



法人授权代理人身份证复印件贴于此处

(请务必提供本人身份证复印件正面)
























三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
                                                                    2026年   月   日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	
我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。
                                                供应商名称（盖章）：
                                             法定代表人（签字）：
                                              二〇    年  月    日















四、报价表格式
磋商报价表

项目编号：                                                            
	项目名称
	优惠率（%）

	2026年沿江街道自管道路市政管养项目
	%



                                             
供应商名称：（加盖电子公章）                         日  期：




五、资格证明文件
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业。提供《中小企业声明函》（格式见附件一）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
2.3本项目的特定资格要求：无



六、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
项目名称：                                             项目编号：
	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求的商务条款
	磋商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：            （盖章）
日期：     年     月     日
说明：如果行数不够，请自行增加



七、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
项目名称：                                             项目编号：
	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求的技术条款
	磋商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：            （盖章）
日期：     年     月     日
说明：1、如果行数不够，请自行增加；
      2、供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标 处理。





[bookmark: _Toc12341][bookmark: _Toc17522][bookmark: _Toc6168][bookmark: _Toc29452][bookmark: _Toc1098]八、业绩表
近年以来完成的相关项目一览表

项目名称：                             	
项目编号：                               
	序号
	项目名称
	合同签订时间
	项目单位名称
地址及联系方式
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



备注：相关证明文件附后。

供应商名称：           （盖章）
供应商授权代表姓名（签字或盖章）：        
日 期：    年   月     日










九、实施方案或内容的详细说明

实施方案或内容的详细说明









十、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料


         竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）






















附件一、中小企业声明函
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


           企业名称（盖章）：
日期：










附件二、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商（盖章）：            
                               日    期：   年    月    日








附件三、监狱企业的证明文件（如有）











附件四、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

              ：

    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                    
                                                     声明人：（公章）
                                    日  期：   年    月   日




附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
               ：
我单位                             （供应商名称）郑重声明：
我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          ( 如有 )
主要专业技术能力有：                   ( 如有 )
                                      

                                            声明人：（公章）
                                       日 期：_____年    月    日
