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第一章  投标邀请
受〔江苏省肿瘤医院〕的委托，江苏省政府采购中心就〔智慧会务管理平台及智慧指挥中心项目〕(JSZC-320000-SCZX-G2026-0379)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 (智慧会务管理平台及智慧指挥中心项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月29日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0379
2.项目名称：智慧会务管理平台及智慧指挥中心项目
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	300


4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	300


5.采购需求(简介)：本项目是江苏省肿瘤医院智慧会务管理平台及智慧指挥中心。本项目对老门诊楼6-7层会议中心、新建楼6楼会议中心、5楼智慧医院展示中心进行升级改造与建设。为了能够高效承接不同规模、不同类型的高端会议、学术交流等活动，拟通过搭建智慧会务管理平台，实现会前预约调度、会中协同管控、会后任务追踪全流程的管理，并对会议中心空间布局、设施设备、智能化水平、绿色环保等方面的系统性改造，全面提升场地功能适配性、服务品质与运营效率，增强核心竞争力。搭建全院级实时信息指挥中心，通过整合多源业务数据，实现 “一屏统览、全域调度”项目实现数据汇聚与整合，满足运营管理、应急指挥、决策支持、智慧医院建设等需求，为医院高质量发展提供有力支撑。（详细内容见本招标文件第四章）。
6.合同履行期限：接到采购人通知后90天内。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	/


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年9月29日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627]七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名 称：　    江苏省肿瘤医院   　
地址： 江苏省南京市百子亭42号 
联系人：   张老师            
联系方式：　025-83283339　
2.江苏省政府采购中心信息
[bookmark: OLE_LINK10]地址：  南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区
联 系 人：       唐雪菲 徐小聪        
联系方式：  　　025-83668562 83668516   
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。






[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]17.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]19.投标文件的拒收
19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]21.开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]30.签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314]32.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。


























第三章  合同文本
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财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本
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合同编号：                             
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使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
 收取履约保证金形式：                            
 收取履约保证金金额：                            
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、采购标的清单

	采购包
	序号
	货物名称
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	P1.25全彩LED屏（核心产品）
	工业

	
	2
	视频处理器1
	工业

	
	3
	视频拼接处理器
	工业

	
	4
	预监卡
	工业

	
	5
	回显卡
	工业

	
	6
	输入卡1
	工业

	
	7
	输入卡2
	工业

	
	8
	输出卡1
	工业

	
	9
	输出卡2
	工业

	
	10
	视频处理器2
	工业

	
	11
	配电柜1
	工业

	
	12
	配电柜2
	工业

	
	13
	配电柜3
	工业

	
	14
	安装结构
	工业

	
	1
	75英寸会议平板（含无线传屏器、红外智能笔、移动支架）
	工业

	
	2
	65英寸会议平板（含无线传屏器、红外智能笔、移动支架）
	工业

	
	3
	98英寸会议平板（含无线传屏器、红外智能笔、移动支架）
	工业

	
	1
	专业音箱（含支架）
	工业

	
	2
	天花喇叭
	工业

	
	3
	数字网络功放1
	工业

	
	4
	数字网络功放2
	工业

	
	5
	调音台
	工业

	
	6
	音频信号处理器1
	工业

	
	7
	音频信号处理器2
	工业

	
	8
	电源管理器1
	工业

	
	9
	电源管理器2
	工业

	
	10
	手持无线话筒（含话筒天线和天线分配器）
	工业

	
	1
	全数字会议系统主机
	工业

	
	2
	会议话筒处理器
	工业

	
	3
	音频隔离器
	工业

	
	4
	会议话筒1
	工业

	
	5
	会议话筒2
	工业

	
	6
	会议话筒3
	工业

	
	7
	会议话筒4
	工业

	
	8
	发射器
	工业

	
	9
	充电箱
	工业

	
	1
	视频会议主机
	工业

	
	2
	高清视频会议终端
	工业

	
	3
	摄像机1
	工业

	
	4
	摄像机2
	工业

	
	1
	分布式管理主机
	工业

	
	2
	分布式终端1
	工业

	
	3
	分布式终端2
	工业

	
	4
	分布式物联中控主机（含控制器）
	工业

	
	5
	分布式管理终端
	工业

	
	6
	分布式综合管理系统控制软件
	工业

	
	1
	云会务主机
	工业

	
	2
	云会务系统管理软件
	工业

	
	3
	云会务门口屏
	工业

	
	1
	无纸化会议服务器主机（含软件）
	工业

	
	2
	无纸化会议终端软件
	工业

	
	3
	平板电脑
	工业

	
	4
	无纸化流媒体主机（含软件）
	工业

	
	5
	无纸化高清一体终端（含软件）
	工业

	
	6
	无纸化升降器（含软件）
	工业

	
	7
	无纸化会议终端（含软件）
	工业

	
	1
	POE交换机
	工业

	
	2
	交换机
	工业

	
	3
	无线AP
	工业

	
	4
	门禁设备
	工业

	
	5
	机柜1
	工业

	
	6
	机柜2
	工业

	
	7
	指挥中心会议桌椅
	工业

	
	8
	系统集成和辅材
	工业



二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。
采购清单：
	序号
	货物名称
	单位
	数量

	1.LED显示系统
	
	

	1
	P1.25全彩LED屏（核心产品）
	平方米
	55.8592

	2
	视频处理器1
	台
	26

	3
	视频拼接处理器
	台
	3

	4
	预监卡
	块
	3

	5
	回显卡
	块
	3

	6
	输入卡1
	块
	6

	7
	输入卡2
	块
	3

	8
	输出卡1
	块
	6

	9
	输出卡2
	块
	3

	10
	视频处理器2
	台
	2

	11
	配电柜1
	台
	3

	12
	配电柜2
	台
	1

	13
	配电柜3
	台
	1

	14
	安装结构
	项
	1

	2.智能会议平板
	
	

	1
	75英寸会议平板（含无线传屏器、红外智能笔、移动支架）
	台
	1

	2
	65英寸会议平板（含无线传屏器、红外智能笔、移动支架）
	台
	1

	3
	98英寸会议平板（含无线传屏器、红外智能笔、移动支架）
	台
	3

	3.扩声系统
	
	

	1
	专业音箱（含支架）
	只
	6

	2
	天花喇叭
	只
	44

	3
	数字网络功放1
	台
	4

	4
	数字网络功放2
	台
	4

	5
	调音台
	台
	2

	6
	音频信号处理器1
	台
	4

	7
	音频信号处理器2
	台
	4

	8
	电源管理器1
	台
	13

	9
	电源管理器2
	台
	1

	10
	手持无线话筒（含话筒天线和天线分配器）
	套
	14

	4.数字会议系统
	
	

	1
	全数字会议系统主机
	台
	8

	2
	会议话筒处理器
	台
	8

	3
	音频隔离器
	个
	8

	4
	会议话筒1
	台
	3

	5
	会议话筒2
	台
	35

	6
	会议话筒3
	台
	5

	7
	会议话筒4
	台
	55

	8
	发射器
	台
	8

	9
	充电箱
	台
	8

	5.远程视频会议系统
	
	

	1
	视频会议主机
	台
	1

	2
	高清视频会议终端
	台
	4

	3
	摄像机1
	台
	6

	4
	摄像机2
	台
	2

	6.分布式系统
	
	

	1
	分布式管理主机
	台
	1

	2
	分布式终端1
	台
	10

	3
	分布式终端2
	台
	25

	4
	分布式物联中控主机（含控制器）
	台
	1

	5
	分布式管理终端
	台
	1

	6
	分布式综合管理系统控制软件
	套
	1

	7.云会务系统
	
	

	1
	云会务主机
	台
	1

	2
	云会务系统管理软件
	套
	1

	3
	云会务门口屏
	台
	14

	8.无纸化会议系统
	
	

	1
	无纸化会议服务器主机（含软件）
	台
	2

	2
	无纸化会议终端软件
	套
	11

	3
	平板电脑
	套
	11

	4
	无纸化流媒体主机（含软件）
	台
	2

	5
	无纸化高清一体终端（含软件）
	台
	2

	6
	无纸化升降器（含软件）
	台
	16

	7
	无纸化会议终端（含软件）
	台
	16

	9.其他
	
	

	1
	POE交换机
	台
	9

	2
	交换机
	台
	1

	3
	无线AP
	台
	2

	4
	门禁设备
	套
	14

	5
	机柜1
	台
	3

	6
	机柜2
	台
	5

	7
	指挥中心会议桌椅
	批
	1

	8
	系统集成和辅材
	项
	1



















































注：全彩LED屏所报产品需提供有效3C认证复印件或扫描件。

3.1重要参数
	序号
	货物名称
	产品规格

	1.LED显示系统

	1
	P1.25全彩LED屏
	LED显示屏≤1.25mm点间距，刷新频率≥3840Hz。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	2.智能会议平板

	1
	75英寸会议平板（含无线传屏器、红外智能笔、移动支架）
	≥75英寸LCD液晶屏，分辨率≥3840×2160，色彩度≥10bit，色域≥85%NTSC，可视角度≥178°，处理器≥8核，频率≥4.0GHz，内存≥8GB，存储≥128GB。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	2
	65英寸会议平板（含无线传屏器、红外智能笔、移动支架）
	≥65英寸LCD液晶屏，分辨率≥3840×2160，色彩度≥10bit，色域≥85%NTSC，可视角度≥178°，处理器≥8核，频率≥4.0GHz，内存≥8GB，存储≥128GB。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	3
	98英寸会议平板（含无线传屏器、红外智能笔、移动支架）
	≥98英寸LCD液晶屏，分辨率≥3840×2160，色彩度≥10bit，色域≥85%NTSC，可视角度≥178°，处理器≥8核，频率≥4.0GHz，内存≥8GB，存储≥128GB。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	3.远程视频会议系统

	1
	视频会议主机
	支持≥10组物理会议，支持≥128路4K并发用户，支持并发≥100个虚拟会议。具备≥2个网口，配置≥200GB存储空间。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	2
	摄像机1
	≥20倍光学变倍镜头，支持≥16倍数字变焦，≥1/2.8英寸，≥207万有效像素的传感器。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	3
	摄像机2
	≥30倍光学变倍镜头，支持≥16倍数字变焦，≥1/2.8英寸，≥207万有效像素的传感器。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	4.分布式系统

	1
	分布式管理主机
	处理器配置≥2核，内存配置≥8GB，存储空间≥1TB，≥6个硬盘位可扩容空间。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	2
	分布式终端1
	≥3路HDMI视频输入接口，≥2路3.5mm音频输入接口，≥2路HDMI视频输出接口，≥1路DP视频输出接口，≥2路3.5mm音频输出接口，≥2路USB3.0，≥1路Type-C，≥1路网口，≥1路光纤网络接口。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	3
	分布式终端2
	≥3路HDMI视频输入接口，≥2路3.5mm音频输入接口，≥2路HDMI视频输出接口，≥1路DP视频输出接口，≥2路3.5mm音频输出接口，≥2路USB3.0，≥1路Type-C，≥1路网口，≥1路光纤网络接口。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	4
	分布式物联中控主机（含控制器）
	处理器配置≥4核，≥1.5GHz主频，≥2个千兆网口；≥2英寸高清显示屏，≥1路HDMI2.0接口，≥2路USB3.0接口，≥1路TYPE-C接口。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	5.云会务系统

	1
	云会务主机
	处理器配置≥4核，内存配置≥8GB，硬盘容量≥2TB，≥2个千兆网口。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	2
	云会务门口屏
	≥21.5英寸触摸屏，支持≥10点触控，分辨率≥1920×1080，内置摄像头，内置≥1个读卡器，≥2个USB3.0，≥1个HDMI OUT，≥1个RJ45网口（支持POE）。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	6.无纸化会议系统

	1
	无纸化会议服务器主机（含软件）
	处理器配置≥4核，≥8线程，内存≥8GB，硬盘容量≥1TB，千兆网络接口≥2。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	2
	无纸化流媒体主机（含软件）
	处理器配置≥4核，≥4线程，≥3.2GHz主频，内存≥8GB，硬盘容量≥128GB，≥2个千兆网络接口。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	3
	无纸化升降器（含软件）
	≥15.6英寸液晶触屏显示器，分辨率≥1920×1080，显示屏亮度≥220cd/m2，对比度≥500:1。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	4
	无纸化会议终端（含软件）
	处理器配置≥4核，≥4线程，≥3.0GHz主频，内存≥8GB，硬盘容量≥128GB。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	7.其他

	1
	POE交换机
	交换容量≥670Gbps，转发性能≥120Mpps，10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个，支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	2
	交换机
	交换容量≥670Gbps，转发性能≥120Mpps，10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）

	3
	无线AP
	整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥3.5Gbps，支持2.5G以太网接口≥1个，支持5GE SFP接口≥1个。（提供产品白皮书或说明书或彩页加盖投标供应商公章）



3.2一般参数
	序号
	货物名称
	产品规格

	1.LED显示系统

	1
	P1.25全彩LED屏
	●1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装，LED封装形式：SMD1010黑灯。模组尺寸≥320mm×160mm。LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力。
●2.LED显示屏亮度≥450cd/m²，可通过配套软件0—100%调节，设置亮度定时调节；亮度均匀性≥99%。LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内。
▲3.LED显示屏对比度≥10000:1，LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点（提供第三方检测机构出具的检测依据 SJ/T 11141-2025《发光二极管(LED)显示屏通用规范》并带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件）加盖投标人公章。
▲4.LED显示屏观看水平≥160°/垂直视角≥140°（提供第三方检测机构出具的检测依据 SJ/T 11141-2025《发光二极管(LED)显示屏通用规范》并带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件）加盖投标人公章。
▲5.LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡（提供第三方检测机构出具的检测依据 SJ/T 11141-2025《发光二极管(LED)显示屏通用规范》并带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件）加盖投标人公章。

	2
	视频处理器1
	●1.具有≥1个LCD显示屏，可显示设备当前状态和菜单，分辨率≥160×128，具有≥4路千兆网口输出，支持网口备份模式。具有≥3个HDMI 1.3输入接口，≥1个DVI输入接口。
●2.整机支持带载≥260万像素自定义输出，宽度≥7680像素，高度≥7680像素；单网口支持带载≥65万像素，宽度≥1920像素，高度≥1920像素。
●3.支持输入分辨率≥1920×1080@60Hz。具备输入信号EDID管理功能，自定义宽度≥2048像素，高度≥1152像素。≥1路OSD字幕画面，具备画面位置、大小自由调节功能。

	3
	视频拼接处理器
	●1.机箱采用≥6U主机箱体+平行地面横向插卡卡槽设计，输入槽位：≥11，输出槽位：≥5，支持冗余扩展模式。
●2.单张输出板卡可开≥16个图层，可实现单卡任意开窗、叠加、漫游、缩放。基于纯硬件FPGA架构，主机具备拼接、矩阵一体化功能。单卡支持创建≥4个屏幕，单台主机支持创建≥20个屏幕。
●4.支持配置IP输入卡，支持多种负载均衡策略以满足高并发视频流接入需求，无需额外配置流媒体服务器，支持无限制添加接入ONVIF协议、GB/T 28181标准的监控信号，进行统一管理、统一调度，并支持可视化预览，可解码≥4096×2160@30fps的IP码流。
●5.内置≥7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、预案调用操作，并且触摸屏支持在线升级。

	4
	预监卡
	●最大支持64路输入图像预览功能。支持网口通信，接口：≥RJ45×1。

	5
	回显卡
	●最大支持64路输出图像回显功能。接口：≥4×HDMI，指示灯：≥4×LED指示灯。

	6
	输入卡1
	●接口类型：HDMI1.4，接口数量：≥4，输入信号：HDMI，最高分辨率：优于或等于4096×2160@30Hz

	7
	输入卡2
	●具有≥2路HDMI母接口输入和≥2路3.5mm音频座，支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输入。支持分辨率≥4096×2160P@60Hz。

	8
	输出卡1
	●接口类型：DVI-D，接口数量：≥4，输出信号：DVI，最高分辨率：优于或等于1920×1200@60Hz

	9
	输出卡2
	●接口类型：HDMI1.4，接口数量：≥4，输出信号：HDMI，最高分辨率：优于或等于4096×2160@30Hz

	10
	视频处理器2
	●1.前面板自带≥2.0英寸全彩液晶屏，前面板实时显示输入，输出信号的分辨率和格式等。支持≥4个输入和≥4个输出口，含有≥2个HDMI 1.3输入口，≥2个DVI输入口和≥4个DVI输出口。
●2.单张板卡具备≥8个2K图层或者≥2个4K图层任意漫游显示，且图层支持移动、跨口和叠加。
●3.支持输出分辨率自定义功能，2K输出口支持高达960万像素拼接输出，水平最宽15360像素，纵向最高14208像素。
●4.支持显示系统管理功能，对不同显示终端实现独立带载。

	11
	配电柜1
	●额定功率：≥20kW，输出路数：≥6路。含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信。

	12
	配电柜2
	●额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路。含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信。

	13
	配电柜3
	●1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路。输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，具有过流、过压、短路、断路、过载、浪涌等保护功能。
●2.内置避雷器，具有避雷防雷功能。配电柜含PLC模块控制，具有远程控制功能。

	14
	安装结构
	●定制支架

	2.智能会议平板

	1
	75英寸会议平板（含无线传屏器、红外智能笔、移动支架）
	●1.支持Windows系统运行、具备独立计算模块。
●2.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性。
●3.高清摄像头具有≥4800万像素，视场角≥118°，≥8个阵列麦克风，拾音距离≥12米。摄像头具有智能取景、发言人跟踪多种摄像模式。
●4.输入接口：LAN≥1；TOUCH≥1；HDMI-IN≥1；DP-IN≥1；VIDEO-IN（USB-C+反控）≥1；LINE-IN≥1；MIC-IN≥1；USB-A(3.0)≥4；USB-C≥1；RS232≥1；IO≥2；RELAY≥2；输出接口：HDMI-OUT≥1；LINE-OUT≥1。
●5.≥2.1声道设计，具有≥3个音腔：≥1×32W（低音）+≥2×20W（中高音）缝隙发声扬声器；具备≥5种音效选择。
●6.内置视频会议软件，支持ITU-T H.323通信协议。

	2
	65英寸会议平板（含无线传屏器、红外智能笔、移动支架）
	●1.支持Windows系统运行、具备独立计算模块。
●2.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性。
●3.高清摄像头具有≥4800万像素，视场角≥118°，≥8个阵列麦克风，拾音距离≥12米。摄像头具有智能取景、发言人跟踪多种摄像模式。
●4.输入接口：LAN≥1；TOUCH≥1；HDMI-IN≥1；DP-IN≥1；VIDEO-IN（USB-C+反控）≥1；LINE-IN≥1；MIC-IN≥1；USB-A(3.0)≥4；USB-C≥1；RS232≥1；IO≥2；RELAY≥2；输出接口：HDMI-OUT≥1；LINE-OUT≥1。
●5.≥2.1声道设计，具有≥3个音腔：≥1×32W（低音）+≥2×20W（中高音）缝隙发声扬声器；具备≥5种音效选择。
●6.内置视频会议软件，支持ITU-T H.323通信协议。
▲7.具有快速会议、保密会议会议模式。开启保密会议后会中资料不可下载，会后会议资料及临时缓存文件自动进行符合信息安全标准的安全擦除处理，确保数据不可恢复。会议过程中使用的资料，临时缓存的文件自动加密，会议结束后无法打开，具有界面水印，覆盖会议全程，防止拍照录频，泄露会议信息。毁。会议过程中使用的资料，临时缓存的文件自动加密，会议结束后无法打开，具有界面水印，覆盖会议全程，防止拍照录频，泄露会议信息。（提供产品功能截图或产品官网截图或厂家公开的技术手册）加盖投标人公章

	3
	98英寸会议平板（含无线传屏器、红外智能笔、移动支架）
	●1.支持Windows系统运行、具备独立计算模块。
●2.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性。
●3.高清摄像头具有≥4800万像素，视场角≥118°，≥8个阵列麦克风，拾音距离≥12米。摄像头具有智能取景、发言人跟踪多种摄像模式。
●4.输入接口：LAN≥1；TOUCH≥1；HDMI-IN≥1；DP-IN≥1；VIDEO-IN（USB-C+反控）≥1；LINE-IN≥1；MIC-IN≥1；USB-A(3.0)≥4；USB-C≥1；RS232≥1；IO≥2；RELAY≥2；输出接口：HDMI-OUT≥1；LINE-OUT≥1。
●5.≥2.1声道设计，具有≥3个音腔：≥1×32W（低音）+≥2×20W（中高音）缝隙发声扬声器。具备≥5种音效选择。
●6.内置视频会议软件，支持ITU-T H.323通信协议。

	3.扩声系统

	1
	专业音箱（含支架）
	●1.阻抗≤8Ω，额定功率≥150W，高音≥3"锥形高音单元×1，低音≥8"低音×1，最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB。
▲2.频响等同或优于70Hz-20KHz（-10dB）。（提供第三方检测机构出具的检测依据为GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》并带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件）加盖投标人公章。
▲3.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°。（提供第三方检测机构出具的检测依据为GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》并带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件）加盖投标人公章。
▲4.总谐波失真≤3%(250Hz-6.3kHz)。（提供第三方检测机构出具的检测依据为GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》并带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件）加盖投标人公章。

	2
	天花喇叭
	●功率和阻抗：≥80w@8欧，灵敏度：≥89dB 1w/1m，最大声压级：≥105dB，频率响应范围：≥80Hz-19KHz，覆盖角度：140度×140度（1KHz)，单元：≥5寸低音单元+支持自然语言故障报障，AI自动解析语义、1寸高音单元，重量：≤3kg

	3
	数字网络功放1
	●1.采用数字放大电路与内置AI感知引擎一体化设计，全链路数字化。额定功率≥4×250W（8Ω）/4×500W（4Ω），每通道独立运行，支持单通道故障隔离，信噪比≥110dB，阻尼系数>1000@8Ω，总谐波失真<0.1%（20Hz-20kHz，1W）。
●2.定位通道ID并返回多维状态，支持多轮对话上下文保持，无需重复定位通道，支持自然语言指令触发、会前手动触发或定时自动执行，复杂自然语言批量指令，AI自动生成分批执行计划。
▲3.提供设备AI功能截图包含：提供设备智能运维功能说明，证明支持故障自动诊断与状态实时显示。加盖投标人公章。

	4
	数字网络功放2
	●1.采用数字放大电路与内置AI感知引擎一体化设计，全链路数字化。额定功率≥2×250W（8Ω）/2×500W（4Ω），每通道独立运行，支持单通道故障隔离。信噪比≥110dB，阻尼系数>1000@8Ω，总谐波失真<0.1%（20Hz-20kHz，1W）。
●2.支持自然语言故障报障，AI自动解析语义、定位通道ID并返回多维状态

	5
	调音台
	●1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。
●2.具有≥2组立体声输出，≥4路编组输出，≥4路辅助输出，≥1个耳机监听输出，≥1个接口双路效果输出，≥1组控制室输出，≥1组主混音断点插入，≥6个断点插入，≥13个60mm的推子。内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

	6
	音频信号处理器1
	●1.采用AI音频处理中枢一体化设计，内置DSP引擎与AI感知引擎，全链路数字化。系统支持≥16×16路音频通道（16输入/16输出），可扩展至≥256×256路，采样率≥48kHz，48V幻象供电，纹波≤10mV，增益调节精度≤0.1dB级。
●2.支持自然语言故障报障，AI自动解析语义、定位通道ID并返回多维状态
▲3.提供设备AI功能截图包含：提供设备智能运维功能说明，证明支持故障自动诊断与状态实时显示。加盖投标人公章。

	7
	音频信号处理器2
	●1.采用AI音频处理中枢一体化设计，内置DSP引擎与AI感知引擎，全链路数字化。系统支持≥8×8路音频通道（8输入/8输出），可扩展至≥256×256路。采样率不低于48kHz，48V幻象供电，纹波≤10mV，增益调节精度≤0.1dB级。
●2.支持自然语言故障报障，AI自动解析语义、定位通道ID并返回多维状态

	8
	电源管理器1
	●1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
●2.单个通道负载功率≤2200W，所有通道负载总功率≤6000W。

	9
	电源管理器2
	●1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
●2.单个通道负载功率≤3500W，所有通道负载总功率≤6000W。
●3.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。具有≥1路USB接口。

	10
	手持无线话筒（含话筒天线和天线分配器）
	●1.基于数字U段的传输技术，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
●2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围覆盖或兼容470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、 807MHz-830MHz四个频段。
●3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯），后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。
●4.发射机具有≥1个OLED 显示屏，≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。
●5.具有多档位混响调节功能，具有多档位混响调节功能，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

	4.数字会议系统

	1
	全数字会议系统主机
	●1.支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。
●2.具有≥1个USB接口。后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口。具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口、≥1个拨码开关、≥1个接地柱。
●3.具有≥16通道音频分组输出接口，采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用。
●4.支持多路会议单元同时发言
▲5.使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；（提供产品功能截图或产品官网截图或厂家公开的技术手册）加盖投标人公章 

	2
	会议话筒处理器
	●1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元，≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；
●2.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。
▲3.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。（提供产品功能截图或产品官网截图或厂家公开的技术手册）加盖投标人公章
▲4.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器（提供产品功能截图或产品官网截图或厂家公开的技术手册）加盖投标人公章

	3
	音频隔离器
	●支持点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出。

	4
	会议话筒1
	●1.单元采用全彩触屏，具备≤3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风，咪杆高度：≤240mm，内置锂电池，电池容量支持≥12小时持续发言，具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。
●2.支持通过Type-C口充电，具有智能检测故障功能，具备声控功能、签到功能、会议投票功能，具有发言计时和定时发言功能。

	5
	会议话筒2
	●1.单元采用全彩触屏，具备≤3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风，咪杆高度：≤240mm，内置锂电池，电池容量支持≥12小时持续发言。
●2.支持通过Type-C口充电，具有智能检测故障功能，具备声控功能、签到功能、会议投票功能，具有发言计时和定时发言功能。

	6
	会议话筒3
	●1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能，采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。
●2.支持触摸按键签到功能，具有声控功能，具有发言计时和定时发言功能，具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，可持续≥15小时发言，支持后台≥5段EQ调节功能，咪杆长度：≤190mm。

	7
	会议话筒4
	●1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，技术，防止窃听和非授权访问。
●2.支持触摸按键签到功能，具有声控功能，具有发言计时和定时发言功能，具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，可持续≥15小时发言，支持后台≥5段EQ调节功能。咪杆长度：≤190mm。

	8
	发射器
	●内置矩阵式智能天线，可提供高速率、低延迟的无线网络。支持WIFI6协议（IEEE 802.11ax）。支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。支持80/160MHz的高带宽频段。

	9
	充电箱
	●具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元，支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。

	5.远程视频会议系统

	1
	视频会议主机
	●1.标准机柜式结构，采用国产音视频编解码芯片、电信级插卡式设计。内置GK模块，支持终端注册E.164分机号，并使用E.164分机号互相呼叫。支持NAT、H.460等技术，可穿越防火墙。
●2.内置电视墙输出功能，具备≥20路HDMI视频输出接口，可输出不同会议的合成画面，也可选择输出不同会议的任意会场单画面或辅流画面；并且在会议未占用板卡资源时，板卡输入信号源，可以从≥2个输出口进行环出。
●3.支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可支持≥4K60fps，以及支持所有终端同时发送辅流，支持主流辅流混合画面。支持多种多画面布局，每屏≥64画面，支持自动分屏功能。
▲4.支持多画面轮询功能，支持多会议并发画面轮询功能，轮询窗口、会场及时间间隔可自定义设置；可指定轮询窗口、轮询会场、轮询时间间隔。（提供产品功能截图或产品官网截图或厂家公开的技术手册）加盖投标人公章
●5.支持MCU级联功能，级联模式可支持≥1000以上用户入会；支持MCU组成资源池、形成MCU分布式架构，实现MCU资源的统一管理、动态分配MCU资源、相互备份。

	2
	高清视频会议终端
	●1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元。支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到≥4K60fps，同时主辅屏均可输出≥4K60fps分辨率信号。
●2.支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS音频编解码协议，音质可达≥48KHz。
●3.具备≥1个USB2.0接口和≥1个USB3.0接口，支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。具备≥4路音频输入接口，≥2路音频输出接口，以及具备≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口。

	3
	摄像机1
	●具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。支持≥255个预置位。支持POE供电。内置AI技术，支持与会人员自动框选，发言人员自动跟踪。

	4
	摄像机2
	●具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。支持≥255个预置位。支持POE供电。内置AI技术，支持与会人员自动框选，发言人员自动跟踪。

	6.分布式系统

	1
	分布式管理主机
	●系统基于分布式架构，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互。支持双机热备份。支持≥1路VGA和≥1路DVI视频接口输出，具备≥2个RJ45网口。支持硬件监测：故障/错误/过载和报警（包括磁盘/电力/风机/温度/IO性能）。

	2
	分布式终端1
	●1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端；终端并支持去中心化无服务器架构部署。
●2.作为输入节点时，支持采集1路YUV4:4:4 3840x2160P@60并编码，或同步采集2路3840x2160P@30fps高清视频信号并同步编码；作为输出节点时，支持同时解码≥4路3840x2160P@60fps高清视频信号，支持YUV4:4:4 3840x2160P@60解码并显示。
●3.内嵌输入同步功能，支持≥4个输入节点对一个信号源进行同步采集、同步编码，传输到≥4个输出节点同步解码、同步显示，整个信号画面清晰流畅，无撕裂，实现信号源的传输。
●4.具备中控功能，具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。
●5.支持KVM功能，在局域网内，视频信号经过采集、编码、传输、解码、显示后，与原始视频对比延迟在≤16.7ms。

	3
	分布式终端2
	●1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端，支持去中心化无服务器架构部署。
●2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。
●3.内嵌输入同步功能，支持≥4个输入节点对一个信号源进行同步采集、同步编码，传输到≥4个输出节点同步解码、同步显示，整个信号画面清晰流畅，无撕裂，实现信号源的传输。
●4.具备中控功能，具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。
●5.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置≥18种均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。
▲6.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤16.7ms。（提供产品功能截图或产品官网截图或厂家公开的技术手册）加盖投标人公章

	4
	分布式物联中控主机（含控制器）
	●1.通过管理平台对多个会议室进行单独、统一控制管理，支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台、球机的控制，以及会议主机联动控制摄像头。
●2.支持第三方设备的多样化控制，≥10路RS232，≥10路RS485/RS422（支持Modbus协议），≥8路IR（内嵌智能红外学习功能模块），≥8路弱继电器，≥8个输入输出I/O接口，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥1个DMX512灯光控制接口，带DC24V@1.1A输出，支持对接第三方设备；
●3.≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力≥4400W/单路，搭配可编程中控主机使用。

	5
	分布式管理终端
	●支持主流移动操作系统，屏幕尺寸≥11.5英寸，机身内存（ROM）:≥128 GB，运行内存（RAM）:≥6GB

	6
	分布式综合管理系统控制软件
	●1.支持布局切换功能，可选择4种不同样式布局模板；支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源。
●2.支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局等操作，开窗模式支持自由模式、固化模式、两点模式。
●3.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可打开或关闭拼墙回显视频画面。
▲4.支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。（提供产品功能截图或产品官网截图或厂家公开的技术手册）加盖投标人公章

	7.云会务系统

	1
	云会务系统管理软件
	●1.支持嵌入人脸识别签到功能，支持与会人员信息导入，门口屏人脸识别签到，签到统计功能。
●2.支持对接OA系统，实现组织架构同步、人员同步，会议信息同步，对接消息通知等功能，支持嵌入OA系统实现会议预约、审批、通知功能。
●3.支持当会议室预约成功后，系统将联动门禁系统对与会人员下发指定会议室在会议时间内的通行权限。
●4.支持单独控制会议室内部窗帘、灯光、空调、投影机、投影幕、电视机、LED显示屏设备开关。
●5.支持人员架构一键互通：云会务人员组织架构一键同步至视频会议系统，无需重复导入，确保参会名单实时一致。
●6.支持标准H.323协议，支持H.264HP编解码，可支持全高清1080p/30的视频会议；集成通信录，通话记录模块。
●7.支持辅流批注功能，接收辅流时可在辅流画面上进行实时批注；可设置三种不同粗细的画笔，设置五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形。
●8.支持会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程培训、教学等场景应用需求。支持多画面布局，单屏支持25路画面同时显示。

	2
	云会务门口屏
	●可同时≥5人做人脸识别签到。用户可使用身份证、门禁卡进行刷卡签到。内置继电器模块，支持通过人脸识别联动控制磁力门锁开关。

	8.无纸化会议系统

	1
	无纸化会议服务器主机（含软件）
	●1.具有切换客户端个性化主题和布局样式功能，可切换≥四种会议主题风格，提供不同软件界面，可切换≥四种客户端会议模式。
●2.支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后下载参加过的会议的资料及批注文件，保密会议会前会后需申请权限才能查看会议资料。
●3.支持服务器系统资源监控，可查看服务器cpu使用率、内存使用率、磁盘空间、网络传输速率，可设置阈值警告。
●4.视频输出接口：≥1×DVI,≥1×HDMI，≥1×VGA，音频接口：≥1×MIC in，≥1× Line out，≥1× Line in，其他接口：≥2×USB2.0，≥4×USB3.0，≥2×COM RS232，≥1×PS/2。
●5.具有服务器管理功能，无需搭配中控系统可通过后台软件对服务器进行管理，包括启用、停用、重启、升级、导出操作日志功能。

	2
	无纸化会议终端软件
	●1.具有≥2种会议模式，包括常规会议模式和保密会议模式，保密会议模式启用后可以自定义参会人文件水印、文件阅后即焚，防截屏保密机制。
●2.具有屏幕同屏广播功能，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，同时可快捷屏幕投大屏，拓展支持跨平台（Windows系统、安卓、鸿蒙、银河麒麟桌面操作系统、统信桌面操作系统）广播。
▲3支持集成主流国产大模型或支持本地化部署AI引擎，具备实时智能问答与办公文档结构化摘要功能。（提供产品功能截图或产品官网截图或厂家公开的技术手册）加盖投标人公章

	3
	平板电脑
	●支持主流移动操作系统，屏幕尺寸≥11.5英寸，机身内存（ROM）:≥128 GB，运行内存（RAM）:≥6GB

	4
	无纸化流媒体主机（含软件）
	●支持提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通，支持无纸化会议签到、投票、同屏会议信息的展示功能。视频接口：≥1×DVI,≥1×HDMI，≥1×VGA，音频接口：≥1×MIC in，≥1× Line out，≥1× Line in，其他接口：≥2×USB2.0，≥4×USB3.0，≥2×COM RS232，≥1×PS/2。

	5
	无纸化高清一体终端（含软件）
	●1.采用完全分布式结构设计，可扩展任意数量单元，支持KVM跨屏漫游，鼠标操控超低延时，可直接对接LED屏。
●2.支持≥4K@60fps，≥16路1920×1080@60fps H.265。支持光纤/网口双链路备份。支持DC12V/POE双供电模式，低功耗，≤10W。

	6
	无纸化升降器（含软件）
	●1.显示屏与升降器一体化设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角动作，升/降时间≤28S。
●2.支持≥1路HDMI，≥1路VGA视频信号输入，≥1路环通输出电源插座，≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件操作。

	7
	无纸化会议终端（含软件）
	●1.≥4×USB，≥1×HDMI，≥1×VGA，≥1×MIC-IN端口，≥1×LINE-OUT端口，≥1×DC端口，≥1×COM口，≥1个千兆网络接口。
●2.配套软件具有≥2种会议模式，包括常规会议模式和保密会议模式，保密会议模式启用后可以自定义参会人文件水印、文件阅后即焚保密机制。具有扫码文件带走功能，会议资料生成二维码功能，可根据会议属性，控制显示二维码投屏，供参会人浏览器扫码下载会议资料。

	9.其他

	1
	POE交换机
	▲1.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行（提供产品功能截图或产品官网截图或厂家公开的技术手册）加盖投标人公章。

	2
	交换机
	●产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV，（即具备共模10KV，差模0.5KV的防雷能力）

	3
	无线AP
	●为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，符合国标GB/T 20138-2023即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。

	4
	门禁设备
	●包含280kg单门磁力锁，12V5A门禁电源，开门按钮

	5
	机柜1
	●600×600×22U机柜含配件

	6
	机柜2
	●600×600×42U机柜含配件

	7
	指挥中心会议桌椅
	●定制，与无纸化升降器系统配套使用。需满足16个席位的升降器使用要求。

	8
	系统集成和辅材
	●1.包含系统安装、调试。
●2.包含HDMI线，音频连接线，网线，音箱线，电源线，天线延长线，水晶头，标签纸，扎带，镀锌管，桌插、地插等。




四、方案要求
4.1 技术方案
本项目要求中标人根据招标设备清单进行合理规划设计，并在投标文件中提供有针对性的设计方案。构建适配各会议室和指挥中心功能定位的音视频及相关系统，满足日常会议、学术研讨、专业培训、远程协作、接待展示等多元场景需求，保障音视频传输清晰、稳定，操作便捷高效。
1.核心功能实现：方案应覆盖项目需求中明确的核心功能，功能设计贴合业务实际，操作流程便捷、合理。重点围绕会议室及指挥中心的实际使用场景，在发言扩声、显示切换、无纸化办公、远程视频会议等核心环节形成完整闭环，有效解决采购人日常办会及指挥调度中的业务痛点。
2.系统架构设计：方案应符合项目业务需求，采用的技术架构先进、成熟、稳定。系统应具备良好的扩展性以适应未来设备增减，具备安全保密性，具备可维护性以降低后期运维成本。架构设计应逻辑清晰、层次分明，信号路由合理，避免音视频传输瓶颈。
3.需求匹配度：功能实现应与项目需求文件中明确的各项要求高度匹配，做到无偏离、无遗漏。投标人应逐项对照招标设备清单及技术参数要求进行响应，确保设计方案能够全面响应采购人需求，杜绝关键功能缺失或参数不达标的情况。
4.模块划分与衔接：系统模块划分应科学合理，各模块功能边界清晰。音频、视频、控制、网络等子系统之间数据交互顺畅、接口协议匹配，整体衔接紧密、联动高效，无功能冗余或缺失，确保系统整体运行的协调性与稳定性。
4.2 实施方案
包括但不限于进度计划、应急措施、安全保障措施、人员配备等。
1.进度计划与实施组织：进度计划应覆盖项目各关键阶段，明确施工时段划分与分区实施安排。结合医院场景特殊性，施工期间须避开门诊高峰时段与病房休息时间，高噪音作业应安排在夜间或周末进行，并提前通知采购人相关部门。进度安排中应预留充足的联合调试缓冲时间，以应对不可预见的兼容性调整。
2.施工规范与安全保障：施工执行标准与质量管控要求须在实施方案中予以明确。设备安装、线缆敷设、标识标注、接口规范等各环节应符合国家现行施工及验收规范，隐蔽工程须经采购人现场确认后方可封盖。同时须建立安全保障机制，落实施工安全、用电安全、设备防护及医院院感防控责任。施工期间如发生安全事故、设备损坏或人员伤害，由中标人承担全部责任。
3.人员配备与应急响应：项目管理组织架构应完善，设立项目经理、技术负责人、安全员等关键岗位。项目经理须具备相应执业资格并在履约期内常驻现场，未经采购人书面同意不得擅自更换。针对医院场景特殊性，应制定应急预案，覆盖设备到货延迟、突发断电断网、施工损坏既有设施等风险情形，确保突发故障时能够迅速启动响应，最大限度降低对采购人日常办会及指挥调度工作的影响。
4.安装调试与交付验收：系统安装调试应遵循分项调试、子系统调试、全系统联调的递进层级，所有预设场景模式须逐一验证，音视频效果须经采购人确认达标后方可进入试运行。试运行应在采购人实际使用环境下连续稳定运行不少于72小时，期间不得出现异常掉线、重启或性能下降等问题。试运行通过后须提交完整竣工资料，经采购人审核确认后方可签署最终验收报告。
4.3 售后服务方案
售后服务方案应构建完善的服务保障体系，确保系统在长期运行过程中的稳定性和可靠性。质保期自项目终验之日起计算，内容应包括但不限于质保时间、质保内容、响应时间、服务方式、备品备件等。服务体系的完整性与响应效率将作为本项目评审的重要依据。
1.质保内容与覆盖范围：质保期不少于5年，覆盖全部硬件设备维修、配件更换及配套软件版本升级服务，质保期内因产品质量、安装施工等原因导致的任何故障，均须免费维修或更换，不得另行收取费用。售后服务应具备良好的服务理念和完善的服务体系，能够提供稳定的本地化技术支持。
2.响应时效与服务方式：售后服务须提供7×24小时技术支持，并即时响应。故障报修后须在30分钟内响应，4小时到达现场，一般故障12小时内恢复正常，严重故障24小时内恢复。若无法在规定时限内修复，须启动应急预案，优先保障院内例会、应急指挥、远程会诊等重要会议的正常召开。服务方式应包括现场维修、远程技术支持、备件先行更换等多种形式，确保故障处理的灵活性与及时性。
3.重要会议现场保障服务：质保期内须提供重要会议现场保障服务。院级重要会议、接待展示、应急指挥等场景下，须安排专业技术人员到场进行设备调试、信号测试及全程技术保障，确保会议期间各系统运行万无一失。
4.定期巡检与运维报告：质保期内须提供每年不少于4次的系统例行巡检服务。巡检内容应覆盖设备运行状态检查、系统性能评估、隐患排查、除尘保养等环节，及时发现并处理潜在问题。每次巡检后须编制详细的巡检报告，并按月度、季度、年度定期汇总编制运维报告，全面反映系统整体运行状况，为后续维护决策提供数据支撑。
4.4 培训方案
培训方案应建立系统化的知识传递体系，确保管理与运维团队能够熟练操作、管理本项目全部系统设备。方案内容应包括但不限于培训体系、培训目的、培训对象、培训方式等，培训须覆盖设备和系统的基础知识、日常操作方法、日常维护及故障分析排查等全流程内容。培训质量纳入项目验收，全程量化可追溯，杜绝主观评价。培训内容全覆盖、参训出勤率100%，配套完整签到表、考核试卷及成绩单，人员考核合格率100%，全套培训资料完整归档留存。
1.培训内容与课程体系：培训内容应针对本项目各系统涉及的各类硬件设备及管理软件，分专业、分模块编制培训大纲。应涵盖系统启停操作、参数配置、日常巡检要点、常见故障现象识别及应急处置流程等核心内容，并明确理论知识讲授与上机实操训练的课时分配，确保参训人员能够全面掌握系统运维所需的知识与技能。
2.培训方式与分层教学：培训应针对管理人员、操作人员、运维人员等不同岗位需求采取差异化教学。可采用集中课堂授课、系统界面演示、现场模拟操作、故障案例复盘等多种手段相结合的方式进行，配套提供图文并茂的操作手册及教学视频，便于后续自主学习和新进人员培训使用。
3.培训计划与阶段安排：培训计划应贯穿项目实施全过程，编制详细的培训时间表，明确各阶段培训的具体节点与时长。应包含设备安装阶段的前期技术交底、系统调试完成后的初次集中培训、试运行期间的进阶操作培训及质保期内的复训安排，确保各阶段培训内容与项目进度有序衔接，培训深度随系统交付进度逐步递进。
4.培训效果保障与考核机制：培训应确保受训人员能够独立操作管理整套系统，具备自主运维能力。应建立完善的考核评估机制，培训结束后对参训人员分别进行理论知识与实际操作考核，检验培训效果。对考核不达标人员须安排补充培训直至合格。同时应设立后续跟踪辅导期，受训人员在独立操作初期如遇问题可获得持续技术指导，确保知识转移的完整性和有效性。

五、商务要求
其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。
1.质保期：5年（自项目终验之日起计算，包括：硬件设备维修、配套软件版本升级等）。投标文件中产品报价包含5年原厂质保费用，维修不另外收取任何费用。
提供承诺并加盖投标人公章：项目出保后的年维保费率不超过合同总价的8%，该价格单独报价，不含在投标总价内。
2.交货期：接到采购人通知后30日内交付至采购人指定地点。并完成安装、调试。
3.交付地点：江苏省南京市玄武区百子亭42号，江苏省肿瘤医院。由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。
4.付款方式：
（1）合同签订后，采购人支付合同金额的30%作为预付款；
（2）设备安装调试、验收合格并收到供应商发票后，20个工作日内付清所有合同款。
5.投标人按照采购人要求进行设备安装，产生的所有费用（包括本次项目涉及的设备所需要的辅材，安装、调试等）。由投标人承担，须提供承诺并加盖投标人公章，格式自拟。
6.中标人提供的佐证材料应真实有效，在收到中标通知书后三日内提供证明材料的原始件核查。收到中标通知书后七日内提供主要产品（LED显示系统、智能会议平板、远程视频会议系统、分布式系统、云会务系统、无纸化会议系统），产品技术白皮书或第三方检测报告供采购人对功能和参数进行复核。如证实中标人提供虚假将上报至政府采购监督管理部门，追究其以虚假材料谋取中标的法律责任。投标时需提供承诺并加盖投标供应商公章，格式自拟。
7.系统集成服务：
（1）完成各个会议室所有AI边缘音频处理系统、AI边缘智能功放的接入调试；
（2）完成AI音频处理设备AI运维对话引擎的部署配置。
（3）完成AI音频处理设备RAG知识库构建和部署
投标时需提供承诺并加盖投标供应商公章，格式自拟。
	8.所有AI算法及语义解析必须在设备本地边缘端独立完成，严禁调用任何外部API或云端服务，要求供应商提供本地化处理的安全承诺函。（加盖投标供应商公章）

六、其他要求
1.项目属性：货物类项目。
2.核心产品
	采购包号
	核心产品

	1
	P1.25全彩LED屏



3.进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否



[bookmark: _Toc120614281]4.演示要求
投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，投标人须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
演示内容如下：
（1）云会务系统具有会议材料管理功能，支持多种格式文档（包括rar、zip、xls、xlsx、docx、ppt、pdf、jpg）在Web端提前上传，支持下载文件进行预览及删除文件。
（2）通过云会务系统预约会议时，可勾选开启远程视频会议并自动同步会议信息至视频系统，管理员直接在云会务平台创建/开启会议及管理企业账号。
（3）视频会议系统支持AI会议纪要功能，可根据会场名称及发言时间，对转写的字幕进行记录并导出。
（4）分布式系统具有网络丢包修复机制，网络丢包≥20%时，视频播放清晰流畅、无卡顿、无马赛克。
（5）分布式系统内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。

七、履约能力
1.业绩：提供2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）投标人具有与本项目类似的项目案例（合同内容至少包含LED显示屏或会议系统或网络设备）的销售业绩。
2.履约能力
投入本项目的项目组成员需具有4年以上从事类似音视频系统或计算机网络项目工作经验。
八、节能环保
    1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书。


第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准
（一）价格分（30分）
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。
（二）技术响应（31分）
2.1根据第四章采购需求中第三部分技术指标要求进行打分。针对招标要求逐条响应，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得31分。
其中，带▲的参数为重要技术参数指标项，不符合要求每项扣1分，总分17分，扣完为止。
其中，带●的参数为普通技术参数指标项，不符合要求每项扣0.1分，总分14分，扣完为止。
（投标人需在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数及承诺，如招标文件要求提供截图或其他相关证明材料需加盖投标人公章，须按采购文件要求提供截图或其他相关证明材料，否则评标委员会有权做负偏离处理）。

（三）功能演示要求（5分）
3.1投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，投标人须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。视频时长总计不超过15分钟。使用真实系统或系统原型演示的最高可得满分，使用ppt、动画、Word等其他形式进行模拟演示的，需乘以系数0.5后为演示的最终得分，不满足演示要求、演示不完整或未演示不得分。
演示内容共5条，每条1分，本项总分5分
详细内容见第四章。

（四）方案（20分）
包括技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案。
4.1 技术方案（5分）
评委根据投标文件对第四章“采购需求”中“技术方案”响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“技术方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“技术方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“技术方案”中“核心功能实现”“系统架构设计”“模块划分与衔接”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“技术方案”中除上述三项外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
4.2 实施方案（5分）
评委根据投标文件对第四章“采购需求”中“实施方案”响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“实施方案”中“进度计划与实施组织”“施工规范与安全保障措施”“安装调试与交付验收”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“实施方案”中除上述三项外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
4.3 售后服务方案（5分）
评委根据投标文件对第四章“采购需求”中“售后服务方案”响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“售后服务方案”中“响应时效与服务方式”“重要会议现场保障服务”“定期巡检与运维报告”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“售后服务方案”中除上述三项外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
4.4 培训方案（5分）
评委根据投标文件对第四章“采购需求”中“培训方案”响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“培训方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“培训方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“培训方案”中“培训方式与分层教学”“培训计划与阶段安排”“培训效果保障与考核机制”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“培训方案”中除上述三项外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
（五）履约能力（12分）
5.1业绩（6分）
提供2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）投标人具有与本项目类似的项目案例（合同内容至少包含LED显示屏或会议系统或网络设备）的销售业绩合同复印件及验收报告并加盖投标人公章，证明材料复印件需清晰可见内容主体。每提供一个有效合同得1.5分，最高得6分，未提供或未按照要求提供不得分。
注：如投标文件中提供的业绩关键词名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能提供相关材料证明该业绩具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。
5.2 履约能力（6分）
投入本项目的项目组成员需具有4年以上从事类似音视频系统或计算机网络项目工作经验，提供相关证明材料及投标人近3个月内任意1个月为相关人员缴纳社保的证明材料，每提供一人得2分，最多得6分。
注：项目工作经验须提供对应项目合同关键页、验收材料及项目组成员名字页，如项目合同不能体现以上内容的，可提供合同关键页、验收材料及合同甲方盖公章的证明材料，否则工作经验不予认可。
（六）节能环保（2分）
6.1（1分）：投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的（认证证书中产品名称须与采购需求产品相符），有1个得0.5分，最多得1分。
6.2（1分）：投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的（认证证书中产品名称须与采购需求产品相符），有1个得0.5分，最多得1分。



第六章  投标文件格式
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               


















投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.XXXX（格式见附件XX）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）


附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX
采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	









附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。



附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。



附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。



附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：         。
                                     



附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
[bookmark: _Toc120614284]我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7                   法人授权书
本授权书声明：XX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                         
被授权人联系电话：（手机）                  
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章） 
单位地址：                                     
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日    期：                                    


附件8                    投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日    期：___年____月____日







附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（采购单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        


附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，      XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                供应商全称（加盖CA电子公章）：
               日  期：___年____月____日 


附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的XX%。
                  
联合体中各供应商全称（公章）：     
                       日期：___年____月____日 


备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                     公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　  日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。








质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
       
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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