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第一部分  询价采购公告
受[江苏省启东中等专业学校]的委托，启东市公共资源交易中心就[江苏省启东中等专业学校物联网专业建设设备添置项目（二期）]（项目编号：JSZC-320681-JZCG-X2026-0052）进行询价采购，欢迎符合条件的供应商响应。
项目概况
[江苏省启东中等专业学校物联网专业建设设备添置项目（二期）]的潜在响应供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年9月29日9点00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc82505652]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320681-JZCG-X2026-0052
项目名称：江苏省启东中等专业学校物联网专业建设设备添置项目（二期） 
项目类型：货物
所属行业：工业
预算金额：49.98万元
[bookmark: OLE_LINK8]最高限价：49.98万元，分项限价见第三部分项目需求中采购需求一览表，报价超过总价限价或分项限价的作无效响应处理。 
采购需求：详见询价文件，请仔细研究。
合同履行期限：详见询价文件第三部分项目需求。
本项目是否接受联合体响应：否。
本项目是否接受分包：否。
[bookmark: _Toc82505653]二、响应供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。
3.本项目特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
[bookmark: _Toc82505654]三、获取采购文件
时间：自本公告发布之日起3个工作日
地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）
[bookmark: _Toc82505655]方式：本项目采用网上注册登记方式。
1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录--网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网－资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。
5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6.请潜在响应单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
[bookmark: _Toc82505657]四、响应文件提交截止时间、开标时间和地点
1.2026年9月29日9点00分（北京时间）
逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc82505658]六、其他补充事宜
1.响应保证金：免收。
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式。
3.项目演示、样品、答辩等：无。
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其他部分的询问、质疑请向采购文件制作人或项目开标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件公司维护人员提出。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
[bookmark: _Toc82505660]七、本次询价联系方式
1.采购人信息
名  称：江苏省启东中等专业学校
地  址：启东市汇龙镇两港中路536号
联系人：陆老师
联系方式：13921651451
2.采购代理机构
名  称：启东市公共资源交易中心
地  址：启东市金桥路199号
联系方式：0513-83340291
3.软件技术支持
交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806


第二部分  响应须知
一、总则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.采购方式
本次采购采取询价方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.合格的响应供应商
2.1满足询价公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
本次询价采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4.响应费用
4.1响应供应商应自行承担所有与参加响应有关的费用，无论响应过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次询价采购，交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。
5.采购文件的约束力
响应供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价采购文件的规定和约束。
6.采购文件的解释
本采购文件仅适用于本次询价采购，项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。
7.报价要求
7.1询价为一次性报价，响应供应商应一次性报出不得更改的价格。供应商的报价应包括本项目所涉及的全部费用，如设备、标准附件、运输、安装调试、人员培训、质保、售后服务、税金及其他一切有关为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。
7.2采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商不得在供货期间提出任何增加费用的要求。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。
7.3异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
7.3.1评审过程中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
7.3.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，询价小组应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。
询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为询价小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。询价小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及询价小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
二、采购文件
1.询价采购文件的构成
1.1询价采购文件由以下部分组成：
（1）询价采购公告
（2）响应须知
（3）项目需求
（4）响应文件格式
（5）附件（如有）
请响应供应商仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
1.2响应供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由响应供应商自行承担。
2.询价采购文件的澄清
任何要求对采购文件进行澄清的响应供应商，应在响应截止期3日前按询价采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]3.询价采购文件的修改
3.1在响应截止时间之前，交易中心可以对采购文件进行修改。
3.2交易中心有权按照法定的要求推迟响应截止日期和开标日期。
3.3采购文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力，请供应商及时关注网站公告信息。
三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与交易中心就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]2.响应文件构成
2.1响应供应商应按“第四部分响应文件格式” 及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写响应文件。
2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的询价文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的询价文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]3.证明供应商及响应标的符合询价文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]3.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及询价文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合询价文件规定。
3.2询价文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]4.分项报价明细表
[bookmark: _Hlt26670399]4.1供应商应按照询价文件规定格式填报分项报价明细表。
4.2响应货币。询价文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。询价文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670425]5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表
5.1供应商需按询价文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。
5.2供应商可在询价文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]6.询价响应函和询价报价表
6.1供应商应按照询价文件中提供的格式完整、正确填写询价响应函、询价报价表。
6.2对于采用货币报价的项目，询价报价表中的响应总报价应与分项报价明细表中的响应总报价一致，如不一致，不作为无效响应处理，但评标时按询价报价表中价格为准。
7.响应有效期
响应文件和响应供应商法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起60个日历日。响应有效期比规定短的将被视为非响应性响应而予以拒绝。
8.响应有效期的延长
在特殊情况下，交易中心于原响应有效期满之前，可向响应供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。响应供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的响应供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件的递交
1.响应文件的递交
1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。
1.2上传响应文件的内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，导致评审差错的，责任由供应商自负。
2.响应文件截止日期
2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
2.2交易中心可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长响应截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]3.响应文件的拒收
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]交易中心拒绝接收在其规定的响应截止时间后上传的任何响应文件。未在规定的响应截止时间内上传响应文件电子文档的，询价小组将视其放弃参与本项目采购活动。
4.响应文件的修改
4.1在响应文件提交截止时间之后，响应供应商不得对其响应文件作任何修改。
4.2在响应文件提交截止时间至询价文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，响应供应商不得撤回其响应。
五、询价采购程序
1.询价小组
1.1开标后，交易中心将立即组织询价小组进行评标。
1.2询价小组由政府采购评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
1.3询价小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审响应供应商的响应文件。
2.响应的澄清
2.1评审期间，为有助于响应文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。
2.2接到询价小组澄清要求的供应商应派人按询价小组规定的时间和格式作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但响应的价格和实质性的内容不得做任何更改。
2.3接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。
3.对响应文件的初审
3.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。
（1）资格性检查：依据法律法规和询价文件的规定，询价小组对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。
询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
资格性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。
（2）符合性检查：依据询价文件的规定，询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他询价材料的响应）进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。
（3）未通过资格性审查或符合性审查的响应供应商，交易中心将告知其未通过资格性审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
3.2询价小组将对确定为实质性响应的响应进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中询价报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以询价报价表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
3.3询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并告知响应供应商，调整后的价格应对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。
3.4本采购项目为一个完整标的，询价小组不接受不完整的响应报价。响应供应商或其授权委托人必须对所有项目分别报单价，并合计总价。询价小组有权将未按规定填写的报价视为无效响应。
3.5询价小组允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商相应的名次排列。
3.6提供同一品牌同一型号产品的不同响应供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由询价小组按照询价文件规定的方式（询价文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评审的响应供应商，其他供应商作为无效响应处理。
非单一产品采购项目，询价文件中将载明其中的核心产品。多家响应供应商提供的核心产品为同一品牌同一型号的，按前款规定处理。
3.7响应供应商在询价采购活动全过程中应保持通信畅通，并安排专人与交易中心及询价小组联系。
4.无效响应及废标情形
4.1符合下列情形之一者，响应供应商响应无效：
（1）响应供应商未按本询价文件要求上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的；
（2）同一响应供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；
（3）响应供应商不具备询价文件中规定资格要求的；
（4）响应供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；
（5）未通过资格性、符合性审查的；
（6）不符合询价文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（7）响应供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现响应供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）；
（10）响应文件未按照询价文件要求加盖电子签章；
[bookmark: _Hlk236640092]（11）不同供应商的响应文件经系统查询标书制作设备Mac地址、标书制作客户端唯一标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）
（12）其他法律、法规及本询价文件规定的属无效响应的情形。
4.2符合下列情形之一者，本采购项目废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）所有合格响应供应商的报价均超过本项目预算金额或最高限价的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
废标后，对于特殊紧急的采购项目，经监管部门批准后采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。
六、成交原则
1.确定成交单位
1.1询价小组将从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐1名成交候选供应商，若报价相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序，并编写评审报告。
采购人应按照询价小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。
1.2政府采购政策功能落实
1.2.1非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。
（1）小微型企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（2）残疾人福利单位价格扣除：
①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2.2专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。
1.2.3采购本国产品的支持政策
（1）当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四部分 响应文件格式”的“附件8 分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
（4）供应商需按照询价文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（5）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（6）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和询价文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（7）对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
1.3如出现供应商最低报价相同的情况，则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”。
（1）如出现最低报价相同，且响应产品均属于“环境标志产品”和“节能产品”，则将优先采购交货期短者。
（2）如出现最低报价相同，且响应产品不能同时满足“环境标志产品”和“节能产品”（只能满足其中一项），则将优先采购交货期短者。
1.4如出现供应商最低报价相同的情况，且响应产品均不是“环境标志产品”或“节能产品”，则将优先采购交货期短者。
对于同时列入环境标志产品政府采购品目清单和节能产品政府采购品目清单的产品，则其优先于只列入其中一个品目清单的产品。
环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。
节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品。
注意：响应主要产品如为节能及环境标志产品的，响应供应商必须提供有关证明材料。
1.5成交结果公告
交易中心将在江苏政府采购网发布成交公告，公告期限为1个工作日。
1.6若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的；
（3）恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（4）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的；
（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；
（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（7）如有涉及对采购文件实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为的。
1.7有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，响应无效：
（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
（3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
（5）不同响应供应商的响应文件相互混装。
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加响应，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。
交易中心质疑受理部门为政府采购股，联系地址：启东市金桥路199号，联系电话：0513-83340291
采购人质疑接收人及联系方式，见询价文件第一部分。
2.5以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）未参加响应活动的供应商或在响应活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（4）供应商组成联合体参加响应，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3.成交通知书
公告成交结果的同时，交易中心向成交供应商发放成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。联系电话：0513-83340291。
成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
签订合同时请成交供应商提供一正两副纸质版响应文件至采购人处。
七、授予合同
1.签订合同
1.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2询价文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.合同信用融资扶持政策
3.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、其他说明
1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加本项目的响应。
2.交易中心和询价小组不向未成交的响应供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc32735]

第三部分  项目需求
[bookmark: _Toc82505662]响应供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
响应供应商不能简单照搬照抄询价文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
项目需求内容：
一、采购项目的内容及服务要求
（一）采购需求：
	采购需求一览表

	序号
	货物
名称
	规格、参数
	单位
	数量
	分项限价（元）

	1
	[bookmark: OLE_LINK4]物联网安装调试员&工程实施与运维平台
	主要包括物联网工程实施与运维平台、物联网安装调试员增配包。
物联网工程实施与运维平台：
一、整体要求
1.虚实结合的项目案例实训要求
要求平台支持通过物联网真实设备、虚拟仿真设备和物联网平台相结合，构建虚实结合的智慧环境项目案例，实现空气环境质量监测和设备智能控制。
（1）真实设备要求：包含物联网网关、温湿度传感器、光照度变送器、二氧化碳变送器、ZigBee智能节点盒（I/O）、RS485设备（数字量输入）、继电器、风扇、三色报警灯等。
（2）虚拟仿真设备要求：包含云终端、PM2.5传感器、液位传感器、RS485设备（模拟量输入）、RS485设备（数字量输入）、继电器、警示灯、水泵、雾化器等。
★（3）案例实现系统应支持在监控屏幕上实时显示温湿度值、光照强度、二氧化碳浓度、PM2.5浓度、液位值的实时数据、动态曲线变化。（提供显示厂房内温湿度值、光照强度、二氧化碳浓度、PM2.5浓度、液位值的实时数据、动态曲线变化的软件界面截图佐证，并加盖投标人公章）
★（4）案例实现系统应支持根据策略设计实现厂房温度控制、厂房湿度控制、二氧化碳浓度超标报警、pm2.5浓度超标报警、厂房液位控制、光照强度不足提示。（提供厂房光照强度控制策略设计的关键JavaScript代码截图佐证，并加盖投标人公章）
2.配套虚实结合案例实训教程要求
本教程应包括但不限于以下内容：
第1章 背景和需求
1.1 背景
1.2 改造需求
1.3 实现方案
1.3.1 物联网平台选型
1.3.2 传感层技术选型
1.3.3 网关
1.3.4 方案设计
第2章 项目实施
2.1 在物联网平台上配置项目
2.1.1 打开终端界面
2.1.2 登录物联网平台
2.2 仿真设备网关配置
2.2.1 仿真设备网关安装
2.2.2 配置Modbus RTU
第3章 设备安装与配置
3.1 智慧环境仿真设备安装
3.1.1 安装步骤
3.1.2 配置结果检查
3.2 真实设备网关配置
3.2.1 登录真实设备网关
3.2.2 设置网关IP地址
3.2.3 新增连接器与设备
第4章 数据监控与仪表板
4.1 检查数据上传结果
4.2 创建智慧环境项目仪表板
4.3 实现仪表板界面
4.4 添加环境曲线
第5章 项目策略与控制
5.1 智慧环境项目策略设置
5.2 执行器手动控制
二、物联网工程实训工位
1.符合人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作。
★2.配备一组网孔板，搭配灵活、可任意更改实训组件增加实训内容，便于功能扩展。（提供实物照片并标注，并加盖投标人公章）
★3.有强弱电供电系统，工位背面配备3组强电5孔供电插座，且配有5组直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要。（提供实物照片并标注，并加盖投标人公章）
4.面板支持走线槽安装，方便学生实训布线。
5.设计有安全配电箱，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保系统使用安全可靠。
★6.配有移动小桌板，便于物联网设备、耗材工具等的摆放。（提供实物照片并标注，并加盖投标人公章）
7.外观尺寸（长*宽*高）：1046mm*583mm*1870mm
8.面板尺寸（长*高）：580mm*1000mm
三、物联网网关
1.支持Ubuntu 系统。2.具备不1个10/100/1000Mbps RJ45以太网端口。
3.支持2.4GHz WiFi连接。4.具备1个HDMI。5.支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0,OPEN VG1.1,OPENCL,Directx11。6.支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0。7.支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264,VP8和MVC图像增强处理。8.具备硬件安全系统,支持HDCP2.X，支持ATECC608A芯片硬件加密。9.支持OpenCV机器视觉库、支持TensorFlow。10.支持连接物联网云平台（基于SHA256、PRF、HMAC-SHA256、HKDF、ECDSA、ECDH、AES算法加密密文通信)。
四、串口服务器
1.RS-232接口4个，RS-485接口2个。2.应支持ICMP，IP，TCP，UDP，DNS，DHCP，Telnet，HTTP协议；3.应支持通过Web网络浏览器、Telnet、Console控制台进行配置。
五、交换机
1.接口数量：≥8个10/100M Auto MDI-MDIX RJ45接口。2.通信标准：支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x协议。3.数据速率：支持10/100M。
六、无线路由器 
1.网络标准：IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.11g。2.无线速率：2.4GHz频段：300Mbps；5GHz频段：867Mbps。3.接口数量：3个10/100M自适应LAN口、支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）和1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）。
七、二维码扫描枪
1.工作电压：DC 5V。2.识读码制：支持PDF 417,QR Code,Data Matrix码制。3.通讯接口：USB。
八、UHF桌面发卡器 
1.工作频率：应支持频率范围920～925MHz，跳频250KHz。2.支持协议：EPC GEN2/ ISO 18000-6C。3.接口模式：USB。
九、LoRa数据传输单元
1.支持RS485串口数据通过LoRa通信方式透明传输。2.工作电压：DC 12V@1A。
3.通讯协议：支持WiFi、LoRa、RS485通讯。
LoRa技术参数：
（1）工作频段：401-510MHz(禁用频点416MHz、448MHz、450MHz、480MHz、485MHz)；
（2）无线发射功率：Max. 19±1 dBm，接收灵敏度：-136±1dBm (@250bps)；
（3）通信距离：可达5km@250bps（测试环境下）；
（4）通信速率：OOK调制时1.2~32.738kbps，LoRa调制时0.2~37.5kbps；
（5）采用LoRa 调制方式，兼容并支持传统调制方式，支持硬件跳频（FHSS）；
WiFi技术参数：
（6）兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈；
（7）WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式；
（8）支持TCP、UDP、HTTP、FTP；
（9）支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式；
4.输出：
（1）具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20 mA、0-20 mA或者0-24 mA，输出温漂±3ppm/℃；（2）具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压3.3V；（3）具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）。
十、NB-IoT可编程数传控制器
1.支持通过RS485接口采集设备数据。2.支持通过NB-IoT低功耗无线广域网与云端通信。3.支持Modbus、CoAP协议。4.工作电压：DC 6～28V。5.具备1个RS485接口。
十一、ZigBee智能节点盒（I/O）
1.主芯片：CC2531F256，256K Flash，有USB控制器。2.串行通信：波特率115200 baud，8个数据位，无校验位，1个停止位。3.无线频率：2.4GHz。4.无线传输协议：ZigBee2007/PRO。5.传输距离：无遮挡情况下不低于8米。6.接受灵敏度：-96DBm。
十二、RS485设备（数字量输入）
1.支持7路数字量信号输入：
（1）干接点（逻辑低电平：接地，逻辑高电平：断开）；（2）湿接点（逻辑低电平：0～3.5V，逻辑高电平：10～30V）；（3）支持3KHz计数器和频率输入；（4）过电压保护：±40VDC；
2.支持8路数字量信号输出：
（1）集电极开路最大负载40V，3A；（2）支持5KHz脉冲输出；（3）支持高至低和低至高延时输出（PWM-OUT功能）；
3.隔离电压：3000VDC。
4.1KV浪涌保护电压输入。
5.4KV EFT和8KV ESD保护。
十三、CAN转以太网数据传输单元
1.用于实现CAN bus和以太网的互联互通。2.支持1路以太网接口：RJ45，10/100Mbps。3.支持1路CAN接口：1*5*3.81，压线方式。4.支持网络协议：IP、TCP/UDP、ARP、ICMP、IPV4。5.支持简单透传方式：TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client。6.在TCP Server模式下支持5路TCP连接。7.CAN发送波特率：6Kbps-1000Kbps区间，大于14个波特率可选。8.支持通过Web配置参数。9.工作电流100mA@12v。10.电源电压：8V～28V，DC。
十四、智能人脸识别摄像机
1.图像传感器：1/2.7"，CMOS。2.信噪比：≥52db。3.支持视频编码格式：H.265/H.264/MJPEG。4.支持视频码率：16Kbps～8Mbps。5.人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取。6.支持接口协议：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；7.具备1个网络接口：RJ45，10/100Mbps。
十五、远程控制器
1.支持2.4GHz WiFi无线通信。2.支持RS485通讯接口。3.支持标准Modbus RTU/TCP协议。4.具备2路模拟量输入。5.具备2路数字量输入。6.具备2路继电器输出。
十六、直流信号隔离变换器
1.工作电压：DC 24V。2.支持直流电压输入转成电流信号输出。
十七、DC转DC模块
1.输入信号：0-24V；2.输出信号：0-5V；3.工作电压：DC24V，±10%
十八、接口转换器
1.接口特性：接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS485标准。2.电气接口：RS-232端DB9孔型连接器，RS-485端DB9针型连接器。
十九、无线网卡
1.接口：USB。2.天线：内置智能天线。3.遵循标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n。4.频率范围：2.4～2.4835GHz。
二十、继电器
1.触点负载：10A，250V，AC/30V，DC。2.接触电阻：100mΩ。3.线圈电压：直流（12～110）V，DC、交流（12～230）V，AC。4.带发光二极管。
二十一、光照度变送器
1.准确度：±3％FS。2.非线性：0.2％FS。3.稳定时间：通电后1 秒。4.响应时间：1 秒。
二十二、二氧化碳变送器
1.测量范围：0～5000ppm。2.输出方式：RS485输出。3.响应时间：90s。4.供电电压：DC 7～24V。
二十三、温湿度变送器
1.直流供电：12V～24V DC。2.功耗0.5W。3.输出信号：RS485输出。
二十四、红外对射
1.探测范围12米；2.工作电压：24V；3.继电器输出支持用跳线设置常开和常闭。
二十五、人体红外开关
1.工作电压：DC 24V。2.输出形式：继电器触发。3.延时时间：时间可调。
4.感应距离：5米。  
二十六、烟雾探测器
1.报警声音：≥85dB。2.供电电源：DC9V～DC28V。
二十七、微动开关
1.最大负载电流大于2.5A。2.最大负载电压大于200V（DC）。3.动作力：2-3.8N。
4.复动力：1N。
二十八、CAN总线双轴倾角传感器
1.供电电压：9-35V。2.量程：±90°。3.输出方式：CAN。
二十九、电动推杆 
1.工作电源：DC 24V。2.工作行程大于45mm。3.工作速度大于5mm/s。4.推力大于500N。
三十、RGB灯条
1.工作电压：DC 24V。2.工作电流：＜240mA。3.LED视角大于110度。4.颜色：RGB。
三十一、风扇
1.工作电压：DC 24V。2.转速：2500RPM。3.风量：24.42～34.18CFM。
三十二、警示灯
1.电压：DC 24V。2.电流：0.1A。3.光源类型：LED。4.材质：PC灯罩 ABS底座。
三十三、ZigBee仿真器
1.支持系统：Windows 10/8.1/8/7/XP。2.工作电压：1.2V～3.6V。
三十四、实训配件包
1.物联网工具包：包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳、电工钳等。
2.耗材包：包含各种电线、网线、螺丝、螺母、扎线带、电工胶布等。
三十五、物联网中心网关软件
▲1.南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理。（签订合同后三个工作日内提供操作演示视频，如不能提供或者操作演示视频不符合要求的视为违约，学校可终止合同，履约保证金不予退还。）
▲2.南向支持对接各种支持Canbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理。（签订合同后三个工作日内提供操作演示视频，如不能提供或者操作演示视频不符合要求的视为违约，学校可终止合同，履约保证金不予退还。）
3.南向支持对接ZigBee、WiFi、LoRa等无线协议，通过容器化部署，实现各种协议接入的物联网设备的数据采集、设备控制及管理。
▲4.南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备。（签订合同后三个工作日内提供操作演示视频，如不能提供或者操作演示视频不符合要求的视为违约，学校可终止合同，履约保证金不予退还。）
5、北向连接物联网云平台，实现数据的北向通信以及指令接收。
三十六、物联网云平台
▲1.实现家居情景模式设定管理，灯光照明系统智能控制，家庭环境智能控制，智能化安防报警等功能；（签订合同后三个工作日内提供操作演示视频，如不能提供或者操作演示视频不符合要求的视为违约，学校可终止合同，履约保证金不予退还。）
▲2.可在广域网中通过PC、移动智能终端、智能网关等设备登录此云平台；（签订合同后三个工作日内提供操作演示视频，如不能提供或者操作演示视频不符合要求的视为违约，学校可终止合同，履约保证金不予退还。）
★3.具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理；（提供软件操作截图，并加盖投标人公章）
★4.支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能；（提供软件操作截图，并加盖投标人公章）
★5.支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能；同时云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在3-15S之间灵活设置；（提供软件操作截图，并加盖投标人公章）
▲6.兼容行业中常见的物联网功能节点，至少支持数字量Modbus、模拟量Modbus及Zigbee无线传输类型的节点管理；（签订合同后三个工作日内提供操作演示视频，如不能提供或者操作演示视频不符合要求的视为违约，学校可终止合同，履约保证金不予退还。）
▲7.支持15种以上常用传感器节点，支持温度、湿度、水温、水位、二氧化碳、光照、风速、大气压力、空气质量、重力、可燃气体、火焰、酒精、红外对射传感器等；（签订合同后三个工作日内提供操作演示视频，如不能提供或者操作演示视频不符合要求的视为违约，学校可终止合同，履约保证金不予退还。）
8.支持物联网节点的状态查询并按需控制。
三十七、物联网项目生成器服务
1.支持通过可视化界面实现与物联网网关设备及传感设备的连接；
▲2.支持通过拖拽物联网设备图标以及基础元素图标（文本、图片、按钮、地图等）实现WEB APP的页面布局设计；（签订合同后三个工作日内提供操作演示视频，如不能提供或者操作演示视频不符合要求的视为违约，学校可终止合同，履约保证金不予退还。）
▲3.支持可视化策略配置，策略可通过监控传感器数据变化，设置触发条件实现对执行器的控制；（签订合同后三个工作日内提供操作演示视频，如不能提供或者操作演示视频不符合要求的视为违约，学校可终止合同，履约保证金不予退还。）
▲4.支持在发布的WEB APP页面中，实现查看传感器实时数据和历史数据，并通过按钮控件实现对执行设备的操作控制；（签订合同后三个工作日内提供操作演示视频，如不能提供或者操作演示视频不符合要求的视为违约，学校可终止合同，履约保证金不予退还。） 
▲5.支持导出WEB APP的部署包，进行本地化部署。（签订合同后三个工作日内提供操作演示视频，如不能提供或者操作演示视频不符合要求的视为违约，学校可终止合同，履约保证金不予退还。）
三十八、教学资源
1.教材：为更好的匹配物联网工程实施与运维平台教学服务，提供针对设备有版号的“物联网工程实施与运维”相关出版物教材。
2.教学视频：需提供教学视频，视频内容基于所授课程中所包含的重要知识点，画质清晰、音画同步。
3.教学PPT、工程代码、图纸：提供教学PPT以及教学工程代码，如果教学任务需求图纸，需另附图纸。
4.设备操作说明：应用平台交付时，出货U盘中需包含设备操作说明。
物联网安装调试员实训平台增配包：
一、智能识别控制套件
单目摄像机
1.最大图像尺寸：1920 × 1080；
2.主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720），
子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360）；
3.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG。
双目摄像机
1.主码流：1920×1080，子码流：不低于640×480；2.网口：100M；3.支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP；4.电源：直流电源适配器供电。
单片机
1.工作电压: 5V；2.数字I/O端口:≥14个；3.模拟输入引脚: ≥6个。
智能终端
1.内存：2G；2.存储器：16GB存储内存；3.多通道数据传输，支持WIFI、蓝牙等数据传输方式；4.支持Android操作系统。
二、传感及执行控制套件
光照度传感器
1.光照强度量程：0～2万Lux；2.响应时间：≤0.1s；3.输出方式：DC 0～10V。
温湿度传感器模块
1.工作电：DC 3.3V-5V；2.输出形式：数字信号输出。
超声波传感器
1.工作电压：DC 5V～24V；2.平面物体量程：范围5～400cm；3.输出方式：RS485。
时钟数码管
1.屏幕尺寸：0.56英寸；2.字位数：4位；3.极性：共阳性。
警示灯
1.电压：DC 12V；2.电流：≤0.1A；3.光源类型：LED。
定向拾音器
1.监听范围：2～10平方（连续可调）；2.频率范围：150Hz～12kHz（90dB声压、A加权）；3.工作电压：直流稳压 DC 9～12V。
全向拾音器
1.拾音范围5平方米；2.指向特性全指向性；3.电源电压：DC 9～15V。
门磁开关
1、类型:NC-常闭型；2、电流/电压/功率:0.1A/100VDC/3W。
电磁阀
1.工作电压：DC 24V；2.工作压力：0～1Mpa。
直流减速电机
1.工作电压：DC 24V；2.转速：200rpm。
电动锁头
1.工作电压：DC 12V；2.类型：圆口锁。
小型断路器
1.额定电流: 10A ；2.极数:1P。
三、传感网络套件
4G数传终端
1.工作电压：DC 9～28V；2.无线传输方式：支持4G Cat1；3.有线传输方式：2路RS485；
蓝牙DONGLE
主从一体，支持BLE5.0协议、向下兼容BLE4.2；
蓝牙信标
1.工作电压：DC 1.1～3.3V；2.发射功率：-20dBm～+4dBm；
3.传输距离：40 m。
四、实训配件包
1. 物联网工具包（1套）：包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳、电工钳等；
2. 耗材包（1套）：包含各种电线、网线、螺丝、螺母、扎带、电工胶布等。
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	物联网专业核心课程在线精品课程建设
	立足省精品课程建设标准，视频由学校老师真人出镜，教学设计、视频等需满足学校的需求。
[bookmark: OLE_LINK10]1.实操视频
（1）实操视频提供至少20个，主要制作教学实操环节，对实操流程及步骤进行设计、分解、特写，每一步要求后期配音和画面注解。
（2）每个实操视频包含教学设计、重难点强调、素材收集、制作脚本、开发、字幕、普通话二甲专业配音、后期剪辑、解说字幕等环节。
(3）每个实操视频5-20分钟，输出统一，分辨率1920*1080、高清Mp4格式。
(4）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱。伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调。
2.课程能力图谱
 根据课程面向岗位、梳理岗位技能要求，该图谱应匹配本课程项目内容。
3.课程宣传片
(1）要求根据课程信息、制作拍摄脚本与课件，包括课程特点、教学目标、教学内容覆盖面、教学方法及组织形式、授课对象要求、教材与参考资料、课程开设情况等内容。
(2）课程宣传片要求时长3-5分钟左右。
4.精品慕课视频
(1）慕课视频一套，数量至少35个，视频时长5-20分钟，教学视频内容需覆盖教材大部分内容。
(2）内容形式：根据学校和课程知识点要求，制作教学视频，教学视频根据知识点需要选择最合适的呈现方式，呈现方式有录像、图文讲解、教师讲解等等。成品视频需实时显示相关字幕，能按需方指定要求剪辑，按需要设定背景音乐或背景音效。视频风格统一，颜色一致，画质纯净，剪辑合理，不拖沓冗余，凝炼大方、精致美观符合一定的审美情趣。
(3）视频图像质量
1.稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续；图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。
2.信噪比：图像信噪比不低于55dB，无明显杂波。
3.色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。
4.视频电平：视频全讯号幅度为1Ⅴp-p，最大不超过1.1Ⅴ p-p。其中，消隐电平为0V时，白电平幅度0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3V p-p (以消隐线上下对称)，全片一致。
5.视频画幅宽高比：宽高比为16:9;在同一课程数字资源中，各讲应统一画幅的宽高比，不得混用。
6.视频格式：视频压缩采用H.264(MPEG-4 Part10：profile=main, level=3.0))编码方式，码流率5000kbps以上，帧率不低于25fps，分辨率应不低于1920×1080，成片格式为采用MP4格式，提供片头设计和制作。各讲的视频分辨率应使用高清格式。
（4) 字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。
(5)视频拍摄与制作 
1.根据课程内容，采用2机位拍摄，根据课程内容选择合适方式拍摄。
(6)课程拍摄技术要求
1.课程建设基地服务团队人员配备
至少包含课程设计人员、视频拍摄人员、视频工程师（后期处理）各2名。以上人员需要全程跟踪服务，直至课程建设结束。
2.录制设备
1）录像设备：使用一台以上专业级高清数字设备，保证设备能正常完成拍摄任务。所用摄像机分辨率不低于1920×1080，录制视频宽高比16:9，视频帧率为25帧/秒。
2）收音设备：使用3个专业领夹收声设备，保证教师和学生发言的录音质量。
3）监听设备：监听耳机3副。
4）存储设备：专业储存设备及有效容量应能保证正常完成拍摄任务。
5）后期制作设备：使用相应的非线性编辑系统。
3.场记
安排课程专员或者老师根据现场录制实际情况记录场记。
4.后期制作
使用专业的非线性编辑系统对源视频进行最基本的处理（如抠像、颜色校正、双声道处理）。使用专业的视频编辑系统进行视频降噪、音频降噪。按照拍摄方案，不同的拍摄方式采用不同的制作方式。（如PPT模式需分章节剪辑，基地访谈模式按照老师讲解的内容变换机位，真人动画模式设计平面以及动画，完全动画模式按照详细的制作脚本完成动画设计制作等。）
5.片头
使用专业的后期合成软件进行片头设计：用平面设计+后期合成+3D渲染，根据每个课题的内容设计出相关联的内容元素，片头不超过10秒，包括:学校LOGO、课程名称、讲次、主讲教师姓名、专业技术职务、单位等信息。
6.课程内容剪辑
技术工程师通篇观看视频，按照章节框架、以及现场场记情况，分章节剪辑老师状态不佳、口误、出境、停顿等片段。实操部分添加必要的背景音乐，保证制作的片花无错误、无硬伤，画面美观，排版规范、逻辑完整。
7.片尾
使用专业的后期合成软件制作片尾：根据研究院的版权所有，制定相关的片尾名单，包括版权单位、制作单位、录制时间等信息。
8.成片
使用专业非线性编辑系统渲染成片：所有内容编辑结束之后，生成成片，成品为高清制式。
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	设计编程工作站
	基本要求：国产自主品牌
1．机箱：机箱≥13L，支持全高全长扩展卡。
2．处理器：配置1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术
3．内存：配置32GB DDR4 UDIMM内存，配置≥4个内存插槽
4．显卡：标配2G独立显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示；
5．硬盘：≥512G M.2接口NVME协议SSD,支持扩展机械硬盘；
6．电源：电源功率≥180W，电源通过80PLUS认证； 
7．网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 
8．扩展槽：1个PCIe x16，1个PCIe x4，1个PCIe x1扩展槽；接口：USB接口不少于8个（其中前置USB3.0 Type A数量≥4个，后置USB3.0接口≥4个）；≥5个音频接口： 
9．易用性：免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护（不接受组装），支持键盘开机。
10．操作系统:支持银河麒麟或统信桌面操作系统
11. 显示器：≥27寸液晶显示器，分辨率1920*1080；
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	注：
（1）以上所有参数为基本要求，投标供应商必须全部满足，不得负偏离。加★参数需提供相关佐证材料响应，加▲参数及其他参数以技术部分正负偏离表响应为准。
（2）为适配物联网安装调试员职业培训考核、物联网工程实施与运维的教学授课需求，投标人供货时提供的具备正规出版物书号的《物联网工程实施与运维》官方教材，该教材编制、出版主体须与本次供货设备的生产制造单位为同一企业，否则视为验收不合格。


本项目核心产品为：物联网安装调试员&工程实施与运维平台。
本项目主要标的为：物联网安装调试员&工程实施与运维平台。
本项目中【设计编程工作站】属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件。
（二）质量要求：
供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料、随机资料及相关合格证）。
（三）质保、售后服务要求：
[bookmark: _Hlk201737362]本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务；在三年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，4 小时响应，24小时之内上门服务，并在48小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。如成交供应商在接到学校通知后 4 小时内未实质性响应，采购单位（或学校）可另行委托他人修理，所需费用由成交供应商承担，在剩余尾款内扣除；保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。
（四）供货期：成交供应商须于签订合同后20天内将所有货物送至采购单位指定位置交货安装、调试到位。
[bookmark: _Hlk201735616]（五）交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。
（六）约定事项：
①在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据招标公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。
②在采购单位收到供应商提供的产品后，由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。启东市市场监督管理局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。在抽检过程中所破坏的货物，由供应商补全，费用不再追加。
③采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与招标公告不一致，采购单位将根据启东市市场监督管理局等部门的意见，向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。
④成交供应商不能按规定的时间完成供货安装的，采购单位按成交价×0.5%/天从履约保证金中扣除违约金。
⑤项目验收通过后，成交供应商须按照采购单位的要求，将所有货物按照采购单位指定的标准，做好二维码的张贴等工作，同时将所有资产分别录入学校的“启东市教育体育局资产管理系统”等资产管理系统中。此项工作作为整体验收的一个部分。
二、报价要求
报价供应商应按照本询价文件的要求编制响应文件，响应文件应对本询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价应包括货物设计、全部货物及辅材的提供、包装费、仓储费、运杂费（运抵现场）、装卸费、运输保险费、安装费、上楼费、调试费、检测费、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件费、专用工具费、制造及安装过程中的检测费、利润、税金、技术服务指导、咨询费用、售后服务与维保、机房中原有设备的拆除及搬运到指定地方等一切费用，同时响应供应商所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
三、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见询价文件“第二部分 响应须知”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（二）本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
四、付款方式
[bookmark: OLE_LINK7]所有设备完成供货，通过启东市市场监督管理局检测，完成安装调试并经采购单位验收合格后，凭启东市市场监督管理局出具的告知书（如有）和采购单位验收合格单等相关证明材料，付至合同价的90%；余款从验收合格之日算起至服务期（三年）满后，经学校认可后一次性付清。 （备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）
五、履约保证金
1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃成交资格。
2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
六、本项目不接受进口产品响应
七、合同条款
采购合同
供货方:                        地址:               （下称供方）
采购方:                      	 地址:            	  （下称需方）
签订地点: 	                     签订时间: 	年 	月   日
根据政府采购相关要求，江苏省启东中等专业学校物联网专业建设设备添置项目（二期）（项目编号：                     ），通过询价方式采购，经过评委的严格审核评定，确定供方为本项目成交供应商，现就本项目供货事宜订立如下合同：
一、货物供应明细如下：
	序号
	货物名称
	品牌、型号
	规格、参数
	计量单位
	数量
	单价（元）
	总金额（元）

	1
	物联网安装调试员&工程实施与运维平台
	
	具体详见采购需求一览表
	套
	3
	
	

	2
	物联网专业核心课程在线精品课程建设
	
	
	门
	1
	
	

	3
	设计编程工作站
	
	
	台
	10
	
	

	
	合计人民币
	（大写）：
	小写¥

	
	备注
	1.合同价包括货物设计、全部货物及辅材的提供、包装费、仓储费、运杂费（运抵现场）、装卸费、运输保险费、安装费、上楼费、调试费、检测费、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件费、专用工具费、制造及安装过程中的检测费、利润、税金、技术服务指导、咨询费用、售后服务与维保、实训室中原有设备的拆除及搬运到指定地方等一切费用，同时供货方所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2. 为适配物联网安装调试员职业培训考核、物联网工程实施与运维的教学授课需求，投标人供货时提供的具备正规出版物书号的《物联网工程实施与运维》官方教材，该教材编制、出版主体须与本次供货设备的生产制造单位为同一企业，否则视为验收不合格。


交货时间为本合同生效且采购方发出供货通知书后20日内。
二、质量要求及供方对质量负责的条件和期限：
1.．供方必须保证提供的上列货物应当是原装、原封、原标记完好无异状的现物，且必须符合我国有关的国家质量标准。若无国家质量标准，则必须符合产品的制造商所执行的生产标准（产品说明书规定标准），随机资料必须齐全。
2．.供方必须对非需方原因所造成的产品质量问题，在本合同规定的对质量负责的期限内，承担产品质量责任。
3．.供方对上列货物的质量负责的期限为3年，其中三包期限为3年。
三、交货地点及相关费用：
1．.本合同的交货地点为需方所指定地址：供货方应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。
2.．交货方式：由供方送货至约定的交货地点，费用及商品在途中风险由供方承担。
四、验收方法及提出质量异议的期限：
需方对供方交付的全部货物进行验收并签发验收单，如有质量问题， 需方须在收货 1 个月内向供方提出，供方应在收到需方书面异议后十日内负责处理，否则，即视为默认需方提出的质量异议和处理意见，供方必须承担交付的货物不符合合同规定质量要求的违约责任。
五、结算方式和期限：所有设备完成供货，通过启东市市场监督管理局检测，完成安装调试并经采购单位验收合格后，凭启东市市场监督管理局出具的告知书（如有）和采购单位验收合格单等相关证明材料，付至合同价的90%；余款从验收合格之日算起至服务期（三年）满后，经学校认可后一次性付清。
六、担保条款：
1．.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%（    元），成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
2.．成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3．.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
七、违约责任：任何一方违约，均需按照下列约定向对方支付违约金。
1．.供方不能按规定的时间完成供货安装的，需方按成交价×0.5%/天从履约保证金中扣除违约金。
2．.验收时，如果供方交付货物有不符合规定的，则需方有权要求供方限期更换、退货或减少价款等。由于需方原因造成供方逾期交货的需方按约定承担逾期交货违约金。
八、保修及后续（售后）服务：
1．.供方对所提供的货物免费进行集成安装调试和免费培训用户工作人员。
2．.供方对所提供的所有货物所承诺的免费保修期限为3年（若货物的制造商所规定或承诺的保修期限超过3 年的，则按照该规定的保修期执行）。
3.．保修期内，供方在接到用户单位电话维修通知后，4小时响应，24小时之内上门服务，并在48小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。如成交供应商在接到学校通知后 4 小时内未实质性响应，采购单位（或学校）可另行委托他人修理，所需费用由成交供应商承担，在剩余尾款内扣除；保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。供方维修服务联系人员：       ，维修联系电话：               ，人员及联系电话如有变化，须提前书面通知需方。
4．如因同一质量问题连续两次维修后仍不能正常使用的，则供方应无条件给予调换零部件或退货（保修期自调换日重新计算）。
5.供方必须严格履行售后服务承诺。 
九、解决合同争议的方式：本合同履行过程中如发生争议，供、需双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向启东市人民法院提起诉讼。
十、其它约定事项：
1.在乙方供货安装完毕后，甲方将组织验收小组根据招标公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。
2.在甲方收到乙方提供的产品后，由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中乙方不能到场配合的，将视甲方为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。在抽检过程中所破坏的货物，由乙方补全，费用不再追加。
3.甲方在收到乙方提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与招标公告不一致，甲方将根据启东市市场监督管理局等部门的意见，向乙方签发整改通知书。乙方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，甲方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，甲方可邀请相关质量监督部门对乙方所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由乙方负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由乙方免费补足，确保甲方正常使用。
4.乙方不能按规定的时间完成供货安装的，甲方按成交价×0.5%/天从履约保证金中扣除违约金。
5.项目验收通过后，乙方须按照甲方的要求，将所有货物按照甲方指定的标准，做好二维码的张贴等工作，同时将所有资产分别录入学校的“启东市教育体育局资产管理系统”等资产管理系统中。此项工作作为整体验收的一个部分。
6.供方对需方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
7.询价文件、响应文件也是本合同的组成部分。
十一、本合同由供、需双方签订并加盖公章，经供、需双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效，合同一式六份。

供方（盖章）：            	需方（盖章）： 
法定代表人：	            法定代表人： 
委托代理人：	            委托代理人： 
联系电话：	                联系电话： 
开户银行：	                开户银行： 
银行账号：	                银行账号：

[bookmark: _Toc82505665]
第四部分  响应文件格式
1.响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加响应的，另需提供总公司的授权证明）；
2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；
3.法定代表人参加响应的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加响应的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.询价响应函（格式见附件5）；
6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；
填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
7.询价报价表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式]； 
8.分项报价明细表（格式见附件8）；
9.中小企业声明函（格式见附件9）；
10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；
11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；
12.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠）。



附件1
响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                                          （项目名称）（项目编号：                      ）响应活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


 承诺人名称（加盖公章）：                   
    
                                日期：        年    月    日
附件2
法定代表人身份证明
        先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。
本证明用于参加                                 （项目名称） （项目编号：                    ）询价活动。



单位名称（加盖公章）：                     
日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章












附件3
法定代表人授权委托书
本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：                                
授权单位名称（加盖公章）：                                
授权单位法定代表人（签字或盖章）：                  

日期：         年     月     日

附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章









附件4
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

响应供应商名称（加盖公章）：                
法定代表人（签字或盖章）：                    
时间：       年     月     日
附件5
询价响应函
致：                   （采购人名称）
根据贵方项目编号为                   的询价文件，我方正式提交询价响应函，并宣布同意如下内容：
1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
6.与本次询价有关的正式通讯地址为：
地          址：                  
邮          编：                  
电          话：                  
电  子  邮  箱：                  

供应商名称（加盖公章）：                  

日          期：       年   月    日

附件6
商务部分正负偏离表
项目编号：                
（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	询价文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应询价文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。
2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”或者“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应询价文件，由询价小组认定。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



供应商名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日






附件7
技术部分正负偏离表
项目编号：                    
（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	询价文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应询价文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。
2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”或者“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应询价文件，由询价小组认定。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




供应商名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日



附件8
分项报价明细表（货物类）
项目编号：                      
供应商名称（加盖公章）：                              年  月  日
	序号
	名称
	品牌、型号
	规格、参数
	单位
	数量
	报价单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	物联网安装调试员&工程实施与运维平台
	
	具体详见采购需求一览表
	套
	3
	
	
	

	2
	物联网专业核心课程在线精品课程建设
	
	
	门
	1
	
	
	

	3
	设计编程工作站
	
	
	台
	10
	
	
	

	合计
	人民币（大写）：                                    （小写）：¥

	注
	1.报价包括货物设计、全部货物及辅材的提供、包装费、仓储费、运杂费（运抵现场）、装卸费、运输保险费、安装费、上楼费、调试费、检测费、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件费、专用工具费、制造及安装过程中的检测费、利润、税金、技术服务指导、咨询费用、售后服务与维保、实训室中原有设备的拆除及搬运到指定地方等一切费用，同时供货方所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2. 为适配物联网安装调试员职业培训考核、物联网工程实施与运维的教学授课需求，投标人供货时提供的具备正规出版物书号的《物联网工程实施与运维》官方教材，该教材编制、出版主体须与本次供货设备的生产制造单位为同一企业，否则视为验收不合格。

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



注：1.本项目一次性报价，响应供应商必须详细报出分项报价明细表中各个子项的内容，且本表各分项报价合计应当与询价报价表中的响应总报价相等，请各供应商务必按照以上要求填报。
2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


附件9
中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写询价文件中明确的所属行业）行业；响应产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写询价文件中明确的所属行业）行业；响应产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。
附件10
残疾人福利性单位声明函（采购包号：**）（货物类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），            项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
                供应商全称（加盖CA电子公章）：
                 日  期：       年   月    日
附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。




注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。












附件12  
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
日期：       年   月    日
         
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件13
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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