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关于广陵古城范围内公厕提升改造项目(第三批次)A包
工程量清单及最高投标限价的编制报告

扬州市广陵区环境卫生管理办公室：

受贵单位委托，依据贵单位提供的设计图纸等，以及各级建设行政主管部门关于工程造价咨询的相关规定，我公司编制了广陵古城范围内公厕提升改造项目(第三批次)A包工程量清单及最高投标限价，现报告如下：

基本情况
项目名称：广陵古城范围内公厕提升改造项目(第三批次)A包
项目地点：广陵区
项目概况：本工程主要为本工程主要为广陵区东关街282号、粉妆巷、前安家巷70号对面、苏唱街6号东侧、小三巷18-1号旁公共卫生间改造。
二、编制依据

1、本工程施工图纸。

2、省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告（〔2025〕第12号）、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）。

苏建价(2026)76号文《省住房城乡建设厅关于发布<江苏省建筑与装饰工程消耗量><江苏省通用安装工程消耗量>及配套文件的通知》、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》。

材料价格按《扬州工程造价管理》2026年7月及市场价计算

施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

与本工程有关的标准、规范、技术资料等。

国家、行业和地方建设主管部门颁布的与工程造价有关的规章、规范、规程、规定。

三、编制说明

1、本工程按增值税一般计税方法计价。

2、本工程按土建工程取费。

3、措施项目费用按照扬工管（2026）15号文规定费率的中间值计取，其他费用按照江苏省建设工程费用参考的中间值计取。
4、按贵单位要求，本工程暂列金额按本最高投标限价分部分项工程费的10%计入。

5、按贵单位要求，各卫生间拆除费按包干价计入，包含拆除原屋面、地面、顶面、墙面、门窗、倒粪池、洗手台、灯具、洁具、管线、隔断、井盖等所有需要的拆除，包含人工清运垃圾及垃圾外运，运距由投标人自行考虑。

6、根据设计单位回复，墙砖、地砖计算美缝。

7、按贵单位要求，每个公厕增加化粪池清淤、维修，按一项3000元计入。

8、按贵单位要求，除臭机仅苏唱街6号东侧男女卫生间各一个计算，其他公厕不计。

9、按贵单位要求，不锈钢清洁柜按每个公厕1个考虑，倒粪池按每个公厕2个考虑。
10、屋面铝板80*100*4热镀锌方管按单层计算，铝板及考虑计算18mm阻燃板基层。

11、外露镀锌方管考虑氟碳喷漆。

12、给水管道算至出户第一个阀门，排水管道算至室外污水井，污水井数量按图纸考虑。

13、配电箱进线电缆与管道工程量暂估，具体工程量以现场施工为准。

14、卫生洁具按全套设备考虑。
四、编制结果

我公司依据现行规定，按照按贵单位提供的相关资料，进行了工程量计算、计价定额套用、材料价格调整、相关费用取定，得出广陵古城范围内公厕提升改造项目(第三批次)A包工程量清单及最高投标限价的编制结果为1067703.79元。

附：工程工程量清单及最高投标限价书
项目负责人:

江苏汇诚投资咨询管理有限公司

二〇二六年九月二日
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