
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：JSZC-320509-SZJX-G2026-0049
原公告的采购项目名称：大跨距举高喷射消防车
首次公告日期：2026年8月12日
二、更正信息
更正事项：采购文件
更正内容：具体详见附件
（一）原招标文件/第四章招标需求/六、项目招标需求/3.具体技术要求/1.基本数据/▲1.外廓尺寸：车长≤12000mm；2.支腿横向跨距：≤10000mm；5.满载质量：≤45000kg
更正为：▲1.外廓尺寸：车长≤16000mm；2.支腿横向跨距：≤13000m；5.满载质量：≤52000kg
（二）原招标文件/第四章招标需求/六、项目招标需求/3.具体技术要求/4.云梯或臂架部分/▲2.最大工作幅度：＞47m
更正为：▲2.最大工作幅度：≥46m
（三）原招标文件/第四章招标需求/六、项目招标需求/3.具体技术要求/4.云梯或臂架部分/5.回转角度：带水、电、液一体式回转装置，360°连续回转
更作为：5.回转角度：±360°回转
（四）原招标文件/第四章招标需求/六、项目招标需求/3.具体技术要求/4.云梯或臂架部分/▲8.臂架从行驶位置举升到最大工作高度并回转 90°的时间：≤110s
更正为：▲8.臂架从行驶位置举升到最大工作高度并回转 90°的时间：≤180s
（五）原招标文件/第四章招标需求/六、项目招标需求/3.具体技术要求/5.支撑系统/1.最大展开跨距（前横×后横）：≤10m×10m；▲4.全展及调平时间：≤20s
更正为：1.最大展开跨距（前横×后横）：≤13m×13m；▲4.全展及调平时间：≤40s
（六）原招标文件/第四章招标需求/六、项目招标需求/3.具体技术要求/6.消防泵系统部分/▲1.消防泵连续运转额定工况试验流量：≥90L/s
更正为：▲1.消防泵连续运转额定工况试验流量：≥80L/s
（七）原招标文件/第四章招标需求/六、项目招标需求/3.具体技术要求/7.容罐部分/▲1.罐体额定载质量：＞5500kg
更正为：▲1.罐体额定载质量：＞4000kg
（八）原招标文件/第四章招标需求/六、项目招标需求/3.具体技术要求/8.车载消防炮/▲1.消防炮额定流量：＞90L/s
更正为：▲1.消防炮额定流量：＞80L/s
（九）原招标文件/第五章评标方法与评标标准/二、评分标准/（二）投标设备的技术与质量：37分，“2.技术性能情况（最高为3分）
本项目所投消防车辆具有应急管理部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品认证证书》的得3分。”
注：投标文件中提供证书扫描件，未按上述要求提供材料的，此项不得分。
更正为：（二）投标设备的技术与质量：34分，删除：“2.技术性能情况（最高为3分）
本项目所投消防车辆具有应急管理部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品认证证书》的得3分。”
（十）原招标文件/第五章评标方法与评标标准/二、评分标准/（三）技术服务及售后服务方案：27分
1.针对本项目的质量保证方案（最高为4分）
由评标委员会根据投标人提供的质量保证方案，包括但不限于所投产品的生产、存储和运输等方面质量安全保证，产品及服务能保证在质保期限内满足采购人要求等进行综合评审：
方案详细完整，针对性和可行性完全满足或优于采购需求的，得4分；方案较为详细完整，针对性和可行性基本满足采购需求的，得2分；方案基本完整，基本可行的，得1分；未提供的不得分。
2.供货及安装调试方案（最高为5分）
由评标委员会根据投标人提供的供货及安装调试方案进行综合评审：
方案完整详细，可行性、实用性完全满足或优于采购需求的，得5分；方案较完整详细，可行性、实用性基本满足采购需求的，得3分；方案基本完整可行、实用性有待提高的，得1分；未提供的不得分。
3.培训方案（最高为4分）
由评标委员会根据投标人提供的培训方案的目标、课程、教材、时间、培训对象等进行综合评分：
方案完整详细，可行性、实用性完全满足或优于采购需求的，得4分；方案基本完整详细，可行性、实用性基本满足采购需求的，得2分；方案可行性、实用性、针对性有待提高，得1分；未提供不得分
4.风险和应急预案及保障能力（最高为5分）
由评标委员会根据投标人提供的风险和应急预案及保障能力，针对突发事件，以及不可抗力等因素提供应急预案进行综合评审：
方案详细完整，针对性和可行性完全满足或优于采购需求的，得5分；方案较为详细完整，针对性和可行性基本满足采购需求的，得3分；方案基本完整，基本可行的，得1分；未提供不得分。
5.售后服务方案（最高为5分）
由评标委员会根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于内容、响应时间及人员配置等情况进行综合评分：
方案完整详细，可行性、实用性完全满足采购需求的，得5分；方案基本完整详细，可行性、实用性基本满足采购需求的，得3分；方案可行性、实用性、针对性有待提高的，得1分；未提供不得分。
6.免费质保期（最高为1分）
所投产品在满足招标文件免费质保期（1年）的基础上，投标人承诺投标人所投项目所有产品的免费质保期每增加1年的，得1分，最高得1分（增加不足1年的不得分）。
注：投标文件中提供相关承诺，未提供的此项不得分。
更正为：（三）技术服务及售后服务方案：30分
1.针对本项目的质量保证方案（最高为6分）
投标人质量保证方案内容详实、完整，针对性、可行性极强。全面覆盖消防车辆生产质控、仓储保管、运输防护全流程质量安全保障措施，各项保障措施清晰具体、落地性强，完全满足并优于采购需求，可充分保障车辆交付质量及质保期内稳定使用，得6分；投标人质量保证方案内容较为详细完整，具备较强针对性与可行性。覆盖车辆生产、存储、运输质量安全管控核心内容，措施规范合理，无明显缺漏，无短板问题，得4分；投标人质量保证方案整体完整，框架齐全、方案基本可行。包含生产、存储、运输基础内容，但内容较为笼统、无专项细化措施，针对性一般，得2分；投标人质量保证方案内容简略，核心保障内容存在部分缺失，仅简单罗列通用措施，未结合本项目消防车辆特性制定保障方案，可行性、针对性较弱，得1分；未提供方案的此项不得分。
2.供货及安装调试方案（最高为5分）
供货及安装调试方案内容详实、体系完整、逻辑清晰。包含专项供货计划、排产保障、交付时效管控、现场安装、精准调试等全流程内容，措施具体、落地性极强、实用性高，可保障项目按期、高质量完成交付投用，得5分；供货及安装调试方案内容较为详细、结构完整。覆盖供货、安装、调试等核心流程，各项保障措施规范可行，无关键内容缺漏，实用性、可行性较好，得3分；供货及安装调试方案框架齐全、内容基本完整。涵盖项目供货、安装、调试基础流程，整体具备可行性，但部分措施表述笼统、无细化管控举措，细节完善度不足，得2分；供货及安装调试方案内容简略，核心流程存在缺失，仅简单罗列通用流程，实用性、可行性一般，得1分；未提供方案的此项不得分。
3.培训方案（最高为5分）
培训方案完整详实、体系规范、针对性极强。全面覆盖清晰的培训目标、合理的培训时长、全覆盖培训对象，同时配备实操教学、现场指导、答疑等完整配套措施，内容细化落地、实用性、可行性极佳，得5分；培训方案内容较完整、架构规范。完整包含培训目标、课程、教材、时间、培训对象等核心内容，教学措施合理可行，无关键内容缺失，针对性和实用性较好，得3分；培训方案整体基本完整，核心模块齐全。包含培训目标、课程、教材、时长、培训对象等基础内容，方案具备基本可行性，但内容较为笼统、缺乏项目专属细化举措，针对性、实用性一般，得2分；培训方案内容简略，核心模块不完善，仅罗列通用培训内容，未结合消防车辆设备特性编制，培训内容、课程安排、教学方式针对性不足，实用性、可行性有待提升，得1分。未提供方案的此项不得分。
4.风险和应急预案及保障能力（最高为5分）
风险与应急预案及保障方案内容详实、体系完整、针对性和可行性极强。全面梳理本项目消防车辆生产、供货、运输、交付及使用全过程潜在风险，救援协调车辆物资配套能力强，针对各类突发故障、现场突发事件、自然灾害等不可抗力因素制定专项、细化、可落地的应急处置预案，人员、物资、技术、后勤保障体系完善，应急响应流程清晰、处置措施科学高效，得5分；风险与应急预案及保障方案内容较为详细完整，架构规范。可全面识别项目主要风险，针对突发事件、不可抗力因素均设有对应的应急处置方案和保障措施，流程清晰、无关键内容缺失，针对性、可行性良好，得3分；风险与应急预案及保障方案整体完整、基本可行。涵盖风险识别、基础应急处置、不可抗力应对等核心内容，整体框架齐全，但预案措施较为笼统、缺乏项目专属细化处置流程，保障举措不够具体，针对性和完善度一般，得2分；风险与应急预案及保障方案内容简略，核心内容不完善。仅简单罗列通用风险预案内容，得1分；未提供方案的此项不得分。
5.售后服务方案（最高为5分）
售后服务方案内容完整详实、体系完善、针对性极强。服务内容全面覆盖本项目消防车辆全周期售后保障，人员配置充足、专业资质齐全，故障响应时效、上门服务、备件保障、维保巡检、技术答疑、售后回访等各项措施具体细化、落地性极强，实用性、可行性优异，得5分；售后服务方案内容较为详细、架构规范完整。完整包含售后服务内容、响应时限、专职售后人员配置及配套保障机制，贴合消防车辆运维服务需求，无关键内容缺失，服务流程清晰、措施合理可行，得3分；售后服务方案整体完整、基本可行。涵盖售后内容、响应时间、人员配置等核心基础模块，可满足项目常规售后服务要求，但内容表述较为笼统，无细化专属服务举措，针对性、实用性一般，得2分；售后服务方案内容简略，核心模块不完善。仅罗列通用售后服务内容，未结合本项目消防车辆特性配置专属服务人员、专属响应机制，服务措施单薄、针对性不足，可行性、实用性有待明显提升，得1分；未提供方案的此项不得分。
（十二）投标时间更正为：
投标截止时间：2026年9月16日13点30分（北京时间）
[bookmark: _GoBack]开标时间：2026年9月16日13点30分（北京时间）
更正日期：2026年9月1日
三、其他补充事宜
1.本公告作为原招标文件及原招标公告的组成部分，对所有参与本次招标项目的供应商均起约束作用。
2.本公告内容如与原招标文件及原招标公告有冲突之处，以本公告为准，未作调整部分按原招标文件执行。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：苏州市吴江区七都镇人民政府
地址：苏州市吴江区七都镇七都大道1688号
联系人：孟凡金
联系方式：0512-63813119
2.采购代理机构信息
名    称：苏州捷信招投标咨询有限公司
地　　址：苏州市南园北路118号天和大厦6-206
联系电话：0512-65200361
3.项目联系方式
项目联系人：张瑾、丁亚萍、汪业超
联系电话：0512-65200361

