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编 制 说 明





一、工程概况：


项目名称：红旗大道校区现代渔业产教融合实训区改造项目


建设地点：泰州市；


二、工程量清单编制依据：


（1）建设单位提供的图纸和清单；


（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；


（3）江苏省住房和城乡建设厅《关于〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》(苏建价〔2014〕448号)；


（4）《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）；


（5）苏建函价〔2026〕27号《省住房和城乡建设厅关于发布2026年上半年建设工程人工价格指数的通知》；


（6）材料价格按《泰州市工程造价管理》（2026年第4期），指导价没有的按市场询价；


（7）苏建函价[2025]2号省住房城乡建设厅《关于明确材料预算价格中含税价和除税价计算方式的通知》；


（8）《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（江苏省住房和城乡建设厅[2019]第19号公告）；


三、其他说明


1、蟹塘淤泥开挖及外运包干，结算不调整。


2、根据设计回复，实验室新增钢架仅考虑门洞部分；踢脚线按不锈钢考虑；


3、根据设计回复，钢质门材质按不锈钢考虑；


4、砂浆均按预拌考虑；


5、5芯50电缆工程量暂估计入。


6、 活动板房按建筑面积计算。


[bookmark: _GoBack]四、推荐品牌：


1、阻燃板：千年舟、兔宝宝、莫干山


2、电缆、电线：江扬、远东、上上


3、地砖：金朝阳、汇亚、冠珠、宏宇








大洲设计咨询集团有限公司


                                        2026-5-29
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