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[bookmark: _Toc221205749]第一章  投标邀请（招标公告）


投标邀请（招标公告）
	[bookmark: _Hlk114134102]项目概况：
南京市儿童医院灾备一体机项目的潜在供应商应在线上获取采购文件，并于2026-10-20 09点30分（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：XHTC-HW-2026-1230/JSZC-320100-XHTC-G2026-0008
项目名称：南京市儿童医院灾备一体机
预算金额：175.0万元
最高限价（如有）：175.0万元
[bookmark: _Hlk57985275][bookmark: _Hlk58424955][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]采购需求：灾备一体机1套等详见采购文件
交货期：合同签订后30个工作日内
本项目不接受联合体投标；中标后不允许转包、分包
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
[bookmark: _Hlk75178760]（三）本项目的特定资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定；
2.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：线上 
方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件 
售价：0.00元
四、投标文件提交
[bookmark: _Hlk107748221]投标截止时间：2026-10-20 09点30分（北京时间）。
开标时间：2026-10-20 09点30分（北京时间）。
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]六、其他补充事宜
（一）本公告在江苏政府采购网发布。
（二）本项目需要落实的政府采购政策：
[bookmark: _Hlk218083837][bookmark: _Hlk218088266]本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购信用担保、支持本国产品等。
（三）潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》；
潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；
（四）“CA数字证书”的获取：
投标供应商需办理“CA 数字证书”，CA 办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载；通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务 CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》；
（五）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；
（六）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅；
（七）请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Hlk43568349]（一）采购人信息
[bookmark: _Hlk43568353][bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：南京市儿童医院
地址：南京市建邺区江东南路8号
联系方式：陈老师，025-52862966，许老师，025-52865895
（二）采购代理机构信息
名称：新华招标有限公司
地址：南京市建邺区西城路300号
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：电话025-83715090，025-57951590
[bookmark: _Hlk43568358]（三）项目联系方式
项目联系人：顾女士
电话：025-83715090，025-57951590













[bookmark: _Toc112771164][bookmark: _Toc221205750]第二章  供应商须知前附表








供应商须知前附表
本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
	条款号
	内容

	说明

	1.1
	资金来源：财政资金

	2.1
	采购人名称：南京市儿童医院
采购人地址：南京市建邺区江东南路8号
联系方式：陈老师，025-52862966，许老师，025-52865895

	2.2
	采购代理机构名称：新华招标有限公司
地址：南京市建邺区西城路300号
电话：025-83715090，025-57951590
联系人：顾女士

	2.5
	本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。
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	项目名称：南京市儿童医院灾备一体机采购项目
项目编号：XHTC-HW-2026-1230/JSZC-320100-XHTC-G2026-0008

	投标报价和货币

	12.1
	投标报价：最终报价（包含按招标文件要求提供货物及服务并送至采购人指定 地点的全部费用）。

	投标书的编制和递交

	14.1
	资格要求见第一章

	16.1
	服务费收取银行及账号：
开户单位：新华招标有限公司
开户银行：广发银行股份有限公司北京科学园支行
账号：6232593799021207637

	17.1
	投标有效期：90天

	18.1
	投标文件份数：电子版1份（不退）。供应商中标后，应当提交3份纸质文件至招标代理机构。

	20.1
	投标文件递交地点：见第一章

	23.1
	开标时间：同投标截止时间 
开标地点：同投标文件递交地点

	评标

	24.1
	本项目评标委员会负责确定中标候选人名单（三名），由采购人确定排序第一的候选人为中标人。

	24.2
	评标方法：综合评分法

	采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业

	其他

	
	招标文件中要求提供的资格证明材料等，均为企业法人提供，供应商如为事业单位法人、其他组织，可提供符合要求的相对应的证明文件。

	
	采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

	
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问；
供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。
1、接收质疑函的方式：供应商应提交书面质疑函，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2.2质疑项目的名称、编号；
2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
2.4事实依据；
2.5必要的法律依据；
2.6提出质疑的日期。
供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
供应商委托代理人递交质疑函的，应提供法定代表人授权委托书和代理人身份证复印件。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3、联系人：顾女士
4、联系电话：025-83715090
5、通讯地址：南京市建邺区西城路300号君泰国际大厦C座3楼

	
	1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见“评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七章 投标文件格式”的“2.3投标分项（明细）报价表格式”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8.依法享受政策优惠的中标、成交供应商提供的《声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

	
	评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审中评标委员会可以要求相关供应商在评审现场对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。本项目中相关供应商收到要求后应当于30分钟内（含30分钟）递交，否则视为放弃。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
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[bookmark: _Toc221205751][bookmark: _Toc112771165]第三章  供应商须知










[bookmark: _Toc523143949]

供应商须知
[bookmark: _Toc322446889][bookmark: _Toc508907000][bookmark: _Toc493422648]一、说明
1.资金来源
1.1采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项（包括财政性资金和自筹资金）。
2.采购人、采购代理机构、供应商、合格供应商
2.1采购人：见前附表。
2.2采购代理机构：本招标文件中采购代理机构是指受采购人委托组织招标的新华招标有限公司。
2.3 供应商
1）供应商必须在苏采云系统合法获取采购文件。
2.4合格供应商
1）合格供应商是指依法通过资格审查的供应商。
2.5联合体投标（本项目不接受联合体投标）
3.合格的货物和服务
3.1合同中提供的所有货物及服务，均应来自上述2.4条款所规定的合格供应商。
3.2货物是指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的符合招标文件要求的相关的货物。
3.3服务是指招标文件规定的供应商须承担的与投标货物有关的辅助服务,如运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。
4.投标费用
4.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
4.2无论招标结果如何，投标文件均不予退还。
5.废标说明
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能够支付的；
5.4因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc322446890][bookmark: _Toc493422649][bookmark: _Toc508907001]二、招标文件
6.招标文件构成
6.1招标文件包括下列内容：
（一）招标文件的组成部分
第1章 投标邀请（招标公告）
第2章 供应商须知前附表
第3章 供应商须知
第4章 合同文本格式
第5章 采购需求
第6章 评标方法及评标标准
第7章 投标文件格式
（二）采购人所作的一切有效的书面通知都是招标文件不可分割的组成部分。
7.招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或者采购代理机构对在投标截止时间15日以前收到的澄清要求应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的供应商（答复中不包括问题的来源），必要时同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布澄清公告。
8.招标文件的修改
8.1在投标截止时间15日前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应在24小时内向采购代理机构回函确认。
8.3为使供应商准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人或采购代理机构可适当延长投标截止时间。并以书面形式通知所有购买招标文件的供商。
[bookmark: _Toc508907002][bookmark: _Toc493422650][bookmark: _Toc322446891]三、投标文件的编制
9.编制要求
9.1供应商应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应。
9.2采购人或采购代理机构有权随时检查供应商所提供的全部资料的真实性。如果发现供应商在投标资料中使用有虚假的证明材料的，由此所产生的经济责任和法律责任由供应商自行承担。
9.3投标的语言
供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写，且以之为准。
9.4电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。
9.5投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
9.6投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
9.7投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
10.投标文件构成
10.1供应商编写的投标文件应包括下列部分：
1) 资格证明材料部分：按照本须知第14条规定和第七章提供的格式提交。
2) 商务部分：投标书、开标一览表、投标分项（明细）报价表、商务条款偏离表、法人代表授权书等，按照本须知第14条规定和第七章提供的格式提交。
3) 技术部分：货物技术性能参数描述、招标文件技术需求部分要求提供的内容、综合说明、技术参数规格偏离表等。技术部分和商务部分可合订成一册。
4) 投标货物符合招标文件规定的证明文件及供应商认为需加以说明的其他内容。
5) 产品样本、图纸、安装示意图等。
6) 供应商应将投标文件详列目录装订成册，并填写“投标文件资料清单、目录、页码”，以便阅读。
7) 证明供应商履约能力的文件（本须知14条内容）。
8) 本须知第14条内容。
11.投标文件格式
11.1 供应商应按招标文件第10条的内容与要求和第七章提供的格式编写其投标文件，供应商不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。
11.2供应商应将投标文件按第10条规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。
12.投标报价
[bookmark: _Hlk104392877]12.1供应商应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物/服务的总价。
12.2投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1) 所提供货物/服务的详细清单；
2) 报所供货物/服务的总价；
3) 为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于配送费、包装费等）；
4) 货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物交运的有关费用；
5) 供应商须知前附表中列出的其他服务的费用；
6) 所有根据合同或其他原因应由供应商支付的税款和其他应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标总价中。
12.3供应商对每种货物/服务只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的价。
12.4供应商根据本须知第12.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购人或采购代理机构对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。
12.5供应商不得违反《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，以低于成本的价格销售货物或服务，否则应对其价格构成情况作出详细说明并提供相关证明资料。
依照关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知（苏财购〔2026〕36号）规定，启动异常低价投标（响应）审查程序。
12.6对于投标报价不全，应当提交的报价而在标书中没有提交的供应商，将作无效投标处理。
13.投标货币
13.1供应商提供的货物和服务用人民币报价。
14.证明供应商合格的资格证明材料
14.1供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的材料，并作为其投标文件的一部分。
14.2供应商提交的资格证明材料应符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”的要求。
14.3供应商在收到中标通知书前后或签署合同前后对于采购人或采购代理机构提出的质疑能够在3个工作日内给予满意合理的解释。
15.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
15.1供应商应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
货物主要技术指标和性能的详细说明；
货物的产地或主要重要部件的产地；
货物从采购人开始使用至“供应商须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的货源及现行价格；
对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按第七章技术规格偏离表格式填写）。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。
15.3供应商在阐述上述第15.2时应注意招标文件技术部分中“采购需求”指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格（服务需求）的要求。
16.中标服务费
16.1中标服务费
16.1.1中标人应在中标后向采购代理机构交纳中标服务费。
中标服务费以项目的中标金额作为收取的计算基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)的规定，下浮60.0%收取。
17.投标有效期
17.1投标应自本须知第23.1条规定的开标日起，并在“供应商须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而作无效投标处理。
17.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求合格供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。合格供应商可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标有效期的合格供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标的有效期。
18.投标文件的制作和签署
[bookmark: _Toc322446892][bookmark: _Toc493422651][bookmark: _Toc508907003]18.1供应商应当按照苏采云系统要求，对文件进行签章及制作。
四、投标文件的密封和递交
19.电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.投标截止时间
20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2采购代理机构可以按照规定，通知修改招标文件适当延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
21.迟交的投标文件
苏采云系统拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
22.投标文件的修改与撤回
[bookmark: _Toc322446893][bookmark: _Toc493422652][bookmark: _Toc508907004]22.1电子投标文件的撤回
22.1.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
22.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
22.2投标文件的修改
22.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
22.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
23.开标
23.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
23.4投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
23.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后 5 分钟内未提出的，视同认可开标结果。
24.评标
24.1评标委员会
24.1.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
24.1.2评标委员会负责评标工作，应当对合格供应商（通过资格审查）的投标文件进行审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求，要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明，对投标文件进行比较和评价等，确定中标候选人名单或根据采购人委托直接确定中标人，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
[bookmark: _Hlk111999412]24.2评标方法：“综合评分法”
24.3投标文件的澄清
24.3.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.3.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
24.3.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
24.4投标文件的初审（符合性审查）
24.4.1评标委员会将对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
24.4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第24.3.1条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
24.4.3对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会将进行综合打分。
24.4.4在详细评标之前，根据本须知第24.4.5条和第24.4.6条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.4.5实质上没有响应招标文件要求的投标将作无效投标处理。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。供应商存在下列情况之一的，投标无效：
1) 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，或签字人无法定代表人有效委托书的；
2) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
3) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
4) 投标有效期不足；
5) 投标报价不全，或供应商在同一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；
6) 不接受评委对投标文件报价出现前后不一致的修正；
7）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
8）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的（标注★号项）；
9）法律法规和招标文件中规定的其他无效情形。
24.4.6有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5）不同供应商的投标文件相互混装（上传）；
24.5投标文件的详细评审
24.5.1评标委员会将按照本须知第24.4条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细评审。
24.5.2详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”和“价格”三个方面进行评审并按照百分制进行综合打分（详见第六章评标方法和评标标准）。
24.6中标人的确定
评标委员会对进入详细评审的供应商进行综合评分并按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价也相同的，按评审因素的技术评审得分由高到低顺序排列。由采购人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。
25.与采购代理机构、采购人和评标委员会的接触
25.1除本须知第24.3条的规定外，从开标之日起至公布中标结果之日止，供应商不得就与其投标有关的事项与采购代理机构、采购人以及评标委员会成员接触，但经评标委员会同意的澄清、答疑期间除外。
25.2供应商试图对采购代理机构、采购人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标无效。
[bookmark: _Toc508907005][bookmark: _Toc493422653][bookmark: _Toc322446894]六、授予合同
26.合同授予标准
26.1除第29条的规定之外，采购代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的具有合理报价的合格供应商。
27.接受和拒绝任何或所有投标的权利
27.1采购人或采购代理机构保留依法定事由、不可抗力或政府采购主管部门相关要求，拒绝任何或所有投标的权利，或宣布招标无效的权利。对受影响的供应商不承担任何责任。
28.中标通知书
28.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。向未中标的其他供应商发出落标通知书。
28.2中标通知书是合同的一个组成部分，没有提交书面中标通知书所签署的合同属于无效合同。
29.签订合同
29.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
29.2如中标人没有按照本须知29.1条规定执行，采购代理机构有权取消该中标决定，在此情况下，招标采购单位可将合同授予排名在中标人下一位的中标候选人，也可以重新招标。












[bookmark: _Toc112771166][bookmark: _Toc221205752]第四章  合同文本格式
（以最终签订的合同为准）






南京市儿童医院设备购销合同
甲方：南京市儿童医院
乙方：               联系人：        电话：              
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XX代理公司(注：院内填写南京市儿童医院采购项目，院外代理公司请填写代理公司名称)采购项目（项目编号：XX）的《采购文件》及乙方的《响应文件》及成交通知书，甲乙双方就设备购销事宜，签订本合同。甲乙双方就设备购销事宜签订本合同。
1、 合同标的：乙方向甲方提供设备名称                ，规格型号       ，生产商                         。
2、 合同总价款：本设备单价为RMB           ，数量      。本合同总价款为（大写）人民币                                         。
3、 设备的详细配置、随机的必备品、配件、工具及其它物品的数量和供应方法,详见附件一。
4、 交货时间：合同签订生效后       天内乙方送货至甲方指定地点，运费、包装费由乙方承担（如甲方因特殊情况需延长交货应按甲方具体要求）。
5、 质量标准：根据国家及出厂有关标准。另：乙方保证合同项下货物是经原厂授权在中国地区销售、使用的全新原包装合格产品（进口产品需附进口报关单）。若乙方所提供的产品因产品资质或质量出现问题，造成罚款或事故赔款的，由乙方承担全部责任。（甲方使用不当除外）
6、 设备验收：乙方负责在规定期限内完成整套设备的安装与调试。由甲方依据相关规定组织设备管理部门、使用科室等进行验收。甲方验收合格并签署验收报告后即按照本合同有关条款进行付款。（预付款除外）
7、 付款方式：合同签订收到供应商发票后，一个月内支付合同总价的30%，使用验收合格后稳定运行一个月，供应商出具相关使用验收报告后，支付合同总价的60%，使用验收合格后稳定运行一年，供应商出具质保期内稳定运行报告后，支付合同价款的10%。
8、 合同售后条款：该设备（指定消耗品除外的设备整机）自验收报告确认签字日起免费保修                    _____年（人为因素除外），质保期满后，（依据实际情况填写，如：乙方负责终身维修，免人工费，只收配件费用）。随设备配置物品除单独指定外均享受同等保修权利。乙方及其承诺的服务商在服务期内提供7*24小时技术支持，故障报修4小时用户现场响应，定期巡检，定期上门清洁设备维修服务，若接到报修48小时内仍无法修复故障，需给出甲方满意的解决方案或提供备机。乙方所提供技术工程师必须具有等级保护要求开展安全运维工作的能力。
9、 违约责任：①在乙方承诺的质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款。②乙方如未按期交货、未按国家有关法律法规和“三包”规定以及合同和所附“服务承诺”提供售后服务的，应承担相应的违约责任，并按合同总价的5%赔偿甲方。③乙方未按要求履行合同所要求的服务时，经协商无果，甲方有权在明确告知乙方后终止合同，由此造成的全部责任由乙方承担。④服务期内，由于乙方服务人员的责任或乙方所提供产品的问题（质量、设置、策略等）导致甲方重要信息泄密，乙方将在验证后承担全部法律责任与其他连带责任，并视情节轻重赔偿甲方3-6个月服务费用。赔偿后，除甲方提出终止合同外，本合同约定的服务期内乙方应向甲方提供的服务不变。⑤服务期内，由于乙方服务人员的责任或乙方所提供产品的问题（质量、设置、策略等）导致甲方发生重大系统故障、重要数据丢失、相关设备损坏等事故的，乙方应承担系统、数据、设备恢复正常的全部责任，还需承担由此事故造成的其他连带责任，并视情节轻重赔偿甲方3-6个月服务费用。赔偿后，除甲方提出终止合同外，本合同约定的服务期内乙方应向甲方提供的服务不变。⑥服务期内，由于乙方服务人员的责任或乙方所提供产品的问题（质量、设置、策略等）导致医疗事故或纠纷的，由此产生的相应法律与赔偿责任由乙方承担。⑦因以上1-4条款乙方过失，甲方提出终止合同时，乙方除承担相应责任与赔偿外，还应退还甲方已付款项中未执行部分。⑧服务期间，由于甲方未能按照乙方合理的要求提供乙方技术人员处理问题所需的必要条件造成的服务违约行为，乙方免责。⑨甲方未按合同有关条款规定向乙方支付费用时，经协商无果，乙方有权在明确告知甲方后终止合同，由此造成的全部责任由甲方承担。
10、 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人参照《中华人民共和国民法典》协商解决；协商和调解不成的，双方均可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
11、 谈判中，乙方提供的报价文件，技术响应表，服务承诺书，谈判现场承诺书与本合同具有相同的法律效力。
12、 其他约定事项：                                                
十三、本合同自签订之日起生效。本合同正本一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。

甲方：南京市儿童医院（盖章）             乙方：XXXXXX                （盖章）
地址：南京市广州路72号、江东南路8号    地址：                      
联系方式：025-83117500                   公司联系方式：              
传真：025-83304239                       传真：                      
甲方法定代表人                           乙方法定代表人
或授权委托人：                           或授权委托人：              
日期：_______________                    日期：                      
                                         开户银行：                  
                                    账号：                      





医疗卫生机构廉洁购销合同
甲方（医疗卫生机构）：南京市儿童医院
乙方（企业及其代理人）：
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及购销合同约定发生购销行为。
二、甲方应当严格执行购销合同项目的验收、入库制度，对产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购、从非规定渠道采购。
三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排、组织或者支付费用的宴请或旅游、健身、娱乐等活动安排，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察机关或医院纪律监督部门反映情况。
四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方及甲方工作人员采购货物、服务的选择权，不得在学术和公务活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
五、乙方指定            (身份证号：                手机号：              )作为销售代表洽谈业务。销售代表发生变更的，应一个月内书面通知甲方。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并参照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定予以惩戒。
七、本合同作为采购项目：        （项目编号：）       购销合同的重要组成部分。
八、本合同自签订之日起生效；本合同一式三份，甲方两份（甲方纪律监督部门执一份）、乙方一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：              乙方（盖章）：                  
法定代表人（负责人）：      法定代表人（负责人）：           
经办人签名：                经办人签名：                     
年  月  日                              年  月  日


安全生产承诺书
设备安装（含维修）单位的消防、安全生产、治安管理工作责任人在南京市儿童医院信息中心的指导下，全面负责本单位相关设备安装（含维修）期间的消防、安全生产和治安防范工作，必须履行下列职责：
一、贯彻执行消防法规、建筑法规、安全治安管理有关法律法规，自觉接受医院的安全生产管理。
二、设备安装（含维修）管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，设备安装（含维修）单位的法定代表人对本单位人员在医院工作期间的安全生产负责。
三、设备安装（含维修）单位必须依法加强设备安全施工的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产责任事故的发生。
四、设备安装（含维修）单位应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育和培训，未经安全生产教育培训的人员不得上岗作业。
五、设备安装（含维修）的施工人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和本行业的安全规章（规程），不得违章指挥或违章作业。
六、设备安装（含维修）单位应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，施工现场对毗邻的建筑、构筑物、其他设备和特殊作业环境可能造成伤害的，设备安装（含维修）单位应当采取措施加以保护。设备安装（含维修）单位在施工现场应注意对现场施工人员、医护人员、就诊患者及家属的安全防护，做好场地围挡、现场维护。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK2]七、设备安装（含维修）单位应加强施工人员的管理，并将施工人员名单（资质）上报到医院相关管理部门备案和审批，接受医院的动态监督。
九、设备安装（含维修）单位因违反上述规定引起事故、造成人员伤亡及财产损失的，由设备安装（含维修）单位负全部责任，并承担受损单位的经济赔偿责任，对屡教不改的设备安装（含维修）单位，医院有权中止采购合同。
请认真阅读以上规定，法定代表人签字（盖章）后，表示已同意遵守医院有关消防、安全生产、治安保卫规定，南京市儿童医院信息中心对以上内容有最终解释权。

设备安装（含维修）单位（公章）：
法定代表人（签字）：
日期：  年  月  日















[bookmark: _Toc112771167][bookmark: _Toc221205753]第五章  采购需求
[bookmark: _Toc523143958]★一、商务要求
1、项目名称：南京市儿童医院灾备一体机。
2、供货地点：采购人指定地点。
3、供货期限：合同签订后30个工作日内。
[bookmark: OLE_LINK20]4、质量要求：符合国家、地方及行业标准可以在采购人现有情况下正常使用。
5、付款方式：合同签订收到供应商发票后，一个月内支付合同总价的30%，使用验收合格后稳定运行一个月，供应商出具相关使用验收报告后，支付合同总价的60%，使用验收合格后稳定运行一年，供应商出具质保期内稳定运行报告后，支付合同价款的10%。
6、安装调试要求
（1）利用采购人原有软硬件设备实施过程中，包括拆除、搬迁、集成工作中不影响采购人的正常诊疗。
（2）中标供应商需提供不少于3人的项目实施团队，其中项目经理1人，负责项目的工程方案、进度、沟通以及验收等工作；项目工程师至少2人，负责项目的安装调试、系统集成、升级迁移等工作。
7、验收要求
（1）验收方法
满足国家标准、行业标准、地方标准或者其他现行标准、规范要求；采购人为确保系统和设备质量，中标供应商要根据南京市儿童医院的要求进行检测验收。
（2）验收文件
项目验收文件至少包括以下资料：项目实施报告、项目验收报告等详细的技术资料，以及院方要求的其他资料。
8、质保及售后要求
（1）所有硬件提供5年原厂质保和硬盘不返还服务，软件提供5年原厂质保及特征库升级，质保相关费用须包含在投标报价中。（中标后三个工作日内向采购人提供原厂授权服务承诺函（未能提供视为虚假应标））
（2）为保证服务的及时性及重大节日应急服务，须中标供应商提供本地化服务。
（3）技术支持服务相关费用须包含在投标报价中。
其他要求：中标供应商在本项目技术偏离表中所有承诺满足的招标要求，在中标后7个工作日内提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等），有原厂要求的在中标后7个工作日内加盖原厂公章，供采购人核验（招标文件中另有要求的，按文件要求提供）；
未按要求提供或提供的证明材料不满足招标文件技术指标，采购人有权对不满足要求的中标供应商视为虚假应标，按无效投标处理。

2、 [bookmark: _Hlk106872627]技术参数要求
（一）采购清单
	项目名称
	名称
	数量
	产品类型

	DMZ区灾备平台建设
	灾备一体机
	1套
	核心产品

	
	灾备应急接管物理主机一
	3台
	

	
	灾备应急接管物理主机二
	1台
	

	
	DNS域名调度系统
	2台
	



（二）技术要求
1、	灾备一体机（1套）
	指标项
	指标要求

	硬件
	★≥2U机架式，前置热插拔12*3.5”/2.5”硬盘+后置2*2.5"SSD硬盘；含导轨；1x 4GB阵列卡(含电池可支持RAID 0/1/5等)；800W(1+1)专用冗余电源。存储配件：≥12块16TB 3.5寸企业级硬盘、≥2块480GB SSD；网络配件：双端口板载千兆电口、双端口25G网卡(含SFP模块)；CPU配件：≥2*海光5380(2.5G主频/16核/32线程)集成处理器；内存配件：≥256G内存。

	软件授权要求
	★数据库整机备份细粒度恢复功能授权；≥150TB容量授权；系统应急接管容灾功能授权（无限制）；CDP备份功能授权（无限制）；备份副本自动化验证授权；重删压缩授权；异构主机恢复授权；分钟级快速重建功能授权；对接医院短信平台实现备份任务异常短信平台告警需求。

	软件参数
	1、提供对任意品牌技术的X86、C86、ARM服务器的统一灾备保护功能，支持对国产操作系统中标麒麟、银河麒麟、统信、中科方德、欧拉等的灾备保护。
2、支持基于数据块复制的备份能力，无需对数据类型、逻辑以及关联性解析，可实现千兆网络环境下平均备份速度140MB/s，万兆网络平均备份速度1100MB/s。
3、支持备份时通过灾备系统进行源机磁盘IO读写占用进行限速，限制客户端对源机磁盘IO读取性能，以确保备份时对生产主机的影响小并且在可控范围内。
4、提供对Openstack、H3C CAS、Sangfor HCI、InCloud Rail、Kvm、Vmware、Hyper-V虚拟化平台主机的定时灾备保护功能，支持应用程序一致性的映像级虚拟机备份和复制，无需在虚拟机中安装任何客户端代理。
5、提供对物理机、虚拟机、云主机统一的CDP灾备保护，实时备份磁盘任意时刻的状态，备份时间粒度最小可达微秒级，实现RPO趋近于0。
6、▲在对主机进行微秒级CDP保护的过程中，对被保护主机性能影响小于百分之一，防止因CDP持续数据对生产主机造成性能影响。（提供产品操作截图证明）。
7、支持数据和业务的即时验证，无需准备第三方挂载环境，无需恢复数据，直接将备份副本拉起为运行在灾备系统上的验证虚拟机，即时验证备份数据的完整性、一致性和业务应用的可用性。（提供产品操作截图证明）
8、支持自动验证备份副本的可用性，以确保备份副本可正常恢复。
9、支持在web平台上直接配置自动检查主机操作系统可用性、OS版本、磁盘结构（分区结构、容量、已使用量），可添加验证进程启动情况、服务启动情况、端口监听状态等，无需通过脚本，全web化操作，验证报告邮件可配置为自动向管理员发送，同时支持以二次开发的脚本对每台主机进行自动的个性化深度验证。（提供产品操作截图证明）
10、▲具备源机故障时的接管容灾能力，无需集成、配置第三方虚拟化平台，无需恢复数据，直接将备份副本拉起为运行在灾备系统上的容灾虚拟机以接管源机业务。（提供产品操作截图证明）。
11、▲为保护应急接管时的新增数据，要求支持对应急接管主机执行即刻开始的增量CDP持续数据保护，应急接管新增的数据会形成备份点可用于灾难恢复。（提供产品操作截图证明）
12、支持操作系统、应用、数据一体化的整机恢复，恢复目标端无需配置操作系统、应用和数据库等系统环境，实现全场景带业务逻辑的重建恢复。
13、业务恢复时无需预先配置恢复目标端环境（包括操作系统、应用、数据库等），在千兆网络环境下都可将任意数据量的备份副本在0.25小时内快速重建至目标主机，以非存储挂载的方式实现业务服务的迅速恢复。
14、▲同芯片架构下的任意源主机和异构目标机（物理机、虚拟机和云主机）灾难重建时自动完成适配驱动兼容适配，无需人工干预即可完成异构主机间灾难重建。（提供针对该功能的权威第三方产品检测报告）
15、可同时支持提供Oracle、MySQL、PostgreSQL等数据库任意CDP历史点的一体化整机恢复和实例级恢复，恢复任务全在灾备系统web可视化界面配置操作，无需人工手动导入导出。（提供产品操作截图证明）
16、支持将备份副本加载为CIFS文件共享和网络共享路径，可直接在WEB浏览器中进行URL访问，快速恢复备份副本中的文件与文件夹。
17、▲无需人工手动配置Oracle RAC主机操作系统、数据库、集群等环境，在突发灾难故障时，可实现Oracle RAC主机单节点的15分钟内恢复服务，双节点整机的30分钟恢复服务（提供产品界面截图）。
18、▲支持Oracle RAC进行CDP灾备保护，支持任意CDP历史点的多种恢复方式包含但不限于整机恢复、实例恢复、单表恢复，恢复任务配置全在web界面操作，任务配置完成后灾备系统自动恢复，无需人工介入，满足不同场景的数据恢复要求。（提供产品操作截图证明）
19、备份系统的专用嵌入式操作系统维护后台采用动态口令机制，动态口令由设备管理员和原厂口令组成，原厂口令随着设备管理员的改密码操作而变化，确保系统后台密码都是唯一的，减少被攻破的可能性（提供功能截图证明材料）。
20、备份系统短信告警对接开发要求：
系统需实现与医院现有短信平台的深度集成，在以下场景触发实时告警通知：
（1）备份任务执行失败（含全量/增量备份）
（2）备份数据自动化验证异常（校验和错误/数据完整性缺失/恢复测试失败）
（3）热备切换失败或异常（主备同步延迟超阈值/服务切换超时）
（4）CDP（持续数据保护）任务异常中断（包括但不限于IO错误/网络中断/存储空问不足）

	灾备统一管理平台
	1、灾备统一管理平台支持通过IP地址、AK及密钥安全接入，无需额外任何插件或代理。
2、灾备统一管理平台实现对备份系统的一站式托管，可以将我院内网灾备系统，新购外网灾备系统，统一纳管，并通过平台单点登录到备份系统，完成备份业务操作。（提供统一纳管的声明函或开发承诺函）。
3、灾备统一管理平台支持内外网灾备系统的统一大屏动态展示，包括灾备系统总数，告警系统总数、地域、灾备告警动态、备份数据类型总览和以地图展示备份服务器地理位置。（提供功能截图）



2、灾备应急接管物理主机一：三台（以下为单台要求）
	指标项
	指标要求

	安全计算
	投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（提供证明材料）。

	架构
	★2U机架式。

	处理器
	★配置≥2颗C86-4G处理器，每颗CPU核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB；CPU应当符合安全可靠测评Ⅱ级要求。

	内存
	★配置≥8根32GB DDR5 5200MHz RDIMM内存，支持≥16个内存插槽，最大可支持1.5TB内存容量，支持ECC。

	存储
	★配置≥2块3.84TB NVMe SSD硬盘，支持≥12个前置热插拔3.5英寸硬盘，支持≥4个后置2.5英寸硬盘，整机支持≥16个NVMe U.2 SSD。

	存储控制器
	配置≥1张RAID卡，高速缓存≥4GB，RAID控制卡支持RAID 0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能。

	网卡
	配置≥1张双口1GbE网卡,≥1张双口25GbE网卡（含光模块）。

	IO接口
	支持≥2个VGA接口（1个位于机箱后部，1个位于机箱前部），支持≥1个RJ-45 管理接口（位于机箱后部）。

	PCIe扩展槽
	支持≥6个PCIe 5.0插槽。

	风扇
	配置≥4个热插拔高速系统风扇模组，支持N+1冗余。

	电源
	配置≥2个1300W电源，支持1+1冗余。

	认证与报告
	通过3C认证、节能认证和环境标志产品认证。

	BMC芯片
	▲投标人提供所投产品搭载同品牌BMC芯片（芯片厂商与所投产品整机制造商属于同一集团即为同品牌），支持IPMI、远程虚拟媒体、双镜像等功能，提供BMC芯片型号在BIOS中的截图以及BMC厂家出具的芯片使用授权。

	可视化管理
	投标人提供所投产品可通过前面板指示灯判断硬件故障，包括但不限于系统/内存/电源/风扇/温度/网络等关键部件的故障诊断功能；前后面板均支持UID状态灯。

	管理软件兼容性
	▲厂商提供的配套管理软件需满足主流厂商服务器、存储、网络设备、安全设备及多芯片架构设备的统一管理，确保数据中心内所有设备实现统一平台监控。

	密码托管
	配套管理软件需支持对于主机带外BMC密码托管，实现定期按照规则进行修改，确保主机BMC密码的安全性。

	设备上架
	配套管理软件需支持纯带外/PXE/带内方式裸机部署设备，实现设备快速上架。

	备件管理
	配套管理软件支持备件的统一管理，涵盖整机及备件信息的详尽记录，实现用户对主机及资产的全生命周期管理需求，帮助用户提升运维效率。

	性能管理
	配套管理软件支持全方位性能监控，包括CPU利用率、CPU温度、磁盘介质错误、电压、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。

	设备管理
	具备CPU、内存和硬盘的压测功能，该功能需支持自定义CPU测试百分比、CPU测试时间、内存测试时间、硬盘测试时间、硬盘压测盘符数及采集频率。

	质保服务
	★提供五年原厂质保服务



3、	灾备应急接管物理主机二：一台
	指标项
	指标要求

	安全计算
	投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。提供投标产品所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（提供证明材料）。

	架构
	★2U机架式。

	处理器
	★配置≥2颗C86-4G处理器，每颗CPU核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB；CPU应当符合安全可靠测评Ⅱ级要求。

	内存
	★配置≥8根32GB DDR5 5200MHz RDIMM内存，支持≥16个内存插槽，最大可支持1.5TB内存容量，支持ECC。

	存储
	★配置≥10块2.4T 10k 2.5 SAS 12Gb硬盘，支持≥12个前置热插拔3.5英寸硬盘/2.5英寸硬盘，支持≥4个后置2.5英寸硬盘，整机支持≥16个NVMe U.2 SSD。

	存储控制器
	配置≥1张RAID卡，高速缓存≥4GB，RAID控制卡支持RAID 0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能。

	网卡
	配置≥1张双口1GbE网卡,≥1张双口25GbE网卡（含光模块）。

	IO接口
	支持≥2个VGA接口（1个位于机箱后部，1个位于机箱前部），支持≥1个RJ-45 管理接口（位于机箱后部）。

	PCIe扩展槽
	支持≥6个PCIe 5.0插槽。

	风扇
	配置≥4个热插拔高速系统风扇模组，支持N+1冗余。

	电源
	配置≥2个1300W电源，支持1+1冗余。

	认证与报告
	通过3C认证、节能认证和环境标志产品认证。

	BMC芯片
	▲投标人提供所投产品搭载同品牌BMC芯片（芯片厂商与所投产品整机制造商属于同一集团即为同品牌），支持IPMI、远程虚拟媒体、双镜像等功能，提供BMC芯片型号在BIOS中的截图以及BMC厂家出具的芯片使用授权。

	可视化管理
	投标人提供所投产品可通过前面板指示灯判断硬件故障，包括但不限于系统/内存/电源/风扇/温度/网络等关键部件的故障诊断功能；前后面板均支持UID状态灯。

	管理软件兼容性
	▲厂商提供的主机配套管理软件需满足主流厂商服务器、存储、网络设备、安全设备及多芯片架构设备的统一管理，确保数据中心内所有设备实现统一平台监控。

	密码托管
	配套管理软件需支持对于主机带外BMC密码托管，实现定期按照规则进行修改，确保主机BMC密码的安全性。

	设备上架
	配套管理软件需支持纯带外/PXE/带内方式裸机部署设备，实现设备快速上架。

	备件管理
	配套管理软件支持备件的统一管理，涵盖整机及备件信息的详尽记录，实现用户对主机及资产的全生命周期管理需求，帮助用户提升运维效率。

	性能管理
	配套管理软件支持全方位性能监控，包括CPU利用率、CPU温度、磁盘介质错误、电压、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。

	设备管理
	具备CPU、内存和硬盘的压测功能，该功能需支持自定义CPU测试百分比、CPU测试时间、内存测试时间、硬盘测试时间、硬盘压测盘符数及采集频率。

	质保服务
	★提供五年原厂质保服务



4、	DNS域名调度系统：两台（以下为单台要求）
	指标项
	指标要求

	性能指标
	★高性能一体化设备、国产化平台、Qps≥80000；前面板LCD显示；接口≥8个千兆电口，可扩展4口千兆光板卡x1、2口万兆光板卡x2；内存≥16GB、硬盘≥2TB，冗余电源。

	智能递归调度
	支持智能出口流量调度技术，实现多出口链路的充分合理利用和快速的自动容灾切换。

	TTL值优化功能
	▲具备缓存管理技术，支持不同视图对应不同的缓存模块，支持缓存模块容量大小、缓存TTL的设置，支持缓存内容的查询、删除功能，并可以通过前台立即刷新对应的缓存结果，（提供相关产品功能截图）。

	视图功能
	用户根据源IP匹配视图，根据视图可以定义不同的DNS策略，支持系统默认视图：对所有源IP都生效，支持普通视图：具有明确的源IP地址范围，普通视图地址范围可以重叠，普通视图具有优先级，DNS解析按优先级来选择匹配普通视图，系统视图优先级最低。

	按用户组负载流量
	支持划分用户组，指定用户组在解析时优先返回指定运营商线路的IP，例如电信用户组，则递归解析的时候，优先返回部署在电信的应用的IP地址。

	内置域名库
	▲可支持100万自定义域名库，提供第三方权威测试机构出具的专业测试报告（测试机构需为通过CNAS认证的实验室或CMA认证的实验室或检测机构），报告须体现功能要求以及测试结果。

	域名请求转发
	支持First/RTT、First/Order、Only/RTT、Only/Order和No的转发方式；支持对Forward服务器进行健康检查。

	自定义属性
	支持为权威记录等资源列表动态添加多个自定义属性列，方便用户为域名记录灵活添加备注信息。

	权威解析
	支持查询zone配置得到域名的权威解析结果，支持zone配置的动态加载。

	树形展示
	可以根据父域进行分类层级展示或平铺展示，视图、区、记录支持以树形目录检索，以方便查看有实际含义的记录。

	健康检测
	支持14种健康监测方式ICMP、UDP、TCP_SYN、TCP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、SNMP、TCP_KEEP、SNMP_LINK、DNS、MySQL、Oracle。

	支持会话保持
	支持会话保持时间设置，实现会话保持时间自主定义。

	管理员权限
	▲支持通过web前台查看集群内所有节点的设备型号、序列号、识别码、内存大小、磁盘数量、磁盘容量、RAID级别、RAID磁盘总数、CPU主频、CPU内核数量、CPU线程数量、电口信息、光口信息。无需通过人为的方式进行后台查询。（提供相关产品功能截图）。

	报表
	支持自定义报表定制，自定义报表分析类型包括但不限于TOP总量、TOP百分比、百分比及次数/秒，统计报告支持定时自动生成及定时邮件推送功能。

	统一管理
	支持多节点统一管理、支持不同用户组统一的分权管理、支持HA模式主备管理。

	全局搜索
	支持通过全局搜索自定义属性值的方式筛选所有视图中的权威资源记录，搜索方式包括：等于、不等于、包含、以...开头、以...结尾等多种方式，搜索结果可支持编辑，并且支持以csv格式导出。

	统计分析
	支持统计链路出口的流量变化曲线、支持全网运行状态实时监控、支持对报表导出PDF、CSV格式、支持对原厂硬件监控、告警、支持设备告警、支持设备关键运行统计、IPV4与IPV6租赁日志展示。

	安全加固
	为提升系统安全加固能力，root用户不能直接登陆，密码应定期随机变化，需进行加密处理，并可通过可控方式解密。

	重点域名防护
	▲支持对权威区记录、转发区策略、本地安全策略中的某条域名策略，开启重点域名防护功能，并至少支持弹窗提示、和锁定不允许修改两种防护模式。（提供相关产品截图）

	告警
	可以设置各种阀值、事件告警，支持邮件告警、回调告警、SNMP告警、syslog告警、短信告警及声音告警。

	网络协议
	投标产品厂商支持IPv6并通过IPv6 Ready 认证。

	质保服务
	★五年原厂质保服务。
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公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查，合格供应商不足3家的，不再开展评标工作。
评标方法及评标标准
第一部分：评标方法
本项目采用综合评分法（是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法），总分为100分。其中价格分占30分，商务及技术分占70分。
第二部分：评标标准
一、符合性审查
评标委员会根据招标文件第三章供应商须知第24.4.5条和第24.4.6条的规定，对通过资格审查的合格供应商的投标文件进行符合性审查，未通过符合性审查的投标不进入详细评审。
二、详细评审
（一）价格分（30分）
[bookmark: _Hlk106807557]1.价格分统一采用低价优先法计算即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价额为评标基准价，其价格分为满分。
2.其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
3.最低报价不作为中标的保证。
4.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，供应商所提供货物由小微企业制造，提供中小企业声明函,对小微企业报价给予10%的扣除，按扣除10%后的价格参与评审。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠。
4.1投标人应在投标文件中如实提供并填写对应的声明材料，否则不予进行价格扣除。
4.2监狱企业视同小型、微型企业,应当提供证明文件。
4.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，应当提供声明材料。
5.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（二）商务及技术分（70分）
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准说明

	1. 
	类似项目业绩
	2
	供应商提供自2023年9月1日以来完成类似行业维保项目案例的，提供1个得1分，最多2分；
需提供合同复印件并加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见；未提供不得分。

	2. 
	技术参数响应
	18
	所投产品的对招标文件具体技术参数指标要求的响应程度，全部满足得18分。
标注“★”为必须响应技术参数要求，如不满足，视为无效投标；
标注“▲”为重要响应技术参数要求。如不满足，每有一项负偏离扣0.8分；
其他技术参数要求，每有一项负偏离扣0.1分。
投标文件中须对招标文件中技术参数逐条作出响应，填写技术响应偏离表，未响应的视为负偏离。投标人需如实填写所投产品参数，并提供证明材料，如未提供准确对应符合功能和支撑证明材料证实的，评标委员会有权做负偏离处理。

	3. 
	数据安全
	5
	为保证项目实施过程或质保期间的安全性，避免业务迁移过程中存在未知的数据安全风险，防止恢复过程中数据泄露，投标人承诺提供数据恢复服务，服务费用包含在总报价中。签订合同时提供国家信息中心出具的数据恢复服务的售后服务承诺书或项目授权书。提供以上承诺得5分，未提供不得分（提供书面承诺书，格式自拟）。

	4. 
	供应商履约能力
	3
	1、具有信息技术服务管理体系认证证书；
2、具有信息安全管理体系认证证书；
3、具有质量管理体系认证证书。
以上证书全部提供得3分，每少1个扣1分。提供上述证书复印件加盖公章，未提供不得分。

	5. 
	服务团队
	4
	投标人拟投入本项目的项目组成员（含项目经理）具有注册信息安全专业人员证书、IT服务项目经理证书、IT服务工程师证书、数据库认证工程师证书，每提供一个证书得1分，最高4分（一人多证或一证多人均不重复得分）。
注：以上证书需提供证书复印件及供应商为其缴纳近3个月的任1个月社保证明材料，以上证书全部提供得4分，每少一个扣1分。

	6. 
	产品能力
	4
	1、所投DNS产品厂商应为CNCERT网络安全应急服务支撑单位；（提供资质证书复印件），得2分；
2、所投DNS产品厂商参与过国内、外域名、IP地址相关标准制定；（提供相应证明文件），得2分。

	7. 
	软件著作权证书
	4
	1、投标人提供备份系统软件著作权证书（软件名称包含“备份系统”等关键字），得2分；
2、投标人提供域控服务器自动运维管理系统软件著作权证书（软件名称包含“域控”等关键字），得2分。
（以上证书每提供一个得2分，不提供不得分，最高得4分。）
备注：所提供证书“软件名称”与评标标准约定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。

	8. 
	节能/环境标志产品
	1
	1.如投标产品中具备环境标志产品（必须属于财库[2019]18号文的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内，且提供国家确定的认证机构（《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年16号）出具的、处于有效期内的认证证书复印件并加盖供应商公章）加0.5分，否则不加分。
2.如投标产品中具备节能产品（必须属于财库[2019]19 号文的《节能产品政府采购品目清单》范围内，且提供国家确定的认证机构（《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年16号）出具的、处于有效期内的认证证书复印件并加盖供应商公章）加0.5分，否则不加分。

	9. [bookmark: _Hlk106807831]
	需求分析报告方案
	7
	根据供应商针对本项目提供的需求分析报告进行评审，包括：对本项目的业务需求、针对本项目的技术需求、对采购人目前的现状分析。
需求分析方案细致完整，且专门针对本项目，与本项目完全契合，得7分；
需求分析方案属于通用类或者方案一般的，部分契合需求情况，得4分；
需求分析方案内容非专门针对本项目，脱离实际需求及现状情况，得1分；
不符合或未提供不得分。

	10. 
	实施方案
	7
	根据本项目采购内容及实施要求编制方案，内容包括：供货进度保证措施、协调配合措施、质量保证措施、故障保障处理措施。
实施方案细致完整，且专门针对本项目，与本项目完全契合，得7分；
实施方案属于通用类或方案实施一般的，部分契合采购需求，得4分；
基本了解项目现状及目标需求，问题分析及归纳情况一般，得1分。
不符合或未提供不得分。

	11. 
	供应商售后服务方案
	7
	根据本项目采购需求中的售后服务要求编制，内容包括：售后服务内容、故障解决方案、售后服务体系、应急处理措施。
实施方案细致完整，且专门针对本项目，与本项目完全契合，得7分；
实施方案属于通用类或方案一般的，部分契合采购需求，得4分；
售后服务方案，包括售后服务响应时间、到达现场时间、应急响应方案、工作规范、保障和服务流程等安排一般，得1分；
售后服务方案，包括售后服务响应时间、到达现场时间、应急响应方案、工作规范、保障和服务流程等安排不合理或没安排，不得分。

	12. 
	突发事件应急处理预案
	8
	根据本项目采购需求提供应急处理预案，包括：应急处理措施、应急响应及处理时间、应急保障人力安排、应急物资安排。
应急处理措施，应急响应及处理时间，应急保障人力安排，应急物资安排细化完整，专门针对本项目，得8分；
应急处理措施，应急响应及处理时间，应急保障人力安排，应急物资安排一般，得5分；
应急预案不全，应急措施混乱，服务响应时间滞后，未考虑人力及物资安排或安排不合理，得2分；
未提供应急预案或预案与项目严重不符，本项得0分。不符合或未提供不得分。

	小计
	70
	



★号指标（如有）为必须满足指标，不满足任何一条，将被视为非实质性响应招标文件要求，作无效响应。
★号指标、▲号指标（如有）供应商必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。











[bookmark: _Toc112771169][bookmark: _Toc221205755]第七章  投标文件格式













[bookmark: _Toc508907010][bookmark: _Toc523143962]一、投标文件-资格证明材料


资格证明文件封面格式
            （标注正本或副本）

（项目名称）






投标文件-资格证明材料







招标编号[包号]：XHTC-HW-2026-1230
供应商名称：                 （盖公章）

 年  月
资格证明材料内容及格式
一、目录
[bookmark: _Hlk106807979]1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
1.2依法缴纳税收和社会保障资金的证明（复印件加盖单位公章）；
1.3近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；
1.4资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明）；
1.5履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖单位公章）；
1.6满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定；
1.7南京市政府采购供应商信用承诺书。
二、填写须知
1) 以上所列资格证明材料未提供格式的，由供应商提供，需由供应商授权代表签字并加盖公章。
2) 供应商应保证提供的全部资格证明材料是真实的和正确的。
3) 采购人或采购代理机构将依法审查供应商提交的资格证明材料。
4) 供应商提交的文件将被保密，但不退还。
5) 全部文件应按“供应商须知前附表”规定的份数提交。
1.1-1.7为资格条件，若未能按要求提供所列的证明材料或提供的材料为虚假或伪造的将作无效投标处理。


[bookmark: _Toc508907011][bookmark: _Hlk106808024]1.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件
[bookmark: _Toc508907012]注：供应商为法人单位的需提交有效的“三证合一”或“五证合一”新版营业执照并加盖公章，供应商为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。
1.2、依法缴纳税收和社会保障资金的证明
1、需提供投标截止时间前三个月（2026年6月至投标截止时间）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件须加盖本单位公章，缴纳个人所得税的凭据不能作为证明材料。
2、需提供投标截止时间前三个月（2026年6月至投标截止时间）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件须加盖本单位公章。
3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明。








本单位成立以来，一直按照国家和地方有关规定，依法缴纳税收及社会保障资金，具有良好记录。
特此声明。




供应商法定代表人或授权代表（签字）：                        
供应商名称（加盖单位公章）：                                
日期：                                                      
[bookmark: _Toc508907013]1.3、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明


新华招标有限公司：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。




供应商法定代表人或授权代表（签字）：                        
供应商名称（加盖单位公章）：                                
日期：                                                      

注：
1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）；
2、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其投标；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。
[bookmark: _Toc508907014]1.4、资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明）
供应商提供本单位上一年度（2025年）经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖供应商公章。如供应商无法提供上一年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。
说明：
1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。
2、银行资信证明是指供应商参加本次投标截止日前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。
3、银行资信证明可以是复印件并加盖供应商公章，采购人保留审核原件的权利。
4、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

[bookmark: _Toc508907015]1.5、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（加盖单位公章）

说明：供应商提供书面声明或相关证明材料，证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明供应商已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

[bookmark: _Toc508907016]1.6、满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定（加盖单位公章）
注：
1、投标人应当根据自身存在的情形，如实披露与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商情况。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一包的投标，相关投标均无效。
3、投标人不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商

（如不存在上述情况，请提供如下声明）

新华招标有限公司：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

我公司不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。




投标人法定代表人或授权代表（签字）：                        
投标人名称（加盖单位公章）：                                
日期：                                                      
[bookmark: _Hlk106808073]1.7、南京市政府采购供应商信用承诺书
[bookmark: _Toc508907018]











[bookmark: _Toc523143963]二、投标文件


投标文件封面格式
            （标注正本或副本）

（项目名称）





投标文件






招标编号[包号]：XHTC-HW-2026-1230
供应商名称：                 （盖公章）
 年  月
[bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Toc493422658][bookmark: _Toc508907019][bookmark: _Hlk106808109]2.1、投标书格式
投标书
致：新华招标有限公司
根据贵方为（招标项目名称）招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份、副本  份及电子文件一份（不退）。
1. 开标一览表
2. 服务要求偏离表
3. 资格证明材料
4. 遵守国家有关法律法规和规章，按招标文件中供应商须知和技术规格要求提供的有关文件
在此，签字代表宣布同意如下：
1. 所附投标价格表中规定的应提交的投标报价为         。（总价）
2. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细审查全部招标文件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本投标有效期为自开标日起90个日历日。
5. 我方承诺，我方与采购人和采购代理机构无关联。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。
7. 我方承诺：我方在本项目投标中的陈述和本投标文件及资格证明材料的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目投标中做虚假陈述或者在投标文件中提供虚假资料，我方愿接受有关处理，同时承担由此带来的一切法律后果。
8. 若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。
9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                                      
电话：                                                      
电子邮箱：                                                  
供应商法定代表人或授权代表（签字）：                        
供应商名称（加盖单位公章）：                                
日期：                                                      

[bookmark: _Toc508907020]2.2、开标一览表格式
[bookmark: _Toc508907022][bookmark: _Toc493422662]开标一览表
招标编号[包号]：                   项目名称：                        
	序号
	货物名称
	报价

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	投标总价
	大写：
小写：


注：1、报价一览表中的“投标报价”是投标相关服务的全部费用的报价。
2、投标报价形式为人民币。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：                         
供应商名称（加盖单位公章）：                                 
日期：                                                       

2.3、投标分项（明细）报价表格式
投标分项（明细）报价表
项目名称：                        采购编号：              单位：    元
	序号
	货物名称
	型号
	规格
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



供应商法定代表人或授权代表（签字）：                        
供应商名称（加盖单位公章）：                                
日期：                                                      
注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: _Hlk106808192]
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2.4、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
供应商名称（公章）：                采购编号：                  
	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商法定代表人或授权代表（签字）：                        
供应商名称（加盖单位公章）：                                
日期：                                                      
注：供应商如果对包括服务期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。


2.5、技术要求偏离表格式

技术要求偏离表
招标编号[包号]：                              
项目名称：　                                  
	序号
	服务名称
	招标文件中的技术要求
	投标文件中的技术要求
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商法定代表人或授权代表（签字）：                        
供应商名称（加盖单位公章）：                                
日期：                                                      

注：
1、供应商应对招标文件技术要求逐条填写偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离），并说明偏离的具体内容及做出必要说明。供应商应对故意隐瞒偏离的行为承担责任。
2、供应商应根据自身投标情况合理填写服务内容，如完全复制招标文件内容，评委有权按不响应处理，情况恶劣时将做无效投标处理。
[bookmark: _Toc508907024][bookmark: _Toc493422664]2.6、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就     项目（招标编号[包号]：                ）的采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。我公司对被授权人的签名负全部法律责任。
本授权书于    年  月  日盖章生效，特此声明。


法定代表人签字或盖章：                           
授权代表签字：                                   
供应商名称（加盖单位公章）：                     


附：
被授权人姓名：                                   
职务：                                           
详细通讯地址：                                   
电话：                                           
手机：                                           

（后须附法定代表人和被授权人身份证复印件加盖单位公章。）
[bookmark: _Toc493422670][bookmark: _Toc508907025]2.7、按招标文件中投标人须知和采购需求中要求提供的有关文件

一、目录
2.7.1 制造商的资格声明（投标人为投标货物的制造商时提供）；
2.7.2 制造商（作为代理）的资格声明（投标人为投标货物的制造商（代理商）时提供）；
2.7.3 类似项目案例表（并附合同复印件加盖公章）；
2.7.4 项目实施方案、售后及增值服务方案、配送管理方案；
2.7.5 中小企业声明材料（如适用）；
2.7.6 监狱企业证明材料（如适用）；
2.7.7 残疾人福利性单位声明材料（如适用）；
2.7.8 节能产品、环境标志产品证明材料（如适用）；
2.7.9 招标文件要求的其他文件及投标人认为有必要提供的其他文件。

二、填写须知
1）制造商或经销商作为投标人应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。
2）所附格式中要求填写的全部问题和信息都必须填写。
3）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
4）评标委员会将依据投标人提交的资料根据自己的评价和考虑决定投标人履行合同的能力。
5）投标人提交的材料将被保密，但不退还。
6）全部文件应按“投标人须知前附表”规定的份数提交。
2.7.1-2.7.9为附加条件，执行招标文件中评标方法综合打分。



[bookmark: _Toc493422672]2.7.1 制造商的资格声明
制造商的资格声明
1、名称及概况：
(1)制造商名称：_______________________________
(2)地址及邮编：_______________________________
(3)成立和注册日期：___________________________
(4)主管部门：_________________________________
(5)公司性质：_________________________________
(6)法人代表：_________________________________
(7)职员人数：_________________________________
一般工人：_______________________________   __
技术人员：______________________________   ___
(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)
〈1〉固定资产：__________________________
原值：_________________________净值：_________________________
〈2〉流动资金：__________________________
〈3〉长期负债：__________________________
〈4〉短期负债：__________________________
〈5〉资金来源：自有资金：_____________银行贷款：______________
〈6〉资金类型：_____________________
生产资金：__________________________
非生产资金：________________________
2、关于制造商的设施及其他情况：
工厂名称地址    生产的项目   年生产能力       职工人数
______________  _____________    ____________    _______
______________  _____________    ____________    _______
(2)本制造商不生产，而须从其他制造商购买的主要零部件
制造商名称和地址
主要零部件名称____________________   ____________________
____________________   ____________________
3、制造商生产此投标货物的历史(年数)：
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：
名称和地址               销售项目和数量
________________________        _________________________
________________________        _________________________
出口销售额：____________
5、近三年的年营业额：
年份       国内       出口       总额
__________    ___________   ___________   ___________
__________    ___________   ___________   ___________
6、易损件供应商的名称和地址：
部件名称             供应商
__________________        ______________
__________________        ______________
7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________
8、其他情况：_______________________________________________
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
日期：_____________________________________
投标人授权代表签字：_______________________
授权代表的职务：___________________________
电话号：___________________________________
公章：_________              _____    _____
[bookmark: _Toc493422673]

2.7.2  经销商（作为代理）的资格声明
经销商（作为代理）的资格声明
1、名称及概况：
(1)投标人名称：_______________________________
(2)地址及邮编：_______________________________
(3)成立和注册日期：___________________________
(4)主管部门：_________________________________
(5)公司性质：_________________________________
(6)法人代表：_________________________________
(7)职员人数：_________________________________
(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)
〈1〉固定资产：__________________
原值：___________________________
净值：___________________________
〈2〉流动资金：__________________________
〈3〉长期负债：__________________________
〈4〉短期负债：__________________________
〈5〉资金来源：
自有资金：__________________________
银行贷款：__________________________
〈6〉资金类型：_____________________
商业性：____________________________
非商业性：__________________________
2、最近三年的年度总营业额：
年份     国内      出口      总额
__________   ___________  ___________  ___________
__________   ___________  ___________  ___________
3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：
名称和地址         销售的项目和数量
(1) 出口销售：
_________________    _______________________________
_________________    _______________________________
(2) 国内销售：
_________________    _______________________________
_________________    _______________________________
4、同意为投标人制造投标货物的制造商并附有制造商的资格声明：
制造商名称和地址     制造货物和数量
_____________________  ____________________________
____________________  _____________________________
5、有关开户银行的名称和地址：_______________________
6、投标人认为需要声明的其他情况
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________
投标人授权代表签字：_______________________
授权代表的职务：___________________________
电话号：___________________________________
公章：_____________________________________
[bookmark: _Toc493422674]

2.7.3类似项目情况表

类似项目情况表
	序号
	业主名称
	项目名称
	联系人
	联系方式
	完成情况
	是否有用户反馈情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：本表为参考格式，具体要求以评审要求为准
投标人法定代表人或授权代表（签字）：                        
投标人名称（加盖单位公章）：                                
日期：                                                      
[bookmark: _Toc493422675]

2.7.4  技术方案











投标人法定代表人或授权代表（签字）：                        
投标人名称（加盖单位公章）：                                
日期：                                                      


2.7.5  中小企业声明材料（如适用）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2022〕19 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：

日期：


78

2.8、关于符合本国产品标准的声明函
[bookmark: _Hlk218083990]关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年  月  日


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

image3.png




image1.png




image2.png




