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第一章  投标邀请
受海安市实验中学的委托，南通海陵工程项目管理有限公司就海安市实验中学外迁工程家具采购项目（项目编号：JSZC-320685-NTHL-G2026-0008)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
海安市实验中学外迁工程家具采购项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月15日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320685-NTHL-G2026-0008
2.项目名称：海安市实验中学外迁工程家具采购项目
3.项目类型：货物
4.项目行业：工业
5.预算金额：419.00万元
6.最高限价：419.00万元，投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。
7.采购需求：详细内容见本招标文件第三章，请仔细研究。
8.合同履行期限：60日历天。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明并提供营业执照，投标文件中无需提供其他证明材料）
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购项目，残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函，或提供《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。格式见附件9、附件10、附件11。
4.本项目不接受联合体投标。
5.本项目不接受分包。
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：2026年09月24日至2026年10月15日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年10月15日9点00分（北京时间）。（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _GoBack]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269]1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章：供应商可选择就近地市自行办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件；也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南通海陵工程项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
七、本次招标联系方式
     1.采购人信息
     名 称：海安市实验中学
     地址：海安市草坝支路8号
     联系人：黄跃
     联系方式：13862702290
     2. 采购代理机构信息
     名 称：南通海陵工程项目管理有限公司
     地址：海安市安平中路59号翠竹园26幢301室
     联系人：郁文娟
     联系方式：0513-88962600
     3.项目联系方式
     磋商文件制作人: 0513-88962600
     项目磋商经办人：13862702290
     交易系统软件维护人员：0519-86722801、0513-59001950
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标不收取标书工本费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）采购需求
（4）评标方法与评标标准
（5）投标文件格式
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。
7.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15、投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]17、电子投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定作无效投标处理。
18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]21、开标
21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22、评标委员会
22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2启动异常低价投标审查后，评标委员会将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内（一般不少于30分钟），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中加★号条款为实质性要求）
26.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三
家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进
行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4采购人负责供应商质疑答复。供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评标委员会协助答复质疑。
采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30、签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314]32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
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第三章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、采购标的清单
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二、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中加★号条款为实质性要求。
采购清单如下：
	项目名称
	项目特征描述
	数量
	单位
	参考图

	主席台1
	1、规格：≥2100*600*750mm。
2、面材：胡桃木木皮，厚度为≥0.6mm；
3、基材：采用符合GB/T 39600-2021E0级标准的环保型密度板，厚度为15mm，封边为优质木皮封边；
4、油漆：采用水性漆，经过3道底漆2道面漆抛光处理，水性底漆、面漆均符合GB/T23999-2009标准；
5、配置：配件均使用优质五金配件；
6、颜色：胡桃木色。 
7、执行标准：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》。
	6
	张
	

	主席椅
	1、规格：常规 （座高450±10mm，座深≥450mm，高≥890mm）
2、皮革：优质西皮，符合GB/T 16799-2018标准；
3、木板：采用符合GB/T 39600-2021 E0 级环保曲木板，贴合人体曲线的尺寸； 
4、海绵：采用高密度弹力海绵，密度≥35kg/m³，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率≥42%，75%压缩永久变形≤5%； 
5、椅架：采用橡胶木实木，含水率符合8%~12%； 
6、油漆：采用水性漆，经过3道底漆2道面漆抛光处理，水性底漆、面漆均符合GB/T23999-2009标准；
	24
	张
	

	礼堂椅
	1、规格：椅高≥1060mm ，中心距：580±5 mm（连排、中间扶手共用），座高 450±10mm ，排距≥950 mm。座椅外形尺寸及倾斜角度根据人体形态工程学曲线原理设计，座高和座深合理，坐感舒适，座垫可自动回复。
2、座、背海棉：采用聚氨酯原料经模具发泡成型，高密度、高回弹、永不变形。
3、面料：采用面料内加垫丝光绵，纺织面料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技礼堂椅术规范》B类标准;
4、座、背外板：采用优质单板热压加工成多层胶合板后面饰（贴）木皮，厚度不小于15mm， 经多次打磨后喷环保清漆，表面光滑，木纹清晰，无异味。座板开有规则的吸音孔，能有效增强座椅吸声效果。
5、回位功能：采用阻尼加弹簧回位设计，座包可自动复位，复位功能方便观众进出，保持过道畅通，并减少灰尘积累。座包回复碰撞部位增加橡胶垫防撞降噪，使座包打开无噪音， 回复自然无冲击性撞击。 
6、扶手面：扶手面采用优质橡胶木经脱水、脱脂及精加工处理，表面喷环保清漆，表面光滑， 木纹清晰，无异味。扶手表面采取带弧面设计。
7、站脚：优质铝合金压铸工艺扶手框、站脚与写字板机构旋转座一体成型，站脚立柱与靠背成统一线条弧形。扶手框前端弧形线条流畅，扶手面带横向加强筋≥3条，纵向加强筋≥1条，扶手框内侧带有一圈加强宽≥10mm*2mm；表层经打磨、防氧化、静电喷涂、高温锔炉等处理；椅脚高度630（±5）mm,宽度54（±5）mm;扶手框上端宽度为503（±5）mm,扶手框高度420（±5）mm,扶手框下端距离地面高度为：210（±5）mm；扶手框前端共有三个不同形状镂空工艺；站脚立柱侧面宽80（±5）mm左右两侧各有两条≥10mm宽加强筋；脚板长度330（±5）mm,脚板前后厚度≥20mm,中间厚≥30mm；镶嵌式侧板用优质PP材质包覆同色面料，侧板最大宽度430（±5）mm最小宽度215（±5）mm,高度375（±5）mm,侧板为镶嵌式内侧带固定胶柱与对应椅脚固定孔位，方便稳固，侧板有≥7个固定胶柱,连接写字板机构孔位直径为≥29mm；扶手后侧顶端即扶手盖后可配备USB功能端口（USB槽位≥长59*宽38mm），便捷手机电脑使用。隐藏式固定螺丝，外带地胶盖。（尺寸不得偏差超过2mm）
8、写字板：旋转头、支撑架采用优质铝合金模具压铸成型，旋转头经抛光工艺表面处理；支撑架采用加长型250（±5）mm，支撑力度更大书写更稳定；写字板面板为ABS复合材料热压定型后直接穿透式安装，最大宽度：365（±5）mm,深度255（±5）mm,厚度≥10mm;带笔槽（规格≥170*15mm）、带杯槽(φ75mm),便于放置书写笔、水杯，整体旋转顺畅自如
 9、侧板：采用中密度纤维板经喷环保胶粘剂后面覆阻燃面料，面料材质颜色与座、背一致， 并采用活动式扣钉，易于拆装。
10、地面固定 ：根据地面材质配备优质地脚固定螺丝，不生锈、耐腐蚀。
	800
	张
	


	演讲台
	1、规格：≥600*450*1150mm 
2、面材：胡桃木木皮，厚度为≥0.6mm；
3、基材：采用符合GB/T 39600-2021E0级标准的环保型密度板，厚度为15mm，封边为优质木皮封边；
4、油漆：采用水性漆，经过3道底漆2道面漆抛光处理，水性底漆、面漆均符合GB/T23999-2009标准；
5、配置：配件均使用优质五金配件；
6、颜色：胡桃木色。 
7、执行标准：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》。
	1
	张
	

	化妆台
	桌子整体规格：12000*400*800mm（可依据现场复核尺寸作±5%调整，采用分段拼接工艺，拼缝≤1mm，整体水平度≤2mm）
1、基材：选用E0级刨花板，符合GB/T 39600-2021的E0级刨花板。                                                                                                                   2、封边：选用1.2mm厚PVC封边条，符合QB/T 4463-2025标准；
3、钢架采用25*25*1.0mm厚钢管，∅16*1.0mm圆管；
3、五金：选用国产优质品牌五金，阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准。                                                                                                                                     4、镜面： 采用5mm镀银防爆镜面，背板厚度≥3mm，防碎膜层≥2层，影像清晰（透光率≥85%）。
	1
	组
	


	化妆椅
	规格：≥470*560*820mm
1、基材：纯新工程PP +25%玻纤增强。                                                                                                        2、颜色：4种颜色可选，抗紫外线UV级，防掉色。
3.钢架采用≥∅16*1.5mm圆管制作，表面经环氧聚酯粉末静电喷涂处理，涂层附着力≥1级。                            
	20
	张
	


	主席台2
	1、规格：1400*600*750mm。
2、面材：胡桃木木皮，厚度为≥0.6mm；
3、基材：采用符合GB/T 39600-2021E0级标准的环保型密度板，厚度为15mm，封边为优质木皮封边；
4、油漆：采用水性漆，经过3道底漆2道面漆抛光处理，水性底漆、面漆均符合GB/T23999-2009标准；
5、配置：配件均使用优质五金配件；
6、颜色：胡桃木色。 
7、执行标准：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》。
	3
	张
	


	会议桌
	1.规格：≥1200*400*760mm，
2、面材：胡桃木木皮，厚度为≥0.6mm；
3、基材：采用符合GB/T 39600-2021E0级标准的环保型密度板，厚度为15mm，封边为优质木皮封边；
4、油漆：采用水性漆，经过3道底漆2道面漆抛光处理，水性底漆、面漆均符合GB/T23999-2009标准；
5、配置：配件均使用优质五金配件；
6、颜色：胡桃木色。 
7、执行标准：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》。
	60
	
张
	

	
	
	
	
	

	会议椅
	1、规格：常规 （座高450±10mm，座深≥450mm，背高≥890mm）
2、皮革：优质西皮，符合GB/T 16799-2018标准；
3、木板：采用符合GB/T 39600-2021 E0 级环保曲木板，贴合人体曲线的尺寸； 
4、海绵：采用高密度弹力海绵，密度≥35kg/m³，符合GB/T 10802-2006标准，回弹率≥42%，75%压缩永久变形≤5%； 
5、椅架：采用橡胶木实木，含水率符合8%~12%； 
6、油漆：采用水性漆，经过3道底漆2道面漆抛光处理，水性底漆、面漆均符合GB/T23999-2009标准；
	120
	张
	　

	教师办公桌椅
	单人规格：桌子≥1200*600*760mm，书柜：≥1400*300*1100mm
1、基材：采用18mm厚E0级多层实木板免漆板，基材材质为11层，由一层杨木一层桉木交错压制成型，表面胶合强度≥0.7MPa，表面耐磨磨耗值≤80mg/100r，表面无裂纹，鼓泡、变色、起皱等现象。。
2、封边：采用优质ABS同色封边，厚度≥1.2mm。
3、热熔胶：总挥发性有机物≤100g/L。
4、五金配件：选用符合QB/T 2189-2013标准阻尼铰链。
5、桌子与柜子连接采用不锈钢角码连接固定，确保稳定结实牢固；
▲6.多层实木板：投标时由投标人或所投产品生产厂家提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的抽样检验报告原件扫描件，单份报告包含但不限于GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测内容包含但不限于：
①GB/T 39600-2021-甲醛释放量（气候箱法）E0级≤0.050mg/m³；

	300
	套
	


	
	
	
	
	

	办公椅子
	1.规格：凳面采用双面A级橡胶木板，双面无结疤，凳面板： ≥455mm×430mm×20mm；
2.椅架采用全实木橡胶木，前腿：≥48mm×48mm×420mm；后腿：≥48mm×35mm×955mm；前牙板 ：≥20mm×75mm×310mm；侧牙板：≥20mm×75mm×355mm；后牙板：≥30mm×48mm×305mm；后背条（第一根）：≥25mm×96mm×390mm；后背条（第二根）：≥25mm×84mm×320mm；竖背条：≥70mm×16mm×345mm。
2.橡胶木实木含水率符合8%~12%标准；
3.油漆：采用水性漆，经过3道底漆2道面漆抛光处理，水性油漆符合GB/T23999-2009标准；
▲4.水性底漆：投标时由投标人或所投产品生产厂家提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的抽样检验报告原件扫描件，单份报告包含但不限于具有检测GB/T23999-2009标准及检测内容具有不挥发物≥30%、VOC含量≤250g/L、甲醛≤100mg/kg、总铅含量≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg、烷基酚聚氧乙烯醚总和≤1000mg/kg；
▲5.水性面漆：投标时由投标人或所投产品生产厂家提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的抽样检验报告原件扫描件，单份报告包含但不限于具有检测GB/T23999-2009标准及检测内容具有耐冻融性、涂膜外观、抗粘连性500g (50±2)℃/4h、耐划伤性（100g）未划伤、耐碱性（50g/L NaHCO3,1h）无异常、VOC含量≤250g/L、甲醛≤100mg/kg、总铅含量≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg、乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg、苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）≤10%；
	300
	张
	

	柜子
	规格：800*400*2000mm
1、基材：采用18mm厚E0级实木多层板免漆板，基材材质为11层，由一层杨木一层桉木交错压制成型，表面胶合强度≥0.7MPa，表面耐磨磨耗值≤80mg/100r，表面无裂纹，鼓泡、变色、起皱等现象。。
2、封边：采用优质ABS同色封边，厚度≥1.2mm。
3、热熔胶：总挥发性有机物≤100g/L。
4、五金配件：选用符合QB/T 2189-2013标准阻尼铰链。
▲5、阻尼铰链：投标时由投标人或所投产品生产厂家提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的抽样检验报告原件扫描件，单份报告包含但不限于具有检测QB/T 2454-2013、
QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准，检测内容包含但不限于：
①耐久性 10 万次符合要求；
②中性盐雾试验(NSS 试验)≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂（镀）层对基体的保护等级10级；
③乙酸盐雾试验 (ASS 试验)≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂（镀）层对基体的保护等级10级；
	100
	个
	

	行政办公桌
	单人规格：
桌子1400*700*760mm，衣柜：1800*400*1670（高）mm，三抽柜宽度为450*深度480*630mm；
1、基材：桌面采用25mm厚E0级多层实木免漆板，其余部分采用18mm厚E0级多层实木板免漆板，基材材质为11层，由一层杨木一层桉木交错压制成型，表面胶合强度≥0.7MPa，表面耐磨磨耗值≤80mg/100r，表面无裂纹，鼓泡、变色、起皱等现象。
2、热熔胶：总挥发性有机物≤100g/L。
3、导轨：采用选用符合 QB/T 2454-2013标准导轨，壁厚≥1.2mm；
4、铰链：选用符合QB/T 2189-2013标准阻尼铰链。
5、桌子与柜子连接采用不锈钢角码连接固定，确保稳定结实牢固；

▲6.阻尼导轨：投标时由投标人或所投产品生产厂家提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的抽样检验报告原件扫描件，单份报告包含但不限于具有检测QB/T 2454-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准，检测内容至少包含：
①耐久性 10 万次符合要求；
②中性盐雾试验(NSS 试验)≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂（镀）层对基体的保护等级10级；
③乙酸盐雾试验 (ASS 试验)≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂（镀）层对基体的保护等级10级；
	30
	套
	

	行政办公椅
	1.规格：凳面采用双面A级橡胶木板，双面无结疤，凳面板： ≥455mm×430mm×20mm；
2.椅架采用全实木橡胶木，前腿：≥48mm×48mm×420mm；后腿：≥48mm×35mm×955mm；前牙板 ：≥20mm×75mm×310mm；侧牙板：≥20mm×75mm×355mm；后牙板：≥30mm×48mm×305mm；后背条（第一根）：≥25mm×96mm×390mm；后背条（第二根）：≥25mm×84mm×320mm；竖背条：≥70mm×16mm×345mm。
2.橡胶木实木含水率符合8%~12%标准；
3.油漆：采用水性漆，经过3道底漆2道面漆抛光处理，水性油漆符合GB/T23999-2009标准；
	30
	张
	

	学生课桌
	一、课桌技术参数：
1、规格：长600mm×宽400mm×高760mm（调节高度为30mm一档）。
2、桌面：规格长600mm±5mm*宽400mm±5mm，桌面材质采用18mm厚米色平行条纹抗划痕饰面板饰面高密度纤维板（HDF）；桌面设有一个笔槽，桌面四周边缘封边及笔槽采用PP塑料一次性无接头注塑封边一次成型；
3、升降片：采用1.1mm厚优质冷轧板冲压成型，不允许焊接和拼接而成。总高380mm，上高180mm，上宽360mm，下宽203mm.升降片上必须具有两列调节圆孔，每列必须具有9个调节孔，列与列的中心距为100mm，孔与孔的中心距为30mm。升降片左右各有R18\R23的内凹弧度，R18\R23内凹弧度的距离为230mm，误差＜5mm，升降片要机械冲压成形。
4、桌斗采用0.8mm冷轧钢板，冲压成型，桌斗容积≥500×360×190mm；
5、桌腿架采用一对双柱优质冷轧椭圆形封闭式钢管, 尺寸规格为50 mm×20 mm的冷轧椭圆形封闭式钢管，壁厚1.1mm；拉杆50 mm×20mm的冷轧椭圆形封闭式钢管，两根落地脚均采用尺寸规格为50 mm×20 mm的冷轧椭圆形封闭式钢管，壁厚1.1mm。
6、钢架经过防锈处理，热固性粉末涂料喷涂，表面无明显刺手；
7.脚套：优质塑料脚套带防滑静音功能。
▲8.钢管：投标时由投标人或所投产品生产厂家提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的抽样检验报告原件扫描件，单份报告包含但不限于具有检测QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准，检测内容包含：
①产品外观：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；
②中性盐雾试验连续喷雾≥100h：金属表面（涂）镀层本身耐腐蚀等级：10 级；金属表面（涂）镀层对基体的保护等级：10 级；
③乙酸盐雾试验连续喷雾≥100h：金属表面（涂）镀层本身耐腐蚀等级：10 级；金属表面（涂）镀层对基体的保护等级：10 级；
▲9.热固性粉末涂料: 投标时由投标人或所投产品生产厂家提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的抽样检验报告原件扫描件，单份报告包含但不限于检测HG/T 2006-2022标准：附着力-干附着力≤1级，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H,耐冲击性（正向冲击）-钢铁基材用：50cm，耐磨性（750g/500r）≤50mg，耐沸水性（2h）：无异常，耐盐雾性-中性盐雾≥240h：合格，耐盐雾性-酸性盐雾≥240h：划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤4.0mm，未划痕区无起泡，生锈、开裂、剥落等异常现象，耐湿性-室内用：≥240h无异常；

	800
	张
	


	学生课凳
	整体规格：400*280*440mm 
1.凳腿采 20*40*1.2mm 的方管。
2.拉管采用 20*20*1.2mm 的方管。
3.钢架经过防锈处理，热固性粉末涂料喷涂，表面无明显刺手；
4.凳面采用 400*280*20mm 环保A级橡胶木板，采用专用连接件连接固定；
5.凳子下加网斗，
6.油漆为清水漆， 并保证三底二面的工艺要求，水性底、面漆符合GB/T23999-2009标准。 
7.脚套：优质塑料脚套带防滑静音功能。
▲8.连接件：投标时由投标人或所投产品生产厂家提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的抽样检验报告原件扫描件，单份报告包含但不限于具有检测QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准，检测内容至少包含：
①金属件外观要求：喷涂层符合要求；
②金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥3H，耐腐蚀符合要求；
③金属表面耐腐蚀；
④耐人工气候老化：变色≤1级、失光≤1级、有无异常现象：无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；
	800
	张
	

	不锈钢四人餐桌
	四人位餐桌不锈钢
1200*1400*760mm
1.桌面:规格1200*600*50mm，采用0.8mm304不锈钢板。二脚架托之间一根距中加强筋50*25*1.2mm，桌面下支架全部采用304不锈钢焊接。
2.桌面及凳面：采用0.8mm304不锈钢板制作，内包边，采用不锈钢圆弧型，整体高度50mm。（用设备冲压一次成型弧形状）。
3.脚架：采用50*50*1.0mm不锈钢方型管。
4.桌下衬25mm整块刨花板E0级三聚氰胺双贴面刨花板，四周压25*25*1.2mm不锈钢钢管。
5.工艺：包角点焊打磨，圆润光滑无皱褶无毛刺无锐角。
6.餐桌执行GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》
	2
	张
	


	不锈钢八人餐桌
	八人位餐桌不锈钢
2400*1600*760mm
1.桌面:规格2400*600*50mm，采用0.8mm304不锈钢板。二脚架托之间一根距中加强筋50*25*1.2mm，桌面下支架全部采用304不锈钢焊接。
2.桌面及凳面：采用0.8mm304不锈钢板制作，内包边，采用不锈钢圆弧型，整体高度50mm。（用设备冲压一次成型弧形状）。
3.脚架：采用50*50*1.0mm不锈钢方型管。
4.桌下衬25mm整块刨花板E0级三聚氰胺双贴面刨花板，四周压25*25*1.2mm不锈钢钢管。
5.工艺：包角点焊打磨，圆润光滑无皱褶无毛刺无锐角。
6.餐桌执行GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》
	160
	张
	

	四人餐桌
	餐桌规格：1400*800*750mm，
1.桌面采用25mm橡胶木实木齿接板制作，四脚采用橡胶木实木制作棱角弧度处理，材料经过防虫，防腐处理，木材含水率符合8%-12%标准；
2.采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，水性油漆符合GB/T23999-2009标准；
椅子规格：常规,坐高440mm,采用橡胶木实木制作，四脚棱角弧度处理，材料经过防虫，防腐处理，含水率符合8%~12%标准。
3.采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，水性油漆符合GB/T23999-2009标准；
	21
	套
	

	吧桌
	规格：2000*400*1050mm，（一桌四凳为一套）
1.桌面采用45mm厚板材制作，木材含水率符合8%-12%标准；
2.钢架采用40*40*1.2mm方管，底部横拉杆加固，表面塑粉喷涂；
3.钢架采用卡扣式连接；
高脚凳
凳面直径340mm，高度750mm，凳面采用橡胶木实木制作，木材含水率符合8%-12%标准，钢架采用≥25*25*1.2mm方管，防锈处理，表面塑粉喷涂，甲醛释放量符合国家标准；
	4
	套
	

	单人桌椅
	1.桌子规格：桌面采用直径600mm，高度750mm，底盘直径300mm，钢架采用≥∅30*1.2mm圆管，钢架防锈处理，表面热固性粉末喷涂，甲醛释放量符合国家标准；
2.椅子规格：450*450*770mm，采用实木椅架，经防腐防霉处理，木材含水率符合8%-12%标准；
3.油漆：三底二面环保油漆，水性油漆符合GB/T23999-2009标准；
座、靠垫采用高回弹海绵，透气皮革，符合GB/T 16799-2018标准；
	10
	套
	


	
	
	
	
	

	公寓床
	1、一组（两连体含中梯）规格：4630*990*2050mm,其中单人规格：2040*990*2050mm，中梯宽度550mm，含蚊帐架高度3000mm，蚊帐架插入立柱深度80mm。
1.1 工艺要求：床两侧框架采用椭圆型带倒挂榫卯结构设计，榫卯处采用水基型胶粘剂胶粘粘合，稳固耐用；床立柱与长横梁及前护拦采用优质螺栓及螺帽连接固定；所有棱角处圆弧处理，防止磕碰受伤。
1.2 材质要求：主体材质采用辐射松，木材外观无明显贯通裂缝、孔洞、虫蛀、腐朽材、树脂囊、死节；
1.3 床立柱：采用60mm*80mm辐射松，为防潮，防霉，床脚外套pp材质一次注塑成型的塑料脚套，脚套高度200mm,脚套底部装有螺丝可调节高度，脚套厚度3mm；
1.4 长横梁：采用100mm*30mm辐射松；
1.5 侧短横梁：采用70mm*30mm辐射松；
★1.6前护栏：横料采用≥80mm*30mm辐射松制作，竖料采用≥47mm*25mm辐射松制作；下层内镶入一块护栏板，采用PE聚乙烯材质中空吹塑成型，规格为1780mm±5mm*220mm±5mm*25±2mm（长*高*厚）；护栏板外侧中间带有一个内径直径128mm±2mm的圆形凹槽可粘贴学生信息卡或校徽；护栏板靠人休息时头部方向带有一个推拉观察窗，规格：长450mm±5mm*高170mm±2mm（观察窗便于学生休息时不用起身观察外部情况，并且宿管查房时也可以推拉观察窗进行检查）；护栏板内侧两边均设有被褥高度警示线，并设有不低于2个储物盒，单个储物盒内径规格：长216mm±2mm*上端开口处宽16mm±2mm*底部宽12mm±2mm*高58mm±2mm，便于学生放置手机、钥匙及眼镜等物品。1.7 侧护栏：横料采用47mm*30mm辐射松，竖料采用47mm*25mm辐射松；
1.8 爬梯：宽度：550mm，楼梯要设置门，方便储物，楼梯踏步设计有375*85防滑夜光软垫，软垫材质为TPE75-1注塑成型。软垫背面具有10个固定点固定牢固稳定、正面设有不少于60个菱形防滑点,楼梯踏步板采用25mm厚辐射松；
1.9 床板支撑：采用≥50mm*35mm实木木方制作，每个床位不低于5根。
★1.10 床板：采用中空吹塑床板，规格为：≥1915*910*20mm，不少于51个透气孔；
1.11 油漆工艺：采用环保水性油漆喷涂，三底两面，水性油漆符合GB/T23999-2009标准。
★1.12、床下书桌面：≥1152*910/596*25mm辐射松，桌面L型靠身前弯弧采用人体工程学小圆弧设计，最大化体前空间，四周及笔槽采用注塑封边成型，左侧面设计有笔槽，笔槽的规格：≥240*30mm，桌面下柜后面预留放置行李箱空间；
1.13、床下衣柜：整体规格≥778*618（深度）*1650mm，高度为床下最高净空合理设计，采用17mm厚辐射松实木齿接板，内设一层搁板，下层配挂衣杆，门板采用17mm厚辐射松实木齿接板；
1.14、蚊帐架：采用直径19mm*1.0mm圆钢管，三通塑料连接件形式连接；
▲1.15、辐射松：投标时由投标人或所投产品生产厂家提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的抽样检验报告原件扫描件，单份报告包含但不限于检测内容具
	368
	套
	


	
	有：LY/T 1985-2011：五氯苯酚含量未检出；
甲醛释放量≤0.124mg/m3；
SN/T 3361-2012：有机锡化合物：一丁基锡(MBT)、二丁基锡(DBT)、三丁基锡(TBT)、三苯基锡(TPhT) 均未检出；
GB/T 27653-2011：季铵盐的质量分数≤1%；
LY/T 2152-2013：抗冲击压痕性能：径面≥12.0kJ/m2，弦面≥12.0kJ/m2；

二、五金配件：
2.1、衣柜大门拉手：底座采用铝合金一体压铸成型规格：≥190*40*5mm，内置锁具孔，拉手部分采用塑料一体注塑成型规格：≥173*25mm；
2.2、书桌柜门及抽屉拉手：采用暗拉手设计；
2.3、阻尼导轨：采用选用符合 QB/T 2454-2013标准导轨，壁厚≥1.2mm；
2.4、阻尼铰链：选用符合QB/T 2189-2013标准阻尼铰链。
三、铝合金方凳
★1、规格：380×280×440mm，方凳整体为铝塑结合，凳架采用国标铝合金经一次浇铸成型，外层采用塑粉静电喷塑处理。凳脚加装PP（聚丙烯）脚套；
2、凳面板：凳面厚度不小于20mm，采用PP（或HDPE）材质一体发泡成型，凳面设置透气孔，凳面板嵌入式安装在铝合金衬托框中。
	
	
	

	教师值班室床
	规格：2120*1200*960mm
1.基材:采用优质橡胶木实木，木材经干燥处理，含水率符合符合8%~12%标准。
2.靠背:立柱用材规格不小于42mm*80mm，上下横档不小于30mm*60mm，内嵌橡胶木实木齿接板；
3.床尾：立柱和上下横梁用材规格不小于40mm*60mm，内嵌橡胶木实木齿接板；
4.床沿规格不小于30mm*120mm，下沿距离地面约285mm。
5.托档:用材规格不小于37mm*55mm实木。
6.铺板:铺板条用材厚度不小于14mm,铺板条间距不大于30mm。
7.油漆:采用水性木器漆,经三底两面油漆，水性油漆符合GB/T23999-2009标准。
8.五金件 :配件均使用优质五金配件。
9.成品要求:靠背高度960mm,靠背设计美观大方实用,靠背与床板夹角设计应符合人体工程学,床脚等处直角作钝化处理。
10.床尾板高度450mm。 
	12
	套
	

	教师值班室床头柜
	规格：450*450*500mm；
1、采用≥17mm厚橡胶木全实木齿接板。木材经干燥含水率符合8%~12%标准。
2、加工工艺：采用连接螺杆加强固定，可使用水基胶粘剂，高精度细砂砂光，木材楞角多经过圆弧度处理，自然、圆润；
4、导轨：采用选用符合 QB/T 2454-2013标准导轨，壁厚≥1.2mm；
5、拉手：隐藏式雕刻暗拉手；
6、油漆：采用“三底二面”工艺，水性油漆涂装，水性底、面漆符合GB/T23999-2009标准。
	12
	个
	


注：标“★”技术参数为重要技术参数，不接受负偏离。
三、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
其内容包含但不限于以下内容：
1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
符合国家最新行业标准及采购人要求。
2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
所提供货物质量必须符合国家相关标准及本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该中标供应商负全责。
3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
满足验收标准及采购人要求。
4.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
采购数量、采购项目：详见采购内容；
实施的时间：自签订合同之日起60日历天内完成现场安装验收交付，全部家具制作工序完整规范，工艺无缺失、做工规整达标，板材、辅料等环保指标合格，甲醛含量符合国家相关安全标准；
地点：海安市实验中学（高新区启慧路西侧、高庄路延伸段南侧、泓景路东侧）
5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
交货期（服务时间）：自签订合同之日起60日历天内完成现场安装验收交付，全部家具制作工序完整规范，工艺无缺失、做工规整达标，板材、辅料等环保指标合格，甲醛含量符合国家相关安全标准；
6.采购标的的验收标准：符合国家最新行业标准及采购人要求。
7.采购标的的其他技术、服务等要求：
7.1整套家具质保不少于5年。
在采购产品生产过程中，采购人必要时可以进行驻厂监督。成交供应商交货后，安装前，由成交供应商委托具有相应资质的第三方检测单位（须经采购人同意）对主要采购产品进行检测或抽检，费用含在报价中，结算时不作调整。如不符合采购需求中技术参数要求的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失由成交供应商承担。
中标供应商与校方签订正式合同，且完全满足校方各项要求后，方可组织供货、发货。供货安装完毕后，由学校进行初步验收。学校验收合格后，由中标供应商向采购单位提出书面验收申请，采购单位在收到中标供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据采购合同和供应商响应文件对供应商所供货物进行验收。验收中如有疑问，设备（产品）厂商技术工程师需当场予以解答。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与采购合同不一致，采购单位将向中标供应商签发整改通知书。中标供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，并报相关部门进行处理。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对中标供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由中标供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同，并由相关质量监督部门进行处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。
货物的质量和规格与合同规定不符的，在质量保证期内证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求材料的，采购人有权提请当地质检部门进行检查，并根据当地质检部门检验报告以书面形式向卖方提出索赔。
如部分不能通过验收的，中标供应商承诺需采取一切补救措施，所有费用由中标供应商承担。
验收合格后，采购人出具验收报告，作为支付货款的依据。
四、采购需求中必须满足的实质性要求：
[bookmark: _Toc120614281]①参数要求中的标★参数不得负偏离，须在商务技术文件中针对参数提供技术偏离表，如未提供或出现负偏离的作无效标处理。
②采购与实施过程中如投标供应商存在弄虚作假行为，校方有权追究违约责任及其法律责任。由此造成的一切后果及费用由投标供应商承担。
五、其他要求
1.项目属性：货物类项目。
2.核心产品：公寓床、教师办公桌椅、礼堂椅。
3.主要标的：公寓床、教师办公桌椅、礼堂椅。
4.进口产品投标：本项目不接受进口产品投标。如供应商使用进口产品投标，作无效投标处理。
5.包装要求： 
5.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
5.2快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
6.绿色数据中心
7.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
8.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
9.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
六、付款方式
签订合同15日内，预付合同价的30%，待货物和服务到位验收合格后在30个工作日内一次性付清所有款项。
七、履约保证金：
1.本项目免收履约保证金。
2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；    
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
八、合同条款（详见附件）

























第四章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 
（三）商务技术分：70分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	1
	技术指标响应情况
	24
	根据投标人提供的投标文件中《技术部分正负偏离表》，考察投标人对招标文件的货物参数响应情况，完全响应招标文件要求的得24分；投标人所投产品的技术参数未完全满足招标文件中技术参数要求的，其中加★项（如有）为实质性参数，如存在负偏离则视为未实质性响应；加▲项(如有)，有一项负偏离，扣2分；其他技术指标项出现负偏离，每项扣0.2分，扣完为止。
注：技术参数中，如需提供确定的证明材料的，按技术参数要求提供；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

	2
	企业综合实力
	11
	1、 1.投标供应商或所投产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。
2、 2.投标人或产品制造商持有有效期内《家具中有害物质限量认证证书》，认证单元覆盖本项目实际采购的家具品类，每个对应单元得0.4分，本项最高得2分；
3、 3.投标人或产品制造商持有有效期内家具产品质量安全认证证书，认证单元覆盖本项目实际采购的家具品类，每个对应单元得0.4分，本项最高得2分；
4、 4.投标人或产品制造商具有有效期内中国绿色产品认证证书，认证单元覆盖本项目实际采购的家具品类，每个对应单元得0.4分，本项最高得2分；
5、 5.投标人或产品制造商具有有效期内低VOCs家具产品认证证书，认证单元覆盖本项目实际采购的家具品类，每个对应单元得0.4分，本项最高得2分；
6、 注：家具品类（如金属家具、钢木家具、实木家具、人造板家具、软体家具等覆盖本项目实际采购的家具品类）。
7、 上述1～5项提供证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，未提供或提供不全的不得分。

	3
	成功案例
	2
	2023年1月1日以来（以合同或协议签订时间为准），供应商具有类似家具项目成功案例的，有一个得1分，最高得2分。
注：提供合同（或协议）原件扫描件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。

	4
	项目实施方案
	6
	供应商针对本项目提供实施方案，包括①实施组织机构及管理制度、②实施进度计划及安排、③实施团队；每项得2分，共计6分，每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]注：内容不完整或有缺陷是指：未贴合本家具采购供货安装实际，方案与项目实施需求明显不符；表述不清、逻辑混乱；明显套用其他项目或网络模板；仅有纲要框架无实质性阐述；组织机构、进度排布、团队配置存在常识逻辑错误，内容前后矛盾，存在编造夸大等任意一种情形。

	5
	生产加工方案
	6
	供应商（或投标产品生产厂家）针对本项目提供生产加工方案，包括①原材料采购及保障、②生产车间情况（提供佐证材料）、③生产设备情况（提供佐证材料）；每项得2分，共计6分，每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。
注：内容不完整或有缺陷是指：未贴合本家具采购生产加工实际，方案与项目加工供货需求明显不符；表述不清、逻辑混乱；明显套用其他项目或网络模板；仅有纲要框架无实质性阐述；原材料保障、车间、设备相关内容存在常识逻辑错误，内容前后矛盾，存在编造夸大等任意一种情形。

	6
	配送、安装与调试方案
	6
	供应商针对本项目提供配送、安装与调试方案，包括①配送方案、②产品安装与调试及技术支撑方案、③安全文明安装及环境保护措施；每项得2分，共计6分，每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。
注：内容不完整或有缺陷是指：未贴合本家具采购配送安装现场实际，未兼顾现场运输进场、安装调试、安全环保落地要求；表述不清、逻辑混乱；明显套用其他项目或网络模板；仅有纲要框架无实质性阐述；配送、安装调试、安全环保相关内容存在常识逻辑错误，内容前后矛盾，存在编造夸大等任意一种情形。

	7
	保障措施方案
	4
	供应商针对本项目提供保障措施方案，包括①质量控制的方法、工具及重点、②进度保障措施、③产品验收环节保障措施、④应急保障措施及应急服务响应时间、修复时间；每项得1分，共计4分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。
注：内容不完整或有缺陷是指：未贴合本家具采购项目供货实施实际，质量管控、进度、验收、应急处置与项目需求明显不符；表述不清、逻辑混乱；明显套用通用或网络模板；仅有纲要框架无实质性阐述；质量、进度、验收、应急相关内容存在常识逻辑错误，内容前后矛盾，存在编造夸大等任意一种情形。

	8
	售后服务方案
	6
	供应商针对本项目提供售后服务方案，包括①售后服务内容、②服务保障体系、③售后服务人员的技术水平及现场服务措施、④日常维护保养、⑤备品备件清单及管理、⑥质保期满后的服务内容及收费标准；每项得1分，共计6分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。
注：内容不完整或有缺陷是指：未贴合本家具采购项目售后实际，服务保障、维保、备品备件、期满服务等内容与项目需求明显不符；表述不清、逻辑混乱；明显套用其他项目或网络模板；仅有纲要框架无实质性阐述；售后服务相关内容存在常识逻辑错误，内容前后矛盾，存在编造夸大等任意一种情形。

	9
	质保期
	2
	满足采购文件要求质保期（5年）不得分，每增加一年质保期得1分，最高得2分。
注：提供承诺书原件（格式自拟，加盖公章）扫描件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。

	10
	节能环保
	3
	1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
3、依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。



（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标审查后，评标委员会将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内（一般不少于30分钟），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。
投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
本项目没有二次报价，请投标人如有说明材料请根据上述要求在标书中提供，未提供或未有明确的证明材料，本项目做无效标处理。
（五）政府采购政策功能落实
本项目为专门面向中小微企业采购项目。
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（六）采购本国产品的支持政策
1.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本国产品和小微企业产品的价格评审优惠，相关价格评审扣除优惠，均在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
3.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会（评审小组）应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
5.对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

第五章  投标文件格式
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投  标  文  件



项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：















	


投标文件目录

一、资格审查证明材料
二、商务、技术标
三、价格标
四、其他资料（如有）


















一、资格审查证明材料
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1并提供营业执照）；
2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；
3.法人授权书（格式见附件3）；
4.投标函（格式见附件4）
4.招标公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；
5.其它需要提交的资格审查证明材料。
二、商务、技术标
1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）
2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）
3.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；
4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
5.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。
三、价格标
1.开标一览表（格式见附件7）
2.分项报价明细表（格式见附件8）
3.中小企业声明函（如有）（格式见附件9）
4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）
5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）
6.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）


附件1
投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年月日


附件2
法定代表人身份证明

先生/女士：现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章


























附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：
          被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：
      日期：



















附件4
投标函
致：海安市实验中学
根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日

投标供应商全称(盖公章)：
法定代表人（签字或盖章）：



附件5
商务部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

















附件6
技术部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。















附件7
开  标 一 览  表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	投标货物、服务名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：元（人民币）

	主要货物、服务制造商及产地
	

	核心产品品牌（如有）
	


日期：

填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件8
分项报价明细表（货物类）
投标人（盖章）：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注（是否为主要标的）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为（供应商须填写具体比例）%。


备注：
1.投标人必须详细、准确填写本报价表中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）等内容。
2.本表各分项报价合计应当与“开标一览表”中“投标总报价”（或“投标优惠率”）数额一致。
3.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标公告进行公示。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。







附件9
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。
4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                       企业名称（盖章）：
                   日期：





附件10
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

           供应商全称（盖章）：
              日  期：

附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。






注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。










附件12
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　   年　  月　  日         
说明：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用删除线划除的地方无需填写。（如：（产品名称1））



附件13
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

















附件14
办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
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