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第一章 招标公告
项目概况

2026年排涝设备运行管理服务的潜在供应商在苏采云系统获取招标文件，并于2026年10月15日13点30分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-JXCG-G2026-0034；

2.项目名称：2026年排涝设备运行管理服务；

3.预算金额：人民币肆佰壹拾万元整（￥：4100000.00元）

4.最高限价：人民币肆佰壹拾万元整（￥：4100000.00元）
5.采购需求：开发区各站闸内水泵、配电、闸门、发电机组等设备维修养护、应急抢修、运行管理服务，具体要求详见招标文件。
6.服务期：1年或自合同签订之日起至合同金额用完为止。

7．本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目若符合扶持福利企业、促进残疾人就业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策。（本项目专门面向中小企业采购）
3.本项目的特定资格要求：
3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
3.2本项目拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动活动；

（2）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（3）根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1.获取时间，自公告发布之日5个工作日。
2.获取地点：供应商报名后从苏采云系统中下载。（免费）

3.招标文件售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，供应商须线上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交投标文件截止时间：2026年10月15日13：30（北京时间）；

2.远程开标时间：2026年10月15日13：30（北京时间）；

3.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

4.开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn）。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2．参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3．电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4．远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

5．远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

6．本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。

7．昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

8．投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人名称：江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山经济技术开发区规划建设局）
联系地址：昆山市开发区
联系人：陈庆涛
联系电话：0512-57630350
2、采购代理机构信息

代理机构名称：江苏建协全过程工程咨询有限公司

地址：昆山市长江中路177号新都银座A座703

项目联系人：程丹

联系方式：0512-57793725
第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1、本招标文件仅适用于江苏建协全过程工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2、本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3、本招标文件的解释权属于江苏建协全过程工程咨询有限公司。

2、词语释义

2.1、招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2、投标单位：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3、响应：投标单位根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4、合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5、“甲方（采购组织方）”系指组织、协调本项目招标全过程的单位。

“甲方（使用方）”系指明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6、乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7、伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.9、天：日历天。

2.10、交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11、合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.12、产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、投标单位

1、合格投标单位的范围

详见“第一章投标邀请函”中投标单位要求。

2、投标委托

如投标单位代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

3、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

三、招标文件的说明

1、招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。

2、招标文件的询问

投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理人提出询问，采购代理人将按规定予以答复。
3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间15日前，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标单位提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

3.2、招标人对招标文件的修改，将以网上发布的形式通知，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位有约束力。

3.3、为使投标单位有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标人可酌情推迟截止日期和开标日期，并予以公布。

4、质疑

4.1、投标人认为招标文件存在标明特定生产供应者、含有倾向或者排斥潜在投标人的条款从而导致自身权益受到损害时，应当在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

4.2、质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，交易中心或采购人不予受理。

4.2.1、质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间。

4.2.2、提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）。

4.2.3、认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件。

4.2.4、质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）。

4.2.5、质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

4.2.6、供应商委托代理质疑的，被授权质疑人必须为投标单位正式员工（提供社保证明），应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

4.2.7、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.3、代理公司如对被质疑文件进行必要的澄清或者修改的，将在“中国政府采购网”、“苏州市政府采购网”、“苏州市公共资源交易信息网昆山板块”上以公告方式通知，与质疑事项有关的供应商可通过“中国政府采购网”更正公告栏、“苏州市政府采购网”采购公告栏、“苏州市公共资源交易信息网昆山板块” 更正公告栏自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

4.4、供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理公司将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
4.5、质疑接收信息

接收人：程丹（江苏建协全过程工程咨询有限公司）

接收地址：昆山市长江中路177号新都银座A座703
联系电话：0512-57793725
 4.6、投诉部门

投诉接收部门：昆山市财政局采购管理科

接收地址：昆山市前进中路368号

联系电话：0512-57310854

5、投标

5.1、供应商认为本招标文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，应在七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。招标人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内做出答复，并通知提出质疑的供应商。

5.2、投标人如需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

5.3、招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
5.4、投标答疑会产生的对招标文件内容的修改，由招标人按照规定，以补充通知的方式发布。

5.5、招标人提供的工程量清单供投标人参考，投标人认为招标人提供的工程量清单有错项、漏项、描述不清的，投标人在招标答疑期提出，经招标人确认后由招标人按规定以补充通知方式调整、修改，中标之后不得以招标清单错项、漏项、描述不清等任何理由提出增加费用等要求。

四、投标文件说明

1、投标文件计量单位和使用文字

1.1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标单位不利后果的，招标人概不负责。

2、投标文件的组成和顺序

2.1.基本目录文件（供应商必须提交 “2.1.1-2.1.2”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）

2.1.1封面；（格式见第三章）

2.1.2开标一览表；（格式见第三章）

2.2.资格审查文件：（供应商必须提交 “2.2.1-2.2.3”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）

2.2.1投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.2.1.1投标人具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人身份证证明文件。）

2.2.1.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函或相关证明材料）

2.2.1.3投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函或相关证明材料）

2.2.1.4投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函或相关证明材料）

2.2.1.5投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
2.2.2本项目的特定资格条件： 

2.2.2.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供查询截图。
2.2.3符合政府采购相关扶持政策的证明材料：（2.2.3.1-2.2.3.3至少提供其中之一，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求） 

2.2.3.1中小企业声明函；（如需填报，格式见第三章）

2.2.3.2残疾人福利性单位声明函；（如需填报，格式见第三章）

2.2.3.3监狱企业证明文件；

2.2.3.4《关于符合本国产品标准的声明函》。（如有，格式见第三章）
2.3.符合性审查文件：（供应商必须提交“2.3.1-2.3.8”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）

2.3.1投标声明函；（格式见第三章）

2.3.2投标承诺函；（格式见第三章）

2.3.3投标单位情况表；（格式见第三章）

2.3.4远程参与开标会议诚信承诺书；（格式见第三章）

2.3.5提供有效的法人授权委托书、双方身份证、被授权人近期社保证明（如有授权必须提供，格式见第三章）；

2.3.6偏离表（技术、商务）；（格式见第三章）

2.3.7人员配置表；（如有，格式见第三章）

2.3.8类似业绩一览表。（如有，格式见第三章）
2.4.综合评审文件：

2.4.1评分标准所需的相关证明材料。

2.5.投标文件由“2.1.基本目录文件、2.2.资格审查文件、2.3.符合性审查文件、2.4.综合评审文件”中规定的内容共同组成，其中，必须提交的资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。投标人所提交的投标文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。

2.6.供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况。
3、投标文件编制说明

3.1、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

3.2、投标单位按规定编制投标文件，网络投标文件中需要盖单位公章的地方必须盖投标单位电子签章或上传盖章扫描件，若未按上述要求签署的投标文件评标专家将有权拒绝。

3.3、各投标单位均应提供相关的资料作出相应的对比供专家评判。如果因为评标资料不全或上传的评标资料扫描件模糊而造成的评审扣分由投标单位自行承担后果。

3.4、网络投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前上传系统，如出现技术问题请及时与软件供应商的技术人员联系0512-50355903，咨询时间9:00—17:00（北京时间），未在投标截止时间前上传的后果自负。（网络投标文件是否成功以收到系统自动发回的PDF格式投标回执为准）

4、对本次投标的详细说明的编制

4.1、对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码。
5、投标报价

5.1、除非合同中另有规定，投标单位对《投标报价分析表》（如有）中的全部货物和服务的报价应包括劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5.2、投标单位应按《投标报价分析表》（如有）中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价分析表》（如有）中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

5.3、投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标单位可以有选择地只投其中一个、几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

5.4、一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

5.5、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

5.6、最低报价不能作为中标的保证。

6、投标文件的有效期

6.1、自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标书将被拒绝。

5.2、在特殊情况下，招标人可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标单位其投标将被拒绝。

五、投标文件的递交

1、投标文件

1.1、网络投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前上传系统，（网络投标文件是否成功以收到系统自动发回的PDF格式投标回执为准）。
1.2、纸质投标文件：中标单位在与甲方签合同前根据实际需求份数打印投标文件作为归档备案使用（纸质投标文件必须保证与网络投标文件一致，如因纸质文件与网络投标文件不一致所可能造成的后果与责任全部由中标单位承担）。
2、投标截止时间

2.1、招标人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知投标单位。在这种情况下，招标人和投标单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

2.2、各投标单位必须通过苏州市公共资源交易信息网进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。
六、开标和评标

1、开标
1.1、招标人按规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标人主持，采购人、投标单位代表及政府采购监管部门等各方面代表参加。

1.2、参加开标的投标单位代表应签名报到，以证明其出席开标会议。
1.3、各投标单位应随身携带CA证书进行唱标，否则视为无效投标后果自负。

1.4、在开标仪式上，将公布投标单位的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。
1.5、投标单位法定代表人或授权委托人未准时参加开标会议的视为自动放弃投标，其投标文件将不予评审。

2．评标委员会或评标小组

2.1、评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由招标采购单位依法组建。

2.2、评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

2.2.1、审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

2.2.2、可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

2.2.3、推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

2.2.4、向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.3、评标委员会成员应当履行下列义务：

2.3.1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2.3.2、按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

2.3.3、对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；

2.3.4、参与评标报告的起草；

2.3.5、配合财政部门的投诉处理工作；

2.3.6、配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

3、评标内容的保密

3.1、公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露；

3.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格；

3.3、在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标单位进行联系；

3.4、评标委员会不向落标人解释原因。

4、对投标文件初审

4.1、初审内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

4.2、初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

4.2.1、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；

4.2.2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.2.3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.2.4、投标单位不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

4.3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量（包括品牌）、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等商务条款，否则投标文件将被拒绝。

4.4、招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

4.5、投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

4.5.1、投标文件未按照规定签署和盖章。

4.5.2、未按规定提交资格后审文件。

4.5.3、与招标文件有重大偏离。

4.5.4、投标单位拒绝修正错误。

4.5.5、投标单位的报价是选择性的。

4.5.6、投标单位的报价只投了部分内容。

4.5.7、其他被评委会认定无效的情况。

4.5.8、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

5、联合体投标

5.1、本项目不接受联合体投标

6、投标的澄清

6.1、为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标人有权就投标文件中含混之处向投标单位提出询问或澄清要求。投标单位必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

6.2、有关澄清的答复应采用书面形式，该书面答复应有投标单位全权代表签署确认，并将作为投标内容的一部分。

6.3、投标单位对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质性内容。

7、废标

7.1、在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

7.1.1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

7.1.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.1.3、投标单位的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

7.1.4、因重大变故，采购任务取消的。

7.2、废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标单位。

8、投标文件的评价和比较

8.1、评标委员会将仅对按照有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

8.2、评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较，同时考虑以下因素：

8.2.1、交货状态和交货期。

8.2.2、零配件价格及维修服务措施。

8.2.3、货物设备出厂验收情况。

8.2.4、投标者的资信情况和履约能力。

8.2.5、投标者的供货状况及销售服务措施。

8.2.6、投标者提供的其他优惠条件。

8.2.7、参与政府采购工作的态度及信誉。

8.3、最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

8.4、招标代理公司将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评审过程和结果。
七、授予合同

1、中标单位的确认

1.1、评标委员会根据投标单位资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。

1.2、经评标委员会评审并确定中标单位后，招标人将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署。招标人将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告期限届满之日起七个工作日后向招标人提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署，招标人有权对该质疑不予答复。如在公示期内发现中标候选单位不具备投标或预中标资格，将取消其预中标资格。

1.3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

1.4、评标委员会有权评定中标，同时也有权拒绝任何或所有投标者中标。

2、合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

3、中标通知书

3.1、确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

3.2、中标通知书将成为合同的组成部分。

3.3、投标单位对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

4、合同的签订

4.1、中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

4.2、如中标单位拒绝遵守承诺或拒绝与需方签订经济合同，可以取消该供应商的中标候选资格。

八、其他事项

1、中标服务费

1.1、中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在中标公示后七天内付清。

1.2、中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理公司保留诉讼的权利。

1.3、中标服务费以差额累计法计取（按预算金额100万元以下收取1.5%；100-500万元收取1.1%；500-1000万元收取0.8%；1000-5000万元收取0.5%；5000万元以上收取0.25%，每个项目不满3000元按照3000元收取）。

1.4、中标服务费缴纳信息：

江苏建协全过程工程咨询有限公司昆山分公司        帐号：32250198644800001946
开户行：中国建设银行股份有限公司昆山城中支行
2、监督

2.1、政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。

第三章 投标文件格式
说明：对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标文档结构表格

	名称
	文档
	章节

	投标结构
	（投标方）法定代表人授权委托书
	1.（投标方）法定代表人授权委托书

	
	投标声明函
	2.投标声明函

	
	开标一览表
	3.开标一览表

	
	投标承诺函
	4.投标承诺函

	
	投标单位情况表
	5.投标单位情况表

	
	偏离表（技术、商务）
	6.偏离表（技术、商务）

	
	人员配置表
	7.人员配置表

	
	类似业绩一览表
	8.类似业绩一览表

	
	残疾人福利性单位声明函
	9.残疾人福利性单位声明函

	
	中小企业声明函
	10.中小企业声明函

	
	关于符合本国产品标准的声明函
	11.关于符合本国产品标准的声明函

	
	远程参与开标会议诚信承诺书
	12.远程参与开标会议诚信承诺书

	
	封面
	13.封面


1.（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加江苏建协全过程工程咨询有限公司组织实施的编号JSZC-320583-JXCG-G2026-0034的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

被授权人：（签字）

年          月         日
2.投标声明函

投标声明函

致：___________________________(采购人名称） 

我们收到贵公司JSZC-320583-JXCG-G2026-0034号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件中各款要求并决定参加投标。

1、我单位郑重声明参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

2、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供以上标段项目的所有内容，我们的投标报价包括完成该项工作所需的一切人员费用、设备费用、配件耗材费用、安装调试费用、管理费用、交通食宿费用、运费、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后  60  天。

4、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

5、我们愿意提供招标代理人在招标文件中要求的所有评标资料，如果因为评标资料不全或上传的评标资料扫描件模糊而造成的评审扣分由我们自行承担后果。我们也同意提供可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料，我们承诺该项目投标资料在开标后的全过程中保持有效。

6、如果我们中标，我们承诺在与甲方签合同前根据实际需求打印纸质投标文件作为归档备案使用（纸质投标文件保证与网络投标文件一致，如因纸质文件与网络投标文件不一致所可能造成的后果与责任全部由我单位承担）。
7、如果我们中标，我们愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在规定期限和地点与采购方签订合同，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

8、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。如果我们中标我们愿意在签订采购合同前按项目预算金额支付中标服务费，以差额累计法计取（按预算金额100万元以下收取1.5%；100-500万元收取1.1%；500-1000万元收取0.8%；1000-5000万元收取0.5%；5000万元以上收取0.25%，每个项目不满3000元按照3000元收取）。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

10、所有有关本次投标的函电，请按下列方法联系

地址：

联系电话：

传真：

联系人：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字并盖章）

年            月           日

3.开标一览表

开标一览表（优惠率）
投标人全称（加盖公章）：供应商名称 

项目编号：项目编号 

分包号：

	项目名称
	投标优惠率

	项目名称 
	小写：  （%）


日期：  年  月 日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、投标报价的单位均为%。例如：投标报价六折，则投标优惠率（%）为40%，投标优惠率填40即可。苏采云系统中开标一览表的“投标优惠率”。

4、投标人根据预算综合单价以投标优惠率（下浮费率）进行报价,否则作无效投标处理。成交优惠率在项目服务期内不作调整。

5、结算方式：以固定单价方式，工程量按实结算。根据完成工程量，按成交结算单价进行结算。成交结算单价=预算单价*（1-投标优惠率）。结算金额=成交结算单价*实际工程量。

6、投报优惠率范围：0-100%，必须为固定数值，不接受区间报价，否则为无效标。

7、开标一览表不得修改，否则造成投标文件无法上传，投标人自负。
4.投标承诺函

投标承诺函

致：___________________________(采购人名称）

我单位自愿参加___________________（项目名称）的投标，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

1、在采购文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标；

2、中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3、在投标（响应）文件中提供虚假材料；

4、恶意串通；

5、其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权委托人：（签字并盖章）

年月日

5.投标单位情况表

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	销售收入
	

	实现利润
	
	销售数量
	

	营业面积

（含厂房面积）
	平方米
	其中：
	自有面积平方米

承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日
6.偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人可根据招标内容自行调整

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）                  

日期：年  月  日

7.人员配置表

人员配置表

	序号
	姓名
	身份证号码
	拟在本项目中担任的职务（岗位）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	


注：投标人可根据招标内容自行调整

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年  月 日
8.类似业绩一览表

类似业绩一览表

投标单位名称：_________________________

	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	项目经理
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应提供双方签订的服务合同复印件，且需加盖投标单位印章后方为有效。否则将不作为评标的依据。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年    月     日

9.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

                                                         年月日
10.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

 1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本次招标项目所属其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

中小企业划型标准规定

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　　四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

11. 关于符合本国产品标准的声明函（如有）
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（盖章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写:
12.远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书
致: （采购人名称）、江苏建协全过程工程咨询有限公司
我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

13、 封面
投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

采 购 单 位：
供应商名称 ：（加盖公章）

日      期 ：
第四章 招标书

受江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山经济技术开发区规划建设局）的委托，江苏建协全过程工程咨询有限公司作为采购代理机构，为委托人拟采购的2026年排涝设备运行管理服务进行国内公开招标。

一、招标编号：JSZC-320583-JXCG-G2026-0034号。

二、项目名称：2026年排涝设备运行管理服务。

三、服务时间：1年或自合同签订之日起至合同金额用完为止。
四、服务项目清单：

（1）高低压配电养护部分
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	单价（元）

	一
	外部
	　
	　
	　

	1
	令克
	　
	组
	2630.00 

	2
	令克修复
	　
	式
	445.00 

	3
	令克棒
	10KV
	套
	355.00 

	4
	避雷器
	10KV氯化锌
	组
	2130.00 

	5
	电缆
	YJV3*25+1*16mm2
	米
	92.00 

	6
	电缆
	YJV3*6+2*4mm2
	米
	29.00 

	7
	电缆
	YJV3*16+2*10mm2
	米
	70.00 

	8
	电缆
	YJVR-3*95+1*50mm²
	米
	510.00 

	9
	电缆
	YJV3*50+2*25mm2
	米
	189.00 

	10
	电缆
	YJV3*120+2*70
	米
	624.00 

	11
	电缆
	YJV3*150+2*70
	米
	695.00 

	12
	电缆
	YJVR-4*50
	米
	295.00 

	13
	电缆终端头
	16mm2
	个
	55.00 

	14
	电缆终端头
	25mm2
	个
	124.00 

	15
	电缆终端头
	35mm2
	个
	155.00 

	16
	电缆终端头
	50mm2
	个
	260.00 

	17
	电缆终端头
	95mm2
	个
	346.00 

	18
	电缆终端头
	185mm2
	个
	446.00 

	19
	电缆中间头
	50mm²
	个
	450.00 

	20
	电缆中间头
	16mm²
	个
	360.00 

	21
	电线
	BV-2.5mm2
	米
	3.50 

	22
	电线
	BV-35mm2
	米
	50.00 

	23
	护套线
	BVV2*1.5mm2
	米
	5.00 

	24
	塑料管
	管径16mm
	米
	8.50 

	25
	塑料管
	管径20mm
	米
	15.00 

	26
	塑料管
	管径25mm
	米
	20.00 

	27
	塑料管
	管径40mm
	米
	23.00 

	28
	套管安装
	TGH1-12
	个
	416.00 

	29
	铜接头
	35mm2
	个
	26.00 

	30
	铜接头
	50mm2
	个
	27.00 

	31
	铜接头
	95mm2
	个
	81.50 

	32
	铜接头
	120mm2
	个
	89.00 

	33
	空气开关
	2P-20A
	个
	239.00 

	34
	空气开关
	2P-25A
	个
	298.00 

	35
	空气开关
	2P-60A
	个
	334.00 

	36
	空气开关
	2P-100A
	个
	400.00 

	37
	空气开关
	2P-160A
	个
	755.00 

	38
	应急开关
	NM1LE*33002-250A
	个
	870.00 

	39
	空气开关
	315A
	个
	892.00 

	40
	空气开关
	DZ20Y-400
	个
	1070.00 

	41
	空气开关
	3P-16A
	个
	212.00 

	42
	空气开关
	4P-63A
	个
	368.00 

	43
	空气开关
	3P-63A
	个
	169.00 

	44
	漏电开关
	2P-32A
	个
	313.00 

	45
	漏电开关
	2P-40A
	个
	325.00 

	46
	漏电开关
	2P-60A
	个
	365.00 

	47
	漏电开关
	2P-63A
	个
	372.00 

	48
	漏电开关
	3P-60A
	个
	405.00 

	49
	漏电开关
	4P-32A
	个
	322.00 

	50
	漏电开关
	4P-80A
	个
	760.00 

	51
	漏电开关
	4P-100A
	个
	875.00 

	52
	漏电开关
	4P-160A
	个
	895.00 

	53
	漏电开关
	4P-400A
	个
	3180.00 

	54
	单联开关
	　
	个
	48.00 

	55
	双联开关
	　
	个
	55.00 

	56
	三联开关
	　
	个
	63.00 

	57
	行程开关
	　
	个
	78.00 

	58
	转换开关
	　
	只
	80.00 

	59
	开关
	HH15-400
	台
	861.00 

	60
	三孔插座
	16A
	个
	28.00 

	61
	五孔插座
	　
	只
	38.00 

	62
	防溅插座
	　
	个
	40.00 

	63
	二十孔插座
	　
	个
	62.00 

	64
	动力插头
	15A
	套
	50.00 

	65
	按钮
	XB2BA31C
	个
	175.00 

	66
	按钮盒
	　
	只
	27.50 

	67
	接线盒
	　
	个
	16.50 

	68
	拆、装日光灯管
	LED-20W
	套
	52.00 

	69
	拆、装日光灯管
	LED-40W
	套
	68.00 

	70
	格栅灯拆除
	　
	套
	67.00 

	71
	节能灯
	50W
	只
	48.00 

	72
	保险管
	RT14-2A
	只
	18.00 

	73
	电线固定
	　
	米
	190.00 

	74
	混凝土固定柱
	　
	个
	230.00 

	75
	配电箱
	非标定制
	台
	3018.00 

	76
	配电箱安装
	主材甲供
	台
	479.00 

	77
	配电箱加固
	　
	式
	688.00 

	78
	计量箱换不锈钢门
	　
	扇
	900.00 

	79
	配电柜门
	2mm厚
	扇
	735.00 

	80
	铝合金门
	非标定制
	项
	1560.00 

	81
	控制箱安装
	主材甲供
	台
	958.00 

	82
	控制箱拆除
	　
	台
	167.00 

	83
	不锈钢开关箱
	非标定制
	台
	1538.00 

	84
	不锈钢控制箱
	　
	台
	1670.00 

	85
	不锈钢户外计量箱
	　
	台
	5000.00 

	86
	智能除湿装置
	GX-SJ60
	台
	535.00 

	87
	除湿机
	MS-9156B
	台
	3340.00 

	88
	低压绝缘地毯
	0.8m*5m/卷，厚5mm
	卷
	553.00 

	89
	绝缘手套
	12KV
	副
	50.00 

	90
	绝缘靴
	20KV
	双
	100.00 

	91
	防护安全帽
	　
	只
	88.00 

	92
	挡鼠板
	H=50cm
	块
	267.00 

	93
	锁扣挂锁
	　
	把
	30.00 

	94
	支架
	4#角钢
	付
	21.00 

	95
	塑料线槽
	4cm
	m
	13.50 

	96
	塑料线槽
	6cm
	m
	23.50 

	97
	桥架
	400*150
	米
	190.00 

	98
	桥架
	150*100
	m
	58.00 

	99
	工具柜
	供电局定制
	个
	440.00 

	100
	20cm电缆沟盖板
	4mm铁板
	米
	22.00 

	101
	60cm电缆沟盖板
	6mm铁板
	米
	90.00 

	102
	油漆
	配电柜、高压柜
	平方
	58.00 

	103
	温控器
	KTS-011
	个
	320.00 

	104
	风机
	φ200-380V
	只
	825.00 

	105
	百页风口
	804
	只
	279.00 

	106
	高压绝缘子
	　
	只
	65.00 

	107
	电缆沟开挖回填
	　
	立方米
	162.00 

	108
	破混凝土路面
	　
	m
	150.00 

	109
	空压机安装
	　
	台
	168.00 

	110
	拆、移电缆
	　
	m
	66.00 

	111
	移电柜
	　
	座
	960.00 

	112
	移护栏
	　
	座
	690.00 

	113
	变压器杂草、树枝清理
	　
	工日
	300.00 

	114
	吊装
	　
	项
	588.00 

	115
	清理运输
	　
	车
	600.00 

	116
	挖机费用
	小型
	台班
	1000.00 

	117
	铺设临时钢板路
	　
	台次
	1760.00 

	118
	铜母排色套更换
	　
	项
	120.00 

	119
	铜排拆除
	　
	式
	335.00 

	120
	拆除箱变
	　
	台
	7800.00 

	121
	变压器桩头保护罩
	　
	套
	190.00 

	二
	高低压配电柜
	　
	　
	　

	1
	控制器
	NWK1-G
	台
	1255.00 

	2
	相序继电器
	XJ3-G
	台
	324.00 

	3
	延时继电器
	　
	只
	300.00 

	4
	热继电器JR36-20
	　
	只
	320.00 

	5
	刀开关
	HD13BX-400/31
	套
	615.00 

	6
	双投刀闸
	HS13BX-1000/41
	把
	3530.00 

	7
	负荷开关安装
	ISARC2-12/630-25KA
	台
	10716.00 

	8
	熔断器
	RLO-15A
	个
	115.00 

	9
	熔断器
	16A
	个
	204.00 

	10
	熔断器
	RT14-32A
	个
	45.00 

	11
	熔断器
	RTO-315A
	个
	180.00 

	12
	熔断器
	NT00-40A
	个
	41.00 

	13
	熔断器
	50A
	个
	423.00 

	14
	高压熔断器
	100A
	个
	133.00 

	15
	高压熔断器
	XRNP-1-12/1A
	个
	145.00 

	16
	熔断器
	RTO-600A
	个
	220.00 

	17
	交流接触器
	CJX-250A
	只
	2925.00 

	18
	接触器
	CJX2-910
	只
	310.00 

	19
	接触器
	NXC-12
	只
	210.00 

	20
	接触器
	G20-160
	只
	1000.00 

	21
	接触器
	G20-100
	只
	615.00 

	22
	接触器
	G20-25
	只
	120.00 

	23
	接触器
	80A
	只
	575.00 

	24
	接触器
	400A
	只
	3179.00 

	25
	熔丝
	160A
	只
	272.00 

	26
	断路器
	DW15-630A
	个
	5400.00 

	27
	断路器
	DW15-1600/800
	个
	7785.00 

	28
	微机
	　
	台
	2200.00 

	29
	电池
	12V-24AH
	节
	650.00 

	30
	充电模块
	　
	只
	1420.00 

	31
	监控单元
	　
	只
	1650.00 

	32
	电表
	　
	只
	380.00 

	三
	热动操作柜
	　
	　
	　

	1
	自耦降压变压器
	75KW
	台
	4452.00 

	2
	干式变压器拆除、新装
	200KVA
	台
	32000.00 

	3
	电压表
	　
	只
	88.00 

	4
	电流表
	1500A
	只
	105.00 

	5
	电流表
	150A
	只
	59.00 

	6
	电流表
	200A
	只
	65.00 

	7
	电流表
	300A
	只
	76.50 

	8
	电流表
	600A
	只
	175.00 

	9
	电流表
	800A
	只
	189.00 

	10
	保险丝
	10A
	只
	82.00 

	11
	电子端子排
	　
	块
	654.00 

	12
	接线端子箱
	　
	台
	3018.00 

	13
	电流互感器安装
	10KV   100/5
	台
	1650.00 

	14
	电流互感器安装
	10KV   50/5
	台
	1650.00 

	15
	电压互感器
	　
	台
	1560.00 

	16
	传感器安装
	CGH4-12
	个
	210.00 

	17
	断路器欠压线圈
	DW-15-6000A
	个
	105.00 

	18
	断路器欠压线圈
	DW-15-1000A
	个
	108.00 

	19
	欠压线圈
	　
	只
	430.00 

	20
	电容
	18kvar
	只
	510.00 

	四
	检查及调试
	　
	　
	　

	1
	送配电装置系统调试
	1kV以下
	系统
	1056.00 

	2
	送配电装置系统调试
	10kV以下
	系统
	1158.00 

	3
	照明线检查
	　
	式
	720.00 

	4
	电机检查接线
	　
	台
	856.00 

	5
	负控终端线整理
	　
	式
	442.00 

	6
	负控线管封闭
	　
	式
	630.00 

	7
	通信线路整理
	　
	式
	442.00 

	8
	线路检查
	　
	式
	920.00 

	9
	线路维修
	　
	项
	400.00 

	10
	控制回路维修
	　
	式
	1075.00 

	11
	水泵控制柜、高压柜、低压柜、启闭机操作柜清理检查
	内部清扫、表面清扫、线路检查
	套
	500.00 

	12
	控制柜维修
	　
	台
	960.00 

	13
	水泵控制箱检测
	　
	式
	1048.00 

	14
	高压线检修接头
	　
	项
	1770.00 

	15
	母线系统调试
	1kV以下
	段
	664.00 

	16
	母线系统调试
	10kV以下
	段
	2647.00 

	17
	接地调试
	　
	组
	465.00 

	18
	电容器调试
	1kV以下
	组
	606.00 

	19
	负荷柜清洁保养
	　
	台
	575.00 

	20
	变压器调试
	　
	系统
	3500.00 

	21
	变压器维护保养
	外观检查、线路检查、清扫灰尘
	项
	668.00 

	22
	变压器漏油维修
	　
	项
	2684.00 

	23
	电缆测试
	　
	根次
	277.00 

	24
	控制箱检查
	　
	项
	500.00 

	25
	配电柜门维修
	　
	式
	740.00 

	26
	箱变检测
	　
	式
	1405.00 

	27
	箱变门维修
	　
	式
	656.00 

	28
	限位开关调试
	　
	个
	100.00 

	29
	避雷器调试
	10kV以下
	系统
	765.00 

	30
	接地网调试
	　
	系统
	565.00 

	31
	绝缘套管试验
	　
	只
	172.00 

	32
	支持绝缘子试验
	10kV以下
	1个测试件
	115.00 

	33
	传感器试验
	10kV以下
	个
	155.00 

	34
	电缆泄露测试
	　
	点
	1526.00 

	35
	电缆故障点检测
	　
	式
	2016.00 

	36
	接地极
	L50*5
	根
	198.00 

	37
	接地母线
	40*4
	米
	62.00 

	38
	防火封堵
	　
	处
	78.00 

	39
	高压带电接头
	　
	项
	6000.00 

	40
	高压电缆头维修
	　
	套
	800.00 

	41
	自耦降压变压器桩头修复
	　
	项
	200.00 

	42
	熔断器小车绝缘测试
	　
	项
	250.00 

	43
	熔断器直流电阻测试
	　
	项
	250.00 

	44
	计量互感器绝缘测试
	　
	项
	250.00 

	45
	计量互感器直流电阻测试
	　
	项
	250.00 

	46
	高压柜试验
	　
	系统
	800.00 

	47
	变压器绝缘电阻测试
	　
	项
	200.00 

	48
	变压器耐压试验
	　
	项
	800.00 

	49
	高压柜变压器绝缘测试
	　
	项
	231.00 

	50
	断路器试验
	　
	系统
	1100.00 

	51
	微机调试
	　
	系统
	800.00 

	52
	箱变防潮
	　
	台
	2500.00 

	53
	变压器干燥
	　
	项
	1500.00 

	54
	配电柜抽屉整改400-630A
	　
	项
	3600.00 

	55
	直流系统试验
	　
	系统
	800.00 

	56
	电缆头拆、装
	　
	套
	253.00 

	57
	电缆头耐压测试
	　
	点
	3100.00 

	58
	配电箱基础维修
	　
	式
	300.00 

	59
	绝缘安全工具试验
	绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫
	套
	900.00 


（2）水泵、闸门养护部分
	序号
	项目名称
	型号规格
	单位
	单价（元）
	备 注

	
	
	
	
	
	

	一
	闸门维修项目
	　
	　
	　
	　

	1
	不锈钢钢丝绳
	11#
	套
	4980.00 
	含安装，不含潜水

	2
	不锈钢钢丝绳
	13#
	套
	5540.00 
	

	3
	不锈钢钢丝绳
	15#
	套
	6450.00 
	

	4
	不锈钢钢丝绳
	18#
	套
	7640.00 
	

	5
	定滑轮
	　
	只
	3780.00 
	　

	6
	防洪闸小滚轮
	　
	只
	640.00 
	　

	7
	搁门器维修
	　
	套
	1650.00 
	　

	8
	搁门器配重铁
	　
	块
	260.00 
	　

	9
	花兰螺丝及卸扣
	　
	套
	350.00 
	　

	10
	闸门15A保险丝
	　
	个
	40.00 
	　

	11
	塑料外壳断路器（160A）
	　
	套
	570.00 
	　

	12
	塑料外壳断路器（200A）
	　
	套
	780.00 
	　

	13
	塑料外壳断路器（350A）
	　
	套
	1360.00 
	　

	14
	电箱保险丝
	　
	项
	90.00 
	　

	15
	电磁阀
	　
	套
	645.00 
	　

	16
	闸门压力阀0型圈
	　
	套
	230.00 
	　

	17
	小浮球
	
	只
	80.00 
	　

	18
	定制不锈钢电箱（含箱内线路设备）闸门按钮开关
	　
	套
	3820.00 
	　

	19
	启闭机防护罩制作安装
	含材料人工
	只
	4890.00 
	　

	20
	闸门行程开关
	　
	个
	85.00 
	　

	21
	操作箱按钮
	　
	个
	37.00 
	　

	22
	接线桩
	　
	套
	36.00 
	　

	23
	闸门行程开关维修调试
	　
	项
	600.00 
	　

	24
	闸门启闭机电机烧掉返厂绕线圈
	（5.5KW、7.5KW、11KW/22KW）
	KW
	130.00 
	　

	25
	5吨电动葫芦
	　
	套
	6985.00 
	　

	26
	3.7KW电机
	　
	套
	2450.00 
	　

	27
	卷扬机刹车总成
	　
	套
	2200.00 
	　

	28
	操作柜线路抢修
	　
	项
	1000.00 
	　

	29
	启闭机刹车调试
	　
	项
	280.00 
	　

	30
	钢丝绳调整、启闭机检修调试运行
	　
	项
	800.00 
	　

	二
	水泵、泵房维修辅材项目
	　
	　
	　
	　

	1
	水泵油管及加油补充
	　
	套
	150.00 
	　

	2
	水泵漏油处理
	　
	项
	280.00 
	　

	3
	水泵同心度、水平调整
	　
	项
	800.00 
	　

	4
	泵池抽水
	　
	项
	1500.00 
	　

	5
	自吸泵
	　
	台
	1230.00 
	　

	6
	拍门
	　
	套
	1538.00 
	　

	7
	特种小电机返厂绕线圈
	5KW以下
	台
	648.00 
	　

	8
	操作柜喷漆
	含人工、除锈
	平方米
	58.00 
	5平方及以上起算

	9
	水泵、闸门油漆
	含人工、除锈
	平方米
	190.00 
	　

	10
	木板材料（5cm厚）
	
	平方米
	235.00 
	　

	11
	镀锌网片（8*45）
	
	平方米
	153.00 
	　

	12
	拦污栅塑料网
	
	平方米
	13.00 
	　

	13
	木枋
	
	米
	15.00 
	　

	14
	10号钢筋
	
	米
	63.00 
	　

	15
	0.5铁板
	
	平方米
	260.00 
	　

	16
	304不锈钢板
	1mm厚
	平方米
	250.00 
	　

	17
	不锈钢50管
	3mm厚
	米
	148.00 
	　

	18
	6#槽钢
	　
	米
	49.00 
	　

	19
	8#槽钢
	　
	米
	58.00 
	　

	20
	10#槽钢
	　
	米
	72.00 
	　

	21
	12#槽钢
	　
	米
	86.00 
	　

	22
	扁铁
	5mm厚50mm宽　
	米
	20.00 
	　

	23
	镀锌花纹板（厚）
	5mm厚
	平方米
	425.00 
	　

	24
	30*30镀锌方管
	2mm厚
	米
	86.00 
	　

	25
	40*60镀锌方管
	3mm厚
	米 
	145.00 
	　

	26
	80*80镀锌方管
	3mm厚
	米
	236.00 
	　

	27
	100*100镀锌方管
	3mm厚
	米
	296.00 
	　

	28
	500镀锌管
	8mm厚
	米
	98.00 
	　

	29
	止水橡皮
	DN250/DN300/DN350,厚=3mm
	张
	85.00 
	　

	30
	砖头
	
	块
	1.50 
	　

	31
	黄沙
	
	吨
	220.00 
	　

	32
	水泥
	
	包
	55.00 
	　

	33
	石子
	
	包
	38.00 
	　

	34
	铁钉
	
	包
	10.00 
	　

	35
	铁丝
	
	斤
	8.00 
	　

	36
	材料、设备等运输费
	（小车）
	趟
	250.00 
	　

	37
	大设备、拦污栅等运输费
	（卡车）
	趟
	600.00 
	　

	三
	轴流泵维修项目
	350ZLB-125
	台
	　
	　

	1
	电机加油保养
	　
	项
	360.00 
	　

	2
	水泵轴承加油
	　
	项
	360.00 
	　

	3
	梅花垫
	　
	只
	80.00 
	　

	4
	泵接管螺丝
	　
	套
	15.00 
	　

	5
	上、下橡胶轴承
	　
	套
	950.00 
	　

	6
	泵轴镶钢套（一长两短）
	　
	套
	2730.00 
	　

	7
	水泵轴承
	　
	套
	650.00 
	　

	8
	一体叶轮、叶片
	　
	套
	1380.00 
	　

	9
	堵坝抽水
	　
	项
	3000.00 
	　

	10
	水泵拆装维修
	　
	台套
	2800.00 
	　

	四
	轴流泵维修项目
	500ZLB-125
	台
	　
	　

	1
	电机加油保养
	　
	项
	450.00 
	　

	2
	水泵轴承加油
	　
	项
	450.00 
	　

	3
	更换电机轴承
	　
	套
	2330.00 
	　

	4
	橡胶轴承
	　
	只
	1120.00 
	　

	5
	泵轴镶钢套
	　
	支
	2960.00 
	　

	6
	换竖销
	　
	只
	45.00 
	　

	7
	承重螺丝
	　
	根
	165.00 
	　

	8
	轧兰螺丝
	　
	只
	15.00 
	　

	9
	对开关螺丝
	　
	套
	15.00 
	　

	10
	泵接管螺丝
	　
	套
	15.00 
	　

	11
	接板定位螺丝
	　
	套
	15.00 
	　

	12
	橡胶轴承不锈钢螺丝
	　
	套
	18.00 
	　

	13
	喇叭口螺丝
	　
	套
	20.00 
	　

	14
	叶片内六角螺丝
	　
	套
	18.00 
	　

	15
	叶片
	　
	片
	1095.00 
	　

	16
	水泵轴承
	　
	套
	1450.00 
	　

	17
	轴承座
	　
	只
	1658.00 
	　

	18
	联轴器
	　
	只
	1920.00 
	　

	19
	水泵拆装维修
	　
	台套
	4000.00 
	　

	五
	轴流泵维修项目
	700ZLB-125
	台
	　
	　

	1
	更换电机轴承
	　
	套
	3945.00 
	　

	2
	橡胶轴承
	　
	只
	960.00 
	　

	3
	泵轴镶钢套
	　
	支
	3430.00 
	　

	4
	换竖销
	　
	只
	50.00 
	　

	5
	承重螺丝
	　
	根
	200.00 
	　

	6
	轧兰螺丝
	　
	只
	16.00 
	　

	7
	对开关螺丝
	　
	套
	16.00 
	　

	8
	泵接管螺丝
	　
	套
	16.00 
	　

	9
	接板定位螺丝
	　
	套
	16.00 
	　

	10
	橡胶轴承不锈钢螺丝
	　
	套
	18.00 
	　

	11
	喇叭口螺丝
	　
	套
	22.00 
	　

	12
	叶片内六角螺丝
	　
	套
	18.00 
	　

	13
	叶片
	　
	片
	1280.00 
	　

	14
	水泵轴承
	　
	套
	3034.00 
	　

	15
	水泵拆装维修
	　
	台套
	5600.00 
	　

	六
	轴流泵维修项目
	800ZLB-125
	台
	　
	　

	1
	更换电机轴承
	　
	套
	4360.00 
	　

	2
	橡胶轴承
	　
	只
	1430.00 
	　

	3
	泵轴镶钢套
	　
	支
	4645.00 
	　

	4
	换竖销
	　
	只
	58.00 
	　

	5
	承重螺丝
	　
	根
	230.00 
	　

	6
	轧兰螺丝
	　
	只
	18.00 
	　

	7
	对开关螺丝
	　
	套
	18.00 
	　

	8
	泵接管螺丝
	　
	套
	20.00 
	　

	9
	接板定位螺丝
	　
	套
	18.00 
	　

	10
	橡胶轴承不锈钢螺丝
	　
	套
	25.00 
	　

	11
	喇叭口螺丝
	　
	套
	28.00 
	　

	12
	叶片内六角螺丝
	　
	套
	25.00 
	　

	13
	叶片
	　
	片
	1410.00 
	　

	14
	水泵轴承
	　
	套
	3620.00 
	　

	15
	水泵拆装维修
	　
	台套
	6500.00 
	　

	七
	轴流泵维修项目
	1000ZLB-125
	台
	　
	　

	1
	更换电机轴承
	　
	套
	5240.00 
	　

	2
	橡胶轴承
	　
	只
	1600.00 
	　

	3
	泵轴镶钢套
	　
	支
	5140.00 
	　

	4
	换竖销
	　
	只
	60.00 
	　

	5
	承重螺丝
	　
	根
	250.00 
	　

	6
	轧兰螺丝
	　
	只
	20.00 
	　

	7
	对开关螺丝
	　
	套
	20.00 
	　

	8
	泵接管螺丝
	　
	套
	20.00 
	　

	9
	接板定位螺丝
	　
	套
	20.00 
	　

	10
	橡胶轴承不锈钢螺丝
	　
	套
	25.00 
	　

	11
	喇叭口螺丝
	　
	套
	30.00 
	　

	12
	叶片内六角螺丝
	　
	套
	25.00 
	　

	13
	叶片
	　
	片
	1540.00 
	　

	14
	水泵轴承(瓦房店）
	　
	套
	5980.00 
	　

	15
	水泵拆装维修
	　
	台套
	8000.00 
	　

	八
	潜水泵维修项目
	600QZ
	台
	　
	　

	1
	水泵景观盖板拆卸、安装恢复
	　
	项
	2600.00 
	　

	2
	上机封
	　
	套
	2245.00 
	　

	3
	下机封
	　
	套
	2360.00 
	　

	4
	轴承
	　
	套
	2810.00 
	　

	5
	O型圈
	　
	套
	750.00 
	　

	6
	电机浸漆烘干
	　
	项
	1730.00 
	　

	7
	机油
	　
	项
	840.00 
	　

	8
	水泵浸水保护
	　
	只
	970.00 
	　

	9
	油漆
	　
	项
	580.00 
	　

	10
	浮球
	
	只
	560.00 
	　

	11
	检测费
	　
	台.套
	1400.00 
	　

	12
	水泵来回运费
	　
	项
	1800.00 
	　

	13
	叉车起吊费
	　
	项
	1200.00 
	　

	14
	水泵拆装维修
	　
	项
	5000.00 
	　

	九
	潜水泵维修项目
	700QZ
	台
	　
	　

	1
	上机封
	　
	套
	2450.00 
	　

	2
	下机封
	　
	套
	2680.00 
	　

	3
	电缆线
	　
	米
	138.00 
	　

	4
	信号线
	　
	米
	24.00 
	　

	5
	O型圈
	　
	套
	850.00 
	　

	6
	电机浸漆烘干
	　
	项
	1870.00 
	　

	7
	机油
	　
	项
	880.00 
	　

	8
	水泵浸水保护
	　
	只
	1150.00 
	　

	9
	油漆
	　
	项
	650.00 
	　

	10
	浮球
	　
	只
	600.00 
	　

	11
	油水探头
	　
	只
	380.00 
	　

	12
	检测费
	　
	台.套
	1500.00 
	　

	13
	潜水泵起吊装车
	　
	次
	2000.00 
	　

	14
	水泵来回运费
	　
	项
	1800.00 
	　

	15
	水泵拆装维修
	　
	项
	5700.00 
	　

	十
	潜水泵维修项目
	800QZ
	台
	　
	　

	1
	上机封
	　
	套
	2650.00 
	　

	2
	下机封
	　
	套
	2820.00 
	　

	3
	轴承
	　
	套
	3380.00 
	　

	4
	O型圈
	　
	套
	900.00 
	　

	5
	电机浸漆烘干
	　
	项
	2010.00 
	　

	6
	机油
	　
	项
	980.00 
	　

	7
	水泵浸水保护
	　
	只
	1300.00 
	　

	8
	油漆
	　
	项
	750.00 
	　

	9
	浮球
	　
	只
	660.00 
	　

	10
	检测费
	　
	台.套
	1650.00 
	　

	11
	潜水泵起吊装车
	　
	次
	2500.00 
	　

	12
	水泵来回运费
	　
	项
	2400.00 
	　

	13
	水泵拆装维修
	　
	项
	6500.00 
	　

	十一
	潜水泵维修项目
	900QZ
	台
	　
	　

	1
	上机封
	　
	套
	2980.00 
	　

	2
	下机封
	　
	套
	3220.00 
	　

	3
	轴承
	　
	套
	3730.00 
	　

	4
	O型圈
	　
	套
	980.00 
	　

	5
	电机浸漆烘干
	　
	项
	2285.00 
	　

	6
	机油
	　
	项
	1200.00 
	　

	7
	水泵浸水保护
	　
	只
	1500.00 
	　

	8
	油漆
	　
	项
	860.00 
	　

	9
	浮球
	　
	只
	720.00 
	　

	10
	检测费
	　
	台.套
	1800.00 
	　

	11
	潜水泵起吊装车
	　
	次
	2500.00 
	　

	12
	水泵来回运费
	　
	项
	2400.00 
	　

	13
	水泵拆装维修
	　
	项
	7300.00 
	　

	十二
	拦污栅制作安装项目
	镀锌处理
	吨
	　
	　

	1
	拦污栅制作
	10#热镀锌槽钢/50*5热镀锌扁铁/100*100*3热镀锌方管（含焊接安装及拆旧处理）
	吨
	15980.00 
	含安装费

	十三
	潜水抢修
	　
	次
	　
	　

	1
	潜水清除水泵缠绕及泵室杂物
	　
	次
	2500.00 
	　

	十四
	40吋水泵电机保养（台/套）
	　
	　
	　
	　

	1
	包含电机绕阻检测，电机接线桩头检查，联轴器连接竖销检查，电机、水泵轴承声音辨别检测，泵外观检查、开动运行泵检测，电动机注加新黄油，水泵轴承箱机油消耗添加，电机、水泵外周围清扫整洁
	　
	台套
	980.00 
	　

	2
	电动葫芦加油保养、布袋包扎
	　
	台套
	320.00 
	　

	十五
	40吋以下水泵电机保养（台/套）
	　
	　
	　
	　

	1
	包含电机绕阻检测，电机接线桩头检查，联轴器连接竖销检查，电机、水泵轴承声音辨别检测，泵外观检查、开动运行泵检测，电动机注加新黄油，水泵轴承箱机油消耗添加，电机、水泵外周围清扫整洁
	　
	台套
	920.00 
	　

	2
	电动葫芦加油保养、布袋包扎
	　
	台套
	320.00 
	　

	十六
	钢闸门保养（座/套）
	　
	　
	　
	　

	1
	包含启闭机电动机检测加油，刹车检测、调节张紧度，齿轮除污、齿轮箱加油
	　
	座套
	900.00 
	　

	2
	钢丝绳除污检查、涂油层，钢丝绳滚筒运行检查，搁门器调试加油
	　
	座套
	460.00 
	　

	十七
	马达电机维修项目
	　
	　
	　
	　

	1
	水泵马达F级绕组更换三相
	132kw-12p高温绕组
	项
	21580.00 
	　

	2
	马达现场拆卸，修复后再安装调试
	　
	组
	2400.00 
	　

	3
	马达现场搬运，专业气吊或者叉车施工作业
	　
	组
	2000.00 
	　

	4
	马达修理来，回货车运费
	　
	组
	500.00 
	　

	十八
	操作柜更换
	　
	　
	　
	　

	1
	操作柜更换
	132KW
	台
	15520.00 
	　

	2
	操作柜更换
	65KW
	台
	11840.00 
	　

	3
	操作柜更换
	130KW
	台
	14850.00 
	　

	十九
	软启动器
	　
	　
	　
	　

	1 
	软启动器
	75KW
	套
	4800.00 
	　

	2 
	软启动器
	90KW
	套
	5600.00 
	　

	3 
	软启动器
	132KW
	套
	6200.00 
	　

	4 
	软启动器
	160KW
	套
	6800.00 
	　


（3）液压闸门养护部分
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	单价（元）
	备注

	一
	微山湖路闸
	1*1600KN
	　
	　
	单孔

	1
	液压油过滤
	　
	项
	1650.00 
	　

	2
	过滤器清洗
	　
	项
	410.00 
	　

	3
	液压阀养护
	　
	项
	520.00 
	　

	4
	压力校准
	13.6MPa
	项
	630.00 
	　

	5
	液压管、接头、螺栓紧固
	　
	项
	340.00 
	　

	6
	压力表检修
	　
	项
	410.00 
	　

	7
	油泵检修
	2KW
	项
	2400.00 
	　

	8
	电机对地电阻检测
	22KW
	项
	440.00 
	　

	9
	启闭机机身出新
	除锈、油漆出新
	项
	1652.00 
	　

	10
	液压活塞缸防尘套检修
	　
	项
	280.00 
	　

	11
	液压泵站出新
	除锈、油漆出新
	项
	1700.00 
	　

	12
	操作柜外观保养
	　
	项
	700.00 
	　

	13
	电机外壳出新
	除锈、油漆出新
	项
	340.00 
	　

	14
	自吸泵检修
	2KW
	项
	400.00 
	　

	15
	自吸泵出水管出新
	除锈、油漆出新
	项
	320.00 
	　

	16
	自吸泵电机对地阻值检测
	　
	项
	300.00 
	　

	17
	自吸泵电机外壳出新
	除锈、油漆出新
	项
	400.00 
	　

	18
	限位控制器更换
	　
	项
	150.00 
	　

	二
	西牛湾泾站闸
	2*400KN
	　
	　
	2孔

	1
	承力座清洗保养
	　
	项
	1500.00 
	　

	2
	润滑油加注
	46＃
	项
	960.00 
	　

	3
	电机对地电阻检测
	2*11KW
	项
	480.00 
	　

	4
	螺杆外立面油漆
	除锈、油漆出新
	项
	400.00 
	　

	5
	机架、电机、承力座油漆
	除锈、油漆出新
	项
	1650.00 
	　

	6
	限位检查
	DFS-F-400mm-R
	项
	360.00 
	　

	7
	机房内卫生清洁（含机身）
	　
	项
	1000.00 
	　

	三
	祝家厍站闸
	1*400KN
	　
	　
	单孔

	1
	液压油过滤
	　
	项
	1150.00 
	　

	2
	过滤器清洗
	　
	项
	410.00 
	　

	3
	液压阀养护
	　
	项
	520.00 
	　

	4
	压力校准
	4MPa
	项
	630.00 
	　

	5
	液压管、接头、螺栓紧固
	　
	项
	340.00 
	　

	6
	压力表检修
	　
	项
	420.00 
	　

	7
	限位校准
	　
	项
	550.00 
	　

	8
	油泵检修
	1.5KW
	项
	2350.00 
	　

	9
	电机对地电阻检测
	5kw
	项
	410.00 
	　

	10
	启闭机机身出新
	除锈、油漆出新
	项
	2000.00 
	　

	11
	液压活塞缸防尘套检修
	　
	项
	300.00 
	　

	四
	西邵泾站闸
	1*800KN
	　
	　
	2孔

	1
	液压油过滤
	　
	项
	1650.00 
	　

	2
	过滤器清洗
	　
	项
	410.00 
	　

	3
	液压阀养护
	　
	项
	520.00 
	　

	4
	压力校准
	5MPa
	项
	630.00 
	　

	5
	液压管、接头、螺栓紧固
	　
	项
	340.00 
	　

	6
	压力表检修
	　
	项
	420.00 
	　

	7
	限位校准
	　
	项
	550.00 
	　

	8
	油泵检修
	　
	项
	2550.00 
	　

	9
	电机对地电阻检测
	7.5KW
	项
	410.00 
	　

	10
	启闭机机身出新
	除锈、油漆出新
	项
	2000.00 
	　

	11
	液压活塞缸防尘套检修
	　
	项
	300.00 
	　

	五
	儿童公园防洪闸
	QPQ-50KN
	　
	　
	单孔

	1
	轨道工字钢除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	410.00 
	　

	2
	轨道预埋件除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	395.00 
	　

	3
	启闭机油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	465.00 
	　

	4
	啮合齿轮除锈加黄油
	　
	项
	180.00 
	　

	5
	减速箱检查加润滑油
	46＃
	项
	575.00 
	　

	6
	钢丝绳清理加黄油
	　
	项
	265.00 
	　

	7
	吊座及滚轮除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	255.00 
	　

	8
	电机绝缘检查
	5.5KW
	项
	420.00 
	　

	9
	控制箱检查
	　
	项
	395.00 
	　

	10
	限位检查
	　
	项
	310.00 
	　

	11
	辅材
	　
	项
	450.00 
	　

	六
	白墅浦东站闸
	2*800KN
	　
	　
	2孔

	1
	螺杆清洗保养
	　
	项
	2150.00 
	　

	2
	螺母清洗保养
	　
	项
	350.00 
	　

	3
	承力座清洗保养
	　
	项
	1650.00 
	　

	4
	润滑油加注
	46＃
	项
	960.00 
	　

	5
	螺杆外力面油漆
	除锈、油漆出新
	项
	220.00 
	　

	6
	机架、电机、承力座油漆
	除锈、油漆出新
	项
	1650.00 
	　

	7
	限位检查
	　
	项
	370.00 
	　

	8
	机房内卫生清洁
	　
	项
	1000.00 
	含机身

	七
	盛家庄防洪闸
	1*400KN
	　
	　
	单孔

	1
	液压油过滤
	　
	项
	1150.00 
	　

	2
	过滤器清洗
	　
	项
	410.00 
	　

	3
	液压阀养护
	　
	项
	520.00 
	　

	4
	压力校准
	4MPa
	项
	630.00 
	　

	5
	液压管、接头、螺栓紧固
	　
	项
	340.00 
	　

	6
	压力表检修
	　
	项
	420.00 
	　

	7
	限位校准
	　
	项
	550.00 
	　

	8
	油泵检修
	1.5KW
	项
	2350.00 
	　

	9
	电机更换
	5kw
	项
	3800.00 
	　

	10
	启闭机机身出新
	除锈、油漆出新
	项
	2000.00 
	　

	11
	液压活塞缸防尘套检修
	　
	项
	300.00 
	　

	八
	景王浜防洪闸
	自行式
	　
	　
	2孔

	1
	轨道工字钢除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	1120.00 
	　

	2
	轨道预埋件除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	950.00 
	　

	3
	启闭机油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	723.00 
	　

	4
	减速箱检查加润滑油
	46＃
	项
	515.00 
	　

	5
	吊座及滚轮除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	535.00 
	　

	6
	电机绝缘检查
	2*1.5KW
	项
	421.00 
	　

	7
	控制箱检查
	　
	项
	500.00 
	　

	8
	限位检查
	　
	项
	370.00 
	　

	9
	辅材
	　
	项
	450.00 
	　

	九
	香花桥南防洪闸
	自行式
	　
	　
	2孔

	1
	轨道工字钢除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	1120.00 
	　

	2
	轨道预埋件除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	950.00 
	　

	3
	启闭机油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	723.00 
	　

	4
	减速箱检查加润滑油
	46＃
	项
	515.00 
	　

	5
	吊座及滚轮除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	535.00 
	　

	6
	电机绝缘检查
	2*1.5KW
	项
	421.00 
	　

	7
	控制箱检查
	　
	项
	500.00 
	　

	8
	限位检查
	　
	项
	370.00 
	　

	9
	辅材
	　
	项
	450.00 
	　

	十
	北庄东防洪闸
	自行式
	　
	　
	单孔

	1
	轨道工字钢除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	1020.00 
	　

	2
	轨道预埋件除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	930.00 
	　

	3
	启闭机油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	723.00 
	　

	4
	减速箱检查加润滑油
	46＃
	项
	515.00 
	　

	5
	吊座及滚轮除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	535.00 
	　

	6
	电机绝缘检查
	2*1.5KW
	项
	421.00 
	　

	7
	控制箱检查
	　
	项
	500.00 
	　

	8
	限位检查
	　
	项
	370.00 
	　

	9
	辅材
	　
	项
	450.00 
	　

	十一
	岳田泾防洪闸
	自行式
	　
	　
	单孔

	1
	轨道工字钢除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	1020.00 
	　

	2
	轨道预埋件除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	930.00 
	　

	3
	启闭机油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	723.00 
	　

	4
	减速箱检查加润滑油
	46＃
	项
	515.00 
	　

	5
	吊座及滚轮除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	535.00 
	　

	6
	电机绝缘检查
	2*1.5KW
	项
	421.00 
	　

	7
	控制箱检查
	　
	项
	500.00 
	　

	8
	限位检查
	　
	项
	370.00 
	　

	9
	辅材
	　
	项
	450.00 
	　

	十二
	熊庄防洪闸
	DZW-120
	　
	　
	单孔

	1
	轨道工字钢除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	460.00 
	　

	2
	轨道预埋件除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	420.00 
	　

	3
	启闭机油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	470.00 
	　

	4
	启闭机吊座除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	22.00 
	　

	5
	丝杆除锈加黄油
	除锈、油漆出新
	项
	610.00 
	　

	6
	吊座及滚轮除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	270.00 
	　

	7
	定位滚轮除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	270.00 
	　

	8
	电机绝缘检查
	1.5KW
	项
	440.00 
	　

	9
	控制箱检查
	　
	项
	410.00 
	　

	10
	限位检查
	　
	项
	350.00 
	　

	11
	辅材
	　
	项
	800.00 
	　

	十三
	东门塘西防洪闸
	QPQ-50KN
	　
	　
	单孔

	1
	轨道工字钢除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	410.00 
	　

	2
	轨道预埋件除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	395.00 
	　

	3
	启闭机油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	465.00 
	　

	4
	啮合齿轮除锈加黄油
	　
	项
	180.00 
	　

	5
	减速箱检查加润滑油
	46＃
	项
	575.00 
	　

	6
	钢丝绳清理加黄油
	　
	项
	265.00 
	　

	7
	吊座及滚轮除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	255.00 
	　

	8
	电机绝缘检查
	5.5KW
	项
	420.00 
	　

	9
	控制箱检查
	　
	项
	395.00 
	　

	10
	限位检查
	　
	项
	310.00 
	　

	11
	辅材
	　
	项
	450.00 
	　

	十四
	鸭脚浜站闸
	自行式
	　
	　
	单孔

	1
	轨道工字钢除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	1020.00 
	　

	2
	轨道预埋件除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	930.00 
	　

	3
	启闭机油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	723.00 
	　

	4
	减速箱检查加润滑油
	46＃
	项
	515.00 
	　

	5
	吊座及滚轮除锈油漆出新
	除锈、油漆出新
	项
	535.00 
	　

	6
	电机绝缘检查
	2*1.5KW
	项
	421.00 
	　

	7
	控制箱检查
	　
	项
	500.00 
	　

	8
	限位检查
	　
	项
	370.00 
	　

	9
	辅材
	　
	项
	450.00 
	　

	十五
	栈泾西站闸
	1*800KN
	　
	　
	单孔

	1
	液压油过滤
	　
	项
	1650.00 
	　

	2
	过滤器清洗
	　
	项
	410.00 
	　

	3
	液压阀养护
	　
	项
	520.00 
	　

	4
	压力校准
	5MPa
	项
	630.00 
	　

	5
	液压管、接头、螺栓紧固
	　
	项
	340.00 
	　

	6
	压力表检修
	　
	项
	420.00 
	　

	7
	限位校准
	　
	项
	550.00 
	　

	8
	油泵检修
	　
	项
	2550.00 
	　

	9
	电机对地电阻检测
	7.5KW
	项
	410.00 
	　

	10
	启闭机机身出新
	除锈、油漆出新
	项
	2000.00 
	　

	11
	液压活塞缸防尘套检修
	　
	项
	300.00 
	　

	十六
	泗河浜防洪闸
	1*800KN
	　
	　
	单孔

	1
	液压油过滤
	　
	项
	1650.00 
	　

	2
	过滤器清洗
	　
	项
	410.00 
	　

	3
	液压阀养护
	　
	项
	520.00 
	　

	4
	压力校准
	5MPa
	项
	630.00 
	　

	5
	液压管、接头、螺栓紧固
	　
	项
	340.00 
	　

	6
	压力表检修
	　
	项
	420.00 
	　

	7
	限位校准
	　
	项
	550.00 
	　

	8
	油泵检修
	　
	项
	2550.00 
	　

	9
	电机对地电阻检测
	7.5KW
	项
	410.00 
	　

	10
	启闭机机身出新
	除锈、油漆出新
	项
	2000.00 
	　

	11
	液压活塞缸防尘套检修
	　
	项
	300.00 
	　

	十七
	邵泾防洪闸
	2*400KN
	　
	　
	2孔

	1
	润滑油加注
	46＃
	项
	960.00 
	　

	2
	电机对地电阻检测
	2*11KW
	项
	480.00 
	　

	3
	螺杆外立面油漆
	除锈、油漆出新
	项
	400.00 
	　

	4
	机架、电机、承力座油漆
	除锈、油漆出新
	项
	1650.00 
	　

	5
	开度校准
	　
	项
	360.00 
	　


（4）应急发电机组养护部分
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	单价
（元）

	一
	600KVA-630KVA柴油发电机组
	3台
	　
	　

	1
	白墅浦西站、桃花江东站闸、龙腾河站闸
	机油
	L
	35.00 

	2
	
	冷冻液
	L
	15.00 

	3
	
	机油滤
	个
	330.00 

	4
	
	柴油滤
	个
	170.00 

	5
	
	空滤器
	个
	650.00 

	6
	
	油水分离器
	个
	380.00 

	7
	
	维护费
	套
	1500.00 

	二
	550KVA柴油发电机组
	20台
	　
	　

	1
	光辉东站、三垛桥站、新生站、里黄河站、车站河站、东横塘站、西横塘站、桃花江西站、金鸡河站、兵东中心河北站、环娄站、景王浜站闸、孔巷站闸、五家村站闸、兵东中心河南站闸、大通桥站闸、西里泾站闸、三巷河站闸、双林站闸、新城站闸
	机油
	L
	35.00 

	2
	
	冷冻液
	L
	15.00 

	3
	
	机油滤
	个
	300.00 

	4
	
	柴油滤
	个
	150.00 

	5
	
	空滤器
	个
	600.00 

	6
	
	油水分离器
	个
	350.00 

	7
	
	维护费
	套
	1500.00 

	三
	345KVA-400KVA柴油发电机组
	2台
	　
	　

	1
	迅塘东站（345KVA）、咸子泾站闸（400KVA）
	机油
	L
	35.00 

	2
	
	冷冻液
	L
	15.00 

	3
	
	机油滤
	个
	275.00 

	4
	
	柴油滤
	个
	150.00 

	5
	
	空滤器
	个
	520.00 

	6
	
	油水分离器
	个
	350.00 

	7
	
	维护费
	套
	1500.00 

	四
	300KVA柴油发电机组
	12台
	　
	　

	1
	东牛弯泾站、东门塘站、夹浦站、范潭泾站闸、圆明港站、珠地河站闸、俞皋村站闸、姚李村站闸、车塘港站闸、南亚站、朗士港站闸、白墅浦东站闸
	机油
	L
	35.00 

	2
	
	冷冻液
	L
	15.00 

	3
	
	机油滤
	个
	240.00 

	4
	
	柴油滤
	个
	150.00 

	5
	
	空滤器
	个
	460.00 

	6
	
	油水分离器
	个
	350.00 

	7
	
	维护费
	套
	1500.00 

	五
	275KVA柴油发电机组
	2台
	　
	　

	1
	防汛仓库
	机油
	L
	35.00 

	2
	
	冷冻液
	L
	15.00 

	3
	
	机油滤
	个
	200.00 

	4
	
	柴油滤
	个
	150.00 

	5
	
	空滤器
	个
	460.00 

	6
	
	油水分离器
	个
	350.00 

	7
	
	维护费
	套
	1500.00 

	六
	应急水泵保养
	61台
	　
	　

	1
	4寸汽油水泵
	保养
	台
	200.00 

	2
	4寸柴油水泵
	保养
	台
	200.00 

	3
	潜水泵
	保养
	台
	110.00 

	七
	发电机运行
	39台
	　
	　

	1
	发电机组巡视开机运行服务
	39台
	台/月
	300.00 

	八
	应急发电机抢修辅材部分
	　
	　
	　

	1
	启动马达
	　
	套
	2200.00 

	2
	喷油嘴
	　
	套
	250.00 

	3
	AVR
	　
	套
	1250.00 

	4
	调速板
	　
	套
	2300.00 

	5
	进油管
	　
	根
	180.00 

	6
	回油管
	　
	根
	180.00 

	7
	涨紧轮
	　
	套
	560.00 

	8
	皮带
	　
	根
	120.00 

	9
	高压油管
	　
	套
	1200.00 

	10
	执行器
	　
	套
	2300.00 

	11
	蓝藻机
	　
	个
	7500.00 

	12
	橡胶垫圈
	　
	根
	10.00 

	13
	快速接口（铝合金）
	4寸
	套
	350.00 

	14
	快速接口（塑料）
	4寸
	套
	15.00 

	15
	不锈钢卡扣
	4寸
	套
	16.00 

	16
	不锈钢卡扣
	6寸
	套
	30.00 

	17
	柴油强排泵
	4寸
	套
	4600.00 

	18
	进水网
	4寸
	套
	90.00 

	19
	柴油强排泵
	6寸
	套
	8700.00 

	20
	进水管
	6寸牛筋管
	根
	860.00 

	21
	出水带
	尼龙6寸
	卷
	550.00 

	22
	6寸快接
	铝合金
	套
	326.00 

	23
	6寸快接
	塑料
	个
	25.00 

	24
	水篮
	金属
	个
	168.00 

	25
	密封圈
	橡胶
	个
	6.50 

	26
	强力卡箍
	　
	个
	25.00 

	27
	手压泵
	　
	套
	360.00 

	28
	机油冷却器接管
	　
	根
	540.00 

	29
	电瓶120Ah
	12V/120Ah
	支
	1200.00 

	30
	控制器
	深海7320
	套
	2500.00 

	31
	电瓶36Ah
	12V/36Ah
	支
	360.00 

	32
	喷油泵修理
	　
	项
	3600.00 

	33
	手拉盘
	　
	根
	120.00 

	34
	柴油
	站闸应急发电机加油，含运费
	升
	9.00 

	35
	塑料栈板
	1100*1100
	块
	120.00 

	36
	木栈板
	1200*1000
	块
	100.00 

	37
	拖车
	移动发电机应急发电拖运
	次
	600.00 

	38
	充电器
	24V
	个
	260

	39
	拖线盘
	2*2.5平方30米
	个
	402


（5）水位仪、雨量计养护部分
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	内水位日常维护
	日常管理、设备维护、加润滑油、除锈、水位校正、水位点检测
	套
	3400
	范潭泾排涝站、环娄排涝站、东横塘排涝站、友谊河西排涝站、桃花江东排涝站、牛湾泾东排涝站、圆明港排涝站、白墅浦东排涝站、白墅浦西排涝站、兵东中心河北排涝站、光辉东排涝站、娄江北排涝站、三巷河排涝站、大通桥排涝站、李箕河排涝站、车站河排涝站

	2
	外水位日常维护
	日常管理、设备维护、加润滑油、除锈、水位校正、水位点检测
	套
	1100
	开发区(五家村排涝站）、范潭泾排涝站、东横塘排涝站、桃花江东排涝站

	3
	雨量日常维护
	日常管理、设备维护、加润滑油、除锈、水位校正、水位点检测
	套
	1100
	开发区(五家村排涝站）、范潭泾排涝站、环娄排涝站、东横塘排涝站、友谊河西排涝站、桃花江排涝站、牛湾泾东排涝站

	4
	通信服务费
	　
	个
	410
	　

	5
	线缆
	HYA20*0.5，抗拉，屏蔽带，全铜
	米
	27
	　

	6
	pvc管
	D=20,国标，束节，含配件
	米
	5.8
	　

	7
	电源
	开关电源，输出可调。输入 :宽电压（180-260），220V；输出24V,正负0.1；电流：2.1A-50A
	只
	500
	　

	8
	无线通讯器电源
	输入 :宽电压（180-260），220V；输出12V,正负0.1；电流：1.5A，中心为正
	只
	198
	　

	9
	水位传感器
	1、测量量程：5-10M
2、表示数据范围：0-999
3、精度：±1CM
4、编码类型：绝对编码
5、码盘级数：1
6、摩擦力矩：≤400G.CM
7、轴伸：￠8*35
8、码盘寿命：106转
9、线轮周长：50CM
10、体积：￠116*1，全铝机身。
	台
	3900
	　

	10
	主机
	定制：24路接线口，12路输出，12路输入，1路模拟量，最大12路带光电隔离开关信号输入一路用于DTU RESET控制，并且能是雷格码有输入，另7路可用于功能扩展，其中核心为进口部件。其中:1路4-20MA 分辨率为 12BIT  40M量程误差<1CM，可设定内容是:
1、水位的设定（精确到0.01m）
2、水位数据记录发送方式: 定时规程
3、定时规程:按规程要求本系统采用15分钟一次传输数据。
4、历史数据查询
5、自检并提供错误状态报告及故障部位
	只
	3720
	　

	11
	无线通讯器
	定制专用，1、采用数据传送协议，数据传送技术先进成熟。2、采用公网传送数据，系统构成简单，安装点只要在公网覆盖范围内就能传送数据，安装方便，环境要求低，使用费用低。独有协议。永不掉线
	台
	2430
	　

	12
	无线数据模块
	MINI8针接口，232、MODBUS协议。控制数据速率实时
	台
	1450
	　

	13
	时钟芯片
	时钟，地点，触发时间可调整、可复位。
	块
	780
	　

	14
	传感器维修
	雷格码盘有2针以下损坏，轴心松紧度正好
	台
	2200
	　

	15
	原有云服务器管理及数据保存
	　
	台
	5000
	　

	16
	WEB页面开发与维护
	　
	项
	5000
	　

	17
	测井
	定制，闷头、束节、固定螺丝、开孔、PVC定制管，现场制作費
	套
	1580
	　

	18
	测井固定器
	2.5MM不锈钢，304材质，不锈钢螺丝固定
	套
	480
	　

	19
	原有每点设备程序修改
	　
	台
	1000
	　

	20
	水位仪
	外水位，24路接线口，1路模拟量，最大14路带光电隔离开关信号输入，一路用于DTU RESET控制，并且能是雷格码有输入，另外其余路数冗余。可用于功能扩展，其中核心为进口部件。其中:1路4-20MA 分辨率为 12BIT  40M量程误差<1CM，可设定内容是，水位的设定（精确到0.01m）水位数据记录发送方式: 定时规程，自检并提供错误状态报告及故障部位，含彩色显示触摸屏，现场可观察数据变化，无熄灭。参数设定，与中心服务器链接传送数据
	套
	24000
	　


（6）防汛物资采购部分
	序号
	项目名称
	型号规格
	单位
	单价（元）

	
	
	
	
	

	1
	防汛挡水直板
	ABS冷轧钢板，宽98cm*高60cm*深75cm，厚6mm，重7.7kg
	块
	475.00 

	2
	防汛挡水直板
	ABS冷轧钢板，宽100cm*高78cm*深85cm，厚6mm，重7.7kg
	块
	550.00 

	3
	防汛挡水内弯板
	ABS冷轧钢板，宽54cm*高60cm*深75*21cm，厚6mm，
	块
	512.00 

	4
	防汛挡水外弯板
	ABS冷轧钢板，宽34cm*高60cm*深75*65cm，厚6mm，
	块
	512.00 

	5
	防汛沙袋
	70cm*40cm，含黄沙25kg
	只
	25.50 

	6
	编织袋
	55cm*85cm
	只
	3.00 

	7
	土工布袋
	50cm*80cm
	只
	6.30 

	8
	草包
	50cm*80cm
	只
	5.00 

	9
	覆膜编织布
	4m*50m
	平方
	3.50 

	10
	土工布
	　
	平方
	6.20 

	11
	圆木桩
	大头￠12cm长4m
	根
	100.00 

	12
	圆木桩
	大头￠12cm长6m
	根
	145.00 

	13
	铁锹
	LE98510加厚50#锰钢，长度1470
	把
	65.00 

	14
	手电筒
	GT25，4000mAh,射程450m
	只
	92.00 

	15
	救生衣
	95N浮力，600D防水，含口哨
	件
	95.00 

	16
	救生圈
	2.5kg
	只
	145.00 

	17
	救生杆
	玻璃钢5.5m含环
	根
	172.00 

	18
	救生绳
	30m反光含浮环
	套
	86.00 

	19
	高温慰问品
	套装
	套
	120.00 

	20
	防晒服
	UPF50+，透气率≥180mm/s
	件
	128.00 

	21
	雨衣
	TRS056,分体，透气内网
	套
	106.00 

	22
	雨鞋
	807高筒PVC
	双
	55.00 

	23
	雨伞
	直径105cm长柄拐杖伞
	把
	85.00 

	24
	雨伞
	直径116cm短柄全自动
	把
	98.00 

	25
	钢丝钳
	8寸合金钢
	把
	26.00 

	26
	剪刀
	190mm
	把
	15.00 

	27
	活动扳手
	15寸-375mm
	把
	55.00 

	28
	锤子
	4LB大号370mm
	把
	39.00 

	29
	工具箱
	37cm*18.5cm*21cm
	个
	62.00 

	30
	封口绳
	3mm*100m
	卷
	24.00 

	31
	投光灯
	TG1-K，150w，1800LM,电池22000mAh,续航10H,防水IP54，含TG1-1.6m三角伸缩支架
	套
	580.00 

	32
	书架床
	1.5m*2m松木
	张
	1000.00 

	33
	书架床
	1.2m*2m松木
	张
	900.00 

	34
	两门衣柜
	0.8m*0.5m*1.95m橡木
	个
	900.00 

	35
	方桌
	0.8m*0.8m
	个
	500.00 

	36
	板凳
	0.33m*0.25m*0.45m
	把
	70.00 

	37
	灭火器
	新国标3C认证，MF/ABCE4kg干粉
	只
	68.00 

	38
	灭火器
	新国标3C认证，MS/ABEF3L水基
	只
	77.00 

	39
	灭火器
	新国标3C认证，MFT/ABCE20kg
	只
	640.00 

	40
	灭火器箱
	4kg两具装，55*34*18，0.8mm厚
	个
	76.00 

	41
	防汛会商大屏显示模组
	点间距：2.5mm
像素密度：160000 点 /㎡
模组尺寸：320mm × 160mm
模组分辨率：128 点 × 64 点
像素构成：1R1G1B
	套
	650.00 

	42
	显示模组电源
	直流输入：DC4.5V±0.1V 
最大电流：≤5.2A
峰值功耗：≤23W
平均功耗：约 11~13W 
驱动：1/32 PWM 
	套
	350.00 

	43
	显示模组连接线束
	端子型号：VH3.96mm4P弯针座公母对插
导线规格：18AWG（0.75mm²）
绝缘材质：PVC阻燃耐温80℃ 
额定电流：10A
峰值电流：≤5.2A
	根
	50.00 

	44
	会议话筒
	MS200-2 
频率响应：100Hz ~ 16kHz
灵敏度：-30dB±3dB（0dB=1V/Pa，1kHz）
输出阻抗：100Ω±30%（1kHz）
推荐负载阻抗：≥1000Ω
	套
	695.00 

	45
	会议话筒延长线
	AV130卡侬公母线
线芯：2 芯无氧铜导体 24AWG铝箔无氧铜编织双层屏蔽
线缆：Φ6.0mm，PVC 阻燃 
标准长度：20m
特性阻抗：约 110Ω
频响：50Hz~20kHz
	根
	180.00 

	46
	显示画面高清线
	接口：HDMI Type-A 公对公24K 镀金插针，抗氧化
线芯：19+1 镀锡无氧铜导体
	根
	230.00 

	47
	400W网络摄像机
	DS-2CD3T47EWDV3-L(2.8mm)(D)
图像传感器：1/1.8" 逐行扫描 CMOS，400万像素
最大分辨率：2560 × 1440
镜头：2.8mm 定焦，M16 接口，固定光圈 F1.0
日夜切换：ICR 自动切换
图像增强：3D 降噪、BLC、HLC、4 区域隐私掩码
	套
	525.00 

	48
	监控设备硬盘
	容量：8TB
磁记录技术：CMR 垂直，非叠瓦 
缓存：256MB 
转速：5400RPM（低噪低功耗）
最大持续读写速度：约 180MB/s
	个
	2850.00 


（7）警示牌、宣传牌、制度牌制作部分
	序号
	项      目
	规格型号
	单位
	单价（元）

	1
	横幅
	10M*0.9M
	M
	20.00 

	2
	宣传版面
	15MM厚PVC板，300DPI户外写真，不锈钢镜钉固定
	M2
	300.00 

	3
	上墙资料
	铝合金前开启式5MMPVC板户外0.6M*0.9M，胶固定
	套
	200.00 

	4
	户外宣传写真纸
	300DPI
	M2
	100.00 

	5
	反光膜铝板警示带
	10CM宽
	M
	40.00 

	6
	科室牌
	双层10MM厚PVC板+3MM亚克力雕刻UV打印15CM*35CM
	块
	70.00 

	7
	单柱普通警示牌户外警示牌
	镀锌烤漆单面折面+双面户外写真，镀锌板厚1.2MM
	M2
	1000.00 

	8
	双柱有装饰户外大警示牌
	镀锌烤漆单面折面+激光雕刻+双面户外写真,镀锌板厚1.2MM
	M2
	1204.00 

	9
	不锈钢双柱普通大警示牌
	不锈钢烤漆单面折面+双面户外写真，板厚1.2MM
	M2
	1200.00 

	10
	镀锌板烤漆单位牌
	1.2MM厚镀锌板折面+烤漆+丝网印刷
	M2
	840.00 

	11
	景观式户外宣传牌
	双面不锈钢版金属烤漆+激光雕刻+双面丝印,板厚1.2MM
	M2
	1750.00 

	12
	货架柱防洪物资铭牌
	亚克力UV背打，38CM*20CM
	套
	40.0 

	13
	货架柱防洪物资铭牌
	亚克力UV背打+插盒，6CM*12CM
	套
	10.0 

	14
	高压危险禁止攀爬户外警示牌
	3M反光膜+1.5MM铝板底+铆钉固定40CM*60CM
	块
	220.0 

	15
	高压危险户外警示牌
	3M反光膜三角形贴30CM*30CM
	张
	40.0 

	16
	高压危险背胶室内警示牌
	写真寻边雕刻三角形30CM*30CM
	M2
	180.00 


（8）站闸空调养护部分
	序号
	名称
	项目特征
	单位
	单价

	1
	空调风机
	60W/220V
	台
	370

	2
	压缩机
	CM35W
	台
	765

	3
	压缩机
	CM32W
	台
	665

	4
	毛细管组件
	OM16-c
	付
	198

	5
	风机支架
	1.5P
	付
	48

	6
	空调铜角阀
	￠12
	只
	58

	7
	空调铜角阀
	￠6
	只
	40

	8
	外机盖板
	600*300
	套
	200

	9
	蒸发器
	1.5
	套
	570

	10
	冷媒
	F22
	桶
	650

	11
	铜管
	￠12/￠6线
	米
	95

	12
	四通阀
	1.5P
	套
	473

	13
	内风机
	30W
	套
	98

	14
	电容
	35WF
	只
	100

	15
	冷冻油
	4GS
	瓶
	345

	16
	遥控器
	1.5P
	只
	48

	17
	积水盘
	塑料防腐蚀PP材质400*200
	套
	270

	18
	电脑板
	1.5P
	套
	252

	19
	电脑板
	3P
	套
	440

	20
	外机壳
	1.5P
	只
	392

	21
	冷凝器
	1.5P
	套
	560

	22
	电源线
	空调专用YJV5*2.5
	米
	28

	23
	内机壳
	1.5P
	只
	190

	24
	电容
	3WF
	只
	47

	25
	空调支架
	1.5P
	套
	75

	26
	打孔
	￠50
	只
	98

	27
	保温管
	￠12
	根
	9

	28
	单项阀
	￠12
	支
	48


注：1.采购人有权根据实际工作开展需要进行内部调整。
2.结算方式：固定单价，工程量按实结算。根据完成工程量，按成交结算单价进行结算。成交结算单价=预算单价*（1-中标优惠率）。结算金额=成交结算单价*实际工程量。
3.投标人根据预算综合单价以投标优惠率进行报价,否则作无效投标处理。成交优惠率在项目服务期内不作调整。工程量必须由采购人负责人员签字确认，否则不予认可。
4.中标后合同额暂按招标文件预算金额签订。
五、综合说明及其他要求
1．服务单位应保证尊重原设计，材质、品牌、质量、价格等各项参数均不低于原设计，缺损的设施按原设计补齐恢复。
2.根据招标文件要求、投标文件中的承诺、采购人实际要求及相关部门的要求进行验收。
3.服务单位须无条件接受采购方的监管，服从采购方的统一管理。
4.服务单位应为作业人员提供工作服及必要的劳动防护用品、安全用品。
5.作业服务期内，采购方根据工作需要召开会议，服务单位负责人必须准时参加。
6.服务单位负责在服务中一切安全工作，如发生人员伤亡等意外事故，一切后果全部由服务单位负责，采购方不承担任何安全及事故责任。
7.服务单位需按照服务清单中的要求进行服务，维护保养过程中所产生的垃圾不得随便丢弃，服务单位须按照环保标准进行规范化处置，处置所产的费用包含在投标报价中。
8.所有未尽事项以采购人实际要求的为准，服务单位需无条件服从。
六、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以 “苏州市政府采购网”发布的文件为准。
第五章 合同主要条款

甲方：                                   
乙方：
根据江苏建协全过程工程咨询有限公司招标编号为              的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山经济技术开发区规划建设局）关于2026年排涝设备运行管理服务项目工作，签订本合同书。

一、合同内容：
1、乙方负责2026年排涝设备运行管理服务项目
服务时间：1年，     年     月     日至     年     月     日，或自合同签订之日起至合同金额用完为止。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止，应在协议期内提前半个月通知对方。
2、下列文件为本合同不可分割部分：
① 中标通知书；
② 乙方的投标文件；
③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
④ 招标文件及其附件；
⑤ 合同附件。
以上与本合同具有同等法律效力
3、本项目由昆山市水事综合管理中心开发区管理站负责管理。
二、价格与支付：

1、本合同金额为人民币（大写）：           元整（¥：          元），中标后合同金额暂按招标文件预算金额签订。中标优惠率：      %。
本项目为固定综合单价，包括完成本项目所需的人员费用、设备费用、配件耗材费用、安装调试费用、管理费用、交通食宿费用、运费、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。合同价款在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。
2、结算方式：根据完成工程量，按成交结算单价进行结算。成交结算单价=预算单价*（1-中标优惠率）。即：结算金额=成交结算单价*实际工程量。工程量必须由采购人负责人员签字确认，否则不予认可。甲方有权根据项目实际需求对工程量提出相应调整，乙方应予同意，最终按实结算。
3、付款方式：根据财政统一付款时间，按照项目完成进度，付至已完成工程量对应金额的50%；服务期结束后或合同金额用完后，按照最终完成工程量付至总金额的70%，余款在2年内付清。
注：甲方每次付款前，乙方需提供相应金额的发票，否则甲方有权拒绝付款，且不承担逾期付款责任。乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请单位补救，发生的费用在服务费中扣除。
三、服务要求：按招标文件、行业、甲方及上级单位要求执行。

四、甲、乙双方的权利和义务
（一）甲方权利和义务
1、对乙方维修保养工作给予指导，按照安全作业的相关要求，对乙方的安全工作进行监督、管理。
2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。
3、发现维修保养工作中不应出现的问题，由甲方根据有关规定做出处理。
4、乙方过错或违反合同约定事项给甲方造成名誉损失和经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿。
5、乙方按合同履约的，甲方应按时支付承包款。
6、听取乙方提出的建议并给予答复。
（二）乙方权利和义务
1、乙方自觉接受甲方管理，遵守甲方的一切规章制度，文明上岗，履行符合甲方要求的维修保养服务。
2、如甲方认为在岗维修保养人员不能胜任本职工作的，乙方应及时调整。乙方如需调离已在履行职责的维修保养人员，须征得甲方许可。
3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任监督及管理。因乙方管理不当、违规操作发生安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。
4、乙方服务人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由乙方负责处理，乙方承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。
5、乙方服务过程中应当做到安全文明工作，为服务人员提供必要的劳动保护条件。乙方须为服务人员办理人身安全保险，合同期内若发生安全事故均由乙方负责承担。
6、乙方必须按照国家有关规定聘用人员并支付薪资报酬。
7、乙方必须向甲方作出安全承诺，承担服务人员的全部安全的责任。
五、违约责任：

1、工作过程中因乙方责任对甲方所造成的经济损失由乙方按实际金额赔偿。

2、乙方未按合同规定的质量要求提供服务，经甲方催告后仍拒不改正的，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方赔付合同总价款5%作为违约金。
3、合同一方不履行合同义务或违反履行合同约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任。
4、合同生效后，乙方无故拒绝提供服务的，甲方有权终止合同。
六、争端的解决

1、甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。 
2、如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。
3、诉讼费由败诉方负担。
4、因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。
七、违约终止合同

当发生下列情形之一的，甲方将有权终止服务外包协议，所产生的损失将由中标人自行承担：
1、因服务单位服务不善、措施不力导致发包项目中的具体工作一年内被上级部门通报批评的；
2、因服务单位服务不善、措施不力造成负面影响的；
3、发生重大安全生产责任事故，导致人员重伤或死亡的；
4、被发现有转包行为的；
5、拖欠员工工资的；
6、其他重大违规行为。
八、履约保证金：无
九、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
十、附则：

1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效率，合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或互相矛盾之处,以时间在后的文件为准。
2、双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同执行期间，供需双方的任何一方由于不可抗力的原因，不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。
4、本合同在履行中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向昆山市中级人民法院起诉。
5、本合同壹式拾份，均具有同等法律效力。甲方执陆份，乙方执贰份，备案机构、代理机构各壹份。自甲乙双方签字之日起至主管备案机构备案后生效。
甲方：                                乙方：
法定代表人（授权代表）：              法定代表人（授权代表）：
签约日期：                            签约日期：
第六章 评标方法、评分标准

一、评标方法：
本次招标评标方法为综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高的投标人作为中标人的评标方法。

综合评分的主要因素为：价格、人员配备、技术力量、项目方案、服务保障、投标人的综合情况、业绩、服务、承诺、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术部分分值占总分值的比重为90%（权重）。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则以抽签决定中标人。

二、采购政策

（一）小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件一中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
（二）残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件一中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
（三）监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件一中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
注：若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

（五）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评分标准

（一）价格（10分）

1.投标优惠率超出报价范围的为无效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.异常低价投标（响应）审查：根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序（本项目报优惠率，投标（响应）价格按（1-投标优惠率）转换）：

2.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

2.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

2.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.价格分根据各供应商通过审查满足招标文件要求且最高优惠率作为基准优惠率，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=【（1-基准优惠率）/（1-投标响应优惠率）】*价格权重*100，小数点后保留两位。
（二）商务及技术部分（90分）

	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值

	技术方案
（51分）
	对项目的了解
	投标人针对本项目的了解符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，包括：
①项目实际情况分析，2分；
②重难点分析，2分；
③重难点解决应对措施，2分。
	6分

	
	运行维保方案
	投标人针对本项目的运行维保方案符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，包括：
①项目整体实施方案，3分；
②质量保证方案及措施，3分；
③安全生产及文明施工保证措施，3分；
④进度计划安排及进度保障措施，3分；
⑤人员及设备工具安排方案，3分；
⑥维修保养安装调试方案，3分；
⑦季节性保养方案，3分。
	21分

	
	管理制度
	投标人针对本项目的项目管理制度符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，包括：
①人员管理制度，3分；
②设备工具管理制度，3分；
③质量管理制度，3分；
④安全管理制度，3分；
⑤奖惩考核制度，3分。
	15分

	
	应急预案
	投标人针对本项目提供对可能产生的各种突发事件制定应急预案符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，包括：
①重大安全事故处理应急预案，3分；
②恶劣天气应急预案，3分。
	6分

	
	合理化建议
	投标人在满足招标文件要求的基础上，能根据业主需求提出合理化建议，或能合理展现投标人的专业管理特色和经验的，3分。
	3分

	综合实力（39分）
	▲规范用工
	履行合同期内，依法规范用工（相关人员的招收、培训、劳动合同签订、工资待遇、参加社保等）的承诺，2分。
注：提供承诺书。
	2分

	
	▲项目负责人
	拟派项目负责人具有：
①同类项目管理经验，2分；
②助理工程师及以上职称，1分；
③高压电工证，2分。
注：提供①有效身份证扫描件②投标人近期为其缴纳的社保证明扫描件③每项评分对应的有效证明：同类项目经验证明、相关证书等扫描件。
	5分

	
	▲项目组成员
	拟派项目组成员（项目负责人除外）中具有：
①低压电工证，每证得2分，最高得4分；
②安全员证书，每证得2分，最高得4分；
③潜水员证（经中国潜水打捞行业协会出具的（工程类）潜水员证书），每证得3分，最高得3分。
注：提供①有效身份证扫描件②投标人近期为其缴纳的社保证明扫描件③每项评分对应的有效证书扫描件。
	11分

	
	▲保险
	投标人为拟投入人员购买保额不低于100万的意外险的得3分。
注：提供承诺书。
	3分

	
	▲体系认证
	投标人具有有效期内的：
①质量管理体系认证证书，2分；
②环境管理体系认证证书，2分；
③职业健康安全管理体系认证证书，2分。
注：提供有效证书扫描件。
	6分

	
	▲类似业绩
	投标人2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目的，每有一个得3分，最高得12分。
注：提供有效合同扫描件。
	12分


备注：

1.涉及评审的资料均需电子件形式上传，所有投标文件的电子材料均需加盖本单位公章。
2.中标单位在与甲方签合同前根据实际需求份数打印投标文件作为归档备案使用（纸质投标文件必须保证与电子投标文件一致，如因纸质文件与电子投标文件不一致所可能造成的后果与责任全部由中标单位承担）。
3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。

4.技术标内一律不得含有报价，否则视为无效投标。
5.投标单位商务及技术部分的分值低于75%（67.5分）作无效标处理。
（全文完）
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