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[bookmark: _Toc13791]第一章  招标公告
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]项目概况：2026年省市专项资金采购安装全民健身器材项目（项目编号：JSZC-320904-TRJS-G2026-0001）招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统，网址：https://jszfcg.jsczt.cn/（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件,并于2026年9月28日09:30:00(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc18588][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082]1、项目编号：JSZC-320904-TRJS-G2026-0001 
2、项目名称：2026年省市专项资金采购安装全民健身器材项目
3、预算金额：人民币142.476万元
4、最高限价：人民币142.476万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]5、采购需求：拟采购安装健身路径、乒乓球台、篮球架等健身器材，包含但不限于设备采购、包装、运输保险、安装布置就位、检测验收、调试、培训、备品备件、专用设备等，还包括提供各项资料、售前售后服务、维修、保养等伴随服务，具体详见第三章项目需求。
6、供货期限：合同签订后75日历天内完成所需货物的供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人使用。
7、质保期： 八年 
8、本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc16165]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）上一年度的财务报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年不需提供）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）法律、行政法规规定的其他条件
（7）在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）。
（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 。
3.本项目的特定资格要求：无 。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _GoBack]地点：“苏采云”系统，网址：https://jszfcg.jsczt.cn/（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
方式：网上注册登记成功后在“苏采云”系统内免费下载。
售价：0元
[bookmark: _Toc22271]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年9月28日9时30分（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
[bookmark: _Toc17920]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、评标办法
本项目评标办法为综合评分法，详见本项目招标文件第四章评标办法及评分标准。
[bookmark: _Toc6784]七、其他补充事宜
1、电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购人，未中标单位不需要提供）。
2、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见“盐城市政府采购网”“办事指南”栏目下载。
领取CA和办理电子签章(请至盐城市亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理（联系电话：15051556883），具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。供应商操作过程中有问题联系软件公司的联系方式：投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9:00-11:3013:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86617173。
3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4、本项目不收取投标保证金，不收取质量保证金。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：盐城市大丰区教育局
地    址：江苏省盐城市大丰区金丰南路1号
联系人：吉女士
联系电话：0515-83510636
2.采购代理机构信息
名    称：江苏同人建设管理有限公司
地　　址：盐城市大丰区人民北路330号二楼（兴区加油站南侧）
联系人：季玲玲
联系电话：15851014460
3.项目联系方式
项目联系人：季玲玲
联系方式：15851014460
[bookmark: _Toc10475][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市大丰区教育局在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。
4.3代理服务费：本项目招标代理费按苏招协【2022】002号文件货物类标准的40%向中标单位收取，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）项目需求
（4）评标办法及评分标准
（5）合同主要条款
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间之前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1 投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670482]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15、投标有效期
15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后60日历天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定作无效投标处理。
18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]21、开标
21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2 开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]22、评标委员会
22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
 24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
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25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。(87号令第31条)
25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
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26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理 。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人或采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 采购人将在“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
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30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人书面同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权解除合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购政策功能落实
32.1 政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统操作手册。
32.2 进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第三章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第四章《评标办法及评分标准》。
32.4 政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5 绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6 政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7 绿色数据中心政策 
本文件中若涉及数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8 履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
33.9 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%），在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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二、本项目核心产品:移动式篮球架。
三、设备清单及技术要求见下表：
	序号
	设备名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	移动式篮球架
	篮架伸臂为2250mm，篮圈上沿离地面3050mm。
1、底座尺寸不小于2000mm×1000mm×340mm。采用不小于2.5mm厚的整张钢板经模具一次冲压成型，无焊缝，保证不会被雨水流入内部带来侵蚀；四周边角均采用弧形无棱角设计，更安全，大大降低了运动中的碰撞伤害；
2、主要承载立柱采用150mm×150mm大圆弧方管，壁厚不小于4.0mm, 圆弧过渡消除应力集中，角度设计合理，外观厚重大气，整体设计符合力学设计原理，结构更安全牢固；
3、篮球架横梁采用不小于150×150×4.0mm异型管拼焊而成；
4、后拉杆采用2组不小于40mm×60mm矩形管，在自动弯管机上一次折弯成型,免调节设计，安装更方便。后拉杆两端采用封口焊接防水、防腐、防锈、防划伤。整体结构安全牢固，大大降低了篮球架的晃动，三角形设计符合力学推力和拉力相对应，增强了篮架的整体稳定性；
5、篮板上拉杆采用不小于48mm*2.5mm圆管在自动弯管机上一次折弯成型,拉杆前端采用免调节，尺寸严谨，安装方便一次安装到位无需多次调节篮圈与地面的平行度；
6、篮板：采用SMC材料制成，规格：1800×1050×50mm（翻边），整体高温模压一次成型；                                 
7、篮筐采用Φ18mm实心圆钢制作，双簧设计，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙不大于8mm，抗弯性能好。配尼龙篮球网；                                    
8、螺丝须保证8年不生锈、不松动；
9、表面处理：所有钢制件表面均经抛丸除锈处理后在自动喷涂流水线上采用静电热固性粉末喷涂完成最后表面处理，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点；
10、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	只
	30

	2
	地埋式篮球架
	1、主要承载立柱规格不小于：180mm×180mm×4.0mm国标钢管方管，或Φ219mm国标钢管圆管；
2、主要承载横梁（篮架伸臂）规格不小于：150mm×150mm×4.0mm国标钢管方管，或Φ219mm国标钢管圆管；
3、篮板与伸臂连接拉杆钢管规格直径不小于：42mm×2mm，拉杆按附录H进行抗拉力试验（载荷14000N）无断裂、永久变形；
4、篮板采用SMC材质，规格1800×1050mm，厚度5mm，篮板连接处所用螺栓均做预埋处理，保证 平整光滑，防水、抗寒、耐热，不变形；篮板按附录H进行冲击试验（1040g刚性球体1000mm高度自由落下）无开裂、破损；
5、篮圈采用直径不小于18mm实心圆钢制作，内径为450mm，篮圈上沿离地3050mm，篮圈下沿焊有特制U型卡，均匀分布留适当间隙，以便悬挂篮网；
6、产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装；埋入深度不小于900mm，埋地坑尺寸不小于800×800×1000mm，混凝土强度不低于C20，地基为上小下大形状，立柱底部以下设置不小于100mm厚度的混凝土支撑层，基坑排水坡度不小于3%，立柱地理标志线上100mm和线下100mm范围采取耐腐蚀强化处理；
7、安装后各支撑立柱和主体与地面垂直，垂直度公差不大于1/100，能承受单一水平方向不小于1800N的拉力，无倾斜、翻倒或明显永久变形；
8、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	只
	6

	3
	室外乒乓球台
	1、台面背部采用钢管支撑架连接，支撑框架管材不小于20mm×30mm，壁厚度不小于2mm；球台主立柱管材不小于Φ60mm，壁厚不小于3mm；
2、SMC台板，台面规格：2740×1525mm；
3、各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈；
4、台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。台面面板厚度4.5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸不大于160×140mm；
5、所有紧固件螺母开口处进行防水、防松、防盗和防锈处；
6、采用304不锈钢膨胀螺栓固定安装，固定节点须紧实稳固（或接收单位提出不固定安装）；
7、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	张
	12

	4
	室内乒乓球台
	1、架体主要管材： ≥40*40*2mm；喷涂前采用酸洗、磷化除锈处理工艺，架体表面喷塑，能确保涂层在室内长期使用；
2、立柱底脚装有调节螺钉、能精确调整台面距地面的高度760mm；球台稳定性：≤7mm；
3、台面采用乒乓球台专用高密度板，台面尺寸≥2740mm*1525mm，台高≥760mm；
4、台面弹性好，弹性220－250 mm，弹性均匀度≤10mm；
5、台面光泽度≤10度，台面摩擦系数≤0.6；
6、组装尺寸：不小于2740*1525*760mm。
注：产品须符合《乒乓球台》（QB/T 2700-2005）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	张
	20

	5
	双人漫步机/太空漫步机
	1、主要承载立柱尺寸：不小于φ114×3mm钢管，满足国家标准中相关静载荷、稳定性要求；转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水、防尘措施；
2、主要承载横梁尺寸：不小于φ60mm×3mm圆管或不小于40mm×80mm×3mm方管；
3、器材部件间不存在刚性碰撞；踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度为30mm，长度大于踏板周长的2/3，摆动幅度加以约束，且单侧摆动幅度不大于60º；
4、安装方式：直埋式，混凝土基坑不小于400×400×600mm，混凝土强度不低于C25，更加坚固牢靠；
5、主要功能：增强下肢的活动能力，提高身体协调性。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	44

	6
	三人扭腰器/三位扭腰器
	1、主要承载立柱尺寸：不小于φ114×3mm钢管；
2、主要承载横梁尺寸：不小于φ30mm×3mm钢管；
3、扭腰盘采用钢板冲压成型，符合人体运动学规律；转动部位采用国家标准轴承； 脚踏部位采用防滑结构设计，摩擦系数大于0.5；
4、转动部件内设限位装置，防止转动角度过大对使用者或第三者造成伤害，使用6205深沟球轴承，设置防水结构；
5、主要功能：主要锻炼腰、髋部、增强腰部的灵活性和柔韧性。
6、安装采用直埋方式，混凝土基坑不小于400×400×600mm，混凝土强度不低于C25，更加坚固牢靠；
7、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	44

	7
	单格肋木/肋木架
	1、立柱规格：不小于∮114×3mm国标钢管，主要承载横梁：不小于∮32×2.5mm国标钢管；
2、立柱上部无钩挂结构； 无头部卡夹危险；
2、最低横杆下缘距地面不小于429mm ，无身体卡夹危险；
3、器材安全警示采用图示方式提示使用者可能存在风险；
4、安装方式：直埋式；混凝土基坑不小于400×400×600mm，混凝土强度不低于C25，更加坚固牢靠；
5、对易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护；
6、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	44

	8
	腰背按摩器
	1、立柱规格：不小于∮114×3mm国标钢管，主要承载横梁：不小于∮48×2.5mm国标圆管或不小于40mm×60mm×2.5mm的标准方管；
2、立柱顶部无刚性封闭结构；
3、按摩轮采用优质工程塑料制作，表面具有凸起的按摩圆球，以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度；
4、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护，不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；
5、安装采用直埋方式，混凝土基坑不小于400×400×600mm，混凝土强度不低于C25，更加坚固牢靠；
6、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	44

	9
	双位坐蹬器/坐蹬训练器
	1、位数：双位
2、主要承载立柱采用Φ114mm、壁厚3.0mm；主要承载横梁采用Φ114×3.0mm的标准管材，满足国家标准中相关静载荷、稳定性要求；
3、立柱顶部无刚性封闭结构；
4、采用内限位结构。脚踏部位有防滑措施；摩擦系数应不小于0.5；不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；
5、对易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡；
6、主要功能：增强下肢及腰部肌肉力量,强化腿、腰部肌肉；
7、采取直埋方式，混凝土基坑400×400×700mm，混凝土强度为不低于C25，更加坚固牢靠；
8、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	44

	10
	云梯/天梯
	1、主立柱采用不小于φ114×3.0mm优质钢管，立柱上部无钩挂结构；
2、主要承载横梁：不小于φ48×3.0mm优质钢管。
3、连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计，可防锈防盗。
4、安装采用直埋方式，混凝土基坑不小于500×500×700mm，混凝土强度不低于C25，更加坚固牢靠；
5、主要功能：锻炼上肢及胸部的力量，提高肩部和后背的灵活性；
6、对易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护；
7、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	44

	11
	告示牌
	1、立柱规格：不小于∮110×3mm国标钢管；
2、立柱顶部不高出牌面框架，采用外扣式铝合金盖帽或钢制封头，避免淋入雨水；
3、采用横式不锈钢牌面，牌面尺寸(800~900) ×(500~600)mm，板材厚度不小于1mm，图样及字样蚀刻处理，人体易接触区域不应有钩挂、缠绕结构；
4、棱边和棱角半径不小于3.0mm；
5、牌面采用夹层式设计，防止产生刮伤的可能；
6、告示牌至少包含以下内容：简明的热身运动说明、图示方式介绍正确的锻炼方法、安全警示说明、发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明、器材供应商的全称及售后服务电话、管理维护单位及联系电话等；
7、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	44

	12
	上肢牵引器
	1、位数：双位
2、主要承载立柱应采用不小于Φ114mm、厚度不小于3mm标准管材，主要承载横梁：不小于∮60×3mm国标钢管；
3、采用塑料把套，以增强使用时的舒适感，把手端部直径52mm，无穿刺危险；把手重量≤600克；轴承座设有限位装置且无刚性碰撞；立柱采用钢制封头，可防止雨水流入；
4、安装方式：采用直埋式，混凝土基坑不小于500×500×700mm，混凝土强度不低于C25，更加坚固牢靠；
5、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	44

	13
	腿部按摩器
	1、主要承载立柱应采用不小于Φ114mm×3mm，主要承载横梁尺寸：不小于Φ25mm×2.5mm管材；
2、转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水、防尘措施；
3、主要功能：锻炼腿部肌肉群，消除下肢肌肉疲劳，促进血液循环，缓解肌肉酸胀；
4、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护；
5、安装方式：采用直埋式，混凝土基坑不小于500×500×700mm，混凝土强度不低于C25，更加坚固牢靠；
6、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	44

	14
	肩关节训练器/太极揉推器
	1、主要承载立柱尺寸：不小于∮114×3mm国标钢管,立柱顶部无刚性封闭结构；
2、主要承载横梁尺寸：不小于∮48×3mm国标钢管；
3、转盘材质为优质钢板一次冲压而成，转盘面有防滑措施；
4、转盘转动位具有阻尼装置，符合国标要求，并具有防水圈，防止空转及雨水淋入；
5、安装采用直埋方式，混凝土基坑不小于500×500×700mm，混凝土强度不低于C25，更加坚固牢靠；
6、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	44

	15
	场地基层
	1、机械/人工土方开挖、机械/人工平整、素土夯实；
2、10cm厚C25混凝土基层浇筑；
3、报价含模板、养护、混凝土切缝等费用。
	㎡
	2320

	16
	场地面层
	1、10mm厚度EPDM，颜色按照采购方需求定制；
2、采用EPDM环保型橡胶颗粒，含胶量不小于10%；
注：EPDM面层施工须符合《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）的要求。
	㎡
	2320

	17
	智能双位太空漫步机
	1、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm；
2、摆杆应有限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材；
3、摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm；
4、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡；
5、脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×100）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
6、摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm；
7、相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm；
8、踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施；
9、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	2

	18
	智能双位划船训练器
	1、主要承载立柱应采用钢管厚度不小于3mm；
2、应有限位装置；
3、活动部件的下底面距地面的最小高度应为120mm；
4、可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置；
5、产品具有可识别的钢质二维码；
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	2

	19
	智能双位蹬力训练器
	1、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm；
2、座椅、靠背上表面边缘应以R不小于3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边应圆滑过渡；
3、蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格不小于Φ60mm×3mm；
4、脚踏部位应有防滑措施；摩擦系数应不小于0.5；
5、蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应大于230mm；
6、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	2

	20
	智能双位背部训练器
	1、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm；
2、应有限位装置；
3、活动部件的下底面距地面的最小高度应为120mm；
4、可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置；
5、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	2

	21
	智能双位健身车/智能竞赛型健身车
	1、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm；
2、应有防止超速转动的阻尼装置；
3、曲柄与支架或护罩间应满足GB19272-2011安全间隙要求；
4、两人使用时应能体现互动竞赛特征（竞赛结果可用数据或灯光显示均可）；
5、产品具有可识别的钢质二维码；
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	2

	22
	智能双位腹部训练器/智能双位腹肌板
	1、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm；
2、各支撑管间隙应小于8mm或整体式板面；
3、采用直埋式结构；
4、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	2

	23
	智能双位揉推器/智能双位太极揉推器
	1、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm；
2、应有防止超速转动的阻尼装置；
3、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	2

	24
	智能双位扭腰器
	1、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm；
2、扭腰盘应有防止超速转动的阻尼装置；
3、扭腰盘不应使用塑料材质；
4、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	2

	25
	智能双位钟摆训练器/智能双位钟摆器
	1、主要承载立柱钢管厚度应不小于3mm；
2、摆杆应有限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用不小于60mm×3mm或等强度规格的管材，其他管材实际壁厚不小于3mm；
3、摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm；
4、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡；
5、脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×100）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
6、摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm；
7、踏板左右两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施；
8、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	2

	26
	告示牌
	1、立柱规格：不小于∮110×3mm国标钢管；
2、立柱顶部不高出牌面框架，采用外扣式铝合金盖帽或钢制封头，避免淋入雨水；
3、采用横式不锈钢牌面，牌面尺寸(800~900) ×(500~600)mm，板材厚度不小于1mm，图样及字样蚀刻处理，人体易接触区域不应有钩挂、缠绕结构；
4、棱边和棱角半径不小于3.0mm；
5、牌面采用夹层式设计，防止产生刮伤的可能；
6、告示牌至少包含以下内容：简明的热身运动说明、图示方式介绍正确的锻炼方法、安全警示说明、发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明、器材供应商的全称及售后服务电话、管理维护单位及联系电话等；
7、产品具有可识别的钢质二维码；器材安装验收合格后，中标单位须完成“江苏省全民健身设施管理维护信息平台录入”，配套生成专属管理二维码。
注：产品须符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2024）的要求，并取得国家认证认可监督管理委员会登记的权威质量检测认证机构出具的有效合格的产品质量认证证书。（合同签订前提供相关证明材料）
	件
	2

	27
	单向灯光
	1、尺寸：立柱不小于∮110*3mm，6m高
2、灯具：一组配置1盏灯头，飞利浦3030芯片，灯具功率：200W，灯珠数量256颗，整灯色温：5000K-6000K，驱动品牌：明纬ELG。
3、灯柱采用预埋或直埋方式，预埋深度600mm，C25混凝土基础，地基尺寸不小于600×600mm。
4、灯具可30°角调节，亮度符合国家标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼。
注：灯具及电器部件应具有3C认证，防护等级不低于IP65。以上参数中所涉及品牌仅为参考品牌，采购时可使用其他优质品牌，但质量和性能等技术指标必须优于或者相当于参考品牌。
	组
	8

	28
	双向灯光
	1、尺寸：立柱不小于∮110*3mm，6m高
2、灯具：一组配置2盏灯头，飞利浦3030芯片，灯具功率：200W，灯珠数量256颗，整灯色温：5000K-6000K，驱动品牌：明纬ELG。
3、灯柱采用预埋或直埋方式，预埋深度600mm，C25混凝土基础，地基尺寸不小于600×600mm。
4、灯具可30°角调节，亮度符合国家标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼。
注：灯具及电器部件应具有3C认证，防护等级不低于IP65。以上参数中所涉及品牌仅为参考品牌，采购时可使用其他优质品牌，但质量和性能等技术指标必须优于或者相当于参考品牌。
	组
	4

	29
	电源控制箱
	1、不锈钢开关箱不小于250×400×200mm
2、开关、漏保、空开、电源线等具有3C认证国标产品。
注：该项为单向和双向灯光所用，综合考虑报价。
	套
	1


四、商务要求
（一）为保证售后服务质量，中标后需提供原厂服务承诺函（质保函）。
（二）采购人不组织现场踏勘，投标人可自行前往现场踏勘，费用自理，除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
（三）供货期限：合同签订后75日历天内完成所需货物的供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人使用。
（四）质保期：八年。
（五）付款方式：本项目预付款30%，由甲方在合同签订后支付；项目竣工验收合格后付至合同价款的70%；项目竣工验收合格并经审计满一年后付至审计价款的85%；余款在质保期内分三次付清。（每两年一次巡检，乙方凭借巡检报告、开具相应金额发票申请），每次付款前乙方须提供正规发票，合同价款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。（按以上进度付款无任何利息补偿）。
五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	全民健身器材
	工业


[bookmark: _Toc29632]第四章  评标办法及评分标准

一、定标原则
本项目采用 综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。


二、评审标准
2.评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 资质性评审标准：
详见本项目招标文件申请人的资格要求。
2.1.2 符合性评审标准：
依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。审查标准主要有投标文件规定的签字以及每页的投标人公章加章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、供货期限、相关的标注等方面。
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价
（40分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。

	2
	技术参数
（35分）
	[bookmark: _Toc165978046]根据各投标人对本次招标技术参数响应情况进行评定。满足项目需求清单技术参数要求得35分，正偏离不加分，负偏离扣分，每有一处负偏离扣1分，扣完为止。
注：①技术参数要求以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准；
②技术参数中每一条的要求为一项。

	3
	实施方案
（10分）
	评标委员会根据投标人提供的项目进度计划方案进行比较综合评审打分，进度计划方案全面合理、把控精准、完全满足项目需求，实施性强的得2分；施工进度计划合理可行，基本满足项目需求的得1分；施工进度计划存在瑕疵、勉强满足项目需求的得0.5分，相关措施不满足项目需要或未提供不得分。

	
	
	评标委员会根据投标人提供的项目组织实施方案进行比较综合评审打分，项目实施方案全面合理、完全满足项目需求，实施性强的得2分；项目实施方案合理可行、基本满足项目需求的得1分；项目实施方案简单、存在不足、勉强满足项目需求的得0.5分，相关方案无针对性不可行或未提供不得分。

	
	
	评标委员会根据投标人提供的各阶段进度的质量保证措施进行综合评审：质量保障措施科学高效、贴合实际，得2分；质量保障措施合理可行，得1分；质量保障措施存在漏洞，勉强满足项目需求，得0.5分；相关措施不满足项目需要或未提供不得分。

	
	
	评标委员会将根据投标人提供的安全文明施工及环境保护措施进行综合评审：保证措施中安全文明及环保意识强，措施完善，可行有力，得2分；保证措施完整但缺乏针对性，基本满足项目需求，得1分；保障措施缺乏可行性，勉强满足项目要求，得0.5分；相关措施不满足工程需要或未提供不得分。

	
	
	根据投标人提供的售后服务方案进行比较综合评审打分：至少包含服务体系、服务内容、培训方案、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等，方案针对性强，内容齐全、完善的得2分；方案针对性一般，内容基本齐全、完善的得1分，方案针对性弱，内容不齐全、不完善的得0.5分，未提供方案不得分。

	4
	企业实力
（6分）
	投标人或产品生产厂商具有ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系的有一个得1分，最高得3分。（需提供原件扫描件及全国认证认可信息服务平台查询截图，不提供不得分。）

	
	
	投标人所有投标产品同时具有有效产品责任险、有效第三者责任险、有效人身意外伤害险的得3分，缺一不得分；如投标人承诺中标后所有投标产品同时具有有效产品责任险、有效第三者责任险、有效人身意外伤害险的得1分。 未提供任何保险材料或承诺函、保险材料经核验为虚假、失效、责任范围与项目无关的、承诺函未明确三类保险全部覆盖或未加盖公章的不得分。(须提供所投产品的相关证明材料原件扫描件，不提供不得分)

	5
	备品备件
（4分）
	①投标单位有详细的备品备件及易损件价格清单得2分；未提供不得分。
②承诺在质保期满后只收成本费、不收人工费，得2分；未提供不得分。

	6
	企业业绩
（4分）
	投标人近三年内承担过的类似项目业绩，每提供一份得2分，本项满分4分。以竣工验收证明时间（或交付使用时间）为准，投标时提供合同、竣工验收证明（或交付使用证明）材料原件扫描件。

	7
	供应商承诺书（1分）
	提供签署并盖章的盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书，得1分。



3.评标程序
3.1 评标准备
3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。
3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。
3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
3.2 初步评审
3.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。
3.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。
3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。
(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2.4只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。
3.3 详细评审
3.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价A值的依据。
3.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.4 投标文件的澄清和补正
3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。
3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人
3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:
评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。
3.6 提交评标报告 
评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。
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[bookmark: _Toc32002][bookmark: _Toc31592]甲方（全称）：
乙方（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，甲乙双方就 2026年省市专项资金采购安装全民健身器材项目 按照招标结果及中标通知书，经协商一致后签订本合同。
一、采购内容
1.1 货物名称：
1.2 型号规格、数量（规模）：以本项目采购清单及中标投标清单为准。
1.3 数量（单位）：
二、合同价款
2.1 本合同价款含税为人民币（大写）：            元（￥            元）。乙方已充分考虑为完成全部招标内容并进行相关服务所必需的所有费用，各类风险和政策性调整等风险已包括在合同总价款中，其一切风险均由乙方自行负责。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)和实现合同目的所需的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方若违反本合同约定的保密义务，甲方有权单方解除本合同，同时乙方应赔偿甲方的损失。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，同时消除对甲方产生的不利影响。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金。[合同金额的10%，鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），降低履约保证金缴纳比例为5%]
6.2 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（WWW.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
6.3 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.3.1履约保证金的退还：
方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。
6.3.2不予退还情形：
除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；
（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；
（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；
（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
七、转包或分包
7.1 本合同范围的货物、服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物、服务全部或部分分包给他人供应。
7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。
八、质保期：八年，质保期自项目竣工验收合格之日起计算。在乙方承诺的质保期内出现质量问题，乙方负责免费修理或更换，并承担所产生的费用。
九、供货期、交货地点
9.1 供货期：合同签订后75日历天内完成所需货物的供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并交付甲方使用。
9.2 交货方式：甲方指定地点并安装调试。
9.3 交货地点：甲方指定地点。
[bookmark: OLE_LINK1]十、货款支付：
10.1 付款方式：本项目预付款30%，由甲方在合同签订后支付；项目竣工验收合格后付至合同价款的70%；项目竣工验收合格并经审计满一年后付至审计价款的85%；余款在质保期内分三次付清。（每两年一次巡检，乙方凭借巡检报告、开具相应金额发票申请），每次付款前乙方须提供正规发票，合同价款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。 （按以上进度付款无任何利息补偿）。
在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.3 货物自安装完毕验收合格之日算起，乙方提供所供产品     年免费质保期（人为除外，人为原因损坏收取相应的成本费用）。货物（含零部件、配件等）必须全新，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题。
12.4 质保期内除人为损坏，乙方对所供货物保修及技术支持要求48小时内解决，逾期未解决，甲方有权自行解决或委托第三方解决，所产生的一切费用由乙方支付。甲方有权从应付乙方的任何款项中直接扣除该费用，不足部分，甲方有权继续向乙方追偿，乙方应在收到甲方通知后10个工作日内支付。
12.5 质保期外，甲方如出现售后问题，乙方不得无理由拒绝提供售后服务并按同等市场价收取相关材料及维修费用。
十三、调试和验收
13.1 本项目在使用前进行调试时，乙方需负责安装、调试并培训招标人的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.2 乙方在安装调试过程中必须确保安全，乙方自行承担设备安装调试过程中的质量、任何状况下的安全责任，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到系统总体进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同价款时扣除。
13.3 验收由甲方或项目所在地质量技术监督部门或甲方委托的第三方检测机构对乙方所供产品进行验收，验收过程中乙方需安排人员参加。验收不合格的，甲方有权拒绝接收，乙方应在甲方通知的期限内负责更换并重新提交验收，直至验收合格。因更换、重新安装、调试、检验、运输等产生的一切费用均由乙方承担。如乙方逾期未能更换或更换后仍不合格，甲方有权选择单方解除合同，并要求乙方承担违约责任。
13.4 本项目涉及验收标准包括但不限于行业部门有关标准规范。
十四、货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具、质量合格凭证及装箱清单一并附于货物内，安装调试完毕后按设备清单逐一按序交付给甲方。
14.3 所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时满足招标文件规定的质量要求和使用需求。乙方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得甲方同意，否则视为不能交货。乙方保证全部按照合同约定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
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15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付拒收货物货款总值的5%违约金。
15.2 乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交付货物部分货款总额的万分之五向甲方支付违约金，逾期超过 10个工作日仍不能交货的，甲方有权单方解除本合同。 
15.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物或更换后仍不符合要求的，甲方可单方面解除合同。
15.4 因乙方逾期交货或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方除按本条前述约定支付逾期违约金外，还应向甲方支付合同总价5%的违约金。前述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。甲方实际损失包括但不限于直接损失、间接损失及甲方为维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等一切费用。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、仲裁与诉讼
17.1 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为 盐城市大丰区 。
十八、合同附则
18.1 设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由乙方自行解决。
18.2 乙方必须响应下列安装、调测要求：
如安装、调测中出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，不能满足使用要求的，甲方保留索赔的权利。
18.3 技术文档要求：
乙方应向甲方提供安装调试过程中的各种文档资料。
1）有关产品正确安装与详细配置（包括安装方法、安装步骤及各种配置参数等）资料要以易理解的方式（包括详细说明及图示）形成中文文档，交予甲方。
2）乙方对本次采购的软、硬件产品提供正式的操作手册和维护手册，提供中文版技术文档。
3）交货时，技术文档应与货物一起交付。乙方提交的技术文档的内容必须与所提供的产品相一致，应尽可能详细。所提交的技术文档必须是正式出版和装订的，复印件无效，其费用应包括在该品目的基本报价中。为了培训的目的，甲方有权复制这些资料而不受限制。
4）在产品验收后，乙方应将所有技术文档和安装、调试资料移交给甲方。
包括但不限于以下资料：
1）对产品各项技术指标的测试报告。
2）技术文件：设备制造、安装、调试、验收、运行、使用、测试、诊断、日常维护和维修的技术文件。
3）详细的产品质量文件：包括外形尺寸、性能检验、产品合格证明书、软件原厂商正版授权等文件。
4）安装计划：至少包括：运输/交货、安装日期、安装测试等。
5）安装指南：乙方 应当提供所购软件、硬件设备的安装指南。
18.4 在合同履行过程中，乙方派出投标书中承诺的项目负责人。未征得甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人，但甲方有权根据项目实施情况要求乙方立即更换不合格的项目负责人，乙方应在接到通知后5个工作日内完成更换。除不可抗力外，乙方未经甲方同意擅自更换项目负责人，甲方将对乙方处以罚金：更换项目负责人1万元/次，上述罚金甲方有权从应付乙方的任何款项中直接扣除。
乙方对甲方的要求、请求和通知，以书面形式由项目负责人签字后送交甲方代表或监理工程师，待甲方代表或监理工程师在回执上签字确认收到后生效。
本项目未交付甲方前，乙方负责已完成工程的成品保护，保护期间发生的损坏，乙方自费予以修复。在竣工验收合格以后甲方要求乙方继续进行成品保护并采取特殊保护措施时所发生的相应经济支出，由甲方负责承担。
十九、合同生效及其他
19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。
19.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
19.3 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方（公章）：                        乙方（公章）：
        
法定代表人或其	                     法定代表人或其                                    
授权代理人	 ：                         授权代理人：
签订日期：       年     月     日
安全生产合同

为在                施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人         （以下简称“甲方”）与承包人                （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律法规和强制性标准规定要求。
3、不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件。
二、乙方职责
1、乙方应遵守国家工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取一切必要的安全措施，消除事故隐患，确保施工安全，并对施工现场发生的一切安全问题负责。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全坚持人员，有组织有计划地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派驻项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方必须熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、水上机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种作业现象时，项目负责人必须承担管理责任。
6、乙方必须为施工场地内自有人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
7、对于易燃、易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施。所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
8、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9、所用施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11、施工现场必须具有相关的安全技术资料建立档案，并确定专人管理，安全技术资料应当真实、完整齐全。
12、乙方应当接受甲方及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费用乙方自负。对于因此而造成工期延误的，乙方还要按合同规定向建设单位支付违约金。
13、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全专项方案和事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任。
14、乙方应按有关规定在施工现场及周边环境设置必要的道路施工安全标志、警示标志、禁行标志等交通安全设施。必要时实施封闭施工，同时加强雨、雪等恶劣天气及夜间的值班巡查，确保车辆和行人安全。
15、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知现场工程师，同时按政府有关部门要求处理。
3、 违约责任
1、乙方应对发生在本工程自工程施工合同签订至缺陷责任期满期间的交通安全、施工安全事故（包括人员）负全部法律责任，并承担由此而发生的一切经济损失。
2、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其履约保证金和未付工程款用于支付事故处理费用。
四、本合同由双方法定代表人或其委托代理人签名与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格并交付使用后失效。



甲方： （公章）                     乙方： （公章）

法定代表人或其	                   法定代表人或其                                    
授权代理人：                        授权代理人：

日期：      年   月   日            日期：      年   月   日

















廉 政 合 同

甲方：                     
乙方：                     
为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范                  采购行为，杜绝不廉洁行为，特订立本合同，双方遵照执行。
一、双方权利义务
1、甲方、乙方双方必须严格遵守国家法律法规、政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。
2、甲方、乙方双方在具体项目采购行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。
3、甲方、乙方双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。
4、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受乙方的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；乙方不得以任何形式或名义向甲方工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。
5、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受乙方的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；乙方不得以任何形式或名义邀请甲方工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。
6、甲方工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受乙方的钱物；乙方不得以打“业务牌”的形式向甲方工作人员及其配偶、子女变相送钱物。
7、甲方工作人员及其配偶、子女不得在乙方报销应由个人支付的费用或领取报酬；乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。
二、违约责任：
1、甲方发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。
2、乙方发生违约行为，甲方有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的项目采购。
三、本合同自双方盖章、法定代表人或授权代理人签名后生效，甲、乙双方所签订的廉政合同的时效与采购合同时效等同。

甲方： （公章）                     乙方： （公章）

法定代表人或其	                   法定代表人或其                                    
授权代理人：                        授权代理人：
日期：      年   月   日            日期：      年   月   日

附件：
 政府采购合同履约验收书（参考格式）
根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：
	项目名称
	 
	项目地点
	 

	预算金额
	 
	承接单位
	 

	合同时间
	 
	项目开始时间
	 

	项目结束时间
	 
	项目联系人
	 

	验收情况和验收意见
（可另附）
 
 

	验收小组（签字）：
 
 
                              年    月    日

	供应商确认意见（签章）：
 

                              年    月    日

	采购人确认意见（签章）：
 
 
                              年    月    日
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投  标  文  件
 
 
 
 
 
项目 名 称：               
项目 编 号：               
   投标人名称 ：（加盖CA电子公章）        
   日   期 ：                     

投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年不需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、小微企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、投标分项报价表
十二、技术要求响应及偏离表
十三、商务要求响应及偏离表
十四、开标一览表
十五、根据招标文件“第四章 定标原则与评标标准”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料
十六、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书







（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（二）上一年度的财务报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年不需提供）
（三）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
投标人名称（公章）：
                                      授权代表签字：
                                      日期：     年    月    日















（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                          
                   声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

                                      投标人名称（公章）：
                                      授权代表签字：
                                      日期：     年    月    日

























（六）特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
（七）法定代表人身份证明书


单位名称：                                                  

单位性质：                                                  
                          
地    址：                                                 

成立时间：            年           月           日 
 
经营期限：                                        

姓    名：           联系电话：              身份证号：                      

系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。
	（法定代表人身份证扫描件粘贴处）




投标单位(公章) ：                


日期：        年      月      日

法定代表人授权委托书


本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就            号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
        单位地址：                                         
        日期：                                         

附：
	（代理人身份证扫描件粘贴处）




（八）投标函
采购人：                       
根据贵方的           招标文件，正式授权下述签字人____________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（被授权人签字）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：


签字人（签字或盖章）：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日          期：      年        月       日




（九）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小企业制造（或承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商（或承接）为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商（或承接）为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。




（十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                       

                            供应商全称（加盖CA电子公章）：
      日  期：




（十一）投标分项报价表
                                               
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 



投标人(加盖CA电子公章) ：                          
日       期：        年      月       日













十二、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。

（十三）商务要求响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、 行数不够，可自行添加。
3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。


法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）
投标单位：                    （全称并加盖CA电子公章）
年    月    日
（十四）开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                  分包号：
	投标报价

	小写：               大写：            （人民币：元）

	质保期：

	项目负责人：

	核心产品品牌：


 
                                        日期：       年   月   日

注：当招标文件格式与系统不一致时，以系统格式为准。

（十五）根据招标文件“第四章 定标原则与评标标准”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料

（十六）盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

                 法定代表人签名：
                            单位名称（加盖CA电子签章）：
                      年    月    日
