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第一章  投标邀请
受〔江苏省中医院〕的委托，江苏省政府采购中心就〔智慧中医院服务器及存储〕(〔JSZC-320000-SCZX-G2026-0390〕)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

 智慧中医院服务器及存储 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月23日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0390
2.项目名称：智慧中医院服务器及存储
3.预算金额

	采购

包号
	预算金额

（人民币：万元）

	1
	120


4.最高限价

	采购

包号
	最高限价

（人民币：万元）

	1
	115


5.采购需求(简介)：本项目为江苏省中医院的智慧中医院服务器及存储项目。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：中标后2个月内。
二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

	采购

包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求

	采购

包号
	特定资格要求

	1
	/


三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年9月23日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、本次招标联系方式

　　1.采购人信息

名 称：　江苏省中医院　
地 址：　南京市汉中路155号　
联系人：  诸老师  
联系方式：　025-86617141-69300；025-86558915 

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区　　　　　　　　　　　　　
联系人：    厉彬彬、唐文                    
联系方式：　025-83668517/83668519　　　　　　　　　　　
八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款 

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）:          （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）:         （供应商）

乙方2（全称）:          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）:          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

1.项目信息

（1） 采购项目名称：                                          

     采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      

 品牌：                规格型号：                
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：                         

关键部件：           品牌：         型号：        

关键部件：           品牌：         型号：        

关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

  ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

  ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

  ¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  

 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

 外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：    国别：   品牌：   规格型号：         

 ¨否

 （10）是否涉及节能产品：

 ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

 ¨强制采购       ¨优先采购    

 ¨否

 是否涉及环境标志产品：

  ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
  ¨强制采购       ¨优先采购    

  ¨否

  是否涉及绿色产品： 

  ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

  ¨强制采购       ¨优先采购    

¨否

 （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：               
 大写：                           

 分包金额（如有）小写：           
 大写：                   

 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

（2）¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款： 经乙方安装调试，甲方验收合格后10个工作日内，甲方支付合同总额的100%。系统进入免费维护阶段。乙方本次付款前需提供本次付款金额的发票。            

¨分期付款：   （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   

3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

 收取履约保证金形式：  履约保证金应在采购合同签订后10个工作日内提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；  
 收取履约保证金金额：乙方交纳合同总价的10%元作为本合同的履约保证金 
 履约担保期限：（1）履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

（2）履约保证金退还的条件：采购人在项目通过验收后按照合同条款规定的时间内将履约保证金退还中标人；履约保证金退还时间：符合退还条件的5个工作日内退还；履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同、有质量问题未修复好产品缺陷时，履约保证金不予退还。质量问题中标人须承担修复责任并赔偿采购人损失，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

（3）逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按照合同条款规定的比例支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

（4）本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。                                 
4.合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：¨一次性验收    ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是      ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效

本合同自                             生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为     ；（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第四章 采购需求

一、采购标的清单

	采购

包号
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	智慧中医院服务器及存储
	工业


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、项目概述

（一）项目背景

医院信息系统（HIS）和电子病历系统（EMR）是医院核心业务系统，承载着全院的门诊、住院、药品、财务等关键业务流程，对系统稳定性、性能和数据安全性要求极高。

我院当前的HIS和EMR的核心数据库均部署在超融合平台中，利用超融合的ERA数据库服务管理平台部署Oracle 19C RAC，整个平台利用Era Time Machine技术实现了多个时间点的不同状态下的数据库，用来作为各类业务的上传，查询等任务，整个数据库的容量已20TB。

随着医院业务量的持续增长和智慧医院建设的深入推进，我院现有存储系统的容量和性能已无法满足业务发展需求，主要体现在：

1、存储性能瓶颈：高峰期I/O响应延迟增加，影响业务系统响应速度

2、扩展性不足：现有架构难以灵活扩展，无法应对未来业务增长

3、数据安全风险：缺乏完善的数据保护和容灾机制

4、运维压力大：架构运维复杂，故障排查困难

（二）项目目标

本项目旨在建设一套高性能、高可靠、易扩展的分布式全闪存储系统，用于承载HIS、EMR核心数据库，实现以下目标：

1、性能提升：提供百万级IOPS和微秒级延迟，满足核心业务系统高性能需求

2、高可用性：实现99.9999%的系统可用性，确保核心业务7×24小时不间断运行

3、数据安全：建立完善的数据保护机制，实现数据零丢失、业务快速恢复

4、弹性扩展：支持在线扩容，按需扩展存储容量和性能

5、简化运维：提供智能化运维管理平台，降低运维复杂度和人力成本。

（三）产品清单

	序号
	产品
	采购要求
	数量
	单位

	1
	存储服务器

（核心产品）
	参见指标和技术规格要求
	2
	套

	2
	交换机
	参见指标和技术规格要求
	2
	台

	3
	存储服务器

电路保护系统
	参见指标和技术规格要求
	2
	套


四、技术参数要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）存储服务器
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	CPU 信息
	否
	供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽

	2
	产品规格
	
	主板支持的CPU 和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量

	3
	产品规格
	
	主板内存槽数量
	是
	主板支持的内存槽位数量≥16条

	4
	产品规格
	
	主板存储接口
	是
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种

	5
	产品规格
	
	PCIe 插槽接口
	否
	支持PCIe4.0或以上扩展总线，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容。

	6
	产品规格
	
	主板PCIe 插槽数量及规格
	是
	a) 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个；单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	否
	若支持板载网络接口应不少于 1 个1GE 网口

	9
	产品规格
	
	主板OCP 插槽数量
	否
	支持OCP2.0 及以上插槽的数量不少于 1 个

	10
	产品规格
	内存规格
	内存数量
	否
	≥4

	11
	产品规格
	
	内存规格
	否
	≥DDR5

	12
	产品规格
	
	内存通道
	是
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	否
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格

	14
	产品规格
	
	硬磁盘实配容量
	是
	系统盘：单盘容量≥480GB;数据盘：单盘容量≥7.68TB

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	否
	系统盘：接口类型≥SATA 2.0；数据盘：接口类型≥NVMe

	16
	产品规格
	
	硬盘实配数量
	否
	系统盘：硬盘数量≥2块；数据盘：硬盘数量≥6块

	17
	产品规格
	
	硬盘插槽数量及规格
	否
	支持2.5 英寸硬盘槽位≥16个

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	否
	a) 机械硬盘准备时间应不大于 30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628 最新版的相关规定；若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654最新版相关规定

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID 卡支持的 SAS接口数
	是
	≥8

	20
	产品规格
	
	RAID卡缓存容量
	否
	实配≥4GB

	22
	产品规格
	网络规格
	网口速率和数量
	否
	光口卡：实配≥2个双口25G 光纤网卡，满配多模光模块，≥1个双口千兆网卡。管理口：实配≥1个千兆RJ45远程管理接口.

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	否
	存储型服务器 1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于 2 个

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	否
	板载支持≥2个1GE网口，且采用国产网络芯片， 支持网络唤醒、边带管理等功能

	27
	产品规格
	外部接口规格
	显示接口
	否
	显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等

	28
	产品规格
	
	USB 接口
	否
	配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0 等

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	否
	整机电源模块按 1+1 冗余

	32
	产品规格
	
	电源模块数量
	否
	电源数量满配，2U服务器不少于2个电源模块

	33
	产品规格
	
	电源功率
	否
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求

	35
	产品规格
	整机规格
	外观和结构
	否
	服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度；服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	36
	产品规格
	
	尺寸（高×宽×深）
	否
	a) 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	否
	实配免工具维护导轨，供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息

	38
	产品规格
	
	CPU 个数与机柜高度单位(U) 比
	否
	供应商给出CPU 个数与机柜高度

	39
	产品规格
	
	环境适应性
	否
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3 最新版的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	否
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为 0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃

	41
	产品规格
	
	机械环境适应性
	否
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3最新版的有关规定

	42
	产品规格
	
	噪声
	否
	符合GB/T 9813.3最新版的有关规定，在产品说明中给出具体测试值

	45
	产品规格
	机柜规格
	机柜尺寸
	否
	供应商给出长度、高度和深度

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	否
	配备机柜管理板

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	否
	a）机柜电源支持集中供电，电源输入不少于 2 路且支持自动切换； b）电源模块支持 N+1 冗余配置，电源模块可独立更换

	48
	功能要求
	主板功能
	主板外部接口种类
	否
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	否
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	否
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能

	51
	功能要求
	网络功能
	网络功能
	否
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	52
	功能要求
	CPU功能
	计算处理
	否
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	53
	功能要求
	
	密码算法实现
	否
	CPU 芯片应符合GM/T 0008最新版的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 最新版的相关规定

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	否
	支持内存校验或内存增强型纠错功能

	55
	功能要求
	
	SATA SSD NAND 健康状态上报
	否
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断

	56
	功能要求
	
	SATA SSD单 die 故障隔离
	否
	支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离

	57
	功能要求
	RAID卡功 能（若支持RAID卡）
	RAID 卡RAID 级别支持
	是
	RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60

	58
	功能要求
	
	RAID 卡BBU 单元
	否
	RAID 卡支持电池或电容备份单元

	60
	功能要求
	电源功能
	电源热插拔
	否
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	功能要求
	
	电源过流保护
	否
	支持过流及短路保护的功能

	62
	功能要求
	整机功能
	散热方式
	否
	支持风冷或液冷等散热方式

	63
	功能要求
	
	其他功能
	否
	支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能

	64
	功能要求
	管理系统功能
	BMC 固件基础功能
	否
	支持DHCP 设置网络功能；支持静态IP 设置网络功能；支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；支持日志信息导出和记录删除功能；支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish 等接口功能；支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；支持基于网络的固件更新功能， 包括BMC 和BIOS 等；支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；支持读取设备主板的工作环境温度功能；支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能；20）支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理；21）应支持固件版本查询、固件升级22）支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23）BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24）支持BMC 固件设置的恢复出厂功能

	65
	功能要求
	
	BMC 固件增强功能
	否
	网络控制、安装提供图形访问界面网络；设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s

	66
	功能要求
	
	BIOS 固件基础功能
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；支持设置界面中英文显示切换功能；支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能；支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；支持安全启动功能；支持设置口令、修改口令、验证口令功能；支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；支持 RAID 识别和启动功能；支持串口重定向功能；支持固件更新功能；支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；支持网络引导启用和关闭功能

	67
	功能要求
	
	远程控制
	否
	支持远程关机和重新启动功能

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的升级
	否
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	否
	支持操作系统备份及还原功能

	70
	功能要求
	
	操作系统功能
	否
	支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	中文信息处理
	否
	符合GB 18030最新版的有关规定

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	否
	机柜管理系统包括服务器节点BMC 管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	否
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	否
	支持多集群作业管理功能

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	否
	CPU须通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评

	76
	安全要求
	固件安全要求
	故障检测
	否
	1) 关键部件：CPU/内存/硬盘/电源/风扇支持故障报警功能；2) 所有部件报警支持通过SNMP或IPMI方式对外提供。3) 主机前面板提供故障诊断功能，可通过服务器前面板指示灯判断硬件故障，包括但不限于系统/内存/电源/风扇/温度/网络等关键部件的故障诊断功能

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	否
	支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	否
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	79
	安全要求
	
	PCIe 链路故障智能诊断
	否
	支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	否
	支持内存故障隔离，在内存产生CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe 卡的故障精准告警功能
	否
	支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	否
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	否
	支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性

	84
	安全要求
	
	CPU 核重启隔离
	否
	支持CPU 核发生不可纠正故障后， 重启后由BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	否
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	否
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换

	87
	安全要求
	
	安全启动
	否
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	否
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别

	89
	安全要求
	
	弱口令字典检查
	否
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	90
	安全要求
	
	白名单访问控制
	否
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	否
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	92
	安全要求
	
	二次鉴别
	否
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	94
	安全要求
	
	密码证书安全加密存储
	否
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	95
	安全要求
	
	敏感信息安全加密传输
	否
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息

	96
	安全要求
	信息安全要求
	研发过程安全
	否
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	否
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等) 都可以查看

	100
	安全要求
	物理安全
	物理安全
	否
	安全要求应符合GB 4943.1最新版的规定，配置机箱入侵检测，在外部打开机箱盖时提供报警功能

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	限用物质的限量要求
	否
	限用物质的限量应符合GB/T 26572最新版的要求

	102
	性能要求
	CPU性能
	CPU 主频
	否
	≥2.6GHz

	103
	性能要求
	
	单CPU核数
	否
	≥48

	104
	性能要求
	
	单CPU 末级缓存容量
	是
	≥8MB

	105
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	是
	≥32GB

	106
	性能要求
	
	内存速率
	是
	≥4800 MHz

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	是
	安装的硬磁盘转速不小于 7200rpm

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID 卡缓存容量大小
	否
	若配备RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 1GB

	112
	性能要求
	电源能耗
	电源能耗
	否
	符合GB/T 9813.3 最新版的有关规定

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	是
	适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格

	114
	兼容要求
	
	固态存储兼容性
	是
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	116
	兼容要求
	
	RAID 卡兼容性
	否
	RAID 卡应适配两种或以上厂商产品

	117
	兼容要求
	
	网卡兼容性
	是
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	118
	兼容要求
	
	功能卡兼容性
	否
	内置或适配符合PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	外设兼容性
	是
	兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	121
	兼容要求
	
	中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品

	122
	兼容要求
	
	平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	是
	兼容 2 款及以上虚拟化软件

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD可靠性
	是
	SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值） 不低于 200000h

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	整机可靠性
	是
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于200000h

	126
	可靠性要求
	
	风扇可靠性
	是
	风扇寿命应不低于 40000h

	127
	可靠性要求
	
	部件可靠性
	否
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T 9813.3最新版和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	129
	服务要求
	服务响应
	服务响应
	是
	a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	130
	服务要求
	
	培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	131
	服务要求
	服务周期
	服务周期
	是
	产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；产品发布日期需在随机文件中明确

	132
	服务要求
	服务工具要求
	工具要求
	否
	a) 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	否
	b) 支持如下功能本地的数据备份和还原功能；网络的数据备份和还原功能；服务器操作系统的自动安装功能；服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁

	134
	服务要求
	
	驱动安装升级指引
	否
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	否
	随服务器打包提供开机箱工具

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	否
	供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	否
	供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用

	139
	服务要求
	
	管理软件
	否
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	140
	服务要求
	增值服务
	厂家升级产品软件与扩容服务
	是
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	否
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	142
	服务要求
	
	提供上门服务
	是
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务

	144
	供保要求
	供应链质量
	抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	145
	供保要求
	
	供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	146
	
	分布式存储软件
	国产化兼容性

	
	▲1) 支持国产数据库（投标时提供≥5种国产数据库互认证证明材料）；
2) 支持国产云厂商（投币时提供≥5种国产云厂商互认证证明材料）；

	147
	
	
	系统架构
	
	1）集群软件架构为横向扩展的分布式架构，存储节点采用多节点冗余设计，性能随节点数量线性增加。具备横向扩展能力，最大横向扩展至4096个节点，支撑业务灵活扩展。

▲2）一套集群软件同时可以支持 X86，鲲鹏，海光，飞腾等多种处理器架构的安装部署，且能够不限定硬件品牌，实现灵活的软硬解耦部署架构。（投标时提供不少于上述三种国产芯片互认证证明材料）

▲3）支持一套集群软件在集群内同时支持部署块和文件全闪、混闪数据池，且全闪和混闪数据池可以在节点内同时部署。（投标时提供产品功能截图证明）4) 按采购服务器的物理硬盘裸容量进行统一授权

	148
	
	
	系统部署
	
	1） 一套集群软件同时可以部署块存储池，文件存储池，且块和文件都具备三节点网关以上的横向扩展能力，提供主主模式的存储网关。2）系统支持NVMe over RDMA 、NVMe over TCP 、NVMe over FC、iSCSI、VHOST、CSI、VAAI等存储接入协议。（提投标时供含官网链接证明材料，链接清晰可查询）

▲3）系统支持RDMA/TCP双栈网络，存储网关既可以部署在存储节点，也可以部署在计算/应用节点。（投标时提供产品功能截图证明）4）存储系统支持SAS、NL-SAS、SATA HDD、SATA SSD 、u.2 NVMe、SATA SSD等主流硬件介质和接口。

	149
	
	
	存储性能
	
	▲1）支持采用裸金属对接，采用物理机性能压测，存储单卷4K随机写性能≥90万IOPS，集群4K随机写性能≥120万IOPS，单卷4K随机读性能≥99万IOPS，集群4K随机读性能≥200万IOPS。（投标时提供具有CNAS资质的第三方测试机构的证明材料并加盖投标人公章，至少包含报告首页，对应功能测试页）

▲2）支持4K存储单卷单链路最低时延≤200us。（投标时提供具有CNAS资质的第三方测试机构的证明材料并加盖投标人公章，至少包含报告首页，对应功能测试页）

	150
	
	
	存储功能
	
	▲支持2~6副本，每个存储池可配置不同的可靠性策略，用于不同的数据场景，支持在线变更副本数，业务不中断。（投标时提供产品功能截图证明）

	151
	
	
	安全可靠
	
	系统全冗余，节点之间必须是高可用架构；元数据、数据采用集群方式部署，支持元数据和数据的分离部署（需要元数据节点，二者独立扩展）、也支持元数据和数据的融合部署 （不需要独立的元数据节点，节省硬件成本），任何一个控制器出现故障，不影响数据的正常访问。

	152
	
	
	电源线
	
	根据现场实际需求提供国标电源线或C13/C14 PDU电源线。


（二）存储交换机

	指标项
	技术规格要求

	配置

要求
	单台端口要求：≥48个10G/25G（支持扩展到50G） 端口和8个100G（支持扩展到200G）光口

单台配置1根100G堆叠线缆、2个100G光模块、10个25G光模块；冗余电源

	转发

性能
	交换容量≥8Tbps，包转发率≥2400Mpps，以官网所列最低参数为准

	芯片

规格
	▲CPU（处理器）、LSW（交换芯片）均为国产芯片，投标时提供证明文件

	二层

功能
	支持Access、Trunk和Hybrid三种模式支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术。M-LAG（或vPC或DRNI）支持一致性检查、维护模式无损升级、协议认证等功能。支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项

	
	支持Access、Trunk和Hybrid三种模式支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术。M-LAG（或vPC或DRNI）支持一致性检查、维护模式无损升级、协议认证等功能。支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项

	
	支持Access、Trunk和Hybrid三种模式支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术。M-LAG（或vPC或DRNI）支持一致性检查、维护模式无损升级、协议认证等功能。支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项

	
	支持Access、Trunk和Hybrid三种模式支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术。M-LAG（或vPC或DRNI）支持一致性检查、维护模式无损升级、协议认证等功能。支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项

	三层

功能
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议

	
	支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	
	支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，静态路由

	
	支持IPv6 ND、PMTU发现

	数据中心特性
	支持Vxlan，且支持 EVPN VxLAN，支持VxLAN网络与VLAN网络互通

	
	支持VxLAN over IPv6、IPv6 VXLAN over IPv4

	故障恢复能力
	▲支持数据面故障快速恢复功能，能够基于数据面快速感知端口故障，并结合故障本地快速收敛、故障远程通告、故障远程快速收敛等功能，实现业务无感知的故障快收敛效果，提供含链接官网证明截图或具备CMA/CNAS标识的权威第三方检测报告证明截图

	
	▲支持秒级故障恢复能力，针对静默故障导致的业务会话级异常，如链路故障，转发表项异常，转发器件异常等，提供基于数据面的故障快速感知和快速收敛能力，提升网络级可靠性，提供含链接官网证明截图或具备CMA/CNAS标识的权威第三方检测报告证明截图；

	流量

分析
	Netstream满足10GE 1:1采样，提供权威第三方报告证明；

	
	支持通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计

	配置

维护
	支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH

	
	支持配置回滚，提供官网截图证明

	质保
	提供原厂3年质保服务


（三）存储服务器电路保护系统

	指标项
	技术规格要求

	基本

配置
	要求为软硬件一体机≤1.5U，双电源，内置显示屏，标配网络防雷接口≥6路、接地通路接口≥2路、RS485接口≥6路、漏电监测接口≥6路、RS232串口≥1路、HDMI接口≥1路、USB接口≥2路、电源输出接口≥6路16A国标五孔插座，通讯接口包含RJ45、4G、WIFI；（投标时提供产品完整实物且体现接口的清晰照片）

	防电涌
	具有电涌保护功能

	防雷击
	▲内置触控显示屏≥2.8英寸，可显示监测状态、设备信息和告警信息等，屏显内容包含：防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、雷击浪涌次数、接地通断、漏电流、温度、湿度、烟雾、水浸、告警信息、安装单位、联系人、联系电话；（投标时提供以上各项屏显内容的清晰照片）

	管理

平台
	管理平台可实时查看监控画面，支持对视频流的网络传输进行优化整形，降低网络传输引发的视频卡顿风险

	漏电

检测
	支持设备漏电监测，当漏电监测接口所连接设备的漏电流≤25mA时就可触发报警

	电源

切换
	双电源支持自动切换，AB路电源切换延时≤10ms，切换时输出端负载不重启不断电

	电源

保护
	▲产品符合GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器(SPD)第11部分:低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》：标称放电电流In(8/20μs)≥20kA，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA，电压保护水平Up≤1.6kV；（提供具有CNAS标识的第三方检测机构依据GB/T 18802.11-2020标准出具的完整检测报告）

	指标

监控
	支持监测指标实时查询、数据分析、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、工单管理、多级用户权限管理；（投标时提供以上各项软件功能截图）

	质保
	提供原厂3年质保服务


五、技术服务方案

（一）整体设计方案要求

1、针对现有数据库服务平台的理解和后期可维护性

投标人应根据现有Nutanix ERA（现已更名为：Nutanix Database Service）平台、Oracle 19c RAC数据库、目标物理服务器、存储网络及集中式存储环境，提供完整的整体设计方案。方案不得局限于设备供货，应覆盖现状调研、容量性能评估、目标架构、软硬件兼容性、Oracle RAC、ASM、网络、存储、数据迁移、业务割接、数据保护、备份恢复、监控运维、应急处置及原ERA平台退出等内容。

2、数据库迁移方案的完整性

整体方案应充分考虑现有ERA平台与目标传统架构在计算、存储、网络、备份及运维方式上的差异，明确各阶段实施边界、技术路线、资源配置和责任分工。方案应具备先进性、兼容性、可扩展性及可实施性，确保迁移过程业务可控、数据完整、风险可防、故障可恢复，并满足后续五年以上业务发展及运维管理要求。

3、数据库回退方案的可执行性

投标人应提供可操作、可验证的数据库回退方案，明确各阶段回退触发条件、决策流程、责任人员、执行命令、操作时限、数据同步方式及验证标准。目标端产生新交易后，应通过专业技术进行反向同步并切回，严禁直接启用旧快照造成数据丢失。正式割接前须完成至少一次全流程回退演练，并提交演练记录及问题整改报告。

（二）项目技术方案要求

1、总体架构及差异分析要求

投标人应结合现有Nutanix ERA（现NDB）平台、Oracle Database 19c RAC环境及目标物理服务器、SAN网络和集中式存储架构，提供完整、统一、可实施的技术方案。应充分分析源端超融合架构与目标传统架构在计算、存储、网络、数据保护及运维管理等方面的差异，不得将本项目简单视为虚拟机复制或存储设备替换。

2、软硬件兼容性要求

投标人应对方案涉及的软硬件兼容性承担整体责任，包括服务器、CPU、操作系统、网卡、交换机、存储、多路径软件、Oracle Grid Infrastructure 19c及Oracle Database 19c。投标人应提供兼容性验证依据，确保目标环境稳定运行并获得相关厂商技术支持。

3、实施边界及变更风险要求

投标人应明确方案的前提条件、实施范围、技术边界、风险事项及采购人配合内容，不得将关键设计延至项目实施阶段确定。生产迁移原则上不得同时实施Oracle大版本升级、字符集转换或应用大版本升级；确需同步实施的，应说明必要性、兼容条件、风险控制、验证方法及回退措施。

（三）项目实施方案要求

投标人需理解采购人需求，提供项目实施方案，方案需满足以下要求：

1、项目管理要求

（1）项目实施原则

为保障项目的顺利实施，在项目实施过程应遵循以下原则：

①规范性原则

投标人应采用项目管理方法，按照采购人的要求在人员、质量和时间进度等方面进行严格管控。

②标准化原则

项目实施过程应严格遵守国家和医疗部门的相关法规、标准。

③完整性原则

投标人应按照采购人的要求，保证实施内容、实施流程的完整性，保证实施过程科学完整。

④兼容性原则

本项目采购的设备须与采购人当前使用的数据库架构完全兼容，与采购人前期建设无缝接轨。

⑤保密性原则

在进行集成和实施过程中，投标人及实施工作人员应按照采购人的要求签署相关的保密协议，采取严格的管理措施，确保实施中涉及到的任何信息，不会泄露给第三方单位或个人，或利用这些信息损害采购人利益。

⑥最小影响原则

投标人在实施过程中，应充分考虑项目实施对目标系统的正常运行可能产生的不利影响，并采取必要的措施将风险降到最低。

（2）项目实施时间

项目实施时间从双方签订合同起，包括设备的供货、验收、安装、调试、系统集成、存储和交换机上线运行、存储和网络架构调优、培训等实施过程，至项目运行正常移交运维止。

2、具体实施要求

投标人需要将采购人当前部署在超融合平台上并利用超融合的ERA数据库服务管理平台部署的Oracle 19C RAC的HIS和EMR的核心数据库平滑迁移到此次新购的存储平台上，要求迁移过程中业务不中断，并且对采购人现有的Era数据库服务器管理平台上的其他Oracle、SQL、MySql等数据库进行相应的优化。投标时提供投标人的服务承诺函原件。
投标人应向采购人提供产品和服务，承担与采购人数据库和存储建设的衔接责任，承诺与本项目的相关单位（包括其它项目集成商等）进行积极主动的合作，配合相关运维厂商，完成此次采购设备的安装、调试、测试工作。投标人必须服从采购人的统一协调，在实施方案设计、设备供货、系统集成、技术支持、运行维护等方面相互配合。投标人应在项目实施时提供相关设备和辅料配件等，所有费用计入投标总价。

项目实施过程中设备的软硬件出现问题，全部由投标人负责解决。标书中的产品的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务提出补充修改方案并征得采购人同意后付与实施。

3、供货时间与地点要求

在甲乙双方签订合同后，投标人在约定7自然天内将货物送到采购人指定地点。

4、设备安装集成要求

投标人必须按照项目技术要求和产品技术操作规范，遵照项目操作标准完成设备的安装。

合同签订后，投标人应与采购人协商进行设备安装前的现场勘查，提交现场勘查报告。对于不能满足设备安装运行需求的，应提出改造建议。

硬件设备的安装要制定具体的现场安装计划，严格按照规定的时间、地点、环境进行安装，保证设备达到标书和产品技术规范中的安装和性能要求。

5、履约能力和人员要求

采购人负责监督和管理整个项目的实施。

投标人应充分理解本项目的技术及实施复杂度，组建相应的专职技术及项目团队，参与本项目的各类人员应具备相应的技术及工程管理能力。
投标人应组建不少于6人的项目团队，至少包括：

（1）项目经理1名，具有3年以上信息化或网络项目管理经验及2个以上同类项目经验，具备项目进度、质量、风险和协调管理能力，需具有高级信息安全管理工程师证书、高级网络运维工程师证书的、高级网络安全系统评测师证书；

（2）现场实施人员不少于2名，具有3年以上网络安全或云计算技术经验，熟悉网络安全、数据安全、数据存储架构设计。我院现有网络设备主要是华为、新华三和锐捷三个品牌，现场实施人员需具有华为HCIE-Routing&Switching认证证书、新华三H3CIE-Routing&Switching认证证书、锐捷RCIE-Routing&Switching认证证书；

（3）远程支撑团队成员不少于3名，具备3年以上IT信息的实施、运维能力，负责巡检、故障处理和现场支持，能够提供7×24小时轮值服务；需具有CISP证书、ITSS服务经理证书、ITSS服务工程师证书，关键岗位人员应提供履历、相关证书或能力证明，未经医院书面同意不得随意更换；所有人员均须签署保密承诺，严格执行医院账号、数据和现场操作管理制度。
项目经理要求具备同等规模的项目管理经验，熟悉医疗系统行业情况。从设备到货之日起，本项目的项目经理需驻场采购人办公地点，听从采购人安排，负责项目整体实施的全部工作，直至项目最终验收完成，驻场时间不少于约定时间，项目实施期间，项目经理不得更换。投标书中应详细列出项目经理的基本信息及能力证明。

项目实施人员应与投标文件中所提供的人员名单相符，未经采购人许可不得随意变更。

投标人在项目实施过程中，需进行规范化管理，要有项目管理组织、项目沟通计划、项目进度计划、项目验收计划等方案，确保实施质量。
投标人提供自2023年1月1日以来以来（以合同签订时间为准）完成的所投存储服务器的供货业绩或与本项目类似的案例。
（四）项目验收方案要求

本项目验收包括设备到货验收及项目最终验收两个阶段。投标人需理解采购人需求，提供项目验收方案，方案需满足以下要求：

1、总体要求

验收工作由采购人组织实施，由项目单位、投标人及产品设备原厂商共同完成。

投标人应在项目验收、测试时提供相关的测试环境及必要的设备和工具，使用的各类支撑工具应保证采购人在全系统合法使用，投标人承担由于知识产权等纠纷导致的所有责任。需要委托第三方机构进行测试的，费用由投标人承担。

投标人提供的各类文档应内容完整、描述清晰、版本最新，各类方案要求实现目标明确、工作措施得力、可操作性强、具有前瞻性。

对验收中发现的问题，投标人应提出有效解决办法和措施，经采购人确认后实施。

2、到货验收要求

设备到货验收由投标人和项目单位共同完成，项目单位和投标人按项目实施计划进行设备到货验收。

设备到货验收由投标人和项目单位共同完成，项目单位在指定人员收到货后，进行到货签收。

设备到货验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，投标人应及时解决。签收单位有拒收和追究赔偿责任的权利。

按标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

3、最终验收要求

项目最终验收由采购人，投标人及设备原厂商共同完成。在初始验收全部完成、系统稳定运行1个月后，开展项目最终验收。
投标人保质保量、按整体解决方案如期完成设备集成全部工作，满足业务系统的全部建设要求。

投标人应按照采购人要求，移交本包实施过程中的各类文档，并经过采购人验收签字。

投标人应就集成工作，采取文档讲解、会议研讨、培训、在日常工作中进行传帮带等方式，完成对采购人的知识转移工作。

4、项目验收文档要求

投标人应向用户提供以下文档但不限于下述文档：

技术文件：设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

系统配置：包括配置相关文档和配件清单。

安装指南：投标人应当提供所购硬件设备的安装指南。

实施方案：项目实施方案。

设备运行管理建议：投标人应根据经验和医疗系统实际情况，制定设备运行管理建议供采购人参考，配合采购人完成相关规定和制度的制定。

项目实施过程中需要归档的其它文档。

上述文档必须是中文纸质文档, 并提供U盘介质。

（五）项目培训方案要求

1、培训目标

投标人应制定与采购人后续使用场景相结合的培训方案，对采购人的运行维护人员进行培训，使其掌握日常运行和维护系统的技能，包括（但不限于）故障排除、寻求供应商支持等，保证存储和数据库的正常运行；对最终平台使用人员进行培训，使其对总体流程和系统的集成性有大致的理解，完全掌握系统的应用，保证系统正常应用。为采购人基础设施建设项目的最终用户提供有效的、全面的和标准的文档，为系统后续的稳定应用提供保障。

2、培训要求


投标人制定培训方案应结合本项目实施及后续运维需求。

投标人应制定相应的培训措施保证培训质量。

3、项目施工安全及保密要求

在施工中坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，从技术上、组织上、制度上采取一系列措施，形成安全管理系统，切实做好安全施工和劳动保护工作。

投标人对项目的安全施工负责，负责贯彻落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的合理使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

投标人应严格遵守保密承诺，确保采购人提供的图纸、技术文档等资料不外泄。不得向第三方泄露采购方名称、部署位置、采购产品、使用方式等涉及设备使用的任何信息。

投标人在进行集成和实施过程中，特别是信息安全等级保护等，投标人及实施工作人员应遵守采购人提出的的关于本项目的保密要求，采取严格的管理措施，确保实施中涉及到的任何信息，不会泄露给第三方单位或个人，或利用这些信息损害采购人利益。

（六）项目售后服务方案要求

投标人需理解采购人需求，提供售后服务方案，方案需满足以下要求：

在服务的实施过程中，如果需要实际生产厂商、相关投标人等各方的协助和合作时，由投标人负责组织协调。要求投标人必须能提供及时、高效的技术支持与售后服务，确保工程能按设计方案的各项指标要求和实施计划顺利完成，并在工程验收合格后，能长期稳定运行。

投标人应在达到以下要求的基础上，根据招标方的实际情况详细制定有针对性的技术支持和售后服务方案。

1、服务基本要求

（1）投标人必须有完善的技术支持服务体系，能够向采购方提供统一快捷的技术支持服务。投标书中需详细列出公司（或办事处、技术支持服务中心等）地址、负责人、联系电话（包括手机和固定电话）、人员状况和相关证明文件等。

（2）在服务期内，投标人应保持技术支持人员的相对稳定，同时提供作为互备的2名项目接口人，可指定其中1人为主，人员需为经采购人认可的专职技术人员，按照采购人要求统一调度，承担运维、应急响应等服务任务。

（3）投标人必须向采购人提供一站式服务，即一点受理后，必须负责全程跟踪服务。

2、服务关键要求

投标人必须提供技术支持与保修服务方案，应详细阐述项目方案、技术支持与保修服务体系，各类设备服务响应流程，技术支持与保修服务投入人员情况，备品备件方案，相关协作方案，服务质量监督机制等与保障本项目完整顺利实施的相关内容。

投标人须承诺产品具有的先进技术为成熟可靠的技术，可用于实际生产环境和提供服务，并对应用该技术产生的效果负责。投标人提供服务支持时，除非采购人特别要求，所宣传的设备或方案所包含的先进技术应作为默认的使用方案或操作方案，否则，投标人须对不适合使用此技术的原因进行分析和说明，并提交正式文档。

投标人统一负责并统筹安排和协调本包中所包括的所有硬件设备及相关的产品的现场技术支持和保修服务。

3、保修及系统维护服务响应要求

（1）投标人和实际生产厂商必须向采购人提供技术支持电话、E-Mail和Internet网站技术支持方式，并应建立提供专门的服务号码和账户，实际生产厂商必须向用户单位提供7×24小时授权工程师电话响应服务。能够在互联网站上查询、下载相关技术资料、提交问题并获得支持。用户需要时必须提供现场服务。所有费用计入投标总价。

（2）电话服务请求的响应时间应少于半小时，实行“一站式”服务，即一点受理后负责全程跟踪服务；

（3）投标人须承诺实际生产厂商在2小时内对使用单位所提出的维修要求作出实质性响应，并且对使用单位的故障报修进行响应；

（4）服务期内，必须由实际生产厂商专业技术人员负责对设备进行现场维修更换，更换的设备或部件必须是来自实际生产厂商的设备或备件。

（5）故障解决后24小时内，投标人及实际生产厂商应向用户单位提交故障处理报告。说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等情况。按季向采购人提交上期故障受理报告、故障分析报告和汇总情况。

(6）投标人须提供实际生产厂商具有完善的备品备件库体系的承诺，以满足本项目采购方对备品备件的需求，为完成本项目技术支持服务需求提供可靠保证；

(7）投标人须承诺对设备及系统运行情况进行巡检，提供预防性维护服务。要求对采购设备提供每半年现场巡检和两次电话巡访。每次巡检结束后，需提供巡检报告，报告内容包括：系统性能、运行状况、稳定程度等，对系统的运行情况和健康度作出分析，并对系统的优化和今后运行维护给出建议。

(8）本项目涉及的所有货物及安装服务，除招标文件明确表明不计入本项目投标总价的，其他均应包含在投标总价中，采购人不再另行支付费用。

投标人必须认真理解上述技术支持和保修服务需求，详细描述响应方案。投标人如不能履行承诺书（商务、技术应答视同承诺书）所承诺的全部内容，采购人有权不与其签订合同、不予验收，并追究投标人提供虚假材料谋取中标的法律责任。
4.数据安全保障要求
为保证项目实施过程或质保期间的安全性，避免数据抽取和治理过程中存在未知的数据安全风险，防止数据发布过程中数据泄露，中标供应商需提供数据恢复服务，服务费用包含在总报价中。投标人中标后需提供国家信息中心出具的数据恢复服务的售后服务承诺书并加盖公章。 

六、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）付款要求

1、预付款：合同总价0%。

2、经乙方安装调试，甲方验收合格后10个工作日内，甲方支付合同总额的100%。系统进入免费维护阶段。乙方本次付款前需提供本次付款金额的发票。

（二）履约保证金
1、中标人应在合同签订后10个工作日内缴纳合同总价10%的履约保证金。

（1）履约保证金应在采购合同签订后10个工作日内提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

（2）履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

（3）履约保证金退还的条件：采购人在项目通过验收后按照合同条款规定的时间内将履约保证金退还中标人；履约保证金退还时间：符合退还条件的5个工作日内退还；履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同、有质量问题未修复好产品缺陷时，履约保证金不予退还。质量问题中标人须承担修复责任并赔偿采购人损失，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

（4）逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按照合同条款规定的比例支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

（5）本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。
七、其他要求

1.项目属性:货物类项目。

2.核心产品

	采购包号
	核心产品

	1
	存储服务器


3.进口产品投标

	采购

包号
	是否接受进口产品投标

（是/否）

	1
	否


第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准
	序号
	项目
	评审要素
	评分要求
	分值

	1
	报价
	报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后1位。
	30

	2
	技术参数要求
	技术参数要求
	根据招标要求逐条响应，完全响应即满足招标文件“三、技术参数要求”各项技术指标、参数要求的得满分。

2.1（6分）加▲号条款为重要技术条款，共12项，每个负偏离将扣除0.5分，满分6分，扣完为止。
2.2（14分）其他条款，每个负偏离将扣除0.2分，满分 14分，扣完为止。
	20

	3
	项目实施及验收
	整体设计方案
	3.1评委根据投标文件对招标文件 “采购需求”中“整体设计方案要求”的响应情况进行评审：

（1）投标文件未符合“整体设计方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

（2）投标文件符合“整体设计方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）投标文件对“整体设计方案要求”中“数据库服务平台的理解和后期可维护性”“数据库迁移方案的完整性”两项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“整体设计方案要求”中除“数据库服务平台的理解和后期可维护性”、“数据库迁移方案的完整性”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	
	
	项目技术方案
	3.2评委根据投标文件对招标文件 “采购需求中”中“项目技术方案”要求的响应情况进行评审：

（1）投标文件未符合“技术方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

（2）投标文件符合“技术方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）投标文件对“技术方案”中“总体架构及差异分析要求”一项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“项目技术方案要求”中除“总体架构及差异分析要求”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	
	
	项目培训方案
	3.3评委根据投标文件对招标文件 “采购需求”中“项目培训方案要求”的响应情况进行评审：

（1）投标文件未符合“培训方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

（2）投标文件符合“培训方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）投标文件对“培训方案”中“培训目标”、“培训要求”二项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(前提是投标文件对“项目培训方案要求”中除“培训目标”、“培训要求“外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	
	
	售后服务方案
	3.4评委根据投标文件对招标文件 “采购需求”中“项目售后服务方案要求”的响应情况进行评审：

（1）投标文件未符合“项目售后服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

（2）投标文件符合“项目售后服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）投标文件对“项目售后服务方案”中 “服务关键要求”一项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“项目售后方案要求”中除“服务关键要求”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	
	
	项目实施方案
	3.5评委根据投标文件对招标文件 “采购需求”中“项目实施方案要求”的响应情况进行评审：

（1）投标文件未符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

（2）投标文件符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）投标文件对“项目实施方案”中“项目管理要求”、“设备安装集成要求”两项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“项目实施方案要求”中除“项目管理要求”、“设备安装集成要求”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	4
	投标人履约能力
	软件著作权
	4.1投标人投标人具有由国家版权局颁发的，证书名称包含与本项目相关的“运维管理类”“存储优化类”“性能监测分析”“性能调优类”的软件著作权证书，每提供一类得1分，最高得3分，未提供不得分。

备注：提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的著作权具有相同或相似功能和效果的，视同符合要求。

（投标时提供上述有效期内证书扫描件或复印件并加盖公章，未提供不得分）
	3

	
	
	4.2项目团队人员要求
	4.2.1项目经理（1人）（6分）
（1）高级信息安全管理工程师证书；

（2）高级网络运维工程师证书的；

（3）高级网络安全系统评测师证书的.

上述证书每提供1个得2分，最高得6分，最低得0分。
	15

	
	
	
	4.2.2现场实施工程师（2人）（3分）

（1）华为HCIE-Routing&Switching认证证书；

（2）新华三H3CIE-Routing&Switching认证证书；

（3）锐捷RCIE-Routing&Switching认证证书。
上述认证每提供任意1个得1分，最高得3分，最低得0分。

注：同一人员同时具备不同认证证书的可重复得分）。
	

	
	
	
	4.2.3远程支撑团队成员（项目经理除外）(6分)

（1）CISP证书；

（2）ITSS服务经理证书；

（3）ITSS服务工程师证书。

上述认证每提供任意1个得2分，本项最高得6分，最低得0分。（注：一人多证或一证多人均不重复得分）。
	

	
	
	
	备注：1、以上人员需提供证书扫描件或复印件并加盖投标人公章；2、投标人为其缴纳的近6个月内任意一个月社保证明材料扫描件或复印件，并加盖投标人公章。
	

	
	
	公司
业绩
	4.3投标人提供自2023年1月1日以来以来（以合同签订时间为准）完成的所投存储服务器的供货业绩或与本项目类似的案例，每提供一个得1分，最高得3分。（提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见）
	3

	
	
	数据安全保障服务
	4.4为保证项目实施过程或质保期间的安全性，避免设备扩容/业务迁移过程中存在未知的数据安全风险，防止核心数据库迁移过程中数据泄露或丢失，中标供应商需提供数据恢复服务，服务费用包含在总报价中。投标人承诺中标后能够提供国家信息中心出具的数据恢复服务的售后服务承诺书的得3分，未提供的不得分。

注：提供书面承诺函并加盖投标人公章。
	3

	5
	节能环保
	节能环保
	5.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件或复印件的，得0.5分。

5.2投标（响应）产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标（响应）产品环境标志产品认证证书扫描件或复印件的，得0.5分。
	1


第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：               
采 购 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.XXXX（格式见附件XX）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中1-6条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                   

采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	


附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品

名称
	品牌
	规格

型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项

单价
	分项

总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为XX%。


备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或

偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或

偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                   法人授权书

本授权书声明：XX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：                         
被授权人联系电话：（手机）                  

被授权人电子邮箱：                

授权单位名称：（加盖CA电子公章） 
单位地址：                                     
日    期：                                    

附件8                    投标函
致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，XX签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日    期：___年____月____日
附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：XX）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（采购单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日
备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，      XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                供应商全称（加盖CA电子公章）：

               日  期：___年____月____日 

附件11实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件12  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
                     公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　  日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


