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[bookmark: _Toc13414][bookmark: _Toc27259][bookmark: _Toc16525][bookmark: _Toc25788][bookmark: _Toc141869960]第一章  竞争性磋商邀请
受宿迁市宿城区市场监督管理局的委托，江苏方园项目招标管理有限公司就宿城区2026年工业产品质量监督抽查服务采购项目(项目编号：JSZC-321302-JSFY-C2026-0002)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
宿城区2026年工业产品质量监督抽查服务采购项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取磋商文件，并于2026年9月20日9点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc2116][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321302-JSFY-C2026-0002
2.项目名称：宿城区2026年工业产品质量监督抽查服务采购项目
3.预算金额：111.00万元
4.本项目设定最高限价，分包一最高限价40.80万元，分包二最高限价39.60万元，分包三最高限价11.10万元，分包四最高限价19.50万元，磋商报价高于最高限价按无效标处理。
5.采购需求（简介）：宿迁市宿城区市场监督管理局拟定对电动自行车、食品相关产品、儿童和学生用品、老年产品、小家电、燃气用具、消防用品、日用化工品、纺织产品、学生校服、钢化玻璃、成品油、胶黏剂、建筑材料和家具等工业产品的抽检服务进行采购。
供应商承担本项目对应分包产品质量监督抽查全流程服务，包含但不限于购样、样品运输、样品保管、检验检测、数据录入、报告出具、异议处理、复检配合、技术支撑、台账归档、迎检保障、检验结果及时录入“江苏省产品质量安全监督管理系统”等全部工作内容。
本项目共分为四个采购分包，各分包独立采购、独立评审、独立定标、独立签订合同、独立履约结算。供应商可以参与全部分包竞标，但遵循 “多投单中” 原则：评标顺序：分包一→分包二→分包三→分包四；按照分包一、二、三、四顺序依次评审确定成交候选人，供应商已被推荐为靠前分包第一成交候选人的，后续分包可参与评审打分，但不再推荐为第一成交候选人。单个分包因质疑、投诉、废标导致评审结果变更的，不影响其他分包评审及成交结果效力。联合体视为单一供应商主体，适用本 “多投单中” 规则；联合体被推荐为靠前分包第一成交候选人，则该联合体整体后续分包不再推荐为第一成交候选人，联合体内部单个成员机构不单独触发本限制。具体分包设置如下：
（1）分包一：电动自行车、食品相关产品、儿童学生用品、老年产品、小家电等民用产品抽样检验和技术分析服务，计划抽查234批次。
（2）分包二：燃气用具、消防用品、日用化工品、纺织产品、钢化玻璃等产品抽样检验和技术分析服务，计划抽查246批次。
（3）分包三：成品油、胶黏剂、建筑材料等产品抽样检验和技术分析服务，计划抽查60批次。
（4）分包四：木家具、婴幼儿及儿童家具等家具类产品抽样检验和技术分析服务，计划抽查40批次。
（5）详细内容见本磋商文件第四章“采购需求”。
6.合同履行期限：自合同签订之日起至2026年12月20日。
7.联合体响应：接受。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc31731][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK9]1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供磋商响应函）。
2.联合体响应：（1）联合体各方均须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条全部资格条件。（2）联合体响应：若单一供应商自身检验检测资质无法覆盖本分包全部抽检产品、检测标准及参数的，可组成联合体参与该分包磋商，联合体各方按协议分工分别具备对应分工范围的 CMA 资质，但联合体整体仍须完整响应该分包全部采购清单，不得删减清单任务。联合体最多由 2 家机构组成。联合体响应的须提交联合体共同竞标协议原件，联合体各方不得再以单独身份、也不得再加入其他联合体参与本项目磋商，否则全部相关响应均无效。
3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：
供应商具备省级市场监督管理部门认定的检验检测机构资质证书。
[bookmark: _Toc3013] 三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分四个采购包。供应商参与多个采购包磋商的，应按采购包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取磋商文件的，后果自负（其响应文件不予接受）。
[bookmark: _Toc19105][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]四、首次提交响应文件截止时间、磋商时间及地点
1.首次提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年9月20日9点30分（北京时间）。
2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc30277]五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、江苏省政府采购网、江苏省财政部门指定的媒体。
[bookmark: _Toc24868]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627]1.财政部门监督电话：0527-82968860。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
[bookmark: _Toc9173]七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名 称：宿迁市宿城区市场监督管理局
地址：宿迁市宿城区洪泽湖路583号
联 系 人： 任晶晶
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：0527-84395132 
2.采购代理机构信息
名称：江苏方园项目招标管理有限公司
地址：宿迁市经济技术开发区世纪大道900号
联系人：毛秀芸 
联系方式：0527-86224338
[bookmark: _Toc11207]八、其他
1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次磋商不收取磋商保证金。

[bookmark: _Toc11816][bookmark: _Toc22031][bookmark: _Toc706][bookmark: _Toc15517][bookmark: EBa8c69c4726824205bbf6fbe49f912e2d][bookmark: EB154f34bfcea5417199f8cf429c255bfe]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc141869961]供应商须知前附表：
	序号
	内   容
	说明及要求

	1
	项目类别
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第 2 种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物；2.服务；3.工程。

	2
	响应有效期
	[bookmark: EBf2540e281f614ac8b4efc83b6e64d4d2]60日（从提交响应文件截止之日起算）

	3
	响应文件份数
	提交加密电子响应文件1份。

	4
	评审方法
	综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。

	5
	确定成交人
	按以下第 1 种方式确定成交人：
1. 采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选人中确定成交人；
2.采购人授权磋商小组直接确定成交人；

	6
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：
1. 允许分包。
允许分包的内容：
2.不允许分包。

	7
	代理费用收取方式及标准
	代理费用收取方式及标准：按以下第2种方式执行，供应商在领取成交通知书时支付。
1.无需支付；
2.具体方式及标准为：
分包一：成交人在成交结果公告发出后7个工作日内，按照“苏招协【2022】002号”文件标准*60%；
分包二：成交人在成交结果公告发出后7个工作日内，按照“苏招协【2022】002号”文件标准*60%；
分包三：成交人在成交结果公告发出后7个工作日内，按照“苏招协【2022】002号”文件标准*20%；
分包四：成交人在成交结果公告发出后7个工作日内，按照“苏招协【2022】002号”文件标准*30%。
评审费均按实收取，成交人应将其综合考虑在响应报价中，不单独列项（可采用数字人民币方式）。


[bookmark: EBc9d8a0a6c333409599b28034cbc893d2][bookmark: _Toc141869962]一、总 则
1、采购方式
本次采购采取竞争性磋商方式。
2、合格的供应商
2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《竞争性磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律
本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
4、费用
供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。
[bookmark: _Toc141869963]二、竞争性磋商文件
5、磋商文件构成
5.1磋商文件由以下部分组成：
第一章：磋商邀请；
第二章：供应商须知；
第三章：评审方法与评审标准；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：响应文件格式。
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则风险由供应商自行承担。
6、政府采购政策
本项目落实的政府采购政策对应序号为 6.1 
6.1中小企业政策
本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小微企业（含监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10% 扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。
6.2.2拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，对提供有效节能产品或环境标志产品认证证书的供应商加分。
6.3政府采购需求标准
6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.3.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7、磋商文件的澄清或修改
7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。
7.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如供应商未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，造成的相关责任由供应商承担。
[bookmark: _Toc141869964]三、响应文件的编制
8、响应文件的编制要求
8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。
8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求盖公章后上传材料电子件或直接盖电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如响应文件制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。
9、响应文件构成
[bookmark: EBd2e6df6607b447c7a4370e6531238d19]9.1响应文件包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、响应及偏离表、磋商申请函、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
10、响应文件的报价
10.1分次报价，供应商响应文件中的首次报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算依据。
10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。
11、磋商保证金
[bookmark: EB2c6535ca97b046d89f956e109e785ae2]本项目不收取磋商保证金。
12、响应有效期
[bookmark: _Toc141869965]12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。
12.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件的提交
13、响应文件的提交
13.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、响应文件被拒绝接收的情形
在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。
[bookmark: _Toc141869967]五、磋商程序及最后报价
15、磋商会议
15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的，视为其放弃磋商。
15.3供应商在磋商全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
[bookmark: OLE_LINK3]16、磋商小组
磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。
17、磋商程序
17.1资格审查
由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。
17.2符合性审查
17.2.1依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
17.2.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。
17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品响应
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
17.6磋商
17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
17.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
17.7有关问题的澄清
对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。
17.8最后报价
[bookmark: EB7c676092b0b54336b4f7c76350bf2f81]17.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。
17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。
17.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。
17.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
17.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
[bookmark: _Hlk204074773]17.9异常低价响应审查
17.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
1.磋商报价低于全部通过符合性审查供应商磋商报价平均值50%的，即磋商报价<全部通过符合性审查供应商磋商报价平均值×50%；
2.磋商报价低于通过符合性审查的次低报价供应商磋商报价50%的，即磋商报价<通过符合性审查的次低报价供应商磋商报价×50%；
3.磋商报价低于采购项目最高限价45%的，即磋商报价<采购项目最高限价×45%；
4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.9.2磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
17.9.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
17.9.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
[bookmark: _Toc141869966]17.10推荐成交候选供应商
[bookmark: OLE_LINK5]磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件17.8.6情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形
18、无效响应情形
18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。
18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。
18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4响应文件未通过符合性审查的。
18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
18.7磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的。
18.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。
18.10法律、法规规定的其他情况。
19、采购活动终止情形
19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。
19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.4因重大变故，采购任务取消的。
19.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
20、恶意串通情形
20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；
20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；
20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；
20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
20.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: OLE_LINK2]21、取消成交（候选）供应商资格条款
21.1提供虚假材料谋取成交的；
21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
21.6法律、法规规定的其他情况。
[bookmark: _Toc141869968]七、成交及合同签订
22、确定成交供应商
22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果，成交公告的公告期限为1个工作日。
22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。
23、成交通知书
23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。
23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
24、签订和公告合同
24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。
24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
[bookmark: _Toc141869969]25、履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
25.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
25.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的 / %提交。
[bookmark: _Hlk187763955][bookmark: _Hlk187842952]支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / % （履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
25.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
25.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
25.5履约保证金退还时间
采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。
25.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
25.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
26、线上融资
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
27、合同履行
27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc141869970]八、质疑与投诉
28、质疑
28.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.6条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。
28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。
28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
28.6供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：宿迁市宿城区市场监督管理局、江苏方园项目招标管理有限公司
联系电话：0527-84395132 、0527-86224338
通讯地址：宿迁市宿城区洪泽湖路583号、宿迁市经济技术开发区世纪大道900号
28.7以下情形的质疑不予受理
28.7.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.7.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.7.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.7.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.7.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、投诉
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。



[bookmark: _Toc14692][bookmark: _Toc3418][bookmark: _Toc141869971][bookmark: _Toc20912][bookmark: _Toc14932]第三章  评审方法与评审标准
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	磋商响应函
	符合磋商文件要求

	信用信息
	符合磋商文件要求

	特定资格要求
	符合磋商文件要求

	联合体响应
	接受联合体


二、符合性审查
磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	磋商报价表
	符合磋商文件要求

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合磋商文件要求

	技术标准和要求
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求


三、评审方法—综合评分法
[bookmark: EB1a5d8b2c3833482f95a1f101c76adb9d]（一）评审办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依此类推。综合评分保留至小数点后两位。 
（2） 详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分(打分保留两位小数)。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。
	评审因素
	权值
	评审标准

	磋商 报价
	磋商 报价
	15.00
	1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。
2、本项目评审不剔除最高、最低报价，所有通过符合性审查的报价均参与评审计算。
3、供应商报价明显低于其他有效供应商报价且无法合理说明、无法提供成本佐证材料的，视为恶意低价，作无效响应处理。
4、政府采购价格扶持政策：（1）小微企业：提供有效《中小企业声明函》，评审报价扣除10%；（2）监狱企业、残疾人福利性单位：提供官方有效证明材料，视同小微企业，评审报价扣除10%；（3）大中型企业与小微企业组成联合体或小微企业分包占比≥30%的，评审报价扣除5%；
（4）全部由小微企业组成的联合体，评审报价扣除10%。
5、所有价格扶持主体必须提供真实、有效、完整的佐证材料并加盖公章，材料不齐、不符、虚假的，不予享受价格扣除政策。

	企业
业绩
	企业业绩
	12.00
	供应商2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来，承担过类似工业产品质量监督抽查服务业绩的，每有1个有效业绩得3分，最高12分。
注：（1）须同时提供中标（成交）通知书、项目合同清晰扫描件/复印件并加盖供应商公章，可清晰体现项目内容、签订时间、甲乙双方信息。材料不全、未盖章、超期、非类似工业产品质量监督抽查服务项目、无法核验的业绩不予计分。（2）联合体各成员有效业绩均可参与本项计分，提供对应成员证明材料。

	技术或服务水平
	检测服务方案
	12.00
	磋商小组根据供应商响应文件中提供的检测服务方案，进行评分：
1、方案完整覆盖本项目全部采购需求，组织架构清晰、岗位职责明确，分品类抽样方案、标准化检测作业流程、全流程管控措施、档案管理制度完善详实，完全贴合本项目抽检工作特点、可落地性强，得12分；
2、方案覆盖项目核心需求，组织架构、作业流程、档案制度基本齐全、无实质性缺失错误，可正常满足项目履约要求，得8分；
3、方案内容存在缺失、不完善，需大幅优化方可满足采购需求的，得4分；
4、未提供方案、方案内容与本项目无关、存在根本性错误的，得0分。

	
	质量控制方案
	12.00
	磋商小组根据供应商响应文件中提供的质量控制方案，进行评分：
1、质量控制组织架构、岗位职责、管控制度、全流程质控措施、纠错整改机制完整健全，覆盖抽样、检测、出报告、数据录入、样品管理全环节，贴合本项目多品类抽检场景、可行性强，得12分；
2、质量控制方案核心内容齐全，制度、流程、措施基本完善，无重大漏洞，可满足项目常规质控要求，得8分；
3、方案内容不完善、条款笼统、管控措施不足，需完善后方可实施的，得4分；
4、未提供方案、内容无关、存在根本性错误的，得0分。

	
	检验工作实施方案
	12.00
	磋商小组根据供应商响应文件中提供的检验工作实施方案，进行评分：
1、实施方案完整覆盖抽样、送样、检验、数据核验、系统上报、进度管控、异议配合、复检协助等全部环节，流程科学、措施详实、落地性强，得12分；
2、实施方案内容全面、流程规范，可完整满足本项目采购需求，得8分；
3、方案内容笼统、环节缺失，无法完全覆盖采购需求，需整改完善方可实施的，得4分；
4、未提供方案、内容与项目无关、存在实质性错误的，得0分。

	
	样品及台账管理方案
	6.00
	磋商小组根据供应商响应文件中提供的样品及台账管理方案，进行评分：
1、方案完整建立抽样登记、样品入库、分类保管、恒温恒湿存储、样品流转、异议处置、复检对接、结果上报、样品到期处置全流程管理制度，符合相关要求，电子台账、纸质台账同步归档、全程可追溯，条款详实、管控闭环，得6分；
2、样品及台账管理制度完整、流程清晰，可全面满足项目履约及档案验收要求，得4分；
3、方案内容不全、管控环节缺失，需完善后方可落地实施的，得2分；
4、未提供方案、内容空洞、无针对性的，得0分。

	
	应急管理方案
	6.00
	磋商小组根据供应商响应文件中提供的突发事件应急处置预案及应急响应保障方案，进行评分：
1、应急预案全面覆盖紧急抽检、临时加急任务、样品异常、设备故障、检测故障、上级突击核查、突发质量事件处置等全部场景，组织架构、人员分工、处置流程、质控保障、兜底措施、复盘整改机制完整详实；建立7×24小时应急响应机制，承诺常规响应不超过3小时、支持1小时极速到场处置，得6分；
2、应急预案流程完整、措施合理，具备完善应急响应制度、专人对接机制，可2小时内完成应急响应处置，满足项目常规应急需求的，得4分；
3、预案内容简略、场景覆盖不全、响应时效承诺仅满足基本履约要求的，得2分；
4、未提供预案、无响应机制、无时效承诺、内容与项目无关的，得0分。

	
	保密管理措施
	6.00
	磋商小组根据供应商响应文件中提供的保密管理措施，进行评分：
1、保密管理制度、工作登记追溯制度健全，对抽检计划、企业信息、样品信息、检测数据、未公开结果、台账资料的保密措施完善，明确永久保密承诺及泄密追责机制的，得6分；
2、具备基本保密制度，保密措施可满足项目基本要求的，得4分；
3、保密措施笼统、不完善的，得2分；
4、未提供保密措施或内容与本项目无关的，得0分。

	
	项目团队配置
	6.00
	本项满分6分，分项累加、总分封顶：
1、项目负责人具备工业产品质量监督抽查服务项目类似管理经验，提供项目负责人任命书或类似项目管理经验证明材料，满足得2分，不满足得0分；
2、专职抽样人员满足采购最低2人要求的基础上，每增加1名专职抽样人员得1分，最高得2分；
3、专职检验人员满足采购最低2人要求的基础上，每增加1名专职检验人员得1分，最高得2分；
4、备注：须提供完整人员名单、2026年6月以来任意一个月的社保证明（退休返聘和劳务派遣的提供相关合同证明），服务团队成员出自联合体不同成员的提供各自公司的社保证明。材料齐全有效方可计分，无佐证不计分。

	售后服务
	异议处理与复检配合方案
	5.00
	磋商小组根据供应商响应文件中提供的异议处理与复检配合方案，进行评分：
1、方案建立完善的抽检结果异议受理、答复机制，明确复检对接流程、时限承诺，异议处理台账健全，与采购人、生产企业、复检联动机制完善的，得5分；
2、具备基本异议处理与复检配合流程，可满足项目常规要求的，得3分；
3、方案内容简略、流程不完整，需完善后方可实施的，得1分；
4、未提供方案、内容与项目无关的，得0分。

	
	报告与数据服务
	3.00
	磋商小组根据供应商响应文件中提供的报告与数据服务承诺，进行评分：
1、明确检验报告出具时限承诺，检测数据录入与省监管系统上报的及时性、准确性承诺，并提供报告解释、技术咨询、结果跟踪服务的，得3分；
2、具备基本报告出具和数据上报安排，满足项目基本要求的，得2分；
3、报告与数据服务安排不明确的，得1分；
4、未提供相关承诺的，得0分。

	
	服务保障与技术支持
	5.00
	[bookmark: _GoBack]磋商小组根据供应商响应文件中提供的履约服务保障措施，进行评分：
1、明确履约期内的迎检保障、问题整改闭环机制，提供临时技术支撑、结果汇总分析服务，并对采购人考核、验收的配合作出具体承诺的，得5分；
2、具备基本服务保障措施，可满足项目基本履约要求的，得3分；
3、服务保障措施笼统、不具体的，得1分；
4、未提供的，得0分。


[bookmark: EBd5bea3a3c3254523b93c8abaa514fb10][bookmark: _Toc10422]四、评审结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评审报告。
[bookmark: _Toc31956]五、评审依据及启动异常低价审查程序
（一）评审的依据：
本次评审唯一依据为正式发布的磋商文件、供应商有效响应文件及双方确认的补充答疑文件，评审判断仅以响应文件书面内容为准，不采信任何外部口头证据、事后补充材料。
（二）启动异常低价审查程序：
评审过程中，出现以下任一量化情形，磋商小组必须启动异常低价审查程序：
1.磋商报价低于全部通过符合性审查供应商磋商报价平均值50%的，即磋商报价<全部通过符合性审查供应商磋商报价平均值×50%；
2.磋商报价低于通过符合性审查的次低报价供应商磋商报价50%的，即磋商报价<通过符合性审查的次低报价供应商磋商报价×50%；
3.磋商报价低于采购项目最高限价45%的，即磋商报价<采购项目最高限价×45%；
4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
4.启动异常低价响应审查后，供应商须在评审小组规定时限内，提交详细成本测算表（人工、设备、耗材、交通、税费、管理成本等）、成本佐证材料、履约保障说明。评审小组结合行业薪资标准、同类项目市场均价、本地服务成本等维度综合研判。供应商逾期未提交、材料无法佐证报价合理性的，直接判定为无效响应，作废标处理，相关审查情况全程记录至评审报告。
六、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为：1、2
1、采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
2、中小企业价格扶持政策
本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小微企业（含监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
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[bookmark: _Toc5025][bookmark: _Toc10204]第四章  采购需求
[bookmark: _Toc17639][bookmark: _Toc22280]项目属性：服务类项目。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。
一、项目概况
（一）项目内容
1、宿迁市宿城区市场监督管理局拟定对电动自行车、食品相关产品、儿童和学生用品、老年产品、小家电、燃气用具、消防用品、日用化工品、纺织产品、学生校服、钢化玻璃、成品油、胶黏剂、建筑材料和家具等工业产品的抽检服务进行采购。
2.供应商承担本项目对应分包产品质量监督抽查全流程服务，包含但不限于购样、样品运输、样品保管、检验检测、数据录入、报告出具、异议处理、复检配合、技术支撑、台账归档、迎检保障、检验结果及时录入“江苏省产品质量安全监督管理系统”等全部工作内容。
3、本项目共分为四个采购分包，各分包独立采购、独立评审、独立定标、独立签订合同、独立履约结算。供应商可以参与全部分包竞标，但遵循 “多投单中” 原则：评标顺序：分包一→分包二→分包三→分包四；按照分包一、二、三、四顺序依次评审确定成交候选人，供应商已被推荐为靠前分包第一成交候选人的，后续分包可参与评审打分，但不再推荐为第一成交候选人。单个分包因质疑、投诉、废标导致评审结果变更的，不影响其他分包评审及成交结果效力。联合体视为单一供应商主体，适用本 “多投单中” 规则；联合体被推荐为靠前分包第一成交候选人，则该联合体整体后续分包不再推荐为第一成交候选人，联合体内部单个成员机构不单独触发本限制。
（二）付款方式
1、预付款：合同签订生效，成交供应商提交合规票据后10个工作日内，采购人支付合同金额10%作为项目预付款。成交供应商可书面申请放弃预付款或降低预付款比例，采购人予以免付或按申请比例支付。
2、尾款结算：成交供应商完成合同约定全部抽检工作、提交全部成果资料、通过采购人一次性整体履约验收，采购人自收到供应商发票后10日内，采购人一次性付清剩余款项。因政策调整、任务缩减、非成交供应商原因未完成计划批次的，按实际合格完成批次据实结算。
3、付款前置：成交供应商须先行提供合法合规、对应金额的有效发票，否则采购人有权顺延付款，不承担逾期付款责任。​
4、本项目支持数字人民币支付，成交供应商须配合完成数字人民币收款相关流程。
5、预付款抵扣：项目尾款结算时，采购人优先抵扣已支付预付款。
（三）合同履行期限：自合同签订之日起至2026年12月20日。
（四）服务地点：采购人指定区域。
二、采购清单（★采购清单内容供应商须作为一个整体完全响应本分包全部清单内容，不得删减、舍弃清单内任何产品及检测服务内容，未能完全响应的作无效标处理）
  （一）分包一：电动自行车、食品相关产品、儿童学生用品、老年产品、小家电等民用产品抽样检验和技术分析服务，计划抽查234批次。
	序号
	类别
	名称
	产品检测标准
	产品检测项目
	单位
	数量

	1
	电动自行车及其相关产品
	电动自行车
	1、《电动自行车安全技术规范》GB 17761—2024；
2、《电动自行车电气安全要求及第1号修改单》GB 42295—2022。
	整车质量 、尺寸限值 、结构 、车速限值、车速提示音 、电气装置 、制动性能、铭牌 、塑料占比、电池组防篡改 、控制器防篡改 、限速器防篡改 、标识与警示语 、互认协同充电、短路防护。
	批次
	30

	
	
	锂离子蓄电池
	《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》GB 43854—2024。
	I2(A)放电、过充电、过放电、外部短路、温度保护。
	批次
	10

	
	
	电动自行车用充电器
	《电动自行车用充电器安全技术要求及第1号修改单》GB 42296—2022。
	编码，外壳冲击、工作温度下的泄漏电流、电气强度、防触电保护。
	批次
	10

	2
	食品相关产品
	一次性餐饮具
	1、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》GB 4806.1-2016；
2、《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016；
3、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023；
4、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品总迁移量的测定》GB 31604.8-2021；
5、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品高锰酸钾消耗量的测定》GB 31604.2-2016；
6、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品食品模拟物中重金属的测定》GB 31604.9-2016；
7、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品脱色试验》GB 31604.7-2023；
8、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定》GB 31604.52-2021。
	感官要求、浸泡液、脱色试验、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、标签标识、芳香族伯胺迁移总量。
	批次
	20

	
	
	婴幼儿用塑料奶瓶和奶嘴
	1、《食品安全国家标准 奶嘴》GB 4806.2-2015；
2、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品总迁移量的测定》GB 31604.8-2021；
3、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品高锰酸钾消耗量的测定》GB 31604.2-2016；
4、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品食品模拟物中重金属的测定》GB 31604.9-2016；
5、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定》GB 31604.49-2023；
6、《婴幼儿安抚奶嘴安全要求》GB 28482-2012；
7、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》GB 4806.1-2016；
8、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023；
9、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品脱色试验》GB 31604.7-2023。
	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以 Pb 计）、脱色试验、锌（Zn）迁移量、挥发性物质、标签标识。
	批次
	5

	
	
	竹木砧板等竹木制品
	1、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》GB 4806.1-2016；
2、《食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品》GB 4806.12-2022；
3、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品总迁移量的测定》GB 31604.8-2021；
4、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品甲醛迁移量的测定》GB 31604.48-2016。
	感官要求、浸泡液、总迁移量、甲醛、标签标识、二氧化硫迁移量。
	批次
	5

	
	
	餐具洗涤剂
	1、《食品用洗涤剂试验方法 甲醇的测定》GB/T 30795-2014；
2、《食品用洗涤剂试验方法 甲醛的测定》GB/T 30796-2014；
3、《食品用洗涤剂试验方法 重金属的测定》GB/T 30799-2014；
4、《手洗餐具用洗涤剂》GB/T 9985-2022；
5、《表面活性剂 洗涤剂试验方法》GB/T 13173-2021；
6、《表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法》GB/T 6368-2008。
	甲醇；甲醛；重金属； 去污力；рH值；气味。
	批次
	5

	3
	儿童和学生用品
	解压玩具
	1、《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》GB 6675.4-2025；
2、《玩具安全 第1部分：基本规范》GB 6675.1-2025；
3、《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》GB/T 22048—2022。
	可迁移元素的限量（锑、砷、汞、镉、铬、钡、铅、硒）；限定增塑剂限量要求；游离甲醛的限量。
	批次
	5

	
	
	水晶泥
	1、《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》GB 6675.4-2025；
2、《玩具安全 第1部分：基本规范》GB 6675.1-2025；
3、《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》GB/T 22048—2022。
	可迁移元素最大限量（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒、硼）；游离甲醛。
	批次
	5

	
	
	电玩具
	
1、《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》GB 6675.2-2025；
2、《玩具安全 第3部分：易燃性能》GB 6675.3-2025；
3、《玩具安全 第1部分：基本规范》GB 6675.1-2025；
4、《电玩具的安全》GB 19865-2005；
5、《电玩具的安全》GB/T 19865-2024；
6、《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》GB/T 22048-2022；
7、《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》GB 6675.4-2025。

	1、机械与物理性能（材料；小零件；挤压玩具、摇铃及类似玩具；小球；毛球；学前玩偶；玩具奶嘴；气球；弹珠；半球形玩具；可触及的金属或玻璃边缘；功能性锐利边缘；金属玩具边缘；模塑玩具边缘；外露螺栓或螺纹杆的边缘；可触及的锐利尖端；功能性锐利尖端；木制玩具；突出物；把手和其他类似的管子；金属丝和杆件；用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜；18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳；18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳；36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳；玩具袋上的绳索；童床或游戏围栏上的悬挂玩具；童床上的健身玩具及类似玩具；飞行玩具的绳索、细绳或线；玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具；带有折叠机构的其他玩具；铰链间隙；刚性材料上的圆孔；活动部件间的间隙；其他驱动机构；发条钥匙；弹簧；封闭式玩具的通风装置；封闭式玩具的关闭件；封闭头部的玩具；仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）；弹射玩具的一般要求；蓄能弹射玩具；非蓄能弹射玩具；水上玩具；热源玩具；液体填充玩具；口动玩具；玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板；玩具火药帽；声响要求；
2、易燃性能（一般要求；头戴玩具；化妆服饰；供儿童进入的玩具；具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等））；
3、特定元素的迁移（最大限量要求）；
4、增塑剂（限定增塑剂限量要求）；
5、电性能（标识和说明；输入功率；发热和非正常工作；工作温度下的电气强度；耐潮湿；室温下的电气强度；机械强度；结构；软线和电线的保护；螺钉和连接；电气间隙和爬电距离；耐热和耐燃,潮湿条件下的电气强度；在水中使用的电玩具、使用液体的电玩具和用液体清洁的电玩具）。
	批次
	5

	
	
	儿童真煮玩具
	1、《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》GB/T 22048-2022；
2、《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》GB 6675.4-2025；
3、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品总迁移量的测定》GB 31604.8-2021；
4、《玩具安全 第1部分：基本规范》GB 6675.1-2025；
5、《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》GB 4706.19-2008；
6、《家用和类似用途电器的安全 第19部分:液体加热器的特殊要求》GB/T 4706.19-2024；
7、《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005；
8、《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB/T 4706.1-2024。
	增塑剂；特定元素的迁移；食品接触材料的总迁移量；电器安全(输入功率与电流、电源连接和外部软线）。
	批次
	5

	
	
	毛绒玩具
	
1、《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》GB 6675.2-2025；
2、《玩具安全 第3部分：易燃性能》GB 6675.3-2025；
3、《玩具安全 第1部分：基本规范》GB 6675.1-2025；
4、《电玩具的安全》GB 19865-2005；
5、《电玩具的安全》GB/T 19865-2024；
6、《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》GB/T 22048-2022；
7、《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》GB 6675.4-2025。

	1、机械与物理性能（材料；小零件；挤压玩具、摇铃及类似玩具；小球；毛球；学前玩偶；玩具奶嘴；气球；弹珠；半球形玩具；可触及的金属或玻璃边缘；功能性锐利边缘；金属玩具边缘；模塑玩具边缘；外露螺栓或螺纹杆的边缘；可触及的锐利尖端；功能性锐利尖端；木制玩具；突出物；把手和其他类似的管子；金属丝和杆件；用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜；18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳；18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳；36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳；玩具袋上的绳索；童床或游戏围栏上的悬挂玩具；童床上的健身玩具及类似玩具；飞行玩具的绳索、细绳或线；玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具；带有折叠机构的其他玩具；铰链间隙；刚性材料上的圆孔；活动部件间的间隙；其他驱动机构；发条钥匙；弹簧；封闭式玩具的通风装置；封闭式玩具的关闭件；封闭头部的玩具；仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）；弹射玩具的一般要求；蓄能弹射玩具；非蓄能弹射玩具；水上玩具；热源玩具；液体填充玩具；口动玩具；玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板；玩具火药帽；声响要求；
2、易燃性能（一般要求；头戴玩具；化妆服饰；供儿童进入的玩具；具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等））
3、特定元素的迁移（最大限量要求）
4、增塑剂（限定增塑剂限量要求）
5、电性能（标识和说明；输入功率；发热和非正常工作；工作温度下的电气强度；耐潮湿；室温下的电气强度；机械强度；结构；软线和电线的保护；螺钉和连接；电气间隙和爬电距离；耐热和耐燃,潮湿条件下的电气强度；在水中使用的电玩具、使用液体的电玩具和用液体清洁的电玩具；）
	批次
	5

	
	
	塑胶玩具
	
1、《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》GB 6675.2-2025；
2、《玩具安全 第3部分：易燃性能》GB 6675.3-2025；
3、《玩具安全 第1部分：基本规范》GB 6675.1-2025；
4、《电玩具的安全》GB 19865-2005；
5、《电玩具的安全》GB/T 19865-2024；
6、《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》GB/T 22048-2022；
7、《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》GB 6675.4-2025。

	1、机械与物理性能（材料；小零件；挤压玩具、摇铃及类似玩具；小球；毛球；学前玩偶；玩具奶嘴；气球；弹珠；半球形玩具；可触及的金属或玻璃边缘；功能性锐利边缘；金属玩具边缘；模塑玩具边缘；外露螺栓或螺纹杆的边缘；可触及的锐利尖端；功能性锐利尖端；木制玩具；突出物；把手和其他类似的管子；金属丝和杆件；用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜；18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳；18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳；36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳；玩具袋上的绳索；童床或游戏围栏上的悬挂玩具；童床上的健身玩具及类似玩具；飞行玩具的绳索、细绳或线；玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具；带有折叠机构的其他玩具；铰链间隙；刚性材料上的圆孔；活动部件间的间隙；其他驱动机构；发条钥匙；弹簧；封闭式玩具的通风装置；封闭式玩具的关闭件；封闭头部的玩具；仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）；弹射玩具的一般要求；蓄能弹射玩具；非蓄能弹射玩具；水上玩具；热源玩具；液体填充玩具；口动玩具；玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板；玩具火药帽；声响要求；
2、易燃性能（一般要求；头戴玩具；化妆服饰；供儿童进入的玩具；具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等）；
3、特定元素的迁移（最大限量要求）；
4、增塑剂（限定增塑剂限量要求）；
5、电性能（标识和说明；输入功率；发热和非正常工作；工作温度下的电气强度；耐潮湿；室温下的电气强度；机械强度；结构；软线和电线的保护；螺钉和连接；电气间隙和爬电距离；耐热和耐燃,潮湿条件下的电气强度；在水中使用的电玩具、使用液体的电玩具和用液体清洁的电玩具）。
	批次
	5

	
	
	笔、纸本、文具
	1、《学生用品的安全通用要求》GB 21027-2020；
2、《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》GB/T 22048-2022；
3、《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》GB 6675.4-2014。
	1、纸：可迁移元素的限量；亮度/白度/内芯D65亮度；内芯D65荧光亮度；
2、笔：可迁移元素的限量；可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量；笔套安全；
3、文具：可迁移元素的限量；可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量；边缘、尖端。
	批次
	20

	
	
	书包
	1、《学生用品的安全通用要求》GB 21027-2020；
2、《背提包》QB/T 1333-2018；
3、《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》GB/T 22048-2022。
	可迁移元素的限量；游离甲醛含量；可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量；可分解有害芳香胺染料；外观质量、振荡冲击性能。
	批次
	6

	4
	老年产品
	老年手机
	1、《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》GB 4943.1-2022；
2、《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》GB/T 9254.1-2021。
	标记和说明、安全防护、抗电强度试验；电气间隙；爬电距离；与交流电网电源的连接；接触电流和保护导体电流。
	批次
	10

	
	
	按摩器具
	1、《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005；
2、《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB/T 4706.1-2024；
3、《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》GB 4343.1-2024；
4、《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1-2022；
5、《家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求》GB 4706.10-2008；
6、《家用和类似用途电器的安全 第10部分：按摩器具的特殊要求》GB/T 4706.10-2024；
7、《家用和类似用途电器的安全第15部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求》GB/T 4706.15-2024。
	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，工作温度下的泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，结构（不包括第 22.46、22.32、和22.3 条的试验），内部布线，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘，谐波电流。
	批次
	10

	
	
	足浴盆
	1、《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005；
2、《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB/T 4706.1-2024；
3、《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》GB 4343.1-2024；
4、《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1-2022；
5、《家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求》GB 4706.10-2008；
6、《家用和类似用途电器的安全 第10部分：按摩器具的特殊要求》GB/T 4706.10-2024；
7、《家用和类似用途电器的安全第15部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求》GB/T 4706.15-2024。
	标志和说明，对触及带电部件的防护，输入功率和电流，工作温度下的泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，结构（不包括第 22.46、22.32、和22.3 条的试验），内部布线，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘，谐波电流。
	批次
	10

	5
	小家电
	小家电
	1、《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005；
2、《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB/T 4706.1-2024；
3、《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》GB 4343.1-2024；
4、《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1-2022。
	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46、22.32和22.3条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、 电气间隙，爬电距离和固体绝缘；谐波电流。
	批次
	30

	6
	移动 电源
	移动电源
	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》GB 31241-2022。
	容量、低气压、外部短路，标识。

	批次
	20
(线上5、线下15）

	7
	电热毯
	电热毯
	1、《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005；
2、《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB/T 4706.1-2024；
3、《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》GB 4343.1-2024；
4、《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1-2022；
5、《家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》GB 4706.8-2008；
6、《家用和类似用途电器的安全 第8部分：电热毯、电热垫、电热衣及类似柔性发热器具的特殊要求》GB/T 4706.8-2024。 
	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构（不包括第 22.46、22.32、和22.3 条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接，谐波电流。
	批次
	5

	8
	室内加热器
	室内加热器
	1、《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005；
2、《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB/T 4706.1-2024；
3、《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》GB 4343.1-2024；
4、《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1-2022；
5、《家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求》GB 4706.23-2007；
6、《家用和类似用途电器的安全 第23部分：室内加热器的特殊要求》GB/T 4706.23-2024；
7、《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》GB 4706.27-2008；
8、《家用和类似用途电器的安全 第27部分：风扇的特殊要求》GB/T 4706.27-2024。
	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、机械强度、结构（不包括第 22.46、22.32、和22.3 条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、  电气间隙，爬电距离和固体绝缘；谐波电流。
	批次
	5

	9
	电子门锁
	电子门锁
	1、《锁具安全通用技术条件》GB 21556—2008；
2、《锁具安全技术要求 第2部分：防盗锁》GB 21556.2-2025；
3、《电子防盗锁》GA 374—2019。

	1、GB 21556—2008：锁舌轴向静载荷、执手承受静拉力及扭矩、信息保存及误识率试验、防破坏报警功能、锁舌伸出长度、抗干扰、稳定性；
2、GB 21556.2—2025：输入错误报警、防拆报警、主锁舌强度（主锁舌抗侧向静压力、主锁舌抗轴向静压力）、手动部件强度、
3、GA 374—2019：主锁舌抗轴向静压力、手动部件强度、信息保存、主锁舌伸出长度、静电放电抗扰度、稳定性。
	批次
	1

	
	
	电子防盗锁
	1、《锁具安全通用技术条件》GB 21556—2008；
2、《锁具安全技术要求 第2部分：防盗锁》GB 21556.2-2025；
3、《电子防盗锁》GA 374—2019。

	1、GB 21556—2008：锁舌轴向静载荷、执手承受静拉力及扭矩、信息保存及误识率试验、防破坏报警功能、锁舌伸出长度、抗干扰、稳定性；
2、GB 21556.2—2025：输入错误报警、防拆报警、主锁舌强度（主锁舌抗侧向静压力、主锁舌抗轴向静压力）、手动部件强度；
3、GA 374—2019：主锁舌抗轴向静压力、手动部件强度、信息保存、主锁舌伸出长度、静电放电抗扰度、稳定性；
	批次
	1

	
	
	指纹防盗锁
	1、《锁具安全通用技术条件》GB 21556—2008；
2、《锁具安全技术要求 第2部分：防盗锁》GB 21556.2-2025；
3、《电子防盗锁》GA 374—2019。

	4、GB 21556—2008：锁舌轴向静载荷、执手承受静拉力及扭矩、信息保存及误识率试验、防破坏报警功能、锁舌伸出长度、抗干扰、稳定性；
5、GB 21556.2—2025：输入错误报警、防拆报警、主锁舌强度（主锁舌抗侧向静压力、主锁舌抗轴向静压力）、手动部件强度；
6、GA 374—2019：主锁舌抗轴向静压力、手动部件强度、信息保存、主锁舌伸出长度、静电放电抗扰度、稳定性。
	批次
	1


（2） 分包二：燃气用具、消防用品、日用化工品、纺织产品、钢化玻璃等产品抽样检验和技术分析服务，计划抽查246批次。
	序号
	类别
	名称
	产品检测标准
	产品检测项目
	单位
	数量

	1
	燃气用具
	家用燃气灶具
	1、《家用燃气灶具》GB 16410—2020；
2、《燃气灶具能效限定值及能效等级》GB 30720—2025。

	气密性、热负荷、燃烧工况（离焰、熄火、回火、燃烧噪声、熄火噪声、干烟气中CO浓度（室内型））、温升、
熄火保护装置、结构的一般要求（燃气导管、燃烧器的熄火保护装置）、耐热冲击、耐重力冲击
	批次
	10

	
	
	家用燃气快速热水器
	 《家用燃气快速热水器》GB 6932—2015。
	燃气系统气密性、燃烧工况—无风状态（火焰稳定性、燃烧噪声、熄火噪声、烟气中CO含量）、热水性能（热水产率）、热效率、电气部分（使用交流电源）—电气安全（接地措施、电气强度）
注：除第3、4项外，其他检验项目针对标准中强制性条文要求。
	
	10

	
	
	燃气用具连接用不锈钢波纹软管
	《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》GB 41317—2024。
	气密性、耐压性、弯曲性、耐安装强度。
	批次
	5

	
	
	燃气用具连接用金属包覆软管
	 《燃气用具连接用金属包覆软管》GB 44017—2024。
	气密性、耐安装强度、内层胶管（拉伸强度、拉断伸长率）。
	批次
	3

	
	
	燃气输送用不锈钢波纹软管及管件
	《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》GB/T 26002-2025。
	软管拉伸强度、软管扁平性、软管耐冲击性、软管耐压性、结构和尺寸(被覆层最小厚度)。
	批次
	2

	
	
	瓶装液化石油气调压器
	《瓶装液化石油气调压器》GB 35844—2018。
	结构（一般要求、调压器的接头组件、压力或流量安全装置）、气密性、调压静特性、耐冲击性、连接接头机械强度、材料。
	批次
	3

	
	
	燃气紧急切断阀
	《电磁式燃气紧急切断阀》GB 44016—2024。
	气密性、紧急切断性能、电气安全性、承压件强度、抗扭力性能。
	批次
	2

	2
	电动自行车乘员头盔
	电动自行车乘员头盔
	《摩托车、电动自行车乘员头盔》GB 811—2022。
	结构（壳体a、佩戴装置）视野、护目镜、表面摩擦力、固定装置稳定性、佩戴装置强度、吸收碰撞能量b、耐穿透b
注：a.壳体不测5.1.2.1、5.1.2.2.b），5.1.2.2.d）反光材料只测总面积和左、右、后三个方向可见；
b.环境前处理采用低温。
	批次
	5

	3
	消防用品
	手提式灭火器
	1、《干粉灭火剂》GB 4066—2017；
2、《手提式灭火器》GB 4351—2023。
	20℃时喷射性能（有效喷射时间、喷射滞后时间、喷射剩余率、喷射距离）、充装要求（充装量、充装误差）、瓶体（爆破性能）、灭火剂（干粉灭火剂）、第一主要组分含量。
	批次
	1

	
	
	过滤式消防自救呼吸器
	 《建筑火灾逃生避难器材  第7部分：过滤式消防自救呼吸器》GB 21976.7—2012。
	结构、佩戴质量、金属材料表面质量、材料阻燃性能、包装材料强度。
	批次
	1

	
	
	正压式消防空气呼吸器
	《正压式消防空气呼吸器》XF 124-2013。
	结构要求、佩戴质量、标志。
	批次
	1

	
	
	洒水喷头
	《自动喷水灭火系统  第1部分：洒水喷头》GB 5135.1—2019。
	整体要求、外观与标志、水压密封和耐水压强度性能、静态动作温度。
注：整体要求项目仅检6.1.2条款。
	批次
	1

	
	
	消防水带
	 《消防水带》GB 6246—2011。
	内径、设计工作压力、试验压力及最小爆破压力、黏附性、延伸率和膨胀率及扭转方向、附着强度。
	批次
	1

	
	
	防火门
	《防火门》GB 12955—2024。
	耐火性能。
	批次
	1

	
	
	灭火毯
	《灭火毯》XF 1205—2014。 
	尺寸、材料性能（毯面的干态断裂强力、手持件及包边材料的阻燃性能、缝纫线的耐高温性能）、绝缘性能、F类火灭火性能。
	批次
	1

	
	
	泡沫灭火剂
	1、 《泡沫灭火剂》GB 15308-2006；
2、 《泡沫灭火剂》GB 15308-2025。
	GB 15308-2006泡沫灭火剂：凝固点、融化性、沉淀物、pH值、表面张力、界面张力
GB 15308-2025泡沫灭火剂：沉淀物、pH。
	批次
	1

	
	
	消防应急照明灯具
	《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024。
	重复转换试验、电压波动试验、电气强度、绝缘电阻试验、接地电阻试验、基本功能试验（仅检6.10.1.9）。
	批次
	1

	
	
	独立式感烟火灾探测报警器
	1、《独立式感烟火灾探测报警器》GB 20517—2006； 
2、 《独立式感烟火灾探测报警器》GB 20517—2025。
	1、独立式感烟火灾探测报警器（GB 20517—2006）：声压试验、重复性试验、方位试验、气流试验、低温试验；
2、独立式感烟火灾探测报警器（GB 20517—2025）：方位试验、重复性试验、气流稳定性试验、气候环境耐受性-交变湿热(运行)试验、低温（运行）试验。
	批次
	1

	4
	日用及化工品
	烟花爆竹
	 《烟花爆竹 安全与质量》GB 10631—2025。
	标志-运输包装标志、标志-销售包装标志、包装-运输包装、包装-运销售包装、外观、部件-底座、部件-引燃装置、部件-手持部位、 部件-燃放导向装置、部件-其他要求、结构、材质、药种、药量、燃放性能
注：
1、标志的检验项目为GB/T 10632—2026中表B.1规定的a类缺陷项目；
2、包装的检验项目为GB 10631—2025中6.1.2.1、6.1.2.2的f）~k）、6.1.2.3、6.1.2.4的a）、b）、e）；
3、外观的检验项目为GB 10631—2025中6.1.3；
4、部件的检验项目为GB 10631—2025中6.1.4.1的a）、b）、6.1.4.2、6.1.4.3、6.1.4.4、6.1.4.5；
5、结构的检验项目为GB 10631—2025中6.1.5.2~6.1.5.13；
6、材质的检验项目为GB 10631—2025中6.1.6；
7、药种的检验项目为GB 10631—2025中6.1.7.1的a）；
8、药量的检验项目为GB 10631—2025中6.1.7.2的a）；
9、燃放性能的检验项目为GB 10631—2025中6.1.8.6、6.1.8.7、6.1.8.11、6.1.8.13、6.1.8.15。
	批次
	30

	
	
	一次性口罩
	1、《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》GB 2626—2019；
2、《日常防护型口罩技术规范》GB/T 32610—2016；
3、《儿童口罩技术规范》GB/T 38880—2020。

	1、口罩（防颗粒物呼吸器）：过滤效率、呼吸阻力、呼气阀气密性、头带；
2、日常防护型口罩：吸气阻力、呼气阻力、过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力
3、儿童口罩：颗粒物过滤效率、吸气阻力、呼气阻力、通气阻力、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力；
4、其他非医用口罩：过滤效率/颗粒物过滤效率、呼吸阻力/吸气阻力/呼气阻力/通气阻力、头带/口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力。
	批次
	5

	
	
	一次性牙刷
	《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》GB 39669-2020。
	邻苯二甲酸酯增塑剂、有害元素、磨尖丝刷毛pH
	批次
	5

	5
	眼镜
	老花镜、近视眼镜
	1、老视成镜：
（1）《眼视光产品 成品眼镜安全技术规范》GB 45185—2024；
（2）《配装眼镜 第3部分：单光老视成镜》GB/T 13511.3—2019；
（3）《配装眼镜 第4部分：多焦和渐变焦老视成镜》GB/T 13511.4—2025。
2、定配眼镜：
（1）《眼视光产品 成品眼镜安全技术规范》GB 45185—2024；
（2）《配装眼镜 第1部分：单焦和多焦定配眼镜》GB/T 13511.1—2025。

	1、单光老视成镜：中心点位置-中心点水平距离偏差、中心点位置-单侧水平距离偏差、中心点位置-中心点垂直互差、两镜片顶焦度互差、镜片顶焦度-主子午面顶焦度偏差、镜片顶焦度-柱镜顶焦度偏差、光透射比、标志；
2、多焦老视成镜：中心点位置-中心点水平距离偏差、中心点位置-单侧水平距离偏差、中心点位置-中心点垂直互差、两镜片顶焦度互差、远用区顶焦度-主子午面顶焦度偏差、远用区顶焦度-柱镜顶焦度偏差、近用区顶焦度-主子午面顶焦度偏差、近用区顶焦度-柱镜顶焦度偏差、棱镜度偏差、顶焦度变化量、近用基准点位置、光透射比、标志；
3、渐变焦老视成镜：中心点位置-中心点水平距离偏差、中心点位置-单侧水平距离偏差、中心点位置-中心点垂直互差、两镜片顶焦度互差、主基准点顶焦度-主子午面顶焦度偏差、主基准点顶焦度-柱镜顶焦度偏差、棱镜度偏差、顶焦度变化量、光透射比、标志；
4、定配眼镜：顶焦度-主子午面顶焦度偏差、顶焦度-柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、中心点位置-中心点水平距离偏差、中心点位置-中心点单侧水平距离偏差、中心点位置-中心点垂直互差、标称棱镜度偏差、厚度、光透射比-光透射比、光透射比-相对偏差。
	批次
	20

	6
	坐便椅
	坐便椅
	《坐便椅》GB/T24434-2025。
	一般要求、外观要求、装配要求、制动装置、稳定性、静载强度。
	批次
	2

	7
	纸尿裤
	儿童尿不湿
	《纸尿裤 第 1 部分：婴儿纸尿裤》GB/T 28004.1-2021。
	条质量偏差、渗透性能、面层附着物、pH值、杂质、防侧漏性能、交货水分、可迁移性荧光物质。
	批次
	5

	
	
	成人纸尿裤
	《纸尿裤 第 2 部分：成人纸尿裤》GB/T 28004.2-2021。
	条质量偏差、渗透性能、面层附着物、pH、杂质、吸收倍率、甲醛含量、可迁移性荧光性物质
	批次
	3

	
	
	护理床垫
	《纸尿裤 第 2 部分：成人纸尿裤》GB/T 28004.2-2021。
	条质量偏差、渗透性能、面层附着物、pH、杂质、吸收倍率、甲醛含量、可迁移性荧光性物质
	批次
	2

	8
	化肥
	磷肥、复肥
	1、《肥料标识 内容和要求》GB 18382—2021；
2、《肥料中有毒有害物质的限量要求》GB 38400—2019；
3、《钙镁磷肥》GB/T 20412—2021；
4、《过磷酸钙》GB/T 20413—2017；
5、《复合肥料》GB/T 15063—2020；
6、《有机无机复混肥料（含第1号修改单）》GB/T 18877—2020；
7、《掺混肥料（BB肥）》GB/T 21633—2020。

	1、过磷酸钙：有效磷(以P2O5计)的质量分数、水溶性磷(以P2O5计)的质量分数、硫(以S计)的质量分数、游离酸(以P2O5计)的质量分数、游离水的质量分数、三氯乙醛的质量分数、粒度(1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm)的质量分数、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、包装标识（产品名称、养分含量、产品等级、名称中的禁用语等）；
2、钙镁磷肥：有效五氧化二磷(P2O5)、水分(H2O) 、细度(通过0.25mm试验筛)、粒度(2.00mm~4.75mm)、有效钙（Ca）、可溶性硅（SiO2）、有效镁（Mg）、颗粒平均抗压碎力、溶散率、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、包装标识（产品名称、类型、养分含量、名称中的禁用语等）；
3、复合肥料：总氮（N）、有效磷（P2O5）、氧化钾（K2O）、总养分（N+P2O5+K2O）、水溶性磷占有效磷百分率、硝态氮、粒度（1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm）、有效钙、有效镁、总硫、单一微量元素（以单质计）、氯离子、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、缩二脲、包装标识（产品名称、养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语等）；
4、掺混肥料（BB肥）：总氮（N）、有效磷（P2O5）、氧化钾（K2O）、总养分（N+P2O5+K2O）、水溶性磷占有效磷的百分率、粒度（2.00mm~4.75mm）、有效钙、有效镁、总硫、单一微量元素（以单质计）、氯离子、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、缩二脲、包装标识（产品名称、养分含量、含氯标识、名称中的禁用语等）；
5、有机无机复混肥料：总氮（N）含量、有效五氧化二磷（P2O5）含量、总氧化钾（K2O）含量、总养分（N+P2O5+K2O）含量、有机质含量、酸碱度（pH值）、粒度（1.00mm~4.75mm或3.35~5.60mm）、氯离子含量、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、钠离子含量、缩二脲、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、包装标识（产品名称、养分含量、含氯标识、名称中的禁用语等）。
	批次
	10

	9
	钢化玻璃
	钢化玻璃（生产企业）
	
《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB/T 15763.2-2025。
	尺寸及其允许偏差、厚度及其允许偏差、抗冲击性、表面应力。
	批次
	5

	10
	其他轻工产品
	木质骨灰盒
	《木质骨灰盒》GB/T 23288-2023。
	外观、木材含水率、尺寸、形状和位置公差、漆膜耐湿热、漆膜附着力、漆膜耐冲击。
	批次
	4

	11
	活性炭
	活性炭
	1、《木质净水用活性炭》GB/T 13803.2-1999；
2、《煤质颗粒活性炭净化水用煤质颗粒活性炭》GB/T 7701.2-2008。
	外观、粒度、水分、pH值、灰分、表观密度；外观、杂质、水分、pH值、水溶物、粒度。
	批次
	3

	12
	纺织产品
	儿童及婴幼儿服装
	1、《婴幼儿针织服饰》FZ/T 73025-2019；
2、《机织婴幼儿服装》GB/T 33271-2016；
3、《针织婴幼儿及儿童服装检测标准》GB/T 39508-2020；
4、《机织儿童服装》GB/T 31900-2015；
5、《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401-2010；
6、《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》GB 31701-2015。
	纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐皂洗色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐水色牢度。
	批次
	20

	
	
	成人服装（羽绒服、羊绒衫等）
	1、《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401—2010；
2、《羽绒服装》GB/T 14272—2021；
3、《纺织品 纤维含量的标识》GB/T 29862—2013；
4、《针织羽绒服装》FZ/T 73053—2015；
5、《山羊绒针织品》FZ/T 73009-2021；
6、《拒水、拒油、抗污山羊绒针织品》FZ/T 24012-2021；
7、《耐久型抗静电山羊绒针织品》FZ/T 24013-2020；
8、《印花羊绒针织品》FZ/T 24019-2012。
	1、羽绒服：纤维含量、含绒量、绒子含量、杂质、蓬松度、清洁度、气味、耗氧量、甲醛含量；
2、羊绒衫：纤维含量、pH值、异味、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、甲醛含量；

	批次
	20

	
	
	地毯、毛毯
	                       1、《纯毛毛混纺毛毯》FZ/T 61001-2019；
2、《化纤仿毛毛毯》FZ/T 61002-2019；
3、《纬编腈纶毛毯》FZ/T 61006-2019；
4、《簇绒地毯》GB/T 11746-2008；
5、《机织地毯》GB/T 14252-2008。

                            
	1、簇绒地毯：耐光色牢度、耐摩擦色牢度、毯面纤维类型及含量、羊毛或尼龙含量、毯基上单位面积绒头质量、单位面积总质量、毯基上绒头厚度、总厚度；
2、机织地毯：耐光色牢度、耐摩擦色牢度、毯面纤维类型及含量、羊毛或尼龙含量、毯基上单位面积绒头质量、单位面积总质量、毯基上绒头厚度、总厚度；
3、毛毯：甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、纤维含量、断裂强力、耐光色牢度。
	批次
	2

	
	
	床上用品（床单、被）
	1、《絮用纤维制品通用技术要求》GB 18383—2025；
2、《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401—2010；
3、《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》GB 31701—2015；
4、《床上用品》GB/T 22796—2021；
5、《羊毛、羊绒被》GB/T 32605—2016；
6、《机织婴幼儿床上用品》GB/T 33734—2017；
7、《轻薄型经编针织毯》FZ/T 25006—2022；
8、《亚麻床上用品》FZ/T 34003—2011；
9、《蚕丝绒毯》FZ/T 43018—2017；
10、《丝绸床上用品》FZ/T 44004—2018；
11、《纯毛、毛混纺毛毯》FZ/T 61001—2019；
12、《化纤仿毛毛毯》FZ/T 61002—2019；
13、《拉舍尔毛毯》FZ/T 61004—2017；
14、《线毯》FZ/T 61005—2015；
15、《纬编腈纶毛毯》FZ/T 61006—2019；
16、《家用纺织品 超细纤维毯》FZ/T 61007—2012；
17、《摇粒绒毯》FZ/T 61008—2015；
18、《纤维素纤维绒毯》FZ/T 61009—2015；
19、《山羊绒毯》FZ/T 61010—2020；
20、《工艺绗缝被》FZ/T 62019—2012；
21、《手工粗布床上用品》FZ/T 62026—2024；
22、《手工粗布床单》FZ/T 62026—2015；
23、《磨毛面料床上用品》FZ/T 62027—2024；
24、《磨毛面料床单》FZ/T 62027—2015；
25、《针织面料床上用品》FZ/T 62028—2024；
26、《针织床单》FZ/T 62028—2015；
27、《手工粗布被套》FZ/T 62029—2015；
28、《磨毛面料被套》FZ/T 62030—2015；
29、《针织被套》FZ/T 62031—2015；
30、《超细纤维毛巾》FZ/T 62033—2016；
31、《婴幼儿针织服饰》FZ/T 73025—2019；
32、《绗缝制品》FZ/T 81005—2017。
	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量。
	批次
	10

	13
	学生 校服
	学生校服
	1、《中小学生校服》GB/T 31888—2015；
2、《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》GB 31701—2015；
3、《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401—2010。
	纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐光色牢度、耐皂洗色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、可分解致癌芳香胺染料。
	批次
	20

	14
	童鞋
	童鞋
	1、《童鞋安全技术规范》GB 30585—2024；
2、《布面童胶鞋》GB/T 25036—2021；
3、《儿童皮鞋》QB/T 2880—2024；
4、《儿童旅游鞋》QB/T 4331—2021；
5、《儿童皮凉鞋》QB/T 4546—2021。

	1、儿童旅游鞋（QB/T 4331—2021）：帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、衬里和内垫耐摩擦色牢度、外底硬度；
2、儿童皮鞋（QB/T 2880—2024）：耐磨性能、剥离强度、鞋帮拉出强度、外底硬度、衬里和内垫摩擦色牢度、安装勾心或其他刚性支撑材料的要求、勾心长度、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心弯曲性能；
3、儿童皮凉鞋（QB/T 4546—2021）：耐磨性能、帮底剥离强度、外底硬度、帮带拉出强度（或帮带拔出力）、衬里和内垫摩擦色牢度、安装勾心或其他刚性支撑材料的要求、勾心长度、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心弯曲性能；
4、布面童胶鞋（GB/T 25036—2021）：耐磨性能、硬度、防滑性能（干法）、粘合强度、耐摩擦色牢度（沾色）； 
5、童鞋安全技术要求（GB 30585—2024）：基本要求、婴幼儿鞋小附件要求、六价铬、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、重金属总量。
	批次
	10

	15
	塑料 制品
	塑料快递包装袋
	
《快递封装用品 第3部分：包装袋》GB/T 16606.3-2018。
	塑料薄膜类-厚度、塑料薄膜类-厚度极限偏差、塑料薄膜类-拉伸强度、塑料薄膜类-断裂标称应变、塑料薄膜类-直角撕裂力、塑料薄膜类-热合强度、塑料薄膜类-抗摆锤冲击能、塑料薄膜类-透光率。
	批次
	10

	
	
	塑料盆
	《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023。
	感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验。
	批次
	10


（三）分包三：成品油、胶黏剂、建筑材料等产品抽样检验和技术分析服务，计划抽查60批次。
	序号
	类别
	名称
	产品检测标准
	产品检测项目
	单位
	数量

	1
	成品油
	成品油
	1、《车用汽油》GB 17930-2016；
2、《车用乙醇汽油》GB 18351-2025；
3、《车用柴油》GB 19147-2016。

	1、研究法辛烷值、馏程、蒸气压、胶质含量、诱导期、硫含量、硫醇（博士试验）、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、苯含量、氧含量、甲醇含量、密度；
2、研究法辛烷值、馏程、蒸气压、胶质含量、诱导期、硫含量、硫醇（博士试验）、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质、水分、苯含量、乙醇含量、密度；
3、氧化安定性、硫含量、10%蒸余物残炭、灰分、铜片腐蚀、水含量、总污染物含量、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点（闭口）、馏程、密度。
	批次
	25

	2
	胶黏剂
	胶黏剂（含脲醛胶）
	《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2008。      
	游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物。
	批次
	5

	3
	建筑材料
	合成树脂乳液内墙涂料
	1、GB 30981.1—2025                《涂料中有害物质限量  第1部分：建筑涂料》；
2、GB/T 9755—2024                          《合成树脂乳液墙面涂料》。
	VOC含量、甲醛含量、对比率、耐碱性、耐洗刷性。
	批次
	2

	
	
	合成树脂乳液外墙涂料
	1、《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》GB 30981.1—2025；
2、《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755—2024。
	VOC含量、甲醛含量、对比率、耐碱性、耐洗刷性。
	批次
	2

	
	
	建筑保温材料（岩棉板、硅酸铝、珍珠岩、模塑聚苯乙烯泡沫板、挤塑聚苯乙烯泡沫板等）
	1、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2025、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2018；
2、《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)》GB/T 10801.1-2025、《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)》GB/T 10801.1-2021；
3、《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》DGJ 32/TJ 204-2016；
4、《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T 17794-2021；
5、《复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程》DGJ 32/TJ 174-2014；
6、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018；
7、《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686-2015。
	1、挤塑聚苯板（XPS）：压缩强度、导热系数（25℃）、燃烧性能；
2、模塑聚苯板（EPS）：表观密度、压缩强度、 导热系数、 燃烧性能；
3、复合材料保温板 ：干密度、导热系数、抗压强度、燃烧性能；
4、柔性泡沫橡塑板：表观密度、导热系数（平均温度25℃）、氧指数、烟密度；
5、复合发泡水泥板：干密度、导热系数、抗压强度、燃烧性能；
6、建筑外墙外保温用岩棉板：导热系数、压缩强度、燃烧性能、密度；
7、建筑用岩棉绝热制品：导热系数、燃烧性能、压缩强度。
	批次
	5

	
	
	油漆（建筑用墙面涂料、木器涂料、建筑防水涂料等）
	1、《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013；
2、《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2025；
3、《水乳型沥青防水涂料》JC/T 408-2005；
4、《聚合物乳液防水涂料》JC/T 864-2023。
	1、聚氨酯防水涂料：拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性、吸水率；
2、聚合物水泥防水涂料：固体含量、拉伸强度（无处理）、断裂伸长率（无处理）、低温柔性、粘结强度（无处理）、粘结强度（潮湿基层）、不透水性；
3、水乳型沥青防水涂料：固体含量、耐热度、不透水性、粘结强度、低温柔度（标准条件）、断裂伸长率（标准条件）；
4、聚合物乳液防水涂料：断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、固体含量。
	批次
	2

	
	
	PVC管材、排水管
	1、《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 5836.1-2018；
2、《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019。
	1、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、断裂伸长率；
2、环刚度、环柔性、氧化诱导时间。
	批次
	5

	
	
	钢筋
	1、《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2024；
2、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2024；
3、《冷轧带肋钢筋》GB 13788-2024。
	1、直径允许偏差、下屈服强度、抗拉强度、弯曲试验、重量偏差；
2、内径允许偏差、横肋高允许偏差、纵肋高、横肋间距允许偏差、下屈服强度、抗拉强度、重量偏差；
3、横肋间距允许偏差、弯曲试验、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率。
	批次
	2

	
	
	水泥、混凝土
	1、《砌筑水泥》GB/T 3183-2025；
2、《通用硅酸盐水泥》GB 175-2023；
3、《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011。
	1、氯离子、三氧化硫、凝结时间、沸煮法安定性、抗压强度；
2、三氧化硫、氯离子、凝结时间、氧化镁、不溶物、烧失量；
3、坍落度、水溶性氯离子含量。
	批次
	2

	
	
	电线电缆
	1、《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆》GB/T 5013.4-2008；
2、《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》GB/T 5023.3-2008；
3、《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆(软线)》GB/T 5023.5-2008；
4、《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》JB/T 8734.2-2016；
5、《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T 8734.3-2016；
6、《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线》JB/T 8734.4-2016；
7、《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线》JB/T 8734.5-2016；
8、《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆》JB/T 8735.2-2016。
	导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、护套厚度、护套最薄点厚度、外径或外形尺寸、老化前绝缘抗张强度、 老化前绝缘断裂伸长率、老化前护套抗张强度、老化前护套断裂伸长率、标志。
	批次
	5

	
	
	高标准农田相关产品（给水用聚乙烯管材、加筋聚乙烯管材、钢筋混凝土排水管）
	1、《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018；
2、《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2023。

	1、给水用聚乙烯管材：平均外径、壁厚、氧化诱导时间、断裂伸长率、静液压强度；
2、混凝土和钢筋混凝土排水管：外观质量、尺寸允许偏差、外压荷载。
	批次
	5


（四）分包四：木家具、婴幼儿及儿童家具等家具类产品抽样检验和技术分析服务，计划抽查40批次。
	序号
	类别
	 名称
	产品检测标准
	产品检测项目
	单位
	数量

	1
	家具
	婴幼儿及儿童家具
	1、《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》GB 28007-2024；
2、《家具中有害物质限量》GB 18584-2024；
3、《家具阻燃性能安全技术规范》GB 17927-2024。

	通用安全要求（材料、结构、阻燃性能、有害物质限量、警示标识），特定产品安全要求（儿童高椅、双层床、童床和折叠小床、婴儿床、软体家具等产品）。

	批次
	20
（线上线下各10个）

	
	
	木家具
	1、《木家具通用技术条件》GB/T 3324-2024；
2、《家具结构安全技术规范》GB 28008-2024；
3、《家具中有害物质限量》GB 18584-2024。
	木工要求、表面理化性能、力学性能、通用结构安全、有害物质限量。

	批次
	20
（线上线下各10个）


三、检测服务方案编制要求
（一） 供应商应根据采购文件、技术规范要求及国家相关法律法规、强制性标准，结合本项目检测服务内容编制检测服务方案,与采购文件规定的抽检对象、批次、区域及技术要求逐项对应。方案中引用的标准须为现行有效版本，标注标准名称、标准编号及年号，不得使用已废止或过期标准。
（二）方案内容要求
1. 项目概况
（1）明确检测对象、抽检产品类别、抽检批次、抽样区域范围及服务期限。
（2）说明项目背景、服务目标及与采购需求的对应关系，确保方案针对性。
2. 检测依据
（1）列明所执行的国家标准、行业标准、地方标准及企业标准，逐项对应检测项目。
（2）对暂无现行标准的项目，应明确约定检测方法及判定依据，并报采购人确认。
3. 抽样方案
（1）明确抽样方法、抽样数量及抽样比例，确保抽样科学、随机、具有代表性。
（2）明确抽样、封样、样品编号及样品流转程序，确保样品唯一性和可追溯性。
4. 检测项目与方法
（1）按产品类别逐项列出检测项目、检测方法及判定依据。
（2）明确检测结果判定原则、合格判定标准及不合格判定程序。
5. 人员与设备配置
（1）列明项目负责人及主要检测人员姓名、资质证书及持证情况。
（2）列明主要仪器设备清单，明确设备检定校准状态及有效期。
6. 检测流程与时限
（1）明确样品接收、登记、检测、结果复核、报告出具各环节时限。
（2）明确整体进度安排及关键节点，确保按期完成抽检任务。
（三）编制要求
1. 方案应内容完整、逻辑清晰、重点突出，与采购需求实质性响应，不得缺项漏项。
2. 检测项目、方法及判定依据须逐一明确，引用标准须现行有效。
3. 进度安排须满足采购人时间要求，人员、设备配置须满足任务量需要。
四、质量控制方案编制要求
（一）供应商应根据采购文件、检测服务方案要求及国家相关法律法规、强制性标准，编制本项目的质量控制方案。质量控制方案应与检测服务方案、检测工作流程相衔接，确保质量控制措施覆盖检测全过程。
（二）质量控制目标
1. 总体目标
（1）确保抽检程序规范、样品管理受控、检测数据准确、报告真实有效。
（2）实现检测过程可追溯、可复核、可监督，杜绝检测差错和弄虚作假。
2. 具体目标
（1）检测报告差错率控制为零，检测结果准确率达到 100%。
（2）样品流转全过程受控，检测任务按期完成率 100%。
（三）质量控制内容
1. 人员质量控制
（1）检测人员须持证上岗，熟悉检测标准和操作规程。
（2）定期开展技术培训、考核及能力比对，保持检测能力持续有效。
2. 仪器设备质量控制
（1）检测仪器设备须经检定或校准合格，并在有效期内使用。
（2）建立设备台账及使用记录，做到专人管理、定期维护、状态标识清晰。
3. 样品质量控制
（1）严格执行抽样、封样、编号及流转程序，确保样品唯一性和可追溯性。
（2）规范样品接收、保管、检测、留样及退样各环节，防止样品混淆、污染、损毁。
4. 检测过程质量控制
（1）严格按标准方法开展检测，不得随意简化或变更检测条件。
（2）实行检测、复核、审核三级签认制度，关键项目实施平行检测和留样复测。
5. 原始记录与报告质量控制
（1）原始记录须真实、完整、清晰，随检随记，不得事后补记或涂改。
（2）检测报告内容完整、结论明确，经审核签认后出具，并按规定归档保存。
6. 标准物质与试剂质量控制
（1）标准物质、试剂须在有效期内使用，符合规定要求。
（2）建立领用、保管、使用及处置记录，确保全过程可追溯。
（四）质量保证措施
1. 建立健全质量管理体系，明确各岗位职责及质量责任。
2. 开展内部审核、管理评审及能力验证，持续改进质量控制水平。
3. 主动接受采购人及相关监督部门的监督检查，如实提供检测数据和相关资料。
4. 对发现的质量问题及时整改，重大问题及时向采购人报告并说明原因。
（五）质量责任与考核
1. 实行质量责任追究制度，检测人员对检测结果真实性、准确性负责。
2. 因检测差错造成损失的，按合同约定承担相应责任。
3. 将质量控制情况纳入绩效考核，与人员奖惩挂钩。
五、人员配置要求
供应商须为本项目配置专职在岗服务团队，定岗定责，接受采购人日常督查、飞行检查、人员核查。人员可分属联合体不同成员单位。
（一）项目负责人：1 名，具备类似项目管理经验，全程统筹对接、整改、进度、资料汇总。
（二）专职抽样人员：不少于2人，具备对应抽样专业能力及从业经验。
（三）专职检验人员：不少于2人，具备对应检测专业能力及从业经验。
（四）人员佐证：响应文件提供人员名单、2026 年 6 月以来任意一个月社保证明（退休返聘、劳务派遣提供合同；联合体成员分别提供）。项目负责人、抽样人员、检验人员为核心人员，未经采购人书面同意不得擅自更换，确需更换的须提前报备且替换人员条件不低于原人员。
六、辅助设备要求
（一）供应商应根据采购文件、检测服务方案及国家相关法律法规，编制本项目工具设备配置方案。工具设备配置方案应与检测服务方案、检验工作实施方案、应急管理方案相衔接，满足多品类、高频次、全域抽检工作需要。
（二）配置目标
1. 配备足额合规的抽样车辆、采样工具、防护设备、检测辅助设备及样品存储设备。
2. 满足多品类、高频次、全域抽检工作需求，保障作业效率与检测质量。
3. 实现设备工具数量充足、性能良好、状态受控、随用随调。
（三）抽样车辆配置要求
1. 配备足额合规抽样车辆，车况良好、手续齐全，满足全域抽检出行需要。
2. 车辆配备样品运输专用设施，确保样品运输安全、防损毁、防污染。
3. 建立车辆管理制度，明确调度、保养及应急保障要求。
（四）采样工具配置要求
1. 按抽检产品品类配备相应采样工具，工具材质、规格符合标准要求。
2. 配备封样材料、抽样单、标签、封条等，确保抽样规范、封样严密。
3. 采样工具做到专人保管、定期检查、清洁消毒，防止交叉污染。
（五）防护设备配置要求
1. 配备符合安全要求的个人防护用品，包括防护服、手套、口罩等。
2. 涉及危险化学品、特殊环境作业的，配备相应专业防护装备。
3. 定期检查、更新防护设备，确保性能完好、安全有效。
（六）检测辅助设备配置要求
1. 配备样品制备、前处理等检测辅助设备，满足各类样品处理需要。
2. 辅助设备性能满足检测方法要求，检定校准在有效期内。
3. 建立辅助设备台账及使用记录，实行专人管理、定期维护。
（七）样品存储设备配置要求
1. 如项目需要，配备满足不同品类样品保存要求的存储设备，如冷藏、冷冻、恒温、防潮等设备。
2. 存储设备温湿度符合样品保存条件，配备监测装置并定期核查记录。
3. 样品分区分类存放，标识清晰，确保样品安全、可追溯。
（八）保障与管理要求
1. 建立工具设备台账，做到账实相符、状态清晰、定期核查。
2. 建立领用、使用、维护、报废管理制度，保障设备工具完好率。
3. 配备机动备用设备，应对设备故障及突发任务需要。
4. 主动接受采购人检查，如实提供设备工具配置及使用情况资料。
七、检验工作实施方案编制要求
（一）供应商应根据采购文件、检测服务方案、质量控制方案要求及国家相关法律法规、强制性标准，以及采购文件规定的抽检任务、技术要求等编制本项目检验工作实施方案。 检验工作实施方案应细化检测服务方案，明确检验工作组织实施的具体步骤和安排。
（二）工作目标
1. 全面完成采购文件规定的抽检任务，检测结果准确、报告及时规范。
2. 检验程序合法合规，样品管理受控，数据真实可追溯。
3. 严格按期完成各项检验任务，服务期内无重大质量责任事故。
（三）组织机构与职责分工
1. 成立项目检验工作实施小组，明确项目负责人、技术负责人及质量负责人。
2. 分设抽样组、检测组、报告审核组等，明确各组职责分工。
3. 建立工作协调机制，定期召开进度例会，及时解决实施中的问题。
（四）工作流程
1. 抽检准备阶段
（1）收集整理抽检产品标准、检验项目及技术要求。
（2）编制抽检计划、抽样方案，做好人员、设备、试剂及标准物质准备。
（3）组织开展岗前培训，明确任务要求及工作纪律。
2. 抽样实施阶段
（1）按抽样方案赴现场开展抽样，规范填写抽样单，当场封样。
（2）做好样品编号、登记及运输保管，确保样品完整、可追溯。
（3）抽样过程实施全过程记录，包含录音录像、抽样照片、样品照片等。
3. 检验检测阶段
（1）按标准方法实施检测，如实记录原始数据，实行三级审核。
（2）对可疑数据开展复核复测，确保结果准确可靠。
4. 报告出具阶段
（1）及时编制检测报告，结论明确、签章齐全。
（2）按规定时限送达报告，并做好妥投证明等材料记录归档。
（3）检测结论为不合格的，报告中需附带质量分析报告。
（五）进度安排
1. 根据任务量合理测算各环节时限，编制总体进度计划。
2. 明确抽样、检测、报告出具等关键节点及完成时限。
3. 建立进度跟踪机制，对滞后环节及时预警、调整，确保按期完成。
（六）保障措施
1. 人员保障：配足具有相应资质的检测人员，保证任务需要。
2. 设备保障：检测设备满足项目要求，检定校准在有效期内，并配备备用设备。
3. 后勤保障：做好车辆、物资及安全防护保障，确保工作顺利开展。
八、样品及台账管理方案编制要求
（一）供应商应根据采购文件、检测服务方案及国家相关法律法规、强制性标准，及采购文件关于样品管理、资料归档等相关要求编制本项目样品及台账管理方案。
 样品及台账管理方案应与检测服务方案、质量控制方案、检验工作实施方案相衔接，确保样品管理全过程受控、台账资料完整规范。
（二）管理目标
1. 实现样品抽样、封样、运输、接收、检测、留样、退样全过程受控，确保样品唯一性、完整性、可追溯性。
2. 实现台账资料真实、完整、清晰、规范，做到账实相符、有据可查。
3. 杜绝样品混淆、污染、损毁、遗失及台账缺失、涂改等问题的发生。
（三）样品管理内容
1. 样品抽样与封样
（1）按抽样方案实施抽样，规范填写抽样单，记录样品名称、规格、数量、抽样地点等信息。
（2）现场当场封样，加贴封条及唯一性编号，并由抽样人、被检单位人员签字确认。
2. 样品运输与接收
（1）样品运输过程中做好防潮、防震、防损毁措施，确保样品状态完好。
（2）样品到达实验室后及时接收登记，核对抽样单信息，检查封样状态及样品完好情况。
3. 样品标识与流转
（1）实行样品唯一性编号管理，标识清晰、不易脱落，贯穿检测全过程。
（2）明确样品流转程序，交接时履行签字手续，防止样品混用、丢失。
4. 样品保管与留样
（1）样品分区、分类、分状态存放，环境条件符合样品保存要求。
（2）按合同约定对样品进行留样管理，留样期届满后按规定处置并记录。
5. 样品退样与处置
（1）检测结束后需要退样的，按约定及时办理退样，办理签收手续。
（2）按照《关于省级产品质量监督抽查和风险监测样品处置工作有关事项的通知》（苏市监质监函〔2019〕182号）要求，于样品保存期满后，提交样品处置申请及具体方案，经采购人批准后实施。 
（四）台账管理内容
1. 建立抽样台账，记录抽样批次、产品类别、抽样数量、抽样地点及时间等信息。
2. 建立样品接收与流转台账，记录样品编号、接收时间、交接人及各环节流转情况。
3. 建立检测原始记录台账，做到随检随记、真实完整，不得涂改或事后补记。
4. 建立检测报告台账，记录报告编号、出具时间、送达对象及签收情况。
5. 建立设备、试剂及标准物质台账，记录使用、领用、检定校准及有效期情况。
6. 台账实行专人管理、定期核查，确保账实相符、资料齐全。
（五）信息化管理要求
1. 有条件的应运用信息化手段实施样品及台账管理，实现数据自动记录、实时查询。
2. 电子台账与纸质台账保持一致，数据备份安全可靠。
（六）责任与考核
1. 明确样品管理人员职责，实行岗位责任制，对样品及台账管理负责。
2. 因管理不当造成样品损失或台账缺失的，按有关规定追究责任。
3. 将样品及台账管理情况纳入项目考核，与绩效奖惩挂钩。
九、应急管理方案编制要求
（一） 供应商应根据采购文件、检测服务方案及国家相关法律法规、强制性标准，编制本项目应急管理方案。应急管理方案应与检测服务方案、检验工作实施方案、质量控制方案相衔接，覆盖检验工作全过程可能发生的各类突发情况。
（二）管理目标
1. 建立健全应急管理体系，做到反应迅速、处置有效、报告及时。
2. 最大限度减少突发事件对抽检任务进度和检测质量的影响，保障人员、样品及设备安全。
3. 确保突发事件发生后能够快速恢复工作秩序，按期完成各项检验任务。
（三）专项应急预案编制要求
1. 供应商须编制专项突发事件应急处置预案，并作为应急管理方案的必要组成部分。
2. 专项预案应至少覆盖以下场景：
（1）紧急抽检、临时加急任务；
（2）样品异常（损坏、污染、丢失）处置；
（3）设备故障、检测故障处置；
（4）上级突击核查；
（5）突发质量事件处置。
3. 专项预案应明确组织架构、人员分工、处置流程、质控保障、兜底措施及复盘整改机制。
（四）应急组织机构
1. 成立应急管理领导小组，由项目负责人担任组长，负责统一指挥、协调处置。
2. 明确应急联络人，保持通讯畅通，确保信息及时上传下达。
3. 明确各岗位应急处置职责，实行分级响应、各负其责。
（五）响应时效要求
1. 建立常态化7×24小时应急响应机制，确保随时受理采购人抽检、核查及应急任务。
2. 接到采购人任务通知后，常规单程响应不超过3小时，支持1小时内极速到场处置。
3. 响应文件须提供供应商检测地址至宿城区全域服务范围的导航时效、里程截图佐证，并加盖公章。
（六）临时突击任务承接能力
1. 具备随时承接临时、紧急、突击抽检任务的能力，保障突发任务快速响应、快速落地、快速闭环。
2. 配备机动检测力量及备用设备，确保突发任务人员、设备及时到位。
3. 建立任务快速启动机制，明确接单、启动、到场、检测、报告各环节时限。
（七）风险识别与预防
1. 识别检验工作中可能出现的风险，主要包括人员、设备、样品、环境及外部因素等方面。
2. 制定风险预防措施，从源头上防范突发事件的发生。
3. 定期开展风险排查和应急演练，提高应急处置能力。
（八）应急处置措施
1. 设备故障处置
（1）检测设备发生故障时，立即停止使用，启用备用设备或替代方法继续检测。
（2）及时联系维修或送检校准，评估对检测进度的影响并合理调整计划。
2. 样品异常处置
（1）样品损坏、污染、丢失时，第一时间报告项目负责人，查明原因并记录。
（2）及时与采购人沟通，按规定程序安排补抽或重新抽样，确保任务不受影响。
3. 安全事故处置
（1）发生人员伤害、火灾等安全事故时，立即启动应急预案，优先保障人员安全。
（2）按程序报告并配合相关部门调查处理，做好现场保护和记录。
4. 数据与报告异常处置
（1）发现检测数据异常或报告差错时，立即复核复测，查明原因并纠正。
（2）涉及已出具报告的，按程序予以更正或作废，并向采购人书面说明。
5. 不可抗力处置
（1）遇自然灾害、疫情等不可抗力因素影响任务开展时，及时向采购人报告。
（2）与采购人协商调整工作计划，尽量减少对项目进度的影响。
（九）信息报告与沟通
1. 突发事件发生后，应在规定时限内如实向采购人报告事件情况及处置措施。
2. 做好应急处置全过程记录，及时汇总上报，确保信息完整可追溯。
3. 加强与采购人及相关部门的沟通协调，主动接受监督指导。
（十）善后与复盘整改
1. 突发事件处置结束后，及时恢复正常检验工作秩序。
2. 对事件原因、处置过程及结果进行分析总结，形成复盘报告，完善应急预案。
3. 对相关人员开展警示教育，落实整改措施，防止类似事件再次发生。
十、保密管理措施编制要求
（一）供应商应根据采购文件、检测服务方案及国家相关法律法规，编制本项目保密管理措施。
1. 编制依据《中华人民共和国保守国家秘密法》及采购文件保密要求。
2. 保密管理措施应与检测服务方案、质量控制方案、样品及台账管理方案相衔接，将保密要求贯穿抽检工作全过程。
（二）保密管理目标
1. 确保抽检信息、检测数据、检测报告及委托方资料不泄露、不遗失、不滥用。
2. 实现保密工作制度化、规范化、常态化，杜绝泄密事件发生。
3. 做到保密责任落实到岗、到人，全过程可控、可查、可追溯。
（三）保密内容
1. 对抽检计划、抽样地点、被检单位名单、抽检批次等抽检信息严格保密，不得提前泄露。
2. 对检测数据、原始记录、检测报告及委托方提供的技术资料严格保密。
3. 对涉及企业商业秘密、个人隐私及不宜公开的信息严格保密，不得用于本项目以外的任何用途。
4. 不得擅自对外发布、传播与项目相关的任何信息，不得接受无关单位或个人对项目情况的询问。
（四）保密措施
1. 制度措施
（1）建立健全保密管理制度，明确保密范围、保密责任、审批程序及违规处理规定。
（2）与项目全体人员签订保密承诺书，明确保密义务及违约责任。
（3）定期开展保密检查和保密教育，将保密要求纳入岗前培训内容。
2. 人员措施
（1）加强保密教育，提高全员保密意识，涉密岗位安排专人负责。
（2）人员变动时做好资料交接和保密交接，离岗人员按规定履行脱密义务。
（3）严格限定知悉范围，坚持按需知悉原则，不得越权查阅、复制、传递涉密信息。
3. 技术措施
（1）检测数据及报告实行权限管理，无关人员不得接触。
（2）电子数据加密存储、安全传输，做好防病毒、防入侵及数据备份；纸质资料专柜存放、专人保管。
（3）涉密载体的制作、使用、保管、销毁按规定程序办理，并留存记录。
4. 过程管控
（1）抽样、检测、报告出具各环节信息按需知悉，交接履行登记签字手续，全程可追溯。
（2）样品及资料传递使用专用渠道，防止途中丢失、泄露。
（3）项目结束或合同终止后，按规定及时移交或销毁相关涉密资料，不得私自留存。
（五）违规处理
1. 违反保密规定造成泄密的，按合同约定及有关规定追究责任，并承担相应损失赔偿责任。
2. 情节严重、涉嫌违法犯罪的，依法移送有关部门处理。
十一、异议处理与复检配合方案编制要求
（一）供应商应根据采购文件、检测服务方案及国家相关法律法规，编制本项目异议处理与复检配合方案。异议处理与复检配合方案应与检测服务方案、质量控制方案、应急管理方案相衔接，确保异议处理规范、复检配合到位。
（二）工作目标
1. 及时受理、规范处理被检单位对检测结果提出的异议，做到程序合法、答复及时、结论公正。
2. 全力配合采购人及相关部门组织的复检、复验工作，确保复检工作顺利开展。
3. 切实维护各方合法权益，减少争议，保障项目顺利实施。
（三）异议受理
1. 明确异议受理范围、受理方式及受理时限，异议处理联系人及联系方式。
2. 被检单位对检测结果有异议的，按规定期限和程序提出书面申请，并说明理由及依据。
3. 收到异议申请后及时登记、审查，在规定时限内作出是否受理的决定并告知申请人。
（四）异议处理
1. 对异议申请进行核查，调取抽样记录、原始记录及检测报告，核实检测程序及数据的真实性、准确性。
2. 经核查无问题的，及时向申请人出具书面答复，说明依据和理由，做好解释工作。
3. 经核查确有问题的，及时纠正，按程序重新检测或更正报告，并按规定向采购人报告。
4. 对不属于受理范围的异议，依法依规说明原因，并告知申请人相应救济途径。
（五）复检配合
1. 复检机构确定后，按采购人要求及时提供样品、原始记录、检测方法及相关技术资料。
2. 配合做好样品交接、封样状态确认等手续，确保复检样品真实、完整、可追溯。
3. 复检期间如实提供技术支持，解答相关技术问题，不得阻挠、干扰复检工作。
4. 复检结果与原检测结果不一致的，以复检机构出具的复检结论为准，按规定做好后续处理。
（六）记录与归档
1. 对异议受理、处理及复检配合全过程进行完整记录，做到有据可查。
2. 相关申请、答复、复检报告及往来资料及时归档保存，按规定期限留存。
十二、报告与数据服务编制要求
（一）供应商应根据采购文件、检测服务方案及国家相关法律法规，编制本项目报告与数据服务方案。 报告与数据服务方案应与检测服务方案、质量控制方案、样品及台账管理方案相衔接，确保报告规范、数据准确、报送及时。
（二）服务目标
1. 检测报告内容完整、结论明确、格式规范、签章齐全，按规定时限出具并送达。
2. 检测数据统计准确、口径统一、报送及时，为采购人监督管理工作提供有效支撑。
3. 实现报告及数据全过程可追溯、可核查，确保真实可靠。
（三）检测报告服务
1. 报告编制
（1）检测报告应包含报告编号、样品信息、检测依据、检测项目、检测结果、判定结论等必备要素。
（2）报告编制应数据准确、结论客观、语言规范，与原始记录一致，不得随意更改。
（3）报告实行编制、审核、批准三级签认制度，加盖检验检测专用章及骑缝章。
2. 报告出具
（1）按规定时限完成检测并出具报告，紧急项目加急处理，确保满足采购人时间要求。
（2）报告送达实行签收登记，送达方式及时间记录齐全。
3. 报告管理
（1）建立报告台账，统一编号、归档保存，实行专人管理。
（2）报告补发、更正、作废按程序办理，留存完整记录并说明原因。
（四）数据服务
1. 数据统计
（1）按产品类别、批次、区域等维度对抽检数据进行分类汇总统计。
（2）统计结果准确、口径统一，编制数据统计报表及分析说明。
2. 数据报送
（1）按规定时限向采购人报送检测结果、统计报表及相关数据资料。
（2）数据报送方式、格式及内容符合采购人要求，纸质与电子数据保持一致。
3. 数据分析
（1）对抽检数据进行综合分析，形成质量状况分析报告，提出意见建议。
（2）发现区域性、行业性质量风险时，及时向采购人提示报告。
（五）数据保密与安全
1. 检测数据、报告及相关资料严格保密，按保密管理措施执行，不得擅自对外提供。
2. 电子数据加密存储、权限管理、定期备份，确保数据安全完整。
3. 数据及报告的查询、复制、传输履行审批登记手续，全程可追溯。
（六）责任与保障
1. 明确报告编制、审核及数据报送各岗位职责，实行责任追究制度。
2. 配备专职人员负责报告及数据管理，加强培训，提高业务水平。
3. 建立进度跟踪机制，对报告出具、数据报送滞后情况及时预警、及时整改。
十三、服务保障与技术支持方案编制要求
（一） 供应商应根据采购文件、检测服务方案及国家相关法律法规，编制本项目服务保障与技术支持方案。 服务保障与技术支持方案应与检测服务方案、质量控制方案、应急管理方案相衔接，为项目顺利实施提供全方位支撑。
（二）服务保障目标
1. 建立高效、完善的服务保障体系，确保各项检测服务及时、优质、到位。
2. 提供专业、及时的技术支持，妥善解答采购人及被检单位相关技术问题。
3. 实现服务响应迅速、问题处理及时、服务对象满意，保障项目按期高质量完成。
（三）服务承诺
1. 严格按照采购文件及合同约定履行各项服务义务，保证服务质量和时限。
2. 项目负责人全程在岗服务，保持通讯畅通，确保信息沟通及时有效。
3. 主动接受采购人监督，对提出的问题和要求及时响应、整改到位。
（四）服务保障措施
1. 人员保障
（1）配齐配足具有相应资质和经验的检测及服务人员，满足项目任务需要。
（2）加强人员培训和管理，保证人员稳定，关键岗位不随意更换。
2. 设备保障
（1）检测设备满足项目技术要求，检定校准在有效期内，性能状态良好。
（2）配备备用设备，防止因设备故障影响检测进度。
3. 物资与后勤保障
（1）做好试剂、标准物质、耗材的储备和管理，保障检测工作正常开展。
（2）做好车辆、交通及安全防护等后勤保障，确保抽样及现场工作顺利实施。
4. 进度保障
（1）科学制定进度计划，合理分配任务，确保各环节按时完成。
（2）建立进度跟踪和督办机制，对滞后环节及时调整、限期整改。
5. 质量保障
（1）严格执行质量控制方案，加强过程监控，确保检测结果准确可靠。
（2）主动配合采购人组织的监督检查及考核评估。
（五）技术支持服务
1. 提供检测标准、技术规范等方面的专业咨询服务，解答相关技术问题。
2. 对复杂样品、特殊项目的检测提供技术方案和支持，确保检测顺利实施。
3. 配合采购人开展质量分析、风险研判等工作，提供数据支撑和专业意见。
4. 根据需要开展技术培训、标准宣贯等活动，提升相关人员业务水平。
（六）服务响应与回访
1. 明确服务响应时限，采购人提出的问题一般事项即时处理，重大事项限时办结。
2. 建立定期回访制度，主动征询采购人意见，及时改进服务质量。
3. 对服务中存在的问题及时整改，并将处理情况向采购人反馈。
十四、考核管理要求
本项目为短期集中履约项目，实行服务期满一次性综合量化考核，考核结果作为最终履约评价、费用结算、整改追责、信用留存、合同终止的唯一依据。考核总分100分，全部客观量化、无主观裁量。
（一）考核主体：宿迁市宿城区市场监督管理局
（二）考核对象：本项目各分包成交供应商（承检服务单位），如成交供应商为联合体，联合体任意一方发生本考核表所列任一违规情形，均视为联合体整体违约，采购人有权对联合体整体执行扣分、扣款、终止合同、追责索赔，联合体各方承担连带责任。
（三）抽检服务量化考核表
	序号
	考核大类
	考核 分项
	分值
	细化考核内容及量化标准
	量化扣分规则（可叠加、扣完为止）

	1
	数据质量考核
（32分）

	数据准确性
	10
	供应商开展的现场抽样信息登记、样品基础参数录入、检验检测原始数据记录、产品质量结果判定、不合格项认定等全部内容，按照国家、行业、地方标准，所有填报数据、判定结论真实精准，无人为偏差、无录入错误、无结论错判，全程可复核、可溯源、可复检。
	日常核查发现单条数据录入错误、参数不符、结论偏差的，每出现 1 处扣 2 分，累计扣分，本项分值扣完为止；因数据错误、结论错判导致检测报告失效、抽检结果无法使用、造成工作返工的，本项直接计 0 分并记录不良履约问题

	
	
	数据规范性
	8
	供应商根据采购人档案管理标准化要求开展数据录入工作。所有系统字段填报齐全、填报格式统一、分类标准一致、台账资料规整，数据填报口径统一、资料归档格式规范，完全符合监管抽检档案标准化、规范化、制度化管理要求。
	出现字段缺失、填报格式混乱、分类不规范、台账归档不标准等不规范问题，单次扣 2 分，多次出现可累计扣分，本项分值扣完为止；多次整改仍不规范的，同步纳入履约差评记录。

	
	
	数据及时性
	8
	供应商须严格按照采购人规定的工作时限、系统录入时限、阶段性工作节点要求，完成现场抽样信息登记、检测结果录入、数据校核确认、系统上报归档、阶段性汇总报送等全部工作。做到当日工作当日闭环、阶段任务按时清零，无迟录、漏录、补录、拖延归档、逾期上报等问题，保障全区抽检工作整体进度有序推进。
	一般性轻微超时、滞后上报的单次扣 2 分；严重超时、漏录、长期拖延归档，影响采购人整体工作汇总、上级数据报送的，单次扣 4 分；同一问题反复出现加倍扣分，分值扣完为止。

	
	
	数据真实性
	6
	供应商所有抽样数据、检测原始数据、系统填报信息、台账记录资料必须真实、客观、完整，严格恪守检验检测诚信准则。严禁出现虚假填报、随意篡改数据、人为修正检测结果、虚报抽检批次、瞒报不合格数据、伪造抽检记录等失信违规行为，所有数据全程留痕、可核查、可追溯。
	核查发现存在数据造假、私自篡改数据、虚报瞒报、虚假记录等失信行为，本项直接计 0 分，记入严重不良履约记录，限期提交专项整改报告，情节严重的直接触发合同违约追责条款。

	2
	日常履约考核
（30分）
	任务履约效率
	8
	供应商须严格对标采购人抽检工作计划及临时抽检任务安排，科学统筹抽样、送样、检测、出报告、数据汇总等全流程工作。合理排布工作进度，均衡推进各品类、各批次抽检任务，做到任务不积压、进度不滞后、节点不拖延，保质、保量、按时完成全部承检任务，保障产品质量监督抽检工作有序、均衡、高效开展。
	日常抽检进度不均衡、批次积压、工作推进缓慢的单次扣 2 分；未按期完成阶段性既定抽检任务、影响整体工作收官的单次扣 4 分，问题累计叠加扣分，分值扣完为止。

	
	
	异议复检配合
	7
	针对抽检工作中出现的企业异议申诉、第三方质疑、上级核查复检等情形，供应商须主动对接、积极配合。及时提供原始抽样记录、检测原始数据、实验台账、设备校准记录、流程佐证资料，主动配合采购人开展核查答疑、复检对接、情况说明、资料补充等工作，全程配合到位、响应积极、处置规范。
	存在配合消极、拖延推诿、资料提供迟缓、答疑不配合、复检对接不到位的，单次扣 3 分；拒不配合异议核查、拒不提供佐证资料造成工作被动的，加倍扣分并记入履约不良记录。

	
	
	报告及台账质量
	7
	供应商出具的各类检测报告、质量分析报告、阶段性工作总结、批次汇总表、抽样台账、设备台账、人员台账、质控台账等全部资料，须内容完整、逻辑严谨、数据对应、结论准确、格式规范。所有纸质资料、电子台账分类清晰、归档有序、存放规范，能够随时接受采购人核查、上级督查及档案归档验收。
	报告存在文字错误、逻辑瑕疵、格式不规范、附件缺失的单次扣 2 分；台账资料残缺不全、归档混乱、关键资料缺失，影响项目验收及档案移交的单次扣 3 分，累计扣分。

	
	
	服务响应时效
	8
	供应商须严格落实本项目应急服务承诺，针对采购人下达的紧急抽检任务、突击抽查指令、专项核查任务、突发质量事件处置等工作，严格按照承诺时效提供上门抽样、现场核查、应急检测、资料报送等服务，保障应急任务快速响应、快速落地、快速闭环，杜绝响应滞后、响应失效、推诿拖延等问题。
	接到通知后 1 小时（含）以内抵达现场并开展工作得满分；响应时长超 3小时、无正当理由拒不响应、响应失效造成工作延误的，单次扣 8分，本项直接计 0 分并记录严重履约问题。

	3
	技术能力考核（23分）

	技术核查通过率
	13
	供应商须具备稳定、专业、合规的检测技术能力，严格按照国家标准、行业规范、抽检作业流程开展全部检测工作。积极配合采购人组织的盲样考核、留样复核、报告抽检审核、现场作业督查、飞行检查、专项技术核查等各类技术考核，确保操作流程规范、检测结果精准、技术行为合规，顺利通过各项技术核验。
	单次盲样考核、留样复核、现场检查不合格的扣 4 分；首次整改不到位、技术问题重复出现的加倍扣分，本项分值扣完为止；多次技术考核不合格的直接触发履约降级评价。

	
	
	问题整改闭环
	10
	针对采购人日常检查、专项督查、上级抽查指出的流程问题、技术问题、资料问题、管理问题、时效问题，供应商须高度重视，在规定时限内梳理问题根源、制定整改措施、落实整改动作、完善长效机制，按时提交正式整改报告，确保问题闭环清零、举一反三、长效规范，杜绝同类问题反复发生、整改流于形式。
	整改提交滞后、整改不彻底、问题未实质性闭环的单次扣 3 分；同类问题反复出现、整改敷衍、虚假整改的加倍扣分；拒不整改、逾期无整改动作的本项直接计 0 分。

	4
	人员管理考核（15分）

	人员配置与在岗管理
	8
	供应商须严格按照磋商响应文件承诺，足额配备专职抽样人员、专职检验人员，所有岗位人员做到专职专岗、在岗履职、人员稳定。严禁岗位人员长期缺岗、擅自离岗、无证上岗、岗位混用、未经采购人书面同意擅自更换核心技术人员等行为，确保项目团队人员配置持续达标、服务能力稳定可靠。
	日常核查发现人员在岗不到位、擅自换岗、岗位兼职混用、无证上岗的单次扣 3 分；核查发现整体人员配置不达标、核心岗位人员空缺影响项目运行的单次扣 6 分，所有扣分可累计叠加，扣完本分项分值为止。

	
	
	人员从业服务规范
	7
	项目所有抽样、检测、技术服务人员须严格遵守产品质量抽检工作纪律及廉洁从业规定，恪守职业道德、严守工作秘密、规范履职行为。严禁提前告知被抽检单位抽检信息、泄露未公开抽检数据、利用工作便利谋取不正当利益、违规操作、擅自对外发布抽检信息等违规违纪行为，全程保持严谨、合规、公正、廉洁的从业状态。
	核查发现人员存在违规违纪、泄密、提前通风报信、违规牟利等行为的，单次扣 7 分，本项计 0 分；情节严重、造成不良社会影响或监管风险的，直接判定整体考核不合格，启动违约追责程序。


[bookmark: heading_0]（八）考核结果与结算挂钩标准
1、考核95分以上（优秀）：全额结算服务费，纳入优质服务商储备；
2、考核80分（含）-95分（合格）：全额结算服务费，轻微问题限期整改闭环；
3、考核80分以下（不合格）：扣除当期服务费10%-20%，限期全面整改；
4、70 分以下或出现数据造假、虚假报告、泄密、拒不履约、响应失效、重大技术事故、人员严重违纪泄密通风报信等一票否决情形，直接判定履约不合格，采购人有权扣款、终止合同、追责索赔。一票否决提示：出现上述一票否决情形，不受表格各分项分值限制，直接判定履约不合格。
十五、项目验收要求
本项目工期紧凑、履约周期短，全程实行服务期满一次性整体考核、一次性集中履约验收，验收结果为费用结算、履约评价、追责依据。
（一）验收依据
以本项目采购文件、响应文件、合同、行业规范及项目期末量化考核结果。
（二）验收核心内容
任务完成批次、作业合规性、数据报告质量、台账档案完整性、人员在岗履约、应急服务质量、问题整改闭环、保密合规情况。
（三）验收流程
1、 服务期满、全部抽检任务办结、所有成果资料汇总完毕后，供应商整理全套履约台账、成果资料，向采购人提交书面验收申请；
2、采购人对资料进行初审、成果核验，结合期末一次性考核得分开展综合评定；
3. 采购人出具正式履约验收报告，明确验收结论，全程留痕归档。
（四）验收结果运用
1. 验收合格：履约全部达标、资料齐全、无违规违约问题，全额结算服务费；
2. 验收基本合格：核心任务完成，存在轻微瑕疵且已完成闭环整改，整改完毕后全额结算服务费；
3. 验收不合格：存在任务未完成、成果失效、资料缺失、违规违约、拒不整改等实质性问题，采购人有权暂缓结算、扣除相应服务费、终止合同并依法追责。
（五）一票否决情形
供应商存在数据造假、出具虚假报告、转包分包、超资质检测、泄露抽检信息、重大履约失误等严重违规违约行为的，直接判定验收不合格，启动违约追责机制。
十六、其他要求
（一）本项目不接受备选方案或有选择的报价，供应商仅可就其响应分包提交唯一报价。报价为对应分包质量监督抽查全流程服务的综合总报价，以人民币计价，应涵盖购样费、运输、保管、检验检测、数据录入上报、报告出具、异议处理、复检配合、技术支撑、台账归档、迎检保障等全部工作内容及人工、保险、劳保、设备折旧、耗材、管理、利润、税金、风险、责任等各项应有费用，报价超过对应分包最高限价的按无效标处理。除磋商文件明确约定由采购人另行承担的费用外，成交后不得以任何理由要求追加费用。
（二）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，如发生漏、缺、少项， 都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。
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政府采购合同
（服务类）


项目名称：宿城区2026年工业产品质量监督抽查服务采购项目

项目编号：                                    




甲    方：宿迁市宿城区市场监督管理局        

乙    方：                                         







签 订 日 期：      年      月      日


宿城区2026年工业产品质量监督抽查服务采购项目（分包    ）
政府采购合同
[bookmark: _Toc28952737][bookmark: _Toc393791425][bookmark: _Toc12027180]甲方（采购人）：宿迁市宿城区市场监督管理局
乙方（成交供应商）：________________________
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责统一原则，就本项目服务采购事宜订立本合同，双方共同遵照执行。
第一条 项目概况与服务范围
（一）项目名称：宿城区2026年工业产品质量监督抽查服务采购项目（分包___）
（二）服务内容：乙方按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》规定的程序承接本分包对应品类工业产品质量监督抽查全流程服务，包含购样、样品运输、保管、检验检测、原始记录、报告出具、省监管系统数据录入、异议答复、复检配合、技术支撑、台账归档、迎检保障、应急抽检、检验结果及时录入“江苏省产品质量安全监督管理系统”等采购文件约定全部工作内容。 
（三）服务批次：本分包计划抽查____批次，最终按甲方实际下达任务据实履约、据实结算。
（四）服务地点：宿迁市宿城区全域及甲方指定区域。
第二条 合同价款
（一）本合同总价（含税包干价）：人民币________元（¥________）。
（二）本价款为包干总价，报价为对应分包质量监督抽查全流程服务的综合总报价，以人民币计价，应涵盖购样费、运输、保管、检验检测、数据录入上报、报告出具、异议处理、复检配合、技术支撑、台账归档、迎检保障等全部工作内容及人工、保险、劳保、设备折旧、耗材、管理、利润、税金、风险、责任等各项应有费用，除磋商文件明确约定由采购人另行承担的费用外，成交后不得以任何理由要求追加费用。
（三）因政策调整、任务缩减、非乙方原因导致批次减少的，按实际合格完成批次据实结算。
第三条 服务期限
合同履行期限：自合同签订之日起至2026年12月20日。
第四条 付款方式
1、预付款：合同签订生效，乙方提交合规票据后10个工作日内，甲方支付合同金额10%作为项目预付款。乙方可书面申请放弃预付款或降低预付款比例，甲方予以免付或按申请比例支付。
2、尾款结算：乙方完成合同约定全部抽检工作、提交全部成果资料、通过甲方一次性整体履约验收，甲方自收到供应商发票后10日内，甲方一次性付清剩余款项。因政策调整、任务缩减、非乙方原因未完成计划批次的，按实际合格完成批次据实结算。
3、付款前置：乙方须先行提供合法合规、对应金额的有效发票，否则甲方有权顺延付款，不承担逾期付款责任。​
4、本项目支持数字人民币支付，乙方须配合完成数字人民币收款相关流程。​  5、预付款抵扣：项目尾款结算时，甲方优先抵扣已支付预付款。
第五条 人员、设备与服务保障
（一）乙方须严格按照响应文件承诺配置项目负责人、专职抽样人员、专职检验人员，全员专职在岗、不兼职、不挂靠、不擅自更换。
（二）乙方须足额配备抽样车辆、采样工具、检测设备、样品存储设备，满足项目履约需求。
（三）乙方全程接受甲方日常检查、飞行检查、人员核查、质量考核，严格落实整改要求。
第六条 质量控制与作业规范
（一）乙方严格按照国家、行业、地方标准及《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》开展全部工作。
（二）建立全流程质量管控体系，保障数据真实、准确、完整、可追溯，杜绝数据错误、漏录、迟录、虚假填报。
（三）严格执行样品管理制度，样品流转、处置、报废须经甲方审批。
第七条 应急响应与服务时效
（一）乙方建立7×24小时应急响应机制，承接甲方临时、紧急、突击抽检任务。
（二）接到甲方通知后，常规响应不超过3小时，支持1小时极速到场处置。
第八条 考核与验收
（一）本项目实行服务期满一次性综合考核、一次性整体验收，考核结果为结算、评价、追责唯一依据。
（二）考核标准、验收标准严格按照采购文件、本合同约定执行。
（三）考核不合格、验收不合格的，甲方有权扣款、限期整改、终止合同、追责索赔。
第九条 保密约定
（一）乙方对项目全部数据、资料、企业信息、抽检计划、结果信息承担永久保密责任。
（二）严禁外泄、传播、擅自发布，泄密造成损失的由乙方全额承担。
第十条 双方违约责任
（一）乙方违约责任
1、严禁转包、违法分包、外包第三方检测，一经查实，甲方有权立即终止合同、不予结算剩余费用，乙方承担合同总价10%违约金，并赔偿甲方全部损失。
2、擅自更换核心人员、使用无证/兼职/挂靠人员、超资质检测的，每次扣除当期服务费5%，限期整改，拒不整改的终止合同。
3、因乙方操作不规范、技术失误、数据错误导致报告失效、批次作废的，对应批次不予结算；造成行政风险、舆情风险、甲方败诉的，甲方终止合同并追责。
4、拒不配合督查、考核问题整改不到位、同类问题反复发生的，甲方视情节扣款、暂停结算、取消承检资格、终止合同。
5、存在虚假报告、数据造假、提前通风报信、泄密、违规牟利等失信违规行为的，甲方立即解约、追缴已付款项，乙方承担合同总价15%违约金，纳入政府采购不良信用记录。
6、逾期履约的，每逾期一日按当期服务费0.5%支付违约金，累计违约金不超合同总价10%。
7、本项目如为联合体成交，则联合体牵头人及全部成员共同签署本合同，联合体各方就本合同全部义务向甲方承担不可分割连带责任。
（二）甲方违约责任
1、合规验收、收到有效发票后逾期付款的，每逾期一日按应付未付金额万分之五支付逾期利息。
2、无正当理由拒验、无故克扣费用、无故终止合同的，足额结算已完成合格工作量，并支付合同总价5%违约金。
3、因甲方原因造成工期延误、成本增加的，顺延工期，不考核乙方责。
第十一条 禁止转包分包
本项目严禁转包、违法分包、外包第三方检测，一经查实，甲方有权立即终止合同、不予结算、追究乙方违约责任。
第十二条 争议解决
本合同履行过程中发生争议，双方友好协商解决；协商不成的，提交项目所在地人民法院诉讼解决。
第十三条 合同组成文件
本合同由以下文件共同组成，互为补充、具有同等法律效力，优先级依次为：（1）本合同协议书；（2）采购文件；（3）响应文件及承诺；（4）成交通知书；（5）双方确认的补充协议。
第十四条 其他
1、本合同未尽事宜，按照政府采购相关法律法规及采购文件执行。
2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：宿迁市宿城区市场监督管理局
负责人/授权代表：____________
联系人：____________
联系电话：____________
日期：______年____月____日
乙方牵头单位（盖章）：
法定代表人/授权代表：____________
联系人：____________
联系电话：____________
日期：______年____月____日


乙方联合体成员单位（盖章）：
法定代表人/授权代表：____________
联系人：____________
联系电话：____________
日期：______年____月____日

[bookmark: _Toc23741][bookmark: _Toc10029][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244]第六章  响应文件格式


响  应  文  件












项 目 名 称：
项 目 编 号：
      供应商名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：


响应文件目录

一、磋商响应函
二、法人授权书
三、磋商报价表
四、分项报价表
五、中小企业声明函
[bookmark: OLE_LINK4]六、技术响应偏离表（技术参数响应）
七、项目组人员
八、企业业绩
九、检验项目覆盖率计算书及产品检验项目表
十、采样运输设备配置情况表
十一、实验室大型（或特殊）检验检测设备清单
十二、实施方案
十三、磋商所需其他材料

















[bookmark: _Toc9214]一、磋商响应函

磋商响应函
宿迁市宿城区市场监督管理局：
根据编号                的宿城区2026年工业产品质量监督抽查服务采购项目竞争性磋商文件，我方在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


供应商名称： （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日


[bookmark: _Toc120614284]

[bookmark: _Toc20220]二、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       号宿城区2026年工业产品质量监督抽查服务采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日期：












[bookmark: _Toc19379]三、磋商报价表
本次为首次报价
货币单位：人民币元
项目编号：
采购包号：
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称
	详见响应文件
	元

	磋商总价（大写）
	金额大写 


供应商（CA电子签章）：
供应商名称
日期：   年   月   日




[bookmark: _Toc7334]四、分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：元）
	
	


备注：磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。表格可根据采购清单格式自行调整。




















[bookmark: _Toc9025][bookmark: _Toc21129][bookmark: _Toc21490]五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函（服务类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）
日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。
2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。


[bookmark: _Toc29009]六、技术响应偏离表

	磋商文件内容
	响应文件内容
	偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


单位名称：            （盖CA电子公章）

备注：
1、 供应商针对采购需求中的实质性要求（打“★”内容）须做出明确响应，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的作无效响应处理。
2、 采购文件中要求提供承诺函的，供应商按要求提供承诺函。
3、供应商所投产品如与磋商文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

[bookmark: _Toc19037]七、商务响应偏离表

	磋商文件内容
	响应文件内容
	偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


单位名称：            （盖CA电子公章）






[bookmark: _Toc31467]八、项目组人员
拟选派项目负责人简历表
	姓名
	
	居民身份证号
	

	学历
	
	相关证书
	

	主要承担的类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同甲方
	时间

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	……
	……
	……


注：1、响应文件中需按要求提供项目负责人有关证书电子件、业绩证明材料电子件。
2、如中标，项目负责人须按本表承诺实施，不得更换。










项目组实施人员（除项目负责人外）
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]注：如供应商成交，项目组成员（除项目负责人外）必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书电子件。











[bookmark: _Toc11176]

[bookmark: _Toc2205]九、企业业绩
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

[bookmark: _Toc18983]十、实施方案
（格式自拟）

[bookmark: _Toc11160][bookmark: _Toc28140]十一、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其他供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。



[bookmark: _Toc9036]十二、联合体协议书
 
联合体协议书
项目名称： 宿城区2026年工业产品质量监督抽查服务采购项目
采购包编号： 第____包（分包一/分包二/分包三/分包四）
采购人： 宿迁市宿城区市场监督管理局
第一条 联合体组成
	序号
	单位名称
	统一社会信用代码
	联合体角色
	法定代表人
	联系人
	联系电话

	1
	
	
	牵头人
	
	
	

	2
	
	
	成员单位
	
	
	


注：本项目联合体最多由2家单位组成。 
第二条 联合体牵头人授权
1. 联合体各方一致同意，由上表所列牵头人作为联合体的全权代表，负责本项目磋商响应文件的编制、递交、澄清、答疑、谈判、签约、履约协调、款项接收等全部对外事务。
2. 牵头人在本项目磋商及履约过程中所作出的任何意思表示、签署的任何文件，均对联合体全体成员具有法律约束力。
3. 采购人向联合体牵头人发出的任何通知、指令、函件，均视为已向联合体全体成员送达。
第三条 资质承诺
1.联合体各方均符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件。
2.承担检测工作的联合体成员，其CMA检验检测机构资质认定证书在有效期内，且资质认定范围覆盖其分工范围内的全部检测参数/指标。
3.联合体各方均未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4. 联合体各方之间不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。
第四条 全流程工作分工
联合体各方按照以下分工承担本项目全部服务工作，各方均须实际参与履约，不得仅挂名不承担实质工作：
	工作环节
	具体工作内容
	承担单位（牵头人/成员单位）
	备注

	抽样工作
	抽样人员派遣、抽样文书制作、抽样现场操作
	
	

	购样/样品获取
	样品购买、费用垫付、票据留存
	
	

	样品运输与保管
	样品包装、运输、交接、存储、留样管理
	
	

	检测工作
	按采购清单及技术要求完成全部检测参数/指标的检验检测（须列明各方具体承担的样品类别及检测参数）
	
	

	报告编制与出具
	检测数据汇总、报告编制、审核、签发、CMA签章
	
	

	台账与档案管理
	抽样台账、检测台账、原始记录、报告归档、迎检资料整理
	
	

	异议与复检配合
	异议答复、复检样品交接、复检过程配合、补充说明
	
	

	保密工作
	抽检信息保密、数据安全、涉密资料管理
	
	

	其他
	采购人要求的其他配合工作
	
	


特别说明： 承担检测工作的联合体成员，其CMA资质认定范围必须覆盖自身分工内全部检测参数，不得超出资质范围开展检测；不得将自身分工内的检测工作转交第三方机构完成。
第五条 项目团队人员归属
本项目拟投入的项目负责人、抽样人员、检验人员等团队成员，分别归属联合体各方如下：
	岗位
	姓名
	所属单位
	社保缴纳单位
	主要职责

	项目负责人
	
	
	
	

	抽样人员
	
	
	
	

	检验人员
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	


1.上述人员的劳动关系、社保缴纳均在其所属单位，联合体各方对各自派出人员的管理承担责任。
2.履约过程中如需更换人员，须经采购人书面同意，且更换人员的资格条件不得低于原人员。

第六条 合同金额与费用收取
1. 本项目成交合同总价为人民币（大写）________元（¥________元）。
2. 联合体各方内部合同金额分配比例如下：
牵头人：占合同总价的____%，即人民币________元；
成员单位：占合同总价的____%，即人民币________元。
3. 对外收款： 采购人支付的合同款项（含预付款、进度款、尾款）全部由联合体牵头人统一接收，牵头人应向采购人提供合规的数字人民币收款账户及发票。
4. 内部结算： 牵头人收到采购人付款后____个工作日内，按照本协议约定的内部分配比例及各方实际履约情况，将对应款项支付至成员单位指定账户。
5. 联合体各方内部因费用分配产生的任何争议，由各方自行协商解决，不得影响对采购人的履约义务及服务质量。
第七条 检测报告与原始记录
1.各方分工范围内的检测工作，由承担该部分检测工作且具备相应CMA资质的联合体成员出具检测报告，并加盖其CMA印章及检测专用章。
2.全部检测原始记录、抽样记录、仪器设备使用记录等原始资料，由________（牵头人/成员单位）统一收集、整理、归档，保存期限不少于________年，确保采购人及监管部门随时调阅核查。
3.报告出具前须经联合体内部交叉审核，确保数据准确、结论合规、格式统一。
第八条 连带责任与内部追偿
1.联合体各方对本项目磋商响应文件的真实性、合法性，以及中标（成交）后合同的全部义务承担不可分割的连带责任。
2.因联合体任何一方的过错（包括但不限于人员不到岗、检测质量不合格、数据造假、报告延误、泄露抽检信息、未配合异议处理等）导致采购人遭受损失、产生违约金或扣款的，采购人有权向联合体牵头人或任意一方成员主张全部赔偿，被主张方不得以内部责任划分为由拒绝承担。
3.联合体对外承担赔偿责任后，内部按照过错比例分担；因某一方单独过错导致的赔偿，由该过错方承担最终责任，其他方有权向过错方全额追偿。
第九条 考核风险承担
1.联合体各方已充分知悉本项目磋商文件第四章"考核管理要求"的全部内容，同意采购人对联合体整体实行服务期满一次性综合量化考核。
2.联合体任何一方出现考核表所列任一违规情形，均视为联合体整体违约，采购人有权对联合体整体执行扣分、扣款、终止合同等处理措施，联合体各方不得提出异议。
3.因考核产生的扣款，联合体内部按照本协议第八条约定的过错责任原则分担。
第十条 禁止转包与再分包
1.联合体各方均不得将本协议约定由自身承担的任何工作（含抽样、检测、报告编制等）转包或分包给第三方机构或个人。
2.联合体各方按照本协议第四条约定的分工开展工作，属于联合体内部协作，不属于转包或违法分包。
3.一经查实任何一方存在转包、违法分包或外包第三方检测的行为，采购人有权立即终止合同，联合体各方承担由此产生的全部法律责任及经济损失。
第十一条 保密义务
1.联合体各方对在本项目磋商及履约过程中知悉的采购人抽检计划、抽检信息、企业商业秘密、检测数据等负有保密义务，未经采购人书面同意不得向任何第三方泄露。
2.保密义务在本协议终止或合同履行完毕后继续有效，期限不少于________年。
3.任何一方违反保密义务的，由该方承担全部法律责任，联合体其他方承担连带责任。
第十二条 协议有效期
1.本协议书自联合体各方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。
2.本协议书有效期覆盖本项目磋商响应有效期、合同履行期及质保/档案保存期，直至联合体各方对采购人的全部义务履行完毕为止。
3.本项目若未成交，本协议书自动失效，但保密义务条款继续有效。
第十三条 其他约定
1.本协议书未尽事宜，由联合体各方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议书具有同等法律效力。
2.本协议书一式____份，采购人执____份，联合体牵头人执____份，成员单位执____份，具有同等法律效力。
3.因本协议书产生的争议，由联合体各方协商解决；协商不成的，提交项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

联合体牵头人（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：________________
日期：______年____月____日
联系人及电话：________________
联合体成员单位（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：________________
日期：______年____月____日
联系人及电话：________________

使用说明：
1. 本协议为响应文件必备组成部分，须由联合体各方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，随响应文件一并递交。
2. 协议中带下划线的空白处须据实填写，不得留空；检测参数分工须逐项列明，可另附附表作为本协议附件。
3. 本协议与磋商文件、成交供应商响应文件、政府采购合同共同构成联合体履约的完整依据。


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
