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[bookmark: _Toc28460]前附表
	项号
	内容规定

	1
	采购内容：2026年度苏州工业园区下属医院信息化设备采购

	2
	标段数：1个标段

	3
	响应文件有效期为60天（日历日）

	4
	谈判保证金：不提交，本项目谈判文件内关于谈判保证金的相关规定均不适用。

	5
	资金来源：财政资金

	6
	谈判响应文件提交、上传截止时间：
2026年9月28日14：00（北京时间）
地点：“苏采云”系统
本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，响应无效。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

	7
	谈判响应文件开启时间：2026年9月28日14：00（北京时间）
谈判地点：苏州工业园区公共资源交易中心新场地-评标室（六）

	8
	询问：获取谈判文件成功的谈判供应商在下载谈判文件后，对谈判文件有疑问的，可通过邮件（hxzbdl@126.com）进行询问。采购代理机构通过邮件予以解答，询问人自行在邮件中查看解答信息。

	9
	质疑：
谈判供应商认为本谈判文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到谈判供应商书面质疑后七个工作日内作出答复。质疑应符合政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令第94号)。
未依照采购公告要求获取谈判文件的谈判供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因谈判供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使谈判供应商权益受损的除外。
谈判供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。
联系单位：苏州华星工程造价咨询有限公司
收件人：周燕萍
联系电话：0512-65200462
通讯地址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室

	10
	代理服务费收费标准按照《关于苏州市级政府采购代理服务收费有关问题的通知》（苏财购字〔2016〕18号）执行，具体按照采购代理机构在“苏州市政府采购网”上公告的服务收费*60%收取，由成交供应商在领取成交通知书时付清：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；
预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元×1.5%＋（150万元－100万元）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币4000元整的，则本项目代理服务费按人民币4000元整计收，最低不低于4000元。
本项目代理费金额：人民币壹万贰仟叁佰玖拾元整（￥12,390.00）
收款单位：苏州华星工程造价咨询有限公司
银行账号：520958193351
开户银行：中国银行股份有限公司苏州东环路支行

	11
	特别提醒：
1、本项目支持网上不见面开标，供应商不需到现场参加谈判。
2、本项目采用线上二次报价(及时关注系统，以防错过二次报价)，供应商应登录采购系统并在规定时间内进行线上二次报价。此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准。采购系统内的线上二次报价只有一次机会，请供应商慎重提交。因供应商自身原因导致线上二次报价失败的后果由供应商自行承担。
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[bookmark: _Toc20088]第一章 竞争性谈判公告
[bookmark: _Toc291668808]项目概况
2026年度苏州工业园区下属医院信息化设备采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2026年9月28日14：00（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320591-HXZJ-T2026-0021号
项目名称：2026年度苏州工业园区下属医院信息化设备采购
采购方式：竞争性谈判
预算金额：人民币壹佰伍拾壹万叁仟柒佰元整（¥1513700.00）
最高限价：人民币壹佰伍拾壹万叁仟柒佰元整（¥1513700.00）
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630]采购需求：2026年度苏州工业园区下属医院信息化设备采购。
合同履行期限：接到采购人书面通知后90日历天内完成供货、安装及调试。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3、本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日
地点：苏采云系统
方式：在“苏采云”系统获取
售价：免费
四、响应文件提交
截止时间：2026年9月28日14：00（北京时间）
地点：“苏采云”系统 
五、开启
时间：2026年9月28日14：00（北京时间）
地点：苏州工业园区公共资源交易中心新场地-开标室（六）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805]1、评审结果会在谈判会结束的同时通过苏采云系统告知供应商。供应商应及时登陆苏采云系统进行查看，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
2、公告在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布。
3、苏州工业园区财政审计局政府采购监督电话：0512-66681110。
[bookmark: _Hlk157935404]4、方式：（1）CA办理
供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅政府采购CA办理窗口，咨询电话：0512-65737699。
（2）依法获取采购文件
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。
考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误采购采购活动。
5、未依照采购公告要求获取谈判文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
[bookmark: _Hlk157935701]6、更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
7、制作电子投标（响应）文件：
本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
[bookmark: _Hlk157939025]8、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Hlk157939038]9、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
10、技术支持
[bookmark: _Hlk157939100][bookmark: _Hlk155717243]CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、 13675197221
[bookmark: _Hlk154588790]“苏采云”平台技术咨询电话：0519-86722802、13914088964、182610029506
11、本项目支持政府采购合同信用融资。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019]1、采购人信息
名称：苏州工业园区卫生健康委员会
[bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc28359020]地址：苏州工业园区现代大道999号
联系方式：叶顺南    0512-66606942
2、采购代理机构信息
名称：苏州华星工程造价咨询有限公司
地　　址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室
联系方式：0512-65200462
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359098]3、项目联系方式
项目联系人：周燕萍、吴皓东
电　　话： 0512-65200462



[bookmark: _Toc4908]第二章 谈判供应商须知
[bookmark: _Toc291668809]1、总则
1.1供应商资格要求
1.1.1详见第一章竞争性谈判公告中“二、申请人的资格要求”。
1.1.2供应商不得存在下列情形之一：
（1）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、 苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件规定应拒绝的失信信息。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.1.3联合体投标：第一章 竞争性谈判公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。
（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.2分包
本项目☑不允许分包
      □允许分包，分包要求：
1.3保密
参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.4语言文字
谈判文件响应文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
1.5计量单位
除谈判文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Hlk104384000]1.6扫描件
扫描件是指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。
1.7知识产权
供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
1.8现场踏勘
供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。供应商在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标响应的直接资料。成交后，供应商不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
1.9集中现场考察
本项目按以下第  ①  种方式组织集中现场考察：
①采购人不组织集中现场考察；
②采购人组织集中现场考察，请供应商持在“苏采云”系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：
集合时间：   /年/月/日/时/分（北京时间）；
集合地点：    /     。
联系人：    /     ；联系电话：    /     。
请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。
（1）根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。
（2）采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
（3）经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。
（4）供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
（5）由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。
1.10法律适用
本次采购活动及因本次采购产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
1.11本谈判文件仅适用于本项目采购代理机构组织的招标活动。
1.12本谈判文件的解释权属于本项目采购代理机构。
2、谈判文件的说明
2.1谈判文件的获取
见第一章 竞争性谈判公告
2.2谈判文件的询问
供应商在收到谈判文件后，若有问题需要询问，应于下载谈判文件后，可通过前附表中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。
2.3谈判文件的澄清或修改
2.3.1提交响应文件截止之日前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以更正（补充）公告的形式在原公告发布媒体上对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。
2.3.2为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延提交响应文件截止之日和谈判时间。
[bookmark: _Hlk157941221][bookmark: _Hlk155803365]2.3.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。
2.4响应文件的约束力
2.4.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
2.4.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
3、响应文件说明
供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，不按谈判文件的要求提供的响应文件和资料，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，可能导致响应无效。
3.1响应文件的组成
3.1.1开标一览表；
3.1.2资格性审查文件
3.1.2.1具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；
3.1.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；
3.1.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供证明材料或声明函；
3.1.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；
3.1.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函（格式见第三章）；
3.1.2.6中小企业声明函（如有）（格式见第三章），未提供不享受中小企业扶持政策；
3.1.2.7残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；
3.1.2.8监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；
以上3.1.2.1---3.1.2.5项是资格审查要求必须提供的材料，专门面向中小企业的项目还必须提供3.1.2.6或3.1.2.7或3.1.2.8项资料，否则响应无效。
3.1.3响应性审查文件
3.1.3.1响应函（格式见第三章）；
[bookmark: _Hlk159233160]3.1.3.2谈判报价表、报价明细表（格式见第三章）；
3.1.3.3商务条款偏离表（格式见第三章）；
3.1.3.4服务或技术要求偏离表（格式见第三章）；
3.1.3.5技术支持以及售后服务承诺（格式见第三章）；
3.1.3.6项目组人员一览表（格式见第三章）；
3.1.3.7承诺函（格式见第三章）；
3.1.3.8供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）；
[bookmark: _Hlk157941350]3.1.3.9采购需求中所涉及到的或响应单位认为需加以说明或证明的其他材料、证明（如有）；
3.1.3.10法定代表人授权委托书（如有授权委托，格式见第三章）或法定代表人身份证；
[bookmark: _Hlk157941369]3.1.3.11代理人身份证（如有授权委托）；
以上3.1.3.1-3.1.3.10为响应性审查必须提供的资料，如有授权委托，还必须提供3.1.3.11项材料，否则响应无效。
3.1.4价格折扣文件（如有）
3.1.4.1非专门面向中小企业的项目如提供3.1.2.6或3.1.2.7或3.1.2.8项材料，将按照评定成交标准享受价格评审优惠政策。
3.1.4.2供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第三章》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，将按照评定成交标准享受价格评审优惠政策。
注：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为未实质性响应谈判文件，响应无效。
如供应商响应文件中某些条款不响应谈判文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。
3.2响应报价
3.2.1响应报价应包括为提供本合同约定的采购货物及与其相关的所有服务而发生的一切成本、费用、支出及合理利润。除非合同条款中另有规定，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
3.2.2如果谈判文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
3.2.3供应商应对谈判文件内所要采购的的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，响应无效。
3.2.4一项采购内容只允许一个报价，任何有选择性响应报价的，其响应无效。
3.2.5任意一次报价（包括首次报价、多轮报价）超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的，包括报的各标的物的单价超过预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其响应文件按无效文件处理。
3.2.6除因谈判文件修改导致成本增加外，供应商二次报价超过第一次报价的，其响应文件按无效处理。
3.2.7报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
3.2.8单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以该次报价总价为准。
3.2.9总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.10响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
3.3谈判保证金：无
3.4电子投标（响应）文件的编制与递交
[bookmark: _Hlk157941471][bookmark: _Hlk159235635]3.4.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
[bookmark: _Hlk157941597][bookmark: _Hlk159235644]3.4.2电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
[bookmark: _Hlk159235660]注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Hlk132648951][bookmark: _Hlk132648682][bookmark: _Hlk132648979][bookmark: _Hlk157941668]3.4.3响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。
[bookmark: _Hlk159235709]3.4.4联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：
第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。
第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。
3.4.5如响应文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制响应文件，响应无效。
3.5响应文件开启、评标（评审）
[bookmark: _Hlk159235808]3.5.1本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
3.5.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
[bookmark: _Hlk116921337][bookmark: _Hlk157947025]3.5.3响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Hlk157947180]3.5.4供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。
[bookmark: _Hlk157947204]3.5.5供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
3.5.6开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。
3.6技术支持
[bookmark: _Hlk159235826]3.6.1 CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221 
“苏采云”平台技术咨询电话：0519-86722802、13914088964、18261002950
3.6.2网络中断故障技术支持：园区公共资源交易中心
服务时间及方式：8:00-21:00 X7天
电话： 0512-66605052；手机： 17315885859
3.7响应文件的修改和撤回
[bookmark: _Hlk157942116]3.7.1供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
4、谈判小组
4.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。如某一评审项出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则确定该评审项结论。
4.2谈判小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：
(一)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
谈判小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现谈判小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。
4.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
4.4谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
5、谈判程序
5.1至响应文件提交截止时间，提交响应文件的供应商不足三家的，项目终止。
5.2谈判小组对响应文件进行实质性响应评审。
5.3信用查询：根据政府采购法及相关法律法规，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。
5.3.1查询时间：响应文件递交截止时间。
[bookmark: _Hlk159235877][bookmark: _Hlk132385414]5.3.2查询渠道：通过“信用中国”、及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。
5.3.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，谈判小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据谈判小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
5.3.4信用记录使用规则：谈判小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：
（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（2.1）被列入失信被执行人名单；
（2.2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
[bookmark: _Hlk92794362][bookmark: _Hlk111647106]（2.3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。
5.3.5接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。
5.4谈判
[bookmark: _Hlk159254158]5.4.1本项目采用线上谈判：谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商可通过查看【谈判响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。
5.4.2谈判小组认为有必要与供应商进行谈判的，谈判供应商按顺序进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
5.4.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
5.4.4对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加谈判的供应商。
5.5供应商应当在规定时间内按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按谈判文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。
5.6澄清
5.6.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
[bookmark: _Hlk159235938]5.6.2本项目采用线上澄清。
[bookmark: _Hlk157961147]5.6.3线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
[bookmark: _Hlk157961236]5.6.4接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
5.7最后报价
5.7.1谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价（除因谈判文件修改导致成本增加外，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各谈判供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
[bookmark: _Hlk158220653]5.7.2本项目采用线上最后报价：谈判小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。
5.7.3供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
5.7.4异常低价投标（响应）审查
评审过程中出现下列情形之一的，谈判小组会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，谈判小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
5.7.5未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。
5.7.6在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。
5.7.7如谈判过程中出现本谈判文件未尽事宜，由谈判小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
6、项目终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
6.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
6.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。
项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。
7、成交
7.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。最后报价相同的，按照谈判文件规定的方式确定排序；谈判文件未规定的，采取随机抽取的方式确定排序。
7.2采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人或采购代理机构应当在成交供应商确定后的2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布成交结果，成交公告期限为1个工作日。
[bookmark: _Hlk159236133][bookmark: _Hlk132385599][bookmark: _Hlk132385577][bookmark: _Hlk132389804][bookmark: _Hlk157961472]7.3采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
7.4成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
[bookmark: _Hlk132393639]7.5采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
8、履约保证金
8.1根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
8.2详见本采购文件合同文本中的约定。
9、合同
[bookmark: _Hlk116921522][bookmark: _Hlk116921497]9.1采购人原则上应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
9.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
9.3采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。
[bookmark: _Hlk162625425][bookmark: _Hlk195711026][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK22]9.4本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《关于进一步加强履约验收管理的通知》文件的规定，对供应商进行履约验收， 确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。
[bookmark: _Hlk109990851]10、质疑
[bookmark: _Hlk110021883]10.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。
10.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述10.5、10.6条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
10.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
10.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
[bookmark: _Hlk159236171][bookmark: _Hlk157961655][bookmark: _Hlk157961679]对谈判文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目谈判文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取谈判文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
10.5接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
10.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
11、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc14708]
第三章 响应文件格式
说明：
对本章所有的格式，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc21729]
1、（供应方）法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权书声明：   （供应商名称）      授权  （被授权人的姓名）       为我方授权代表（即代理人），参加苏州华星工程造价咨询有限公司组织实施的编号为    （采购编号）    的竞争性谈判采购。代理人在本次谈判活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。
如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。
本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。
代理人无转委托权。
法人代表：     身份证号：                手机：          
授权代表：     身份证号：               手机：         
 
授权方
供应商：（全称并加盖单位公章）
法人代表签字或盖章：                   
 
接受授权方
授权代表签字：                   
签署日期：    年   月   日
 
附：法定代表人、授权代表的身份证正反面扫描件

注：
1、供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及被授权人身份证，否则响应无效；
2、供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则响应无效。
[bookmark: _Toc21887]2、响应函
响应函
                     ：
我方收到贵公司                 号谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。
我方已仔细研究了本项目的谈判文件，决定参加本次谈判。
1、我方愿意按提供满足谈判文件全部要求的货物及服务工作，提供谈判文件要求的所有资料，响应报价包括全部产品供货（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等）、包装、运输、人工、装卸、保险、技术培训、原厂质保期服务、招标代理费以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间服务。
2、如果成交，我方将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我方承诺谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
4、我方保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，愿意承担与此相关的一切责任。
5、我方承诺谈判活动中不存在以下行为：
a）提供虚假材料谋取中标、成交；
b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通；
d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；
e）在采购过程中与采购人进行协商谈判；
f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况；
所有有关响应文件的函电，可按下列地址联系：
联系人：                            联系电话（手机）：           
地址：                              邮政编码：                   
电子邮箱：                          

单位名称：（加盖CA电子公章） 
日期：     年   月   日
[bookmark: _Toc8679]3、谈判报价表
谈判报价表
（以电子投标制作工具中格式为准）
项目编号：
本次为首次报价
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	报价（小写）
	备注

	项目名称 
	详见《谈判文件》
	   
	 

	报价（大写）：
	金额大写


 
供应商报价说明：
1、采购人不需再支付报价以外的任何费用。
2、偏离说明：详见《偏离表》。
3、报价大小写不一致以大写为准。
 
单位名称：（加盖CA电子公章） 
日期：     年   月   日




[bookmark: _Toc15643]4、报价明细表
报价明细表
项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称
	品牌
	生产
厂家
	规格
	型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	谈判响应总报价（人民币大写）：               ¥

	□本采购包为单一产品采购
☑本采购包中含有多种产品，本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


注：
如采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

[bookmark: _Toc10467991]单位名称：（加盖CA电子公章） 
日期：     年   月   日


[bookmark: _Toc26791]5、具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料
具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料
声明函
致：     (采购人或采购代理机构)       
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。


单位名称：（加盖CA电子公章） 
日期：     年   月   日


[bookmark: _Toc13111]6、没有重大违法记录书面声明
参加政府采购活动前三年内在经营活动中
没有重大违法记录书面声明
致：     (采购人或采购代理机构)       
参加政府采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。

单位名称：（加盖CA电子公章） 
日期：     年   月   日








[bookmark: _Toc24028]7、服务或技术要求偏离表
服务或技术要求偏离表
	序号
	项目名称
	采购要求
	响应内容
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商应对照采购文件要求，所提供的服务与采购文件的规定有偏离的，应在此表中说明与采购要求的偏差和例外，否则将被认为完全响应采购文件的规定。

单位名称：（加盖CA电子公章） 
日期：     年   月   日


[bookmark: _Toc10528]8、商务条款偏离表
商务条款偏离表
	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	合同履行期限
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。

单位名称：（加盖CA电子公章） 
日期：     年   月   日




[bookmark: _Toc26415]9、拟投入项目组人员一览表
拟投入项目组人员一览表
	姓名
	本项目拟任职务
	技术
职称
	年龄
	学历
	主要资历及担任过的职务

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	实施组
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1、人员必须按本表承诺人员执行，不得随意更换。
2、谈判响应文件中提供“拟投入项目组人员一览表”及供应商为其缴纳的近期社保证明复印件，服务人员未满足以上数量要求的视为未实质性响应谈判文件，也不得标。


单位名称：（加盖CA电子公章） 
日期：     年   月   日




[bookmark: _Toc2336]10、技术支持以及售后服务承诺
技术支持以及售后服务承诺
	序号
	名称
	响应承诺
	备注

	1
	服务响应时间
	
	

	2
	到达现场时间
	
	

	3
	解决问题时间
	
	

	4
	免费质保期
	
	



单位名称：（加盖CA电子公章） 
日期：     年   月   日


[bookmark: _Toc7137]11、类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序
号
	项目名称
	业主单位
	合同签订日期
	合同金额
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	




单位名称：（加盖CA电子公章） 
日期：     年   月   日

[bookmark: _Toc10467992]


[bookmark: _Toc4880]12、承诺函
承诺函
苏州工业园区卫生健康委员会：
本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320591-HXZJ-T2026-0021号2026年度苏州工业园区下属医院信息化设备采购的谈判采购活动进行响应。本项目谈判采购内容及采购清单中所采购货物及对应生产厂家，根据法律法规、行业规范及政策规定，需要获得相关行业或领域的各类认证、许可、备案等任何形式的法定批准、准入、许可、认证或资质证明等证书文件的，我单位承诺所投全部货物及对应生产厂家，在本项目投标截止时间前均已依法取得且有效。
本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖CA电子公章） 
日期：     年   月   日


[bookmark: _Toc5020]13、中小企业声明函
中小企业声明函
[bookmark: _Toc10467993]本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加        （单位名称）    的   （项目名称）      采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称）    ，属于工业；制造商为（企业名称）        ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
2. （标的名称）    ，属于工业；制造商为（企业名称）        ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
3. （标的名称）    ，属于工业；制造商为（企业名称）        ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖CA电子公章） 
日期：     年   月   日

备注：
1、请按本项目采购清单顺序填写，每一项均需单列填写，否则视为未提供中小企业声明函；
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
3、若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；
4、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；
[bookmark: _Hlk72923453]5、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
[bookmark: _Hlk159239877][bookmark: _Hlk94450593]6、响应文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。 


[bookmark: _Hlk110020276][bookmark: _Hlk110022134][bookmark: OLE_LINK4]附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。





[bookmark: _Toc16989]14、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖CA电子公章） 
日期：     年   月   日


注：响应文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。 


[bookmark: _Toc291668810][bookmark: _Toc13642115]

[bookmark: _Toc15578]15、关于符合本国产品标准的声明函 
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
单位名称：（加盖CA电子公章） 
日期：     年   月   日
        
  
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


[bookmark: _Toc12627]16、供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表
供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表
	对响应单位有直接控股关系的单位
	对应单位有直接管理关系的单位

	单位名称
	是否为大型企业
（填写“是”或 “否”）
	直接控股关系情况说明（持股比例等）
	单位名称
	是否为大型企业
（填写“是”或 “否”）
	直接管理关系情况说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本表仅须填写对投标人（供应商）有直接控股、管理关系的单位情况。投标人（供应商）应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人（供应商）声明不存在有关情形。
2、其中“直接控股”是指投标人（供应商）与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。


单位名称：（加盖CA电子公章） 
日期：     年   月   日



[bookmark: _Toc32650]17、最后报价合理性澄清说明函

最后报价合理性澄清说明函
本公司愿就项目编号：              项目名称：              的采购活动进行投标，对于本公司的最后报价合理性作出说明如下：
	供应商应根据实际情况自拟澄清说明，并按照谈判小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


备注：根据谈判文件第二章“响应须知”第5.7.4条要求，谈判小组认为供应商的报价符合异常低价投标（响应）审查的情形时，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，由谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

单位名称：（加盖CA电子公章） 
日期：     年   月   日

[bookmark: _Toc19374]第四章 谈判采购内容
[bookmark: _Toc291668811]苏州华星工程造价咨询有限公司受苏州工业园区卫生健康委员会的委托，就其所需的2026年度苏州工业园区下属医院信息化设备采购采用竞争性谈判方式进行采购，欢迎有资格的谈判供应商前来参加本次谈判采购。
一、采购编号：JSZC-320591-HXZJ-T2026-0021号
二、采购项目：2026年度苏州工业园区下属医院信息化设备采购
三、建设总体要求
实用性原则：系统整体建设以满足当下业务安全防护实际需求为核心基准，合理控制项目投资成本；同时充分预判业务规模扩张、安全需求升级等中长期发展场景，科学规划系统整体规模，避免重复投入。
可靠性原则：系统架构设计全面规避单点故障风险，核心设备、关键链路均配套冗余备份机制。硬件选型、设备互联方案充分考虑故障容错能力，既能大幅降低故障发生概率，也可实现故障快速定位、短时修复，保障业务持续稳定运行。
成熟和先进性原则：系统架构、硬件配置、运维管理模式选用行业内成熟落地、稳定可靠的技术方案，同步兼顾技术先进性；在保障无大规模落地风险的前提下，搭载主流前沿安全防护能力，平衡落地稳定性与长期技术迭代需求。
高可用性原则：在高可靠硬件与架构基础上，保障全业务链路持续可用。设备与整体架构支持在线故障自愈，核心硬件、传输链路支持实时备份、故障自动切换，故障切换过程不中断核心业务运行。
规范性原则：系统采用的全部硬件设备、通信协议、安全技术均符合现行国际标准、国家行业规范，统一标准化设计，为后期系统扩容、多设备、多业务系统互联互通提供合规基础。
开放性和标准化原则：整体方案采用高开放、高标准化技术体系，设备各类业务接口、数据交互接口遵循通用开放标准；支持第三方业务系统、大数据平台、国产软硬件生态对接适配，无技术封闭壁垒。
可扩充和扩展化原则：所有安全设备、配套软件系统可满足当前业务防护需求，同时支持模块扩容、性能升级，适配未来带宽扩容、终端接入增长、业务系统新增、多分支机构拓展等场景；技术升级、硬件扩容可兼容现有设备，最大化保护原有项目投资。
[bookmark: _Toc457140875]四、采购清单：
	医院
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	星海
	日志审计
	1
	台
	详见下方技术参数

	
	网闸
	1
	台
	详见下方技术参数

	星湖
	上网行为管理
	1
	台
	详见下方技术参数

	
	日志审计
	1
	台
	详见下方技术参数

	
	准入设备
	1
	台
	详见下方技术参数

	
	备份一体机
	1
	台
	详见下方技术参数

	星浦
	堡垒机
	1
	台
	详见下方技术参数

	
	防火墙
	2
	台
	详见下方技术参数

	
	准入设备
	1
	台
	详见下方技术参数

	
	备份一体机
	1
	台
	详见下方技术参数

	星塘
	防火墙
	1
	台
	详见下方技术参数

	
	策略防火墙
	2
	台
	详见下方技术参数

	
	备份一体机
	1
	台
	详见下方技术参数


五、技术参数：（打“▲”项需提供相应证明材料，否则视为未实质性采购要求）
日志审计-星海医院
	指标项
	指标要求

	硬件规格
	标准机架设备，采用国产化成熟CPU，国产化成熟操作系统；

	接口和性能
	设备标配≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个接口扩展板卡，设备容量不低于4T，日志采集处理均值不小于8000EPS。

	配置要求
	本次包含可审计对象授权≥50个。

	管理范围
	能对网络设备、安全设备和系统、主机操作系统、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。

	支持采集方式
	支持SNMP、Syslog、ODBC/JDBC、文件/文件夹、WMI、FTP、SFTP、SMB、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能

	
	针对文本格式的日志采集，支持本地文件、Windows共享和FTP、SFTP获取四种采集方式。

	
	[bookmark: _Hlk95464185]支持与Kafka、Hadoop、ES、MangoDB、SAP HANA内存数据库大数据存储组件对接进行日志数据传输采集

	地图定位
	支持对日志提供在线/离线地图定位、支持源IP与目的IP分布走向的视网膜图展示、支持事件拓扑分析用于描述整个事件的访问关系及过程、支持多维分析。

	日志范式化
	系统必须具备日志范式化功能，实现对异构日志格式的统一化；

	
	范式化字段至少应包括事件接收时间、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源MAC地址、源端口、操作、目的地址、目的MAC地址、目的端口、事件名称、事件摘要、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型等；

	
	对日志设备类型、日志类型、日志级别等可进行重定义。

	
	支持全智能范式化解析模式，支持解析字段的编辑和调整，如修改字段名称

	
	在范式化的时候能够对日志进行分类，分类需按照安全事件的类型，而不是日志的设备类型，并提供日志分类的类型清单。

	日志传输和存储转发
	日志可加密压缩传输，保证数据的完整性和机密性；

	
	可根据转发条件，将采集范式化后的数据转发到其他的目标地址；

	
	支持加密压缩方式转发，定时转发。

	日志查询
	系统允许管理员以查询场景的形式查看不同类型的日志信息；

	
	用户可自定义查询场景，每个查询场景都要以查询策略的形式进行存储；

	
	自定义事件查询策略，基于事件分类的查询条件不少于10大项50小项。

	
	查询场景可保存，并可重复使用。

	日志关联分析
	系统具有日志关联分析的能力，能够对不同的日志进行相关性分析，发掘潜在的信息；

	
	▲支持基于规则的关联分析引擎，能够提供逻辑关联、统计关联的关联分析能力；关联规则支持规则嵌套和引用，通过多规则联合，可精确识别复杂安全事件和场景；内置规则条数大于100条。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	
	支持可疑分析模式，内置基线特征、异常行为、威胁场景三大分析模型。其中基线特征种包含特征管理、基线管理、基础管理三大类分析模型；异常行为模型包含疑似泄密分析、非常用异常、阈值异常、突变异常、自定义异常等场景；威胁场景支持企业泄密场景。

	历史关联

	系统具备历史日志关联分析的能力

	
	能够对指定时间范围内的不同的历史日志进行相关性分析，发掘潜在的信息

	观察列表
	根据关联分析的结果将可疑或者需要关注的信息加入观察列表，并可以对观察列表中的信息进行关联，也可以被任何规则引用；

	威胁情报采集
	▲日志采集时支持对日志编码方式进行自定义选择，包括UTF-8、UTF-16、GBK／GB2312、IOS-8859-1等。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	日志告警
	支持配置多种告警方式和告警动作，包括弹出提示框、播放警示音、发送邮件、发送微信消息、发送飞书消息、发送钉钉消息等；

	[bookmark: _Toc212442884]日志报表
	内置等级保护、PCI合规、SOX合规和ISO27001等合规类报表报告

	
	支持按照天、月度、季度、年度等时间周期生成报表；

	
	支持在报表中以柱状图、曲线图、饼状图方式统计安全报警情况；

	
	系统内置报表编辑器，可以自定义报表。

	
	支持报表调度，即报表可设置首次生成时间和间隔生成时间，生成后可指定直接发送到接收人邮箱。

	系统管理
	可对系统自身的CPU、内存、数据库空间大小等进行监控

	
	可以对自身运行的CPU、内存和磁盘空间等的使用率设置告警阈值；

	售后服务
	提供不少于3年原厂质保


网闸-星海医院
	指标项
	规格要求

	硬件规格
	标准机架式设备，采用国产化成熟CPU和国产化操作系统

	接口和性能
	内网接口：设备标配≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展槽位；外网接口：设备标配≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展槽位；吞吐量不低于800Mbps，并发数不小于20。

	系统架构
	采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成；隔离交换矩阵基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为断开状态。

	系统要求
	内、外网主机分别具备三系统，即系统A、系统B和备份系统。支持在WEB界面上配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以切换到B系统；支持将当前运行系统备份；

	IPv6环境支持
	支持纯IPv6网络环境，能够在纯IPv6网络环境下正常工作。

	强制访问控制
	支持客户端认证方式。

	
	支持基于动态令牌的双因子认证方式。

	
	可对用户的客户端版本和进程进行检查，进行准入控制。

	文件交换
	支持文件传输长度及MD5校验，并支持校验失败自动重传；

	
	支持断点续传；支持增量传输、发送后删除、改名传输等发送策略；

	
	支持病毒检测；支持NFS、SMBFS、SAMBA等文件系统；文件服务器可以是Windows、Linux/Unix等系统平台；

	
	支持文件格式特征过滤；并能提供具备图形化界面的文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型；

	
	重名策略，接收端客户端支持对重名文件的控制策略，提供“覆盖”、“丢弃”、“重命名”等重名策略。

	
	可根据异常条件进行报警，如MD5校验失败、堆内存占用过高等条件；支持邮件报警方式；

	文件同步
	支持NFS、SMBFS等文件系统；文件服务器可以是Windows、Linux/Unix等系统平台。

	
	支持文件传输方向可控，实现单向或双向传输。

	
	支持文件格式特征过滤；并能提供文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型。

	
	重名策略，接收端客户端支持对重名文件的控制策略，提供“覆盖”、“丢弃”、“重命名”等重名策略。

	文件网盘
	支持对外开启WEB服务，供用户登录进行文件上传/下载操作

	数据库同步
	支持Oracle、SQL Server、Sybase、Db2、MySQL等主流数据库；数据库同步客户端支持Windows、Linux等主流平台；

	
	支持达梦、人大金仓、Gbase、神通数据库、博阳等主流国产数据库；

	
	支持同种数据库间（同构）和不同种数据库间（异构）的同步；

	
	支持灵活的数据库冲突处理策略，当关键字数据发生冲突时可选择：覆盖/丢弃；

	
	支持数据库同步客户端的双机热备技术，为用户提供更高的冗余技术支持；

	
	支持字段值按条件进行数据同步

	
	支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、恢复、删除未能正常传输的数据。

	
	支持添加客户端与网闸间证书方式的身份认证；

	数据库传输
	实现对多种（如MySql、SqlServer、Oracle、DB2、Sybase）主流数据库系统的安全访问；

	
	提供数据库访问用户的过滤和控制；

	
	支持数据库SQL语句过滤功能；

	
	支持oracle数据库集群访问

	
	支持用户身份认证。

	FTP访问
	实现安全的FTP访问，支持对访问用户、访问协议命令、上传下载文件类型等访问过滤控制；

	
	支持访问时段策略；时间可以设置为一次性或者周循环方式；

	
	支持HTTP请求头部大小限制

	
	支持用户身份认证。

	邮件传输
	支持基于SMTP协议的邮件发送和POP3协议的邮件接收；

	
	支持邮件主题及正文的关键字过滤，以及收件人、发件人地址黑白名单；

	
	支持对邮件附件大小进行控制；支持附件类型过滤；

	
	邮件收发支持时段访问控制；时间段可以是一次性执行、周循环两种方式；

	
	支持用户身份认证。

	视频传输
	支持视频服务器认证，有效保证非法视频服务器不能接入用户的内部网络。

	
	▲支持SIP、GB35114、GB/T 28181、DB33、H.323、ONVIF、RTSP、国电B类接口等通用协议；(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	
	内置视频厂商协议模板，可简化配置、调试步骤；

	
	支持集群部署；

	
	支持视频功能类型过滤，包括实时点播、历史回放、录像下载、云台控制、回放控制、录像检索、设备查询等；

	
	支持视频格式过滤，包括G.711、G.729、H.264、H.263、MP4、PS等；

	
	业务状态监控功能，实时提供业务是否可用、连接会话、流量统计等信息。

	安全管理
	支持HTTPS的Web方式管理，实现了远程管理信息加密传输；

	
	内/外网主机系统分别具有独立管理接口，而不是采用低安全的管理方式，如通过业务口管理或通过内网唯一管理接口完成全部管理等；

	
	支持病毒检测专用模块

	
	▲支持抗攻击功能，能够识别和防御抗地址欺骗攻击、抗源路由攻击、抗Smurf攻击、抗LAND攻击、抗Winnuke攻击、抗Queso扫描、抗SYN/FIN扫描、抗Null扫描、抗圣诞树攻击、抗死亡之PING扫描、抗fraggle攻击、抗TearDrop攻击、抗SYN Flood、抗UDP Flood、抗ICMP Flood等。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	
	支持配置文件以加密的方式导出。

	售后服务
	提供不少于3年原厂质保



上网行为管理-星湖医院
	指标项
	指标要求

	性能要求
	网络层吞吐量≥8Gb，应用层吞吐量≥1.1Gb，带宽性能≥700Mb，支持用户数≥4500，包转发率≥108Kpps，每秒新建连接数≥12000，最大并发连接数≥500000。

	硬件要求
	内存≥8G，硬盘容量≥480G SSD，接口：6千兆电口+4千兆光口SFP。要求设备采用国产芯片及国产操作系统。

	应用识别规则库
	▲设备内置应用识别规则库，支持超过10000种以上应用规则数、支持超过10000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；支持超过4000种以上主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	部署方式
	支持DNS代理，能够基于用户、域名、目标DNS，指定代理策略生效，代理策略可以设置为：重定向至DNS服务器、解析为IP、丢弃、重定向至指定线路。

	协同办公认证
	支持通过钉钉、企业微信等第三方协同办公软件进行授权认证。

	故障排查
	支持网络故障排查，支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况。

	认证方式
	▲支持账号密码+动态令牌（Authenticator APP）验证码身份认证，支持通过短信和密码绑定动态令牌。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	
	支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，简化用户操作，可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录。

	
	支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证。 

	用户管理
	1.可设置用户密码置密码最小长度；2.可设置密码必须包括数字或字母或特殊字符；3.可设置用户密码不能等于用户名；4.新密码不能与旧密码相同。

	
	支持为用户添加自定义属性（职位、临时项目组、邮件组等），能够根据用户属性自动归类并可以针对用户属性配置上网权限策略、流控策略，审计策略等。

	邮件管理
	支持允许用户登录Web mail收邮件，而禁止发送Web mail邮件的功能。

	
	支持对加密HTTPS、SMTP-SSL、SMTP的邮件进行识别。

	SSL解密与加密网页管理
	支持SSL中间人解密和客户端解密，确保数据传输的透明性与安全性。

	流控策略
	支持基于用户组、位置、终端类型、URL类型配置流量管控策略，支持基于IP或用户名灵活配置流控单位。

	
	能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽，启用状态等。

	售后服务
	提供不少于3年原厂质保


日志审计-星湖医院
	指标项
	指标要求

	硬件规格
	标准机架设备，采用国产化成熟CPU，国产化成熟操作系统；

	接口和性能
	设备标配≥6个千兆电口，≥2个万兆光口，设备容量不低于4T，平均每秒处理日志数(eps)最大性能≥2500。

	配置要求
	本次包含可审计对象授权≥100个；最大可扩展审计主机许可数≥500。

	管理范围
	能对网络设备、安全设备和系统、主机操作系统、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。

	支持采集方式
	支持SNMP、Syslog、ODBC/JDBC、文件/文件夹、WMI、FTP、SFTP、SMB、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能

	
	针对文本格式的日志采集，支持本地文件、Windows共享和FTP、SFTP获取四种采集方式。

	
	支持与Kafka、Hadoop、ES、MangoDB、SAP HANA内存数据库大数据存储组件对接进行日志数据传输采集

	拓扑可视化
	系统提供基于资产的拓扑视图，可以按拓扑模式显示资产拓扑节点

	地图定位
	支持对日志提供在线/离线地图定位、支持源IP与目的IP分布走向的视网膜图展示、支持事件拓扑分析用于描述整个事件的访问关系及过程、支持多维分析。

	日志范式化
	系统必须具备日志范式化功能，实现对异构日志格式的统一化；

	
	范式化字段至少应包括事件接收时间、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源MAC地址、源端口、操作、目的地址、目的MAC地址、目的端口、事件名称、事件摘要、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型等；

	
	对日志设备类型、日志类型、日志级别等可进行重定义。

	
	支持全智能范式化解析模式，支持解析字段的编辑和调整，如修改字段名称

	
	在范式化的时候能够对日志进行分类，分类需按照安全事件的类型，而不是日志的设备类型，并提供日志分类的类型清单。

	日志传输和存储转发
	日志可加密压缩传输，保证数据的完整性和机密性；

	
	可根据转发条件，将采集范式化后的数据转发到其他的目标地址；

	
	支持加密压缩方式转发，定时转发。

	日志查询
	系统允许管理员以查询场景的形式查看不同类型的日志信息；

	
	用户可自定义查询场景，每个查询场景都要以查询策略的形式进行存储；

	
	自定义事件查询策略，基于事件分类的查询条件不少于10大项50小项。

	
	查询场景可保存，并可重复使用；

	日志关联分析
	系统具有日志关联分析的能力，能够对不同的日志进行相关性分析，发掘潜在的信息；

	
	系统提供基于图形化方式的规则编辑器；

	
	在编辑规则条件的时候，可以针对事件属性引用规则、应用资产属性、引用资源；

	
	[bookmark: OLE_LINK11]▲支持基于规则的关联分析引擎，能够提供逻辑关联、统计关联的关联分析能力；关联规则支持规则嵌套和引用，通过多规则联合，可精确识别复杂安全事件和场景；内置规则条数大于100条。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	
	可实现统计计数关联，能够设定一段时间内的事件发生次数的阈值，还能指定重复事件的属性特征；

	
	支持可疑分析模式，内置基线特征、异常行为、威胁场景三大分析模型。其中基线特征种包含特征管理、基线管理、基础管理三大类分析模型；异常行为模型包含疑似泄密分析、非常用异常、阈值异常、突变异常、自定义异常等场景；威胁场景支持企业泄密场景。

	历史关联

	系统具备历史日志关联分析的能力

	
	能够对指定时间范围内的不同的历史日志进行相关性分析，发掘潜在的信息

	观察列表
	根据关联分析的结果将可疑或者需要关注的信息加入观察列表，并可以对观察列表中的信息进行关联，也可以被任何规则引用；

	威胁情报采集
	▲日志采集时支持对日志编码方式进行自定义选择，包括UTF-8、UTF-16、GBK／GB2312、IOS-8859-1等。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	日志告警
	告警动作支持发出警示音

	
	支持配置多种告警方式和告警动作，包括弹出提示框、播放警示音、发送邮件、发送微信消息、发送飞书消息、发送钉钉消息等；

	日志报表
	内置等级保护、PCI合规、SOX合规和ISO27001等合规类报表报告

	
	支持按照天、月度、季度、年度等时间周期生成报表；

	
	支持在报表中以柱状图、曲线图、饼状图方式统计安全报警情况；

	
	系统内置报表编辑器，可以自定义报表。

	
	支持报表调度，即报表可设置首次生成时间和间隔生成时间，生成后可指定直接发送到接收人邮箱。

	系统管理
	可对系统自身的CPU、内存、数据库空间大小等进行监控

	
	可以对自身运行的CPU、内存和磁盘空间等的使用率设置告警阈值；

	售后服务
	提供不少于3年原厂质保


准入设备-星湖医院
	指标项
	指标要求

	配置要求
	IPSEC性能参数：加密最大流量（Mbps）≥120，理论并发隧道数（Tunnel）≥1500；SSL性能参数：最大理论加密流量（Mbps）≥600，最大理论建议并发用户数≥1200。内存≥16G，硬盘容量≥480G SSD，冗余电源，接口≥6千兆电口+4千兆光口SFP。接入授权≥500。要求设备采用国产芯片及国产操作系统。

	设备部署
	为了满足灵活部署的要求，综合网关应支持IPV4/IPV6双栈网络IP配置，可自主选择配置LAN口或WAN口。为了保护设备的安全，可支持默认限制所有IP通过WAN口访问系统，支持通过配置IP白名单的方式来放通WAN口接入的特殊需求。

	资源发布能力
	为适应复杂多样的内部业务系统，web模式下发布应用资源时，应支持透明代理、智能改写等模式，以合理适配较规范化的业务系统及复杂老旧的非常规站点。

	应用打开方式
	▲支持配置点击工作台的业务应用即可直接拉起对应的CS程序进行访问，包括但不限于浏览器、远程桌面或其他指定程序，支持Windows、macOS、统信UOS、麒麟kylin、中科方德、Ubuntu等主流操作系统；针对Windows系统，还应支持拉起CS应用时携带启动参数，自动访问管理员设定的地址。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	终端接入能力
	为方便手机端与PC端需同时使用的员工：支持手机APP通过扫描PC端二维码自动填入零信任接入地址；手机APP登录后需支持扫码上线PC。

	访问全局优化
	零信任隧道应具备抗丢包、抗抖动、平稳发送的能力。为降低业务访问时延，提升访问体验，零信任在代理访问资源的时候具备时延优化能力，代理访问时时延不增加或极少增加访问时延，大幅降低业务访问的网络时延。

	认证管理
	为了进一步保障用户身份安全，需支持多因素认证，支持管理员结合已对接的主认证和辅认证类型进行设置，可自由选择采用首次认证+二次认证+终端认证+增强认证等方式。

	自适应认证
	为提高员工使用体验，需进一步简化登录操作，需支持在满足条件的情况下，可配置成即使是关机重启，也能自动拉起客户端并自动登录一键上线（强制注销情况除外），可配置的条件包括但不限于：授信终端、Windows域环境、自定义网络环境等。

	安全特性
	PC端和移动端均支持通过安全码激活客户端为授权客户端，从而可进行SPA敲门和连接，安全码支持共享码、一人一码和一次一码等多种模式，支持短信分发安全码，保障业务的安全性。不同安全码模式均应同时支持PC端和移动端使用。为进一步增强零信任设备本身的安全性，可配置一次一码模式的SPA服务隐身机制，激活码被用户使用并正常登录零信任系统后转换为安全码加密存储，管理员和用户均无法直接查看安全码，换码成功后激活码失效，控制台日志须体现用户首次登录后的换码过程。

	设备健康检查
	包括但不限于：应支持系统黑匣子及核心进程的状态检测。应支持CPU负载、内存负载、磁盘空间、网卡健康、硬盘健康、网卡日志、BIOS固件等硬件相关状态的检测。应支持软件版本及补丁修复状态等检测。

	
	1、为方便管理员统筹查看管理零信任系统的整体运行状态，支持对设备自身的安全状态和策略配置进行巡检，对设备的整体状态进行打分，统计所有检查的正常项、异常项和告警项，并输出巡检报告。
2、支持在设备上查看及下载巡检报告。
3、报告应至少包含检测项、检查状态、存在的问题描述、建议改进措施等。

	监控中心
	1、支持查看当前在线用户终端总数；
2、支持查看当前在线用户，用户信息至少包括用户名、组织架构、终端类型、浏览器类型、接入IP、最后接入时间、认证方式等；
3、支持管理员对在线用户进行注销操作。

	设备安全
	支持配置同名用户连续登录错误超过上限时锁定账号，并于指定时长后自动恢复。支持配置同IP用户连续登录错误超过上限时锁定IP，并于指定时长后自动恢复。

	售后服务
	提供不少于3年原厂质保


备份一体机-星湖医院
	指标项
	指标要求

	硬件规格
	2U，内存≥4*32GB DDR5 5600，系统盘≥2*480GB SATA SSD，数据盘≥3*8T HDD，白金，冗余电源，接口：4千兆电口+2万兆光口。备份容量≥18T。要求设备采用国产芯片及国产操作系统。

	整机备份
	提供基于磁盘数据块复制技术的整机备份，无需了解主机业务系统类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌/版本。

	定时备份
	支持任意的小时/天/月/年/仅备份一次等策略执行定时备份，操作简单，策略灵活；

	永久增量备份
	支持完整备份和增量备份，第一次备份时使用完整备份保留整机应用的完整状态，后续采用增量备份，大幅减少备份的数据量。

	恢复
	▲支持整机全场景恢复，无需部署配置操作系统、应用和数据库等系统环境，实现全场景带业务逻辑的整机灾难重建，无需人工手动安装驱动、更改注册表信息、应用配置信息等，极大降低灾难重建恢复难度和效率。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	文件恢复
	用户日常运维过程中丢失单个文件/文件夹，备份系统支持将任意时间的备份点加载为网络共享路径或在WEB浏览器中直接URL访问的方式，管理员可轻松找到该文件并复制出来；支持采用文件的直接恢复的方式，可指定恢复单个文件或文件夹到原机某个目录下。

	文件验证
	可将选定的备份点加载为CIFS文件共享和网络共享路径可直接在WEB浏览器中直接URL访问，管理员可快速确认需被验证的备份点文件是否是符合预期，备份点是否可用、可靠。

	应急接管
	▲支持对基于共享存储的集群数据库和应用提供应急接管，自动化配置集群网卡、聚合网卡参数。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	安全管理
	备份系统网络可配置“网卡关闭/开启策略”，还可将除备份数据传输端口外的SSH、网络访问等网络端口全部关闭，杜绝除传输备份数据流之外一切网络访问的可能，降低备份系统被攻击的概率。

	存储策略
	支持备份系统的系统数据备份到第三方存储，当备份存储系统自身发生故障时，可通过备份数据进行还原。

	告警信息
	支持以邮件、企业微信告警的方式，针对于备份存储系统的软件故障、存储空间、备份任务、操作状态等信息及时通知管理员。

	售后服务
	提供不少于3年原厂质保


堡垒机-星浦医院
	指标项
	规格要求

	硬件规格
	标准1U或以上机架设备，采用国产化成熟CPU，国产化成熟操作系统；

	接口和性能
	必须标配千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，内置存储容量≥1.92T；图形运维最大并发数不低于100，字符运维最大并发数不低于200。

	配置要求
	本次包含可管理设备数量≥50个，最大可扩展资源≥150

	用户管理
	支持用户/用户组管理，包括添加、删除、启用、禁用、移动、修改功能

	
	用户密码策略包括：最小密码长度（强制最小8位）、密码复杂度（小写字母，大写字母，数字，特殊字符）、不允许密码与用户一致设置，不允许密码与用户逆序，密码周期（过期前提醒）、历史密码对比

	
	支持用户帐号有效期配置

	
	支持用户客户端IP和MAC限制，防止用户私接

	资源管理与授权
	支持以资源为视角进行用户访问授权，可在具体资源上直接进行用户角色绑定，提高授权关系绑定易用性和灵活性

	
	支持资源（包括服务和资源帐号）批量导入导出功能

	
	内置常见资源分类和资源系统类型

	
	支持限制RDP访问使用剪贴板上、下行控制、磁盘映射功能

	资源自动发现
	支持资源自动发现和添加，便于快速添加资源

	帐号稽核
	支持僵尸、幽灵、孤儿帐号稽核功能，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况。

	数据库审计
	实现数据库命令级审计，支持的数据库类型应包含主流品牌数据库，不需采用数据镜像方式实现，以免增加部署的复杂性和网络负担

	
	支持Oracle、Postgresql、Sybase、MySQL、SQL server数据库下行返回行数记录；支持在Oracle数据库运维，运维人员对变量进行绑定，执行SQL后，堡垒机系统可审计对应SQL中唯一标识符的具体值，协助审计员分析安全事件

	
	支持在Oracle数据库运维，运维人员对变量进行绑定，执行SQL后，堡垒机系统可审计对应SQL中唯一标识符的具体值，协助审计员分析安全事件

	
	应支持审计以下事件：
数据库用户操作，包括用户登陆鉴别、切换用户、用户授权等；
数据库数据操作，包括数据的增加、删除、修改、查询等；
数据库结构操作，包括新建、删除数据库或数据库标等；
数据库操作结果，包括数据库返回内容、操作成功或失败等。

	
	支持通过应用发布实现数据库操作的命令级审计和图形审计的双重审计效果，命令级审计便于重现真实的完整操作命令，图形审计便于直观的查看到真实的操作行为，并支持通过搜索操作语句关键字定位审计回放

	审计查询
	▲审计查询关键字和结果显示支持多种编码：(UTF-8,Big5,EUC-JP,EUC-KR,GB2312,GB18030,ISO-8859-2,KOI8-R,KS_C_5601_1987,Shift_JIS,Window-874)，由审计管理员自主选择。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	
	支持把事件结果生成审计记录，包括以下内容：
1、主机事件审计记录包括：日期和时间、主机标识、事件主体、事件客体、事件描述等；
2、网络事件审计记录除日期和时间、源IP、目的IP外，还包括FTP、TELNET通讯的用户名、操作命令等；HTTP通讯的目标URL等；SMTP/POP3通讯的发件邮箱、收件邮箱、邮件主题等；其他网络协议或应用通讯的名称等；
3、数据库事件审计记录包括：日期时间、客户端标识、数据库标识、操作命令等；
4、应用系统事件审计记录包括：日期时间、应用系统标识、事件主体、事件客体、事件描述等。

	运维工具自动发现
	支持自动发现本地运维工具，扫描运维工具的配置并进行保存，简化运维人员的配置过程,同时可针对本地运维工具的功能做限制

	运维屏幕水印
	支持通过应用发布开启运维屏幕水印，运维本地无法篡改水印内容，震慑不规范的运维行为，提升运维过程数据安全性。

	C/S客户端
	设备运维支持专用C/S客户端模式（非CRT，XSHELL等通用运维工具）:提供C/S客户端功能，用于运维人员和管理员通过C/S客户端登录进行运维操作和管理操作，整个运维过程不依赖任何Active或Java控件

	自监控与告警
	实时监控系统CPU、内存、磁盘的使用情况，支持CPU、内存、磁盘使用超过阈值邮件告警，支持对系统关机、重启操作进行邮件告警，并可以设置不同事件级别

	应用发布防跳转
	应用发布防跳转：通过应用发布只能访问已授权资源，无法通过应用工具新建未授权资源进行跳转连接；支持web页面或数据库防跳转功能，进行http/https访问过程中，运维人员仅允许访问授权地址。

	售后服务
	提供不少于3年原厂质保


防火墙-星浦医院
	指标项
	指标要求

	性能要求
	网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥4G，并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥10万。

	硬件要求
	内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥6千兆电口。要求设备采用国产芯片及国产操作系统。

	基础网络特性
	产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。

	
	产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。

	流量控制
	产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。

	DDoS防护
	产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。

	URL分类过滤
	产品支持管控非法、违规网站的访问行为，具备海量的URL分类库。

	防病毒
	产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。

	云威胁情报网关
	▲产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	
	产品支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发。

	安全策略管理
	[bookmark: OLE_LINK12]▲产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	
	产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。

	售后服务
	提供不少于3年原厂质保


准入设备-星浦医院
	指标项
	指标要求

	配置要求
	IPSEC性能参数：加密最大流量（Mbps）≥120，理论并发隧道数（Tunnel）≥1500；SSL性能参数：最大理论加密流量（Mbps）≥600，最大理论建议并发用户数≥1200。内存≥16G，硬盘容量≥480G SSD，冗余电源，接口≥6千兆电口+4千兆光口SFP。接入授权≥500。要求设备采用国产芯片及国产操作系统。

	设备部署
	为了满足灵活部署的要求，综合网关应支持IPV4/IPV6双栈网络IP配置，可自主选择配置LAN口或WAN口。为了保护设备的安全，可支持默认限制所有IP通过WAN口访问系统，支持通过配置IP白名单的方式来放通WAN口接入的特殊需求。

	资源发布能力
	为适应复杂多样的内部业务系统，web模式下发布应用资源时，应支持透明代理、智能改写等模式，以合理适配较规范化的业务系统及复杂老旧的非常规站点。

	应用打开方式
	▲支持配置点击工作台的业务应用即可直接拉起对应的CS程序进行访问，包括但不限于浏览器、远程桌面或其他指定程序，支持Windows、macOS、统信UOS、麒麟kylin、中科方德、Ubuntu等主流操作系统；针对Windows系统，还应支持拉起CS应用时携带启动参数，自动访问管理员设定的地址。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	终端接入能力
	为方便手机端与PC端需同时使用的员工：支持手机APP通过扫描PC端二维码自动填入零信任接入地址；手机APP登录后需支持扫码上线PC。

	访问全局优化
	零信任隧道应具备抗丢包、抗抖动、平稳发送的能力。为降低业务访问时延，提升访问体验，零信任在代理访问资源的时候具备时延优化能力，代理访问时时延不增加或极少增加访问时延，大幅降低业务访问的网络时延。

	认证管理
	为了进一步保障用户身份安全，需支持多因素认证，支持管理员结合已对接的主认证和辅认证类型进行设置，可自由选择采用首次认证+二次认证+终端认证+增强认证等方式。

	自适应认证
	为提高员工使用体验，需进一步简化登录操作，需支持在满足条件的情况下，可配置成即使是关机重启，也能自动拉起客户端并自动登录一键上线（强制注销情况除外），可配置的条件包括但不限于：授信终端、Windows域环境、自定义网络环境等。

	安全特性
	PC端和移动端均支持通过安全码激活客户端为授权客户端，从而可进行SPA敲门和连接，安全码支持共享码、一人一码和一次一码等多种模式，支持短信分发安全码，保障业务的安全性。不同安全码模式均应同时支持PC端和移动端使用。为进一步增强零信任设备本身的安全性，可配置一次一码模式的SPA服务隐身机制，激活码被用户使用并正常登录零信任系统后转换为安全码加密存储，管理员和用户均无法直接查看安全码，换码成功后激活码失效，控制台日志须体现用户首次登录后的换码过程。

	设备健康检查
	包括但不限于：应支持系统黑匣子及核心进程的状态检测。应支持CPU负载、内存负载、磁盘空间、网卡健康、硬盘健康、网卡日志、BIOS固件等硬件相关状态的检测。应支持软件版本及补丁修复状态等检测。

	
	1、为方便管理员统筹查看管理零信任系统的整体运行状态，支持对设备自身的安全状态和策略配置进行巡检，对设备的整体状态进行打分，统计所有检查的正常项、异常项和告警项，并输出巡检报告。
2、支持在设备上查看及下载巡检报告。
3、报告应至少包含检测项、检查状态、存在的问题描述、建议改进措施等。

	监控中心
	1、支持查看当前在线用户终端总数；
2、支持查看当前在线用户，用户信息至少包括用户名、组织架构、终端类型、浏览器类型、接入IP、最后接入时间、认证方式等；
3、支持管理员对在线用户进行注销操作。

	设备安全
	支持配置同名用户连续登录错误超过上限时锁定账号，并于指定时长后自动恢复。支持配置同IP用户连续登录错误超过上限时锁定IP，并于指定时长后自动恢复。

	售后服务
	提供不少于3年原厂质保


备份一体机-星浦医院
	指标项
	指标要求

	硬件规格
	2U，内存≥4*32GB DDR5 5600，系统盘≥2*480GB SATA SSD，数据盘≥3*8T HDD，白金，冗余电源，接口：4千兆电口+2万兆光口。备份容量≥18T。要求设备采用国产芯片及国产操作系统。

	整机备份
	提供基于磁盘数据块复制技术的整机备份，无需了解主机业务系统类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌/版本。

	定时备份
	支持任意的小时/天/月/年/仅备份一次等策略执行定时备份，操作简单，策略灵活；

	永久增量备份
	支持完整备份和增量备份，第一次备份时使用完整备份保留整机应用的完整状态，后续采用增量备份，大幅减少备份的数据量。

	恢复
	▲支持整机全场景恢复，无需部署配置操作系统、应用和数据库等系统环境，实现全场景带业务逻辑的整机灾难重建，无需人工手动安装驱动、更改注册表信息、应用配置信息等，极大降低灾难重建恢复难度和效率。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	文件恢复
	用户日常运维过程中丢失单个文件/文件夹，备份系统支持将任意时间的备份点加载为网络共享路径或在WEB浏览器中直接URL访问的方式，管理员可轻松找到该文件并复制出来；支持采用文件的直接恢复的方式，可指定恢复单个文件或文件夹到原机某个目录下。

	文件验证
	可将选定的备份点加载为CIFS文件共享和网络共享路径可直接在WEB浏览器中直接URL访问，管理员可快速确认需被验证的备份点文件是否是符合预期，备份点是否可用、可靠。

	应急接管
	▲支持对基于共享存储的集群数据库和应用提供应急接管，自动化配置集群网卡、聚合网卡参数。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	安全管理
	备份系统网络可配置“网卡关闭/开启策略”，还可将除备份数据传输端口外的SSH、网络访问等网络端口全部关闭，杜绝除传输备份数据流之外一切网络访问的可能，降低备份系统被攻击的概率。

	存储策略
	支持备份系统的系统数据备份到第三方存储，当备份存储系统自身发生故障时，可通过备份数据进行还原。

	告警信息
	支持以邮件、企业微信告警的方式，针对于备份存储系统的软件故障、存储空间、备份任务、操作状态等信息及时通知管理员。

	售后服务
	提供不少于3年原厂质保


防火墙-星塘医院
	指标项
	指标要求

	性能要求
	网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥4G，并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥10万。

	硬件要求
	内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥6千兆电口。要求设备采用国产芯片及国产操作系统。

	基础网络特性
	产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。

	
	产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。

	流量控制
	产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。

	DDoS防护
	产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。

	URL分类过滤
	产品支持管控非法、违规网站的访问行为，具备海量的URL分类库。

	防病毒
	产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。

	云威胁情报网关
	▲产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	
	产品支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发。

	安全策略管理
	▲产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	
	产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。

	售后服务
	提供不少于3年原厂质保



策略防火墙-星塘医院
	指标项
	指标要求

	性能要求
	网络层吞吐量≥8G，应用层吞吐量≥2G，并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥8万。

	硬件要求
	内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥6千兆电口+2万兆光口。要求设备采用国产芯片及国产操作系统。

	基础网络特性
	支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。

	
	支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。

	用户识别与认证
	支持3种以上的用户认证方式,包含但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证。

	应用识别
	支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。

	访问控制
	产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用等维度进行访问控制策略设置。

	防病毒
	产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。

	入侵防御
	▲产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	
	▲产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过160万种，可识别主机的异常外联行为。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	账号安全
	支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。

	售后服务
	提供不少于3年原厂质保


备份一体机-星塘医院
	指标项
	指标要求

	软/硬件要求
	硬件参数：≥19英寸工业标准2U机架式，不低于2颗国产海光CPU，单颗CPU物理算力不低于40GHz（核数*主频）；单台配置内存不低于128GB ；系统磁盘不低于2块 480G SSD；数据盘配置不低于48TB，3.5英寸，SATA/SAS接口；标配盘位数不低于12个，电源：白金，冗余电源，接口：4千兆电口+2万兆光口。
[bookmark: OLE_LINK9]软件参数：1套*企业级数据备份与恢复系统软件（36T），不少于3年备份软件升级服务；不少于3年保修服务；满足信创要求。

	无代理备份
	▲需支持主流市场国内外主流虚拟化平台的免代理备份，支持VMware vSphere、RedHat oVirt、Huawei FusionCompute 、H3C CAS、ZStack、Sangfor HCI、SmartX、Winhong Cnware等国产主流虚拟化平台的备份恢复，备份和恢复过程中无需在 VM 中安装任何代理，需支持单机和集群部署环境(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	数据库备份能力
	需支持主流的数据库备份恢复，包括但不限于达梦DM、人大金仓 Kingbase、GaussDB、Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL等主流数据库或应用的在线备份。

	备份数据校验
	▲需支持统一平台智能批量数据验证功能无需跳转操作平台，需能多主机并发验证/演练，零编排全自动（无需工作流及人工干预），包含定期批量验证最新备份时间点、自动完成网络连通性、主机心跳、系统开机截图、数据校验及病毒扫描等验证功能，确保灾备数据可用且合规。(要求提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告或带功能描述的官网截图或产品彩页扫描件。

	备份数据防勒索
	备份系统须支持存储级数据防护机制，备份时须能为备份点配置备份保护期，实现全维度防篡改保护，禁止任何人（含 root 及系统管理员）、任何程序（含备份程序）对备份数据执行篡改或删除操作，确保数据不可篡改性与合规性。


[bookmark: _Toc150866587]六、售后服务
[bookmark: _Toc150866588]6.1服务内容
全部设备提供不低于3年原厂免费质保服务，质保期内，所涉及产品质量原因导致的产品维修、更换零部件、人工上门服务和产品（耗材、易损件除外）的全部费用以由成交人承担。如果发生故障，响应单位必须承诺应以优良的服务态度，便利、快捷的方式提供7×24小时响应服务，在30分钟内响应，3小时到达现场，48小时内解决使用单位提出的维修要求。
[bookmark: _Toc150866589]6.2服务要求
实施过程中不造成任何网络等业务故障。
在规定的质量保证期内，供应商应对由于设计制作、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。质保期内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整体货品并相应延长此保修期，否则，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担。
项目团队要求：需提供本项目的详细工作进度安排和项目组人员配备方案。为保证本项目建设过程中，沟通和协调的便利，采购单位须指定一名项目负责人。项目建设过程中一旦出现问题，项目负责人应该能及时赶到现场。
现场人员接受采购单位统一管理，必须遵守数据中心安全操作规范。
在交付部署完成后，响应单位需对采购单位进行相关技术培训。培训要求：
（1）供应商提供完整的用户培训方案。
（2）培训内容包括系统原理、运营管理和故障检测等综合内容，以实际操作培训为主，确保培训人员对设备系统有全面的认识；能熟练地使用这些知识和技巧安全规范地操作、维护网络系统。
（3）除上述培训外，供应商还需负责在现场组织对系统的安装、调试和运行进行技术示范和业务指导。
七、项目实施要求
[bookmark: _Toc150866591]7.1项目进度要求
本项目建设期限为90天，要求签订合同后90天内完成设备到货、安装、调试。响应单位应在建设完成时，资料准备齐全具备验收交付条件。
7.2项目风险管理要求
在项目进行阶段，对识别出的风险进行定性与定量评估，确定风险发生的概率、影响程度及优先级。针对高优先级风险，制定应对措施。
[bookmark: _Toc150866592]7.3交货及安装要求
响应单位保证其提供的设备中所有预装和为本项目安装的软件为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵，且为该产品的当前最新版本或最适合用户的版本。 
供应商应遵守现场的一切规章制度，成交人应在安装前，提供详细的安装方案、项目人员配置及质量保证计划。
成交人负责保管、看护进场的货物及配件直至采购单位确认收货为止。
八、服务人员要求
服务项目组织是项目实施的基础，针对本项目实行项目负责制。并约定其权力和义务，以保证项目目标的实现。项目经理根据需要向职能部门和专业所协调配备所需的人力资源，形成临时性项目部，在执行项目的进度目标时，受项目经理领导，职能部室负责对员工进行技术培训，同时控制本专业的质量。
	序号
	项目职务
	岗位职责
	人员数量

	1
	项目经理
	贯彻国家、采购方及公司各项法规、规定及各项规章制度，与公司签订项目管理目标责任状，本项目的第一责任人；
适时沟通，确立项目目标，建立组织机构，编制计划，负责项目全面管理；
	1人

	2
	技术负责人
	负责硬件调试；负责方案实施； 负责业务迁移及测试；负责现场技术的保障工作；负责系统调试，系统性能、功能测试；负责技术文档记录、编写、提交。
	1人

	3
	实施组
	
	1人


[bookmark: _Toc150866595][bookmark: _Toc114047164]注：谈判响应文件中提供“项目组人员一览表”及供应商为其缴纳的近期社保证明复印件，服务人员未满足以上数量要求的视为未实质性响应谈判文件，也不得标。
九、质量保证及应急响应要求
9.1质量保证
[bookmark: OLE_LINK3]响应单位需建立健全质量管理体系，保证项目质量，并提供完善的项目质量管理方案。
（1）产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应谈判文件所规定技术性能要求，以及成交人承诺的其他指标。
（2）本项目谈判采购内容及采购清单中所采购货物及对应生产厂家，根据法律法规、行业规范及政策规定，需要获得相关行业或领域的各类认证、许可、备案等任何形式的法定批准、准入、许可、认证或资质证明等证书文件的，供应商所投全部货物及对应生产厂家，在本项目投标截止时间前均已依法取得且有效。
（3）所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。
（4）所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。
9.2应急响应要求
响应单位需建立实时检测体系，对应急事件响应迅速，及时做出恢复措施，并在事后进行总结。
9.3验收标准
安装前验收：安装开始前，响应单位工程师和采购单位的代表根据响应单位提供的设备进行确认。一旦清单与招标要求不符或发现缺损、不实，响应单位须立即予以无条件更换，有关费用全部由响应单位承担，并自行承担后果，采购单位有权另行发包。 
验收标准：按本谈判文件、供应商的谈判响应文件、承诺及国家相关标准为准。按《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）的通知的要求，提供验收通知单、验收书，详见合同。
十、综合说明：
1、供应商明确所投设备的品牌、规格、型号；
2、供应商必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、供应商应对采购文件中全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
4、所有报价的产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准产品按招标约定的技术要求和规范。所有报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。
5、知识产权：设计成果等项目相关成果知识产权归采购方所有。供应商应保证采购人免除且供应商承担由于采购人使用该项目或项目任何一部分时而引起第三方提出的侵犯知识产权、专利权、商标权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用，且如有上述纠纷，采购人有权取消其成交资格。
6、付款方式：详见合同条款。
7、本项目在向成交单位发放成交通知书时，将向参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，以电子招投标系统通知形式告知该未成交供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
8、本项目不接受进口产品。
9、凡涉及谈判文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在网上发布的内容为准。


[bookmark: _Toc21978]第五章 合同条款
[bookmark: OLE_LINK5]第一部分 合同一般条款
一、合同文件
1. 合同文件适用法律
1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。
2. 合同文件组成和解释顺序
2.1合同文件的组成和解释顺序如下：
2.1.1 合同的特殊性条款
2.1.2 合同的一般性条款
2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议
2.1.4 成交通知书、谈判响应文件和谈判文件
2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求
2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力
3. 合同文件使用文字
3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明
3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。 
二、标的物的一般条款
4.  完整物权
对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
5.  质量保证
5.1  乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于_________年。
6.  包装
乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
7.  伴随服务
7.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。
7.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督；
7.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；
7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
7.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。
7.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。
三、标的物的交付、检验和验收
8.  标的物的交付
8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。
8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
9.  检验和验收
9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。乙方应确保所供产品及安装均能满足相关主管部门的验收合格要求。
9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。
9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
四、对标的物提出异议的时间和办法
10.  对标的物提出异议的时间和办法 
10.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。
10.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
10.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
五、合同价款和支付
11.  合同价款和支付
11.1本合同的结算货币为人民币，单位元。
11.2乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。
11.2.1合格的销售发票；
11.2.2甲方签收后的送货回单和验收合格证明。
11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。
11.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
六、违约责任
12.  违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
13.  甲方违约责任
13.1 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
14.  乙方违约责任
14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
15.不可抗力
15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
七、索赔
16. 索赔
16.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
16.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
16.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。
八、合同的解除和转让
17. 合同的解除
17.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
17.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
17.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
17.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
18. 合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
九、合同的生效
19. 合同的生效
本合同在双方签名盖章后即生效。
十、争议解决
20. 争议解决
甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十一、附则
21. 合同份数。
本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，采购代理机构一份。
22. 未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。





第二部分 合同特殊条款
根据政府采购编号                 采购文件及乙方成交的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的                  事宜，签订本合同书。
一、合同内容：
1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。
2、下列文件为本合同不可分割部分：
2.1谈判文件；
2.2乙方成交的谈判响应文件；
2.3乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
2.4成交通知书。
二、价格与支付：
1、本合同为固定综合单价合同，合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币         元，投标总报价包括全部产品供货（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等）、包装、运输、人工、装卸、保险、技术培训、原厂质保期服务、招标代理费费以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间服务。
2、付款方式：
2、付款步骤：
2.1预付款：
□乙方明确表示无需预付款；
□有预付款：待合同签订生效后，甲方支付合同金额的30%的预付款，预付款将从第1笔（期）待支付的进度款款项中扣除。
2.2进度款：乙方所提供的货物全部交付完毕，且全部货物验收合格后,甲方支付合同总金额的50％；乙方将所有货物安装调试通过且验收完成，甲方支付至合同总金额的70％。
2.3结清款：经甲方组织的整个项目验收合格，且经园区审计部门审计，甲方支付至审计结果的90%；剩余10%在免费质保期满后七个工作日内付清。
2.4在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。
3、项目实施完成后，将按如下方式进行最终审计：
（1）以审计单位审定结果为本项目价款结算依据；
（2）本工程竣工审计按照园区财政投资建设项目的相关规定，承包人和发包人均应无条件同意配合，并承诺不就此提出任何异议。竣工结算审计后，如果工程结算核减金额超过送审总价的7%，则其结算审计费用的浮动部分中，超过7%部分按核减造价4%计算确定的审计费用由承包人承担，由采购人在工程款中代扣。
4、在政府采购合同履行中，甲方需追加货物、工程或者服务的，需要具备以下要求：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，仅限于原合同内采购清单数量调整增加的项目费用，原合同外采购内容不得计入。
5、付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。
6、乙方开户银行名称、地址、账号为：
户名：
开户银行：
账号：
地址：
三、交货条件
1、设备交付方式：乙方将设备送至甲方指定的地点并负责供货、安装、调试。
2、交货时间：      年      月      日，发货前应书面通知甲方。
3、交货地点：                   。
4、乙方发货到甲方指定地点时应先用函、电通告甲方。
5、产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因乙方包装不当以及其他原因造成损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺。
6、产品交货时，包装完整无破损，还必须提供以下材料：
A、设备装箱清单
B、质检合格文件
C、原产地证明文件
D、中文标注
E、使用维修保养中文说明书
F、其他必备材料和必备工具、货物等
G、保修单
H、相关设备原厂质保证明单。（如有）
四、质量与验收：
1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；
2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；
3、本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《关于进一步加强履约验收管理的通知》文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。
3.1履约验收主体：甲方；	
3.2提出履约验收申请：合同履行达到采购文件明确的验收条件时，乙方应向甲方发出项目验收申请。乙方未及时履约或发出验收申请的，甲方依照合同约定催告，提出履约验收要求。乙方在收到催告后五个工作日内拒不配合的，甲方将依照合同约定追究其责任。
3.3履约验收准备时间：甲方应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好必要的验收准备工作、启动项目验收、通知乙方。
3.4履约验收方式：甲方应组织成立验收小组，验收小组负责实施项目验收工作。
3.5验收期限：自产品安装调试完毕交付之日起30日内，如有特殊情况，双方另行协调。
3.6验收标准：国家或行业相关标准（如有）、《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《关于进一步加强履约验收管理的通知》、合同条款、采购需求的所有内容，采购文件、投标文件、乙方在评标过程中做出的有关澄清说明或补充文件、中标通知书等。
3.7履约验收程序：
3.7.1验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映乙方对合同的履行情况。验收小组应当要求乙方提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对乙方提供的货物按照采购文件、投标文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由乙方确认，作为履约验收的重要凭据。验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由否则视为同意验收意见。验收意见由乙方盖章确认后报甲方。相关验收费用由乙方承担，并在报价时综合考虑。
3.7.2甲方应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，甲方在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，甲方应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，甲方应当对异议事项进行复核，妥善处置。
3.8履约验收内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况。包括但不限于：检查外包装是否完好无损；核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。
3.9履约验收时限：甲方在验收过程中发现的问题，具备限期整改条件的，甲方应在发现服务质量不符合约定之日起 3日内向乙方提出书面限期整改，乙方在接到书面限期整改后，应当在3日内负责处理并书面回复甲方，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。整改期满后重新验收。不具备整改条件或乙方未按要求按期整改的，甲方依法追究乙方的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。乙方不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。
3.10验收时或在验收后因质量原因产生的争议，由甲乙双方共同邀请国家认可的质量检测机构进行检测，以第三方国家认可的质量检测机构的检测结果作为依据，检测不合格或存在质量问题的，检测费用由乙方承担。因乙方原因或乙方主动申请发生的费用，由乙方承担。
3.11如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所提供服务符合合同规定。
3.12合同履行达到采购文件明确的验收条件时，乙方未及时履约或发出验收申请的，甲方依照合同约定催告，提出履约验收要求。乙方在收到催告后五个工作日内拒不配合的，则视为乙方同意甲方的验收结果，由此产生的不利于乙方的后果由乙方自行承担。
3.13 履约验收合格作为政府采购项目财政性资金支付的必备条件。
五、售后服务：
1、质保期为        年；
2、按照采购文件和乙方在响应文件中承诺的服务执行。
六、交货和安装：
1、交货时间：      年      月      日，发货前应书面通知甲方；
2、交货地点：甲方指定地点并通过甲方验收。
3、附货物一并交付甲方的资料。
七、违约责任
按合同一般条款规定执行。
八、索赔
1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2、在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
2.1乙方退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
九、争议的解决
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
（1）请双方在协商基础上进行调解。 
（2）在协商基础上进行调解无效时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、知识产权
乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权侵权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。如因此不可避免导致甲方承担相关责任或费用的，乙方负责赔偿甲方因此造成的损失，包括但不限于因此支付的诉讼费、律师费等。乙方对—切可能的侵权指控负责。
十一、合同生效及其它
1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，合同签订后2个工作日内需上传系统网上公示并系统备案。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交招标人一份备存。
3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
4、合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，采购人有权变更、中止或者终止、解除合同。
5、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。
6、本合同一式伍份，甲方贰份、乙方贰份及采购代理机构执壹份。


附件：
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: _Toc291668812]表1：政府采购履约验收通知单
	采购人
	

	供应商
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	单位公章

年 月 日





	表2：政府采购履约验收书（货物类）

	采购人
	
	供应商
	（姓名+职务+单位）

	采购代理机构
	
	验收日期和地点
	

	项目名称和编号
	
	合同金额
	

	验收组织形式
	□采购人自行组织验收          □委托代理机构验收

	是否日常检查/分段验收
	□是      □否
	日常检查/分段验收情况
	本项目验收共分        期，本次为第        期

	验收人员
	验收方式（结合验收方案多选）
	验收意见

	验收小组成员（最终验收成员人数为3人以上单数，组成根据实际情况选择）
	□采购人：
（姓名+所属部门）                        *最终验收时必有，若经办采购的人员与采购需求人员分属不同部门，二者应同时参与验收              
                                                                □代建单位（如有）：
（姓名+单位+所属部门） 

□采购人委托的代理机构（如有）：
 (姓名）                                 *前期参与采购活动的采购代理机构工作人员不得参与验收

□采购人委托的专家（如有）：            （姓名+单位）                             *前期参与采购活动的评审专家不得参与验收
	□货物清单
	□合  格               □不合格

	
	
	□品牌、型号、规格、数量及外观质量
	□合  格              □不合格

	
	
	□标的物合格证、说明书等质量证明信息
	□合  格         □不合格

	
	
	□运行状况及安装调试
	□合  格         □不合格

	
	
	□供应商售后服务、安全标准等在响应文件中承诺的内容
	□合  格         □不合格

	
	
	□对照采购文件中检测机构、标准、内容对相应标的物进行抽查检验（采购文件中设置检测报告要求时必选）
	□合  格         □不合格

	
	
	□对照采购人需求，对标的物中涉及专业领域的部分进行复核
	□合  格         □不合格

	
	
	□合同履约时间、地点、方式
	□合  格         □不合格

	
	
	□其他：
	□合  格         □不合格

	验收参与人员 （如有）
	□实际使用人：
	
	□合  格         □不合格

	
	□第三方专业机构：
	
	□合  格         □不合格

	
	□专家：
	出具书面意见
	□合  格         □不合格

	
	□其他供应商：
	
	□合  格       □不合格

	验收意见
	（如意见一致，请全体验收小组成员分别签名，如有异议，请分别签署意见并签名）


全体验收小组成员签字：                                            

	异议复核
	异议事项：

复核意见：

签字：

	验收结论
	（采购人签署验收意见并盖章）

	验收依据和过程（可附件）
	





[bookmark: _Toc29372]第六章 评审办法
一、评定成交标准
[bookmark: _Hlk104384177]1、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，以其中满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商获得成交候选资格，如最后报价也相同，提供优先采购产品证书更多的供应商优先获得成交候选资格（如属优先采购产品），否则由采购人以抽签方式确定。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
2、谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（即二次报价）由低到高的顺序提出3名成交候选人，并推荐确定最后报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商，如出现两个或两个以上最后报价相同的谈判供应商，提供优先采购产品证书更多的供应商优先成交（如属优先采购产品），否则由采购人以抽签方式确定人你成交候选供应商排序。满足谈判文件实质性响应要求是指未被认定为响应无效的情况，响应文件被认定无效的，谈判小组应写明无效原因并告知有关供应商。
二、评审内容表
	评审内容
	是否合格（是/否）
	备注

	1、是否符合谈判文件规定的资格要求，符合为合格，不符合为不合格
	
	

	2、是否响应谈判文件第四章中的“四、采购清单”、“五、技术参数”的技术要求、规格及数量要求，响应为合格，不响应为不合格
	
	

	3、是否提供谈判文件第四章“五、技术参数”中要求的证明材料，提供为合格，未提供为不合格
	
	

	4、是否满足谈判文件第四章“八、服务人员要求”中的数量要求，满足为合格，不满足为不合格
	
	

	5、是否存在谈判文件规定的其它响应无效的情况，不存在为合格，存在为不合格
	
	


[bookmark: _GoBack]说明：上述某一项内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因（至少包括不合格的具体事项、判定不合格依据的具体条款等）。任一项不合格其响应文件按无效处理。
注：
1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。
2、付款方式、合同履行期限如有负偏离的不得成交。
三、政府采购政策：
（一）针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：
1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：
（1）本项目属于非预留份额专门面向中小企业采购。如供应商所提供的全部货物的制造商为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，成交金额则以实际响应报价为准。
（2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。
（3）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
（5）本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受小微企业扶持政策。
供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
（6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
2、残疾人福利性单位
根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策。
3、监狱企业
根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。
（二）绿色采购
1、本次采购的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。本次采购的产品不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。
2、为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
3、为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
（三）实施本国产品标准及相关政策
1、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发（2025）34号）的规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。
2、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4、本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 响应文件格式”的“报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，如不提供或提供不符要求的将不享受本国产品价格评审优惠。
6、供应商需在《声明函》中逐一单列、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7、评审过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，谈判小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（全文完）
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