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[bookmark: _Toc21529][bookmark: _Toc2781]第一章  投标邀请
	项目概况
张家港市第一人民医院物理治疗、康复治疗仪器设备一批项目JSZC-320582-HYJS-G2026-0012招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026-10-9  09:30（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc28831]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320582-HYJS-G2026-0012 
2.项目名称：张家港市第一人民医院物理治疗、康复治疗仪器设备一批
[bookmark: OLE_LINK3]3.采购方式：公开招标 
4.预算金额：人民币贰佰零伍万肆仟捌佰元整（￥：2054800.00元）
标段一（采购包1）：人民币玖拾贰万壹仟贰佰元整（￥：921200.00元）；
标段二（采购包2）：人民币贰拾捌万零肆佰元整（￥：280400.00元）；
标段三（采购包3）：人民币叁拾壹万伍仟元整（￥：315000.00元）；
标段四（采购包4）：人民币陆万捌仟肆佰元整（￥：68400.00元）；
标段五（采购包5）：人民币叁拾玖万柒仟捌佰元整（￥：397800.00元）；
标段六（采购包6）：人民币柒万贰仟元整（￥：72000.00元）；
5.最高限价：人民币贰佰零伍万肆仟捌佰元整（￥：2054800.00元）
标段一（采购包1）：人民币玖拾贰万壹仟贰佰元整（￥：921200.00元）；
标段二（采购包2）：人民币贰拾捌万零肆佰元整（￥：280400.00元）；
标段三（采购包3）：人民币叁拾壹万伍仟元整（￥：315000.00元）；
标段四（采购包4）：人民币陆万捌仟肆佰元整（￥：68400.00元）；
标段五（采购包5）：人民币叁拾玖万柒仟捌佰元整（￥：397800.00元）；
标段六（采购包6）：人民币柒万贰仟元整（￥：72000.00元）。
6.采购需求清单：
	标段号
	采购内容
	数量
	预算金额（元）

	标段一
（采购包1）
	特定电磁波理疗灯
	20
	18000

	
	超短波治疗仪
	2
	52200

	
	物理因子工作站（生物反馈）
	1
	135000

	
	团体电刺激工作站（早康）
	1
	198000

	
	平衡功能评估与训练系统
	1
	441000

	
	耳甲迷走神经刺激器
	2
	23400

	
	熏蒸治疗机
	2
	53600

	标段二
（采购包2）
	神经肌肉刺激器
	6
	248400

	
	内热针治疗仪
	1
	26100

	
	体外胃动力治疗仪
	1
	5900

	标段三
（采购包3）
	空气波压力治疗系统
	10
	315000

	标段四
（采购包4）
	低频脉冲气压治疗仪
	8
	68400

	标段五
（采购包5）
	光子治疗仪
	4
	352800

	
	超声波治疗仪
	1
	45000

	标段六
（采购包6）
	电磁场治疗仪
	1
	72000


注：本项目《采购需求清单》中列明各单台设备预算单价为该设备最高限价，投标人所投对应设备的投标单价不得高于对应预算单价。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK25]7.合同履行期限：在合同生效后接甲方通知后90日内供货安装调试结束。
本项目共划分6个标段（采购包），投标人可以对其中任意一个标段（采购包）进行报价，也可以同时选择多个标段（采购包）进行报价。兼投不兼中，每个投标人最多可中1个标段（采购包），中满1个标段（采购包）后将自动失去剩余标段（采购包）的中标资格。开标、评标顺序按已确定的标段顺序（标段1→标段6）逐个确定。
8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
二、申请人的资格要求（适用于所有标段）
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2.财务状况报告（提供最近一期的财务状况报告（成立不满一年不需提供））；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供最近有效依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供声明函）；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函）；
6.资格证明文件的书面承诺（提供声明函）；
7.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。
投标产品生产厂家必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。投标文件中提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则为无效投标。
（三）本项目的特定资格要求： 
1.若投标人为所投产品生产商的，须具有所投产品相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营资格证明）；若投标人为所投产品经销商的，须具有所投产品相对应的医疗经营资格证明。
2.投标人投标产品须提供有效期内的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.根据政府采购法及相关法规文件的规定，本项目将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 
方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-10-9  09:30（北京时间）
地点：苏采云政府采购一体化平台 

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标人确认函》，提交《投标人确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标人确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网上通知，投标人可自行下载。
7.投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。
8.本项目不允许进口产品投标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购单位信息 
单位名称：张家港市第一人民医院
单位地址：张家港市暨阳西路68号
招标办联系人：闻娟，联系电话：0512-56919834
医学工程处联系人：朱红英，联系电话：0512-56919015
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司
单位地址：张家港市国泰北路15号
联系人：朱小燕
联系电话：13862265174
3.项目联系方式
项目联系人：朱小燕
电话：13862265174


[bookmark: _Toc10079][bookmark: _Toc4059][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc29619][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc38368120][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc35266020][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc54615239]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
[bookmark: EBb149e03d16f547ac9a9b50964f44d5b2]4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司(以下简称采购代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: EB4bef91ec166246f78c716ddc8194a87a]4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。
4.2.1 本项目采购代理服务费采购单位及采购代理公司约定由中标（成交）供应商支付；
4.2.2采购代理服务费收取标准：中标服务费金额7000元（其中第一标段3139元，第二标段955元,第三标段1073元，第四标段233元;第五标段1355元，第六标段245元）。该费用由中标人在签订合同前向采购代理机构一次性付清。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc38368121][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc35266021][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc54615240][bookmark: _Toc12536]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]7.招标文件的澄清或修改
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc35266022][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc12827][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc54615241][bookmark: _Toc38368122][bookmark: _Toc513029213]7.1采购单位或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购单位或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购单位或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
7.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]9.投标文件构成
9.1投标文件（适用于所有标段）
9.1.1 封面；
9.1.2开标一览表（按系统中的统一格式）
9.1.3投标配置及分项报价表
9.1.4 资格审查文件
9.1.4.1合格供应商的基本条件
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
（2）财务状况报告（提供最近一期的财务状况报告（成立不满一年不需提供））；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供最近有效依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供声明函）；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函）；
（6）资格证明文件的书面承诺（提供声明函）；
（7）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）。
9.1.4.2落实政府采购政策需满足的资格要求:
投标产品生产厂家必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。投标文件中提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
9.1.4.3本项目的特定资格要求：
（1）若投标人为所投产品生产商的，须具有所投产品相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营资格证明）；若投标人为所投产品经销商的，须具有所投产品相对应的医疗经营资格证明。
（2）投标产品须提供有效期内的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。
9.1.5符合性审查投标文件
9.1.5.1投标函（格式见第六章）；
9.1.5.2实质性响应内容（供应商根据采购文件中实质性响应内容制作）
9.1.5.3常用备品备件及耗材报价表（格式见第六章）；
9.1.5.4技术参数响应及偏离表（格式见第六章）；
9.1.5.5质量保证及售后服务承诺书（格式见第六章）；
9.1.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）；
9.1.7《关于符合本国产品标准的声明函》；
9.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360]10.投标函和开标一览表
10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置及分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11.投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]12.投标配置及分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2 标的物
12.2.1采购单位需求的有关货物等。
12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: EB8486dd9157984dc9aa62437fb6aa6f0f]12.4项目总价应包括但不限于货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金、采购代理服务费等全部费用。 
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848]12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13.技术参数响应及偏离表 
13.1 对招标文件中的技术参数要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
14.技术及服务方案
14.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
14.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
15.投标人情况介绍
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489]15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
16.投标保证金
16.1本次招标不收取投标保证金。
17.投标有效期
17.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
18.投标文件的签署
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829][bookmark: _Hlt26954739]18.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
四、投标文件的制作、上传、递交
19.投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b]19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc31150][bookmark: _Toc25608]19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.投标截止日期
20.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购单位和采购代理机构拒绝接收。
202.2采购单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购单位、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
20.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
21.投标文件的递交
21.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
21.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
22.投标文件的补充、修改和撤回
22.1 投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc35266024][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc17299][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc38368124][bookmark: _Toc54615243][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]23.开标
[bookmark: EB45a41a7a147945c0bb92535f2d40058d]23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
24.评标委员会
24.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2评委会由评审专家、采购单位代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购单位代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
25．评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]26．投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
[bookmark: EB3164982f155e42e086cd4685f4d2aafa]本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
26.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]27.对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
27.1.1资格性审查
采购单位或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
27.1.1.1关于信用查询：
27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。
27.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
27.1.2符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: EB8e3ec86c09a94dac9cc9034e6027ee19]27.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
27.6 异常低价投标审查
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]27.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.6.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
27.6.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27.7评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分作出情况说明。
27.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
28.无效投标条款和废标条款
28.1 无效投标条款
28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 
28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 
28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
28.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；
28.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 
28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 
28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 
28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
28.1.20 投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 
28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 
28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形; 
28.2 废标条款：
(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
(5)因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc28184][bookmark: _Toc54615244][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc38368125][bookmark: _Toc35266025]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]29.确定中标单位
29.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购单位推荐3名中标候选人。
29.2中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。
29.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购单位、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购单位进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
30.询问和质疑
30.1询问形式
30.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以联系采购单位或采购代理机构。
30.1.2采购单位或采购代理机构将在3个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
30.2质疑形式
30.2.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向采购代理机构提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
30.2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函采购代理机构有权不予受理
30.2.3质疑函应当包括下列内容：
30.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
30.2.3.2质疑项目的名称、编号；
30.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
30.2.3.4事实依据；
30.2.3.5必要的法律依据；
30.2.3.6提出质疑的日期。
30.2.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
30.2.5质疑的送达方式
30.2.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，采购代理机构有权不予受理。
30.3特别提示
30.3.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标人确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
30.3.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
30.3.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购单位或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
30.4其他
30.4.1采购单位或采购代理机构将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
31.中标通知书
31.l在中标结果确定后2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购单位和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
32. 签订合同
32.1中标人、采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
32.2中标人拒绝与采购单位签订合同的，采购单位可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
32.3政府采购合同不能转包。未经采购单位同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购单位有权终止合同。转包或分包造成采购单位损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33.履约保证金
[bookmark: EB8c6891da72364e93a7598f4884fbe954]33.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的2％。 
33.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
33.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购单位如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
34.货物和服务的追加、添购
34.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
35.监督
35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
[bookmark: _Toc22460][bookmark: _Toc31775][bookmark: _Toc3449][bookmark: _Toc35266027][bookmark: _Toc12745][bookmark: _Toc38368127][bookmark: _Toc54615245]第三章 合同条款及格式
以下为中标(成交)后签订本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同（货物）
[bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                            
[bookmark: projectno]项目编号：                  
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）张家港市第一人民医院    
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）                        
甲、乙双方根据张家港保税区宏宇建设咨询有限公司           项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
	货物名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	制造厂商
	产地
	单价
（元）
	总价
（元）

	
	[bookmark: zhongbiaopricelow_1]
	
	
	
	
	
	
	


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow]2.1 本合同金额为（大写）：              （             元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金、采购代理服务费等全部费用。 
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 乙方提供货物应附随一切货物有关的技术资料。
3.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款（已经支付货款的有权要求退还）并要求乙方承担一切责任。
六、履约保证金
[bookmark: lvbzj]6.1合同签订前，乙方向甲方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.2设备安装验收完成后退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率按1年期贷款基准利率。
6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
6.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，甲方如向乙方收取履约保证金的，乙方可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
七、转包或分包 
7.1 本合同范围内的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
[bookmark: jiaohuoqi]8.1 交货期：                      
[bookmark: jiaohuofangshi]8.2 交货方式：                      
[bookmark: jiaohuodidian]8.3 交货地点：                     
九、货款支付 
9.1 结付程序：       
9.2 结付期限：        
9.3 乙方收款账户：      
9.4 甲方合同款支付方式：         （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
十、税 
10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
11.3 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
11.4在免费质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后必须在     小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，    小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕；如乙方未能按时响应、到场维修，甲方有权先行寻求第三方维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。如需返厂维修则免费提供备用样机，否则由于故障造成的全部损失由乙方承担。
11.5 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
11.6上述货物免费质保期为      年（自交货验收合格之日起计）。在免费质保期内，除不可抗力因素外，乙方负责对其提供的物品进行免费维修或更换，终身维修。质保期内每半年免费保养、巡检一次提供保养巡检报告，并确保备品备件的正常供应。在质保期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用。
11.7质保期（一年以365天计算），每年累计出现因故障维修原因导致停机的天数不超过18天，每超过1天，质保期顺延15天，因维修原因，停机累计超过36天的，甲方有权要求乙方每天按照合同金额5‰支付违约金并赔偿甲方损失，该款可在尾款内直接扣除，不足部分由乙方另行支付甲方，甲方同时有权解除合同的全部或部分。
11.8设备使用全生命周期软件免费更新至最新版本。设备接口免费开放，若设备需要接入医院信息系统，所需接口费用一律由乙方承担。
11.9设备使用说明书规定的使用年限期满后，厂家需免费对设备进行评估，并出具评估报告。
十二、调试和验收
12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在       个工作日内完成验收。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方应负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决，验收不合格的，费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。
十三、货物包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，运输期间产生的费用均由乙方承担。
13.2 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。上述文件应包装好随货物一同发运。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理支付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2 乙方逾期交付货物的，乙方每日应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价5%支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十七、合同其他文件
17.1下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)乙方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十八、合同生效及其他
18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。
18.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份，张家港市政府采购管理中心、采购代理机构各执一份。
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一、清单
1.清单
标段一（采购包1）：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	所属行业
	标的类型
	标的
属性

	1
	特定电磁波理疗灯
	20
	台
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	超短波治疗仪
	2
	台
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	物理因子工作站（生物反馈）
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	团体电刺激工作站（早康）
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	平衡功能评估与训练系统
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	耳甲迷走神经刺激器
	2
	台
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	熏蒸治疗机
	2
	台
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类


标段二（采购包2）：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	所属行业
	标的类型
	标的
属性

	1
	神经肌肉刺激器
	6
	台
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	内热针治疗仪
	1
	台
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	体外胃动力治疗仪
	1
	台
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类



标段三（采购包3）：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	所属行业
	标的类型
	标的
属性

	1
	空气波压力治疗系统
	10
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类


标段四（采购包4）：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	所属行业
	标的类型
	标的
属性

	1
	低频脉冲气压治疗仪
	8
	台
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类



标段五（采购包5）：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	所属行业
	标的类型
	标的
属性

	1
	光子治疗仪
	4
	台
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	超声波治疗仪
	1
	台
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类


标段六（采购包6）：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	所属行业
	标的类型
	标的
属性

	1
	电磁场治疗仪
	1
	台
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类



注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2.核心产品清单
标段一（采购包1）：
	序号
	名称

	1
	物理因子工作站（生物反馈）

	2
	团体电刺激工作站（早康）

	3
	平衡功能评估与训练系统



标段二（采购包2）：
	序号
	名称

	1
	神经肌肉刺激器



标段三（采购包3）：
	序号
	名称

	1
	空气波压力治疗系统



标段四（采购包4）：
	序号
	名称

	1
	低频脉冲气压治疗仪



标段五（采购包5）：
	序号
	名称

	1
	光子治疗仪

	2
	超声波治疗仪



标段六（采购包6）：
	序号
	名称

	1
	电磁场治疗仪



注：提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（标注）品牌相同的，按上述规定处理。
3.节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单：无
环境标志产品政府采购品目清单：无
4.绿色采购其他政策： 
（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
[bookmark: OLE_LINK22]5.政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
二、技术要求
标段一（采购包1）技术参数：
	序号
	名称
	指标要求

	1
	特定电磁波理疗灯
	（一）需求参数：
1、光谱波长范围：2μm - 25μm。
2、治疗板直径≥150mm。
3、使用寿命≥1500小时。
4、表面温度最高可达270℃±10%。
5、定时范围0-60分钟。标准交流电 AC 220V±22V, 50Hz±1Hz。
▲6、结构形式：双头落地式。（投标文件中提供相关证明材料）

7、双独立活动臂，伸缩范围：0-780mm，提升范围：0-600mm。
8、头部支持 360°旋转，仰角可达 0-90°。具备倾倒自动断电功能。
注：上述重要参数指标项要求提供的相关证明材料是指：产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》。
（二）配置清单（每台）：
	产品名称
	数量

	主机（包含立杆、底座及两个独立的治疗头支架）
	1台

	TDP辐射板
	2块

	防护罩
	2个




	2
	超短波治疗仪
	（一）需求参数：
1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮。
2、彩色触摸屏≥7寸。
▲3、工作频率≥40MHz，允差±1.5%。（投标文件中提供相关证明材料）
4、额定输出功率：最大功率200W，误差±20%。输出功率≥4档调节，每档输出功率误差≤±20%。
5、具有定时功能：0～30min，误差≤1min。
▲6、具有≥3种输出模式：连续、断续、脉冲。（投标文件中提供相关证明材料）
7、断续模式下，以50%占空比的脉冲方式输出，断续频率范围：10～200Hz，步进≤10Hz，误差±10%。
8、脉冲模式下，脉冲宽度可调范围200～1000us，步进≤50us，误差±10%,频率可调范围10～200Hz，步进≤10Hz，误差±10%。
9、治疗仪连续工作≥30min，输出功率变化≤10%。
10、设备具有能相对指示输出功率强弱的电表，其精度≥2.5级。
11、电极板采用柔软材料制成，型号大、中、小≥三种。
12、具备自动预热功能，打开电源开关，机器将自动进入预热状态。电源AC 220V±22V 50Hz±1Hz。
注：上述重要参数指标项要求提供的相关证明材料是指：产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》。
（二）配置清单（每台）：
	产品名称
	数量

	整机
	1台

	嵌入式软件
	1套

	电源线
	1根

	大号、中号、小号电极板
	各2个

	大号、中号、小号电极板毛毡
	各4个

	大号、中号、小号电极板布套
	各2个

	电极线
	2根

	电极板绑带
	3条
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	物理因子工作站（生物反馈）
	（一）硬件需求参数：
1、≥四通道，各通道独立控制。
2、AD采样率≥24KHz；共模抑制比≥105dB；分辨率≤0.2μV（r.m.s）；测量范围 0μV～10000μV（r.m.s）。
3、具备彩色液晶触摸屏，具备调节旋钮。
4、示值准确度误差不大于±10%或±2μV（r.m.s），两者取较大值。
5、系统噪声≤1μV（r.m.s）。
6、差模输入阻抗大于6MΩ。
7、通频带应不窄于10Hz～600Hz(-3dB)（不包括陷波波段）。
8、频率范围1kHz～10kHz可调，步进0.5kHz，单一频率允差±10%。
9、在500Ω的负载电阻下，输出电流≤80mA（r.m.s）。
10、不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。
11、调制频率0～150Hz可调，步进1Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。
12、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。
13、中频载波波形：正弦波、方波等幅波，频率1kHz～10kHz，允差±10％。
▲14、调制波波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波等幅波。（投标文件中提供相关证明材料）
15、差频频率0～200Hz，允差±10％或1Hz，取较大值。
16、差频变化周期为15s～30s，允差±10％。
17、动态节律为4s～10s，允差±10％，动态位移小于等于动态节律的±30%。
[bookmark: _Hlk159588256]18、中频电刺激1kHz～10kHz可调，最小调节步进≤0.5kHz，单一频率允差±10%。
19、低频电刺激0～1000Hz可调，1Hz以下步进≤0.1Hz，1Hz以上步进≤1Hz，误差≤±5%。
20、脉冲宽度10μs～1s可调，步进≤10μs，误差≤±10%或±5μs，取较大值。
21、幅度值0～100mA可调，步进0.5mA，误差不大于±15%或±2mA，取较大值。
22、输出波形时间：上升时间0～20s、平台时间0～60s、下降时间0～20s、休息时间0～60s、最小调节增减量≤0.5s。
23、不同负载下的输出电流变化率≤10%。
★24、耗材为开放型通用耗材，需为江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台中标产品。
（二）软件需求参数：
1、配置生物反馈功能，可以显示多路肌电波形、显示多路肌电值。
▲2、配置电刺激功能，提供神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、交互电刺激、功能电刺激、中频电刺激（包括低频调制中频电、静态干扰电和动态干扰电）。（投标文件中提供相关证明材料）
3、配置评估功能，可通过表面肌电进行评估，并生成评估报告。
4、配置方案管理功能，可以进行治疗方案编辑。
5、配置同步功能，用同步线连接两台主机，可以进行同步方案治疗。
6、可以设置或查看系统时间、调节音量、调节亮度、调节电流步进。
7、配置评估报告功能，可管理患者评估报告。
注：上述重要参数指标项要求提供的相关证明材料是指：产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》。
（3） 配置清单：
	产品名称
	数量

	主机（含软件）
	1套

	轻型推车
	1台

	电极线
	4根

	理疗用体表电极
	44片

	一次性使用心电电极片
	50片
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	团体电刺激工作站（早康）
	（一）需求参数
★1、单机≥四通道独立输出。（投标文件中提供相关证明材料）
▲2、单机配置≥6个工作设备,不少于24通道，满足集群化管理，支持多人多部位同时治疗。（投标文件中提供相关证明材料）
3、整机使用年限≥10年。
4、刺激器≥5个连接线接口；整机≥30个连接线接口。
5、电极连接端接口尺寸：两芯接口直径≤5.7mm,针插直径≤2.0mm。
6、一体机屏幕支持触控，一体机屏幕尺寸≥21寸。
▲7、刺激器触摸屏幕尺寸≥5寸。（投标文件中提供相关证明材料）
8、具有管理软件功能，可进行病员、方案管理，方案自定义、训练记录保存，实现治疗过程全程追溯。
▲9、刺激器具有选择内置方案的功能，内置方案≥50个。（投标文件中提供相关证明材料）
▲10、具有通过蓝牙数据接口接收管理软件推送方案的功能。（投标文件中提供相关证明材料）
11、具有校准功能，支持科研数据采集。
★12、同一刺激器同时具备低频、中频治疗功能。（投标文件中提供相关证明材料）
13、低频脉冲频率1Hz~180Hz范围内连续可调，中频脉冲频率1kHz-20kHz范围内连续可调。
14、脉冲波形：支持对称双相方波、不对称双相波，单相方波等三种以上的基础波形。
15、调制波形：支持梯形波、方波、三角波等三种以上可调制波形,对神经肌肉的刺激反应不同，可达到不同治疗作用。
16、电流强度：0-60mA连续可调，步长1mA。
17、中频调制频率：1~150Hz范围内连续可调。脉冲宽度25μs~500μs范围内可调。
18、脉冲周期根据不同治疗需求可调，包括上升时间、维持时间、下降时间、休息时间；上升时间：0s~5s可调；下降时间：0s～5s可调；维持时间：0s～60s可调；休息时间：0s～60s可调。
19、治疗时间0～99min范围内连续可调。
20.支持同步/异步输出，满足不同治疗需求。
21、具有查看、清空各通道所选定方案的功能。
22、具有电量指示、充电状态指示和功能、蓝牙连接状态指示灯功能。
23、设备连续工作时间应不少于4h,充满一次电≤2h。
24、具有电极防脱落提示，保证治疗的安全性。
25、具有防误触功能，防止误触，精准输出。
★26、耗材为开放型通用耗材，需为江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台中标产品。
注：上述实质性及重要参数指标项要求提供的相关证明材料是指：产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》。
（2） 配置清单：
	产品名称
	数量

	团体电刺激工作站主机及配套设备（含配套软件）
	1套

	台车
	1台
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	平衡功能评估与训练系统
	（一）需求参数
★1、系统设置有站位平衡装置和坐位平衡装置，可以实现静态、主动动态和被动动态三种平衡模式的平衡能力评估与训练功能。（投标文件中提供相关证明材料）
2、系统能够对受试者的平衡综合能力进行客观评估，并在此基础上，根据基础的平衡能力得分，通过加权分析判断受试者视觉、前庭觉、本体觉三大感觉系统在平衡功能障碍中的贡献比例，生成相应的图表化的评估报告。
3、站位、坐位具有双轴伺服电机及控制系统，矢状轴伺服电机额定功率≥700W，额定输出扭矩≥2.00N.m；冠状轴伺服电机额定功率≥400W，额定输出扭矩≥ 1.00N.m。
▲4、站位平衡台最大倾斜角度≥15度，运动方向可设置为前后、左右、360度环绕。（投标文件中提供相关证明材料）
▲5、站位平衡评估功能具有：感官统合测试(SOT)、重心节律测试(RWS)、稳定极限测试(LOS)、行动受限测试(LOM)、适应性测试(ADT)、负重下蹲测试(WBS)、本体感觉测试、踏步测试(WA)、单侧姿态测试(US)等。（投标文件中提供相关证明材料）
6、坐位平衡评估功能具有：感官统合测试(S0T）、重心节律测试(RWS)、稳定极限测试(LOS)、行动受限测试(LOM)、适应性测试(ADT)等。
7、系统具有不少于以下训练模式：标准训练模式、序列训练模式、自定义训练模式、游戏训练模式、抗阻训练模式。
▲8、主动动态平衡功能评估和训练过程中，可以根据患者的平衡能力，可以在平衡软件系统内设置平衡训练单元活动阻尼系数，阻尼系数至少可以实现0-60级可调，增减幅度为1级为单位连续可调，循序渐进提升患者的平衡能力。（投标文件中提供相关证明材料）
9、丰富的临床报告，系统所有评估和训练产生的数据均在报告中详细呈现出来，报告以柱状图、数据列表、轨迹、原始数据、总结评价等内容组成。
10、系统采用双屏显示技术，患者屏幕不小于27英寸，操作者屏幕不小于21.5英寸，双屏由一台电脑主机控制，患者屏幕可以根据患者身高进行上下高度和角度调节，确保每位患者均在最佳视觉位置进行平衡评估和训练。
▲11、安全保护装置具有电动上升、下降、前进、后退功能，具有实时拉力显示、跟随功能。（投标文件中提供相关证明材料）
12、控制器具有LED液晶彩色触摸显示屏，可以显示设置减重重量、实时减重重量。
注：上述实质性及重要参数指标项要求提供的相关证明材料是指：产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》。
（二）配置清单：
	产品名称
	数量

	站位平衡装置
	1套

	坐位平衡装置
	1套

	操作平台
	1套

	安全保护装置
	1套

	3D传感器套件
	1套

	动静态平衡评估及训练系统软件
	1套
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	耳甲迷走神经刺激器
	1、电源要求:内部可充电锂电池供电，电池容量≥600mAh，额定电压3.8V(-0.4V.+0.4V)。
2、显示屏:≥2.4寸，分辨率≥240x320。
3、刺激器不少于三种输出模式:A模式、B模式和自定义模式。
4、A模式输出参数及可编程范围:脉冲幅度在0级至设定等级间随机变换，脉冲宽度(μs)≥200，误差±10%，脉冲频率(Hz)在1-120范围内随机变换。
5、B模式输出参数及可编程范围:脉冲宽度(μs)≥200，误差±10%，脉冲频率(Hz)20Hz运行7s、4Hz运行3s，两者交替,误差±25%。
6、自定义模式输出参数及可编程范围:脉冲宽度(μs)100-2000误差±10%，脉冲频率(Hz)范围1-120,误差±10%，脉冲开启时间(s)范围10-200,误差±10%，脉冲关闭时间(s)范围10-200,误差±10%。
7、刺激时长:时长范围0min-480min,误差±10%。
8、电极导线长度:≥1300mm，电极导线两个金属触点宽≥2.9mm，直径≥4.5mm。

	7
	熏蒸治疗机
	▲1、双锅双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个患者。（投标文件中提供相关证明材料）
2、液晶触摸显示屏。
3、预加热时间:≤15min；功率调节:≥6档。
4、可自动控制废液排放。
5、吸水配置设计。
6、≥三通道散热系统，保证设备稳定。
7、具有工作状态提示、多重故障自检，错误代码显示等多重功能。
8、具有红外测温功能。
9、加热锅≥五重安全保护装置。
10、具有泄压三段调节功能。
11、具有双重超温保护功能。
12、配有专门的蒸汽凝结水回收盒。
注：上述重要参数指标项要求提供的相关证明材料是指：产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》。


标段二（采购包2）技术参数：
	序号
	名称
	指标要求

	1
	神经肌肉刺激器
	（一）需求参数
1.采用神经调控技术，高能量刺激神经，使肌肉主动收缩。
2.适合各类人群皮肤阻抗，具有智能恒流的控制功能。
3.刺激强度具有实时LED反馈。
4.穿戴病患身上的产品每件要求重量≤50g。
▲5.刺激器具有脱落检测功能，电极脱落或接触不良时，要求有工作状态灯提示，并停止输出，防止高压触电和电流密度变大导致的疼痛风险。(投标文件中提供相关证明材料)
6.刺激器在电刺激过程中，不会造成脉搏、血压或心律的改变。
7.刺激器内置充电电池，低功耗要求设备在充满电的情况下，连续工作时间应≥20小时。
8.输出设置:≥24通道，每通道2路输出，至少满足24个人或24个部位同时治疗的需求。
9.碰撞加速度≥50m/s2时外观结构强度要正常工作。(投标文件中提供相关证明材料)
10.脉冲电流:恒流输出。
▲11.脉冲宽度:具有70μs，100μs，140μs，200μs，280μs，400μs，560μs等，要求误差范围≤±5%。（投标文件中提供相关证明材料)
12.脉冲频率:1Hz，要求误差范围≤±10%。
▲13.电极性能抗阻≤30Ω。(投标文件中提供相关证明材料)
14.电极脱落时，设备能检测到电极脱落时间≤4秒。
15.脉冲电流能在低温≤5℃和高温≥40℃状况下稳定输出。
▲16.配套耗材需为江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台中标产品，投标文件中提供江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台截图。
注：上述重要参数指标项要求提供的相关证明材料是指：产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》。
（二）配置清单：
	产品名称
	数量

	刺激器
	6套

	台车
	6台

	防震收纳包
	6个

	电极片
	160片


（3） 

	2
	内热针治疗仪
	（一）需求参数
1、具有安全断电保护功能，单通道直流输出控制内热针治疗温度，整机采用四个保险加每一路独立模块输出电压保护。
▲2、工作状态采用灯光指示、可自动检测和识别内热针的工作是否正常。（投标文件中提供相关证明材料）
▲3、与内热针相连时，精度≤±2℃。（投标文件中提供相关证明材料）
4、输入功率：整机≤150VA，单通道≤1.5W。
5、工作时间设定：0min～99min。
6、加热温度设置范围：35℃～60℃（±10%）。
7、整机操作无噪音。
8、按键设置模式操作便捷。
9、整机输出采用航空插座。
10、具有冬季温度补偿功能。
11、开机、设置输入、工作结束具备有声提示。
12、一键启动操作有效控制内热针的治疗温度，自动检测并屏显当前治疗温度。
13、可根据治疗情况，任意设置治疗时间及治疗温度。
14、输入电压：AC220V 50Hz & AC110V 60Hz。
15、内热针从针尖到针体全段恒温发热，对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗。
16、内热针含多种规格：1.1号/140mm 120mm0.7号/140mm 120mm 100mm0.5号/120mm 100mm等。
▲17、配套耗材需为江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台中标产品，投标文件中提供江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台截图。
注：上述重要参数指标项要求提供的相关证明材料是指：产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》。
（2） 配置清单：
	产品名称
	数量

	主机
	1台

	电源线
	1条

	连接线
	4条

	内热针
	100支




	3
	体外胃动力治疗仪
	1、工作原理：采用频率合成技术合成产生健康人胃肠电治疗波形，可分别对胃、肠起搏点进行起搏治疗。
2、输出频率：胃起搏：0.05HZ 即3次/分（cpm）, 肠起博：0.2HZ即 12次/分（cpm）。
3、输入功率：≤ 15 W。
4、输出电压：峰值0V-45V连续可调。最大输出电流≤45mA。
5、脉冲宽度0.1ms±0.05ms。
6、显示屏显示治疗时间、工作模式、治疗强度。
▲7、治疗定时时间：0-30分钟/次可调，可自由设置治疗次数（投标文件中提供软件截图证明）。
★8、配套耗材需为江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台中标产品，投标文件中提供江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台截图。

	
	
	


标段三（采购包3）技术参数：
	序号
	名称
	指标要求

	1
	空气波压力治疗系统
	1、设备结构组成：由主机、导气管、脉冲气垫组成。
▲2、脉冲气垫至少包含脉冲手垫、脉冲足垫，不影响腿部创伤、石膏固定等患者使用。（投标文件中提供相关证明材料）
3、运行模式：连续运行。
★4、适用范围：预防深静脉血栓形成、消除肢体水肿、促进血液回流功能。 (投标文件中提供医疗器械注册证证明)
5、工作原理：仿人体生理性足泵，短时间内快速脉冲促进足底及下肢静脉血液高速回流。
6、 便捷操作：主机带一体化床钩，可直接挂于病床挡板/护栏操作，亦可搭配专用推车使用。
▲7、续航保障：内置电池，无网电源时满电电池连续正常工作≥4小时，避免短时间断电影响治疗。（投标文件中提供相关证明材料）
8、智能管理：配备智能刷卡启动功能，支持身份识别/验证功能，个性化制定治疗方案。
▲9、数据追溯：内置WiFi，实现与静脉血栓防治管理系统无线通讯，治疗数据可上传至院内VTE专用服务器。（投标文件中提供相关证明材料）
10、安全保护：具备过压/欠压故障提示，过压提示后停止输出并释放压力， 设过压保护措施。
★11、压力参数：脉冲压力调节范围为10kPa～20kPa，调节步长≤1.5kPa；脉冲足垫0.2 s内快速达到设定值。（投标文件中提供相关证明材料）
12、时间参数：脉冲持续时间≥两档可调，1s、3s; 脉冲间隔时间：12s～50s。足部20-50S分档调节，步长5S ;手部12—20s分档调节，步长2s，整体误差±1s。
13、治疗方案：预置方案不少于3种，亦可个性化制定方案。
▲14、操作：具有脉冲手垫、脉冲石膏足垫、脉冲足垫使用说明。（投标文件中提供相关证明材料)
15、治疗时间：调节范围为0-800分钟，调节步长为1分钟
16、显示屏和操作方式：≥4寸触摸屏显示操作，组合触摸按键，方便操作。
17、节能模式：睡眠模式，运行界面无操作超5min 自动锁屏。
18、最大治疗压强：≤40kPa。
19、压强监测：监测精度为±2kPa。
20、工作噪音：整机≤60dB(A)。
▲21、疲劳试验：对气囊及连接管路施加治疗仪标称最大输出压强，经30000次循环测试后，气囊与连接管路无明显形变，二者连接处无松脱现象，气囊各接合点无开裂、破损等损坏情况。（投标文件中提供相关证明材料)
22、释压措施：任意位置断开管路连接均可释放腔体内压力；中断电源，自动释放腔体内压力。
23、具有以下释放气囊内压强的措施，且在10 s内气囊内压强应能恢复至22.5 mmHg以下：①达到预设治疗时间；②按下停止治疗按键；③工作电源中断；④其它紧急状态下均采用断开管路连接处释放压力。
24、电气安全要求：符合GB9706.1-2020的要求；电磁兼容性要求：符合 YY9706.102-2021的要求。
25、数据接口：用于程序升级。
26、脉冲气囊耐受最大压力≥60kPa。
27、承诺如医院有需要可免费部署与设备互联的VTE 防治管理系统，以及设备监管功能，并保证协助医院通过国家级“血栓防治中心”项目评复审。(投标文件中提供承诺函)
28、设备使用年限：≥10年。
注：上述实质性及重要参数指标项要求提供的相关证明材料是指：产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》。


标段四（采购包4）技术参数：
	序号
	名称
	指标要求

	1
	低频脉冲气压治疗仪
	（一）需求清单
1、产品用途:促进局部血液循环，防止深静脉血栓形成。
18.▲2、一台主机具有双通道电刺激治疗模式、双通道气压治疗模式，可同时或者独立使用。（投标文件中提供相关证明材料）
3、脉冲压力范围60mmHg~200mmHg，调节步长≥10mmHg；间隔时间默认≥20s，设置范围20s～50s，调节步长≥5s；治疗时间10～180min可调，步进≥5min。
4、导气管出口气压脉冲压力误差≤30mmHg。
5、具有定时功能，结束自动切断输出。
6、内置锂电池，内部电源供电时间≥10小时。
7、具有低压、超压、低电量声光报警功能。
19.▲8、电刺激调节档位≥7档。（投标文件中提供相关证明材料）

20.9、安全防护类型:Ⅱ类BF型，防除颤保护。
10、电刺激工作时间 10~360min 可调，步进≤5min。
11、具备低压，超压，低电量声光报警功能。
12、配套耗材需为江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台中标产品，投标文件中提供江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台截图。
注：上述实质性及重要参数指标项要求提供的相关证明材料是指：产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》。
（二）配置清单（每台）：
	产品名称
	数量

	主机
	1台

	导气管
	2条

	脉冲足垫
	2个

	电极连接线
	2个

	电极片
	300片

	脚套
	1套





标段五（采购包5）技术参数：
	序号
	名称
	指标要求

	1
	光子治疗仪
	（一）需求参数
1、产品适用范围：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。
2、光源材料：半导体固态冷光源（大功率芯片集成式）。
3、光源聚光设计：透镜式。
4、峰值波长：蓝光460±10nm、红光640±10nm。
▲5、光功率密度（光源表面测量）：蓝光≥5000mW/cm2、红光≥5000mW/cm2。（投标文件中提供相关证明材料）
6、特定照射距离下的温升和光功率密度（在距离光杯口平面中心轴15cm处，环境温度26℃的条件下，单次照射15min后）：水膜温升≤2℃，光功率密度≥45mW/cm2）。
7、治疗距离下光功率密度（距芯片表面中心垂直20cm处）最高光功率密度≥75mW/cm2。
8、出光口最大光功率密度≥300mW/cm2。
9、具有过热保护装置，光源治疗15min后，光源外壳（不包括光杯口平面和散热栅及周围）温度应不高于32℃。
▲10、灯头处有红外测温探头，能够实时监测和显示患者治疗区域皮肤温度功能，探测到温度超过设定温度应可进行声音提示。且监测到温度超过设定值可自动降低光功率档位。（投标文件中提供相关证明材料）
▲11、主机上具有脉率接口和腔道附件接口，支持联网功能。（投标文件中提供相关证明材料）
▲12、治疗仪最大治疗深度≥10cm。（投标文件中提供相关证明材料）
13、距离出光口20cm有效红光辐照度≥40mW/cm2。
14、光斑均匀性≥0.6。
15、光功率变化率≤±1%。
▲16、最大有效治疗面积≥1200cm2。（投标文件中提供相关证明材料）
17、具备红蓝光自动切换功能，蓝光源照射后自动启动红光照射的切换。
▲18、治疗光源应机身自带一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离。（投标文件中提供相关证明材料）
19、≥5级能量调节。
20、自定义治疗方案功能≥5种。
21、主机箱具有存储配件的储物箱。
22、照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗。
23、定时时间可从0～99min连续可调。
24、操作面板≥7寸触摸屏、液晶显示。
25、具有过热保护装置。
26、输入功率≤200VA。
注：上述实质性及重要参数指标项要求提供的相关证明材料是指：产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》。
（二）配置清单（每台）
	产品名称
	数量

	主机
	1台

	保护眼镜
	2副

	束光罩
	3个

	眼罩
	5个

	珠形束线带
	2条




	2
	超声波治疗仪
	（1） 需求参数
▲1、柜式一体机，≥8英寸彩色液晶显示，一键飞梭操作。（投标文件中提供相关证明材料）
▲2、机器具有≥4个治疗探头及≥4个通道，包含一个1MHz移动治疗头、一个3MHz移动治疗头和两个1MHz固定治疗头。（投标文件中提供相关证明材料）
3、超声工作频率：1MHz、3MHz（±10%）。
4、治疗头独立控制，可同时使用。
5、输入功率：≥100VA。额定输出功率：5W±20%。
6、额定输出有效声强≤3.0W/cm²。
7、波束类型：准直型。
8、波束不均匀系数≤8。
9、占空比0～90%可调，步进为10%。
10、治疗时间≤30分钟。
11、调制波形：脉冲波。
12、脉冲重复周期10ms，误差±5%。
13、输出模式：≥9档脉冲模式和≥1档连续模式。
14、治疗头有效辐射面积：2.5cm²±20%。
15、治疗头对有害进液的防护程度≥IPX7，可以水下操作。
16、交流电压：220V±10%；电源频率：50Hz±2%。
注：上述实质性及重要参数指标项要求提供的相关证明材料是指：产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》。
（2） 配置清单
	产品名称
	数量

	主机
	1台

	移动治疗探头
	2个

	固定治疗探头
	2个

	固定绑带
	4根

	电源线
	1根


（3） 


标段六（采购包6）技术参数：
	序号
	名称
	指标要求

	1
	电磁场治疗仪
	（一）需求参数:
1、≥10.1寸触摸显示屏。
▲2、输出通道：≥四通道，≥两路磁疗通道，≥两路电疗。（投标文件中提供相关证明材料）
▲3、治疗模式:磁疗强度≥三档可调，交变磁场50Hz，磁性治疗头的磁场强度分弱档≥15mT、中档≥25mT、强档≥35mT，允差±2%，电疗模式≥七种，且每种≥ 24档可调。（投标文件中提供相关证明材料）
4、输入功率:≤30VA。
5、使用电源: 交流 220±22V，50Hz±1Hz。
6、工作频率:工作载波频率1.0KHz，允差±10%；脉冲波形为方波，宽度为500μs，允差±10%;低频调制频率为0.5-60Hz。
7、在基准负载(基准值500Ω±5%的无感电阻)下，治疗输出脉冲幅度≥24级可调，最大输出幅度16V±1V，最大输出电流不超过80mA。
8、电源电压波动±10%对电极片的输出幅度、脉冲宽度或脉冲重复频率造成的影响≤±10%。
9、治疗仪具有自动复位功能，在供电短时中断后又恢复的情况下，输出幅度控制器应在最小位置，否则治疗仪不得有能量输出。
注：上述实质性及重要参数指标项要求提供的相关证明材料是指：产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》。
（二）配置清单：
	产品名称
	数量

	电路板
	1块

	触摸屏
	1块

	磁疗线
	2根

	磁性治疗头
	4个

	绷带
	4条

	一体式推车
	1台






备注：上述项目需求中★（斜体加下划线内容）为实质性参数指标项，加▲的为重要参数指标项。

三、商务条款（适用于所有标段）
[bookmark: _Toc17224]1.质保期
1.1质保期：自物品验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），标段四项目终身质保，其余标段免费质保期为5年。
2.售后技术服务要求
2.1免费质保期内，除不可抗力因素外，中标人对物品进行免费维修或更换，终身维修。质保期内每半年免费保养巡检一次并提供保养巡检报告，并确保备品备件的正常供应。
2.2中标人在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，24小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，如中标人未能按时响应、到场维修，采购单位有权先行寻求第三方维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。如需返厂维修则免费提供备用样机，否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。
（3）投标人须在投标文件中明确免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。
（4）投标人须在投标文件中提供核心产品免费质保期限承诺书（承诺书格式详见第六章投标文件格式十）。
3.交货期、交货方式及交货地点
3.1交货期
在合同生效后90天内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购单位同意后可适当延期。
3.2交货方式
原厂包装免费送至采购单位指定地点。
3.3交货地点
采购单位指定地点。
4.货款支付
4.1结付程序
中标人按本合同内容合格地履行供货义务后，凭双方签署的验收确认函、销售发票到采购单位指定地点办理货款结算手续。
4.2结付期限
①合同签订生效后7个工作日内，中标人填写付款申请并附合同复印件交采购单位，采购单位支付合同金额的30%作为预付款；②中标人所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，采购单位收到发票后15个工作日内，支付剩余合同金额。
5.投标货币
5.1投标货币：人民币
6.备品备件及耗材等要求
保证10年以上备品备件及耗材的正常供应。（请提供清单及报价，仅供采购单位参考，此报价两年内有效）
7. 其他要求
本项目中标公告发布前，评标结束后1个工作日内向医院提供所投设备型号的生产厂家的产品说明书和医疗器械注册证及医疗器械注册证之附件《产品技术要求》并加盖生产厂家公章供采购人核查，如不提供视为虚假应标。
中标后，签订合同前向医院提供由生产厂家盖章的原厂质量保证及售后服务承诺书原件，未按要求按时提供的，视为放弃中标。
四、其他部分 
（一）设备质量要求： 
1.产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及投标人承诺的其他指标。
2.国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。 
3.所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。
4.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。 
5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标人必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、供应商提供质保从纠正之日起重新计算质保期。
6.如果是超出供应商的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由中标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。
（二）售后服务要求： 
1.中标人应配备专门的项目团队人员，保证货物的运输、交付、安装、调试等定时定期进行。
2.设备如涉及耗材、试剂等，投标人需在投标时详细提供设备涉及的所有耗材、试剂等名称、中标号、中标价格。中标后如出现未在列的耗材、试剂等的，均视为免费使用或更换等。所有耗材、试剂等必须中标，如有未中标耗材、试剂，在阳光采购平台挂网前必须免费提供。
3.中标人负责提供设备操作培训及2人次专业厂家维修培训，保证采购单位工程师及操作人员正常操作设备的各种功能及进行设备基础维修。终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜（提供生产商支持的售后服务证明文件和售后服务条款）。
4.在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，中标人对零配件、备品、备件提供长期的优惠价格（在投标文件中提供价格清单及质保期满后维保方案）。
5.设备使用全生命周期软件免费更新至最新版本。设备接口免费开放，若设备需要接入医院信息系统，所需接口费用一律由中标人承担。
6.所投设备如属于法定或强检设备的，中标人需承担首次计量检测费用。
7.验收要求：设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购单位提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由中标人承担，只有在仪器完全正常运转和需方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收时，中标人必须参加，由双方签署验收单。
（三）安装调试要求： 
1、中标人在安装前需与采购单位沟通并制定详细的安装调试计划，确定安装时间、地点和人员，保证安装调试工作的有序进行。
2、安装工作一开始，中标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。
3、开箱检验：所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。
4、到货后在后勤部门的指导下，中标人在符合安全生产规范的同时完成电、气、汽、下水等排布、安装事项；
5、到货验收：应在合同规定的交货期内提供所有产品、产品生产厂家的检验证书等，并在采购单位指定的地点进行产品交付。交付的产品应包括合同列出的全部配件、相关资料以及装箱单等；
6、系统测试：系统运行正常，联机测试通过。系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。
7、在安装调试过程中，中标人应保证安全施工，在施工范围内产生的一切安全问题由中标人负责。
8、验收要求：安装结束并经采购单位同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；采购单位出具的可正常运转的验收文件。
（四）维保要求： 
1、质保期内及时安排相关人员解决采购单位提出的相关问题,负责对其提供的物品进行免费维修或更换。提供一部不低于的7天×24小时服务电话，24小时有人值守，保证随叫随到。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按采购单位要求增加人员，严格按照采购单位要求的时限完成任务。
零配件应保证在免费质保期内正常供应。设备维修期间零配件供应最长时间不超过3个工作日，如不能提供，需提供备用品供采购单位使用。
2、投标人应提供自身及所投货物的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。
3、提供出保后市场同等条件下最优惠的维保、备品备件价格及维保服务的方案。
（五）培训要求： 
需经验丰富的专业工程师负责进行现场培训。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用，系统日常运行、维护等相关培训，现场集中培训不得少于1次。中标人需提供所需的培训服务，以确保采购单位的技术人员能对中标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购单位对整套系统的各个方面都能熟练掌握。提供培训所需的材料、设备、幻灯片以及其它的培训教材文件，所有教材文件须以中文说明。
（六）全生命周期成本情况：（本条仅适用于第2、4标段）
投标人须详细说明所投产品配套配件、备品备件、医用耗材（含质控品、配套试剂等全部相关耗材）的供应保障情况，明确列明各类配件、备件、耗材的基准供应价格、长期供货价格体系、价格浮动管控机制，同时全面说明各类配件、耗材的兼容替代型号、替代厂家、替代可行性及替代后的使用效果、成本差异等关键信息，确保后续使用可稳定、合规替代。
（七）投标文件提供以下相关内容
1、安装调试方案
投标人应根据招标文件要求提供具体详实的安装调试方案，方案内容包括货物安装、项目安装的组织架构、项目安装管理制度、安装总体实施计划、项目安装风险管理等。
2、售后服务管理体系（仅适用于第1、3、5、6标段）
投标人应针对本项目制定全面具体的售后服务方案，方案包括：①售后服务人员、②服务机制、③服务体系的完备性等内容。
3、 维保方案
第 1、3、5、6 标段维保方案
投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案包括：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格、质保期满后的每年维保费用（投标人提供内容涵盖全面的维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单和市场价格，且质保期满后的每年维保费用在市场价基础上提供一定维保收费优惠）；②维保工作具体维保内容（投标人根据自身所投产品 特点阐述维保具体内容）、③维保流程（投标人根据自身企业特点和制度阐述维保流程）、④维保规范标准、维保档案等情况（投标人根据自身企业特点和制度阐述维保标准规范和档案管理情况）
第2、4标段维保方案
投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案内容包括但不仅限于：售后服务体系、维保服务内容、日常运维服务、出保后服务优惠方案等。
4、故障应急方案
投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。故障应急预案应包括：故障特征假设及分析、处理制度、应急组织与职责、故障应急处置程序及故障报告流程等。
5、培训方案
投标人在满足招标文件要求的培训要求基础上，提供具体详实的培训内容方案。方案应包括不限于：培训需求分析、培训目标计划、培训内容及方法计划、负责培训人员情况、培训设备场地、场次等情况。
6、全生命周期成本情况（仅适用于第2、4标段）
投标人根据所投产品实际情况，详细说明产品配套配件、备品备件,医用耗材（含质控品等）的供应价格、兼容替代情况，各项持续性运维成本情况，全面阐述产品全生命周期内的年度使用成本。
7、投标人承诺为本项目提供原厂的质保及售后服务技术支持。
8、投标人提供2023年以来类似业绩。
第五章 评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则
[bookmark: EB7fb355fa72914ecb929ae586b8e28d83][bookmark: EB62ffe30267be4d9da459adf3124e9fe5][bookmark: EB5665b3cc3ef142c8a0c8bc5d3e5d286b]1.1评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
1.2本项目共划分6个标段（采购包），投标人可以对其中任意一个标段（采购包）进行报价，也可以同时选择多个标段（采购包）进行报价。兼投不兼中，每个投标人最多可中1个标段（采购包），中满1个标段（采购包）后将自动失去剩余标段（采购包）的中标资格。开标、评标顺序按已确定的标段顺序（标段1→标段6）逐个确定。 
1.3进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家,如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求,但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内。
1.4针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
1.5采购本国产品的支持政策 
1.5.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.5.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“六、投标配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
1.5.3供应商需按照招标文件的要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
1.5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。 
1.5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: _Toc822]二、评分标准：
本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。
第一标段（采购包1）：
（一）价格（30分）
以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值30%）（保留二位小数）
（二）技术参数符合性（41分）
投标人结合第四章项目需求中“二、技术要求”中的内容进行响应，其中▲技术指标共14项，普通技术指标共90项，★技术指标5项。
1、带▲技术指标14项，全部满足采购技术要求的得14分，若有1条指标负偏离的，每项减1分。
2、普通技术指标90项，全部满足采购技术要求的得27分，若有1条指标负偏离的，每项减0.3分。
注：如有标注为★的技术指标，则不得出现负偏离，否则为无效投标。
注：投标人必须如实填写《技术参数响应及偏离表》并盖公章中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。带“★”“▲”技术要求应当对应提供产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》，否则视为负偏离。
（三）服务方案（26分）
3.1安装调试方案（5分）
投标人应根据招标文件要求提供具体详实的货物安装调试方案，方案内容包括但不仅限于：货物安装、项目安装的组织架构、项目安装管理制度、安装总体实施计划、项目安装风险管理等内容。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
3.2售后服务管理体系（5分）
投标人对本项目制定售后服务管理体系方案，方案内容包括但不仅限于：售后服务人员、服务机制、服务体系的完备性等内容。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
3.3.维保方案（7分）
投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案内容包括但不仅限于：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及市场价格、质保期满后的每年维保费用、②维保工作具体维保内容（投标单位根据自身所投产品特点阐述维保具体内容）、③维保流程（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保流程）、④维保规范标准、维保档案等情况（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保标准规范和档案管理情况）。
①评审标准：投标人提供全部维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单和市场价格，且明确列明了质保期满后的每年维保费用，报价相较于市场价常规价格具体明确、优惠力度较大的得2分；提供了维保收费及备件价格清单，但部分价格信息缺失、未标注市场价格，列明了质保期满后的每年维保费用，但优惠力度较小的得1分；未提供维保收费清单、备件价格、质保后年度维保费用任意一项核心内容，或无任何收费优惠说明的得0分。【2/1/0】
②③④评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
3.4故障应急方案（4分）
投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案方案。方案内容包括但不仅限于：突发事件和紧急事故预防与应急准备、解决方案等。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得4分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得2分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；
未提供方案说明的得0分。【4/2/1/0】
3.5培训方案（5分）
投标人在满足招标文件要求的培训要求基础上，提供具体详实的培训内容方案。方案内容包括但不仅限于：培训步骤、培训计划、培训内容、培训记录表等。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
（四）原厂售后服务支持（2分）（承诺书格式详见第六章格式十）
投标人承诺为本项目提供原厂的质保及售后服务技术支持得2分。
（五）履约能力（1分）
投标人自2023年1月至今类似项目业绩情况，每提供一份得0.5分，最高为1分。（投标文件中需提供完整合同复印件否则不得分）。
第二标段（采购包2）：
（一）价格（30分）
以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值30%）（保留二位小数）
（二）技术参数符合性（40分）
投标人结合第四章项目需求中“二、技术要求”中的内容进行响应，其中▲技术指标共8项，普通技术指标共32项，★技术指标1项。
1、带▲技术指标8项，全部满足采购技术要求的得24分，若有1条指标负偏离的，每项减3分。
2、普通技术指标32项，全部满足采购技术要求的得16分，若有1条指标负偏离的，每项减0.5分。
注：如有标注为★的技术指标，则不得出现负偏离，否则为无效投标。
注：投标人必须如实填写《技术参数响应及偏离表》并盖公章中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。带“★”“▲”技术要求应当对应提供产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》否则视为负偏离。
（三）服务方案（27分）
3.1安装调试方案（5分）
投标人应根据招标文件要求提供具体详实的货物安装调试方案，方案内容包括但不仅限于：货物安装、项目安装的组织架构、项目安装管理制度、安装总体实施计划、项目安装风险管理等内容。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
3.2维保方案（6分）
投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案内容包括但不仅限于：售后服务体系、维保服务内容、日常运维服务、出保后服务优惠方案等。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得6分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【6/3/1/0】
3.3故障应急方案（5分）
投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案方案。方案内容包括但不仅限于：突发事件和紧急事故预防与应急准备、解决方案等。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；
未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
3.4培训方案（5分）
投标人在满足招标文件要求的培训要求基础上，提供具体详实的培训内容方案。方案内容包括但不仅限于：培训步骤、培训计划、培训内容、培训记录表等。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；
未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
3.5全生命周期成本情况（6分）
投标人根据所投产品实际情况，详细说明产品配套配件、备品备件,医用耗材（含质控品等）的供应价格、兼容替代情况，各项持续性运维成本情况，全面阐述产品全生命周期内的年度使用成本。本标段神经肌肉刺激器预估耗材年使用量为 3500人次/年  ，内热针治疗仪预估耗材年使用量为  600人次/年   ，体外胃动力治疗仪预估耗材年使用量为  1000人次/年 。
评审标准：根据采购价格合理性、配件耗材可替代情况明确性、全生命周期使用成本可控性综合打分。采购价格合理稳定，可替代方案清晰完善，全生命周期成本测算精准、可控性强、长期使用经济性优势突出得6分；采购价格基本合理，可替代情况说明完整，全生命周期成本测算齐全、成本整体可控、长期使用经济良好得3分；采购价格、可替代情况描述简略，价格合理性一般，成本可控性及长期使用经济性较差得1分；未提供方案说明的得0分。【6/3/1/0】
（四）原厂售后服务支持（2分）（承诺书格式详见第六章格式十）
投标人承诺为本项目提供原厂的质保及售后服务技术支持得2分。
（五）履约能力（1分）
投标人自2023年1月至今类似项目业绩情况，每提供一份得0.5分，最高为1分。（投标文件中需提供完整合同复印件否则不得分）。
第三标段（采购包3）：
（一）价格（30分）
以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值30%）（保留二位小数）
（二）技术参数符合性（41分）
投标人结合第四章项目需求中“二、技术要求”中的内容进行响应，其中▲技术指标共5项，普通技术指标共21项，★技术指标2项。
1、带▲技术指标5项，全部满足采购技术要求的得20分，若有1条指标负偏离的，每项减4分。
2、普通技术指标21项，全部满足采购技术要求的得21分，若有1条指标负偏离的，每项减1分。
注：如有标注为★的技术指标，则不得出现负偏离，否则为无效投标。
注：投标人必须如实填写《技术参数响应及偏离表》并盖公章中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。带“★”“▲”技术要求应当对应提供产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》，否则视为负偏离。
（三）服务方案（26分）
3.1安装调试方案（5分）
投标人应根据招标文件要求提供具体详实的货物安装调试方案，方案内容包括但不仅限于：货物安装、项目安装的组织架构、项目安装管理制度、安装总体实施计划、项目安装风险管理等内容。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
3.2售后服务管理体系（5分）
投标人对本项目制定售后服务管理体系方案，方案内容包括但不仅限于：售后服务人员、服务机制、服务体系的完备性等内容。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
3.3.维保方案（7分）
投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案内容包括但不仅限于：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及市场价格、质保期满后的每年维保费用、②维保工作具体维保内容（投标单位根据自身所投产品特点阐述维保具体内容）、③维保流程（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保流程）、④维保规范标准、维保档案等情况（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保标准规范和档案管理情况）。
①评审标准：投标人提供全部维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单和市场价格，且明确列明了质保期满后的每年维保费用，报价相较于市场价常规价格具体明确、优惠力度较大的得2分；提供了维保收费及备件价格清单，但部分价格信息缺失、未标注市场价格，列明了质保期满后的每年维保费用，但优惠力度较小的得1分；未提供维保收费清单、备件价格、质保后年度维保费用任意一项核心内容，或无任何收费优惠说明的得0分。【2/1/0】
②③④评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
3.4故障应急方案（4分）
投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案方案。方案内容包括但不仅限于：突发事件和紧急事故预防与应急准备、解决方案等。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得4分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得2分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；
未提供方案说明的得0分。【4/2/1/0】
3.5培训方案（5分）
投标人在满足招标文件要求的培训要求基础上，提供具体详实的培训内容方案。方案内容包括但不仅限于：培训步骤、培训计划、培训内容、培训记录表等。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
（四）原厂售后服务支持（2分）（承诺书格式详见第六章格式十）
投标人承诺为本项目提供原厂的质保及售后服务技术支持得2分。
（五）履约能力（1分）
投标人自2023年1月至今类似项目业绩情况，每提供一份得0.5分，最高为1分。（投标文件中需提供完整合同复印件否则不得分）。
第四标段（采购包4）：
（一）价格（30分）
以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值30%）（保留二位小数）
（二）技术参数符合性（42分）
投标人结合第四章项目需求中“二、技术要求”中的内容进行响应，其中▲技术指标共2项，普通技术指标共10项。
1、带▲技术指标2项，全部满足采购技术要求的得12分，若有1条指标负偏离的，每项减6分。
2、普通技术指标10项，全部满足采购技术要求的得30分，若有1条指标负偏离的，每项减3分。
注：投标人必须如实填写《技术参数响应及偏离表》并盖公章中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。带“▲”技术要求应当对应提供产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》，否则视为负偏离。
（三）服务方案（25分）
3.1安装调试方案（5分）
投标人应根据招标文件要求提供具体详实的货物安装调试方案，方案内容包括但不仅限于：货物安装、项目安装的组织架构、项目安装管理制度、安装总体实施计划、项目安装风险管理等内容。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
3.2维保方案（5分）
投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案内容包括但不仅限于：售后服务体系、维保服务内容、日常运维服务、出保后服务优惠方案等。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
3.3故障应急方案（4分）
投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案方案。方案内容包括但不仅限于：突发事件和紧急事故预防与应急准备、解决方案等。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得4分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得2分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；
未提供方案说明的得0分。【4/2/1/0】
3.4培训方案（5分）
投标人在满足招标文件要求的培训要求基础上，提供具体详实的培训内容方案。方案内容包括但不仅限于：培训步骤、培训计划、培训内容、培训记录表等。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
3.5全生命周期成本情况（6分）
投标人根据所投产品实际情况，详细说明产品配套配件、备品备件,医用耗材（含质控品等）的供应价格、兼容替代情况，各项持续性运维成本情况，全面阐述产品全生命周期内的年度使用成本。本标段耗材预估年使用量为  1000人次/年 。
评审标准：根据采购价格合理性、配件耗材可替代情况明确性、全生命周期使用成本可控性综合打分。采购价格合理稳定，可替代方案清晰完善，全生命周期成本测算精准、可控性强、长期使用经济性优势突出得6分；采购价格基本合理，可替代情况说明完整，全生命周期成本测算齐全、成本整体可控、长期使用经济良好得3分；采购价格、可替代情况描述简略，价格合理性一般，成本可控性及长期使用经济性较差得1分；未提供方案说明的得0分。【6/3/1/0】
（四）原厂售后服务支持（2分）（承诺书格式详见第六章格式十）
投标人承诺为本项目提供原厂的质保及售后服务技术支持得2分。
（五）履约能力（1分）
投标人自2023年1月至今类似项目业绩情况，每提供一份得0.5分，最高为1分。（投标文件中需提供完整合同复印件否则不得分）。
第五标段（采购包5）：
（一）价格（30分）
以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值30%）（保留二位小数）
（二）技术参数符合性（41分）
投标人结合第四章项目需求中“二、技术要求”中的内容进行响应，其中▲技术指标共8项，普通技术指标共34项。
1、带▲技术指标8项，全部满足采购技术要求的得24分，若有1条指标负偏离的，每项减3分。
2、普通技术指标34项，全部满足采购技术要求的得17分，若有1条指标负偏离的，每项减0.5分。
注：投标人必须如实填写《技术参数响应及偏离表》并盖公章中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。带“▲”技术要求应当对应提供产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》，否则视为负偏离。
（三）服务方案（26分）
3.1安装调试方案（5分）
投标人应根据招标文件要求提供具体详实的货物安装调试方案，方案内容包括但不仅限于：货物安装、项目安装的组织架构、项目安装管理制度、安装总体实施计划、项目安装风险管理等内容。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
3.2售后服务管理体系（5分）
投标人对本项目制定售后服务管理体系方案，方案内容包括但不仅限于：售后服务人员、服务机制、服务体系的完备性等内容。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
3.3.维保方案（7分）
投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案内容包括但不仅限于：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及市场价格、质保期满后的每年维保费用、②维保工作具体维保内容（投标单位根据自身所投产品特点阐述维保具体内容）、③维保流程（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保流程）、④维保规范标准、维保档案等情况（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保标准规范和档案管理情况）。
①评审标准：投标人提供全部维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单和市场价格，且明确列明了质保期满后的每年维保费用，报价相较于市场价常规价格具体明确、优惠力度较大的得2分；提供了维保收费及备件价格清单，但部分价格信息缺失、未标注市场价格，列明了质保期满后的每年维保费用，但优惠力度较小的得1分；未提供维保收费清单、备件价格、质保后年度维保费用任意一项核心内容，或无任何收费优惠说明的得0分。【2/1/0】
②③④评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
3.4故障应急方案（4分）
投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案方案。方案内容包括但不仅限于：突发事件和紧急事故预防与应急准备、解决方案等。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得4分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得2分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；
未提供方案说明的得0分。【4/2/1/0】
3.5培训方案（5分）
投标人在满足招标文件要求的培训要求基础上，提供具体详实的培训内容方案。方案内容包括但不仅限于：培训步骤、培训计划、培训内容、培训记录表等。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
（四）原厂售后服务支持（2分）（承诺书格式详见第六章格式十）
投标人承诺为本项目提供原厂的质保及售后服务技术支持得2分。
（五）履约能力（1分）
投标人自2023年1月至今类似项目业绩情况，每提供一份得0.5分，最高为1分。（投标文件中需提供完整合同复印件否则不得分）。
第六标段（采购包6）：
（一）价格（30分）
以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值30%）（保留二位小数）
（二）技术参数符合性（44分）
投标人结合第四章项目需求中“二、技术要求”中的内容进行响应，其中▲技术指标共2项，普通技术指标共7项。
1、带▲技术指标2项，全部满足采购技术要求的得16分，若有1条指标负偏离的，每项减8分。
2、普通技术指标7项，全部满足采购技术要求的得28分，若有1条指标负偏离的，每项减4分。
注：投标人必须如实填写《技术参数响应及偏离表》并盖公章中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。带“▲”技术要求应当对应提供产品说明书或技术白皮书或操作手册或实物操作界面或彩页或由第三方检测机构出具的有效检测报告或医疗器械注册证之附件《产品技术要求》，否则视为负偏离。
（三）服务方案（23分）
3.1安装调试方案（5分）
投标人应根据招标文件要求提供具体详实的货物安装调试方案，方案内容包括但不仅限于：货物安装、项目安装的组织架构、项目安装管理制度、安装总体实施计划、项目安装风险管理等内容。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
3.2售后服务管理体系（5分）
投标人对本项目制定售后服务管理体系方案，方案内容包括但不仅限于：售后服务人员、服务机制、服务体系的完备性等内容。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
3.3.维保方案（7分）
投标人应根据招标文件要求提供具体详实的维保方案，方案内容包括但不仅限于：①维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及市场价格、质保期满后的每年维保费用、②维保工作具体维保内容（投标单位根据自身所投产品特点阐述维保具体内容）、③维保流程（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保流程）、④维保规范标准、维保档案等情况（投标单位根据自身企业特点和制度阐述维保标准规范和档案管理情况）。
①评审标准：投标人提供全部维保收费（包括零配件、备品、备件价格）清单和市场价格，且明确列明了质保期满后的每年维保费用，报价相较于市场价常规价格具体明确、优惠力度较大的得2分；提供了维保收费及备件价格清单，但部分价格信息缺失、未标注市场价格，列明了质保期满后的每年维保费用，但优惠力度较小的得1分；未提供维保收费清单、备件价格、质保后年度维保费用任意一项核心内容，或无任何收费优惠说明的得0分。【2/1/0】
②③④评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得5分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的3分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【5/3/1/0】
3.4故障应急方案（3分）
投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案方案。方案内容包括但不仅限于：突发事件和紧急事故预防与应急准备、解决方案等。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得3分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得2分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；
未提供方案说明的得0分。【3/2/1/0】
3.5培训方案（3分）
投标人在满足招标文件要求的培训要求基础上，提供具体详实的培训内容方案。方案内容包括但不仅限于：培训步骤、培训计划、培训内容、培训记录表等。
评审标准：方案完全包含上述内容，且方案内容具体详实、具备实操性，完全满足本招标文件第四章采购需求的全部相关要求的得3分；方案存在部分核心内容缺失，或部分对应内容无实质性意义，整体未完全贴合招标文件第四章采购需求的得2分；方案整体内容过于简略，无针对性和实操性，且基本无实际意义的得1分；未提供方案说明的得0分。【3/2/1/0】
（四）原厂售后服务支持（2分）（承诺书格式详见第六章格式十）
投标人承诺为本项目提供原厂的质保及售后服务技术支持得2分。
（五）履约能力（1分）
投标人自2023年1月至今类似项目业绩情况，每提供一份得0.5分，最高为1分。（投标文件中需提供完整合同复印件否则不得分）。
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二、投标函格式
﻿ 
投标函
致：   ：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标单位代表姓名：    
投标单位名称：    
公章：
日期：   
 
[bookmark: _Toc30201][bookmark: _Toc30137][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc24631][bookmark: _Toc20603]
三、开标一览表
﻿ 开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：    
分包号：
	项目名称 
	投标总报价（元） 

	
	  
小写：      （元人民币）
     

	投标报价大写金额
	  金额大写  


                                            日期：  年   月   日
[bookmark: _Toc30336][bookmark: _Toc1415][bookmark: _Toc15499]填写说明：
1、 [bookmark: _Toc24830][bookmark: _Toc18256][bookmark: _Toc5584]开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、 [bookmark: _Toc1241][bookmark: _Toc30436][bookmark: _Toc30690]如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
[bookmark: _Toc4776][bookmark: _Toc10307][bookmark: _Toc25301][bookmark: _Toc32613][bookmark: _Toc13295]
四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2、财务状况报告（提供最近一期的财务状况报告（成立不满一年不需要提供））；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供最近有效依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。








[bookmark: _Toc27904][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK9]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
我单位郑重声明： 
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 
[bookmark: _Toc419]    投标人名称（加盖公章）：
 


















﻿ 
[bookmark: _Toc18420][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK29]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


 
                               投标人名称（加盖公章）：
 


[bookmark: OLE_LINK7]
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: _Toc13190]  关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 


[bookmark: _Toc5040]         投标人名称（加盖公章）：



[bookmark: OLE_LINK12]（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。）

1、授权委托书
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。  

被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。  

                        
法定代表人联系电话：（手机）   
单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日


本项目的特定资格要求：
（1）若投标人为所投产品生产商的，须具有所投产品相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营资格证明）；若投标人为所投产品经销商的，须具有所投产品相对应的医疗经营资格证明。
（2）投标产品须提供有效期内的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。


















声 明
我单位（            ）郑重声明：

（一）本单位郑重承诺满足以下要求：
1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：
1.被人民法院列入失信被执行人；
2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。


投标人（加盖公章）：



日期：        年     月     日



[bookmark: _Toc13868][bookmark: _Toc15093]五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
[bookmark: OLE_LINK13]1、商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK14]2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（带“★”技术指标且加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人需对技术要求中的（带“★”技术指标且加斜体下划线内容）逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
3.未按招标文件要求提供技术支持资料的技术参数，视作负偏离。
4.投标人应按招标文件技术参数要求提供上述材料关键页的复印件，按序逐条响应并作醒目标记。技术支持资料为评审依据，其真实性由投标人负责，并承担相应的法律责任。

[bookmark: _Toc256000018]

[bookmark: _Toc31328][bookmark: _Toc23281]六、投标配置及分项报价表
﻿ 
投标配置及分项报价表 
	序号
	设备名称
	品牌
	规格
型号
	制造
厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计 
	   元(大写：   ) 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


投标人名称（加盖公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日  期：       年     月     日
注： 
1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。 
2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。 
3.若无品牌，可填“自制”。 
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品。



七、常用零件及耗材报价表
﻿ 
[bookmark: OLE_LINK23]常用备品备件及耗材报价表
 
	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	    
	    
	    
	    
	    


注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。


八、普通技术参数响应及偏离表

[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK15]普通技术参数响应及偏离表 

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	



备注：
1.投标人需对技术要求中的普通指标项逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
3.未按招标文件要求提供技术支持资料的技术参数，视作负偏离。
4.投标人应按招标文件技术参数要求提供上述材料关键页的复印件，按序逐条响应并作醒目标记。技术支持资料为评审依据，其真实性由投标人负责，并承担相应的法律责任。












九、带“▲”重要技术参数响应及偏离表

带“▲”重要技术参数响应及偏离表 

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	



备注：
1.投标人需对技术要求中的带“▲”重要指标项逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
3.未按招标文件要求提供技术支持资料的技术参数，视作负偏离。
4.投标人应按招标文件技术参数要求提供上述材料关键页的复印件，按序逐条响应并作醒目标记。技术支持资料为评审依据，其真实性由投标人负责，并承担相应的法律责任。












十、质量保证及售后服务承诺书格式


1.质量保证及售后服务承诺函
 
致:张家港市第一人民医院
(投标产品厂家名称）能够保证在本项目所投的涉及本公司的产品质量，我公司（投标供应商名称）承诺提供    年原厂的免费质保及售后技术支持。免费质保期自物品验收合格之日起计算（以双方在验收报告签订日期为准）。

(投标人)于    年   月  日接收此件，以此为证。
                             
                                   投标人名称（加盖公章）：
                                   日期：

注：此表用于评审。提供上述承诺书，可作为评审中得分依据。


2.备品备件及耗材供应承诺书
致:张家港市第一人民医院
我司承诺：所提供的备品备件及耗材能正常供应10年以上。


投标人名称（公章）：  	     	         
日期：______年    月    日









十一、服务方案
服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）
[bookmark: _Toc17468][bookmark: _Toc11335][bookmark: _Toc16991]

十二、全生命周期成本情况（仅适用于第2、4标段）

投标人根据所投产品实际情况，详细说明产品配套配件、备品备件,医用耗材（含质控品等）的供应价格、兼容替代情况，各项持续性运维成本情况，全面阐述产品全生命周期内的年度使用成本。
















































十三、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）
[bookmark: _Toc29985]1.类似业绩
……






























[bookmark: _Toc20966][bookmark: _Toc11441]十四、中小企业声明函等
[bookmark: OLE_LINK16]中小企业声明函（货物） 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
3.
4.
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。 

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



 
残疾人福利性单位声明函 
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 


监狱企业的证明文件
（证明文件）




注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 


 
 
 







十五、关于符合本国产品标准的声明函

[bookmark: OLE_LINK17]关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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