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[bookmark: _Toc240443107][bookmark: _Toc30943][bookmark: _Toc25722]第一章  投标邀请
受宿迁市食品药品检验所的委托，江苏宏卓管理咨询有限公司就宿迁市食品药品检验所药品检验检测老旧设备更新项目(JSZC-321300-HZGS-G2026-0002)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
宿迁市食品药品检验所药品检验检测老旧设备更新项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年10月20日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc2584][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-HZGS-G2026-0002
2.项目名称：宿迁市食品药品检验所药品检验检测老旧设备更新项目
3.预算金额：2个分包项目总预算152万元，分包一预算为100万元，分包二预算为   52万元。
4.本项目设定最高限价，分包一最高限价为：100万元，其中包含2台仪器，高效液相色谱仪DAD+ELSD最高限价65万元，高效液相色谱仪DAD最高限价35万元。分包二最高限价为：52万元，其中包含3台仪器，傅立叶变换红外光谱仪最高限价30万元，电子天平最高限价5万元，微粒分析仪最高限价17万元。
5.采购需求（简介）：本项目共分2个分包：
分包一：采购高效液相色谱仪DAD+ELSD 1台、高效液相色谱仪DAD 1台；
分包二：采购傅立叶变换红外光谱仪1台、电子天平1台、微粒分析仪1台。
详见第四章采购需求。
6.合同履行期限：合同签订后30日历天完成供货并安装调试完毕。
7.本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc27291]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.goV.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（二）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc22204]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: _Toc19148]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月20日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc24820][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc13415]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: OLE_LINK3]1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
[bookmark: _Toc29049]4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名   称：宿迁市食品药品检验所
地   址：宿迁市黄海大道117号
联 系 人：葛须娴 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：15751180199
2.采购代理机构信息
名    称：江苏宏卓管理咨询有限公司
地  　址：宿迁市义乌商贸城精品街12幢东首（市场管理办公室3楼）
联 系 人：朱闯
联系方式：18000158520



[bookmark: _Toc81575190][bookmark: _Toc11687][bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc81575153][bookmark: _Toc240443108]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc4529]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc81575154][bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575191]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第1种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]90日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f]按采购代理合同约定标准支付招标代理服务费。

	10
	其他
	信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。



[bookmark: EB6eaaf474639940df900ef4965d71f450][bookmark: _Toc8239][bookmark: _Toc30953][bookmark: _Toc81575155][bookmark: _Toc81575192]

一、总 则
1、招标方式
本次采购采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
[bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc15995][bookmark: _Toc81575193][bookmark: _Toc81575156]二、招标文件
5、招标文件构成
5.1招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件。
6、政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1/6.4.1
6.1中小企业政策
本项目按第（2）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: OLE_LINK7]6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。
6.4政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
7、招标文件的澄清或修改
7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），否则造成的相关责任由投标人承担。
[bookmark: _Toc5574][bookmark: _Toc81575157][bookmark: _Toc11461][bookmark: _Toc81575194]三、投标文件的编制
8、投标文件的编制要求
8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如投标文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
9、投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]9.1投标文件包括投标函、资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
10、投标报价
10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，招标文件有规定的按招标文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]11、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
12、投标有效期
12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不得修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc2773][bookmark: _Toc81575195][bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc81575158]四、投标文件的提交
13、投标文件的提交
13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc959][bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc81575160][bookmark: _Toc81575197]五、开标、评标程序
15、开标
15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17、评标程序
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]17.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
17.2符合性检查
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品投标
17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK10]17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
17.6有关问题的澄清
17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7 异常低价投标审查
17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
17.8比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
17.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc81575196][bookmark: _Toc8712][bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc81575159]六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
18、无效投标情形
18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4投标文件未通过符合性审查的。
18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的。
18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
19、废标情形
19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足三家的。
20、投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21、串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：
21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；
21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.14不同投标人的投标文件相互混装；
21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]22、取消中标候选人资格情形
22.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
[bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc81575198][bookmark: _Toc2391][bookmark: _Toc81575161]22.6法律、法规规定的其它情况。
七、中标及合同签订
23、确定中标人
23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果公告，公告的公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24、中标通知书
24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、授予合同
25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
26、履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的 / %提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的6%提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
26.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27、线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28、合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc81575199][bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc81575200][bookmark: _Toc81575163][bookmark: _Toc31888][bookmark: _Toc12263]八、质疑与投诉
29、质疑
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
29.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
29.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
30、投诉
质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。





[bookmark: EB4d341233595e4bf8ad7006b4bd78d974][bookmark: _Toc81575201][bookmark: _Toc81575164][bookmark: _Hlk166141273][bookmark: _Toc240443109]
第三章  资格审查及评标方法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求


二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	符合招标文件要求

	技术标准和要求
	符合招标文件要求



三、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
综合评分保留至小数点后两位。
评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。招标文件未规定的评标标准不得作为评标的依据。
4、 评标标准
	序号
	评分要素
	分值
	评分标准

	1
	价格
	30
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	2
	技术参数
	30
	本项目所投产品技术参数完全满足招标文件技术指标要求的得30分。带“★”部分技术参数不接受任何负偏离，否则作无效标处理；标注“▲”符号的为重要技术参数，每有一项负偏离扣3分；其他技术参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。注：投标人针对本项评分内容在投标文件《投标响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，并提供厂家技术白皮书、产品说明书、官方彩页、官网公开技术资料、第三方检测报告等任意一项有效技术佐证材料（加盖投标人公章）。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	3
	投标人业绩
	3
	投标人提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目采购业绩的，每有一个得1分，最高得3分，没有不得分；注：需提供中标（成交）通知书及合同原件扫描件。合同中主要内容、标的、金额清晰可见，否则不得分。

	4
	项目实施方案
	13
	根据投标人针对项目在仪器安装调试现场的系统培训计划、免费的生产厂家系统培训计划、使用过程中免费提供现场方法开发和人员技术培训进行打分。方案内容详细完善、进度安排把控到位、管理措施完备、优于招标文件需求的得13分；方案内容完整、具有管理措施，能够满足招标文件需求的得8分；方案内容存在缺陷，通过后期优化能够实现招标文件需求的得3分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。

	5
	售后服务方案
	13
	售后服务措施（包括响应时间、上门时间、售后服务人员的技术水平和应急处理方案等），方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性，能优于采购需求得13分，方案基本合理、描述比较详细、存在可操作性的，能够满足采购需求得8分，方案具有不合理项、描述欠缺、存在实施难度但经过优化可实现采购需求得3分，没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。

	6
	培训方案
	11
	根据投标人提供的培训服务方案，包括培训内容、培训形式、培训时间、培训服务投入人员等。培训方案详细、方式灵活多样，优于采购需求的，得11分；培训方案内容完整、方式一般，能够满足采购需求的，得7分；培训方案尚内容完整，经过优化可以满足采购需求的，得3分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。



[bookmark: _Toc2916][bookmark: _Toc81575205][bookmark: _Toc12255][bookmark: _Toc240443110][bookmark: _Toc81575168]第四章  采购需求
[bookmark: _Hlk240016272]一、采购标的清单
	序号
	标的名称
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	宿迁市食品药品检验所药品检验检测老旧设备更新项目
	工业（制造业）


二、项目概况
1.项目名称：宿迁市食品药品检验所药品检验检测老旧设备更新项目
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]2.预算金额及最高限价：分包一最高限价为：100万元，其中包含2台仪器，高效液相色谱仪DAD+ELSD最高限价65万元，高效液相色谱仪DAD最高限价35万元。分包二最高限价为：52万元，其中包含3台仪器，傅立叶变换红外光谱仪最高限价30万元，电子天平最高限价5万元，微粒分析仪最高限价17万元。
3.合同履行期限：合同签订后30日历天完成供货并安装调试完毕。
4.质量要求：合格，供应商提供的产品（含软件、技术等）必须为原装正品，严禁贴牌、伪造，应为全新未使用的产品，性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，且以满足项目验收为准，项目产品及服务须满足采购人采购需求、技术参数等。
5.免费质保期：2年，自验收合格之日起算。
三、付款方式
对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
1.合同签订后，支付合同价款的35%作为预付款；
2.完成供货并安装调试完毕，经验收合格且完成仪器使用前培训后，支付合同价款的65%。
注：（1）供应商未按采购人要求提供发票的，采购人有权不予付款，同时不免除供应商的合同履行义务，采购人有权在应付款项中直接扣除应由供应商承担的违约金及其他相关款项。
（2）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
四、产品清单及技术参数
分包一：
产品清单：
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	高效液相色谱仪DAD+ELSD
	台
	1
	1、每台仪器单项报价不得高于该仪器最高限价，否则作无效标处理。
2、核心产品：高效液相色谱仪DAD+ELSD。

	2
	高效液相色谱仪DAD
	台
	1
	



技术参数：
（一）高效液相色谱仪技术参数DAD+ELSD
1 性能参数
1.1四元泵（主机）
1.1.1柱塞往复泵，保证可靠性，主动电磁阀控制，自主溶剂压缩因子设置，保证泵的可靠性；
1.1.2流量可设置范围满足：0.001～5ml/min，递增率0.001ml/min；
1.1.3流量精度：<0.07%RSD
1.1.4★泵流量准确度：误差在±1%
1.1.5梯度组成范围 ：0.0～100.0%，0.1%步进
1.1.6梯度精度：< 0.2 % RSD
1.1.7★操作压力：≥8700psi,实现快速分离。
1.1.8集成真空脱气机：四路独立脱气操作,每一通路最大流速可达：5mL/min。消除基线波动，并减少平衡时间。
1.2自动进样器与样品室（与主机同品牌）
1.2.1进样范围：0.1～100ul，步进为0.1ul
1.2.2进样精密度：< 0.25% RSD
1.2.3最大承受压力可达8700psi
1.2.4采用高压、阀进样技术，使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量；通过工作站，可启动洗针程序，自动清洗进样针的内外壁，因此可将样品在进样针中的残留降至最低。
1.2.5柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。
1.2.6▲样品残留：<0.004%（启动洗针程序）	
1.2.7样品瓶数目：不少于120个2mL或1.5ml样品瓶
1.2.8★样品室温度可在4～40℃ 范围内实现设定温度控制  
1.3柱温箱
1.3.1★带升温降温功能，温度控制范围满足：4℃～60℃。流动相柱前预加热，有效防止流动相在色谱柱内的热交换，有利于色谱柱内快速温度平衡，及两相间的物质分配平衡。
1.3.2温度稳定性：± 0.1˚C，温度准确度： 0.5 °C。
1.3.3★柱容量：不少于3根30cm色谱柱或不少于6根10cm色谱柱，同时两端可放预柱。配置4柱选择阀在色谱柱间切换，而无需重新连接管线。
1.3.4安全措施 ：a.为防止过热，可设定使用最高温度保护，b.内装溶剂漏液传感器。
1.3.5时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。支持线性控温。
1.4二极管阵列检测器（与主机同品牌）
1.4.1检测器类型:二极管元件
1.4.2信号采集:可设置不少于6个波长同时采集数据。可实现DAD图谱提取光谱图。
1.4.3最大采样速率：120 Hz（光谱和信号）
1.4.4▲短期噪声: < 4.5×10-6 AU，在 254 nm 条件下
1.4.5▲漂移: < 0.9×10-3 AU/h，在 254 nm 条件下
1.4.6可设置检测波长范围: 190～800 nm
1.4.7波长准确度:± 1 nm, 波长精度0.1nm，氘灯的自动校准
1.4.8▲最小检测限（MDA）≤1.0×10-9g/mL（萘/甲醇）（按JJG 705-2014液相色谱仪检定规程方法测试）
1.5 蒸发光散射检测器
1.5.1  光源：650 nm 半导体激光器
1.5.2 检测器：PMT，含数字信号处理功能
1.5.3 雾化器：满足35～90 ℃
1.5.4 蒸发器：最大温度≥120℃
1.5.5 气体流量范围满足：0.9～4 L/min（可控制）
1.5.6 流动相流速范围需满足:0～5.00mL/min（可控制）
1.5.7 基线噪声:≤0.03 mV
1.5.8  基线漂移:≤0.3 mV/30min
1.5.9▲ 最小检测浓度：≤3.0×10-8 g/mL （胆固醇-甲醇溶液）（按JJG 705-2014液相色谱仪检定规程方法测试，提供厂家测试报告并加盖公章）
1.5.10 其他功能:压力、流量、温度警报，自动停机；序列完成自动关闭气路、光源
1.5.11配置氮气发生器
2 工作站软件
2.1 可实现图形化工作界面，包含仪器控制、数据采集、数据处理、PDF报告等功能。
2.2 合规功能：符合相关法规数据完整性功能要求，如用户管理、权限分级管理、审计追踪、日志记录等功能
2.3工作站配置要求： 1T硬盘，16G以上内存, 24寸以上液晶显示器。
打印机：黑白，支持打印功能。

（二）高效液相色谱仪技术参数DAD
1 性能参数
1.1四元泵（主机）
1.1.1柱塞往复泵，保证可靠性，主动电磁阀控制，自主溶剂压缩因子设置，保证泵的可靠性；
1.1.2可设置流量范围需满足：0.001～5ml/min，递增率0.001ml/min；
1.1.3流量精度：<0.06%RSD（以实际检测结果为准）
1.1.4★泵流量准确度：误差±1%
1.1.5梯度组成范围 ：0.0～100.0%，0.1%步进
1.1.6梯度精度：< 0.2 % RSD
1.1.7★操作压力：≥8700psi,实现快速分离。
1.1.8集成真空脱气机：四路独立脱气操作,每一通路最大流速可达：5mL/min。消除基线波动，并减少平衡时间。
1.2自动进样器与样品室（与主机同品牌）
1.2.1进样范围：0.1～200ul，步进为0.1ul
1.2.2进样精密度：< 0.25% RSD
1.2.3最大承受压力可达8700psi
1.2.4采用高压、阀进样技术，使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量；通过工作站，可启动洗针程序，自动清洗进样针的内外壁，因此可将样品在进样针中的残留降至最低。
1.2.5柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。
1.2.6样品残留：<0.005%（启动洗针程序）	
1.2.7样品瓶数目：不少于120个2mL或1.5ml样品瓶
1.2.8★样品室温度可在4～40℃ 范围内实现设定温度控制
1.3柱温箱
1.3.1★带升温降温功能，温度控制范围满足4℃～60℃。流动相柱前预加热，有效防止流动相在色谱柱内的热交换，有利于色谱柱内快速温度平衡，及两相间的物质分配平衡。
1.3.2温度稳定性：± 0.1˚C，温度准确度： 0.5 °C。
1.3.3★柱容量：不少于2根30cm色谱柱或不少于3根10cm色谱柱，同时两端可放预柱。配置2柱选择阀在色谱柱间切换，而无需重新连接管线。
1.3.4安全措施 ：a.为防止过热，可设定使用最高温度保护；b内装溶剂漏液传感器。
1.3.5时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。支持线性控温。
1.4二极管阵列检测器（与主机同品牌）
1.4.1检测器类型:二极管元件
1.4.2信号采集:可设置不少于6个波长同时采集数据。可实现DAD图谱提取光谱图。
1.4.3最大采样速率：120 Hz（光谱和信号）
1.4.4▲短期噪声: < 4.5×10-6 AU，在 254 nm 条件下
1.4.5▲漂移: < 0.4×10-3AU/h，在 254 nm 条件下
1.4.6可设置检测波长范围可满足: 190～750 nm
1.4.7波长准确度:± 1 nm, 波长精度0.1nm，氘灯的自动校准
1.4.8▲最小检测限（MDA）≤1.0×10-9 g/mL（萘/甲醇）（按JJG 705-2014液相色谱仪检定规程方法测试）
2 工作站软件
2.1 可实现图形化工作界面，含仪器控制、数据采集、数据处理、PDF报告等功能。
2.2 合规功能：符合相关法规数据完整性功能要求，如用户管理、权限分级管理、审计追踪、日志记录等功能。
2.3工作站配置要求： 1T硬盘，16G以上内存, 24寸以上液晶显示器。实现打印功能。

分包二：
产品清单：
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	傅立叶变换红外光谱仪
	台
	1
	1、每台仪器单项报价不得高于该仪器最高限价，否则作无效标处理。
2、核心产品：微粒分析仪。

	2
	电子天平
	台
	1
	

	3
	微粒分析仪
	台
	1
	



技术参数：

（一）傅立叶变换红外光谱仪技术参数
1、光谱检测范围：优于7800-350cm-1；
2、波数准确度：优于0.05cm-1；	
3、波数精度：优于0.001cm-1；
4、★信／噪比：高于45,000：1（1分钟测试扫描，4cm-1分辨率）；
5、分辨率：优于1cm-1；
6、▲光源（包含激光器）：为固态激光器与空气冷却陶瓷红外光源或同等性能光源与激光器，具备电子稳压处理功能。光源质保5年，激光器质保10年。
7、检测器：高性能DTGS检测器，采用不低于24位500KHz高精度、高速数据采集A/D转换器；
8、光学台应采用密封设计，配有防雾化镀层的红外透射密封窗片，具有干燥防潮性能。
9、仪器内置标准物质的自校验系统与湿度指示系统。
10、支持衰减全反射附件与透射附件的快速更换，并能可自动识别。
11、▲衰减全反射附件：金刚石晶体，质保10年。
12、软件系统：需包含离线状态下的ATR校正功能、单一样品与混合物谱库检索功能。
13、ATR附件具有压力显示功能。
14、配置中应包含主机、计算机操作系统、衰减全反射附件与透射附件、满足检测需求的高性能电脑与标准操作软件、实操与日常维保的视频与相关材料等，具备打印功能。
15、干涉仪：立体角镜双动镜、双定镜扭摆式迈克尔逊干涉仪，光路永久准直，抗震动，无需被动的动态校正，质保10年。

（二）电子天平技术参数
1	总体要求
用于标准品及样品的准确称量。
2	仪器参数及功能
2.1★最大秤量：≥120g
2.2★全量程可读性：0.01mg
2.3重复性（5%载荷）：≤0.0125mg
2.4线性偏差：0.02mg
2.5★最小称量值（允差=0.10%）：≤25mg
2.7配备彩色触摸屏，具备中文操作系统。
2.8具备用户分级管理系统，不少于20个的独立账号密码保护设置。
2.9标配背光防风罩，可进行拆卸、清洗，实现快速清洁。
2.10内置的水平控制功能在天平处于非水平时发出警告。
2.11★具备温度漂移和时间设置触发的全自动校正功能，可以随时可以设置自校功能。
2.12可以不借助工具轻松拆卸天平所有风罩玻璃，便于清洁天平。
2.13具备日志记录功能，可以记录校正、测试、维护、活动日志、软件更新、错误日志等内容。
2.14具备多种端口用于轻松连接和数据导出：1个USB-A，1个USB-C，1个LAN
2.15与天平匹配微型打印机1台。  

（三）微粒分析仪技术参数

1. 满足《中国药典》、《药包材标准》等标准的要求。
2. 高性能激光光源及光能量补偿电路，保证各种无色、有色澄明样品的测试精度。
3. 进样狭缝及管路采用进口316L及PTFE材料，可检测有机溶剂，油基质等弱酸碱腐蚀性特殊溶液。
4. 全自动校准，保证测试数据准确。内置多条校准曲线，满足进出口要求。
5. 可视防尘门设计，防止环境对样品的污染。
6. 中英文界面，可切换。
7. ▲通道设置：同时显示自定义256个粒径通道，精度0.1µm。
8. ★粒径范围：1～500µm(可分段选择)。
9. ★粒径可设置“＞、≥、＝、两粒径区间”的检测。
10. ▲可自动计算每次、每组、每批数值；可自动加和、求平均值等给出多种计算结果。
11. 打印设置：“不打印”、“打印标题”、“打印内容”三个选项随意选择。打印内容至少包括检测人、测试类型、样品规格、样品名称、样品批号、测试体积、标称体积、测试时间、设备编号、设备型号、数据、均值、第一次数据计入均值、第一次数据。
12. 计数范围：0～9999999粒
13. 进样体积：0.2～1000ml(精度0.1ml)
14. 进样体积精度：<±0.5% 
15. 进样速度满足：5～7ml/min
16. 计数准确度：<规定值±5%
17. ★通道分辨率：>95%（不得超过100%）
18. 相对标准偏差：RSD<1.5%（标准粒子≥1000粒/ml）
19. 极限检测浓度：17900粒/ml
20. 搅拌速度需满足：0～950转/分钟，磁力转子搅拌。
21. 数据输出：RS232接口、USB存储接，WIFI和LAN接口。
22. ▲配置匹配的工作计算机。计算机操控仪器，具有审计追踪功能。
23. ★电动升降进样台，固定取样针，适用于不同包装检品的检测，吸取检品底部液体同时不易进气泡。升降台具有记忆功能，可记录上一次位置。
24. ▲自动排空功能，仪器清洗后升降台自动下降，无需人员操作，排空管路，避免液体残留。仪器支持开关机前的自动清洗、自动排空、自动空关机，无需人员值守。
五、项目实施方案 
供应商针对本项目提供的项目实施计划、货物进度安排、培训方案、售后服务方案等内容，需结构严谨、内容完整详实，且应结合本项目具体要求细化制定，确保供货及安装及时到位，方案整体语言表述准确清晰。
（一）项目实施计划
供应商须依据采购文件要求制定详细的项目实施计划，内容应涵盖产品到场日期、现场安装、进度规划、人员培训、现场管理、设备调试及使用维护等环节。
（2） 质量保证措施
供应商须依据采购文件要求制定对本项目的质量保证方案，含人员配置、质保期保障、问题响应与应急处理机制等内容。
（三）售后服务方案
包括质保期内供应商须免费负责对设备进行维修、更换故障零部件，承担由此产生的全部配件、人工等相关费用，且须响应采购人要求，按约定时限上门处理故障，保证故障解决及时、设备恢复正常运行。供应商需明确提供质保期后的收费维修、零配件供应及长期技术支持服务方案，明确服务内容、收费标准和响应时限。供应商还须针对本项目制定专门的售后服务保障机制，明确专职售后服务人员的联系方式、信息反馈渠道，确保服务需求能够得到及时响应处理。
（四）培训方案
1.中标人应为采购人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握设备运行、检查、维修、维护能力。中标人要详细作出培训计划，包括培训课程安排、对被培训人员要求等，投标文件中提供培训计划。
2.中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。
3.本项目具体培训内容、培训人员、培训地点由采购人确定，所有培训所涉及的所有费用应由中标人出资，不得另行向采购人单位收取。
六、验收方案
1.在货物进场并安装调试完毕后7个工作日内，采购人根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，质量是否合格，所提供货物的清单是否齐全。
2.采购单位组建验收小组，按约定的时间组织验收，并出具验收报告。
七、商品包装环保要求
1、商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%； 
2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 
3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 
4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 
5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 
6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 
7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 
注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。
八、快递包装环保要求
1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；
4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
8、快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；
9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
10、快递应使用电子面单；
11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
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甲方：宿迁市食品药品检验所
乙方：        
依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宿迁市食品药品检验所药品检验检测老旧设备更新项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：
一、乙方向甲方提供总价值（含税）为                  的标的（货物）。
标 的 清 单
	货物的名称及品牌.规格.型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	

	合计人民币金额（大写）：                              （￥：  ）


注：本合同价款包含税金、乙方提供合同约定的货物及服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
二、交货时间、地点
（一）合同履行期限：合同签订后30日历天完成供货并安装调试完毕。
（二）交货地点：宿迁市，具体由甲方指定。
（三）免费质保期：2年，自验收合格之日起算。
三、质量标准
合格。乙方提供的产品（含技术、软件等）必须为原装正品，严禁贴牌、伪造，应为全新未使用的产品，性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，符合招标文件配置和技术参数要求，且以满足项目验收为准，项目货物及服务须满足采购需求，以及甲方使用要求。
乙方必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。
四、运输、安装方式及费用
乙方负责将货物运输至甲方指定地点，运输过程中的各种风险由乙方承担，运输方式由乙方视情况自定，费用自负，并按照甲方要求免费安装、调试并经验收合格交付甲方使用。
五、验收
（1） 乙方在接到甲方进场通知后3天内将货物送至甲方指定地点并安装调试完毕后，向甲方提交项目验收技术资料以及验收申请单，甲方收到申请后7个工作日内组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、质量，以及技术服务等是否符合要求。
（2） 甲方应当组成验收小组，验收小组应当按照采购约定的验收标准，对乙方的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员出具验收报告并签字。
（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，可向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在1天内予以处理完毕并将处理结果书面告知甲方。
（四）如果验收不合格,甲方有权拒绝付款，乙方应在甲方限定时间内予以更换符合要求的货物，乙方自行承担由此产生的所有费用。
六、付款方式
对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。
1.合同签订后，支付合同价款的35%作为预付款；
2.完成供货并安装调试完毕，经验收合格且完成仪器使用前培训后，支付合同价款的65%。
注：（1）付款前，乙方应向甲方提供符合要求的增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款，同时不免除乙方合同履行义务。甲方可从应付款中直接扣除乙方应承担的违约金或其他费用。
（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。
七、售后服务
1.验收合格之日起乙方对设备、货物等提供2年免费质保期。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备、货物配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在接到甲方通知48小时内立即予以免费维修或更换完毕且不得影响甲方使用，由此引起的一切费用由乙方承担。
2、乙方需明确本项目的联系人，保证联系人手机、邮箱24小时畅通，并开通报障邮箱的自动回复功能，以接收甲方的服务请求。若因乙方原因导致服务时限不能满足本项目需求，则由乙方承担所有责任。
3.在质保及免费维保期内，对于甲方的报障服务请求，要在接报后2个工作日内到达故障现场，4个工作日内修复完毕；如果是因硬件设备故障，在检修4个工作日后仍无法修复，需要在5个工作日内免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方替代使用，直至故障设备修复为止。
4.在质保及免费维保期内，乙方需要到甲方指定地点进行定期巡检维护每年一次，每次做好记录出具巡检书面报告，并由双方签名验收，由此产生的所有费用由乙方负责。
5.提供的设备必须是原装合格全新产品、符合国家有关规定且证件齐全，保证质量。注：乙方投标承诺中售后服务方案优于上述要求的，优先执行投标承诺内容。
八、违约条款
1、乙方未按约定期限供货的，每逾期一日应向甲方支付合同总额3‰的违约金。如乙方逾期履行达15日，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。甲方选择解除合同的，乙方须返还已付款项，并按合同总价30%支付违约金。 
2、本项目不得转让、分包，如有发生，甲方有权解除合同，有权要求乙方退还甲方已付款项，并由乙方支付合同总价30%违约金。
3、乙方未按本合同约定提供售后服务的，甲方可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由乙方承担，每出现一次，乙方应按合同总价10%向甲方支付违约金，并承担非乙方提供的售后服务产生的所有费用。
4、乙方所供货物经甲方验收不合格的，有权拒绝付款，乙方应在甲方限定时间内予以更换符合要求的货物，乙方自行承担由此产生的所有费用，造成逾期的按本条第1款承担逾期违约责任。
5、合同签订后，乙方单方终止或解除合同的，除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%违约金。
6、非因甲方原因，乙方未全面履行本合同的约定或其他义务的，甲方有权要求其继续履行或解除合同。甲方要求继续履行的，乙方应支付合同总价10%违约金；甲方选择解除本合同的或乙方仍未全面履行的，甲方均有权解除本合同，乙方须返还已付款项，乙方另应支付合同总价30%的违约金。不足弥补甲方损失的，仍需赔偿。
7、甲方未按约定期限付款的，应就逾期部分向乙方支付按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。
8、违约方应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、律师费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费等相关费用。
9、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响采购结果的，导致甲方终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
九、合同争议的解决
1、本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2、甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。
十、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因致使本合同无法继续履行或完全履行的，应在不可抗力事件发生后3日内向对方通报，并尽最大努力予以补救，减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力书面证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十一、合同的组成部分
本合同专用条款、中标通知书、采购文件、响应文件及乙方在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。
十二、合同生效及审核
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效后实施，合同签订的内容不能超出采购文件和响应文件的实质性内容。 
十三、合同份数
本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方、代理机构、采购监管部门各一份。
十四、其他
本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。
通用条款
十五、词语含义
（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。
（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。
（五）甲方：采购单位，即宿迁市食品药品检验所。
（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即          。
（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。
十六、技术规格
乙方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。
十七、专利权
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。
十八、包装要求
（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。
十九、装运条件
根据甲方指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。
二十、付款
（一）本合同以人民币付款。
（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：
1.发票；
2.验收合格报告。
二十一、质量保证
（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。
（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。
二十二、检验
（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。
（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，加盖公章后报采购监管部门；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送采购监管部门备案。
二十三、索赔
（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
1.乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。
2.根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。
3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定更换和修补件，相应延长质量保证期。
（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。
二十四、误期赔偿
除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限度为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。
二十五、不可抗力
在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
二十六、税费
中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。
二十七、合同争议
甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，由甲方住所地人民法院管辖。
二十八、适用法律
本合同应按照中华人民共和国的现行法律、行政法规解释。
二十九、法律文书送达地址确认
甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为合同履行通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。

甲方：                  （盖章）        乙方：                  （盖章）             
地址：                                 地址：                          
法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：           
联系人：                               联系人：                
联系电话：                             联系电话：               
      年   月    日                          年   月    日
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项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：               
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一、投标函

投标函
宿迁市食品药品检验所：
根据已收到的项目编号为JSZC-321300-HZGS-G2026-0002的宿迁市食品药品检验所药品检验检测老旧设备更新项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日













[bookmark: _Toc3680][bookmark: _Toc29506][bookmark: _Toc27409]二、法人授权书
[bookmark: OLE_LINK6]法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-HZGS-G2026-0002号宿迁市食品药品检验所药品检验检测老旧设备更新项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                             
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日期：                                         
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三、开标一览表

[bookmark: _Toc956][bookmark: _Toc26543][bookmark: _Toc12614]投标人全称（公章）：供应商名称
项目名称：
[bookmark: _GoBack]项目编号：
采购包号：
	标题
	内容

	投标总报价
	元



[bookmark: _Toc12113]                                            日期：     年     月     日


四、分项报价表
分项报价表

	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	￥                                 
人民币（大写）：      仟     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分


备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
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五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
中小微企业声明函
（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖公章）：
                       日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Hlk223009288]2.符合报价折扣情形的请将此函编入投标文件中。
3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。




残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称：              （盖公章）
日期：  年  月  日


备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。
2.符合报价折扣情形的，请将此函填编入投标文件中。






六、技术响应偏离表（技术参数响应）
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


单位名称：             （盖CA电子公章）

[bookmark: _Hlk187934629]1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。
2.对采购需求的其他非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。
3.投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
4.行数不够，可自行添加。


七、项目实施方案


[bookmark: _Toc15871][bookmark: _Toc25337]八、企业业绩
[bookmark: _Hlk187935031]投标人自2023年1月1日以来承担
类似项目业绩一览表
	序
号
	项目名称
	采购单位
	合同主要标的
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。


九、项目组人员
	姓名
	学历
	身份证号
	相关证书
	工作经历简介
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：涉及评分标准的项目组人员在本表中填报，相关证明材料附后。未涉及评分标准的其他人员可在中标后按采购需求要求进行配备，合同签订前报采购人认可。

[bookmark: _Toc9275][bookmark: _Toc26048]
十、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。


质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
招标人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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