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第一章 招标公告
2026年度警用装备更新专项-搜排爆装备项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年 10月28日9时30分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320100-NJYP-G2026-0026
2.项目名称：2026年度警用装备更新专项-搜排爆装备项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：180.7万元
5.最高限价：180.7万元 （投标报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效投标处理）。
6.采购需求：为南京市公安局巡特警支队提供搜排爆装备的供货及配套服务，具体详见招标文件。
7.项目供货期限：合同签订之日起90个工作日，全部设备、材料运抵采购人指定地点并安装调试至验收完成（具体以采购人通知为准）。
8.质量：符合国家相关验收规范，具体详见招标文件。
9.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
本项目不接受联合体投标
二、投标申请人资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力(请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明)
2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）
本项目所有分包按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见招标文件第三章评标标准。
4. 本项目的特定资格条件：无
5. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（4）供应商未按要求提供《信用承诺函》。
三、获取采购文件
时间：自招标公告发布之日起5个工作日
地点：江苏省政府采购交易系统“苏采云系统”
[bookmark: _Hlk62814426]方式：在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年10月28日9时30分（北京时间） 
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
1. 开启
时间：2026年10月28日9时30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
1. 公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
七、其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传投标文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。
2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云系统”上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云系统”目前仅支持“苏采云系统”下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云系统”下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云系统”的网络地址和方法：“苏采云系统”的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云系统” --已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云系统”，供潜在供应商下载或者查阅。    
3.本项目的招标代理服务费由中标人支付，具体详见采购文件。
4.招标人不组织现场踏勘，供应商如需踏勘现场可自行前往。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息
名称：南京市公安局巡特警支队（南京市公安局留置看护支队）
地址：南京市建邺区中和路109号
联系人：孟警官 
联系电话：025-88443800 
2.招标代理机构机构信息
名称：南京永平建设项目管理有限公司
地址：南京市江宁区万泰路39号宸泰科技大厦泰楼(杭州银行)7层
联系人：冯工 
联系电话：025-52166105-8029
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第二章 投标人须知
前附表
	序号
	项  目
	内        容

	1
	项目编号
	JSZC-320100-NJYP-G2026-0026

	2
	项目名称
	2026年度警用装备更新专项-搜排爆装备项目

	3
	招标代理机构
	南京永平建设项目管理有限公司

	4
	招标代理机构地址
	南京市江宁区万泰路39号宸泰科技大厦泰楼(杭州银行)7层

	5
	采购文件获取方法
	在“江苏政府采购网”免费下载。投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

	6
	踏勘现场
	不组织现场踏勘，投标人如需踏勘现场可自行前往。

	7
	投标有效期
	投标后九十（90）天

	8
	银行账户
	户名
	南京永平建设项目管理有限公司

	
	
	开户行
	江苏紫金农商行东山支行

	
	
	账号
	3201212401201000044142

	9
	投标 信息
	时间
	2026年10月28日9时30分

	
	
	地点
	江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

	10
	联系 事项
	招标人
	联系人
	孟警官

	
	
	
	联系电话
	025-88443800 

	
	
	招标代理机构机构
	联系人
	冯工

	
	
	
	联系电话
	025-52166105-8029




一、总则
[bookmark: _Toc3875][bookmark: _Toc31812]1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
[bookmark: _Toc25938][bookmark: _Toc23139]2、定义
2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “产品”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。
3、政策功能
参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。其他详见采购文件“第三章 评标标准”
二、采购文件
4、采购文件组成
4.1 采购文件组成：招标公告、投标人须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、采购项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3 采购文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
[bookmark: _Toc27071][bookmark: _Toc19198]5、采购文件的澄清、修改
5.1招标代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原采购公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
5.2 招标代理机构在采购文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本采购项目有无变更公告。
[bookmark: _Toc31483][bookmark: _Toc19187]三、投标
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标代理机构机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
6.4 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、分包号、投标人全称、地址、电话、传真等。
7、联合体投标
7.1本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc15094][bookmark: _Toc5169]8、投标费用
8.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。
8.2 招标代理费以中标金额为基数，招标代理费用按照《招标代理服务收费管理暂行办法》【计价格（2002）1980号】文件收费标准的24%由中标人支付。采购人的采购预算(限价)中已包含本项目的招标代理服务费。招标代理服务费由中标(成交)供应商予以支付，供应商的投标报价中应当包含招标代理服务费。招标代理费由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。代理机构开具正规发票。
9、投标文件组成
9.1投标人应当根据采购文件要求编制投标文件，投标文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》、《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在电子投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。
9.2 投标人根据采购文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在电子投标文件中载明。
9.3 上传的电子投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。（投标文件应按采购文件要求签署、盖章或加盖电子公章）
9.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。
10、投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。
（1）★投标申请及声明；
（2）★法定代表人授权委托书；
（3）★开标一览表；
（4）★分项报价表；
（5）★第一章招标公告中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（6）★第一章招标公告中招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；（如有）
（7）★《信用承诺函》
（8）★商务条款偏离表；
（9）承担过类似业绩情况（格式自拟）；
（10）中小企业声明函（如有）；
（11）★无重大违法记录声明；
（12）残疾人福利性单位声明函（如有）；
（13）属于监狱企业的证明文件（如有）；
（14）《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）；
（15）承诺书
（16）投标人认为需提供的其他资料；
11、投标文件的技术部分
11.1 技术部分是证明投标人提供的产品和服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对开标一览表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
11.3 提供的服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
11.4 投标文件应按照采购文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明，并且附样品实物照片；
（2）★《供货一览表》； 
（3）★技术条款偏离表；
（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；
（5）实施方案；
（6）服务承诺书；
（7）投标人认为需要提供的其他技术资料。
12、投标文件的价格部分
12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，仅接受一个报价。
12.2价格部分包括但不限于货物成本、利润、税金、运输费、保险费等相关服务费用及投标人认为需要的其他费用等。
12.3 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.4 投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物的投标报价。投标人系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《分项报价表》中注明。
13、投标文件的其他部分
13.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14、投标保证金
无须提交投标保证金。
15、投标有效期
15.1 自开标之日起90天内投标有效。
15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。
16、投标文件的签署
投标人应严格按照采购文件要求制作电子投标文件并加盖电子公章。
17、投标文件的提交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的投标文件上传不成功的，按照本采购文件第二章第21.2.3条规定做无效投标处理。
17.3 招标代理机构机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。
18、有下列情形之一的投标文件将拒收：
18.1 在采购文件要求提交投标文件的截止时间后上传的任何投标文件。
19、投标文件的修改和撤回
19.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc29284][bookmark: _Toc25047]19.2 在提交投标文件截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。
四、开标、评标与确定中标人
20、开标
20.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。
20.5 投标人不足3家的，不予开标。
20.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，招标人、招标代理机构机构改正后依法重新招标；
（2）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次采购文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。 
20.7公开招标数额标准以下的采购项目，按照财政主管部门相关规定执行。
21、评标
21.1 评标组织
21.1.1评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对电子投标文件进行比较和评价；
（3）根据招标人委托协议直接确定中标人；
（4）向招标人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的资格审查。
21.2.1.1由评标委员会独立依法对投标人的资格进行审查。
21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。
21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网"对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印/截图的形式留存并归档。
21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
（1）不具备采购文件中规定资格条件的；
（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
21.2.2 投标文件的符合性审查。
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和采购文件的规定，对电子投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2 实质性要求是指本采购文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。
21.2.2.3 如果电子投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.2.3 投标文件有下列情况之一的，投标无效：
（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密投标文件；
（2）未按照采购文件要求上传投标文件；
（3）投标文件未按采购文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；
（4）不具备采购文件中规定的资格要求的；
（5）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（8）不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
21.2.4  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.2.5在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.5-20.6款执行。
21.2.6 投标文件的进一步评审。
21.2.6.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1） 投标文件中《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认，确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。
（5） 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21.2.6.2评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
21.2.6.3澄清有关问题。
（1）评标期间，评标委员会对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投电子标文件的范围或者改变电子投标文件的实质性内容。评标委员会并非对全部投标人都做澄清要求。
（2）需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为电子投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
（3）接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
（4）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响 应)报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
⑤评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，属于第3项情形，供应商已随投标 (响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
⑥评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
21.2.6.4比较与评价。按照采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.7 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标:
(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的;
(2出现影响采购公正的违法、违规行为的;
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的;
(4)因重大变故，采购任务取消的。
21.3 评标方法和标准
[bookmark: _Hlk176874978]21.3.1采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照采购文件中规定评审因素量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人或中标人的评标方法。具体评分标准详见第三章。
21.3.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定1个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。
22、确定中标人
22.1 在综合比较与评价后，按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且最终投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评标评审因素的量化指标评审得分排名第一的投标人确定为中标人。
22.2 中标人确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到招标代理机构领取《中标通知书》。
22.3 中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。
22.4 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。
22.5招标代理机构和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
23、评标
23.1 本项目评标活动在江苏政府采购网“苏采云”系统进行。
24、评标过程的保密性
24.1 招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
[bookmark: _Toc28778][bookmark: _Toc27897]五、签订合同
25、签订合同
25.1 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
25.3中标人拒绝与招标人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.4 采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc10775][bookmark: _Toc24260]六、询问、质疑、投诉和诚实信用
26、询问
26.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构或招标人提出询问，招标代理机构或招标人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27、质疑
27.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。
27.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：投标人全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
27.4 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理机构机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.5招标代理机构机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理机构机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28、投诉
28.1 质疑投标人对招标人或招标代理机构机构的答复不满意，或招标人或招标代理机构机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级政府采购监督管理部门投诉。
29、诚实信用
29.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人和其他投标人的合法权益。
29.2 投标人不得以向招标代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则,一经查实，交易中心或招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
29.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
[bookmark: _Toc16769][bookmark: _Toc16325][bookmark: _Toc6717]

第三章 评标标准
一、采用综合评分法
[bookmark: _Toc479586164][bookmark: _Toc25530][bookmark: _Toc8691][bookmark: _Toc8160]采用综合评分法。综合评分法是指电子投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照采购文件中规定评审因素量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、综合评分法评审细则
	评分项目
	评分内容
	最高
得分

	价格部分
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，计算分数时四舍五入取小数点后两位。
	30

	技术参数
（32分）
	设备技术参数、性能及要求：根据提供的投标产品性能情况进行综合评审：
1、产品的技术指标全部满足采购需求的得32分。
2、带“★”条款为实质性要求，不接受负偏离。
3、带“▲”条款为重要条款每有1个负偏离扣3分，扣完为止。
4、其他条款每有1项负偏离扣1分，扣完为止。
5、“技术要求”中佐证材料需加盖投标人公章，图片、视频材料不接受后期剪辑和拼接。
投标人在第六章投标文件格式附件五技术条款偏离表中逐项填写进行响应。要求提供证明材料的应按照招标文件第四章招标项目需求“二、技术参数、性能及要求”中相关要求予以提供，为便于评审相关关键参数需标明页码或框选提示，未提供证明材料视为负偏离。其余未要求提供证明材料的条款，投标人在技术条款偏离表中填写即可。
	32

	样品演示
(15分)
	企业需按“技术参数、性能及要求”提供投标产品样品，现场进行功能、操作与演示。
1、设备操作简便、可靠得5分，设备操作较简便、较可靠得3分，设备操作简便、可靠性一般得1分；
2、设备软件操作简便、功能全面的得5分，设备软件操作较简便、功能较全面得3分，设备软件操作较一般、功能一般得1分；
3、设备获取图像清晰度高的得5分，设备获取图像清晰度较好的得3分，设备获取图像清晰度一般的得1分。
（未提供样品演示的不得分）
	15

	项目实施方案
（5分）
	供应商提供项目实施整体方案，包括供货时间、物流安排、培训安排和验收准备等。
1、方案内容：全面性、科学合理性、响应时间优秀的得5分；
2、方案内容：全面性、科学合理性、响应时间较好的得3分；
3、方案内容：全面性、科学合理性、响应时间一般的得1分；
未提供方案，不得分
	5

	售后服务
（10分）
	根据供应商提供的售后服务方案进行综合评分（包含服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等）。
(1)投标供应商具备非常完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得10分；
(2)投标供应商具备较为完善的服务体系，较全面的服务内容、较可行的故障解决方案、较可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得7分；
(3)投标供应商具备基本的服务体系，服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得4分；
(4)投标供应商售后服务体系内容普通、故障解决方案一般，得1分；
(5)售后服务方案差及未提供售后服务方案不得分。
	10

	产品性能优越性
（5分）
	投标人所投产品在满足招标文件中核心和重要技术要求的基础上，根据产品的技术性能的优越性进行评审，最高得5分。
（1）带“▲”条款的重要条款每有1个优于基础参数，加1分。
提供参数对比表及提供对应条款的佐证资料，未提供不得分。
	5

	业绩
（3分）
	[bookmark: _GoBack]投标人提供2023年1月1日以来类似项目，提供合同复印件（至少含合同首页、合同主要内容所在页和签字盖章页等）、中标（成交）通知书并加盖投标人公章。每提供一个符合要求的业绩证明材料得1分，未提供或提供的不符合要求不得分，本项最高得3分。
	3

	合计
	100



三、政策功能说明
1、评审评分标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料在投标文件中，需提供原件核查的另需提供原件，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
2、政策功能：
（1）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）小微企业的价格扣除
2.1对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人对小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。
2.2 大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.3中小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
2.3.1供应商为中小企业，且符合中小企业划分标准；
2.3.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
3、监狱和戒毒企业的价格扣除  
3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。
4、残疾人福利性单位的价格扣除 
4.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
4.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 
4.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。
5、 监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6、采购本国产品的支持政策
6.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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第四章 采购项目需求
一、采购内容
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价限价
（万元）
	合计（万元）

	1
	数字化X光机检查仪
（核心产品）
	套
	1
	133.5
	133.5

	2
	车底检查机器人
	套
	1
	33.6
	33.6

	3
	排爆四足机器人升级
	套
	1
	13.6
	13.6

	合计（含税）
	180.7



本项目除“数字化X光机检查仪”接受进口产品外，其余货物不接受进口产品。
二、技术参数、性能及要求
（一）数字化X光机检查仪
1.X射线光源
▲1.1手提式便携脉冲X光源，焦点尺寸≤3mm，最大电压≤270kV，带三脚架接口；能由数字成像系统同步进行操作控制；配置2块充电锂电池，需带电量显示功能、充电器1个,重量≤5.5kg。（提供生产厂家技术说明书或提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证）
▲1.2射线源具有1-199脉冲调节功能，实现穿透能力≥85mm（钢）。（提供生产厂家技术说明书或提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证）
1.3 X射线光源同步控制电缆。（现场演示佐证）
1.4操作控制软件一套，须集成到系统软件里。（提供生产厂家技术说明书或提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证）
▲1.5可实现无线连接功能。（提供生产厂家技术说明书或提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证）
2.手提式便携平板探测器。
★2.1探测器类型为全天候工业非晶硅平板探测器。（提供生产厂家技术说明书或提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证）
▲2.2厚度≤16mm，一次成像面积≥350mm×420mm，解析度≥3.5线对/mm，平板探测器重量≤3kg。（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证）
▲2.3像素间距≤150μm，单像素成像范围≥ 16Oum × 15Oum  。（提供生产厂家技术说明书或提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证）
★2.4配备可拆卸电池两块，及配套电池座充一个。（提供实物照片进行佐证）
2.5控制线与成像板之间应采用双向磁性吸附连接。（现场演示佐证）
2.6最大负载≥300kg；坠落安全测试离地最大高度≥100cm。（提供生产厂家技术说明书或提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证）
▲2.7无线模块内置，可实现平板探测器与控制器无线连接。（现场演示佐证）
▲2.8可与我单位现有可折叠滑架适配使用（滑架型号NVFSSKA003），实现大区域检查。可对不小于800mm×700mm面积实现检测，并自动拼接为一幅完整图像（提供生产厂家技术说明书）。
2.9成像无失真放大倍率≥15倍。（提供提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证）
3.接收系统
▲3.1采用防眩光工业级平板电脑，屏幕尺寸≥20英寸、全触屏操作（现场演示佐证），分辨率≥3500×2500，亮度≥1500尼特，可实现快速操作和显示分析；预装触控软件、配备移动电源（提供生产厂家技术说明书或提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证）。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]▲3.2具有充电、控制和通讯接口。可通过线缆连接其他部件；通讯适配器与通讯线缆接口应为满足军用标准MIL-DTL-38999的耐用接口；控制器所有接口应为满足军用标准MIL-DTL-38999的耐用接口，不得采用局域网接口或LEMO接口连接。（提供生产厂家技术说明书和现场演示佐证）
3.3具有无线连接功能，无线接收器自带磁性吸附功能，可吸附于运载箱盖侧壁。（现场演示佐证）
▲3.4支持双能量模块和可折叠滑架。（提供生产厂家技术说明书）
4.系统控制软件
4.1实现X光机同步控制、图像采集、图像分析和数据管理等功能；具有中文菜单；使用一键式进行触控操作。（现场演示佐证）
4.2具有平板探测器坏像素检测、自动校正功能，自动完成探测器暗场和亮场校正。（提供生产厂家技术说明书）
4.3具有图像显示、存储、放大、测量、注释、增强处理、浮雕、滤波、自适应直方图、图像/区域统计（SNR信噪比测量、标准偏差、均值、对比度等）等功能和数据库管理功能。（现场演示佐证）
▲4.4图像灰度等级≥65000级（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证），可通过触碰实时分辨每一点位灰阶情况（视频佐证） 。
▲4.5具有多模式一键优化功能，可根据被检查物体的密度和厚度的原始图像选择轻度（低）、中度（中）、重度（高）优化模式用于实战判别，只需一键式操作可对被检查物体的原始图像进行灰度、锐度和滤波等的最优化处理得到最佳显示图像（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告检测报告和现场演示佐证）；具备对原始图像进行独立的自动/手动灰度调节、一键锐化功能，且相关按钮处于主界面（现场演示佐证）。
4.6具有全动态叠加显示功能，应能对多材料结构拍取能量不同的两张检测图像实现动态叠加，使得两张图像的不同密度范围的物体材料在一张叠加后的图像上全部显示出来，便于准确分析材料内部结构及分布。（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告）
▲4.7具有自动拼接功能，在不使用滑架情况下对于大型被检对象，软件应具备图像自动无缝拼接功能，将分步拍摄的几张检测图像自动拼接为大尺寸的一张完整图像。（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告和现场演示佐证）
4.8具备多次平均积分降噪功能，用于获取更高质量和信噪比图像。（提供生产厂家技术说明书）
4.9具备图像无失真放大功能，实时显示放大倍数；最大放大倍数不低于16倍，放大到16倍时图像不出现马赛克、锯齿等失真现象。（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告佐证）
▲4.10具有X射线安全延迟控制功能。（现场演示佐证）。
4.11具有软件调节控制射线源脉冲个数功能。（现场演示佐证）
4.12具有备份功能，避免因电脑硬件或操作系统故障导致的软件失效。（提供生产厂家技术说明书）
4.13具有空间分辨率自动测定功能，为避免人为误差或误判，对系统空间分辨率的测量应为软件自动识别、自动测量。（提供真实菜单功能图片予以佐证）
▲4.14具有射线源选择模式，可根据使用环境及被检物品选择不同型号X射线光源，射线源匹配型号≥10种。（现场演示选择菜单予以佐证）
5.扩展功能
5.1设备可在选配相应附件的前提下，支持实时观察模式。
5.2实时观察模式下，可获得被检物体处的实时视频和实时音频，并能够在拍摄X光图像的同时保存一张可见光图像。（提供视频或图片予以佐证）
5.3在选配相应附件的前提下，支持双能量检测模式，自动实现射线束滤波，以不同颜色区分危险等级不同的材料。（提供视频或图片予以佐证）
▲5.4支持快速作战一拖二模式。（提供视频或图片予以佐证）
6.操作模式
6.1供电：探测器、控制器自带可充电电池，数字成像系统能够直、交流电工作，全电池供电连续工作时间≥6h。（提供生产厂家技术说明书）
▲6.2探测器、控制器、电脑之间能够实现完全无线通讯模式（现场演示），有效距离≥300m（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告佐证）。
▲6.3有线控制通讯电缆1套，长度≥50m，带电缆盘。（提供生产厂家技术说明书）
7.拉杆轮式运载箱1件，设备须装载在同一轮式拉杆运载箱内，总重≤35kg，体积（长×宽×高）≤80cm×50cm×40cm。（提供生产厂家技术说明书）
8.使用环境温度范围：-10～+40℃；相对湿℃度：≤80%（无冷凝）。（提供生产厂家技术说明书或提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证）
★9.承诺整机质保五年

 （二）车底检查机器人
1、车底检查机器人本体
▲1.1.检测类型：应可对小型车辆、中大型客车、货车进行车底清晰拍照。机器人车身尺寸≦530mm*330mm*120mm、重量≦13kg（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告或厂家说明书）。
▲1.2 视频器件：机器人本体顶部摄像头视场角度应≥180°,扫描相机分辨率应≥2048*6000像素。（提供厂家技术说明书）
▲1.3机器人本体顶部摄像头图像分辨率应≥2560*1440像素。（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告和厂家说明书）
▲1.4机器人本体应可全向运动，机器人本体最大行进速度应≥1.5m/s。（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告）
▲1.5操控功能：机器人本体配置麦克纳姆轮，支持通过显控终端软件远程遥控机器人本体的前进、后退、左右平移、左转、右转及原地转向（提供视频佐证）；可通过15度斜坡与15毫米垂直障碍（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告）。
1.6机器人本体应配备彩色LED显示面板，并支持通过LED面板实时显示电池电压、电流、电池电量、主机内部温度等。同时在操作终端上也可以显示机器人本体电池电量、温度。（提供视频佐证）
1.7远程操控距离：≥300米（空旷区域）。（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告）
▲1.8自动障碍急停：机器人应具备紧急情况下的自动急停功能，当机器人前进、后退、左右移动等快速撞向障碍物前，应能主动刹停。（提供视频佐证）
▲1.9电池更换与充电: 设备采用双电池供电设计，可支持热插拨（提供视频佐证）。在不使用专业工具的前提下，电池应可进行快捷拆卸和更换。单块电池持续工作时间4小时以上，设备应支持通过机器人主机机身电源接口进行充电，同时也支持通过电池块的充电接口对电池进行单独充电（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告）。
▲1.10配备多轴增稳夹层侦视云台模块等。配备不低于10倍光学变焦并高精度3轴增稳云台、清晰度不低于400万像素（2560*1440）采用HDR高动态星光级相机。（提供视频佐证或说明书）
1.11机器人本体支持通过操控平板终端和无线遥控终端进行操控。
1.12路面适应性:可四级以上公路地面。
1.13工作环境温度：-10℃～＋60℃；工作环境湿度：0-90%（不结露）。
2、机器人操控终端
▲2.1显示屏：不低于10.1寸、户外防眩可视屏，支持对图像进行处理包括对比度、亮度及饱和度调整 。（提供厂家说明书）
2.2续航时间：≥6小时；
2.3屏幕分辨率：≥1920*1200；
2.4运行内存：≥8G；
2.5硬盘容量：≥128GB；
2.6外部接口：至少应配有USB-A口、SIM卡槽、TYPE-C/DP接口、RJ45网口、FC接口、PPM接口等；
▲2.7采用智能型摇杆操控器。（提供图片或视频佐证）
3、机器人车底检查系统软件
3.1支持APP操控小车实时运动，支持不少于2路摄像模组显示监控画面。（提供图片或视频佐证）
3.2支持手持操控平板终端对车辆外观、驾乘人员及证件、车载物品等进行拍照，并与车牌等关联存储与查询显示。提供备案信息及白黑名单功能。（提供图片或视频佐证）
▲3.3设备应支持通过机器人本体前部摄像头和显控终端集成摄像头进行车牌识别。（提供具有CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告）
3.4设备应支持通过显控终端软件查询车辆底盘安全检查记录。手持终端可观察和记录对应车辆底盘高清全图信息、车牌信息等，支持按照车牌或者日期查询相关车辆的抓拍图和录像回放。支持彩色高清车辆底盘扫描图像完整显示与放缩等处理。
▲3.5智能检查：机器人自动查验过程中，应支持通过显控终端软件界面的一键查验按钮控制机器人主机自动完成车辆底盘扫描并返回。当发现可疑目标时，一键操控机器人自动前往屏幕上标定的可疑位置，通过多轴增稳夹层侦视云台可对可疑位置进行侦视，操作云台可放大可疑位置并拍照或录像，侦视完成后可一键回到原始位置。（提供视频佐证）
3.6应配置机器人前侧、顶部及左右两侧方向的高亮LED照明灯，可自动开关补光灯设计，灯光亮度支持多级亮度可调。（提供厂家技术说明书）
▲3.7应具备车底异物智能识别功能。当扫描到的车辆底盘存在异物时，应能红框选定异物。（提供视频佐证）
3.8在机器人装备数量较多后，支持提供机器人集中管控平台供使用方集中管理。
4、设备安全箱
4.1材质要求：应具有防水、防尘、防腐功能；材质：高抗冲击材料制。
★5、承诺整机质保五年
（三）排爆四足机器人升级
1、总体技术要求
★1.1本项目应在现有排爆四足机器人、6自由度机械臂基础上实施升级，在不更换整机主体的前提下，提供完整的软硬件集成解决方案，确保新增设备与原有底盘、机械臂、遥控及安全链路兼容。
▲1.2系统应具备从任务接收、设备自检、地图加载或定位启动、自主导航、环境搜索、目标识别、视觉引导靠近、机械臂抓取、目标转移、指定位置放置到结果记录的端到端闭环作业能力。
1.3系统应采用分层、模块化架构，感知、定位建图、导航决策、目标识别、视觉引导、机械臂执行、任务调度及安全运维模块应支持独立部署、测试、升级和维护。
▲1.4系统应具备急停、人工接管、低电量保护、通信中断保护、机械臂限位及碰撞约束等安全机制；异常发生时应停止危险动作并进入安全状态。
1.5应提供直观的人机交互界面，支持远程查看设备状态、地图、视频、告警、任务进度和运行日志，并支持必要的参数配置与人工接管。
▲1.6系统硬件、软件及通信接口应具备扩展能力；应交付本项目源代码、接口文档、配置文件和部署脚本，支持二次开发及后续功能扩展。
1.7大语言模型或多模态模型仅可用于语义理解、目标复核或任务编排辅助，不得直接输出底盘或机械臂电机级控制命令。
2、硬件配置及接口要求
▲2.1边缘计算单元性能应不低于NVIDIA Jetson Orin NX/AGX Orin级别或同等及以上水平；系统内存≥16 GB，配备NVMe SSD；在AI推理、点云处理、导航和机械臂规划并行运行时，算力余量≥30%。
▲2.2应配置16线、32线或固态3D激光雷达，数据更新频率≥10 Hz；水平视场应覆盖排爆四足机器人前方和侧向，并满足现场量程、近距离盲区、防护及ROS 2驱动兼容要求。
▲2.3应配置前向RGB-D相机或双目相机，用于环境搜索和目标靠近；机械臂腕部应配置RGB或RGB-D相机，用于近距离目标定位和抓取复核；视觉覆盖范围应满足搜索、靠近和抓取三个作业阶段。
2.4应接入IMU、排爆四足机器人本体里程计及机械臂关节编码器，并向机器人中间件输出带统一时间戳的传感器数据和设备状态数据。
▲2.5机械臂末端应具备手爪开合状态反馈、腕部相机安装结构、拖链或等效线缆保护以及末端限位保护，并能提供抓取成功或异常夹持判定所需反馈。
2.6新增设备应配置独立DC-DC供电、电源保险、急停、状态指示及散热结构；应完成整机供电裕量、峰值功耗和热稳定性评估。
2.7系统应支持CAN、以太网、串口、UDP、MQTT等现有设备所需的通信接口或协议桥接方式，不得影响原有排爆四足机器人和机械臂控制链路。
2.8传感器、控制器及上位任务系统应采用统一时钟，支持软件时间同步；具备条件时应支持PPS、PTP或同等硬件时间同步方式。
3、软件平台与系统集成要求
▲3.1软件平台应采用Linux操作系统和ROS 2长期支持版本，具体发行版本应根据激光雷达、相机、IMU、排爆四足机器人底盘及机械臂驱动兼容性确定。
▲3.2应完成3D激光雷达、相机、IMU、排爆四足机器人底盘、机械臂及手爪的驱动接入或协议桥接，并统一采用ROS 2 topic、service、action或等效标准接口。
3.3应建立统一的TF坐标系、参数管理、设备状态管理和日志管理机制，支持传感器标定参数、机器人模型参数及算法参数的加载、保存和版本追踪。
3.4升级后必须保留原有遥控、急停和人工接管功能；自主程序退出、通信异常或任务失败时，不得阻断人工控制链路。
3.5应提供Web端、平板端或等效监控界面，支持设备状态、地图、视频、任务进度、告警、参数配置、日志回放和模型版本管理。
3.6应提供一键或脚本化部署、启动、停止、状态检查和故障诊断功能，满足现场安装、维护及恢复运行要求。
4、自主定位建图与导航要求
4.1系统应具备基于3D激光雷达与IMU融合的SLAM能力，并可融合排爆四足机器人本体里程计；应具备点云运动畸变校正、点云配准、局部建图、回环检测、图优化和全局重定位功能。SLAM系统应输出3D点云地图、2D或2.5D导航地图及排爆四足机器人实时位姿，并支持地图保存、加载、更新和运行中地图匹配。
▲4.2系统应能在室内、广场或半结构化环境完成自主建图、地图维护和重新定位，并生成导航所需的代价地图。
▲4.3系统应具备全局路径规划、局部路径规划、动态障碍物感知、停车或绕行、到点判定以及规划失败后的恢复能力。
4.4导航系统应支持虚拟墙、禁行区、限速区和任务点配置，并支持地图坐标下的目标点导航及任务区域搜索。
▲4.5导航参数应适配四足平台运动特性，可限制最大速度、角速度和转向加速度，避免因急转、急停或路径振荡影响机体稳定性。
▲4.6关键作业区域重定位成功率应达到≥95%，验收时应进行多次掉电重启、地图重载或定位丢失恢复测试。在设置10～20个任务点的现场测试中，指定点自主到达成功率应达到≥90%；存在动态障碍物时，应能够停车等待或自主绕行。
5、目标识别与视觉引导要求
5.1系统应采用专用目标检测模型，并可结合开放词汇模型或多模态模型进行目标复核；核心目标应支持现场样本训练、模型适配或类别扩展。
5.2目标识别模块应输出目标类别、置信度、检测框、跟踪ID和3D位姿，并将结果提供给任务调度、导航和机械臂规划模块。
▲5.3系统应具备目标持续跟踪能力；目标短时遮挡、视角变化或排爆四足机器人运动时，应维持目标身份并抑制重复识别。
5.4系统应具备目标3D位姿估计及相机坐标系到机器人坐标系的转换能力，并支持相机、机体和机械臂之间的标定关系管理。
▲5.5目标靠近应采用远距离自主导航与近距离低速视觉闭环相结合的方式；进入抓取准备区后，应通过视觉引导完成位置和姿态对准。
5.6系统应设置识别置信度阈值、目标二次确认和人工接管提示；识别结果不稳定或目标位姿超出可抓取范围时，不得直接执行抓取。
▲5.7核心目标识别准确率应达到≥90%；误报应能够通过二次确认机制过滤，测试样本应覆盖主要作业距离、视角和光照条件。视觉靠近后的目标相对位姿误差应满足机械臂抓取要求；系统应记录目标位姿、排爆四足机器人停靠误差、视觉调整过程及重试次数。
6、机械臂自主抓取与转移要求
6.1应建立与实物一致的机械臂URDF/SRDF模型，包含关节限位、工具坐标系、自碰撞模型和末端执行器参数。
6.2机械臂规划系统应支持逆运动学、碰撞检测、无碰撞轨迹规划和轨迹执行，并对奇异位形、越限位形和不可达目标进行过滤。
▲6.3系统应根据目标尺寸、姿态、可接近面和手爪开口范围生成抓取候选，并结合碰撞、可达性和执行稳定性选择抓取姿态。
▲6.4抓取流程应至少包含预抓取、接近、夹持、抬升、回撤、转移和放置动作，各阶段应设置执行超时、状态确认及异常恢复机制。
6.5系统应综合手爪位置、电流或力反馈、目标视觉复核或等效反馈判定抓取结果；抓取失败时应支持自动重试、恢复到安全姿态或请求人工接管。
▲6.6标准目标单次自主抓取成功率应达到≥80%；执行第二次重试后的累计抓取成功率应达到≥90%。
6.7抓取成功后，排爆四足机器人应能够以受限速度自主导航至指定放置点，并持续监测目标状态；到达后应完成释放或交接并复核放置结果。
6.8目标转移过程中应具备掉落监测或等效异常判定功能；发生掉落、夹持异常或机械臂规划失败时，应停止任务并进入安全恢复流程。
★7、承诺整机质保五年
三、商务要求
★1、须加装RFID高频芯片，并在适当位置印刷二维码，RFID芯片及二维码应与装备贴合牢固，使用期内不脱落掉色，符合《公安机关警用装备射频识别标签及二维码标识规范》（江苏省地方标准DB32/T 4916-2024）相关要求，供应商在中标后提供加装方案，经采购人确认后方可执行。（提供承诺函加盖公章）。
2、样品要求
（1）供应商提供以下样品，制作标准和要求与本次采购对应产品的参数一致：
	序号
	品名
	数量
	单位
	样品制作的标准和要求

	1
	数字化X光机检查仪
	1
	套
	参照二、技术参数、性能及要求-（一）数字化X光机检查仪要求



3.样品递交要求
（1）样品递交时间、地点：投标供应商请于开标当日投标截止时间前，将实物样品送至南京市江宁区万泰路39号宸泰科技大厦泰楼(杭州银行)7层，并登记送达信息（登记时间：9:00-9:30）在此期间样品由供应商自行保管。采购人及代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品，未在规定截止时间前送达样品并登记或样品不全的，样品评审分为零。
（2）供应商递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，供应商如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。所提供样品上和投标供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理。各供应商应同时提交加盖供应商公章的纸张密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示供应商名称及其他明显能识别供应商的标识，未按要求提交小信封、样品显示供应商名称及有其他明显能识别供应商的标识的，一律视为未提交样品。
（3）样品的退还。评标结束后，未中标样品由供应商自行搬运离开（费用自理），供应商应最迟于次日取回样品，否则按废品处理。中标供应商的样品由中标供应商负责运送到采购人指定地点并封存。样品的所有费用由供应商承担，中标供应商的样品由采购人保管、封存，作为履约验收的参考。在履约验收完成后，中标供应商可向采购人申请取回样品。
2、验收要求
(1)本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任。
(2)所供货物必须是生产商12个月内生产的全新原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性。
(3)供应商须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交投标人承担，与采购人不涉，如由此给采购人造成损失的，投标人应承担赔偿责任。
(4)供应商须及时和用户沟通，确认所有设备材质、款式、规格后方可供货，并确保产品质量。
(5)供应商应采取安全措施，确保安全。因本项目产生的人员安全问题由供应商承担全部责任。
(6)严格按照投标文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。
(7)项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。中标供应商应提供项目相关设备安装的有效验收文件，经用户认可后，作为验收标准。用户对项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须修改相应内容，以满足用户需求。
[bookmark: _Toc14391][bookmark: _Toc28215]四、付款条件
1、项目签订合同且收到发票后，采购人向供应商支付合同金额的60%作为预付款；
2、项目最终验收合格并经审计后，支付至审定金额的100%。
注：1.结算审计核减率5%以下的，审计费用由采购人承担，核减率5%（含）以上的，审计费用由供应商承担。2.本项目如需政府审计或备案，则最终结算价以审计机关结论为准，采购人将根据最终结算价调整付款基数，供应商应无条件配合。
五、其他要求
中标供应商应按照《企事业单位参与公安机关信息化建设安全管理办法》第十至第十三条的规定，遵守安全管理相关要求，否则将承担对应的违约责任。
1、违反安全管理的具体行为。包括但不限于：网络安全方面，擅自建立跨网跨域运维通道，违规连接公安网络，设置应用系统后门、木马等恶意程序，恶意探测扫描网络及系统，拆除破坏监管设施程序等；数据安全方面，违规下载、留存、使用公安数据，篡改、毁损、出售公安数据等；安全保密方面，擅自扩大与合作事项相关信息的知悉范围，不及时清除、收回离职离岗或者不再参与信息化建设人员的持有的公安文档资料、数据等。
2、违反安全管理行为需承担的责任。包括但不限于：
2.1支付违约金。乙方每发生一起违反安全管理的相关行为，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金；对违约金不足以弥补所造成的损失的，由乙方补足差额部分；对逾期支付违约金的，每逾期1天乙方应向甲方偿付违约金总额5‰的滞纳金,但累计滞纳金总额不超过违约金总额的5%；造成一定负面影响的，由违约方承担消除负面影响产生的诉讼费、取证费、律师费等费用。
2.2采取补救措施。若产生软硬件产品损坏的，乙方应采取针对性补救措施，确保原软硬件产品运行正常，其中产生的费用由乙方承担。
2.3提前解除合同。对违约行为不可整改且造成特别严重后果，参与单位拒不整改、整改后仍不符合安全管理要求，或者违约行为造成合同目的的无法实现的，甲方有权单方提前解除合同。
2.4失信惩戒措施。对同时构成违法犯罪的违约行为，甲方有权提请将涉事参与单位及人员列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单。
[bookmark: _Toc7813][bookmark: _Toc24263]2.5后续追偿权利。鉴于有的违法行为造成的后果较长时间才能显现，或者损失数额难以一次性确认，甲方保留进一步追偿的权利。
五、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第三章  评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
注：如有疑问请及时与招标人、代理机构联系。
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[bookmark: _Toc7238]第五章合同主要条款及格式
项目合同






合同编号 ：
项目名称 ：
招标单位 ：
中标单位 ：






签订日期 ：年月日




[bookmark: _Toc29597][bookmark: _Toc27946][bookmark: _Toc18137]合同编号：
政府采购计划号：
	采购人：（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：



根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。
[bookmark: _Toc138662919]第一条 合同标的
乙方提供下列货物：，货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。
[bookmark: _Toc138662920]第二条 合同总价款
本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款详见 《报价表》。
本合同总价款包含以下内容：
（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料；
（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；
（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；
（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；
（5）乙方认为需要的其他费用。
本合同执行期间合同总价不变。
[bookmark: _Toc138662921]第三条 组成本合同的有关文件
下列关于南京市政府采购号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）投标（响应）文件和报价表；                （2）供货一览表；
（3）交货一览表；                              （4）技术规格响应表；
（5）投标（响应）承诺；                        （6）服务承诺；
（7）中标（成交）通知书；                      （8）甲乙双方商定的其它文件。
[bookmark: _Toc138662922]第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
[bookmark: _Toc138662923]第五条 质量保证
1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3.乙方应保证货物质保期为。
[bookmark: _Toc138662924]第六条 包装要求
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
[bookmark: _Toc138662925]第七条 交货和验收
1.乙方应当在合同签订后   天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。 
2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合 招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
 3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。 
4.乙方应将所提供货物的装箱清单及配件等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
[bookmark: _Toc138662926]第八条 伴随服务／售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3.若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；
（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；
（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；
（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；
（5）若货物故障在检修24小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；
（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；
（7）保修期后的货物维护由双方商定。
[bookmark: _Toc138662927]第九条 合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3款的约定支付。
[bookmark: _Toc138662928]3.付款条件：
（1）项目签订合同且收到发票后，甲方向乙方支付合同金额的60%作为预付款；
（2）项目最终验收合格并经审计后，支付至审定金额的100%；
注：
1.结算审计核减率5%以下的，审计费用由甲方承担，核减率5%（含）以上的，审计费用由乙方承担，在审定价中扣除。
2.本项目如需政府审计或备案，则最终结算价以审计机关结论为准，甲方将根据最终结算价调整付款基数，乙方应无条件配合。
第十条 违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5 ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5 % 。
3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金（如有）；同时乙方应向甲方支付合同总价5 %的违约金。
4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的  5  ‰的滞纳金。如乙方逾期交付达  10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
8.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9.乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外（如有），还应向甲方支付 30 %赔偿金。
[bookmark: _Toc138662929]第十一条 合同的变更和终止
1.除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。
[bookmark: _Toc138662930]第十二条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
[bookmark: _Toc138662931]第十三条 争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3.诉讼/仲裁期间本合同应继续履行。
[bookmark: _Toc138662932]第十四条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
[bookmark: _Toc138662933]第十五条 合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4.其他：。

	甲  方（采购人）：（盖章）
	乙  方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电  话：
	电  话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐  号：     
	帐  号：



第六章投标文件格式

投  标  文  件




项 目 编号： 
项 目 名称： 





       供应商名称 ：
       日      期 ：

附件一、投标申请及声明格式
[bookmark: _Toc4379][bookmark: _Toc32604]投标申请及声明
[bookmark: _Toc18647][bookmark: _Toc27899]致：南京市公安局巡特警支队（南京市公安局留置看护支队）
[bookmark: _Toc9373][bookmark: _Toc4607]根据贵方    （项目名称）（项目编号）招标公告，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交电子投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、投标报价：我方愿以       元（大写：）作为投标报价，承接上述项目的供货及服务，并承担任何质量缺陷保修责任。
3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与招标人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通、决不向招标人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
供应商名称：                    （加盖电子公章）
日期：年月日




附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京市公安局巡特警支队（南京市公安局留置看护支队）：
本授权书声明：注册于                         （供应商住址）的   （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：
供应商名称：                    （加盖电子公章）
日        期：        年    月    日
法定代表的身份证的复印件:
委托代理人的身份证的复印件:

附件三、开标一览表及分项报价表格式
开标一览表

	项目名称： 
	项目编号：

	序号
	名               称
	单位
	投标报价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标货物中有无进口产品
	有       无

	供应商是否属于小微型企业
	是       否

	人民币与美元汇率
	10：X

	核心产品品牌
	



供应商名称：                    （加盖电子公章）
日        期：        年    月    日
说明：
1、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。
2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。
3、供应商须按照表格要求明确填写所投核心产品的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。
分项报价表格式
分项报价表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价限价
（万元）
	投标单价（万元）
	合计
（万元）
	品牌
	备注

	1
	数字化X光机检查仪
（核心产品）
	1
	套
	133.5
	
	
	
	

	2
	车底检查机器人
	1
	套
	33.6
	
	
	
	

	3
	排爆四足机器人升级
	1
	套
	13.6
	
	
	
	

	合计（含税），万元
	
	
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。
	


注：投标单价超过最高投标单价限价的将被作为无效标处理。

供应商名称：                    （加盖电子公章）
日        期：        年    月    日

说明：1、如果行数不够，请自行增加。


附件四、投标项目拟供货一览表格式
	序号
	产品名称
	品牌
	规格或型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品牌、规格型号、单价等；
供应商名称：                    （加盖电子公章）
日        期：        年    月    日









附件五、技术条款偏离表格式
[bookmark: _Toc14329][bookmark: _Toc32603]技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：
	
	

	序号
	公开招标文件条目号
	公开招标文件要求的技术条款
	参与投标的技术响应
	是否偏离
	偏离内容及原因
	备注

	1 
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	



供应商名称：                    （加盖电子公章）
日        期：        年    月    日

说明：
1、如果行数不够，请自行增加。




















附件六、商务条款偏离表格式
[bookmark: _Toc2600][bookmark: _Toc8421]商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：
	

	序号
	公开招标文件条目号
	公开招标文件要求的商务条款
	参与投标的商务响应
	是否偏离
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称：                    （加盖电子公章）
日        期：        年    月    日

说明：如果行数不够，请自行增加。


附件七、实施方案（格式自拟）


附件八、中小企业声明函格式
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。


企业名称（加盖电子公章）：
日 期：




附件九、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明

南京市公安局巡特警支队（南京市公安局留置看护支队）：
    我单位 （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                                      声明人：（加盖电子公章）
日        期：        年    月    日

附件十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京市公安局巡特警支队（南京市公安局留置看护支队）：
我单位 （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。( 若有 )
主要专业技术能力有： 。( 若有 )

                                           声明人：（加盖电子公章）
日期：          年    月    日



[bookmark: _Hlk40203486]
附件十一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）（投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：


附件十二、安全生产责任承诺书
安全生产责任承诺书


我公司现向贵单位承诺，我公司在项目名称：实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

供应商名称：                    （加盖电子公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

[bookmark: _Toc190329549]附件十三、供应商项目业绩及人员情况表
供应商项目业绩情况表（合同）
	序号
	项目名称
	委托人
	合同约定主要工作内容
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：                    （加盖电子公章）
法定代表人（签字或盖章）：
日期：    年    月    日
说明：
1、如果行、列数不够，请自行增加。
2、请同时提供以上业绩的合同等文件证明材料复印件并加盖公章扫描上传。
[bookmark: _Toc341184788]
拟投入项目的人员汇总表
	姓 名
	年 龄
	证书名称及证书号
	在本项目拟任职务

	…
	
	
	…

	…
	
	
	…

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表后附相关证明材料复印件扫描上传，按表中人员顺序进行排列。

供应商名称：                    （加盖电子公章）
法定代表人（签字或盖章）：
日期：    年    月    日
说明：
1、如果行、列数不够，请自行增加。
附件十四、供应商认为需提供的其他资料























附件十五：《关于符合本国产品标准的声明函》


	关于符合本国产品标准的声明函 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。






[bookmark: _Toc31028]第七章 供应商中标后需要提交核验的资料
一、具有独立承担民事责任的能力（营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料）；
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料）；
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；
五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）；

注：1.以上资料如电子投标文件中已提供的无需再提供。
2.文件（纸质份数）：中标人须在领取中标通知书前提供肆份通过专用投标工具软件打印的纸质投标文件并逐页加盖单位公章。






















