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			九龙镇表面处理中心污水管道改造工程 G 060901


			九龙镇表面处理中心污水管道改造工程 G 060902


			九龙镇表面处理中心污水管道改造工程 G 060903


			九龙镇表面处理中心污水管道改造工程 G 060904


			九龙镇表面处理中心污水管道改造工程 G 060905


			九龙镇表面处理中心污水管道改造工程 G 060906


			九龙镇表面处理中心污水管道改造工程 G 060907


			九龙镇表面处理中心污水管道改造工程 G 060908


			九龙镇表面处理中心污水管道改造工程 G 060909


			九龙镇表面处理中心污水管道改造工程 G 060910


			九龙镇表面处理中心污水管道改造工程 G 060911


			九龙镇表面处理中心污水管道改造工程 G 060912


			九龙镇表面处理中心污水管道改造工程 G 060913


			九龙镇表面处理中心污水管道改造工程 G 060914


			九龙镇表面处理中心污水管道改造工程 G 060915


			九龙镇表面处理中心污水管道改造工程 G 060916


			九龙镇表面处理中心污水管道改造工程 G 060917









最高投标限价、图纸/电镀中心雨污水管线改线-最高投标限价9.8.xlsx

1.1C.2.1 最高投标限价扉页


									工程名称：						电镀中心雨污水管线改线


									标段名称：


			最高投标限价


			最高投标限价(小写)：												1150501.64


			(大写)：												壹佰壹拾伍万零伍佰零壹元陆角肆分





						编  制  人：												(造价专业人员签字及盖章)


						审  核  人：												(签字及盖章)


						编 制 单 位：												(盖章)


						法定代表人
或其授权人：												(签字或盖章)





						招  标  人：												(盖章)


						法定代表人
或其授权人：												(签字或盖章)


						编 制 时 间：						2026年9月7日














3.1E.1.1-3 单位工程汇总表


			单位工程汇总表





			工程名称：电镀中心雨污水管线改线									标段：电镀中心雨污水管线改线9.7			第1页 共1页


			序号			项目内容												金额(元)


			1			分部分项工程												820364.58


			1.1			  电镀中心雨污水管线改线												820364.58


			2			措施项目												153105.05


			2.1			  其中：安全生产												15586.93


			3			其他项目												82036.46


			3.1			  其中：暂列金额												82036.46


			3.2			  其中：专业工程暂估价												0.00


			3.3			  其中：计日工												0.00


			3.4			  其中：总承包服务费												0.00


			3.5			  其中：合同中约定的其他项目												0.00


			4			增值税												94995.55













































































			合    计															1150501.64





			未来软件编制						2026年9月8日








3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：电镀中心雨污水管线改线															标段：电镀中心雨污水管线改线9.7												第1页 共3页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


									A 电镀中心雨污水管线改线															1			820364.58						820364.58			0.00


									A 污水管道															1			398771.05						398771.05			0.00


			1			040501004001			铸铁管			1.DN400mm球墨铸铁管(胶圈接口)安装
2.(M7.5水泥砂浆)管道闭水试验
3.非定型渠(管)道，砂垫层20cm									m			165			520.04						85806.60			0.00


			2			040501004002			铸铁管			1.DN300球墨铸铁管(胶圈接口)安装
2.管道试压DN300mm
3.非定型渠(管)道，砂垫层20cm									m			10			392.16						3921.60			0.00


			3			040501012001			顶管			1.DN400钢筋混凝土管加强管顶进
2.3S型不锈钢承接头环
3.顶进触变泥浆减阻,含泥浆外运
4.(M7.5水泥砂浆)管道闭水试验									m			49			2181.45						106891.05			0.00


			4			040504002001			现浇混凝土井			Φ1000钢筋混凝土井 3.4≤H≤4.5参考20S515-30~31（含五防检查井铸铁井盖、座安装、防坠网）									座			6			6738.86						40433.16			0.00


			5			040504002002			现浇混凝土井			Φ1000钢筋混凝土井 3.4≤H≤7参考20S515-30~31（含五防检查井铸铁井盖、座安装、防坠网、爬梯）									座			2			10137.05						20274.10			0.00


			6			040101002001			挖沟槽土方			1.反铲挖掘机挖一二类土不装车
2.人工辅助开挖									m3			988.47			16.90						16705.14			0.00


			7			040103001001			沟槽、基坑回填方			回填砂夯实									m3			283.01			348.77						98705.40			0.00


			8			040103002001			一般回填方			机械槽、坑填土夯实									m3			681.15			17.93						12213.02			0.00


			9			040103003001			余方弃置			1.自卸汽车运土，运距自行考虑
2.反铲挖掘机挖一二类土装车									m3			600.39			23.02						13820.98			0.00


									A 道路恢复															1			169166.02						169166.02			0.00


			10			040901007001			植筋			混凝土内植拉结钢筋钢筋直径Φ14									根			480			14.24						6835.20			0.00


			11			040203007001			水泥混凝土			1.水泥(C30非泵送预拌砼)路面厚20cm
2.水泥砼路面养生
3.锯缝机锯缝
4.路面刻痕									m2			710			106.56						75657.60			0.00





			            本页小计																														481263.85			0.00





			未来软件编制												2026年9月8日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：电镀中心雨污水管线改线															标段：电镀中心雨污水管线改线9.7												第2页 共3页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			12			040202014001			水泥稳定碎(砾)石			厂拌机铺水泥稳定碎石厚20cm，水泥含量5%									m2			710			82.31						58440.10			0.00


			13			040202002001			水泥稳定土			25cm厚路基水泥稳定土填筑(水泥含量5%)拌和机拌合									m2			710			22.68						16102.80			0.00


			14			040202002002			现状围墙维护及修复			现状围墙维护及修复，总价包干									项			1			4725.00						4725.00			0.00


			15			040202002005			接入现状污水井			接入现状污水井包干									项			1			450.00						450.00			0.00


			16			040202002006			管囊封堵DN400			管囊封堵DN400									处			1			680.00						680.00			0.00


			17			040202002007			雨水口修复			现状雨水口维修									座			2			350.00						700.00			0.00


			18			040204004001			安砌侧(平、缘)石			1.人工铺装侧缘石混凝土垫层(C20砼)
2.安砌混凝土侧石（利旧）									m			102			31.55						3218.10			0.00


			19			040204004002			安砌侧(平、缘)石			1.安砌混凝土平石（利旧）
2.人工铺装平缘石混凝土垫层(C20砼)									m			102			23.11						2357.22			0.00


									A 道路拆除															1			58743.70						58743.70			0.00


			20			041001005001			拆除侧、平(缘)石			1.拆除侧平石(混凝土)									m			102			7.43						757.86			0.00


			21			041001001001			拆除路面			拆除砼路面，厚度投标人考察现场，自主报价，结算时单价不调整									m2			702			24.71						17346.42			0.00


			22			041001003001			拆除基层			拆除水稳碎石基层，厚度投标人考察现场，自主报价，结算时单价不调整									m2			710			34.53						24516.30			0.00


			23			040103003002			余方弃置			1.履带式液压挖掘机、挖碴装车
2.自卸汽车运石碴，运距自行考虑									m3			481			33.52						16123.12			0.00


									A 钢沉井															1			158001.69						158001.69			0.00


			24			040501001001			钢沉井			1.钢沉井制作，（含钢沉井洞口构造）
2.钢板厚20mm，接收井DN2000，工作井DN2600									t			20			6632.21						132644.20			0.00


			25			040405002001			沉井下沉			沉井下沉，机械挖土井深＜12m									m3			75.17			133.00						9997.61			0.00


			26			040405003001			沉井混凝土封底			(C25泵送预拌砼)干封底									m3			12.67			470.23						5957.81			0.00


			27			040405005001			沉井填心			(C30泵送预拌砼)干封底									m3			7.62			483.14						3681.53			0.00


			28			040405005002			沉井填砂			沉井内砂回填									m3			13.42			426.27						5720.54			0.00


									A 加固土体															1			35682.12						35682.12			0.00





			            本页小计																														303418.61			0.00





			未来软件编制												2026年9月8日


			分部分项工程项目清单计价表





			工程名称：电镀中心雨污水管线改线															标段：电镀中心雨污水管线改线9.7												第3页 共3页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述									计量
单位			工程量			金 额(元)


																											综合单价						合价			其中


																																				材料暂估价


			29			010201009001			注浆加固地基			1.压密注浆钻孔1.5m深，梅花形，孔距 1.2m、排距 1.2 m；
2.地基压密注浆 加固土体									m2			100			264.15						26415.00			0.00


			30			010201008001			旋喷桩复合地基			高压旋喷桩洞口加固，根据建设单位、监理单位审批的施工方案按实结算									m			72			128.71						9267.12			0.00



















































































			            本页小计																														35682.12			0.00


			            合    计																														820364.58			0.00





			未来软件编制												2026年9月8日








3.3E.3.1 措施项目清单计价表


			措施项目清单计价表





			工程名称：电镀中心雨污水管线改线															标段：电镀中心雨污水管线改线9.7						第1页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


									通用措施项目												64234.55


			1			041201019001			安全生产			施工现场安全施工所需的各项措施									15586.93


			2			041201017001			文明施工			施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施									8613.83


			3			041201018001			环境保护			施工现场为达到环保要求所需的各项措施									9844.37


			4			041201016001			临时设施			为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容									13536.02


			5			041201020001			冬雨季施工增加			在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容									0.00


			6			041201021001			夜间施工增加			因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容									0.00


			7			041201022001			特殊地区施工增加			在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容									0.00


			8			041201023001			二次搬运			因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容									0.00


			9			041201024001			已完工程及设备保护			建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施									0.00











			本页小计																		47581.15						—





			未来软件编制												2026年9月8日


			措施项目清单计价表





			工程名称：电镀中心雨污水管线改线															标段：电镀中心雨污水管线改线9.7						第2页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			10			041201025001			既有建(构)筑物、设施保护			在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施									16407.29


			11			041201026001			按质论价			招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。									0.00


			12			041201027001			建筑工人实名制			施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。									246.11


			13			041201028001			特殊施工降效			1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。									0.00


			14			041201029001			交通组织维护			城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。									0.00


			15			041201030001			协管			城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。									0.00


									专业措施项目												88870.50


			16			041201001001			脚手架			1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输									0.00


			本页小计																		16653.40						—





			未来软件编制												2026年9月8日


			措施项目清单计价表





			工程名称：电镀中心雨污水管线改线															标段：电镀中心雨污水管线改线9.7						第3页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			17			041201002001			水上桩基础支架、平台			1.支架、平台基础处理2.支架、平台的搭设、使用及拆除3.材料运输									0.00


			18			041201003001			桥涵支架			1.支架地基处理2.支架的搭设、使用及拆除3.支架预压4.材料运输									0.00


			19			041201004001			施工排水			提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等									0.00


			20			041201005001			施工降水			提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等									43182.82


			21			041201006001			围堰			1.清理基底2.打、拔工具桩3.堆筑、填心、夯实4.拆除清理5.材料运输									0.00


			22			041201007001			筑岛			1.清理基底2.堆筑、填心、夯实3.拆除清理									0.00


			23			041201008001			便道			1.平整场地2.材料运输、铺设、夯实3.拆除、清理									0.00


			24			041201009001			便桥			1.清理基底2.材料运输、便桥搭设3.拆除、清理									0.00


			25			041201010001			洞内施工通风、供电照明、通信设施			1.管道铺设2.线路架设3.设备安装4.保养维护5.拆除、清理6.材料运输									0.00


			26			041201011001			洞内外轨道铺设			1.轨道及基础铺设2.保养维护3.拆除、清理4.材料运输									0.00


			27			041201012001			大型机械设备出场及安拆			1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用									0.00


			本页小计																		43182.82						—





			未来软件编制												2026年9月8日


			措施项目清单计价表





			工程名称：电镀中心雨污水管线改线															标段：电镀中心雨污水管线改线9.7						第4页 共4页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容									价格(元)						备注


			28			041201012002			大型机械设备进出场及安拆			1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用									45687.68


			29			041201013001			立交箱涵顶进被交线路加固及防护			1.加固2.防护3.其他									0.00


			30			041201014001			地下管线交叉处理			1.悬固2.加固3.其他处理措施									0.00


			31			041201015001			施工监测、监控			1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测3.对明挖基坑围护结构体系进行监测4.对隧道的围岩和支护进行监测5.盾构法施工进行监控测量									0.00


















































			本页小计																		45687.68						—


			合    计																		153105.05						—





			未来软件编制												2026年9月8日








3.4E.4.1 其他项目清单计价表


			其他项目清单计价表





			工程名称：电镀中心雨污水管线改线												标段：电镀中心雨污水管线改线9.7						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)						结算(确定)
金额(元)			调整金额±(元)						备注


			1			暂列金额			82036.46															详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价			0.00															详见本标准表E.4.3


			3			计日工			0.00															详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费			0.00															详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			0.00




























































































			合    计						82036.46															—





			未来软件编制									2026年9月8日








3.5E.4.2 暂列金额明细表


			暂列金额明细表





			工程名称：电镀中心雨污水管线改线															标段：电镀中心雨污水管线改线9.7									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率
(%)									暂定金额
(元)			确定金额
(元)						调整金额
±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额															82036.46


			2			未确定工程暂列金额															0.00


			3			未确定服务暂列金额															0.00


			4			未确定其他暂列金额															0.00




























































































			本页小计						—			—									0.00												—


			合    计						—			—									82036.46												—





			未来软件编制												2026年9月8日








3.6E.5.1 增值税计价表


			增值税计价表





			工程名称：电镀中心雨污水管线改线												标段：电镀中心雨污水管线改线9.7									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明									计算基础			税率(%)						金额(元)


			1			增值税			分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)									1055506.09			9						94995.55








































































































			合    计																								94995.55





			未来软件编制									2026年9月8日
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总 说 明



工程名称：电镀中心雨污水管线改线



			工程名称：电镀中心雨污水管线改线工程



2、本次招控价编制范围概况：电镀中心雨污水管线改线工程，管道埋设、顶管顶进，部分道路拆除恢复等内容；


3、工程量清单编制依据： 




（1）甲方提供电镀中心雨污水管线改线工程工程图纸、建议和现场查勘。



（2）《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024及各专业工程量计算标准;



（3）《江苏省建筑与装饰工程消耗量(2026版)》、《江苏省市政工程消耗量(2026版)》、《江苏省通用安装工程消耗量(2026版)》;



（4）《江苏省建设工程费用参考》;《泰州市工程造价信息》（2026年第8期）及市场价


（5）苏建函价【2026】27号《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；



（6）暂列金额按分部分项清单的10%计入其他措施项目清单。


4、招标人自行采购的材料名称、规格型号：无



5、其他说明



（1）土体加固暂按100m2计入；成井降水使用时间为20天；井点降水使用时间为3套10天 ；排水管道砂垫层按20cm计入；



（2）路牙侧平石均利旧，损坏须替换路牙的已含在综合单价中。


（3）措施费中的成品保护包含但不限于现状管线保护、绿化修复保护等；



（4）现场余方弃置运距自行考虑，消碴费用已综合考虑在清单单价中；



（5）大型机械进退场费用包含履带式挖掘机、旋挖钻机、顶管设备进退场及安拆费用；


 江苏建威建设管理有限公司                                               



                                               二0二六年九月八日                                 











