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[bookmark: _Toc22757]
第一章 竞争性磋商公告
项目概况
2026年洪蓝街道农村公路（含省道）管养服务的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年09月18日14点30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc26854][bookmark: _Toc21705][bookmark: _Toc20628][bookmark: _Toc21521][bookmark: _Toc26095][bookmark: _Toc3401][bookmark: _Toc19285][bookmark: _Toc96088901][bookmark: _Toc5504][bookmark: _Toc3428][bookmark: _Toc24429][bookmark: _Toc32526][bookmark: _Toc13169]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320117-NJGC-C2026-0010
项目名称：2026年洪蓝街道农村公路（含省道）管养服务
预算金额：281.3837万元。
最高限价：281.3837万元，超过最高限价的作无效标处理。
采购方式：竞争性磋商
采购需求：拟采购2026年洪蓝街道农村公路（含省道）管养服务，管养服务内容主要包含路基、路面、桥涵、沿线设施、路域环境整治、绿化、交安、保洁等，涉及农村公路里程124.308公里（含省道7.96公里）。具体内容详见磋商文件。
合同履行期限：一年。
[bookmark: _Toc8397][bookmark: _Toc16906]本项目（是/否）接受联合体：否。
[bookmark: _Toc31571]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需要满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
[bookmark: _Toc5035][bookmark: _Toc6438][bookmark: _Toc10841]3.采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件：无。
[bookmark: _Toc8176]三、获取磋商采购文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 
地点：江苏政府采购网 
方式：网上下载 
售价：0.00元。
4、 [bookmark: _Toc29919]提交响应文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年09月18日14点30分（北京时间）
[bookmark: _GoBack]地点：
[bookmark: _Toc4278][bookmark: _Toc4964]（1）提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（“苏采云”）（以下简称““苏采云””）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）
（2）开标地点：“苏采云”开标大厅 。
[bookmark: _Toc16167][bookmark: _Toc9984][bookmark: _Toc7310][bookmark: _Toc27243][bookmark: _Toc16999][bookmark: _Toc15927][bookmark: _Toc20389][bookmark: _Toc24321]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc13995]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc9991][bookmark: _Toc31002]1. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2. 供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见“苏采云”系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
[bookmark: _Toc28017]七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处
地址：南京市溧水区洪蓝街道
联系人：毛主任
联系电话：13851883491
2.采购代理机构信息
名称：南京建涵工程咨询有限公司
地址：南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号幸庄产业园 C栋7008室
联系人：胡工
联系电话：13222433889
[bookmark: _Toc20473]
第二章 竞争性磋商须知
[bookmark: _bookmark2][bookmark: 一、总____则][bookmark: _Toc18309]一、总 则
1、适用法律
《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策
（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。
（2）对于专门面向中小微型企业的项目，只面向中小微型企业采购。对于非专门面向中小微企业采购的项目，符合规定的小微企业报价给予价10% (施工为5%)的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格(施工为5%)扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（本项目不接受联合体投标，不适用）
（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.2 节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单磋商文件第三章。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.3 进口产品政策
（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
[bookmark: _Toc10340]二、磋商响应文件编制
4、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制
4.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
4.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
4.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
4.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。
4.5  如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏省政府采购网”发布的磋商文件为准。
4.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
5、磋商响应文件的组成
5.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。
5.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
5.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
5.4 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。
（1）★竞争性磋商申请及声明；
（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；
（3）★第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5）分项报价表；
（6）★《商务条款偏离表》；
（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
5.5 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。
（1）★《技术条款偏离表》； 
（2）供应商业绩一览表
（3）项目实施方案；
（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。
5.6 磋商响应文件的价格部分
（1） 价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。
（2）报价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《报价表》、《分项报价表》中注明。
（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。
（5）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的最高限价，超过磋商文件规定的最高限价 的响应文件，按无效投标处理。
（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。
5.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。
6、磋商费用
6.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6.2本次采购代理服务费及评审费：招标代理费采购人支付，招标代理服务费以成交金额为基数，以计价格【2002】1980号文基准收费标准的60%计取，不足1000元按1000元计。评审专家劳务费按实计取，由采购人支付，具体以实际发生的金额为准。
[bookmark: _Toc113]三、磋商响应文件的递交
7、磋商响应文件的签署、密封和递交
7.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
7.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.3条规定做无效投标处理。
8.响应文件的解密
8.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
8.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件解密不成功的，做无效投标处理。
9.响应文件的修改和撤回
9.1 响应文件的撤回
9.1.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
9.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
9.2 响应文件的修改
9.2.1 供应商可在投标截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
9.2.2 投标截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
9.3 在投标截止时间至磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
10.诚实信用
10.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
10.2 供应商不得向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。
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11.磋商组织
11.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。
11.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
11.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。
[bookmark: _bookmark7]12.评审过程的保密与公正
12.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
12.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
12.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
13.评审过程中的澄清
13.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。
13.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
13.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
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14.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
14.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
14.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
14.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。
14.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
14.3 未实质性响应磋商文件的情形
14.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。
14.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。
14.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。
14.3.4 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。
14.3.65 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。
14.3.6 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
14.3.7 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。
14.3.8采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。
14.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。
14.3.10 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。
14.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
14.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
14.6 供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及磋商小组联系。
14.7 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知（财库〔2026〕2号》，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 审查相关情况将在评审报告中进行记录。
14.8不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
15.磋商程序及评审方法和评审标准
15.1 磋商程序
15.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
15.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。
15.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
15.2 评审方法和评审标准
15.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。
15.2.2 评审标准
见本磋商文件第三章。
15.3出现下列情形之一的，磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；
（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；
（6）因重大变故，采购任务取消的；
（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。
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16.确定成交单位
16.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。
16.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
16.3 代理机构将在原公告媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
16.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：
16.4.1 提供虚假材料谋取成交。
16.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。
16.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
16.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。
16.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。
16.4.6 将合同标的转包。
17.成交通知书
17.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。    
因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
17.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
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18.签订合同
18.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
18.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
18.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
18.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。
18.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
18.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
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19.询问
19.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
20.质疑
20.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起三个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构处。
20.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；
（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；
（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
20.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。
20.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
21.投诉
21.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
22.诚实信用
22.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
22.2供应商不得向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。
22.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
22.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
22.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
23.违约风险及处罚
除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
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[bookmark: _Toc13903]第三章 评分标准
采用综合评分法。在符合第一章申请人资格的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。具体的评分细则见下表。

	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且响应价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点后保留两位）：响应报价得分=（评审基准价/响应报价）×15分。(评标委员会在评审时发现供应商的报价明显低于成本价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明)。
	15

	2

	服务方案、人员配置及管理措施
	2.1、对项目的认识、服务定位及整体设想：
1、服务设想周到全面，服务起点高，定位明确，针对性强的，得6分；
2、服务设想全面，定位明确，针对性强的，得5分；
3、服务设想较全面，定位较明确，针对性不强的，得4分；
4、服务设想不全面，或设想没有针对性，或设想不明确的，得3分；
5、未提供不得分。
	6

	
	
	2.2、重难点分析说明：
1、内容合理可行且具有针对性的，得6分；
2、内容合理可行但针对性不强的，得5分；
3、内容合理性一般，针对性不强的，得4分；
4、内容分析无重点，表述不明确，得3分；
5、未提供不得分。
	6

	
	
	2.3、服务质量保证措施：
1、内容贴合采购人需求，详尽合理、针对性强的，得6分；
2、内容基本贴合采购人需求、具备较强的针对性和可操作性的，得5分；
3、内容一般，针对性和可操作性一般的，得4分；
4、内容较差，无针对性和可操作性的，得3分
5、未提供不得分。
	6

	
	
	2.4、人员配置及培训计划：
1、针对人员配置及员工的培训（技能、服务等）、现场管理人员的培训（管理、领导力等）有完整的培训计划和实施举措的，得5分；
2、针对人员配置及员工的培训（技能、服务等）、现场管理人员的培训（管理、领导力等）有较完善的计划和举措的，得4分；
3、针对人员配置及员工的培训（技能、服务等）、现场管理人员的培训（管理、领导力等）不全面，内容无针对性的，得3分；
4、人员配置、培训方案有漏项，或留用人员安置不合理的，得2分；
5、未提供不得分。
	5

	
	
	2.5、突发事件应急处理预案：
1、突发事件应急处理预案完备健全，对本项目针对性强，具有实际可操作性的，得5分；
2、突发事件应急处理预案较完备，对本项目针对性较强，具有可操作性的，得4分；
3、突发事件应急处理预案基本完备，对本项目针对性不强，具有一定可操作性的，得3分；
4、预案不完备、不健全，对本项目针对性不强，不具有实际可操作性的，得2分；
5、未提供不得分。
	5

	
	
	2.6、项目档案资料管理：
1、有完备的项目档案资料管理制度，建立、收集、保存等流程健全、规范，有完善的档案移交步骤的，得5分； 
2、有项目档案资料管理制度，建立、收集、保存等流程健全，有档案移交步骤的，得4分；
3、建立、收集、保存、移交等流程不健全，没有档案移交步骤的，得3分；
4、档案管理不合理，内容易出现缺失的，得2分；
5、无档案资料管理制度不得分。
	5

	
	
	2.7、服务体系及规章制度
1、岗位设置合理，有明确的部门职责，工作流程完整、科学、可行，各类规章制度健全规范，针对服务所做的规划客观、明确的，得5分；
2、岗位设置齐全，有部门职责，工作流程完整，各类规章制度健全，有针对服务所做的规划，得4分；
3、岗位设置较合理，或对部门职责、工作流程的描述不完整，或规章制度不健全，针对服务所做的规划不明确的，得3分；
4、岗位设置合理性不强，对部门职责、工作流程的描述不完整，或规章制度不健全，针对服务所做的规划不明确的，得2分；
5、未提供的不得分。
	5

	3
	类似业绩
	投标供应商自2021年09月01日以来，承担过类似道路管养的业绩，得3分，本项最高得9分。（提供业绩合同、对应合同的发票（若有多次付款，提供任意一次发票即可），日期以合同签订日期为准，以上材料均需提供复印件加盖投标供应商电子公章上传至响应文件中，未提供不得分。）
	9

	4
	人员配备
	投标供应商须配备管理巡查人员2人、养护工23人；
每提供一人得0.6分，满分15分。
（提供以上人员劳动合同或者用人协议相关证明材料复印件加盖投标供应商电子公章上传至响应文件中，未提供不得分。）
	15

	5
	机械设备
	投标供应商具有：
1、每提供1辆巡查车得3分，本项满分6分；
2、每提供1辆货车得3分，本项满分6分；
3、每提供1台洒水车得3分，本项最高得6分；
4、每提供1台铲雪车或雾炮车，得2.5分，本项最高得5分。
(以上提供相应有效的供应商采购发票或车辆行驶证扫描件加盖投标供应商电子公章上传至响应文件中，如租赁的，提供相应有效的供应商带二维码的租赁发票或者租赁合同扫描件加盖投标供应商电子公章上传至响应文件中（租赁发票开票时间必须在本项目采购公告发布之前或租赁合同时间覆盖本次服务周期）。提供的证明材料必须清晰可辨并能充分反映相关数据和功能内容，否则视为未提供，未提供不得分。）
	23



说明: 
1、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2、评审小组不保证有效报价最低的供应商成交。
注：经核实如供应商提供虚假业绩将取消评标资格。
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[bookmark: _Toc11192]第四章 采购项目内容及技术要求
一、项目概况
1.项目名称：2026年洪蓝街道农村公路（含省道）管养服务
2.项目地点：南京市溧水区洪蓝街道
3.采购需求及范围：拟采购2026年度洪蓝街道农村公路（含省道）管养服务，主要养护工作内容和范围包含路基、路面、桥涵、沿线设施、路域环境整治、绿化、交安、保洁等，涉及农村公路里程124.308公里（含省道7.96公里，具体见八、洪蓝街道农村公路路线明细表），具体要求包含：1、路面清扫；2、路面洒水冲洗；3、路肩打草；4、行道树修剪和刷白作业；5、路肩以外15米（含边沟）路域环境整治；6、具备应急处置能力，涉及公路交通事故、防汛防台、大风、冰冻暴雪等期间，服从街道的有关调度，第一时间组织人员机械到现场组织道路清障、疏导路面积水、清除倒伏树木、现场扫雪、布撒融雪盐除冰等应急消险处置，确保农村公路安全畅通。
4.合同履行期限：一年。
二、养护目标
总体目标：建立健全养护管理长效运行机制，切实提高养护管理水平，推动农村公路养护管理向精细化、专业化、市场化、信息化发展，做到“路容整洁、设施齐全、路面平整、安全舒适、行车顺畅、环境宜人”，提升广大群众“畅、安、舒、美、优”的通行条件。
路基养护目标：各部位保持完整，表面平整坚实。路肩横坡适度，边缘顺适，无坑洼、沉陷、缺口、堆积物、高草；边坡稳定、坚固、平顺，无冲刷、缺口；边沟、排水沟等排水设施排水通畅完好，无淤塞、无杂草。
路面养护目标：保持路面平整、整洁，排水顺畅，路面无垃圾、浮土、石块等抛洒物，确保公路畅通、行车舒适。
桥涵养护目标：结构完整、牢固，无安全隐患；桥面无深陷、坑槽；桥涵洞身、涵底、进出水口、护坡完好，无堵塞、冲刷，水流顺畅。
沿线设施养护目标：完整、齐全、美观、醒目、清洁，工作状态良好。
绿化养护目标：与周边环境相协调美观，确保公路现有绿化的存活率达95%以上。
三、道路巡查内容及要求
路基巡查：主要巡查路基边坡是否稳定；路肩表面是否平整密实不积水，路肩有无明显轮迹印，有无10cm以上高草、杂物、垃圾、堆积物；边坡坡面是否平顺、坚实无冲沟，无杂草、杂物、垃圾；边沟是否保持通畅，无积水、杂物、杂草、积淤。
路面巡查：主要巡查路面有无影响交通安全的堆积物、抛撒物、油污、积水、积雪等；沥青路面有无严重裂缝、龟网裂、波浪、拥包、坑槽、沉陷等病害；水泥砼路面有无严重裂缝、唧泥、拱起、错台、板角断裂等病害，填缝料有无老化、无脱落等情况。 
桥梁涵洞巡查：主要观测桥面铺装、桥栏杆等有无损坏变形或下沉，混凝土桥面有无剥离、渗漏，钢筋露筋、锈蚀现象，填缝料有无老化；伸缩缝、泄水孔有无堵塞、破损，上下部结构有无破损、变形；桥头示警桩、桥梁信息公示牌、限载标志等是否齐全整洁完好；桥墩台基础有无缺损，翼墙（侧墙、耳墙）有无开裂、风化剥落和异常变形；支座有无明显缺陷，活动支座灵活是否有效；锥坡、护坡有无局部塌陷，铺砌面有无缺损、勾缝脱落；涵洞有无损坏、堵塞等情况。
交通工程及沿线设施巡查：主要检查护栏等防护设施有无缺少损坏，各种交通标志标线（含凸起路标）有无残缺、变形、歪斜、污染、颜色不鲜明，可变信息板有无故障，里程碑（牌）、百米桩（牌）、轮廓标、防撞桶等设施有无缺损、褪色、剥落和污染等情况。
绿化巡查：检查公路沿线绿化植物的抚育管理，有无歪倒、缺株、死株、病虫害、妨碍视距、影响交通安全、遮挡标志牌等情况。
县道巡查应不少于2次/周，乡村道巡查应不低于1次/周，特殊路段或遇有恶劣天气应适当加大巡查频率。
巡查人员应按照要求进行全面巡查，每一次巡查应及时做好巡查记录，收集好影像资料，并附相关说明等。
巡查过程中发现影响行车安全或其它需要立即维修处理的情况，应立即设立标志、设置路障等安全措施，确保行车安全、避免损坏扩大，并及时上报街道农路办。 
巡查过程中应详细记录病害发生的具体位置，准确描述发现的问题，巡查结束后，及时做好交接工作，严禁伪造巡查记录，并每月提交一份日常巡查报告。 
四、日常保洁内容及要求
1、道路保洁：对道路进行清扫、清洗保洁。可采用人工配合机械进行清扫，县道每周不少于5次，乡村道每周不少于4次。应根据路面尘土量、天气情况和空气质量对路面进行冲洗清洁，合理确定洒水降尘的频率，原则上每周不少于3次。
工作要求：
（1）及时清扫、清洗路面上出现的小石块等坚硬物、砼混合料、油类物质或化学药品污染物，保证行车安全。
（2）定期清扫泥土和污物，保持路容整洁。
（3）及时排除路面积水、积雪，以免水下渗，破坏路面。
（4）下雪天应及时通过清扫铲除、撒盐、撒融雪剂等方法清除桥面积雪，防止桥面结冰，保证桥面安全。
2、路肩及边坡保洁：对公路两侧路肩边坡低洼、超高、不平整、不密实段进行平整填实。清除路肩边坡处杂草、垃圾和堆积物。杂草清理每年不少于10次，垃圾清捡每周不少于2 次。对边沟进行疏通清淤，清捡边沟处垃圾每周不少于2 次。
工作要求：
（1）路肩整洁、平整、无超过10cm 的高草，无堆积物、无种植物。
（2）路肩无坑洼、缺口等病害，横坡适度，边缘顺适，与路面接茬平顺，当土路肩受损修复后，其外观应恢复至损坏前状态，并与周围未损坏土路肩外观保持一致，不得积水。
（3）边坡坡面保持平顺，坚实无冲沟，稳定、坚固、无松散，坡度符合设计规定。
（4）排水设施无淤塞、无损坏，排水畅通。
（5）挡土墙、护坡等防护设施保持良好，无损坏。
3、桥涵保洁：及时清除桥面污泥、积雪、积冰、杂物，保持清洁；及时疏通涵管，疏导桥下河槽；定期清理桥梁伸缩缝，疏通泄水孔，栏杆刷漆。涵洞清淤、泄水孔疏通、桥梁伸缩缝清理，每月不少于1次；栏杆刷漆每年不少于1次。
工作要求：
（1）桥涵外观、泄水口整洁，无杂物、於堵。
（2）伸缩缝、护墙、栏杆、标线等设施清洁完整，无泥渍。
（3）涵顶保持平整，洞内排水畅通。
（4）洞身、涵底、进出水口、护坡和填土完好、清洁。
4、交通工程及沿线设施保洁：对道路（红线范围）内交安附属设施、公交站台等进行清扫、清洗保洁。
工作要求：
（1）标志版面内容整洁、清晰。
（2）标线具有良好的可视性，边缘整齐、线形流畅，无大面积脱落。
（3）轮廓标应进行表面清洗，无缺损，无明显的褪色。
（4）里程碑、百米桩、指示牌、波形梁钢护栏、公路防撞桶、减速垫、示警标柱等交通安全设施清洁完整，无泥渍。
5、绿化维护：绿化养护应坚持“栽、管、护”相结合，及时采取浇水、修剪、松土、施肥、防治病虫害等管护措施，有效保证公路植物生长状态。
工作要求：
（1）根据绿化植物缺水、积水情况，及时进行浇水和排除积水。
（2）在春、夏植物生长旺盛季节进行除草和松土。草花应根据草的种类和生长环境进行修剪，草高不超150mm。
（3）对土壤瘠薄地段、生长不良的绿化植物，及时施肥，促进生长。
（4）在每年秋季或春季，在乔木树干上距地面 1~1.5m 高范围内进行刷涂白剂，预防病虫害侵染，增添公路美观。
（5）对于已死亡的枯木及影响行车视距和安全性的树木，应及时伐除，减少行车安全隐患。
（6）对遮挡标志牌、侧枝繁茂影响行车视线以及侵入建筑限界的路树应及时修剪。
五、道路维修上报
1、路基维修：小段开挖边沟、截水沟或分期铺砌边沟；清除零星塌方，填补路基缺口，轻微沉陷翻浆的处理；桥头接线或桥头、涵顶跳车的处理；修理挡土墙、护坡、护坡道、泄水槽、护栏和防冰雪设施等局部损坏；局部加固路肩。
2、路面维修：处理沥青路面的泛油、拥包、裂缝、松散等病害；修补坑槽、沉陷，处理波浪、局部龟裂，啃边等病害；水泥混凝土路面日常清缝、灌缝及堵塞裂缝，水泥混凝土板块的局部修理；路缘石的修理和刷白；桥头、涵顶跳车段的处理。
3、桥梁涵洞维修：局部修理、更换桥栏杆和修理泄水孔、伸缩缝、支座和桥面的局部轻微损坏；修补墩、台及河床铺底和防护圬工的微小损坏；涵洞进出口铺砌的加固修理；通道的局部维修和修理排水沟。
4、交通工程及沿线设施维修：护栏、隔离栅、轮廓标、标志牌、里程碑、百米桩等修理、油漆或部分添置更换；路面标线的局部补画。
5、绿化工程：更换、新植行道树及花草、开辟苗圃、公路景观提升等。
发现以上类似问题及时向街道农路办汇报，方便及时处理和整改。如被交运局和农路办巡查考核时发现，视情况扣除相应分值和罚款。
六、考核制度	
养护管理考核内容：养护巡查考核、保养保洁考核。
养护巡查考核主要检查内业台账资料，每月检查一次，考核标准详见《洪蓝街道农村公路管养考核办法》（附表1）。
保养保洁考核以现场抽查为主，每月检查一次，年度全覆盖，考核标准详见《洪蓝街道农村公路管养考核办法》（附表2）。
养护管理考核方式：街道农路办月度考核为主，同时村社反应的养护不到位问题、上级部门督导督查结果也作为农村公路养护考核的依据。
七、付款方式及考核奖惩
日常管养服务费用根据每月考核得分，每季度分批拨付养护经费。考核得分在90以上（含90分），全额拨付季度养护经费；考核得分在85-90分（含85分），拨付季度养护经费的90%；考核得分在80-85分（含80分），拨付季度养护经费的80%，考核得分在80分以下的，按季度付款的70%计，并暂缓支付，并给予1个季度的整改期，如整改期考核得分仍低于80分，视为乙方未履约，整改期上季和整改期的季度价款全部作为违约金予以扣除，并终止合同。
应急维修资金以年度据实结算审计数拨付，最高不得超过20万元/年。
惩处机制：（1）因安全措施不完善、道路养护消险不及时造成的伤亡事故一律采取“一票否决制”。当季考核成绩为零。（2）受省市区通报、情节恶劣的一律采取“一票否决制”，当季考核成绩为零。

附表1：
	溧水区洪蓝街道农村公路精细化养护巡查考核表
管养单位：                                  

	项目
	分值
	考评标准
	得分
	考核方法

	计划编制
	10
	编制年度养护计划5分，每月编制月度养护计划5分。
	
	检查台账

	巡查配备
	10
	巡查人员不少于2人、巡查车辆不少于1台的标准配备10分。
	
	

	农路巡查
	40
	一周覆盖巡查所管辖农路。每少一条农路扣2分；巡查记录与现场检查情况不符合，每条扣5分。
	
	检查台账，按农路办统一格式装订巡查记录本

	桥梁检查
	20
	一月覆盖巡查所管辖桥梁，每少一座桥梁扣2分；检查情况与现场检查情况不符合，每条扣5分。
	
	检查台账，按农路办统一格式装订巡查记录本

	路域环境巡查（两侧路肩以外15米内）
	10
	一周覆盖巡查所管辖农路路肩以外15米内路域环境情况。每少一条农路扣2分；巡查记录与现场检查情况不符合，每条扣2分。
	
	检查台账，按农路办统一格式装订巡查记录本

	村社反映的问题、上级督导督查问题
	10
	村社、村民每发现一起农路养护不到位问题，扣2分，扣完为止；上级部门每督导督查一起农路养护不到位问题，扣5分。
	
	

	合计
	100
	
	
	



备注：每月考核。
检查人：                                                  日期：
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附表2：
	溧水区洪蓝街道农村公路精细化养护日常保养保洁考核表
管养单位：                 线路名称：          编号：              

	项目
	工作标准
	考核标准
	得分
	备注

	道路保洁
（20）
	路面整洁、安全；对污染路面的水泥混凝土、化学品、油污等要及时清理。
	路面杂物清理不及时，每处扣1分；污渍清理不及时、彻底，每处扣1分；路面浮土，泥浆冲洗不及时每处扣1分。一周洒水不少于3次，早晚各一次，洒水频率不达标一次扣2分。
	
	

	路基保洁
（20）
	路肩无坑洼、缺口等病害，横坡适度，边缘顺适，与路面接茬平顺。
	未及时处理路肩病害。每50m扣1分，不足50m按50m计。
	
	

	
	路肩整洁、平整、无超过10cm 的高草，无堆积物、无种植物。
	未及时处理路肩杂物、垃圾、堆积物、种植物及10cm以上高草，每50m扣2分，不足50m按50m计。
	
	

	
	边坡的坡面保持平顺，坚实无冲沟，稳定、坚固、无松散。
	边坡坍塌未及时处理，每处扣1分；有种植物每50m扣2分，不足50m按50m计。
	
	

	
	排水设施无淤塞、无损坏，排水畅通。
	定性考核，20m起计，边沟损坏、淤塞每处扣2分。
	
	

	桥涵保洁
（10）
	桥涵外观整洁，无杂物。
	桥梁上有杂物、堆积物，每处扣2分。
	
	

	
	泄水口无杂物、淤堵。
	泄水孔有淤积，影响正常排水的每孔扣2分。
	
	

	
	伸缩缝、护墙、栏杆、标线等设施清洁完整，无泥渍。
	伸缩缝、护墙、栏杆、标线等设施有脏污，每处扣2分。
	
	

	
	涵洞洞身、涵底、进出水口、护坡和填土完好、清洁。
	涵洞有淤积，排水不畅，护坡脏污，每处扣2分。
	
	

	沿线设施保洁（10）
	标志牌、护栏、警示桩、标线、公里牌、百米牌、轮廓标、防眩板等设施清洁、完整，内容整洁、清晰。
	未及时清洁每处扣2分；标志牌、公里碑、百米碑、警示桩等设施损坏、倒伏、歪斜每处扣2分。
	
	

	绿化维护
（20）
	长势良好，修剪到位，无死株。
	每发现一棵死株，扣1分。长势不良每发现一株，扣0.5分。
	
	

	路域环境整治（两侧路肩以外15米内）（20）
	视距通透，无垃圾、杂树，整洁美观
	视距不通透每处扣2分，未及时处理杂物、垃圾、堆积物，每50m扣1分，不足50m按50m计。
	
	

	合计
（100）
	
	
	
	


备注：每月考核。
检查人：                                                  日期：
八、洪蓝街道农村公路路线明细表
	洪蓝街道农村公路路线明细表

	

	序号
	路线编码
	路线名称
	起点地名
	讫点地名
	路面类型
	养护里程
（公里）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	S204
	老宁高线
	沙板高速桥
	绿岛
	沥青砼
	 7.960

	2
	S204
	老宁高线
	新341接口
	和凤界
	沥青砼
	

	
	小计1
	
	
	
	
	7.96

	1
	X102
	上觉线
	古塘互通
	洪蓝-石湫
	沥青砼
	 4.759

	2
	X105
	珍珠南线
	裸心岭
	白明线
	沥青砼
	 3.280

	3
	X205
	柘洪线
	白横线
	陈家桥
	沥青砼
	 9.045

	4
	X305
	白明线
	晶桥-洪蓝
	蒲塘
	沥青砼
	 6.462

	5
	X304
	白横线
	永阳-洪蓝
	无想山
	沥青砼
	 1.841

	6
	X304
	白横线
	无想山
	三里亭
	沥青砼
	 0.768

	7
	X304
	白横线
	洪蓝
	洪蓝-石湫
	沥青砼
	 5.835

	8
	C512
	上塘路
	白明线
	汤家
	沥青砼
	1.414

	9
	C518
	郭石线
	郭兴
	石堆铺
	沥青砼
	0.572

	10
	C529
	徒张线
	张塘角
	杜村王
	沥青砼
	1.659

	11
	C532
	南山头路
	南山头
	南山头
	沥青砼
	0.55

	12
	C547
	山茶花路
	白明线
	新农村
	沥青砼
	0.553

	13
	C555
	盛村路
	白明线
	盛村
	沥青砼
	0.681

	14
	C558
	三里亭路
	三里亭
	S204
	沥青砼
	0.377

	15
	C570
	洪辉线
	凤凰井路
	河滨东路
	沥青砼
	1.357

	16
	C571
	山北线
	洪蓝镇卫生院
	洪辉线
	沥青砼
	0.367

	17
	C572
	毛双线
	老毛线
	双仓线
	沥青砼
	1.582

	18
	C573
	彭村线
	白横线
	彭村
	沥青砼
	0.849

	19
	C574
	山南线
	老明线
	古塘水库
	沥青砼
	1.68

	20
	C575
	泉庄线
	何林坊
	泉庄
	沥青砼
	1.075

	21
	CFB3
	刘圩线
	双仓线
	圩盖头
	沥青砼
	1.819

	22
	CFC5
	老竹线
	七里甸路
	S341
	沥青砼
	0.77

	23
	CZ49
	小平线
	无想寺
	S341
	沥青砼
	1.712

	24
	CZ50
	明汤线
	蒲杜线
	汤家
	沥青砼
	0.536

	25
	CZZ6
	洪和线一期支线
	宁高线
	洪和线
	沥青砼
	0.754

	26
	Y004
	蒲周线
	美丽乡村主干路
	晶桥-洪蓝界
	沥青砼
	1.353

	27
	Y501
	河滨东路
	洪蓝桥
	华塘路
	沥青砼
	1.2

	28
	Y505
	双仓线
	天青线
	美丽乡村主干道
	沥青砼
	4.69

	29
	Y506
	老何线
	老明公路
	何林坊
	沥青砼
	4.248

	30
	Y508
	老毛线
	老明公路
	毛家桥
	沥青砼
	2.601

	31
	Y511
	宁三线
	S204
	宁宣高速
	沥青砼
	0.684

	32
	Y513
	宁陈线
	老宁高线
	塘埂
	沥青砼
	5.932

	33
	Y514
	宁蒲线
	S204
	赵家
	沥青砼
	1.862

	34
	Y515
	西赵线
	S204
	石臼湖堤顶路
	沥青砼
	0.587

	35
	Y527
	任家庄线
	天经线
	美人山公路
	沥青砼
	0.932

	36
	Y535
	傅家边环山路
	白明线
	珍珠南线
	沥青砼
	6.307

	37
	Y536
	青陆线
	天青线
	陆盖村
	沥青砼
	0.683

	39
	Y543
	洪和线
	新341
	洪张线
	沥青砼
	4.772

	41
	YFA2
	五峰山路
	工业园区
	老何线
	沥青砼
	3.024

	42
	YFA8
	洪张线
	S204
	张塘角
	沥青砼
	3.146

	43
	YFA9
	涧东路
	洪张线
	涧东
	沥青砼
	1.098

	44
	YFB3
	天青延长线
	柘洪线
	庙东村
	沥青砼
	0.72

	45
	YX04
	科技园路
	无想寺(北大门)
	蒲杜线
	沥青砼
	2.471

	46
	YX21
	芮天线
	S341
	上觉线
	沥青砼
	3.84

	47
	YZ01
	三岔河路
	宁陈线
	宁陈线
	沥青砼
	3.19

	48
	YZ12
	傅潘线
	傅家边
	潘家
	沥青砼
	1.797

	49
	YZ13
	后赵线
	老明线
	后赵村
	沥青砼
	0.641

	50
	YZ16
	傅杨线
	马家
	杨古岱
	沥青砼
	4.173

	51
	YZ17
	天经线
	上觉线
	经家庄
	沥青砼
	1.496

	52
	YZ18
	沙张线
	涧东线
	S204
	沥青砼
	2.394

	
	
	徒村王线
	省道204(新）
	徒张线
	沥青砼
	1.8

	
	
	竹山路
	规划路
	华塘路
	沥青砼
	0.41

	
	小  计2
	——
	——
	——
	——
	116.348

	
	合 计
	
	
	
	
	124.308



九、附则
1、本办法由街道农路办负责解释。
2、本办法自合同签订之日起施行。
3、未竣工验收移交的提档升级道路，由农路办负责日常巡查和道路维修，管养单位负责养护保洁工作。
4、养护大中修工程和绿化养护按《溧水区农村公路管理养护体制改革实施意见（试行）》（溧政办发【2019】25号文有关规定执行。
 5、对于列入养护大中修或提档升级工程的道路，施工单位实际进场施工后，不再列入原管理养护单位管理和考核，相关工作由街道农路办负责。
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政府采购合同





合同编号 ：                    
项目名称 ：                    
采购单位 ：                    
供应商单位 ：                  
签订日期 ：                    
       


	采购人（以下称甲方）：
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：



根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本次的招标结果签订本合同。
第1条 合同标的 乙方根据甲方要求提供下列服务：
标的内容：                                  
第2条 合同总价款 本合同项下服务总价款为           （大写）人民币。具体详见分析报价表：
	   序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	全费用综合单价（元/年）
	备注

	1
	路面清扫
	南部片区：配备管理巡查人员1名，养护工11人；
北部片区：配备管理巡查人员1名，养护工12人。
包含但不限于：（1）所有人员工资、意外险、社保、公积金及法定节假日加班、高温、工作服、餐饮、住宿、环卫工具、保洁及绿化作业耗材、福利、管理费、利润等所有费用及合同期内如遇政府上调工资、社保和公积金基数的调涨费用。
（2）需配备有效的安全警示灯及标识标贴等物品。动力费、保养、维修、垃圾清运费等所有一切费用均包含在报价中，不再另行支付。
	项
	1
	
	

	2
	路面洒水
	包含但不限于：（1）所有人员工资、意外险、社保、公积金及法定节假日加班、高温、工作服、餐饮、住宿、环卫工具、保洁及绿化作业耗材、福利、管理费、利润等所有费用及合同期内如遇政府上调工资、社保和公积金基数的调涨费用。
（2）需配备有效的安全警示灯及标识标贴等物品。动力费、保养、维修、垃圾清运费等所有一切费用均包含在报价中，不再另行支付。
	项
	1
	
	

	3
	路肩打草
	南部片区：配备4名打草工，打草机械6台；
北部片区：配备4名打草工，打草机械6台、人员工资、油料及耗材。
包含但不限于：（1）所有人员工资、意外险、社保、公积金及法定节假日加班、高温、工作服、餐饮、住宿、环卫工具、保洁及绿化作业耗材、福利、管理费、利润等所有费用及合同期内如遇政府上调工资、社保和公积金基数的调涨费用。
（2）需配备有效的安全警示灯及标识标贴等物品。动力费、保养、维修、垃圾清运费等所有一切费用均包含在报价中，不再另行支付。
	项
	1
	
	

	4
	行道树修剪
	包含但不限于：（1）所有人员工资、意外险、社保、公积金及法定节假日加班、高温、工作服、餐饮、住宿、环卫工具、保洁及绿化作业耗材、福利、管理费、利润等所有费用及合同期内如遇政府上调工资、社保和公积金基数的调涨费用。
（2）需配备有效的安全警示灯及标识标贴等物品。动力费、保养、维修、垃圾清运费等所有一切费用均包含在报价中，不再另行支付。
	项
	1
	
	

	5
	路肩以外15米（含边沟）路域环境整治
	包含但不限于：（1）所有人员工资、意外险、社保、公积金及法定节假日加班、高温、工作服、餐饮、住宿、环卫工具、保洁及绿化作业耗材、福利、管理费、利润等所有费用及合同期内如遇政府上调工资、社保和公积金基数的调涨费用。
（2）需配备有效的安全警示灯及标识标贴等物品。动力费、保养、维修、垃圾清运费等所有一切费用均包含在报价中，不再另行支付。
	项
	1
	
	

	6
	省道S204洪蓝段7.96公里（已扣除集镇段5.6公里）

	整修土质路肩和边坡、清理边沟、路肩和边坡打草、路肩以外15米（含边沟）路域环境整治；
包含但不限于：（1）所有人员工资、意外险、社保、公积金及法定节假日加班、高温、工作服、餐饮、住宿、环卫工具、保洁及绿化作业耗材、福利、管理费、利润等所有费用及合同期内如遇政府上调工资、社保和公积金基数的调涨费用。
（2）需配备有效的安全警示灯及标识标贴等物品。动力费、保养、维修、垃圾清运费等所有一切费用均包含在报价中，不再另行支付。
	项
	1
	
	

	7
	应急维修资金
	用于积水点排水处置、局部维修、应急消险等。
	项
	1
	200000
	不可竞争费，以年度据实结算审计数拨付，最高不得超过20万元/年

	8
	小计（元）
	



第三条 组成本合同的有关文件  下列关于                         文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
乙方提供的报价表；
（1） 乙方提供的响应文件和报价表；
（2） 技术规格响应表；
（3） 乙方承诺；
（4） 服务承诺；
（5） 成交通知书	
（6） 甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
第五条 质量保证
乙方提供的服务必须全部达到招标文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。合同履行期限满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好与本项目相关任务的衔接工作。
第6条 服务期限和验收标准
1、合同履行期限：一年
2、本项目的工作定于________年________月________日开始，具体开始时间以甲方通知为准，招标文件有约定的，从其约定。
3、最终成果除满足甲方要求外还应符合国家及行业现行规范要求及相关部门的检查验收。
4、考核制度	
养护管理考核内容：养护巡查考核、保养保洁考核。
养护巡查考核主要检查内业台账资料，每月检查一次，考核标准详见《洪蓝街道农村公路管养考核办法》（附表1）。
保养保洁考核以现场抽查为主，每月检查一次，年度全覆盖，考核标准详见《洪蓝街道农村公路管养考核办法》（附表2）。
养护管理考核方式：街道农路办月度考核为主，同时村社反应的养护不到位问题、上级部门督导督查结果也作为农村公路养护考核的依据。
第七条 合同款支付
付款方式：日常管养服务费用根据每月考核得分，每季度分批拨付养护经费。考核得分在90以上（含90分），全额拨付季度养护经费；考核得分在85-90分（含85分），拨付季度养护经费的90%；考核得分在80-85分（含80分），拨付季度养护经费的80%，考核得分在80分以下的，按季度付款的70%计，并暂缓支付，并给予1个季度的整改期，如整改期考核得分仍低于80分，视为乙方未履约，整改期上季和整改期的季度价款全部作为违约金予以扣除，并终止合同。
应急维修资金以年度据实结算审计数拨付，最高不得超过20万元/年。
惩处机制：（1）因安全措施不完善、道路养护消险不及时造成的伤亡事故一律采取“一票否决制”。当季考核成绩为零。（2）受省市区通报、情节恶劣的一律采取“一票否决制”，当季考核成绩为零。
第八条 违约责任
1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、如乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方因此而遭受的实际损失，并应向甲方支付合同总价5%的违约金。
3、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
4、乙方虚假承诺，或经相关部门检测验收提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成重大事故或合同无法继续履行的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第九条 合同的变更和终止
1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。
第十条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十一条 争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在争议解决期间，本合同应继续履行。
第十二条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十三条 合同生效及其他
1、本合同自双方盖章之日起生效。
2、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	
甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电    话：
	电    话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	帐    号：

	                              日    期：     年    月    日
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合同附件及要求
一、养护目标
总体目标：建立健全养护管理长效运行机制，切实提高养护管理水平，推动农村公路养护管理向精细化、专业化、市场化、信息化发展，做到“路容整洁、设施齐全、路面平整、安全舒适、行车顺畅、环境宜人”，提升广大群众“畅、安、舒、美、优”的通行条件。
路基养护目标：各部位保持完整，表面平整坚实。路肩横坡适度，边缘顺适，无坑洼、沉陷、缺口、堆积物、高草；边坡稳定、坚固、平顺，无冲刷、缺口；边沟、排水沟等排水设施排水通畅完好，无淤塞、无杂草。
路面养护目标：保持路面平整、整洁，排水顺畅，路面无垃圾、浮土、石块等抛洒物，确保公路畅通、行车舒适。
桥涵养护目标：结构完整、牢固，无安全隐患；桥面无深陷、坑槽；桥涵洞身、涵底、进出水口、护坡完好，无堵塞、冲刷，水流顺畅。
沿线设施养护目标：完整、齐全、美观、醒目、清洁，工作状态良好。
绿化养护目标：与周边环境相协调美观，确保公路现有绿化的存活率达95%以上。
二、道路巡查内容及要求
路基巡查：主要巡查路基边坡是否稳定；路肩表面是否平整密实不积水，路肩有无明显轮迹印，有无10cm以上高草、杂物、垃圾、堆积物；边坡坡面是否平顺、坚实无冲沟，无杂草、杂物、垃圾；边沟是否保持通畅，无积水、杂物、杂草、积淤。
路面巡查：主要巡查路面有无影响交通安全的堆积物、抛撒物、油污、积水、积雪等；沥青路面有无严重裂缝、龟网裂、波浪、拥包、坑槽、沉陷等病害；水泥砼路面有无严重裂缝、唧泥、拱起、错台、板角断裂等病害，填缝料有无老化、无脱落等情况。 
桥梁涵洞巡查：主要观测桥面铺装、桥栏杆等有无损坏变形或下沉，混凝土桥面有无剥离、渗漏，钢筋露筋、锈蚀现象，填缝料有无老化；伸缩缝、泄水孔有无堵塞、破损，上下部结构有无破损、变形；桥头示警桩、桥梁信息公示牌、限载标志等是否齐全整洁完好；桥墩台基础有无缺损，翼墙（侧墙、耳墙）有无开裂、风化剥落和异常变形；支座有无明显缺陷，活动支座灵活是否有效；锥坡、护坡有无局部塌陷，铺砌面有无缺损、勾缝脱落；涵洞有无损坏、堵塞等情况。
交通工程及沿线设施巡查：主要检查护栏等防护设施有无缺少损坏，各种交通标志标线（含凸起路标）有无残缺、变形、歪斜、污染、颜色不鲜明，可变信息板有无故障，里程碑（牌）、百米桩（牌）、轮廓标、防撞桶等设施有无缺损、褪色、剥落和污染等情况。
绿化巡查：检查公路沿线绿化植物的抚育管理，有无歪倒、缺株、死株、病虫害、妨碍视距、影响交通安全、遮挡标志牌等情况。
县道巡查应不少于2次/周，乡村道巡查应不低于1次/周，特殊路段或遇有恶劣天气应适当加大巡查频率。
巡查人员应按照要求进行全面巡查，每一次巡查应及时做好巡查记录，收集好影像资料，并附相关说明等。
巡查过程中发现影响行车安全或其它需要立即维修处理的情况，应立即设立标志、设置路障等安全措施，确保行车安全、避免损坏扩大，并及时上报街道农路办。 
巡查过程中应详细记录病害发生的具体位置，准确描述发现的问题，巡查结束后，及时做好交接工作，严禁伪造巡查记录，并每月提交一份日常巡查报告。 
三、日常保洁内容及要求
1、道路保洁：对道路进行清扫、清洗保洁。可采用人工配合机械进行清扫，县道每周不少于5次，乡村道每周不少于4次。应根据路面尘土量、天气情况和空气质量对路面进行冲洗清洁，合理确定洒水降尘的频率，原则上每周不少于3次。
工作要求：
（1）及时清扫、清洗路面上出现的小石块等坚硬物、砼混合料、油类物质或化学药品污染物，保证行车安全。
（2）定期清扫泥土和污物，保持路容整洁。
（3）及时排除路面积水、积雪，以免水下渗，破坏路面。
（4）下雪天应及时通过清扫铲除、撒盐、撒融雪剂等方法清除桥面积雪，防止桥面结冰，保证桥面安全。
2、路肩及边坡保洁：对公路两侧路肩边坡低洼、超高、不平整、不密实段进行平整填实。清除路肩边坡处杂草、垃圾和堆积物。杂草清理每年不少于10次，垃圾清捡每周不少于2 次。对边沟进行疏通清淤，清捡边沟处垃圾每周不少于2 次。
工作要求：
（1）路肩整洁、平整、无超过10cm 的高草，无堆积物、无种植物。
（2）路肩无坑洼、缺口等病害，横坡适度，边缘顺适，与路面接茬平顺，当土路肩受损修复后，其外观应恢复至损坏前状态，并与周围未损坏土路肩外观保持一致，不得积水。
（3）边坡坡面保持平顺，坚实无冲沟，稳定、坚固、无松散，坡度符合设计规定。
（4）排水设施无淤塞、无损坏，排水畅通。
（5）挡土墙、护坡等防护设施保持良好，无损坏。
3、桥涵保洁：及时清除桥面污泥、积雪、积冰、杂物，保持清洁；及时疏通涵管，疏导桥下河槽；定期清理桥梁伸缩缝，疏通泄水孔，栏杆刷漆。涵洞清淤、泄水孔疏通、桥梁伸缩缝清理，每月不少于1次；栏杆刷漆每年不少于1次。
工作要求：
（1）桥涵外观、泄水口整洁，无杂物、於堵。
（2）伸缩缝、护墙、栏杆、标线等设施清洁完整，无泥渍。
（3）涵顶保持平整，洞内排水畅通。
（4）洞身、涵底、进出水口、护坡和填土完好、清洁。
4、交通工程及沿线设施保洁：对道路（红线范围）内交安附属设施、公交站台等进行清扫、清洗保洁。
工作要求：
（1）标志版面内容整洁、清晰。
（2）标线具有良好的可视性，边缘整齐、线形流畅，无大面积脱落。
（3）轮廓标应进行表面清洗，无缺损，无明显的褪色。
（4）里程碑、百米桩、指示牌、波形梁钢护栏、公路防撞桶、减速垫、示警标柱等交通安全设施清洁完整，无泥渍。
5、绿化维护：绿化养护应坚持“栽、管、护”相结合，及时采取浇水、修剪、松土、施肥、防治病虫害等管护措施，有效保证公路植物生长状态。
工作要求：
（1）根据绿化植物缺水、积水情况，及时进行浇水和排除积水。
（2）在春、夏植物生长旺盛季节进行除草和松土。草花应根据草的种类和生长环境进行修剪，草高不超150mm。
（3）对土壤瘠薄地段、生长不良的绿化植物，及时施肥，促进生长。
（4）在每年秋季或春季，在乔木树干上距地面 1~1.5m 高范围内进行刷涂白剂，预防病虫害侵染，增添公路美观。
（5）对于已死亡的枯木及影响行车视距和安全性的树木，应及时伐除，减少行车安全隐患。
（6）对遮挡标志牌、侧枝繁茂影响行车视线以及侵入建筑限界的路树应及时修剪。
四、道路维修上报
1、路基维修：小段开挖边沟、截水沟或分期铺砌边沟；清除零星塌方，填补路基缺口，轻微沉陷翻浆的处理；桥头接线或桥头、涵顶跳车的处理；修理挡土墙、护坡、护坡道、泄水槽、护栏和防冰雪设施等局部损坏；局部加固路肩。
2、路面维修：处理沥青路面的泛油、拥包、裂缝、松散等病害；修补坑槽、沉陷，处理波浪、局部龟裂，啃边等病害；水泥混凝土路面日常清缝、灌缝及堵塞裂缝，水泥混凝土板块的局部修理；路缘石的修理和刷白；桥头、涵顶跳车段的处理。
3、桥梁涵洞维修：局部修理、更换桥栏杆和修理泄水孔、伸缩缝、支座和桥面的局部轻微损坏；修补墩、台及河床铺底和防护圬工的微小损坏；涵洞进出口铺砌的加固修理；通道的局部维修和修理排水沟。
4、交通工程及沿线设施维修：护栏、隔离栅、轮廓标、标志牌、里程碑、百米桩等修理、油漆或部分添置更换；路面标线的局部补画。
5、绿化工程：更换、新植行道树及花草、开辟苗圃、公路景观提升等。
发现以上类似问题及时向街道农路办汇报，方便及时处理和整改。如被交运局和农路办巡查考核时发现，视情况扣除相应分值和罚款。
附表1：
	溧水区洪蓝街道农村公路精细化养护巡查考核表
管养单位：                                  

	项目
	分值
	考评标准
	得分
	考核方法

	计划编制
	10
	编制年度养护计划5分，每月编制月度养护计划5分。
	
	检查台账

	巡查配备
	10
	巡查人员不少于2人、巡查车辆不少于1台的标准配备10分。
	
	

	农路巡查
	40
	一周覆盖巡查所管辖农路。每少一条农路扣2分；巡查记录与现场检查情况不符合，每条扣5分。
	
	检查台账，按农路办统一格式装订巡查记录本

	桥梁检查
	20
	一月覆盖巡查所管辖桥梁，每少一座桥梁扣2分；检查情况与现场检查情况不符合，每条扣5分。
	
	检查台账，按农路办统一格式装订巡查记录本

	路域环境巡查（两侧路肩以外15米内）
	10
	一周覆盖巡查所管辖农路路肩以外15米内路域环境情况。每少一条农路扣2分；巡查记录与现场检查情况不符合，每条扣2分。
	
	检查台账，按农路办统一格式装订巡查记录本

	村社反映的问题、上级督导督查问题
	10
	村社、村民每发现一起农路养护不到位问题，扣2分，扣完为止；上级部门每督导督查一起农路养护不到位问题，扣5分。
	
	

	合计
	100
	
	
	



备注：每月考核。
检查人：                                                  日期：
附表2：
	溧水区洪蓝街道农村公路精细化养护日常保养保洁考核表
管养单位：                 线路名称：          编号：              

	项目
	工作标准
	考核标准
	得分
	备注

	道路保洁
（20）
	路面整洁、安全；对污染路面的水泥混凝土、化学品、油污等要及时清理。
	路面杂物清理不及时，每处扣1分；污渍清理不及时、彻底，每处扣1分；路面浮土，泥浆冲洗不及时每处扣1分。一周洒水不少于3次，早晚各一次，洒水频率不达标一次扣2分。
	
	

	路基保洁
（20）
	路肩无坑洼、缺口等病害，横坡适度，边缘顺适，与路面接茬平顺。
	未及时处理路肩病害。每50m扣1分，不足50m按50m计。
	
	

	
	路肩整洁、平整、无超过10cm 的高草，无堆积物、无种植物。
	未及时处理路肩杂物、垃圾、堆积物、种植物及10cm以上高草，每50m扣2分，不足50m按50m计。
	
	

	
	边坡的坡面保持平顺，坚实无冲沟，稳定、坚固、无松散。
	边坡坍塌未及时处理，每处扣1分；有种植物每50m扣2分，不足50m按50m计。
	
	

	
	排水设施无淤塞、无损坏，排水畅通。
	定性考核，20m起计，边沟损坏、淤塞每处扣2分。
	
	

	桥涵保洁
（10）
	桥涵外观整洁，无杂物。
	桥梁上有杂物、堆积物，每处扣2分。
	
	

	
	泄水口无杂物、淤堵。
	泄水孔有淤积，影响正常排水的每孔扣2分。
	
	

	
	伸缩缝、护墙、栏杆、标线等设施清洁完整，无泥渍。
	伸缩缝、护墙、栏杆、标线等设施有脏污，每处扣2分。
	
	

	
	涵洞洞身、涵底、进出水口、护坡和填土完好、清洁。
	涵洞有淤积，排水不畅，护坡脏污，每处扣2分。
	
	

	沿线设施保洁（10）
	标志牌、护栏、警示桩、标线、公里牌、百米牌、轮廓标、防眩板等设施清洁、完整，内容整洁、清晰。
	未及时清洁每处扣2分；标志牌、公里碑、百米碑、警示桩等设施损坏、倒伏、歪斜每处扣2分。
	
	

	绿化维护
（20）
	长势良好，修剪到位，无死株。
	每发现一棵死株，扣1分。长势不良每发现一株，扣0.5分。
	
	

	路域环境整治（两侧路肩以外15米内）（20）
	视距通透，无垃圾、杂树，整洁美观
	视距不通透每处扣2分，未及时处理杂物、垃圾、堆积物，每50m扣1分，不足50m按50m计。
	
	

	合计
（100）
	
	
	
	


备注：每月考核。
检查人：                                                  日期：
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五、洪蓝街道农村公路路线明细表
洪蓝街道农村公路路线明细表
	洪蓝街道农村公路路线明细表

	

	序号
	路线编码
	路线名称
	起点地名
	讫点地名
	路面类型
	养护里程
（公里）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	S204
	老宁高线
	沙板高速桥
	绿岛
	沥青砼
	 7.960

	2
	S204
	老宁高线
	新341接口
	和凤界
	沥青砼
	

	
	小计1
	
	
	
	
	7.96

	1
	X102
	上觉线
	古塘互通
	洪蓝-石湫
	沥青砼
	 4.759

	2
	X105
	珍珠南线
	裸心岭
	白明线
	沥青砼
	 3.280

	3
	X205
	柘洪线
	白横线
	陈家桥
	沥青砼
	 9.045

	4
	X305
	白明线
	晶桥-洪蓝
	蒲塘
	沥青砼
	 6.462

	5
	X304
	白横线
	永阳-洪蓝
	无想山
	沥青砼
	 1.841

	6
	X304
	白横线
	无想山
	三里亭
	沥青砼
	 0.768

	7
	X304
	白横线
	洪蓝
	洪蓝-石湫
	沥青砼
	 5.835

	8
	C512
	上塘路
	白明线
	汤家
	沥青砼
	1.414

	9
	C518
	郭石线
	郭兴
	石堆铺
	沥青砼
	0.572

	10
	C529
	徒张线
	张塘角
	杜村王
	沥青砼
	1.659

	11
	C532
	南山头路
	南山头
	南山头
	沥青砼
	0.55

	12
	C547
	山茶花路
	白明线
	新农村
	沥青砼
	0.553

	13
	C555
	盛村路
	白明线
	盛村
	沥青砼
	0.681

	14
	C558
	三里亭路
	三里亭
	S204
	沥青砼
	0.377

	15
	C570
	洪辉线
	凤凰井路
	河滨东路
	沥青砼
	1.357

	16
	C571
	山北线
	洪蓝镇卫生院
	洪辉线
	沥青砼
	0.367

	17
	C572
	毛双线
	老毛线
	双仓线
	沥青砼
	1.582

	18
	C573
	彭村线
	白横线
	彭村
	沥青砼
	0.849

	19
	C574
	山南线
	老明线
	古塘水库
	沥青砼
	1.68

	20
	C575
	泉庄线
	何林坊
	泉庄
	沥青砼
	1.075

	21
	CFB3
	刘圩线
	双仓线
	圩盖头
	沥青砼
	1.819

	22
	CFC5
	老竹线
	七里甸路
	S341
	沥青砼
	0.77

	23
	CZ49
	小平线
	无想寺
	S341
	沥青砼
	1.712

	24
	CZ50
	明汤线
	蒲杜线
	汤家
	沥青砼
	0.536

	25
	CZZ6
	洪和线一期支线
	宁高线
	洪和线
	沥青砼
	0.754

	26
	Y004
	蒲周线
	美丽乡村主干路
	晶桥-洪蓝界
	沥青砼
	1.353

	27
	Y501
	河滨东路
	洪蓝桥
	华塘路
	沥青砼
	1.2

	28
	Y505
	双仓线
	天青线
	美丽乡村主干道
	沥青砼
	4.69

	29
	Y506
	老何线
	老明公路
	何林坊
	沥青砼
	4.248

	30
	Y508
	老毛线
	老明公路
	毛家桥
	沥青砼
	2.601

	31
	Y511
	宁三线
	S204
	宁宣高速
	沥青砼
	0.684

	32
	Y513
	宁陈线
	老宁高线
	塘埂
	沥青砼
	5.932

	33
	Y514
	宁蒲线
	S204
	赵家
	沥青砼
	1.862

	34
	Y515
	西赵线
	S204
	石臼湖堤顶路
	沥青砼
	0.587

	35
	Y527
	任家庄线
	天经线
	美人山公路
	沥青砼
	0.932

	36
	Y535
	傅家边环山路
	白明线
	珍珠南线
	沥青砼
	6.307

	37
	Y536
	青陆线
	天青线
	陆盖村
	沥青砼
	0.683

	39
	Y543
	洪和线
	新341
	洪张线
	沥青砼
	4.772

	41
	YFA2
	五峰山路
	工业园区
	老何线
	沥青砼
	3.024

	42
	YFA8
	洪张线
	S204
	张塘角
	沥青砼
	3.146

	43
	YFA9
	涧东路
	洪张线
	涧东
	沥青砼
	1.098

	44
	YFB3
	天青延长线
	柘洪线
	庙东村
	沥青砼
	0.72

	45
	YX04
	科技园路
	无想寺(北大门)
	蒲杜线
	沥青砼
	2.471

	46
	YX21
	芮天线
	S341
	上觉线
	沥青砼
	3.84

	47
	YZ01
	三岔河路
	宁陈线
	宁陈线
	沥青砼
	3.19

	48
	YZ12
	傅潘线
	傅家边
	潘家
	沥青砼
	1.797

	49
	YZ13
	后赵线
	老明线
	后赵村
	沥青砼
	0.641

	50
	YZ16
	傅杨线
	马家
	杨古岱
	沥青砼
	4.173

	51
	YZ17
	天经线
	上觉线
	经家庄
	沥青砼
	1.496

	52
	YZ18
	沙张线
	涧东线
	S204
	沥青砼
	2.394

	
	
	徒村王线
	省道204(新）
	徒张线
	沥青砼
	1.8

	
	
	竹山路
	规划路
	华塘路
	沥青砼
	0.41

	
	小  计2
	——
	——
	——
	——
	116.348

	
	合 计
	
	
	
	
	124.308



六、附则
1、本办法由街道农路办负责解释。
2、本办法自合同签订之日起施行。
3、未竣工验收移交的提档升级道路，由农路办负责日常巡查和道路维修，管养单位负责养护保洁工作。
4、养护大中修工程和绿化养护按《溧水区农村公路管理养护体制改革实施意见（试行）》（溧政办发【2019】25号文有关规定执行。
 5、对于列入养护大中修或提档升级工程的道路，施工单位实际进场施工后，不再列入原管理养护单位管理和考核，相关工作由街道农路办负责。




[bookmark: _Toc9928]第六章  响应文件格式

正本（副本）




响应文件



项目名称： 	                          
项目编号： 		                    供 应 商：                   （单位电子公章） 联 系 人： 		   
联系方式： 		    
单位地址： 		
 	年	月	日



目	录




[bookmark: _Toc16854688][bookmark: _Toc28625][bookmark: _Toc29358]一、磋商申请及声明
磋商申请及声明
致：南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处

根据贵方  （项目名称）、（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人	    (姓名和职务)代表             （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。 
据此函，签字人兹宣布同意如下：
     1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。 
2、按磋商需求，我们的磋商首轮报价为（大写）     元人民币，小写       元人民币。其中，小型和微型企业产品/服务 	     元人民币。
3、我方项目负责人为          ，合同履行期限为       。
4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰 乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的全部工作内容。
6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、绝不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、我方正式通讯方式为：
地	址： 	 
电	话： 	
  传	真： 	 
8、我方正式开户银行和帐号为： 
开户银行： 		 
帐		号： 		 
供应商授权代表姓名（签字）： 	  
 供应商（加盖电子公章）：   	  
日   期：      年    月   日
[bookmark: _Toc6764][bookmark: _Toc3302]
二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书


致：     采购人        

    本授权书声明：注册于            （供应商注册地址）的         （供应商名称）法定代表人             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目编号：        号，项目名称              ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

                                        法定代表人签字：               
                                    被授权人签字：
                                 供应商（加盖电子公章）：                   
                                           日    期：     年    月    日


此处附法人及被授权人身份证明
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3、 [bookmark: _Toc14552][bookmark: _Toc17073]磋商报价汇总表

因“苏采云”系统自动引入的格式固定，请供应商按照“苏采云”系统和客户端工具的格式填写开标一览表的报价和日期等信息

（一）磋商报价汇总表（第     轮）

项目编号：
项目名称：

	序号
	名称
	报价（元）
	其中,小、微型企业报价（元）
	其中残疾人福利单位报价（元）
	其中监狱企业报价（元）

	1
	委托实施日常管养服务费用
	
	
	
	

	2
	应急维修资金
	200000
	
	
	

	磋商总价（人民币，大写）
	             元
	
	
	

	供应商是否属于小微企业
	是        否
	
	
	

	供应商是否属于残疾人福利性单位
	是        否
	
	
	

	供应商是否属于监狱企业
	是        否
	
	
	



供应商名称:                               （加盖电子公章）          
授权代表签字：                               
日    期：    年    月   日
注：1、未列在本表中的项目，采购人认为其费用已包含在本表其他项目报价之中。
2、“投标人是否属于小微型企业” “投标人是否属于残疾人福利性单位” “投标人是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》，如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。


（二）分项报价表
项目编号：
项目名称：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	全费用综合单价（元/年）
	备注

	1
	路面清扫
	南部片区：配备管理巡查人员1名，养护工11人；
北部片区：配备管理巡查人员1名，养护工12人。
包含但不限于：（1）所有人员工资、意外险、社保、公积金及法定节假日加班、高温、工作服、餐饮、住宿、环卫工具、保洁及绿化作业耗材、福利、管理费、利润等所有费用及合同期内如遇政府上调工资、社保和公积金基数的调涨费用。
（2）需配备有效的安全警示灯及标识标贴等物品。动力费、保养、维修、垃圾清运费等所有一切费用均包含在报价中，不再另行支付。
	项
	1
	
	

	2
	路面洒水
	包含但不限于：（1）所有人员工资、意外险、社保、公积金及法定节假日加班、高温、工作服、餐饮、住宿、环卫工具、保洁及绿化作业耗材、福利、管理费、利润等所有费用及合同期内如遇政府上调工资、社保和公积金基数的调涨费用。
（2）需配备有效的安全警示灯及标识标贴等物品。动力费、保养、维修、垃圾清运费等所有一切费用均包含在报价中，不再另行支付。
	项
	1
	
	

	3
	路肩打草
	南部片区：配备4名打草工，打草机械6台；
北部片区：配备4名打草工，打草机械6台、人员工资、油料及耗材。
包含但不限于：（1）所有人员工资、意外险、社保、公积金及法定节假日加班、高温、工作服、餐饮、住宿、环卫工具、保洁及绿化作业耗材、福利、管理费、利润等所有费用及合同期内如遇政府上调工资、社保和公积金基数的调涨费用。
（2）需配备有效的安全警示灯及标识标贴等物品。动力费、保养、维修、垃圾清运费等所有一切费用均包含在报价中，不再另行支付。
	项
	1
	
	

	4
	行道树修剪
	包含但不限于：（1）所有人员工资、意外险、社保、公积金及法定节假日加班、高温、工作服、餐饮、住宿、环卫工具、保洁及绿化作业耗材、福利、管理费、利润等所有费用及合同期内如遇政府上调工资、社保和公积金基数的调涨费用。
（2）需配备有效的安全警示灯及标识标贴等物品。动力费、保养、维修、垃圾清运费等所有一切费用均包含在报价中，不再另行支付。
	项
	1
	
	

	5
	路肩以外15米（含边沟）路域环境整治
	包含但不限于：（1）所有人员工资、意外险、社保、公积金及法定节假日加班、高温、工作服、餐饮、住宿、环卫工具、保洁及绿化作业耗材、福利、管理费、利润等所有费用及合同期内如遇政府上调工资、社保和公积金基数的调涨费用。
（2）需配备有效的安全警示灯及标识标贴等物品。动力费、保养、维修、垃圾清运费等所有一切费用均包含在报价中，不再另行支付。
	项
	1
	
	

	6
	省道S204洪蓝段7.96公里（已扣除集镇段5.6公里）

	整修土质路肩和边坡、清理边沟、路肩和边坡打草、路肩以外15米（含边沟）路域环境整治；
包含但不限于：（1）所有人员工资、意外险、社保、公积金及法定节假日加班、高温、工作服、餐饮、住宿、环卫工具、保洁及绿化作业耗材、福利、管理费、利润等所有费用及合同期内如遇政府上调工资、社保和公积金基数的调涨费用。
（2）需配备有效的安全警示灯及标识标贴等物品。动力费、保养、维修、垃圾清运费等所有一切费用均包含在报价中，不再另行支付。
	项
	1
	
	

	7
	应急维修资金
	用于积水点排水处置、局部维修、应急消险等。
	项
	1
	200000
	不可竞争费，以年度据实结算审计数拨付，最高不得超过20万元/年

	8
	小计（元）
	



注：1、响应报价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标供应商认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写分项的单价和合价及总价。投标单位未填单价、合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。
2、投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
3、投标供应商在报价时应充分考虑政策性调整、市场风险等因素，相关费用计入投标报价。中标后发生的政策变化或市场风险所引起的费用变化一律不再调整。
4、经磋商后，如果低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。
[bookmark: _Toc31097]供应商名称:                    （加盖电子公章）            
授权代表签字：                               
日    期：    年    月   日
[bookmark: _Toc22889]
四、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
（7）供应商未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单中（提供网站对应截图加盖公章）。


[bookmark: _Toc29774][bookmark: _Toc23722]
五、商务条款偏离表格式
[bookmark: _Hlt460313894][bookmark: _Toc354594115]商务条款偏离表
项目编号：
项目名称：
	序号
	磋商文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	供应商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称:                              （加盖电子公章）：            
授权代表签字：                               
日    期：    年    月   日
注：1.按照商务要求详细填列。
2. 行数不够，可自行添加。
[bookmark: _Toc16854696]3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被追究其法律责任。



[bookmark: _Toc4580][bookmark: _Toc28063]六、技术规格偏离表格式
技术条款偏离表
项目编号：
项目名称：
	序号
	磋商文件条目号
	采购文件的技术要求
	供应商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称:                              （加盖电子公章）：            
授权代表签字：                               
日    期：    年    月   日
注：1.按照技术要求详细填列。
2.行数不够，可自行添加。
3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被追究其法律责任。
4、供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“磋商项目需求”中的技术要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为投标接受响应文件的所有要求。
[bookmark: _Toc22467]
七、供应商业绩一览表
供应商类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	业主单位
	业主联系
方式
	合同金额
（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商名称:                               （加盖电子公章）：            
授权代表签字：                               
日    期：    年    月   日
注：具体时间要求及需提交的证明材料见“第三章 评分标准”。



[bookmark: _Toc15038]八、项目组成员一览表 
项目组成员一览表

	项目名称：                                    项目编号：

	序号
	职务
	姓名
	性别
	执业
资格
	证书号
	技术
职称
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称:                               （加盖电子公章）：            
授权代表签字：                               
日    期：    年    月   日
根据第三章“评分标准”提供相关证明材料
说明：如果行数不够，请自行增加。
[bookmark: _Toc1097]
九、服务方案
服务方案、人员配置及管理措施
根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写
[bookmark: _Toc16854700]
[bookmark: _Toc3101]十、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料 

竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）



[bookmark: _Toc3878][bookmark: _Toc12600][bookmark: _Toc21362]十一、附件

附件一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
采购人  ：
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                   。
主要专业技术能力有：             。
                                     
                                                   供应商（加盖电子公章）：            
                                                授权代表签字：             
   日   期：   年   月  日





[bookmark: _Toc16854694][bookmark: _Toc38295252]附件二
无重大违法记录声明
采购人   ：
    我单位                 （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                              供应商（加盖电子公章）：    授权代表签字：             
日    期：    年    月   日


附件三、政府采购政策

1、中小企业声明函
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 供应商（加盖电子公章）：  
日期：___年  月    日
备注：【1】 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
本项目所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


2、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                              供应商（加盖电子公章）：   
                    日  期：


3、属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


4、节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书） 


5、环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）


6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）
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7、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
 


