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第一章  招标公告
项目概况
江苏省肿瘤医院智能化影像中心建设采购项目的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载,，并于2026年9月24日14时00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0509，项目代理编号：0675-266JOC003803
2、项目名称：江苏省肿瘤医院智能化影像中心建设采购项目
3、项目预算金额：人民币1000万元
4、最高限价：（详见采购需求，投标人投标报价不得超过限价金额，否则将作无效标处理）。
5、采购需求：
	包号
	名称
	数量
	最高限价
	是否接受进口

	1
	江苏省肿瘤医院智能化影像中心建设采购项目
	1套
	人民币1000万元
	不接受


二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
[bookmark: _Hlk225256455][bookmark: OLE_LINK3]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近三年任意一年度的经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
2.法律、行政法规规定的其他条件。
3.本项目不接受联合体投标
4.对于第1大点中第（2）条至第（5）条证明材料可使用《政府采购供应商信用承诺书》或 《信用中国平台的信用报告》替代。

(二)特殊资格要求
1、投标产品（医学图像存储与传输软件、医用胶片智能导入装置）需提供医疗器械注册证。
2、投标人需提供医疗器械经营许可证(投标产品1 为二类医疗产品的投标人可只提供医疗器械经营备案表或提供如中标后能在签订合同前办理医疗器械经营备案表的承诺，格式自拟)

三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.项目报名时间：2026年9月2日0:00至2026年9月8日23:59（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月24日14时00分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]1、本项目不收取投标保证金；
2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3、本项目落实的政府采购政策：
1）政府采购促进中小企业发展
本项目属于 货物类 采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。
2）政府采购支持监狱企业发展
3）政府采购促进残疾人就业
4）政府采购鼓励采购节能环保产品
5）
5.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
5.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
	[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]采购人联系方式

	招标人：江苏省肿瘤医院
地址：江苏省南京市玄武区百子亭42号 
联系人：张老师
联系方式 ：025-83283339


2.采购代理机构信息
名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地　址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：025-84795965
3.项目联系方式
项目联系人：金昕、谢影
电话：025-84795965


[bookmark: _Toc15713][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc12175][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在原公告媒体上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。
7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8、招标文件的修改
8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在原公告媒体公布。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc22457]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；
*10.2 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。
*10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216]11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12、开标一览表和分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
12.2 标的物
采购人需求的货物、服务等。
12.3有关费用处理
（1） 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。
（2） 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
（3） 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
（4） 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486]13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；
13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；
13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函
投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。
16、投标保证金
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]本项目无需递交投标保证金。
17、投标有效期
17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc49090512][bookmark: _Toc14577361]18、投标文件签署
18.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc22743][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照做无效投标处理。
19.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20.投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc21082][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
22.开标
22.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23.评标
23.1 评标由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
24.评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]25．投标的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。
*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	投标文件签署、盖章齐全完整
	符合招标文件要求

	投标有效期
	符合招标文件要求

	项目需求中的实质性要求
	符合招标文件要求

	其他实质性要求
	符合招标文件要求


26.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
*26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]*28、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]28.1 无效投标条款
28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
28.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
28.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。
28.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。
28.1.6 未通过符合性审查。
28.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）。
28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
28.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
补充：
（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标（响应）价格作出解释,由评审委员会依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
28.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
28.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
28.2 废标条款
28.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
28.2.3 因重大变故采购任务取消。
28.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
28.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
28.4 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
28.4.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。
[bookmark: _Toc25066][bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
29.3评审结束后，中标人名单将在 原公告媒体 进行公示，公告期限为1个工作日。
*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正
当利益的；
（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc200451960]（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。
不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30、质疑处理
30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：
采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
联系人：金昕、谢影
联系电话：025-84795965
地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼
30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
30.7以下情形的质疑不予受理：
 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
 超出政府采购法定期限的质疑。
 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。
 法律法规规定的其他不予受理情形。
供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31、中标通知书
31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc9952][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]32. 签订合同
32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、货物、服务的追加、减少和添购。
33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
34、中标服务费
[bookmark: _Toc1343]根据与采购人的约定，本项目中标服务费由中标人支付，领取中标通知书时，参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)(货物)*0.7（不按差额定率累进法计算）向招标代理机构一次性交付中标服务费。
支付账号：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
320006607010141124109
交通银行江苏省分行营业部     
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（合同参考文本）
江苏省肿瘤医院
                  项目合同
项目名称：                                                  
合同编号：
甲方：（买方）江苏省肿瘤防治研究所(江苏省肿瘤医院)
乙方：（卖方）                              
   甲、乙双方根据江苏省肿瘤医院                  项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
	序号
	货物名称
	品牌、型号、规格
	单价(元)
	数量（单位）
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	



二、合同金额
2.1 本合同总金额为人民币(大写)：              （小写：￥         ）
三、合同文件组成
本合同文件及其附件。下列资料亦为本货物采购合同不可分割的部分：
（1） 甲方针对本货物项目的招标采购文件；
（2） 乙方提交的投标文件（含投标函、投标报价表、质量技术要求响应、资质证明、服务承诺等各项内容）；
（3） 乙方在投标过程中的书面承诺；
（4） 中标通知书；
（5） 甲方、乙方商定的实施方案、沟通应答记录等其它必要文件及补充文件；
（6） 乙方向甲方提供，甲方认可并封存的样品及甲方对实物样品可能的修改意见。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、转包或分包
6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
7、 维保条款
                                          
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：              
8.2 交货方式：现场实施交付
8.3 交货地点：江苏省肿瘤医院
九、货款支付
9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：
	付款阶段
	金额(元)
	人民币大写
	付款比例
	付款条件

	
	
	
	
	



9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
9.3乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
十、税
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 本合同应为完整货物及功能的提供，乙方所提供货物的技术规格应与乙方投标文件和合同中所规定的规格相一致；本合同所提供的货物、数量及技术标准：详见乙方按公开招标文件要求提供的投标文件，且不得低于甲方在招标文件中规定的品种数量及标准，乙方应提供未经使用的全新产品。
11.2 对于软件产品，乙方应向甲方提供其最新版本的软件产品以及最先进的技术服务水平，对于提供低于乙方最新版本产品的情况，乙方应征得甲方的同意并取得甲方的书面说明。
11.3 对于软件产品，甲方向乙方购买的是符合甲方自身需求的个性化软件产品，对于甲方提出的合理化需求，乙方不得无故以乙方自身软件是产品化系统或增加开发量为由拒绝提供相应功能和模块。
11.4 甲方使用乙方软件产品所产生的一切数据，所有权归属甲方。乙方应无条件向甲方开放软件产品的数据库最高权限，并提供完整的数据结构文档说明。当数据结构发生变化时，乙方必须及时对数据结构文档进行更新并告知甲方。对于甲方使用乙方软件产品所产生的影像图片、音视频等一切多媒体数据，乙方须向甲方提供方便的获取途径与方法程序。
11.5 对于软件产品，乙方应与甲方一起制定软件数据库的容灾备份方案。乙方应承担其产品的数据库容灾备份方案的执行工作（可要求甲方提供相应的硬件保障），并定期进行数据库的巡检和维护。数据库巡检维护工作每季度不少于一次，并由乙方提供书面报告，对于发现的问题乙方应及时整改，确保数据库正常运行，数据不丢失。
11.6 乙方应主动跟踪甲方对其产品的使用情况，定期提供巡检和保养服务，每年不低于       次，并出具相应的书面报告。对于发现的问题应及时整改并通知甲方。
11.7 对于甲方使用乙方产品过程中出现的问题和故障，乙方应提供7*24小时服务。出现问题后，乙方应及时通过远程或现场的方式进行处理和解决。对于紧急故障，乙方工程师必须在     小时内到达现场进行处理，在最短时间内恢复甲方的正常使用。故障排除后，乙方应向甲方出具相应的书面说明报告并提出整改方案。乙方应设立相应的电话、邮箱等，接受甲方的技术咨询、意见反馈和投诉事务并及时给予甲方反馈。
11.8 乙方有义务根据甲方需要向甲方相关人员进行乙方产品的使用培训，并提供完整的培训文档和资料。
11.9 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
11.10 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如乙方不能及时解决，甲方有权委托第三方进行维修，所产生一切费用由乙方承担。
11.11对于产品系统的BUG以及合理的新需求，乙方应免费向甲方提供修复及开发服务。对于给乙方造成较大开发量的新增需求，经甲乙双方协商后，甲方向乙方支付合理的费用。
11.12 乙方产品需达到国家卫健委电子病历系统应用水平分级评价6级、医院智慧服务分级评估3级以及医院信息互联互通标准化成熟度测评五乙标准的相关要求。
11.13 乙方产品与甲方医院其余系统对接时，需满足接入甲方集成平台的要求，通过集成平台与其余系统进行对接。
11.14 乙方产品在交付验收合格前，所有向上级主管部门上报或与院内第三方软件的接口开发工作，甲方不再额外支付费用。
11.15 乙方产品正式实施前，需要与甲方人员讨论制定详细的实施计划方案，项目实施必须按照甲方的项目管理要求进行。
十二、调试和验收
12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。初步验收结果不视为乙方对货物存在的潜在缺陷所应付的责任的解除，不作为对货物内在质量认定的依据。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。
12.6乙方应按规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括但不限于：产品型号、技术参数、使用手册、数据结构文档、数据库最高权限帐号密码、系统及网络架构文档、服务器账户等。
12.7 质量验收标准和方法：在不低于国家标准的前提下，按照招标文件规定的技术要求及标准执行，招标文件没有约定的，按照国家相关标准执行；产品上线稳定运行两周后，乙方应书面向甲方申请对产品进行验收，甲方将组织包括产品使用部门相关人员在内的验收小组，与乙方授权代表完成相关验收工作，并出具验收报告，甲乙双方共同签字确认。甲方不得借故拖延验收。 
12.8 对于未能按照双方确认的实施方案通过验收的情况，乙方应向甲方出具书面说明，并在在双方共同确定的日期内改进产品以达到双方协商确定标准及验收。对于乙方自身原因造成的产品或项目无法按期验收的情况，甲方将向乙方索赔。
十三、货物包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之四向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并追究乙方的违约责任，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、保密条款
16.1甲方在未经乙方同意的情况下，严禁将乙方所提供的源代码、技术资料、数据结构文档、系统架构文档、程序安装文件、演示文稿等相关资料泄露给第三方。
16.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
16.3甲方所运营的所有信息系统中的全部数据，包括由乙方产品加工后产生的新数据，其所有权属于甲方。乙方只能在甲方医院内部网络范围中，通过乙方产品使用甲方所提供的数据。严禁乙方以任何形式将甲方信息系统中的数据（包括乙方产品所产生的数据）复制到医院内部网络之外，用于其他用途。乙方更不可将甲方数据提供给任何第三方。
16.4乙方有义务严格遵守甲方的信息安全保护制度，规范数据的管理和权限控制，防止任何不具备权限的第三者非法获取、使用。
16.5乙方在进行系统部署、开发、实施和运营过程中，需要严格按照甲方的要求进行操作。
16.6甲乙双方在履行合同过程中所获得对方的业务、技术、管理资料和信息，亦属于保密范围，双方均不可将对方的资料和信息泄露给任何第三方。
16.7保密期限不受本合同期限的限制。在本合同期限届满后，甲乙双方仍应保护对方的秘密，尊重并保证不侵犯对方因本项目获得之成果及其所附的一切权益。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市玄武区。
十八、合同生效及其它
18.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位合同专用章或单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
18.3本合同正本一式叁份，买方执贰 份，卖方执壹份，具有同等法律效力。


江苏省肿瘤医院信息数据保密协议
为了保障双方合作顺利进行，甲、乙双方本着相互尊重、诚实信用的原则，订立本保密协议。
甲方：江苏省肿瘤防治研究所(江苏省肿瘤医院) 
乙方：                                    
1、 保密条款
1、 甲方所运营的所有信息系统中的全部数据，包括由乙方数据平台产品加工后产生的新数据，其所有权属于甲方。乙方只能在甲方医院内部网络范围中，通过其数据平台产品使用甲方所提供的数据。严禁乙方以任何形式将甲方信息系统中的数据（包括乙方数据平台产品所产生的数据）复制到医院内部网络之外，用于其他用途。乙方更不可将甲方数据提供给任何第三方，所有数据严禁出境，否则将依法追究乙方责任。
2、 乙方有义务严格遵守甲方的信息安全保护制度，规范数据的管理和权限控制，防止任何不具备权限的第三者非法获取、使用。
3、 乙方在进行系统部署、开发、实施和运营过程中，需要严格按照甲方的要求进行操作，例如必须使用医院提供的计算机进行操作、必须通过堡垒机登录服务器等。
4、 乙方应尽量选择甲方提供的服务器进行系统部署，如果乙方坚持使用自己的硬件产品部署系统，则在产品试用期间，所有服务器及相关硬件的管理权归属甲方。试用结束后，如果乙方需要撤回所有硬件设备，必须先由甲方所指定的第三方专业公司进行服务器数据销毁工作。
5、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
6、 双方须各自指定专人负责信息安全保障工作，在医疗数据抽取、存储、保管时对相关数据进行统一管理。
7、 甲乙双方在履行合同过程中所获得对方的业务、技术、管理资料和信息，亦属于保密范围，双方均不可将对方的资料和信息泄露给任何第三方。
二、防统方细则
1、乙方不得为商业目的“统方”，为医药营销人员提供医生或部门一定时期内临床用药量、医用耗材用量等信息，供其发放回扣的行为。
2、严禁乙方为不正当商业目的统方。不得利用工作之便为医药购销人员牵线搭桥，为其提供相关信息，干扰正常医疗秩序。
3、乙方只能在授权范围内查询本职责范围的相关信息，医院信息系统中要设置重要（敏感）信息查询留痕功能。
三、统计数据管理和访问控制
1、统计数据管理：乙方在进行任何形式的数据统计和分析活动前，必须事先获得甲方的书面同意。所有统计数据的生成、处理和分析均应在甲方的监督和指导下进行。
2、访问人员名单：乙方应向甲方提供一份详细的人员名单，列出所有有权访问甲方数据的人员。该名单应包括人员的姓名、职位、部门以及具体的访问权限。乙方应确保所有接触数据的人员都已签署保密协议，并且接受了相关的数据安全和保密培训。乙方应实施严格的权限控制系统，确保只有经过甲方批准的人员才能访问相关数据。
3、人员变动通知：若乙方人员发生变动（包括但不限于离职、调岗等情况），乙方应立即通知甲方，并确保及时收回相关人员的所有访问权限。甲方有权要求乙方更新人员名单，并在必要时进行审核。
4、权限回收流程：乙方应在人员发生变动（的第一时间（不超过24小时）书面通知甲方，甲方收到变动通知后，将对变动人员的数据访问权限进行审查，以确定是否存在数据泄露的风险，并评估是否需要采取额外的安全措施。乙方应进行一次安全审计，以确保变动人员没有留下任何可能被用于未授权访问的数据副本或工具。审计结果应书面报告给甲方。即使在权限收回后，乙方也应持续监控系统安全，以确保没有未授权的数据访问行为发生。如发现任何异常，应立即报告给甲方。
5、审计和监督：甲方有权对乙方的数据处理活动进行审计和监督，包括但不限于统计数据的生成和使用情况。乙方应提供必要的协助，确保甲方能够有效地进行监督。
四、保护期限
1、本协议自签定之日起执行。
2、此协议保密期限为永远。
3、在本协议失效后，乙方仍然有义务严格遵循本协议的条款对甲方数据进行保护。 
五、违约责任
本协议随合同同步签署，协议一经签署即具有法律效力。若乙方未能遵守上述条款，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于立即停止违约行为、赔偿因违约造成的损失等。
六、期限条款
所有上述条款自签署之日起生效。

	甲方：
	江苏省肿瘤防治研究所(江苏省肿瘤医院)
	乙方：
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	签订日期：
	

	签订日期：
	
	签订地点：
	

	签订地点：
	
	开户银行：
	

	经办人：
	
	银行账号：
	


                                                        
















第四章 项 目 需 求
(★参数不允许负偏离。投标人应如实填写技术偏离表。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标文件要求在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（如技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）、食药监局出具的注册证(医疗设备适用)及检测机构出具的检测报告、或招标文件规定的证明材料等为准，上述材料的效力等级最高为注册证之附件《产品技术要求》、其次为检测报告、技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等。投标人提供的证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准。投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号，凡不符合上述要求的可以视为无效技术支持资料。 “技术要求要求提供证明材料的参数均需按上述要求提供证明材料，未按上述要求提供证明材料视为负偏离。)

技术要求
	[bookmark: OLE_LINK8]序号
	产品名称
	具体配置
	数量
	单位
	功能要求

	一、报告书写工作站

	1
	[bookmark: OLE_LINK66]4M专业医用显示器
	[bookmark: OLE_LINK4]4M专业医用显示器
	41
	套
	[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK261]1、★4M专业医用显示系统，实现双画面同屏对比；对角线尺寸≥27英寸；分辨率≥2560×1440；点距≤0.2331×0.2331mm；响应时间≤8ms；可视角度≥178°；最大亮度≥550cd/m2；对比度≥1000:1；色彩≥42bit（提供产品白皮书或说明书或彩页）

	
	
	
	
	
	2、4M专业医用显示系统具备前置传感器≥1、背光传感器≥1、温度传感器≥1；
显示器LUT表可以动态生成，亮度在200-400cd/m2范围内可动态调节；
显示器内置DICOM,CT/MRI,GAMMA2.2,GAMMA2.4,DSA,DSI；
显示器具有阅片灯模式，可通过按键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片；显示器分屏操作，半屏独自调用相应的曲线进行校准显示；
4M医用显示器内置自动质量控制系统，需自带前置光学传感器硬件，实现自动定期校准，软件自动对显示器进行性能检测，结果自动发送到显示质量集中管理平台

	[bookmark: _Hlk236321512]2
	6M专业医用显示器
	[bookmark: OLE_LINK116]6M专业医用显示器
	25
	套
	[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK121]1、★对角线尺寸≥30英寸；分辨率≥3280×2048；点距≤0.197×0.197mm；响应时间≤14ms；可视角度≥178°；色彩≥42bit（提供产品白皮书或说明书或彩页）

	
	
	
	
	
	2、6M专业医用显示系统，实现双画面同屏对比；
最大亮度≥1300cd/m2；对比度≥2000:1；
具备前置传感器≥1、背光传感器≥1、环境光传感器≥3、温度传感器≥1；
显示器可以侦测使用环境的环境光数据，根据环境光自适应调整亮度，并调节DICOM曲线的环境光补偿值；
显示器内置DICOM,GAMMA2.2,GAMMA2.4,DSA,DSI,CT/MRI

	3
	专家阅片工位
	专家阅片工位
	61
	套
	1、桌面规格：≥1.5米×0.75米（高度可调）；布线要求：采用隐藏式线匣，所有的内部走线均通过专用的布线槽，确保阅片工位干净整洁；全向支臂：360°全向可调，+75°~-45°可调俯仰角，采用隐藏式线匣，根据显示器重量调节支臂配重；人体工程学设计，具备电动升降功能，预设高度档位≥3个，桌面接口单元，布线模组，全向支臂、背景灯、阅读灯、主机支架、人体工学椅

	4
	医学影像智能调阅系统
	医学影像智能调阅系统
	5
	套
	1、图像采集分辨率支持HDMI 3840*2160，图像采样格式支持RGB4:4:4及YUV4:4:4；具备无线模块，支持WiFi6及BT5.2

	
	
	
	
	
	2、具备HDMI输入≥1，HDMI输出≥2，USB3.0≥2，USB2.0≥2，Type-C≥1；（提供产品白皮书或说明书或彩页）；需提供计算机软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章）

	5
	报告工作站系统授权
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK21]报告工作站系统授权
	27
	套
	[bookmark: OLE_LINK90]1、放射影像诊断工作站软件功能参数：
支持CT、MR、CR/DR、超声、X光机、心血管机、核医学、内镜、病理等DICOM成像设备的图像联网直接接入；
支持设备配置的MPPS功能；
可配置的图例目录和窗口排列，可配置的预设显示方案，可配置的桌面方式(工具栏、命令按钮、快捷键等)，提供交互式窗口和优化的显示设置，以用户定义的显示协议自动呈显影像；
支持不同的“皮肤”设置以适应医生在明亮和较暗的阅读环境中的舒适度，减少眼睛疲劳；
采用流媒体多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕；
具有DICOM查询/检索功能；
可根据DICOM 3.0的数字化显示标准（GSPS）来储存注释和测量结果；
可根据患者姓名、门诊/住院号，就诊卡号，检查设备，检查部位、影像号、检查日期时间等组合查询，方便医生针对多种条件下获得影像资料的工作；可同时调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、体位、时期、成像设备的影像对比显示和诊断；
支持VIP保密患者的图像资料管理；
默认显示协议（DDP）用于指定打开检查（当前及既往）以进行查看时显示图像的方式，用户可以使用或修改这些DDP来创建自己的DDP；
导航器时间轴上列出了同一患者的所有检查。单击时间轴上某项检查时，该检查的各图像系列即显示在缩略图条带的缩略图视图中；
导航器网格抓取工具可以将图像系列加载到任意显示器的显示区域中；
有图标表示当前检查由另一用户打开。光标停留在图标上时，会提示打开检查的用户、用户组、工作站名称及时间；
检查图像可复制到文件夹中，如会诊文件夹、理论文件夹等；
支持图标目录(多幅小图)浏览；
可同时浏览多个序列或检查；
用户可以自定义6个窗宽/窗位预设以应用于特定医疗设备；
可提供相关病例或序列的影像同步(Sync Image)，提供不同检查、序列和病人的比较，以便互相参考；
支持DICOM多帧动态影像回放功能，支持多序列联动同步回放；
支持显示状态记忆、结构化报告和关键病灶标记，支持选择/显示重要(标记)的影像；
支持单次大量影像的KEY IMAGE功能；
可以根据上次保存图像时使用的窗宽窗位来重新显示图像；
可以根据上次保存的图像状态来显示图像；
支持多种处理工具，例如：感兴趣区域(ROI)工具和测量，可快速、自动调整窗宽窗位(WW/WL)调整，灰度反转，左右上下翻转与旋转，缩放与漫游等；
可以绘制矩形、椭圆、多边形ROI；
放大镜中的窗宽/窗位和反相，图像锐化和加强边界过滤功能；
可标志和显示关键图像；
可标志和显示重要图像。将单张图像标记为“重要图像”，这些图像会添加到“重要图像”系列中；
可以为图像添加文本注解和箭头注解；
测量功能：距离、角度、截面、ROI(感兴趣区)、Cobb角度等；
支持电影播放功能，“层叠模式”时，播放按钮会出现在工具栏上；
支持空间光标/多平面定位；
支持CT多期增强扫描检查图像在同一序列和不同序列中的同步对比显示。对同一序列中的多期增强扫描检查图像，提供按不同的图像采集时间进行识别的分期（各期）的轴位图像同步关联显示；对不同序列的多期增强扫描检查图像，提供自动关联链接功能做分期（各期）的轴位图像做同步关联显示；
支持手动指定任意序列同步关联；
支持交互参考线。可以显示/隐藏交互参考线；
支持脊柱标记；
支持DR和CR影像的实际尺寸图像显示，经测试最大显示矩阵为5M；
支持多显示器、和不同分辨率的多显示器；
支持灰阶影像和24-bit真彩色图像；
可把图像复制到剪贴板，可输出ROI参数到Excel表格；
可自动地将DICOM处理结果存储在本工作站、或推送到中心数据库；
可转换DICOM格式静态图像到普通JPEG、BMP格式和动态图像到AVI格式，方便科研和教学；
可将图像为输出JPEG、BMP、AVI，可实施DICOM JPEG无损压缩；
提供DICOM胶片打印方式

	二、会诊室建设

	1
	[bookmark: OLE_LINK67]大尺寸医学影像教学系统
	[bookmark: OLE_LINK53]不低于98英寸医用显示器、智能会议管理模块
	1
	套
	1、★对角线尺寸≥98英寸；分辨率≥3840×2160；点距≤0.5622×0.5622mm；响应时间≤8ms；最大亮度≥500cd/m2；可视角度≥178°；对比度≥1200:1；色彩≥48Bit（提供产品白皮书或说明书或彩页）

	
	
	
	
	
	2、会诊显示器可以侦测使用环境的环境光数据，满足环境光传感器≥1；
会诊显示器内置DICOM、GAMMA2.0、GAMMA2.2、CIE、DSA；
会诊显示器≥20点同时触摸操控,搭配触控笔、遥控器等使用；
支持显示质控，对医用显示器定期检测和校准亮度和曲线，结果自动发送到显示质量集中管理平台

	
	
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK247][bookmark: OLE_LINK248][bookmark: OLE_LINK267][bookmark: OLE_LINK250]3、信号输入接口：DP≥2、HDMI≥3、TYPE-C≥1（支持反向供电）；输出接口DP≥1、HDMI≥1；会诊显示器可根据场景切换单画面、画中画、双画面、三画面、四画面，支持通过手持智能触控终端控制软件切换画面布局（提供产品白皮书或说明书或彩页）

	[bookmark: _Hlk235800027][bookmark: _Hlk235800005]
	
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK93]4、智能会议管理模块：
支持科会排班，查看科会计划，科会计划导出，待办任务提醒，多维科会资料准备，课件视频文献资源库管理；
跟RIS的对接，搭建科室和个人病案库，疾病种类≥500个，在线导入病例和本地上传DICOM格式的病例；
病例详情页面支持展示这条病例的基础信息、随访信息、检查信息、关键征象、病例分析、备注等；
在线编辑会议记录，支持个性化手写签名的对接，支持语音录入，对历史会议纪要内容批量导出等；
实现自动考勤管理，考勤信息导出，考勤异常处理权限等功能；
内置的平台具备对接其他医院含DICOM影像优质病例库资源能力，相关对接配套费用包含在投标总报价中，采购人不再另行支付（提供承诺并加盖投标人公章，格式自拟）

	
	
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK60]5、▲智能会议管理模块：要求院内本地化部署AI语音转写文字并自动生成会议纪要模型(提供该模型本地化部署承诺并加盖投标人公章，格式自拟)

	
	
	
	
	
	6、▲智能会议管理模块：支持实时调阅PACS影像，内置同品牌医学图像存储与传输软件，提供产品白皮书或说明书或彩页

	2
	[bookmark: OLE_LINK6]影像会诊室智能控制系统
	智能控制系统
	1
	套
	[bookmark: OLE_LINK24]1、智能化管理控制系统，手持智能触控终端集成管理影像切换、会议管理、工作模式、背景音乐、声音控制、影像教学各类模式等；
包含专业电子讲台、胶片投屏设备、无线投屏设备、直播系统硬件；
可实现胶片直投，将外来胶片自动投屏，并一键投射至会诊显示器，用于多人胶片会诊；具有DICOM校准功能，调节图像是否符合DICOM标准；聚焦系统选择自动或手动，镜头支持16 倍及以上光学变焦，具备8百万及以上像素；
可实现胶片直投，将外来胶片自动投屏，并一键投射至会诊显示器，用于多人胶片会诊；具有DICOM校准功能，调节图像是否符合DICOM标准；聚焦系统选择自动或手动，镜头支持16 倍及以上光学变焦，具备8百万及以上像素；
[bookmark: OLE_LINK26]电子讲台主机处理器配置不低于12代i5，内存≥16G），配备无线键鼠

	3
	移动便携式专业医用诊断终端
	[bookmark: OLE_LINK46]移动便携式专业医用诊断终端
	2
	套
	1、▲对角线尺寸≥13.5英寸；分辨率≥3000×2000(提供产品白皮书或说明书或彩页)

	
	
	
	
	
	2、最大校准亮度≥500cd/m2；对比度≥1800:1；
色彩≥42bit；
显示器内置DICOM、GAMMA2.2、CT/MRI；
智能化专业显示器质量保证软件，具有医用显示器质量检测、校准和提供书面报告的功能；
支持双屏模式、横竖屏自动转换

	
	
	
	
	
	3、具备环境光超限提示功能，通过环境光传感器检测后发出警报或提示（提供产品白皮书或说明书或彩页）

	三、远程影像会诊中心

	、41
	大尺寸医学影像会诊系统（核心产品）
	大尺寸医学影像会诊系统（核心产品）
	1
	项
	[bookmark: OLE_LINK259][bookmark: OLE_LINK257][bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK239]1、★整机显示区域对角线尺寸≥189英寸，像素间距≤0.9375mm；显示区域长度≥4.2m，显示区域宽度≥2.3m，整屏分辨率≥4480*2520像素，采用倒装COB方式，提供产品白皮书或说明书或彩页

	
	
	
	
	
	2、最大亮度≥800cd/m2，对比度≥15000:1，灰阶度≥10bit；
HDMI视频输入接口≥16路；HDMI视频输出接口≥8路；支持4K信号源输入与输出；
支持多画面拼接显示，支持对接4K信号源并集中管理，支持预设会诊场景≥16个；
LED显示单元防护前置等级≥IP40，防护后置等级≥IP21；
支持KVM功能，通过控制软件可以无感切换；
可通过手持智能触控终端设置新图层，如输入欢迎字幕、背景图片、医院LOGO

	
	
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK47]3、▲显示器DICOM曲线误差≤10%，亮度均匀性≥95%，提供相关证明材料并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	4、▲读片或会诊等活动支持推流至专业直播平台，（提供直播平台网站链接和截图并加盖投标人公章，截图需包括公网安备号和ICP备案号，提供全国互联网安全管理平台的公网安备查询截图，提供工业和信息化部政务服务平台ICP备案号查询截图）；
[bookmark: OLE_LINK141]云直播平台内具备≥100个医学直播视频课程（提供单个页面截图或多个页面截图，截图中需包含网页网址及包含联网备案信息中的网站主域名的网页网址；数量证明二选一：①截图课程条目列表合计≥100 条；②截图页面官方统计数值≥100 个。）
[bookmark: OLE_LINK255]云直播平台软件为成熟产品（需提供计算机软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章）；
[bookmark: OLE_LINK130]云直播平台支持自主创建专属的医院直播频道，医院应具有对联盟频道页面的自主管理权限，支持自主创建直播间频道，支持自主设计直播间、直播间管理等（提供医院专属频道设计页面截图及自主管理界面截图并加盖投标人公章）

	
	
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK263]5、▲具备手持智能触控终端，尺寸在12±1英寸，运行内存≥8GB，存储：≥128G，分辨率≥2560*1600；通过手持便携式智能触控终端控制，控制显示器亮度、显示器色温、显示器曲线（DICOM、GAMMA等），控制任意显示布局的切换（提供在手持智能触控终端上切换显示器曲线、亮度、色温的界面截图和手持智能触控终端硬件整机外观实拍图片）

	[bookmark: _Hlk235722884]2
	远程影像会诊中心智能控制系统
	智能控制系统
	1
	套
	1、智能化管理控制系统，手持智能触控终端集成管理影像切换、会议管理、工作模式、背景音乐、声音控制、影像会诊各类模式等；
包含专业电子讲台、智能专家工作台（含≥1台主机、≥1台21.5英寸及以上升降智慧终端及无线键鼠）、胶片投屏设备、无线投屏设备、智能考勤机、直播系统硬件；
可实现胶片直投，将外来胶片自动投屏，并一键投射至会诊显示器，用于多人胶片会诊；具有DICOM校准功能，调节图像是否符合DICOM标准；聚焦系统选择自动或手动，镜头支持16倍及以上光学变焦，具备8百万及以上像素；
可实现胶片直投，将外来胶片自动投屏，并一键投射至会诊显示器，用于多人胶片会诊；具有DICOM校准功能，调节图像是否符合DICOM标准；聚焦系统选择自动或手动，镜头支持16倍及以上光学变焦，具备8百万及以上像素；
电子讲台主机处理器配置不低于12代i5，内存≥16G），配备无线键鼠

	3
	智能助手导播中心
	智能助手导播中心
	1
	套
	1、配备专业工作台，内外网接入终端，实现全局管理，智慧导播。支持会议材料、影像、病历、云胶片、远程会议、直播准备及会议管理等，支持画面预览、切换和远程操作，支持多画面同屏集中显示，支持一套键鼠在多画面、多系统中间无缝切换并投屏等；
中控终端显示尺寸≥43.8英寸，显示比例：32:9，刷新率≥120Hz，数量≥2套；主机数量≥3套；
具备智能助手工位驾驶舱，实现全局管理，智慧导播，一体化设计，美观大气；
具备内嵌式云胶片扫描模块；配置手持智能触控终端安装模组；
可实现移动端快速截取关键医学影像功能，方便科研教学，通过导播中心上设置的无线传输模块一键截取医学影像并自动保存至手机相册，患者信息能自动脱敏

	4
	远程互联显示终端
	[bookmark: OLE_LINK185]不低于86英寸远程互联显示终端
	1
	套
	1、满足DICOM3.14曲线校准，可搭载双系统，可实现电子白板，远程会议，可实现与任意房间互联，实现影像、视频同步显示，可任意切换画面；
[bookmark: OLE_LINK84]实现手持智能触控终端一键切换远程影像会诊中心内任意信号源，支持实时查看联盟/医联体教学、会诊画面；
支持显示质控，对专业医用显示器定期检测、校准亮度和曲线，结果自动发送到显示质量集中管理平台

	
	
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK240]2、★对角线尺寸≥86英寸；分辨率≥3840×2160；响应时间≤8ms；对比度≥1200:1；会诊显示器内置DICOM,GAMMA2.2,GAMMA2.4（提供产品白皮书或说明书或彩页）

	四、智能化影像中心互联互通建设

	1
	标准诊断环境光管理系统
	标准诊断环境光管理系统
	1
	套
	1、基础参数：实现手持智能触控终端一键控制，实现智能环境中控系统统一管理；
[bookmark: OLE_LINK33]墙面智能控制器 ≥9套 
墙面控制器待机状态显示时钟，触摸唤醒后显示时间、日期、天气等;提供墙面智能控制器，可以控制不同区域的灯光;墙面控制面板设置页面可进行显示设置、屏幕亮度、声音设置、网络信息、系统设置等;
环境光控制软件≥9套
分区控制：每个分区的灯光可单独调节亮度以及控制开关;场景模式快捷控制：可保存常用的场景以便快速调用，如会诊模式、普通模式、下班模式等，可通过该快捷功能，一键将灯光调节至对应标准值；系统需提供至少两个自定义模式，当上述情景模式无法满足科室需求时，科室可根据实际情况自行设置；
[bookmark: OLE_LINK92]灯具要求：
[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK31]报告书写室+四生报告室、人工智能影像实验室：4套灯带总长度不低于350m；灯带功率≥10W/M；灯带支持色温无极调节，色温范围需包含2700K-6000K；会诊室1套：灯带长度≥50m；灯带功率≥10W/M；灯带支持色温无极调节，色温范围需包含2700K-6000K;
远程影像会诊中心1套：灯带长度≥100m；灯带功率≥10W/M；灯带支持色温无极调节，色温范围需包含2700K-6000K

	3
	医学影像协同系统
	医学影像协同系统
	1
	套
	1、覆盖影像科所有工位，实现基于原始DICOM文件的多方同步操作、信息共享，方便教学、质控等活动共同开展，未来实现跨院区协作管理，可实现影像画面双向控制，内置同品牌医学图像存储与传输软件；
至少支持语音交互、文字交互、文件传输、表情包等即时通讯功能；
支持自定义群聊，用于亚专业组在线研讨；支持用户在线、离线状态提醒标识；
软件内支持协同过程音视频录制功能，录制分辨率≥4K（3840*2160）；
（需提供计算机软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章）

	4
	医用显示质量集中管理平台
	医用显示质量集中管理平台
	1
	套
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK49]1、医用显示质量集中管理平台，软件支持本地化部署，通过院内网互联互通，实现平台上统一管理本次投标提供的所有专业医用显示器设备；
对本次投标提供的所有专业医用显示器自动检测和校准亮度和曲线，医用显示质量集中管理平台具备自主知识产权；   （需提供计算机软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章）
支持连接并控制的色度计不低于5种

	
	
	
	
	
	2、推送给集中管理平台的显示器质控报告内容需至少包含显示器机型、序列号、QC策略、位置、操作人、操作日期、色度计和软件版本，以及操作系统类型、系统版本、显卡型号和显卡驱动版本；为满足精准诊断的影像还原性、灰度精准性、亮度稳定性、均匀性、一致性要求，需内置基于AAPM TG18、DIN 6868-157、IEC 62563-2体系搭建丰富的标准QC策略库，≥10个不可变更的标准QC策略，合规管理，软件可确保显示器符合DIN、AAPM、IEC等通用显示器QA标准（提供软件出具的质控报告截图、QC策略库界面截图）

	5
	多模态交互平台
	多模态交互平台
	2
	套
	1、可将实体胶片、云胶片以及移动终端的画面等通过专业设备整合投射到会诊屏上，可跟院内PACS影像同屏显示，实现不同阶段病例的对比分析；
胶片投屏设备集成云胶片投屏模组：实现胶片直投，将外来胶片自动投屏，并一键投射至会诊显示器；可通过二维码扫描设备扫描云胶片二维码，并输出给显示设备；
可实现胶片直投和云胶片扫描自动切换显示，或根据需要选择显示胶片直投画面和云胶片画面；
可实现胶片直投和云胶片扫描自动切换显示，或根据需要选择显示胶片直投画面和云胶片画面；
无线投屏系统可接入工作平台、笔记本电脑、手机、平板等设备；可将屏幕内容共享至会诊；支持同时连接并显示≥2路画面；
支持各类云胶片关键帧图像一键存入影像数智平台或电子病历等；
放射检查技术虚拟仿真实验内容具备DR及CT设备认知与基础知识、DR及CT检查流程交互操作、DR摄影操作与参数设置、CT扫描操作与参数设置、DR及CT图像后处理与评分系统；
软件应具备实训考核点的配置功能。考核点配置界面支持选中不同的环节，可以为环节增加考核点并对考核点进行分组。考核点应可设置评价结果及评分逻辑，评价结果类型至少包括文本、数值和图片。评分逻辑应支持基于实训元素进行自动判定，至少包括选项选中状态、对象显隐状态，以及相关数值的比较，以实现对实训过程与结果的全面评价

	
	
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK45]2、▲支持DR、CT放射检查技术虚拟仿真实验功能。具备实验改进和完善功能零代码虚拟仿真制作二次编辑工具，实验项目功能修改和编辑须基于C/S自主架构的课件模型和场景修改和编辑系统，为了让老师能够更好的二次编辑及应用虚拟仿真资源，系统需具备以下智能化开发功能点：任务目标智能化、设定条件智能化、个性化应对能力、智能知识角（提供有效的软件产品登记测试报告复印件并加盖投标人公章，提供的证明材料需反映或体现相关数据或内容，否则视为未提供）

	
	
	
	
	
	3、▲虚拟仿真编辑工具具备项目管理功能，支持工程的新建、编辑及删除操作，能够对工程进行完整的生命周期管理；同时应支持工程发布功能，可将工程发布至指定环境或状态；并应具备云数据同步能力，实现工程数据与云端之间的同步更新与数据一致性维护（提供有效的软件产品登记测试报告复印件并加盖投标人公章）

	
	
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK29]4、▲软件应具备算法处理功能，支持调用云端算法服务进行计算与分析，并可将处理结果在本地进行输出与展示，同时保证数据传输与结果返回的稳定性与一致性，以满足不同场景下的算法应用需求（提供有效的软件产品登记测试报告复印件并加盖投标人公章）

	
	
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK42]5、▲虚拟仿真实验教学平台需确保在国产化环境下的稳定性，能够兼容包括CPU、操作系统、数据库等在内的国产软硬件生态。CPU需能够适配ARM、X86、LoongArch等架构(提供至少三家相关厂家的兼容性认证证书)

	6
	医用胶片智能导入装置
	[bookmark: OLE_LINK69]医用胶片智能导入装置
	2
	套
	[bookmark: OLE_LINK78]1、基础参数：
灰度参数：包含8、12、16bit；
图像传感器：高精度CCD；
胶片尺寸：Min2.5〞×2.5〞，Max 14〞×35〞；
扫描速度：≤12秒@14〞×17〞；
光源：LED即开即扫无需预览一次成像；
光源使用寿命≥100000小时；
具备医用胶片数字化管理系统软件；
胶片扫描功能：扫描的图像直接转换成标准DICOM3.0格式保存入库,同时可以JPEG、tif、bmp等多种格式输出；
网络功能：扫描图像可发送到任何遵从DICOM 3.0标准的PACS/HIS/RIS系统,和区域医疗系统，远程会诊系统无缝对接；
诊断报告：提供专家模板方便生成报告，可以直接打印图文报告；
刻录：能够进行图像的选择编辑，对资料图像刻录输出；
图像处理功能：
具有调整窗宽窗位、放大缩小、局部调窗、图像旋转、另存输出，标注测量，多幅图像同时处理等图像处理功能；
可以对各种长度、角度、面积进行测量；在图像任何区域可以进行文字标注；
可以调阅不同病人的图像进行对比显示，方便研究病案；
图像切割功能，CT、MRI胶片扫描后可以切割成多个单幅图像自动生成序列，可对任意区域图像截取输出；
图像校正，实现影像零偏差


注：
1、本项目核心产品为大尺寸医学影像会诊系统。
2、投标产品不得缺漏（报价内容见分项报价表）
3、★投标产品（4M专业医用显示器、6M专业医用显示器、不低于98英寸医用显示器、移动便携式专业医用诊断终端、大尺寸医学影像会诊系统、远程互联显示终端、医用胶片智能导入装置）需提供3C认证复印件或扫描件。


商务要求
实施方案 ：
★一、交货期、交货方式及交货地点
1.1交货期：签订合同后45日之内
1.2交货方式：本项目项下的产品由供应商送至采购人指定的交货地点 
1.3交货地点：江苏省肿瘤医院（新建综合楼三楼（供应商如有需要可自行踏勘现场））

2、 调试和验收 
2.1采购人对供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
2.2供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
2.3采购人对供应商提供的货物在使用前进行调试时，供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
2.4对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
2.5验收时供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由供应商承担。

三、货物包装、发运及运输
3.1供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。
3.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.3供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。
3.4货物在交付采购人前发生的风险均由供应商负责。
3.5货物在规定的交付期限内由供应商送达采购人指定的地点视为交付，供应商同时需通知采购人货物已送达。
注：1、投标人需具有产品的供货组织方案及措施，以及针对该项目做出的合理计划及调配，保证顺利进行，采购人将根据方案进行综合评审；
2、投标人需提供特殊应急情况、协助医院因产品问题引起事故的处理方案、应急响应预案及出现产品质量问题的服务承诺方案，采购人将根据方案及服务承诺进行综合评审。

四、培训方案：
1、投标人或生产厂家须提供仪器使用方面的各种培训（包括但不限于设备使用前培训和定期培训），相关费用包含在投标总报价中，采购人不再另行支付。
2、根据投标人提供的培训方案进行比较，包括是否提供原厂培训，委派人员专业情况、是否可提供现场培训及培训次数等情况进行综合评价。

五、售后服务方案：
一、质量保证及售后服务
1、供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。如采购事项未通过招投标的，应当在合同或者合同附件中明确相关验收、质量、技术标准等。
2、供应商提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责更换。相关费用包含在投标总报价中，采购人不再另行支付。
对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
(1)更换：由供应商承担所发生的全部费用。
(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。
(3)退货处理：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。
3、如在使用过程中发生质量问题，供应商在接到采购人质量问题反馈后1小时内响应，24 小时内到达采购人现场。
4、在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5、提供至少每年4次的上门维修保养服务。相关费用包含在投标总报价中，采购人不再另行支付。(投标时承诺具体次数)
6、★上述的货物整机保修期为3年。相关费用包含在投标总报价中，采购人不再另行支付。
在合同签订时能提供加盖制造厂商或厂家授权售后机构公章的质保函（与投标文件响应的质保期一致，格式自拟）
7、 ★提供出保后的保修费用供采购人参考，报价方式以不超过合同分项报价金额8%形式单独提供（不含在投标总价内）

六、接口对接要求
如招标文件中相关系统需与采购人现有系统进行对接，涉及到相关第三方系统开通端口、人工服务等费用，需由供应商承担并支付该费用，投标人提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章。
包含以下系统对接：
1.Centricity Universal Viewer Zero Footprint Client 6.0 
2.CENTRICITY PACS 4.0 
3.GE Healthcare-Centricity RIS CE V3.0
4.信息集成平台v1.0

七、货款支付
合同签订后，采购人支付合同金额的30%作为预付款，设备安装调试、验收合格并收到供应商合同金额全额发票后，20个工作日内支付合同金额的70%。
注：投标人需提供完整、可行的售后服务方案，内容包括但不限于：详尽的售后服务计划、售后服务措施及承诺、质保期及范围，售后服务团队等内容。

八、违约责任
1.供应商未经采购人同意而延期交货时，应当向采购人偿付违约金，违约金每天按违约物资金额的1‰计算，违约金最高限额为违约总金额的5%。如果达到违约金最高限额时仍不能交货，或交货时间影响采购人任务实施，采购人可以终止合同，而由此给采购人造成的实际损失，供应商应给予足额赔偿。
2.供应商未按合同约定履行服务义务或产品技术性能指标不达标而给采购人或产品使用单位造成损失的，供应商要按损失金额予以赔偿。
3.供应商违约的，应按照合同标的30%向采购人支付惩罚性违约金。除承担违约责任外，还应赔偿采购人的损失，该损失包括但不限于采购人为维护其合法权益而支出的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等合理支出。
4.如供应商服务人员在项目中出现讨薪、上访聚集等群体性事件；或供应商雇佣的员工曾经参加过讨薪、上访聚集等群体性事件，采购人可解除合同并依法追究供应商相关责任。
5.如因不可抗力事件导致一方无法履行合同，该方应立即书面通知对方，并在合理期限内提供权威机构出具的证明。受影响方应尽力减轻不可抗力事件所造成的影响。如法律对不可抗力有其他规定，或合同迟延履行后发生不可抗力事件，本条款不免除违约方的责任。

第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。
二、评标标准
	客观分部分（75分）：
1、报价：30分
（初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，评标价格最低者得30分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价×30分）

2、技术要求：26.5分
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK117]全部满足标书第四章技术要求得26.5分，正偏离不加分，打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲指标为重要指标，如有1项负偏离扣1.5分；非★、▲指标如有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。

3、功能演示：14分
总共7项演示内容，每完整响应1项功能得2分，最多得14分。
投标人需根据以下要求提前准备好演示内容视频，为避免AI生成演示视频，要求每项演示内容视频严禁剪辑、拼接、蒙版修改画面等，视频画面采集时需在画面中始终出现同步计时的秒表。
每项演示内容完整，准确，无缺漏的，且使用真实系统或系统原型演示的得2分；
每项演示内容完整，准确，无缺漏的，但仅使用使用ppt、动画、Word等其他形式进行模拟演示的得1分；
每项演示内容不完整，或演示内容有缺漏的，或无演示的不得分

相关视频上传需符合苏采云视频上传格式和大小限制。
（1）	6M专业医用显示器：内置自动质量控制系统，自带前置光学传感器硬件，自动定期校准（软件自动对显示器进行性能检测，结果自动发送到显示质量集中管理平台），提供从检测到校准全过程视频
（2）	医学影像智能调阅系统：演示使用各类主流品牌手机快速截取关键医学影像功能，通过无线传输模块一键截取医学影像并自动保存至手机相册，患者信息自动脱敏，并对图像任意区域手动打码脱敏操作
（3）	大尺寸医学影像教学系统：智能会议管理模块：具备科室病案库、个人病案库功能，按照疾病分类，疾病分类≥5级，实时调阅PACS影像，内置同品牌影像浏览器具备至少8x8窗口布局，MPR影像重建功能；具备科室资源库，支持对视频、课件、文献进行管理；AI语音转写文字并根据自定义会议纪要模板，自动生成会议纪要功能；在智能会议管理模块内演示AI智能问答（提问并由AI给出答案）和知识召回（AI给出的答案内可以回溯到原文件）功能。
（4）	大尺寸医学影像会诊系统：内置校准曲线≥9条，包含DICOM、GAMMA1.8、GAMMA2.0、GAMMA2.2、GAMMA2.4、GAMMA2.6等，通过手持智能触控终端一键切换医用曲线（提供大尺寸医学影像会诊系统或该产品硬件模组演示功能）
（5）	大尺寸医学影像会诊系统：演示显示质控，对专业显示器进行检测、校准亮度和DICOM、GAMMA曲线（提供大尺寸医学影像会诊系统或该产品硬件模组演示功能）
（6）	医学影像协同系统：演示创建协作、加入协作功能，参会双方基于内置同品牌影像浏览器同步操作原始DICOM影像，演示不低于8x8网格布局、窗宽窗位调节、长度测量、角度测量、文本标注、箭头标记、圆形标记、序列切换播放、灰度反转、影像联动、MPR影像重建、清除、复原等基本操作，操作内容实时同步到对方画面上，协作时实时语音沟通
（7）	医用显示质量集中管理平台：在平台管理端可远程同时查看至少3台医用显示器实时状态，可远程对至少3台显示器进行检测、校准等配置；操作人员在平台管理端配置至少3台显示器自动检测的周期、时间，条件达成后，软件自动对至少3台显示器进行性能检测，结果自动发送到集中管理平台，需同时拍摄到实体显示器及医用显示质量集中管理平台管理端软件对实体显示器质控的过程

4、投标产品业绩：3.5分
4.1 提供与本次投标的核心产品同品牌同类产品的销售业绩，（自2024年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准，提供合同复印件），每提供一个有效合同得0.75分，最高得1.5分，未提供或不按要求提供不得分。
4.2 提供与本次投标的智能会议管理模块（同品牌同型号）的实际应用证明或验收报告证明（自2024年1月1日（含）以来，提供相关用户使用证明材料，加盖最终用户印章），每提供1张证明得1分，最高得2分，未提供或不按要求提供不得分。

注：如投标文件中提供的业绩关键词名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能提供相关材料证明该业绩具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。

[bookmark: OLE_LINK101]5、节能环保（1分）
5.1 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“节能标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品节能标志产品认证证书复印件的，有得0.5分。特别说明：投标人需提供节能标志产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。
5.2 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有得0.5分。特别说明：投标人需提供环境标志产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。

主观分部分（25分）：
注：主观分中内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；④该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑤该项内容描述与本项目实际情况不符；⑥该项内容套用其他项目内容。

1、供应商充分结合本项目建设目标与实际使用需求，统筹项目建设背景分析、整体架构规划、功能模块设计、系统接口对接等全维度设计内容，整套设计方案贴合项目建设目标与采购人业务使用场景，整体设计思路完整可行、贴合项目实际落地需求，评委根据投标人提供的整体设计方案综合评分（每项内容逐条阐述）（6分）：
1.1.项目建设背景分析（2分）
[bookmark: OLE_LINK1]内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分；
内容存在缺陷，得1分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

[bookmark: OLE_LINK32]1.2. 项目整体设计方案（含整体架构规划）（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分；
内容存在缺陷，得1分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

1.3. 项目技术内容（功能模块设计、系统接口对接等全维度设计）（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分；
内容存在缺陷，得1分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

[bookmark: OLE_LINK103]2、供应商充分结合设备采购交付需求，统筹货物包装运输、供货进度、质量管控、现场安全、多方协同全流程工作、项目现场智能化的施工细则等各项保障措施贴合设备采购落地节奏与采购人管理要求，整体实施安排可落地、可执行，适配本项目设备供货全过程管理，评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分（每项内容逐条阐述）（6分）：
2.1.货物的包装与运输（1分）
[bookmark: OLE_LINK2]内容全面合理、针对性及操作性强的，得1分；
内容存在缺陷，得0.5分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

2.2供货进度保证措施；（1分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得1分；
内容存在缺陷，得0.5分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

2.3.实施过程中质量体系与措施、安全管理体系与措施；（1分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得1分；
内容存在缺陷，得0.5分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

2.4. 实施过程中协调配合措施；（1分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得1分；
内容存在缺陷，得0.5分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

2.5 项目建设施工方案；（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分；
内容存在缺陷，得1分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

3 供应商充分研判设备进场安装、调试等各类环节中可能的风险，统筹设备安装要求、调试标准、实施进度管控方案，贴合一般及突发事件场景，评委根据投标人提供的安装调试、施工方案综合评分（每项内容逐条阐述）：（4分）：
3.1.设备/系统安装调试方案（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2 分；
内容存在缺陷，得 1 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

3.2.实施进度管控与施工方案（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2 分；
内容存在缺陷，得 1 分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。


4 供应商充分结合本项目长期稳定运行、故障处置、日常运维管理需求，统筹基础服务内容、故障快速处置、周期性预防性维护、标准化售后响应流程等全周期服务保障内容，整套售后体系贴合采购人设备运维管理标准与长期使用诉求，服务机制完整可落地、全程可控，评委根据投标人提供的售后服务方案综合评分（每项内容逐条阐述）（6分）：
4.1.售后服务整体内容、售后服务流程（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分；
内容存在缺陷，得1分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

4.2.各类故障解决方案（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分；
内容存在缺陷，得1分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

4.3. 日常运维以及预防性维护方案（2分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分；
内容存在缺陷，得1分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

5  供应商充分结合采购人操作人员、管理人员实操使用与系统运维学习需求，统筹分层培训核心内容、阶段性培训日程、参训人员配置与课时规划、专业培训师资配置等全流程培训安排，整套培训计划贴合本项目设备操作、运维学习目标，培训规划完整适配采购人人员学习需求、落地性强，评委根据投标人提供的项目培训方案综合评分（每项内容逐条阐述）（3分）
5.1.培训内容（1分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得1分；
内容存在缺陷，得0.5分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

5.2.培训日程安排（1分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得1分；
内容存在缺陷，得0.5分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。

5.3.培训人数及培训时长（1分）
内容全面合理、针对性及操作性强的，得1分；
内容存在缺陷，得0.5分；
内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。




说明：
1、促进中小企业发展政策
①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(按招标文件格式提供中小企业声明函。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号），联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。
在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：
在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；
在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。
④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、采购本国产品的支持政策
2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”中“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.4 供应商需在《声明函》中逐一准确填写：产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六章  投标文件参考格式
一、投标格式
评分索引表
格式一：投标函
格式二：开标一览表
格式三：分项报价表
格式四：参数偏离表
格式五：技术/服务方案及承诺
格式六：业绩表
格式七：中小企业声明函
格式八：其他声明函
格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料
格式十：法定代表人授权书
二、资格证明文件




格式一    
投标函
致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：项目代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为（并用文字和数字表示的投标总价）。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。
5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。
6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。
8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。
10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。
11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。
12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
13、其他说明：
14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址
电话电子函件
投标人代表（签字）
投标人名称（盖章）
日期


格式二：开标一览表
项目名称：
项目编号：
项目代理编号：                  包号：        

	[bookmark: _Hlk191310848]投标价：             XXXXXXXXX 




注：
1、 投标人须充分考虑到投标报价应包括完成本服务项目发生的所有含税费用、运输、人员费用、管理费用、装备费用、国家强制缴纳的各种社会保障资金等所有费用，以及供应商认为需要的其他费用等。

2、本项目为电子标，报价表只能为一个价格。




格式三：                 报价明细表1
项目名称：
项目编号：       项目代理编号：                  包号：        
	序号
	内容
	价格
	备注

	
	
	万元
	

	投标价（人民币大写）：

	交货期/交付期：XXXX

	优惠条件：（如果有的话）



投标单位（盖章）：
投标人代表（签字）：
	日期：     


注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；



                 报价明细表（分项报价表）2
项目名称：项目编号：
项目代理编号：                  包号：          金额单位：人民币
	序号
	产品名称
	投标产品型号/制造商
	数量
	单位
	单价
	单项目价格合计
	备注

	一、报告书写工作站
	
	
	

	、1
	4M专业医用显示器
	
	
	
	
	
	

	2
	6M专业医用显示器
	
	
	
	
	
	

	3
	专家阅片工位
	
	
	
	
	
	

	4
	医学影像智能调阅系统
	
	
	
	
	
	

	5
	报告工作站系统授权
	
	
	
	
	
	

	二、会诊室建设
	
	
	

	1
	大尺寸医学影像教学系统
	
	
	
	
	
	

	2
	影像会诊室智能控制系统
	
	
	
	
	
	

	3
	移动便携式专业医用诊断终端
	
	
	
	
	
	

	三、远程影像会诊中心
	
	
	

	、41
	大尺寸医学影像会诊系统
	
	
	
	
	
	

	2
	远程影像会诊中心智能控制系统
	
	
	
	
	
	

	3
	智能助手导播中心
	
	
	
	
	
	

	4
	远程互联显示终端
	
	
	
	
	
	

	四、智能化影像中心互联互通建设
	
	
	

	1
	标准诊断环境光管理系统
	
	
	
	
	
	

	3
	医学影像协同系统
	
	
	
	
	
	

	4
	医用显示质量集中管理平台
	
	
	
	
	
	

	5
	多模态交互平台
	
	
	
	
	
	

	6
	医用胶片智能导入装置
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字：
日期：     
注：1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。
2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


格式四：参数偏离表（针对招标文件第四章 技术、商务要求）
参数偏离表
项目编号：
项目代理编号：  包号：

	序号
	招标文件的要求条款
	投标文件的响应条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字：
日期：
注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的要求做出了实质性的响应，并申明与招标要求的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。
2.提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中的页码。 
格式五：服务方案及承诺

投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字：
日期：


格式六：业绩表

	序号
	项目名称
	数量
	签约
日期
	同类或相似合同价
	业主 名称
	地址/电话/传真

	1
	　
	
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	
	　
	　
	　
	　



投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字：
日期：






格式五：中小企业声明函
（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：
日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。








1

28


[bookmark: _Toc476153619]中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式八：其他声明函

（一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）： 
日	期：


（二）属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

（三）节能产品认证文件
提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

（四）环境标志产品认证文件
提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料
（五）关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。




格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料










格式十：
[bookmark: _Hlk142312257][bookmark: OLE_LINK36]法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我（姓名）系 　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位 （投标人代表）为我的合法代理人，以 （投标单位名称）的名义参加 （采购人名称）的  （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无权转委托，特此委托。


投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日


注：
1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件
2、需提供被授权人近六个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。
如委托第三方公司代缴的，还需提供投标人与代缴公司协议

资格证明文件
1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（提供近三年内任意一年经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由投标人根据项目需求提供说明材料）；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；
1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
说明：
对于第1大点中第（2）条至第（5）条证明材料可使用《政府采购供应商信用承诺书》 (格式见后) 或者 信用中国平台的信用报告  替代

2.公告中特殊资格要求 











格   式
格式   法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

格式  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（提供近三年内任意一年经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）

格式  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由投标人根据项目需求提供说明材料，可自拟）；

格式  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月“缴纳税收”“社会保险”（务必分别提供）的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

格式   参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，可自拟）

格式   法律、行政法规规定的其他条件。










（或者）  格式      南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日
	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。
供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日


（或者）   格式               信用中国平台的信用报告

使用承诺书/信用报告的 ，需由法人签/章并盖单位公章，且承诺书/信用报告日期需在本项目采购公告日期之后，招标时间之前


格式      公告中的特殊资格要求   投标产品/投标供应商 资质



