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[bookmark: _Toc99301419][bookmark: _Toc143850218]第一章   招标公告
项目概况
2026年交警信息化系统前后端维护 JSZC-320585-SZZH-G2026-0011 招标项目的潜在投标人“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2026-10-12 13：30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320585-SZZH-G2026-0011
项目名称：2026年交警信息化系统前后端维护
预算金额：276.2万元
最高限价：276.2万元
采购需求：为保障太仓市公安局交通管理大队已过质保期的在用信息化系统正常运行，拟采购年度运行维护服务。服务范围涵盖：智能交通服务管理平台、道路交通信号控制系统、警务交警系统、车管所车辆检验远程监管及全市电警处理监管巡检、MapABC地理信息系统、非现场违法数据处理平台、道路交通技术监控系统等系统。具体要求详见采购文件第五章采购需求。
合同履行期限：自合同签订之日起一年，起止时间以合同约定为准。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式详见采购文件第七章投标文件格式）；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（三）本项目的特定资格要求：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
2.本项目配备人员：
2.1项目经理1人，7*24小时响应服务，提供服务承诺书并加盖投标单位公章；
2.2基础维护人员2人，7*24小时响应服务，其中必须满足电工作业（高压/低压）和高处作业持证要求（电工作业应具有《中华人民共和国特种作业操作证》，且操作项目为“高压电工作业”或“低压电工作业”；高处作业应具有《中华人民共和国特种作业操作证》，且操作项目为“高处作业”，均由应急管理厅颁发），同一人可兼持双证。须提供有效证件扫描件（盖公章）及有效的《劳动合同》（投标人或其分支机构签订）；
2.3纵横工程智能交通服务管理平台维护专业驻场服务人员1人，7*24小时响应服务，承诺中标后按照招标文件要求配备，提供服务承诺书并加盖投标单位公章；
2.4（成利吉）道路交通信号控制系统维护专业驻场服务人员2人，7*24小时响应服务并参与值班，承诺中标后按照招标文件要求配备，提供服务承诺书并加盖投标单位公章；
2.5非现场违法数据处理平台服务专业驻场服务人员1人，5*8小时响应服务，承诺中标后按照招标文件要求配备，提供服务承诺书并加盖投标单位公章；
3.投标单位履行合同必备设备：基础维修车辆1辆，车辆需带自动升降设备满足登高作业要求。自有车辆提供行驶证扫描件（权属单位与投标单位或其分支机构一致）；租赁车辆提供有效期内正规租赁合同及行驶证扫描件。同时提供能够证明车辆配备自动升降设备的证明材料（如车辆配备自动升降设备的照片等）。
4.本项目为专门面向中小企业采购的服务类项目，整体预留给中小企业。全部拟投人员应当是具备《劳动合同》的或者供应商承诺中标后聘请签订《劳动合同》的服务人员参与本项目，提供《劳动合同》或承诺书并加盖投标单位公章。
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3、法人的分支机构不得参加响应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件：
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载
方式：自行下载
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-10-12 13：30（北京时间）
地点：苏采云系统
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：
1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。
2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。
3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。
6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。
7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802
8、政府采购监督电话：0512-53890318
9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。
10、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
12、代理服务费：以预算金额为计算基础，按苏州市政府采购网《苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表》公告收费标准（100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%、1000～5000万元0.5%）结算，本项目代理服务费叁万肆仟叁佰捌拾贰元整，专家评审费按实际发生金额结算，均由采购人支付。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人信息
单位名称：太仓市公安局
单位地址：太仓市上海东路58号
联系人：陆健
联系电话：0512-53522428
2、采购代理机构信息
单位名称：江苏正华新工程咨询有限公司
单位地址：苏州高新区横塘宝带西路1566号2幢13楼
联系人：严丽珍
联系电话：18018106622
3、项目联系方式
项目联系人：严丽珍
电话：18018106622
[bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc143850219][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc127151777]
第二章   投标人须知
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本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目不适用。
□本项目       为单一产品采购项目。
□本项目__为非单一产品采购项目，核心产品为：____。

	3.1
	现场考察
	■不组织，投标人可对本项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对本项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	2026年交警信息化系统前后端维护
	（十二）软件和信息技术服务业







	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：   /  。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：无。
投标保证金收受人信息：  /   。

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
□有，具体情形：   /   。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算  60  日历天。

	22.1
	确定中标人
	采购人是否委托评标委员会确定中标人：
□否
■是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
□得分且投标报价均相同的，以_____________得分高者为中标人
■按投标报价由低到高的顺序确定中标人；报价相同的，由采购人授权评标委员会在评标现场随机抽取确定中标人。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十五天前以书面形式（如信件、邮件等）将澄清要求（加盖投标单位公章）送达招标代理机构。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式：
联系部门：江苏正华新工程咨询有限公司太仓分公司
联系电话：18018106622
通讯地址：太仓市人民南路12号商铺12-18号三楼
邮件地址：jszh_tc@163.com

	27
	代理费
	收费对象：
■采购人
□中标人
收费标准：按预算总金额的如下比例差额定率累进法计算服务费总收取额。
100万元以下部分1.5%
100万元（含）~ 500万元部分1.1%
500万元（含）~ 1000万元部分0.8%
1000万元（含）~ 5000万元部分0.5%；
本项目代理费为34382元。
缴纳时间：按采购代理协议相关条款约定执行。
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1 [bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《招标公告》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
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2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知前附表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知前附表》。
2.4 核心产品见《投标人须知前附表》。
3 现场考察、开标前答疑会
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3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知前附表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 进口产品
5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.1.2 本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
1 
2 
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5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.2 
5.2.3 
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知前附表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.4 支持乡村产业振兴管理
5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 信息安全产品
5.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   招标文件
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7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 招标公告
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 合同条款
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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三   投标文件的编制
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9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
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10.1 [bookmark: _Ref467052588]具体内容组成及编排顺序以“苏采云”系统电子投标文件格式要求为准。请投标人将采购文件导入“苏采云”政府采购客户端工具后，按系统提示格式编制投标文件，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格、符合性证明文件》、《商务技术文件》构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc151193844]投标报价
11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知前附表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
11.5 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
12 [bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc226965721]投标保证金
本项目无需递交投标保证金。
13 [bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc151190159]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知前附表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc164608647]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc226309778]投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要加盖公章或法人代表（或代理人）签名的文件必须按要求加盖公章或签署，若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝。
14.2 全套投标文件应无涂改和行间插字，由投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或被授权委托人签字证明。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc264969225]投标文件的提交
15.1 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
16 [bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc150774741]投标截止时间
16.1 投标文件必须在投标截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。
16.2 逾期递交的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
16.3 至投标截止时间投标人不足3家的，不得开标。
16.4 招标代理机构可以通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标文件收受人和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
17 [bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc151193779]投标文件的修改与撤回
17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、加密后，作为投标文件的组成部分。
17.2 撤回投标应以书面的形式在投标截止时间前通知招标代理机构。该书面撤回通知应由投标人法定代表人或代理人签署并加盖投标人单位公章。撤回投标的时间以苏采云系统显示撤回日期为准。
17.3 开标后投标人不得撤回投标。
[bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc226337234]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc164608808]开标
18.1 采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，本项目会不见面开标。
18.2 [bookmark: _Toc520356165]线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（以系统提示为准）内未能完成解密的视为放弃投标。
投标人远程解密要求如下：
1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。
2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。
3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
18.3 至投标文件递交截止时间，递交投标文件的供应商不足三家的，不得开标。
18.4 采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。
18.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc150774745]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
[bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc149720840]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知前附表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知前附表》要求确定中标供应商。
23 [bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151190176]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在苏州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc164229245]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知前附表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。
26.2.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知前附表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc143850220][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人代表或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《招标公告》
	

	1-1
	营业执照等资格证明文件
	1、提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2、提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明。
3、提供履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件。
	提供证明文件扫描件

	1-2
	提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定））
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
查询渠道：通过信用中国查询供应商的信用记录。
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。
信用信息查询记录和证据留存具体方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、苏财购【2022】16号《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》文件的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为（十二）软件和信息技术服务业，投标（响应）供应商应为中型、小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
	

	2-1
	中小企业声明函
	本项目专门面向中小企业采购，应在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。

注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《招标公告》
	提供证明文件扫描件

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《招标公告》
	提供证明文件扫描件

	4
	投标保证金
	无
	


[bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Toc143850221][bookmark: _Hlt164229061]
第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标方法
1 [bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc305158897]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《投标文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、盖章
	按照招标文件要求签署、盖章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	10
	报价合理性
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：
1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%；
2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
6.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	11
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	12
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的。

	13
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	14
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：
1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%；
2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
    6.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.6项规定修正。
2.4.2 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.6 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 [bookmark: OLE_LINK19]落实政府采购政策的价格调整：本项目专门面向中小企业采购，须符合中小企业划型标准，并提供符合要求的《中小企业声明函》。（若为残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，并提供相关证明材；若为监狱企业，在政府采购活动中，视同小型企业，并提供相关证明材料。）评标时各投标单位的价格均不作扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予__/_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_/__%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法(价格分除外)，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的总得分。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。
4 [bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc151190173]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。由采购人授权评标委员会在评标现场随机抽取确定最终中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会推荐  1  名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
一、价格分20分
第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100
二、服务技术方案（46分）
1、对项目的整体认知程度及提供运行的服务方案，其中以下运维方案需着重说明（40分）：
（1）纵横工程智能交通服务管理平台维护服务方案（8分）
投标人应对用户现场进行充分的调研勘察，了解用户实际业务流程及平台现状，正确理解用户需求和目标，制定服务方案。
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK36]根据投标人对纵横工程智能交通服务管理平台维护服务方案进行评分，方案内容至少包括：①对项目需求的理解、②对用户平台现状及存在问题的描述、③日常服务巡检计划、④服务应急预案。
方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得2分，满分8分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。
（2）（成利吉）道路交通信号控制系统维护（10分）
根据投标人对太仓交警（成利吉）道路交通信号控制系统维护方案进行评分，方案内容至少包括：①太仓市智能交通系统的软硬件系统结构、②常用功能、③信号控制系统的硬件故障现象判断及故障排除方法、④太仓市信号机、服务器组网方式、⑤维护项目实施保障。
方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得2分，满分10分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。
（3）太仓警务交警系统维护（6分）
根据投标人对太仓警务交警系统维护方案进行评分，方案内容至少包括: ①对项目需求的理解、②日常运维服务计划、③服务应急保障。
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得2分，满分6分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。
[bookmark: OLE_LINK24]（4）非现场违法数据处理平台服务（8分）
根据投标人对太仓交警非现场违法数据接入平台维护服务方案进行评分，方案内容至少包括：①对项目需求的理解、②平台现状、③巡检计划、④应急保障。
方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得2分，满分8分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]（5）道路交通技术监控系统维护服务方案（8分）
根据投标人对道路交通技术监控系统维护方案进行评分，方案内容至少包括：①维护内容、②维护计划、③保障措施、④服务应急预案。
方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得2分，满分8分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。
[bookmark: OLE_LINK2]2、服务响应方案（6分）根据投标人对技防类设施发生故障的服务方案进行评分，方案内容至少包括：①故障响应、②人员配置、③出行方式（含出发地及目的地）。
[bookmark: OLE_LINK1]方案内容每有一项内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得2分，满分6分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。
二、投标单位综合实力（29分）
1、项目团队（14分）
项目团队成员中，具备电子信息工程相关专业中级及以上职称者，按以下标准计分：具有高级职称的，每具备1名得4分；具有中级职称的，每具备1名得 2 分，本项最高得14分。（投标人须提供相关人员职称证书扫描件）
2、类似业绩（15分）
具有2023年（时间以合同签订时间为准）以来包含道路高清治安监控或车辆高清抓拍卡口（或电子警察卡口）的安防类监控维护项目业绩，有一个得3分，最高15分，须附合同书扫描件加盖公章。
三、服务承诺（5）
1、响应承诺（1分）
对技防类设施发生的故障，承诺服务时间范围在7天*24，且在紧急情况下根据采购人要求1.5小时内到场服务的得1分（提供承诺书，格式自拟，须有投标人公章）。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]2、承诺人员驻场（2）
因项目涉及公安网络安全及数据安全同时保障服务时效。投标单位承诺将投入本项目的维护人员派驻在公安机关进行驻场服务得2分，提供驻场承诺书（格式自拟，须有投标人公章），不提供不得分。 
3、承诺车辆派驻（2）
为提高服务的及时性，投标单位承诺投标提供的基础维修车辆在服务期内长期派驻太仓，专门服务为本项目使用的得2分，提供驻场服务承诺书（格式自拟，须有投标人公章），不提供不得分。
注：
1、投标报价超过预算金额的，投标单位不得进入评标程序。
2、以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应在投标文件中按招标文件要求提供相关的资料扫描件，并作出相应的对比供评分评判。
3、投标人提供的扫描件需保证图像清晰、内容可识别。如扫描件存在模糊不清等情形，致使评标委员会无法查阅核验相关信息的，该项资料按无效处理，本评审项不得分。
4、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
5、防止虚假应标，采购方保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。

[bookmark: _Toc143850222][bookmark: _Toc99301424]

















第五章   采购需求
[bookmark: _Toc99301425]一、招标编号：JSZC-320585-SZZH-G2026-0011
二、招标项目：
1、项目名称：2026年交警信息化系统前后端维护项目
2、预算金额：人民币276.2万元
3、合同履约期限：自合同签订之日起一年，起止时间以合同约定为准。
4、项目维护内容：
太仓市公安局交通管理大队在用且已过保的历年信息化建设项目主要包括以下几项：
4.1、纵横工程智能交通服务管理平台维护
4.2、（成利吉）道路交通信号控制系统维护
4.3、太仓警务交警系统维护
4.4、车管所车辆检验远程监管及全市电警处理监管巡检服务
4.5、MapABC地理信息系统服务
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]4.6、非现场违法数据处理平台服务
4.7、道路交通技术监控系统维护
三、具体维护内容
3.1.1纵横工程智能交通服务管理平台维护
1、对现有平台功能进行定期巡检，保障平台业务功能稳定可用。
2、对数据库服务器定期巡检，监控表空间使用情况，数据备份策略制定，数据备份与恢复，数据库性能调优等，保障数据库稳定可用。
3、对现有应用服务器定期巡检，监控应用服务器资源应用情况，集群节点状态监测，服务器性能调优等，对有故障的部件进行维修，保证设备正常运行。
4、根据业主方实际需要，对现有平台局部功能进行优化，使之更好地满足交通管理需要。
5、对平台所用的服务器、网络资源定期巡检。
6、配合业主方进行相关资料整理收集、为后续升级提供数据支持。
7、按需进行平台功能操作培训，响应平台用户日常咨询。
8、配合完成与第三方平台的数据交换。
9、需提供一名软件工程师驻场服务。
硬件设备维护清单：
	序号
	类型
	品牌/型号
	单位
	数量

	1
	信息接入服务器
	DELL   PowerEdge R730
	台
	5

	2
	数据库服务器
	DELL   PowerEdge R930
	台
	3

	3
	应用服务器
	DELL  PowerEdge R730
	台
	4

	4
	H3C 汇聚以太网交换机
	LS-7503E-M
	台
	2

	5
	曙光天阔服务器
	曙光    W580-G20            
	台
	1

	6
	数据库服务器
	DELL     STORAGE SC5020
	台
	1

	7
	负载均衡器
	天融信    TopApp-61114-NLB
	台
	1

	8
	防火墙
	天融信    NCFW4000-UF  TU-32218
	台
	1

	9
	安全隔离网闸
	天融信   TopRules v3     TR-82266
	套
	1

	10
	入侵防御系统IPS
	天融信  TopIDP3000     TI-51214-S
	台
	1

	11
	管理节点服务器
	华为   RH2288 V3
	台
	3

	12
	数据节点服务器
	华为   RH2288 V3
	台
	3

	13
	流式计算服务器
	华为   RH2288 V3
	台
	4

	14
	48口千兆交换机
	华为 S5700S-52P-LI-AC
	台
	1


   维护清单：
	序号
	维保项目
	详细描述

	1
	平台维保
	对大队现有服务管理平台功能进行定期巡检，保障平台业务功能稳定可用

	2
	数据库维保
	对数据库服务器定期巡检，监控表空间使用情况，数据备份策略制定，数据备份与恢复，数据库性能调优等，保障数据库稳定可用

	3
	应用服务器维保
	对现有应用服务器定期巡检，监控应用服务器资源只用情况，集群节点状态监测，服务器性能调优等,对有故障的部件进行维修或更换处理。

	4
	平台维护优化
	根据业主方实际需要，对现有平台局部功能进行维护优化，使之更好地满足交通管理需要

	5
	服务器网络维保
	对平台所用的服务器、网络资源定期巡检

	6
	资料整理
	配合业主方进行相关资料整理收集、为后续升级提供数据支持

	7
	日常培训
	按需进行平台功能操作培训，响应平台用户日常咨询

	8
	日常技术支持
	配合完成与第三方平台的数据交换


3.1.2（成利吉）道路交通信号控制系统维护
1、交通信号控制系统
交通信号控制系统维护通过、系统优化和对相关的设备、网络、软件等进行日常监控和维护，预防或及时发现并解决系统运行过程中出现的各种故障，以保障整个系统稳定高效运行为目标，配合交通指挥工作的顺利开展。
硬件设备维护清单：
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	操作系统
	RedHat Linux6.5 Enterprise 64bit
	套
	3

	2
	GIS电子地图
	
	套
	1

	3
	地图基础数据
	
	套
	1

	4
	地图数据加工
	
	套
	1

	5
	集成管控平台软件
	CTC-MCIS
	套
	1

	6
	网管交换机
	H3C/LS-3600-28TP-SI/个百兆电口加2个千兆电口加2个千兆光口，三层百兆交换机，24口，支持光交换
	台
	3

	7
	网管交换机
	LS-5120-28P-SI-H3，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000 Base-X-SFP千兆以太网端口
	台
	2

	8
	光纤配线架
	光纤配线架/定制
	个
	1

	9
	GIS服务器
	联想万全R510 G7/处理器：配置1颗Intel Xeon E5504四核CPU（主频2.0GHZ，4MB 二级缓存，45nm制程），支持2颗Intel Nehalem 双核/四核处理器；内存：配置4*2GB DDR3 1066 ECC DIMM，最大支持8个内存DIMM扩展槽，最大可扩展至64GB，支持内存镜像；硬盘：配置2块500GB SATA II热插拔7200rpm 硬盘，本机最大支持4块硬盘，能够支持3.5英寸SAS、SATA II硬盘，2.5英寸SAS硬盘，SSD硬盘。
	台
	1

	10
	WEB服务器
	联想万全R510 G7/处理器：配置1颗Intel Xeon E5504四核CPU（主频2.0GHZ，4MB 二级缓存，45nm制程），支持2颗Intel Nehalem 双核/四核处理器；内存：配置3*2GB DDR3 1066 ECC DIMM，最大支持8个内存DIMM扩展槽，最大可扩展至64GB，支持内存镜像；硬盘：配置2块500GB SATA II热插拔7200rpm 硬盘，本机最大支持4块硬盘，能够支持3.5英寸SAS、SATA II硬盘，2.5英寸SAS硬盘，SSD硬盘。
	台
	1

	11
	数据服务器
	联想万全R520 G7/处理器：配置1颗Intel Xeon E5504四核CPU（主频2.0GHZ，4MB 二级缓存，45nm制程），支持2颗Intel Nehalem 双核/四核处理器；内存：配置4*2GB DDR3 1066 ECC DIMM，最大支持8个内存DIMM扩展槽，最大可扩展至32GB，支持内存镜像；硬盘：配置5块500GB SATA II热插拔7200rpm 硬盘，本机最大支持8块硬盘，能够支持3.5英寸SAS、SATA II硬盘
	台
	1

	12
	操作终端
	联想扬天A6900R/处理器品牌：Intel（英特尔）；处理器系列：Core 2 Duo（酷睿2）；处理器类型：Intel酷睿2 双核；标称主频：Intel酷睿2 双核 E7400 2.8GHZ 二级缓存：3MB；内存：2G；硬盘容量：320GB；显示器尺寸：19寸宽屏液晶显示器；显卡类型：独立显卡 联想扬天 A6900R/处理器品牌：Intel（英特尔）；处理器系列：Core 2 Duo（酷睿2）；处理器类型：Intel酷睿2 双核；标称主频：Intel酷睿2 双核 E7400 2.8GHZ 二级缓存：3MB；内存：2G；硬盘容量：320GB；显示器尺寸：19寸宽屏液晶显示器；显卡类型：独立显卡GeForce G100
	台
	2

	13
	Avocent AP17KMM16-103美国品牌高端品质16口USB/PS2切换器
	17LCD支持OSD菜单 全尺寸键盘 触摸鼠标 带导轨 1U 抽拉式含8根KVM线
	台
	1


    维护内容：
更新、优化管控信息集成系统和相关的子系统。根据业主的业务变更情况和实际应用需求进行合理修改、尽量满足用户的正常使用要求（如需增加新功能可协商处理）。投标人应保证有足够技术实力完成
根据系统运行情况对相应的业务支撑平台做合理的配置和优化；排除系统故障并进行系统数据管理和维护
中标人需及时排除系统故障并进行系统数据管理和维护
中标人需及时建立与更新管控系统所有软硬件的维护档案
中标人需对网络设备进行日常监控、维护及故障排查，保护网络安全，确保系统正常运行
维护或所有出现故障的设备，维护单位应当在接到报障通知后10分钟内响应，并于24小时内完成故障排除。在维护期内，硬件设备的维修均为免费（如设备损坏严重无法维修应及时请示业主申请采购进行更换，采购新设备的费用不包含在维护项目里面，由业主自行负责），若24小时内不能排除故障，应更换不低于故障设备性能和档次的设备，更换完成时间与业主沟通确认。凡涉及硬盘损坏的故障，故障硬盘由业主自行妥善处理，不需要返还保修服务商，以确保公安数据安全；
由于如台风、地震等不可控力或因道路扩、改建和维修开挖等人为破坏（含被、盗、抢）导致设备损坏的，如涉及到与系统正常运行相关故障维护单位应派人到路口了解设施损坏或要进行迁移的情况；及时向业主汇报施工可能对信号机及其附属设施造成的影响，配合业主向施工单位交涉。
每日巡查内容：
中标人需建立维护范围内所有交通控制设备的档案，并归档；
每月至少提供一次外场设备巡检服务，并将巡检结果记录在册。外场巡检报告包括但不仅限于：巡检时间、巡检对象、巡检人、巡检结果；
交通信号控制系统关联的相关硬件（信号机除外）、软件、通信设备（属于维护单位负责部分）等在日常运行过程中发生额故障和系统各类故障，由中标人负责修复；
对巡查中发现损坏的设施（除信号机外），及时告知业主；
每月提交一次巡查报告，或可以提出合理化建议。
交通信号控制系统必须符合使用操作要求，由于需求不断在改变和完善，所以必须做好以下工作：
进程维护：每天对服务器上的进程进行检查，若出现占CPU过大，或死进程等异常情况进行记录，然后分析异常原因并进行处理，同时汇报给大队。
安全性维护：对维护范围内的服务器操作系统的日志进行监测，若发现受攻击或其他异常需及时采取措施给予修复，然后汇报给业主。
备份工作：对系统中的重要数据做好备份工作。
系统所用的数据库为MongoDb，不定期对其优化、诊断，并记录形成报表。
如需对信号控制系统使用操作及其他附属设备（服务器及配套软件）了解，可到交警大队进行实地踏勘。
2、中心控制系统
中心控制系统的维护主要包括对中心控制系统的日常维护以及相关设备的日常维护。
硬件设备维护清单：
	序号
	项目名称
	规格型号
	
	数量

	1
	信号控制系统服务器
	联想万全R510 G7/处理器：配置1颗Intel Xeon E5504四核CPU（主频2.0GHZ，4MB 二级缓存，45nm制程），支持2颗Intel Nehalem 双核/四核处理器；内存：配置3*2GB DDR3 1066 ECC DIMM，最大支持8个内存DIMM扩展槽，最大可扩展至64GB，支持内存镜像；硬盘：配置2块500GB SATA II热插拔7200rpm 硬盘，本机最大支持4块硬盘，能够支持3.5英寸SAS、SATA II硬盘，2.5英寸SAS硬盘，SSD硬盘。
	台
	3

	2
	交通控制系统软件
	CTC-UTCS
	套
	3


维护内容：
中标人需建立维护范围内所有交通控制设备的档案，并归档；
每月至少提供一次外场设备巡检服务，并将巡检结果记录在册。外场巡检报告包括但不仅限于：巡检时间、巡检对象、巡检人、巡检结果；
中心控制系统关联的相关硬件（信号机除外）、软件、通信设备（属于维护单位负责部分）等在日常运行过程中发生额故障和系统各类故障，由中标人负责修复；（如设备损坏严重无法维修应及时请示业主申请采购进行更换，采购新设备的费用不包含在维护项目里面）。对巡查中发现损坏的设施（除信号机外），及时告知业主；每月提交一次巡查报告，或可以提出合理化建议。
如需对中心控制系统使用操作及其他附属服务器了解，可到交警大队进行实地踏勘。
3）信号控制系统信号设备在线联网
信号控制系统联网的维护，主要是对设备的日常巡检、联网在线情况、联网设备运行情况的检查和维修，确保设备正常运行，以及警卫开道任务的正常执行。
智能交通信号设备路口清单如下，更详细的信息，可组织到实际路口勘察。
	序号
	路口名称
	序号
	路口名称
	序号
	路口名称

	1
	文昌路复游城
	63
	通港路陆璜路
	125
	滨江大道南环路

	2
	文昌路南张路
	64
	通港路卢沟路
	126
	滨江大道浮宅路

	3
	十洲路小普陀路
	65
	通港路牌九路
	127
	洋江路达港路

	4
	十洲路南码头路
	66
	卢沟路红新小区
	128
	洋江路兴港路

	5
	五洋路东安路
	67
	红新路新浦路
	129
	洋江路北环路

	6
	建业路迎新路
	68
	湘杨路鹿北路
	130
	七丫路沈家浜路

	7
	双湖路维新路
	69
	湘杨路建王线
	131
	协鑫路滨洋路

	8
	瓯江路沿塘线
	70
	湘杨路玄武路
	132
	龙江路协鑫路

	9
	中市缪泾路
	71
	346国道鹿北路
	133
	协鑫路滨海路

	10
	虹桥路金叶路
	72
	346国道伍鹿路
	134
	华苏路滨洋路

	11
	204国道新北路
	73
	346国道园林路
	135
	华苏路滨海路

	12
	204国道凤北路
	74
	崇文路沙鹿路
	136
	华苏路滨江大道

	13
	204国道凤林路
	75
	玄武路岳鹿路
	137
	东方路滨洋路

	14
	东仓北路新港路
	76
	沙鹿路荣文小区路口
	138
	东方路滨州路

	15
	新港路规九路
	77
	园林路棉北路
	139
	东方路滨海路

	16
	湖川塘半径路
	78
	崇文路怀仁路
	140
	石化路滨州路

	17
	双浮路镇东路
	79
	园林路玄武路
	141
	石化路滨海路

	18
	太沙路中荷新村
	80
	346国道荡茜路
	142
	石化路滨江南路

	19
	太沙路医院南路口
	81
	荣文路永乐环路
	143
	飞马路茜星路

	20
	德溪路起码浜路
	82
	园林路新镇路
	144
	飞马路滨江南路

	21
	姚泾路镇南路
	83
	园林路隆达路
	145
	浮浏线虹桥路

	22
	镇东路镇南路
	84
	园林路塔园路
	146
	虹桥路富民路

	23
	印溪东路仁溪路
	85
	346国道崖山路
	147
	339省道浮浏线

	24
	姚泾路仁溪路
	86
	崖山路时九路
	148
	南海路沿江路

	25
	起码浜仁溪路
	87
	崖山路时中路
	149
	郑和大街银海路

	26
	太沙路医院北路口
	88
	平江路甘林路
	150
	郑和路滨江大道

	27
	印溪东路印西南路
	89
	平江路崖山路
	151
	东港路纬二路

	28
	印溪东路姚泾路
	90
	平江路永輅路
	152
	346国道闸南路

	29
	印溪南路起码浜路
	91
	平江路万众路
	153
	闸南路珠江路

	30
	南环路西环路
	92
	银港路申江路
	154
	闸北路东海路

	31
	沙南路西环路
	93
	银港路平江路
	155
	东元路嘉浏线

	32
	沙南路南院路
	94
	银港路安江路
	156
	346国道郑和路

	33
	沙南路姚泾路
	95
	银港路长江路
	157
	346国道望海路

	34
	印溪东路沙南路
	96
	陆公路安江路
	158
	346国道南海路

	35
	印溪东路新北街
	97
	陆公路长江路
	159
	346国道北海路

	36
	白云路新北街
	98
	北环路申江路
	160
	346国道339省道

	37
	通港路泰西村
	99
	平江路碧云路
	161
	听海路北海路

	38
	通港路洞星路
	100
	长江大道光华路
	162
	太浏快速路陆长线

	39
	通港路白云路
	101
	和平路蔷薇路
	163
	太浏快速路新浏线

	40
	通港路印溪东路
	102
	长江大道映雪路
	164
	太浏快速路新苑路

	41
	印溪北路洪泾东路
	103
	和平路映雪路
	165
	339省道新浏线

	42
	白云路印溪路
	104
	和平路秋水路
	166
	新港路丁泾路

	43
	沙南路沙直路
	105
	和平路碧云路
	167
	新塘路新宜路

	44
	通港路百花路
	106
	浮宅路华正路
	168
	临港路沪宜高速出口

	45
	百花路陶湾路
	107
	浮宅路惠泉路
	169
	站东大道339省道

	46
	大木桥百花路
	108
	平江路浮宅路
	170
	站前大道站北路

	47
	通港路岳鹿路
	109
	346国道南环路
	171
	站前大道站南路

	48
	岳鹿路陶湾路
	110
	南环李华正路
	172
	站后大道站中路

	49
	岳鹿路振辉路
	111
	南环路河池路
	173
	站后大道站南路

	50
	岳鹿路大木桥路
	112
	平江路中兴路
	174
	站东大道站中路

	51
	通港路昭衍路
	113
	平江路杨帆路
	175
	站东大道站南路

	52
	岳鹿路茜直路
	114
	平江路南环路
	176
	万金路科文路

	53
	岳鹿路粮食储备中心
	115
	南环路镇区路口
	177
	万金路科星路

	54
	岳鹿路光耀路
	116
	中兴街中兴南街
	178
	三港路东新路

	55
	镇北路邢巷线
	117
	镇中路庆丰路
	179
	三港路新浏路

	56
	新港路众兴街
	118
	中兴街庆丰路
	180
	郑和路长桥路

	57
	临港路台中路
	119
	和平路乃德路
	181
	郑和路夏家桥路

	58
	西泾路景苑路
	120
	和平路中兴路
	182
	上海路东新路

	59
	牌九路牌楼路
	121
	南环路和平路
	183
	中市路东新路

	60
	牌楼路西泾路
	122
	南环路东环路
	184
	金湾路永介路

	61
	直北路大宅路
	123
	南环路龙江路
	185
	白云渡路中市路

	62
	通港路老岳线
	124
	龙江路浮宅路
	186
	陆璜线新牌长线


3.1.3太仓交警移动警务系统维护
1、系统原软件功能缺陷及应用中出现的BUG处理修改。
2、日常系统、服务器维护。日常程序系统、SP、PSG服务和服务器观察等维护。
3、处罚数据转递重导。针对数据提交异常，或者六合一接口不稳定导致正常转递时六合接口返回导出失败了，但是数据信息提交完全了或者接口正常了，失败数据重导，即可正常导入六合一
4、校验规则重新增强。配合支队的每月异常处罚数据的统计，通报，归咎民警录入信息错误率，增加了终端程序的校验。
5、异常数据重新修改转递。针对处罚数据异常转递失败的，在合理允许范围内的，通过数据库修改数据某一项等信息，使得数据重新导入六合一系统
6、后台服务程序部署更改。由于机房服务器迁移导致的警务通软件涉及的相关服务程序迁移及新web机构的启用。
7、系统数据备份。协助用户方定期做好数据备份工作并对备份数据进行妥善保管。
8、系统根据六合一违法代码修改、系统的改进，由于六合一全国代码每年有两次违法代码的修改会导致处罚模块的变动，需要终端及后台的维护。
9、本地业务变更。原有业务或者数据出现变动，需要终端及后台的维护。
3.1.4车管所车辆检验远程监管及全市电警处理监管巡检服务
服务范围
本次服务范围为太仓市公安局交通管理大队非现场处罚点和太仓车管所视频监管系统。
服务内容
服务内容包括对非现场处罚专用系统和视频监管系统、专用设备的日常运维服务、故障报修服务、咨询与培训服务等。
1、非现场处罚点正在使用的专用软件系统 
	序号
	系统名称
	功能描述

	1
	非现场处罚
影像采集系统
	通过Acitvex插件与二代身份证读卡器、USB摄像头、高拍仪、数字摄像头、签名板对接，在六合一平台处理过程中实现影像采集

	2
	非现场处罚   监管系统
	录像回看调度服务、图片视频数据维护服务、异常数据日志、处理记录查看、实时查看、窗口工作统计、异常数据统计、异常数据监管等功能

	3
	公安交通管理综合应用平台
	非现场交通违法处理


2、非现场处罚系统正在使用的专用设备
	序号
	设备名称
	设备型号及配置
	单位
	数量

	1
	台式计算机
	DELL 3020MT（3046MT）/i3/4G/1T 22"宽
	台
	1

	2
	彩色激光打印机
	HP 551N/HP 553N
	台
	1

	3
	高拍仪
	紫光G550
	台
	1

	4
	签字版
	汉王ESP370U
	个
	1

	5
	摄像机
	海康威视 DS2CD2620ES
	台
	1

	6
	专业拾音器
	专用定制
	个
	1

	7
	2代身份证阅读器
	专用定制
	台
	1

	8
	USB 摄像头
	高清1600万像素
	只
	1


备注：排队触摸一体机和排队台式计算机客户自选。
3、非现场现有网点
	一、现有网点（9个）

	序号
	网点名称
	窗口数
	序号
	网点名称
	窗口数

	1
	太仓车管所处罚点
	3
	5
	浏河中队
	1

	2
	城厢便民服务中心
	1
	6
	南郊中队
	1

	3
	双凤行政审批局
	1
	7
	璜泾行政审批局
	1

	4
	港区中队
	1
	8
	沙溪行政审批局
	2

	9
	娄东街道便民服务中心
	1
	
	
	


总计：现有9个网点，窗口数量12个
4、太仓车管所视频监管系统正在使用的专用软件系统  
	序号
	系统大类
	功能模块
	功能名称

	1
	视频监管系统
	车辆查验检测
	新车,二手车检测视频录像系统

	
	
	
	新车,二手车检测视频播放系统

	2
	数据库
	数据维护
	新车,二手车视频保存


5、视频监管系统正在使用的专用设备：
	序号
	设备名称
	设备型号及配置
	单位
	数量
	备注

	1
	工控机
	i3/4G/500G
	台
	1
	

	2
	摄像机（枪机）
	海康威视
	台
	4
	

	3
	专用OBD
	专用定制
	台
	4
	


总计：现有1个网点
3.1.5MapABC地理信息系统服务
[bookmark: _Toc116227902]提供基础地图数据，包含POI（兴趣点）、道路、水系、植被，山脉，公共服务设施等一些等一些地图最基本的基础地理信息，是可供各部门共用的图层。
[bookmark: _Toc32790769][bookmark: _Toc32664241] 提供地图服务，可通过Web浏览器端或移动客户端查看地图，并进行地图的相关操作。主要包括地图浏览、平移、放大、缩小、全图、测距、点选、飞行、倾斜、旋转等基本操作功能，同时在移动客户端，可以通过手势完成地图的各项操作。
POI搜索服务，基于基础地理数据信息，结合用户搜索习惯及不同的搜索需求，为用户提供最全面、更强大的搜索服务，包括关键字搜索、周边搜索、空间查询、行政区域查询等，查询的结果数据将按照地区或类别划分等规则显示在地图上，帮助用户快速定位并获取所需信息。
3.1.6非现场违法数据处理平台服务
对现有违法数据处理平台进行个性化维护服务及后续日常维护服务。
3.1.7道路交通技术监控维护
维护范围
1、交警大队已过保的道路交通视频监控、违停抓拍及闯红灯、闯禁区等各类电子警察前后端设备的维护服务，经大队确认许可更换相应超过质保期并已损坏无法修复的设备。
2、因应急安保、市政施工、道路重新规划、路面修补（损坏）等原因引起的设备采购及维护工作。
维护工作主要包括：
①点位的搬迁，包含地笼、基础、手井等安装调试等工作。
②监控或抓拍点位接电线路的改动修复，包括电源线延长、电源线被盗后的修复工作。
③高清监控点位相关设备遭撞击、雷击等事故被破坏的。原则上先走保险理赔程序，若因有关原因无法理赔的，由乙方负责修复工作及费用。
④设备软件的调试，违法图片需符合接入规范和执法取证规范。
3、对交警大队超过质保期并已损坏的服务器的维护及保养。
4、对超过质保期并已损坏的硬盘、交换机、光收发设备、服务器（含精密空调、ups等相关配套设备）等设备，运维方应当立即进行现场维修，若设备损坏无法修复，则由采购人提供替换设备，由供应商负责完成设备安装。
5、对交警大队超过质保期并已损坏的诱导屏及其配套设备的维护及保养。
6、对停用复用的道路交通技术监控设备，需协助交警大队完成评估报告的撰写工作。
7、配合交警大队完成各类新设备的测试工作。
8、卡口数据对接公安交通集成指挥平台。
9、新市民中心三楼数字城市运营管理中心大屏
[bookmark: _Toc82513055]维护内容
[bookmark: _Toc135745066][bookmark: _Toc82513060]1、电子警察、违停抓拍、高速/高空球机设备清单：
1.1电子警察清单
	序号
	设备地点
	相机数量

	1
	339省道东仓路
	8

	2
	东海路建管所门口
	1

	3
	东港路郑和大街
	1

	4
	339省道岳鹿路
	8

	5
	339省道陆璜路
	7

	6
	新港路临港南路（众兴街）
	4

	7
	通港路新华路
	2

	8
	上海路扬州路
	6

	9
	朝阳路扬州路
	2

	10
	204国道县府街街东150米
	1

	11
	人民路郑和路北125米名都花苑小区
	1

	12
	郑和路太平路东100米洋沙二村小区
	1

	13
	小北门街郑和路南120米
	1

	14
	204国道太丰路
	1

	15
	通港路印北中心路口南侧
	1

	16
	通港路东洪泾路路口南侧
	1

	17
	印溪东路新北街路口西侧
	1

	18
	印溪东路吉祥路路口西侧
	1

	19
	印溪南路姚泾路路口北侧
	1

	20
	沙南路南院路路口北侧
	1

	21
	新北西街南院路路口西侧
	1

	22
	人民路中医院门口
	1

	23
	上海路人民医院门口东
	1

	24
	上海路人民医院门口西
	1

	25
	新华路北门街路口
	1

	26
	朝阳路华侨花园北门口
	1

	27
	上海路香花公寓门口
	1

	28
	204国道建材批发市场门口
	1

	29
	小北门街阳光花苑门口（网格线抓拍）
	1

	30
	岳鹿路大木桥路
	2

	31
	郑和路城中派出所门口
	1

	32
	朝阳路消防大队门口东
	1

	33
	县府街万和路
	1

	34
	339省道四通路
	6

	35
	通港路陆璜路
	8

	36
	通港路白云路
	7

	37
	双浮路镇东路
	3

	38
	346国道S48高速出口
	5

	39
	沙鹿路崇文路
	4

	40
	346国道通港路
	8

	41
	东仓路宁波路
	4

	42
	东亭路339省道
	8

	43
	东亭路广州路
	2

	44
	人民路武家桥（礼让斑马线抓拍）
	1

	45
	上海路香花公寓门口（礼让斑马线抓拍）
	1

	46
	上海路东盛广场门口（礼让斑马线抓拍）
	1

	47
	娄江路农商行门口（礼让斑马线抓拍）
	2

	48
	娄江路新区三小门口（礼让斑马线抓拍）
	2

	49
	人民路上海路南（礼让斑马线抓拍）
	2

	50
	岳鹿路新港路（闯禁区）
	1

	51
	岳鹿路339省道（闯禁区）
	1

	52
	望海路346国道路口东侧（闯禁区）
	1

	53
	上海路人民路口南侧（远光灯抓拍）
	1

	54
	复兴街迎福路路口西侧（单行道抓拍）
	1

	55
	迎福路郑和南路路口北侧（单行道抓拍）
	1

	56
	迎福路郑和大街（单行道抓拍）
	1

	57
	迎福路新东街（单行道抓拍）
	1

	58
	新华路通港路南80米
	1

	59
	府南街上海路路口
	1

	60
	县府街扬州路路口
	1

	61
	上海路人民路路口
	1

	62
	太平路南园路路口
	1

	63
	娄江路县府街路口
	1

	64
	太平路新华路路口
	1

	65
	339省道发达路
	5

	66
	常胜路北京路
	10

	67
	339省道兴业路
	7

	68
	339省道常胜路
	7

	69
	东仓路大连路
	10

	70
	339省道太平路
	9

	71
	346国道崇文路（荡茜路）
	7

	72
	沙鹿路玄武路
	8

	73
	346国道新港路
	8

	74
	郑和东路新浏线
	6

	75
	204国道沙南路
	5

	76
	通港路洞星路
	5

	77
	通港路岳鹿路
	8

	78
	通港路昭衍路
	8

	79
	339省道通海路
	4

	80
	新港路龙江路
	7

	81
	通港路龙江路
	5

	82
	346国道七丫路
	9

	83
	通港路百花路
	8

	84
	G346国道鹿北路
	4

	85
	上海路南门街北向南
	1

	86
	东亭路天津路路口南侧
	1

	87
	常胜路朝阳路路口南100米（网格线）
	1

	88
	郑和路兴业路交叉口东侧
	1

	89
	太平路海运堤路交叉口北50米
	1

	90
	人民路弇山路交叉口南侧
	1

	91
	弇山路太平路交叉口西侧
	1

	92
	向阳路人民路交叉口东侧
	1

	93
	东仓路郑和路路口北向南
	1

	94
	204国道太蓬路北侧
	1

	95
	双浮路红新路交叉口西侧
	1

	96
	白云路沙南路交叉口北侧
	1

	97
	滨江大道南海路交叉口北侧
	1

	98
	郑和路融沪大道
	8

	99
	346国道郑和东路
	4

	100
	太浏快速路往太仓站西向东
	1

	101
	太浏快速路往太仓站东向西
	1

	102
	 太浏快速路西向东区间测速
	6

	103
	太浏快速路规三路西侧100米处区间测速
	6

	104
	太浏快速路铁路西侧限高监控
	2

	105
	太浏快速路铁路东侧限高监控
	2

	106
	岳鹿路上海路
	4

	107
	岳鹿路金湾路
	4

	108
	岳鹿公路中市路
	4

	109
	白云渡路中市路南30米
	2

	110
	站前大道站北路
	6

	111
	站前大道站南路
	6

	112
	站厚路站中路
	4

	113
	站厚路站南路
	4

	114
	站东大道路S339省道
	7

	115
	站东大道站中路
	5

	116
	站东路站南路
	4

	117
	滨江大道郑和路北向南
	1

	118
	上海路柳州路路口东70米
	1

	119
	上海路府南街路口东80米
	1

	120
	人民路兴业弄北向南
	1

	121
	长春路致和塘街南向北
	1

	122
	健雄路鹊桥路西侧东向西
	1

	123
	健雄路鹊桥路西侧西向东
	1

	124
	东亭路339省道路口北侧
	1

	125
	天津路东亭路西向东
	1

	126
	天津路东仓路东向西
	1

	127
	天津路太平路西向东
	1

	128
	县府路扬州路
	4

	129
	人民路上海路
	4

	130
	弇山路人民路
	7

	131
	黄姑塘路文昌路西侧
	1

	132
	县府街太平路交叉口西160米
	1

	133
	子冈路江申大道东侧
	1

	134
	县府西街204国道东侧
	1

	135
	郑和西路204国道路口东侧
	1

	136
	洛阳路四通路口西侧
	1

	137
	郑和西路四通路口西侧
	1

	138
	上海路扬州路西侧
	1

	139
	兴业路339省道交叉口南侧
	1

	140
	四通路339省道交叉口南侧
	1

	141
	上海路柳州路交叉口东侧
	1

	142
	东仓路岳阳路交叉口北侧
	1

	143
	东仓路新港路南侧
	1

	144
	上海路兴业路交叉口东侧
	2

	145
	郑和中路飞沪大道西侧
	1

	146
	太平路天津路路口南侧
	1

	147
	朝阳路四通路路口西侧
	1

	
	总计
	420



违停抓拍清单：
	序号
	设备地点
	相机数量

	1
	浏河大转盘东南
	1

	2
	新华路府南街西
	1

	3
	惠阳路太平路
	1

	4
	上海路娄江路西
	1

	5
	万和路南
	1

	6
	万和路北
	1

	7
	璜泾园林路棉北路北
	1

	8
	璜泾园林路棉北路南
	1

	9
	璜泾园林路玄武路南
	1

	10
	璜泾园林路玄武路北
	1

	11
	浮桥中兴路南
	1

	12
	人民路华旭停车场
	1

	13
	府南街上海路
	1

	14
	府南街北天桥
	1

	15
	府南街新华路南
	1

	16
	郑和路美时达
	1

	17
	小北门街桥南
	1

	18
	小北门街向阳路
	1

	19
	东仓路岳阳路
	1

	20
	建湖路迎春路东
	1

	21
	南仓路南街
	1

	22
	恒通佳苑南门口西侧
	1

	23
	江南农副食品城西
	1

	24
	郑和路桃园路
	1

	25
	东海路西
	1

	26
	东海路闸北路
	1

	27
	闸北路中
	1

	28
	东仓路天津路
	1

	29
	上海路G15高速出口
	1

	30
	上海路十八港路(路口违法变道)
	1

	31
	四通路339省道
	1

	32
	四通路长寿路
	1

	33
	四通路五洲路
	1

	34
	四通路幸福路南
	1

	35
	四通路南京路（长安路）
	1

	36
	四通路南京路北
	1

	37
	四通路美固龙路
	1

	38
	兴业路五洲路
	1

	39
	兴业路339省道
	1

	40
	飞沪路向阳河桥
	1

	41
	中市路飞沪路
	1

	42
	飞沪路中市路南200米
	1

	43
	中市路飞沪路东200米
	1

	44
	郑和路长桥路西侧
	1

	45
	中市路花园街
	1

	46
	花园街向阳河桥
	1

	47
	花园街浏昆线南200米
	1

	48
	滨河路大庆北门
	1

	49
	滨河路菽园
	1

	50
	沙南路白云路
	1

	51
	新北街水产弄
	1

	52
	姚泾路吉祥路北
	1

	53
	新北街姚泾路
	1

	54
	姚泾路新北街南200米
	1

	55
	郑和路东亭路西200米
	1

	56
	东仓路向阳路路口
	1

	57
	人民路上海路南200米
	1

	58
	人民路南园路
	1

	59
	弇山路柳园路
	1

	60
	弇山路桃园菜场门口
	1

	61
	弇山路桃园路南
	1

	62
	338省道新港路
	1

	63
	通港路老闸锦超衬衫
	1

	64
	338省道闸南路
	1

	65
	346国道星光厂北向
	1

	66
	338省道钱江路
	1

	67
	338省道嘉浏线
	1

	68
	346国道苏昆太出口
	1

	69
	204国道瓯江路
	1

	70
	通港路白云路
	1

	71
	通港路安邦检测站（原通港路岳鹿路）
	1

	72
	204国道飞凤路
	1

	73
	204国道沙南路
	1

	74
	204国道直塘玉河路
	1

	75
	338省道雅飞线
	1

	76
	338省道益顺化纤
	1

	77
	338省道南环路
	1

	78
	339省道338省道西向
	1

	79
	339省道浮浏线
	1

	80
	滨江大道太浏快速路（南海路）
	1

	81
	滨江大桥南
	1

	82
	滨江大道郑和大街
	1

	83
	滨江大道346国道西向
	1

	84
	协星路疏港高速出口
	1

	85
	闸北路郑和南路北200米
	1

	86
	闸北路复兴街
	1

	87
	闸北路龙王湾大桥南
	1

	88
	复兴街闸北路西200米
	1

	89
	迎福路复兴街南200米
	1

	90
	复兴街中心南街
	1

	91
	复兴街中心南街西200米
	1

	92
	迎福路郑和南路
	1

	93
	复兴街迎福路
	1

	94
	复兴街郑和南路
	1

	95
	建业路迎春路
	1

	96
	迎春路中（建湖路迎春路南200米）
	1

	97
	338省道七丫路
	1

	98
	世福二园北门
	1

	99
	上海路世福二园
	1

	100
	文治路东北停车场西口
	1

	101
	文治路东北停车场东口
	1

	102
	文治路文昌路北交叉口
	1

	103
	文治路文昌路南150米
	1

	104
	文治路东南停车场
	1

	105
	文治路文昌路南交叉口
	1

	106
	文治路江申大道东300米
	1

	107
	文治路江申大道东150米
	1

	108
	江申大道文治路
	1

	109
	文治路江申大道西150米
	1

	110
	文治路江申大道西300米
	1

	111
	文渊路桴亭路东
	1

	112
	文治路西南停车场（文治路良辅路）
	1

	113
	文治路西南停车场北桥头
	1

	114
	文治路人民新路西150米
	1

	115
	文治路人民新路
	1

	116
	文治路人民新路东150米
	1

	117
	文治路太平新路西
	1

	118
	江申大道桴亭路
	1

	119
	人民新路梅村路
	1

	120
	太平新路梅村路北
	1

	121
	新港路塑化城东
	1

	122
	新港路塑化城门口
	1

	123
	新港路港晨之家门口
	1

	124
	新港路港晨之家西
	1

	125
	新港路牌楼卫生院门口
	1

	126
	新港路牌新长线
	1

	127
	新港路牌新长线西
	1

	128
	新港路机场路东
	1

	129
	新港路机场路
	1

	130
	怀仁路玄武路
	1

	131
	怀仁路荡茜桥南
	1

	132
	园林桥南
	1

	133
	玄武路园林路西
	1

	134
	玄武路沙鹿路东
	1

	135
	毛太路339省道北
	1

	136
	毛太路兰州路
	1

	137
	毛太路南京路南
	1

	138
	兰州路华盛园警务室
	1

	139
	兰州路华盛六园门口
	1

	140
	兰州路人民路东
	1

	141
	郑和南路中（郑和北路迎福路西）
	1

	142
	郑和南路中心南街
	1

	143
	郑和北路新闸桥北
	1

	144
	郑和北路木行弄
	1

	145
	郑和北路医院岗亭
	1

	146
	浏西村东
	1

	147
	338省道过界河桥西1
	1

	148
	338省道过界河桥西2
	1

	149
	338省道华亭卡口东侧
	1

	150
	338省道华亭卡口西侧
	1

	151
	复兴街迎福路西
	1

	152
	新宜路新塘警务室西
	1

	153
	新宜路丁泾路
	1

	154
	观塘街影剧弄
	1

	155
	新兴路新毛大桥
	1

	156
	新民路新兴路东
	1

	157
	新民路新兴路南
	1

	158
	昆太路西郊菜场
	1

	159
	昆太路古浦路
	1

	160
	洛阳路娄江路东
	1

	161
	常州路娄江路西侧
	1

	162
	常州路娄江路西350米
	1

	163
	常州路东亭路东
	1

	164
	郑和路供电局门口
	1

	165
	郑和路古塘街
	1

	166
	小北门街郑和路
	1

	167
	人民路郑和路
	1

	168
	人民路人民桥北
	1

	169
	人民路向阳路
	1

	170
	人民路中医院门口
	1

	171
	锦州路桥南
	1

	172
	锦州路上海路南
	1

	173
	县府街房产交易中心门口
	1

	174
	县府街交通建设指挥部
	1

	175
	太平路汽车站南
	1

	176
	太平路汽车站北
	1

	177
	兴业弄东
	1

	178
	兴业弄中
	1

	179
	兴业弄观塘街
	1

	180
	半泾路郑和路南
	1

	181
	半径路华荣园门口
	1

	182
	常胜路常胜二园门口
	1

	183
	龙江路府前街路口南200米
	1

	184
	龙江路府前街路口
	1

	185
	新港路龙江路西200米
	1

	186
	太平新路海仓路
	1

	187
	郑和路闸北路西150米
	1

	188
	郑和路闸北路
	1

	189
	闸北路郑和路北150米
	1

	190
	郑和路闸北路东150米
	1

	191
	飞马路江红路西150米
	1

	192
	飞马路苏杭时代
	1

	193
	飞马路兴港路东120米
	1

	194
	飞马路兴港路
	1

	195
	飞马路富民路
	1

	196
	飞马路老北街东130米
	1

	197
	飞马路龙江路东
	1

	198
	富民路虹桥路北
	1

	199
	滨江大道浮宅路违停
	1

	200
	滨江大道银港路违停
	1

	201
	204国道沙南路南200米
	1

	202
	204国道凤北路
	1

	203
	204国道凤南路
	1

	204
	204国道杨林桥南
	1

	205
	204国道东南碳制品公司（204国道温州路北）
	1

	206
	204国道新港路
	1

	207
	204国道南郊中队南200米
	1

	208
	204国道苏创石化门口
	1

	209
	杨家弄岳中路南120米
	1

	210
	杨家弄岳中路口
	1

	211
	204国道新港路东北侧
	1

	212
	岳鹿路玄恭路北300米
	1

	213
	岳鹿路玄恭路北150米
	1

	214
	岳鹿路玄恭路
	1

	215
	岳鹿路利民路北
	1

	216
	岳鹿路利民路南150米
	1

	217
	岳鹿路归庄小学门口对面
	1

	218
	玄恭路归庄供电所
	1

	219
	玄恭路渠泾村村委会门口
	1

	220
	中市路万金南路西200米
	1

	221
	中市路胡家港路
	1

	222
	听海路郑和大街北150米
	1

	223
	听海路郑和大街北350米
	1

	224
	听海路听海雅苑门口
	1

	225
	听海路望海路
	1

	226
	太蓬路沼丰路西60米
	1

	227
	县府街扬州路东
	1

	228
	东仓路县府街路口北25米
	1

	229
	东港路新华路
	1

	230
	凤北路中市街东
	1

	231
	凤北路建新路东
	1

	232
	凤北路建新路西
	1

	233
	建新路菜场南门口
	1

	234
	凤林路204国道西
	1

	235
	中市路凤东街南80米
	1

	236
	中市路凤南路
	1

	237
	凤北路204国道西80米
	1

	238
	迎春路建湖路北60米
	1

	239
	建湖路双湖路
	1

	240
	建业路迎新路
	1

	241
	浮宅路建管所门口
	1

	242
	临港路新港路
	1

	243
	临港路台北路
	1

	244
	临港路台中路南
	1

	245
	临港路台南路
	1

	246
	临港路S48进口
	1

	247
	白云路泥墙路
	1

	248
	白云路沙南路北80米
	1

	249
	太平路南园路
	1

	250
	白云路沙溪医院门口
	1

	251
	白云路新北街南
	1

	252
	沙南路城市花园门口
	1

	253
	白云路沙南路南200米
	1

	254
	滨江大道北环路
	1

	255
	太平路朝阳路
	1

	256
	太平路岳阳路
	1

	257
	新华路古松弄
	1

	258
	新华路太平路西150米
	1

	259
	新华路太平路
	1

	260
	府南街县府路
	1

	261
	洛阳路太平路东150米
	1

	262
	洛阳路东仓路西200米
	1

	263
	北门街郑和路南80米
	1

	264
	北门街青石桥南
	1

	265
	北门街县府路
	1

	266
	新华路西门桥
	1

	267
	扬州路县府路
	1

	268
	扬州路上海路北
	1

	269
	南阳路太平路东
	1

	270
	南阳路锦州路
	1

	271
	人民路花园酒店南
	1

	272
	郑和路太平路东
	1

	273
	郑和路东仓路
	1

	274
	锦州路滨河路
	1

	275
	锦州路岳阳路南80米
	1

	276
	锦州路岳阳路北80米
	1

	277
	锦州路朝阳路
	1

	278
	弇山路204国道东200米
	1

	279
	新华西路肯德基门口
	1

	280
	新华西路北门街
	1

	281
	新华西路长埭弄西80米
	1

	282
	新华西路长春路
	1

	283
	岳阳路柳州路西侧
	1

	284
	长春路康乐小区南侧
	1

	285
	五洋路郑和路南300米
	1

	286
	五洋路东古路
	1

	287
	太丰村社区文化广场东
	1

	288
	太丰村社区文化广场西
	1

	289
	昆太路电信仓库西侧
	1

	290
	昆太路天工设计工业园
	1

	291
	花园港路204国道
	1

	292
	花园港路农副食品城门口
	1

	293
	339省道舍弗勒门口东
	1

	294
	339省道G15高速入口
	1

	295
	新华路通港路
	1

	296
	新华路好又多超市
	1

	297
	新华路老闸菜场南
	1

	298
	新华路邮政局门口
	1

	299
	新华路新闸路
	1

	300
	老闸大桥南50米
	1

	301
	白云路沙南路北
	1

	302
	白云路南环路
	1

	303
	众兴街新港路
	1

	304
	众兴街新港路北200米
	1

	305
	众兴街兴业街南200米
	1

	306
	众兴街兴业街
	1

	307
	四通路宣公路南
	1

	308
	四通路洛阳路北
	1

	309
	朝阳路东仓路东
	1

	310
	朝阳路扬州路东
	1

	311
	南园路市一中门口
	1

	312
	南园路人民路东
	1

	313
	南园路南门街西200米
	1

	314
	南门街南园路
	1

	315
	柳园路郑和路
	1

	316
	柳园路桃园二村东门口
	1

	317
	柳园路洛阳路
	1

	318
	五洲路四通路西
	1

	319
	五州路兴业路
	1

	320
	204国道新浏河大桥北150米
	1

	321
	204国道太蓬路北200米
	1

	322
	204国道船厂路
	1

	323
	沙南路高家楼河桥西侧
	1

	324
	沙南路姚泾路
	1

	325
	沙南路姚泾路西200米
	1

	326
	建新路凤东街
	1

	327
	建业路拘留所西侧
	1

	328
	永安路勇和路
	1

	329
	永安路湘王路
	1

	330
	陆浜路北环路
	1

	331
	陆浜路陆公路
	1

	332
	云山路陆公路
	1

	333
	云山路北环路
	1

	334
	郑和路五洋路
	1

	335
	寺桥路桃园路
	1

	336
	204国道北京路东
	1

	337
	204国道建业路
	1

	338
	常州路常胜路西（移至惠阳路扬州路）
	1

	339
	常州路车管所门口
	1

	340
	常州路车管所西门口
	1

	341
	县府街娄东宾馆门口
	1

	342
	丁泾路牌新长线南200米
	1

	343
	牌新长线丁泾路西
	1

	344
	346国道339省道南200米
	1

	345
	346国道339省道北100米
	1

	346
	弇山路G204国道路口西
	1

	347
	弇山路G204国道路口西250米
	1

	348
	弇山西路五洋路路口东
	1

	349
	新港路协星路
	1

	350
	G15朝阳路高速
	1

	351
	东仓路郑和路路口南25米
	1

	352
	钟楼园门口
	1

	353
	204国道良辅路
	1

	354
	发达路北京路北
	1

	355
	346国道沪宜高速北侧
	1

	356
	346国道沪太公路208号对面
	1

	357
	346国道益顺化纤
	1

	358
	346国道华达国际
	1

	359
	346国道华达国际对面
	1

	360
	346国道雅飞线
	1

	361
	园林路崇文路西150米
	1

	362
	346国道省道常熟治安卡口
	1

	363
	S339站前大道东
	1

	364
	站北路站厚路西
	1

	365
	站前大道站北路南
	1

	366
	站前大道站南路球机
	1

	367
	站厚路站中路球机
	1

	368
	站厚路站南路球机
	1

	369
	站东路S339球机
	1

	370
	站东路站中路球机
	1

	371
	站东路站南路球机
	1

	372
	G346南海路交叉口监控球机1
	1

	373
	G346南海路交叉口监控球机2
	1

	374
	听海路郑和东路交叉口监控球机
	1

	375
	339省道新闯路北
	1

	376
	迎新路建业路北200米
	1

	377
	半泾路上海路南
	1

	378
	半径路朝阳路北
	1

	379
	朝阳路半泾路北200米
	1

	380
	县府街长春路北150米
	1

	381
	临河巷马家地园北200米
	1

	382
	秋帆路东仓路西侧
	1

	383
	秋帆路文昌路东侧
	1

	总计
	383



高空球机清单
	序号
	设备地点
	相机数量

	1
	太平路（农商行东南角球）
	1

	2
	东亭路(市政府东侧球)
	1

	3
	郑和路(城中派出所北侧球）
	1

	4
	太平路(城中派出所东侧球）
	1

	5
	郑和路(通力城市博客北侧球）
	1

	6
	人民路(通力城市博客西侧球）
	1

	7
	204国道(花园港苑1号楼东侧球)
	1

	8
	东亭路（高尔夫鑫城5号楼球）
	1

	9
	娄江路（积水4号楼西北角球）
	1

	10
	人民路（华旭大厦球）
	1

	11
	东仓路（紫桂苑9幢东南球）
	1

	12
	339省道（星光码头球）
	1

	13
	346国道（高成上海假日球）
	1

	14
	346国道（沪太锦苑球）
	1

	15
	204国道（万鸿房产球）
	1

	16
	339省道（城北青年公寓球）
	1

	17
	346国道（中远电梯球）
	1

	18
	346国道（威豪化纤球）
	1

	19
	204国道（水岸华府24幢球）
	1

	20
	娄江路（雅鹿大厦球）
	1

	21
	太平路（国信大厦球）
	1

	22
	天琴雅苑7号楼东北角
	1

	23
	县府街（银鸽大厦球）
	1

	24
	龙江路（滨江华亭球）
	1

	25
	白云路（苏运阁球）
	1

	26
	郑和大街（瑞安御景苑球）
	1

	27
	204国道（运管处球）
	1

	28
	常胜路（恒通佳苑球）
	1

	29
	人民南路（绿地球）
	1

	30
	南郊204国道西（锦地水岸球）
	1

	31
	昆太路（之江国际球）
	1

	32
	绿地二期39幢顶楼
	1

	33
	郑和路（景瑞望府球）
	1

	34
	朝阳路（华侨花园球）
	1

	35
	204国道沙南路高塔
	1

	36
	永丰路良辅路西高塔
	1

	37
	339省道飞沪路高塔
	1

	38
	339省道浮浏线东高塔
	1

	39
	346国道嘉浏线西高塔
	1

	40
	346国道沪宜高速高塔
	1

	41
	346国道海璜线高塔
	1

	42
	346国道岳鹿路北高塔
	1

	43
	鹿河新鹿小区高塔
	1

	44
	通港路204国道东高塔
	1

	45
	通港路昭衍路高塔
	1

	46
	通港路协星路高塔
	1

	47
	通港路平江路高塔
	1

	48
	双浮路G15立交高塔
	1

	49
	双浮路346国道西高塔
	1

	50
	204国道新港路高塔
	1

	51
	新港路G15立交西高塔
	1

	52
	新港路众兴街东高塔
	1

	53
	石化路滨江南路西高塔
	1

	54
	岳鹿路粮食储备中心路高塔
	1

	55
	协星路大众河桥高塔
	1

	56
	郑和东路庆丰路高塔
	1

	57
	204国道凤南路高塔
	1

	58
	协星路荡茜河大桥东高塔
	1

	59
	通港路G15高塔
	1

	60
	339省道新塘工业园高塔
	1

	总计
	60



[bookmark: _Toc135745067]中心设备清单：
	编号
	设备型号
	设备品牌
	数量

	1
	R910服务器
	DELL
	12台

	2
	R720服务器
	DELL
	14台

	3
	R710服务器
	DELL
	5台

	4
	R820服务器
	DELL
	1台

	5
	X3650 M4服务器
	IBM
	3台

	6
	R320服务器
	DELL
	2台

	7
	R510服务器
	LENOVO
	1台

	8
	R510服务器
	LENOVO
	1台

	9
	R520服务器
	LENOVO
	3台

	10
	HIROSS（海洛斯）精密空调
	HIROSS
	1台

	11
	科华60KVAUPS
	科华
	1台

	12
	科华30KVA
	科华
	1台

	13
	MD3000存储服务器
	DELL
	1台

	14
	MD1200存储服务器
	DELL
	6台

	15
	NX3100存储服务器
	DELL
	3台

	16
	NX3200存储服务器
	DELL
	1台

	17
	NVR DS-9632N-ST硬盘录像机
	海康威视
	12台

	18
	NVR DS-9632N-ST硬盘录像机
	海康威视
	11台

	19
	DS-9116HF-S硬盘录像机
	海康威视
	4台

	20
	H3C S3600交换机
	H3C
	3台

	21
	H3C S5500交换机
	H3C
	2台

	22
	HAWAI S5700 交换机
	华为
	2台

	23
	光端机
	HUND
	3台


新市民中心三楼数字城市运营管理中心大屏及配套设备：
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	1
	户内小间距LED屏
	DH-PHSIA1.2-SH
	平方
	102.06

	2
	户内小间距LED屏
	DH-PHSIA1.8-SS
	平方
	19.35

	3
	小间距LED发送盒
	DH-LCS-M600
	台
	40

	4
	DH-M60-7U视频综合平台
	DH-M60-7U
	个
	1

	5
	视频综合平台增强型主机
	DH-M70-4U-E
	个
	1

	6
	视频综合平台M70系列4路HDMI编码卡
	VEC0404HH-M70
	个
	1

	7
	M70系列6路HDMI增强型解码卡
	VDC0605H-M70
	个
	1

	8
	视频综合平台高清DVI编码卡
	DH-VEC0804HD-M60
	台
	4

	9
	M60系列18路HDMI增强型解码卡
	DH-VDC1805H-M60
	个
	2

	10
	小间距LED抽真空拆卸模组工具
	DH-NB-001
	套
	2

	11
	智能配电柜(110KW)
	DH-LPD-3-110KW
	套
	1

	12
	智能配电柜(20KW)
	DH-LPD-3-20KW
	套
	1


四、服务维护要求
4.1纵横工程智能交通服务管理平台维护
1、服务响应：中标方就本项目成立服务小组，成员名单提供给太仓市公安局交通管理大队，其中需提供至少一名软件工程师驻场服务，本项目服务小组成员提供7*24小时热线服务响应和支持。接到报修后30分钟内响应，保证系统在接到报修后4小时内恢复正常运行；如采用替代方式解决问题，故障软硬件必须在接到报修后24小时内修复，期间如不能修复，必须提供应急预案，保证系统的正常运行。
2、巡检要求：中标方必须对服务期限内的软件平台及各应用服务器每周进行一次巡检，及时发现存在的隐患与安全漏洞，向太仓市公安局交通管理大队提出书面报告，共同解决存在的问题与隐患。
3、咨询服务：针对太仓市公安局交通管理大队服务管理平台系统，中标方应进行定期的维护管理、系统评估及配置优化，确保系统运转的高效、稳定和安全，减少和避免系统性能瓶颈，杜绝信息系统安全事故，并且根据信息化发展需要，提供合理化建议和方案。
4、人员培训：按需为太仓市公安局交通管理大队相关人员进行平台操作培训，更新相应的用户手册。
5、其它要求：
（1）特殊情况下的现场值班服务。由于行业特殊性，遇有法定节假日或重大活动，中标方应主动提前提供值班工程师名单及联系电话，做到客户呼叫即时响应并及时到达客户现场，给予现场技术支持与协助。
（2）保密服务承诺。中标方在提供服务的过程中，获悉的一切资讯均需严格保密，签署相应保密协议。如有泄漏或擅自使用或允许他人使用用户信息造成损失的必须承担相应的民事赔偿责任。
4.2（成利吉）道路交通信号控制系统维护
维护单位每月应对抢修、维护及巡查工作如实做好必要的记录，采购方将不定期对智能交通管理系统进行抽查巡检，根据群众的来电或投诉以及中标方的工作记录，对中标方的工作完成情况进行核实检查，作为季度、年度考评的重要依据。
在合同签订后一个月内建立涉及维护范围内所有设备的各类档案，并提交一份交采购方备份。
维护单位应建立抢修维护的登记制度。对每次抢修维护案例记录在册，要体现日期、路口、故障原因、报修时间及采购方联系人、完成修复时间、更换的设备、经手人等要素。
维护单位应建立日常巡查登记制度。对每次巡查记录在册，要体现日期、路口、巡查内容（发现问题、采取措施）、巡查人等要素。
维护单位应按照采购方要求，每月将抢修维护案例记录本、巡查记录本交由采购方检查工作情况。
维护单位应配合业主进行信号配时方案的优化方案，并在系统平台进行录入和建档。
4.3太仓交警移动警务系统维护
1、中标方应保证系统在使用过程中，提供7X24小时电话支持服务和业务受理。如电话支持不能解决问题，中标方提供工程师现场技术支持服务，现场解决问题。因第三方网络、硬件和软件系统故障而造成系统运行故障的，中标方承诺协助甲方解决故障直至系统恢复正常运行。
2、中标方负责对甲方维护人员的培训，使其能够进行一般性维护。并提供对应维护文档。
3、中标方对甲方提供的无论何种形式或载体的内部资料及其他与本合同规定之服务内容有关或无关的信息严格保密，不得向任何第三方泄露，除非为法律法规所要求或有关国家权利机构合法命令。
4、针对原系统软件的功能缺陷及应用中出现的 BUG，在5个工作日内完成修改并部署上线。
5、中标方帮助甲方定期做好系统数据备份，并对备份数据进行妥善保管。
4.4车管所车辆检验远程监管及全市电警处理监管巡检服务
1、日常维护服务
通过定期巡检服务排除故障隐患，降低故障率。并通过以往维护数据分析，对故障多发、高发设备进行预防性巡检。
巡检内容：
（1）对终端用户的计算机、打印机、高拍仪、二代身份证读卡器、手写板、USB摄像头、拾音器、摄像机、排队取号一体机（排队取号台式机）、查验PDA、录像服务器、应用服务器等硬件设备使用状况的巡检
（2）对各非现场处罚点窗口排队取号系统、公安交通管理综合应用平台、监管系统等软件系统（含各类控件）使用状况的巡检。
巡检要求：
每月巡检一次，并向太仓交警大队提供相应的巡检报告。
2、故障维护服务
服务要求： 
（1）工作时间为每天8:30到17:30，节假日除外。
（2）设备报修时，5分钟电话响应；网点3小时到达现场。
（3）提供故障服务热线电话。
服务内容：
（1）软件故障维护内容：
①操作系统维护及补丁安装
响应用户维护请求，对终端用户的计算机的操作系统进行维护。
在终端计算机中毒、系统文件丢失、软件无法安装的情况下，协助终端用户进行计算机数据的备份并重装操作系统。
②终端公安苏警盾杀毒软件安装及维护
响应用户维护请求，对终端计算机未安装苏警盾杀毒软件的去现场进行安装、对终端计算机苏警盾杀毒软件故障进行重新安装、对终端计算机公安苏警盾杀毒软件进行定期病毒库更新维护。
③通用办公软件维护
响应用户维护请求，对终端计算机进行通用软件的安装、维护或重装（通用软件包括office、输入法、蓝信、数字证书驱动等办公软件，安装介质均从市公安局内网网站进行下载安装）。
④专用软件系统维护
响应用户维护请求，对专用软件系统涉及的驱动程序、控件的安装、维护和故障重装；提供专用软件系统软件设置、网络设置服务。
⑤终端网络维护
响应用户维护请求，对终端网络故障进行排查，排查公安网IP地址是否冲突以及网关、子网掩码是否配对等。
（2）硬件故障维护内容：
①终端硬件上门故障调试
响应用户维护请求，排查终端计算机硬件故障并解决问题。
对高拍仪、二代身份证读卡器、签字板、打印机等硬件因驱动和插件问题故障调试，对窗口排队显示屏显示故障调试、对USB摄像头清晰度故障调试以及拾音器录音的故障调试。
②涉及设备维修的，处于厂家保修期内的故障设备，维护单位在用户授权的范围内协调产品供货商予以维修，并监督维修时效和质量。
③其他：
终端办公位置调整，响应用户请求，对终端计算机办公位置进行挪位调整（不包括布线、办公场地的搬迁）。
每月提交一次维护报告。
3、咨询与培训服务
工作时间为每天8:30到17:30，节假日除外。
提供咨询服务热线
咨询服务内容：
为每个处罚点提供一份计算机和相关硬件设备的使用常识和技巧，以及简易故障排除的方法。
简易故障排查的电话远程指导。
4.5MapABC地理信息系统服务
服务要求
在服务期内，地图平台服务供应商应对系统进行免费维护，并确保当系统出现重大故障影响系统使用时，立即调集相关技术力量予以解决，维护系统正常运行，响应时间小于 30 分钟；遇到 4 小时内仍无法解决的系统故障，应提出应急处理方案，保证系统稳定性和整体安全。提供不低于7*24小时的技术咨询服务。
服务方式
1、电话支持：
服务供应商售后部及其服务技术人员通过电话进行技术支持，协助和指导用户方技术人员确定故原因，找出解决办法。
2、远程支持：
当电话支持不足以解决问题或故障情况比较复杂时，服务供应商售后部及其服务技术人员将在用户方技术人员的协助下，通过远程登录的方式登录进入用户方的局域网，确定故障原因并排除故障。如果不具备远程操作环境，服务供应商应向用户方提供故障排除工作相关的操作说明手册，并指导用户方技术人员操作。
3、现场支持：
当电话支持和远程支持都不能解决问题情况下，确需技术人员到现场时，服务供应商应派遣指定技术人员赶到现场，根据故障的具体情况进行故障诊断，尽快排除故障。
4.6非现场违法数据处理平台服务
1、项目服务期自合同签订之日起一年。
2、服务期内提供不少于1人的5*8驻场运维。
3、驻场人员负责对所有平台设备的应用操作，每季度提交每个设备的运行情况报告并负责对中心的相关工作人员进行培训；
4、驻场人员负责对监测和报警记录进行分析、评审，发现可疑行为，形成分析报告，并采取必要的应对措施。 
5、驻场人员负责建立相关系统软件各种故障的恢复流程及应急措施
6、对新应用的设备需求，驻场工作人员应及时提交设备配置现状及设备规划报告，以便该应用能及时实施； 
7、驻场人员负责负责网络运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理工作，提出优化建议及方案； 
8、驻场人员负责根据厂家提供的软件升级版本对网络设备进行更新，并在更新前对现有的重要文件进行备份； 
9、驻场人员负责对发现的网络系统安全漏洞进行及时的修补；
10、驻场人员负责对服务配置文件进行定期备份。
11、节假日1小时响应,4小时到场处理。
4.7道路交通技术监控系统维护
4.7.1维护需求
[bookmark: _Toc135745071]1、前后端设备的现场清洁保养和巡检维护
	设备名称
	清洁内容
	清洁周期

	监控、违停抓拍系统前端设备
	摄像机护罩、镜头的清洁除尘及故障检查；
前端控制箱内的清洁除尘及故障检查；
光端机的保养、清洁及故障检查；
检测器的保养，清洁及故障检查。
	1次/季度

	监控、违停抓拍系统各个监控中心设备
	硬盘录像机的保养、清洁及故障检查；
矩阵及控制键盘的保养、清洁及故障检查；
显示设备的保养、清洁及故障检查；
机柜及机柜内其他设备的保养、清洁及故障检查。
	1次/季度

	中心设备
	机架除尘、服务器、存储设备的保养、清洁及故障检查；
控制柜的保养、清洁及故障检查；
	1次/季度

	路段高清抓拍摄像机、电子警察设备
	摄像机护罩、镜头的清洁除尘及故障检查
	1次/季度


[bookmark: _Toc135745072]2、系统中线路损坏的修复
包括电源线、视频线、控制线等的损坏，以及通讯井的保养和损坏修复，对于因市政工程、拆迁等因素造成线路损坏的，由客户方负责协调，运维方配合进行修复；对于传输光纤问题，运维方根据光纤标号和联系电话联系运行商，运行商负责修复。如运行商修复有问题的由客户方负责协调。
[bookmark: _Toc135745073]3、系统主要设备元器件的损坏维护
1）对矩阵及键盘、硬盘录像机、显示设备、摄像机（工业相机），检测器、光端机、服务器、防火墙、网闸等所有设备提供检测和故障检修，一旦出现设备（除人为故意损坏和不可抗拒因素外）损坏情况可以修复的由运维方及时修复，若设备损坏无法修复，则由采购人提供替换设备，由供应商负责完成设备安装。
2）对摄像机电源、视频头、视频跳线、尾纤等其他辅助设备提供全面的维护和检修。保证系统正常运行。
监控主要设备品牌及规格
	序号
	设备名称
	品牌
	规格要求

	1
	网络高清球机
	海康威视、杭州宇视等
	300万像素及以上、低照度、宽动态

	2
	光电收发器
	瑞斯康达等
	百兆网口及以上

	3
	NVR
	海康威视等
	存储码流≥4M、录像保存一个月以上

	4
	硬盘
	容量不小于原设备
	监控级和服务器硬盘

	5
	抓拍主机及配套补光灯、闪光灯等设备
	海康威视等
	主机要求900万像素。

	6
	总体要求
	所选设备需无缝接入原有系统


[bookmark: _Toc135745075]4.8、服务方案要求：
（1）纵横工程智能交通服务管理平台维护服务方案要求：
1）对项目需求的理解：包含但不限于①项目具体维护内容；②维护服务要求；③对现有平台架构调研等。
2）对用户平台现状及存在问题的描述：包含但不限于①系统结构；②功能模块；③平台关联涉及；④对现有平台存在问题的描述等。
3）日常服务巡检计划：包含但不限于①服务器维护；②存储设备维护；③数据库系统维护；④应用系统的日常维护；⑤巡检计划等。
4）服务应急预案：包含但不限于①工作原则；②事件分类和风险程度分析；③处置流程；④保障措施等。
（2）道路交通技术监控系统维护服务方案要求：
1）维护内容：包含但不限于①项目具体维护内容；②维护服务要求
2）维护计划：包含但不限于①日常巡检计划；②前后端设备清洁计划；③维护服务执行方式等。
3）保障措施：包含但不限于①响应时间；②服务人员等。
4）服务应急预案：包含但不限于①故障等级；②备品备件等。
（3）服务响应方案：包含但不限于①故障响应、②人员配置、③出行方式（含出发地及目的地）等。
5、对交警大队超过质保期并已损坏的服务器的故障维护。
[bookmark: _Toc135745076]包含对所有服务器及配套设备的巡检、保养、维护，包括相关数据库的维护。
6、对道路监控因应急安保、市政施工、道路重新规划、路面修补（损坏）等原因引起的设备采购及维护工作（含所有违停抓拍点位及电子警察点位）。
包括点位的迁移、改造及其他维护工作。
7、制定维护计划，落实维护各个环节，落实好维护范围内所有设备的维护、保养和运行维护工作，保证设备机械性能良好、电气特性符合标准要求、设备运行正常、稳定，数据及时准确，技术资料、原始记录齐全。维护人员应相对固定，且24小时有人值守，认真填写值班日志，并做到维护人员在故障突发时随叫随到。
[bookmark: _Toc82513070]8、日常记录
在日常维护中要做好维护记录，并每月一次向太仓市交警大队上报维护情况表。
[bookmark: _Toc82513071]9、维护响应及周期
当有故障发生时，必须立即采取措施排除故障，不得以任何理由拖延、推诿和隐瞒。每个前端监控点或电警卡口设备年度所发生的不可用时间不得大于15 天（光纤问题由运行商确认后除外）。
[bookmark: _Toc82513072]10、应急响应
有特殊需要时，必须随叫随到，未经许可，必须在2小时内到达现场，一般故障要在12小时内解决。
[bookmark: _Toc82513073]11、建立健全企业维护技术资料：
（1）、妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理。设备调拨时有关资料应随机转移，不得扣留或抽取插页。
（2）、按行业规范采购一定数量的备件备品，对不能修复的设备进行更换，确保设备正常运行。建立企业定期维护记录表及维护日志，妥善保存启用、停用、大修、故障及重要测试数据。
（3）、各种记录在当月工作完成后要及时整理。每年的作业计划、报表和记录要装订成册，标识明确。
（4）、各种维护报表、值班记录，要妥善保存。
[bookmark: _Toc82513074]12、 系统硬件设备的完好率
系统硬件设备的完好率是指违停抓拍、道路监控和电子警察等在系统平台正常运行的状态下，系统前端设备保持正常运行状态所占的比例。主要用来考核前端监控点及卡点监控的正常运行状态。本项目中要求道路监控系统、违停抓拍和电子警察系统的设备完好率达到98%以上（包括98%）。

六、维护队伍的人员要求
为保证维护服务质量和效率，人员上本项目需要配备由专职驻场、外场项目经理、其他维护人员；设备上需要配备相关维修车辆。
详细要求如下：
★1、实质响应条款：
	序号
	人员/设备
	服务内容
	数量
	服务要求
	备注

	1
	专业驻场服务人员
	纵横工程智能交通服务管理平台维护
	1人
	7*24小时响应服务
	投标供应商在投标文件中提供服务承诺书，承诺中标后按照招标文件要求配备专业驻场服务人员（1人），中标后提供单位和人员对应表。服务承诺书，格式自拟，不提供服务承诺书视为非实质响应

	2
	专业驻场服务人员
	（成利吉）道路交通信号控制系统维护
	2人
	7*24小时响应服务并参与值班
	投标供应商在投标文件中提供服务承诺书，承诺中标后按照招标文件要求配备专业驻场服务人员（2人）。服务承诺书，格式自拟，不提供服务承诺书视为非实质响应

	3
	专业驻场服务人员
	非现场违法数据处理平台服务
	1人
	5*8小时响应服务
	投标供应商在投标文件中提供服务承诺书，承诺中标后按照招标文件要求配备专业驻场服务人员（1人），中标后提供单位和人员对应表，服务承诺书，格式自拟，不提供服务承诺书视为非实质响应

	4
	基础维护人员
	负责信息化系统前后端维护及，高低压作业，高处作业等
	2人
	7*24小时响应服务
	基础维护人员2人，其中必须满足电工作业（高压/低压）和高处作业持证要求（电工作业应具有《中华人民共和国特种作业操作证》，且操作项目为“高压电工作业”或“低压电工作业”；高处作业应具有《中华人民共和国特种作业操作证》，且操作项目为“高处作业”，均由应急管理厅颁发），同一人可兼持双证。须提供有效证件扫描件（盖公章）。

	6
	基础维修车辆
	进行技防维修，须登高作业。
	1辆
	7*24小时响应服务 
	基础维修车辆1辆，车辆需带自动升降设备满足登高作业要求。自有车辆提供行驶证扫描件（权属单位与投标单位或其分支机构一致）；租赁车辆提供有效期内正规租赁合同及行驶证扫描件。同时提供能够证明车辆配备自动升降设备的证明材料（如车辆配备自动升降设备的照片等）。不提供视为非实质响应 。



七、履约保证金：本项目无需缴纳履约保证金。
八、付款方式：
[bookmark: OLE_LINK38]1、合同签订生效后30个工作日内支付项目首付款人民币大写：壹佰零捌万贰仟元整（小写：￥1082000.00元），实际支付时限以财政资金下达时间为准；维护期满并验收合格后10个工作日内根据考核结果支付剩余款项。具体时间以财政资金下达情况为准。
2、考核计算方式
为了保证公安相关工作顺利高效的进行，我局根据交警信息化系统前后端的维护特点，将维护金额纳入维护考核，并依据考核结果，按合同约定结付维护金额或终止维护合同。
2.1、考核依据
A、系统故障管理应当有文字或者网站记录，必须对故障发生的时间、故障情况、处理措施、维护人员等进行详实记录。
B、中标方维护工程师每次的故障处理，必须由系统使用方值班人员与维护工程师双方签字确认。
C、维护方必须每月提供一份截至本月末监控故障点的汇总报表，该报表作为考核的依据。
D、系统的正常维护需遵守中标方投标时的维护响应及处理承诺。
2.2、绩效考核方式
对报修后未在规定时间内及时修复的故障（不可抗力因素除外），甲方将抄告维护单位，从抄告之日起计算，单次故障每超时一天，扣除维护费用2000元作为违约惩罚。抄告累计达到365天次的，甲方有权废除维保合同及全部产品，重新采购。中标单位需要退回已收取费用，所有损失由中标单位承担。对维护项目中规定时间完成的建设维护任务，将按照合同约定处理。
九、项目验收
（一）基本要求：
1、依法依规：验收活动需严格遵循政府采购合同约定、国家及江苏省相关法律法规、行业标准和技术规范。
2、客观公正：以合同条款为依据，通过量化指标和可验证证据进行验收，确保结果真实反映履约情况。
3、权责明确：采购人承担履约验收主体责任，供应商需配合提供验收所需资料和条件。
（二）履约验收具体事项
1、 实施主体
采购人（太仓市公安局）为验收责任主体组织验收。政府采购履约验收通知单及政府采购履约验收书格式见合同附件1-1、1-2。
验收小组：由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人，必要时可邀请第三方检测机构参与。
2、 验收时间
最终验收：在合同约定的服务期结束后或服务全部交付后30个工作日内完成。
特殊情况：若服务需整改，应在整改完成后5个工作日内复验。
3. 验收方式
资料审查：核查维修清单、服务确认单等书面材料。
4. 验收内容
    2026年交警信息化系统前后端维护招标文件所要求的内容和供应商投标文件所承诺的全部内容。
5. 验收标准
量化指标：根据每季度签署的履约考核书及年度考核书确定服务考核得分。
合同约定：以合同条款中明确的技术参数、服务承诺为直接依据。
法规要求：符合政府采购合同约定、法律法规以 及国家强制性标准等。
（三）验收结果处理
通过验收：签署《履约验收书》，作为支付合同款项的依据。
限期整改：对未达标项出具整改通知，供应商应在约定期限内完成整改并复验。
验收不通过：终止合同并依规追究违约责任，纳入政府采购信用记录。
十、投标说明
1、投标人所投服务内容应能够至少达到或优于以上服务要求，同时明确服务内容、人员配备及交通工具等设备的投入。
2、投标人必须承诺招标文件中提出的服务与要求。如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、中标单位有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。
4、中标单位须严格按照国家和政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。负责其招聘员工的一切工资、伙食、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，否则采购人有权终止合同。
5、采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标人承担。
6、本项目不允许转包、分包，中标单位不得部分或全部转让其应履行的合同义务。中标单位擅自转让合同、转包或分包的，采购单位有权解除本合同，转包或分包造成采购人损失的，由中标单位承担。
7、中标单位在合同履行期间因人员配置未到位或其他未按采购要求及合同履行职责的情况，导致任何安全问题，均由中标单位承担责任，给采购单位及第三方造成的一切后果及损失，由中标单位承担，后果严重的采购单位有权解除合同。
8、凡涉及本项目招标文件的补充、修改，均以苏州政府采购网、苏采云发布的信息为准。
[bookmark: _Toc143850223]第六章   合同条款
[bookmark: _Toc143850224][bookmark: _Toc99301426]2026年交警信息化系统前后端维护采购合同
一、签约单位
甲方（采购人）：太仓市公安局
乙方（中标人）： 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照江苏正华新工程咨询有限公司组织的关于 2026年交警信息化系统前后端维护运维项目（编号                   ）的招标结果，签订本合同。
二、服务地点： 太仓市公安局交通管理大队
项目名称：2026年交警信息化系统前后端维护运维项目
项目地点：太仓市
三、货物或服务名称、数量及价格：
1、协议内容
太仓市公安局交通管理大队在用且已过保的历年信息化建设项目主要包括以下几项：
①纵横工程智能交通服务管理平台维护
②（成利吉）道路交通信号控制系统维护
③太仓警务交警系统维护
④车管所车辆检验远程监管及全市电警处理监管巡检服务
⑤MapABC地理信息系统服务
⑥非现场违法数据处理平台服务
⑦道路交通技术监控系统维护
2、响应时间
从乙方有效联络人收到甲方有效联络人的报修电话、网络平台报修或传真开始，至乙方技术人员到达甲方现场所经历的时间。
乙方响应及维护时间要求：按响应文件响应内容要求
3、服务范围
(1)为甲方提供实时现场服务，响应紧急维护维修要求。
乙方在接到甲方有效报修人的维修要求后，根据故障等级作出响应并及时采取相应措施使系统或设备恢复正常运行：
(2)服务内容：详见“项目需求”。
4、乙方责任
(1)对提供给甲方的实时的常规服务，乙方每次应提供详细的服务报告，每三个月双方会面总结上一阶段的服务状态，发现问题并及时解决。乙方不得将本项目维护工作转包给第三方企业和人员维护，一经发现，甲方有权中止合同，同时乙方按比例退还已付合同金并扣除履约保证金。
(2)乙方应为甲方的协议设备建立设备维护档案。
(3)乙方现场服务人员在负责维护甲方设备时，需严格保守甲方的有关商业机密和安全，配合甲方保证设备的安全运营。
(4)乙方在服务过程中应及时提出设备替换、系统升级改告、扩充的建议，以利甲方最大限度地满足自身需要。
5、甲方义务
(1)在现场维护时，甲方应积极配合乙方的工作。
(2)甲方联络人应在报修时如实提供详细的故障情况，并如实确定故障等级，同时积极配合乙方作好各类服务及验收工作。
(3)甲方在未经乙方书面同意的情况下不得将以上维护交由第三方进行维护、维修。
(4)本协议有关设备的使用地点、连接、运行方式等状态变动时，甲方应及时书面通知书乙方。
(5)甲方有效报修联络人应配合乙方建立设备维护档案，并按要求作好系统及设备运行记录，为乙方现场维护提供分析依据。
四、组成本合同的有关文件
 下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1、招标采购文件（编号：                    ）
2、乙方提供的投标文件和投标报价表；           
3、供货一览表；
4、技术规格响应表；
5、投标承诺；
6、服务承诺；
7、中标通知书；
8、甲乙双方商定的其他文件等。
五、合同总价：
合同总价款：大写：                   （小写￥            元）。
1．报价要求及内容：报价包括系统维护维修、设备维护维修、检测、调试、应急支撑、验收、保险、利润、税金、人员、交通、食宿、加班、招标人向第三方咨询产生的费用等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2．维保过程新更换货物的免费质保期1年的费用；
六、交货内容：
1．符合本合同及招标文件规定的货物或服务。
七、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。
八、维护期限：一年，自2026年12月11日-2027年12月10日止。
九、支付方式： 
1、合同签订生效后30个工作日内支付项目首付款人民币大写：壹佰零捌万贰仟元整（小写：￥1082000.00元），实际支付时限以财政资金下达时间为准；维护期满并验收合格后10个工作日内根据考核结果支付剩余款项。具体时间以财政资金下达情况为准。
2、考核计算方式
为了保证公安相关工作顺利高效的进行，我局根据交警信息化系统前后端的维护特点，将维护金额纳入维护考核，并依据考核结果，按合同约定结付维护金额或终止维护合同。
2.1、考核依据
A、系统故障管理应当有文字或者网站记录，必须对故障发生的时间、故障情况、处理措施、维护人员等进行详实记录。
B、中标方维护工程师每次的故障处理，必须由系统使用方值班人员与维护工程师双方签字确认。
C、维护方必须每月提供一份截至本月末监控故障点的汇总报表，该报表作为考核的依据。
D、系统的正常维护需遵守中标方投标时的维护响应及处理承诺。
2.2、绩效考核方式
对报修后未在规定时间内及时修复的故障（不可抗力因素除外），甲方将抄告维护单位，从抄告之日起计算，单次故障每超时一天，扣除维护费用2000元作为违约惩罚。抄告累计达到365天次的，甲方有权废除维保合同及全部产品，重新采购。中标单位需要退回已收取费用，所有损失由中标单位承担。
十、质量保证
保证各平台系统运行正常、稳定，数据及时准确，技术资料、原始记录齐全。维护人员应相对固定，且24小时有人值守，认真填写值班日志，并做到维护人员在故障突发时随叫随到。
 十一、维护期：
项目维护期限一年。
 十二、售后服务
售后服务见合同附件乙方投标文件中的承诺。
 十三、不可抗拒事故
水灾、地震等自然灾害为不可抗力。由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。
 十四、违约责任
乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。
1．除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之四计算。
2．延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。
3．乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。
4．乙方应在规定的日期前（或甲、乙双方另外规定的时间内）货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之四的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。
5．乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误10天内按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之四支付延期付款违约金。
6．乙方提前交货的，甲方接货后，按合同规定的付款方式付款。
 十五、索赔：
如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。
索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：
1．乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
2．根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。
3．用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。
4．从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
 十六、特别条款
1．双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2．本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。
3．本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，各份具有同等法律效力。
 十七、其他
本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方（公章）：_________________   乙方（公章）：______________________

负责人(或授权代理人)：________    单位负责人（或授权代理人）：_________

日期：_____年____月____日         日期：_____年____月____日






























附件1-1：

政府采购履约验收通知单（参考样本）
供应商：

	采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	

















单位公章  年  月  日
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附件1-2：
政府采购履约验收书参考样本(服务类)
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□    否□
	分期（段）情况
	共分    期（段），此为第    期（段）验收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式

	□自行简易验收
□验收小组验收
□采购代理机构验收

	验收内容
	服务质量
	服务进度
	人员、设备 配备情况
	行业、安全标准
	项目需求、服务承诺
	合同履约时间、 地点、方式

	
	合 格□
不合格□
	按时□
不按时□
	合 格□
不合格□
	合 格□
不合格□
	合 格□
不合格□
	合 格□
不合格□

	专业检测机构情况说明
	

	存在问题和改进意见
	

	最终结论
	合 格□           不合格□

	验收小组成员签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	经办人：               负责人：              （采购代理机构公章）
	经办人：               负责人：                  （采购人公章）

	供应商确认：



（单位公章或授权代表签字）


说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。


第七章   投标文件格式
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格、符合证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、本章所附的投标文件格式仅供投标人编制投标文件时作为样式参考。投标文件的具体组成内容、编排顺序及格式要求，以“苏采云”系统提供的电子投标文件格式编制要求为准。投标人应通过“苏采云”系统下载采购文件，导入政府采购客户端工具后，按照系统提示的流程及格式编制投标文件。对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写（有说明的除外）或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
[bookmark: OLE_LINK10]
封面：


投 标 文 件




采购单位：
项目名称：
项目编号：




投标人名称：
法定代表人或其委托代理人：
日期：   年   月   日

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1营业执照等证明文件

1-2投标人资格声明书
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK13]投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-3投标单位情况表
投标单位情况表
采购单位：                             采购编号：   
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	       万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	2025年          万元

	实现利润
	2025年     万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处罚
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年     月     日


1-4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：江苏正华新工程咨询有限公司
我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：        年     月     日

2 落实政府采购政策需满足的资格要求
2-1中小企业声明函
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1、（标的名称），属于              行业；承接企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：
备注：
1、 投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或者满足要求的分包意向协议。
2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有服务及其服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。
3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


2-2残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                         单位名称（盖章）：
                                           日 期：


[bookmark: OLE_LINK53]2-3监狱企业证明文件（如有）


                        监狱企业证明文件

属于监狱企业的供应商，可以根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，并加盖供应商电子印章。

单位名称（盖章）：
                                           日 期：

[bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc150774761][bookmark: OLE_LINK5]
3  投标书（实质性格式）
[bookmark: OLE_LINK12]投标书
江苏正华新工程咨询有限公司 ：
我方收到贵公司          号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：
1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的报价，包括系统维护维修、设备维护维修、检测、调试、应急支撑、验收、保险、利润、税金、人员、交通、食宿、加班、招标人向第三方咨询产生的费用等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。
3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后     天。
4、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标者。
6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。
8、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我方的中标资格。
9、如果我方中标，我方愿意在签订前按招标文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；
10、与本投标有关的通讯地址：
单    位：                                 联 系 人：                   
地    址：                                 邮政编码：                   
联系电话：                                 传    真：                   
[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc305158899]
投标人（单位盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
[bookmark: OLE_LINK6]日期：        年     月     日
4  授权委托书（实质性格式）（如有）
[bookmark: OLE_LINK14]授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________
委托代理人（签字/签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面扫描件：
	


	




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

[bookmark: OLE_LINK15]附：法定代表人（单位负责人）身份证明



致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件。
	


	






投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日


5  开标一览表

[bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226337254][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK11]开标一览表
	项目名称
	 

	项目编号
	 

	合同履行期限
	

	投标总价
	小写：￥                              

大写：人民币                          


注：
1、“投标总价”请保留小数点后两位。
2、投标文件制作工具中手动填写的投标价格应与投标文件开标一览表及报价明细表中的投标总价相一致。
3、格式与苏采云平台格式不一致的，以苏采云平台文件格式为准。


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

6  报价明细表

[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK16]报价明细表
项目编号：_____________________     项目名称：_____________
	序号
	费用条目
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	……
	（视需要补充）
	
	
	
	
	

	合计
	大写：人民币：                 元整（￥：元）



1、报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表投标总价一致；否则，以开标一览表为准。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226965751]
7  服务要求偏离表
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK17]服务要求偏离表
项目编号：_____________________     项目名称：_____________
	序号
	招标文件要求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK8]注：1.投标人应在本表中对照招标文件服务要求与实际投标服务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。
2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。
                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

8  商务条款偏离表
[bookmark: OLE_LINK18]商务条款偏离表
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

9  拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业技术资格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；
2、如采购文件有要求，投标人拟投入人员数量、资格须满足招标文件要求；
3、如采购文件有要求，投标人应按采购文件要求提供拟投入人员的相关证书及社保证明等材料。



投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   


10 投入本项目的车辆

投入本项目的车辆
	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	数量
	备注（自有/租赁

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
★1、请按照招标文件的要求，提供应投入的车辆，设备配置要求不得低于采购需求中实质性响应要求；
★2、基础维修车辆1辆，车辆需带自动升降设备满足登高作业要求。自有车辆提供行驶证扫描件（权属单位与投标单位或其分支机构一致）；租赁车辆提供有效期内正规租赁合同。同时提供能够证明车辆配备自动升降设备的证明材料（如车辆工信部公告、3C 认证、设备出厂合格证、检验检测报告、原厂说明书等）。


投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   




11  业绩一览表

[bookmark: _Toc70066765][bookmark: _Toc56068091]业绩一览表
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	项目名称
	采购人名称
	实施日期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：按采购文件要求提供证明材料。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   




12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

（全文完）
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