

苏州市相城区政府采购
竞争性磋商文件



采购编号：JSZC-320507-SZRQ-C2026-0017
项目名称：2027年雨污水管网年度抢修项目
采 购 人：苏州市相城区黄埭镇人民政府
采购代理机构：苏州睿乔招投标咨询服务有限公司
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前附表
	条款号
	内容规定

	1
	采购内容：2027年雨污水管网年度抢修项目

	2
	响应文件有效期为响应文件递交截止之日起四十五天（日历天）

	3
	磋商保证金：根据《江苏省财政厅文件苏财购【2020】52号》相关规定，本项目无须支付保证金

	4
	磋商响应文件：本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。

	5
	截止时间：2026年10月12日9:30（北京时间）
磋商时间：2026年10月12日9:30（北京时间）
磋商地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
[bookmark: _GoBack]“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login ）

	6
	成交服务费：根据苏财购告【2017】23号文件的规定收取成交服务费。本项目预算金额中包含代理费，因此服务费由成交单位支付。领取成交通知书时成交供应商向招标代理机构一次性付清。按照采购预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%，差额定率累进法计算并支付成交服务费。本项目代理服务费按人民币￥18791.34计收，由成交单位支付。
账户名：苏州睿乔招投标咨询服务有限公司
账  号：1102020209000937813
开户行：中国工商银行苏州道前支行

	7
	苏州市相城区财政政府采购监管电话：0512-67591005、0512-67591006。
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第一章  磋商公告
项目概况
2027年雨污水管网年度抢修项目采购项目的潜在供应商应在苏采云系统中自行免费下载采购文件，并于2026年10月12日9:30（北京时间）前递交响应文件。

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320507-SZRQ-C2026-0017
[bookmark: OLE_LINK1]项目名称：2027年雨污水管网年度抢修项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：壹佰叁拾肆万肆仟陆佰陆拾柒元肆角捌分（￥1344667.48）
最高限价：壹佰叁拾肆万肆仟陆佰陆拾柒元肆角捌分（￥1344667.48）
采购需求：详见采购文件第三章
合同履行期限：一年（具体起始时间以签订合同为准）或实际结算总金额达到预算总金额（￥1344667.48）为止。（二者中以先到者为准）
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]3、本项目的特定资格要求：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624]1、报名截止时间：自公告发布之日起至2026年10月10日
2、地点：苏采云系统中自行下载
3、报名方式：自行下载
4、售价：0.00元
四、响应文件提交
1、截止时间：2026年10月12日9:30（北京时间）
2、地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login ），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。
3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
五、开启
时间：2026年10月12日9:30（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login ），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。
线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]七、其他补充事宜
1、CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆窗口。
2、参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3、电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
（4）补充通知（如有）：成功获取磋商文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。
4、在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：0512-69820854；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
5、本次采购的有关信息将在中国政府采购网中央主网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网，敬请留意！
6、苏州市相城区财政政府采购监管电话：0512-67591005、0512-67591006。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc28358998][bookmark: _Toc35393786][bookmark: _Toc35393617][bookmark: _Toc28359075]1.采购人信息
名 称：苏州市相城区黄埭镇人民政府
地 址：苏州市相城区春丰路406号康阳大厦
联系人：徐昊
联系方式：（0512）65718256
2.采购代理机构信息
名    称：苏州睿乔招投标咨询服务有限公司
地　　址：苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦西9楼
联系方式：（0512）67276332
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc35393639]3.项目联系方式
项目联系人：潘凌、卞玥霏
电　　 话：（0512）67276332




第二章  磋商须知
[bookmark: _Toc394743308][bookmark: _Toc329789742][bookmark: _Toc377461644][bookmark: _Toc377461589]A 说明和释义
1.说明
1.1本采购文件仅适用于苏州睿乔招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本采购文件的解释权属于苏州睿乔招投标咨询服务有限公司。
2.词语释义
2.1采购单位：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3响应：供应商根据采购单位发布的磋商采购文件，编制磋商响应文件并按规定参与磋商的行为。
2.4合同：采供双方根据采购文件和成交的磋商响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历天。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确的履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
B 供应商
3.合格磋商供应商的一般条件
3.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。响应单位依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明函）；
3.6法律、行政法规规定的其他条件；
3.7本次采购不接受进口产品；
3.8本项目不接受联合体投标；
4.供应商代表
4.1指全权代表供应商参加磋商采购活动并签署磋商响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。
5.磋商费用
5.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。
6.磋商采购文件
6.1磋商供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商响应文件没有按采购文件要求提交（上传）全部资料，或磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。
7.采购文件的修改
7.1在递交（上传）磋商响应文件截止时间前，采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对采购文件用更正公告的方式进行修改。
7.2采购单位对采购文件的修改，将以网上公告形式对外进行发布。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。
7.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以网上公告明确的内容为准。当采购文件及采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以网上最后发布的内容为准。
7.4供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。
8.采购文件提疑
8.1供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
8.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
8.4.2质疑项目的名称、编号；
8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
8.4.4事实依据；
8.4.5必要的法律依据；
8.4.6提出质疑的日期。
8.4.7供应商《投标供应商确认函》。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其法定代表人授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
8.4.8接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：卞玥霏
联系电话：（0512）67276332
通讯地址：苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦西9楼
9.提示与要求
9.1磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供（上传）响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。
9.2无论是否递交（上传）磋商响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
10.响应文件计量单位和使用文字
10.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
10.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。
11、响应文件的组成
11.1磋商报价表；
11.2资格性审查文件：
11.2.1关于资格文件的声明函；
11.2.2磋商响应单位基本情况表；
11.2.3磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；
11.2.4磋商响应单位法人授权委托书及代理人身份证扫描件（如有）；
11.2.5合格投标人资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
11.2.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
11.2.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
11.3符合性审查文件：
11.3.1磋商响应函；
11.3.2采购需求偏离表；
11.3.3响应单位与其他单位存在直接控股、管理关系情况表；
11.3.4针对本项目的技术服务工作方案；
11.3.5投入本项目人员配备一览表；
11.3.6采购需求中所涉及到的或响应单位认为需加以说明或证明的其他材料、证明（如有）；
11.4综合评审文件：
评分标准中所涉及到的各项方案、相关制度及其他材料、证明等。
11.5价格折扣文件格式：
11.5.1本项目专门面向中小企业采购（响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业），不涉及小微企业价格扣除；
11.5.2供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（若项目不涉及本国产品，则不涉及本国产品价格扣除）。
注：磋商供应商必须上传上述“11.1-11.2.7、11.3.1-11.3.5”款规定的资料，否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
注：（1）以上11.1部分为报价要求提供的材料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为未实质性响应。
（2）以上11.2部分为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
（3）以上11.3部分为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（4）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
（6）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
（7）如供应商响应文件中某些条款不响应磋商文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应
（8）如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。
12.报价（编制）要求的说明
12.1本项目为全费用报价。磋商二次报价为最终优惠率，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，磋商供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报优惠率在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
12.2磋商供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行优惠率报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价，本项目不分标段。
12.3 一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的报价。
12.4 磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
13.保证金
根据《江苏省财政厅文件苏财购【2020】52号》相关规定，本项目无须支付保证金。
14.响应文件的有效期
14.1自磋商响应文件递交（上传）截止之日起45天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。
14.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。
15.截止时间
15.1响应文件必须在递交（上传）截止时间前上传系统。
15.2采购单位推迟磋商截止时间时，应发布网上公告。在这种情况下，采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。
15.3在递交（上传）截止时间以后递交（上传）的磋商响应文件，采购单位将拒绝接收。
16.磋商程序
16.1响应文件开启（解密）
16.1.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
16.1.2响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Hlk154589874]16.1.3供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。
16.2磋商小组
16.2.1采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，并独立履行法律、法规规定的职责。
16.2.2磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避:
(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；
(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
16.2.3磋商小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。
16.2.4评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
16.2.5磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
16.3响应文件审查
16.3.1由磋商小组按磋商文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格性审查的响应无效。
16.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
（1）查询时间：响应文件递交截止时间。
[bookmark: _Hlk132385414]（2）查询渠道：通过“信用中国”上的信用信息查询供应商的信用记录。
（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：磋商小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。
[bookmark: _Hlk132389669]16.3.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。
16.3.4符合性审查：磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。
16.3.5未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
16.4磋商
16.4.1本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。
16.4.2磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
16.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
16.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。
16.4.5供应商应当在规定时间内按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。
16.5澄清
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
16.5.1本项目采用线上澄清。
16.5.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
16.5.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
16.6最后报价
16.6.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（二次报价原则上不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
16.6.2本项目采用线上最后报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
16.6.3供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
16.6.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。
16.6.5未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。
16.6.6如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
17.项目的终止
17.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：
17.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
17.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
17.1.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
17.1.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
18.评审内容的保密
18.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。
18.2在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。
19.成交单位的确认
19.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购单位的委托向采购单位推荐成交候选单位。
19.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构有权对该质疑不予答复。
20.合同授予标准
20.1采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按采购文件规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。
21.成交通知书
[bookmark: _Hlk132389804][bookmark: _Hlk132385599][bookmark: _Hlk132385577]21.1采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。（因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
21.2成交通知书将成为合同的组成部分。
21.3采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。
22.合同的签订
22.1采购人原则上应当自中标（成交）通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照采购文件要求签订政府采购合同。
22.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。
23.服务费：成交单位须按前附表的规定支付服务费，该费用应在领取合同时付清。
24.履约保证金：无
25.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  采购内容
苏州睿乔招投标咨询服务有限公司受苏州市相城区黄埭镇人民政府的委托，就2027年雨污水管网年度抢修项目采用竞争性磋商方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、采购编号：JSZC-320507-SZRQ-C2026-0017
二、采购要求：
1、配备基本要求：
	序号
	内容名称
	人员配备

	1
	项目负责人
	1人，大专及以上学历。有从事过市政项目管理经验，具有相应的专业技术能力，有较好的组织协调能力，果断的处事能力，熟悉掌握国家、省、市相关政策、法规及行业服务规范标准。

	2
	技术负责人
	1人，大专及以上学历，具有相应的专业技术能力，有从事过市政项目管理经验，有较好的组织协调能力，果断的处事能力，熟悉掌握国家、省、市相关政策、法规及行业服务规范标准。

	3
	日常巡检
	4人，中专及以上学历有较好的组织协调能力和执行力，有熟悉掌握国家、省、市相关政策、法规及行业服务规范标准。


2、服务要求：
2.1日常巡逻工作要求：
（1）每天巡查一次，工作人员需统一服装，并配备必要的巡查工具。
（2）作好完整记录，发现问题当天向采购人汇报。
（3）出现突发情况，及时处置，并同时向采购人汇报。紧急情况下可以先处置后汇报。
2.2工作要求：
（1）供应商应根据巡查情况，制定维护计划，在取得采购人同意后实施，并做好维护记录。每月向采购人上报一次维护情况汇总表。
（2）安全要求：
A、供应商必须文明施工，尽可能减少对办公楼正常办公造成影响；
B、供应商必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，注意安全，一切伤亡事故由供应商负全责；
C、服务人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用；
D、服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由供应商负责恢复。
（3）当有突发情况发生时，供应商必须在30分钟内响应，在1小时内赶到现场采取措施进行抢修（包括所需配件到达服务现场），不得以任何理由拖延、推诿和隐瞒。
2.3特殊说明
凡因以下原因导致的标的物损坏，供应商也应提供抢修服务，并根据具体情况另外收取费用：
（1)由于火灾、水灾、地震等不可抗拒因素造成的标的物故障。
（2)由于非供应商造成的事故、误用、滥用（未遵照随产品所附之安装说明书所示的使用方法、使用环境和注意事项进行操作）等人为造成的标的物损坏的。
（3)未经采购人和供应商许可的人员对标的物进行拆卸、维修或者改装，造成故障的。
3、项目清单
（1）市政
	序号
	名称
	单位
	单价预算

	
	拆除工程
	
	

	1
	锯缝 
1、路面锯缝
2、数量暂估，现场以建设监理单位实际确认数量为准
	m
	10.20

	2
	拆除路面 
1、破碎机破碎道路结构
2、沥青结构、半刚性结构层
3、装车外运另计
	m3
	22.03

	3
	拆除路面 
1、破碎机破碎道路结构
2、混凝土结构层（含铺装）
3、装车外运另计
	m3
	29.38

	4
	拆除路面 
1、风镐破碎沥青面层（车行道）
2、材质：沥青面层
3、厚度：10cm
4、装车外运另计
	m2
	8.39

	5
	拆除基层 
1、风镐破碎混凝土面层（车行道）
2、材质：混凝土面层
3、厚度：20cm
4、装车外运另计
	m2
	25.53

	6
	拆除人行道 
1、风镐破碎混凝土面层（人行道）
2、材质：混凝土面层
3、厚度：10cm
4、装车外运另计
	m2
	12.80

	7
	拆除人行道 
1、人工拆除道板砖面层
2、装车外运另计
	m2
	3.58

	8
	拆除人行道 
1、人工拆除块料面层（花岗岩）
2、装车外运另计
	m2
	4.45

	9
	拆除基层 
1、人工拆除基层
2、材质：半刚性基层
3、厚度：15cm
4、装车外运另计
	m2
	16.57

	10
	铣刨路面 
1、铣刨沥青混凝土面层
2、厚度：5cm
3、外运另计
	m2
	3.73

	11
	拆除侧、平（缘）石 
1、人工拆除原有混凝土平石
2、装车外运另计
	m
	3.34

	12
	拆除侧、平（缘）石 
1、人工拆除原有混凝土侧石
2、装车外运另计
	m
	5.01

	13
	拆除侧、平（缘）石 
1、人工拆除原有花岗岩平石
2、装车外运另计
	m
	4.43

	14
	拆除侧、平（缘）石 
1、人工拆除原有花岗岩侧石
2、装车外运另计
	m
	6.54

	15
	拆除砖石结构 
1、人工拆除砖砌体
2、装车外运另计
	m3
	191.15

	16
	拆除砖石结构 
1、破碎机破碎砖砌体
2、装车外运另计
	m3
	11.01

	17
	拆除混凝土结构 
1、机械拆除混凝土构筑物（有筋）
2、风镐拆除
3、装车外运另计
	m3
	444.98

	
	 土方工程
	
	

	18
	挖沟槽土方 
1、土壤类别：综合土
2、挖土深度：2m内
3、挖机开挖，人机配合，不装车，就近堆放
	m3
	15.15

	19
	挖沟槽土方 
1、土壤类别：综合土
2、挖土深度：4m内
3、挖机开挖，人机配合，不装车，就近堆放
	m3
	16.18

	20
	回填方 
1、素土回填
	m3
	17.77

	21
	回填方 
1、砂石回填
2、压实符合设计要求
	m3
	303.87

	22
	回填方 
1、混道渣回填
2、压实符合设计要求
	m3
	261.27

	23
	余方弃置 
1、余土装车外运，运距按15km计算
	m3
	42.77

	24
	余方弃置 
1、多余破碎料外运
2、含装车、外弃费用
3、运距按15KM计取
4、施工过程必须满足城管及环保等部门的要求
	m3
	61.02

	25
	建筑垃圾处置费 
1、土方消纳费
	m3
	17.36

	26
	建筑垃圾处置费 
1、建筑垃圾处置费
	m3
	17.36

	
	 管道基础
	
	

	27
	回填方 
1、中粗砂回填
2、用于管道基础、包裹及顶部回填砂结构层
	m3
	367.97

	28
	垫层 
1、碎石垫层
2、管道基础
	m3
	363.78

	29
	回填方 
1、C30混凝土
2、用于管道包裹
	m3
	800.07

	
	 排水管
	
	

	30
	塑料管 
1、安装部位：室外
2、介质：污水
3、材质、规格：UPVC管DN50（含管件）
4、连接形式：胶粘
	m
	16.43

	31
	塑料管 
1、安装部位：室外
2、介质：污水
3、材质、规格：UPVC管DN75（含管件）
4、连接形式：胶粘
5、净长，不含检查井长度
	m
	25.00

	32
	塑料管 
1、安装部位：室外
2、介质：污水
3、材质、规格：UPVC管DN110（含管件）
4、连接形式：胶粘
5、净长，不含检查井长度
	m
	34.85

	33
	塑料管 
1、安装部位：室外
2、介质：污水
3、材质、规格：UPVC管DN150（含管件）
4、连接形式：胶粘
5、净长，不含检查井长度
	m
	62.56

	34
	塑料管 
1、安装部位：室外
2、介质：污水
3、材质、规格：UPVC管DN200（含管件）
4、连接形式：胶粘
5、净长，不含检查井长度
	m
	86.58

	35
	塑料管 
1、材质及规格：PE100级de110（壁厚6.6mm）PE管，SDR17，公称压力0.8Mpa
2、接口方式：热熔接口
3、净长，不含检查井长度
	m
	42.46

	36
	塑料管 
1、材质及规格：de125（外径125，壁厚7.4 mm）给水用聚乙烯(PE)直壁管，PE100级，公称压力0.8 Mpa
2、连接形式：电熔接口
3、净长，不含检查井长度
	m
	53.55

	37
	塑料管 
1、材质及规格：de225（外径225，壁厚10.5 mm）给水用聚乙烯(PE)直壁管，PE100级，公称压力0.8 Mpa
2、连接形式：电熔接口
3、净长，不含检查井长度
	m
	119.98

	38
	塑料管 
1、材质及规格：de315（外径315，壁厚15 mm）给水用聚乙烯(PE)直壁管，PE100级，公称压力0.8 Mpa
2、连接形式：电熔接口
3、净长，不含检查井长度
	m
	223.32

	39
	塑料管 
1、材质及规格：PE100级de400（壁厚19.1mm）PE管，SDR17，公称压力0.8Mpa
2、接口方式：热熔接口
3、净长，不含检查井长度
	m
	392.71

	40
	塑料管 
1、材质及规格：DN225HDPE缠绕管A型SN8级
2、连接形式：橡胶接口
3、净长，不含检查井长度
	m
	98.20

	41
	塑料管 
1、材质及规格：DN250HDPE缠绕管A型SN8级
2、连接形式：橡胶
3、净长，不含检查井长度
	m
	135.41

	42
	塑料管 
1、材质及规格：DN300HDPE缠绕管A型SN8级
2、连接形式：橡胶
3、净长，不含检查井长度
	m
	177.33

	43
	塑料管 
1、材质及规格：DN400HDPE缠绕管A型SN8级
2、连接形式：橡胶
3、净长，不含检查井长度
	m
	319.14

	44
	塑料管 
1、材质及规格：DN600HDPE缠绕管A型SN8级
2、连接形式：橡胶
3、净长，不含检查井长度
	m
	586.63

	45
	塑料管 
1、材质及规格：DN225HDPE双壁波纹管SN8级
2、连接形式：橡胶接口
3、净长，不含检查井长度
	m
	70.94

	46
	塑料管 
1、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管SN8级
2、连接形式：橡胶
3、净长，不含检查井长度
	m
	104.12

	47
	塑料管 
1、材质及规格：DN400HDPE双壁波纹管SN8级
2、连接形式：橡胶
3、净长，不含检查井长度
	m
	163.13

	48
	塑料管 
1、材质及规格：DN500HDPE双壁波纹管SN8级
2、连接形式：橡胶
3、净长，不含检查井长度
	m
	256.35

	49
	塑料管 
1、材质及规格：DN600HDPE双壁波纹管SN8级
2、连接形式：橡胶
3、净长，不含检查井长度
	m
	333.67

	50
	混凝土管 
1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层
2、管座材质：120°C25混凝土管支座
3、规格：DN400承插口Ⅱ级钢筋混凝土管
4、接口方式：承插口，水泥砂浆接口
5、做法详见苏S01-2021图集P110页
	m
	239.20

	51
	混凝土管 
1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层
2、管座材质：120°C25混凝土管支座
3、规格：DN500承插口Ⅱ级钢筋混凝土管
4、接口方式：承插口，水泥砂浆接口
5、做法详见苏S01-2021图集P110页
	m
	300.57

	52
	混凝土管 
1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层
2、管座材质：120°C25混凝土管支座
3、规格：DN600承插口Ⅱ级钢筋混凝土管
4、接口方式：承插口，水泥砂浆接口
5、做法详见苏S01-2021图集P110页
	m
	421.98

	53
	混凝土管 
1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层
2、管座材质：120°C25混凝土管支座
3、规格：DN800平口Ⅱ级钢筋混凝土管
4、接口方式：平口，钢丝网水泥砂浆接口
5、做法详见苏S01-2021图集P110页
	m
	657.11

	54
	水平导向钻进 
1、土壤类别：参地
勘报告所示
2、材质及规格：PE100级de315（壁厚15mm）PE管，SDR17，公称压力0.8Mpa
3、接口方式：热熔接口
4、泥浆要求：按土质情况配泥浆；管外壁与土层的孔隙必须注水泥浆密实，水泥浆液要求详参设计图纸要求
5、管道检验及试验要求：闭水试验
6、含泥浆
	m
	636.65

	
	弃运，弯头、三通等管件，不含法兰
7、净长，不含检查井长度
	
	

	
	 检查井、化粪池、泵井等
	
	

	55
	垫层 
1、材料品种、规格：检查井等碎石垫层
2、厚度：10cm
	m3
	361.06

	56
	垫层 
1、材料品种、规格：检查井等C30砼底板
2、厚度：15cm
	m3
	790.10

	57
	砖砌体 
1、部位：井壁等，矩形
2、材料品种、规格：Mu15标准砖
3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆
	m3
	703.38

	58
	砖砌体 
1、部位：井壁等、圆形
2、材料品种、规格：Mu15标准砖
3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆
	m3
	811.55

	59
	水泥砂浆抹面 
1、砂浆配合比：1:2水泥砂浆抹面
2、部位：井内壁
3、厚度：15mm
	m2
	41.64

	60
	水泥砂浆抹面 
1、砂浆配合比：1:2水泥砂浆抹面
2、部位：井外壁
3、厚度：15mm
	m2
	37.79

	61
	预制混凝土板 
1、部位：C30砼井圈、盖板等预制、安装（含模板，钢筋另计）
	m3
	1591.37

	62
	预制构件钢筋 
预制构件钢筋，综合
	t
	6673.79

	
	塑料检查井
	
	

	63
	塑料检查井 
1、Φ315塑料检查井--H=1M
2、垫层、基础材质及厚度：15cm粗砂垫层，基础尺寸详见08SS523--31
3、规格：一次注塑成型HMCN系列,环刚度不小于8级Φ315轴向中空平壁管
4、防护井盖座另计
5、具体样式详见08SS523图集
	座
	313.12

	64
	塑料检查井 
1、Φ315塑料检查井--H=1.5M
2、垫层、基础材质及厚度：15cm粗砂垫层，基础尺寸详见08SS523--31
3、规格：一次注塑成型HMCN系列,环刚度不小于8级Φ315轴向中空平壁管
4、防护井盖座另计
5、具体样式详见08SS523图集
	座
	428.88

	65
	塑料检查井 
1、Φ450塑料检查井--H=1M
2、垫层、基础材质及厚度：15cm粗砂垫层，基础尺寸详见08SS523--31
3、规格：一次注塑成型HMCN系列,环刚度不小于8级Φ450轴向中空平壁管
4、防护井盖座另计
5、具体样式详见08SS523图集
	座
	446.45

	66
	塑料检查井 
1、Φ450塑料检查井--H=1.5M
2、垫层、基础材质及厚度：15cm粗砂垫层，基础尺寸详见08SS523--31
3、规格：一次注塑成型HMCN系列,环刚度不小于8级Φ450轴向中空平壁管
4、防护井盖座另计
5、具体样式详见08SS523图集
	座
	607.04

	67
	塑料检查井 
1、Φ630塑料检查井--H=1M
2、垫层、基础材质及厚度：15cm粗砂垫层，基础尺寸详见08SS523--31
3、规格：一次注塑成型HMCN系列,环刚度不小于8级Φ630轴向中空平壁管
4、防护井盖座另计
5、具体样式详见08SS523图集
	座
	875.71

	68
	塑料检查井 
1、Φ630塑料检查井--H=1.5M
2、垫层、基础材质及厚度：15cm粗砂垫层，基础尺寸详见08SS523--31
3、规格：一次注塑成型HMCN系列,环刚度不小于8级Φ630轴向中空平壁管
4、防护井盖座另计
5、具体样式详见08SS523图集
	座
	1234.10

	69
	塑料检查井 
1、Φ630塑料检查井--H=2M
2、垫层、基础材质及厚度：15cm粗砂垫层，基础尺寸详见08SS523--31
3、规格：一次注塑成型HMCN系列,环刚度不小于8级Φ630轴向中空平壁管
4、防护井盖座另计
5、具体样式详见08SS523图集
	座
	1592.47

	
	井盖座
	
	

	70
	井盖座 
1、钢纤维井盖座
2、规格600（C250级）
	座
	388.52

	71
	井盖座 
1、钢纤维井盖座
2、规格600（D400级）
	座
	464.60

	72
	井盖座 
1、钢纤维井盖座
2、规格700（C250级）
	座
	419.67

	73
	井盖座 
1、钢纤维井盖座
2、规格700（D400级）
	座
	495.74

	74
	井盖座 
1、钢纤维井盖座
2、规格800（C250级）
	座
	456.94

	75
	井盖座 
1、钢纤维井盖座
2、规格800（D400级）
	座
	537.61

	76
	井盖座 
1、钢纤维井盖座
2、规格600*600（C250级）
	座
	412.01

	77
	井盖座 
1、钢纤维井盖座
2、规格600*600（D400级）
	座
	464.60

	78
	井盖座 
1、钢纤维井盖座
2、规格800*800（C250级）
	座
	453.88

	79
	井盖座 
1、钢纤维井盖座
2、规格800*800（C250级）
	座
	453.88

	80
	井盖座 
1、钢纤维井盖座
2、规格700*700（C250级）
	座
	432.95

	81
	井盖座 
1、钢纤维井盖座
2、规格700*700（D400级）
	座
	501.02

	82
	井盖座 
1、350*750钢纤维砼井盖座，C250级
	座
	353.80

	83
	井盖座 
1、700*320混凝土井盖座，C250级
	座
	299.26

	84
	井盖座 
1、500*360混凝土井盖座，C250级
	座
	269.87

	85
	井盖座 
1、球墨铸铁井盖座
2、规格600（C250级）
	座
	626.39

	86
	井盖座 
1、球墨铸铁井盖座
2、规格600（D400级）
	座
	796.23

	87
	井盖座 
1、球墨铸铁井盖座
2、规格700（C250级）
	座
	720.15

	88
	井盖座 
1、球墨铸铁井盖座
2、规格700（D400级）
	座
	873.84

	89
	井盖座 
1、球墨铸铁井盖座
2、规格800（C250级）
	座
	853.01

	90
	井盖座 
1、球墨铸铁井盖座
2、规格800（D400级）
	座
	1372.95

	
	 更换井盖座
	
	

	91
	钢纤维井盖板更换 
1、更换检查井井盖座，规格综合考虑，等级C250级钢纤维砼井盖座
	座
	453.88

	92
	钢纤维井盖板更换 
1、更换检查井井盖座，规格综合考虑，D400级钢纤维砼井盖座
	座
	537.61

	93
	铸铁井盖板更换 
1、更换检查井井盖座，规格综合考虑，D400级铸铁砼井盖座
	座
	873.84

	94
	雨水边井更换 
1、更换雨水边井井盖座，规格综合考虑，钢纤维砼井盖座
	座
	332.94

	95
	雨水边井更换 
1、更换雨水边井井盖座，规格综合考虑，混凝土井盖座
	座
	405.35

	
	恢复工程
	
	

	96
	路床（槽）整形 
1、路床整形
2、部位：车行道
	m2
	2.51

	97
	粘层 
1、材料品种：SBS改性乳化沥青
2、喷油量：0.8kg/m2
	m2
	4.34

	98
	沥青混凝土 
1、名称：中粒式沥青砼道路
2、A级70#石油沥青，集料采用石灰岩
3、厚度：7cm
4、方式：人工摊铺
	m2
	105.53

	99
	沥青混凝土 
1、名称：中粒式沥青砼道路
2、A级70#石油沥青，集料采用石灰岩
3、厚度：7cm
4、方式：机械摊铺
	m2
	103.44

	100
	沥青混凝土 
1、名称：细粒式沥青砼道路（AC-13)
2、SBS改性沥青
3、厚度：4cm
4、方式：人工摊铺
	m2
	75.86

	101
	沥青混凝土 
1、名称：细粒式沥青砼道路（AC-13)
2、SBS改性沥青
3、厚度：4cm
4、方式：机械摊铺
	m2
	74.15

	102
	玻纤格栅 
1、材料品种、规格：玻纤格栅
2、搭接方式：按设计要求
	m2
	10.25

	103
	钢筋网片 
1、钢筋种类：三级钢，φ20mm内
	t
	6516.24

	104
	水泥混凝土 
1、混凝土强度等级：C30商品砼
2、厚度：30cm
3、工作内容：含模板、锯缝、灌缝、养生等
	m2
	153.82

	105
	水泥混凝土 
1、混凝土强度等级：C35商品砼
2、厚度：30cm
3、工作内容：含模板、锯缝、灌缝、养生等
	m2
	156.70

	106
	人行道整形碾压 
1、路床整形
2、部位：人行道
	m2
	2.66

	107
	人行道块料铺设 
1、块料品种、规格：60厚道板砖
2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm1：3干硬性水泥砂浆
	m2
	97.68

	108
	块料面层 
1、块料品种、规格：3cm厚花岗岩
2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm1：3干硬性水泥砂浆
	m2
	195.65

	109
	水泥混凝土 
1、混凝土强度等级：C30商品砼，
2、厚度：10cm
3、工作内容：含模板、锯缝、灌缝、养生等
	m2
	66.38

	110
	水泥混凝土 
1、混凝土强度等级：C30商品砼，
2、厚度：15cm
3、工作内容：含模板、锯缝、灌缝、养生等
	m2
	88.24

	111
	水泥混凝土 
1、混凝土强度等级：C30商品砼，
2、厚度：20cm
3、工作内容：含模板、锯缝、灌缝、养生等
	m2
	110.10

	112
	碎石 
1、石料规格：碎石垫层
2、厚度：7cm
3、人机配合
	m2
	22.97

	113
	碎石 
1、石料规格：碎石垫层
2、厚度：10cm
3、人机配合
	m2
	31.90

	114
	碎石 
1、石料规格：碎石垫层
2、厚度：10cm
3、人工摊铺
	m2
	36.44

	115
	浆砌块料 
1、部位：挡土墙
2、砂浆强度等级：M10浆砌块石
	m3
	732.71

	116
	安砌侧（平、缘）石 
1、混凝土平石
2、规格综合考虑
3、30厚1:3水泥砂浆
	m
	44.46

	117
	安砌侧（平、缘）石 
1、混凝土侧石
2、规格综合考虑
3、30厚1:3水泥砂浆
	m
	69.05

	118
	安砌侧（平、缘）石 
1、花岗岩平石
2、规格综合考虑
3、30厚1:3水泥砂浆
	m
	94.88

	119
	安砌侧（平、缘）石 
1、花岗岩侧石
2、规格综合考虑
3、30厚1:3水泥砂浆
	m
	171.83

	
	河道驳岸及排水
	
	

	120
	垫层 
碎石垫层
	m3
	337.76

	121
	垫层 
C20混凝土垫层
	m3
	483.34

	122
	混凝土基础 
C25混凝土基础，含模板
	m3
	528.98

	123
	混凝土挡墙墙身 
C25混凝土墙身，含模板
	m3
	1235.94

	124
	混凝土挡墙压顶 
C25混凝土压顶，含模板
	m3
	1200.67

	125
	金属栏杆 
304不锈钢管栏杆，高度1.2m
	m
	463.03

	126
	石质栏杆 
花岗岩栏杆，高度1.2米。
	m
	1273.34

	127
	混凝土栏杆 
预制混凝土栏杆，高度1.2m。
	m
	520.91

	128
	水泵排水台班 
清水泵 出口直径250mm
	台班
	220.16

	129
	水泵排水台班 
清水泵 出口直径200mm
	台班
	140.63

	130
	水泵排水台班 
清水泵 出口直径150mm
	台班
	91.55

	
	 其他
	
	

	131
	清淤 
1、化粪池清淤
2、装车运输，运距综合考虑
3、含弃置点费用
	座
	347.27

	132
	新旧管连接 
1、与原有井接通的拆除、接通费用
2、管径综合考虑
	处
	1446.98

	133
	零星日工 
1、用于管道连接时超越施工时零星人工
2、暂估量，最终按实际发生量计取，结算提供带参照物照片资料，并进行现场工程量确认
	工日
	217.16

	134
	塑料管 
1、疏通管道，管径综合考虑
2、作业内容：含管道冲洗，疏通污水管道内污泥和杂物等、将污泥和杂物等装车外弃、必要的安全作业防护和在作业完毕后清理作业场地卫生等
	m
	8.43

	135
	检查井升降 
1、检查井升降
2、高度根据现场实际
3、利用原有井盖座
	座
	245.12

	136
	河道污水管口封墙 
1、材质：水不漏
	处
	926.06

	137
	圆木桩 
1、稍径15cm圆木桩，桩长4m
	根
	114.65

	138
	预制钢筋混凝土方桩 
打预制钢筋混凝土方桩
	m3
	2098.61

	139
	管道修复 
1、管道修复
	处
	405.15

	140
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	27724.91

	141
	施工护栏 
1、钢丝网围挡，高度2m
2、含基础
	m
	127.33

	142
	施工护栏 
1、钢丝网围挡，高度1.5m
2、含基础
	m
	92.61

	143
	施工护栏 
1、水马维护
2、高度不小于80cm
3、安装、改移、周转重复利用
4、长度按实际施工时维护的长度计取
	m
	34.73

	144
	施工护栏 
1、彩钢板围挡，高度3m，满足（2021）199号文
2、含基础
	m
	300.97

	145
	井字架 
1、井深：2m内
	座
	144.38

	146
	井字架 
1、井深：4m内
	座
	276.00

	147
	排水、降水 
沟槽排水，管径300以上
	m
	6.84

	148
	围堰土方 
围堰土方筑、拆及清运，以围堰填筑土方体积计算，最终以实际签证数量为准。
	m3
	207.73

	149
	围堰木桩 
围堰木桩打拔及使用费，以打拔圆木桩体积计算，最终以实际签证数量为准。
	m3
	594.02

	150
	围堰钢板桩 
围堰钢板桩打拔费，以打拔钢板桩重量计，最终以实际签证数量为准
	t
	602.73

	151
	围堰 
围堰钢板桩租赁费，最终以实际签证数量为准。
	吨.天
	6.98

	152
	围堰 
围堰竹帘片，最终以实际签证数量为准。
	m2
	20.84

	153
	围堰 
围堰土工布，最终以实际签证数量为准。
	m2
	20.47

	154
	0.6m3挖掘机台班 
0.6m3挖掘机台班
	台班
	1849.48

	155
	1m3挖掘机台班 
1m3挖掘机台班
	台班
	2428.74

	156
	1m3以外挖掘机台班 
1m3以外挖掘机台班
	台班
	2749.62

	157
	吊机 
吊机台班规格：8吨
	台班
	1609.16

	158
	吊机 
吊机台班规格：25吨
	台班
	2226.28

	159
	自卸汽车 
自卸机械台班规格：8吨
	台班
	1317.66

	160
	临时封堵 
临时气囊封堵：DN300以内（包含300mm）
	台班
	632.17

	161
	临时封堵 
临时气囊封堵：DN600以内（包含600mm）
	处
	1173.04

	162
	临时封堵 
临时气囊封堵：DN800以内（包含800mm）
	处
	1446.27

	163
	临时封堵 
临时气囊封堵：DN1000-DN1200
	处
	2818.63

	164
	临时封堵 
临时气囊封堵：DN1200-DN1500
	处
	4213.11

	165
	成品栅栏 
1、铁艺栏杆，高度1400mm
2、立柱150*150*5镀锌方管，间距2000mm
3、枪式立杆φ12螺纹钢，高度2200mm，间距110mm
4、横向三行双排30*3镀锌横杆
5、具体样式同场内原始栏杆，满足业主要求
	m2
	300.97

	166
	镀锌方管 
1、地埋敷设镀锌方管20mm以内
	m
	31.11

	167
	镀锌方管 
1、地埋敷设镀锌方管32mm以内
	m
	46.85

	168
	镀锌方管 
1、地埋敷设镀锌方管50mm以内
	m
	68.11

	169
	镀锌方管 
1、地埋敷设镀锌方管70mm以内
	m
	84.16

	170
	镀锌方管 
1、地埋敷设镀锌方管100mm以内
	m
	117.33

	171
	镀锌方管 
1、地埋敷设镀锌方管150mm以内
	m
	155.10

	172
	镀锌方管 
1、地埋敷设镀锌方管200mm以内
	m
	224.01



（2）绿化迁移及补种
	序号
	名称
	单位
	单价预算

	
	园林绿化工程
	
	

	1
	栽植乔木（迁出及回迁） 
1、种类：常绿乔木
2、规格：胸径25cm
3、养护期：三级养护，养护周期一年、包存活
4、苗木起挖、移植、运输、寄存，以及绿化恢复时苗木起挖、运输、种植等全部费用
5、苗木运距、寄存场地租赁费、寄存期养护费用均由响应单位自
行考虑
	株
	6859.96

	2
	栽植乔木（迁出及回迁） 
1、种类：常绿乔木
2、规格：胸径40cm
3、养护期：三级养护，养护周期一年、包存活
4、苗木起挖、移植、运输、寄存，以及绿化恢复时苗木起挖、运输、种植等全部费用
5、苗木运距、寄存场地租赁费、寄存期养护费用均由响应单位自行考虑
	株
	16084.87

	3
	栽植灌木 
1、种类：红叶石楠，高度20-30cm，蓬径20-30cm,36株/m2
2、三级养护，养护期一年
	m2
	64.64

	4
	铺种草皮 
1、种类：百慕大，满铺
2、三级养护，养护期一年
	m2
	21.18

	5
	整理绿化用地 
1、绿地整理，人机配合
	m2
	3.58

	6
	树木支撑架 
树棍四脚井字桩
	株
	45.37

	7
	草绳绕树干 
1、胸径（干径）：25cm
2、草绳所绕树干高度：2m
	株
	50.18

	8
	草绳绕树干 
1、胸径（干径）：40cm
2、草绳所绕树干高度：2m
	株
	97.99



（3）安装
	序号
	名称
	单位
	单价预算

	
	通用安装工程
	
	

	1
	泵 
1.名称：潜污泵更换，质保2年
2.规格：GNWQ15-18-2.2
3.拆除的设备交由响应单位自行处置
	台
	2206.43

	2
	泵 
1.名称：潜污泵更换，质保2年
2.规格：65WQX25-10-2.2
3.拆除的设备交由响应单位自行处置
	台
	1865.80

	3
	泵 
1.名称：潜污泵更换，质保2年
2.规格：65WQX25-15-3
3.拆除的设备交由响应单位自行处置
	台
	1962.83

	4
	泵 
1.名称：潜污泵更换，质保2年
2.规格：100WQ-100-30-15
3.拆除的设备交由响应单位自行处置
	台
	8473.08

	5
	泵 
1.名称：潜污泵更换，质保2年
2.规格：65WQX25-12-2.2
3.拆除的设备交由响应单位自行处置
	台
	1962.83

	6
	泵 
1.名称：潜污泵更换，质保2年
2.规格：100WQX100-7-5.5
3.拆除的设备交由响应单位自行处置
	台
	2780.26

	7
	泵 
1.名称：潜污泵更换，质保2年
2.规格：100WQX50-7-3
3.拆除的设备交由响应单位自行处置
	台
	2091.06

	8
	泵 
1.名称：潜污泵更换，质保2年
2.规格：80WQX50-7-3
3.拆除的设备交由响应单位自行处置
	台
	2091.06

	9
	泵 
1.名称：自吸泵更换，质保2年
2.规格：65ZWL30-25  KW5.5-2
3.拆除的设备交由响应单位自行处置
	台
	6858.38

	10
	泵 
1.名称：自吸泵更换，质保2年
2.规格：80ZWL65-25   KW11-2
3.拆除的设备交由响应单位自行处置
	台
	8595.12

	11
	镀锌钢管 
1.材质：热镀锌钢管更换
2.规格：DN32
3.连接形式：丝扣连接
4.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验
5.安装部位：室内
6.介质：污水
7.管件主材费另计
8.拆除的材料交由响应单位自行处置
	m
	77.59

	12
	塑料管 
1.材质：PE管更换
2.规格：DN50
3.连接形式：电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验
5.安装部位：室内
6.介质：污水
7.管件主材费另计
8.拆除的材料交由响应单位自行处置
	m
	71.62

	13
	塑料管 
1.材质：PE弯头更换
2.规格：DN50
3.连接形式：电熔
4.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	17.48

	14
	法兰 
1.材质：塑料法兰更换
2.规格、压力等级：DN50
3.安装部位：室内
4.拆除的材料交由响应单位自行处置
	片
	110.59

	15
	镀锌钢管 
1.材质：镀锌钢管更换
2.规格：DN50
3.连接形式：丝扣连接
4.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验
5.安装部位：室内
6.介质：污水
7.管件主材费另计
8.拆除的材料交由响应单位自行处置
	m
	90.59

	16
	镀锌钢管 
1.材质：镀锌钢管更换
2.规格：DN65
3.连接形式：丝扣连接
4.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验
5.安装部位：室内
6.介质：污水
7.管件主材费另计
8.拆除的材料交由响应单位自行处置
	m
	99.97

	17
	法兰 
1.材质：碳钢法兰更换
2.规格、压力等级：DN65
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	片
	107.96

	18
	金属阀门 
1.类型：止回阀更换
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
4.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	533.53

	19
	镀锌钢管 
1.材质：弯头更换
2.规格：DN65
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	17.96

	20
	塑料管 
1.材质：PE管更换
2.规格：DN65
3.连接形式：热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验
5.安装部位：室内
6.介质：污水
7.管件主材费另计
8.拆除的材料交由响应单位自行处置
	m
	73.92

	21
	金属阀门 
1.类型：闸阀更换
2.规格、压力等级：DN65
3.连接形式：法兰连接
4.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	484.55

	22
	软接头(软管) 
1.材质：软接头更换
2.规格：DN65
3.连接形式：法兰连接
4.拆除的材料交由响应单位自行处置
	根
	241.35

	23
	镀锌钢管 
1.材质：三通更换
2.规格：DN65
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	27.18

	24
	镀锌钢管 
1.材质：直接更换
2.规格：DN65
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	14.36

	25
	镀锌钢管 
1.材质：大小头更换
2.规格：DN65*50
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	14.36

	26
	塑料管 
1.材质：PE管更换
2.规格：DN80
3.连接形式：热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验
5.安装部位：室内
6.介质：污水
7.管件主材费另计
8.拆除的材料交由响应单位自行处置
	m
	48.04

	27
	塑料管 
1.材质：PE 90°弯头更换
2.规格：DN80
3.连接形式：电熔
4.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	29.84

	28
	塑料管 
1.材质：PE 45°弯头更换
2.规格：DN80
3.连接形式：电熔
4.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	22.48

	29
	金属阀门 
1.类型：止回阀更换
2.规格、压力等级：DN80
3.连接形式：法兰连接
4.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	404.35

	30
	金属阀门 
1.类型：闸阀更换
2.规格、压力等级：DN80
3.连接形式：法兰连接
4.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	590.42

	31
	自动耦合装置更换 
1.规格：DN80
2.拆除的材料交由响应单位自行处置
	套
	714.22

	32
	塑料管 
1.材质：大小头更换
2.规格：DN100*65
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	31.46

	33
	塑料管 
1.材质：PE管更换
2.规格：DN100
3.连接形式：热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验
5.安装部位：室内
6.介质：污水
7.管件主材费另计
8.拆除的材料交由响应单位自行处置
	m
	99.88

	34
	金属阀门 
1.类型：止回阀更换
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
4.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	533.53

	35
	法兰 
1.材质：碳钢更换
2.规格、压力等级：DN100
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	片
	154.02

	36
	金属阀门 
1.类型：闸阀更换
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
4.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	724.37

	37
	金属阀门 
1.类型：止回阀更换
2.规格、压力等级：DN125
3.连接形式：法兰连接
4.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	1061.28

	38
	金属阀门 
1.类型：闸阀更换
2.规格、压力等级：DN125
3.连接形式：法兰连接
4.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	924.81

	39
	盖板、井圈 
1.构件名称：玻璃钢盖板更换
2.构件尺寸：70*100*5cm
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	套
	351.20

	40
	盖板、井圈 
1.构件名称：玻璃钢盖板更换
2.构件尺寸：60*100*5cm
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	套
	313.81

	41
	盖板、井圈 
1.构件名称：玻璃钢盖板更换
2.构件尺寸：60*110*5cm
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	套
	336.04

	42
	盖板、井圈 
1.构件名称：玻璃钢盖板更换
2.构件尺寸：75*100*5cm
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	套
	370.39

	43
	盖板、井圈 
1.构件名称：玻璃钢盖板更换
2.构件尺寸：76*100*5cm
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	套
	374.43

	44
	电力电缆 
1.名称：铜芯绝缘电缆
2.规格：YJV-4*4
	m
	29.55

	45
	电力电缆 
1.名称：铜芯绝缘电缆
2.规格：YJV-4*10
	m
	58.93

	46
	不锈钢链条更换 
1.规格：5号
2.拆除的材料交由响应单位自行处置
	m
	220.07

	47
	格栅更换 
1.材质：镀锌管
2.规格：综合考虑
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	套
	1600.51

	48
	成套配电箱 
1.名称：成套控制电箱更换
2.规格：400*500mm， 一控一，5KW
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	台
	1358.78

	49
	成套配电箱 
1.名称：控制电箱更换
2.拆除的材料交由响应单位自行处置
	台
	1584.28

	50
	成套配电箱 
1.名称：控制箱维修
2.规格：维修控制板
	台
	394.62

	51
	潜污泵不锈钢导杆 
1.潜污泵不锈钢导杆更换
2.拆除的材料交由响应单位自行处置
	根
	325.10

	52
	成套配电箱 
1.名称：三相控制柜更换
2.规格：400*500mm，二控二，5KW
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	台
	2148.03

	53
	导杆 
1.潜污泵不锈钢导杆更换
2.Φ4.0
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	根
	325.10

	54
	自动耦合装置更换 
1.规格：DN100
2.拆除的材料交由响应单位自行处置
	套
	1014.32

	55
	金属阀门 
1.类型：格栅球阀更换
2.规格、压力等级：DN65
3.连接形式：法兰连接
4.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	337.67

	56
	金属阀门 
1.类型：格栅球阀更换
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
4.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	840.67

	57
	物位检测仪表 
1.名称：5M液位控制器更换
2.拆除的材料交由响应单位自行处置
	台
	210.72

	58
	浮标液面计 
1.规格：5米浮标液面计更换
2.拆除的材料交由响应单位自行处置
	组
	1588.29

	59
	管道焊接 
1.焊接DN100管道
2.拆除的材料交由响应单位自行处置
	处
	112.75

	60
	成套配电箱 
1.名称：三相控制柜更换
2.拆除的材料交由响应单位自行处置
	台
	2148.03

	61
	管道修复 
1.镀锌钢管DN70
2.拆除的材料交由响应单位自行处置
	处
	789.24

	62
	电力电缆 
1.名称：铜芯绝缘电缆
2.规格：YJV-3*2.5
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	m
	18.99

	63
	电力电缆 
1.名称：铜芯绝缘电缆
2.规格：YJV-3*4
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	m
	23.25

	64
	电力电缆 
1.名称：铜芯绝缘电缆
2.规格：YJV-3*6
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	m
	29.83

	65
	电力电缆 
1.名称：铜芯绝缘电缆
2.规格：YJV-5*6
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	m
	47.87

	66
	电力电缆 
1.名称：铜芯绝缘电缆
2.规格：YJV-5*10
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	m
	70.22

	67
	电力电缆 
1.名称：铜芯绝缘电缆
2.规格：YJV-5*16
3.拆除的材料交由响应单位自行处置
	m
	111.05

	68
	配管 
1.名称：热镀锌钢管
2.规格：DN25
3.配置形式：明配
	m
	39.54

	69
	配管 
1.名称：热镀锌钢管
2.规格：DN32
3.配置形式：明配
	m
	44.09

	70
	配管 
1.名称：热镀锌钢管
2.规格：DN50
3.配置形式：明配
	m
	62.66

	71
	配管 
1.名称：热镀锌钢管
2.规格：DN70
3.配置形式：明配
	m
	109.31

	72
	配管 
1.名称：热镀锌钢管
2.规格：DN80
3.配置形式：明配
	m
	115.42

	73
	配管 
1.名称：热镀锌钢管
2.规格：DN100
3.配置形式：明配
	m
	133.99

	74
	配管 
1.名称：塑料管
2.规格：PE25
3.配置形式：埋地敷设
	m
	12.08

	75
	配管 
1.名称：塑料管
2.规格：PE32
3.配置形式：埋地敷设
	m
	13.04

	76
	配管 
1.名称：塑料管
2.规格：PE40
3.配置形式：埋地敷设
	m
	16.85

	77
	配管 
1.名称：塑料管
2.规格：PE50
3.配置形式：埋地敷设
	m
	19.76

	78
	成套配电箱 
1.名称：水泵控制箱更换
2.拆除的材料交由响应单位自行处置
	台
	1471.53

	79
	抢修接头 
1.规格：DN50
	个
	149.04

	80
	抢修接头 
1.规格：DN65
	个
	182.20

	81
	抢修接头 
1.规格：DN80
	个
	226.70

	82
	抢修接头 
1.规格：DN100
	个
	272.75

	83
	抢修接头 
1.规格：DN125
	个
	356.69

	84
	抢修接头 
1.规格：DN150
	个
	419.44

	85
	抢修接头 
1.规格：DN200
	个
	557.02

	86
	抢修接头 
1.规格：DN250
	个
	710.20

	87
	抢修接头 
1.规格：DN300
	个
	886.32

	88
	挖沟槽土方 
1.挖填土
2.土类别：综合土
3.人机配合
	m3
	33.65

	89
	其他电器 
1.名称：交流接触器更换
2.极数：3 极
3.使用类别：AC-3
4.额定工作电流：9A
5.约定发热电流：18A
6.线圈参数：交流 220V，50/60Hz
7.拆除的材料交由响应单位自行处置
	台
	222.32

	90
	低压电气开关 
空开更换
32A~100A综合考虑
拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	70.03

	91
	低压电气开关 
漏保更换
2P 10A~63A综合考虑
拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	125.84

	92
	组件(卡件) 
plc模块更换
拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	639.30

	93
	显示仪表 
1.名称：HMI 触摸屏更换，三年质保
10 寸彩色显示屏，触摸 + 按键操作，256色，带工业通讯接口，面板嵌入式安装
拆除的材料交由响应单位自行处置
	台
	8507.00

	94
	其他电器 
开关电源更换
220转24v
拆除的材料交由响应单位自行处置
	台
	322.78

	95
	金属阀门 
1.类型：止回阀更换
2.规格、压力等级：DN65
3.连接形式：法兰连接
4.拆除的材料交由响应单位自行处置
	个
	431.38

	96
	其他电器 
1.名称：三相变频器，质保两年
2.规格：额定功率 45kW
	台
	24528.49

	97
	其他电器 
1.名称：三相变频器，质保两年
2.规格：额定功率 37kW
	台
	18857.03


项目按实结算，合同期内，最终按实结算金额总金额不可超采购预算。
三、磋商有关说明：
1、响应单位所提供的相关货物或服务应符合国家有关标准和规范，遵循磋商采购文件的要求。
2、响应文件应如实进行实质性响应，否则其响应文件将被拒绝。响应单位在其响应文件中对于采购文件已提供以及未提供的货物或服务情况均须进行实质性响应，否则其响应文件将有被拒绝的可能。
3、供应商提供的技术资料必须真实、准确，如提供的参数虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
4、采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，响应单位提供的所有磋商响应内容都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
四、政府采购政策：
1、绿色采购：
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供该产品有效期之内的节能产品认证证书，未提供的视为未实质性响应。上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。
2、中小微企业
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在货物类政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
在服务类政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
3、残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
4、监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供则不享受相关政策。
五、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
1、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：
1.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。
1.2评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
1）被列入失信被执行人名单；
2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款信用记录（法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
1.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。
1.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
六、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网中央主网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布的文件为准。
第4章 
 评审办法及评分标准
一、评审方法
1、本次评审采用综合评分法，即在满足磋商文件实质性要求前提下，根据磋商文件中规定的评审标准和各项因素进行综合评审，按照总得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评委评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评委评审得分且最后报价都相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
2、评审时，磋商小组各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。将磋商小组各成员对响应文件的评审评分按算术平均法汇总，计算出每个供应商的评委评审得分；报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得；评委评审得分和报价得分相加为供应商的总得分。计算结果均四舍五入保留两位小数。
3、政府采购政策功能落实
（1）针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予相应比例的扣除，其中货物和服务项目为20%，工程项目为5%，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，成交金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供则不享受相关政策。
注：
①填报《中小企业声明函》需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）相关要求，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行以上价格评审优惠的扶持政策。
二、评分标准
[bookmark: _Toc227047097][bookmark: _Toc227034744][bookmark: _Toc226971675]（一）价格基准分（30分）
第一步：磋商报价≥0的为有效磋商报价，否则为未实质性响应文件，不参与评审。
第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且最后报价最低（优惠率最高）的磋商报价为评标基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）
磋商报价得分＝【（1-磋商基准优惠率）/（1-磋商响应优惠率）】×30%×100
（二）项目方案（55分）
1、总体概述：项目概述、总体安排、及项目部署及项目段划分，具有可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得1分；不提供不得分。
2、项目总进度计划：关于本项目实施进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施，具有可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得1分；不提供不得分。
3、项目现场平面布置和临时设施、临时布置：关于项目现场平面布置和临时设施、临时布置的科学性、合理性、可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得1分；不提供不得分。
4、实施方案：该项目具体实施方案、具体技术措施，具有可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得1分；不提供不得分。
5、安全文明措施：该项目安全文明、现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得1分；不提供不得分。
6、劳动力配备：用于该项目的劳动力配备；具有可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得1分；不提供不得分。
7、机械设备的投入：用于该项目的机械及各种设备，及项目过程中的主要设备的使用管理等，具有可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得1分；不提供不得分。
8、季节性服务：季节性服务、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的措施，具有可操作性强，内容描述详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较简单的得3分；可操作性差，内容描述特少的得1分；不提供不得分。
（三）响应单位综合实力（15分）
1、项目组人员中具有与本项目相关的工程师及以上职称的，每提供一名的得2分，满分6分。提供职称证书扫描件及社保缴纳证明扫描件。
2、2023年1月1日至今承接过的类似业绩，每提供一个得2分，最高6分。提供合同扫描件，未提供或提供不全的不得分。
3、供应商具有有效期内质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，每个得1分，最高得3分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图及网址，证书提供扫描件，未提供或者提供不全的不得分）。






















第5章  合同主要条款及格式
甲方(采购人)：
地址：
联系人：
联系电话：

乙方（中标人）：
地址：
联系人：
联系电话：
根据苏州睿乔招投标咨询服务有限公司采购编号                 号政府采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，就此次成交项目的采购事宜，签订本合同书。
一、下列文件为本合同不可分割部分：
1、成交通知书；
2、乙方磋商响应文件；
3、竞争性磋商文件；
4、乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
以上文件与本合同具有同等法律效力，若存在冲突或不一致，按有利于甲方原则予以解释。
二、价格及结算
1、合同价格按此次成交优惠率执行，本合同成交优惠率为：      %。本项目应包含完成本项工作所需的所有服务所需的费用，从事作业等相关工具、设备使用费以及在从事该劳动过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、劳保、代理服务费、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。对超过法定劳动用工年龄的人员，承诺为这类人员办理人生意外伤害险；相关风险因素费用包含在响应总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、物价调整、税费调整等。
2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
3、付款步骤：项目实施后,经初步验收合格,按照实际工程量及考核结果每季支付50%进度款,年度项目竣工验收合格后进行审计，审计结束后支付至审定金额的70%，余款于审计结束后一年内付清。（关于项目预付款，在签订合同时，甲方可向乙方支付合同金额的30%作为预付款，但乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定。具体实施要求按苏财购【2020】52号：一、建立政府采购资金预付款制度的相关规定。）
3、付款凭据：
（1）符合要求的增值税发票；
（2）甲方验收合格证明。
（3）由甲乙双方及招标代理机构盖章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》。
4、支付方式：银行转账等。
5、乙方开户行及账户如下：
户名：
账号：
开户行：
开户行地址：
三、服务内容：
详见采购文件
四、服务期限及地点：
1、服务期限：一年（具体起始时间以签订合同为准）或实际结算总金额达到预算总金额（￥1344667.48）为止。（二者中以先到者为准）。
2、项目实施地点：甲方指定地点。
五、工作管理、检查考核：
1、甲方根据考核标准（详见附件）对乙方的管理服务工作进行考核，90分以上为合格(含90分),具体如下：
月考核最终得分为90分以上的(含90分)：支付该月100%进度款；
月考核最终得分为80-89分的(含80分)：扣除该月进度款的15%；
月考核最终得分为80分以下的：不合格，直接扣除该月进度款。
2、甲方每天安排巡视检查人员，对乙方养护作业工作进行检查，所有发现的问题均以PDA形式上传，乙方进行问题的限期整改。每半月安排1次明查，由乙方负责人陪同甲方检查人员一起对乙方工作进行检查、考核、评分。
3、实行例会制度，由甲方组织召开，要求乙方负责人和各路段责任人参加，总结工作，通报检查中发现的问题。
4、甲方重点对作业时间、作业人员等劳动纪律检查考核，实行早中晚三次路段点名制度。
5、乙方必须安排至少1名现场负责人在甲方指定场所,未经甲方同意,乙方现场负责人不得随意离开。若乙方现场负责人随意离开的，每次扣500元，年度中累计随意离开现场达3次的，扣5000元。
6、甲方每周对检查考核表中的单个子项检查不少于1次，每一子项的问题直接下发《处罚单》。
7、若该月出现因乙方工作不力而被入驻单位批评、投诉的，则每次扣10分。
8、若该月出现因乙方工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评的，则直接扣除当月经费的50%。
9、甲方在检查中发现的问题及时通知乙方，乙方及时整改，同时乙方须主动联系甲方，对每月考核得分情况说明签字确认，如若乙方不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考核评分。
10、乙方在每月如果连续2次或累计3次经甲方考核不合格的，甲方有权终止合同。
六、验收标准：
乙方按照甲方发出的书面工作单进行抢修施工，质量标准应符合国家施工验收规范标准。工程完工后应提请监理及甲方进行验收。
七、工程量确认：
1、每个工作单完成后，应由现场监理（如有）及甲方代表检查工作内容、质量，核实工程数量。保养期间，同一工程项目在验收合格后一年内再次发生的，所涉及工程量将不予计量。
2、乙方提交已完工程量报告的时间：每季度末编制该季度的抢修项目的结算，在下月20日前上报甲方（监理），一式三份。
八、违约责任：
1、甲方违约责任及违约金支付：
1.1在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足；
1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金；
1.3甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。
2、乙方违约责任及违约金支付：
2.1乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
2.2乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
九、不可抗力：
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十、合同修改：
1、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原成交服务范围内服务的数量，但增加的总金额不得超过成交金额的10%。
十一、转让及分包：
1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。
十二、合同的解除：
1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
十三、争议解决办法：
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任选择方式二解决：
方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行地仲裁机构；
方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。
十四、合同生效及其他：
1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效。生效后两个工作日内需在网上公示。
2、下列文件为本合同不可分割部分：
（1）成交通知书；
（2）乙方的响应文件；
（3）采购文件；
（4）乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需要向采购代理方提交一份备存。
十五、未尽事宜：
1、未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。
2、合同条款内容将根据乙方承诺的实际服务内容进行调整。
十六、附则：
1、合同份数：本合同一式 陆 份，甲乙双方各执 贰 份，政府采购监督管理部门及招标代理机构 壹 份，具有同等法律效力。




甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：
代表人（签字）：                      代表人（签字）：
日期：                                日期：










附件：考核标准
考核标准
	序号
	考核内容
	评分

	1
	自检资料完整、规范，数据真实、准确，巡查时间符合要求
	记录资料详实得8分，发现一处不符合扣2分
	8

	2
	原材料进场前应经监理检查认可，同意后方可进场，检测符合要求，不合格材料不能用于工程，应及时清理出场
	完全符合得8分，发现一处不符合扣2分
	8

	3
	所有施工材料的合格证、检测报告以及使用材料过程中的影像材料保存完好。
	影像材料保存完好得8分，每缺失一项扣0.5分
	8

	4
	每一处抢修处需保存前后对比资料图，以及抢修过程中的影像材料。
	资料保存完好无缺失得8分，每缺失一项扣0.5分
	8

	5
	抢修服务过程中资金流向清晰，管理规范，专款专用
	完全符合得8分，发现一处不符合扣1分
	8

	6
	及时报送旬、月统计报表、数据准确、统计详细、项目齐全
	完全符合得5分，发现一处不符合扣1分
	5

	7
	专人管理，及时分类、整理并按要求归档，档案存放条件符合要求等
	完全符合要求得5分，发现一处不符合扣1分
	5

	8
	资料齐全完整，施工日志填写准确、及时
	完全符合得5分，发现一处不符合扣1分
	5

	9
	收发文登记、公文处理制度健全
	完全符合得5分，发现一处不符合扣1分
	5

	10
	现场不得存在安全隐患，无火灾、失窃、用电、中毒事故和治安刑事案件，加强卫生防疫
	无安全隐患得8分，发现一处不符合扣0.5分
	8

	11
	采取环保存措施，避免夜间进行强噪声工程工作，作业现场定时洒水降尘
	完全符合得8分，发现一处不符合扣1分
	8

	12
	安全帽等防护措施配备齐全，质量合格
	完全符合得8分，发现一处不符合扣0.5分
	8

	13
	无安全生产责任事故
	完全符合得8分，发现一处不符合扣4分
	8

	14
	对突发性抢修工程，及时采取有效措施
	完全符合得8分，发现一处不符合扣2分
	8

	总计
	100





第6章  磋商响应文件格式
说明：
1、（供应商）法定代表人授权委托书
法人授权委托书

本授权书声明：   （供应商名称）   授权  （被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加苏州睿乔招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （采购编号）   的竞争性磋商采购。代理人在本次磋商活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。
如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。
本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。
代理人无转委托权。
被授权人身份证号码：                         。    
被授权人联系电话：（手机）                。          

供应商名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日





2、磋商响应函
磋商响应函
苏州睿乔招投标咨询服务有限公司：
我们收到贵公司                    号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加该次磋商活动。
1、我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的一切费用。（包含的所有风险、责任等各项应有费用。）
2、如果我们磋商商务被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们愿意提供磋商文件中要求的所有资料。
4、我们认为你们有权决定成交人，还认为你们有权接受或拒绝所有的磋商供应商。
5、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。
6、如果我们成交，我们愿意按前附表规定支付成交服务费；
7、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施：
（2）要求采购单位提供的配合：
（3）其它说明：
所有有关响应文件的函电，请按下列信息联系：
单位：
联系人：
地址：
邮政编码：
联系电话：
传真：
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：　　　　年　　  月　　  日

3、磋商报价表(按系统内统一格式)

注：
1、各供应投报优惠率，如：优惠1%，则报价表中报价填写优惠率1%；优惠5%，则报价表中报价填写优惠率5%；以此类推。
2、本项目设定投标优惠率不得低于0%，否则其投标按无效投标处理。
3、供应商所报优惠率高，则表示对应的响应报价越低，价格得分则越高。
























4、人员配备一览表
人员配备一览表
	序号
	岗位
	数量
	年龄
	性别
	基本要求
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


 

供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） 
日期：        年     月     日

























5、采购需求偏离表
项目编号：
	序号
	采购需求
	响应内容
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商的服务、技术、商务等与磋商文件规定有偏离的，应在此表中说明。未说明偏离的，将被认为响应磋商文件的规定。但该表不作为供应商对所投标服务、技术、商务等的详细描述和说明的替代。
供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日




















6、项目业绩一览表

项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日




7、服务方案
服务方案
	提示：
1、投标人（响应单位）应针对本次招标（采购）项目特点及区域的具体情况编写拟采取的服务方案。
2、投标人（响应单位）可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	





















                                      单位名称（加盖CA电子公章）：                              



8、关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函
              ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为        号的招标（采购）活动进行投标。本公司所提交的投标（响应）文件中所有关于投标（响应）资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
	
供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日


9、响应单位情况表
响应单位情况表
单位名称（加盖CA电子公章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	销售收入
	2025年       万元

	实现利润
	2025年    万元

	经营面积
	平方米
	其中：
	自有面积     平方米
承租面积     平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	





10、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

苏州睿乔招投标咨询服务有限公司：
我单位         (供应商名称)在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目，并承担因此引起的一切后果。
供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日





















11、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                   

供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日



























12、响应单位与其他单位存在直接控股、管理关系情况表
响应单位与其他单位存在直接控股、管理关系情况表
	与投标人存在直接控股关系
	与投标人存在直接管理关系

	单位名称
	是否为
大型企业，填写“是”或 “否”
	直接控股关系情况说明（持股比例等）
	单位名称
	是否为
大型企业，填写“是”或 “否”
	直接管理关系情况说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1、响应单位须如实填写与其他单位存在直接控股、管理关系的情况。如不存在上述情形，需填写“无”。如不填写，视为不存在上述情形。

供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日













13、中小企业声明函（格式）
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的        （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.         （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.         （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、 小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


企业名称（盖章）： 
日 期： 

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







14、残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___       ___单位的____      __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


  单位名称（盖章）：
  日  期：



















15、投标（响应）保证承诺书（参考格式）

致： （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加     （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1、自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2、中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3、中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4、中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标（响应）人：（盖公章）
地址：     
电话：                       
传真：     
电子邮件：                          
邮编：   
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：   
日期：      







 16、关于投标（响应）报价合理性的澄清说明（若项目涉及）

关于投标（响应）报价合理性的澄清说明

苏州睿乔招投标咨询服务有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK21]备注:根据招标（采购）文件第二章“磋商须知”第16.6.4条要求。投标（响应）人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。


投标（响应）单位：（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：          年  月  日
（全文完）
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