
国际学术交流中心消防整改项目

工程量清单编制说明

一、编制依据
1、国际学术交流中心消防整改项目设计图纸、清单、建设单位回复；

2、与本工程有关的标准（含标准图集）、规范、技术资料；

3、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）;
《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；
《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）；
4、苏建价【2016】154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》；

二、编制范围
本工程主要内容为：国际学术交流中心消防整改项目，主要包括国际学术交流中心、室外的消防改造等。具体详见图纸及清单
其他说明
1、本工程设暂列金额；

2、措施项目费用由投标单位根据现场实际情况自行考虑，对于招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际进行增补，结算不再单独计量；

3、施工超高增加费由投标单位根据现场实际情况综合考虑在投标报价中，结算时不再单独计取；
4、垃圾清运和二次搬运综合考虑，不论项目特征是否描述均应综合考虑；

5、包含调试及第三方检测等确保验收一切费用，综合考虑在投标报价中，结算时不再单独计取； 

6、所有通风风管包含穿墙/穿楼板开洞、留洞、防火封堵和风管末端封堵、支架制安等费用，由投标单位综合考虑在管道清单的报价内，结算时不予调整；

7、模板类型（如木模板、钢模板、塑料模板、砖胎膜或其他类型模板等）由投标人自行考虑使用，模板不单列清单，将模板费用综合在相应清单内考虑；

8、本工程全部采用商品砼（泵送或非泵送投标人自行考虑）；

9、投标人应投入足够的机械数量以满足施工，机械进退场及安拆费用由投标人报价时自行考虑；

10、施工过程中机械设备、材料的场内外运输、装卸、集中堆放、二次转运、沿线布置、已建位置、成品保护所需要的费用，由投标单位综合考虑并计入投标报价。

