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前附表
	项号
	名称
	内      容

	1
	招标编号
	JSZC-320500-SZMK-G2026-0014

	2
	招标内容
	苏州工业职业技术学院云端低功耗物联网芯片培训基地项目

	3
	采购预算
	人民币叁佰叁拾柒万元整（¥：3370000.00）

	4
	联合体
	不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。

	5
	投标有效期
	九十天（日历日）

	6
	
投标保证金
	不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见招标文件第六章）。

	7
	投标文件网上
提交截止时间
	提交截止时间：2026年10月19日13:30时北京时间
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	8
	开标时间
开标地点
	时间：2026年10月19日13:30时北京时间
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

	9
	评标时间
评标地点
	时间：2026年10月19日13:30时北京时间
地点：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼

	10
	中标通知书
	确定出成交人后，采购代理机构在法定时间内向中标单位发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	11
	中标单位数量
	由招标单位授权评标委员会直接确定 1 家中标单位

	12
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。

	13
	中标服务费
	本项目代理服务费采购单位已考虑在招标预算范围内，由中标单位支付，该费用综合含在投标报价中，具体收费以如下比例按差额定率累进法计算并支付中标服务费：
预算金额100万元以内1.5%、100～500万元以内0.88%差额定率累进法计算并支付中标服务费。
本项目服务费：人民币叁万伍仟捌佰伍拾陆元整（¥：35856.00）
户  名：苏州铭坤招投标咨询服务有限公司
账  号：504070117536
开户行：中国银行苏州沧浪支行

	14
	评标方法
	综合评分法，具体见招标文件。

	15
	导致无效
投标因素
	投标人存在下列情况之一的，投标无效：
1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2.不具备招标文件中规定的资格要求的；
3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；
5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的；
6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	16
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购单位不能支付的； 
4.因重大变故，采购任务取消的。
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第一章招标公告
项目概况
苏州工业职业技术学院云端低功耗物联网芯片培训基地招标项目的潜在供应商在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年10月19日13:30（北京时间）前提交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320500-SZMK-G2026-0014
2、项目名称：苏州工业职业技术学院云端低功耗物联网芯片培训基地项目
3、预算金额（最高限价）：人民币叁佰叁拾柒万元整（¥：3370000.00）
4、采购需求：采购集成电路自动测试系统2套、物联网系统应用与测试实验套件50套、低功耗物联网应用场景展示系统1套、物联网设备管理平台软件1套、智联网行业应用一体化实训平台14套、智联网综合应用数字化平台1套。具体详见招标文件第三章
5、合同履行期限：合同签订生效后，30天内完成交货调试
6、 交货地点：苏州工业职业技术学院（采购单位指定地点）
7、本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc521868318][bookmark: _Toc501112109][bookmark: _Toc425515052][bookmark: _Toc451936434][bookmark: _Toc451533885][bookmark: _Toc470779421][bookmark: _Toc521857248][bookmark: _Toc498096313][bookmark: _Toc515141033][bookmark: _Toc518732542][bookmark: _Toc461621154][bookmark: _Toc456266095][bookmark: _Toc522734474][bookmark: _Toc466029764][bookmark: _Toc495834719][bookmark: _Toc512247196][bookmark: _Toc465952427][bookmark: _Toc497672700][bookmark: _Toc426125472][bookmark: _Toc424825740][bookmark: _Toc529876195][bookmark: _Toc461547726][bookmark: _Toc496545108][bookmark: _Toc460611469][bookmark: _Toc527647061][bookmark: _Toc15172][bookmark: _Toc510189380][bookmark: _Toc508971134][bookmark: _Toc509671234]二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
注：
投标单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]2、采购人的其他特定资格要求：无
3、本项目专门面向中小企业采购
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：苏采云系统 
方式：线上获取 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月19日13:30（北京时间）
2、开标地点：苏采云系统 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2、参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3、电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购单位信息
名    称：苏州工业职业技术学院
地    址：苏州市吴中区吴中大道(越湖路)国际教育园致能大道1号
联 系 人：吴振英
联系方式：13451730468
2、采购代理机构信息
名    称：苏州铭坤招投标咨询服务有限公司
地    址：苏州高新区塔园路379号盛运大厦1幢10楼东侧
联系方式：0512-65615552
3、项目联系方式
项目联系人：马燕（项目负责人）、陈军、郁文华
电  话：0512-65615552
第二章 投标人须知
一、说明和释义
1.说明
1.1本招标文件仅适用于苏州铭坤招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州铭坤招投标咨询服务有限公司。
2.词语释义
2.1招标人（招标单位）：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2招标代理机构：指依法接受招标单位委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.4响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。
2.7乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.9服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11天：日历日。
2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。
2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.14产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.16损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财政[2008] 14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人的条件：
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术力量；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6法律、行政法规规定的其他条件。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目是☑/否□专门面向中小企业采购；
（2）供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3本项目的特定资格要求：无
4.投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.联合投标及分包转包
6.1本次招标不接受联合投标的方式；
6.2本次招标不接受转包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
7.2 招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，招标单位或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的招标文件的质疑
8.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，并请将网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。
8.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
8.4.2质疑项目的名称、编号；
8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
8.4.4事实依据；
8.4.5必要的法律依据；
8.4.6提出质疑的日期；
8.4.7供应商参加投标确认函;
8.4.8供应商的法定代表人/负责人、供应商代理人身份证(如有授权)。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：
https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
8.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：马燕
联系电话：0512-65615552
通讯地址：苏州高新区塔园路379号盛运大厦1幢10楼东侧
9.招标文件的澄清和修改
9.1招标单位或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网、江苏政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
9.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”、“江苏政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位有约束力。
9.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标单位或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网、江苏政府采购网对外进行发布；不足15日的，招标单位或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网、江苏政府采购网上发布的补充通知为准。
四、投标文件说明
10．提示与要求
10.1 投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
10.2 无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
11. 投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。
12. 投标文件的组成（部分格式见第六章）
12.1封面；
12.2开标一览表；
12.3公开分项报价；
12.4资格审查文件
12.4.1关于资格文件的声明函；
12.4.2投标人法定代表人身份证复印件；
12.4.3法定代表人授权委托书（如有授权）；
12.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；
12.4.5合格投标人资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
12.4.6其它有关资格证明文件。
12.5符合性审查文件
12.5.1投标函；
12.5.2技术参数响应及偏离表；
12.5.3商务条款响应及偏离表；
12.5.4对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；
12.5.5其他有关符合性证明的文件；
12.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）
12.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
12.8《关于符合本国产品标准的声明函》；
12.9其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：
（1） 以上12.4.1-12.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上12.5.1-12.5.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“12.4-12.9”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
（6）投标人所提交的资料文件完整与否，将直接影响投标人是否实质性响应招标文件的评判或评分。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将解除其协审服务合同，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关条款处理。
13.投标文件编制要求
13.2电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖电子印章或加盖投标单位公章上传；若未按上述要求签署的电子投标文件将被否决。
14.投标文件的制作、签署、上传
14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
14.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc25608][bookmark: _Toc31150]14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
15.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。
15.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
15.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
15.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。
16.投标保证金
本项目不收取投标保证金。投标单位应在投标文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式详见招标文件第六章）
17.投标文件的有效期
17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
18.投标文件的递交
18.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
19.投标截止时间
19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，招标单位和采购代理机构拒绝接收。
19.2招标单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标单位、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
20.投标文件的补充、修改和撤回
20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
21.开标
21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
21.3资格审查
21.3.1公开招标采购项目开标结束后，招标单位应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
21.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
21.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
21.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
21.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
21.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
22.评标委员会或评标小组
22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由招标单位代表和评审专家组成；
22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；
22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
22.2.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
22.2.3对投标文件进行比较和评价；
22.2.4确定中标候选人名单，以及根据招标单位委托直接确定中标单位；
22.2.5向招标单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.3评标委员会成员应当履行下列义务：
22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
22.3.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；
22.3.4参与评标报告的起草；
22.3.6配合财政部门的投诉处理工作。
23.评标内容的保密
23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。
23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
23.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。
24.对投标文件初审
24.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：
24.1.1投标单位的投标文件未按照本须知规定制作的；
24.1.2与招标文件有重大偏离；
24.1.3投标单位拒绝修正错误；
24.1.4投标单位的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
24.1.5其他被评标委员会认定无效的情况。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。
24.3除特别说明外招标文件提供的设备、材料、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标单位在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标单位的需要。
24.4评标委员将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
24.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
24.5.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
24.5.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，修改单价；
24.5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.5.4第二款的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。
24.5.5投标单位不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
24.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
24.7异常低价投标审查
24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
24.7.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
24.7.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
24.7.1.3投标（响应）报价低于采购预算（最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购预算（最高限价）×45%；
24.7.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第24.7.1.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
25.投标的澄清
25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
26.废标
26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
26.1.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
26.1.3投标单位的报价均超过采购预算；
26.1.4因重大变故，采购任务取消的；
26.2 废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标单位。
27. 投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对按照本须知确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。如评委会根据审查确定投标人无能力履行投标文件承诺的内容，其投标将被拒绝。评委会按如下步骤采用综合评分法确定中标单位：
第一步：对通过资格性审查的投标文件，评标委员会将根据评分标准所规定进行打分。
第二步：评标委员会成员对各投标人的得分进行汇总后取平均值，按分数由高到低排列确定各标段中标供应商。若在选取各标段中标人时出现并列情况，则由公证机构组织以抽签方式确定该标段中标人。
27.2各考评项目的评分均依据投标人在投标文件中提供相关证明，未能提供相关证明的，不记分。
27.3投标人服务承诺必须具体、详尽、可行，否则不记分。	
七、授予合同
28. 中标单位的确认
28.1评标委员会根据投标单位资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标单位的委托向招标单位推荐中标候选单位。
28.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。
28.3 招标单位在合同履行过程中时可以增加（或减少）中标货物和服务的数量，但增加的金额不得超过中标货物和服务金额的10%。
29. 合同授予标准
29.1 采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标单位。确定为中标单位的必须具有实施本合同的能力和资源。
30. 中标通知书
30.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将成为合同的组成部分，对招标单位和中标人具有同等法律效力。
30.3中标通知书发出后，招标单位不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
31. 合同的签订
31.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，招标单位与中标单位原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标单位及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2 招标单位与中标单位所签订的合同不得对招标单位确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改，招标单位不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
31.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
31.4政府采购合同履行中，招标单位需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
32. 履约保证金
中标金额的5%
八、其他事项
33. 中标服务费
33.1中标单位须按前附表的规定支付服务费，该费用应在领取政府采购合同时向采购代理机构一次性付清。
33.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，保留诉讼的权利。
34. 监督和公证
34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
34.2 采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证（如有）。
35. 未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
第三章 招标书
受苏州工业职业技术学院的委托，苏州铭坤招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的苏州工业职业技术学院云端低功耗物联网芯片培训基地项目项目的政府采购进行国内公开招标。
1、 招标编号：JSZC-320500-SZMK-G2026-0014项目名称：苏州工业职业技术学院云端低功耗物联网芯片培训基地项目
2、 预算金额：人民币叁佰叁拾柒万元整（¥：3370000.00）
四、采购清单：
	序号
	设备名称
	参数及技术指标要求
	数量
	单位

	01
	集成电路自动测试系统
	1.单测试板卡数字总通道数：≥32；
2.数字输入输出单元测试频率：≥250MHz；
3.▲数字输出单元数据通道速率：≥500Mbps；（提供第三方检测机构检测报告作为证明材料）
4.▲数字输入输出单元测试向量深度：≥128M Vector，支持测试过程中广播式动态修改；（提供第三方检测机构检测报告作为证明材料）
5.数字输入输出单元扫描向量（Scan）深度：SCAN模式下单SCAN Chain存储空间≥4GB；
6.▲支持CAPTURE功能，在任意向量行抓取当前数字通道的高低电平水平，并存储进入Capture Memory；（提供第三方检测机构检测报告作为证明材料）
7.Capture Memory深度：≥64M
8.数字输入输出单元时序组（timing set）：每通道128组timing set，4时刻沿（edge）可调，支持测试过程中动态修改周期及时刻沿设定；
9.最大时钟频率≥250MHz；
10.边沿放置精度≥200ps，边沿放置分辨率≥78ps；11.FreeRun Clk功能,能够在下达指令后，稳定产生指定脉宽和频率的时钟信号；≥32通道，≥250Mbps；
12.数字输入输出单元驱动电平：VIL、VIH、VTT；
13.数字输入输出单元驱动电压范围：VIL：-1.5V~6.5V、VIH：-1.5V~6.5V、VTT：-1.5V~6.5V；
14.数字输入输出单元比较电平：VOL、VOH；
15.数字输入输出单元动态负载：IOL、IOH；
16.数字输入输出单元动态负载范围：-25mA~25mA；
17.板载精密测量单元电压驱动测量范围：-3V~8V；
18.板载精密测量单元电流驱动测量范围：-300mA~300mA；
19.单测试板卡高压通道（高压电源单元）数：≥2通道；
20.高压电源单元驱动范围：0V~13.5V；
21.高压电源单元驱动电流范围：-60mA~60mA；
22.单测试板卡PER-PIN结构精密测量单元通道数：≥32通道；
23.PER-PIN结构精密测量单元电压驱动测量范围：-2V~6.5V；
24.PER-PIN结构精密测量单元电压驱动测量精度：±（0.1%+5mV）；
25.PER-PIN结构精密测量单元电流驱动测量范围：-40mA~40mA；
26.单测试板卡板载精密测量单元通道数：≥4通道；
27.单测试板卡电源（电源单元）通道数：≥4通道；
28.电源单元工作模式：四象限驱动测量FVMI，FVMV，FNMV；
29.电源单元电压驱动测量范围：-3V~8V；
30.电源单元电压驱动测量精度：±（0.05%+1mV）；
31.电源单元电流测量范围：-1A~1A；
32.单测试板卡最大输出电流≥：4A；
33.单测试板卡时间测量单元（时间测量单元）通道数：≥32通道，任意数字输入输出单元可配置，最少2通道可同时使用；
34.时间测量单元输入带宽：600MHz；
35.时间测量单元测量参数：频率，周期，占空比，传输延迟，上升/下降时间；
36.时间测量单元触发电平范围：-1.5V~6.5V；
37.时间测量单元时间测量精度：1ns；
38.时间测量单元频率测量精度：10ppm；
39.时间测量单元计数器位宽：35 Bits；
40.时间测量单元计数器分辨率：0.5ns；
41.单测试板卡用户继电器（继电器单元）通道数：≥8通道；
42.继电器单元控制电压：5V；
43.继电器单元驱动电流：≥100mA；
44.配套提供基于Windows系统的集成开发软件，IDE开发环境，C/C++语言的编程环境，用于创建测试方案及开发调试，软件UI界面设计简洁，布局合理，使用方便。
45.提供≥5款产业级教学案例用于配套设备进行教学使用，提供一块芯片测试公板用于手动搭建测试电路。
	2
	套

	02
	物联网系统应用与测试实验套件
	物联网系统应用与测试实验套件主要服务于《物联网系统测试技术》课程的教学实验，围绕低功耗系统测试、多传感器协同测试、通信协议分析、能耗分析和能源管理验证四大核心能力，结合电子标签、智慧农业、智慧物流、智慧仓储等真实物联网应用场景，满足物联网“感知层、网络层、应用层”三层体系架构。实验套件采用高度模块化设计，所有网关和节点都设置测试接口，能够无缝衔接万用表、示波器、逻辑分析仪及专业级功耗分析仪等设备，充分满足物联网系统的各项性能指标的测试，培养符合产业需求的物联网测试与调试人才。
整个套件包含物联网网关，电子标签、智慧农业、智慧物流、智慧仓储等真实物联网应用场景的节点，以及配套的云端物联网设备管理平台软件。
1. 物联网网关
（1）控制器主频≥80MHz，SRAM≥64KB，FLASH≥256KB，工作电压1.71-3.6V。
（2）支持GPIO、SPI、UART、I2C、16位ADC、12位DAC、PWM等对外接口。
（3）支持LoRa、蓝牙、WiFi等无线通信方式。
（4）支持≥3.5寸TFT液晶显示屏，分辨率≥320×480。
（5）支持与基于RISC-V指令集的高性能芯片的接口，满足嵌入式人工智能应用需求的扩展。
（6）至少支持正常模式、低功耗模式、休眠模式三种用于比较功耗的工作模式。
（7）支持MQTT等主流通信协议，支持自定义私有协议。
（8）▲ 搭载高精度电流采样电阻与分压网络，提供万用表、示波器、逻辑分析仪、功耗分析仪专用测试点，支持μA-A级宽动态范围电流测量；集成太阳能充电管理与库仑计芯片（提供实物照片并标注，加盖投标单位公章）
（9）★支持集成开发环境AHL-GEC-IDE下的二次开发，支持OTA固件升级。（提供操作演示视频）
2. 电子标签节点
（1）采用国产RISC-V微控制器，主频≥60MHz，SRAM≥64KB，FLASH≥256KB，工作电压2.5-3.3V。
（2）支持GPIO、SPI、UART、I2C、16位ADC、12位DAC、PWM、CAN等对外接口。
（3）支持WiFi无线数据交互。
（4）电子纸分辨率≥250×122。
（5）至少支持正常模式、低功耗模式、休眠模式三种用于比较功耗的工作模式。
（6） 搭载高精度电流采样电阻与分压网络，提供万用表、示波器、逻辑分析仪、功耗分析仪专用测试点。
（7）支持集成开发环境AHL-GEC-IDE下的二次开发，支持OTA固件升级，支持OTA固件升级。
3. 智慧农业节点
（1）采用国产RISC-V微控制器，主频≥60MHz，SRAM≥64KB，FLASH≥256KB，工作电压2.5-3.3V。
（2）支持GPIO、SPI、UART、I2C、18路
用DMA、12位DAC、12位ADC、CAN、USB2.0全速OTG接口、USB2.0高速主机/设备接口（480Mbps 内置PHY）等对外接口。
（3）搭载≥0.96寸，分辨率≥128×64的OLED。
（4）支持LoRa无线数据交互。
（5）搭载温度/湿度传感器、光照传感器、二氧化碳浓度传感器，以及按键控制和微型电机。
（6）至少支持正常模式、低功耗模式、休眠模式三种用于比较功耗的工作模式。
（7）搭载高精度电流采样电阻与分压网络，提供万用表、示波器、逻辑分析仪、功耗分析仪专用测试点。
（8）支持集成开发环境AHL-GEC-IDE下的二次开发，支持OTA固件升级，支持OTA固件升级。
4. 智慧物流与仓储节点
（1）采用国产RISC-V微控制器，主频≥60MHz，SRAM≥26KB，FLASH≥256KB，工作电压1.75-3.3V。
（2）支持GPIO、SPI、UART、I2C、全速USB主机和设备控制器及收发器、段式LCD驱动模块、SPI、12路ADC、触摸按键检测模块、PWM等对外接口。
（3）搭载≥1.3寸，分辨率≥128×64的OLED。
（4）支持蓝牙无线数据交互。
（5）搭载温度/湿度传感器、三轴加速度传感器，以及微型舵机、二维码模块。
（6）至少支持正常模式、低功耗模式、休眠模式三种用于比较功耗的工作模式。
（7）搭载高精度电流采样电阻与分压网络，提供万用表、示波器、逻辑分析仪、功耗分析仪专用测试点。
（8）支持集成开发环境AHL-GEC-IDE下的二次开发，支持OTA固件升级，支持OTA固件升级。
5. 智慧医疗节点
[bookmark: OLE_LINK3]（1）微控制器SRAM≥128KB，FLASH≥512KB，工作电压1.75-3.3V。
（2）GPIO、SPI、UART、I2C、低功耗蓝牙BLE通讯模块、USB全速控制器及收发器、USB高速控制器及收发器（480Mbps）、NFC近场通信无线接口、段式LCD驱动模块、LED点阵屏接口、触摸按键检测模块等对外接口。
（3）搭载≥0.96寸，分辨率≥128×64的OLED。
（4）支持蓝牙和NFC无线数据交互。
（5）搭载人体存在雷达、手势识别、心率血氧传感器、柔性体温传感器。
（6）至少支持正常模式、低功耗模式、休眠模式三种用于比较功耗的工作模式。
（7）搭载高精度电流采样电阻与分压网络，提供万用表、示波器、逻辑分析仪、功耗分析仪专用测试点。
（8）支持集成开发环境AHL-GEC-IDE下的二次开发，支持OTA固件升级，支持OTA固件升级。
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	低功耗物联网应用场景展示系统
	低功耗物联网应用场景展示系统主要聚焦智慧零售、智慧农业、智慧物流与仓储和智慧医疗4个物联网应用场景的“数据感知-可靠传输-智能决策”全链路能力，通过场景模拟来体验和培养《物联网低功耗系统》课程的核心能力。各个应用场景主要功能描述：
1. 智慧零售场景
（1）电子价签节点采用国产RISC-V微控制器，电子纸分辨率不低于250×122，开源程序源代码，支持集成开发环境AHL-GEC-IDE下的二次开发）。
（2）支持WiFi无线数据交互。
（3）应用端平台管理电子价签信息和后台库存的秒级更新，并实现线上线下库存数据的实时可视化。
2. 智慧农业场景
（1）智慧农业节点采用国产RISC-V微控制器，支持温湿度、光照、二氧化碳浓度的数据采集，开源程序源代码，支持集成开发环境AHL-GEC-IDE下的二次开发。
（2）支持低功耗LoRa技术的无线数据传输与交互。
（3）支持后台管理平台对采集数据进行分析，并得到决策指令，模拟精准控制微型舵机和LED光照等执行机构，实现农业场景的精细管理。
3. 智慧物流和仓储场景
（1）智慧物流节点采用国产RISC-V微控制器，支持蓝牙无线数据交互，支持远程控制微型舵机的开关，开源程序源代码，支持集成开发环境AHL-GEC-IDE下的二次开发。
（2）支持蓝牙Mesh组网模拟构建“高并发、低功耗”的物流与仓储感知网络。
（3）支持低功耗蓝牙模拟进行全时温湿度“不断链”监控，构建可视、可控、可追溯的精益化物流管理。
4. 智慧医疗场景
（1）智慧医疗场景节点采用国产RISC-V微控制器，搭载人体存在雷达、手势识别、柔性体温传感器, 开源程序源代码，支持集成开发环境AHL-GEC-IDE下的二次开发。
（2）支持WiFi无线数据交互。
（3）配套管理平台实现对心率、血压、体温及睡眠呼吸等体征的连续采集，并支持利用边缘计算在终端侧实时分析异常波动，以及通过云端分析系统智能分析健康状况。
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	物联网设备管理平台
	物联网设备管理平台软件是配套《物联网系统测试技术》课程的物联网节点监控管理和数据分析软件，主要涵盖智慧医疗、智慧农业、智慧仓储、智慧零售四大应用场景。
平台软件采用模块化架构设计，支持多种物联网通信协议（如MQTT、TCP、HTTP等），能够实现对各类传感器、执行器、网关设备的统一管理和实时数据交互。平台软件具体功能包括：
（1）实时监控功能：
提供多场景数据可视化展示
多仪表盘展示心率、体温、温湿度等不同场景节点数据信息
实时趋势折线图多传感器数据展示
告警信息可视化展示
（2）数据管理功能：
节点信息配置与展示
设备在线/离线状态监测
工作模式切换显示（正常/低功耗/休眠）
功率与电流趋势分析
（3）数据展示功能
平台动态时间显示
跑马灯效果（告警信息滚动）
统计数据数字动画
图表自动刷新
另外提供平台源代码，可自行在本机部署进行二次开发：
（4）新增行业场景模板
参考现有4个模块的目录结构创建新场景
复制 css/index.css 样式并修改配色
在 js/ 中编写新的ECharts图表配置
修改 index.html 添加新场景入口
（5）自定义图表组件
可二次开发的图表类型：
仪表盘 (gauge)
折线图 (line)
柱状图 (bar)
饼图/环形图 (pie)
雷达图 (radar)
散点图 (scatter)
热力图 (heatmap)
（6）告警规则定制
用户自定义告警阈值
（7）界面样式定制
修改CSS变量改变主题色
调整布局比例
添加新的动画效果
自定义图表配色方案
（8）数据持久化
接入后端数据库（MySQL/MongoDB）
添加用户登录认证
数据报表导出功能
历史数据查询
文档支持：
本平台为用户提供完善的配套文档，包括平台使用手册、快速部署指南、二次开发教程、API接口文档及硬件对接手册等。
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	智联网行业应用一体化实训平台
	第一部分：实训工位
物联网工程实训工位（1套）
1.符合人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作；
2.配备一组网孔板，搭配灵活、可任意更改实训组件增加实训内容，便于功能扩展。
3.▲有强弱电供电系统，工位背面配备至少3组强电5孔供电插座，且至少配有5组直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要。（提供实物照片并标注，加盖投标单位公章）
4.面板支持走线槽安装，方便学生实训布线；
5.设计有安全配电箱，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保系统使用安全可靠；
6.配有移动小桌板，便于物联网设备、耗材工具等的摆放。
7.外观尺寸（长*宽*高）：不大于1046mm*583mm*1870mm；
8.面板尺寸（长*高）：≥580mm*1000mm。
第二部分：硬件资源
一、中心网关套件
物联网网关（1套）
1.支持Ubuntu系统；
2.具备1个10/100/1000Mbps RJ45以太网端口；
3.支持2.4GHz WiFi连接；
4.具备1个HDMI；
5.支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0,OPENVG1.1,OPENCL,Directx11；
6.支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0；
7.支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264,VP8和MVC图像增强处理；
8.具备硬件安全系统,支持HDCP2.X，支持ATECC608A芯片硬件加密；
9.支持OpenCV机器视觉库、支持TensorFlow；
10.支持连接物联网云平台（基于SHA256、PRF、HMAC-SHA256、HKDF、ECDSA、ECDH、AES算法加密密文通信)。
8口交换机（1台）
1.接口数量：≥8个10/100M Auto MDI-MDIX RJ45接口；
2.通信标准：至少支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x协议；
3.数据速率：至少支持10/100M。
无线路由器（1台）
1.网络标准：IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.11g；
2.无线速率：2.4GHz频段：300Mbps；5GHz频段：867Mbps；
3.接口数量：≥3个10/100M自适应LAN口、支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）和1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）。
二、智能识别控制套件
单目摄像机（1台）
1.最大图像尺寸：≥1920 × 1080；
2.主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720），
子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360）；
3.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG。
双目摄像机（1台）
1.主码流：≥1920×1080，子码流：≥640×480；
2.网口：100M；
3.支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP；
4.电源：直流电源适配器供电。
UHF桌面发卡器（1台）
1.工作频率：应支持频率范围920～925MHz，跳频250KHz；
2.支持协议：EPC GEN2/ ISO 18000-6C；
3.接口模式：USB。
高频读写器（1台）
1.支持卡：支持符合ISO14443TypeA/B的非接触卡；
2.可给卡提供电流：0～130mA；
3.与PC通讯类型：USB接口。
二维码扫描枪（1台）
1.工作电压：DC 5V；
2.识读码制：应至少支持PDF 417,QR Code,Data Matrix码制；
3.通讯接口：USB。
单片机（1套）
1.工作电压: 5V；
2.数字I/O端口:≥14个；
3.模拟输入引脚: ≥6个。
远程控制器（1台）
1.支持2.4GHz WiFi无线通信；
2.支持RS485通讯接口；
3.支持标准Modbus RTU/TCP协议；
4.至少具备2路模拟量输入；
5.至少具备2路数字量输入；
6.至少具备2路继电器输出。
智能终端（1台）
1.内存：≥2G；
2.存储器：≥16GB存储内存；
3.多通道数据传输，至少支持WIFI、蓝牙等数据传输方式；
4.需支持Android操作系统。
三、传感及执行控制套件
光照度变送器（1个）
1.测量范围：≥0～200000Lux；
2.工作电压：DC 5～24V；
3.响应时间：≤1 秒；
4.输出方式：RS485输出。
光照度传感器（1个）
1.光照强度量程：0～2万Lux；
2.响应时间：≤0.1s；
3.输出方式：DC 0～10V。
二氧化碳变送器（1个）
1.测量范围：≥0～5000ppm；
2. 输出方式：RS485输出；
3.响应时间：≤90s；
4.供电电压：DC 7～24V。
温湿度变送器（1个）
1.直流供电：12V～24V DC；
2.功耗不高于0.5W；
3.输出信号：RS485输出。
温湿度传感器模块（1个）
1.工作电：DC 3.3V-5V；
2.输出形式：数字信号输出。
超声波传感器（1个）
1.工作电压：DC 5V～24V；
2.平面物体量程：≥范围5～400cm；
3.输出方式：RS485。
烟雾探测器（1个）
1.报警声音：≥85dB；
2.供电电源：DC 9～28V。
时钟数码管（1个）
1.屏幕尺寸：≥0.56英寸；
2.字位数：4位；
3.极性：共阳性。
风扇（1个）
1.工作电压：DC 24V；
2.转速≥3000RPM；
3.风量范围24.42～34.18CFM。
警示灯（1个）
1.电压：DC 12V；
2.电流：≤0.1A；
3.光源类型：LED。
定向拾音器（1个）
1.监听范围：2～10平方（连续可调）；
2.频率范围：150Hz～12kHz（90dB声压、A加权）；
3.工作电压：直流稳压 DC 9～12V。
全向拾音器（1个）
1.拾音范围≥5平方米；
2.指向特性全指向性；
3.电源电压：DC 9～15V。
门磁开关（1个）
1、类型:NC-常闭型；
2、电流/电压/功率:不大于0.1A/100VDC/3W。
电磁阀（1个）
1.工作电压：DC 24V；
2.工作压力：0～1Mpa。
直流减速电机（1个）
1.工作电压：DC 24V；
2.转速：≥200rpm。
电动锁头（1个）
1.工作电压：DC 12V；
2.类型：圆口锁。
小型断路器（1个）
1.额定电流: ≥10A ；
2.极数:1P。
直流信号隔离变换器（1个）
1.工作电压：DC 24V；
2.支持直流电压输入转成电流信号输出。
继电器（4个）
1.触点负载：10A，250V，AC/30V，DC；
2.接触电阻：≤100mΩ；
3.线圈电压：直流（12～110）V，DC、交流（12～230）V，AC；
6.带发光二极管。
四、传感网络套件
ZigBee智能节点盒（I/O）（2套）
1.主芯片：采用片上系统SOC，Flash≥256K，有USB控制器；
2.串行通信：波特率115200 baud，8个数据位，无校验位，1个停止位；
3.无线频率：2.4GHz；
4.无线协议：ZigBee 2007/PRO；
5.传输距离：无遮挡情况下≥8米；
6.接收灵敏度：-96 DBm。
LoRa数据传输单元（2台）
1.支持RS485串口数据通过LoRa通信方式透明传输；
2.工作电压：DC 12V@1A；
3.通讯协议：支持WiFi、LoRa、RS485通讯；
4.LoRa技术参数：
(1) 工作频段：401-510MHz(禁用频点416MHz、448MHz、450MHz、480MHz、485MHz)；
(2) 无线发射功率：Max. 19±1 dBm，接收灵敏度：-136±1dBm (@250bps)；
(3) 通信距离：可达5km@250bps（测试环境下）；
(4) 通信速率：OOK调制时1.2～32.738kbps，LoRa调制时0.2～37.5kbps；
(5) 采用LoRa 调制方式，兼容并支持传统调制方式，支持硬件跳频（FHSS）。
5.WiFi技术参数：
(1) 兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈；
(2) WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式；
(3) 支持TCP、UDP、HTTP、FTP；
(4) 支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式。
6.输出：
(1) 具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20 mA、0-20 mA或者0-24 mA，输出温漂±3ppm/℃；
(2) 具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V；
(3) 具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）。
NB-IoT可编程数传控制器（1套）
1.支持通过RS485接口采集设备数据；
2.支持通过NB-IoT低功耗无线广域网与云端通信；
3.支持Modbus、CoAP协议；
4.工作电压：DC 6～28V；
5.至少具备1个RS485接口。
4G数传终端（1套）
1.工作电压：DC 9～28V；
2.无线传输方式：支持4G Cat1；
3.有线传输方式：≥2路RS485；
蓝牙DONGLE（1个）
主从一体，支持BLE5.0协议、向下兼容BLE4.2；
蓝牙信标（1个）
1.工作电压：DC 1.1～3.3V；
2.发射功率：-20dBm～+4dBm；
3.传输距离：≥40 m。
五、辅助套件
接口转换器（2个）
1.接口特性：接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS485标准；
2.电气接口：RS-232端DB9孔型连接器，RS-485端DB9针型连接器。
迷你无线网卡（1个）
1.接口：USB；
2.天线：内置智能天线；
3.遵循标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n；
4.频率范围：2.4～2.4835GHz。
六、实训配件包
1. 物联网工具包（1套）：包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳、电工钳等；
2. 耗材包（1套）：包含各种电线、网线、螺丝、螺母、扎带、电工胶布等。
第三部分：软件资源
一、物联网中心网关软件
1.★南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理。（提供操作演示视频）
2.南向支持对接各种支持CANbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理；
3.▲南向支持对接ZigBee、WiFi、LoRa等无线协议，通过容器化部署，实现各种协议接入的物联网设备的数据采集、设备控制及管理；(提供软件操作截图，加盖投标单位公章）
4.★南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备。（提供操作演示视频）
5.北向连接物联网云平台、边缘计算服务系统及物联网应用，实现数据的北向通信以及指令接收。
二、项目生成器服务
1.★支持通过可视化界面实现与设备网关设备及传感设备的连接；支持可视化策略配置，策略可通过监控传感器数据变化，设置触发条件实现对执行器的控制；（提供操作演示视频）
2.★支持通过拖拽物联网设备图标以及基础元素图标(文本、图片、按钮等)实现 WEB APP 的页面布局设计；同时支持在发布的 WEB APP 页面中，实现查看传感器实时数据和历史数据，并通过按钮控件实现对执行设备的操作控制；（提供操作演示视频）
3.▲支持导出 WEB APP 的部署包，进行本地化部署。(提供软件操作截图，加盖投标单位公章）
三、物联网云平台
1.实现家居情景模式设定管理，灯光照明系统智能控制，家庭环境智能控制，智能化安防报警等功能；
2.可在广域网中通过PC、移动智能终端、智能网关等设备登录此云平台；
3.具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理；
4.▲支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能；支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能；(提供软件操作截图，加盖投标单位公章）
5.▲云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在3-15S之间灵活设置；同时具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理；(提供软件操作截图，加盖投标单位公章）
6.▲云平台兼容行业中常见的物联网功能节点，至少支持数字量Modbus、模拟量Modbus及Zigbee无线传输类型的节点管理；同时支持至少15种以上常用传感器节点，支持温度、湿度、水温、二氧化碳、光照、风速、大气压力、空气质量、可燃气体、火焰、红外对射传感器等；(提供软件操作截图，加盖投标单位公章）
7.支持物联网节点的状态查询并按需控制。
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	智联网综合应用数字化平台
	一、总体要求：
1.智联网综合应用数字化平台以“线下项目实施+线上工程仿真+远程系统部署” 为主的虚拟仿真暨在线实验工程模式，强化教学、学习、实训相融合，满足广大院校人才培养需求和各行业企业用人需求，为物联网与信息行业相关专业的学生提供符合其职业规划的学习路线，为培养面向岗位的综合应用人才提供强有力的实训支撑。
2.平台采用B/S架构，具有即时即地即登录的轻便型实训教学系统环境，能够监控实训环节关键节点，提高实训教学效率，包含课程管理、教师管理、班级管理、学生管理、教学任务、资源管理等模块。
3.平台提供公有云服务，可通过物联网工程仿真实施、真实设备接入、物联网系统软件部署、物联网应用设计等工作完成实验实训。
4.提供本地虚拟机容器挂载服务，不限时长；在线支持用户数、赠送实验服务时数、案例更新维护等条件视选配的实训案例资源包而定。
二、功能要求：
1.学校管理员端
学校管理员端包含班级管理、教师管理、学生管理、课程列表、教学任务等模块。
（1）班级管理
手动输入班级名称，并添加该班级，完成后，可对该班级进行归档、编辑与删除操作。
（2）教师管理
手动输入教师信息（教师姓名、手机号码、性别）并添加教师账号，完成后，可对该教师账号进行重置密码、编辑和删除操作。
（3）学生管理
手动输入学生信息（姓名、性别、手机号码、学号、班级）并添加该学生账号，完成后，可对该学生账号进行重置密码、编辑与删除操作。
（4）课程列表
手动输入课程信息（课程名称、课程专业、课程等级、课程学时、课程学分）并添加该课程，完成后，可对课程进行编辑和删除操作。
（5）教学任务
进入教学任务管理模块，根据课程需要，输入任务名称、任务时长、选择课程并指定任课教师和任务班级，新增并下发教学任务。教学任务下发完成后，可对任务进行任务时长的调整，支持删除任务的操作。
2.教师端
教师端功能包括教学任务和学生任务两个部分。
总体概况：
可以查询到最近下发的学生任务完成情况、发布任务数，以及所用实验时间情况；
（1）教学任务
教师用户可查看学校管理员下发的教学任务。
（2）学生任务
教师可根据学校管理员下发的教学任务及课程安排，手动输入学生任务信息进行学生任务的布置下发。
学生任务信息包括任务名称、教学任务、课程资源、资源章节、班级、学生、任务时长，其中课程名称及班级在教学任务选择完成之后即可自动填入。
3.学生端
学生端的功能模块为课程与任务。
学生用户可以在“首页”查看到最新消息动态，以及进行中的任务数量；
学生用户可在“我的课程”功能查看当前进行中的课程以及历史课程；可在“我的任务”功能完成教师端所下发的学生任务。
软件功能
1.仿真工作台：
1) 以画布+部件面板的形式存在，存放和布局虚拟套件。
2) 可以自定义工作台背景色，方便融入不同场景
3) 可以添加连线图，方便教学
4) 可以关闭开启实时验证连线
5) 学生用户可以根据教学任务安排，上传相关实训项目连线图等数据到教师用户
6) 排序功能：顶端对齐、上下居中、低端对齐、左对齐、左右居中、右对齐；上移一层、下移一层、移至顶层、移至底层
7) 背景功能：可任意添加背景，布局背景虚拟为现实环境，还原现实环境；
8) 比例尺缩放范围：50%~200%
9) 视角快速切换：比例尺伸展状态下，拖动工作台缩略图（地图）可以快速切换视角。
10) 连线可以显示错误信息文字提示
11) 数据通讯时，连接点闪烁表示
12) ▲消息面板可查看设备通信消息(提供软件操作截图，加盖投标人公章）
2.仿真硬件
1） ▲仿真硬件具有模拟数据源产生模拟数据，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据；(提供软件操作截图，加盖投标人公章）
2） 仿真的套件部品至少包含：有线传感器、无线传感器、执行器、网关、I/O模块、RFID、终端、负载、电源、其它外设等。具体清单如下：
1) 有线传感器：
包含空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器、二氧化碳传感器（485）、温湿度传感器（485）、光照度传感器（485）等
2) ★无线传感器：
至少包含空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器、声光报警器、燃气泄漏传感器、烟雾探测器、水浸探测器、门磁探测器等；（提供操作演示视频）
3) 继电器：
包含继电器、双联继电器、单联继电器等；
4) 网关：
包含网关、路由器、串口服务器等
5) I/O模块：
包含模拟量采集器（4017）、数字量采集器（4150）、zigbee协调器、zigbee四输入模拟量模块等；
6) RFID：
包含低频读卡器、低频卡，高频读卡器、高频卡，NL超高频一体机、超高频卡、桌面超高频读写器等
7) 终端：
包含PC等；
8) 负载：
包含警示灯、雾化器、通用负载、风扇、灯泡、水泵等；
9) 电源：
包含5V、12V、24V、通用等电源；
10) 其它外设：
包含电压电流变送器、摄像头、LED屏、485转232转换器、USB转232转换器等
3.仿真实训
按照与物理设备操作相同的操作标准与流程，由学生通过拖拉布局，与虚拟连线，并配置仿真设备参数等，通过系统软件检测套件连接状态和学生操作结果，引导学生按步骤完成模拟实训，由浅入深，让学生学习到物联网行业设备的分类以及设备特性，能够对物联网行业设备进行安装、调试、维护、开发。实训课程案例资源依客户选购内容而定，具体请参阅对应课程案例参数文件。
4.实验方式
(1) 学生依据案例实训手册，基于仿真系统进行物联网仿真设备的连线、配置等实训实验；
(2) 在配套有对应的物理硬件实训套件的情况下，学生可基于仿真系统并通过以串口连接的方式，通过网关连接不同的物理硬件部品，从而获取传感器数值与控制执行器等方式进行实训；
(3) 学生依据案例实训手册，基于Docker后台构建的Linux终端实验环境进行行业应用案例实训实验；
5.在线实验功能
在线实验功能由物联网工程仿真和物联网项目软件部署组成。
(1) 物联网工程仿真
在线仿真连线与配置（保存用户工作平台参数、 修改背景图、动态加载虚拟设备组，包含LoRa、NB-IoT、Zigbee、Modbus等）、物联网项目数据服务。
(2) 物联网项目软件部署
基于Docker容器的Linux运行环境，属于物联网项目软件部署部分，通过高效的调度，让学生使用虚拟机进行部署操作实验。
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[bookmark: _Toc178438216][bookmark: _Toc167885183]注：（1）请投标单位在下载招标文件后仔细研究项目需求说明。投标单位不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术参数响应及偏离表》和《商务条款响应及偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。
（2）采购单位有权要求投标单位在中标后三个工作日内针对核心产品实质性响应功能进行现场测试，如发现功能不满足或虚假应标，采购单位有权废除中标人中标资格，并承担相应的法律责任。
五、综合说明
[bookmark: OLE_LINK4]（一）本次采购的核心产品：集成电路自动测试系统、智联网行业应用一体化实训平台。
（二）若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品中强制采购产品品目清单的，供应商须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
（三）3C认证：本次供应商所投产品中凡涉及到国家强制认证产品目录的产品，所选用的产品必须符合3C认证相关规定；供应商在投标文件中须提供3C认证产品承诺书或3C认证证书复印件或扫描件。
中标单位在交货时向采购单位提供所投产品中涉及到国家强制认证产品目录的产品的3C认证证书，否则采购单位有权不予接收相关货物或终止合同，相关损失和责任由中标单位全部承担。
（四）采购文件中如涉及品牌型号，仅作参考，投标人提供质量功能等于或者高于此类产品均可。
（五）投标人明确提供设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。
（六）投标人所提供的相关服务应符合根据国家标准和规范，并遵循招标文件的要求，其服务的质量和标准应达到招标要求，并提供详细的服务说明。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。
（七）按招标要求完成安装调试、系统整体建设、部署、调试及培训需方人员操作。投标单位应根据自身投标需要，对有关现场和周围环境自行进行勘察，充分了解现场环境并在投标文件中提供实训室建设方案。中标单位需严格按采购单位规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购单位确认合格，中标单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由中标单位自行承担。
（八）投标总报价一次报定，包括完成该项工作所需的响应的产品设备及其备品、备件和专用工具费用、软件产品（包括项目开发实施过程中所需的第三方产品（数据库、中间件等内容）以及乙方自有产品的报价）、开发实施、数据采集与加工、辅材、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测、安装调试、技术支持与培训、验收、售后服务与维保等工作所发生的全部费用以及响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
（九）交货时间：合同签订后30天内交货安装调试完毕。
（十）交货地点：苏州工业职业技术学院（采购单位指定地点）。
（十一）质保及售后服务要求：
1.免费质保期:
中标单位所提供的货物免费原厂质保期12个月。（自验收合格之日起计算）在质保期内发生的任何技术和设备的问题，中标单位全权负责，并是免费和无偿的，包括零部件的更换。（但不包括用户人为造成的损伤）
2.售后服务响应时间：
中标单位应以优良的服务态度，提供7*24小时电话支持服务，工作日1小时以内故障响应，工作日8小时以内完成采购单位提出的维修或更换要求。
3.技术支持及技术培训：在质保期内正常使用条件下，中标单位对设备出现的故障提供免费维修，零部件损坏须及时免费更换。在设备的设计使用寿命周期内，投标单位应保证用户能更换到原厂正宗的零部件，确保设备正常使用。中标单位自备安装调试及维修工具。
4.培训服务要求：
中标单位应对用户的技术人员和操作人员进行集中培训和现场操作培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修处理，并向培训人员提供维修所需的特殊工具、图纸及维修手册。
5.人员要求：
投标单位保证针对本项目配备人员如项目经理、项目技术负责人等人员不少于5人。
（十二）验收要求（根据采购文件要求及国家有关规定验收通过）：
1.货物交到采购单位指定地点：由采购单位或委托第三方对货物数量、质量、规格、外观、包装、随机资料、装箱单进行查验。
2.安装、调试完毕：中标单位需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求由采购单位或委托第三方对其设备的性能、指标等进行检测验收。
注：以上验收项或测试项不合格的，采购单位有权要求中标单位无条件退货更换，相关费用均由中标单位承担，同时采购单位有权拒绝支付货款，并依据合同进行相关处罚。由此造成的相关损失由中标单位全部承担。
3.验收期限：自标的物交付之日起30个工作日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。
4.验收标准：货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标单位承诺的其它指标。
5.如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。
（十三）本次招标不接受全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
六、政府采购政策：
（一）小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）等相关规定，对于非专门面向中小微企业的项目，对小型、微型企业产品价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
对于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（二）残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
（三）监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc451936435][bookmark: _Toc496545113][bookmark: _Toc495834724][bookmark: _Toc512247200][bookmark: _Toc425515053][bookmark: _Toc451533886][bookmark: _Toc515141034][bookmark: _Toc470779422][bookmark: _Toc456266096][bookmark: _Toc522734475][bookmark: _Toc11654][bookmark: _Toc521857249][bookmark: _Toc498096314][bookmark: _Toc501112110][bookmark: _Toc426125473][bookmark: _Toc508971135][bookmark: _Toc518732543][bookmark: _Toc460611497][bookmark: _Toc461547754][bookmark: _Toc461621182][bookmark: _Toc527647062][bookmark: _Toc521868319][bookmark: _Toc529876196][bookmark: _Toc509671235][bookmark: _Toc497672701][bookmark: _Toc465952428][bookmark: _Toc510189381][bookmark: _Toc466029765][bookmark: _Toc424825741]（四）对本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK2]适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
（五）绿色采购
1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
2、为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
3、为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求
（一）采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
（二）采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（三）供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。
（四）对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
八、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网、江苏政府采购网上公示的补充通知为准。
[bookmark: _Toc495834730][bookmark: _Toc465952430][bookmark: _Toc470779424][bookmark: _Toc466029767][bookmark: _Toc496545119][bookmark: _Toc21235][bookmark: _Toc509671237][bookmark: _Toc498096316][bookmark: _Toc461547756][bookmark: _Toc512247206][bookmark: _Toc461621184][bookmark: _Toc515141040][bookmark: _Toc424825743][bookmark: _Toc508971137][bookmark: _Toc527647068][bookmark: _Toc425515055][bookmark: _Toc522734481][bookmark: _Toc518732549][bookmark: _Toc426125475][bookmark: _Toc451936437][bookmark: _Toc521868325][bookmark: _Toc456266098][bookmark: _Toc460611499][bookmark: _Toc424825495][bookmark: _Toc497672707][bookmark: _Toc510189383][bookmark: _Toc501112112][bookmark: _Toc451533888][bookmark: _Toc529876202][bookmark: _Toc521857255][bookmark: _Toc465952431][bookmark: _Toc495834731][bookmark: _Toc496545120][bookmark: _Toc23679][bookmark: _Toc466029768][bookmark: _Toc470779425][bookmark: _Toc425515056][bookmark: _Toc495834732][bookmark: _Toc461621185][bookmark: _Toc426125476][bookmark: _Toc461547757][bookmark: _Toc456266099][bookmark: _Toc466029769][bookmark: _Toc470779426][bookmark: _Toc451936438][bookmark: _Toc460611500][bookmark: _Toc424825744][bookmark: _Toc465952432][bookmark: _Toc21542][bookmark: _Toc451533889]第四章 合同主要条款
	[bookmark: _Toc518732550][bookmark: _Toc529876203][bookmark: _Toc521868326][bookmark: _Toc510189384][bookmark: _Toc515141041][bookmark: _Toc508971138][bookmark: _Toc522734482][bookmark: _Toc512247217][bookmark: _Toc509671238][bookmark: _Toc501112113][bookmark: _Toc496545121][bookmark: _Toc498096317][bookmark: _Toc527647069][bookmark: _Toc521857256][bookmark: _Toc497672708]
甲  方：苏州工业职业技术学院                         乙  方：
送达地址：苏州吴中越溪国际教育园致能大道1号         送达地址：
联系人：                                             联系人：
联系方式：                                           联系方式:
传  真：                                             传  真：
开户行：中国银行苏州分行营业部                       开户行： 
账  号：504058193068                                 账  号：
税  号：12320500466949074Q                           税  号：


根据采购招标编号JSZC-320500-SZMK-G2026-0014招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的事宜，签订本合同书。
一、采购内容、总金额、交付期限及交付地点
（一）采购内容：
（二）合同总金额：￥元（大写：人民币元），本合同价格包括完成该项工作所需的响应的产品设备及其备品、备件和专用工具费用、软件产品（包括项目开发实施过程中所需的第三方产品（数据库、中间件等内容）以及乙方自有产品的报价）、开发实施、数据采集与加工、辅材、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测、安装调试、技术支持与培训、验收、代理服务费、售后服务与维保等工作所发生的全部费用以及响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
（三）交付期限：合同签订后30天内交货安装调试完毕。
（四）交付地点：甲方指定地点。
二、付款步骤
（一）履约保证金:
1、合同签订生效后，乙方收到甲方缴款通知单后的五个工作日内，乙方应向甲方交纳中标金额的5%作为履约保证金，待乙方履行完合同义务后，由乙方凭甲方的收款收据自行申请履约保证金无息退还，若乙方两年内仍未申请退还，则履约保证金归甲方所有，甲方不予退还。
2、履约保证金递交方式：以支票、转账、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
（二）付款:
合同签订生效后的一个月内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款，待整个项目完成并经甲方验收合格后的15天内，乙方向甲方提供下列(A、B、C)单据后，甲方支付剩余合同总金额。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。
A、送货回单、结算清单；
B、合法有效的增值税普通发票；
C、验收合格的书面证明及质保单。
（三）付款方式：银行转帐。
若乙方向甲方提供的发票为虚假、违法、无效或过期的，甲方有权暂不支付该笔款项，并有权要求乙方提供合法有效的发票。此时甲方不承担任何逾期付款违约责任，一切损失由乙方自行承担。
三、质量与验收
（一）根据招标文件及乙方投标文件的要求以及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过。
（二）验收：乙方向甲方提出验收申请，甲方会同乙方进行项目验收并对项目进行测试，现场一次性验收通过。如甲方认为不符合甲方要求及相关标准，可申请甲方所在地法定资质专业机构或其它有权部门进行项目测试和验收，检测费用由过错方承担。乙方首先应在指定期限内无条件整改至合格，以免影响甲方正常使用。
四、售后服务及培训服务
（一）免费质保期:
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]乙方所提供的货物免费原厂质保期12个月。（自验收合格之日起计算）在质保期内发生的任何技术和设备的问题，乙方全权负责，并是免费和无偿的，包括零部件的更换。（但不包括用户人为造成的损伤）
（二）售后服务响应时间：
乙方应以优良的服务态度，提供7*24小时电话支持服务，工作日1小时以内故障响应，工作日8小时以内完成甲方提出的维修或更换要求。
（三）技术支持及技术培训：在质保期内正常使用条件下，乙方对设备出现的故障提供免费维修，零部件损坏须及时免费更换。在设备的设计使用寿命周期内，乙方应保证用户能更换到原厂正宗的零部件，确保设备正常使用。乙方自备安装调试及维修工具。
（四）培训服务要求:
乙方应对用户的技术人员和操作人员进行集中培训和现场操作培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修处理，并向培训人员提供维修所需的特殊工具、图纸及维修手册。
五、所有权及知识产权
乙方应保证对其提供的产品享有完全的、合法的所有权及知识产权，乙方应保证甲方在使用过程中免受第三方提出侵犯其知识产权或其他合法权益的起诉或主张。如果发生此类问题，乙方应负责交涉，且一切经济和法律责任均由乙方承担。
六、违约责任
（一）甲方违约责任及违约金支付：
1.在合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以赔偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2.甲方无正当理由逾期付款的应按照合同总价金额的每天万分之四支付合同总价违约金。
（二）乙方违约责任及违约金支付：
1.乙方不能提供货物的，或货物不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
2.乙方逾期提供货物的，应与甲方部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供货物按照合同总价的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭受的损失费用。
（三）本合同项下甲方的损失包括但不限于因乙方原因造成甲方委托第三方提供服务产生的费用、第三方索赔、政府主管部门罚款、仲裁/诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、执行费、保全费、诉责险费用、调查费、差旅费等一切费用，全部由乙方承担。
七、不可抗力
（一）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
八、合同的解除和转让
（一）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
（二）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1.因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
2.因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
3.经甲方【2】次验收不合格的，甲方有权解除合同。
（三）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
（四）合同的部分和全部都不得转让。
[bookmark: _Hlk31709859]九、争议解决方法
（一）因本合同产生的或与其有关的任何争议或分歧，包括本合同的成立、解释、效力、终止或履行等有关的任何问题，均适用中国法律。
（二）因本合同所发生的或与本合同有关的一切争论、争议和要求，包括关于本合同的存在和有效性的争议，协议双方应通过友好协商解决。若不能协商解决，任何一方均应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、其它
（一）合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章），并在收到乙方提交的履约保证金后即生效。
（二）本合同一式五份，甲乙双方各执两份，招标代理机构执一份。
（三）双方文首所确认的送达地址、联系人、联系方式为双方平时函件和法律文书的送达地址、联系人和联系方式，如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，否则自行承担由此引起的不利后果。
（四）下列文件为本合同不可分割部分：
① 中标通知书；              
② 乙方的投标文件；
③ 乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
④ 招标文件及其附件；        
⑤ 合同附件；      
⑥补充协议
以上与本合同具有同等法律效力。
（以下无正文）

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：
甲方代表人（签字）：                      乙方代表人（签字）：
  年    月    日                             年    月    日

第五章 评标办法与评分标准
[bookmark: _Toc17476][bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc16264][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]一、评标办法：
1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。
[bookmark: OLE_LINK13]5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]6.采购本国产品的支持政策
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK25]6.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK26]6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“格式4公开分项报价”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.3供应商需按照招标文件的要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
二、评分标准：
（一）价格分（30分）
第一步：投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。
第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。（价格权值为30%）
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]（二）技术参数比较（42分）
1、根据投标单位所投产品的技术参数和配置情况等进行综合评审，满分24分；标注“▲”参数为重要技术参数，若不能满足每有一项扣2分，其余参数为一般技术参数条款，若不能满足每有一项扣1分，扣完为止。
（1）标注“▲”的指标须提供相关证明材料（需与参数要求提供的相关材料一致）并加盖投标单位公章，如不能提供视为负偏离。
（2）同一条指标若出现多项负偏离，只计算一次。
2、相关功能演示（18分）
投标单位须对标注“★”核心技术参数功能进行视频演示，拒绝采用PPT、demo、图片等方式演示，共有6项演示要求，每项3分，全部满足的得18分，不提供或不满足不得分。
（1）投标单位根据招标文件要求进行演示，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。
（2）单个视频附件大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过200M，总视频时长不超过15分钟。
（3）文件类型为压缩包，需要mp4格式。
（三）服务方案比较（20分）
1、实施方案：8分
投标单位提供针对该项目的适合学校的详细的实施方案。
（1）实施团队配置；
（2）进度管控方案；
（3）安装过程和安装标准；
（4）交付过程以及故障解决方案。
上述每项应逐条叙述，符合实际情况、可行性高，内容完整，条理清晰的得2分，内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作为完整叙述的不得分，本项最高得8分。不提供不得分。
2、培训服务方案：6分
投标单位根据本项目特点，制定培训方案：
（1）培训目标和培训内容；
（2）培训方式和培训计划安排；
（3）培训资料手册以及师资人员安排和资质。
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得2分，内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作为完整叙述的不得分，本项最高得6分。
3、售后服务方案：6分
投标单位提供针对该项目的适合学校实际情况的售后服务方案。
（1） 响应时效和上门时效；
（2） 故障排除措施；
（3）维修维护方式以及备品备件保障措施。
上述每项应逐条叙述，符合实际情况、可行性高，内容完整，条理清晰的得2分，内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作为完整叙述的不得分，本项最高得6分。不提供不得分。
（四）综合实力：8分
1、投标单位或所投产品制造商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一本证书得1分，本项最高得3分。
2、投标单位或所投产品制造商是省级及以上产教融合型企业的得2分，提供证书复印件。
[bookmark: OLE_LINK5]3、为保障项目交付质量及培训服务专业性，投标单位或所投产品制造商，其拟派的课程培训讲师须持有物联网应用技术相关领域的高级及以上等级职业资格证书（或同等水平的权威认证），每提供一名符合要求的讲师证书得1分，本项最高得3分，同一人员不重复计分。
（注：投标文件中需提供以上证书的复印件并加盖投标单位公章，未按要求提供或不提供不得分，其中第3项需同时提供投标单位或所投产品制造商为其缴纳的投标截止时间前三个月中任意一个月社保缴纳证明。）
备注：
1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

第六章 投标文件格式
说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
格式1：

投标函
苏州铭坤招投标咨询服务有限公司：
我们收到贵公司          号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，投标总报价包括完成该项工作所需的响应的产品设备及其备品、备件和专用工具费用、软件产品（包括项目开发实施过程中所需的第三方产品（数据库、中间件等内容）以及乙方自有产品的报价）、开发实施、数据采集与加工、辅材、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测、安装调试、技术支持与培训、验收、代理服务费、售后服务与维保等工作所发生的全部费用以及响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90 天。
4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。
5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；
8.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。
9.综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：                              联系人：
地址：                              邮政编码：
联系电话：                          传真：

投标人：（公章）
定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：年月 日
























格式2：

	法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托 （姓名） 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加（采购代理机构名称）组织实施的编号为 （项目编号）的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）
法定代表人：（签字或签章）
代理人：（签字或签章）
日期：  年  月  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面扫描件
	 
要求：真实、有效、清晰
 














格式3：
开标一览表按投标系统内统一格式
格式4：
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]公开分项报价
单位：元（人民币）
	序号
	标的物名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：人民币 元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。



投标人：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：  年  月  日

注：1.“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“公开分项报价”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。




格式5：
技术参数响应及偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。


投标人：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：年  月  日







格式6：
[bookmark: OLE_LINK6]商务条款响应及偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。


投标人：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：  年  月  日








格式7：
相关业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：  年月日

















格式8：

关于资格文件的声明函

苏州铭坤招投标咨询服务有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为         号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人：（公章）
投标单位法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：  年月日




























格式9：
投标单位情况表
单位名称：（公章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	        万元
	净资产
	万元

	股东权益
	        万元
	销售收入
	2025年          万元

	实现利润
	2025年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	      平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	










格式10：
投标（响应）保证承诺书
致：（采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；
3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；
4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。 
投标（响应）人（签章）：                      
地址：                  
电话：                          
传真：                      
电子邮件：                                
邮编：                      
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：                 
日期：     







格式11：
售后服务承诺书
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	质保期内
	免费更换
	
	

	2
	
	免费维修
	
	

	3
	质保期满后免人工维修
	
	

	4
	服务响应
	
	

	5
	到达现场
	
	

	6
	解决问题
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.上述1、2、3条请明确期限，4、5、6条请明确时间；
2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：  年 月 日














格式12：

中小微企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、 （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请填写：中型、小型、微型）企业。
2、 （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请填写：中型、小型、微型）企业。
………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：	
日 期：

注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报； 
2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；
3、若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；
4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 
5、需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
（1）自主生产的产品项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称、品牌、型号
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）



法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期： 
注：投标单位是小型和微型企业的的须填报。
















（2）投报的产品是小型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）



法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：  年  月  日
注：如果投标单位投报的产品是小型企业生产的项目，需提供生产单位是小型企业的相关证明，否则不予认定。

























（3）投报的产品是微型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）


法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：  年  月  日

注：如果投标单位投报的产品是微型企业生产的项目，需提供生产单位是微型企业的相关证明，否则不予认定。


























（4）投报的产品是中型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）


法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：  年  月  日

注：如果投标单位投报的产品是中型企业生产的项目，需提供生产单位是中型企业的相关证明，否则不予认定。


























（5）投报的产品是大型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）


法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：  年  月  日


注：如果投标单位投报的产品是大型企业生产的项目，需提供生产单位是大型企业的相关证明，否则不予认定。
















格式13：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日期：



注：供应商如为残疾人福利性单位，需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。












格式14：

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的货物。
（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的货物。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日期： 


注：供应商如为监狱企业，需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。












格式15：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：年月日

__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。


政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购［2021］82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。


（全文完）
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