编  制  说  明

工程名称：御景新城南侧地块整治（御景公园）工程            
	    1、工程概况：御景新城南侧地块整治（御景公园）工程
    2、工程预算范围：详见清单。

    3、工程量清单编制依据：计价和计量规范：《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024中华人民共和国住房和城乡建设部、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024中华人民共和国住房和城乡建设部、《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857-2024中华人民共和国住房和城乡建设部。《建设工程工程量清单计价规范》（现行标准）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（现行标准）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《通用安装工程工程量计算规范》（现行标准）、《江苏省修缮建筑定额》（2009）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省园林定额》（2007）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）等有关文件规定。
4、工程质量要求：合格。

    5、建筑工程造价组成：

   （1）分部分项工程工程费：《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《通用安装工程工程量计算规范》（现行标准）、《江苏省修缮建筑定额》（2009）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省修缮安装工程定额》（2009）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）   

（2）措施项目费：

    一、通用措施项目：

    1）现场安全文明施工措施费：

       安全生产：园林按0.9%计取；安装按2.9%计取
       文明施工：园林按0.5%计取；安装按0.6%计取
       环境保护：园林按0.6%计取；安装按0.3%计取
    2）非夜间施工照明：不计取

    3）冬雨季施工增加费：不计取

    4）已完工程及设备保护费：不计取

5）临设设施费：园林按0.55%计取；安装按1.1%计取；
    6）赶工措施费：不计取

    7）按质论价费：不计取

8）住宅分户验收：不计取

建筑工人实名制费用：按0.042%计取；安装按0.0315%计取；
    10）大型机械设备进出及安拆：不计取。

    11）施工排水、降水：不计取。

    12）地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费：不计取。

13）特殊条件下施工增加费：不计取。

    二、专业工程措施项目

    1）详见清单。

  （3）、其他措施费：

    1、暂列金额：详见清单。
    2、暂估价：详见清单。

    1）材料暂估价：详见清单。

2）专业工程暂估价：详见清单。

3、计日工：本工程不计取。

    4、总承包服务费：本工程不计取。

  （4）规费（按相关文件规定执行）

税金：9%

    6、其他须说明的问题：

    （1）预算材料单价参照徐州市2026年6月信息价，未有的参照当月市场价计算。
（2）未尽事项按设计要求及规范计算。

（3）本工程量清单应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，除设计变更外，发包人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标阶段应计入工程量清单相应子目中，工程结算时发包人不为此类项目另外支付费用。





