
工程量清单总说明
工程名称：广陵古城范围内公厕提升改造项目(第三批次)B包
	一、工程概况：本工程主要为本工程主要为广陵区串殿巷2号对面、康山园、南城根东巷9号对面、小羊肉巷公共卫生间改造。
二、招标范围：设计图纸范围内的工程。

三、工程量清单编制依据：

（1）本工程施工图纸。

（2）招标文件。
（3）省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告（〔2025〕第12号）、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）。

（4）国家或省级行业建设主管部门颁发的有关规定。

四、措施项目费详见措施项目费清单。

五、其他须说明的问题:

1、暂列金额详见工程量清单。
2、拆除按包干价计入，包含拆除原屋面、地面、顶面、墙面、门窗、倒粪池、洗手台、灯具、洁具、管线、隔断、井盖等所有需要的拆除，包含人工清运垃圾及垃圾外运，运距由投标人自行考虑。
3、墙砖、地砖计算美缝。

4、每个公厕增加化粪池清淤、维修。

5、不锈钢清洁柜按每个公厕1个考虑，倒粪池按每个公厕2个考虑。

6、屋面铝板80*100*4热镀锌方管按单层计算，铝板及考虑计算18mm阻燃板基层。

7、外露镀锌方管考虑氟碳喷漆。

8、康山园公厕所有窗（铝合金窗和百叶窗）都考虑不锈钢包边。

9、给水管道算至出户第一个阀门，排水管道算至室外污水井，污水井数量按图纸考虑。

10、配电箱进线电缆与管道工程量暂估，具体工程量以现场施工为准。

11、卫生洁具按全套设备考虑。




最高投标限价总说明 

工程名称：广陵古城范围内公厕提升改造项目(第三批次)B包

	一、工程概况：本工程主要为本工程主要为广陵区串殿巷2号对面、康山园、南城根东巷9号对面、小羊肉巷公共卫生间改造。
二、招标控制价编制依据：

1、本工程施工图纸；

2、招标文件；
3、省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告（〔2025〕第12号）、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、苏建价(2026)76号文《省住房城乡建设厅关于发布<江苏省建筑与装饰工程消耗量><江苏省通用安装工程消耗量>及配套文件的通知》、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》；

4、《扬州工程造价管理》2026年7月；

5、国家或省级行业建设主管部门颁发的有关规定。

三、取费标准：

1、措施项目费用按照扬工管（2026）15号文规定费率的中间值计取，其他费用按照江苏省建设工程费用参考的中间值计取。
四、工程编制说明：

1、本工程按增值税一般计税方法计价。

2、本工程按土建工程取费。

3、本工程暂列金额按本最高投标限价分部分项工程费的10%计入。

4、每个公厕增加化粪池清淤、维修，按一项3000元计入。
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