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政府采购线上合同信用融资功能告知提醒
我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。
1.“政采贷”业务流程





2.操作流程
苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。
3.常见问题
Q1：哪些企业能申请“政采贷”？
答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。
Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？
答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请
Q3：中标供应商要注意什么？
答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。
Q4：采购单位要做什么？
答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。
Q5：“政采贷”融资失败怎么办？
答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。
3.网址及联系方式
政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html
中征平台：https://www.crcrfsp.com/
联系电话：0523-86886917


不见面交易响应文件制作提交说明
1.业务流程：潜在投标供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”，进行下载。
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
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[bookmark: _Hlk119310047]第一章  竞争性谈判公告
	项目概况
泰兴市人民法院“一张网”国产化网络安全设备替代升级项目JSZC-321283-TZJX-T2026-0004 采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取谈判文件，并于2026年9 月 14日15时00分（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321283-TZJX-T2026-0004	                               
[bookmark: _Hlk130200611]项目名称：泰兴市人民法院“一张网”国产化网络安全设备替代升级项目
采购方式：竞争性谈判
预算金额：2200000.00元
最高限价：2200000.00元
采购需求：泰兴市人民法院“一张网”国产化网络安全设备替代升级项目，具体内容详见采购需求。
合同履行期限：60日历天
本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且签章完备）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目为非专门面向中小企业的项目，本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:软件和信息技术服务业，（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号)。在填写时请正确选择中小企业声明函类型(货物、服务或工程)，如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过(专门面向中小企业采购)或报价不作相应扣除。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801]时间：自谈判公告发布之日起3个工作日
地点：“苏采云”政府采购一体化平台 
方式：线上获取。
售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间：2026年9 月14 日15时00分（北京时间）。
地点：“苏采云”系统“开标大厅”。
五、开启
时间：2026年9 月14 日15时00分（北京时间）。
地点：“苏采云”系统“开标大厅”。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.谈判保证金
本项目不收取谈判保证金。
2.现场踏勘 
潜在供应商自行踏勘。（请各潜在供应商对项目现场进行自主踏勘，未现场踏勘和未提出疑义的潜在供应商被视为已踏勘，认同采购项目要求的内容，由此造成的后果由潜在供应商负责）。
3.在谈判结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。
4.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果响应人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。
6.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
7.投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
八、对本次谈判有任何意见或建议，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：泰兴市人民法院
地 址：泰兴市国庆东路161号
联系方式：0523-87991051 
2.招标代理机构信息
名 称：泰州捷星建设项目管理有限公司
地　址：泰兴市城东高新区人才科技广场
联系方式：18944818868
3.项目联系方式
项目联系人：程晨
电　话：18944818868
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第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc426469870][bookmark: _Toc468783588]供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：泰兴市人民法院
地址：泰兴市国庆东路161号
联系人：钱星 
联系电话：0523-87991051 

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：泰州捷星建设项目管理有限公司
地址：泰兴市城东高新区人才科技广场
联系人：程晨
联系电话：18944818868

	1.1.4
	项目名称
	泰兴市人民法院“一张网”国产化网络安全设备替代升级项目

	1.2.1
	资金来源及出资比例
	[bookmark: EB0b51c78ec4aa43fdb5edf8e1b57ddda1]资金来源：财政

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.2.3
	付款方式
	合同签订后支付合同价的30%作为预付款，货物到场清点无误并经采购人出具合格报告后付至合同价的50%，安装结束并经调试验收合格付至合同价的80%，项目审计结束后付至审计价的95%，余款自验收合格之日起满三年后一次性付清。

	1.3.1
	采购范围
	见竞争性谈判公告

	1.3.2
	合同履行期限
	60日历天

	1.4.2
	采购人要求供应商具备的特定条件
	见竞争性谈判公告

	1.9
	分包
	[bookmark: FBa2837fca29db41d2a5b6d9945d0066c1][bookmark: FEa2837fca29db41d2a5b6d9945d0066c1]不允许

	1.10
	偏离
	[bookmark: FBfe800446baa24252acf6b14953dc4897][bookmark: FEfe800446baa24252acf6b14953dc4897]不允许负偏离

	2.1
	构成竞争性谈判文件的
其他材料
	[bookmark: EB35ced2e8f8364f63a510bf246ff979f0]无

	2.2.1
	供应商要求澄清竞争性谈判文件的截止时间
	[bookmark: EBd85a71e9b634466b828d00f2fd5a11a2]2026年9 月14 日 12 时

	2.2.2
	提交响应性文件截止时间
	2026年 9月 14 日15时00分

	2.4
	最高限价
	见竞争性谈判公告

	3.3.1
	响应有效期
	60天

	3.4
	谈判保证金
	/

	3.6.1
	响应文件的份数
	电子响应文件壹份；

	3.7.3
	响应文件的签署
	投标函等响应文件均需加盖电子签章。

	4.1.1
	响应性文件递交截止时间和地点
	1.本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/ help.html。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
使用谷歌浏览器参与不见面开标及开标环节。
电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
开标时间：2026年 9 月 14 日15时00分
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。） 
2.初步审查结束后，谈判小组通过开评标系统与供应商进行谈判，供应商应及时在系统内确认，谈判轮次由谈判小组视情况决定。
3.谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在苏采云采购系统中提交最后报价，初步审查及谈判的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的20分钟内提交最终报价。20分钟内供应商可以对所提交的最后报价进行撤回和更改操作，未能在规定时间内完成最后报价的供应商视为放弃投标。
4.供应商最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，谈判小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会。
5.谈判记录为本谈判文件不可分割的一部分，与其具有同等的法律效力。

	5.1.1
	谈判小组组成
	谈判小组人数：3人

	6.2
	成交公告媒介
	江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

	7.1
	履约保证金
	（1）履约保证金形式:☑银行电汇或网上银行支付☑银行保函☑支票☑保证保险。
（2）金额：中标价的10%。
（3）缴纳时间：在确定成交供应商之后,签订采购合同前。
（4）退还时间：在成交人按承诺的工期、质量标准、规范要求完成项目后无息返还。工程竣工验收合格后凭工程竣工验收合格证书和收据办理退还手续。

	7.2
	签订合同的时间要求
	自中标通知书发出之日起15天内

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	本项目招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前支付，收费标准参考苏招协【2022】002号文件所规定服务收费标准70%计取，最终按实际成交价结算，此项费用包含在响应报价中，不单独立项。

	10.2
	各供应商应慎重报价，不得恶意降价，若中标候选人因报价过低放弃中标或不能履约等，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。

	10.3
	质疑和投诉按照《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号执行


[bookmark: _Toc426469871][bookmark: _Toc367784995][bookmark: _Toc468783589]1.总则
[bookmark: _Toc383438593][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc426469872][bookmark: _Toc246996176][bookmark: _Toc367784996][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc343525506][bookmark: _Toc468783590][bookmark: _Toc246996919][bookmark: _Toc247085690][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc179632547]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性谈判采购。
1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc179632548][bookmark: _Toc468783591][bookmark: _Toc247085691][bookmark: _Toc383438594][bookmark: _Toc246996920][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc246996177][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc426469873][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc343525507]1.2 资金来源和落实情况及付款方式
1.2.1 资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。
1.2.3 付款方式：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc426469874][bookmark: _Toc468783592][bookmark: _Toc247085692][bookmark: _Toc246996921][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc383438595][bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc246996178][bookmark: _Toc343525508]1.3 采购范围与合同工期
1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。
1.3.2 合同工期：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc343525509][bookmark: _Toc246996179][bookmark: _Toc468783593][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc426469875][bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc246996922][bookmark: _Toc247085693][bookmark: _Toc383438596]1.4 供应商资格要求
1.4.1供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（3）具有符合投标项目经营范围和履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（5）法律、行政法规规定的其他条件。
1.4.2采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件：见供应商须知前附表。
1.4.3供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；
（5）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
（6）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
（7）供应商近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；
（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人的；
（9）被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；
（10）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc246996180][bookmark: _Toc247085694][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc468783594][bookmark: _Toc426469876][bookmark: _Toc343525510][bookmark: _Toc383438597][bookmark: _Toc246996923][bookmark: _Toc179632552]1.5 费用承担
无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc468783595][bookmark: _Toc247085695][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc343525511][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc246996181][bookmark: _Toc383438598][bookmark: _Toc179632553][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc426469877][bookmark: _Toc246996924]1.6 保密
参与采购项目招标投标活动的各方应对竞争性谈判文件和供应商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc246996925][bookmark: _Toc343525512][bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc383438599][bookmark: _Toc426469878][bookmark: _Toc246996182][bookmark: _Toc468783596][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc179632554][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc247085696]1.7 语言文字
[bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc246996926][bookmark: _Toc247085697][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc246996183][bookmark: _Toc144974506]响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc383438600][bookmark: _Toc426469879][bookmark: _Toc468783597][bookmark: _Toc343525513]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc468783598][bookmark: _Toc426469880]1.9 分包
本项目不接受分包。
[bookmark: _Toc468783599][bookmark: _Toc426469881]1.10 偏离
1.10.1本条所称偏离为响应文件中的内容高于或者低于竞争性谈判文件中规定的技术参数、标准。低于的偏离为负偏离，即不满足、或不响应竞争性谈判文件规定的技术参数、标准；高于的为正偏离，即优于竞争性谈判文件规定的技术参数、标准。
1.10.2偏离的具体要求见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc343525517][bookmark: _Toc426469882][bookmark: _Toc468783600][bookmark: _Toc383438604]2. 竞争性谈判文件
[bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc179632561][bookmark: _Toc246996188][bookmark: _Toc468783601][bookmark: _Toc383438605][bookmark: _Toc426469883][bookmark: _Toc246996931][bookmark: _Toc247085702][bookmark: _Toc343525518][bookmark: _Toc152042319]2.1 竞争性谈判文件的组成
2.1.1 本竞争性谈判文件包括：
（1）竞争性谈判公告；
（2）供应商须知；
（3）评审办法；
（4）采购需求；
（5）响应文件的编制及格式；
（6）供应商须知前附表规定的构成竞争性谈判文件的其他材料。
2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。
2.1.3 供应商应认真阅读、并充分理解竞争性谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有对竞争性谈判文件出实质性响应将导致投标无效。
[bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc246996189][bookmark: _Toc246996932][bookmark: _Toc468783602][bookmark: _Toc247085703][bookmark: _Toc383438606][bookmark: _Toc343525519][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc426469884][bookmark: _Toc179632562]2.2 竞争性谈判文件的澄清
2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对竞争性谈判文件予以澄清。
2.2.2竞争性谈判文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间前在原公告信息发布媒体公开发布，但不指明问题的来源。如果澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3供应商未按澄清后的竞争性谈判文件编制的响应文件有可能被谈判小组否决。
[bookmark: _Toc247085704][bookmark: _Toc246996190][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc426469885][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc343525520][bookmark: _Toc468783603][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc179632563][bookmark: _Toc246996933][bookmark: _Toc383438607]2.3 竞争性谈判文件的修改
2.3.1采购人可以修改竞争性谈判文件，修改后的内容是竞争性谈判文件的组成部分，将在原公告信息发布媒体公开发布，修改后的竞争性谈判文件内容对潜在供应商具有约束力。如果修改内容影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2潜在供应商应在投标截止时间前，关注竞争性谈判公告信息发布媒体有无补充文件信息。因潜在供应商自身原因不能及时获知补充文件信息的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。潜在供应商未按修改后的竞争性谈判文件编制的响应文件有可能被谈判小组否决。
[bookmark: _Toc383438608][bookmark: _Toc343525521][bookmark: _Toc426469886][bookmark: _Toc468783604]2.4 最高限价
最高限价具体金额见投标须知前附表。
[bookmark: _Toc247085705][bookmark: _Toc383438609][bookmark: _Toc246996934][bookmark: _Toc246996191][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc426469887][bookmark: _Toc179632564][bookmark: _Toc367785004][bookmark: _Toc426469889][bookmark: _Toc468783607][bookmark: _Toc343525522][bookmark: _Toc152045546]3. 响应文件
[bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc246996935][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc343525523][bookmark: _Toc246996192][bookmark: _Toc247085706][bookmark: _Toc426469888][bookmark: _Toc383438610][bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc152045547]3.1响应文件的构成
1.响应函。
2.供应商基本资格条件承诺书。
3.中小企业声明函（若需）。
4.《关于符合本国产品标准的声明函》（若需）。
5.采购需求响应表。
6.报价明细表。
7.供应商认为应列入响应文件的其他材料。
3.2报价
3.2.1 供应商应按竞争性谈判文件规定的技术和商务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。
3.2.2 供应商只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。
3.2.3供应商的报价不得超过采购项目最高限价。
[bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc383438612][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc179632567][bookmark: _Toc468783608][bookmark: _Toc246996937][bookmark: _Toc246996194][bookmark: _Toc247085708][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc426469890][bookmark: _Toc343525525]3.3响应有效期
3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。
[bookmark: _Toc246996195][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc383438613][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc247085709][bookmark: _Toc343525526][bookmark: _Toc426469891][bookmark: _Toc179632568][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc468783609][bookmark: _Toc246996938]3.4 谈判保证金
见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc468783610][bookmark: _Toc426469892]3.5响应文件的编制
3.5.1响应文件的编制应按第五章“响应文件编制和格式”要求进行编制，供应商需另行增加的，应将相关内容和材料编入响应文件相应章节，作为响应文件的组成部分。
3.5.2 响应文件应当对竞争性谈判文件有关合同工期、响应有效期、采购需求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.5.3响应文件中涉及到的相关的资质、资格、业绩等材料，应按第五章“响应文件编制和格式”规定的方式编入响应文件。
[bookmark: _Toc367785014][bookmark: _Toc468783611][bookmark: _Toc426469893]3.6响应文件的签署
3.6.1 投标函等响应文件均需加盖电子签章。
3.6.2响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人或经其授权的代表的签章或签字。
[bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc179632573][bookmark: _Toc468783613][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc343525529][bookmark: _Toc247085713][bookmark: _Toc426469895][bookmark: _Toc383438617][bookmark: _Toc246996942][bookmark: _Toc246996199][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc179632574][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc246996200][bookmark: _Toc247085714][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc246996943][bookmark: _Toc152042332]4. 响应文件
[bookmark: _Toc343525530][bookmark: _Toc468783614][bookmark: _Toc426469896][bookmark: _Toc383438618]4.1响应文件的递交
[bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc246996944][bookmark: _Toc246996201][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc343525531][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc179632575][bookmark: _Toc383438619][bookmark: _Toc247085715]4.1响应文件的上传
供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在谈判文件规定的响应截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成响应文件的上传。在谈判文件规定的响应截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。
4.2响应文件的修改与撤回
4.2.1在响应截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
4.2.2修改的响应文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。
4.3响应文件的确认
供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传响应文件，以谈判文件规定的响应截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份响应文件为准。
5. 响应文件的解密与评审
5.1 响应文件解密
5.1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。
5.1.2特殊情况的处置
5.1.3在响应截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 
（4）其他无法保证招响应过程公平和信息安全的情形。
5.1.4因供应商自身原因造成响应文件无法解密的，视为撤销响应文件。
5.1.5供应商对开标过程和开标记录有疑义的，可向采购人或者采购代理机构提出。
5.1.6供应商未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc179632581][bookmark: _Toc343525538][bookmark: _Toc383438626][bookmark: _Toc246996207][bookmark: _Toc468783621][bookmark: _Toc247085721][bookmark: _Toc246996950][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc426469903][bookmark: _Toc152045563]5.2 谈判小组
5.2.1 评审由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表，以及有关方面的专家组成。具体人数见供应商须知前附表。
5.2.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与供应商有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与供应商有其他利害关系。
[bookmark: _Toc179632582][bookmark: _Toc426469904][bookmark: _Toc383438627][bookmark: _Toc468783622][bookmark: _Toc343525539][bookmark: _Toc247085722][bookmark: _Toc246996951][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc246996208][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc152042340]5.3 评审
5.3.1谈判小组将本着公平、公正、审慎的原则，严格按照法律法规和采购文件要求与各供应商进行评审。
5.3.2谈判小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评审依据。
[bookmark: _Toc468783624][bookmark: _Toc383438629][bookmark: _Toc426469906]6. 确定成交人
6.1采购人根据评审报告，确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人出现下列情形之一的，采购人将按照谈判小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。
（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；
（2）财政部门经过处理投诉举报、监督检查，认定中标结果无效的；
（3）中标人拒绝与采购人签订合同的。
6.2成交人确定后，采购人将在供应商须知前附表规定的媒介上公告成交结果，并同时发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc343525548][bookmark: _Toc383438634][bookmark: _Toc468783626][bookmark: _Toc426469908]7. 合同
[bookmark: _Toc323716652][bookmark: _Toc343525549][bookmark: _Toc383438635][bookmark: _Toc426469909][bookmark: _Toc468783627]7.1 履约保证金
成交人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。
[bookmark: _Toc468783628][bookmark: _Toc383438637][bookmark: _Toc426469910][bookmark: _Toc343525551]7.2签订合同
采购人和成交人在供应商须知前附表规定的时间内，根据竞争性谈判文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，并追究其相应责任。
[bookmark: _Toc426469911][bookmark: _Toc468783629]8.废标
出现情形之一的，采购人将予以废标，并将废标理由通知所有供应商：
（1）除财库【2014】214号文第二十一条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc426469912][bookmark: _Toc343525553][bookmark: _Toc468783630][bookmark: _Toc383438639]9纪律和监督
[bookmark: _Toc179632593][bookmark: _Toc246996219][bookmark: _Toc426469913][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc246996962][bookmark: _Toc247085733][bookmark: _Toc468783631][bookmark: _Toc296590983][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc383438640][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc343525554]9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc246996220][bookmark: _Toc468783632][bookmark: _Toc179632594][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc246996963][bookmark: _Toc426469914][bookmark: _Toc383438641][bookmark: _Toc247085734][bookmark: _Toc343525555][bookmark: _Toc152045576]9.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响开、评标工作。
[bookmark: _Toc468783633][bookmark: _Toc343525556][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc246996964][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc247085735][bookmark: _Toc383438642][bookmark: _Toc179632595][bookmark: _Toc246996221][bookmark: _Toc426469915]9.3 对谈判小组成员的纪律要求
谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc246996965][bookmark: _Toc247085736][bookmark: _Toc144974546][bookmark: _Toc383438643][bookmark: _Toc179632596][bookmark: _Toc468783634][bookmark: _Toc426469916][bookmark: _Toc246996222][bookmark: _Toc343525557][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc152042354]9.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc343525558][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc246996966][bookmark: _Toc246996223][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc383438644][bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc247085737][bookmark: _Toc426469917][bookmark: _Toc468783635]9.5 投诉
供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向财政部门投诉。
[bookmark: _Toc426469918][bookmark: _Toc247085738][bookmark: _Toc246996224][bookmark: _Toc179632598][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc468783636][bookmark: _Toc343525559][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc246996967][bookmark: _Toc383438645]10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc179632605][bookmark: _Toc383438646][bookmark: _Toc246996973][bookmark: _Toc383623945][bookmark: _Toc383625994][bookmark: _Toc383698648][bookmark: _Toc468783637][bookmark: _Toc426469919][bookmark: _Toc247085745][bookmark: _Toc246996230][bookmark: _Toc152045587][bookmark: _Toc152042364][bookmark: _Toc144974554][bookmark: _Toc343525562][bookmark: _Toc383623673][bookmark: _Toc383679747][bookmark: _Toc390099019][bookmark: _Toc390246906][bookmark: _Toc383587457][bookmark: _Toc390098841]11.竞争性谈判文件的解释
本竞争性谈判文件的解释权属于采购人。
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[bookmark: _Toc468783638]第三章  评审办法
[bookmark: _Toc360695596][bookmark: _Toc247085747][bookmark: _Toc343525564][bookmark: _Toc152045589][bookmark: _Toc246996975][bookmark: _Toc468783640][bookmark: _Toc179632607][bookmark: _Toc426469921][bookmark: _Toc144974556][bookmark: _Toc152042366][bookmark: _Toc246996232]一、评审准备
1.1采购人的准备工作
（1）采购人向谈判小组提供评标所需的信息和数据，包括采购文件等；
（2）有关的法律、法规、规章、国家标准以及谈判小组认为必要的其他信息和数据。
1.2谈判小组的准备工作
（1）谈判小组成员到达评标现场时，须填写评标专家回避确认表，以确认参加本次评标工作无需要回避的情况。
（2）推荐谈判小组组长。谈判小组组长由谈判小组推选。谈判小组组长负责评标活动的组织领导工作，具有与谈判小组其他成员同等的表决权。
[bookmark: _Toc360695597]（3）谈判小组组长组织谈判小组成员认真研究谈判文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、服务标准和要求、质量标准和合同履行期限要求等，掌握评标标准和方法，熟悉相关评标表格的使用，如果表格不能满足评标所需时，谈判小组应补充编制评标所需的表格。
二、评审办法前附表
2.1资格性审查
	[bookmark: _Hlk129156331]条款号
	评审因素
	评审标准

	响应文件初审

	2.1
	资格性检查
	基本资格条件的承诺
	根据投标人提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章

	
	
	招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件
	详见公告。

	资格性评审由谈判小组负责，响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。


2.2符合性审查
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2
	符合性检查
	报价
	有且只有一个有效报价，投标报价不得高于采购最高限价

	
	
	技术要求
响应
	如谈判后技术要求有变动的，按谈判后确定的技术要求提供相应材料

	
	
	商务要求
响应
	如谈判后商务要求有变动的，按谈判后确定的商务要求提供相应材料

	符合性评审由谈判小组负责，响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。


三、确定进入谈判的供应商名单
3.1初步评审中，资格审查和符合性评审的结果出现不合格的情形时，初步评审的结果为不合格，反之，初步评审的结果为合格，合格的供应商进入谈判程序。
3.2初步评审的结果为不合格的，作无效标处理，不再转入下步谈判程序。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc426469928][bookmark: _Toc382812483][bookmark: _Toc383679793][bookmark: _Toc383626040][bookmark: _Toc383623991][bookmark: _Toc405388431][bookmark: _Toc288030331][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc282446295][bookmark: _Toc382813932][bookmark: _Toc383698693][bookmark: _Toc382814013][bookmark: _Toc390246951][bookmark: _Toc383623719][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc390099064][bookmark: _Toc390098886][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc383587504]四、谈判程序
4.1 谈判小组邀请通过资格审查和符合性审查的供应商逐一进行谈判。
4.2谈判的内容包括而不限于本文件采购需求明确的服务需求、人员配置、安全生产等，但谈判的内容须基于或优于采购需求确定的内容和标准。
4.3谈判环节中，供应商应及时关注苏采云系统，未在规定时间内及时响应谈判要求的，视作响应谈判小组通过谈判形成的采购需求。
4.4谈判小组根据谈判的结果，形成经过谈判后的采购需求，并提供给所有参加谈判的供应商。
4.5谈判小组提供的经谈判后确定的采购需求是供应商报价的依据。
4.6供应商按照谈判小组的要求，在规定的时间内，通过“苏采云”系统提交最终报价。
4.7 最终确定成交供应商。
五、谈判、评审及成交
1、对响应文件响应性的审查和确定
1.1谈判小组将对响应文件进行审查、质疑、询问、评估、比较和评定。
1.2谈判小组将依据法律法规和采购文件的规定,对供应商响应文件进行资格性检查和符合性检查,审查标准详见评审办法前附表，以确定是否符合参加谈判的资格和实质性响应采购文件的要求。
1.3谈判小组将审查响应文件是否对谈判采购文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过谈判小组三分之二及以上成员的认定。
1.4被认定为非响应性的响应文件的情形：
（1）资格性审查、符合性审查未通过的；
（2）不符合法律、法规和采购文件中规定的实质性要求的；
（3）其他法律、法规及本采购文件规定的以及与本采购文件所规定的技术和商务条款经谈判小组三分之二以上成员认定出现重大负偏离的情形。
2、响应文件内容的澄清和修改
2.1谈判小组在谈判时将会要求供应商对其响应文件内容进行澄清或修改。谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
2.2供应商所作的重要承诺均应补充以书面形式确认，并由其法定代表人或授权代表签署，作为响应文件的一部分，对供应商有约束力。
2.3供应商必须对谈判小组的澄清和修改要求做出明确响应，否则由此产生的任何不利于供应商的后果由其自行承担。
2.4除非谈判小组主动要求，谈判以外的任何时候供应商均不得就谈判事宜与谈判小组联系。
注：需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc468783649]3、成交原则
3.1采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价。
3.2 谈判最终报价将作为评审确定中标的依据。谈判承诺及书面报价均须由法定代表人或其授权代表签字确认。
3.3 供应商最后一次报价或最终报价应在项目数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，谈判小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会。
3.4谈判小组应当从进入谈判的供应商中按采购需求、质量和服务均能满足本谈判文件实质性要求，且报价最低的原则确定成交供应商；
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
3.5如出现两个或两个以上实质性响应谈判文件要求且报价均为最低的供应商，则按苏采云系统中的顺序由采购人抽签确定成交供应商；
3.6所有供应商的报价均保留两位小数。
3.7谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。
3.8进入谈判程序的递交响应文件或符合项目资格条件的供应商不足三家时，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc164621862]六、签订合同
6.1采购人或采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，并在指定网站发布成交公告。
6.2成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五日内，如不执行由此给采购人造成损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
合同签订后15天内中标供应商必须将本项目所需货物安排进场，同时由采购人委托专业第三方机构进行产品核验，采购人根据核验结果保留追究相关责任的权利。
6.3排名第一的成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同或在规定时间内未签订合同的，采购人可以与排名第二、第三的成交候选供应商签订政府采购合同。
6.4成交供应商有如下情况之一的：在成交后无正当理由不与采购人签订合同的；未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；拒绝履行合同义务的。由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任；情节严重的，按政府采购相应条款进行处罚。
[bookmark: _Toc164621863]七、质疑和投诉
7.1参加谈判供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的、未按规定格式质疑的将不予受理。
7.2质疑必须是参加谈判供应商法定代表人或授权代表以谈判文件中所确定的送达方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。
7.3未参加谈判的供应商或在谈判活动中本身权益未受到损害或从谈判活动中收益的供应商所提出的质疑也不予受理。
7.4采购人将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
7.5供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监督管理部门对该供应商进行相应的行政处罚。
八、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8、采购本国产品的支持政策
8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原报价的基础上进行价格扣除。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
9、绿色采购
9.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。（本项目不涉及）
9.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
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[bookmark: _Toc382814037][bookmark: _Toc383626068][bookmark: _Toc426469931][bookmark: _Toc382813956][bookmark: _Toc382812506][bookmark: _Toc383587528][bookmark: _Toc390099110][bookmark: _Toc468783656][bookmark: _Toc383679821][bookmark: _Toc390098914][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc282446330][bookmark: _Toc390246997][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc288030358][bookmark: _Toc383698721][bookmark: _Toc383624020][bookmark: _Toc383623748][bookmark: _Toc26554093]第四章  采购需求
[bookmark: _Toc16346]1项目概况
[bookmark: _Toc135][bookmark: _Toc26635][bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc261287534][bookmark: _Toc261287270][bookmark: _Toc202451266][bookmark: _Toc164621868]1.1项目背景
本项目主要按照上级法院对“一张网”网络和数据安全的专题部署，进一步加强“一张网”下的网络和数据安全，重点做好终端、网络、系统、数据等四个方面的安全工作。结合泰兴法院网络和数据安全的建设实际，对包括但不限于“一张网”网络和数据安全建设所需硬件、软件采购及其配套设备升级改造。
2018年夏，全国法院内部专网爆发了勒索病毒，波及十余省份，数百家法院的千余台服务器不同程度受到感染和攻击。按照最高法院统一部署，在省法院和市中院的正确领导和大力支持下，泰兴法院于2018年底完成了法院专网网络安全专项改造。项目建设遵循网络安全等级保护三级标准及法院行业规范《安全隔离与信息交换平台建设要求》。截至2026年，该专网已稳定运行近8年，持续保障全院各类业务系统安全有序运转。
伴随全国法院“一张网”平台全面上线，法院网络安全工作迈入一体化统筹管理阶段，全网协同模式下安全防护难度显著提升，各类安全风险进一步凸显。与此同时，现有在用安全设备普遍采用Intel x86硬件架构，未搭载国产自主可控芯片，不符合泰兴市委安可办国产化替代管控要求，无法完成核心软硬件自主可控的升级改造。
[bookmark: _Toc10941]1.2建设目标
[bookmark: _Toc17580]1.2.1合规达标目标
严守合规建设底线，项目全生命周期严格遵循《网络安全法》、《数据安全法》、网络安全等级保护2.0三级、最高人民法院专网安全规范及属地安可国产化相关政策要求，确保建设内容全面合规。
[bookmark: _Toc11287]1.2.2基线建设目标
搭建统一标准化安全防护基线，明确办公专网接入法院“一张网”的前置防护要求，统一各安全域防护标准与建设规范，做到网络接入有准则、安全防护有依据。
[bookmark: _Toc6498]1.2.3功能全覆盖目标
落实功能覆盖导向原则，实现各安全域防护功能全面覆盖，按规范部署各类安全设备，明确设备功能、性能及配置基线，确保无防护盲区；实现网络边界防护、数据安全防护、终端安全防护、安全监测等核心功能达标，全面支撑“一张网”跨域协同安全。
[bookmark: _Toc23886]1.2.4国产化替代目标
全面完成网络安全设备、杀毒软件的国产化替代，确保核心组件自主可控，规避供应链安全风险；实现国产化设备与业务系统、“一张网”协同平台的无缝兼容，保障防护功能与业务效率双提升，落实政府单位国产化替代部署要求。
[bookmark: _Toc19149][bookmark: _Toc202451273][bookmark: _Toc200797078][bookmark: _Toc200302220]2核心建设内容
[bookmark: _Toc123]2.1网络安全拓扑


[bookmark: _Toc10018]2.2网络边界防护
在上联网络边界处冗余部署双防火墙设备，同时对基层人民法庭接入的网御国产化防火墙设备进行软硬件升级扩容，落实精细化访问管控。严格遵循最小权限原则，仅开放业务必需的端口，默认阻断全部非授信流量，合规实现边界访问管控。同步开启防病毒模块和入侵防御模块，实时查杀网络恶意代码，精准拦截端口扫描、非法入侵、漏洞攻击等网络威胁，补齐单一功能防护短板，有效强化边界抗攻击能力，大幅降低法院专网互联的安全风险，全面提升法院网络边界安全防护等级。
[bookmark: _Toc21902]2.3数据安全防护
搭建全域数据安全管控体系，旁路部署流量可视化分析系统，在不影响核心业务运行的基础上，实时采集分析全网流量，为态势感知、威胁检测等安全设备提供数据支撑，实现流量可监测、可追溯，有效缓解设备流量复制压力。在安全管理区部署日志审计、漏洞扫描、入网准入、拟态防御及一体化安全管理平台，统一归集范式化全网软硬件日志，定期排查内网资产漏洞与配置缺陷，规范内网资产入网、终端准入及非法外联管控，动态抵御内网横向攻击，实现全网安全态势集中展示、事件协同处置，全面契合等保及法院安全规范。同时在特殊场所部署视频安全网关，严控物联网设备准入，防范设备入侵与数据泄露风险。
[bookmark: _Toc14037]2.4终端安全防护
构建一体化终端防护与运维管控体系，通过部署堡垒机，严格落实运维账号权限管控与运维行为全程审计，满足身份验证、安全审计合规要求。通过现有终端安全防护系统升级扩容，实现全网办公终端集中管理、状态实时监测、策略统一推送，常态化开展漏洞修复工作。同时通过终端安全防护系统管控终端操作与外设接入，及时排查整改终端安全隐患，联动边界安全设备形成检测、拦截、终端隔离的全流程防护闭环，筑牢终端安全防线。同步将现有市委办（市安可办）配发的国产化终端中预装的机版杀毒软件升级扩容为全网统一管控的国产化网络版杀毒平台。
[bookmark: _Toc4682]2.5网络安全监测
搭建智能化主动监测体系，突破传统基于特征码匹配的威胁检测短板，依托智能行为分析技术识别 0day、新型未知攻击。通过部署高级威胁检测系统，可精准识别各类新型、未知网络攻击，实现攻击实时预警、风险溯源复盘。系统可联动防火墙、入侵防御、流量监测等多类安全设备，整合全网流量开展深度分析，显著提升威胁溯源处置效率。其中防火墙，IPS，威胁检测系统均可进行智算能力扩展，实现智能溯源分析，智能威胁识别，智能安全运营等全新安全能力，全面提升全网新型风险防御能力。
[bookmark: _Toc29501]2.6技术规格说明
本次所有安全产品均采用国产化安全可靠目录内芯片，并提供三年原厂软硬件上门服务。（查询网站https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/）
具体内容详见附件清单。
[bookmark: _Toc25315]3实施保障
[bookmark: _Toc22307]3.1技术保障
本项目中标单位须在项目全流程提供原厂专属技术支持，严格依据网络安全等级保护2.0标准及国产化合规要求，完成网络安全设备、杀毒软件的部署、调试与配置工作。
[bookmark: _Toc185]3.2进度保障
本项目分三个阶段统筹实施，各阶段工作安排如下：
第一阶段：完成网络安全设备与杀毒软件采购；
第二阶段：完成网络安全设备上架部署，同步实现杀毒软件服务端部署、终端客户端统一升级；
第三阶段：项目试运行、竣工验收，并组织运维人员开展专业培训。
[bookmark: _Toc16677]3.3运维保障
搭建项目中标单位+原厂安全服务协同运维体系，配套提供3年原厂基础安全服务（含安全设备定期巡检、软件版本迭代更新），全面保障系统全生命周期稳定、安全运行。
[bookmark: _Toc6090][bookmark: _Toc969][bookmark: _Toc31365]4预期效益
[bookmark: _Toc7631]4.1合规达标
全面落实等保2.0合规要求，严格贴合法院行业技术标准，项目改造后全面符合等保测评及“一张网”接入审核。同时，紧扣政府单位国产化设备替代要求，安全设备、杀毒软件全面选用国产化产品，实现核心组件自主可控，兼顾合规性与自主可控性。
[bookmark: _Toc14542]4.2夯实“一张网”接入安全基线
通过构建一体化安全管理体系，实现安全态势统一管控、安全事件协同处置，推动法院网络安全管理从“被动应对”向“主动防控”转变，夯实泰兴法院“一张网”整体安全基础，助力泰兴法院数字化、智能化高质量发展。
[bookmark: _Toc16343]4.3赋能智慧安全运营
核心安全设备采用智能分析技术，为法院智慧安全运营升级提供坚实技术支撑，助力安全防护从“被动响应”向“智能预判”迭代。其中，防火墙系统具备智能检测算法拓展及升级能力，可根据需求适配新型网络攻击检测需求；高级威胁检测系统预留标准化 API 接口，支持后续对接安全大模型、自然语言运维模型，实现日志智能降噪、漏洞自动研判、安全事件自然语言运维等扩展能力，为法院安全运维的智能化、高效化升级预留充足潜力。

附件：泰兴法院“一张网”国产化网络安全设备替代升级项目详细技术参数要求
	序号
	产品名称
	详细要求

	1
	上联防火墙
	1、★采用国产化芯片，CPU物理核数不少于8核，主频不低于2.3GHz；2U标准机架设备，设备配置6个千兆电口,2个千兆光口，4个万兆光口，具备接口扩展能力；网络层吞吐量不小于40G，并发连接数不小于1000万，每秒新建连接不小于20万；病毒防护能力不小于10G，入侵防护能力不小于10G；支持基于MD5值的文件病毒签名，可快速对0day样本进行查杀：通过自定义病毒特征库，以及和终端安全软件联动，可有效识别查杀并阻断勒索软件的传播。此次提供防病毒、入侵防护模块，提供不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。（投标人须出具针对本项目所投产品的一致性承诺书，并加盖投标人鲜章）
2、支持三个防火墙操作系统，可在Web界面完成系统备份、系统恢复、指定默认启动系统。（提供web界面三个防火墙操作系统及备份、恢复、默认启动功能截图证明材料）
3、支持一键巡检功能，支持按照间隔天数或当天某个时间点设置巡检频率，可以将巡检报告上报给安管系统和通过邮箱发送，巡检报告支持PDF、Word、HTML格式，并可设置报告最大保存数；巡检内容包含硬件巡检、运行状态巡检、配置巡检、版本状态巡检。（提供一键巡检功能截图证明材料，须包含上述配置参数明细）
4、支持IPv4/IPv6一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现源地址/目
的地址、源端口、源MAC/目的MAC、服务、时间调度、安全域、VLAN、用户/用户组、应用对象、URL对象、内容过滤、文件过滤、协议控制、病毒防护、入侵防护、威胁情报、SSL协议、数据放泄漏、审计、垃圾邮件过滤、邮件延迟审计、流量控制、流量异常检测、长连接等条件进行安全访问规则的设置。（提供IPv4/IPv6一体化安全策略配置截图证明材料，须包含上述配置参数明细）
5、支持基于策略的新建连接、并发连接控制。新建连接支持共享限制、每个IP限制设置，并发连接支持共享限制、每个IP限制、应用连接、每IP应用连接设置。
6、支持策略命中数显示、支持策略命中分析、支持策略配置分析、支持策略宽松度分析、支持策略匹配度分析。
7、采用自主知识产权的点对点流量识别技术，可识别流量中的攻击行为。
8、支持开启包过滤规则的严格状态检测、规则优先、拒绝非中国大陆地区访问、重复冲突规则检测、深度规则检测、重复冲突规则允许添加、禁止访问非中国大陆地区、虚拟线模式、策略预编译、分片重组检查、会话快速收敛。
9、支持病毒库不少于4000万种病毒特征，支持病毒库可视化展示，至少包括版本号、病毒特征总数以及病毒知识库。
10、支持多接口可旁路的病毒文件传输监听检测方式，可并行监听并检测多个接口、多个网段内的病毒传输行为，用于高可靠性要求的旁路应用环境。
11、支持独立的僵尸网络防护模块，内置僵尸网络防护模块、僵尸网络检测模块，支持自定义僵尸网络特征。
12、支持协议控制引擎参数设置，包括拖库及撞库参数进行自定义设置，支持对拖库参数连接数、时间间隔、同一连接应答流量上限自定义，支持对撞库次数、时间间隔参数自定义。
13、支持“设备日志”类日志单独查询。可按VPN日志、用户认证日志、设备状态日志、设备管理日志、HA日志、服务器负载均衡日志、端口联动日志、SSL VPN日志、流量控制日志、漏扫联动日志、电磁屏蔽日志、策略管理日志、密标管控日志等14种日志类型查询。

	2
	核心防火墙
	1、★升级扩容泰兴法院LEADSEC国产化防火墙软硬件配置，须达到以下要求：采用国产化芯片；2U标准机架设备；网络接口扩展要求：设备配置16个万兆光口，同时预留进一步扩展的能力；网络层吞吐量不小于80Gbps，并发连接数不小于2000万，每秒新建连接不小于40万；病毒防护能力不小于15Gbps，入侵防护能力不小于15Gbps；此次提供防病毒、入侵防护模块，另提供不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。（投标人须出具针对本项目所投产品的一致性承诺书，并加盖投标人鲜章）
2、产品须具有一键巡检功能，支持按照间隔天数或当天某个时间点设置巡检频率，可以将巡检报告上报给安管系统和通过邮箱发送，巡检报告支持PDF、Word、HTML格式，并可设置报告最大保存数；巡检内容包含硬件巡检、运行状态巡检、配置巡检、版本状态巡检。
3、支持IPv4/IPv6一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现源地址/目的地址、源端口、源MAC/目的MAC、服务、时间调度、安全域、VLAN、用户/用户组、应用对象、URL对象、内容过滤、文件过滤、协议控制、病毒防护、入侵防护、威胁情报、SSL协议、数据放泄漏、审计、垃圾邮件过滤、邮件延迟审计、流量控制、流量异常检测、长连接等条件进行安全访问规则的设置。
4、支持基于策略的新建连接、并发连接控制。新建连接支持共享限制、每个IP限制设置，并发连接支持共享限制、每个IP限制、应用连接、每IP应用连接设置。
5、支持策略命中数显示、支持策略命中分析、支持策略配置分析、支持策略宽松度分析、支持策略匹配度分析。
6、支持开启包过滤规则的严格状态检测、规则优先、拒绝非中国大陆地区访问、重复冲突规则检测、深度规则检测、重复冲突规则允许添加、禁止访问非中国大陆地区、虚拟线模式、策略预编译、分片重组检查、会话快速收敛。
7、支持病毒库不少于4000万种病毒特征，支持病毒库可视化展示，至少包括版本号、病毒特征总数以及病毒知识库。
8、支持多接口可旁路的病毒文件传输监听检测方式，可并行监听并检测多个接口、多个网段内的病毒传输行为，用于高可靠性要求的旁路应用环境。
9、产品具有独立的僵尸网络防护模块，内置僵尸网络防护模块、僵尸网络检测模块，支持自定义僵尸网络特征。
10、支持协议控制引擎参数设置，包括拖库及撞库参数进行自定义设置，支持对拖库参数连接数、时间间隔、同一连接应答流量上限自定义，支持对撞库次数、时间间隔参数自定义。
11、支持“设备日志”类日志单独查询。可按VPN日志、用户认证日志、设备状态日志、设备管理日志、HA日志、服务器负载均衡日志、端口联动日志、SSL VPN日志、流量控制日志、漏扫联动日志、电磁屏蔽日志、策略管理日志、密标管控日志等14种日志类型查询

	3
	网络流量可视化系统
	1、★采用国产化芯片，CPU物理核数不少于8核，主频不低于2.3GHz；1U标准机架设备，设备配置16个万兆SFP+插槽（兼容千兆）,16个10/100/1000M电口，1个QSFP+插槽（支持40GE）、1个QSFP28插槽（支持100GE，兼容40G）；整机吞吐性不小于320Gbps，支持端口breakout拆分功能，支持接收交换机镜像或分光采集后流量进行复制/汇聚/Hash分流；须提供不少于三年原厂质保。（投标人须出具针对本项目所投产品的一致性承诺书，并加盖投标人鲜章）
2、设备支持基于Openflow/Netconf协议的控制面接口与流量数据集中采集管控平台通信，具备SDN组网能力。
3、在定义流量分发策略时，可根据需求选择“途经点接口”，以实现对流量数据的灵活调度与处理。（提供流量分发策略功能截图证明材料，须包含“途经点接口”配置参数）
4、产品采用先进的数据流属性向量列表对比技术，实现点对点流量精确识别。
5、支持根据报文的内层、外层字段信息灵活定义哈希分流策略选项，如支持基于L2的src.mac、dst.mac、vlanid、ethertype；支持基于L3的protocol；支持基于L4的src.port、dst.port；支持基于IPv4的src.ip、dst.ip；支持基于IPv6的src.ip、dst.ip。
6、支持对任意输出接口的当前或历史统计信息进行图形化展示，至少包含接收字节数、接收包数、接收错误包数、输出字节数、输出包数、输出错误包数、包长分布、包类型统计、接口流量趋势，以及当前接口命中策略实时流量趋势图形化展示。
7、支持数据包去重复，可选择不同的报文标识（如：dst.ip、src.port、dst.port、tcp.seq、tcp.ack、dmac、smac、vlan.id）。8、设备支持流量快照功能，设备任意端口均可作为流量快照位置，支持基于源/目的IP地址、端口号、协议类型等字段定义将要捕获的流量数据，支持基于时间或文件大小限制快照动作。
9、设备集成DPI特征库，可对应层协议进行识别，至少支持对ftp、ipp、pop、smtp、dns等协议的识别，并能根据需求把识别命中的数据进行丢弃或者重定向输出。
10、设备支持系统信息展示功能，支持设备温度、风扇转速、CPU使用率、内存使用率、系统时间、运行时间、软件版本信息等设备运行状态信息的展示。
11、设备支持LDAP、RADIUS、TACACS+远程接入认证能力。
12、支持接口输出流量整形功能，按需任意配置队列整形速率及定义队列缓存大小，以避免突发流量数据被随机丢弃的问题。

	4
	高级威胁检测系统
	1、★采用国产化芯片，CPU物理核数不少于8核，主频不低于2.8GHz；1U标准机架设备，设备配置8个千兆电口，4千兆光口，2扩展插槽，配置4TB硬盘，64GB内存，冗余电源；数据流处理能力不小于10Gbps，处理文件性能不小于100万/24小时；产品基本检测率大于90%，流行检测率大于95%，误报率为0，可执行恶意软件检测率大于90%，恶意网页脚本大于90%；此次须提供不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。（投标人须出具针对本项目所投产品的一致性承诺书，并加盖投标人鲜章）
2、支持模块化运营监测，内嵌17个组件模块告警统计，组件类型涵盖弱口令登录数、恶意样本数、风险端口数、失陷主机数、挖矿告警数、邮件告警数、DGA域名告警数、暴力破解告警数、敏感数据传输数、远控告警数、被攻击资产数、勒索风险告警数、VPN监控数、攻击者数、元数据、异常流量告警数、违规互联告警数，同时每个组件告警数支持下钻跳转。
3、支持常见协议解析识别,可对TCP、HTTP、DNS、ICMP、SMTP、POP3、FTP、SMB、TLS、IP、UDP、PPTP、L2TP、MYSQL、TELNET、ARP、WEBMAIL、TDS、ORACLE、IPSEC_VPN、IMAP、IPv6、RADIUS、SSH协议解析，解析字段包含时间、源IP、源端口、目的端口、目的IP、协议、源IP城市、源IP国家、目的IP城市、目的IP国家等字段。
4、具备全流量审计能力，支持 WEB 界面对协议元数据进行全流量监测，监测颗粒度包括源 IP、目的 IP、源端口、目的端口、http 请求方法、host、http_uri、http user_agent、http_cookie、http_referer、http_origin、网卡名、源 IP 城市、目的 IP 城市、源 IP 国家、目的 IP 国家、源 IP 经度、目的 IP 经度、源 IP 纬度、目的 IP 纬度、VLAN ID、MPLS、传输深度、请求头、请求体、响应头、响应体、请求体长度、响应体长度、响应码、响应信息、响应文件名、请求传输数据格式、响应传输数据格式、信息码、信息详情、用户名、密码、代理信息等。
5、具备流量防逃逸检测功能，支持数据包完整性、碎片重组、AET进行检测，编解码能力支持URL、HTML、JSON、XML、Base64、Unicode、十六进制、斜杆反转义、Chr识别、UTF-7解码，最大支持解码层级不少于5级。
6、产品具有先进的网络攻击流量过滤技术，可通过对网络流量的初始样本进行多次求和差值过滤来实现更加准确的攻击流量过滤结果。
7、具备内置沙箱检测能力，支持120种以上文件格式类型，涵盖Windows、Linux、Android多种操作系统，支持自定义文件类型。沙箱检测环境支持WPS、福昕阅读器等常见应用软件。
8、具备样本动态检测能力，包括代码反混淆加壳检测，可自动识别加壳程序，包括 UPX、Aspack、PECompact、Petite、WinUpack；常见 APT 组织样本行为检测，至少包含海莲花、曼灵花、摩诃草、响尾蛇等；样本持久化行为检测，包含计划任务、安装自启动等；样本敏感操作检测，包含注入其他进程、创建远程线程、写入远程进程内存数据、创建傀儡进程等；对样本常规动态行为监控，包括文件操作、进程操作、网络操作、注册表操作等、样本隐蔽信道检测；沙箱操作系统蓝屏检测；反检测、反调试、反虚拟机、反检测行为等支持不低于 20 种检测动作。
9、支持语义算法检测能力，不依靠入侵检测规则库方式进行碰撞，支持7种以上算法模型，包含SQL注入攻击、XSS攻击、PHP代码注入、PHP反序列化、JAVA代码注入、XML外部实体注入、SHIRO攻击注入、命令注入等。
10、支持弱口令事件进行场景化分析，可灵活调整弱口令检测规则强度，支持宽松、一般、严格三种模式，支持上传自有字典库充当弱密码知识库，针对web登录的关键字匹配可进行自定义。
11、支持HTTP、HTTPS隧道分析，HTTP隧道支持心跳阈值、特征阈值、工具检测阈值、心跳权重、特征权重，HTTPS隧道支持协议有TLS1.2版本及以下、TLS1.3版本，判定的维度有家族告警阈值、心跳权重、证书权重、域名权重、指纹权重、证书SHA1权重、域名情报权重、家族行为权重。
12、具备违规互联行为分析监测，通过违规互联监视规则可监测到发起违规连接TOP主机、被违规连接TOP主机。告警分析能记录违规原因、源IP或别名、目的IP或别名、源端口、目的端口、命中次数、最近命中时间等信息；
13、具备关联分析能力，通过基于WEB界面的自动化关联分析，可清晰展示攻击路径、攻击过程触发告警，可对漏洞利用攻击、木马后门攻击、WEBSHELL访问、可疑行为、文件传输、横向移动、挖矿行为、隧道代理等攻击类型进行攻击链还原。支持基于时间序列刷新待分析攻击链事件，可对已分析攻击链事件进行保存或导出。
14、支持对全量TCP协议与UDP协议流量进行持久化存储，同时支持自定义个性化流量存储策略配置，可单独启用仅包含源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号这四类核心网络参数的存储规则，并确保该策略稳定生效与执行。支持以源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号作为查询条件，对已完成持久化存储的网络流量数据进行精准检索，并支持将检索结果单独下载导出。
15、具备资产管理能力，包括资产主动发现、资产大屏；可对资产进行详情配置，配置项包括但不限于：资产名称、资产分组、资产类型、内网标记、重要资产标签、外网IP标签、系统信息、位置信息、负责人、联系方式、物理位置等。
16、报表支持多格式导出，涵盖 Excel、Word、PDF、HTML、CSV、XML 等主流文件类型，满足数据存档、汇报展示、系统对接等多样化业务需求。

	5
	流量探针
	1、★采用国产化芯片，CPU物理核数不少于8核，主频不低于2.3GHz；1U标准机架设备，设备配置6个千兆电口，4千兆光口，2扩展插槽，4T硬盘，32GB内存，冗余电源；数据流处理能力不小于5Gbps，最大并发连接数不小于200万；此次须提供不少于三年原厂质保。（投标人须出具针对本项目所投产品的一致性承诺书，并加盖投标人鲜章）
2、搭载入侵检测规则事件帮助库，支持检索框精准检索攻击告警，助力安全运维人员快速定位问题；事件解读维度全面丰富，涵盖事件名称、事件别名、事件级别、事件类型、协议类型、描述、CVE、CNVD、CNNVD、漏洞发生时间、影响系统、软件指纹信息、事件性质判定、事件处理流程，为告警分析与处置提供完整依据。
3、具备APT组织地图资料库，通过可视化呈现APT 组织的全球分布情况，清晰呈现不同组织在各国及地区的活跃态势与地域特征，APT组织数量不低于60个，覆盖北非、中亚、中东、南次亚大陆、东南亚、东亚、东欧、北美洲、南美洲共计9大区域。APT组织资料内容包含团伙概况、团队描述、情报IOC、规则信息、APT事件分析报告。
4、支持FTP、SSH、TELNET、SMTP、HTTP、TLS、POP3、IMAP、MYSQL、TDS、SMB、DNS、ORACLE、RADIUS、NFS、DCERPC、LDAP、VNC、MONGODB、REDIS、ISAKMP、OPENVPN、L2TP、PPTP、GRE、DHCP、KRB5、DB2、RDP、TFTP常见协议的解析识别。
5、支持弱口令事件进行场景化分析，可灵活调整弱口令检测规则强度，支持宽松、一般、严格三种模式，支持上传自有字典库充当弱密码知识库，针对web登录的关键字匹配可进行自定义。
6、采用自主知识产权的木马通信通道检测技术，可检测木马隐蔽通道，防止木马对网络内业务系统的攻击行为。
7、具备钓鱼邮件检测能力，通过钓鱼邮件算法检测可识别发件人伪造、邮件二维码鉴定、正文URL鉴定和邮件附件鉴定，支持自动提取邮件正文密码作为附件加密文件的密码自解密。
8、具备违规互联行为分析监测，通过违规互联监视规则可监测到发起违规连接TOP主机、被违规连接TOP主机。告警分析能记录违规原因、源IP或别名、目的IP或别名、源端口、目的端口、命中次数、最近命中时间等信息。
9、支持文件还原过滤功能，可针对HTTP、FTP、TFTP、邮件、SMB、NFT协议类型进行个性化的文件还原配置，勾选的文件进行还原提取，未勾选的文件格式类型不还原。文件过滤支持配置协议类型、样本名称、源目IP/网段、源目端口、MD5、域名、发件人、收件人维度进行文件的丢弃过滤。
11、APT组织概况系统梳理各组织的成立背景、隶属关系、核心目标行业及长期活动轨迹，覆盖团伙名称、攻击者类型、成员来源信息、最早活动时间、影响行业、别名、攻击方式、影响国家/地区、最近活动时间、常用语言。
12、支持FTP、SSH、TELNET、SMTP、HTTP、TLS、POP3、IMAP、MYSQL、TDS、SMB、DNS、ORACLE、RADIUS、NFS、DCERPC、LDAP、VNC、MONGODB、REDIS、ISAKMP、OPENVPN、L2TP、PPTP、GRE、DHCP、KRB5、DB2、RDP、TFTP常见协议的解析识别。
13、具备攻击入侵检测能力，支持域渗透攻击检测（包括 AD 域环境漏洞利用、Kerberos 协议攻击）、隐蔽隧道攻击检测（包括ICMP、DNS、HTTP 隐蔽隧道等）、远控木马检测（包括远控 C2 工具、APT 组织木马后门）、webshell 检测（包括 Webshell 连接、上传）web 漏洞利用检测（包括 Apache、IIS、Nginx、tomcat 等中间件、FastJson、CMS、国产 OA系统、安全设备、网络设备等漏洞利用检测）、web 攻击检测（包括命令注入、sql 注入、XSS 攻击、文件上传、目录穿越、命令执行等常见攻击）、虚拟化平台漏洞利用检测（包括 Vcenter、vRealize、Workspace、Esxi 漏洞利用）。
14、具备异常流量专项场景化分析能力，通过流量大小、数据包长度、TCP 流量大小多维度阈值判定，快速识别接入流量异常；告警日志涵盖触发规则名称、阈值类型、网络应用、网络协议、最近发生时间、命中次数等关键信息，结合流量持续监视机制，实时感知流量变化，确保异常情况早发现、早预警。
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	日志审计系统
	1、★采用国产化芯片，CPU物理核数不少于8核，主频不低于2.3GHz；1U标准机架设备，冗余电源，设备配置6个千兆自适应电口，4个千兆SFP光口插槽，2个接口扩展槽位，存储容量不小于4TB。日志处理性能不小于4000EPS，日志采集性能不小于8000EPS。此次提供60个审计许可授权，日志存储不少于180天。须提供不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。（投标人须出具针对本项目所投产品的一致性承诺书，并加盖投标人鲜章）
2、更好的应对等保合规检查，内置等保大屏展示。展示系统运行时间、日志总体概况（日志总数、日志存储占用空间、今日日志总数、日志流程天数）最近24小时活跃日志源TOP、日志源状态TOP5、日志分类TOP5、接入资产类型统计TOP5、日志采集趋势、系统资源利用率（CPU、内存、资源）、最近24小时告警等级分布、最新24小时告警列表TOP10。
3、支持通过Syslog/Syslog-ng、SNMPTrap、JDBC/ODBC、Agent日志代理(Windows/Linux)、WMI、文件/目录读取、FTP/SFTP、SMB、NetBIOS、Kafka、WebServices、OPSEC等多种方式完成各种日志的收集功能，支持页面文件导入采集。
4、支持对国内主流国产化数据库进行日志数据采集，包括武汉达梦、人大金仓、南大通用、神州通用等；支持动态表名模式进行数据库采集，能按照时间或者数字的规则动态每天递增采集日志表。
5、支持全智能范式化解析模式，通过配置原始日志标识库，系统自动识别原始日志，并匹配映射系统通用标准字段，支持解析字段的编辑和调整，确保日志解析的高精准度。
6、支持日志数据存储时进行阈值设置，包括存储时间不能少于180天、使用容量告警、剩余容量告警、删除方式等设置。
7、支持对日志提供在线/离线地图定位、支持源IP与目的IP分布走向的视网膜图展示、支持事件拓扑分析用于描述整个事件的访问关系及过程、支持多维分析、行为分析。
8、安全管理系统支持收集到异常事件时，发送邮件或短信等方式进行处理。
9、支持对资产的多种属性进行管理，包括基本属性（IP地址、从IP地址、名称、类型、厂商、序列号、MAC地址、地理位置、联系人、购置日期、质保期限、设备形态、描述等）、支持自定义扩展属性；支持安全属性配置，包括（机密性、完整性、可用性、资产价值、等保等级），并支持对属性的说。
10、支持首页展示，支持展示采集日志总数、1小时采集峰值、1小时采集日志数、日志采集趋势图(严重、重要、一般、轻微、信息)、最近24小时告警列表TOP10、最近24小时活跃日志源TOP10、最近24小时告警等级分布(高、中高、中、中低、低)、高频日志分类、自身设备健康。
11、支持多种告警方式和告警动作，包括弹出提示框、播放警示音、发送邮件、发送SNMPTrap、发送短信、执行命令行脚本、设备联动、发送飞鸽传书、发送Syslog、发送微信消息、发送飞书消息、发送钉钉消息等。
12、支持日志数据完整性校验，满足密评改造。
13、资产展示支持细节性展示，可以展示名称、ip地址、类型、联系人、资产价值、创建时间、最近五分钟日志（展示源ip、目的ip、设备ip为资产IP的全部日志）、日志最后接收时间。
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	漏洞扫描系统
	1、★采用国产化芯片，CPU物理核数不少于8核，主频不低于2.3GHz；1U标准机架设备，设备配置6个千兆自适应电口，4个千兆光口，2个接口扩展槽位，1个RJ45 Console口，内存不小于16GB，可扫描IP地址总数无限制；具有先进的Super I/O芯片监测技术，可判断网络设备硬件健康状态，降低系统的故障点和系统功耗。此次须提供不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。（投标人须出具针对本项目所投产品的一致性承诺书，并加盖投标人鲜章）
2、支持扫描的漏洞数量不少于40万个。
3、支持对视频监控类设备的识别与扫描，包括大华、海康、宇视、雄迈、科达、TBK、NUUO、Samsung、Vivotek、Axis、Geutebrück等。
4、支持多种协议口令猜测，包括SMB、Snmp、Telnet、Pop3、SSH、Ftp、RDP、DB2、MySQL、Oracle、PostgreSQL、HighGo、MongoDB、UXDB、STDB、kingbase、RTSP、ActiveMQ、WebLogic、WebCAM、REDIS、SMTP等，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典。
5、支持对主流操作系统的识别与扫描，包括：Windows、Redhat、Ubuntu、centos、BC_linux、Debian、深度、麒麟、新支点、Fedora、SUSE、slackware、OracleOS等。
6、支持对网络设备的识别与扫描，包括：Cisco、Juniper、华为、中兴、H3C、DLINK、F5、Checkpoint、Alcatel、三星、Symantec、Nortel、Linksys、ZyXEL等，能够扫描的网络设备漏洞数量不小于5000个。
7、系统支持网络故障检查，采用自主知识产权的故障排查技术。
8、支持35种以上默认扫描策略模板，如自动模版匹配策略、完全扫描策略、常规安全策略、原理扫描策略、高风险漏洞扫描策略、信息收集策略、数据库类扫描策略、web服务扫描策略、windows主机扫描策略、网络设备扫描策略、虚拟化扫描策略、CMS系统扫描策略、视频图像类扫描策略、EXP扫描策略、危险扫描策略、高危可利用漏洞清单2024、内网高危漏洞列表、两高一弱漏洞扫描策略等，同时针对紧急爆发的重大漏洞提供应急响应策略模板。
9、支持控制台功能，可以通过控制台对系统进行操作和设置，例如备份生成快照、通过快照恢复系统、系统服务状态查看和重启、切换控制台中英文显示、提供网络诊断工具等。
10、支持丰富的扫描任务参数设置，包括扫描方式、执行方式、执行时间段、任务模板、策略模板、插件超时时间、模糊扫描等。
11、支持对意外网络中断的扫描任务恢复后继续进行扫描，断网续扫支持通过开关选择是否开启。
12、支持离线脚本核查，提供所有设备默认策略及自定义策略的离线脚本下载功能，在目标设备上执行完离线脚本后，可以将结果导入基线系统。
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	运维审计系统
	1、★采用国产化芯片，CPU物理核数不少于8核，主频不低于2.3GHz；1U标准机架设备，设备配置6个千兆自适应电口，4个千兆光口，3个接口扩展槽位，硬盘不小于4TB，此次提供100个运维管理授权；支持使用国密令牌认证，并且能够和本地密码或者其他认证方式组成双因素认证。须提供不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。（投标人须出具针对本项目所投产品的一致性承诺书，并加盖投标人鲜章）
2、支持NAT地址映射部署，通过映射后的IP地址访问堡垒机进行管理和运维操作，支持从多个映射地址访问，适用于内外网隔离的复杂网络环境。
3、支持管理员帐号设置双因认证、IP/MAC限制，提升帐号安全性。
4、用户密码策略包括：最小密码长度（强制最小8位）、密码复杂度（小写字母，大写字母，数字，特殊字符）、不允许密码与用户一致设置，不允许密码与用户逆序，密码周期（过期前提醒）、历史密码对比。
5、采用自主知识产权的设备统一控制技术，实现对网络内设备的统一运维管理。
6、支持基于角色进行授权访问控制RBAC（Role-BasedAccessControl），包括系统管理员根据不同角色进行管理工作、运维人员根据不同角色进行运维工作，从而满足最小特权原则、责任分离原则和数据抽象原则；支持基于策略的访问控制PBAC（Policy-BasedAccessControl），通过策略规则实现动态权限配置。
7、支持用户账号与资源账号的僵尸、孤儿帐号稽核功能，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况。
8、支持字符协议SSH、TELNET和文件传输协议FTP、SFTP的协议审计，审计详细的操作语句和操作语句的执行结果。
9、支持会话监控切换展示风格，可将同一用户的在线会话进行合并到一个列表，方便审计员进行审计。
10、审计查询关键字和结果显示支持多种编码UTF-8,Big5,EUC-JP,EUC-KR,GB2312,GB18030,ISO-8859-2,KOI8-R,KS_C_5601_1987,Shift_JIS,Window-874。
11、支持windows终端调用国产化应用发布工具运维，支持国产化终端调用应用发布工具运维。
12、支持H5应用发布运维，使用H5的方式去拉取应用发布服务器上的运维工具，通过应用发布服务器去运维目标协议。支持H5应用发布运维时，通过web界面进行文件上传、下载。
13、实时监控系统CPU、内存、磁盘的使用情况，支持CPU、内存、磁盘使用超过阈值邮件告警，支持对系统关机、重启操作进行邮件告警，并可以设置不同事件级别。
14、支持系统配置自动备份、审计日志自动、手动备份。
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	拟态防御系统
	1、★采用国产化芯片，CPU物理核数不少于8核，主频不低于2.3GHz；2U标准机架设备，设备配置8个千兆电口,4个千兆光口，具备接口扩展能力；网络层吞吐量不小于10G，采用先进的数据流属性向量列表对比技术，实现点对点流量精确识别，支持虚拟终端数量20000个，虚拟网络1000个。此次须提供不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。（投标人须出具针对本项目所投产品的一致性承诺书，并加盖投标人鲜章）
2、支持学习模式，自定义学习时长，基于IP地址信息和逻辑关系发现并识别网络空间设施，动态展现网络空间资产，学习结果可一键加入黑/白名单。
3、支持通过动态域名、虚拟IP实现隐藏主机的真实IP，保护主机。
4、支持智能安全防护，在攻击方无感的情况下实现对数据包中的漏洞信息进行过滤处理，响应的结果包括资产信息但无任何可执行漏洞信息。
5、支持内置可视虚假应用，虚拟应用数≥1000种，满足用户各个应用场景的需求。（提供可视虚假应用功能截图证明材料，须包含虚拟应用数≥1000种配置参数）
6、需与核心防火墙设备进行联动。（提供防火墙联动功能截图证明材料，须承诺可与本次核心防火墙产品进行联动）
7、支持图形化展示攻击连接状态，还原攻击链，攻击连接信息至少包括攻击源、被攻击哨兵、资产信息、攻击次数等信息。
8、支持“空相矩阵日志”类日志单独查询。可按服务探测、主机探测、主机扫描、空相服务、空相网络、空相主机、协议控制等多种日志类型查询。
9、产品采用先进的基于用户业务系统的防火墙控制方法和系统，通过数据包中的业务系统标识与业务安全访问控制策略匹配并自动生成子策略，实现基于用户业务系统的防火墙级别的安全访问控制，增强用户安全管理的易用性。
10、系统能够快速定位防御的内部网络失陷主机和来自外部的攻击方IP地址。支持与第三方蜜罐等产品进行联动溯源，为网络安全运维人员提供了极大的便利。
11、支持微隔离管理手段，构建最小单元子网，将内网主机隔离在不同的子网，将异常通信限制在独立子网之中，可有效监测东西向流量，避免病毒等大肆扩散。
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	网络准入系统
	1、★采用国产化芯片，CPU物理核数不少于8核，主频不低于2.3GHz；2U标准机架设备，设备配置8个千兆电口,4个千兆光口，具备接口扩展能力；网络层吞吐量不小于10G，支持最大并发用户数不小于1000个；可扩展非法外联功能模块；产品须符合GB 42250-2022和终端接入控制产品相关标准规范要求。此次须提供不少于1000个全功能模块授权。须提供不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。（投标人须出具针对本项目所投产品的一致性承诺书，并加盖投标人鲜章）
2、★产品支持三系统，即系统A、系统B和备份系统，可在管理员界面直接配置启动顺序，支持两个操作系统，管理员可自由选择当前启动系统。（提供三系统功能截图证明材料，须包含系统A、系统B和备份系统，以及启动顺序配置参数）
3、支持与第三方“一机一档”系统、“一机两用”等系统联动，形成资产共享与同步机制。
4、支持对网络攻击行为，如Smurf入侵、LAND攻击、WINNUKE攻击等，支持对攻击行为的发现和告警。
5、支持十余种准入控制技术（802.1X、EVG、DHCP、ARP、SNMP、端口镜像、策略路由、透明网桥、视频协议准入、portal协议认证），并且支持至少四种以上准入技术的复用，如802.1x、DHCP、端口镜像、策略路由混合部署。（提供准入控制技术功能截图证明材料，须包含上述十余种技术类型）
6、支持IP地址网络视图管理，可以通过图形化查看全网的在线IP地址、空闲IP地址、已分配IP地址、可用IP地址、离线IP地址等IP地址的使用状态，并可根据使用情况实现子网统计展示。
7、产品具有先进的共享接入识别技术功能，可通过基于IP头信息的共享接入管理算法实现在NAT转换场景下识别共享接入上网的用户的效果。（须提供具有先进的共享接入识别技术功能的证明材料）
8、能够提供来宾角色选择，能够设定来宾设备的访问权限和入网时长，员工可以为来宾申请来宾码，来宾使用来宾码可以接入网络，员工可以为来宾扫描方式二维码授权入网。支持来宾通过短信获取来宾码接入网络。
9、支持终端入网的安全基线检查功能，包含SP补丁检查、系统补丁检查、系统时间检查、计算机名规范检查、防病毒软件检查（支持软件版本检查）、IP/MAC绑定检查、Windows防火墙检查、操作系统版本检查等。
10、支持对泛终端设备进行弱口令检查。
11、支持非法外联监控，通过ping或者telnet探测方式检测非法外联行为，执行向服务端发送报告或断开网络或提示客户端操作。
12、支持终端入网的安全基线检查功能，包含SP补丁检查、系统补丁检查、系统时间检查、计算机名规范检查、防病毒软件检查（支持软件版本检查）、IP/MAC绑定检查、Windows防火墙检查、操作系统版本检查等。
13、系统内置十余种认证方式：包括：账号认证、匿名认证、Radius认证、AD域账号认证、LDAP账号认证、证书认证、短信认证、OAuth认证、动态令牌认证、超级SIM认证、企业微信认证、钉钉认证、飞书认证等多种身份认证方式，并且支持多种认证方式组合使用。
14、为减少客户端安装数量和统一管理需求，准入客户端软件需支持二次定制开发，可与现网终端安全管理客户端或杀毒软件客户端融合。（须提供厂商客户端软件免费定制开发承诺书面材料）
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	终端安全管理系统
	1、★升级扩容泰兴法院LEADSEC终端安全管理系统，主控端程序支持在国产化系统中安装，控制中心支持虚拟化部署、云化部署；支持单例部署、集群部署；支持系统数据全量迁移；升级LEADSEC客户端程序，支持在国产化系统中安装，采用Web方式进行管理；若国产化系统不完全适配，须原厂承诺不加价免费适配；升级系统配置准入、外设管理、非法外联监控、网络管理、终端响应、日志管理等功能模块。此次提供不少于1个国产化服务端授权、不少于500个国产化终端授权。不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。（投标人须出具针对本项目所投产品的一致性承诺书，并加盖投标人鲜章）
2、产品具有多维度的态势大屏展示功能，至少包括资产态势、运维态势、威胁态势、数据安全态势。展示内容至少包括威胁告警统计、攻击阶段统计、威胁等级统计、漏洞信息 Top5、终端威胁告警Top5、敏感信息Top5、敏感终端Top5、最新告警事件、威胁态势评分等信息。
3、产品应具备对全网资产进行一键体检的能力，可一键完成漏洞风险、合规检查、弱密码检查、病毒查杀、Webshell检测、内存马检测、反弹shell等体检项目。同时，产品应具备风险评估中心，能够根据终端威胁风险情况进行失陷终端分析、勒索风险评估、全网威胁统计、泄露防护统计等。
4、产品应具备威胁行为检测的能力，包括端口扫描、暴力破解、异常登录、主机蜜罐、异常行为等；产品应具备敏感行为的检测能力，包括系统命令篡改、敏感文件访问、系统日志文件删除、自启动项添加、敏感命令执行等，全面判断终端是否存在威胁行为。
5、产品应具备终端风险管理能力，至少包括漏洞检查、弱密码检查、暴露面管理能力；支持检测的漏洞类型应至少包括系统漏洞、应用漏洞、中间件漏洞、数据库漏洞等；弱密码检查应包含系统弱密码和应用弱密码，内置弱密码库，也可根据需要配置弱密码规则生成弱密码字典。暴露面管理能力应支持对全网资产进行网络暴露面检测、判定暴露范围，并能够根据检测结果引导用户进行暴露面收敛。
6、产品应具备对端口、进程、网络、文件等多方面的管控能力，并具备剧本式的全网自动响应能力，可根据告警事件类型编排响应动作、响应时间等。
7、产品应具备运维管理能力，支持软件全流程管理，包括软件分发、软件变更监控、软件使用管控、软件卸载等功能；具备消息分发功能，批量推送消息。
8、产品应具备行为基线检测能力，支持对进程行为、网络连接行为、端口监听行为、DNS访问行为、登录行为进行建模，并形成行为基线进行异常判断。
9、产品采用ATT&CK框架攻击技术（Windows）覆盖≥370个。
10、支持图表化展示挖矿行为事件态势全景，支持展示、导出结构化事件列表及闭环处置操作。
11、支持接口类型精细化管控，实时执行记录、拦截、告警或放行操作，并提供自定义设备扩展能力，具备灵活白名单机制及未知设备取样功能，可单独启用/禁用取样外设，实现动态安全调控。
12、支持客户端软件自动化分发与安装，并具备普通文件覆盖式分发能力，可精准投放至终端指定目录。可选择系统管理员权限。支持按操作系统类型（Windows/Linux/信创等）定向分发策略，实现文件与程序的精细化部署。
13、支持图表化展示敏感行为事件态势全景，支持展示、导出结构化事件列表及闭环处置操作。内置敏感行为检测引擎，精准识别系统命令篡改、敏感文件访问、端口代理转发等高危行为，其中敏感命令执行事件可联动进程树溯源分析，提供精细化策略配置能力，支持自定义监控目录、上报频率调节，实现关键操作的可视化追踪与主动防御。
14、支持从服务端下发策略，强制客户端开启远程协助的无人值守状态，支持终端的运行状态监控，监控内容包含：CPU使用率阈值、内存使用率阈值，支持配置超过阈值的时间后，客户端休眠或重启进程。

	12
	用户认证系统
	1、★用户认证系统软件平台支持在国产化系统中安装部署，与现有终端管理系统无缝对接，通过UKEY+用户身份+终端电脑智能关联，实现插Ukey登录、拔Ukey锁屏、全程记录，此次提供不少于500个用户授权和500个国产化硬件USBKey。不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。（投标人须出具针对本项目所投产品的一致性承诺书，并加盖投标人鲜章）
2、支持用户组及用户分级管理，支持上下级认证策略、关联角色、认证方式的继承关系配置。
3、支持Ukey账号管理列表，可维护终端账号、序列号、绑定状态。
4、支持口令认证、Radius、LDAP/AD、CAS、OAuth、第三方动态令牌等认证方式，支持多因素认证方式自由组合，支持调整认证顺序。
5、支持自定义口令强度策略，支持软键盘、动态附加码，支持强制首次登录修改口令、定期更改口令，支持口令、动态令牌、短信防爆破。
6、支持对长时间未登录账号进行锁定功能。
7、支持终端可信MAC、UUID双因子认证管理，通过MAC地址绑定与防篡改UUID特性确保仅合法终端接入，实现新终端精准灵活管控。 提供基于802.1X的MAC免认证白名单机制，自动放行打印机、扫描仪等哑终端设备，保障特殊业务场景网络无缝准入。
8、★投标单位须书面承诺项目质保期内根据甲方需求不加价进行定制化开发。（投标人须出具针对本项目所投产品的一致性承诺书，并加盖投标人鲜章）
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	网络版杀毒软件
	1、★升级QiAnXin国产化杀毒软件，主控端程序支持在国产化系统中安装，客户端程序升级更新至信创网络版，信创网络版控制中心，系统配置客户端的集中管理，包括终端统一部署、策略配置、任务分发、集中监控、日志报表等终端安全管理功能。此次提供不少于1个国产化服务端授权、不少于500个国产化客户端授权，不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。（投标人须出具针对本项目所投产品的一致性承诺书，并加盖投标人鲜章）
2、支持LoongArch、ARM、C86等技术路线CPU，适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。
3、具备病毒检测、病毒处理、文件实时监控、隔离区管理、日志、升级更新等功能；具备在线更新和离线的升级更新能力。
4、支持自动分组，按IP地址、CPU数量、MEM容量、主机名、计算机工作组等参数进行自动动态调整分组。
5、管理控制中心当登录账号输入密码错误次数超过锁定阈值后账号将被锁定，且可设置锁定时间，该时间内账号登录请求不被接受。同时应支持双因子认证登录方式，提高安全性。
6、客户端主程序、病毒库版本支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新。支持设置不同终端类型设置和每批次观察时长。当检测到新版本将从第一批次重新观察。
7、支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。
8、病毒报表支持病毒查杀趋势、扫描触发方式趋势、发现病毒趋势、终端感染趋势、病毒类型统计、病毒处理结果统计、病毒发现触、方式统计、趋势图表、按分组、按终端、按病毒名称。
9、支持信任区设置，病毒扫描或实时防护时不扫描目录或文件。
10、可以开启或关闭自我保护功能；并支持终端设置锁定。
11、支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大约10层模式下的扫描。
12、客户端弹窗支持免打扰模式和智能模式，使用免打扰模式可以对不能弹窗的终端设备中避免弹窗。使用智能模式是智能调整弹窗，对已知的病毒自动处理，对未知的病毒提示处理。
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	安全运营服务一体机
	1、★采用国产化芯片，CPU物理核数不少于8核，主频不低于2.3GHz；国产操作系统、国产数据库部署，标准2U机架式设备,设备配置2个千兆电口，硬盘不小于4TB，此次提供不限资产数量授权。（投标人须出具针对本项目所投产品的一致性承诺书，并加盖投标人鲜章）
2、实现安全技术体系化、安全数据集中化、安全管理可视化、安全服务标准化、安全运营流程化的一体化安全运营体系，从全量资产、漏洞闭环、事件处置、设备纳管、安全服务、安全管理、指挥调度等系统性解决客户安全问题。不少于三年升级许可及不少于三年原厂质保。
3、提供资产相关统计信息的概览看板，包括资产总数、资产分布、资产认领情况、应用类型分布、资产合规性统计等，支持通过饼状图、柱状图等图表形式展示。
4、提供漏洞相关统计信息的概览看板，包括漏洞总数、漏洞趋势、漏洞等级分布、漏洞复测单位、漏洞及时修复率、漏洞预警情况等。展示形式包括表格、饼状图、柱状图、折线图等。
5、提供事件相关统计信息的概览看板，包括安全事件数量、安全事件分布等。其中安全事件数量支持以事件处置状态、研判状态区分，如待处置、处置中、已处置的安全事件数量；安全事件分布支持以人员、单位等维度进行区分。支持通过饼状图、柱状图、折线图等形式展示安全事件相关数据。
6、提供调度指令、工单等相关统计信息的概览看板，涉及工单数量、工单状态分布、处理人统计、考核统计等信息。支持通过饼状图、柱状图、折线图等形式展示工单相关数据。
7、支持对设备的巡检配置，支持可视化展示巡检任务，支持基于巡检结果添加异常记录和跟踪记录。异常记录”可以添加巡检过程中发现的异常问题，包括问题设备、问题类型、历史问题记录等；“跟踪记录”可以查看针对该异常的跟踪情况，包括记录时间、反馈人、问题设备、问题类型、问题内容等。
8、支持对安全运营报告进行参数配置，包括报告模板、时间、报告格式、报告类型等。可配置每月自动生成。也支持手动上传安全报告进行记录。
9、支持总体展示安全运营总体情况，包括在运营商大网、单位边界、单位内网部署和应用的安全设备情况，资产运营、漏洞运营、安全服务总体情况，以及安安全组织架构、安全制度体系、安全培训等情况，综合展示单管运营效果。
10、★根据《人民法院网络和数据安全运营平台技术规范》（FYB/T 53010-2025）相关要求，承诺本设备功能符合相关要求，能无缝介入上级法院或者安全运营平台。（投标人须出具针对本项目所投产品的一致性承诺书，并加盖投标人鲜章）


本项目核心产品：上联防火墙。
2、商务要求
2.1最高限价：2200000.00元，其中设计费为预算价的2%（2483000元*2%=49660元），设计费为不可竞争费，由成交供应商自行与设计单位对接缴纳。
2.2合同履行期限：60日历天
2.3免费质保期：三年
2.4履约保证金：成交价的10%。
履约保证金形式：☑银行电汇或网上银行支付☑银行保函☑支票☑保证保险；
提交时间：在签订合同前提交；
退还时间：在成交人按承诺的工期、质量标准、规范要求完成项目后无息返还。项目竣工验收合格后凭验收合格证书和收据办理退还手续。
2.5付款方式：合同签订后支付合同价的30%作为预付款，货物到场清点无误并经采购人出具合格报告后付至合同价的50%，安装结束并经调试验收合格付至合同价的80%，项目审计结束后付至审计价的95%，余款自验收合格之日起满三年后一次性付清。
2.6对于本章标★参数按要求提交相关的证明材料，承诺材料的真实性，如中标后经查实发现存在弄虚作假行为，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示，同时取消供应商中标资格并按照相关法律法规进行顶格处罚。
2.7本项目为固定单价合同，包括但不限于为完成本项目全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用，以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及投标人认为应纳入的其他一切费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险。
项目验收前成交供应商须完成三级等保测评，采购人不再为此项额外支付相关费用，由成交供应商自行考虑在投标报价中。
2.8异常低价投标审查
2.8.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%。
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.8.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3、 其他要求
3.1包装和运输要求：
（1）成交单位应当按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的标准及约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或按照通用的方式包装；没有补充协议或通用方式的，应当按照采取足以保护标的物且有利于节约资源、保护生态环境的包装方式。因成交单位未采取合理包装方式致使标的物损毁、灭失或无法正常使用，给采购方造成损失的，成交单位应赔偿采购方一切直接、间接损失。
成交单位应保证其提供的标的物是原包装未拆封的商品，在交付采购方验收前不得拆箱。
（2）运输要求： 成交单位负责办理运输、装卸、交付全部事项，相关费用包含在合同价款中。因包装运输问题导致货物损毁、丢失，成交单位承担全部责任，采购方可要求降价、换货甚至拒收。货物到达前应提前通知采购方，并提示装卸注意事项。
3.2售后服务标准要求：
（1）成交单位承诺向采购单位提供7*24小时服务，并保证在采购单位提出服务需求后，1小时内响应，4小时内到达现场解决问题，如现场解决不了的重大故障，应提供同等或不低于原货物质量、规格的备品供采购单位使用。特殊情况经采购单位书面同意后可延长故障修复时间1-3日。
（2）成交单位在免费质保期内应准备备品备件，用于设备的更换或修复。若需要使用备品备件，成交单位应自响应时间起12小时内完成相应的备品备件更换服务。
（3）成交单位未能按前述约定提供售后服务的，采购方有权自行聘请第三方进行维修，因此产生的费用由成交单位承担，采购方有权直接从未支付的费用中扣除。未支付的费用不足以弥补采购方的实际损失的，成交单位应予以补足
（4）培训方案：
①培训对象：针对系统管理人员的操作、使用及常见故障排除培训。
②培训内容：须涵盖全部设备的日常维护。
③培训资料：需提供中文讲义等资料。
④次数与培训：需提供不少于2次现场或网络培训。
3.3采购标的的验收标准
3.3.1交付本合同设备前，成交单位应对设备的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，检验合格证明仅作为采购方验收的依据，但不能作为本合同项下设备质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
3.3.2采购方根据本合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较成交单位出具的检验（检测）证明，经检验（检测）无误后出具验收合格证明。验收不合格的，成交单位应进行返工、调整或采取其他补救措施，直至采购方再次验收合格。因返工、调整等产生的一切费用，由成交单位自行承担；给采购方造成损失的，成交单位应赔偿一切直接、间接损失。
3.3.3成交单位应自本项目所有设备交付采购方，完成安装、调试，并试运行完成之日起15日内进行验收。特殊情况需延长的，由双方另行协商确定。
3.3.4如双方对验收结果有分歧，则以具有国家法定资质的第三方检验（检测）机构的检验（检测）结果为准。如检验（检测）合格，检验（检测）费由采购方承担，检验（检测）不合格，检验（检测）费由中标方承担。
3.3.5由于采购方自身能力、检验（检测）方法和检验（检测）手段的限制，对于设备部分质量瑕疵尤其是潜在的或隐蔽的质量瑕疵，在短时间内可能无法发现。因此，验收单的签署仅作为设备质保期起算的依据，不代表采购方对质量异议权利的放弃，也不代表成交单位对设备质量保证责任的免除。采购方验收通过，并不免除成交单位对设备质量问题承担责任的义务，如验收通过后，设备出现质量问题影响采购方使用的，采购方仍有权要求成交单位采取维修、退货换货、支付违约金、赔偿损失等方式处理。
3.3.6项目验收以采购方要求的方式、程序、标准为准，成交单位应当配合采购方的验收要求，因成交单位不配合采购方验收要求导致验收无法进行或验收不通过的，成交单位自行承担后果。
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc288030359][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc282446331][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576]
第五章  响应文件的编制及格式
[bookmark: _Toc426469932][bookmark: _Toc468783657]1.响应文件的构成
[bookmark: _Toc426469933][bookmark: _Toc468783658]见第二章3.1条。
2.响应文件的编制内容及编制要求
2.1报价一览表
2.1.1供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；
2.1.2报价一览表中的价格应与响应文件中的价格一致；
2.1.3报价一览表格式见附件。
2.2 响应函
2.2.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；
2.2.2响应函必须加盖供应商法人公章并经法定代表人签字或签章。
2.3 投标报价明细表及分析说明
2.3.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。
2.3.2投标报价构成表及分析说明见附件。
2.4 资格及资信证明文件
2.4.1供应商基本资格条件承诺书；
2.4.2谈判文件要求的其他资格条件证明材料。
2.5采购需求响应表
供应商应仔细阅读采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。
[bookmark: _Toc426469934]2.6根据评审办法应列入响应文件的其他材料





3. 响应文件参考格式
[bookmark: _Toc468783661][bookmark: _Toc426469936]3.1响应文件封面格式


响应文件




采购项目名称：




供应商名称：（加盖CA电子公章）
联系人：
联系电话：
邮箱：
[bookmark: _Toc382813957][bookmark: _Toc383698722][bookmark: _Toc382814038][bookmark: _Toc382811607][bookmark: _Toc383626069][bookmark: _Toc383587529][bookmark: _Toc382812316][bookmark: _Toc390099111][bookmark: _Toc383624021][bookmark: _Toc390098915][bookmark: _Toc382811202][bookmark: _Toc382812507][bookmark: _Toc383679822][bookmark: _Toc390246998][bookmark: _Toc426469937][bookmark: _Toc383623749]日期：______年____月____日
3.2谈判报价表
[bookmark: _Toc120614286][bookmark: _Toc282446333][bookmark: _Toc26554097][bookmark: _Toc382811608][bookmark: _Toc288030361][bookmark: _Toc382812508][bookmark: _Toc382812317][bookmark: _Toc23828480][bookmark: _Toc49090579][bookmark: _Toc382811203]报价一览表（谈判报价表）
	
按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。
 
 


投标人公章：（电子签章）
 
报价时间：            年     月    日
 

3.3 响应函
[bookmark: _Toc367785041]响应函
致：(采购人名称)：
根据（项目名称） 竞争性谈判文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：
1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，并以最后一轮谈判报价为本项目最终报价，详见谈判报价表。
2、我方将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。
3、我方已详细审查全部竞争性谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、在响应有效期内我方同意遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前响应文件对我方具有法律约束力。
5、如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本响应函递交的谈判报价表是本响应函的组成部分，对我方构成约束力。
（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。
6、根据第二章“供应商须知”第1.4条规定，我方承诺：
（1）我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为；
（2）我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；
（3）与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。
7、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
8、我方所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

供应商名称(加盖CA电子公章)：
法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：

日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc468783663][bookmark: _Toc426469939]
3.4投标报价明细表及分析说明
	序号
	标的物名称
	规格、型号
	品牌
	单位
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	设计费（不可竞争费）
	49660元

	投标总报价
	金额大写                      （¥：              元）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。注：全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。


备注：
1.本项目为固定单价合同，包括但不限于为完成本项目全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用，以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及投标人认为应纳入的其他一切费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。否则，以开标一览表为准。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写，包含芯片的设备同时须明确芯片品牌。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整，最终谈判价格按分项报价同比例变动。
供应商名称(加盖CA电子公章)：
法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：
日期：      年      月      日
3.5资格及资信证明文件
1.供应商基本资格条件承诺书；
投标人基本资格条件承诺函
一、按照《政府采购法》第二十二条规定的投标人基本资格条件，我公司郑重承诺如下：
1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。
 
投标人名称(盖投标人公章)：
法定代表人 (签字或签章)：
日期：年月日

2.谈判文件要求的其他资格条件证明材料。













法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：										
单位性质：										
地址：								       	
成立时间：      年      月      日
经营期限：		                           
姓名：         性别：      年龄：      
身份证号码：                          
系（供应商单位名称）的法定代表人。
特此证明。
（须附身份证复印件）

供应商：（加盖CA电子公章）
法定代表人签名或盖章：           
日期：   年  月  日

授权委托书
委托人（供应商）：
地址：
法定代表人：
受委托人：
受委托人身份证号码：
受委托人电话：
现委托上述受委托人在（采购项目名称）招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。
委托权限：领取竞争性谈判文件、与采购人（采购代理机构）接洽各项投标事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正响应文件，参加开标，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。
授权委托人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。
委托期限自      年      月      日起，至      年      月      日止。


（须附法定代表人、受委托人身份证复印件）

委托人：（加盖CA电子公章）
法定代表人：（签字）
受委托人：（签字）

年    月   日






中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称）        ，属于         行业  ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；
2.（标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日  期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。


关于符合本国产品标准的声明函（格式）
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
                                        日期：      年   月   日
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。



3.7采购需求响应表

	项目名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	



供应商（加盖CA电子公章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日
注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。



3.8供应商认为应列入响应文件的其他材料









第六章 合同条款及格式
一、通用合同条款部分
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1“合同”系指买方、见证方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
1.2“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。
1.3“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关所有的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、测试、提供技术服务、培训和其他所有的卖方应承担的义务。
1.4“买方”系指购买服务的              。
1.5“卖方”系指提供服务的中标供应商。
1.6“见证方”系指采购人。
1.7“采购人”系指购买服务的               。
2.技术规范
卖方所提供服务的技术规格、内容应与招标文件规定的业务要求相一致；若技术性能无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
3.专利权及版权
中标单位对买方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。卖方应保证买方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受卖方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由卖方负全部责任。
4.付款方式
4.1本合同以人民币付款。
4.2付款方式见合同专用条款。
5.伴随服务
5.1卖方应按照投标文件的承诺和合同中所附的服务承诺提供服务。
5.2除本章第5.1条规定外，卖方还应提供下列服务：
5.2.1服务的现场质量管理与监督；
5.2.2提供服务和维护所需的工具；
5.2.3在合同中卖方承诺的期限内对所提供服务实施运行监督、维护，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；
5.2.4对服务人员进行培训。
5.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
6.质量保证
6.1供应商所提供服务必须遵守各种国家和部颁标准及有关规定。
6.2供应商所提供服务必须达到本招标文件中规定的要求。
6.3履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部达不到招标规定的服务标准，乙方应当承担违约责任。
7.不可抗力
7.1尽管有合同条款第11条、12条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿的责任。
7.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。
7.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续    天以上时，买方有权终止与卖方的合同，买方也可以和卖方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
8.税费
本项目实施过程中发生的一切税费均由卖方承担。
9.履约保证金
9.1成交供应商与采购人签订政府采购合同前，须提交履约保证金，否则视为放弃中标，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。
履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
履约保证金的金额：合同价的 10 %。
9.2如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。
10.仲裁
10.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始    天内仍不能解决，应将争议提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后    天内仍得不到解决，则应申请仲裁。
10.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向泰州仲裁委员会申请仲裁。
10.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。
10.4在仲裁期间，本合同应继续执行。
11.违约终止合同
11.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
11.1.1如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部服务；
11.1.2卖方在收到买方发出的违约通知后  60  天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；
11.1.3如果卖方未能履行合同规定的其他义务。
11.2在买方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，卖方应对买方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。
12.破产中止合同
12.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方在任何时候书面通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方已经或将要采取的补救措施的权利。
13.转让
13.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
14.合同生效及其它
14.1合同应在买方、卖方、见证方签字，并在卖方向见证方交纳履约保证金后生效。
14.2本合同一式    份，以中文书写，买方    份，卖方、见证方、各执    份。
14.3如需修改或补充合同内容，应经买方、卖方、见证方协商一致，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
14.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
 
二、专用合同条款部分
甲方:                           
乙方:                           
甲乙双方根据政府采购编号                的                项目采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下采购服务合同:
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和相关行业法律法规等法律法规的规定，甲乙双方按照**的招标结果签订本合同。
1.项目概况
1.1项目名称：                       
1.2项目地点：                       
1.3项目内容：                       
1.4合同价款：                       
2.定义
2.l“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录、招标、投标文件全部内容及对招、投标文件书面修正、澄清的内容等以及构成合同的所有文件。
2.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
2.3“甲方”系指采购人。
2.4“乙方”系指成交供应商。
3.适用范围
本合同条款适用于本次招标项目。
4.服务工作执行技术标准、验收标准及工期：
4.1技术标准与招标文件一致。
4.2验收时间及标准：
4.3项目履行期限：
5.项目经费来源、价款以及支付方式
5.1经费来源： 
5.2项目价款： 
5.2.1***
5.2.2***
5.3支付方式、时间、条件： 
6.甲方的义务
6.1负责本项目的组织协商，配合乙方做好相关工作。
6.2足额向乙方支付经费。
7.乙方义务
严格按照甲方的委托要求独立开展工作，并保证及时高质量完成甲方委托任务，具体事项有：
7.1
7.2（如有，另行协商）。
8.其他
9.履约保证金
9.1成交供应商与采购人签订政府采购合同前，须提交履约保证金，否则视为放弃中标，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。
履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
履约保证金的金额：合同价的 10 %。
    履约保证金退还方式、时间、条件：
9.2如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。
9.3乙方由于过错而导致支付违约金和赔偿损失时可由履约保证金抵顶支付；当违约金和赔偿金额超过履约保证金时，甲方可追偿超过履约保证金的部分。
10.不可抗力
10.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
10.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后    天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续    天以上，双方（或三方）应通过友好协商在合理的时间内达成是否继续履行合同的协议。
11.税费
与履行本合同有关的一切税费，由乙方承担。
12.争议
12.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。经协商不能达成协议时，可向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。若仲裁不成功，向合同签约地的人民法院提请诉讼。
12.2在仲裁和诉讼期间，双方应继续履行争议部分以外的合同内容。
13.违约终止合同
13.1违约责任
有下列情况之一的，甲方有权终止协议：
13.1.1乙方未能按上级要求造成结果失真或未能按进保质完成甲方委托任务的。
13.1.2乙方违反从业道德，影响甲方声誉或投诉查实的。
13.2因解除而终止
13.2.1由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同的约定承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
13.2.2由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
13.2.3合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达另一方之日起终止。违约方应当按本合同约定支付违约金或赔偿损失。
13.2.4合同终止后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。
13.3甲方未能按规定时限支付评估经费的，每延迟一天，按应付金额的0.1%对乙方进行违约赔偿。
14.变更指示
14.1甲方有权根据实际需要，在《政府采购法》允许的范围内提出变更要求。
14.2若上述变更导致了乙方履行合同的费用或履约时间的变化，依据变更通知书对合同造价或项目进度进行合理的调整，工作量变更后的造价在投标报价内的按投标报价执行，不在投标报价内的经甲方审计后确认。乙方必须在接到甲方的变更通知书后一周内根据本款提出调整的实施意见。
15.合同修改
对合同条款作出任何改动或偏离，均须甲乙双方签署书面的合同修改书。
16.适用法律
本合同应按中华人民共和国的法律解释。
17.语言与计量单位
17.1合同书写应用中文。甲乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。
17.2除技术规格中另有规定外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
18.通知
本合同任何一方给另一方的通知都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
19.合同文件及资料的保密
19.1在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关研究、设计图纸、式样、样本或甲方为乙方提供的资料透露给任何人。
19.2除合同本身以外，乙方从甲方处获得的所有资料其知识产权归甲方所有，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。
20.合同生效及其他
20.1除合同中另有说明，本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后，即开始生效。
20.2合同一式肆份，具有同等法律效力。
21.合同文件及解释顺序
下列文件均为合同组成文件
21.1招标文件（包括澄清、答疑、修改和补充通知）
21.2投标文件（包括修改、澄清）
21.3中标通知书（包括供应商“回执”）
21.4双方商定的补充协议或合同期内双方签署的备忘录
21.5双方签署的合同谈判备忘录
21.6与本合同有关的其他文件
22.合同的变更和终止
22.1除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
22.2除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加政府采购活动。
 
 
 
 
甲方：（盖章）               乙方：（盖章）
法定代表人                   法定代表人
（或授权代理人）：          （或授权代理人）：
单位地址：                   单位地址：
邮编：                       邮编：
电话：                       电话：
传真：                       传真：
开户银行：                   开户银行：
帐号：                       帐号：
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