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[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790]第一章  投标邀请
一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0056
2.项目名称：江宁区2026年学校图书馆木器设备
3.预算金额：154万元
4.最高限价：150万元
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK58]5.采购需求（简介）：根据学校教学需求，配置相关教学设备，满足学校的教育教学需要。（详细内容见本招标文件第四章）
[bookmark: OLE_LINK4]6.合同履行期限：中标后30天内签订合同，合同签订后30天内交货，质保期六年（自验收报告签字确认日起开始进入质保期，质保期不包含在合同履行期限中）。
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目不允许分包。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）或监狱企业的证明文件。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月24日14时00分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269]1.本次招标不收取投标保证金。
[bookmark: OLE_LINK60]2.本项目组织勘察及答疑，投标人代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：①.2026年9月11日9时30分至10时，地址：江宁街道古寺街12号（陆郎初级中学），联系人：魏校长，联系电话：13584001518。②.2026年9月11日14时30分至15时，地址：玉麟街与秦县路交叉口东南200米（未来科技城初级中学），联系人：朱主任，联系电话：13770961148。
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.对采购方式、采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：南京市江宁区教育技术装备中心，收件地址：南京市江宁区东新北路16号，联系电话：025-81036526。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，收件地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。
投标人提出质疑函应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单快件。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名  称：南京市江宁区教育技术装备中心
地  址：南京市江宁区东新北路16号
联系人：王康
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系电话：025-81036526
2. 南京市公共资源交易中心江宁分中心
地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼
联系人：黄后乐
联系电话：025-69613983
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市江宁区财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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第三章  合同文本

[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。
政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）
乙方：（卖方）
甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1  签订合同时，乙方按照合同金额5% 缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：
6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。
6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 支付时间及比例：安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付合同总价款的50%，余款一年后支付。
8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后12小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自验收报告签字确认之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终身维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的   5  %。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          

签订日期：      



《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
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二、项目概况
（一）项目背景
南京市江宁区教育技术装备中心拟采购一批学校教学设备，决定对南京市东山高级中学等校教学设备项目进行公开招标。中标供应商应负责设备的供应、安装、调试及售后。根据实际需求，配置相关专用室设备，满足教育教学需要。
（二）项目建设遵循标准
1.遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
2.固定资产须符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》、《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》、《关于印发〈江宁区区级行政事业单位资产配置标准〉、〈江宁区区级行政事业单位资产使用年限标准〉（2016年修订版）的通知》。
三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限
（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品

	1
	办公桌1
	1
	张
	1200
	
	工业
	货物
	

	2
	办公椅1
	1
	把
	400
	
	工业
	货物
	

	3
	办公橱1
	2
	个
	1000
	
	工业
	货物
	

	4
	办公橱2
	1
	个
	1000
	
	工业
	货物
	

	5
	沙发
	1
	套
	2400
	
	工业
	货物
	

	6
	茶几3
	1
	个
	800
	
	工业
	货物
	

	7
	茶水柜1
	1
	个
	940
	
	工业
	货物
	

	8
	小方桌
	1
	个
	600
	
	工业
	货物
	

	9
	办公桌3
	21
	张
	1200
	核心产品
	工业
	货物
	

	10
	办公椅2
	48
	把
	260
	
	工业
	货物
	

	11
	方凳
	26
	张
	150
	
	工业
	货物
	

	12
	茶水柜2
	5
	个
	800
	
	工业
	货物
	

	13
	落地柜（带床）
	26
	套
	4800
	
	工业
	货物
	

	14
	储物柜
	33
	个
	1900
	
	工业
	货物
	

	15
	图书柜
	11
	个
	2130
	
	工业
	货物
	

	16
	办公桌（含副柜）1
	3
	张
	1200
	
	工业
	货物
	

	17
	办公桌2
	1
	张
	1200
	
	工业
	货物
	

	18
	办公椅3
	5
	把
	400
	
	工业
	货物
	

	19
	办公桌（含副柜）2
	22
	张
	1200
	
	工业
	货物
	

	20
	阅读圆桌1
	2
	张
	800
	
	工业
	货物
	

	21
	椅子1
	26
	把
	800
	主要产品
	工业
	货物
	

	22
	图书管理台
	1
	张
	6500
	
	工业
	货物
	

	23
	椅子2
	1
	把
	400
	
	工业
	货物
	

	24
	弧形书柜
	1
	个
	3200
	
	工业
	货物
	

	25
	沙发（弧形带背款）
	2
	个
	1500
	
	工业
	货物
	

	26
	沙发（弧形款）
	2
	个
	1200
	
	工业
	货物
	

	27
	阅读卡座
	3
	个
	1200
	
	工业
	货物
	

	28
	大桌几
	1
	个
	800
	
	工业
	货物
	

	29
	小桌几
	2
	个
	600
	
	工业
	货物
	

	30
	双面图书柜
	16
	个
	2100
	
	工业
	货物
	

	31
	软包书柜
	2
	个
	2100
	
	工业
	货物
	

	32
	卡座
	10
	个
	2400
	
	工业
	货物
	

	33
	卡桌
	5
	个
	900
	
	工业
	货物
	

	34
	阅读屋
	5
	个
	3000
	
	工业
	货物
	

	35
	墙面书柜
	8
	米
	1700
	
	工业
	货物
	

	36
	阅读长桌
	6
	张
	2400
	
	工业
	货物
	

	37
	椅子3
	50
	把
	400
	
	工业
	货物
	

	38
	弧形阅读桌
	8
	张
	1000
	
	工业
	货物
	

	39
	阅读圆桌2
	10
	张
	900
	
	工业
	货物
	

	40
	书架1
	40
	个
	3000
	
	工业
	货物
	

	41
	三角凳1
	3
	个
	250
	
	工业
	货物
	

	42
	弧形图书柜（带矮凳）
	1
	组
	5500
	
	工业
	货物
	

	43
	弧形图书柜（带坐凳）
	1
	组
	4000
	
	工业
	货物
	

	44
	圆凳1
	18
	个
	250
	
	工业
	货物
	

	45
	阅读圆桌3
	10
	张
	800
	
	工业
	货物
	

	46
	墙面阅读书柜
	6
	个
	4800
	
	工业
	货物
	

	47
	墙面阅读柜凳组合
	4
	个
	2200
	
	工业
	货物
	

	48
	阅读折叠桌
	14
	张
	1200
	
	工业
	货物
	

	49
	椅子4
	28
	把
	500
	
	工业
	货物
	

	50
	讲台
	1
	张
	2600
	
	工业
	货物
	

	51
	学生桌
	12
	张
	2140
	
	工业
	货物
	

	52
	学生坐椅
	48
	把
	260
	
	工业
	货物
	

	53
	边柜
	1
	张
	2400
	
	工业
	货物
	

	54
	水柜
	1
	张
	4000
	
	工业
	货物
	

	55
	配套水槽
	3
	套
	1190
	
	工业
	货物
	

	56
	配套龙头
	3
	套
	270
	
	工业
	货物
	是

	57
	电鼓
	13
	套
	970
	
	工业
	货物
	

	58
	魔方USB插座
	13
	套
	120
	
	工业
	货物
	

	59
	升降灵巧台
	1
	张
	2340
	
	工业
	货物
	

	60
	音乐凳
	50
	张
	435
	
	工业
	货物
	

	61
	乐器边柜
	3
	张
	2200
	
	工业
	货物
	

	62
	合唱台(折叠PE)
	4
	组
	4100
	
	工业
	货物
	

	63
	演出服陈列柜
	2
	张
	2300
	
	工业
	货物
	

	64
	音乐器材陈列柜
	8
	张
	2400
	
	工业
	货物
	

	65
	演示台1
	1
	张
	7190
	
	工业
	货物
	

	66
	实验桌1
	25
	张
	2400
	
	工业
	货物
	

	67
	功能柱
	25
	个
	215
	
	工业
	货物
	

	68
	实验凳
	150
	张
	145
	
	工业
	货物
	

	69
	紧急洗眼器
	1
	付
	580
	
	工业
	货物
	

	70
	水嘴
	2
	套
	400
	
	工业
	货物
	是

	71
	水槽
	2
	个
	155
	
	工业
	货物
	

	72
	双联折叠龙头
	26
	套
	540
	
	工业
	货物
	是

	73
	水槽柜
	26
	套
	1920
	
	工业
	货物
	

	74
	教师主控电源
	1
	台
	7540
	
	工业
	货物
	

	75
	学生电源
	25
	套
	490
	
	工业
	货物
	

	76
	插座
	4
	个
	22
	
	工业
	货物
	

	77
	演示台2
	1
	张
	7390
	
	工业
	货物
	

	78
	实验桌2
	25
	张
	1190
	主要产品
	工业
	货物
	

	79
	演示台3
	1
	张
	7052
	
	工业
	货物
	

	80
	实验桌3
	25
	张
	1170
	
	工业
	货物
	

	81
	L型工作台
	1
	张
	2220
	
	工业
	货物
	

	82
	办公椅4
	2
	张
	400
	
	工业
	货物
	

	83
	无声挂钟
	1
	个
	120
	
	工业
	货物
	

	84
	文件柜
	1
	张
	1000
	
	工业
	货物
	

	85
	书架2
	1
	张
	1400
	
	工业
	货物
	

	86
	心理信箱
	1
	个
	135
	
	工业
	货物
	

	87
	心理文化墙装饰画
	1
	套
	470
	
	工业
	货物
	

	88
	制度挂图
	1
	幅
	130
	
	工业
	货物
	

	89
	沙发+茶几
	1
	套
	1450
	
	工业
	货物
	

	90
	标准版实木心理沙盘
	1
	套
	9250
	
	工业
	货物
	

	91
	沙盘凳
	8
	个
	160
	
	工业
	货物
	

	92
	智能情绪调节释压工具
	1
	套
	8360
	
	工业
	货物
	

	93
	借阅台1
	1
	张
	5700
	
	工业
	货物
	

	94
	靠墙书柜1（不含卡座）
	12
	米
	1770
	
	工业
	货物
	

	95
	靠墙书柜2（含卡座）
	12.1
	米
	2200
	
	工业
	货物
	

	96
	双面卡座1
	1
	个
	9500
	
	工业
	货物
	

	97
	阅读桌
	6
	张
	1550
	
	工业
	货物
	

	98
	椅子5
	86
	张
	500
	
	工业
	货物
	

	99
	洽谈桌
	1
	张
	2400
	
	工业
	货物
	

	100
	楼梯书柜1
	1
	张
	5250
	
	工业
	货物
	

	101
	可移动卡座
	1
	张
	1400
	
	工业
	货物
	

	102
	楼梯书柜2
	1
	张
	2900
	
	工业
	货物
	

	103
	展示架
	1
	张
	1200
	
	工业
	货物
	

	104
	灵动期刊架
	2
	张
	1200
	
	工业
	货物
	

	105
	沙发（S型款）
	1
	组
	16000
	
	工业
	货物
	

	106
	茶几1
	2
	张
	800
	
	工业
	货物
	

	107
	组合沙发1
	1
	组
	9700
	
	工业
	货物
	

	108
	圆凳2
	8
	个
	380
	
	工业
	货物
	

	109
	茶几2
	3
	张
	800
	
	工业
	货物
	

	110
	吧台
	1
	张
	2200
	
	工业
	货物
	

	111
	吧台凳
	6
	张
	550
	
	工业
	货物
	

	112
	三角凳2
	1
	组
	2200
	
	工业
	货物
	

	113
	研讨桌
	1
	张
	14890
	
	工业
	货物
	

	114
	研讨边桌
	6
	张
	715
	
	工业
	货物
	

	115
	研讨椅1
	1
	张
	400
	
	工业
	货物
	

	116
	研讨椅2
	32
	张
	400
	
	工业
	货物
	

	117
	借阅台2
	1
	张
	12550
	
	工业
	货物
	

	118
	借阅台椅
	1
	把
	400
	
	工业
	货物
	

	119
	靠墙书柜3（不含卡座）
	9.8
	米
	1500
	
	工业
	货物
	

	120
	靠墙书柜4（含卡座）
	8.4
	米
	2300
	
	工业
	货物
	

	121
	定制双面书柜
	1
	个
	3800
	
	工业
	货物
	

	122
	磁吸白板
	2
	个
	490
	
	工业
	货物
	

	123
	双面卡座2
	1
	个
	4100
	
	工业
	货物
	

	124
	书架3
	1
	个
	4900
	
	工业
	货物
	

	125
	书架4
	1
	个
	4600
	
	工业
	货物
	

	126
	书架5
	1
	个
	4100
	
	工业
	货物
	

	127
	升降阅读桌
	12
	张
	2610
	
	工业
	货物
	

	128
	“门框式”阅读灯具
	12
	盏
	2300
	
	工业
	货物
	

	129
	书架6
	1
	张
	1450
	
	工业
	货物
	

	130
	组合沙发2
	1
	组
	4750
	
	工业
	货物
	

	131
	沙发组合
	2
	组
	19700
	
	工业
	货物
	

	132
	圆形书柜
	2
	张
	1800
	
	工业
	货物
	

	133
	休闲墩
	2
	张
	1100
	
	工业
	货物
	



四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求
	参考图片

	1
	办公桌1
	1、规格：1600mm*800mm*750mm（±5mm）；
2、饰面:采用厚度≥0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；
3、基材：采用中密度纤维板，厚度≥18mm；左边为四个等高抽屉设计，抽屉宽度450mm，加装三联锁。右侧为一个抽屉加一开门设计，抽屉宽度450mm。抽屉高度同左侧抽屉规格。中间为一个键盘抽。
4、封边：实木皮封边条封边，封边厚度≥0.6mm，所有板子四周均需进行封边处理。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
5、五金件：采用三合一五金连接件组装，配备消音承重三节抽轨、液压阻尼铰链和锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。
6、油漆工艺：采用水性漆，底着色，五底三面工艺，清晰体现实木质感，颜色由采购人确认后方可生产；
7、胶粘剂：采用水性胶粘剂。
	

	2
	办公椅1
	1、规格：500mm*500mm*970mm（±5mm）；
2、覆面材料：西皮，厚度≥0.9mm，具有耐磨、透气、耐老化性能，颜色为黑色；
3、海绵：采用高回弹海绵，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；
4、椅架：采用橡胶木实木制作，椅角用料不小于30mm*40mm，背板采用15mm厚的夹板；
5、五金件：采用三合一五金连接件组装；
6、油漆：采用水性油漆，底着色，五底三面工艺，清晰体现实木质感，颜色由采购人确认后方可生产。
	

	3
	办公橱1
	1、规格：800mm*400mm*2000mm（±5mm）；
2、饰面:采用厚度≥0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；
3、基材：采用中密度纤维板，厚度≥18mm。结构：整体由四块隔板均分为五层，上下分体门设计(比例为3:2)，隔板为18mm的中密度纤维板，隔板四周需要进行实木皮封边条封边，上门板内嵌厚度≥5mm的钢化玻璃，踢脚线高度≥50mm。具体详见参考图片；
4、封边：实木皮封边条封边，封边厚度≥0.6mm，所有板子四周均需进行封边处理。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
5、五金件：采用三合一五金连接件组装，配备液压阻尼铰链和锁具；
6、油漆工艺：采用水性漆，底着色，五底三面工艺，清晰体现实木质感，颜色由采购人确认后方可生产；
7、胶粘剂：采用水性胶粘剂。
	

	4
	办公橱2
	1、规格：800mm*400mm*2000mm（±5mm）；
2、饰面:采用厚度≥0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；
3、基材：采用中密度纤维板，厚度≥18mm。结构：中间由中片均分左右两侧，左侧四块隔板均分为五层，隔板四周需要进行实木皮封边条封边，左侧门板上部分内嵌厚度≥5mm的钢化玻璃，右侧上部加装1.2mm的不锈钢挂衣杆，另外配备4块活动隔板，踢脚线高度≥50mm。具体详见参考图片；
4、封边：实木皮封边条封边，封边厚度≥0.6mm，所有板子四周均需进行封边处理。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
5、五金件：采用三合一五金连接件组装，配备液压阻尼铰链和锁具；
6、油漆工艺：采用水性漆，底着色，五底三面工艺，清晰体现实木质感，颜色由采购人确认后方可生产；
7、胶粘剂：采用水性胶粘剂。
	

	5
	沙发
	1、规格：2100mm*800mm*800mm（±5mm）；
2、覆面材料：西皮，厚度≥0.9mm，具有耐磨、透气、耐老化性能，颜色为黑色；
3、海绵：采用高回弹海绵，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；
4、扶手：采用落叶松实木制作，用料不小于150mm*800mm*20mm，内架：采用榫卯结构，材料为落叶松实木制作，用料不小于40mm*40mm；
5、沙发脚：采用喷塑粉五金脚或采用实木油漆沙发脚。
	

	6
	茶几3
	1、规格：1200mm*600mm*400mm（±5mm）；
2、饰面:采用厚度≥0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；
3、基材：采用中密度纤维板，厚度≥18mm；
4、封边：实木皮封边条封边，封边厚度≥0.6mm，所有板子四周均需进行封边处理。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
5、五金件：采用三合一五金连接件组装；
6、油漆工艺：采用水性漆，底着色，五底三面工艺，清晰体现实木质感，颜色由采购人确认后方可生产；
7、胶粘剂：采用水性胶粘剂。
	

	7
	茶水柜1
	1、规格：1200mm*400mm*800mm（±5mm）；
2、饰面:采用厚度≥0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；
3、基材：采用中密度纤维板，厚度≥18mm；结构：整体采用三等分设计，分为三扇开门，右侧两扇门内嵌厚度≥5mm的钢化玻璃，开门内分别配备一块中密度纤维板作活动隔板。下端为两个深度为120mm的抽屉。柜面有30mm高的挡水条，侧板处做弧形处理，踢脚线高度≥50mm。具体详见参考图片；
4、封边：实木皮封边条封边，封边厚度≥0.6mm，所有板子四周均需进行封边处理。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
5、五金件：采用三合一五金连接件组装，配备消音承重三节抽轨、液压阻尼铰链和金属拉手。轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。
6、油漆工艺：采用水性漆，底着色，五底三面工艺，清晰体现实木质感，颜色由采购人确认后方可生产；
7、胶粘剂：采用水性胶粘剂。
	

	8
	小方桌
	1、规格：500mm*500mm*400mm（±5mm）；
2、饰面:采用厚度≥0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；
3、基材：采用中密度纤维板，厚度≥18mm；
4、封边：实木皮封边条封边，封边厚度≥0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
5、五金件：采用三合一五金连接件组装；
6、油漆工艺：采用水性漆，底着色，五底三面工艺，清晰体现实木质感，颜色由采购人确认后方可生产；
7、胶粘剂：采用水性胶粘剂。
	

	9
	办公桌3
	1、规格：1400mm*700mm*750mm（±5mm）；
2、采用三聚氰胺饰面刨花板，表面无开裂补灰、无腐无虫孔、表面平整无崩边，桌面厚度25mm、其余板材厚度18mm。结构：左侧上部一个抽屉，规格为15mm*400mm，下部单开门柜设计，配备散热孔.左侧柜体与右侧板间用18mm的三聚氰胺饰面刨花板连接，以加强整体稳固性。具体详见参考图片；
3、封边：采用PVC封边条封边，封边厚度≥1.0mm，所有板子四周均需进行封边处理。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
▲4、五金件：采用三合一五金连接件组装，配备消音承重三节抽轨、液压阻尼铰链和锁具。签订合同时提供具备资质的第三方检测机构出具的检测结果符合相应要求和标准的铰链检测报告原件扫描件。依据标准需包含：GB/T3325-2024、QB/T3826-1999、QB/T2189-2013标准。检测项包含：功能-耐久性、功能-下沉量、有害物质限量、金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验（NSS）；
5、功能：桌面带穿线孔；
6、胶粘剂：采用水性胶粘剂。
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	办公椅2
	1、规格：610mm*660mm*970mm（±5mm）；
2、椅架：钢管折弯成弓形椅架，表面镀铬处理，钢管壁厚≥1.8mm；
3、网布：双层3D网布结构；
4、座面曲木板：14mm多层曲木板热压成型；
▲5、海绵：采用高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜。签订合同时提供具备资质的第三方检测机构出具的检测结果符合相应要求和标准的海绵检测报告原件扫描件。依据标准需包含：GB/T10802-2023标准。检测项包含：外观、回弹率、气味等级、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度；
6、扶手：PU扶手。
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	方凳
	1、规格：360mm*260mm*450mm（±5mm）；
2、主材：采用橡胶木指接板，含水率应在8%-12%之间，结构：凳面厚度≥20mm，四只凳腿尺寸为30mm*30mm，其余板厚≥18mm；
3、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，颜色为原木色；
4、结构：凳面下方有四根30mm的拉料，凳腿中部加装四根30mm的拉料以加强整体稳固性，拉料与凳腿间全部采用榫卯结构连接。
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	茶水柜2
	1、规格：800mm*400mm*800mm（±5mm）；
2、饰面:采用厚度≥0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；
3、基材：采用中密度纤维板，厚度≥18mm；结构：整体采用左右两等分设计，柜面下为两个深度为120mm的抽屉，抽屉下方为两扇对开门，内部加装一块中密度纤维板作活动隔板。柜面有30mm高的挡水条，侧板处做弧形处理，踢脚线高度≥50mm。具体详见参考图片；
4、封边：实木皮封边条封边，封边厚度≥0.6mm，所有板子四周均需进行封边处理。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
5、五金件：采用三合一五金连接件组装，配备消音承重三节抽轨、液压阻尼铰链和金属拉手。轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。
6、油漆工艺：采用水性漆，底着色，五底三面工艺，清晰体现实木质感，颜色由采购人确认后方可生产；
7、胶粘剂：采用水性胶粘剂。
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	落地柜（带床）
	1、规格：1550mm*420mm*1980mm（±5mm）；
2、采用实木多层板，厚度≥18mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r，表面无裂纹，鼓泡、变色、起皱等现象。具体详见参考图片；
3、封边：PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，所有板子四周均需进行封边处理。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
4、五金件：采用三合一五金连接件组装，配备消音承重三节抽轨、液压阻尼铰链和金属拉手。轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤；
5、功能：桌面带穿线孔；
6、胶粘剂：采用水性胶粘剂。
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	储物柜
	1、规格：1600mm*400mm*1100mm（±5mm）；
2、采用实木多层板，厚度≥18mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r，表面无裂纹，鼓泡、变色、起皱等现象。结构：整个柜子由三个中片及三层层板均分为16格，踢脚线高度≥50mm。具体详见参考图片；
3、封边：PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，所有板子四周均需进行封边处理。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
4、五金件：采用三合一五金连接件组装；
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂。
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	图书柜
	1、规格：1200mm*400mm*2000mm（±5mm）；
2、采用实木多层板，厚度≥18mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r，表面无裂纹，鼓泡、变色、起皱等现象。结构：整个柜体均分五层，上部分三层，共7格，下部分两层，三开门布局，踢脚线高度≥50mm。具体详见参考图片；
3、封边：PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，所有板子四周均需进行封边处理。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
4、五金件：采用三合一五金连接件组装，配备液压阻尼铰链和金属拉手。
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂。
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	办公桌（含副柜）1
	1、规格：主柜：1600mm*700mm*750mm（±5mm）、副柜：1600mm*450mm*600mm（±5mm）；
2、采用实木多层板，厚度≥18mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r，表面无裂纹，鼓泡、变色、起皱等现象。结构：右侧由两只金属脚固定，壁厚不低于1.2mm，左侧副柜设计：柜体中间用中片进行均分，两侧区域分别加装一块实木多层免漆板作活动隔板，柜体采用两组移门设计。具体详见参考图片；
3、封边：PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，所有板子四周均需进行封边处理。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
4、五金件：采用三合一五金连接件组装，配备消音承重三节抽轨、液压阻尼铰链。轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂。
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	办公桌2
	1、规格：1200mm*600mm*750mm（±5mm）；
2、采用三聚氰胺饰面刨花板，表面无开裂补灰、无腐无虫孔、表面平整无崩边，桌面厚度25mm、其余板材厚度18mm。结构：左侧上部一个抽屉，规格为15mm*400mm，下部单开门柜设计，配备散热孔.左侧柜体与右侧板间用18mm的三聚氰胺饰面刨花板连接，以加强整体稳固性。具体详见参考图片；
3、封边：PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，所有板子四周均需进行封边处理。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
4、五金件：采用三合一五金连接件组装，配备消音承重三节抽轨、液压阻尼铰链和锁具。
5、功能：桌面带穿线孔；
6、胶粘剂：采用水性胶粘剂。
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	办公椅3
	1、规格：620mm*580mm*1025mm（±5mm）；
2、面料：采用西皮面料，厚度≥0.9mm，具有耐磨、透气、耐老化性能，颜色为黑色；
3、海绵：采用高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；
4、塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高；
5、椅架：采用≥2.0厚黑磨砂，三层电镀弓形架经过抗氧化功能测试，可承受250KG重压。
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	办公桌（含副柜）2
	1、规格：主柜：1600mm*800mm*750mm（±5mm）、副柜：1000mm*350mm*600mm（±5mm）；
▲2、采用实木多层免漆板，厚度≥18mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r，表面无裂纹，鼓泡、变色、起皱等现象。签订合同时提供具备资质的第三方检测机构出具的检测结果符合相应要求和标准的实木多层免漆板检测报告原件扫描件。依据标准需包含：GB/T39600-2021标准。检测项包含：甲醛释放量（气候箱法）。结构：右侧由两只金属脚固定，壁厚不低于1.2mm，左侧副柜设计：柜体中间用中片进行均分，两侧区域分别加装一块实木多层免漆板作活动隔板，柜体采用两组移门设计。具体详见参考图片；
3、封边：PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，所有板子四周均需进行封边处理。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
4、五金件：采用三合一五金连接件组装，配备消音承重三节抽轨、液压阻尼铰链。轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂。
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	阅读圆桌1
	1、规格：φ600mm*高760mm（±5mm）；
2、材质：采用橡胶木指接板，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间。结构：台面板厚度≥25mm，桌架圆锥形，支撑底层宽度≥400mm/上层宽度≥250mm。具体详见参考图片；
3、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
4、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	椅子1
	1、规格：610mm*630mm*830mm（±5mm）；
2、材质：椅架采用白蜡木实木，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间，椅身采用多层板弯板。结构：扶手宽度≥50mm，椅腿尺寸不小于30mm*30mm；
3、接触面采用牛皮，耐磨。高回弹海绵，厚度≥8mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；
4、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
5、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
6、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	图书管理台
	1、规格：4000mm*650mm*760mm（±5mm）；
2、材质：采用橡胶木指接板，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间。结构：台面板厚度≥40mm，在管理台右侧配一个键盘抽，其余配备一排400mm*120mm的抽屉，抽屉下面对应配400mm宽的开门，踢脚线高度≥50mm。整个图书管理台有弧形拐角设计，R为650mm，具体拐角位置待生产前与使用方现场确认。详见参考图片；
3、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
4、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装，配备消音承重三节抽轨、液压阻尼铰链。轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。
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	椅子2
	1、规格：480mm*520mm*1100-1250mm（±5mm）；
2、面料：采用网布面料，防磨防污性好；
3、海绵：采用高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；
4、塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高；                                                         
5、气杆升降自如，结构牢固，可上下升降三十万次无故障，确保使用8年；
6、底盘：采用多功能座椅底盘，厚度≥2.0mm，具有同步倾仰、任意位置锁定功能；
7、椅脚：复合料注塑成型320mm尼龙五星脚；
8、椅轮：50mm黑色尼龙轮，万向转动顺畅。
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	弧形书柜
	1、规格：弧长3200mm*300mm*900mm（±5mm）；
2、材质：采用橡胶木指接板，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间；结构：三层四列均分组合，背板厚度9mm，踢脚线高度≥50mm。具体详见参考图片；
3、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
4、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
	

	25
	沙发（弧形带背款）
	1、规格：1205mm*600mm*720mm（±5mm）；
2、采用实木框架，厚度≥18mm，表面三防面料，耐磨、耐脏、耐腐蚀。具体详见参考图片；
3、海绵：采用高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜。
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	沙发（弧形款）
	1、规格：1205mm*600mm*400mm（±5mm）；
2、采用实木框架，厚度≥18mm，表面三防面料，耐磨、耐脏、耐腐蚀。具体详见参考图片；
3、海绵：采用高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；
▲4、签订合同时提供具备资质的第三方检测机构出具的检测结果符合相应要求和标准的沙发检测报告原件扫描件。依据标准需包含：GB/T3324-2024、GB/T36022-2018标准。检测项包含：形状和位置公差、氨释放量。
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	阅读卡座
	1、规格：600mm*700mm*880mm（±5mm）；
2、采用铁艺内框；
3、采用超纤面料，高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜。
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	大桌几
	1、规格：φ1000mm*500mm（±5mm）；
2、材质：采用橡胶木指接板，含水率应在8%-12%之间。结构：台面板厚度≥25mm，台面四周有10mm高档条，其余板厚度≥18mm。具体详见参考图片；
3、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
4、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	小桌几
	1、规格：φ500mm*高600mm（±5mm）；
2、材质：采用橡胶木指接板，含水率应在8%-12%之间。结构：台面板厚度≥25mm，台面四周有10mm高档条，其余板厚度≥18mm。具体详见参考图片；
3、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
4、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	双面图书柜
	1、规格：1000mm*600mm*1600mm（±5mm）；
2、材质：采用橡胶木指接板，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间。结构：双面使用，由一个中片均分为左右两侧，每侧由五层隔板均分六层。具体详见参考图片；
3、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
4、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	软包书柜
	1、规格：3000mm*400mm*300-600mm（±5mm）；
2、材质：采用橡胶木指接板，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间。结构：双面使用，一侧坐凳（长度2000mm）高度300mm，一侧书柜（长度500mm）高度600mm，踢脚线高度≥50mm。具体详见参考图片；
3、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
4、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	卡座
	1、规格：1550mm*700mm*890mm（±5mm）；
2、材质：采用实木框架，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间。结构：扶手宽度≥50mm，卡座脚采用30mm*30mm的橡胶木实木；
3、海绵：采用高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；
4、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
5、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
6、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	卡桌
	1、规格：1000mm*500*600mm（±5mm）；
2、材质：采用橡胶木指接板，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间。结构：桌腿尺寸≥40mm*40mm，桌腿采用榫卯结构连接，相邻的桌腿间采用100mm*18mm的拉料连接。具体详见参考图片；
3、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
4、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	阅读屋
	1、规格：2300mm*1800mm*2400mm（±5mm）；
2、材质：采用橡胶木指接板，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间。结构：立柱≥80mm*80mm，立柱间间隔小于等于300mm，木料全部用36mm的自攻螺丝紧固，在立柱距离地面1000mm处采用18mm*50mm的橡胶木指接板逐个立柱加固。屋顶人字形处采用18mm*50mm的橡胶木指接板加固。具体详见参考图片；
3、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
4、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	墙面书柜
	1、规格：8000mm*400mm*2160mm（±5mm）；
2、采用实木多层板，厚度≥18mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r，表面无裂纹，鼓泡、变色、起皱等现象。结构：均分七行十八列，踢脚线高度≥50mm。具体详见参考图片；
3、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
4、封边：PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，所有板子四周均需进行封边处理。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
▲5、五金配件：采用三合一连接件链接。签订合同时提供具备资质的第三方检测机构出具的检测结果符合相应要求和标准的三合一连接件检测报告原件扫描件。依据标准需包含：GB/T3325-2024、GB/T28203-2011标准。检测项包含：三合一偏心连接件偏心体抗压强度、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、外观性能。
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	阅读长桌
	1、规格：1800mm*900mm*760mm（±5mm）；
2、桌面：采用实木免漆板，厚度≥25mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r，表面无裂纹，鼓泡、变色、起皱等现象。具体详见参考图片；
3、桌腿：采用钢架，规格≥40*80mm，壁厚≥1.0mm，电镀，ABS脚垫；
4、封边：PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
5、桌面灯架，规格≥40mm*80mm，含灯带；
6、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	椅子3
	1、规格：470mm*530mm*800mm（±5mm）；
2、材质：采用PP材质靠背座面，阻燃、防污、防静电、耐磨性强。具体详见参考图片；
3、椅腿：采用实木曲木腿，烘干原料制成，不易变形；
4、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产。
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	弧形阅读桌
	1、规格：1/4弧长1700mm*400mm*760mm（±5mm）；
2、采用橡胶木指接板，含水率应在8%-12%之间，桌面厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。具体详见参考图片；
3、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
4、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	阅读圆桌2
	1、规格：φ800mm*高760mm（±5mm）；
2、采用橡胶木指接板，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间。结构：台面板厚度≥25mm，桌架圆锥形，支撑底层宽度≥400mm/上层宽度≥250mm。具体详见参考图片；
3、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
4、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	书架1
	1、规格：900mm*550mm*2400mm（±5mm）；
2、材质：采用橡胶木指接板，含水率应在8%-12%之间，厚度≥18mm。结构：均分七层，踢脚线高度≥50mm。具体详见参考图片；
3、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
4、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	三角凳1
	1、规格：450mm*450mm*370mm（±5mm）；
2、面料：采用超纤皮面料，厚度≥1mm，手感柔软、细腻；
3、海棉：采用高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；
4、打底：弹簧为高弹力蛇形弹簧，配带穿插纺织布打底；
5、框架：硬杂木实木框架，木材含水率≤13%，结合部位无松动。 
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	弧形图书柜（带矮凳）
	1、规格：弧长4000mm*600mm*800mm（±5mm）；
2、采用橡胶木指接板，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间。具体详见参考图片；
3、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
4、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	弧形图书柜（带坐凳）
	1、规格：弧长4000mm*600mm*400mm（±5mm）；
2、材质：采用橡胶木指接板，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间。具体详见参考图片；
3、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
4、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	圆凳1
	1、规格：φ350mm*高400mm（±5mm）；
2、面料：采用超纤皮面料，厚度≥1mm，手感柔软、细腻；
3、海棉：采用高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；
4、打底：弹簧为高弹力蛇形弹簧，配带穿插纺织布打底；
5、框架：硬杂木实木框架，木材含水率≤13%，结合部位无松动。
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	阅读圆桌3
	1、规格：φ800mm*高760mm（±5mm）；
2、材质：采用橡胶木指接板，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间。结构：台面板厚度≥25mm。具体详见参考图片；
3、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
4、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	墙面阅读书柜
	1、规格：1600mm*600mm*2400mm（±5mm）；
2、材质：采用橡胶木指接板，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间。结构：均分六行两列，踢脚线高度≥50mm。具体详见参考图片；
3、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
4、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	[bookmark: OLE_LINK2]墙面阅读柜凳组合
	1、规格：1000mm*600mm*2400mm（±5mm）；
2、材质：采用橡胶木指接板，厚度≥18mm，含水率应在8%-12%之间；结构：均分六行，踢脚线高度≥50mm，上一层格挡、下一层坐凳（高度400mm）、中间四周软包。具体详见参考图片；
3、胶粘剂：采用环保型胶粘剂；
4、油漆：采用聚脂木器漆，成份为聚胺酯（PU），耐压，采用“三底两面”工艺，板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。颜色由采购人确定方可生产；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	阅读折叠桌
	1、规格：1200mm*500mm*750mm（±5mm）；
2、基材：桌面和挡板采用实木多层板，板厚度≥18mm，背板厚度≥8mm，表面胶合强度>0.7MPa，表面耐磨磨耗值:80mg/100r；                                                 
3、封边：PVC封边条封边，厚度≥1.0mm，封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4、胶粘剂：采用环保胶粘剂；
5、托面板：采用冷轧钢板冲压而成，材料壁厚≥3.0mm，采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。台架有旋钮折叠装置；                                                
6、脚管：前脚和后脚分别采用椎管，最宽的位置≥1.2mm厚，最窄的位置≥1.5mm厚，前后脚跨度为590W，表面防锈静电喷涂处理及塑料配件而成；
7、横梁：采用φ50mm圆管表面再经防锈静电喷涂处理，壁厚≥1.2mm实用中固，承受力大；
8、书网：≥0.8mm厚的圆管书网，左右两侧分别为200*120*42mm*1.2mm厚冷轧钢板，中间为4条直径≥12mm的冷轧圆管；
9、脚轮采用的PU万向脚轮带刹车。
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	椅子4
	1、规格：500mm*470mm*790mm（±5mm）；
2、坐面靠背：材质为PP、防水防刮、易清洁；
3、椅脚：材质为铝合金；
4、座面可360°自由旋转。
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	讲台
	1、尺寸：条桌：1400mm*700mm*750mm（±5mm）；、柜体：600mm*700mm*1000mm（±5mm）；
2、产品结构：钢木结构；
3、台面参数：采用12mm厚纤丝抗倍特板，台面立面倒角。右侧高台配备活动台面,用于放置对应的教学用具；
4、台身参数：钢架采用φ50mm（±5mm）圆管。横梁采用≥40mm*20mm*1.2mm方钢管。右侧台身整体采用16mm三聚氰胺饰面板，1.5mm塑质封边条机械封边，底部配万向轮。
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	学生桌
	1、尺寸：1400mm*800mm*750mm（±5mm）；
2、产品结构：钢木结构；
3、台面参数：采用12mm厚纤丝抗倍特板，立面倒角；
4、台身参数：桌腿采用≥60mm*30mm*1.2mm门字形钢架，横梁采用≥40mm*20mm*1.2mm方管,表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理。连接采用铝合金铸件。左右两侧0.8mm钢板。台身设储物盒4个。表面静电喷涂。
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	学生坐椅
	1、尺寸：座高440mm（±5mm）；
2、材质：PP+钢管；
3、坐垫:尺寸380mm*415mm*H120mm；
4、采用彩色PP塑料注塑成型，椅背采用提手设计；椅钢架采22*1.5mm圆形钢管制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，耐腐蚀，不易生锈；
5、脚垫采用PP纤维质塑胶，防滑、耐用、耐摩擦，保护地板防止摩擦，椅架与坐垫、椅架与脚垫间分别采用大头螺丝固定，不会产生松散、脱落之情形。可垂直堆叠。
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	边柜
	1、尺寸：2000mm*600mm*800mm（±5mm）；
2、产品结构：钢木结构；
3、台面参数：采用12mm厚纤丝抗倍特板，台面立面倒角；
4、柜体参数：柜体采用16mm厚三聚氰胺饰面板加工制作，不低于1.5mm厚PVC同色封边条机械封边，柜体部分配板式对开门，部分配8个pp储物盒；
5、五金件：采用三合一五金连接件组装，配备液压阻尼铰链。
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	水柜
	1、尺寸：2000mm*600mm*800mm（±5mm）；
2.产品结构：板式结构；
3、台面参数：采用12mm厚抗倍特板，台面立面倒角；
4、柜体采用≥16mm三聚氰胺饰面板加工制作，不低于1.5mm厚PVC同色封边条机械封边；
5、五金件：采用三合一五金连接件组装，配备液压阻尼铰链。
6、含地上地下给排水安装，给水ф20mm；排水DN50mm，给水采用PPR复合管敷设，每个上水管道到水嘴采用金属软管连接，地上每套水嘴设一控制阀门。阀门以便于维修及调节上水流量。排水使用UPVC专用排水管，S弯头对接。
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	配套水槽
	1、尺寸：610mm*400mm*220mm（±5mm）；
2、采用白色陶瓷，具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点；
3、水槽外延与台面底部粘合，水槽底部钢架支撑，台面无水槽接缝，洁净卫生易清洁。
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	配套龙头
	1、尺寸：H300mm（±5mm）；
2、防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞。
3、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞；
4、出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
★5、该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（所投型号必须与节能产品认证证书上记载的型号完全一致）
	

	57
	电鼓
	1、手动单独控制升降，可拉伸至10m；
2、顶部安装电鼓；
3、顶部安装配T型安装支架；
4、DN20mm阻燃线管；2.5平方国标线材。
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	魔方USB插座
	1、魔方USB插座；
2、3USB接口+3插孔。
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	升降灵巧台
	1、尺寸：790mm*600mm（±5mm）,升降高度725mm-1025mm；
2、台面：实芯抗倍特板；
3、钢架：高度可调；
4、底脚+接头：ADC12压铸铝合金；
5、上托盘：Q235钢；
6、立柱：ADC12压铸铝合金；
7、手柄+拉线：尼龙+碳钢扁丝+PVC+PE。
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	音乐凳
	1、尺寸：460mm*360mm*360mm（±5mm）；
2、材质：高密度PE滚塑成型；
3、工艺：滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。硬度和强度高，吸水性小；
4、功能：根据人体工程学设计，三面可坐，三种颜色设计，三种高度（220mm/360mm/460mm)适合各年级师生使用。为保证产品牢固耐用，产品不可采用插接拼凑等组装方式。
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	乐器边柜
	1、尺寸：2000mm*600*800mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、台身：采用16mm厚三聚氰胺饰面刨花板制作，柜体设板式对开门两组，柜体设pp储物盒8组；
4、五金件：采用三合一五金连接件组装，配备液压阻尼铰链。
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	合唱台(折叠PE)
	1、尺寸:三层尺寸1220mm*1150mm*610mm（±5mm）；每层台阶高380mm（±5mm），宽200mm；转换成小舞台尺寸:1530mm*1220mm*300mm（±5mm）；
2、材质：高密度PE；
3、工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，耐寒；表面带有音乐符号；
4、功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。
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	演出服陈列柜
	1、尺寸：900mm*500mm*2200mm（±5mm）；
2、产品结构：板式结构；
3、产品参数：顶板采用≥25mm三聚氰胺饰面板，其他采用≥16mm三聚氰胺饰面板加工制作，不低于1.5mm厚同色PVC封边条机械封边；柜体下部储物收纳为主，采用免拉手设计，柜门配置缓冲铰链，门板上方采用45°斜切角整体，距离台面三公分放手，内部做封板；柜内设活动可调层板，采用金属层板销支撑，配合预设调节孔位；柜体中部采用铝合金4.5mm钢化玻璃对开门，柜门配置缓冲铰链，内部设挂衣杆，用于陈列收纳演出服；柜体上部储物收纳为主，柜门配置缓冲铰链，门板底部切梯形孔工艺，免拉手设计。
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	音乐器材陈列柜
	1、尺寸：900mm*500mm*2200mm（±5mm）；
2、产品结构：板式结构；
3、产品参数：顶板采用25mm，其他采用16mm三聚氰胺饰面板加工制作，不低于1.5mm厚同色PVC封边条机械封边；柜体下部储物收纳为主，采用免拉手设计，柜门配置缓冲铰链，门板上方采用45°斜切角整体，距离台面三公分放手，内部做封板；柜内设活动可调层板，采用金属层板销支撑，配合预设调节孔位；柜体中部采用铝合金4.5mm钢化玻璃对开门，柜门配置缓冲铰链，内部采用全开放式多层，设活动可调层板，采用金属层板销支撑，配合预设调节孔位；柜体上部储物收纳为主，柜门配置缓冲铰链，门板底部切梯形孔工艺，免拉手设计。
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	演示台1
	1、尺寸：2400mm*700mm*850mm（±5mm）；
2、产品结构：钢木结构；
3、台面参数：采用≥12.5mm厚纤丝理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑；
4、台身：采用全钢结构，钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位置，设有抽屉及带柜门柜体；
5、底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密；
6、采用镀镍阻尼铰链，45mm宽三节走珠静音导轨，钢制隐形拉手。
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	实验桌1
	1、尺寸：1200mm*600mm*780mm（±5mm）；
2、产品结构：铝木结构；
3、台面参数：采用≥12.5mm厚纤丝理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，型材壁厚≥1.5mm；台面底部托架采用30mm*20mm*1.2mm（±5mm）方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；书包斗采用注塑，尺寸为395mm*465mm*125mm（±5mm）,整体壁厚≥5mm；
4、台身：桌腿侧面采用铝型材料，内部厚度≥2.0mm，桌腿采用铝型材料，由主副腿组成，主腿壁厚≥4mm厚，副腿壁厚≥2mm厚。顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用30mm*60mm*1.5mm（±0.5mm）椭圆连接，整体稳定不晃动；内部安装切割金属板，静电喷涂，提供稳定和美观装饰作用；
5、下设隐藏式可调节底脚。
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	功能柱
	1、尺寸：300mm*180mm*730mm（±5mm）；
2、结构：全钢结构；                                                                                                                                                     3、壳体及底座：采用≥1.0mm钢板，外形呈多边形样式上下两段式，上部前后壳体采用挂钩滑槽孔方便安装；下部底座为焊接组合件，底部钢板预留膨胀螺栓孔与地面固定；
4、所有钢制部件经激光下料、折弯，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷塑处理。
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	实验凳
	1、尺寸：φ300mm*450mm（±5mm）；
2、凳面：采用环保型ABS改性塑料*注塑成型；尺寸≥300mm*30mm；表面细纹咬花，防滑不发光；
3、椭圆型钢架弯弧成型，四脚；椭圆形钢管；尺寸≥15mm*35mm*1.2mm；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；
4、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式射出成型；
5、凳面可通过隐藏式旋转螺杆来升降凳子高度，升降高度：最低≤400mm，最高≥450mm，为避免螺杆腐蚀，螺杆采用隐藏式保护设计；
▲6、签订合同时提供具备资质的第三方检测机构出具的检测结果符合相应要求和标准的实验凳检测报告原件扫描件。依据标准需包含：GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021，检测项目至少包含：力学性能椅凳类稳定性（凳子）任意方向倾翻试验：加载20N，无倾翻；中性盐雾试验(240h) 耐腐蚀等级符合10级。
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	紧急洗眼器
	1、加厚铜质；
2、高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，喷淋头为软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；
3、防尘盖为PP材质，使用时自动被水冲开。
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	水嘴
	1、主体：加厚铜质；
2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；
3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴；
4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器；
5、开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适。
★6、该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（所投型号必须与节能产品认证证书上记载的型号完全一致）
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	水槽
	1、尺寸：440mm*340mm*280mm（±5mm）；
2、材料：高密度PP，耐强腐蚀；
3、表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致；
4、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
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	双联折叠龙头
	1、双联可折叠铜制水嘴，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防老化。螺纹式安装可拆卸；
2、开关采用PP材质旋转手柄。耐酸碱腐蚀。手感舒适。
★3、该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（所投型号必须与节能产品认证证书上记载的型号完全一致）
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	水槽柜
	1、尺寸：440mm*585mm*850mm（±5mm）（不含水嘴高度）；
2、钢塑结构，分为柜体、水槽、底脚三部分。外接触面均做圆角处理，无安全隐患；
3、水槽尺寸为585mm*440mm*230mm（±5mm），采用共聚PP材料，具有耐酸碱、耐腐蚀的特性。壁厚≥2.0mm，内凹造型，水槽内部置抗腐蚀金属过滤网，网格尺寸355mm*100mm*1.5mm（±5mm）；
4、柜体采用1.0mm冷轧钢板制作，表面喷塑处理，钢板壁厚不低于1.0mm。柜门及柜身圆弧设计；
5、地脚：采用PP材质，磨具，耐酸碱腐蚀；
6、含地上给水安装1.给水ф20mm；排水DN50mm，给水采用PPR复合管敷设，每个上水管道到水嘴采用金属软管连接，地上每套水嘴设一控制阀门。阀门以便于维修及调节上水流量。
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	教师主控电源
	1、主机钢制抽屉式结构；
2、具有教师总电源开关带电路安全防护功能。PVC面膜，刷卡定时开关，可控制关机时间；
3、≥工业7寸液晶触摸屏显示，显示年月日星期及控制数据；
4、可控制学生端电源的高低压分组四路输出，可控制风量大小，风机开关，控制黑板多媒体等教师讲台用电；
5、控制学生端电源低压直流输出电压0—24V电流60A；
6、教师演示稳压输出0—30V电流6A；
7、过载保护显示复位；
8、预留扩展接口可镶装交流220V五孔插座模块。
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	学生电源
	1、采用ABS工程塑料主体，面板采用PC材质注塑成型，面板标识采用丝印工艺，保证标识清晰耐磨，可翻转书斗镶嵌安装；
2、学生电源控制采用触摸式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制；
3、工作过载液晶屏幕显示；
4、学生直流电源调节范围为0～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，加载电流0～2A时，输出电压稳定，误差范围0.1V之内，具有过载保护智能检测功能。（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则恢复至设定值）；
5、带usb、Type-c充电插口，并预留扩展接口可镶装五孔交流220V插座模块；
6、含配电安装，DN20mm阻燃线管；2.5、1.5平方国标线材。
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	插座
	1、塑料材质；
2、二三孔插座。
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	演示台2
	1、尺寸：2400mm*700mm*850mm（±5mm）；
2、产品结构：钢木结构；
3、台面参数：采用≥12.5mm厚纤丝理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑；
4、台身：采用全钢结构，钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位置，设有抽屉及带柜门柜体；
5、底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆成型，确保整体承重，接缝严密；
6、采用镀镍阻尼铰链，45mm宽三节走珠静音导轨，钢制隐形拉手；
7、含配电安装，DN20mm阻燃线管；2.5、1.5平方国标线材。
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	实验桌2
	1、尺寸：1200mm*600mm*780mm（±5mm）；
2、产品结构：铝木结构；
3、台面参数：采用12.7mm厚纤丝理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，型材壁厚≥1.5mm；台面底部托架采用30mm*20mm*1.2mm（±0.5mm）方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；书包斗采用注塑，尺寸为395mm*465mm*125mm（±5mm），整体壁厚≥5mm；
4、台身参数：立腿采用≥40*80*1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用PA6增强尼龙*注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380mm*40mm*245mm（±0.5mm），预埋3个M6铜质螺母便于整体连接；斜腿支脚采用≥40*80*1.5mm厚钢管焊接，底脚采用PA6注塑成型支撑脚，内部设计固定孔，通过膨胀螺栓固定桌腿；
5、桌脚：采用实验室专用可调脚，整体可拆装。
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	演示台3
	1、尺寸：2400mm*700mm*850mm（±5mm）；
2、产品结构：钢木结构；
3、台面参数：采用12mm厚纤丝抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑；
4、台身：采用全钢结构，钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位置，设有抽屉及带柜门柜体；
5、底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密；
6、采用镀镍阻尼铰链，45mm宽三节走珠静音导轨，钢制隐形拉手。
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	实验桌3
	1、尺寸：1200mm*600mm*780mm（±5mm）；
2、产品结构：钢塑结构；
3、台面参数：采用12mm厚纤丝抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，型材壁厚≥1.5mm；台面底部托架采用30mm*20mm*1.2mm（±0.5mm）方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；书包斗采用注塑，尺寸为398mm*465mm*125mm（±0.5mm）,整体壁厚≥5mm；
4、台身参数：立腿采用≥40*80*1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用PA6增强尼龙*注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380mm*40mm*245mm，预埋3个M6铜质螺母便于整体连接；斜腿支脚采用≥40mm*80mm*1.5mm厚钢管焊接，底脚采用PA6注塑成型支撑脚，内部设计固定孔，通过膨胀螺栓固定桌腿；
5、桌脚：采用实验室专用可调脚，整体可拆装。
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	L型工作台
	1、尺寸：主台：1500mm*700mm*750mm（±5mm）；副台：1500mm*500mm*620mm（±5mm）；
2、产品结构：钢木结构；
3、台面参数：台面采用25mm厚三聚氰胺饰面板，≥1.5mm厚塑制封边条机械封边；设电源插座，两端螺丝固定；
4、台身参数：台身采用静电喷涂钢架方管框架带底脚，下设前挡板。副台采用≥16mm厚三聚氰胺饰面板，副台预留主机箱位置，配备散热孔，设三组抽屉和一个开门；
5、采用镀镍阻尼铰链，45mm宽三节走珠静音导轨。
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	办公椅4
	1、尺寸：570mm*580mm*940mm（±5mm）；
2、背靠：PP玻纤背筐；
3、扶手：PP玻纤连体固定扶手；
4、坐垫：采用高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；                                                         
5、气杆升降自如，结构牢固，可上下升降三十万次无故障，确保使用8年；
6、底盘：采用多功能座椅底盘，厚度≥2.0mm，具有同步倾仰、任意位置锁定功能；
7、椅脚：复合料注塑成型320mm尼龙五星脚；
8、椅轮：50mm黑色尼龙轮，万向转动顺畅。
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	无声挂钟
	1、控制咨询时间，尺寸:≥12英寸；
2、机芯：静音机芯；
3、材质：金属、玻璃。
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	文件柜
	1、尺寸：800mm*400mm*2000mm（±5mm）；
2、板材均采用≥16mm厚三聚氰胺饰面板制作，≥1.5mm厚塑制封边条机械封边；
3、下设对开门收纳空间，配备柜门锁一个；上设铝合框镶装4.5mm钢化玻璃门，白框白玻收纳空间。
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	书架2
	1、尺寸：1200mm*400mm*2000mm（±5mm）；
2、产品结构：板式结构；
3、柜体参数：柜体采用18mm厚三聚氰胺饰面刨花板加工制作，不低于1.5mm厚同色PVC封边条机械封边；柜体组合柜造型，设收纳展示柜模块，可用于图书收纳及展示。具体详见参考图片。
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	心理信箱
	1、材质：密度板 、彩绘；
2、尺寸：220mm*320mm*120mm（±5mm）。
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	心理文化墙装饰画
	1、心理格言7幅，用于营造心理辅导室氛围；
2、材质:结皮PVC板，厚度约5mm，形态：圆形；
3、规格尺寸：小图直径320mm（±5mm），中图直径430mm（±5mm），大图直径460mm（±5mm）。
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	制度挂图
	1、心理挂图中的图片所包含内容有心理制度等；
2、内芯材质: 高清相纸；装裱方式:黑色铝合金边框，环保透明面板；工艺: 喷绘；可免拆边框更换内芯；
3、含框尺寸:≥440mm*570mm。
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	沙发+茶几
	1、单人位沙发2个：规格尺寸720*800mm*780mm（±5mm）；
2、材质：面料：棉麻，框架：实木，填充物：高弹海绵，椅脚：镀金脚；
3、茶几用于摆放物品,用于心理咨询。规格：≥600mm*400mm；材质：木制；形状圆形，无棱角。
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	标准版实木心理沙盘
	1、2个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长 720mm*宽 570mm*深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色；
2、2个实木沙具柜，沙具柜规格：≥980mm*300mm*1500mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具；
3、1000个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类）；
4、沙盘游戏书籍1本；
5、精选原色水洗砂20公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒；
6、沙具选取框1套 （沙具选取框2个，清理刷2个）。
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	沙盘凳
	1、整体尺寸：370mm*370mm*450mm（±5mm），凳面尺寸：310mm*310mm*50mm（±5mm）；
2、纯实木榫卯结构，高回弹海绵，可拆洗棉麻材质。
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	智能情绪调节释压工具
	1、智能情绪调节释压系统材料组成部分包括底座、衣服、填充物、头套、内衬等组成部分，整体打造温馨舒适的体验效果；
2、系统采用高性能主控芯片，有效保证系统稳定及高速运算能力；高性能解码芯片，实现MP3音频格式快速解码，播放流畅，音质清晰；
3、系统提供了丰富的积极阳光正能量的语音内容，可满足不同情绪问题的正向引导；
4、系统自带传感器3轴振动检测，可对操作进行检测，防止使用者过度使用，实现系统自我保护作用；
5、智能语音提醒功能：当使用一定时间后语音提醒，防止过度使用；
6、系统采用DC12V电压供电，电流输出稳定且简易安全；自带功放，直接接喇叭，功率可达30W，确保输出的音质；
7、产品配置：智能情绪调节释压系统硬件设备1个，上部高1400mm（±5mm），底座直径680mm（±5mm），高400mm（±5mm）。卡通外形，材料无毒环保，高弹性海绵，产品人性化设计结构简单，安装容易，击打时，摆动小，持久耐用、手感好，可击打可拥抱。护手套2对，采用了轻型耐用材料，可有效的缓冲打击时的撞击。摔打释压球2个，橡胶材质，充气使用，回弹性好，可坐和摔打。立式释压球1个，立式不倒整体110-145CM可根据使用情况进行调节。上部实心球体，外层高级仿皮材料，经打耐用。底座高≥21cm,直径≥46cm。充气释压棒2根，长80cm，锥型，充气使用，内胆防水材质，外套蓝色保护套。图片仅供参考。
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	借阅台1
	1、尺寸：3000mm*700mm*920mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、柜体：主台尺寸1200mm*630mm*920mm（±5mm）（台面750mm±5mm），采用油漆工艺，基材为≥18mm中密度纤维板，油漆采用无苯型聚脂漆油漆；台面前方有装饰图案，台面开走线孔，附方形过线盒（根据需求可另配多功能线盒）；
4、副台尺寸1800mm*700mm*680mm（±5mm），采用密度板超长板件；台身设有洞洞板，高精准度切割开孔，台面前方为开放展示区域，后方为柜体收纳区域，柜门斜切拉手。具体详见参考图片。
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	靠墙书柜1（不含卡座）
	1、尺寸：L*400mm*2400mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、柜体：基材≥25mm厚三聚氰胺饰面板，截面均用1.5mm厚同色PVC封边条机械封边，柜体设隔板5层，6层书架。部分内衬8mm厚聚酯纤维板。具体详见参考图片；
4、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	靠墙书柜2（含卡座）
	1、尺寸：L*400mm*2400mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、柜体：基材≥25mm厚三聚氰胺饰面板，截面均用1.5mm厚同色PVC封边条机械封边，柜体设隔板5层，6层书架。部分内衬8mm厚聚酯纤维板；
4、卡座：含1535mm*400mm*2400mm（±5mm）卡座一个、1500mm*400mm*2400mm（±5mm）卡座一个。卡座下部配备柜门收纳空间。具体详见参考图片；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	双面卡座1
	1、尺寸：3060mm*650mm*2400mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、柜体：基材≥25mm厚三聚氰胺饰面板，截面均用1.5mm厚同色PVC封边条机械封边，两侧柜体设隔板5层，6层书架，中间立柱板3个。卡座下部配备柜门收纳空间。具体详见参考图片；
4、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	阅读桌
	1、尺寸：1600mm*800mm*760mm（±5mm）；
2、结构：钢木结构；
3、工艺：台面及桌体采用≥25mm厚三聚氰胺饰面板，封边条机械封边；
4、立腿采用矩形钢管≥80mm*50mm，底脚长度：≥580mm,壁厚≥1.2mm冷轧钢管，钢板采用1.5mm冷轧钢板经激光下料、折弯、焊接、打磨、环氧树脂静电喷涂等工艺加工而成。
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	椅子5
	1、尺寸：460mm*500mm*810mm（±5mm）；
2、结构：实木结构；
3、椅身：橡胶木；
4、坐垫面料：猫爪皮，结实耐磨；
5、填充：采用高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜。
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	洽谈桌
	1、尺寸：4000mm*1500mm*750mm（±5mm）；
2、结构：钢木结构；
3、台面：台面≥25mm厚三聚氰胺饰面板，截面均用1.5mm厚同色PVC封边条机械封边；
4、桌腿：钢架采用≥30*60*1.5mm方管制作。
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	楼梯书柜1
	1、尺寸：3905mm*400mm*1980mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、柜体：基材≥25mm厚三聚氰胺饰面板，截面均用≥1.5mm厚同色PVC封边条机械封边，柜体设隔板4层，5层书架。部分内衬≥8mm厚聚酯纤维板。具体详见参考图片；
4、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	可移动卡座
	1、尺寸：1212mm*505mm*450mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、柜体：基材≥25mm厚三聚氰胺饰面板，截面均用≥1.5mm厚同色PVC封边条机械封边，卡座下部配备柜门收纳空间。底部带万向轮；
4、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	楼梯书柜2
	1、尺寸：2040mm*370mm*2030mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、柜体：基材≥25mm厚三聚氰胺饰面板，截面均用≥1.5mm厚同色PVC封边条机械封边；
4、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	展示架
	1、尺寸：776mm*216mm*2030mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、柜体：基材≥25mm厚三聚氰胺饰面板，截面均用≥1.5mm厚同色PVC封边条机械封边，柜体设隔板4层，5层书架；
4、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	灵动期刊架
	1、尺寸：800mm*300mm*1400mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、工艺：采用≥18mm三聚氰胺饰面板加工制作，不低于1.5mm厚塑制封边条机械封边；全开放式多层展示，外加榉木圆杆书籍防护栏，拿取便捷，分类明确，防护栏作跳色处理。
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	沙发（S型款）
	1、尺寸：5250mm*3000mm*700mm（±5mm）；
2、产品结构：布艺沙发；
3、沙发面料：透气棉麻面料，厚实，防污耐磨；
4、填充：高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；
5、框架：实木框架。
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	茶几1
	1、尺寸：φ500mm*580mm（±5mm）；
2、桌面采用≥25mm三聚氰胺饰面板加工制作，不低于1.5mm厚塑制封边条机械封边；
3、桌脚内部实木框架结构，外部贴皮。
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	组合沙发1
	1、尺寸：3600mm*1200mm*700mm（±5mm）；
2、结构：布艺沙发；
3、沙发面料：透气棉麻面料，厚实，防污耐磨；
4、填充：高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；
5、框架：实木框架；
6、含1600mm*500mm*400mm（±5mm）沙发座2个，800mm*500mm*400mm（±5mm）沙发座2个，600mm*700mm*400mm（±5mm）沙发座2个，1600*200*700mm沙发靠背1个，800mm*200mm*700mm（±5mm）沙发靠背1个。
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	圆凳2
	1、尺寸：φ300mm*400mm（±5mm）；
2、面料：透气棉麻面料，厚实，防污耐磨；
3、填充：高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；
4、框架：实木框架。
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	茶几2
	1、尺寸：φ600mm*450mm（±5mm）；
2、台面：桌面采用实木多层板；
3、台身：铝合金脚，不锈钢柱。
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	吧台
	1、尺寸：4600mm*600mm*1050mm（±5mm）；
2、结构：钢木结构；
3、工艺：台面采用25mm厚三聚氰胺刨花板，四面封边，桌腿：采用≥30mm*60mm*1.5mm门字形钢架；
4、横梁：采用≥30mm*60mm*1.5mm方管；
5、台下设后衬挡板，采用16mm厚生态免漆板，截面封边。
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	吧台凳
	1、尺寸：520mm*460mm*870mm（±5mm）；
2、结构：塑木结构；
3、工艺：全新PP料+玻纤注塑，木脚采用坚固耐磨弯曲木配装防滑脚垫；
4、坐高：750mm。
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	三角凳2
	1、尺寸：φ425mm*350mm（±5mm）、φ555mm*350mm（±5mm）、φ700mm*350mm（±5mm）；
2、面料：透气棉麻面料，厚实，防污耐磨；
3、填充：高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；
4、框架：实木框架；
5、内含：φ425mm*350mm（±5mm）凳一个、φ555mm*350mm（±5mm）凳一个、φ700mm*350mm（±5mm）凳一个。
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	研讨桌
	1、尺寸：4900mm*1700mm*760mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、基材：采用中密度纤维板，台面采用70mm厚中密度纤维板。具体详见参考图片；
4、饰面：采用实木木皮；
5、封边：采用实木封边条；
6、胶粘剂：采用水性胶粘剂；
7、五金配件：采用三合一五金连接件组装；
8、颜色可选。
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	研讨边桌
	1、尺寸：1800mm*450mm*760mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、基材：采用中密度纤维板，台面采用25mm厚中密度纤维板；
4、饰面：采用实木木皮；
5、封边：采用实木封边条；
6、胶粘剂：采用水性胶粘剂；
7、五金配件：采用三合一五金连接件组装；
8、颜色可选。
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	研讨椅1
	1、尺寸：580mm*620mm*1050mm（±5mm）；
2、结构：实木结构；
3、面料：采用西皮，厚度≥0.9mm，具有耐磨、透气、耐老化性能，颜色为黑色；
4、海绵：采用高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；
5、框架：采用实木；
6、颜色可选。
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	研讨椅2
	1、尺寸：420mm*470mm*900mm（±5mm）；
2、结构：实木结构；
3、面料：采用西皮，厚度≥0.9mm，具有耐磨、透气、耐老化性能，颜色为黑色；
4、海绵：采用高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；
5、框架：采用实木；
6、颜色可选。
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	借阅台2
	1、尺寸：3500mm*1800mm*900mm（±5mm），主台尺寸2900mm*750mm*900mm（±5mm）（台面750mm） 、副台尺寸1800mm*600mm*900mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、台面：采用25mm实木多层板制作，1.5mmPVC封边条机械封边，台面设有方形过线盒；
4、台身：采用≥18实木多层板制作，≥1.5mmPVC封边条机械封边，台身设有对开门柜体，抽屉、键盘抽及主机位置，柜门为斜切拉手。具体详见参考图片。
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	借阅台椅
	1、尺寸：640mm*655mm*（1180-1275）mm（±5mm）；
2、头枕：2D头枕，头枕高度角度可调；
3、椅背：PP+GF30%背框+特网面料；
4、椅座：切割绵+弹力座布；
5、扶手：固定扶手；
6、底盘：原位锁定底盘；
7、气杆：行程100mm沉口40mm三级气杆；
8、椅脚：340mm黑色尼龙五星脚。
9、椅轮：60mm黑色尼龙轮。
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	靠墙书柜3（不含卡座）
	1、尺寸：L*400mm*2000mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、柜体：基材≥25mm厚三聚氰胺饰面板，截面均用≥1.5mm厚同色PVC封边条机械封边，柜体设隔板4层，5层书架。部分内衬8mm厚聚酯纤维板。具体详见参考图片；
4、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	靠墙书柜4（含卡座）
	1、尺寸：L*400mm*2000mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、柜体：基材≥25mm厚三聚氰胺饰面板，截面均用1.5mm厚同色PVC封边条机械封边，柜体设隔板4层，5层书架。部分内衬≥8mm厚聚酯纤维板；
4、卡座：含φ2000±5mm卡座一个、φ1500±5mm卡座一个。具体详见参考图片；
5、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	定制双面书柜
	1、尺寸：2300mm*650mm*2000mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、柜体：基材≥25mm厚三聚氰胺饰面板，截面均用≥1.5mm厚同色PVC封边条机械封边，两侧柜体设隔板2层，3层书架，中间立柱板1个。具体详见参考图片；
4、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	磁吸白板
	1、尺寸：1800mm*650mm*18mm（±5mm）；
2、材质：烤漆面板，加厚蜂窝纸。铝合金边框，材质，易擦不留痕。
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	双面卡座2
	1、尺寸：1555mm*600mm*2000mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、柜体：基材≥25mm厚三聚氰胺饰面板，截面均用≥1.5mm厚同色PVC封边条机械封边，两侧柜体设隔板4层，4层书架，中间立柱板3个。卡座下部配备柜门收纳空间。具体详见参考图片；
4、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	书架3
	1、尺寸：3500mm*500mm*2000mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、柜体：基材≥25mm厚三聚氰胺饰面刨花板，截面均用≥1.5mm厚同色PVC封边条机械封边，柜体设隔板4层，5层书架，中间立柱板3个。具体详见参考图片；
4、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
	

	125
	书架4
	1、尺寸：3200mm*500mm*2000mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、柜体：基材≥25mm厚三聚氰胺饰面刨花板，截面均用≥1.5mm厚同色PVC封边条机械封边，柜体设隔板4层，5层书架，中间立柱板2个。具体详见参考图片；
4、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	书架5
	1、尺寸：2900mm*500mm*2000mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、柜体：基材≥25mm厚三聚氰胺饰面刨花板，截面均用≥1.5mm厚同色PVC封边条机械封边，柜体设隔板4层，5层书架，中间立柱板2个。具体详见参考图片；
4、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
	

	127
	升降阅读桌
	1、尺寸：1600mm*800mm*760mm（±5mm）；
2、结构：钢木结构；
3、工艺：台面及桌体采用25mm厚三聚氰胺饰面板，封边条机械封边；
4、电动升降桌架参数：上下升降管采用1.2mm冷轧钢管，钢板采用1.5mm冷轧钢板经激光下料、折弯、焊接、打磨、环氧树脂静电喷涂等工艺加工而成；
5、矩形二节正（80mm*50mm,75mm*45mm）；
6、桌架升降范围： 530mm-870mm。框架伸缩范围：970mm-1400mm，调节高度满足620～760mm的中小学姿态标准。底脚长度： 580mm。整桌最大负载：80kg。最大速度： 25mm/s。低噪音水平：≤50dB（A）；
7、表面：喷塑，标准配色为白色；
8、输入电源：100-240V 50/60HZ；
9、电机：低噪音减速电机；
10、含地上布线，DN20mm阻燃线管；2.5、1.5平方国标线材。
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	“门框式”阅读灯具
	1、尺寸：L1450mm*W134mm（±5mm）(L、H可定制）；
2、灯体材料6063-T5铝合金型t=1.5mm；
3、表面处理：高温静电烤漆，灯罩材料棱晶+扩散；
4、照明功率7.5W*4、显色指数≥95、无可视频闪、单独控制可调光应用场景、USB充电接口*4（3.1A/5V）。
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	书架6
	1、尺寸：2200mm*350mm*850mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、柜体：基材≥25mm厚三聚氰胺饰面刨花板，截面均用≥1.5mm厚同色PVC封边条机械封边，全开放式多层展示，可放期刊等书籍。具体详见参考图片；
4、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	组合沙发2
	1、尺寸：3800mm*500mm*400mm（±5mm）；
2、结构：布艺沙发；
3、沙发面料：透气棉麻面料，厚实，防污耐磨；
4、填充：高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；
5、框架：实木框架；
6、含1600mm*500mm*400mm（±5mm）沙发座2个，600mm*500mm*400mm（±5mm）沙发座1个。
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	沙发组合
	1、尺寸：小沙发弧长1600mm*350mm*400mm（±5mm）、大沙发弧长7950mm*700mm*400mm（±5mm）；
2、结构：布艺沙发；
3、沙发面料：透气棉麻面料，厚实，防污耐磨；
4、填充：高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；
5、框架：实木框架；
6、含小沙发弧长1600mm*350mm*400mm（±5mm）1张、大沙发7950mm*700mm*400mm（±5mm）1张。
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	圆形书柜
	1、尺寸：φ800mm*800mm（±5mm）；
2、结构：板式结构；
3、柜体：基材≥25mm厚三聚氰胺饰面板，截面均用≥1.5mm厚同色PVC封边条机械封边，柜体设隔板1层，2层书架。具体详见参考图片；
4、五金配件：采用三合一五金连接件组装。
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	休闲墩
	1、尺寸：880mm*800mm*720mm（±5mm）；
2、结构：布艺沙发；
3、面料：绒布面料，厚实，防污耐磨；
4、填充：高回弹海绵，厚度≥5mm，密度≥35kg/m³，回弹率≥35%，表面涂防止老化变形的保护膜；
5、框架：实木框架。
	



★（二）商务要求
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc120614281]1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
2.实施要求
（1）总体要求
供应商中标后3天内提供设备安装日程计划。 
（2）质量要求
所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有家具应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。
（3）安全施工要求
中标供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。 
（4）验收要求
因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对中标供应商的索赔权利。
（5）质保（维保）及售后要求
①本项目所有产品质保期限为六年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
②质保期内，一旦产品发生质量问题，中标供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由中标供应商负责。如中标供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内家具的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 
③质保期外，中标供应商提供终身服务，在货物的设计使用寿命周期内，中标供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。 
④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。
3.平台监管
（1）中标供应商必须接受“南京教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京教育装备项目管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。
（2）中标供应商必须在履约过程中，严格按照“南京教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。
（3）中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。
（4）中标供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京教育装备项目管理平台”(南京教育装备项目管理平台网址http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。
（5）中标供应商必须通过“南京教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。
4.其他要求
（1）中标供应商在履约过程中须按照规范要求，填写《江宁区中标供应商服务手册》。
（2）辽宁文彬教学设备有限公司参与本项目技术咨询服务，参照相关法规执行。
（3）招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
5.付款条件
（1）安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付合同总价款的50%，余款一年后支付。
（2）付款期限：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。
6.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
（2）交付地点：采购人指定地点（交货地点详见第四章附件），由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责。
7.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
（三）样品要求
1.供应商提供以下样品各一件，制作标准和要求与本次采购对应产品的参数一致：
（1）项目清单序号21-椅子1。
2.样品递交要求：
（1）样品递交时间、地点：投标供应商请于开标当日投标截止时间前，将实物样品送至南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区4楼开标室A404，并登记送达信息（登记时间：13:40-14:00）在此期间样品由供应商自行保管。采购人及采购中心不接收在样品递交截止时间后递交的样品，未在规定截止时间前送达样品并登记或样品不全的，样品评审分为零。
（2）供应商递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，供应商如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。所提供样品上和投标供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理。各供应商应同时提交加盖供应商公章的纸张密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示供应商名称及其他明显能识别供应商的标识，未按要求提交小信封、样品显示供应商名称及有其他明显能识别供应商的标识的，一律视为未提交样品。
（3）样品的退还。评标结束后，未中标样品由供应商自行搬运离开（费用自理），供应商应最迟于次日取回样品，否则按废品处理。中标供应商的样品由中标供应商负责运送到采购人指定地点并封存。样品的所有费用由供应商承担，中标供应商的样品由采购人保管、封存，作为履约验收的参考。

附件
1.设备清单学校分布明细
	序号
	产品名称
	总计
	东山高级中学
	滨江小学
	礼尚路学校
	未来科技城初级中学
	铜井小学
	陆郎初级中学
	上坊新城小学

	1
	办公桌1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	办公椅1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	办公橱1
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	办公橱2
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	沙发
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	茶几3
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	茶水柜1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	8
	小方桌
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	9
	办公桌3
	21
	20
	1
	
	
	
	
	

	10
	办公椅2
	48
	26
	
	22
	
	
	
	

	11
	方凳
	26
	26
	
	
	
	
	
	

	12
	茶水柜2
	5
	5
	
	
	
	
	
	

	13
	落地柜（带床）
	26
	26
	
	
	
	
	
	

	14
	储物柜
	33
	33
	
	
	
	
	
	

	15
	图书柜
	11
	11
	
	
	
	
	
	

	16
	办公桌（含副柜）1
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	17
	办公桌2
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	18
	办公椅3
	5
	
	5
	
	
	
	
	

	19
	办公桌（含副柜）2
	22
	
	
	22
	
	
	
	

	20
	阅读圆桌1
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	21
	椅子1
	26
	
	
	
	26
	
	
	

	22
	图书管理台
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	23
	椅子2
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	24
	弧形书柜
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	25
	沙发（弧形带背款）
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	26
	沙发（弧形款）
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	27
	阅读卡座
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	28
	大桌几
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	29
	小桌几
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	30
	双面图书柜
	16
	
	
	
	16
	
	
	

	31
	软包书柜
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	32
	卡座
	10
	
	
	
	10
	
	
	

	33
	卡桌
	5
	
	
	
	5
	
	
	

	34
	阅读屋
	5
	
	
	
	5
	
	
	

	35
	墙面书柜
	8
	
	
	
	8
	
	
	

	36
	阅读长桌
	6
	
	
	
	6
	
	
	

	37
	椅子3
	50
	
	
	
	50
	
	
	

	38
	弧形阅读桌
	8
	
	
	
	8
	
	
	

	39
	阅读圆桌2
	10
	
	
	
	10
	
	
	

	40
	书架1
	40
	
	
	
	40
	
	
	

	41
	三角凳1
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	42
	弧形图书柜（带矮凳）
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	43
	弧形图书柜（带坐凳）
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	44
	圆凳1
	18
	
	
	
	18
	
	
	

	45
	阅读圆桌3
	10
	
	
	
	10
	
	
	

	46
	墙面阅读书柜
	6
	
	
	
	6
	
	
	

	47
	墙面阅读柜凳组合
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	48
	阅读折叠桌
	14
	
	
	
	14
	
	
	

	49
	椅子4
	28
	
	
	
	28
	
	
	

	50
	讲台
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	51
	学生桌
	12
	
	
	
	
	12
	
	

	52
	学生坐椅
	48
	
	
	
	
	48
	
	

	53
	边柜
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	54
	水柜
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	55
	配套水槽
	3
	
	
	
	
	3
	
	

	56
	配套龙头
	3
	
	
	
	
	3
	
	

	57
	电鼓
	13
	
	
	
	
	13
	
	

	58
	魔方USB插座
	13
	
	
	
	
	13
	
	

	59
	升降灵巧台
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	60
	音乐凳
	50
	
	
	
	
	50
	
	

	61
	乐器边柜
	3
	
	
	
	
	3
	
	

	62
	合唱台(折叠PE)
	4
	
	
	
	
	4
	
	

	63
	演出服陈列柜
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	64
	音乐器材陈列柜
	8
	
	
	
	
	8
	
	

	65
	演示台1
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	66
	实验桌1
	25
	
	
	
	
	
	25
	

	67
	功能柱
	25
	
	
	
	
	
	25
	

	68
	实验凳
	150
	
	
	
	
	
	150
	

	69
	紧急洗眼器
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	70
	水嘴
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	71
	水槽
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	72
	双联折叠龙头
	26
	
	
	
	
	
	26
	

	73
	水槽柜
	26
	
	
	
	
	
	26
	

	74
	教师主控电源
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	75
	学生电源
	25
	
	
	
	
	
	25
	

	76
	插座
	4
	
	
	
	
	
	4
	

	77
	演示台2
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	78
	实验桌2
	25
	
	
	
	
	
	25
	

	79
	演示台3
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	80
	实验桌3
	25
	
	
	
	
	
	25
	

	81
	L型工作台
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	82
	办公椅4
	2
	
	
	
	
	
	1
	1

	83
	无声挂钟
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	84
	文件柜
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	85
	书架2
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	86
	心理信箱
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	87
	心理文化墙装饰画
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	88
	制度挂图
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	89
	沙发+茶几
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	90
	标准版实木心理沙盘
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	91
	沙盘凳
	8
	
	
	
	
	
	8
	

	92
	智能情绪调节释压工具
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	93
	借阅台1
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	94
	靠墙书柜1（不含卡座）
	12
	
	
	
	
	
	
	12

	95
	靠墙书柜2（含卡座）
	12.1
	
	
	
	
	
	
	12.1

	96
	双面卡座1
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	97
	阅读桌
	6
	
	
	
	
	
	
	6

	98
	椅子5
	86
	
	
	
	
	
	
	86

	99
	洽谈桌
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	100
	楼梯书柜1
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	101
	可移动卡座
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	102
	楼梯书柜2
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	103
	展示架
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	104
	灵动期刊架
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	105
	沙发（S型款）
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	106
	茶几1
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	107
	组合沙发1
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	108
	圆凳2
	8
	
	
	
	
	
	
	8

	109
	茶几2
	3
	
	
	
	
	
	
	3

	110
	吧台
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	111
	吧台凳
	6
	
	
	
	
	
	
	6

	112
	三角凳2
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	113
	研讨桌
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	114
	研讨边桌
	6
	
	
	
	
	
	
	6

	115
	研讨椅1
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	116
	研讨椅2
	32
	
	
	
	
	
	
	32

	117
	借阅台2
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	118
	借阅台椅
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	119
	靠墙书柜3（不含卡座）
	9.8
	
	
	
	
	
	
	9.8

	120
	靠墙书柜4（含卡座）
	8.4
	
	
	
	
	
	
	8.4

	121
	定制双面书柜
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	122
	磁吸白板
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	123
	双面卡座2
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	124
	书架3
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	125
	书架4
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	126
	书架5
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	127
	升降阅读桌
	12
	
	
	
	
	
	
	12

	128
	“门框式”阅读灯具
	12
	
	
	
	
	
	
	12

	129
	书架6
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	130
	组合沙发2
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	131
	沙发组合
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	132
	圆形书柜
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	133
	休闲墩
	2
	
	
	
	
	
	
	2



2.未来科技城初级中学阅览室设备清单明细
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	阅读圆桌1
	2
	张

	2
	椅子1
	26
	把

	3
	图书管理台
	1
	张

	4
	椅子2
	1
	把

	5
	弧形书柜
	1
	个

	6
	沙发（弧形带背款）
	2
	个

	7
	沙发（弧形款）
	2
	个

	8
	阅读卡座
	3
	个

	9
	大桌几
	1
	个

	10
	小桌几
	2
	个

	11
	双面图书柜
	16
	个

	12
	软包书柜
	2
	个

	13
	卡座
	10
	个

	14
	卡桌
	5
	个

	15
	阅读屋
	5
	个

	16
	墙面书柜
	8
	米

	17
	阅读长桌
	6
	张

	18
	椅子3
	50
	把

	19
	弧形阅读桌
	8
	张

	20
	阅读圆桌2
	10
	张

	21
	书架1
	40
	个

	22
	三角凳1
	3
	个

	23
	弧形图书柜（带矮凳）
	1
	组

	24
	弧形图书柜（带坐凳）
	1
	组

	25
	圆凳1
	18
	个

	26
	阅读圆桌3
	10
	张

	27
	墙面阅读书柜
	6
	个

	28
	墙面阅读柜凳组合
	4
	个

	29
	阅读折叠桌
	14
	张

	30
	椅子4
	28
	把



3.陆郎初级中学化学实验室设备清单明细
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	演示台1
	1
	张

	2
	实验桌1
	25
	张

	3
	功能柱
	25
	个

	4
	实验凳
	50
	张

	5
	紧急洗眼器
	1
	付

	6
	水嘴
	1
	套

	7
	水槽
	1
	个

	8
	双联折叠龙头
	13
	套

	9
	水槽柜
	13
	套

	10
	教师主控电源
	1
	台

	11
	学生电源
	25
	套

	12
	插座
	2
	个




第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准2.1-2.5”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，本项最低得0分。
	17
	客观分

	2.2
	原材料检测报告
	投标人提供具备资质的第三方检测机构出具的检测结果符合相应要求和标准的原材料检测报告原件扫描件：
（1）三聚氰胺饰面刨花板（项目清单序号9.办公桌3的主要原材料）:依据标准需含：GB/T15102-2017、JC/T2039-2010、GB/T31762-2015、GB/T34749-2017、GB/T36022-2018标准。检测项至少包含：内结合强度、含水率、抗菌防霉性能（黑曲霉、大肠杆菌）、苯酚释放量、耐火试验、氨释放量（干燥器法）;
（2）钢管（项目清单序号78.实验桌2的主要原材料）：依据标准需包含：GB/T3325-2024、GB/T34219-2025、JC/T2484-2018、GB/T4337-2025、GB/T2423.33-2021标准。检测项至少包含:外观性能、常温抗拉强度、旋转弯曲疲劳试验（200万次）、涂层耐久性、高浓度二氧化硫试验(120h)。
每提供一份符合要求报告的，得1分，最多得2分。
备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可；为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注；检测标准若有更新，执行现行最新有效标准。
	2
	客观分

	2.3
	成品检测报告
	投标人提供具备资质的第三方检测机构出具的检测结果符合相应要求和标准的成品检测报告原件扫描件：
（1）办公桌（项目清单序号9.办公桌3），依据标准需包含：GB/T35607-2024、GB/T31106-2014、GB/T43355-2023，检测项至少包含：甲醛释放量、TVOC、可迁移元素（铅、镉、铬、汞）、抗病毒活性-甲型流感病毒（H3N2），抗病毒活性率≥98%；
（2）椅子（项目清单序号21.椅子1），依据标准需包含：GB/T35607-2024、GB/T31106-2014、GB/T43355-2023或ISO21702:2019，检测项至少包含：甲醛释放量、TVOC、可迁移元素（铅、镉、铬、汞）、抗病毒活性-肠道病毒71(EV71)，抗病毒活性率≥98%。
每提供一份符合要求报告的，得1分，最多得2分。
备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可；为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注；检测标准若有更新，执行现行最新有效标准。
	2
	客观分

	2.4
	成品样品
	评委根据投标人提供的成品样品（项目清单序号21-椅子1 壹件）综合评分：
①.外观质感及边缘处理；②.成品（油漆、粘胶、超纤皮等）有无异味；③.表面平整度及油漆的光泽度、有无结疤；④.榫卯工艺处理，连接紧密程度、有无缝隙；⑤.着地平稳性能、承重性能。
（1）上述每项内容全部符合的，得2分；
（2）上述每项内容有1点不能符合的，得1分；
（3）上述每项内容有2项及以上不能符合的，不得分。
本项共计10分，投标人提供的样品不符合本项目评审要求的不得分；未在截止时间前及规定地点提交样品的不得分。
	10
	主观分

	2.5
	深化设计方案
	投标人根据未来科技城初级中学阅览室现场的勘察情况，对阅览室进行深化设计，提供阅览室内所有家具设备（清单详见第四章 附件）的摆放分布图及效果图（摆放分布图及效果图各1份且效果图至少包含鸟瞰、正视2个角度）。内容包含:①.尺寸的标注；②.摆放分布图、效果图相互相对应；③.产品布局满足功能性需要；④.效果图设计感强，设计精美。以上每项内容逐项评分：
方案内容完善、且专门针对本项目、重点难点把握准确、措施有力的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
[bookmark: _GoBack]投标人对陆郎初级中学化学实验室进行深化设计，提供实验室内所有家具设备（清单详见第四章 附件）的摆放分布图、水路和电路平面管线图及效果图（摆放分布图、水路和电路平面管线图及效果图各1份且效果图至少包含鸟瞰、正视2个角度）。内容包含:①.尺寸的标注；②.摆放分布图、效果图相互相对应；③.产品布局满足功能性需要；④.效果图设计感强，设计精美。以上每项内容逐项评分：
方案内容完善、且专门针对本项目、重点难点把握准确、措施有力的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
本项共计8分。
	8
	主观分

	3.服务

	3.1
	项目实施方案
	根据本项目采购需求编制方案，内容包含：①.组织保障与人员投入；②.进度计划与控制措施；③.产品质量保障措施；④.生产过程中的环保举措；⑤.安装调试方案；⑥.验收方案。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.2
	售后服务方案
	根据本项目采购需求编制售后服务方案，内容包含：①.售后服务内容；②.故障解决方案；③.响应时间；④.日常维护保障；⑤.备品备件保障；⑥.技术人员保障及服务电话等内容。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.3
	质保年限
	质保期在招标文件规定的6年基础之上，每增加1年得1分，最高得2分（上传承诺书扫描件至投标系统）。
	2
	客观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2023年1月1日（含）以来完成的类似项目案例（至少包含阅览室或图书馆设备），每提供1个得2分，最多得6分。
（时间以合同签订时间为准，提供有效合同、验收资料及发票原件扫描件，合同页须清晰可见相应内容）
	6
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	投标人或所投核心产品制造商，具有有效期内的“绿色供应链星级评价体系认证证书”的，五星级的得3分，四星级的得1分，其余不得分。(提供证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，认证范围不全本项不得分；所提供证书中“产品名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可)
	3
	客观分

	6.认证证书

	6.1
	认证证书1
	投标人所投核心产品具有有效期内的“家具中有害物质限量认证证书”的， 证书认证单元至少包含：“木家具”的（人造板家具的办公桌、储物柜）；“金属家具”的实验桌，得2分。(提供证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，认证范围不全本项不得分；所提供证书中“产品名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可)
	2
	客观分

	6.2
	认证证书2
	投标人所投核心产品具有有效期内的“产品安全认证证书”的，证书认证单元至少包含：“木家具”的（人造板家具的办公桌、储物柜）；“金属家具”的实验桌，得2分。(提供证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，认证范围不全本项不得分；所提供证书中“产品名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可)
	2
	客观分

	6.3
	认证证书3
	投标人所投核心产品具有有效期内的“低VOCs家具产品认证证书”的，证书认证单元至少包含：“木家具”的（人造板家具的办公桌、储物柜）；“金属家具”的实验桌，得2分。(提供证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，认证范围不全本项不得分；所提供证书中“产品名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可)
	2
	客观分

	7.节能环保

	7.1
	节能环保
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品的，投标人提供国家确定的认证机构出具、且处于有效期内的该产品的环境标志产品认证证书扫描件，有1个得0.5分，最多得1分。
投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
本项共计2分。
	2
	客观分

	合计
	
	100分




第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]
投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   



投标文件目录
[bookmark: _Toc120614284]一、信用承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、投标函
四、开标一览表
五、核心产品品牌一览表
六、投标分项报价表
七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）



















一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（复印件或者扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。


三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：











五、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。













六、投标分项报价表
投标分项报价表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
	序序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。


七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	




备注： 
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。


九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。

十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

                                         



十一、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
[bookmark: OLE_LINK8]5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
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