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[bookmark: _Toc163482573]第一章  投标邀请
受江苏省连云港市中级人民法院的委托，连云港市公共资源交易中心就全市法院科技法庭升级改造项目（非专门面向中小企业）（项目编号JSZC-320700-JZCG-G2026-0111）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
全市法院科技法庭升级改造项目（非专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年10月20日09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0111
项目名称：全市法院科技法庭升级改造项目（非专门面向中小企业）
采购方式：公开招标
预算金额：人民币187.63万元。
最高限价：无
采购需求：本项目为全市法院科技法庭升级改造项目，主要包括中院庭审系统（内网端、外网端）、灌南法院庭审系统、东海法院庭审系统、灌云法院庭审系统、开发区法院庭审系统等的软硬件设备采购、安装、调试及系统集成。具体建设内容为科技法庭应用系统升级改造，包括操作系统、庭审应用系统、视频支撑平台。科技法庭应用支撑硬件升级改造，包括应用服务器、流媒体服务器。科技法庭应用系统从基础架构、UI设计、操作体验、系统流程全面契合“一张网”的设计规范，根据“一张网”提供的数据接口的能力，融入全新的交互理念，达到“效能最大化”的目的。在科技法庭的建设上，采用更加轻量化、智能化、智慧化的设备，从音视频采集、人机交互、显示与扩声等设备利用基于网络和标准协议的智能设备，保证了开庭过程的流畅、稳定，同时设备高度集成和高度智能，也减少了在法庭内的辅助设备的投入，可以让所有法院享受到同等同质的售后服务，同一套架构，同一个系统，有效降低偏远法院因为各类原因导致的技术服务弱的问题。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：硬件设备自合同签订之日起15日内完成备货，30日内完成供货；软硬件安装调试自合同签订之日起60日内完成，达到交付条件。
本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起至2026年10月14日（北京时间）
地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年10月20日9:00:00（北京时间）
开标时间：2026年10月20日9:00:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：江苏省连云港市中级人民法院
地    址：连云港市海州区朝阳东路15号
联系方式： 0518-85298600
2.采购代理机构信息
名    称：连云港市公共资源交易中心
地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室
联系方式：程杨   0518-82256581
3.项目联系方式
项目联系人：程科长
电      话：0518-85295188












[bookmark: _Toc163482574]第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9.投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连采购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，针对市本级全部集中采购项目实施暗标盲评。
本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。
方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。投标人需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。招标文件中要求提供证明材料扫描件的，如提供复印件，电子件等予以认可。
11.投标文件构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13.投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
13.3 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16.投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17.投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18.电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19.投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。
19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20.投标文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22.开标
22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人进行资格性审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。
本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
26.1.3政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.3 废标条款
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30、履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31、合同签订及货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
33、询问
33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。
34、质疑提出
34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。
34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
35、质疑函的受理和答复
35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。
35.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.4 以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
35.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。
35.6 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
37、促进中小企业发展
37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。
37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。
37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。
37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
38、 采购本国产品的支持政策
38.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标人的报价签订。 
38.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
38.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
38.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
38.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
38.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
39、支持绿色发展
39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
39.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。
39.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
40、政府采购需求标准
40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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项目名称：
合同编号：
甲    方：
乙    方：
签订时间：


使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：（供应商）
乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1）采购项目名称：
采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
品牌：    规格型号：    
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：
关键部件：    品牌：    型号：
关键部件：    品牌：    型号：
关键部件：    品牌：    型号：
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
¨是，《政府采购品目分类目录》 底级品目名称：    数量：    金额：
¨否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商
¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否
（7）合同是否分包：¨是  ¨否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业
¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
¨是，《政府采购品目分类目录》 底级品目名称：金额：
国别：    品牌：    规格型号：
¨否
    （10）是否涉及节能产品：
¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
¨强制采购  ¨优先采购
¨否
是否涉及环境标志产品：
¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
¨强制采购  ¨优先采购
¨否
是否涉及绿色产品：
¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
¨强制采购  ¨优先采购
¨否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是  ¨否  ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                
¨分期付款：   （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。
（2）履约地点：
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否
收取履约保证金形式：
收取履约保证金金额：
履约担保期限：
（4）分期履行要求：
（5）风险处置措施和替代方案：
4. 合同验收
（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织
验收主体：
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：
¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自        生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：     年  月  日
合同订立地点：
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。


	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	开户名称
	

	
	开户银行
	

	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1 合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2 本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应当由投标文件中的项目经理负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
本项目质保期为三年。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，收到发票后，支付款总额在50万元以内的，应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的乙方账户，支付款总额在50万元以上的，应当自收到发票后30日内将付款申请提交市财政审核，在财政审核通过后完成合同款支付。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1 质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合招标文件、合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1 合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2 合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3 合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.系统对接要求
19.1合同签订7日内，中标人需在江苏省连云港市中级人民法院法庭内按照招标文件要求完成核心设备与甲方现有系统对接（公示期内，有意向参与本项目的可提前预约采购人勘验现场、部署测试环境）。7日内未完成系统对接，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
20.网络数据安全与保密要求
20.1供应商及其团队成员在工作中需要严格遵守法院网络安全有关要求，网线连接由采购人实施，严禁供应商及其团队人员未经允许私自连接网线。供应商及其团队成员在服务期内导致网络数据安全事件或泄密事件的，发生一起对供应商处以10万元罚金，并赔偿因网络数据安全或泄密事件造成的甲方实际损失。发生第二起的，处以10万元罚金，赔偿因网络数据安全或泄密事件造成的甲方实际损失，并终止服务合同。
21.反商业贿赂
21.1以下行为属于商业贿赂行为:（1）收受业务相关单位及人员提供的财物，包括但不限于现金、银行卡、有价证券如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券。（2）收受业务相关单位及人员提供的包括但不限于赠送或借用录像摄像设备、家电设备、健身器材、汽车、住房等实物。（3）收受业务相关单位及人员提供的的包括但不限于宴请、娱乐消费、旅游、国内或国外考察等形式的消费。（4）收受业务相关单位及人员提供的包括但不限于以朋友名义提供各种回扣、好处、活动抽奖、赌博中故意输钱、性贿赂等其他任何形式商业贿赂。
21.2乙方在服务期间，应严格遵守甲方相关管理制度和国家相关法律法规，不得出现上述规定的商业贿赂行为。
21.3如发现乙方有上述行为，甲方可视情节严重，对乙方给予书面警告、承担违约金、解除合同等，以上惩戒措施可同时适用。
22.解决争议的方法
22.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向连云港仲裁委员会申请仲裁。
23.政府采购政策
23.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
23.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
23.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
24.法律适用
24.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
24.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
25. 通知
25.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
25.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
25.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
25.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
26.合同未尽事项
26.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    26.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章  采购需求
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见 货物（标的）采购清单  。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业涉及工业、软件和信息技术服务业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。
3.本项目核心产品为：法院内网庭审平台。
4.特别提醒：政府采购中实施本国产品标准及相关政策
4.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章 九、政府采购政策功能”。
4.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
4.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
一、项目背景
目前连云港全市两级法院庭审信息化基础环境建设参差不齐，庭审系统平台均未实现国产化，且部分法院法庭前端设备建设已超十年，已经无法满足最高院“一张网”的信息化建设需求。
依据最高人民法院对全国法院“一张网”系统架构的宏伟蓝图，总目标是构建一个高度统一、集约高效的四级法院信息化办案与办公平台，该平台以数据精准无误为基础，追求操作的敏捷流畅与运行的稳固可靠，同时确保全过程的自主可控性。此总目标不仅为当前及未来的信息化建设部署提供了权威性的指导框架，还鲜明地树立了整体性原则：即坚持集约化以优化资源配置，追求高效化以提升工作效能，强化自主可控以保障信息安全与主权完整。这些原则共同引领着全国法院信息化建设的稳健前行。
根据“一张网”的应用规范，新一代庭审系统需支持集中部署，供多级法院共同应用。但为了确保数据实时存储的稳定输出，切实确保数据的安全可靠，需具备分散存储和集中存储相结合的传输策略。
为了跟进最高院在《人民法院信息化建设五年发展规划》2021-2025中关于“全面贯彻自主可控要求，积极开展软硬件产品的融合适配和普及应用，实现关键基础设施和重要业务系统的安全可靠，构建可信、可靠、可控、可管、可持续发展的人民法院信息化体系，稳步提升智慧法院自主化水平。”的要求，庭审系统的软硬件环境需满足国产化的政策要求，在服务端需适应国产化硬件、操作系统，在法官、书记员和当事人的应用上需满足国产化硬件环境客户端的要求，使用国产化浏览器进行系统应用。
二、项目现状
目前，连云港市中级人民法院已初步建成覆盖全院的云庭审平台支撑体系，核心系统运行稳定，且已完成与全国法院“一张网”系统的对接，为后续庭审系统的改造建设奠定了一定基础。具体现状如下：
系统名称：云庭审平台
建设时间：2024年完成改造
对接情况：2025年10月全省法院上线全国法院“一张网”系统后，该系统已完成与“一张网”的对接，实现数据互通与业务协同。
核心功能现状
现有平台已具备完整的庭审能力，包括：
实时音视频开庭、多方参会、画面切换、主讲控制、静音/禁言；人脸身份核验、短信/小程序快速登录、远程签名、电子签章；庭审笔录实时生成、在线编辑、双方确认签字、全程录音录像自动存档；证据材料在线展示、上传、质证、屏幕共享；与全国法院“一张网”系统数据互通，案件信息自动同步。
技术与部署现状
网络：运行于法院内网 + 互联网边界安全隔离环境，具备防火墙、安全网关、访问控制等安全防护措施。
终端：支持科技法庭硬终端、PC 客户端、手机 App / 小程序多端接入。
协议：采用司法级音视频传输协议，支持高清视频、低延迟、弱网抗丢包能力。
存储：庭审音视频、笔录、电子文件集中存储、分级备份、全程留痕、不可篡改。
平台技术协议与标准
信令协议：SIP 2.0（法院定制扩展）、HTTPS/JSON。
媒体协议：H.264/H.265、AAC、RTMP/RTMPS、SRTP。
对接认证：法院统一身份认证、设备序列号绑定、终端白名单、接口密钥（AppKey+Secret）。
安全规范：符合最高法在线诉讼规则、等保三级、法院内外网隔离规范、数据不出省、全程留痕可追溯。
当前运行状态
平台长期稳定运行、日常开庭量充足，技术保障机制健全。已实现全流程线上办案、阳光司法、全程可追溯，符合最高法在线诉讼规则要求。存在扩展对接需求：需对平台进行升级改造及新增云庭审终端、庭审应用系统与现有平台对接，以进一步提升接入能力、覆盖范围与智能化水平。
对接背景
为进一步提升智慧庭审服务能力，满足更多法庭、更多终端、更多应用系统的接入需求，需在现有云庭审平台基础上，新增云庭审终端及庭审应用系统，并完成与中院现有云庭审平台的接入测试与联调，确保新建终端、新建系统与现有平台无缝兼容、数据互通、业务一致。
三、项目建设内容
科技法庭应用系统升级改造，包括操作系统、庭审应用系统、视频支撑平台。
科技法庭应用支撑硬件升级改造，包括应用服务器、流媒体服务器。
科技法庭应用系统从基础架构、UI设计、操作体验、系统流程全面契合“一张网”的设计规范，根据“一张网”提供的数据接口的能力，融入全新的交互理念，达到“效能最大化”的目的。
在科技法庭的建设上，采用更加轻量化、智能化、智慧化的设备，从音视频采集、人机交互、显示与扩声等设备利用基于网络和标准协议的智能设备，保证了开庭过程的流畅、稳定，同时设备高度集成和高度智能，也减少了在法庭内的辅助设备的投入，可以让所有法院享受到同等同质的售后服务，同一套架构，同一个系统，有效降低偏远法院因为各类原因导致的技术服务弱的问题。
四、项目服务技术要求
4.1服务目标
全市法院科技法庭升级改造，实现智慧法庭的后台管理和流媒体统一管理，为法庭庭审、各个角色提供业务能力支撑；同时实现音视频统一注册、交互和资源协调。
基于全国办案办公平台的统一管理的要求下进行建设，结合审判业务，覆盖庭审整个流程，在充分兼容、利旧、有效保护投资的基础上，配置国产化外设与辅材，拓展实现法庭新功能。
4.2项目实施配套货物清单
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数及功能指标
	数量
	单位
	备注

	一、中院庭审系统
	　
	　
	　

	内网端
	　
	　
	　

	1
	法院内网庭审平台
	一、分布式集群架构与多策略负载均衡能力
两级法院庭审平台整体采用成熟、稳定的分布式集群架构设计，全面支持多节点横向扩展部署，可实现应用服务、业务中间件、数据库、流媒体服务等全平台核心组件的集群化部署与负载均衡调度。平台内置多种流量调度分发算法，支持服务轮询、奇偶IP匹配等主流负载分发策略，可根据预设规则将前端客户端各类庭审业务请求智能、均匀分发至后端不同的服务节点。
通过精细化的负载均衡调度机制，系统可有效解决单节点请求堆积、资源占用过高、业务压力集中等问题，彻底避免单点过载故障。在多法庭同步开庭、海量案件并发访问、庭审音视频并发推拉流等高负载场景下，可动态分摊业务压力，显著提升平台整体并发处理能力、事务吞吐量及业务响应速度，全面满足两级法院大规模、高并发、常态化庭审业务运行需求。
二、节点健康检测与智能路由容灾能力
平台具备完善的服务节点实时健康检查与智能路由切换容灾机制，可7×24小时不间断监测所有后端应用节点、流媒体节点、接口服务节点的运行状态、服务心跳、进程活跃度及负载健康情况，能够精准、快速识别节点宕机、服务卡死、进程异常、网络中断、高负载失效等各类故障状态。
当任意后端服务节点出现异常或宕机故障时，系统可自动触发路由隔离与智能切换策略，实时将故障节点从集群调度列表中剔除，不再向异常节点分发任何新的业务请求，所有新增及存量业务流量自动平滑迁移至正常可用的服务节点。整套切换过程无需人工干预、业务无感知、庭审无中断，有效规避因单节点故障导致的庭审卡顿、业务报错、系统瘫痪等重大问题，全方位保障两级法院庭审平台的高可用性与业务连续性。待故障节点修复重启、状态恢复正常后，系统可自动将其重新纳入集群负载均衡调度体系，实现集群资源自愈与负载重新均衡。
三、一张网适配、主备双活高可用及后台综合管理服务
平台严格遵循 “一张网”建设规范，整体采用标准B/S浏览器架构，适配法院内网统一入口部署模式，支持多终端、多角色、多场景高可用部署应用。系统采用主备双活高可用部署架构，通过主备实例实时同步、故障自动切换机制，彻底规避单点部署风险，全面适配线上庭审、线下庭审、远程互联庭审等多模式庭审业务场景，保障各类庭审业务稳定开展。
平台配套建设一体化后台支撑服务体系，集成全维度庭审业务管理能力，具体包含法庭后台管理、流媒体资源调度管理、庭室信息管理、庭审音视频资源管控、案件全流程管理、系统参数配置管理等核心功能，可覆盖法官、书记员、运维管理员、庭审参与人员等全角色业务支撑需求，为两级法院各类庭审业务开展提供完整、稳定、高效的后台能力支撑。
在售后服务与版本迭代方面，项目交付完成后，提供不少于三年的软件升级优化服务（包含在预算内），包含软件产品质量缺陷修复、系统性能优化、功能体验升级、适配司法业务新规优化、系统兼容性改善等持续迭代服务，保障平台长期稳定、高效、贴合法院实际业务使用。
	4
	套
	　

	2
	法院内网庭审平台应用服务器
	CPU规格：采用鲲鹏、飞腾、海光主流处理器，物理核数不低于32核，处理器标准性能，支持通用计算及虚拟化功能，集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等基础算力单元；
内存规格：不低于256GB，支持内存增强型纠错功能，保障数据传输准确性与运行稳定性。
存储规格：配置不少于2块960GB企业级固态硬盘，支持高速读写，适配系统部署、高频业务读写、数据缓存等核心场景。配置不少于4块2TB企业级机械硬盘，满足大容量数据存储、数据备份、归档留存等业务需求。
网络规格：配备网口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE。
电源规格：配置不少于2个冗余电源模块，支持热插拔、故障自动切换功能，满足服务器不间断供电需求。
	4
	台
	　

	3
	庭审流媒体服务系统
	1、需具备流媒体录播服务，应支持多媒体信号同步录制；
2、需支持不少于24个高清法庭各路高清编码信号输入存储及直播。
3、需支持连接远程法庭、远程讯问室，转发远程音视频数据流给庭审终端，并对远程数据流同步录制为单独文件。
4、需支持对其他法院的庭审直播进行数据流转发，接收其他法院的单路直播流，在本院分发给多电脑观看，减少专网带宽占用。
▲5、输出格式要求：需符合最高院要求的H.264编码，符合最高院要求的MPEG4文件存放格式；
6、需实时存储、直播，音视频完全同步，局域网内直播延时不大于200毫秒；
7、全部采用中文用户操作界面，使用简捷、友好；支持庭审录像叠加庭审实际时间、文字等信息；支持50人同时在线观看直播、点播；同一时间在线人数需支持100人以上高清庭审直播、点播，并保证画面的流畅、稳定；支持多套录播服务器系统负载均衡。
	2
	套
	　

	4
	庭审流媒体服务系统服务器
	CPU规格：采用鲲鹏、飞腾、海光主流处理器，物理核数不低于32核，处理器标准性能，支持通用计算及虚拟化功能，集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等基础算力单元；
内存规格：不低于128GB，支持内存增强型纠错功能，保障数据传输准确性与运行稳定性。
存储规格：配置不少于2块960GB企业级固态硬盘，支持高速读写，适配系统部署、高频业务读写、数据缓存等核心场景。配置不少于4块2TB企业级机械硬盘，满足大容量数据存储、数据备份、归档留存等业务需求。
网络规格：配备网口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE。
电源规格：配置不少于2个冗余电源模块，支持热插拔、故障自动切换功能，满足服务器不间断供电需求。
	2
	台
	　

	5
	操作系统
	1.操作系统：支持飞腾、鲲鹏、海光主流处理器。
2.操作系统内核：不低于kernel 4.19稳定版本，支持Ext3、Ext4、GFS2、XFS、NTFS等文件系统，提供适配于操作系统的rpm和deb软件包格式转换工具和模块。
3.操作系统软件产品质量管理与质量标准：属于优化级，系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，并且可增强至国家的安全保护级别标准，如国家网络安全等级保护三级标准。
4.操作系统：系统支持LSM、可信计算TCM/TPCM、TPM2.0，内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算。
5.隔离保护：系统提供私有数据隔离保护技术，通过该技术包括管理员在内的任何其他用户都不能进行非授权访问
6.访问控制：系统可支持强制访问控制，并可提供多种强制访问控制联合加载，包括SELINUX、APPARMOR等。
7.防御技术：系统提供安全底层机制主动防御技术，保障系统级的内生安全，提供执行控制、文件保护、内核模块保护。
8.网络协议：支持HTTP、FTP、VNC、TCP、UDP、IP、FTP、DNS、NFS、NTP、DHCP、SSH等多种网络协议。
9.常用工具和集成开发环境：系统提供服务配置和管理、进程管理、网络管理、资源管理和监控、文件共享、系统更新、备份还原等服务器常用工具和集成开发环境。
10.日志收集：系统提供图形化人机操作UI界面，提供刷新功能。提供图形化日志收集工具，可以收集系统日志、内核日志、启动日志、应用日志等，提供按时间周期和日志级别的过滤功能，并可导出日志文件。
11.主流硬件兼容性：操作系统兼容国内外主流的服务器、存储、板卡等硬件产品，包括华为、长城、百信、曙光、浪潮或等同。
12.主流软件兼容性：系统具有良好的应用支持能力，具有良好的数据库软件兼容性，兼容国产和开源主流的数据库软件产品，包括：人大金仓、达梦、神通、南大通用、PostgreSQL、Mysql等。
	6
	套
	　

	6
	庭审应用系统
	1、具备功能：为法官、书记员、当事人提供应用服务，包含排期管理、音视频连接与控制、庭审录音录像、笔录制作、笔录同步、笔录校对、语音播报、共享屏幕、刻录打印、本地示证等功能 ，支持无书记员庭审模式，支持远程庭审、互联网庭审
2、支持对庭审中法官、书记员、当事人等各项应用功能提供信创环境的适配服务（投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
3、支持自动生成笔录模板，支持添加各类案件审理所需的笔录模板。
▲4、支持灵活选择笔录模板，自动生成笔录纲要，支持书记员直接使用或进一步完善笔录，能够正确处理异常的笔录内容，能够完成笔录预设；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，测试报告中需体现此功能）
▲5、支持庭审系统软硬件的自动检测； （投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，测试报告中需体现此功能）
6、支持自动播报法庭纪律，播报男女声可选且内容可定制；
▲7、支持通过语音识别辅助生产笔录内容；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，测试报告中需体现此功能）
▲8、支持实时对庭审音视频进行光盘刻录，支持庭审结束后对庭审音视频进行光盘刻录；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，测试报告中需体现此功能）9、支持法官、书记员、当事人应用系统间的数据交互。 
10、智慧庭审系统在庭后阶段支持笔录校对功能，支持笔录正文、庭审录像和语音识别记录三者联动，辅助进行笔录内容校对确认。
▲11、智慧庭审系统需具备与安全平台的兼容性测试，且能够防止 CSRF/XSS 攻击漏洞，防止木马后门攻击检查、防止 SQL 注入攻击漏洞。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，测试报告中需体现此功能）
12、 支持电子签名系统：针对笔录等文书文件提供电子签名服务， 支持本地签名板签名和互联网端签名，支持每页签、尾页签、指定位置签等多种签名模式，支持实时查看签名图片，并支持拖动位置、删除 、重签等操作，支持签名文件导出。
	30
	套
	　

	外网端
	　
	　
	　

	1
	两级法院互联网庭审平台
	1、两级法院互联网庭审平台满足管理系统内多个互联网音视频交互网关，满足两级法院高清法庭实现互联网开庭能力。
2、支持用户登录认证、在线状态管理，排期等数据的获取、回传交互，以及相关数据管理。 
3、系统能够和内网庭审平台进行无缝对接，获取排期等流程性信息；能够将数字法庭处获取的排期信息传递给当事人的功能；能够根据排期新建或管理用户的功能；能够对用户的在线，离线等状态的管理功能；
4、当事人登录时能够向其发送动态验证码的生成及登录过程的验证；具备消息控制和传递功能；
5、具备处理网关、各当事人之间的消息控制和传递能力；具备消息代理功能，负责与安全网关沟通。
6、含所需的数据交互、音视频交互等配套设备，采购人不再提供，且需满足最高、省高、本院等网络安全建设标准；（投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
	1
	台
	　

	2
	两级法院互联网庭审平台应用服务器
	CPU规格：采用鲲鹏、飞腾、海光主流处理器，物理核数不低于32核，处理器标准性能，支持通用计算及虚拟化功能，集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等基础算力单元；
内存规格：不低于128GB，支持内存增强型纠错功能，保障数据传输准确性与运行稳定性。
存储规格：配置不少于2块960GB企业级固态硬盘，支持高速读写，适配系统部署、高频业务读写、数据缓存等核心场景。配置不少于4块2TB企业级机械硬盘，满足大容量数据存储、数据备份、归档留存等业务需求。
网络规格：配备网口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE。
电源规格：配置不少于2个冗余电源模块，支持热插拔、故障自动切换功能，满足服务器不间断供电需求。
	1
	台
	　

	3
	操作系统
	1.操作系统：支持飞腾、鲲鹏、海光主流处理器。
2.操作系统内核：不低于kernel 4.19稳定版本，支持Ext3、Ext4、GFS2、XFS、NTFS等文件系统，提供适配于操作系统的rpm和deb软件包格式转换工具和模块。
3.操作系统软件产品质量管理与质量标准：属于优化级，系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，并且可增强至国家的安全保护级别标准，如国家网络安全等级保护三级标准。
4.操作系统：系统支持LSM、可信计算TCM/TPCM、TPM2.0，内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算。
5.隔离保护：系统提供私有数据隔离保护技术，通过该技术包括管理员在内的任何其他用户都不能进行非授权访问
6.访问控制：系统可支持强制访问控制，并可提供多种强制访问控制联合加载，包括SELINUX、APPARMOR等。
7.防御技术：系统提供安全底层机制主动防御技术，保障系统级的内生安全，提供执行控制、文件保护、内核模块保护。
8.网络协议：支持HTTP、FTP、VNC、TCP、UDP、IP、FTP、DNS、NFS、NTP、DHCP、SSH等多种网络协议。
9.常用工具和集成开发环境：系统提供服务配置和管理、进程管理、网络管理、资源管理和监控、文件共享、系统更新、备份还原等服务器常用工具和集成开发环境。
10.日志收集：系统提供图形化人机操作UI界面，提供刷新功能。提供图形化日志收集工具，可以收集系统日志、内核日志、启动日志、应用日志等，提供按时间周期和日志级别的过滤功能，并可导出日志文件。
11.主流硬件兼容性：操作系统兼容国内外主流的服务器、存储、板卡等硬件产品，包括华为、长城、百信、曙光、浪潮或等同。
12.主流软件兼容性：系统具有良好的应用支持能力，具有良好的数据库软件兼容性，兼容国产和开源主流的数据库软件产品，包括：人大金仓、达梦、神通、南大通用、PostgreSQL、Mysql等。
	1
	套
	　

	4
	互联网庭审应用系统
	1、支持30间法庭互联网庭审，并发数不低于16路（即支持同时互联网庭审法庭数量不低于16间法庭）
2、应具备支持多种平台安装部署方式，如PC客户端、手机端应用等；
3、支持对当事人身份的核验，当事人应可通过多种方式登录系统；
4、在获得法官同意后，当事人应可主动加入庭审，并具备明显的文字提醒；
5、系统应可展示用户所有案件的相关信息，并支持对某一案件信息详情的查看；
6、支持当事人实时查看各方音视频画面，并保证信息传递质量；
7、在庭审过程中，支持当事人对笔录的实时查看；
8、在书记员控制下，可完成对完整笔录的查看及电子签名工作，并实现对笔录文件进行回传；
9、客户端有多个摄像头，系统应支持自动选择适当的设备；
10、为保证当事人案件信息的完整性，系统应支持对证据文件的共享及对当事人屏幕的共享。
11、支持对方远程参与视频庭审，能够支持8路画面。
▲12、能够屏蔽用户的误操作，用户有误操作时，系统不失效，不丢失数据；能够判断数据的有效性，屏蔽非法数据，给出提示信息。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，测试报告中需体现此功能）
▲13、能够依据用户角色访问相关的信息和数据；能够保证数据在传输过程中加密。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，测试报告中需体现此功能）
▲14、能够防止SQL注入漏洞攻击，能够防止CSRF漏洞攻击，能够防止XSS漏洞攻击，能够防止木马后门攻击，能够防止命令行漏洞攻击，能够保证系统中输入超长字符不失效。（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，测试报告中需体现此功能）
▲15、能够提供登录模块对用户进行身份标识和鉴别，正确的用户信息能够登录，错误的用户信息不能登录。
	30
	套
	　

	二、灌南法院庭审系统
	　
	　
	　

	1
	庭审流媒体服务系统
	1、需具备流媒体录播服务，应支持多媒体信号同步录制；
2、需支持不少于24个高清法庭各路高清编码信号输入存储及直播。
3、需支持连接远程法庭、远程讯问室，转发远程音视频数据流给庭审终端，并对远程数据流同步录制为单独文件。
4、需支持对其他法院的庭审直播进行数据流转发，接收其他法院的单路直播流，在本院分发给多电脑观看，减少专网带宽占用。
5、输出格式要求：需符合最高院要求的H.264编码，符合最高院要求的MPEG4文件存放格式；
6、需实时存储、直播，音视频完全同步，局域网内直播延时不大于200毫秒；
7、全部采用中文用户操作界面，使用简捷、友好；支持庭审录像叠加庭审实际时间、文字等信息；支持50人同时在线观看直播、点播；同一时间在线人数需支持100人以上高清庭审直播、点播，并保证画面的流畅、稳定；支持多套录播服务器系统负载均衡。
	1
	套
	　

	2
	庭审流媒体服务系统服务器
	CPU规格：采用鲲鹏、飞腾、海光主流处理器，物理核数不低于32核，处理器标准性能，支持通用计算及虚拟化功能，集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等基础算力单元；
内存规格：不低于128GB，支持内存增强型纠错功能，保障数据传输准确性与运行稳定性。
存储规格：配置不少于2块960GB企业级固态硬盘，支持高速读写，适配系统部署、高频业务读写、数据缓存等核心场景。配置不少于4块2TB企业级机械硬盘，满足大容量数据存储、数据备份、归档留存等业务需求。
网络规格：配备网口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE。
电源规格：配置不少于2个冗余电源模块，支持热插拔、故障自动切换功能，满足服务器不间断供电需求。
	1
	套
	　

	3
	操作系统
	1.操作系统：支持飞腾、鲲鹏、海光主流处理器。
2.操作系统内核：不低于kernel 4.19稳定版本，支持Ext3、Ext4、GFS2、XFS、NTFS等文件系统，提供适配于操作系统的rpm和deb软件包格式转换工具和模块。
3.操作系统软件产品质量管理与质量标准：属于优化级，系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，并且可增强至国家的安全保护级别标准，如国家网络安全等级保护三级标准。
4.操作系统：系统支持LSM、可信计算TCM/TPCM、TPM2.0，内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算。
5.隔离保护：系统提供私有数据隔离保护技术，通过该技术包括管理员在内的任何其他用户都不能进行非授权访问
6.访问控制：系统可支持强制访问控制，并可提供多种强制访问控制联合加载，包括SELINUX、APPARMOR等。
7.防御技术：系统提供安全底层机制主动防御技术，保障系统级的内生安全，提供执行控制、文件保护、内核模块保护。
8.网络协议：支持HTTP、FTP、VNC、TCP、UDP、IP、FTP、DNS、NFS、NTP、DHCP、SSH等多种网络协议。
9.常用工具和集成开发环境：系统提供服务配置和管理、进程管理、网络管理、资源管理和监控、文件共享、系统更新、备份还原等服务器常用工具和集成开发环境。
10.日志收集：系统提供图形化人机操作UI界面，提供刷新功能。提供图形化日志收集工具，可以收集系统日志、内核日志、启动日志、应用日志等，提供按时间周期和日志级别的过滤功能，并可导出日志文件。
11.主流硬件兼容性：操作系统兼容国内外主流的服务器、存储、板卡等硬件产品，包括华为、长城、百信、曙光、浪潮或等同。
12.主流软件兼容性：系统具有良好的应用支持能力，具有良好的数据库软件兼容性，兼容国产和开源主流的数据库软件产品，包括：人大金仓、达梦、神通、南大通用、PostgreSQL、Mysql等。
	1
	套
	　

	4
	庭审应用系统
	1、具备功能：为法官、书记员、当事人提供应用服务，包含排期管理、音视频连接与控制、庭审录音录像、笔录制作、笔录同步、笔录校对、语音播报、共享屏幕、刻录打印、本地示证等功能 ，支持无书记员庭审模式，支持远程庭审、互联网庭审
2、支持对庭审中法官、书记员、当事人等各项应用功能提供信创环境的适配服务。
3、支持自动生成笔录模板，支持添加各类案件审理所需的笔录模板。
4、支持灵活选择笔录模板，自动生成笔录纲要，支持书记员直接使用或进一步完善笔录，能够正确处理异常的笔录内容，能够完成笔录预设；
5、支持庭审系统软硬件的自动检测； 
6、支持自动播报法庭纪律，播报男女声可选且内容可定制；
7、支持通过语音识别辅助生产笔录内容；
8、支持实时对庭审音视频进行光盘刻录，支持庭审结束后对庭审音视频进行光盘刻录；
9、支持法官、书记员、当事人应用系统间的数据交互。 
10、智慧庭审系统在庭后阶段支持笔录校对功能，支持笔录正文、庭审录像和语音识别记录三者联动，辅助进行笔录内容校对确认。
11、智慧庭审系统需具备与安全平台的兼容性测试，且能够防止 CSRF/XSS 攻击漏洞，防止木马后门攻击检查、防止 SQL 注入攻击漏洞。
12、 支持电子签名系统：针对笔录等文书文件提供电子签名服务， 支持本地签名板签名和互联网端签名，支持每页签、尾页签、指定位置签等多种签名模式，支持实时查看签名图片，并支持拖动位置、删除 、重签等操作，支持签名文件导出。
	20
	套
	　

	5
	互联网庭审应用系统
	1、支持20间法庭互联网庭审，并发数不低于8路（即支持同时互联网庭审法庭数量不低于8间法庭）
2、应具备支持多种平台安装部署方式，如PC客户端、手机端应用等；
3、支持对当事人身份的核验，当事人应可通过多种方式登录系统；
4、在获得法官同意后，当事人应可主动加入庭审，并具备明显的文字提醒；
5、系统应可展示用户所有案件的相关信息，并支持对某一案件信息详情的查看；
6、支持当事人实时查看各方音视频画面，并保证信息传递质量；
7、在庭审过程中，支持当事人对笔录的实时查看；
8、在书记员控制下，可完成对完整笔录的查看及电子签名工作，并实现对笔录文件进行回传；
9、客户端有多个摄像头，系统应支持自动选择适当的设备；
10、为保证当事人案件信息的完整性，系统应支持对证据文件的共享及对当事人屏幕的共享。
11、支持对方远程参与视频庭审，能够支持8路画面。
12、能够屏蔽用户的误操作，用户有误操作时，系统不失效，不丢失数据；能够判断数据的有效性，屏蔽非法数据，给出提示信息。
13、能够依据用户角色访问相关的信息和数据；能够保证数据在传输过程中加密。
14、能够防止SQL注入漏洞攻击，能够防止CSRF漏洞攻击，能够防止XSS漏洞攻击，能够防止木马后门攻击，能够防止命令行漏洞攻击，能够保证系统中输入超长字符不失效。
15、能够提供登录模块对用户进行身份标识和鉴别，正确的用户信息能够登录，错误的用户信息不能登录。
	20
	套
	　

	三、东海法院庭审系统
	　
	　
	　

	1
	电子随心签系统
	1、针对笔录等文书文件提供电子签名服务
2、支持本地签名板签名和互联网端签名
3、支持每页签、尾页签、指定位置签等多种签名模式
4、支持实时查看签名图片，并支持拖动位置、删除 、重签等操作
5、支持签名文件导出
	19
	套
	　

	2
	电子签字捺印终端
	1、跟中控系统兼容（满足定制开发）
2、处理器性能不低于四核架构， 运行内存不低于2G，存储不低于16G，配备10.1英寸电容电磁双控屏，符合公安部标准的指纹识别模块， 1/3 CMOS，1920*1080@30fps，200W高清图像传感器鱼眼摄像头，带镜头畸变矫正芯片。。
3、可自动采集当事人签署过程，证实本人自愿签署该文件，作为辅助凭证。
	19
	套
	　

	3
	庭审应用系统
	1、具备功能：为法官、书记员、当事人提供应用服务，包含排期管理、音视频连接与控制、庭审录音录像、笔录制作、笔录同步、笔录校对、语音播报、共享屏幕、刻录打印、本地示证等功能 ，支持无书记员庭审模式，支持远程庭审、互联网庭审
2、支持对庭审中法官、书记员、当事人等各项应用功能提供信创环境的适配服务。
3、支持自动生成笔录模板，支持添加各类案件审理所需的笔录模板。
4、支持灵活选择笔录模板，自动生成笔录纲要，支持书记员直接使用或进一步完善笔录，能够正确处理异常的笔录内容，能够完成笔录预设；
5、支持庭审系统软硬件的自动检测； 
6、支持自动播报法庭纪律，播报男女声可选且内容可定制；
7、支持通过语音识别辅助生产笔录内容；
8、支持实时对庭审音视频进行光盘刻录，支持庭审结束后对庭审音视频进行光盘刻录；
9、支持法官、书记员、当事人应用系统间的数据交互。 
10、智慧庭审系统在庭后阶段支持笔录校对功能，支持笔录正文、庭审录像和语音识别记录三者联动，辅助进行笔录内容校对确认。
11、智慧庭审系统需具备与安全平台的兼容性测试，且能够防止 CSRF/XSS 攻击漏洞，防止木马后门攻击检查、防止 SQL 注入攻击漏洞。
12、 支持电子签名系统：针对笔录等文书文件提供电子签名服务， 支持本地签名板签名和互联网端签名，支持每页签、尾页签、指定位置签等多种签名模式，支持实时查看签名图片，并支持拖动位置、删除 、重签等操作，支持签名文件导出。
	40
	套
	　

	4
	互联网庭审应用系统
	1、支持40间法庭互联网庭审，并发数不低于12路（即支持同时互联网庭审法庭数量不低于12间法庭）
2、应具备支持多种平台安装部署方式，如PC客户端、手机端应用等；
3、支持对当事人身份的核验，当事人应可通过多种方式登录系统；
4、在获得法官同意后，当事人应可主动加入庭审，并具备明显的文字提醒；
5、系统应可展示用户所有案件的相关信息，并支持对某一案件信息详情的查看；
6、支持当事人实时查看各方音视频画面，并保证信息传递质量；
7、在庭审过程中，支持当事人对笔录的实时查看；
8、在书记员控制下，可完成对完整笔录的查看及电子签名工作，并实现对笔录文件进行回传；
9、客户端有多个摄像头，系统应支持自动选择适当的设备；
10、为保证当事人案件信息的完整性，系统应支持对证据文件的共享及对当事人屏幕的共享。
11、支持对方远程参与视频庭审，能够支持8路画面。
12、能够屏蔽用户的误操作，用户有误操作时，系统不失效，不丢失数据；能够判断数据的有效性，屏蔽非法数据，给出提示信息。
13、能够依据用户角色访问相关的信息和数据；能够保证数据在传输过程中加密。
14、能够防止SQL注入漏洞攻击，能够防止CSRF漏洞攻击，能够防止XSS漏洞攻击，能够防止木马后门攻击，能够防止命令行漏洞攻击，能够保证系统中输入超长字符不失效。
15、能够提供登录模块对用户进行身份标识和鉴别，正确的用户信息能够登录，错误的用户信息不能登录。
	40
	套
	　

	四、灌云法院庭审系统
	　
	　
	　

	1
	庭审流媒体服务系统
	1、需具备流媒体录播服务，应支持多媒体信号同步录制；

2、需支持不少于24个高清法庭各路高清编码信号输入存储及直播。
3、需支持连接远程法庭、远程讯问室，转发远程音视频数据流给庭审终端，并对远程数据流同步录制为单独文件。

4、需支持对其他法院的庭审直播进行数据流转发，接收其他法院的单路直播流，在本院分发给多电脑观看，减少专网带宽占用。

5、输出格式要求：需符合最高院要求的H.264编码，符合最高院要求的MPEG4文件存放格式；

6、需实时存储、直播，音视频完全同步，局域网内直播延时不大于200毫秒；

7、全部采用中文用户操作界面，使用简捷、友好；支持庭审录像叠加庭审实际时间、文字等信息；支持50人同时在线观看直播、点播；同一时间在线人数需支持100人以上高清庭审直播、点播，并保证画面的流畅、稳定；支持多套录播服务器系统负载均衡。
	1
	套
	　

	2
	庭审流媒体服务系统服务器
	CPU规格：采用鲲鹏、飞腾、海光主流处理器，物理核数不低于32核，处理器标准性能，支持通用计算及虚拟化功能，集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等基础算力单元；
内存规格：不低于128GB，支持内存增强型纠错功能，保障数据传输准确性与运行稳定性。
存储规格：配置不少于2块960GB企业级固态硬盘，支持高速读写，适配系统部署、高频业务读写、数据缓存等核心场景。配置不少于4块2TB企业级机械硬盘，满足大容量数据存储、数据备份、归档留存等业务需求。
网络规格：配备网口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE。
电源规格：配置不少于2个冗余电源模块，支持热插拔、故障自动切换功能，满足服务器不间断供电需求。
	1
	套
	　

	3
	操作系统
	1.操作系统：支持飞腾、鲲鹏、海光主流处理器。
2.操作系统内核：不低于kernel 4.19稳定版本，支持Ext3、Ext4、GFS2、XFS、NTFS等文件系统，提供适配于操作系统的rpm和deb软件包格式转换工具和模块。
3.操作系统软件产品质量管理与质量标准：属于优化级，系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，并且可增强至国家的安全保护级别标准，如国家网络安全等级保护三级标准。
4.操作系统：系统支持LSM、可信计算TCM/TPCM、TPM2.0，内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算。
5.隔离保护：系统提供私有数据隔离保护技术，通过该技术包括管理员在内的任何其他用户都不能进行非授权访问
6.访问控制：系统可支持强制访问控制，并可提供多种强制访问控制联合加载，包括SELINUX、APPARMOR等。
7.防御技术：系统提供安全底层机制主动防御技术，保障系统级的内生安全，提供执行控制、文件保护、内核模块保护。
8.网络协议：支持HTTP、FTP、VNC、TCP、UDP、IP、FTP、DNS、NFS、NTP、DHCP、SSH等多种网络协议。
9.常用工具和集成开发环境：系统提供服务配置和管理、进程管理、网络管理、资源管理和监控、文件共享、系统更新、备份还原等服务器常用工具和集成开发环境。
10.日志收集：系统提供图形化人机操作UI界面，提供刷新功能。提供图形化日志收集工具，可以收集系统日志、内核日志、启动日志、应用日志等，提供按时间周期和日志级别的过滤功能，并可导出日志文件。
11.主流硬件兼容性：操作系统兼容国内外主流的服务器、存储、板卡等硬件产品，包括华为、长城、百信、曙光、浪潮或等同。
12.主流软件兼容性：系统具有良好的应用支持能力，具有良好的数据库软件兼容性，兼容国产和开源主流的数据库软件产品，包括：人大金仓、达梦、神通、南大通用、PostgreSQL、Mysql等。
	1
	套
	　

	法庭建设
	　
	　
	　

	1
	云法庭终端
	1、标准19英寸机箱，不大于1U电信级架构设计；
2、采用国产架构芯片
3、采用嵌入式操作系统，免受病毒、黑客的入侵和攻击；
4、支持7×24小时运行；
▲5、离线状态下，主机仍可开庭运行，进行脱机庭审录音录像、法庭控制操作；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，测试报告中需体现此功能）
6、≥2路HDMI视频输入接口，支持4K、1920×1080、1280×720、1024×768，支持音频同步输入；
7、≥2路HDMI视频输出接口，支持4K分辨率，支持音频同步输出；
8、≥12路MIC/LINE话筒音频输入，带48V幻象供电；≥4路立体声证据音频输入；≥4路平衡线路音频输出；≥2通道100W音频功放输出，连接庭审扩声音箱；
9、≥支持5路千兆RJ45网口，用于网络编码摄像机接入，支持POE供电；
10、≥2路USB接口、1路TYPE-C接口，可外挂U盘、光驱等外围存储设备；
11、≥1路RS485/422、1路RS232可编程控制接口，连接控制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备；
12、支持可编程软中控功能，用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制；
13、内置自动混音、反馈抑制、噪声消除，回声消除、分组混音多种音频处理功能设置；内置≥20×24音频混音矩阵，支持语音激励功能；
▲14、支持所有话筒独立音频PCM编码，无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，测试报告中需体现此功能）
15、支持不少于8路1080P或2路4K分辨率视频编码能力，支持H.265/H.264编解码；
▲16、支持≥16路音频编码，支持AAC、G711、PCM音频编解码协议；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，测试报告中需体现此功能）
17、支持标准H.323视频通话协议，与第三方设备互联互通；
▲18、支持RTSP、RTMP、HTTPS流媒体音视频传输协议；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，测试报告中需体现此功能）
▲19、内置证人远程出庭保护功能，支持证人画面马赛克处理，声音变声处理；（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，测试报告中需体现此功能） 
20、内置≥2T储存硬盘，满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像，文件格式MP4。
	2
	套
	　

	2
	庭审应用系统
	1、具备功能：为法官、书记员、当事人提供应用服务，包含排期管理、音视频连接与控制、庭审录音录像、笔录制作、笔录同步、笔录校对、语音播报、共享屏幕、刻录打印、本地示证等功能 ，支持无书记员庭审模式，支持远程庭审、互联网庭审
2、支持对庭审中法官、书记员、当事人等各项应用功能提供信创环境的适配服务。
3、支持自动生成笔录模板，支持添加各类案件审理所需的笔录模板。
4、支持灵活选择笔录模板，自动生成笔录纲要，支持书记员直接使用或进一步完善笔录，能够正确处理异常的笔录内容，能够完成笔录预设；
5、支持庭审系统软硬件的自动检测； 
6、支持自动播报法庭纪律，播报男女声可选且内容可定制；
7、支持通过语音识别辅助生产笔录内容；
8、支持实时对庭审音视频进行光盘刻录，支持庭审结束后对庭审音视频进行光盘刻录；
9、支持法官、书记员、当事人应用系统间的数据交互。 
10、智慧庭审系统在庭后阶段支持笔录校对功能，支持笔录正文、庭审录像和语音识别记录三者联动，辅助进行笔录内容校对确认。
11、智慧庭审系统需具备与安全平台的兼容性测试，且能够防止 CSRF/XSS 攻击漏洞，防止木马后门攻击检查、防止 SQL 注入攻击漏洞。
12、 支持电子签名系统：针对笔录等文书文件提供电子签名服务， 支持本地签名板签名和互联网端签名，支持每页签、尾页签、指定位置签等多种签名模式，支持实时查看签名图片，并支持拖动位置、删除 、重签等操作，支持签名文件导出。
	2
	套
	　

	3
	电子随心签系统
	1、针对笔录等文书文件提供电子签名服务
2、支持本地签名板签名和互联网端签名
3、支持每页签、尾页签、指定位置签等多种签名模式
4、支持实时查看签名图片，并支持拖动位置、删除 、重签等操作
5、支持签名文件导出
	2
	套
	　

	4
	电子签字捺印终端
	1、跟中控系统兼容（满足定制开发）
2、处理器性能不低于四核架构， 运行内存不低于2G，存储不低于16G，配备10.1英寸电容电磁双控屏，符合公安部标准的指纹识别模块， 1/3 CMOS，1920*1080@30fps，200W高清图像传感器鱼眼摄像头，带镜头畸变矫正芯片。。
3、可自动采集当事人签署过程，证实本人自愿签署该文件，作为辅助凭证。
	2
	套
	　

	法庭改造
	　
	　
	　

	1
	庭审应用系统
	1、具备功能：为法官、书记员、当事人提供应用服务，包含排期管理、音视频连接与控制、庭审录音录像、笔录制作、笔录同步、笔录校对、语音播报、共享屏幕、刻录打印、本地示证等功能 ，支持无书记员庭审模式，支持远程庭审、互联网庭审
2、支持对庭审中法官、书记员、当事人等各项应用功能提供信创环境的适配服务。
3、支持自动生成笔录模板，支持添加各类案件审理所需的笔录模板。
4、支持灵活选择笔录模板，自动生成笔录纲要，支持书记员直接使用或进一步完善笔录，能够正确处理异常的笔录内容，能够完成笔录预设；
5、支持庭审系统软硬件的自动检测； 
6、支持自动播报法庭纪律，播报男女声可选且内容可定制；
7、支持通过语音识别辅助生产笔录内容；
8、支持实时对庭审音视频进行光盘刻录，支持庭审结束后对庭审音视频进行光盘刻录；
9、支持法官、书记员、当事人应用系统间的数据交互。 
10、智慧庭审系统在庭后阶段支持笔录校对功能，支持笔录正文、庭审录像和语音识别记录三者联动，辅助进行笔录内容校对确认。
11、智慧庭审系统需具备与安全平台的兼容性测试，且能够防止 CSRF/XSS 攻击漏洞，防止木马后门攻击检查、防止 SQL 注入攻击漏洞。
12、 支持电子签名系统：针对笔录等文书文件提供电子签名服务， 支持本地签名板签名和互联网端签名，支持每页签、尾页签、指定位置签等多种签名模式，支持实时查看签名图片，并支持拖动位置、删除 、重签等操作，支持签名文件导出。
	1
	套
	　

	2
	互联网庭审应用系统
	1、支持1间法庭互联网庭审，并发数不低于1路（即支持同时互联网庭审法庭数量不低于1间法庭）
2、应具备支持多种平台安装部署方式，如PC客户端、手机端应用等；
3、支持对当事人身份的核验，当事人应可通过多种方式登录系统；
4、在获得法官同意后，当事人应可主动加入庭审，并具备明显的文字提醒；
5、系统应可展示用户所有案件的相关信息，并支持对某一案件信息详情的查看；
6、支持当事人实时查看各方音视频画面，并保证信息传递质量；
7、在庭审过程中，支持当事人对笔录的实时查看；
8、在书记员控制下，可完成对完整笔录的查看及电子签名工作，并实现对笔录文件进行回传；
9、客户端有多个摄像头，系统应支持自动选择适当的设备；
10、为保证当事人案件信息的完整性，系统应支持对证据文件的共享及对当事人屏幕的共享。
11、支持对方远程参与视频庭审，能够支持8路画面。
12、能够屏蔽用户的误操作，用户有误操作时，系统不失效，不丢失数据；能够判断数据的有效性，屏蔽非法数据，给出提示信息。
13、能够依据用户角色访问相关的信息和数据；能够保证数据在传输过程中加密。
14、能够防止SQL注入漏洞攻击，能够防止CSRF漏洞攻击，能够防止XSS漏洞攻击，能够防止木马后门攻击，能够防止命令行漏洞攻击，能够保证系统中输入超长字符不失效。
15、能够提供登录模块对用户进行身份标识和鉴别，正确的用户信息能够登录，错误的用户信息不能登录。
	1
	套
	　

	五、开发区法院庭审系统
	　
	　
	　

	1
	庭审流媒体服务系统
	1、需具备流媒体录播服务，应支持多媒体信号同步录制；
2、需支持不少于24个高清法庭各路高清编码信号输入存储及直播。
3、需支持连接远程法庭、远程讯问室，转发远程音视频数据流给庭审终端，并对远程数据流同步录制为单独文件。
4、需支持对其他法院的庭审直播进行数据流转发，接收其他法院的单路直播流，在本院分发给多电脑观看，减少专网带宽占用。
5、输出格式要求：需符合最高院要求的H.264编码，符合最高院要求的MPEG4文件存放格式；
6、需实时存储、直播，音视频完全同步，局域网内直播延时不大于200毫秒；
7、全部采用中文用户操作界面，使用简捷、友好；支持庭审录像叠加庭审实际时间、文字等信息；支持50人同时在线观看直播、点播；同一时间在线人数需支持100人以上高清庭审直播、点播，并保证画面的流畅、稳定；支持多套录播服务器系统负载均衡。
	1
	套
	　

	2
	庭审流媒体服务系统服务器
	CPU规格：采用鲲鹏、飞腾、海光主流处理器，物理核数不低于32核，处理器标准性能，支持通用计算及虚拟化功能，集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等基础算力单元；
内存规格：不低于128GB，支持内存增强型纠错功能，保障数据传输准确性与运行稳定性。
存储规格：配置不少于2块960GB企业级固态硬盘，支持高速读写，适配系统部署、高频业务读写、数据缓存等核心场景。配置不少于4块2TB企业级机械硬盘，满足大容量数据存储、数据备份、归档留存等业务需求。
网络规格：配备网口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE。
电源规格：配置不少于2个冗余电源模块，支持热插拔、故障自动切换功能，满足服务器不间断供电需求。
	1
	套
	　

	3
	操作系统
	1.操作系统：支持飞腾、鲲鹏、海光主流处理器。
2.操作系统内核：不低于kernel 4.19稳定版本，支持Ext3、Ext4、GFS2、XFS、NTFS等文件系统，提供适配于操作系统的rpm和deb软件包格式转换工具和模块。
3.操作系统软件产品质量管理与质量标准：属于优化级，系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，并且可增强至国家的安全保护级别标准，如国家网络安全等级保护三级标准。
4.操作系统：系统支持LSM、可信计算TCM/TPCM、TPM2.0，内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算。
5.隔离保护：系统提供私有数据隔离保护技术，通过该技术包括管理员在内的任何其他用户都不能进行非授权访问
6.访问控制：系统可支持强制访问控制，并可提供多种强制访问控制联合加载，包括SELINUX、APPARMOR等。
7.防御技术：系统提供安全底层机制主动防御技术，保障系统级的内生安全，提供执行控制、文件保护、内核模块保护。
8.网络协议：支持HTTP、FTP、VNC、TCP、UDP、IP、FTP、DNS、NFS、NTP、DHCP、SSH等多种网络协议。
9.常用工具和集成开发环境：系统提供服务配置和管理、进程管理、网络管理、资源管理和监控、文件共享、系统更新、备份还原等服务器常用工具和集成开发环境。
10.日志收集：系统提供图形化人机操作UI界面，提供刷新功能。提供图形化日志收集工具，可以收集系统日志、内核日志、启动日志、应用日志等，提供按时间周期和日志级别的过滤功能，并可导出日志文件。
11.主流硬件兼容性：操作系统兼容国内外主流的服务器、存储、板卡等硬件产品，包括华为、长城、百信、曙光、浪潮或等同。
12.主流软件兼容性：系统具有良好的应用支持能力，具有良好的数据库软件兼容性，兼容国产和开源主流的数据库软件产品，包括：人大金仓、达梦、神通、南大通用、PostgreSQL、Mysql等。
	1
	套
	　

	法庭建设
	　
	　
	　

	1
	记录硬件终端
	1.摄像头：单目摄像头。
2.分辨率：≥1920*1080。
3.自动对焦：支持，可视角度：大于等于65°。
4.UVC协议：支持。
5.指纹仪：半导体电容传感器，指纹有效图像尺寸：12.8*18mm，指纹采集器窗口面积：32*20mm，分辨率：500 DPI，采集速度：≥ 6帧/秒 。
6.身份证读卡器：
蜂鸣器：支持，通讯方式：支持USB、RS232C两种通信方式，最大感应距离约50mm，感应区面积约70*70mm，卡片与感应区平面最大张角：约70度，读取距离≥ 5cm，读卡时间：≤ 1秒，具有掉电、过流、过压、短路保护功能；
7.触摸屏：IPS触控显示屏，尺寸：约27英寸，屏幕比例：16:9，面板类型：3H硬化图层防炫光，响应时间：≤7ms，分辨率：≥1920x1080，可视角度：≥178°，屏幕亮度：250cd/m²，LED背光：是，支持手与笔同时动作，精准度 < 0.4mm，触控：支持五点触控。
	2
	台
	　

	2
	云法庭终端
	1、标准19英寸机箱，不大于1U电信级架构设计；
2、采用国产架构芯片
3、采用嵌入式操作系统，免受病毒、黑客的入侵和攻击；
4、支持7×24小时运行；
5、离线状态下，主机仍可开庭运行，进行脱机庭审录音录像、法庭控制操作；
6、≥2路HDMI视频输入接口，支持4K、1920×1080、1280×720、1024×768，支持音频同步输入；
7、≥2路HDMI视频输出接口，支持4K分辨率，支持音频同步输出；
8、≥12路MIC/LINE话筒音频输入，带48V幻象供电；≥4路立体声证据音频输入；≥4路平衡线路音频输出；≥2通道100W音频功放输出，连接庭审扩声音箱；
9、≥支持5路千兆RJ45网口，用于网络编码摄像机接入，支持POE供电；
10、≥2路USB接口、1路TYPE-C接口，可外挂U盘、光驱等外围存储设备；
11、≥1路RS485/422、1路RS232可编程控制接口，连接控制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备；
12、支持可编程软中控功能，用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制；
13、内置自动混音、反馈抑制、噪声消除，回声消除、分组混音多种音频处理功能设置；内置≥20×24音频混音矩阵，支持语音激励功能；
14、支持所有话筒独立音频PCM编码，无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写；
15、支持不少于8路1080P或2路4K分辨率视频编码能力，支持H.265/H.264编解码；
16、支持≥16路音频编码，支持AAC、G711、PCM音频编解码协议；
17、支持标准H.323视频通话协议，与第三方设备互联互通；
18、支持RTSP、RTMP、HTTPS流媒体音视频传输协议；
19、内置证人远程出庭保护功能，支持证人画面马赛克处理，声音变声处理；
20、内置≥2T储存硬盘，满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像，文件格式MP4。
	2
	套
	　

	3
	庭审应用系统
	1、具备功能：为法官、书记员、当事人提供应用服务，包含排期管理、音视频连接与控制、庭审录音录像、笔录制作、笔录同步、笔录校对、语音播报、共享屏幕、刻录打印、本地示证等功能 ，支持无书记员庭审模式，支持远程庭审、互联网庭审
2、支持对庭审中法官、书记员、当事人等各项应用功能提供信创环境的适配服务。
3、支持自动生成笔录模板，支持添加各类案件审理所需的笔录模板。
4、支持灵活选择笔录模板，自动生成笔录纲要，支持书记员直接使用或进一步完善笔录，能够正确处理异常的笔录内容，能够完成笔录预设；
5、支持庭审系统软硬件的自动检测； 
6、支持自动播报法庭纪律，播报男女声可选且内容可定制；
7、支持通过语音识别辅助生产笔录内容；
8、支持实时对庭审音视频进行光盘刻录，支持庭审结束后对庭审音视频进行光盘刻录；
9、支持法官、书记员、当事人应用系统间的数据交互。 
10、智慧庭审系统在庭后阶段支持笔录校对功能，支持笔录正文、庭审录像和语音识别记录三者联动，辅助进行笔录内容校对确认。
11、智慧庭审系统需具备与安全平台的兼容性测试，且能够防止 CSRF/XSS 攻击漏洞，防止木马后门攻击检查、防止 SQL 注入攻击漏洞。
12、 支持电子签名系统：针对笔录等文书文件提供电子签名服务， 支持本地签名板签名和互联网端签名，支持每页签、尾页签、指定位置签等多种签名模式，支持实时查看签名图片，并支持拖动位置、删除 、重签等操作，支持签名文件导出。
	2
	套
	　

	4
	电子随心签系统
	1、针对笔录等文书文件提供电子签名服务
2、支持本地签名板签名和互联网端签名
3、支持每页签、尾页签、指定位置签等多种签名模式
4、支持实时查看签名图片，并支持拖动位置、删除 、重签等操作
5、支持签名文件导出
	6
	套
	　

	5
	电子签字捺印终端
	1、跟中控系统兼容（满足定制开发）
2、处理器性能不低于四核架构， 运行内存不低于2G，存储不低于16G，配备10.1英寸电容电磁双控屏，符合公安部标准的指纹识别模块， 1/3 CMOS，1920*1080@30fps，200W高清图像传感器鱼眼摄像头，带镜头畸变矫正芯片。。
3、可自动采集当事人签署过程，证实本人自愿签署该文件，作为辅助凭证。
	6
	套
	　

	法庭改造
	　
	　
	　

	1
	庭审应用系统
	1、具备功能：为法官、书记员、当事人提供应用服务，包含排期管理、音视频连接与控制、庭审录音录像、笔录制作、笔录同步、笔录校对、语音播报、共享屏幕、刻录打印、本地示证等功能 ，支持无书记员庭审模式，支持远程庭审、互联网庭审
2、支持对庭审中法官、书记员、当事人等各项应用功能提供信创环境的适配服务。
3、支持自动生成笔录模板，支持添加各类案件审理所需的笔录模板。
4、支持灵活选择笔录模板，自动生成笔录纲要，支持书记员直接使用或进一步完善笔录，能够正确处理异常的笔录内容，能够完成笔录预设；
5、支持庭审系统软硬件的自动检测； 
6、支持自动播报法庭纪律，播报男女声可选且内容可定制；
7、支持通过语音识别辅助生产笔录内容；
8、支持实时对庭审音视频进行光盘刻录，支持庭审结束后对庭审音视频进行光盘刻录；
9、支持法官、书记员、当事人应用系统间的数据交互。 
10、智慧庭审系统在庭后阶段支持笔录校对功能，支持笔录正文、庭审录像和语音识别记录三者联动，辅助进行笔录内容校对确认。
11、智慧庭审系统需具备与安全平台的兼容性测试，且能够防止 CSRF/XSS 攻击漏洞，防止木马后门攻击检查、防止 SQL 注入攻击漏洞。
12、 支持电子签名系统：针对笔录等文书文件提供电子签名服务， 支持本地签名板签名和互联网端签名，支持每页签、尾页签、指定位置签等多种签名模式，支持实时查看签名图片，并支持拖动位置、删除 、重签等操作，支持签名文件导出。
	4
	套
	　

	2
	互联网庭审应用系统
	1、支持4间法庭互联网庭审，并发数不低于1路（即支持同时互联网庭审法庭数量不低于1间法庭）
2、应具备支持多种平台安装部署方式，如PC客户端、手机端应用等；
3、支持对当事人身份的核验，当事人应可通过多种方式登录系统；
4、在获得法官同意后，当事人应可主动加入庭审，并具备明显的文字提醒；
5、系统应可展示用户所有案件的相关信息，并支持对某一案件信息详情的查看；
6、支持当事人实时查看各方音视频画面，并保证信息传递质量；
7、在庭审过程中，支持当事人对笔录的实时查看；
8、在书记员控制下，可完成对完整笔录的查看及电子签名工作，并实现对笔录文件进行回传；
9、客户端有多个摄像头，系统应支持自动选择适当的设备；
10、为保证当事人案件信息的完整性，系统应支持对证据文件的共享及对当事人屏幕的共享。
11、支持对方远程参与视频庭审，能够支持8路画面。
12、能够屏蔽用户的误操作，用户有误操作时，系统不失效，不丢失数据；能够判断数据的有效性，屏蔽非法数据，给出提示信息。
13、能够依据用户角色访问相关的信息和数据；能够保证数据在传输过程中加密。
14、能够防止SQL注入漏洞攻击，能够防止CSRF漏洞攻击，能够防止XSS漏洞攻击，能够防止木马后门攻击，能够防止命令行漏洞攻击，能够保证系统中输入超长字符不失效。
15、能够提供登录模块对用户进行身份标识和鉴别，正确的用户信息能够登录，错误的用户信息不能登录。
	4
	套
	　


[bookmark: _Toc139966432][bookmark: _Toc139967216]4.3辅材、配件
详见第八条信息系统集成服务要求。
5、 对接要求
5.1 全国法院一张网对接要求:合同签订7日内，中标人需搭建测试环境并完成与“一张网”的对接测试（测试内容包括法庭从一张网获取部门、人员、案件、排期等信息；法庭庭审过程中生成的笔录、签名笔录、直播地址、点播地址、法庭展示新证据材料回传给一张网等），测试不通过视为中标人违约, 采购人有权解除合同并追究违约责任。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）
5.2 法院内网庭审平台负载均衡能力测试：合同签订7日内，中标人需搭建测试环境并对庭审平台分布式集群负载均衡、健康检查、智能容灾及主备双活高可用能力逐项测试，（所有测试检查项目均合格视为测试通过，测试内容详见附件：法院内网庭审平台负载均衡能力测试表），测试不通过视为中标人违约, 采购人有权解除合同并追究违约责任。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）
5.3 云庭审终端和庭审应用系统对接要求:合同签订7日内，中标人需搭建测试环境并完成云庭审终端和庭审应用系统与法院现有云庭审平台的接入测试（所有测试检查项目均合格视为测试通过，测试内容详见附件：云庭审终端和庭审应用系统对接测试表），测试不通过视为中标人违约, 采购人有权解除合同并追究违约责任。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）
六、项目实施要求
6.1需求明确与分析
要求：在项目启动阶段，需与客户充分沟通，明确项目目标、功能需求、性能要求等，形成详细的需求文档。
实施：通过问卷调查、访谈、原型设计等方式收集需求，并进行需求评审，确保需求的准确性和完整性。
输出：需求规格说明书、原型图等。
6.2项目计划与进度
要求：根据项目规模、复杂度和资源情况，制定详细的项目计划，包括时间节点、任务分配、里程碑等。
实施：使用项目管理工具进行计划编制和跟踪，确保项目进度透明、可控。
输出：项目计划表、甘特图等。
6.3技术选型与架构
要求：根据项目需求，选择合适的技术栈和架构方案，确保系统的可扩展性、可维护性和安全性。
实施：进行技术调研和评估，确定技术选型，并设计系统架构图。
输出：技术选型报告、系统架构图等。
6.4团队组建与分工
要求：根据项目需求，组建跨职能团队，明确各成员的职责和分工。
实施：根据团队成员的技能和经验，进行合理的任务分配和角色定位。
输出：团队组建方案、任务分配表等。
6.5质量控制与测试
要求：建立质量控制体系，制定测试计划和测试策略，确保软件质量。
实施：进行单元测试、集成测试、系统测试等，记录测试结果，及时修复问题。
输出：测试计划、测试报告、缺陷跟踪表等。
6.6风险管理与应对
要求：识别项目中的潜在风险，制定风险应对措施，确保项目顺利进行。
实施：建立风险清单，定期评估风险状态，采取相应的应对措施。
输出：风险清单、风险应对计划等。
6.7资源配置与管理
要求：根据项目需求，合理配置和管理资源，包括人力资源、设备资源、资金资源等。
实施：制定资源需求计划，监控资源使用情况，确保资源有效利用。
输出：资源需求计划、资源使用报告等。
6.8沟通与文档规范
要求：建立有效的沟通机制，确保项目团队成员之间的信息畅通；制定文档编写规范，确保文档的质量和可读性。
实施：定期召开项目会议，使用项目管理工具进行信息同步；制定文档模板和编写指南。
输出：会议纪要、项目周报、文档模板等。
6.9其他
根据采购人的具体需求提供定制化的服务方案，包括但不限于服务体系、服务承诺、服务范围等，明确服务的质量和响应时间标准，项目人员及其各自的角色、职责，并确保服务方案与现有的技术架构兼容。
建立应急响应方案，包括但不限于安全应急方案等。明确方案的适用范围，根据突发事件的严重程度和影响范围，设定不同级别的应急预案。在法院网络发生故障时，能够迅速响应并采取措施，启动应急预案，制定并测试应急响应计划，以最小化服务中断的影响。在紧急情况下，确保与法院相关部门保持有效沟通。定期组织应急响应培训，提高运维人员的应急响应意识和能力。
定期对文档进行审查和更新，确保文档内容的时效性和适用性。建立和维护一个知识库，包括文档的分类、编号、存储、备份、更新等各个环节，确保文档的有序性和可追溯性。
七、系统集成要求
7.1投标人应在对本标书中所列出的技术要求全面分析和理解的基础上，标明本招标文件已列出的服务和货物类产品以及集成实施过程中其他未在招标货物需求一览表中列明但项目集成必须的相关服务、配件和材料。投标报价应覆盖此全部内容，如有遗漏，在项目实施过程中中标人应免费提供相应的服务、配件以及相关耗材。
7.2投标人应充分理解采购人的需求，投标人应保证采购人本项目中所列出的产品能够集成和实际运行。
7.3整体对接建设要求
本次采购所有云庭审终端、庭审应用系统，必须完全兼容本院现有云庭审平台整体架构、通信协议、接入规范与安全策略，投标人不得擅自修改、调整现有平台配置、数据库结构、存储规则及安全运行策略。
所有新建设备及应用系统接入后，需与现有平台实现业务流程一致、功能操作一致、数据格式一致、管理权限一致，确保干警使用习惯无变化、日常庭审业务无缝衔接。
中标方自行承担供货产品与本院现有平台的对接工作，甲方不承担任何居中协调工作，不支付任何对接费用。公示期内，有意向参与本项目的可提前预约采购人勘验现场、部署测试环境。
项目实施、联调测试、正式接入全过程，严禁干扰、中断本院现有云庭审平台正常开庭及各类线上办案业务开展。
合同签订7日内，中标人须完成专属测试环境搭建，完成所有设备、应用系统与现有云庭审平台全项接入测试，提交完整合格测试资料，完成对接测试预验收。
7.4详细对接接入方式
7.4.1网络对接方式
测试阶段：中标人在法院指定内网独立网段搭建专属测试环境，完成服务器、终端设备组网配置，开通平台所需通信端口，实现测试环境与本院现有云庭审平台内网链路正常互通。
正式上线阶段：所有云庭审终端、庭审应用系统统一通过法院内网接入本院现有云庭审市级节点，依托法院现有安全隔离体系完成跨网业务交互，终端及业务系统禁止直接公网访问省级平台。
7.4.2业务接口对接方式
由采购人提供现有平台标准对接文档、测试账号及对接权限，中标人须完整适配对接以下核心业务接口，实现全业务打通：
终端设备注册认证接口：完成设备入网登记、状态上报、在线管理、白名单绑定对接；
庭审房间管理接口：实现庭审房间创建、查询、状态变更、房间解散等数据联动同步；
音视频媒体流对接接口：完成高清视频、双向音频推流、拉流、码率自适应、画面合成适配；
庭审流程控制接口：适配开庭、休庭、闭庭、静音、禁言、画面切换等全流程控制指令交互；
庭审笔录数据对接接口：实现笔录实时录入、内容同步、在线编辑、签署确认数据互通；
庭审录像归档接口：匹配现有平台录制规则、存储路径、文件格式，实现录像自动上传归档与回放调取；
案件基础信息同步接口：实现庭审案件基础信息与法院办案系统双向同步调取。
7.4.3终端设备接入要求
所有云庭审终端必须适配现有平台准入机制，支持平台统一设备管理，接入后可在现有平台设备管理模块正常显示在线状态、设备信息，支持平台远程管理管控。
终端音视频采集、编码、回声消除、智能降噪等硬件参数，须匹配本院现有云庭审平台统一技术参数标准，保障庭审音视频效果统一。
终端支持现有平台下发各类远程操控指令，可正常响应远程重启、云台控制、音量调节、画面切换等远程运维操作。
八、信息系统集成服务
项目实施所需的辅材及配件包含招标文件中未列出而项目实施必需的软件、硬件辅材配件，以保证项目顺利进行。至少包含如下内容：
1.网络跳线：约300米，云法庭终端、签名版、服务器等信息点位网络线缆。
因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。如果投标人中标并签署合同后，在供货或项目实施时出现辅材和配件的任何遗漏，均由中标人及时配齐提供，不影响项目正常实施，采购人不在额外支付费用。
投标人需综合考虑集成服务费用，充分考虑项目实施所需的辅材及配件费用，充分考虑功能需求提供项目实施服务，全过程中不再产生任何额外费用。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）
九、服务期限与项目进度安排
9.1服务期限：硬件设备自合同签订之日起15日内完成备货，30日内完成供货；软硬件安装调试自合同签订之日起60日内完成，达到交付条件。
9.2进度安排：
对接测试安排：合同签订7日内完成对接测试。
货物进度安排：合同签订后15日内完成备货，30日内完成供货。
安装调试进度安排：合同签订后5日内完成项目启动与规划，35日内完成安装，50日内完成测试与部署，60日内完成实施与上线运行。
9.3质保期：三年。
质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
十、人员配备要求
本项目配备项目团队人员总数不低于4名，至少包含1名项目经理，项目组成员不低于3名（含质保期内维护人员）。负责所有平台部署、设备安装、网络调试，质保期内售后服务等工作，同时配合院方做好验收工作。
项目经理：全面统筹项目全生命周期管理，严格把控进度节点与质量基准，主导产品验收、包装运输、安装调试及最终交付验收。需具备信息系统项目管理的宏观统筹能力，以及弱电系统集成项目的工程实施协调经验，并负责项目网络架构的合规性审查与风险预判。负责与采购人保持高效沟通，及时汇报项目状态，协调内外部资源，指导团队规范执行每项任务，确保信息安全管理体系贯穿项目始终，并推动运行维护的标准化流程落地。
项目团队成员：须为资深专业人员，保障项目流程的工作规范性与管理效率，强化IT系统实施交付及运维的快速响应与故障处理能力，落实信息安全管理策略，做好安全管理、配置调优及业务适配性调整。全方位保障项目实施质量。

十一、项目实施遵循的标准
1.《FYB/T 54001—2017科技法庭信息化建设指南》
2.《FYB_T _52003_2016科技法庭应用技术要求》
3.《FYB/T52038-2020智能庭审应用技术要求》
4.《FYB/T53001-2020安全隔离与信息交换平台建设要求》
5.《FYB_T54001-2021科技法庭信息化建设规范》
上述所列标准，在项目履约期间，如有最新标准，按照最新规范标准执行。
十二、知识产权归属和处理方式
12.1本项目服务期限内涉及的所有成果、知识产权归采购人所有，中标人不得在项目实施过程中获取的相关内容及成果用于其它用途。 
12.2保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果。若采购人因此而遭致损失，则中标人赔偿该损失。
十三、培训要求
13.1中标人应负责对采购人单位相关使用人员进行全面的技术培训，主要内容侧重于系统的使用及系统的基本维护、常见问题及解决办法等，保证使用人员能独立进行日常维护管理和简易故障处理等工作，以便所使用的软件产品能够正常、安全地运行。 
13.2中标人的培训对象为系统管理员和系统使用人员，中标人需提供培训教材，并提供理论与实操相结合的多样化培训方式。采购人负责对培训质量的监控，并有权对培训内容提出改正意见。
十四、售后服务要求
14.1问题记录与分类：采购人通过电话、邮件、在线客服等途径反馈问题，售后服务团队需及时记录并归类。解决方案制定与实施：根据问题性质，技术团队制定相应的解决方案，并在第一时间通知采购人。安排技术工程师根据解决方案实施服务，确保问题得到妥善解决。
14.2服务跟踪与评估：对每次服务进行跟踪和评估，确保采购人对服务结果满意。对于不满意的服务，需持续改进直至采购人满意。
14.3质保期3年。质保期由设备最终调试验收合格后开始计算。质保期内中标人负责本次采购产品的维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在报价内，采购人不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。在维修过程中，如需更换配件，需确保使用原装或经过认证的配件。
14.4维修响应速度：设立快速响应机制，确保采购人提交维修请求后能在最快时间内得到回复和安排。硬件设备在1小时内响应，24小时日内解决使用单位提出的维修要求。若超过1个工作日无法解决，由中标人提供性能不低于故障产品的备用产品供采购人使用直至设备维修完成。
14.5运行维护要求：全年7*24小时提供运维服务。运维服务范围为本项目所有服务内容（包括但不限于书记员应用服务、法官应用服务、在线庭审服务等）。
具体运维服务内容包括但不限于以下内容：
（1）日常庭审软硬件管理、配置、调整及优化等；
（2）庭审所需网络保障；
（3）云庭审数据获取及回传连通性测试，确保庭审数据及时有效使用；
（4）云庭审数据备份测试，保障数据完整不丢失；
（5）定期对书记员、法官等使用人员进行培训；
（6）做好运维日志和设备运行台账，做好设备资料收集与整理，形成运维庭审相关软硬件状况一览表。
（7）发生系统故障、网络故障或其他周围边设备故障时，及时到现场解决故障，包括在不破坏用户重要数据的前提下重装系统。
十五、履约验收
15.1货物部分
1.对采购产品进行分批次验收，包括对接测试验收、项目初验和终验。服务和调试验收的标准按行业通行标准、出厂标准和投标文件作为验收依据。中标人在交付现场按照要求调试完毕并正常运行，功能满足采购清单及技术参数、技术满足质量要求及安全要求，即验收合格。
2.交付的产品应当完全符合采购文件和合同所规定的服务、数量和规格要求。服务验收包括：设备型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好等方面。提供的服务不符合采购文件和合同规定的，采购人有权拒收服务内容，由此引起的风险，由中标人承担。
3.中标人应将所提供产品的清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件工具等交付给采购人；中标人不能完整交付服务及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。
4.验收时中标人提交有关技术文件、成果资料、培训文档等所有资料。
1.2服务、软件部分
1.功能完整性验收
验收内容：确保软件所有模块按照招标文件要求完整实现，功能逻辑正确，符合预期效果。
验收方法：逐项核对招标文件中的功能点，通过用户操作和演示验证功能的正确性和完整性。
验收标准：所有功能点必须被准确实现，无明显功能遗漏或错误。
2.性能表现验收
验收内容：评估软件的响应时间、处理速度、资源占用等性能指标。
验收方法：通过性能测试工具或自定义脚本，模拟实际应用场景下的负载情况，测量软件在关键性能指标上的表现。
验收标准：软件应满足预定的性能目标，如响应时间不超过设定阈值，资源占用合理等。
3.安全性评估验收
验收内容：检查软件的安全机制，包括访问控制、数据加密、安全漏洞等。
验收方法：通过安全测试工具和专业人员的审查，验证软件在安全方面的表现和漏洞防范能力。
验收标准：软件应具备必要的安全措施，能够有效防止常见安全威胁，确保数据安全和用户隐私。
4.可靠性测试验收
验收内容：评估软件的稳定性和可靠性，包括异常处理、容错能力、崩溃恢复等。
验收方法：通过压力测试、稳定性测试等方法，模拟各种异常和错误情况，观察软件的反应和处理能力。
验收标准：软件应具备良好的容错机制和稳定性，能够在异常情况下正确恢复，保障系统连续运行。
5.易用性体验验收
验收内容：评估软件的用户界面、操作流程和交互体验。
验收方法：通过用户反馈和用户体验测试，收集用户对软件易用性的评价和意见。
验收标准：软件应具备良好的用户界面设计和简洁的操作流程，方便用户快速上手和使用。
6.兼容性评估验收
验收内容：验证软件在不同操作系统、浏览器、硬件环境等条件下的兼容性和适应性。
验收方法：在多种平台上运行软件，检查是否存在兼容性问题或异常情况。
验收标准：软件应能够在预定范围内保持高度的兼容性，确保在不同环境下稳定运行。
7.文档完整性验收
验收内容：检查项目相关文档的完整性和准确性，包括需求文档、设计文档、测试报告等。
验收方法：逐一审核文档内容，核对文档与实际情况的一致性。
验收标准：所有项目相关文档应完整、准确、可读性强，方便后续维护和升级工作。
十六、商品包装及快递包装要求
在货物发运前应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》等规定。具体要求如下：
16.1商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
16.2快递包装环保要求
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
十七、付款方式与履约保证金
17.1付款方式：系统对接完成后一个月内支付至合同价款的30%，全部设备进场后一个月内支付至合同价款的60%，初验合格后一个月内支付至合同价款的90%，项目完成验收审计后一个月内支付至审定价款的100%。
17.2履约保证金：本项目不收取履约保证金。
十八、报价要求及其他
18.1投标报价须包含但不限于全部服务的软硬件设备、开发、测试、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、售后服务、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用。本项目报价不得超过预算价。应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
18.2工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。


附件：法院内网庭审平台负载均衡能力测试表

	序号
	测试检查项目
	检查内容与测试方式
	验收合格标准
	测试结果
（合格/不合格）
	备注

	1
	轮询调度算法负载分发测试
	开启服务轮询调度模式，持续发起大量庭审业务请求，统计各后端应用服务节点请求接收数量、访问频次，核查流量分配情况
	系统严格按照轮询规则均匀分发请求，各服务节点访问量基本均衡，无请求集中堆积、分配错乱问题
	
	

	2

	奇偶IP调度算法负载分发测试
	使用不同奇偶段客户端IP访问平台，批量发起开庭、案件查询、系统配置等业务请求，核对请求分流节点匹配规则
	奇偶IP调度策略生效准确，奇数、偶数客户端IP请求可精准分流至对应后端节点，分流逻辑无误
	
	

	3
	应用服务集群负载均衡测试
	模拟多用户并发操作系统后台管理、庭室管理、案件管理等功能，监测各应用节点CPU、内存、线程资源占用情况
	多节点资源负载均匀分摊，无单节点资源占用过高、过载卡顿现象，有效提升系统并发处理能力
	
	

	4
	数据库集群负载均衡测试
	批量执行庭审数据查询、音视频数据存储、案件信息新增修改等读写操作，核查数据库集群各节点读写请求分配情况
	数据库读写请求均匀分发至集群节点，读写压力分散，数据库响应速度稳定，无单点读写瓶颈
	
	

	5
	流媒体服务负载均衡专项测试
	模拟多法庭同时开庭、多方音视频推流、拉流场景，测试流媒体服务节点连接数、带宽占用分配情况
	流媒体长连接请求均衡分发，各节点带宽、连接负载均衡，无视频卡顿、音频断续、推流失败问题
	
	

	6
	服务节点健康状态自动检测测试
	持续运行平台业务，后台查看集群节点健康监测日志，手动模拟节点高负载、进程异常场景
	系统可实时自动监测各服务节点运行状态，精准识别节点异常、宕机、过载等问题，监测无遗漏、无延迟
	
	

	7
	异常节点智能路由剔除与切换测试
	手动关停单台应用/流媒体服务节点，持续发起庭审业务请求，观测流量分发及业务运行状态
	系统自动剔除故障节点，停止向异常节点分发请求，流量无缝切换至正常节点，庭审核心业务零中断、零报错
	
	

	8
	故障节点恢复自动回迁测试
	将已宕机的故障节点重启恢复正常，持续观测集群调度机制，核查节点是否重新参与负载分发
	节点恢复后可被集群自动识别，正常纳入调度队列，自动承接业务请求，集群负载重新回归均衡状态
	
	

	9
	主备双活高可用联动负载测试
	基于B/S架构，手动切换主备服务实例，模拟法院内网多终端、多模式庭审并发访问场景
	主备双活机制正常生效，主备节点负载协同分发，切换过程业务无中断，完全满足司法“一张网”部署要求
	
	

	10
	高并发整体性能稳定性测试
	模拟峰值庭审并发场景，叠加案件管理、音视频传输、后台配置等多业务并发操作，长时间压测运行
	系统整体运行稳定，响应速度达标，请求成功率≥99.9%，无雪崩、卡顿、超时故障，满足全天候庭审运行需求
	
	

	11
	集群单点过载防护能力测试
	人为制造单节点高负载场景，持续推送业务请求，观测集群负载调度及防护机制效果
	系统可自动规避单点过载风险，通过负载调度分摊压力，有效保护服务节点，保障集群整体可用性
	
	

	12
	静态资源与缓存负载分发测试
	批量访问平台庭审页面、静态资源及缓存数据，核查资源请求在集群节点的分发情况及缓存命中效果
	静态资源及缓存请求均衡分发，缓存命中率正常，可有效减轻后端服务压力，提升页面访问响应速度
	
	

	13
	长连接庭审业务负载稳定性测试
	持续建立多组庭审长连接，长时间保持在线开庭状态，监测各节点长连接数量分配及资源占用情况
	长连接均匀分配至各服务节点，无连接堆积、无故断开现象，长时间运行负载稳定，保障庭审持续开展
	
	

	14
	多终端接入负载适配测试
	通过电脑、内网终端等多类设备同时接入平台，发起庭审业务操作，核查多终端流量分发兼容性
	负载均衡策略适配各类终端接入，多终端并发访问无冲突、无异常，流量分发均衡稳定
	
	

	15
	压力回落集群自愈恢复测试
	完成高并发压力测试后，逐步降低业务请求量，观测集群各节点负载回落及资源释放情况
	压力降低后各节点资源自动释放、负载快速回落至正常区间，集群自动恢复均衡状态，具备良好自愈能力
	
	




附件：云庭审终端和庭审应用系统对接测试表
	序号
	测试项目
	测试内容及操作步骤
	预期测试结果
	测试结果
	备注

	1
	测试环境搭建测试
	完成独立测试服务器部署、网络调试、IP 规划、端口放行，打通终端、应用系统与法院现有云庭审平台内网链路
	测试环境部署完毕，网络互通正常，所有设备与平台可互相访问，具备联调条件
	
	

	2
	终端设备注册接入测试
	在现有云庭审平台录入云庭审终端信息，完成终端序列号、设备编码绑定注册
	终端成功注册上线，平台正常识别终端设备，设备状态显示在线正常
	
	

	3
	终端音视频采集对接测试
	开启庭审终端摄像头、麦克风，向现有云庭审平台推送音视频信号
	画面清晰无卡顿，音频收音正常，音视频数据可正常上传至现有平台
	
	

	4
	终端视频解码拉流测试
	通过云庭审终端拉取现有云庭审平台庭审直播画面
	终端可流畅接收平台下发视频流，无花屏、延迟、断流现象
	
	

	5
	庭审应用系统服务对接测试
	配置庭审应用系统对接地址、接口密钥、通信协议，完成服务连通调试
	应用系统与现有云庭审平台通信握手成功，接口调用通畅无异常
	
	

	6
	庭审房间创建联动测试
	在庭审应用系统发起新建庭审，同步至现有云庭审平台
	平台可同步生成对应庭审，庭审信息一致、状态同步无误
	
	

	7
	庭审人员席位接入测试
	通过终端及应用系统添加法官、书记员、当事人等席位，接入现有庭审法庭
	各席位正常参与庭审，席位权限、身份标识与现有平台规则保持一致
	
	

	8
	庭审流程状态同步测试
	依次执行开庭、休庭、闭庭操作，核对两端状态同步情况
	庭审流程状态实时双向同步，操作指令生效一致，无状态错乱
	
	

	9
	庭审笔录同步对接测试
	在应用系统录入庭审笔录内容，同步推送至现有云庭审平台
	笔录内容完整同步，格式不乱，支持两端同步查看与编辑
	
	

	10
	庭审录像存储对接测试
	开启庭审录制功能，核验录像文件上传、存储路径及调取权限
	庭审音视频录像正常归档至现有平台，可正常回放、下载、查阅
	
	

	11
	终端控制指令互通测试
	由现有云庭审平台下发静音、禁言、画面切换等控制指令
	云庭审终端精准接收并执行远端控制指令，响应及时有效
	
	

	12
	网络弱网适配对接测试
	模拟内网带宽波动、网络延迟场景，测试终端与平台对接稳定性
	弱网环境下庭审业务不中断，自动适配码率，保障基础庭审正常进行
	
	

	13
	异常掉线重连测试
	人为断开终端及应用系统网络，恢复后自动重试连接现有平台
	断网后自动重试重连，重连成功后自动恢复庭审会话，无数据丢失
	
	

	14
	多终端并发接入测试
	多台云庭审终端同时接入现有云庭审平台开展庭审业务
	多终端并发接入稳定，资源分配正常，无抢占冲突、业务拥堵
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一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的前三名投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法
1.价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
2.商务分（ 40 分）
	评审因素
	评审标准

	技术参数响应
（30分）
	技术参数响应评审基准分30分。标注"▲"的重要技术参数条款每负偏离一项扣2分；未标注"▲"的一般技术参数条款每负偏离一项扣1分，扣完为止。
（投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供、或提供不全、或所提供材料与投标文件要求不符的视为负偏离.如内容表述不完全一致但功能一样由评标委员会现场认定。投标人可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审）

	类似项目业绩
（6分）
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过类似信息化建设项目，每提供一个业绩得2分，本项最高得6分。
（投标文件中提供合同扫描件并加盖公章。合同上须能清晰体现服务内容、合同签订时间及合同双方盖章，未提供或未按要求提供此项不得分）

	人员资质
（4分）
	1. [bookmark: _GoBack]拟派项目经理具有信息系统项目管理师证书的得2分；
2. 拟派项目团队其他成员（项目经理除外）具有信息技术相关专业中级及以上职业技术资格证书（职称）的，每提供1人得1分，本项最多得2分。
（上述1-2项投标文件中同时提供证书和2024 年1月以来任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件，并加盖投标人公章，缺项或未提供均不得分。）


3.技术分（ 30 分）（本部分采用暗标方式进行评审）
	评审因素
	评审标准

	系统总体设计方案(4分)
	投标人提供系统总体设计方案，方案包含但不限于技术架构、"一张网"建设、功能模块等。
方案内容完整、技术架构合理、功能模块划分清晰、符合"一张网"建设规范，能够充分满足项目需求的得4分；
方案内容基本完整、技术架构基本合理、功能模块划分较为清晰的得2分；
方案内容有缺漏、技术架构不够合理的得1分；
该项未见阐述不得分。

	适配方案(4分)
	投标人提供适配方案，方案包含但不限于服务器、操作系统、数据库、浏览器等全栈适配。
方案内容完整，对服务器、操作系统、数据库、浏览器等全栈国产化适配有详细可行的实施方案，充分满足信创要求的得4分；方案内容基本完整，对国产化适配有基本实施计划的得2分；
方案内容不完整或缺乏可行性的得1分；
该项未见阐述不得分。

	与现有平台对接方案(4分)
	投标人提供与现有云庭审平台对接方案，方案包含但不限于对接技术路线、对终端注册、业务接口、音视频流、数据同步等。
方案内容完整，对接技术路线清晰，对终端注册、业务接口、音视频流、数据同步等对接内容有详细实施方案，充分保证兼容性和业务连续性的得4分；
方案内容基本完整，对接方案基本可行的得2分；
方案内容不完整或可行性不足的得1分；
该项未见阐述不得分。

	项目实施管理方案(4分)
	投标人提供项目实施管理方案，方案包含但不限于需求分析、进度管理、质量控制、风险管理、沟通管理等。
方案内容完整，包含需求分析、进度管理、质量控制、风险管理、沟通管理等全流程管理内容，进度安排合理、保障措施有力的得4分；
方案内容基本完整，管理措施基本可行的得2分；
方案内容不完整或缺乏保障措施的得1分；
该项未见阐述不得分。

	系统集成方案(4分)
	投标人提供系统集成方案，方案包含但不限于软硬件集成、网络集成、数据集成等。
方案内容完整，对软硬件集成、网络集成、数据集成等内容有详细实施方案，集成技术路线合理、可行性强的得4分；
方案内容基本完整，集成方案基本可行的得2分；
方案内容不完整或可行性不足的得1分；
该项未见阐述不得分。

	售后服务方案(4分)
	根据投标人提供的售后服务方案进行评分：
方案内容完整，包含服务响应机制、技术支持体系、人员配备、运维保障计划等内容，服务承诺具体、保障措施有力的得4分；方案内容基本完整，服务承诺基本合理的得2分；
方案内容不完整或缺乏保障措施的得1分；
该项未见阐述不得分。

	培训方案(3分)
	根据投标人提供的培训方案进行评分：
方案内容完整，培训目标明确、培训对象清晰、培训内容全面、培训方式多样化、时间安排合理的得3分；
方案内容基本完整，培训方案基本合理的得2分；
方案内容不完整或缺乏可行性的得1分；
该项未见阐述不得分。

	应急响应方案(3分)
	根据投标人提供的应急响应方案进行评分：
方案内容完整，应急组织架构清晰、应急预案分级合理、应急处理流程规范、保障措施有力的得3分；
方案内容基本完整，应急方案基本可行的得2分；
方案内容不完整或缺乏可行性的得1分；
该项未见阐述不得分。


注;
1.本项目评标标准中的技术分（30分）采用暗标方式进行评审。
2.编制要求：
2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。
2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。
2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项（30分）不得分。
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投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明




二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）




三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）




承诺函：
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料


我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）


主要专业技术能力有：。（须附证明材料）


附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



七、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）



九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人, 联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：
委托代理人（签字/签章）：，联系电话：
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明


致： 采购单位 

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	





投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
日期：    年     月     日
十、投标函
投标函
致：连云港市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-__________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十一、中小企业声明函（货物）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。
十二、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。






十三、联合体协议（参考格式）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）


供应商1全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。
十四、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	是否符合本国产品标准
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十五、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。
十六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日






[bookmark: _Hlt26955054]十七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	[bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389]
















十八、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

















十九、项目团队人员一览表
项目团队人员一览表
项目名称：          项目编号：         分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。










二十、开标一览表
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	                          元

	核心产品
	


   年     月     日






质疑函范本
致：
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。
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