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第一章  磋商邀请
受[南通市通州区数据局]的委托，南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司就[通州区新一代电子政务外网安全加固项目](项目编号:JSZC-320612-NTJR-C2026-0025)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
项目概况
采购项目的潜在供应商应在 “江苏政府采购网”自行免费 获取采购文件，并于2026年9月21日14点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号： JSZC-320612-NTJR-C2026-0025
项目名称：通州区新一代电子政务外网安全加固项目
项目类型：货物
所属行业：工业 
预算金额：190万元
最高限价（如有）：190万元
[bookmark: _Hlk171534758]采购需求：通州区新一代电子政务外网安全加固项目，具体详见项目需求。
合同履行期限：自合同签订之日起，60个工作日完成合同全部设备的交货、安装、集成、调试工作。
本项目（是/否）接受分包：否。
本项目是否专门面向中小企业采购：否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
1.2提供2025年度的财务状况报告或投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中至少一个月的银行资信证明（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
（二）本项目的特定资格要求
无
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。
[bookmark: _Toc155343490]四、提交响应文件截止时间
1. 2026年9月21日14点00分（北京时间）。
2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc155343491]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc155343492]六、其他补充事宜
1.本次磋商不收取磋商保证金。
2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.“苏采云”系统使用相关提醒
3.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
3.2领取CA和办理电子签章详见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
3.3磋商当天响应供应商应及时登录“苏采云”，并在规定时间内自行实施远程解密。响应供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。响应供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或苏采云平台发生故障，导致磋商无法进行的，采购人可根据实际情况延长相应时间。
4.响应供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
5.对项目需求部分（响应供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购商文件其它部分的询问请向采购文件制作人或项目采购经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
6.关于节能产品和环境标志产品：
a.投标产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。
b.投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
7.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
a.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
b.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
 8.本次采购项目磋商结束后需提供最终报价。
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc155343493][bookmark: _Toc28359008]七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名 称：南通市通州区数据局
地 址：通州区碧华路197号南通市通州区行政中心主楼
联系人：耿先生    
联系方式：051386028991       
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]2.采购代理机构信息
名 称：南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司
地　址：南通市通州区锦绣路118号锦安妮纺织品有限公司办公楼三楼
联系人：陈先生、秦女士 
联系方式：15062737585、15996537148 
交易系统软件维护人员：0513-59001950 0519-86722801






[bookmark: _Toc120614211]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc155343496][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商采购人不收取标书工本费；通州区公共资源交易中心不收取成交服务费。
4.3本项目的代理服务费：成交单位需支付采购代理服务费，收费标准按照《关于印发江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协【2022】002文差额定率分档累进法计算汇总后的25%计取，不足2000元按2000元计。报价时综合考虑。

当50万元＜成标价≤400万元时，代理费=[1万+(成标价-50万）*1.5%]*25%。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc155343497]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc155343498][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、商务技术要求响应文件、价格文件。供应商按“第六章 响应文件格式”要求编写响应文件。
10.2 如响应文件制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975]11、磋商有效期
11.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
12、磋商有效期的延长
12.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc155343499][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Hlt26954739]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]13、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]13.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
14、提交响应文件截止时间
14.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第21.3.2条规定做无效响应处理。
14.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]15、响应文件的拒收
15.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]16、响应文件的撤回和修改
16.1响应文件的撤回
16.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
16.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
16.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
16.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
16.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc155343500][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]17、响应文件解密
17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]18、磋商小组
18.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
18.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
19、评审过程的保密与公正
19.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
19.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
19.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
19.4 采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]20、评审过程中的的澄清
20.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
    20.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    20.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]21、对响应文件的审查
21.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
21.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
21.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3未实质性响应磋商文件的情形
21.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
21.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
21.3.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
21.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
21.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
21.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的。
21.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
21.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
21.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
21.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
21.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]21.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理人员及磋商小组联系。
22、磋商程序及评审方法和评审标准
22.1磋商程序
22.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 22.1.2磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家。
22.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
22.2 评审方法和评审标准
22.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
22.2.2评审标准
见本磋商文件第四部分规定。
22.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
22.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
22.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
22.3.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
22.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc155343501][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc20823307]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]23、确定成交单位
23.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
23.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
23.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
23.3.1提供虚假材料谋取成交的。
23.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
23.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
23.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
23.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
23.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
23.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]24、质疑处理
24.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
24.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述24.3条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
24.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　24.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　24.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
24.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受无快递运单号的快递）。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
24.4 以下情形的质疑不予受理
24.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
24.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。
24.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
24.4.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
24.4.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
24.5供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
25、成交通知书
25.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。
25.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc155343502][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
26、签订合同
26.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
26.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
26.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
27、履约保证金
本项目不收履约保证金。
28、履约验收
以采购单位现场验收为准。
1．验收标准：中标人应保证货物必须为生产厂家整机原包装，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。
2.全部安装到位后，在接到中标供应商以书面形式提出验收申请后，采购人应在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。（格式见附件）
29、政府采购履约资金扶持政策
29.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
29.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。











第三章  合同文本
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政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：  通州区新一代电子政务外网安全加固项目  
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             

[bookmark: _Toc22209]
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                       
乙方（全称）：                       
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                         
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 þ竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       þ否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
þ是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
   本合同总金额包括货物本身价格、配件、辅材、运输、装卸、人工、产品损耗、检验、安装、售后服务、税费及货物交付使用过程中涉及到的其他一切费用，甲方将不再另行支付任何费用。在磋商文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。 
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
þ分期付款：  设备到货并初验合格后支付合同价款的55%，验收合格后支付至合同价的95%，余款5%于验收合格后五年内付清。款项由采购人按相关财务支付规定凭中标人提供的合法足额发票办理支付手续，不得故意拖延支付时间，若中标人延迟提供发票，采购人付款时间顺延。
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）合同履行期限：自合同签订之日起，60个工作日完成合同全部设备的交货、安装、集成、调试工作。
（2）履约地点：     甲方指定地点    
（3）交货方式：交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。
（4）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（5）分期履行要求：                                                        
（6）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    ¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 项目技术参数
（以具体采购装备为准，参照投标文件具体内容，货物的参数型号必须附在合同内。）
7. 质量要求及技术准备
7.1 乙方提供的装备必须符合国家颁布的质量标准和投标文件的相关技术要求。如零部件采用进口的，须提供货物进口报关单。
7.2乙方所交的货物品种、规格、型号、技术参数、产品质量不符合合同约定和法律规定的，甲方一律拒收该货物，乙方实施更换货物或整改但逾期交货的，按乙方逾期交货处理，并追究违约责任；乙方未在合同约定的期限内更换或整改的，甲方可按照合同约定单方面解除合同；未达验收标准责令乙方限期整改，整改次数不超过2次，总的整改时间不超过30个工作日。因乙方责任不能按合同履约，在整改验收期间，造成该装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，甲方有权追究乙方所造成的经济损失、法律和社会责任。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由乙方负责一切后果，并承担法律责任）
7.3乙方除应履行按期按量交付合格装备的义务外，还应当提供下列服务:①装备现场安装、启动、调试；②装备组装和一般维修所必须的工具；③对甲方技术人员的技术指导或培训；④提供装备使用说明、影音视频等资料。除合同另有规定外，以上服务的费用均已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
8. 税费
8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
9. 质量保证及售后服务
9.1质量要求：合格，符合国家现行有关行业标准及招标文件的要求。产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，符合国家节能环保要求，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。乙方保证向甲方供应全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成且价格合理。
9.2质保期要求：乙方自项目整体验收通过、甲方接受并签字认可之日起，免费质保期5年。质保内免费提供产品的维修维护，包括非人为因素发生的产品修理、更换的费用。过质保期后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。
9.3售后技术服务要求：
a.乙方承诺提供终身7×24小时售后服务专线支持。如遇用户要求，须委派专业技术人员提供现场保障服务。
b.设备使用期间系统运行出现故障后的维修服务：系统出现故障时，应积极响应，尽快查明故障原因，1小时内到位，2小时内查明原因，一般问题应在3小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过12小时。
c.乙方在项目完成后提供完整的技术资料及使用手册、保修条款等。
d.乙方必须承诺对设备中涉及的软、硬件产品提供5年原厂免费保修及升级服务。
e.乙方须保留质保期间所出现的问题、故障以及处理方式的完整记录，并定期提交用户保存。
f.承担全部接口对接开发中的所需费用。
g.在重大活动和应急突发事件时，提供现场保障服务。 
9.4.培训要求：项目验收合格后乙方负责为甲方培训，其中包括理论培训及实际操作培训，费用包含在合同价中，甲方不另行支付。
10. 调试和验收
10.1验收标准：货物到达后，乙方提交货物验收申请，验收申请需列明货物名称、规格型号、生产厂家、数量和相关产品技术参数说明书及国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。在收到乙方货物验收申请后5个工作日内，甲方组织验收，必要时邀请行业专家或第三方专业机构验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.2依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。
10.3验收要求
甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11. 货物包装、发运及运输
11.1乙方提供的全部货物均须按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装须适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
11.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
11.3乙方负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由乙方负责。
11.4乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
11.5货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.6货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
12. 违约责任
12.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的千分之五违约金。
12.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
12.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
12.4因乙方责任不能按合同履约，造成装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，甲方有权追究乙方所造成的经济、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。
13. 不可抗力事件处理
13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。（不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。）
13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
14. 诉讼
14.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地或甲方所在地法院起诉。
15. 转包
15.1本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。
16. 知识产权
16.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
16.2本项目实施过程中产生的软件著作权等知识产权，应归采购人或经采购人确认的有关单位或个人所有。
17. 合同生效
本合同自                             生效。
18. 合同份数
本合同一式  5 份，甲方执 3 份，乙方执 3 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	如有质量异议,乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复,逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	（1）尊重乙方的正当合法权益，按照合同约定的条件，按时支付款项；
（2）接收货物的义务；
（3）根据合同约定的标准和时间，验收货物的义务；
（4）如发生验收不通过，返厂维修、退货时，有相关退货及重新验收的义务；
（5）遵守政府采购的各项法律法规和规章制度。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	质量保证
1.供应商须明确所投货物的生产厂家、品牌、型号、规格、外形和尺寸等。
2.供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标供应商承担。
3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。 
4.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
5.供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
6.供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
7.供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。
8.供应商所供货物最终验收后，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。
9.所有中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
10.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，均按国家标准规定实施；如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	按照国家法律法规要求执行。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

	
	指定现场
	按照甲方要求。

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	运费已包含在合同价内。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	乙方应为派往甲方服务安装的人员投保人身险，保险费用均由乙方负责。如在发生安全事故，均有乙方负责承担，甲方不承担连带责任。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	自交货并验收合格之日起计五年。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	售后服务响应时间：供应商售后服务部需提供每周7天，每天24小时的热线电话服务，由专门的技术人员受理用户电话咨询和故障申告，保证用户在使用设备的过程中，及时得到技术上的支持和服务。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	设备到货并初验合格后支付合同价款的55%，验收合格后支付至合同价的95%，余款5%于验收合格后五年内付清。款项由采购人按相关财务支付规定凭中标人提供的合法足额发票办理支付手续，不得故意拖延支付时间，若中标人延迟提供发票，采购人付款时间顺延。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还： a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b．乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金。甲方若无故逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	/

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	应甲方要求，乙方应提供下列服务的一项或各项，所有服务费用已包含在合同总价中。
1.安装
1.1乙方必须向甲方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。
1.2乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并使之达到本合同要求。
1.3乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔。
1.4乙方人员实施及监督所供货物的质量，并在双方商定的一定期限内对所供货物维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方对所供货物与技术要求不符负有责任，如经检测证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：
1、乙方同意甲方退货，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。
2、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部份和/或修补缺陷部份，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。
3.乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按2000元/天计算，且误期不能超出10天。一旦达此限期，甲方有权解除合同。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	/

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：
（1）向   南通  仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向   南通市通州区   人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	/
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第4章 采购需求
项目属性:货物类项目。
供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
供应商不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
一、项目建设背景
南通市通州区新一代政务外网改造工程核心骨干网节点建设已全面竣工，整体建设标准严格对标省、市政务网络建设规范及技术要求。随着全区数字政府建设纵深推进，政务信息化业务持续扩容迭代，网络安全合规管控标准持续收紧，加之当前网络安全风险隐患日趋多元复杂，现有网络安全防护体系已难以适配新形势下的运维保障需求。为切实补齐现有政务外网安全短板、全方位筑牢网络安全防线，本次项目以健全完善全域化、常态化、闭环式安全防护体系为核心目标，全面提升新一代政务外网风险抵御、动态防护、安全管控能力，全力保障全区新一代政务外网平稳有序运行，为全区数字政府高质量建设夯实网络安全根基。






二、采购标的清单
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	零信任系统
	国产化平台控制器1台，网关1台，配置≥3000节点授权，包含五年原厂质保。
控制器标准机架设备：冗余电源；配置千兆电口≥6个；千兆光口≥4个；万兆光口≥2个；配置≥16G内存、≥480GB硬盘容量；最大支持并发用户数≥6000个，标配内置符合中国商用密码标准的加密卡；
代理网关标准机架设备：冗余电源；配置千兆电口≥6个；千兆光口≥4个；万兆光口≥2个；配置≥16G内存、≥480G硬盘容量；最大支持并发用户数6000个；SSL最大理论加密流量：不低于600Mbps；标配内置符合中国商用密码标准的加密卡；
	1
	套

	2
	安全管理平台提升
	基于通州区现有数据中心资产管理平台进行功能升级，满足与市级统一安全监测/管控平台进行对接，统一安全数据汇总分析，安全事件全闭环工单流程，实现省、市、区三级管控的安全监测和管理能力。五年原厂质保
	1
	项

	3
	负载均衡
	国产CPU处理器，冗余电源支持热插拔，6个扩展插槽，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥8个，内存≥32 GB，硬盘容量≥960 GB SSD；吞吐量≥60Gbps，并发会话数≥3800万，四层新建能力(CPS)≥70万，七层新建能力(RPS)≥85万；支持链路负载均衡、应用负载均衡、SSL 卸载，支持 NAT 44、NAT 66、NAT46、NAT46，支持主备、主主等高可靠部署，五年原厂质保
	1
	台

	4
	态势感知
	态势感知平台：国产化硬件,配置≥64G内存,≥16T硬盘容量，接口：千兆电口≥4个，万兆光口≥2个，2U，冗余电源；五年规则库升级许可，五年原厂质保；
1个探针：国产化硬件，适配态势感知平台网络层吞吐量，内存≥16G，≥2T硬盘容量，接口：千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，2U，冗余电源；五年规则库升级许可，五年原厂质保。
	1
	套

	5
	运维终端
	国产cpu架构，物理核心数≥8核，线程数≥16个，主频≥3.0GHz，支持内存频率>3200MHz;≥16GB DDR4 内存，配置≥2个内存插槽;配置硬盘容量≥512GB 固态硬盘;≥2G 独立显卡，至少支持VGA、HDM1、DVI、DP、Type-C 中2种显示接口，并与本次显示器接口相匹配;≥23.8 寸高清显示器，分辨率≥1920*1080;配置 USB 接口有线光电鼠标、有线键盘;提供国产桌面操作系统。五年原厂质保。
	3
	台

	6
	运维安全管理软件
	含1套服务端管理控制台的授权许可，20套终端管理授权。包含各版本客户端基础功能、增值功能管理能力。国产化桌面版本客户端基础点位授权，同时还包括资产管理、运维管理、病毒查杀、外设管理、非法外联监控、网络管理、终端响应、日志管理、防病毒等基础功能。五年规则库升级许可，五年原厂质保。
	1
	套

	7
	国密智能门禁升级
	国密智能门禁一体机:
屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。
门禁电源：输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；
输出功率：50W；
1台人脸录入仪：3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；
采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
其他配件：磁力锁、支架等。
五年原厂质保。
	8
	套

	8
	系统集成
	系统集成实施及辅材
	1
	项



三、项目建设内容
1、零信任建设
在城域网核心区建设1套零信任，3000节点授权，利旧现有终端准入系统与防病毒系统，实现接入终端身份认证、设备合规检查、隔离及恶意程序拦截，形成动态隔离的零信任架构。
2、安全管理平台建设
对现有1套数据中心资产管理平台进行功能升级，打造统一安全监测、管控平台，并与市级安全管理平台和流量监测平台对接（在实施过程中以市安全管理平台具体要求为准），接收省市下发的各种工单，并进行工单回复。并及时向相关单位推送威胁预警和安全通报。建立省、市、区三级数据报送机制，确保安全数据实时共享。本次项目采购的所有硬件设备需支持相关运行数据报送，先报送至区数位运维管理系统，再向上报送至省市相关平台。
3、负载均衡建设
新增1台负载均衡设备，主要用于政务业务智能负载调度，依据服务器运行状态精准分发访问请求，规避单点过载、宕机风险，提升业务并发能力与运行稳定性。同时设备支持IPv4/IPv6双栈协议，确保后续政务业务IPv4和IPv6之间的网络互访。
4、态势感知系统建设
新增态势感知系统（1台控制平台和1台探针设备），部署在互联网区，实现对高危事件阻断监控、失陷资产阻断及监控、流量阻断及监控、威胁情报、攻击链模型分析、通报预警监测、全网资产感知。
5、运维管理要求
本项目配置3台专用运维终端，实行专机专用、专人专管，仅用于政务网络运维管理，严禁外网接入及非工作用途。终端统一部署管控软件，20个授权点，规范文件外拷审批登记流程，全程记录登录操作、配置变更、数据访问等行为，日志长期留存，实现运维操作全程可追溯、可审计，筑牢终端安全防线。
6、国密智能门禁升级改造
本项目新增8套国密智能门禁，替换现有非国密门禁设备，强化政务核心区域物理安全防护。设备全程采用国密算法加密，支持人脸 + 国密认证。具备日志防篡改、异常告警及密钥全生命周期管理能力，实现人员进出全程可追溯、权限可审计，全面提升机房合规防护能力。
四、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（苏政发〔2021〕18号） 
《省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44号）
《关于加强全省新“一张网”高质量建设管理有关工作的通知》（苏数发〔2025〕42号）
《江苏省新一代电子政务外网建设指南》
《信息安全技术商用密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）


五、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
1、零信任系统
	1、零信任控制器

	功能项
	技术要求

	★性能要求
	采用国产处理器与操作系统，最大并发用户数≥6000，本次配置不少于3000套零信任接入授权。

	★交付模式
	2U，内存≥16G，硬盘≥480G SSD，冗余电源，接口≥6千兆电口+4千兆光口SF+2万兆光口SFP+。

	认证管理
	为满足单位多样化安全便捷认证需求，支持以下认证方式：本地账号密码认证、LDAP/AD认证、OAuth2.0标准协议的票据认证、CAS标准协议的票据认证、Radius账号认证、HTTPS帐号认证、证书主认证、证书辅认证、短信主认证、短信辅认证、标准Radius令牌认证、第三方令牌认证、TOTP动态令牌认证等认证方式，并可与企业微信、飞书结合实现扫码认证，支持飞书用户或个人微信企业号通过H5接入。

	
	▲为强化系统认证安全性，可配置在触发异常环境的条件时，用户需完成增强认证才可登录。可配置的异常环境包括但不限于：帐号首次登录、帐号在该终端首次登录、闲置帐号登录、弱密码登录、异常时间登录、非常用地点登录等。（提供产品功能截图）

	
	为提高员工使用体验，需进一步简化登录操作，需支持在满足条件的情况下，可配置成即使是关机重启，也能自动拉起客户端并自动登录一键上线（强制注销情况除外），可配置的条件包括但不限于：授信终端、Windows域环境、自定义网络环境等。

	本地用户管理
	1、支持通过组织架构、角色等方式进行本地用户管理。
2、新增或修改本地用户时，可编辑的用户属性应包括但不限于：用户名、显示名、组织信息、关联角色、手机号码、密码、电子邮箱、用户有效期、帐号是否启用、应用授权等。

	应用打开方式
	▲支持配置点击工作台的业务应用即可直接拉起，包括但不限于浏览器、远程桌面或其他指定程序，支持Windows、macOS、统信UOS、麒麟kylin、中科方德、Ubuntu等主流操作系统；针对Windows系统。（提供产品功能截图）

	终端接入能力
	▲为提升在弱网环境下访问体验，应支持优化TCP协议，增强隧道抗丢包、抗抖动特性，实现弱网环境的访问加速。（提供产品功能截图）

	弱密码库自定义
	▲支持管理员自行配置单位的弱密码库，可配置不少于10W行的弱密码。（提供产品功能截图）

	产品安全
	▲为证明所投产品的自身安全性，应具备国家计算机网络应急技术处理协调中心出具的安全众测无漏洞证明文件。（提供相关证明材料）

	安全特性
	1、为了最大程度缩小网络、业务暴露面，零信任平台需提供单包授权能力（SPA），支持UDP+TCP组合的单包授权技术，未授权用户无法连接零信任设备，无法扫描到服务端口，不会出现敲门放大漏洞。
2、PC端和移动端均支持通过安全码激活客户端为授权客户端，从而可进行SPA敲门和连接，安全码支持共享码、一人一码等多种模式，支持短信分发安全码，保障业务的安全性。不同安全码模式均应同时支持PC端和移动端使用。
3、一人一码模式下，当实际登录用户跟分发SPA安全码绑定的用户不一致时，零信任系统可以阻止用户登录上线并产生安全告警，帮助管理员溯源，进一步提升系统安全性。

	2、零信任代理网关

	功能项
	技术要求

	产品规格
	★2U，内存≥16G，硬盘≥480G SSD，冗余电源，接口≥6千兆电口+4千兆光口+2万兆光口SFP+。

	性能规格
	产品需采用国产芯片以及国产操作系统，最大理论加密流量≥600 Mbps，最大理论并发用户数≥6000。

	设备部署
	为了满足灵活部署的要求，代理网关应支持IPV4/IPV6双栈网络IP配置，可自主选择配置LAN口或WAN口。

	
	▲零信任控制器和安全代理网关支持分离式部署，以实现控制面与执行面分离，提高系统安全性，要求与本项目零信任控制器同品牌。（提供供应商承诺函）

	用户管理
	产品支持内置本地默认用户目录，支持导入与同步AD域/LDAP等外部用户目录。

	国家商用密码
	支持中国商用密码标准，支持加密算法SM2、SM3、SM4。支持在控制台对密码卡进行管理，包括：激活、取消激活、密钥备份/恢复、管理KEY口令。

	管理能力
	支持新增/删除/修改管理组，内置审计管理员、安全管理员、系统管理员等管理组；通过管理组管理权限的配置，实现管理员分级分权。

	
	支持管理员认证策略，认证策略包括主认证和证书认证等二次认证；支持给不同的管理员分配不同的认证策略。

	原厂质保
	五年原厂质保



2、安全管理平台提升
	指标项
	技术参数及要求

	数据中心资产管理平台
	★1.与南通市相关平台对接，确保安全数据实时共享送至省市相关平台。如所投产品为新平台，新平台需满足现有平台所有功能，并完成纳管现有平台已纳管的所有U位控制器及IT设备。

	
	2.建立对接配置中心，集中管理上级安全管理平台的地址、接口等参数信息。

	
	▲3.采用动态token认证，基于SM4-CBC模式加密处理，毫秒级时间戳校验确保请求时效性，确保数据在传输过程中的安全性。（提供产品功能截图）

	
	4.支持对上级系统下发的指令进行指令签收、指令执行反馈、指令验证、指令跟踪、指令归档、指令删除、指令同步等功能。

	
	▲5.支持工单流程与上级平台对接，实现上级下发工单自动接入并流转，同时将系统工单自动上报上级平台。（提供产品功能截图）

	
	▲6.接口请求速率限制≤10次/秒，实时监控并触发熔断机制，超限请求自动拦截并告警。（提供产品功能截图）

	
	7.网络安全事件上报需严格遵循《网络安全事件信息报送内容和格式规范》，实现事件数据→格式转换→市级规范映射→SM4加密→上报全流程自动化。

	
	8.网络资产上报需严格遵循《网络资产信息报送内容和格式规范》，支持全量资产台账自动化转换市级编码，全量资产每日自动同步，增量资产实时触发上报。

	
	9.网络安全漏洞上报需严格遵循《网络安全漏洞信息报送内容和格式规范》，实现漏洞数据→市级格式转换→SM4加密→指令触发上报。

	
	10.恶意代码上报需严格遵循《恶意代码信息报送内容和格式规范》，支持样本哈希值自动计算与市级特征库实时匹配，实现数据采集→特征封装→SM4加密→实时上报。

	
	▲11.具有对安全管理平台的真实性、保密性、完整性、抗抵赖性、可核查性、网络安全检查；（提供具备CMA或者CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

	
	五年原厂质保。


3、负载均衡
	技术指标
	具体参数

	性能要求
	★国产CPU处理器，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥8个，内存≥32 GB，硬盘容量≥960 GB SSD；（提供产品彩页或者官网链接证明）

	硬件要求
	★吞吐量≥60Gbps，并发会话数≥3800万，四层新建能力(CPS)≥70万，七层新建能力(RPS)≥85万；

	设备部署
	支持串接部署方式和旁路部署方式，支持三角传输模式

	多合一功能集成
	▲单一设备可同时支持包括链路负载均衡和服务器负载均衡以及攻击防护功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。(提供相关功能截图证明）

	安全特性
	▲支持安全策略、DDoS 攻击防御针对 IP 地址的 Session，支持通过移动运维及一键断网。（提供权威机构第三方测试报告证明材料）

	链路负载均衡
	支持静态 IP 和 PPPOE 两种线路接入方式。

	
	▲支持基于应用的链路调度功能，内置不少于7000条的应用特征库，无需手动导入并支持自动更新，管理员可查看并进行编辑可根据应用类型调度到指定线路。（提供权威机构第三方测试报告证明材料）

	
	▲智能DNS支持联通，电信，移动，教育网线路ISP，可细分至全球247个国家地区，全国34省级行政区。并能自动更新。（提供权威机构第三方测试报告证明材料）

	
	支持基于链路负荷情况的繁忙保护机制，能根据链路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站、入站流量的高级调度策略; 

	
	支持被动探测算法，无需主动发送探测包，可根据带宽占用及时延、丢包和抖动情况自动进行链路切换；

	
	▲支持LLB outbound,链路状态监控，通过域名和地理位置的策略路由。（提供权威机构第三方测试报告证明材料）

	
	内置完备的 IP 地址库，无需手动导入并支持自动更新，可查看并编辑各国家、国内各省份的 IP 地址段和国内各大运营商 IP 地址段并可灵活匹配 IP 地址库进行流量调度分发，实现链路负载功能

	服务器负载均衡
	支持源 IP、插入Cookie 、HTTP请求体等多种会话保持机制，支持跨虚拟服务的会话保持。

	
	支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态比率、最快响应时间、加权最小带宽、最小带宽、最少连接、主机-最小流量、主机-最少连接调度、按主机加权最小流量、源 IP 源端口哈希、源 IP哈希、URI 哈希和 HOST 哈希等

	
	对于超过服务器的连接数上限或者请求数上限的新建连接缓存起来放入队列中，后续分批逐步发送给服务器，而不是直接丢弃数据包

	
	支持HTTP2网关部署，在不改变web服务器的情况下将对外服务协议从HTTP1.1/1.0升级至HTTP/2，提升终端用户使用体验和业务安全性；

	
	▲支持常用 SSL/TLS 及国密加密算法，提供基于硬件 SSL/TLS 加解密能力;通过 SSL Inspection对加密 流量进行安全分析。（提供权威机构第三方测试报告证明材料）

	
	支持服务器负载大屏展示功能：在一个Web页面查看设备硬件、性能信息、虚拟服务、服务池等信息，包括不限于负载均衡器设备的内存、CPU、缓存、压缩；设备吞吐量、L4新建、L7新建、SSL新建，当前硬件状态包括CPU温度、电源状态、风扇状态、磁盘使用率、内存、机箱温度等；业务虚拟服务关联的服务池以及节点状态等信息。

	运维管理
	IPv6 支持双栈模式，支持NAT46、NAT64、NAT66、FTP ALG、DNS64 等协议转换

	
	内置智能告警系统，支持短信，日志两种告警方式，管理员可基于业务安全所关注方面来选择告警触发事件与对应的告警方式，当业务网络环境中发生问题时(如服务器宕机、网络攻击、链路中断等故障场景)，即会自动向管理员发送告警信息。

	
	在单机或HA主备环境下，可以在不拔连接线，不关机等物理操作情况下，为设备提供软件形式的隔离能力，适用于系统升级、设备配件更换、设备状态异常等软硬件维护场景，提升运维管理的敏捷性。

	
	支持管理分区，管理员可以根据不同虚拟服务器分发不同业务的管理员单独管理，其他分区管理员不可见配置信息。

	
	▲Pv6改造方案能够解决天窗问题，支持路径和域名改写方式，同时外链和网站子链发生修改时支持自动识别并做主动修改，不允许通过人工解析配置的方式解决天窗问题。（提供权威机构第三方测试报告证明材料）

	
	支持通过设备自身记录IPv6改造L7日志，必须包括但不限于IPv6源/目的IP地址和端口，转化后的IPv4源/目的IP地址和端口，HTTP请求方法，主机名，URL，返回码等信息，并在需要的情况下，回溯查询用户信息。

	原厂质保
	五年原厂质保



4、态势感知
	1、态势感知平台

	功能项
	技术参数及要求

	系统架构
	产品使用高性能硬件架构，采用国产化成熟CPU，国产化成熟操作系统，集成流量探针、文件沙箱、威胁情报于一体。

	硬件指标
	★标准2U机架式安全设备，双热插拔电源，设备标配≥4个千兆电口，≥2个万兆光口，硬盘容量不低于16T,内存容量不低于64GB.

	性能指标
	★设备网络层吞吐率不低于3Gbps，文件处理性能不低于100万/24小时，

	部署模式
	支持旁路部署

	
	应支持流量镜像接入，应支持syslog日志接入

	威胁感知
	支持网络威胁感知，基于基础检测日志进行威胁分析，基础日志包括入侵检测日志、恶意样本日志、恶意域名日志；各种日志提供单独的视角展示；能够展示、查询各种日志的元数据

	
	▲具备12个可视化大屏，包括全局监测大屏、全局分析大屏、外部攻击（世界）大屏、外部攻击（中国）大屏、威胁情报大屏、横向攻击大屏、恶意外联（世界）大屏、恶意外联（中国）大屏、文件检测大屏、挖矿检测大屏、资产分析大屏、大屏轮播。（提供具备CNAS标识的权威检测报告）

	
	攻击者、被攻击者视角支持展示对应的的地理位置或资产信息、对应的被攻击者、事件日志数量，对应数量可以进行跳转至对应数据以助于进一步分析； 

	
	针对攻击事件需支持进行有效性分析，可以展示HTTP会话的请求头、请求体、响应头、响应体，可以查看该事件的知识库包括：事件性质判定指引、事件处理建议等信息。支持访问被攻击路径、联动阻断下载报文等分析、处理操作

	
	产品支持检测并展示网络中传输的恶意样本文件，支持查看样本沙箱检测报告，支持中文展示文件恶意类型及关键恶意行为

	
	产品支持恶意域名检测，展示域名的威胁类型、攻击组织等信息，页面支持一键云查威胁情报

	
	应提供不少于6种的专业模型视角：攻击者视角、被攻击者视角、事件视角、样本视角、威胁情报视角、脆弱性分析视角等多维度的专业视角，并可进行线索分析钻取能力

	威胁分析
	支持内网安全和外部攻击两个主线分析维度，内网提供：WEB攻击、扫描探测、异常行为、暴力破解、僵木蠕分析五个场景；外网提供：WEB攻击、扫描探测、异常行为、暴力破解四个场景

	
	内网/外网WEB攻击：分析内网横向/外网针对内部服务器web攻击行为，支持逐个事件进行有效性分析；支持快速关联攻击IP的攻击范围、方式的关联图，支持快速关联被攻击IP的受攻击范围和方式的关联图。

	
	内网/外网扫描探测：分析内网横向/外网扫描探测行为，可下钻到扫描主机的详细扫描行为，支持快速关联扫描IP的扫描范围、方式的关联图，支持快速关联被扫描IP的受攻击范围和方式的关联图

	
	内网/外网异常行为：分析内网横向/外网异常行为，可下钻到访问主机的详细访问行为，支持快速关联访问IP的访问范围、方式的关联图，支持快速关联被访问IP的受攻击范围和方式的关联图

	
	内网/外网暴力破解行为：分析内网横向/外网暴力行为，可展示破解结果是否成功，可下钻到破解主机的详细登录行为，支持切换到基础登录日志，支持快速关联破解IP的攻击范围、方式的关联图，支持快速关联被攻击IP的受攻击范围和方式的关联图

	
	具备勒索和挖矿检测能力，勒索检测分为风险感知及攻击发现，可查看勒索可疑样本传播次数、勒索相关风险端口访问次数、暴力破解次数、威胁级别、威胁说明、源目IP、告警类型、发生时间等信息。挖矿支持行为场景化分析，可查看挖矿币种分布图、挖矿主机活跃度、挖矿阶段图、挖矿主机、矿池地址、挖矿阶段、挖矿持续时间等信息，可查看的挖矿阶段至少包括尝试连接矿池、连接矿池成功、获取挖矿任务、挖矿控制通信、挖矿成功

	脆弱性感知
	支持基于旁路网络流量发现内部的脆弱性，包括弱口令、漏洞和高危端口

	
	支持根据登录成功的流量判断脆弱口令，支持telnet、ftp、tds协议脆弱口令检测，支持自定义脆弱口令以防止常用复杂口令被爆破。

	
	支持监测网络环境中在公网开放的高危端口，并记录高危端口连接记录。

	
	支持监测内部主机存在的漏洞，并记录存在对应的攻击行为。

	资产感知
	支持对网络资产进行感知分析，可配置多级资产分组，编辑资产分组范围，支持自动发现网络资产配置，可编辑资产的类型、标签、系统、位置、服务等信息

	
	支持公网私用配置，可将非私有地址配置成内部资产，并可自定义资产的地理位置

	
	支持发现失陷资产，支持基于SMB攻击行为、蠕虫传播行为、其他内网攻击以及用户手动确认攻击成功事件分析失陷主机，可以查看主机失陷判定事件的判定性质和处理流程

	
	支持对单资产进行分析，基于时间轴展示资产受到攻击的全部事件

	威胁情报
	提供威胁情报视角，展示命中情报的数座数据，支持IOC一键云查，支持自定义威胁情报，可下载、导入情报库模板；支持基于时间轴展示威胁情报总览情况。

	威胁处置
	支持配置白名单，可添加IP、域名、MD5、事件名称，在各视角、有效性分析页面可以进行一键加白；支持指定IP和事件关联加白。

	
	▲具备研判分析能力，支持对告警事件进行研判分析，可查看告警事件的请求头、请求体、响应头、响应体或payload，并支持一键复制请求、响应信息；可下载告警事件的原始数据报文，提供在线报文分析（提供具备CNAS标识的权威检测报告）

	威胁展示
	全局态势：统计汇总外部攻击情况和内部攻击情况，外部攻击至少包括web攻击、扫描探测、异常行为、暴力破解等；内部攻击至少包括web攻击、扫描探测、异常行为、暴力破解、僵木蠕等；

	
	威胁情报态势：可显示基于威胁情报整体攻击趋势图；可在屏幕上对IP、MD5、URL进行云端威胁情报查询；界面包含威胁行为分析、情报TOP5、链接域名TOP5、情报总数等； 

	
	文件沙箱支持流程化展示样本监测情况，展示还原样本数量统计、静态检测样本统计、动态检测样本统计、告警率统计； 

	
	外部攻击态势：展示信息包含攻击日志总数统计、基本信息、攻击行为分析、攻击类型分析、攻击事件列表、攻击源TOP5、被攻击者TOP5；攻击类型分析包括web攻击、扫描探测、可疑行为、高危端口等； 

	
	资产态势：从资产维度展示相关信息，包含服务器、终端、网络设备、安全设备，并统计活跃情况； 

	
	横向攻击态势：统计展示从内部横向发现的攻击，包含攻击事件统计、失陷主机TOP5、内部攻击IP TOP5、事件攻击列表、内部攻击关系等； 

	文件沙箱检测
	产品须内置专业文件沙箱实现文件检测功能

	
	文件沙箱支持流程化展示样本监测情况，展示还原样本数量统计、静态检测样本统计、动态检测样本统计、告警率统计；可实时展示沙箱操作系统的调用分配情况，展示检测的样本总数，其中包括安全样本数量和恶意样本统计数量；可根据资产分组进行筛选展示攻击信息

	
	具备样本动态检测能力，包括代码反混淆加壳检测，可自动识别加壳程序，包括 UPX、Aspack、PECompact、Petite、WinUpack；常见 APT 组织样本行为检测，至少包含海莲花、曼灵花、摩诃草、响尾蛇等；样本持久化行为检测，包含计划任务、安装自启动等；样本敏感操作检测，包含注入其他进程、创建远程线程、写入远程进程内存数据、创建傀儡进程等；对样本常规动态行为监控，包括文件操作、进程操作、网络操作、注册表操作等、样本隐蔽信道检测；沙箱操作系统蓝屏检测；反检测、反调试、反虚拟机、反检测行为等支持不低于 20 种检测动作

	
	▲具备内置沙箱检测能力，支持120种以上文件格式类型，涵盖Windows、Linux、Android多种操作系统，支持自定义文件类型。沙箱检测环境支持WPS、福昕阅读器等常见应用软件（提供具备CNAS标识的权威检测报告）

	
	支持输入解压密码对压缩文件进行检测，压缩文件解压深度至少支持10层解压，可选择对压缩文件是否进行解密。

	全流量审计
	具备全流量审计能力，支持 WEB 界面对协议元数据进行全流量监测，监测颗粒度包括源 IP、目的 IP、源端口、目的端口、http 请求方法、host、http_uri、http user_agent、http_cookie、http_referer、http_origin、网卡名、源 IP 城市、目的 IP 城市、源 IP 国家、目的 IP 国家、源 IP 经度、目的 IP 经度、源 IP 纬度、目的 IP 纬度、VLAN ID、MPLS、传输深度、请求头、请求体、响应头、响应体、请求体长度、响应体长度、响应码、响应信息、响应文件名、请求传输数据格式、响应传输数据格式、信息码、信息详情、用户名、密码、代理信息等。

	已知威胁检测
	具备双向检测能力。

	
	支持下载匹配上特征检测策略的原始报文信息。

	
	支持自定义异常登录行为，协议不少于5种。

	服务要求
	包含5年原厂7*24h的电话、远程、上门服务技术支持；包含5年原厂质保。
关键功能需配合用户做应用测试与二次开发，涉及的开发费用免费。

	2、探针

	功能项
	技术参数及要求

	硬件参数
	标准2U机架设备，双电源，采用国产化成熟操作系统，国产化成熟CPU；设备标配≥4千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个万兆光口，≥16G内存,不低于1个扩展槽位。有效存储容量不低于2TB，每秒新建连接数不低于2万；

	协议解析
	支持IPv4/IPv6双协议栈全流量解析；

	
	支持常见HTTP、FTP、TFTP、SMTP、TLS、SSH、IMAP、SMB、Dcerpc、DNS、IKEV2、NFS、Krb5、DHCP、SNMP、SIP、RFB、RDP等应用层协议；

	
	支持常见工控协议Modubus、Enip等协议；

	
	支持5G信令面HTTP2协议解析；

	
	支持导入HTTPS证书，对加密流量进行解密及还原：支持SSL3.0，TLS1.0/1.1/1.2；

	
	支持基于不完整会话流的单包攻击检测能力；

	威胁态势综合分析
	系统综合分析页面提供最近24小时/7天/15天内接入流量网络中发生的整体安全态势，包括对网络内风险资产进行统计分析、对攻击、受害攻击进行聚合分析输出TOP10，同时可对网络内告警事件趋势与告警风险级别绘制柱状图与并状态，并可对告警攻击TOP5进行排序便于客户直观了解脆弱点；

	
	系统综合分析页面支持系统接入流量告警攻击的实时展示，同时支持刷新时间选择为5/15/30秒；

	威胁检测
	支持检测常见的Web类攻击，至少包含Webshell请求、XSS攻击、SQL注入等web攻击；

	
	支持漏洞利用检测；

	
	支持僵木蠕等恶意攻击程序检测；

	
	支持对常见的拒绝服务攻击（DDOS）的检测能力，针对TCP FLOOD、UDP FLOOD、ICMP FLOOD攻击行为进行检测，并支持通过控制界面配置攻击的检测时间和阈值条件；

	
	支持对可疑通信检测；

	
	支持扫描器指纹检测、扫描探测行为等信息探测行为检测；

	
	支持对检测的告警事件结合双向检测机制、原始数据包和研判模型进行深层次研判给出告警事件的攻击结果，至少包含的结果类型为：攻击尝试、攻击成功、正在利用；

	
	对攻击进行威胁情报云查，页面自动呈现情报云查信息；

	
	▲支持自定义威胁规则，自定义内容包括威胁等级、事件类型、攻击阶段、攻击结果、攻击手段、失陷状态、源IP、目的IP等；（提供功能界面截图）

	旁路阻断
	▲支持旁路阻断功能，配置阻断策略包括源IP、源端口、目的端口、目的IP、传输协议、应用协议，阻断方向等；阻断方向应支持阻断源，阻断目的，双向阻断；实现设备无需串行至网络中即可实现阻断。（提供功能界面截图）

	重保
	▲支持专有的重保功能页面，实现重保期间针对特征事件、实时情报、口令爆破、流量抽取等视角的专项分析功能。（提供功能界面截图）

	场景化分析
	系统具备脆弱口令分析场景；支持分析登录用户名、用户口令、访问时间；

	
	系统通过受害者视角的具体事件，详细展示主机遭受攻击状态迁移图和攻击阶段统计，分析内部资产被外部地址攻击详情，多维度分析攻击异常开始时间，使用手段；

	
	系统具备专有的挖矿分析场景:必须具备5个挖矿阶段的分析，至少包括连接矿池阶段、获取挖矿任务阶段、控制命令通信阶段、挖矿成功阶段，形成挖矿链可视跟踪。对网络中的挖矿主机活跃程度，挖矿币种有直观的图形化展示；

	资产管理
	支持通过扫描方式发现资产的类型，包括终端、视频设备、办公设备、网络设备、服务器、安全设备、工控设备等；

	
	支持通过扫描实现对资产精准识别，粒度包含设备类型，操作系统类型（如Windows，linux等），MAC地址，IP地址，端口服务等资产信息；

	离线威胁分析
	具备离线检测功能，通过web页面导入安全事件的PCAP包，选择回放流量业务口实现离线检测能力；

	流量取证
	▲支持通过PCAP还原功能，对告警前和告警后存储报文数量进行配置，最多支持存储和下载告警前50个和告警后后50个数据包（提供功能界面截图）

	数据外发
	数据外发方式支持syslog和kafka，支持同时外发地址配置不少于10个；

	
	syslog外发配置支持选择UDP协议和TCP协议；

	
	kafka外发方式支持开启/关闭安全认证，支持的加密套件包括PLAIN、SHA-256、SHA512方式；

	报表功能
	系统需具备数据报表统计能力，报表数据统计方式应从不同的维度进行分析，方便不同层次的技术人员进行数据汇总；

	原厂质保
	五年原厂质保


5、运维终端
	功能项
	技术参数及要求

	运维终端
	★处理器：物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz ，线程数≥16；

	
	★内存：支持内存频率>3200MHz，配置≥16GB DDR4内存内存，支持≥2个内存插槽，最大支持扩展容量≥128GB；

	
	★硬盘：配置≥512GB 固态硬盘；支持机械硬盘扩展；

	
	扩展性；板载SATA 接口≥4个，PCIe插槽≥4个，RS232串口≥1个；

	
	显卡：配置独立显卡，显存≥2GB；至少支持VGA、HDM1、DVI、DP、Type-C 中2种显示接口

	
	网卡：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口

	
	接口：主板或机箱原生USB接口数量≥11个；其中USB3.2 Gen1 接口≥9个; 1个HDMI接口，1个VGA接口，1组音频接口，接口非转接;

	
	电源：配置≥200W电源

	
	机箱：所投产品机箱尺寸≥13.5L；机箱支持Kensington锁孔+机箱锁孔

	
	显示器：配置和主机同品牌的显示器，显示器屏幕尺寸：≥23.8 英寸，分辨率：≥1920×1080，具有3C、节能、能效、低蓝光+无频闪、环境、恶劣供电（165-265VAC)、高低压等认证；

	
	操作系统：提供国产桌面操作系统

	
	键鼠：配置同品牌鼠标、键盘

	
	为保证产品生产、检测和仓储管理标准化，减少静电放电对设备的不良影响，提高产品质量和可靠性。

	
	电脑管家支持本地备份和远程备份，两种备份方式均支持每周、每月、每三个月多种备份设置，远程备份支持设定远程服务器IP地址，支持软件内直接连通同品牌一键还原软件，电脑管家支持日志收集功能，可以一键收集包括启动日志、系统日志、内核冲突信息等。

	
	产品预装同品牌电脑管家软件和一键还原软件。

	原厂质保
	五年原厂质保。



6、运维安全管理软件
	指标项
	技术参数及要求

	基础要求
	支持C/S防护、B/S管理混合架构模式。

	
	支持管理员通过Https方式访问Web控制台。

	
	支持三权分立管理能力。

	
	支持系统策略进行导入和导出。

	
	支持服务器打包下载客户端。

	
	支持服务器端远程升级、卸载客户端。

	策略管理
	支持终端分组管理；支持分组信息导入、导出，至少包含：分组名称、操作系统版本、安装时间、主机名、IP地址、MAC地址、客户端安装时间等信息，便于资产管理和查看。

	
	支持策略维护，包括：添加、删除、合并、启用、停用、复制、导入、导出等能力。

	终端数据采集
	支持终端当前、历史信息采集；至少包含：硬件、软件、进程、网络连接、服务、外设、文件、评分等主动基础信息采集能力。

	
	支持规则或按需触发式安全威胁线索信息搜集。

	病毒查杀
	支持按每天、每周、每月为单位，对终端病毒进行定时查杀。

	
	支持设定终端病毒防护方式：闪电查杀、全盘查杀、自定义查杀、主动防御。

	
	支持勒索病毒专项检测防护能力；支持挖矿病毒专项检测防护能力。

	威胁检测和溯源
	支持终端安全检测，包括基线核查、漏洞扫描、病毒查杀、异常行为、运行状态、高级威胁（恶意行为、威胁挖掘、威胁矩阵、威胁情报）等，全面检测终端安全状态。

	
	支持轻量化威胁情报检测；支持将所有终端采集信息上传至服务器进行威胁情报碰撞，及时发现安全威胁并给出处置建议。

	
	支持记录安全事件，日志至少包含：事件类型、终端信息、攻击者、危害等级、攻击组织、发生时间等对于已知威胁进行及时发现。

	
	▲预置≥5个常见安全场景分析，包括但不限于：勒索软件、WEB服务器异常、失陷主机、挖矿软件、横向渗透等。（提供产品功能截图）

	
	支持通过威胁关联分析、AI场景分析、联动分析等方式还原多步骤攻击过程，建立攻击链，对安全事件进行深度分析和追踪，定位未知威胁攻击；支持留存安全事件元数据、关键样本信息，对威胁事件进行取证定位。

	
	支持基于主机名称、IP、时间、方向、协议进程、端口等信息对终端安全威胁进行内网主机间流转横向溯源，明确安全威胁扩散方向和范围。

	
	支持基于文件名称、时间、MD5、SHA1、SHA256等信息对文件传播行为进行文件溯源，明确恶意文件的攻击动向。

	
	支持基于进程名、父进程名、MD5、时间等信息对终端进程全生命周期进行溯源，定位安全生成源头；支持图形化直观呈现。

	
	支持抑制进程、禁用帐号、断网、封闭端口、禁用外设等微隔离响应防止威胁扩散。

	安全基线检查
	▲支持终端安全基线检查，支持评分模式开关，针对环境基线、软件基线、配置基线做各项评分的单独配置。（提供产品功能截图）

	
	支持软件安装检查。包括：基于MD5软件红黑名单检查、软件红黑名单检查、服务检查、防病毒软件安装检查、网络黑名单检查。

	
	支持关键配置检查，包括：文件名称检查、路径检查、注册表项检查。

	
	支持根据不同分值或风险等级进行终端处置，处置动作包括断开网络等。

	安全白名单
	▲支持进程白名单规则；支持通过进程名、路径、MD5设置进程白名单规则，保障终端进程在可信范围内运行。（提供产品功能截图）

	
	支持网络白名单规则；支持通过进程、协议、连入、连出、端口设置网络白名单规则，保障终端网络连接在可信范围内使用。

	
	支持终端外设控制；支持通过设备类别、设备名称、设备标识设置外设白名单规则，防止非法外设使用。

	终端安全审计
	▲产品应具备安全审计能力，应包括软/硬件变更审计、资源使用审计、账号变更审计、文件操审计作、注册表行为审计、命令行审计、打印行为审计、刻录行为审计、FTP访问行为审计、网站访问行为审计等，便于审计人员溯源违规行为。（提供权威第三方检测报告）

	数据防泄漏
	▲针对Windows系统，产品应具备数据泄露防护能力，支持基于关键字、正则表达式、文件指纹等方式检测终端敏感文件，支持监测并阻止敏感文件的外发行为，包括文件拷贝、QQ、微信、打印刻录、邮件、HTTP、FTP通道等，防止敏感信息通过U盘、通讯软件等途径泄露敏感信息；此外，产品还应具备屏幕水印的功能，包括文字、图片、点阵水印，防止通过录屏、截屏等方式进行数据窃取。（提供权威第三方检测报告）

	运维管理
	客户端支持在Windwos XP、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server2003、Windows Server2008、Windows Server2012等windows操作系统中安装部署。

	
	客户端支持在CentOS、Redhat、Ubuntu、Fedora、Open SUSE等linux操作系统中安装部署。

	
	客户端支持在凝思、银河麒麟、中标麒麟、中科方德、深度等国产化操作系统中安装部署。

	
	支持终端威胁态势大屏展示，至少包括脆弱性态势、入侵攻击态势、威胁情报态势、病毒威胁态势、运行态势、异常行为态势等统计信息。

	
	支持客户端自我保护，提供卸载、停止客户端服务的密码保护，防止恶意停止和卸载客户端。

	
	支持无托盘、无感知模式，降低对用户业务影响。

	日志报表
	支持查看主机在线、离线、运行情况； 

	
	支持今日事件、时间总计、进程文件总数、规则列表等概要信息查看。

	
	支持终端采集信息、终端状态、终端风险告警事件的TOP统计与图形报表展示。

	
	支持按照不同时间段快速选择时间段生成柱状图、饼状图、折线图等多种图形报表展示。

	
	支持查看进程运行、网络访问、主机威胁等终端安全风险趋势图形报表，支持周期（同比、环比）报表。

	
	支持按照终端事件类型、分组、主机名称、IP地址、发生时间、上报时间进行筛选查询并可通过时间进行正序、反序展示；支持查询数据导出，至少支持HTML、EXCLE格式。

	功能授权
	产品包含20个国产化终端授权，包含资产管理、运维管理、病毒查杀、外设管理、非法外联监控、网络管理、终端响应、日志管理、终端桌面管理、终端数据防泄漏

	原厂质保
	五年原厂质保



7、国密智能门禁升级
	指标项
	技术参数及要求

	国密智能门禁一体机
	屏幕：7 英寸触摸屏；采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。

	
	前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；

	
	摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；

	
	认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、密码认证方式；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；

	
	存储容量：本地支持1万人脸库、5万张卡，15万条事件记录；

	
	视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；

	
	国密加密：内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理；

	
	▲所投产品满足GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级。（提供商用密码产品认证证书）

	门禁电源
	输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；
输出功率：50W；
工作温度：-10℃-+50℃；
工作湿度：＜95%；

	人脸录入仪
	1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 
2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 
3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 
5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 
6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 

	单门磁力锁
	单门磁力锁
最大静态直线拉力：280kg±10%
断电开锁，满足消防要求
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点
工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA

	单门LZ支架
	单门磁力锁支架，高强铝合金，表面拉丝氧化
适用门型：木门、金属门、防火门
开门方式：90度内开式门
产品重量：LZ型支架0.68kg
L型支架尺寸：长238*宽54*厚32.5(mm)

	双门磁力锁
	双门磁力锁
最大静态直线拉力：280kg±10% *2
断电开锁，满足消防要求
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点
工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2

	双门LZ支架
	双门门磁力锁支架高强铝合金，表面拉丝氧化
适用门型：木门、金属门、防火门
开门方式：90度内开式门
产品重量：LZ型支架1.38kg
L型支架尺寸：长500*宽54*厚32.5(mm)

	原厂质保
	五年原厂质保




六、商务部分要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
1.合同履行期限：自合同签订之日起，60个工作日完成合同全部设备的交货、安装、集成、调试工作。
2.质保期：参照技术要求参数部分（自通过验收之日起开始计算）。
3.交货方式：设备及软件货物现场交货验货，并提交相关交付物。
4.交货地点：采购人指定地点。
5.货款支付：设备到货并初验合格后支付合同价款的55%，验收合格后支付至合同价的95%，余款5%于验收合格后五年内付清。款项由采购人按相关财务支付规定凭中标人提供的合法足额发票办理支付手续，不得故意拖延支付时间，若中标人延迟提供发票，采购人付款时间顺延。
6.备品备件及耗材等要求：满足本项目设备的安装、调试、集成、质保、运维等需求。
7.项目验收：本项目所有分包全部完成后由采购人统一组织验收。
8.本项目所有分包均不接受进口产品投标。
9.履约保证金要求：无。
10.采购人有权要求中标人在中标后签订合同前提供所有参数证明材料原厂盖章件，不满足视作放弃中标。
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第五章  评审方法与评审标准
一、采购人组织磋商活动
1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。
采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
2、竞争性磋商小组的职责：
评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。
评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。
磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
3、竞争性磋商小组成员的义务：
遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
二、评审程序、内容
详见第二章《供应商须知》第27条。
磋商时间由磋商小组掌握。
三、评审方法-综合评分法
经磋商确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交报价的供应商的响应文件和报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度
1、要求的保证金是否已提供；
2、网上是否上传响应文件;
3、供应商资格是否符合;
4、响应文件是否完整；
5、响应文件是否恰当地签署；
6、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；
7、是否有计算错误。
（二）误差纠正
1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；
2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；
3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。
（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理
1、未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
2、未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的；
3、不具备磋商文件中规定的资格要求的；
4、响应报价超出预算的；	
5、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
（四）出现下列情形之一的，磋商失败
1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；
2、出现影响采购公正的违法违规行为的；
3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
四、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
五、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持：
1.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
1.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
1.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
1.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
六、评审程序及评审标准
（一）磋商小组对供应商资格进行审查。
 资格性审查必要合格条件标准如下：
（1）供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件）；
（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证明；
（3）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件（格式见附件）；
（4）法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（如有授权）（格式见附件）； 
（5）提供2025年度的财务状况报告或投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中至少一个月的银行资信证明（成立不满一年无需提供）；
（6）供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件，及供应商依法缴纳近一年内任意一个月社会保险的相关凭证（社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
（8）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
上述（1）—（8）中，供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效投标文件。
（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。
（三）商务技术标及价格标评审标准（100分）
[bookmark: _Toc474229428][bookmark: _Toc184635088][bookmark: _Toc12009]本项目总分值为100分，其中商务技术部分70分，价格部分30分；投标得分=商务技术部分得分+价格部分得分。
1.商务技术标部分（70分）
商务技术标评审时，评标委员会分别对每个有效供应商的标书进行评价、打分。商务技术分按算术平均值计算。分值四舍五入，保留小数点后两位。
	序号
	评分点名称
	评审标准
	分值

	1
	技术参数响应
	供应商所投产品完全符合“第四章采购需求”中的设备参数要求的，得满分，标“★”参数为关键性参数，不接受负偏离，不能满足视为未实质性响应，作无效标处理，标▲项为重要技术指标，不满足或无法按照要求提供证明文件的每项扣1分；其它技术指标项提供技术偏离表，负偏离每项扣0.5分；扣完为止。本项内容不清楚或不清晰的，造成无法评标或部分影响评标的，视为负偏离。
	30分

	2
	投标供应商实力
	（1）投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证证书得2分；
（2）投标人具有 ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书得2分；
（3）投标人具有 ISO27001 信息安全管理体系认证证书得2分；
（4）投标人具有 ITSS 信息技术服务标准证书得2分；
（5）投标人具有 GB/T27922-2011 售后服务认证证书得2分；
（6）投标人具有信息化工程与技术服务能力评价证书得2分。
以上证书需提供有效期内的证书扫描件加盖投标者公章，未提供者不得分。
	12分

	3
	投标供应商实力
	项目经理（1人）：
（1）具有信息系统项目管理师（高级）得2分。
（2）具有 CISAW信息安全保障人员（风险管理）认证证书得2分。
（3）具有CISO注册信息安全管理人员证书得2分。
（4）具有 ITSS 认证的 IT 服务项目经理证书得2分。
（注：投标时提供人员的证书扫描件及投标人为其缴纳的投标截止时间前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明并加盖投标人公章。）
	16分

	
	
	项目组成员（项目经理除外）：
（1）具有CISO注册信息安全管理人员证书，有一个得 2分，最高得2分；
（2）具有 ITSS 认证的 IT 服务工程师证书，有一个得2分，最高得2分。
（3）具有网络工程师（中级及以上）证书，每提供一个得2分，最高得4 分；
（注：投标时提供人员的证书扫描件及投标人为其缴纳的投标截止时间前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明并加盖投标人公章。）
	

	4
	业绩
	供应商提供自2023年1月1日以来（以中标通知书日期为准）承担过与本项目类似的电子政务网升级改造业绩，每有一个业绩得2分，最高得4分。
（提供业绩合同和中标通知书扫描件，并加盖供应商公章）
	4分

	5
	建设方案
	调研现有通州区电子政务网网络安全情况，提供详细完整的现状分析、网络现状拓扑图，提供详细完整、切实可行的安全建设方案。方案描述完整、架构清晰、完全满足需求的得6分；提供的方案现状描述较完整、架构较清晰、基本符合要求的，得4分；提供的方案现状描述不完整、架构较清晰、基本符合要求的得2分；完全不满足的得0分。
	6分

	6
	售后服务方案
	售后服务方案内容明确符合要求、方案合理可行的，得2分；售后服务方案内容较为符合要求、方案基本合理可行的，得1分，售后服务方案内容不明确的、可行性不合理的，不得分。
	2分


供应商得分为评标小组成员评分的算术平均分,分值四舍五入保留小数点后两位。
注：①请供应商对“评分标准表”中的所有打分项逐一响应并提供证明文件。 
②请供应商制作响应文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。
③上述投标文件中，证书或证明或报告必须提供扫描件（加盖投标人公章），如发现弄虚作假的，将按照本招标文件相关条款规定予以处理。
④供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，但中标或成交供应商应做好提交声明函、承诺函等响应原件的核查准备，核查后发现虚假应标或违背承诺的，将上报政府采购监管部门，依照相关法律法规规定处理。
（四）价格标部分（30分）
	评标内容
	分值
	评分细则

	价格标得分 
	30
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100（分值四舍五入，保留小数点后两位）


注：政府采购异常低价审查
(一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
七、成交供应商的确定
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。
八、公告成交结果
自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。
九、发放成交通知书
公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。
成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

第五部分   响应文件格式 
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576]

响  应  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               



响应文件目录
（1）开标一览表
一、资格审查文件
（1）供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件）；
（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证明；
（3）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件（格式见附件）；
（4）法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（如有授权）（格式见附件）； 
（5）提供2025年度的财务状况报告或投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中至少一个月的银行资信证明（成立不满一年无需提供）；
（6）供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件，及供应商依法缴纳近一年内任意一个月社会保险的相关凭证（社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
（8）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
2、 符合性条件材料
（1）报价符合性审查（如有）；
（2）磋商响应函；（格式见附件）
（3）投标分项报价表；（格式见附件）
（4）技术要求响应及偏离表；（格式见附件）
（5）商务要求响应及偏离表；（格式见附件）
三、商务技术文件
（1）商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
（2）供应商认为需要提交的其他商务技术材料。
四、价格文件
（1）关于符合本国产品标准的声明函。
（2）中小企业声明函；
（3）监狱企业证明函；
（4）残疾人福利性单位声明函。
　


格式附件如下：
磋商报价表

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   
	响应总报价

	小写：               （人民币：元）



                              日期：       年   月   日









磋商人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。




                                             承诺人名称（公章）：
    
                                 日期：______年    月    日



法人或者其他组织的营业执照等证明文件
（扫描件）


法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证扫描件盖公章
特此证明

法定代表人身份证复印件
（正面）



法定代表人身份证复印件
（反面）







磋商响应人全称：（盖章）

年  月  日




法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人):------
授权单位名称（盖章）：-----
授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----


年   月   日
注：提供磋商代表本人身份证扫描件盖公章

授权代表身份证复印件
（反面）



授权代表身份证复印件
（正面）










提供2025年度的财务状况报告或投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中至少一个月的银行资信证明（成立不满一年无需提供）




投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件，及投标人依法缴纳近一年内任意一个月社会保险的相关凭证（社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；





具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
                          
                      供应商名称（公章）：
    
                                         日期：     年    月    日


        

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


                 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                      供应商名称（公章）：
    
                                         日期：     年    月    日

磋商响应函
致：（采购人）
根据贵方的（项目编号）   号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需建设工程（包含与建设工程相关的货物、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日






分项报价明细表（货物类）
投标人（盖章）：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	制造商名称
	产地
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。


注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、交付、安装、调试、验收、培训、维护所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。







技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


附件 证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下且在偏离表中标明所在页码。
3.行数不够，可自行添加。












[bookmark: _Hlt26955054]
商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26580838]序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


附件 证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下且在偏离表中标明所在页码。
3.行数不够，可自行添加。










关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      企业名称（盖章）：
           日期：


备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

             供应商全称（加盖CA电子公章）：
               日  期：


监狱企业证明函
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。
特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：






中小企业划型标准规定
本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。




	





质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
7.特别提醒：供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。


办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
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