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[bookmark: _Toc26269][bookmark: _Toc29296085]第一部分  磋商邀请
[bookmark: _Toc20732978][bookmark: _Toc92168010][bookmark: _Toc98669341][bookmark: _Toc98669699][bookmark: _Toc100386044]项目概况
江苏省句容市仑山地区金矿普查（续作）物探服务的潜在供应商应在“苏采云”电子交易平台http://jszfcg.jsczt.cn/获取磋商文件，并于2026年09月30日09点30分（北京时间）前按要求提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-ZQHJ-C2026-0037
项目名称：江苏省句容市仑山地区金矿普查（续作）物探服务
预算金额：173万元
最高限价：173万元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。
采购需求：详细内容及要求见磋商文件第四部分采购需求
合同履行期限：详细内容及要求见磋商文件第四部分采购需求
本项目是否接受联合体：不接受
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等]；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料]；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据]；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明]；
1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1本项目支持和适用节能环保产品（财库【2019】9号）、（财库【2019】19号）、（财库【2019】18号）；支持中小微企业（财库【2022】19号）、（苏财购【2022】45号）、（工信部联企业【2011】300）等政策。本项目属于服务类项目，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）属于其他未列明行业。
2.2根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
2.4既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项目不涉及）
3、本项目的特定资格要求：无。
三、获取磋商文件
获取时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
获取地点：江苏政府采购网-苏采云交易平台
获取方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。
磋商文件售价：免费
四、提交磋商响应文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: EB76ff7bd3b9764d5d98ae568815db1ef0]提交截止时间及开标时间：2026-09-30 09:30（北京时间）
开标地点：网上开标大厅
注意事项：
（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，供应商须通过苏采云发布的最新响应文件制作软件在线制作并提交响应文件。截至响应截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，供应商未完成电子响应文件有效提交的，其响应将被拒绝。
（2）本项目采用网上开标方式，请供应商事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行响应文件解密。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《苏采云系统供应商操作手册》（网址：http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/zjzc/xzzn/），供应商在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30下13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。
2、供应商投标需提前办理数字认证证书。
3、本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
4、请各供应商及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称：江苏省地质局第三地质大队
地 址：镇江市润州区蒋乔街道乔家门社区金润大道1188号                    
联系人：袁杰
联系方式：0511-85025102
2、采购代理机构信息
名    称：中企华建友工程管理有限公司
地    址：江苏省淮安市科教产业园科技路16号
联系人：刘工
电    话：0511-85591806
[bookmark: _Toc105940807][bookmark: _Toc14745][bookmark: _Toc605545432]
第二部分  供应商须知
[bookmark: _Toc92168000][bookmark: _Toc100386034][bookmark: _Toc105940808][bookmark: _Toc105940890]前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。
供应商应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用（含税费）。
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按磋商文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。
按照财库〔2026〕2号文要求，评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
RA本项目不同意分包。
£B同意将非主体、非关键性的             工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	3
	开标前答疑会
	RA不组织
£B组织
时间：           
地点：           
联系人：           联系方式：           

	4
	现场踏勘
	RA不统一组织
£B统一组织
时间：       
地点：       
联系人：       联系方式：        

	5
	演示
	R无

	6
	样品
	R不要求提供。

	7
	是否允许采购进口产品
	R本项目不允许采购进口产品。

	8
	核心产品
	£A货物类。
RB服务类。
本项目核心产品为：/ 。

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的：江苏省句容市仑山地区金矿普查（续作）物探服务，属于其他未列明行业。

	10
	节能产品、环境标志产品
	供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	特别说明
	无。



一、总  则
[bookmark: _Toc105940891][bookmark: _Toc92168001][bookmark: _Toc105940809][bookmark: _Toc100386035]1、适用范围
1.1本磋商文件仅适用于江苏省句容市仑山地区金矿普查（续作）物探服务。
[bookmark: _Toc100386036][bookmark: _Toc92168002]2、定义
磋商文件中下列术语应解释为：
2.1“磋商组织方”指政府采购代理机构，即：中企华建友工程管理有限公司。
2.2“供应商”指向磋商组织方提交磋商响应文件的投标单位。
2.3“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏省地质局第三地质大队。
2.4“服务”系指本磋商文件所述供应商应该履行的承诺和义务，即供应商按合同规定必须提供的江苏省句容市仑山地区金矿普查（续作）物探服务及其他类似的承诺义务。服务亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。
[bookmark: _Toc105940810][bookmark: _Toc105940892][bookmark: _Toc20732971][bookmark: _Toc92168004][bookmark: _Toc98669335][bookmark: _Toc100386038][bookmark: _Toc98669693]3、本次采购方式
3.1本次采购采取竞争性磋商方式☑综合评分法□最低评标价法。
3.2本项目资格审查方式：☑资格后审□资格预审。
3.3本次采购确定的成交供应商数量：1名。
[bookmark: _Toc105940811][bookmark: _Toc105940893]4、磋商费用
[bookmark: _Toc98669336][bookmark: _Toc92168005][bookmark: _Toc20732973][bookmark: _Toc105940894][bookmark: _Toc98669694][bookmark: _Toc100386039][bookmark: _Toc105940812]4.1采购人需向代理机构缴纳代理服务费。
收费标准：参照国家发改价格[2011]534号文优惠后收取16000元。
4.2专家评审费由采购人支付。
4.3不论投标的结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
收款单位：中企华建友工程管理有限公司镇江分公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司镇江分行营业部
收款账号：32050175970000000565
5、政策功能
[bookmark: _Toc105940895][bookmark: _Toc105940813]5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅交易平台相关网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7实施本国产品标准及相关政策（本项目不涉及）
5.7.1认定标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
5.7.2适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.7.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.7.4书面澄清、说明或者补正
评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、磋商文件
[bookmark: _Toc98669696][bookmark: _Toc20732975][bookmark: _Toc100386041][bookmark: _Toc92168007][bookmark: _Toc105940814][bookmark: _Toc105940896][bookmark: _Toc98669338]6、磋商文件构成	
6.1磋商文件包括：
（1）磋商邀请；
（2）供应商须知；
（3）拟签订的合同文本；
（4）项目需求；
（5）评标办法和标准；
（6）磋商响应文件（格式）；
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与磋商组织方联系解决。
6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc98669697][bookmark: _Toc100386042][bookmark: _Toc98669339][bookmark: _Toc20732976][bookmark: _Toc92168008][bookmark: _Toc105940815][bookmark: _Toc105940897][bookmark: _Toc98669698][bookmark: _Toc20732977][bookmark: _Toc98669340][bookmark: _Toc100386043][bookmark: _Toc92168009]7、磋商文件的澄清和修改
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应按磋商文件中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真、电报等）通知磋商组织方。
7.2按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在投标截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，磋商组织方将顺延提交磋商响应文件的截止时间。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。
7.5如澄清或修改公告有重新发布磋商文件的，投标供应商应下载最新发布的磋商文件制作投标文件。因投标供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由投标供应商自行承担。
[bookmark: _Toc105940898][bookmark: _Toc105940816]三、磋商响应文件的编制
[bookmark: _Toc105940817][bookmark: _Toc105940899]8、磋商响应文件的编写
8.1供应商应仔细阅读磋商文件，了解磋商文件的要求。在完全了解采购要求和服务的技术规范和要求以及商务条件后，编制磋商响应文件。
8.2供应商在编制磋商响应文件时，请按照磋商文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
8.3如没有按照磋商文件要求和规定编制磋商响应文件提交相关资料，其风险应由供应商自行承担；投磋商响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。
8.4供应商必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
[bookmark: _Toc105940818][bookmark: _Toc105940900]9、投标语言及度量衡单位
9.1供应商的磋商响应文件以及供应商就有关投标的所有来往函电等均应使用中文。
9.2磋商响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
[bookmark: _Toc105940819][bookmark: _Toc105940901]10、磋商响应文件构成
10.1供应商编写的磋商响应文件应分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。
10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.3商务部分系指供应商提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.4技术部分系指供应商提交的能够证明供应商提供的货物（服务）符合磋商文件规定的文件。
10.5具体填写格式详见磋商文件第六部分。
[bookmark: _Toc105940902][bookmark: _Toc105940820][bookmark: _Toc105940821][bookmark: _Toc105940903]11、编制投标文件的工具
11.1供应商须通过江苏省政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制磋商响应文件。
12、投标报价
12.1供应商对所提供服务报价，该报价是供应商响应采购需求的全部工作内容的价格体现，应报出最具有竞争力的价格，项目总报价中需包括服务本身已支付或将支付的各种税费及其他一切与本项目相关的费用。
12.2供应商应按磋商的要求在磋商响应文件里提供磋商首轮报价，首轮报价不得高于项目预算或最高限价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供服务的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。
12.3在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如二轮报价超过首轮报价，则二轮报价无效，仅以其首轮报价作为最终报价。
12.4磋商最后报价即为合同签约价。
12.5最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。
12.6磋商报价应以人民币报价。
12.7磋商报价的其他要求：无
[bookmark: _Toc105940904][bookmark: _Toc105940822]13、技术规格要求和服务要求的响应
13.1供应商必须依据技术要求及规格，逐条说明投标服务的技术参数、运行性能以及适用性。
13.2供应商必须提供其所投标服务是符合磋商文件的技术响应文件。该文件可以是文字资料、拓扑图和数据，并须提供在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料。
13.3技术规格的响应，应对磋商文件中的技术规格逐项作出实质性响应。
13.4供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准做出响应。
[bookmark: _Toc105940905][bookmark: _Toc105940823]14、供应商资格和能力的证明文件
14.1按照合格供应商的规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力签订和履行合同的文件，并作为其磋商响应文件的一部分。
[bookmark: _Toc105940824][bookmark: _Toc105940906]14.2供应商除必须具有履行合同所需提供的服务能力外，还必须具备相应的财务、技术等各方面的能力。
[bookmark: _Toc105940910][bookmark: _Toc105940828][bookmark: _Toc105940907][bookmark: _Toc105940825]15、投标文件的提交
15.1.1供应商需在磋商文件规定的投标截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。
15.1.2截止时间以后提交的磋商响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
15.1.3提交磋商响应文件时，供应商须使用制作该磋商响应文件的同一数字认证证书进行提交操作。
15.1.4提交完成后至解密前，供应商不能对加密磋商响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的磋商响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。
15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。
15.2采购代理机构可以通过修改磋商文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在原公告媒体上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。
16、投标有效期
16.1投标有效期为：磋商响应文件自开标之日起90天内有效。供应商一旦获取了本磋商文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝磋商组织方的这一要求而放弃投标。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。
17、投标文件的式样和签署
17.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对磋商响应文件进行合成、电子签章及加密打包。
18、磋商保证金
本项目无需缴纳磋商保证金。
[bookmark: _Toc105940829][bookmark: _Toc105940911]19、磋商响应文件的补充、修改或者撤回
19.1供应商在提交截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回。
19.2在提交截止时间之前需要对磋商响应文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。
[bookmark: _Toc105940912][bookmark: _Toc105940830]19.3在提交截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改或撤回。
19.4在投标截止时间至磋商组织方在磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc105940831][bookmark: _Toc105940913]五、磋商与评定
[bookmark: _Toc105940914][bookmark: _Toc105940832]20、磋商
20.1磋商组织方将在“磋商文件”中规定的时间和地点主持开标。
20.2供应商应当在开标前做好充分准备，使用制作该磋商响应文件的同一数字认证证书准时参加开标。
20.3供应商不足3家，不进入解密程序。
20.4磋商时，磋商组织方将在系统内发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。
20.5因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的， 磋商 组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的， 程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。
20.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
20.7电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有供应商宣布供应商名称、投标价格以及磋商文件规定的其他内容。
20.8电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员确认开标结果。
20.9供应商代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。
20.10供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。
[bookmark: _Toc105940833][bookmark: _Toc105940915]21、磋商过程的保密
21.1磋商将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
21.2在磋商过程中，如果供应商试图在磋商响应文件审查、澄清、比较及授予建议等方面向磋商组织方或参加磋商的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
[bookmark: _Toc105940834][bookmark: _Toc105940916]22、磋商小组评审纪律
22.1磋商时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
22.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。
评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。
22.3磋商将采取磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商的方式（不向其他供应商公布、透露其价格等信息），并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
[bookmark: _Toc105940835][bookmark: _Toc105940917]22.4评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
[bookmark: _Toc105940920][bookmark: _Toc105940838]23、无效磋商的情形
供应商存在下列情况之一的，其投标无效：
（1）磋商响应文件未按磋商文件要求进行有效签章的；
（2）报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；
（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
（4）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；
（6）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；
（7）磋商响应文件中提供了虚假或失实资料的；
（8）不同供应商的电子投标文件出自同一台电脑；
（9）供应商存在串通投标情形的；
（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（11）不同供应商的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；
（12）磋商响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；
（13）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
24、磋商响应文件的澄清
24.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
24.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
25、磋商内容
25.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。
25.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。
根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法人授权委托书。
25.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。
[bookmark: _Toc105940839][bookmark: _Toc105940921]26、最后报价的提交
26.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
26.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后明细报价。
成交供应商与采购人签订合同时，必须提交与合同价（最后总报价）一致的明细报价。
本项目符合第一种情况。
[bookmark: _Toc105940840][bookmark: _Toc105940922][bookmark: _Toc98669719][bookmark: _Toc100386064][bookmark: _Toc92168030][bookmark: _Toc20732998][bookmark: _Toc98669361]磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。
26.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第25.2项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
[bookmark: _Toc100386076][bookmark: _Toc98669730][bookmark: _Toc20821546][bookmark: _Toc98669372][bookmark: _Toc76955302]27、相同品牌产品的处理原则
27.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见供应商须知前附表。
27.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
28、竞争性磋商特殊情况处理
28.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外， 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
28.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
28.3因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。
29、允许组织重新评审的情形
29.1磋商结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得以任何理由组织重新评审：
（1）资格性检查认定错误的；
（2）分值汇总计算错误的；
（3）分项评分超出评分标准范围的；
（4）客观分评分不一致的；
（5）经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的。
采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
六、确定结果
[bookmark: _Toc105940841][bookmark: _Toc105940923]30、确定成交供应商
30.1磋商小组在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
30.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定成交供应商。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。
[bookmark: _Toc105940842][bookmark: _Toc105940924]七、授予合同
[bookmark: _Toc105940843][bookmark: _Toc105940925]31、磋商组织方接受和拒绝任何或所有投标的权利
31.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商中标的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。
[bookmark: _Toc105940844][bookmark: _Toc105940926]32、成交通知书
32.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，磋商组织方向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。
32.2成交通知书将是合同的一个组成部分。
32.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标。
[bookmark: _Toc105940928][bookmark: _Toc105940846]33、履约保证金
33.1A□本项目不收取履约保证金。
B☑本项目中标供应商应提交政府采购合同金额10%的履约保证金，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
[bookmark: _Toc105940929][bookmark: _Toc105940847]34、签订合同
34.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照磋商文件和成交供应商投标文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。磋商文件、成交供应商的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。
34.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交供应商名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。
34.3政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
34.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
34.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
34.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
八、询问、质疑、投诉
[bookmark: _Toc105940849][bookmark: _Toc105940931]35、询问
供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc105940932][bookmark: _Toc105940850]36、质疑
36.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
[bookmark: _Hlk132706924]36.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
36.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
36.4采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
[bookmark: _Toc105940851][bookmark: _Toc105940933]37、投诉
37.1质疑供应商对采购人或磋商组织方的答复不满意，以及采购人或磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
37.2投诉流程及注意事项见“江苏政府采购网”网站“办事指南”。
九、诚实信用和解释权
38、诚实信用
38.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
38.2供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的将按照政府采购有关规定处理。
38.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标（成交）处理。
38.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
38.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格性审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格性审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
39、解释权
39.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归中企华建友工程管理有限公司所有。
40、适用法律及约束力
40.1供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc105940853][bookmark: _Toc105940935]40.2本次采购及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
[bookmark: _Toc4257][bookmark: _Toc237516017][bookmark: _Toc105940854]
第三部分  合同格式
[bookmark: _Toc22000612][bookmark: EB0db309cd75bd4f689fb07273c1a254bc]
[bookmark: _Toc477072491]（说明：本工作协议内容条款在正式签署前可具体补充细化）
江苏省句容市仑山地区金矿普查（续作）物探服务采购合同

委托方（甲方）：江苏省地质局第三地质大队
受托方（乙方）：
委托方通过招标方式（委托/招标/竞争性谈判），确定受托方提供“江苏省句容市仑山地区金矿普查（续作）物探服务”项目采购。双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就开展此项目工作及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1.目标任务及要求：
1.1 项目目标
针对江苏省句容市仑山地区金矿普查，开展高精度重磁测量、时频电磁剖面、微动测深剖面采集工作，结合以往该地区地质、物化探资料，开展重磁电震综合研究，初步查明普查区赋矿层位地质结构与构造特征，圈定成矿有利地段。
1.2 项目任务
（1）初步查明赋矿层位杨冲组地层展布特征和不整合面的起伏形态特征。
（2）了解普查区断裂展布特征。
（3）结合成矿地质条件、成矿规律及物探异常信息等，开展找矿有利区预测，提供2-3处验证孔位。
1.3主要工作量
（1）采集露头、探槽和钻孔岩心岩矿石标本200件，开展密度、磁化率、电阻率、极化率物性参数测试。
（2）完成1:10000重、磁测量17km2，线距100m、点距40m。
（1） 完成时频电磁法剖面11条，总长度24km，点距40m。
（2） 完成微动测深剖面4条，总长度10km，点距100m，需采用点阵式布设。
（5）编制成果报告1份，验收完成后提交相关野外及成果资料。
1.3 技术要求
（一）执行标准
《物化探工程测量规范》 DZ/T 0153-2014；
《全球定位系统（GPS）测量规范》 GB/T 18314-2009；
《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》 GH/T 2009–2010；
《大比例尺重力勘查规范》 DZ/T 0171-2017 ；
《地面高精度磁测技术规程》 DZ/T 0071-2025；
《陆上可控源电磁法勘探采集技术规程》SY/T 6589-2024 
（二）测地工作
①测量基准
坐标系统：2000国家大地坐标系
投影方式：高斯—克吕格3度带投影，第40带
中央子午线经度：120°00′00″
高程系统：1985国家高程基准
②测线（点）精度要求
测量复测检查率大于5％，测量成果合格品率为100%。
（三）重力工作
①重力仪器性能试验
静态试验观测曲线与直线的最大偏差应小于0.040×10－5m/s2/24h；
动态试验观测均方误差不低于±0.030×1010－5m/s2；
一致性检验误差不大于±0.030×10－5m/s2;
②基点联测
工区总基点由国家基点网引入，联测精度不低于±0.010×10-5m/s2；
③测点观测
重力观测单元闭合时间不大于10小时，闭合差不大于0.100×10-5m/s2；
重力测量检查工作量不得少于测点总数的3%，检查点精度不大于±0.45×10-5m/s2；
④重力测量总精度
	布格重力异常总精度
	测点重力值均方误差
	布格校正均方误差
	地形校正均方误差
	纬度校正均方误差
	测点高程均方误差
	测点平面位置均方误差

	10-5m/s2
	m

	0.100
	0.045
	0.030
	0.080
	0.003
	0.15
	0.3


（四）磁法工作
①磁力仪器性能试验
仪器噪声试验均方误差不大于2.0nT；
仪器一致性用总观测均方根误差衡量，要求小于2.0nT；
仪器观测精度要求小于2.0nT；
探头高度：分别将探头置于0.5m、1.0m、1.5m、2.0m的高度作日变观测，选取数据最稳定的高度作为本测区的探头统一高度。
②测点观测
日变站（基点）选取要位于平稳磁场内，在半径2m及高差0.5m范围内磁场变化不超过2.5nT；
基点（日变站）To值的测定要求：连续静态测量24小时以上日变观测，时间间隔20S，求取2小时以上地磁场变化平稳段平均值为基点的To值；
仪器校对点选取磁场梯度变化较小便于观测的地方，每日观测单元其闭合差不大于4.5nT；
日变观测采样间隔为10s，梯度变化不应超过2.0nT/min；
磁测质量检查量应不小于测点总数的3%，检查精度不小于2.65nT;
③磁力测量总精度
	磁测总误差nT
	野外观测均方误差，nT
	高程及正常场改正误差，nT

	
	总计
	操作及点位误差
	仪器一致性误差
	仪器噪声误差
	日变改正误差
	总计
	正常场改正误差
	高程改正
误差
	总基点改正误差

	±5
	4.36
	2.65
	2.0
	2.0
	2.0
	2.45
	1.0
	1.0
	2.0


（五）时频电法工作
①性能试验
仪器一致性测试各道之间相对均方误差小于2%为合格；
磁棒一致性平行测试相对均方误差均小于1%为合格；
极距试验：分别布设20m、40m、80m、100m的电道测点进行试验，计算各电极距测点所采集到信号的振幅和相位曲线，通过对比各电极距测点的振幅和相位曲线的差异选取合适的电极距；
收发距试验：采集距离发射源不同距离的测点位置的信号信噪比，最终确定合适的收发距；
②测点观测
发射源AB应与主测线基本平行，其夹角小于5°，距离应不小于2km；
发射源应远离地质干扰体，发射电流不小于50A；；
一个发射源无法覆盖整条剖面，应布设多个发射源。同一剖面采集时若改变发射源，两个发射源间的交叉覆盖测点不少于2个；
测点布极方位误差不超过1°，极距误差小于1%；
电极埋深30cm以上，接地电阻不得大于2000Ω；
时频测量检查点的振幅和相位的均方相对误差（M）应小于±5%。检查点数应大于坐标点总数的3%。
测点Ⅰ级品率大于80%；合格率100%。
（六）微动测深工作
①性能试验
仪器一致性测试各拾震器的功率谱、相干系数和相位差的相对误差应小于5%
根据项目勘探深度和精度要求，进行不同时长、不同采样率观测试验，分析台阵规模、采集单元频率、采集时长等因素对探测效果的影响。
②测点观测
测点采用RTK或全站仪精确定位，平面位置误差≤0.5m，高程误差≤0.2m，
采用大口径四重嵌套等边三角形SPAC台阵开展数据采集，台阵布设严格控制几何精度，各三角正交夹角误差≤3°，台阵范围内测点最大高差不大于台阵最大外接半径的1/10。
检查点数量不低于总工作量的3%，检查点采用同一坐标、同一场源、不同时间的采集点。检查点频散曲线一致性相关系数≥0.9。
数据处理质量控制：频散曲线相干系数≥0.9，有效频带覆盖0.2～20Hz，反演拟合差≤0.05km/s，
采集数据有效时长应不小于总时长的70%；
（七）物性工作
①物性采集
同一个地层组的岩石标本要在多处采集，严禁在同一点上采集数量较多的标本；
每块标本的质量为不小于300g；
②物性测定
物性测定检查工作量不少于总样品数的10%，其它各项误差精度如下：
测定岩石密度的均方误差不大于0.02g/cm3；
测定岩石磁化率的相对误差小于±20%；
测定岩石电阻率、极化率的均方相对误差不得大于20%。
2.过程控制
甲方实行跟踪质量管理，乙方在项目实施过程中，甲方根据需要组织人员对乙方相关工作环节进行质量检查，乙方完成所有项目任务之后，甲方组织专家进行项目野外验收及成果验收，总体要求达到优良级。
2.1 乙方必须严格执行相关国家及行业技术标准或规范，以及合同时间要求。
2.2 在项目实施过程中，乙方必需严格执行有关安全操作规范，不得出现任何违法、违章现象，一旦出现，所有责任均由乙方承担。
2.3 乙方需协助甲方做好甲方项目组跟踪检查、项目中期检查以及项目验收工作。
3.成果要求及提交
[bookmark: _Hlk150094696]3.1 乙方应向甲方提交原始资料及各类成果资料。
3.1.1提交各类原始资料，包括但不限于：工程测量原始数据文件及成果表、重磁、时频、微动测量野外采集原始数据文件、仪器性能试验数据、施工设计、野外工作总结、中间过程质量控制资料等。
3.1.2提交各类成果资料，包括但不限于：实际材料图、重磁、时频、微动测量成果数据表、地质-地球物理综合解译图册、成果报告等。
3.2交付时间
2026年12月31日前完成项目成果验收，2027年1月31日前完成成果资料汇交。
4.双方责任
4.1乙方责任主要包括以下方面：
按照第1、2、3条及附件《江江苏省句容市仑山地区金矿普查物探服务》要求，完成相关工作任务、确保工作质量、按时提交成果。
4.2甲方责任主要包括以下方面：
4.2.1及时提供乙方需要的并且是甲方掌握的与项目工作相关的资料。
4.2.2组织确认、审查、验收乙方提交的成果。
4.2.3按照合同要求及时向乙方支付合同款。
5.合同价格
工作经费实行总承包，根据《江苏省句容市仑山地区金矿普查（续作）物探服务》预算，各项任务总费用预计          元整（￥         万元）。
6.履约保证金
项目合同成功签订之后的10日内，乙方需向甲方支付项目总经费的10%作为履约保证金。缴纳的保证金将在成果通过验收后一年返还。
7.合同款项支付
甲乙双方签订合同后，甲方对乙方的支付分为2次：
7.1第一次支付：设计通过审查后，乙方进入项目所在地开始野外数据采集后，甲方向乙方支付总价款的50%作为预付款。
7.2第二次支付：处理解释成果通过验收后，甲方支付项目总经费的50%。
7.3在每次支付前，乙方应向甲方提交支付申请、税务发票，经甲方审核无误并办理相应证明后，甲方在10个工作日内支付对应的款项。
7.4上述合同价款将通过银行汇款按下列账号及地址支付：
开户名称：
开户银行：
账号：
8.合同的变更、解除及终止
8.1若非项目必须，甲乙方不得改变本合同中的任何任务。
8.2如果因乙方原因如毁约、破产等而使本合同工作无法继续执行时，甲方在事先书面通知乙方的情况下有权终止执行本合同。在这种情况下，乙方应采取一切合理的步骤把乙方在本合同项下的权益全部转给甲方。
8.3如果因甲方原因如破产、无力偿还或清盘等而使本合同工作无法继续执行时，乙方有权终止执行本合同。甲方应尽最大努力补偿乙方至终止日之前已经完成的那部分工作的费用。
9.版权与保密
9.1甲方向乙方提供的江苏省句容市仑山地区金矿普查物探服务项目相关资料数据所有权属甲方所有。
9.2对于乙方按合同规定提供给甲方的所有图纸、设计、研究报告、数据资料（以下统称“资料”）等，其版权属甲方所有。
9.3 未经甲方书面允许，乙方不得全部或部分地公开或泄露上述第8.1、8.2条规定的任何资料。
9.4乙方不得将甲方提供的资料提供给第三方，如因本合同工作需要须征得甲方的书面许可，并应从第三方获得书面的保密承诺，以便对按本条款规定提供给他的任何资料实行严格保密。
9.5在执行本合同过程中，乙方保证使甲方不侵犯第三方的专利、版权等知识产权。由于乙方的侵权行为而产生第三方对甲方进行侵权索赔或诉讼，乙方应负责所有谈判以及所有这类索赔或诉讼的解决。
9.6甲方保证向乙方提供的有关资料不侵犯第三方的专利、版权等知识产权，由于甲方的侵权行为而产生第三方对乙方进行侵权索赔或诉讼，甲方应负责所有谈判以及所有这类索赔或诉讼的解决。
10.保证、补救、违约责任
10.1乙方应保证本合同下的工作按合同规定的时间完成。如果非甲方原因或不可抗拒因素，乙方没有按合同规定提供所需的服务及工作时，在不限制甲方终止合同权利的情况下，乙方应自费进行有关的补救工作，如：加班加点，增加人力等措施。
10.2乙方应保证所提交的技术成果的完整性及准确性并具有足够说服力，以通过甲方组织的评审。由于乙方的疏忽失误、失责等原因造成的返工、修正，乙方应自费进行处理。
11.纠纷处理
如双方因本合同发生纠纷时,双方本着平等互利、协商一致的原则协商解决，若协商不成，可依法诉讼。
12.质量控制
12.1乙方必须采取有效的质量监控措施，确保分析数据的准确性，保证数据分析计算平台、数据处理软件等符合分析精度要求。
12.2乙方必须对过程进行控制，并对所提交记录的有效性负责。
12.3甲方有权在合适的时间对乙方工作场所进行合同范围内质量监督活动，乙方应提供必要的工作条件和支持。
12.4甲方对乙方所进行的一切质量监督活动，不减轻或免除乙方执行合同的各项义务和责任。
13.合同生效及其他
13.1本合同中相同的词及词组具有相同的含义，合同标题不是合同的全部条件和要求。
13.2本合同将取代双方在此以前的所有书面或口头与本合同有关的谈判文件、表述，对本合同条件的任何修改、变更或修正只有通过书面形式并经双方授权代表签字后，才具有法律效力。
13.3本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。

甲方：江苏省地质局第三地质大队	       乙方：
代表签字：	                          代表签字：
签字日期：2026年  月  日               签字日期：2026年  月  日
地    址：                             地    址：
邮政编码：                             邮政编码：
联系人员：                             联系人员：
电    话：                             电    话：
[bookmark: _Toc11318]（在不改变合同主要条款的前提下，采购人、供应商可以另行商议合同具体格式）
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[bookmark: _Toc11009]第四部分  项目采购需求
[bookmark: _Toc1600901986]一、项目概况
本项目为江苏省地质局第三地质大队承担的江苏省句容市仑山地区金矿普查（续作）项目的物探服务项目。
（一）工作区概况
普查区位于江苏省句容市石山头至仑山一带，隶属于边城镇、句容林场及句容东农场管辖。地理坐标为：东经119°10′06″～119°15′57″，北纬32°02′18″～32°05′15″。面积44km2，区内交通方便较为便利，南至句容约14km，北至下蜀镇约12km，至312国道约9km，南距沪宁高速公路约300m，区内有乡镇公路通过。区内交通极为方便。
区内属低山丘陵区，仑山海拔399.4m，最低标高为50m，水系不发育，东侧有仑山水库，西侧有石山头水库，其余为山间小溪及池塘。
区内气候属温带—亚热带过渡区，终年湿润，年平均气温15.4℃，最高气温40.2℃，最低气温-10℃。区内年最大降雨量1601.1mm，年平均降水量1074.1mm，主要集中在在6～8月，年平均蒸发量1604mm。
[bookmark: _Toc75616503][bookmark: _Toc116143277][bookmark: _Toc115163862][bookmark: _Toc76133378][bookmark: _Toc164871800][bookmark: _Toc75939635][bookmark: _Toc23290]（二）目标任务与主要工作量
1.目标任务
（1）初步查明赋矿层位杨冲组地层展布特征和不整合面的起伏形态特征。
（2）了解普查区断裂展布特征。
（3）结合成矿地质条件、成矿规律及物探异常信息等，开展找矿有利区预测，提供2-3处验证孔位。
2．主要工作量：
（1）物性工作：采集露头、探槽和钻孔岩心岩矿石标本200件，开展密度、磁化率、电阻率、极化率物性参数测试。
（2）重磁工作：完成1:10000重、磁测量17km2，线距100m、点距40m。重、磁测量工作区拐点坐标见表4-1。
表4-1  重、磁普查区拐点坐标表
	拐点
	坐标（CGCS2000）
	备注

	
	X
	Y
	

	1
	3546423.498 
	427174.519 
	面积：17km2；
网度：100m×40m

	2
	3546422.903 
	430674.519 
	

	3
	3551822.780 
	430638.635 
	

	4
	3551823.188 
	428238.635 
	

	5
	3551223.386 
	427142.405 
	



（3）时频电磁法工作：时频电磁法剖面11条，总长度24km，点距40m。
（4）微动测量工作：微动测线4条，总长度10km，点距100m，需采用点阵式布设。
时频电磁和微动具体工作量见表4-2。
表4-2 时频电磁、微动测线要素表
	方法
	测线号
	剖面长度（km）
	起终点坐标
	备注

	
	
	
	X
	Y
	X
	Y
	

	时频电磁剖面
	TEFM-7L
	1.8
	3547538.000 
	423983.000 
	3549175.278 
	424730.877 
	40m点距

	
	TEFM-10L
	1.2
	3549816.478
	425779.678
	3550871.613
	426261.644
	

	
	TEFM-12L
	2.0
	3549627.827 
	426574.249 
	3551374.257 
	427371.984 
	

	
	TFEM-16
	4.6
	3547604.000 
	426530.000 
	3551788.156 
	428441.241 
	

	
	TFEM-17
	3.2
	3547472.000 
	427349.000 
	3550382.717 
	428678.559 
	

	
	TFEM-18
	2.2
	3547473.000 
	428229.000 
	3549474.118 
	429143.072 
	

	
	TFEM-E01
	1.4
	3549901.000 
	427588.000 
	3551194.898 
	427053.372 
	

	
	TFEM-E02
	1.4
	3550075.000 
	427951.000 
	3551368.898 
	427416.372 
	

	
	TFEM-E03
	1.4
	3550308.000 
	428364.000 
	3551601.898 
	427829.372 
	

	
	TFEM-E04
	1.4
	3550602.000 
	428747.000 
	3551895.898 
	428212.372 
	

	
	TFEM-15
	3.4
	3549968.000 
	426027.000 
	3548555.344 
	429119.637 
	

	
	合计
	24.0
	
	
	
	
	

	微动剖面
	WD1
	2.9
	3548233.776 
	425056.731 
	3550871.613 
	426261.644 
	100m点距，点阵式布设

	
	WD2
	2.0
	3550869.000 
	424398.000 
	3550869.000 
	424398.000 
	

	
	WD3
	2.6
	3547604.000 
	426530.000 
	3549968.957 
	427610.267 
	

	
	WD4
	2.5
	3547472.000 
	427349.000 
	3549745.998 
	428387.718 
	

	
	合计
	10.0
	
	
	
	
	



（5）编制成果报告1份。
[bookmark: _Toc32065][bookmark: _Toc164871801][bookmark: _Toc116143278][bookmark: _Toc75616505][bookmark: _Toc115163863][bookmark: _Toc75939637][bookmark: _Toc76133380]（三）工程质量要求	
通过委托方聘请的同行业专家评审，评审良好及以上，符合行业相关技术标准。
[bookmark: _Toc28757][bookmark: _Toc418771266][bookmark: _Toc75616506][bookmark: _Toc115163864][bookmark: _Toc75939638][bookmark: _Toc164871802][bookmark: _Toc6715][bookmark: _Toc116143279][bookmark: _Toc76133381]二、工作周期
[bookmark: _Toc12363][bookmark: _Toc418771267]合同签订后至2026年12月31日。
[bookmark: _Toc75939640][bookmark: _Toc76133383][bookmark: _Toc164871803][bookmark: _Toc75616508][bookmark: _Toc115163866][bookmark: _Toc11280][bookmark: _Toc116143281]三、地质概况和工作程度
矿区位于长江中下游铁、铜多金属成矿带之东端，是我省重要的成矿区之一，在大地构造位置上属扬子准地台下扬子台褶带之东段，中生代以来，由于太平洋板块向亚洲大陆俯冲，该区发展成为我国东部大陆边缘活动带的一部分，成为断块隆起区，四周为新断陷区，北邻仪征凹陷，西接宁芜断陷，东南侧为句容凹陷。
区内地质构造较发育，其中褶皱由三个复背斜和两个复向斜组成（图2-1），背斜紧闭，向斜开阔，总趋势为中间收敛，东西撒开。自北向南依次为龙（潭）～仓（头）复背斜、范家塘复向斜、宝（华山）～巢（凤山）～石（头岗）复背斜、桦（墅）～亭（子）复向斜和汤（山）～仑（山）复背斜。断裂构造主要由纵向断裂和北西、北东向的共轭剪切断裂以及北北东向断裂、北北西向断裂组成。纵向断裂主要发育于复背斜的两翼，具逆冲性质，多产生于软硬岩层的界面上，是区内重要的控岩控矿构造；北西向断裂走向300°～320°，右行平移，两盘错位升降显著，自西向东逐级抬升；北东向断裂切穿基底，为区内重要的导岩、储岩构造；北北东向断裂具有平移性质，起着分隔地体和岩区的作用；北北西向断裂具张扭性，常为储岩构造。
区内地层发育较齐全，自震旦系至第四系均有分布，见表4-3。
该区地层面貌具扬子区沉积类型特征，从系到组各级地层单元的岩相岩性在大区中均可对比，地层总厚度为15810m。
元古界：上元古界震旦系分上、下两统四个组，分布于仑山、幕府山等地。下统为滨海～浅海陆棚相变质石英长石砂岩、千枚状泥岩，偶夹灰石，其上为海洋沉积的含冰绩砾千枚状砂质泥岩。上统底部为含铁锰质泥岩，其上依次为内碎屑灰岩、白云岩。
古生界：下古生界为一套由海进～海退的沉积建造。寒武～奥陶系仅分布于仑山、汤山、幕府山等地，志留系遍及全区。寒武系下统底部为细碎屑岩，夹石煤，其上为白云岩、砂质页岩，夹薄层磷块岩；上部以含燧石白云岩为特征。奥陶系下统为白云岩夹生物碎屑灰岩；中统为瘤状、龟裂纹状泥灰岩；上统为页岩、硅质页岩。志留系下统以页岩为主，夹粉细砂岩；中统为细砂岩、粉砂岩，含少量泥砾；上统（茅山组）为含铁质的粉细砂岩。上古生界为陆～海交互相沉积，分布于全区。泥盆系中下统缺失；上统为陆相碎屑岩，底部为含砾砂岩，中部为石英砂岩，上部为泥质粉砂岩夹黑色页岩。石炭系以海相碳酸盐岩建造为主，仅在下统夹有陆相碎屑岩和薄层赤铁矿和晶屑凝灰岩，中、上统则以厚层纯灰岩为特点。二叠系下部为海相含燧石灰岩和硅质页岩；中部转变为陆相粉、细砂岩、页岩、炭质页岩、夹煤层；上部又转为海相砂页岩夹灰岩。
中生界：中生代是本区沉积环境发生急剧变化的时期，于三叠系中期结束了海侵历史，转为陆相河湖沉积和火山堆积。三叠系下统为滨～浅海相页岩、薄层灰岩、瘤状泥灰岩；中统为泻湖相角砾状、蜂窝状膏溶灰岩，其上为滨岸相杂色砂页岩（局部夹灰岩透镜体）和河湖相紫红色粉细砂岩，夹灰绿色含铜砂岩，主要分布于中、西区，下部为石英砾岩和砂岩，中部为粉砂岩和粉砂质泥岩、炭质页岩、夹薄煤层；上部主要为长石石英砂岩、含火山碎屑。侏罗系下-中统为陆源碎屑岩夹薄煤层，上统由火山熔岩、火山碎屑岩及火山碎屑沉积岩组成。白垩系上统为火山沉积岩系，下部为快速沉积的粗碎屑岩，上部以安山质火山岩为主。白垩系分布于山麓边缘和山间盆地，以湖相红色碎屑岩和陆相中酸性火山岩为主，各组段的岩性、岩相、厚度，在横向上变化大。总体特征是下部为杂色砂砾岩、粉砂质泥岩夹灰岩，中部为中～酸性火山岩，上部为红色砾岩、砂岩、粉砂岩。
新生界：为河湖相碎屑沉积，间有陆相基性火山岩。
表4-3  普查区区域地层简表
	界
	系
	统
	组(群)
	代号
	主要岩性

	新生界
	第四系
	全新统
	
	Q4
	砾、砂砾、细砂、粉砂质亚粘土

	
	
	上更新统
	下蜀组
	Q3
	粘土、粉砂质亚粘土

	
	新近系
	上新统
	方山组
	N₂f
	玄武岩

	
	
	
	雨花台组
	N₂y
	砾石、含砾粗砂夹粉砂

	
	古近系
	渐新统
	三垛组
	E₃s
	钙质粉砂岩

	中生界
	白垩系
	上统
	赤山组
	K₂c
	粉砂岩、细砂岩

	
	
	
	浦口组
	K₂p
	砾岩、砂砾岩夹细砂岩

	
	
	下统
	圌山组
	K₁c
	角砾岩、钙泥质粉砂岩、砾岩

	
	
	
	上党组
	四段
	K1s4
	英安流纹质角砾熔岩夹橄榄玄武岩

	
	
	
	
	上段
	K1s3
	岩屑砂岩，含石英粗面岩

	
	
	
	
	中段
	K1s2
	钙质砂岩、石英粗安岩、沉火山角砾岩

	
	
	
	
	下段
	K1s1
	石英安山质集块角砾岩、石英安山岩

	
	
	
	杨冲组
	K1y
	钙质粉砂岩夹砂灰岩、砾岩

	
	
	
	大王山组
	K1d
	粗面岩、粗安岩、安山岩、角砾岩

	
	侏罗系
	上统
	西横山组
	J₃x
	中粗粒长石石英砂岩、钙质粉砂岩夹砾岩

	
	
	中下统
	象山群
	上段
	J1-2xn3
	岩屑砂岩、泥质粉砂岩、含砾长石石英砂岩

	
	
	
	
	中段
	J1-2xn2
	粉砂岩、石英砂岩夹炭质页岩

	
	
	
	
	下段
	J1-2xn1
	石英砂岩、砾岩

	古 生 界
	三叠系
	上统
	范家塘组
	T3f
	粉细砂岩夹泥岩

	
	
	中统
	黄马青组
	T2h
	粉细砂岩、钙质粉砂质泥岩夹泥岩

	
	
	
	薛家村组
	T₂x
	角砾灰岩、泥质灰岩、泥灰岩夹粉砂质泥岩

	
	
	下统
	上青龙组
	上段
	T1s2
	灰岩夹蠕虫状灰岩、含泥质灰岩夹钙质泥岩

	
	
	
	
	下段
	T1s1
	含泥质灰岩与钙质泥岩互层

	
	
	
	下青龙组
	T1x
	灰岩、泥灰岩、钙质泥岩夹泥质灰岩

	
	二叠系
	上统
	大隆组
	P2d
	页岩、硅质页岩、泥质粉砂岩

	
	
	
	龙潭组
	P2l
	粉、细砂岩，炭质页岩夹灰岩

	
	
	下统
	堰桥组
	P1y
	粉、细砂岩，粉砂质页岩

	
	
	
	孤峰组
	P1g
	硅质页岩、燧石岩

	
	
	
	栖霞组
	P1q
	含燧石结核灰岩夹燧石岩

	
	石炭系
	上统
	船山组
	C3c
	灰岩、含球状结核灰岩

	
	
	中统
	黄龙组
	C2h
	灰岩、粗晶灰岩

	
	
	下统
	老虎洞组
	C1l
	白云岩含燧石团块

	
	
	
	和州组
	C1h
	泥质灰岩、泥灰岩夹钙质泥岩

	
	
	
	高骊山组
	C1g
	粉砂岩、粉砂质泥岩夹粘土岩、铁质砂岩

	
	
	
	金陵组
	C1j
	灰岩、铁质粉砂岩

	古 生 界
	泥盆系
	上统
	五通组
	上段
	D3w2
	泥质粉砂岩、石英细砂岩

	
	
	
	
	下段
	D3w1
	中粗粒石英砂岩、含砾石英砂岩

	
	志留系
	上统
	茅山组
	S3m
	粉、细砂岩，含铁泥质粉砂岩

	
	
	中统
	坟头组
	上段
	S3f2
	页岩、粉砂质页岩、泥质粉砂岩

	
	
	
	
	下段
	S3f1
	细砂岩夹粉细砂岩

	
	
	下绕
	高家边组
	S3g
	页岩、粉砂质页岩、粉细砂岩

	
	奥陶系
	上统
	五峰组
	O3w
	硅质岩、硅质页岩、页岩

	
	
	
	汤头组
	O3t
	页岩、泥岩夹瘤状泥灰岩，粘土岩

	
	
	中统
	宝塔组
	上段
	O2b2
	瘤状泥灰岩、钙质泥灰岩

	
	
	
	
	下段
	O2b1
	龟裂纹状灰岩、泥质灰岩、瘤状泥灰岩

	
	
	
	大田坝组
	O2d
	灰岩及似瘤状泥质生物碎屑灰岩

	
	
	下统
	牯牛潭组
	O1g
	生物灰岩、泥灰岩、白云质灰岩

	
	
	
	大湾组
	O1d
	结晶生物碎屑灰岩、泥灰岩、泥岩

	
	
	
	红花园组
	O1h
	灰岩、生物碎眉灰岩

	
	
	
	仑山组
	O1l
	灰质白云岩、白云岩、白云质灰岩

	
	寒武系
	中上统
	观音台组
	∈2-3gn
	白云岩、灰质白云岩，含燧石白云岩

	
	
	下统
	炮台山组
	∈1p
	白云岩、灰质白云岩、泥质白云岩

	
	
	
	幕府山组
	∈1m
	白云岩夹硅质页岩、泥岩

	上元古界
	震旦系
	上统
	灯影组
	Z2dn
	灰色白云岩、泥质白云岩、白云质灰岩、含燧石


[bookmark: _Toc76133386][bookmark: _Toc8122][bookmark: _Toc115163869][bookmark: _Toc116143284][bookmark: _Toc75616511][bookmark: _Toc75939643][bookmark: _Toc164871804]四、工作方法及主要技术要求
（一）执行标准
《物化探工程测量规范》 DZ/T 0153-2014；
《全球定位系统（GPS）测量规范》 GB/T 18314-2009；
《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》 GH/T 2009–2010；
《大比例尺重力勘查规范》 DZ/T 0171-2017 ；
《地面高精度磁测技术规程》 DZ/T 0071-2025 
《陆上可控源电磁法勘探采集技术规程》 SY/T 6589-2024 
[bookmark: _Toc24301][bookmark: _Toc164871805]（二）测地工作
[bookmark: _Toc164871806][bookmark: _Toc20907]①测量基准
坐标系统：2000国家大地坐标系
投影方式：高斯—克吕格3度带投影，第40带
中央子午线经度：120°00′00″
高程系统：1985国家高程基准
②测线（点）精度要求
[bookmark: _Toc454622991]测量复测检查率大于5％，测量成果合格品率为100%。
（三）重力工作
①重力仪器性能试验
静态试验观测曲线与直线的最大偏差应小于0.040×10－5m/s2/24h；
动态试验观测均方误差不低于±0.030×1010－5m/s2；
一致性检验误差不大于±0.030×10－5m/s2;
②基点联测
工区总基点由国家基点网引入，联测精度不低于±0.010×10-5m/s2；
③测点观测
重力观测单元闭合时间不大于10小时，闭合差不大于0.100×10-5m/s2；
重力测量检查工作量不得少于测点总数的3%，检查点精度不大于±0.45×10-5m/s2；
④重力测量总精度
	布格重力异常总精度
	测点重力值均方误差
	布格校正均方误差
	地形校正均方误差
	纬度校正均方误差
	测点高程均方误差
	测点平面位置均方误差

	10-5m/s2
	m

	0.100
	0.045
	0.030
	0.080
	0.003
	0.15
	0.3


[bookmark: _Toc11165][bookmark: _Toc164871807]（三）磁法工作
①磁力仪器性能试验
仪器噪声试验均方误差不大于2.0nT；
仪器一致性用总观测均方根误差衡量，要求小于2.0nT；
仪器观测精度要求小于2.0nT；
探头高度：分别将探头置于0.5m、1.0m、1.5m、2.0m的高度作日变观测，选取数据最稳定的高度作为本测区的探头统一高度。
②测点观测
日变站（基点）选取要位于平稳磁场内，在半径2m及高差0.5m范围内磁场变化不超过2.5nT；
基点（日变站）To值的测定要求：连续静态测量24小时以上日变观测，时间间隔20S，求取2小时以上地磁场变化平稳段平均值为基点的To值；
仪器校对点选取磁场梯度变化较小便于观测的地方，每日观测单元其闭合差不大于4.5nT；
日变观测采样间隔为10s，梯度变化不应超过2.0nT/min；
磁测质量检查量应不小于测点总数的3%，检查精度不小于2.65nT;
③磁力测量总精度
	磁测总误差nT
	野外观测均方误差，nT
	高程及正常场改正误差，nT

	
	总计
	操作及点位误差
	仪器一致性误差
	仪器噪声误差
	日变改正误差
	总计
	正常场改正误差
	高程改正误差
	总基点改正误差

	±5
	4.36
	2.65
	2.0
	2.0
	2.0
	2.45
	1.0
	1.0
	2.0


[bookmark: _Toc32181][bookmark: _Toc164871808]（四）时频电法工作
①性能试验
仪器一致性测试各道之间相对均方误差小于2%为合格；
磁棒一致性平行测试相对均方误差均小于1%为合格；
极距试验：分别布设20m、40m、80m、100m的电道测点进行试验，计算各电极距测点所采集到信号的振幅和相位曲线，通过对比各电极距测点的振幅和相位曲线的差异选取合适的电极距；
收发距试验：采集距离发射源不同距离的测点位置的信号信噪比，最终确定合适的收发距；
②测点观测
发射源AB应与主测线基本平行，其夹角小于5°，距离应不小于2km；
发射源应远离地质干扰体，发射电流不小于50A；；
一个发射源无法覆盖整条剖面，应布设多个发射源。同一剖面采集时若改变发射源，两个发射源间的交叉覆盖测点不少于2个；
测点布极方位误差不超过1°，极距误差小于1%；
电极埋深30cm以上，接地电阻不得大于2000Ω；
时频测量检查点的振幅和相位的均方相对误差（M）应小于±5%。检查点数应大于坐标点总数的3%。
测点Ⅰ级品率大于80%；合格率为100%。
（五）微动测深工作
①性能试验
仪器一致性测试各拾震器的功率谱、相干系数和相位差的相对误差应小于5%
根据项目勘探深度和精度要求，进行不同时长、不同采样率观测试验，分析台阵规模、采集单元频率、采集时长等因素对探测效果的影响。
②测点观测
测点采用RTK或全站仪精确定位，平面位置误差≤0.5m，高程误差≤0.2m，
采用大口径四重嵌套等边三角形SPAC台阵开展数据采集，台阵布设严格控制几何精度，各三角正交夹角误差≤3°，台阵范围内测点最大高差不大于台阵最大外接半径的1/10。
检查点数量大于总工作量的3%，检查点采用同一坐标、同一场源、不同时间的采集点。检查点频散曲线一致性相关系数≥0.9。
数据处理质量控制：频散曲线相干系数≥0.9，有效频带覆盖0.2～20Hz，反演拟合差≤0.05km/s，
采集数据有效时长应不小于总时长的70%；
[bookmark: _Toc17487][bookmark: _Toc164871809]（六）物性工作
①物性采集
同一个地层组的岩石标本要在多处采集，严禁在同一点上采集数量较多的标本；
每块标本的质量为不小于300g；
②物性测定
物性测定检查工作量不少于总样品数的10%，其它各项误差精度如下：
测定岩石密度的均方误差不大于0.02g/cm3；
测定岩石磁化率的相对误差小于±20%；
测定岩石电阻率、极化率的均方相对误差不得大于20%。
[bookmark: _Toc25548][bookmark: _Toc164871810]（七）数据处理、解释及综合研究
数据处理、解释及综合研究需结合上一轮普查成果，包括重磁、时频、地质矿产成果资料，开展重磁电震综合研究，建立工区地质-地球物理模型，初步查明普查区赋矿层位地质结构与构造特征，圈地成矿有利地段。
[bookmark: _Toc164871811][bookmark: _Toc28068][bookmark: _Toc116143285][bookmark: _Toc115163870][bookmark: _Toc75616523][bookmark: _Toc75939648][bookmark: _Toc76133391]（八）成果提交要求
1、图件要求
（1）面积性图件（平面图）比例尺及中央经线按照相关标准，投影椭球参数：2000国家大地坐标系，投影类型：高斯克吕格投影。
（2）面积性图件（平面图）点、线、面分文件表达，且不同类别的点、线、面文件分不同的单文件表达。
（3）图件整体以大小适中、图面美观、清晰为宜。
[bookmark: _Toc115163871][bookmark: _Toc116143286]2、附表要求
具体附表格式按照采购人提供的样表填写。
[bookmark: _Toc116143287][bookmark: _Toc115163872]3、专题报告要求
以采购人认定的编写提纲编写。
[bookmark: _Toc164871812][bookmark: _Toc4254][bookmark: _Toc115163873][bookmark: _Toc116143288]五、质量管理
1、成交后，按采购人要求提交实施方案。
2、接受采购人组织的中期质量检查。
3、接受采购人组织的成果验收。
[bookmark: _Toc164871813][bookmark: _Toc76133394][bookmark: _Toc115163874][bookmark: _Toc75939651][bookmark: _Toc116143289][bookmark: _Toc75616528][bookmark: _Toc14814]六、人员素质
1、项目负责人：项目负责人按照第三章第三条评标办法中人员资历要求执行。项目实施过程中具体项目负责人须与投标项目负责人一致，且不得随意更换，若因特殊原因需发生变更，应与委托方沟通协商，经委托方书面同意方可更换。
2、项目主要成员：项目组成员按照第三章第三条评标办法中人员资历要求执行。
[bookmark: _Toc116143290][bookmark: _Toc115163875][bookmark: _Toc75939652][bookmark: _Toc76133395][bookmark: _Toc19591][bookmark: _Toc164871814][bookmark: _Toc75616529]七、需提交的资料
[bookmark: _Toc23165][bookmark: _Toc115163876][bookmark: _Toc75939653][bookmark: _Toc164871815][bookmark: _Toc76133396][bookmark: _Toc116143291][bookmark: _Toc75616530]（一）原始资料
提交各类原始资料，包括但不限于：工程测量原始数据文件及成果表、重磁电测量野外采集原始数据文件、仪器性能试验数据、施工设计、野外工作总结、中间过程质量控制资料等。
[bookmark: _Toc164871816][bookmark: _Toc116143292][bookmark: _Toc19257][bookmark: _Toc76133397][bookmark: _Toc115163877][bookmark: _Toc75939654][bookmark: _Toc75616531]（二）成果资料
1．各类成果图件与数据，包括但不限于：实际材料图、重磁数据点阵图、重磁电测量成果数据表、地质-地球物理综合解译剖面图、平面图等。
2．成果报告，内容至少包括：工区概况；工作任务；资料基础；研究过程；研究结果；研究质量等。
上述资料均需达到委托方资料汇交要求。
[bookmark: _Toc116143293][bookmark: _Toc76133398][bookmark: _Toc115163878][bookmark: _Toc164871817][bookmark: _Toc75939655][bookmark: _Toc9177]八、时间安排要求
1．中标方接中标通知后10日内提交设计方案供采购人审查。
2．2026年12月31日前，中标方需完成研究成果，并通过采购人组织的验收。
3． 成果报告通过评审后，30日内按委托方要求完成资料汇交。
九、付款方式
双方签订合同后，甲方对乙方分为2次付款：
1、第一次支付：设计通过审查后，乙方进入项目所在地开始野外数据采集后，甲方向乙方支付总价款的50%作为预付款。
2、第二次支付：处理解释成果通过验收后，甲方支付项目总经费的50%。
3、在每次支付前，乙方应向甲方提交支付申请、税务发票，经甲方审核无误并办理相应证明后，甲方在10个工作日内支付对应的款项。
22
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[bookmark: _Toc3880]第五部分  磋商及评审
[bookmark: _bookmark59]1、磋商小组职责
1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
1.3起草评审报告并进行签署。
1.4推荐成交供应商。
1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。
1.6法律、法规和规章规定的其他职责。
[bookmark: _bookmark60]2、磋商及评审程序
2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。
2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。
2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。
2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。
2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。
2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。
2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。
2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。
[bookmark: _bookmark61]3、供应商资格审查
开启结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	2025年度财务报告(成立不满一年的提供至少一个月)，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


[bookmark: _bookmark62]4、磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	报价符合性审查
	属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

	2
	投标文件有效性
	电子投标文件的有效电子签章。未发现属无效投标的其他情形。

	3
	对招标文件响应程度
	审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。


审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务(货物)范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响(重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意)。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
[bookmark: _bookmark63]5、磋商记录
5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。
[bookmark: _bookmark64]6、综合评分
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。
	序号
	评审因素
	评分标准说明
	分值

	一
	价格评估
	15

	1
	报价
	满足磋商文件要求的有效的最低投标价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×15分。
[bookmark: _GoBack]注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中的规定，对小型和微型企业或视同小型和微型企业承接的，价格给予10%的扣除，用扣除后价格参与评审，需填写《中小企业声明函》或视同符合中小企业声明函。
	15

	二
	商务评估
	40

	1
	业绩评估
	2023年1月1日以来（以合同签订日期或者任务书日期或者报告评审意见书为准），投标人每承担过一个类似地球物理勘查项目或子课题的得3分，满分15分。
注：需要提供任务书或合同、项目验收证明复印件，否则不得分。
	15

	2
	设备配置
	工作所需的各类仪器装备齐全，性能可靠，精度能满足工作要求，后勤保障完备，设备主要包括重力仪、磁力仪、时频电磁法测量设备、微动测深设备、测地设备和配套设备等：
1、物探设备：提供满足工作任务所需的重力仪、磁力仪、时频电磁法测量设备、微动测深设备等设备型号及设备列表的，每有1种得1分，最高得4分；
2、测地设备：提供满足工作任务所需的设备型号及设备列表得1分，否则得0分。
3、配套设备：提供满足工作任务所需的辅助设备、车辆等配套设备得1分，否则得0分；本项最高得6分。
注：需提供购买发票等证明材料复印件或承诺函。
	6

	3
	单位资质
	供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书复印件加盖公章，每项得2分，本项最高得6分。
注：需提供相关证明材料复印件，否则不得分。
	6

	4
	人员资历
	人员结构合理，技术骨干力量配备满足工作要求：
（1）项目负责人（限1人）具有地质或地球物理勘查专业正高职称的，得3分，副高职称得2分，本小项最高得3分；
（2）仪器操作、数据处理人员：具有高级工程师职称（含）以上得2分/人，工程师职称得1分/人，中级以下不得分，本小项最高得8分；
（3）测地人员：具有高级工程师职称（含）以上得2分/人，工程师职称得1分/人，中级以下不得分，本小项最高得2分；
本项最高得13分。
	13

	二
	技术评估
	45

	1
	区域资料收集、熟悉程度与分析利用
	收集工作区①区域地质、②区域物探（含地震）、③钻井等相关资料，分析影响地质-地球物理综合解译因素并提出建议。
对于每一个方面：
1、资料收集齐全，分析影响地质-地球物理综合解译因素全面，并提出合理建议，完全满足项目需求的，得15分；
2、资料收集较齐全，分析影响地质-地球物理综合解译因素较全面，建议较充分，能较好满足项目需求、略有欠缺需要完善的，得10分；
3、资料收集欠缺，分析影响地质-地球物理综合解译因素欠缺，建议不充分，不能较好满足项目需要的，得5分；
4、未描述的，得0分。
本项最高得15分。
	15

	2
	技术方案
	1、技术要求
技术要求、工作精度是否符合规范与调查区实际情况：完全符合规范要求，满足规范精度，针对性强得3分；缺失1项规范要求，基本满足规范精度得1分；缺失2项以上规范要求，得0分。
2、技术方法
采用的技术方法是否合理、可行：工作方法选择合理、可行，完全满足项目需求的，得3分；工作方法选择较合理、可行，基本满足项目需求，略有欠缺需要完善的，得2分；工作方法存在明显缺项得0分。
3、施工方案
工作部署、施工方法、试验设计、技术对策、测量设计、现场监控处理等是否先进、可行，针对性强，是否满足项目需求：工作部署合理，技术对策针对性强、符合测区实际，完全满足项目需求的，得8分；工作部署较合理，技术对策针对性较强、基本符合测区实际，基本满足项目需求，略有欠缺需要完善的，得5分；对于工作要求的符合性一般，不能很好满足项目需求的，得2分；存在明显缺项，不符合测区实际工作安排得0分。
4、工作安排
工作安排是否合理可行、工作阶段划分是否明确、工作程序和各阶段工作是否清晰：完全符合要求得3分；基本符合要求得1分；存在明显缺项得0分。
5、规范程度
文字是否精炼，附图（插图）是否齐全、清晰、美观：完全符合要求得3分；基本符合要求得1分；存在明显缺项得0分。
本项最高得20分。
	20

	3
	保密措施
	提供的保密措施科学合理详细具体，完全满足项目需求的，得4分；保密措施较为合理，基本满足项目需求、略有欠缺需要完善的，得3分；保密措施一般，不能很好满足项目需求的，得2分；保密措施简单粗陋，基本不能满足项目需求的，得1分；未描述或者完全不能满足项目需求的，得0分。本项满分4分。
	4

	4
	安全生产保障措施
	提供安全生产体系方案（包括①安全生产责任制、②安全生产制度、③安全生产措施、④安全生产管理应急预案等内容）：对于每一小点，完全满足项目需求的，得1.5分；基本符合项目需求、略有欠缺需要完善的，得1分；未描述或者不符合项目需求的，得0分。本项最高得6分。
	6


7．推荐成交供应商

[bookmark: _Toc105940862]磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
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[bookmark: _Toc21458]第六部分  磋商响应文件（格式）




磋 商 响 应 文 件






项目编号：JSZC-320000-ZQHJ-C2026-0037
项目名称：江苏省句容市仑山地区金矿普查（续作）物探服务





供应商：（公章）
日期：2026年 月 日



一、资格部分

[bookmark: _bookmark68](一)磋商承诺函

致： (磋商组织方) 
根据贵方关于（项目名称）（项目编号）的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。据此函，我方兹宣布同意如下：
1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。
2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。
4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。
5.我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任(如有偏离，在响应文件中另作说明)。
6.我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知(如有)，我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
7.我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
8.我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
9.我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。
10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
11.本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表(如果有)。
12.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
13.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。
14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                             电话：
传真：                             邮政编码：
供应商（公章）：
法定代表人签章：
日期：
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[bookmark: _bookmark69](二)独立承担民事责任的能力

50

[bookmark: _bookmark70](三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

51

(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力
	一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	(一)
	2025年度财务状况

	1
	营业收入
(万)：
	
	2
	利润总额(万)
	

	3
	年末“固定资产合计”
(万)
	
	4
	年末“流动资产”余额(万)
	

	5
	年末“短期
负债”余额
(万)
	
	6
	年末“长期负债”余额(万)
	

	7
	年末“资产
总计”余额
(万)
	
	8
	年末“货币资金”余额(万)
	

	三
	供应商其他信息

	(一)
	公司取得
的相关资
质及等级：
	

	(二)
	公司2023年度
后获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	



[bookmark: _bookmark71]注：1、如行数不够请自行添加。


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
致：江苏省地质局第三地质大队、中企华建友工程管理有限公司
我单位        （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。( 若有 )
主要专业技术能力有：                  。( 若有 )


                                  声明人：（公章）
  日 期：    年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）
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[bookmark: _bookmark72](五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
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[bookmark: _bookmark73](六)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
无重大违法记录声明
致：江苏省地质局第三地质大队、中企华建友工程管理有限公司
    我单位     （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中           （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                            声明人：（公章）
年     月    日
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(七)法律、行政法规规定的其他条件

54

[bookmark: _bookmark74](八)落实政府采购政策需满足的资格要求
55

[bookmark: _bookmark75][bookmark: _bookmark76](九)法定代表人身份证明书
兹证明(姓名) 同志，性别 (男/女)  ，居民身份证号 (身份证号码)  ，在我单位任  (职务)  ，系我单位主要负责人即法定代表人。


单位地址：               

电    话：                

单位全称：               

单位盖章：                     
 



年     月    日



附：法定代表人居民身份证扫描件
注： 1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。
2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。
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[bookmark: _bookmark77](十)法定代表人授权委托书
本授权书声明： (供应商名称)  法定代表人 (姓名)  授权 (委托代理人的姓名、职务) 为我方就 (代理机构) 代理的(项目编号、项目名称) 项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务(含合同签订)。
本授权委托书于    年   月   日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：                                                   
委托代理人联系电话：(手机)                                       
法定代表人签章：                                      






供应商名称(公章)：
日     期：
附：委托代理人居民身份证扫描件
注：“法定代表人”授权委托其他人磋商的，须填写法定代表人身份证明书和本授权委托书，否则投标无效。
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[bookmark: _bookmark78]二、技术部分
[bookmark: _bookmark79]
技术部分对应评分标准“技术部分”，依次详述，格式自拟
60

[bookmark: _bookmark81]三、商务部分

商务部分对应评分标准“商务部分”，依次详述，格式自拟。
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(一)企业业绩
[bookmark: _bookmark82]
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(二)设备配置


(三)单位资质
[bookmark: _bookmark83]

63

(四)人员资历
[bookmark: _bookmark86]
[bookmark: _Toc105940872][bookmark: _Toc105940954]1、本项目拟投入人员配备一览表
	岗位
	姓名
	身份证号
	人员类别
	技术证书、级别
	类似工作经验
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：
1、行数不够，请自行添加。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换属违约行为。
[bookmark: _Toc105940955][bookmark: _Toc105940873]
2、拟派项目经理情况简介
	姓名
	
	近3年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	证书名称
	
	

	专业资格
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任项目主要
负责人的项目
	


备注：
1、项目负责人具有资格证书的，请提交相关证书复印件。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换属违约行为。
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(五)首次报价一览表

[bookmark: _bookmark87]首次报价一览表

单位名称(加盖公章)：

	
标题
	
内容

	
项目名称
	

	
项目总报价大写
	

	
项目总报价小写
	


	服务期
	




法定代表人签章：
日期：


(六)首次明细报价表

	[bookmark: _bookmark88]序号
	名称
	单位
	工作量
	单价（元）
	价格(元)
	备注

	1
	物性标本
	件
	200
	
	
	

	2
	重力测量
	km2
	17
	
	
	

	3
	磁法测量
	km2
	17
	
	
	

	4
	时频电磁测量
	km
	24
	
	
	

	5
	微动测量
	km
	10
	
	
	

	项目总报价
	元


注：1、供应商应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。
2、本表中“其它”由供应商根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，供应商应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。
3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。
4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。






(七)技术要求响应及偏离表

项目名称：
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件
条目号
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目技术要求的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对技术条款中的所有要求，均视作投标人已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对技术条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商名称(公章)：
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[bookmark: _bookmark89]四、其他部分
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(一)中小企业声明函
[bookmark: _bookmark90]中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体作况如下：
1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;
2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：





1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


[bookmark: _bookmark91](二)关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（本项目不涉及）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）             提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1          ，生产厂为（厂名）2          ，厂址为（生产厂址）          。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3          。（产品名称1）的（关键组件）4          在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5          在中国境内完成。
2.（产品名称2）          ，生产厂为（厂名）          ，厂址为（生产厂址）          。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）          。（产品名称2）的（关键组件）          在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）          在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    

_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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(三)按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件
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