
2026年梁溪区区管桥梁维修工程

工程量清单编制说明
一、总说明
1、工程概况：对西新桥、南水仙桥、芦庄桥等27座桥梁的桥面系、上部结构、下部结构、支座等进行维修提升，主要包含混凝土结构破损修复及裂缝封闭处理，伸缩缝病害处理，钢结构桥梁涂装处理，机动车道桥面铺装、人行道铺装病害维修，桥梁栏杆维修更换，桥面排水系统维修，支座更换等，27座桥梁总长1371.87米。
2、本工程招标范围：梁溪区区管桥梁，具体实施内容及要求详见本项目清单附件。
3、本工程量清单编制依据：招标人提供的图纸、《市政工程工程量计算规范》GB/T50857-2024、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024工程量计算规则计算；苏建价〔2025〕第12号文、苏建价〔2026〕76号文、无锡市《<建设工程工程量清单计价标准>（GB/T 50500-2024）及9本工程量计算标准的实施意见》的通知等。
4、工程量清单投标报价相关说明：本工程相应工程量计算规范“工作内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中，清单项目特征描述中没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容所需费用也应包括在投标报价的综合单价内。
5、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

6、本工程质量、材料、施工等的特殊要求：须符合设计要求及施工验收规范要求。

7、招标人自行采购材料的名称、规格型号：无。

8、招标人另行发包的专业工程：无。

9、暂列金：7.2万元（不含税）。
10、专业工程暂估价：无

11、材料暂估价：无。

12、本工程招标控制价中安全生产、文明施工、环境保护、税金取值如下（单位：%）：

	序号
	项目名称
	安全生产
	文明施工
	环境保护
	税金

	1
	市政工程
	1.9
	1.05
	1.2
	9

	
	
	
	
	
	


二 、其他须说明的问题

1、本工程量清单所列的工程量由是本咨询人按招标人提供的图纸计算的，作为投标报价的基础，工程进度款支付时以由中标人申请、监理审核、跟踪审计复核、招标人核准的实际完成工作量为依据，竣工结算以最终审计单位核实的工程量为准。
2、本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围一起使用。
3、本工程竣工结算时的工程量计算应严格按照《市政工程工程量计算规范》GB/T50857-2024、《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024工程量计算规则计算；苏建价〔2025〕第12号文、苏建价〔2026〕76号文、无锡市《<建设工程工程量清单计价标准>（GB/T 50500-2024）及9本工程量计算标准的实施意见》的通知执行（项目特征有明确描述的除外）。

4、招标人设暂列金额及暂估价的，投标人投标报价时必须按招标人提供的暂列金额及暂估价报价，竣工结算时按有关规定结算。设暂列金额及暂估价的专业工程达到依法必须招标的标准时，须通过招标确定承包人。

5、施工用水电费由投标单位自主报价，中标人自行装表支付水电费。

6、各投标单位的最终报价必须包括完成本工程施工的所有费用在内。

7、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，中标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目（具体按锡建价[2014]5号文规定执行）。

8、招标人若对本工程部分材料、设备设置了推荐的品牌（或厂家），投标人拟增加厂家或品牌的，应在招标文件规定的澄清答疑期限结束之前提出，满足招标文件中明确的技术标准和质量要求，并由招标人同意。本项目招标人对本工程部分材料、设备设置了推荐厂家品牌,投标人一旦中标，在合同履行过程中按招标文件中设置的推荐厂家品牌选用。

若施工过程中因特殊情况中标人需更换材料、设备等的品牌（或厂家），必须征得招标人书面同意并且保证所更换材料、设备等的品牌（或厂家）档次及质量不低于招标文件要求备选品牌（或厂家）的档次及质量，且结算时中标综合单价不得调整。工程实施过程中，招标人有权指定使用推荐品牌（或厂家）中的任一品牌（或厂家），中标人必须遵照实施，不得对中标的综合单价再做调整。

9、招标人未设推荐品牌的材料均采用中档档次的材料,质量合格，型材壁厚达到国标标准。品种、样式、颜色、质量要求均以招标人满意为准，材料的环保要求及施工后的空气检测必须达到相关严格标准。本工程中的主要材料施工前需经招标人确认。

10、其他说明：

10.1 检验试验费的结算按2026版《江苏省建设工程费用定额》执行。

10.2 根据委托单位要求，本工程安全生产标准化考评目标为合格。

10.3 因本工程招标人仅提供设计图纸，有些施工内容与清单名称无法一一对应甚至没有单独的清单项目，为便于投标人投标报价，对部分清单项的清单名称作了修改；有些项目特征只描述了主要施工内容无法按规范要求逐一详尽描述其它项目特征的，由投标人现场踏勘后自行报价并满足招标人及施工、验收规范要求。
10.4 因项目所在地场地受限，本项目无场地设置临时设施，人员设备通勤等相关费用投标单位自行考虑在报价中。
10.5 施工范围外需要成品保护的地方，报价需要包含此费用，竣工结算时不再作任何调整。

10.6投标人依据现场实际情况自行及自身施工工艺、水平、方案认为需要增加措施费的，其费用由投标人自行考虑计入措施项目费中。

10.7需二次深化设计或专业分包的投标时自行考虑在报价内，结算时不得因此增加费用。

附件一：工程量清单                         
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