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前附表
	序号
	项目名称
	内               容

	1
	采购编号
	JSZC-320509-NJCC-C2026-0006

	2
	采购内容
	2026年江陵街道市政桥梁养护项目

	3
	采购代理机构
名称及地址
	名称：南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司
地址：苏州市吴江区松陵镇流虹路1086号四楼东侧
电话/传真：0512-63482162
联系人：俞敏明、王瑞佳

	4
	采购单位
	名称：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处
联系电话：0512-63913052
地址：苏州市吴江区云梨路1688号

	5
	标书组成
	详见招标文件第二章

	6
	磋商保证金
	无

	7
	磋商有效期
	自提交磋商响应文件截止之日起九十日内

	8
	勘察现场
（如有需求）
	为更好地了解现场情况，各供应商可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘察现场费用自理。

	9
	网上获取
截止时间
	2026年09月16日17：00

	10
	电子投标文
件制作要求
	本项目采用电子投标文件，各投标单位请按照采购文件要求制作上传电子投标文件，本项目无需提供纸质投标文件。
投标单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标单位自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标单位自行承担全部责任。

	11
	上传投标文
件截止时间
	2026年09月21日09：30

	12
	开标、评标
时间、地点
	开标时间：2026年09月21日09：30
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
请投标单位确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
评标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）（投标单位无需到场）

	13
	代理服务费
	依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关规定，本项目收取招标代理服务费的要求如下：
1、支付主体：本项目招标代理服务费由成交单位支付；
2、支付原因：结合本项目实际情况，采购预算中已包含该项代理服务费，供应商报价应当包含代理服务费，但无需单独列明；
3、收取方式：成交供单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性付清招标代理服务费
4、收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100~500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500－1000万费率为预算金额的0.8%；按照吴江区中介超市中标公告，本项目服务费为29000元，由中标单位在领取成交通知书时一次性支付，该费用包含在响应报价中；
5、服务费交纳账户
户名：南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司吴江分公司
账号：1102022009000794979
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行

	14
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标单位的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。 

	15
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的；
（二）不具备采购文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）不同投标单位的电子投标文件制作机器码一致；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。





[bookmark: _Toc29131][bookmark: _Toc10741][bookmark: _Toc178000507][bookmark: _Toc203054668][bookmark: _Toc28359012][bookmark: OLE_LINK1]第一章  磋商邀请书
项目概况：
2026年江陵街道市政桥梁养护项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年09月21日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
（一）项目编号：JSZC-320509-NJCC-C2026-0006
（二）项目名称：2026年江陵街道市政桥梁养护项目
（三）采购预算：人民币贰佰叁拾万元整（￥：2300000.00）    
（四）最高限价：人民币贰佰叁拾万元整（￥：2300000.00）
（五）采购需求：本项目养护内容主要包括对江陵街道179座市政桥梁巡查，养护，维修等。（详见第二章）
（六）合同履行期限：合同签订之日起一年（具体以合同约定时间为准）。合同终止条件为服务期限截止或合同签订后实际结算金额达到230万（二者中以先到者为准）。
（七）验收标准：根据采购文件、国家、行业相关标准由采购人验收。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购（响应单位必须为中小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业，并提供相关声明函，否则为无效投标），所属行业为其他未列明行业。
（三）本项目的特定资格要求：
1.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
2.本项目的特定资格要求：具有有效的桥梁工程专业承包二级（含）以上资质或市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质。
（四）其他要求：
1.★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。存在以上情形的，供应商的响应文件视为无效响应；
2.★根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件
（一）本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间：2026年09月16日17：00（北京时间）； 
（二）报名流程：
1.  CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.  参与采购活动
供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.  电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
4.  补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。
（三）在网上报名和磋商过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950； 
CA技术咨询电话：400-608-6099； 
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030； 
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

四、提交磋商文件截止时间
（一）本次磋商采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交响应文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。
（二）网上响应文件提交截止时间：2026年09月21日09：30（北京时间）
远程签到起止时间：2026年09月21日 09:00至09:30（北京时间）
注：投标供应商必须先签到才能进入文件解密环节，如未签到，不能进入文件解密环节。
远程响应文件开启时间：2026年09月21日 09:30（北京时间）
远程CA预解密时间：2026年09月21日 09:30至10:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，供应商无需到现场。

五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜
（一）本项目支持政府采购合同信用融资，具体详见《政府采购合同信用融资政策告知函》。
（二）线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
（三）勘察现场（如有需求）：为更好地了解现场情况，各供应商可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘察现场费用自理。
（四）质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附“交易文件下载确认单”）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。
（五）质疑联系方式：0512-63482162。
（六）政府采购监督电话：0512-63982393。
（七）本采购信息公告媒体苏州市政府采购网、江苏政府采购网。
（八）本项目由南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司代理，不收取报名费用、采购文件费用及磋商保证金。
（九）本招标文件由南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司负责解释。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
（一）采购人信息：
名称：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处
联系电话：0512-63913052
地址：苏州市吴江区云梨路1688号
（二）采购代理机构信息：
名称：南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司
地址：苏州市吴江区松陵镇流虹路1086号四楼东侧
联系电话：0512-63482162
（三）项目联系方式：
项目联系人：俞敏明、王瑞佳
电话：0512-63482162
备注：本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州政府采购网等媒体上发布，敬请留意,请各单位获取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。


[bookmark: _Toc203054669][bookmark: OLE_LINK28]第二章  磋商供应商须知
1.采购政策
1.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。
1.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
1.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
1.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家市场监督管理总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。
1.5提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
1.6提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
1.7如采购货物涉及协议供货相关产品的，执行协议供货相关政策。
1.8对本国产品的支持政策（本项目不涉及）
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
2.★联合体响应：不接受。
3.★转包与分包与磋商费用
3.1.本项目不允许转包或分包。
3.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。
4.磋商文件
4.1.磋商文件的内容如下：
第一章 磋商邀请书
第二章 磋商供应商须知
第三章 响应文件格式
第四章 采购需求
第五章 合同主要条款
第六章 评标办法及评分标准
4.2.供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应文件有可能被拒绝。
5.磋商文件的澄清和修改
5.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
5.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。
5.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。
6.★响应文件计量单位和使用文字
6.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
6.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。
7.磋商响应文件的组成：
1、封面
2、开标一览表、报价明细表（如有）
3、资格审查响应文件
3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
3.2磋商响应单位基本情况表（格式见第三章）；
3.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；
3.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
3.5磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；
3.6合格供应商的基本条件
3.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
3.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
3.6.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
3.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
3.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
3.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
3.8本项目的特定资格要求证明文件：具有有效的桥梁工程专业承包二级（含）以上资质或市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质；
3.9其它有关资格证明的文件；
4、符合性审查响应文件
4.1磋商响应函（格式见第三章）；
4.2偏离表（格式见第三章）；
4.3项目服务人员配置表（格式见第三章）；
4.4其他有关符合性证明的文件；
5、综合评审响应文件
5.1拟投入项目组综合能力；
5.2服务方案；
5.3 类似业绩；
5.4采购需求响应承诺书；
5.5与本次采购相关的其他证明材料；
6、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。
注：（1）以上3.1-3.9为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上4.1-4.4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
（6）视频演示（如有）：响应文件提交截止时间前，供应商可在上传响应文件页面的演示视频模块中，上传项目所需的演示视频，文件以压缩包rar或zip格式上传，单个文件不能超过100M，如项目所需演示时间较长，请分成多个文件上传。且保证视频资料现场能打开并展示,若出现视频无法正常播放等其他一切问题由供应商自行承担。
演示视频在开标截止时间前将被保密隐藏，代理机构在响应文件解密完成后下载各供应商递交的演示视频。
8.网上响应文件的制作
8.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
8.2网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。
9.报价（编制）要求的说明
9.1.磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。
9.2.响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。
9.3.响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。
9.4.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。
9.5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
10.★磋商有效期
10.1.磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。
10.2.特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
10.3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。
[bookmark: _Hlk139441200]11.提交响应文件截止时间
11.1.响应文件必须在提交响应文件截止时间前提交。截止时间以后送达的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
11.2.采购人或者采购代理机构推迟提交响应文件截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有响应人。
12.磋商响应文件修改和撤回
12.1.响应文件的修改应在提交响应文件截止时间前进行。
12.2.响应文件递交开始时间后至响应文件提交截止时间前，供应商可以撤回响应文件。
13.递交磋商响应文件相关事项：
13.1.如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商响应单位。
14.磋商评审程序
14.1.磋商仪式
14.1.1.采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。
14.1.2.磋商仪式由采购代理机构主持，采购人代表、供应商代表以及有关工作人员参加。
14.1.3.采购人依法对供应商的资格进行审查。
14.1.4.磋商代理人对供应商进行信用查询。
对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，磋商代理人将对供应商进行信用查询。
（1）查询截止时点：响应文件提交截止时间。
（2）查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（3）信用记录使用规则：
在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
14.2.磋商小组
14.2.1.磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。
14.2.2.磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。
14.2.3.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：
（1）确认或者制定磋商文件； 
（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定供应商参加磋商；
（3）审查供应商的响应文件并做出评价；
（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；
（5）编写评审报告；
（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
14.2.4.磋商小组成员应当履行下列义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
（3）参与评审报告的起草；
（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
14.3.磋商工作纪律及保密
14.3.1.磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。
14.3.2.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
14.3.3.在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。
14.4.响应文件审查
14.4.1.磋商小组应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
14.4.2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
14.5.供应商澄清
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
14.6.磋商程序、最后报价
磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
14.6.1磋商程序
（1）磋商顺序的确定：按磋商签到时间先后确定磋商顺序。如10分钟之内代理机构无法与供应商取得联系，磋商顺序顺延。
（2）磋商小组将首先对所有响应文件的有效性进行审查，包括对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。
（3）磋商小组将根据评审需求与符合相应资格条件的供应商分别进行磋商，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注系统。
（4）本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担)。
14.6.2磋商内容
（1）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字并加盖CA电子公章。
（2）磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。如未按上述时间递交最后报价表的供应商，将作为自动放弃此次磋商以及最后报价。
14.6.3最后报价
（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
（2）最后报价截止时间之前，各供应商的最后报价将被隐藏无法显示，在到达最后报价截止时间后，代理机构工作人员可以查看各供应商最后报价。
（3）最后报价截止时间前，供应商可以修改报价，截止时间后以最新的报价为准；如超过截止时间未提交或报价超过预算，均作无效投标处理。每标段如提交二次报价的供应商不满三家，则本次竞争性磋商失败。
（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
（5）关于二次报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《操作手册》。
14.6.4强化政府采购异常低价审查
（1）按照财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
14.7.响应无效和终止磋商活动条款
14.7.1.响应人存在下列情况之一的，响应无效:
（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；
（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；
（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；
（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；
（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。
14.7.2.响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。
磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。
14.7.3.有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：
（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同响应人的响应文件相互混装；
（6）不同响应人的响应文件制作机器码一致。
14.7.4.终止竞争性磋商采购活动的条款
出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
15.确定成交、询问及质疑
15.1.确定成交供应商
15.1.1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。
15.1.2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“苏州市政府采购网”公告成交结果，并同时书面通知成交供应商。成交通知书将成为合同的组成部分。
15.2.询问及质疑
[bookmark: _Hlk139366691]15.2.1.询问
15.2.1.1.供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。
15.2.1.2.采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起 3 个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
15.2.2.质疑
15.2.2.1.供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内做出答复。对采购文件中供应商特定资格要求、采购需求等内容的质疑，供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
15.2.2.2.根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令），提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并请将网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。
15.2.2.3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
15.2.2.4.供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。 
15.2.2.5.采购人或采购代理机构将在收到供应商的质疑后七个工作日内做出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
15.2.2.6.接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
名称：南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司
地址：苏州市吴江区松陵镇流虹路1086号四楼东侧
联 系 人：张炳忠 
联系方式：0512-63482162
16.合同的签订
16.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。
16.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。
17.磋商保证金：本项目不收取保证金，采购文件中有关磋商保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。
18.代理服务费：
18.1.依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关规定，本项目收取招标代理服务费的要求如下：
18.1.1支付主体：本项目招标代理服务费由成交单位支付；
18.1.2支付原因：结合本项目实际情况，采购预算中已包含该项代理服务费，供应商报价应当包含代理服务费，但无需单独列明；
18.1.3收取方式：成交供单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性付清招标代理服务费
18.1.4收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100~500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500－1000万费率为预算金额的0.8%；按照吴江区中介超市中标公告，本项目服务费为29000元，由中标单位在领取成交通知书时一次性支付，该费用包含在响应报价中；
18.1.5服务费交纳账户
户名：南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司吴江分公司
账号：1102022009000794979
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行。
19.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关的法律法规的规定执行。
20.备注：本文件打“★”为实质性条款，不可偏离，如偏离响应文件无效。
[bookmark: _Toc196385725][bookmark: _Toc203054670]
第三章  响应文件格式
[bookmark: _Toc196385726]说明：
对本章所有的响应文件格式 ，响应人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司组织实施的编号为                             的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
授权代表无转委托权。特此委托。
    
供应商：（公章）
法定代表人（负责人）：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）

年    月   日






附件2
磋商响应函

南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司： 

我们收到贵公司                 号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。
1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，本合同涉及到任何为了满足甲方对于服务要求的费用均已包括在合同固定总价内。本合同固定总价包括完成该项工作所需的服务管理内容：(包括但不限于完成该项目全部内容所需的人工费（含奖金、社会保障金、人身意外险、加班费、高温费、福利等）其它在管理过程中发生的一切费用，还包括设备材料费、安装检测费、运输费、售后服务费、辅助材料、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。）（政策性条款例外）。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。
4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起  90 天。
5、我们愿意提供采购单位在磋商文件中要求的相关资料。
6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：


附件3
开标一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	优惠率（%）
	

	中小微企业：□中型   □小型   □微型   □否
残疾人企业：□是   □否
监狱企业：□是   □否


注：
1、响应报价包括全部服务所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、咨询费、代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用；
2、优惠率：例如：报价的优惠率为5%，即是折扣率为95%，按95%进行结算。

响应单位（公章）：  
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年   月   日



附件4：关于投标报价合理性的澄清说明（若涉及）
南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


备注：根据采购文件第二章“磋商供应商须知”第14.6.4条要求，当政府采购评审中出现供应商“投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的”或者“投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的”或者“投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的”或者“评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时，评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理时间内，对投标价格进行解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要证明材料，包括但不限于人工成本、设备使用费、耗材费用等。若投标供应商未能提供书面说明及证明材料，或者所提供的书面说明、证明材料无法证明其报价合理性的，评标委员会应当将其按无效投标处理。

响应单位：（单位盖章）             
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月     日


附件5：服务条款偏离表、商务条款偏离表
服务条款偏离表
项目名称：                            
项目编号：                    
	序号
	名称
	磋商文件服务要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、服务条款内容主要是针对响应文件有关的服务要求等内容。
2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无服务条款偏离”的字样。


响应单位（公章）：  
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年   月   日

 
[bookmark: _Toc21456][bookmark: _Toc4363]
商务条款偏离表
项目名称：                                            
项目编号：      
	序号
	名称
	招标文件商务要求
	投标文件响应情况
	说明

	1
	服务期限
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	

	3
	合同主要条款
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



响应单位（公章）：  
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年   月   日

说明：
1、商务条款内容主要是针对采购文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。
2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。






附件6、响应单位专业人员： 
项目服务人员配置表
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：采购单位可参照上述格式自行设计表格投标。

响应单位（公章）：  
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年   月   日


附件7：企业类似业绩一览表
企业类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期
	采购单位
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



响应单位（公章）：  
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年   月   日














附件8：服务方案
针对本项目的服务方案
	提示：
1、投标人应针对本次招标项目特点编写服务方案。
2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	




















单位名称（盖章）：                              






附件9：资格证明文件
（1）关于资格文件的声明函


关于资格文件的声明函

                      ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。




（响应单位）法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

（响应单位）公章：



年  月  日




(2) 磋商响应单位基本情况表
磋商响应单位基本情况表
单位名称：（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	_________万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：中高级
以上职称的人数
	

	资产总计
	_________万元
	净资产
	_________万元

	股东权益
	_________万元
	销售收入
	________年______万元

	实现利润
	_________年_________万元

	营业面积（含厂房面积）
	_________平方米
	其中：
	自有面积_____平方米
承租面积_____平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况、结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	




（3）中小企业声明函

中小企业声明函 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 承接 企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 承接 企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


附：中小企业划型标准规定（仅供参看，具体按照国家相关最新标准规定）
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


（4）残疾人福利性单位声明函(如有）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 、民政部 、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                          单位名称（盖章）：
                                                          日    期：


（5）监狱企业证明文件（如有）

监狱企业的证明文件
  
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
[bookmark: _Toc20399]1、本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。
[bookmark: _Toc20667]（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。
（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为     。
2、本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
                                                          日    期：
	



（6）关于符合本国产品标准的声明函（本项目不涉及）
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：     年     月      日




____________                                                                  1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件10：响应单位资格承诺书
响应单位资格承诺书
项目名称：
项目编号：             
	序号
	响应单位部分资格要求
	是否完全满足
	备注

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	
	

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
	
	

	6
	[bookmark: _Toc24490]法律、行政法规规定的其他条件；
	
	

	7
	本项目的特定资格要求：具有有效的桥梁工程专业承包二级（含）以上资质或市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质。
	
	


响应单位（公章）：
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：      年     月     日









附件11：磋商二次报价承诺书(二次报价时提供)

磋商二次报价承诺书 
项目名称：
项目编号：
	响应供应商
	

	二次报价（优惠率）
	         %

	其他承诺（如有）
	



法定代表人或授权委托人签字：
日期：


附件12：投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书
致： 采购代理机构名称） 
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号） 的投标（响应），并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；
4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标（响应）人（盖公章）：           
地址：                         
电话：                           
传真：                      
电子邮件：                          
邮编：                      
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：      
日期：                      


[bookmark: _Toc203054671]附件13：安全责任承诺书
安全责任承诺书
   （公司名称）   承诺：
如我方为成交单位，我方将认真履行本次采购的所有服务承诺，我方愿意负责承担所聘用全部维护人员的人身安全的全部责任，在吴江江陵街道辖区市政桥梁养护服务项目的实施过程中，发生的一切安全问题，由我方全权负责。
对养护巡查不到位引起的安全事故等责任：
（1）自身巡查、项目实施过程中的人生安全等事故负全部责任；
（2）桥梁等巡查不到位引起的安全事故负相关责任。

响应单位：（单位盖章）             
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月     日


附件14：人员和车辆设备配置情况承诺书
人员和车辆设备配置情况承诺书
本公司承诺成交结果公示发布之日起7日内配齐符合采购文件要求的人员和车辆设备，完全响应采购文件要求。未在规定时间内配置齐全的，采购单位有权取消其成交资格，并按虚假应标行为处理，且有权要求该单位承担给采购单位造成的所有损失。
	序号
	人员/车辆设备
	最低数量配备
	基本要求

	1
	项目负责人
	1人
	有一定的项目管理及维护工作经验。

	2
	维护人员
	10人
	

	3
	维护车辆
	3辆
	巡视车2辆；运输车1辆；汛期期间需根据采购单位要求增加配置相关车辆。




响应单位：（单位盖章）             
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月     日


第四章  采购需求
[bookmark: _Toc196385727]南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司受苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处的委托，就2026年江陵街道市政桥梁养护项目_采用竞争性磋商方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加本次磋商采购活动。
一、项目编号：JSZC-320509-NJCC-C2026-0006
二、项目名称：2026年江陵街道市政桥梁养护项目
三、项目预算：人民币贰佰叁拾万元整（￥：2300000.00）
四、最高限价：人民币贰佰叁拾万元整（￥：2300000.00）
五、服务期限：合同签订之日起一年（具体以合同约定时间为准）。合同终止条件为服务期限截止或合同签订后实际结算金额达到230万（二者中以先到者为准）。
六、采购需求：
（一）项目概况
本项目养护内容主要包括对江陵街道179座市政桥梁巡查，养护，维修等。具体服务范围以采购单位通知调遣为准，如项目实施过程中有区域突破，成交单位须无条件接收采购单位调遣在需要时候该范围以外的应急机动性。
（二）服务清单
1、桥梁维修养护
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	综合单价最高限价（元）

	1
	锚固区修复
	1、部位：混凝土破损
2、工作内容：含凿除松散混凝土、钢筋锈蚀处理、基面处理、涂刷界面剂、快速水泥修补、平整处理等
3、具体工程量以实际为准
	m2
	1200.00

	2
	锚固区裂缝
	1、裂缝处理，裂缝宽度≥0.15mm
2、清理裂缝，采用裂缝灌注胶进行低压灌缝处理
3、具体工程量以实际为准
	m
	230.00

	3
	更换橡胶条
	1、部位：伸缩缝
2、工作内容：更换破损橡胶条
3、具体工程量以实际为准
	m
	133.02

	4
	清理伸缩缝
	1、剔除缝口表面的松散杂物，用压缩空气清除槽内浮尘，沿缝长范围内用丙酮进行清洗，擦洗表面
	m
	10.00

	5
	桥梁伸缩装置
	1、部位：伸缩缝
2、工作内容：含凿除锚固区混凝土更换80#型钢伸缩缝，采用快速水泥浇筑锚固区 满足2h开放交通。
3、具体工程量以实际为准
	m
	2787.58

	6
	桥梁伸缩装置
	1、部位：伸缩缝
2、工作内容：含凿除锚固区混凝土更换120#型钢伸缩缝，采用快速水泥浇筑锚固区 满足2h开放交通。
3、具体工程量以实际为准
	m
	5149.09

	7
	桥梁伸缩装置
	1、部位：伸缩缝
2、工作内容：含凿除锚固区混凝土更换160#型钢伸缩缝，采用快速水泥浇筑锚固区 满足2h开放交通。
3、具体工程量以实际为准
	m
	6820.31

	8
	栏杆加固
	1、松散立柱横杆采用结构胶粘结处理
	处
	250.00

	9
	标志牌
	1、更换桥铭牌
	块
	1000.00

	10
	大理石栏杆
	1、更换破损石材栏杆
	m
	1500.00

	11
	不锈钢栏杆
	1、立柱、栏杆、桥名牌制作安装，采用不锈钢激光切割焊接拼接成型,表面氟碳漆喷涂(具体颜色由业主定)。
2、不锈钢装饰制作安装，采用3厚不锈钢板折弯焊接成型,表面氟碳漆喷涂(具体颜色由业主定)。
3、栏杆与桥面采用化学螺栓、预埋钢板连接；
4、包含下槛拆除及新建下槛
	m
	1700.00

	12
	钢结构涂装
	1、部位：钢结构
2、涂装体系：2*40μm环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆2*60μm+2*40μm聚氨酯面漆；
3、具体工程量以实际为准
	m2
	75.13

	13
	泄水孔疏通
	1、部位：桥面系
2、工作内容：疏通泄水孔
3、具体工程量以实际为准
	个
	10.00

	14
	增加泄水孔格栅
	1、增加泄水孔格栅
	个
	32.69

	15
	安砌侧(平、缘)石
	1、更换破损路缘石
2、材质同现有
	m
	132.83

	16
	人行道块料铺设
	1、人行道板砖拆除重铺，规格根据现场实际测量，暂估10*20*6、15*15、20*20等
2、拆除材料不利用
	m2
	148.84

	17
	混凝土桥头搭板
	1、部位：桥面 
2、工作内容：切割桥面铺装层，采用小型机械凿除。
3、具体工程量以实际为准。
	m3
	398.66

	18
	混凝土桥头搭板
	1、部位：桥面浇筑c40混凝土
2、工作内容：钢筋锈蚀处理、基面处理、涂刷界面剂，现浇c40砼。
3、具体工程量以实际为准。
	m3
	547.37

	19
	构件钢筋
	1、材质:HRB400 
2、规格、型号: Ø10mm以外。
	t
	5126.13

	20
	变形缝
	1、部位：桥面铺装
2、工作内容：裂缝密封胶灌缝，灌缝机热沥青灌缝
3、具体工程量以实际为准
	m
	25.00

	21
	沥青混凝土
	1、沥青品种：沥青要求应符合“公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004)"4.6.2表中的规定;
2、沥青混凝土种类：细粒式SMA-13（SBS改性);
3、石料粒径：按设计或规范要求级配；
4、掺合料：玄武岩；
5、厚度：4.0cm；
6、具体数量按实计
	m2
	81.22

	22
	沥青混凝土
	1、沥青品种：沥青要求应符合“公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004)"4.6.2表中的规定;
2、沥青混凝土种类：中粒式AC-20（SBS改性);
3、石料粒径：按设计或规范要求级配；
4、掺合料：石灰岩；
5、厚度：6.0cm；
6、具体数量按实计
	m2
	77.75

	23
	粘层
	1.材料品种：SBS改性乳化沥青；2.喷油量；0.3-0.6L/m2；
	m2
	1.07

	24
	桥面污染垃圾清理等
	1、桥面污染垃圾清理等
	次
	500.00

	25
	余方弃置
	1、废弃料品种：建筑垃圾
2、运距：自行考虑
3、含消纳费用
	m3
	173.80

	26
	变形缝
	1、裂缝处理，裂缝宽度＜0.15mm
2、清理裂缝，采用裂缝胶进行处理
3、具体工程量以实际为准
	m
	84.00

	27
	变形缝
	1、裂缝处理，裂缝宽度≥0.15mm
2、清理裂缝，采用裂缝灌注胶进行低压灌缝处理
3、具体工程量以实际为准
	m
	218.00

	28
	变形缝
	1、部位：梁体铰缝脱落、采用水泥砂浆勾缝处理
	m
	25.00

	29
	水泥混凝土
	1、部位：混凝土破损、锈胀、蜂窝麻面
2、工作内容：含凿除松散混凝土、钢筋锈蚀处理、涂刷界面剂、环氧砂浆修补、平整处理等
3、具体工程量以实际为准
	m2
	1100.00

	30
	土工合成材料敷设
	1、部位：板梁
2、工艺：黏贴2层碳纤维布，表面刷2层外墙漆。
3、具体工程量按实计
	m2
	919.49

	31
	钢板加固
	1、板梁 盖梁黏贴钢板加固，宽度20cm，厚度6mm，采用M10化学锚栓植筋。2、黏贴后表面涂装防锈漆
	m2
	1200.00

	32
	混凝土耐久性涂装
	1、部位：上部结构/防撞墙等混凝土构件
2、涂装体系：2*40μm环氧封闭底漆+环氧腻子2道+2*50μm环氧树脂漆中间漆+2*40μm聚氨酯面漆；
3、具体工程量以实际为准
	m2
	85.03

	33
	柔性防水
	1、水泥基渗透结晶型浆料、喷涂2遍
	m2
	47.03

	34
	支座顶升
	1、桥梁同步顶升 整断面更换
	断面
	35000.00

	35
	橡胶支座
	1、材质:氯丁橡胶支座更换GPZ200*42mm
2、规格、型号:实际测量、原支座拆除，垃圾清理，外运处理
	个
	125.00

	36
	结构胶制作楔形块
	1、材质:结构胶
2、规格、型号:250mm*250mm
	个
	225.00

	37
	支座垫石修复
	1、盖梁顶凿除支座垫石砼尺寸：250*250*30mm  ,结构胶修补后整平
2、拆除千斤顶后进行修补，恢复至原样     
3、需更换支座断面
	处
	150.00

	38
	盆式支座钢组件除锈涂装
	1、部位：支座钢组件2、对锈蚀部位进行打磨除锈，对锈蚀部
位进行打磨除锈
3、涂装体系：1道环氧富锌底漆+1道封闭剂+1道聚氨酯面漆；
3、具体工程量以实际为准
	个
	300.00

	39
	脱空支座垫石实
	1、脱空支座采用2mm不锈钢板，环氧树脂结构胶调平处理，调平厚度根据现场情况调整
2、具体工程量以实际为准
	个
	1500.00

	40
	处理拉索锚头渗油
	1、处理拉索锚头渗油
	个
	1200.00

	41
	补充拉索锚头密封圈
	1、补充拉索锚头密封圈
	个
	1300.00

	42
	变形缝
	1、裂缝处理，裂缝宽度＞3mm
2、清理裂缝，采用裂缝灌注胶进行低压灌缝处理
3、具体工程量以实际为准
	m
	450.00

	43
	台身砌石裂缝
	1、裂缝处理，裂缝宽度＞10mm
2、清理裂缝，采用H60灌浆料低压灌缝处理
3、具体工程量以实际为准
	m3
	6500.00

	44
	护坡塌陷
	1、护坡塌陷块石恢复
	m3
	350.00

	45
	易燃物堆积
	1、桥下空间清理易燃物堆积
	处
	1000.00

	46
	交通管制
	1、施工维护，包含标志牌、锥桶、爆闪灯等费用
	项
	500.00

	47
	水上平台
	1、支座更换、碳布、钢板加固等工艺需要，采用浮箱钢管等进行搭设水上施工平台
	m2
	120.00

	48
	施工支架
	1、岸上施工固定支架，采用钢管进行搭设
	m3
	25.00

	49
	登高车
	1、高空作业许采用登高车
	台班
	660.03

	50
	防撞车
	1、占道施工维护
	台班
	1330.82

	51
	防汛抗台处置
	1、工作内容:防汛抗台处置
2、人员、机械、工期等：全年预计30天，一辆皮卡车加3人，24小时进行巡视，相关排水及安全维护设备准备到位；
3、工作量计算规则:按次计
	次
	3400.00

	52
	融雪剂
	1、材质及规格:环保型融雪剂等，主要成分氯化钙
2、工作量计算规则：按吨计算
	t
	1500.00

	53
	除雪抗冻应急
	1、工作内容:除雪抗冻应急
2、人员、机械、工期等：全年预计1次，5-6天，铲雪车1-2辆、2-3辆货车、1-2辆皮卡车、工人30人，相关安全防护设备到位
3、工作量计算规则:按次计
	次
	35000.00

	54
	沥青混凝土
	1、钢桥面/桥面钢结构热拌环氧沥青修复
2、含桥面除锈、刷防腐层、防水层、粘结层等全部工作内容
3、工程量暂估，结算按实调整
	m2
	253.95

	55
	玻纤套筒加固
	1、部位：1-4#、1-7#、1-8#、2-2#~2-6#墩                              
2、加固范围：桩径120cm 加固范围河床底部至盖梁h=230cm，桩径扩大至126cm                                     
3、材料规格：CFGJ波纤套筒（3mm）包含辅材 、水下不分散环氧灌浆料                                       
4、工艺：桩基表面高压射水清理，钢筋除锈，安装玻纤  套筒，灌注水下环氧灌浆料。                                    
5、含特种水下作业人员施工费用。                            
6、工程量按实计量
	m2
	5687.00


2、巡视
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量

	1
	巡视
	1、巡视里程约50公里/每天，包含所有桥梁桥面系、上部结构、下部结构等
2、工作量计算规则：以月为单位，费用充分考虑，包干使用
3、巡视周期按招标文件要求，满足招标人考核要求
	月
	15526.20


（三）养护要求
1、江陵街道日常养护维修及巡查范围：179座市政桥梁巡查，养护，维修等，特殊情况按采购单位要求进行维护服务。
2、完成服务清单中各项工作内容，具体根据采购单位要求，最终以实际完成工作量及审计结果进行结算。服务清单中未出现的养护项目，工作量与单价以审计为准。
3、江陵街道桥梁日常养护、零星维修作业内容：
（1）桥面铺装层坑洼的小修小补及桥面伸缩缝的清理与填缝；
（2）桥面侧石的修复和桥面排水设施的清理；
（3）桥栏杆缺损、裂缝、剥落的修补；
（4）挡土墙一般损坏修复和杂草、树丛的清理工作。
（5）临时交办的其他工作。
4、服务期内应按上述日常养护作业内容进行全天候巡查，发现问题第一时间上报监理或采购单位，并优先采取防护隔离措施，未及时上报或未及时处置等主观原因引起的一切责任和损失由养护单位承担。
5、响应时间及解决时间
（1）普通破损维修等情况的养护，维护单位应在20分钟内响应，在30分钟内赶到故障现场进行养护服务（包括维修配件到达服务现场），在2-5小时解决问题，遇到突发情况，应立即现场维护并组织现场作业；
（2）特殊情况，以采购单位的意见为准。
6、养护工作安全要求：
（1）养护队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明作业，注意安全，一切伤亡事故由养护单位负全责；
（2）养护人员、机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由养护单位负责修复及承担一切费用（若因特殊情况，如突击抢险、抢修等应急处理，来不及对养护区域内进行逐一排查定位的，由此造成损坏的，由采购单位负责协调解决，维护单位承担相应责任）；
（3）无论维修养护期间过程中，养护单位负责及时清理垃圾。
（4）服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由养护单位负责恢复或赔偿。
（5）养护单位须为养护人员配备印有养护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。
（6）养护工作实施过程中，养护单位不得将作业材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。  
注：如遇突发事件，须有配套养护维修机具设备及5个工作人员在20分钟内到场应急处理，并服从采购单位现场指挥。汛期、台风期间，组织不少于8人（两个班组进行全天候值班值守），冰雪天气全天候做好防寒抗冰应急抢险工作。
（四）维护（或修理）工作要求
1、养护服务流程
巡检发现（或接到采购单位任务通知）→维护单位响应→维护单位尽快赶到现场察看并拍照、记录→维护单位提交养护方案→得到采购单位确认养护（或修理）任务联系单进行相关作业→采购单位进行复查及签证确认→整理资料建立、建全服务台账。
维护单位提供服务项目管理人员名单，人员应相对固定，做到在故障突发时随叫随到。
2、具体维护要求内容
维护目标：市政桥梁的巡查、养护、修复以及其它应急事项。目的是为了桥梁的完好及使用安全。
维护单位必须落实维护各个环节，做好桥梁巡查、维护、保养和运行管理工作，保证各桥梁良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全（各种图纸、说明书和巡检记录、维护日志、现场影像等有关资料）。
3、人员和车辆设备
	序号
	人员/车辆设备
	最低数量配备
	基本要求

	1
	项目负责人
	1人
	有一定的项目管理及维护工作经验。

	2
	维护人员
	10人
	

	3
	维护车辆
	3辆
	巡视车2辆；运输车1辆；汛期期间需根据采购单位要求增加配置相关车辆。


注：成交单位须在响应文件中承诺在成交结果公示发布之日起7日内配置齐全，否则视为无效投标。未在规定时间内配置齐全的，采购单位有权取消其成交资格，并按虚假应标行为处理，且有权要求该单位承担给采购单位造成的所有损失。
3、维护单位按照维护内容、要求和考核细则，设专人负责系统运行维护工作，并接受采购单位的检查和考核。
4、考核评分
为加强吴江区江陵街道辖区桥梁养护工作，确保桥梁养护的正常化、正规化，确保市政桥梁安全、畅通，根据《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》、《苏州市市政设施管理条例》相关文件要求，结合本项目实际，特制定养护服务考核评分标准。
（五）市政桥梁养护实施要求
1、按照建设部CCJ99《城市桥梁养护技术规范》，养护单位必须制定养护质量保证体系，严格服务质量操作流程；
2、按月制定市政桥梁养护计划，并依据桥梁日常巡视情况适时调整。养护单位针对桥梁实际情况、养护要求和项目作业特点，定期上报养护实施计划。所有养护服务一律采取先申请后实施，以采购单位《市政桥梁养护任务单》为准；
3、养护单位按《桥梁养护任务单》要求与内容实施养护，养护工作量必须经采购单位及监理单位现场验收后，按规定签证确认；
4、对有关养护服务，养护单位须上报项目实施组织方案，严格按照养护实施技术要求完成服务；
5、项目涉及开挖、修复桥梁等养护服务，按有关规定办理相关手续。采购单位履行施工管理职能，负责组织协调、服务质量、工作量实际签证和验收工作；
6、养护服务作业现场做好安全警示和作业围挡，遵守工作规范与相关管理要求，参照公路养护安全作业规程JTG H30标准实施，做到文明作业；
7、若因养护单位工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，造成重大影响的，视情节轻重，一次处以5000-20000元的罚款，影响恶劣的立即终止合同；
8、养护单位应及时响应采购单位检查发现问题的整改，并落实回复。
（六）桥梁巡检
桥梁须加强日常养护巡查管理避免事故发生。具体措施如下：
1、巡检内容：
（1）桥梁外观完好情况。包括：对结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域现场作业情况和桥面系、限载标志、限高标志、交通标志及其他附属设施等状况进行外观检查等。
（2）有无擅自开挖，占用城市道路、人行道及管顶作业，乱开道口等行为。
2、巡查方式
巡查方式分为机动车巡查和步行巡查。快车道的巡查工作以机动车巡查为主，慢车道、人行道的巡查工作以步行巡查为主。
3、巡查周期
（1）桥梁巡查周期、频次具体根据采购单位要求。
（2）遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻或文明城市创建等特殊情况，应缩短巡查周期。
4、巡查要求
（1）养护单位养护的每座桥梁都要明确专职人员进行巡查，巡查人员要具备一定的桥梁养护管理经验及处理突发事件的能力。
（2）配备必要的设备和车辆，巡查车辆应有明显标识，装备黄色警示灯。
（3）巡查过程中要端正工作态度，尽职尽责，自觉遵守交通规则，注意安全。
（4）巡查人员要对桥面坑洼破损、道板缺失破损、擅自挖掘、占用道路等做好记录，填写《桥梁巡查记录表》并归档保存。巡查结束后要尽快整理汇总巡查发现的问题，填写《桥梁巡查问题日报表》，经养护单位负责人审核后上报采购单位，每月上报一次。
（5）巡查中发现桥梁严重下陷、空洞等紧急情况，应立即上报并在现场做好警示工作。
（七）养护台账管理
1、建立台账制度：按照采购单位相关台账管理制度执行。
2、台账管理：以上台账，每月汇总一次，巡检单位抄送一份交由采购单位审核并存档。
（八）考核办法
1、苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处市政管理部门为考核部门，成立考核小组，负责江陵街道辖区范围内桥梁养护监管及考核工作，考核内容为日常养护巡查、安全、质量、进度、项目量等。
2、内部业务资料质量检查考核主要是指维护单位为保证桥梁养护目标实现编制的养护、维修记录。资料抽查每季度进行一次，养护管理单位和代养护管理部门（委托监理）可联合检查也可单独检查。
3、安全考核严格按照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，并建立有总监负责制的安全管理体系，落实安全工作责任制，若因维护单位操作不当而引起的安全责任事故，则应严肃处理，并给予相应的经济处罚。
4、养护维修质量应严格按照《城市桥梁养护技术规范》等相关规定执行。若维护单位实施的项目质量不符国家、地方或采购方相关要求的，养护管理单位可要求维护单位无偿返工。
5、每次考核完成后，及时宣布考核结果及存在的问题，并限期维护单位进行整改，如不能及时处理需上报说明原因。
6、如现场遇到特殊情况的由采购单位决定处置方案，采购方中途有权对考核办法进行调整、细化。
（九）安全文明作业措施及环保责任
1、维护单位须为维护人员配备印有维护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。
2、维护工作实施过程中，维护单位不得将作业材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。维护单位需具有现场作业必须具备的安全警示和作业围挡设备设施。
3、维护单位应及时响应采购单位检查发现问题的整改，并落实回复。
4、现场作业区管理要求：作业现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，桥面必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，项目实施过程中产生的废弃物须定点堆放，及时清运，严禁在作业现场以外堆放材料。维护单位人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在运输过程中遗洒，同时应有避免扬尘的措施。
5、在项目实施过程中，发生交通、作业、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合采购单位处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。
6、采购单位有权随时进行监督、检查，并有权责令维护单位清除不安全隐患的权利。
7、对养护巡查不到位引起的安全事故等事故责任：
（1）自身巡查、现场作业过程中的人生安全等事故负全部责任；
（2）桥梁巡查不到位引起的安全事故负相关责任。
（十）考核内容及标准：详见合同附件1《吴江经济技术开发区市政桥梁养护考核评分表》。
（十一）采购单位对维护单位提出的维修（更换）项目量进行复查及签字确认，并作为维护单位向采购方计算费用的有效凭证。
（十二）服务金额以采购单位确认项目量并经审计后的金额为准。
（十三）桥梁清单信息
	序号
	桥梁名称
	所在位置
	桥长（m）

	1
	庞山大桥
	东太湖大道
	558.8（大）

	2
	运河大桥
	东太湖大道
	1170（特）

	3
	樊家湾桥
	东太湖大道
	23

	4
	三山圩桥
	东太湖大道
	18

	5
	长纤路河桥
	同津大道
	70

	6
	燕归桥
	同津大道
	68

	7
	十七图桥（Y112五号桥）
	同津大道
	12

	8
	无名桥（Y112七号桥）
	同津大道
	68

	9
	无名桥
	同津大道
	20

	10
	无名桥
	同津大道
	24

	11
	吉市桥
	运东大道
	10

	12
	如归桥
	运东大道
	118（大）

	13
	大益港桥
	运东大道
	21

	14
	牛腰泾桥（一号桥）
	仲英大道
	42

	15
	清阳桥
	中山北路
	200（大）

	16
	双松桥
	中山北路
	13

	17
	瓜泾港桥
	中山北路
	70

	18
	潘家港桥
	中山北路
	13

	19
	柳胥河桥
	中山北路
	12

	20
	七里港桥
	中山北路
	24

	21
	凌士桥
	中山北路
	41

	22
	高级中学桥（五号桥）
	中山北路
	21

	23
	农场桥
	云梨路
	28

	24
	东围河桥
	云梨路
	27

	25
	西围河桥
	云梨路
	16

	26
	淞山河桥
	江兴东路
	22

	27
	庞北桥
	江兴东路
	5

	28
	长纤港桥
	江兴东路
	67

	29
	淞山河桥
	江陵东路
	21

	30
	高速桥
	江陵东路
	535（大）

	31
	江陵大桥
	江陵西路
	大

	32
	腾飞桥
	江陵西路
	17

	33
	振翼桥
	江陵西路
	54

	34
	方尖港桥
	庞金路
	33

	35
	南大港桥
	庞金路
	53

	36
	北大港桥
	庞金路
	42

	37
	庞金路桥
	庞金路
	53

	38
	无名桥（进出口加工桥）
	庞金路
	53

	39
	吴淞江大桥（淞尹大桥）
	庞北路
	870（特）

	40
	无名桥（省道4号桥）
	227省道
	12

	41
	无名桥（省道3号桥）
	227省道
	13.6

	42
	无名桥（省道2号桥）
	227省道
	53.8

	43
	无名桥（省道1号桥）
	227省道
	25.7

	44
	南七里桥
	227省道
	25.8

	45
	大江桥（夹浦桥）
	227省道
	19.4

	46
	北七星桥
	227省道
	31

	47
	鲈乡北路东太湖大桥
	鲈乡北路
	（大）

	48
	鲈乡北路跨绕城高速大桥
	鲈乡北路
	693（大）

	49
	展宏桥
	鲈乡北路
	11.5

	50
	创业桥
	鲈乡北路
	37

	51
	兴中河桥
	鲈乡北路
	38

	52
	无名桥
	鲈乡北路
	16

	53
	西湖花苑无名桥
	西湖花苑
	16

	54
	新开河桥
	云龙西路
	54

	55
	云龙大桥
	云龙西路
	499.5（大）

	56
	凌益桥
	云龙东路
	（大）

	57
	湖心东路桥
	湖心东路
	23

	58
	湖心桥
	湖心西路
	16

	59
	中心河桥（一号桥）
	花港路
	10.8

	60
	庙港河桥
	花港路
	17

	61
	长安桥
	长安路
	34

	62
	牌楼港桥
	长安路
	34

	63
	二号桥
	长安路
	33

	64
	南沈家圩桥
	庞杨路
	42

	65
	施尖桥
	庞杨路
	26

	66
	北巷港桥
	新字路
	44

	67
	钱家厍桥
	新字路
	30

	68
	叶泽湖桥
	新字路
	18

	69
	叶港桥
	叶港路
	13

	70
	狭港里桥
	叶港路
	32

	71
	长条港桥
	甘泉东路
	27

	72
	大角圩桥
	甘泉东路
	34

	73
	甘泉桥
	甘泉西路
	28

	74
	兴瑞桥
	兴瑞路
	27

	75
	东桥港桥
	兴瑞路
	34

	76
	园楼桥（五号桥）
	花园路
	22

	77
	尤家场桥（四号桥）
	花园路
	33

	78
	园安桥（三号桥）
	花园路
	22

	79
	莲花浜桥
	联杨路
	23

	80
	北沈家圩桥
	联杨路
	23

	81
	LQ1
	龙桥路
	17

	82
	LQ2
	龙桥路
	18

	83
	雍雅桥
	芦荡路
	36

	84
	山湖桥
	山湖西路
	22

	85
	山湖东路桥
	山湖东路
	25

	86
	无名桥（庞东路小桥）
	庞东路
	10

	87
	庞东路桥
	庞东路
	244

	88
	新浜里桥
	吴新路
	7.6

	89
	七里港桥
	九龙路
	13

	90
	柳胥桥
	九龙路
	13

	91
	亨通桥
	九龙路
	60

	92
	九龙桥
	九龙路
	7

	93
	大江河桥
	大江河路
	10

	94
	渡江上桥
	大江河路
	6

	95
	樟木河桥
	亨通路
	39

	96
	五方桥
	五方路
	13

	97
	五方桥（西）
	五方路
	9

	98
	吉泰桥
	吉市河路
	9.4

	99
	吉利桥
	吉市河路
	9

	100
	吉祥桥
	吉市河路
	9

	101
	淞山河桥（一号桥）
	吉市河路
	17

	102
	池家浜桥
	兴东路
	24

	103
	兴东路桥
	兴东路
	19

	104
	北采字桥
	潘龙路
	30

	105
	蒋家浜桥
	辽浜路
	15

	106
	乌金浜桥
	乌金路
	235（大）

	107
	殷家荡滩桥
	殷家路
	89

	108
	长田桥
	长田路
	40

	109
	殷家荡桥
	长田路
	30

	110
	放鸟港桥
	利民路（龙山路）
	36

	111
	南龙津桥
	龙津路
	32

	112
	龙津港桥
	龙津路
	35.3

	113
	门前漾桥
	龙津路
	42.4

	114
	中心东路桥
	江村路
	35

	115
	四古具桥
	兴中路
	36

	116
	柳胥路一号桥
	柳胥路
	22

	117
	柳胥路二号桥
	柳胥路
	36

	118
	柳胥路三号桥
	柳胥路
	23

	119
	光明桥
	光明路
	27

	120
	周阿港桥
	光明路
	24

	121
	烧基头桥
	光明路
	22

	122
	兴杨桥
	清阳路
	14

	123
	浮玉洲桥
	运河路
	70

	124
	吉庆桥
	运河路
	10

	125
	张家港桥
	运河路
	12

	126
	运河路小桥
	运河路
	12.5

	127
	三兴桥
	三兴路
	6.6

	128
	淞山河桥2
	三兴路
	16

	129
	云联北路桥
	云联北路
	22

	130
	何家门前桥
	云联北路
	56

	131
	白龙桥（仁牛湾桥）
	云联路（庞金路南延）
	45

	132
	千步金桥（云联南路桥）
	云联路（庞金路南延）
	25

	133
	云津北路桥
	云津北路
	27

	134
	金牛浜桥
	云津南路
	57

	135
	云津南路桥
	云津南路
	29

	136
	大兢港桥
	凌晓路
	40

	137
	凌晓桥
	凌晓路
	30

	138
	胜建桥（三号桥）
	227复线
	5

	139
	凌家场桥（二号桥）
	227复线
	6

	140
	天城桥（一号桥）
	227复线
	6

	141
	西塘景观桥（二号桥）
	西塘河西路
	34

	142
	南奎圩桥
	西塘河路
	31

	143
	顾兴圩桥（一号桥）
	西塘河西路
	19

	144
	西大江河桥
	西塘河东路
	52

	145
	吴厍湾桥
	西塘河东路
	52

	146
	锦湖桥（一号桥）
	锦湖路
	18

	147
	绣湖东路桥
	绣湖东路
	25

	148
	新绣桥
	绣湖西路
	22

	149
	庞南路桥
	庞南路
	23

	150
	庞山路桥
	庞山路
	21

	151
	赵庄桥
	杨中路
	16

	152
	中瑞桥
	杨中路
	22

	153
	淞南桥
	三淞路(北)
	8

	154
	淞兴桥
	淞兴路
	19

	155
	张家港桥（Y109一号桥）
	淞南路
	31

	156
	中心河桥（一号桥）
	联中路
	38

	157
	兆杨桥
	华鸿路
	13

	158
	砖场上桥
	云创路
	13

	159
	云创桥
	云创路
	26.9

	160
	思湖桥
	思湖路
	23

	161
	旺家桥
	旺家路
	28

	162
	旺家港桥
	兴国路
	44

	163
	何屯港桥
	南巷路
	30

	164
	南采字桥
	采字路
	30

	165
	益和桥
	益和路
	34

	166
	官南村桥
	益堂路
	35

	167
	运务桥
	南北村街
	32

	168
	王羊浜桥
	富华路
	19.6

	169
	姚家埭桥
	富华路
	18

	170
	北龙津桥
	利源路（龙申路）
	40

	171
	石灰浜桥
	广鸿路西
	18

	172
	广鸿桥
	广鸿路
	17

	173
	华荣桥
	华荣路
	24

	174
	清树湾桥
	清鸿路
	40

	175
	渡船桥
	渡船桥花苑
	22.5

	176
	长胜桥
	长胜路
	15

	177
	长胜桥2号
	长胜路
	12.5

	178
	栅桥
	栅桥路
	26

	179
	古塘路桥（一号桥）
	古塘路
	43


（十四）其他说明
1、人员工资标准及加班费、高温费、社保、税金计算均须满足苏州市及吴江区相关政府文件规定的最低标准要求。
2、成交单位必须按月支付服务人员的工资，采购单位有权要求成交单位按月提供员工工资发放清单，若经采购单位抽查，成交单位未按期足额发放员工工资，采购单位有权扣除相应费用以支付成交单位未支付之费用。
3、服务期间，服务人员应注意人身交通安全，成交单位需对员工进行相关安全培训，项目服务期间，成交单位的服务工作人员发生的一切安全问题包括由于成交单位的服务导致的安全事故的责任，均由成交单位自行负责。响应单位需在响应文件中做出相应承诺。
4、因成交单位原因，造成采购单位或第三方发生财产损失或人身安全事故的，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。
5、本项目全年无休，响应单位要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入投标总价。
6、成交单位应根据项目实际情况和需求调整、完善工作方案，确保并不断提高服务质量。
（1）投标时需提供详细具体的服务管理工作流程和标准。
（2）制订并提供各类操作规程、服务员作业规范，建立合理有效的服务质量检查制度并切实执行。
7、发生下列情形之一者采购单位有权立即终止与之签订的服务合同，所有损失由成交单位承担：
（1）严重违反国家法律法规和政策的；
（2）服务辖区范围内被上级部门或媒体三次以上（含三次）曝光或给服务辖区造成恶劣影响的；
（3）连续考核不及格的，逾期未整改且严重违约的；
（4）拖欠人员工资、发生重大安全作业事故的；
（5）成交单位在合同履约期内未经采购单位批准自行终止履行合同义务的。
（7）未经采购单位同意，成交单位擅自将合同转让或者进行分包。
8、如遇范围内有大的调整或迁移等重大情况，采购单位将提前告知成交单位，合同内容经双方协商调整。
（十五）相关职责
维护单位按照养护内容、要求和考核细则，设专人负责养护工作，并接受采购单位的检查和考核。维护单位必须向采购单位提供维修人员的联系方式，负责内容及使用的维修车辆等有关资料。
	联系表

	养护单位：

	保修电话：

	具体联系方式

	职责内容
	姓名
	固定电话
	手机
	职称

	管理人员
	
	
	
	

	现场安全员
	
	
	
	


七、其他有关说明：
1、响应单位须对本项目中的所有服务功能进行报价，不得拆开报价或只投其中的部分内容，否则作无效响应处理。
2、本项目为固定折扣报价，即磋商响应单位在单价最高限价的基础上报统一的固定折扣率。磋商响应报价包括包括完成该项工作所需的服务管理内容、附属设施、临时设施、土方作业、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商最后报价为最终报价。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。磋商响应单位未填价格的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括磋商总报价中。
3、响应单位必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
4、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。
5、验收标准：采购文件、响应文件、最终的合同及考核标准均作为验收依据。
6、响应单位必须保证全部响应资料的真实性，在成交结果公示期间，成交单位须提供相关响应原件资料以供与复印件资料核对。如有虚假或对磋商文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，取消其成交的资格，并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关条款给予处罚。
7、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州市政府采购网公示为准。


第5章 [bookmark: _Toc203054672] 合同的主要条款
合同编号：
甲方（采购人）：
联系人：
联系电话：

乙方（供应商）：
联系人：
联系电话：

根据苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处委托南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司进行本项目政府采购2026年江陵街道市政桥梁养护项目（采购编号： ****）政府采购的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。
一、合同所涉及的服务基本情况及范围：
1、乙方负责2026年江陵街道市政桥梁养护项目，甲方对乙方工作进行监管和考核，若乙方不能按要求实施项目，甲方有权终止此项合同。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。
2、下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力，有冲突的，以有利于甲方、标准高的为准：
（1）成交通知书；
（2）乙方的响应文件；
（3）磋商文件及其附件；
（4）乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
（5）合同附件。	
3、服务内容：详见磋商采购文件及乙方响应文件等。
4、服务期限：合同签订之日起一年（具体以合同约定时间为准）。合同终止条件为服务期限截止或合同签订后实际结算金额达到230万（二者中以先到者为准）。
二、合同价格与支付：
1、本合同总价款暂按采购预算金额为 230 万元，成交固定折扣率为    。合同总价应包括完成该项工作所需的服务管理内容、附属设施、临时设施、土方设施、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
3、付款方式及步骤：
（1）付款步骤：先服务后付款。按实际完成且合格的项目工作量（包含经主管部门审核同意后的变更备案部分）的50%支付；项目竣工验收合格、结算资料完整齐全送审后，可付至合同金额（扣除预留金和暂列金额）与变更备案价之和的60%；审计期间，不再支付服务费用；审计结束后，付至项目审定金额的80%；审计结束满一年后（以出具审计报告日期为准），付至审定金额的90%；审计结束满二年后，若期间项目未发生质量问题，则付至审定金额的100%（具体付款日期根据甲方所在地财政部门规定执行，甲方可根据实际情况调整付款比例及支付时间节点）。
每次付款前，乙方需向甲方出具合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款，且不就此承担逾期付款的违约责任。
（2）付款方式：银行转账。
4、乙方账户信息：
开户名：
开户行：
账  号：
乙方若变更上述账户信息的，应提前5个工作日通过书面的方式通知甲方。若乙方未书面通知甲方，甲方向乙方提供的上述账户信息支付本合同项下的服务费用的，即视为已经履行的相应的付款义务，甲方不再承担逾期付款的责任。
5、甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用。
三、服务质量与考核
乙方应严格按照采购文件的有关规定提供服务，满足采购文件中所列全部要求和乙方承诺的其它指标，并由甲方按照具体项目要求进行考核。对未按规定提供服务或者部分服务不合格的，视具体情况按比例扣除。具体考核标准见合同附件1。
四、管理事项
按照本合同约定、采购文件要求以及乙方的响应文件、承诺事项等进行管理。
五、合同双方的责任与义务
1、甲方的责任与义务
（1）指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。
（2）甲方应教育其所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。
2、乙方的责任与义务
（1）乙方在从事市政桥梁养护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方养护工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的养护服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。
（2）乙方应及时调整不适应工作需求的市政桥梁养护服务管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。
（3）乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。
（4）乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。
（5）乙方在响应文件中提出的其他服务承诺。
甲乙双方一致同意：在服务期间，乙方派驻甲方员工因患职业病或因工伤亡后应享有的工伤待遇，以及因甲乙双方合作关系变化，造成员工劳动合同的解除或终止所产生的经济补偿金或赔偿金由乙方承担。
六、违约责任
1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2、有下列情形之一的，乙方不能按照本合同约定提供服务的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方方支付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。同时甲方有权要求乙方承担因此造成的其他损失：
（1）乙方未按照合同约定支付人员工资，导致信访、投诉等情况的；
（2）乙方因管理失职造成恶劣社会影响、安全事故或导致管理部门被追责的；
3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。  
七、不可抗力
1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
八、合同转让和修改
1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。
2、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。
九、合同的解除
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有下列情况之一，合同方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。合同首部当事人联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因首部联系方式和联系信息错误、变更后没有及时告知或当事人拒收等原因导致无法送达的，自交邮后第3日视为送达。
十、争议解决办法
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。
十一、合同生效及其他
1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）、骑缝章后生效，生效合同签订之日起2个工作日内进行系统上传公示。
2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。
3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力；经双方签字并加盖公章后生效；补充协议之间如存在冲突的，应以最新签订的为准。
十二、未尽事宜
未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。
十三、附则
本合同一式    份，甲方执     份，乙方执     份，政府采购监督管理部门备案，采购代理机构一份。
十四、合同附件
附件1： 吴江经济技术开发区市政桥梁养护考核评分表
附件2：履约验收方案
附件3：安全生产、文明施工协议书

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定（授权）代表人（签字）：
	法定（授权）代表人（签字）：

	
	

	日期：
	日期：

	
	

	
	



附件1： 吴江经济技术开发区市政桥梁养护考核评分表
	考核日期：
	考核区域：

	序号
	考核项目
	考核内容
	扣分
	得分

	1
	养护设施巡视
（10分）
	所有城市桥梁巡检周期不宜超过1个月，并填写报送城市桥梁日常巡检报表。缺少一次扣1分；
	　
	　

	
	
	GPS巡视记录每少一次扣1分。
	　
	

	2
	桥梁
（30分）
	桥面铺装层（包括非机动车道），有破损处未及时处理，参照道路养护标准，有一处扣1分；
	　
	　

	
	
	桥面积水2小时内未及时处理，一次扣1分；
	　
	　

	
	
	桥梁一般结构性损坏按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求及时修补，不及时维护及修补一处扣1分；
	　
	　

	
	
	未通知业主，无故停止实施，未能及时完成业主布置的任务，发生一次扣1分；
	　
	

	
	
	遇危及桥梁安全运行的重大病害应立即采取交通管制、向上级主管部门报告，如不执行，扣100分。
	　
	　

	3
	安全文明   作业
（20分）
	实施区域内指示、警示、实施安全标志不健全及未按规定统一着装，发现1次扣1分；
	　
	　

	
	
	实施现场布置不合理：材料、设备对方不整齐，发现1次扣0.5分；
	　
	

	
	
	项目完工后造成道路市政设施污染，发现1次扣0.5分；
	　
	

	
	
	项目完工后未及时清理建材、垃圾、需日常清理部位未做到位，发现1次扣0.5分；
	　
	

	
	
	项目实施过程中出现安全事故，经交警部门鉴定为承包人责任的，由承包人自行承担责任，并扣1.5分/次。
	　
	

	4
	附属设施（20分）
	人行道坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，3天内及时修复，超过一天扣1分；
	　
	　

	
	
	未按审核的实施组织设计方案实施，发现1次扣0.5分；
	　
	

	
	
	桥铭牌、管养标识牌、桥梁限载牌、出水口标志牌，标牌歪斜、损坏等，24小时内整改到位，超过一天扣1分；
	　
	

	
	
	管养标识牌不及时制作和安装、桥梁限载牌缺失未及时上报，发现一处扣1分。
	　
	

	5
	其他
（20分）
	发生有责投诉或遭新闻媒体曝光，发现1次扣3分；
	　
	　

	
	
	对雨雪等灾害性天气，突击任务、应急处理事件中保障不利，发生一次扣3分；
	　
	

	
	
	承包人需积极响应发包人对人员及设备的统一调配，若不予服从，发生一次扣5分；对重点环节如重大节日活动的实施配合等，不予配合造成恶劣影响的，发包人有权取消该承包人的承包资格；
	　
	

	
	
	在各项检查考核中，发生责任问题，经查属实，通报一次扣1分；
	　
	

	
	
	针对养护区域内的养护管理提出合理化建议并被采纳的，每条加2分。
	　
	

	6
	总分
	　

	甲方（业主）签字：                       
	监理单位签字：
	乙方（实施单位）签字：



注：1、本考核表作为甲方支付季度服务费的重要依据，满分为100分。每季度考核一次，得分95分（不含95分）以上全额支付养护费用；得分85（不含）-95分（含），每扣1分扣1000元；得分85分以下（含85分），甲方有权单方解除合同。
2、应急处置不及时3次或甲方书面警告3次的，甲方有权单方面解除合同。

附件2：履约验收方案
年  月  日起，2026年江陵街道市政桥梁养护项目乙方进场服务，为有序衔接乙方进场前验收及日常督查考核，特制定方案如下：
一、验收步骤
成交结果公示发布之日起7日内，甲方指定时间、地点进行人员和车辆设备清点，符合人员和车辆设备配置最低标准予以进场服务，乙方进场服务后甲方予以日常考核，日常考核不达标的甲方有权解除合同。
二、人员及车辆验收标准
1、人员验收：成交结果公示发布之日起7日内，乙方进场人数须达100%。
2、车辆设备验收：成交结果发布之日起7日内，乙方进场车辆设备须达到甲方要求100%。
人员验收表
	公司名称
	序号
	姓名
	工种
	性别
	身份证号码
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


验收日期为：      年    月     日 
进场日期为：      年    月     日 
验收人：

车辆设备验收表
	公司名称
	序号
	车辆/设备
	规格（吨）
	驾驶员姓名
	性别
	身份证号
	联系电话
	车牌
	照片

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


验收日期为：      年    月     日 
进场日期为：      年    月     日 
验收人：


附件3：安全生产、文明施工协议书
甲方：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处
乙方：
为明确甲乙双方的权利和义务，保障项目实施及相关作业人员的安全，依据《建筑工程安全生产管理条例》，国家、江苏省、苏州市和吴江当地相关法律法规的规定，结合项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
一、甲方的权利和义务
1、甲方有权对乙方进行安全生产教育。
2、甲方有权随时进行监督、检查，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。
3、甲方有权统一管理乙方驻地建设，并要求乙方维护好现场环境。
4、甲方有对乙方在现场作业过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。
5、甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品(如安全帽、安全带)等，并进行验收。
二、乙方的权利和义务
1、在乙方现场作业过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。
2、因甲方过错，造成乙方人员或财产的损害，乙方有权向甲方提出索赔。乙方负责人必须履行对其招收的全体务工人员进行入场前的安全生产教育的义务。
3、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。
4、在现场作业过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守安全管理规章制度、措施、规定（包括甲方制定的相关规定）。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。
5、在为甲方工作期间，乙方自带或外租的设备、设施，必须符合规范要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。
6、乙方特殊工种作业人员必须依法持证上岗。
7、乙方在项目实施期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏作业现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。
8、现场作业区管理要求：作业现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，项目实施过程中产生的废弃物须定点堆放，及时清运，严禁在作业现场以外堆放材料。乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。
9、生活区管理要求：作业现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及作业降水未处理合格，不得排入下水；不得破坏树木、绿地；乙方的生活区要符合文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生，工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒。严禁在宿舍内私拉电线；严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。禁止非养护单位人员在工地留宿，作业现场禁止聚众打牌赌博、饮酒闹事、传阅淫秽物品。
10、用电及消防：作业现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志。
11、夜间作业服从政府职能统一管理，或按照规定办理好相关手续，做到不扰民。
12、在项目实施过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报。
13、在项目实施过程中，发生交通、作业、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明作业的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明作业等方面问题必须积极配合，认真履行。
14、现场作业前，承包方应依据吴江市《危险性较大工程安全专项施工方案编制、专家论证审查与备案办法（试行）》（吴建施[2005]12号）文要求，编制有关专项安全方案，做好方案报审、专家审查和政府备案工作。
15、乙方要服从现场总体管理单位的现场管理。
16、严格遵守国家法律法规的要求。
三、因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负全责。
四、本协议为本合同的从合同，随项目合同生效而生效，合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。
	采购单位（甲方）：（盖章）
	服务单位（乙方）：（盖章）

	法定代表人或其授权的代理人：
	法定代表人或其授权的代理人：

	日期：    年    月   日
	日期：    年    月   日


[bookmark: _Toc203054673]第六章  评标办法及评分标准
[bookmark: _Toc16264][bookmark: _Toc17476][bookmark: _Toc698]一、评审办法：
1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
2.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。
3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。
4.如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。
5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
    二、评分标准： 
总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为15%（权重），技术与方案及其它占85%（权重）。
（一）报价得分（15分）
1.本项目0＜优惠率＜100%为有效投标报价，超出此范围的投标报价为无效投标报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
2.满足招标文件要求且报价优惠率最高的投标报价作为评标基准价（即：1-最高优惠率），其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分=[评标基准价/（1-报价优惠率)]×价格权值（15%）×100。
3.根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
A、评审过程中出现下列情形之一的【采购预算与最高限价一致的按照序号（1）】，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；
（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
B、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在苏采云系统内规定的合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 
（二）项目服务方案（41分）
1.针对本项目服务内容的调查了解及分析情况（4分）
根据响应单位针对本项目的调查了解情况，对具体服务内容和服务需求的了解和分析情况进行综合比较，对项目调查了解熟悉、分析清晰完整的得4分；较为了解、分析内容较为清晰详细的得3分；了解分析程度一般、内容详细程度一般的得2分；不够了解、分析较差的得1分；未提供的不得分。
2.针对本项目的日常养护服务方案（8分）
详细方案包括日常巡查与维护、养护、巡检、维修等工作方案，以及维护检查计划与内容，按照市政桥梁日常养护作业内容包括桥面铺装层坑洼的小修小补及桥面伸缩缝的清理与填缝，桥面侧石的修复和桥面排水设施的清理，桥栏杆缺损、裂缝、剥落的修补，挡土墙一般损坏修复和杂草、树丛的清理工作，临时交办的其他工作等整体实施方案情况进行综合比较，方案阐述详细，切实可行且高效率，方案考虑周全的得8分；方案阐述较为详细，较为切实可行，考虑较周全的得6分；方案简单、可行性一般，基本能满足项目实施需要的得4分；方案阐述欠缺，可行性较差的得2分；未提供的不得分。
3.针对本项目的养护作业区域划分安排方案（5分）
详细方案包括针对养护作业区域划分安排、对应区域配备的养护工作人员和作业设备的配置安排等情况进行综合比较，片区安排及规划全面、先进、合理，工作实施方案详实具体、科学性、合理性高，可实施性强的得5分；工作实施方案不够详细，合理性和可实施性一般的得3分；工作实施方案简单，合理性和可实施性较差的得1分；未提供的不得分。
4.针对本项目提供的服务工作流程和标准（5分）
针对本项目提供的服务工作流程和标准进行综合比较，内容清晰、详细，工作流程和标准具体、明确、科学合理的得5分；内容不够详细，工作流程和标准合理性一般的得3分；内容简单，工作流程和标准合理性较差的得1分；未提供的不得分。  
5.针对本项目提供的养护、修复技术方法（5分）
方案详细、合理、明确、有针对性且技术方法先进的得5分；技术方法不够详细、可行性和合理性一般的得3分；技术方法阐述简单、可行性和合理性较差的得1分；未提供的不得分。 
6.针对本项目服务内容的紧急抢险、临时突发各类可能出现的情况分析（4分）
针对本项目服务内容的紧急抢险、临时突发各类可能出现的情况分析进行综合比较，分析全面具体详实、合理性和完整性高的得4分；分析较为详细、完整、较为合理的得3分；分析简单、合理性一般的得2分；分析不透彻、合理性较差的得1分；未提供的不得分。
7.针对本项目的各类应急抢险处理预案以及临时突发状况抢修方案情况（5分）
针对本项目可能出现的各类应急抢险处理预案以及临时突发状况抢修方案进行综合比较，方案详实具体、针对性强、科学、可行性强的得5分；方案简单、针对性一般、科学性一般、可行性一般的得3分；方案欠缺、针对性弱、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。
8.针对本项目服务期间与其他相关单位、部门的综合协调处理方案（5分）
主要包括实施养护维修作业期间与服务范围内的各个街道、物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案：方案详实具体、针对性强、科学、可行性强的得5分；方案简单、针对性一般、科学性一般、可行性一般的得3分；方案欠缺、针对性弱、科学合理性较差的得1分；未提供相关说明不得分。
（三）服务组织措施方案（15分）
1.针对本项目的安全文明作业计划安排措施方案（4分）
针对本项目的养护服务特点，服务过程中的安全文明作业计划安排措施方案进行综合比较，方案详细、科学合理、可行的得4分；方案较为详细、较科学合理、可行性较好的得3分；方案简单、科学合理性一般的得2分；方案欠缺、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。 
2.针对本项目的夜间作业措施方案（4分）
针对本项目的养护服务特点，服务过程中的夜间作业措施方案（包括夜间和节假日管理人员的合理调配、换岗，组织管理体系科学，能够有效实施管理工作）进行综合比较，方案详细、科学合理、可行的得4分；方案较为详细、较科学合理、可行性较好的得3分；方案简单、科学合理性一般的得2分；方案欠缺、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。 
3.针对本项目的交通组织措施方案（4分）
针对本项目的养护服务特点，服务过程中的交通组织措施方案进行综合比较，方案详细、科学合理、可行的得4分；方案较为详细、较科学合理、可行性较好的得3分；方案简单、科学合理性一般的得2分；方案欠缺、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。 
4.针对本项目的环境保护等其他现场管理措施方案（3分）
针对本项目的养护服务特点，服务过程中的环境保护等其他现场管理措施方案进行综合比较，方案详细、科学合理、可行的得3分；方案简单、科学合理性一般的得2分；方案欠缺、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。
（四）服务制度（8分）
1.针对本项目的维护管理岗位工作职责、考核及制度（岗位责任、管理运作制度及标准、管理人员考核制度及标准、日常考核表单等）（3分）
内容详实具体完善、阐述详细，考虑周全，科学合理性和可实施性高的得3分；内容不够详细、可实施性一般的得2分；内容简单、可实施性较差的得1分；未提供的不得分。
2.针对本项目的内部各项制度（3分）
内部各项制度包括但不限于安全生产管理制度、工具管理制度、员工管理制度、档案管理制度、财务管理制度、备件管理制度、考核奖惩管理制度等，内容详实具体完善、阐述详细，考虑周全，科学合理性和可实施性高的得3分；内容不够详细、可实施性一般的得2分；内容简单、可实施性较差的得1分；未提供的不得分。
3.针对本项目的各项承诺（2分）
响应单位提供（1）整体服务质量承诺；（2）对发生主要包含维护管理作业时发生的安全事故善后处理承诺；（3）依法规范用工承诺；（4）应对履约期内各类风险承诺及应对环境保护突发的承诺，每提供一项承诺书得0.5分，最高得2分。 
（五）针对本项目的项目组配置情况（14分）
1.针对本项目的项目负责人具有中级职称证书的得1分，具有高级或以上职称证书的得2分；最高得2分；
2.针对本项目配置的技术负责人具有中级或以上职称证书的，每具备一人得2分，最高得4分；
3.针对本项目配置施工员、质量员、资料员，每具备一类人员得2分，最高得6分；
4.针对本项目配置的安全员具有C类安全生产考核合格证书的得2分，最高得2分。
注：上述（1）-（4）项，响应文件中提供详细的人员清单（一人一岗）及对应的人员证书复印件，同时须提供由社保部门出具的响应单位为其缴纳的最近一期社保证明材料复印件并加盖响应单位公章，缺失、不符或未提供的则对应项不得分。
（六）响应单位履约能力（7分）
1、体系认证证书（3分）
响应单位具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最高得3分。（响应文件中提供有效的证书复印件以及证书在全国认证认可公共信息服务平台（http://cx.cnca.cn）上查询到的有效状态的清晰页面截图并加盖投标单位公章，缺失、不符或未提供的不得分。）
2、类似业绩（4分）
响应单位自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接过类似本项目（桥梁养护或桥梁施工）业绩的，每提供一份得2分，最高得4分。（响应文件中提供合同以及验收证明（报告）或养护完成一个年度的验收资料（如为养护项目：合同期限为一年（含一年）以内的，合同必须履行完毕；合同在一年以上的，必须至少履行一个完整年度（12个月）），以及对应项目任意一期付款发票证明资料，上述资料复印件并加盖响应单位公章，缺失、不符或未提供的不得分。）
注：
1、报价超过采购预算或最高限价或不符合招标文件相关规定的将不进入综合评审程序，也不得中标。
2、付款步骤、服务期限如有负偏离的为无效投标。
3、针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的相关资料不清晰的视为不具备该项得分的条件。
4、投标文件中复印件可用扫描件代替，如因复印件或扫描件模糊，造成无法辨认，该项不得分。招标文件中要求加盖投标单位公章的，可用电子签章代替。
5、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）
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