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第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0354 
2.项目名称：南京市政务云住房公积金专区扩容建设
3.预算金额及最高限价：
采购包1：南京市政务云资源扩容及公积金专区集成实施，预算金额：4368.16万元，最高限价：4368.16万元。
采购包2：安全基础设施和成品软件，预算金额：583.65万元，最高限价：583.65万元。
4.采购需求（简介）：复用市政务云已有的机房、线路、计算资源、存储资源、网络资源、应用支撑等资源和条件，进行国产化资源扩容，完成基于市政务云的南京住房公积金专区建设。采购建设南京住房公积金专区所需要的部分安全基础设施和成品软件。（详细内容见本招标文件第四章）
5.合同履行期限：
采购包1合同签订后540天内交付并完成安装调试及初步验收等相关工作。
采购包2合同签订后90天内完成到货验收，与采购包1同步完成安装调试及初步验收等相关工作。
6.本项目不接受联合体投标。
7.本项目不接受进口产品投标。
8.本项目不允许分包。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月16日14时00分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目组织勘察及答疑，投标人代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年10月8日14时15分至14时30分，地址：南京市玄武区太平北路51号214室，联系人：汪先生，联系电话：025-84552844。
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.对本项目有关的所有询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人《质疑函》收件人：周先生，收件地址：南京市玄武区太平北路51号409室。咨询电话：025-84552866，监督电话：025-84552876。 
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京住房公积金管理中心          
地  址：南京市玄武区太平北路51号    
联系人：汪先生
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系电话：025-84552844
监督电话：025-84552876
[bookmark: OLE_LINK5]2.交易中心
地  址：南京市建邺区江东中路265号    
联系人：陈先生 
联系电话：025-68505915 
[bookmark: _Toc120614211]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表，否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207]评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。



第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 签订合同时，乙方按照合同金额10%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：
6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。
6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
[bookmark: _Hlk241052244]8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的40%作为预付款。
8.1.2 设备到货验收通过后或初验合格后支付至合同总价款的80%。
8.1.3 项目终验通过后支付至合同价款的100%。
8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起  5  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
11.7网络安全、市场准入要求（如有）：
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款  10%  的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  1%  向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的  10%  。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  1%  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  10%  的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其他
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
本项目以全面支撑南京住房公积金信息系统数字化转型升级为目标，充分应用云计算、大数据、人工智能等数字化技术，坚持自主可控、安全可靠的技术路线，构建数字应用全栈支撑能力、智慧服务创新支撑能力、数据全景赋能支撑能力、一网通联协同支撑能力、数字安全管理支撑能力，打造一个“准金融级”数字化基础支撑平台。
本项目通过对市政务云资源扩容构建公积金专区。依托市政务云的云管平台、网管平台、安管平台，实现统一资源管理、统一运维管理、统一安全管理，提供满足数字化转型需求的管理和服务能力。本项目的基础设施，依托南京市政务云机房部署，整体采用双活架构保障业务连续性，通过物理隔离划分为公积金专区互联网区与公积金专区公用网络区，分别对应市政务云互联网区与公用网络区，形成“双区协同、一网统管”的架构体系。本项目中采购的设备要具备与市政务云主要云平台对接能力，具备与华为云、阿里云、京东云等主要云平台技术兼容和适配。
本项目建成后将承载中心各类住房公积金业务服务应用，满足业务系统集约部署、安全隔离运行，配套完善的数据存储、备份容灾、网络安全保障能力，将支撑中心数字化业务长期稳定运行。
（二）项目建设遵循标准
政策标准：
《国家电子政务标准体系建设指南》；
国务院办公厅《关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）；
国家互联网信息办公室国家发展和改革委员会工业和信息化部财政部关于发布《云计算服务安全评估办法》的公告；
国务院办公厅《关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》（国办发〔2020〕35号）；
《国务院关于在线政务服务的若干规定》（国务院令第716号）；
《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于<深入推进审批服务便民化的指导意见>的通知》（厅字〔2018〕22号）；
《数字中国建设整体布局规划》；
《算力基础设施高质量发展行动计划》 （工信部联通信〔2023〕180号）；
《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》（建金〔2022〕82号）
省政府办公厅印发《关于加快新型信息基础设施建设扩大信息消费若干政策措施的通知》（苏政办发〔2020〕31号）；
省政府办公厅《关于深入推进数字经济发展的意见》（苏政办发〔2020〕71号）；
《省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44号）；
《江苏省政务“一朵云”建设总体方案》（苏政办发〔2023〕36号）
市政府《关于印发南京市政务信息化项目建设和资金管理办法的通知》（宁政发〔2025〕24号）；
招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。
技术标准：
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
三、采购包1产品清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价上限
（万元）
	产品类型
	所属行业类型
	产品属性
	备注

	1 
	云平台底座（服务器）1
	2
	套
	9.35
	
	工业
	货物
	

	2 
	云平台底座（服务器）2
	2
	套
	70.33
	
	工业
	货物
	

	3 
	计算节点1
	37
	台
	7.48
	核心产品
	工业
	货物
	

	4 
	计算节点2
	8
	台
	10.82
	
	工业
	货物
	

	5 
	分布式块存储1
	2
	套
	40.27
	
	工业
	货物
	含配套软件

	6 
	分布式块存储2
	2
	套
	71.55
	
	工业
	货物
	含配套软件

	7 
	PaaS集群服务器1
	2
	套
	86.05
	
	工业
	货物
	含配套软件

	8 
	PaaS集群服务器2
	1
	套
	157.41
	
	工业
	货物
	含配套软件

	9 
	PaaS集群服务器3
	1
	套
	143.11
	
	工业
	货物
	含配套软件

	10 [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Hlk238086711]
	数据库节点生产1
	6
	台
	14.99
	
	工业
	货物
	

	11 
	数据库节点生产2
	3
	台
	16.96
	
	工业
	货物
	

	12 
	数据库节点非生产
	6
	台
	10.94
	
	工业
	货物
	

	13 
	数据库管理节点
	3
	台
	7.01
	
	工业
	货物
	

	14 
	数据仓库管理节点
	3
	台
	9.08
	
	工业
	货物
	

	15 
	数据仓库节点
	3
	台
	17.94
	
	工业
	货物
	

	16 
	对象存储集群服务器
	2
	套
	51.44
	
	工业
	货物
	

	17 
	云内核心交换机
	4
	台
	46.76
	
	工业
	货物
	

	18 
	政务网核心交换机扩容配件
	4
	张
	23.38
	
	工业
	货物
	

	19 
	出口路由器
	2
	台
	47.70
	
	工业
	货物
	

	20 
	25GE接入交换机
	4
	台
	9.36
	
	工业
	货物
	

	21 
	万兆接入交换机
	48
	台
	7.01
	
	工业
	货物
	

	22 
	千兆管理交换机
	7
	台
	1.03
	
	工业
	货物
	

	23 
	核心区汇聚交换机
	2
	台
	16.83
	
	工业
	货物
	

	24 
	业务墙（管理墙合部）
	4
	台
	14.03
	
	工业
	货物
	

	25 
	核心区负载均衡
	4
	台
	52.51
	
	工业
	货物
	

	26 
	云密码机
	4
	台
	19.72
	
	工业
	货物
	

	27 
	云平台管理软件1
	2
	套
	45.50
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	28 
	云平台管理软件2
	2
	套
	95.00
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	29 
	云平台软件1
	2
	套
	47.50
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	30 
	云平台软件2
	2
	套
	100.00
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	31 
	网管软件1
	2
	套
	1.50
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	32 
	网管软件2
	2
	套
	4.00
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	33 
	容器软件
	2
	套
	60.00
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	34 
	分布式缓存软件
	2
	套
	20.00
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	35 
	消息队列软件
	2
	套
	52.00
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	36 
	对象存储软件
	2
	套
	32.50
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	37 
	云平台密码系统
	2
	套
	55.00
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	38 
	CA管理软件
	1
	套
	10.00
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	39 
	密钥管理软件
	2
	套
	20.00
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	40 
	数据仓库软件
	1
	套
	90.00
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	41 
	数据库软件
	1
	套
	180.00
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	42 
	国产操作系统
	1
	批
	40.00
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	43 
	云平台及容灾实施服务
	1
	套
	/
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	


							
四、采购包1拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	产品1：云平台底座（服务器）1

	非实质性要求
	▲1.包括构建云平台所需要的管理（调度）节点、网络节点。所需数量按响应的云产品特性和市政务云互联网区的复用要求实配，承诺满足本次项目建设规模的要求。
2.每套底座服务器数量≥1台。
3.单台管理节点：机架式；CPU逻辑核 ≥2*64C，内存≥512GB （单条≥32GB），≥2*480GB SSD盘，≥8*4TB SATA HDD，≥1*3.2TB NVMe SSD；≥1*GE电口，≥2*10GE（含光模块），配置冗余风扇、冗余电源。

	产品2：云平台底座（服务器）2

	非实质性要求
	1.包括构建云平台所需要的管理（调度）节点、网络节点。数量按响应的云产品特性要求实配，承诺满足本次项目建设规模的要求。
▲2.每套底座服务器数量≥8台。
3.单台管理服务器规格：机架式；CPU逻辑核 ≥2*64C，内存≥512GB （单条≥32GB），≥2*480GB SSD盘，≥8*4TB SATA HDD，≥1*3.2TB NVMe SSD；≥1*GE电口，≥2*10GE（含光模块），配置冗余风扇、冗余电源。
4.单台网络服务器规格：CPU逻辑核 ≥2*32C，内存≥512GB （单条≥32GB），≥2*480GB SSD盘，≥1*GE电口，≥2*10GE（含光模块），配置冗余风扇、冗余电源。

	产品3：计算节点1

	★实质性要求
	1.单节点规格：机架式；ARM架构 CPU ≥2*48C，内存≥768GB （单条≥32GB），≥2*480GB SSD盘，≥1*GE电口，≥2*10GE（含光模块），配置冗余风扇、冗余电源。 

	产品4：计算节点2

	非实质性要求

	1.单节点规格：机架式；C86架构 CPU核数≥ 2*32C,内存≥1024GB（单条≥32GB），≥2*480GB SSD盘， ≥1*GE电口，≥2*10GE（含光模块），配置冗余风扇、冗余电源。 

	产品5：分布式块存储1

	★实质性要求
	1.每套分布式块存储提供140TB SATA HDD可用空间。能支持多种EC配比，本次配置可以容忍2个硬盘同时失效或一个节点故障而业务不中断。

	非实质性要求
	1.单节点配置：机架式；CPU物理核 ≥2*32C，逻辑核≥2*48C，内存≥192GB （单条≥32GB），≥2*480G SSD，≥1*3.2TB Nvme SSD，≥12*8TB SATA硬盘，≥4*10GE（含光模块），配置冗余风扇、冗余电源。
2.包含配套的分布式块存储软件。
3.五年质保，费用包含在总报价中。磁盘介质不返还。

	产品6：分布式块存储2

	★实质性要求
	1.每套分布式块存储提供290TB SATA HDD可用空间，支持多种EC配比，本次配置可以容忍2个硬盘同时失效或一个节点故障而业务不中断。

	非实质性要求
	1.单节点规格：机架式；CPU物理核 ≥2*32C，逻辑核 ≥2*48C；内存≥192GB （单条≥32GB），≥2*480G SSD，≥1*3.2TB Nvme SSD，≥12*8TB SATA硬盘，≥4*10GE（含光模块），配置冗余风扇、冗余电源。
2.包含配套的分布式块存储软件。

	产品7：PaaS集群服务器1

	★实质性要求
	1.单套集群：服务器总台数≥7台，总逻辑核数≥672，总内存数≥3648GB，Nvme SSD磁盘可得容量≥40TB。

	非实质性要求
	1.单节点规格：机架式；CPU物理核 ≥2*32C，逻辑核≥2*48C；内存≥192GB ；≥1*GE电口，≥4*10GE（含光模块），配置冗余风扇、冗余电源。
2.提供构成集群必须的配套基础软件。

	产品8：PaaS集群服务器2

	★实质性要求
	1.单套集群：服务器总台数≥11台，总逻辑核数≥1056，总内存数≥7936GB，Nvme SSD磁盘可得容量≥100TB。

	非实质性要求
	1.单节点规格：机架式；CPU物理核 ≥2*32C，逻辑核≥2*48C；内存≥192GB ；≥1*GE电口，≥4*10GE（含光模块），配置冗余风扇、冗余电源。
2.提供构成集群必须的配套基础软件。

	产品9：PaaS集群服务器3

	★实质性要求
	1.单套集群：服务器总台数≥9台，总逻辑核数≥864，总内存数≥4608GB，Nvme SSD磁盘可得容量≥100TB。

	非实质性要求
	1.单节点规格：机架式；CPU物理核 ≥2*32C，逻辑核≥2*48C；内存≥192GB ；≥1*GE电口，≥4*10GE（含光模块），配置冗余风扇、冗余电源。

	产品10：数据库节点生产1

	非实质性要求
	1.单节点规格：机架式；CPU ≥2*64C，基准频率≥2.6GHz，内存≥512GB （单条≥32GB），≥2*960GB SSD盘，≥10*7.68TB SSD盘；配置独立RAID卡，支持RAID0/1/5/6/10，缓存≥4GB，配置掉电保护模块；≥1*GE电口，≥4*25GE（含光模块），配置冗余风扇、冗余电源。

	产品11：数据库节点生产2

	非实质性要求
	1.单节点规格：机架式；CPU ≥2*64C，基准频率≥2.6GHz，内存≥512GB （单条≥32GB），≥2*960GB SSD盘，≥12*7.68TB SSD盘；配置独立RAID卡，支持RAID0/1/5/6/10，缓存≥4GB，配置掉电保护模块；≥1*GE电口，≥4*25GE（含光模块），配置冗余风扇、冗余电源。

	产品12：数据库节点非生产

	非实质性要求
	1.单节点规格：机架式；CPU ≥2*32C，基准频率≥2.6GHz，内存≥384GB （单条≥32GB），≥2*960GB SSD盘，≥10*7.68TB SSD盘；配置独立RAID卡，支持RAID0/1/5/6/10，缓存≥4GB，配置掉电保护模块；；≥1*GE电口，≥4*25GE（含光模块），配置冗余风扇、冗余电源。

	产品13：数据库管理节点

	非实质性要求
	1.单节点规格：CPU ≥2*32C，内存≥64GB （单条≥32GB），≥2*960GB SSD盘；≥1*GE电口，≥4*25GE（含光模块），配置冗余风扇、冗余电源。

	产品14：数据仓库管理节点

	非实质性要求
	1.单节点规格：CPU ≥2*32C，内存≥64GB （单条≥32GB），≥2*480GB SSD盘，≥4*960GB SSD盘；≥1*GE电口，≥4*25GE（含光模块），配置冗余风扇、冗余电源。

	产品15：数据仓库节点

	非实质性要求
	1.单节点规格：机架式；CPU ≥2*64C，基准频率≥2.6GHz，内存≥512GB （单条≥32GB），≥2*960GB SSD盘，≥15*7.68TB SSD盘；配置独立RAID卡，支持RAID0/1/5/6/10，缓存≥4GB，配置掉电保护模块；≥1*GE电口，≥4*25GE（含光模块），配置冗余风扇、冗余电源。

	产品16：对象存储集群服务器

	★实质性要求
	1.单集群可得存储≥480TB，总 CPU逻辑核 ≥320。

	非实质性要求
	1.单节点规格：CPU 逻辑核≥2*32C，内存≥192GB；≥2*480GB SSD盘，≥2*3.2T NVMe SSD盘，≥1*GE电口，≥4*10GE（含光模块），配置冗余风扇、冗余电源。

	产品17：云内核心交换机

	★实质性要求
	1.单台设备交换容量≥803Tbps，包转发率≥230400Mpps；设备双主控，交换网板*4，业务槽位≥4，交换网槽位≥6，电源模块≥4，40G或100G光接口≥36，实配光模块和线缆，承诺数量满足组网要求。
2.支持VXLAN routing 、VXLAN bridging、EVPN；支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等IPv4 动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3.ISISv6.BGP4+等 IPv6 动态路由协议；支持LACP；支持 M-LAG；支持硬件BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由。

	产品18：政务网核心交换机扩容配件

	非实质性要求
	▲1.与响应的拟扩容云平台核心交换机兼容。
2. 单卡规格：36端口100GE以太网光接口板，100G多模光模块(850nm,0.1km,MPO)*36。

	产品19：出口路由器

	★实质性要求
	1.单台设备交换容量≥440Tbps，转发性能≥108000Mpps；设备双主控，业务槽位≥14，电源模块≥2，50/100G光接口≥4，10GE光接口≥10；100G单模光模块(1310nm,10km,LC)*4，实配其他光模块和线缆，承诺数量满足组网要求。

	产品20：25GE接入交换机

	非实质性要求
	1.设备交换容量≥8Tbps，包转发率≥2400Mpps；固定接口交换机，支持25GE或50GE接口≥48，100GE或200GE光接口≥8，电源1+1备份；实配光模块和线缆数量满足组网要求。

	产品21：万兆接入交换机

	非实质性要求
	1.单台设备交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；固定接口交换机，支持10G接口≥48，40/100G光接口≥6，电源1+1备份；实配光模块和线缆，承诺数量满足组网要求。

	产品22：千兆管理交换机

	非实质性要求
	1.设备交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps；固定接口交换机，支持千兆电接口≥48，10G光接口≥4，电源1+1备份；实配光模块数量满足组网要求。

	产品23：核心区汇聚交换机

	非实质性要求
	1.单台设备交换容量≥102Tbps，包转发率≥76800Mpps；设备双主控，业务槽位≥6，交换网槽位≥4，电源模块≥2，40G光接口≥4，10G光接口≥48，百/千兆电接口≥48；实配光模块和线缆，承诺数量满足组网要求。

	[bookmark: OLE_LINK10]产品24：业务墙（管理墙合部）

	非实质性要求
	1.单台设备吞吐量≥50Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万；设备接口千兆COMBO接口≥8，千兆电接口≥4，10G光接口≥10 （含光模块）,电源1+1备份，≥240G固态硬盘*1；具备虚拟防火墙功能，实配线缆，承诺数量满足组网要求。
2.支持虚拟化。

	产品25：核心区负载均衡

	非实质性要求
	[bookmark: OLE_LINK1]1.单台设备配置业务口≥4个10GE光口（含光模块）；4层吞吐能力≥20Gbps，7层吞吐能力≥20Gbps；L4新建能力CPS≥20万/秒，L4层最大并发连接数 ≥ 500万；
▲2.配置国家商用密码算法加密卡，支持国际密码算法和国密算法SSL卸载，电源1+1备份。
3.支持作为DNS服务器，提供全局智能DNS解析能力。
4.支持集群部署，满足多数据中心的统一流量纳管与全局调度要求。
5.支持多种全局负载均衡算法。
6.当主数据中心或链路发生故障时，设备需能秒级感知并自动将DNS解析结果切换至备用节点，且支持联动刷新缓存。
7.支持全局配置信息与状态信息的跨节点同步。
8.支持ICMP、TCP、UDP、HTTP、HTTPS健康检查功能；支持对主流关系型数据库（如MySQL、PostgreSQL等）及国产数据库的健康检查功能。

	产品26：云密码机

	★实质性要求
	1.符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》二级要求。

	非实质性要求
	1.256位SM2密钥对生成(对/秒)≥140000；256位SM2签名(Tps)≥220000；256位SM2验签(Tps)≥120000；256位SM2加密(Mbps)(包长30KB)≥1700；256位SM2解密(Mbps)(包长30KB)≥1700；2048位RSA密钥对生成(对/秒)≥90；2048位RSA签名(Tps)≥5500；2048位RSA验签(Tps)≥150000；SM3(Mbps)(包长32KB)≥8000；SM1(Mbps)(包长32KB)≥8000；SM4(Mbps)(包长32KB)≥8000；AES(Mbps)(包长32KB)≥8000；3DES(Mbps)(包长32KB)≥2100。
2.与响应的云平台、云平台密码系统、密钥管理软件、CA管理软件兼容。
3.提供密钥生成和密钥保护等能力，提供应用数据和应用系统加密/解密能力。
4.支持SM1.SM2.SM3.SM4国密算法，可扩展支持SM7.SM9算法。
5.支持AES、1024-4096位RSA、DES、3DES、SHA1.SHA2, 可扩展支持DSA、ECC算法；支持ZUC流密码算法。

	产品27：云平台管理软件1

	非实质性要求
	▲1.云平台提供跨机房集群拉远部署能力，云平台管理面具备跨AZ高可用，支撑公积金业务实现同城双活。提供统一的云资源管理与运维平台。
2.资源监控与告警，实时监控云资源（如CPU、内存、磁盘）使用情况，并设置告警规则。
3.运维审计与日志，记录用户操作日志，支持安全审计。
4.基础计量与报表，提供资源使用量的基础统计与报表。
5.多租户管理，支持创建和管理多个用户/项目，并分配资源配额。

	产品28：云平台管理软件2

	非实质性要求
	▲1.云平台提供跨机房集群拉远部署能力，云平台管理面具备跨AZ高可用，支撑公积金业务实现同城双活。提供统一的云资源管理与运维平台。
2.资源监控与告警，实时监控云资源（如CPU、内存、磁盘）使用情况，并设置告警规则。
3.运维审计与日志，记录用户操作日志，支持安全审计。
4.基础计量与报表，提供资源使用量的基础统计与报表。
5.多租户管理，支持创建和管理多个用户/项目，并分配资源配额。

	产品29：云平台软件1

	非实质性要求
	提供计算、存储、网络等核心IaaS能力的底层平台。包括：
1.计算服务：虚拟机（ECS）的创建、启停、规格调整。
2.块存储服务：云硬盘的创建、挂载、快照。
3.虚拟网络服务：虚拟私有云（VPC）、子网、安全组、弹性IP的管理。
4.镜像服务：提供公共镜像及自定义镜像管理。

	产品30：云平台软件2

	非实质性要求
	提供计算、存储、网络等核心IaaS能力的底层平台。包括：
1.计算服务：虚拟机（ECS）的创建、启停、规格调整。
2.块存储服务：云硬盘的创建、挂载、快照。
3.虚拟网络服务：虚拟私有云（VPC）、子网、安全组、弹性IP的管理。
4.镜像服务：提供公共镜像及自定义镜像管理。

	产品31：网管软件1

	非实质性要求
	1.提供网络的接入控制与管理，支持用户认证、权限管理等，保障网络安全接入。
2.提供网络智能运维与分析能力，进行网络质量监控、故障根因分析、流量分析等，实现网络的可视化与智能化运维。

	产品32：网管软件2

	非实质性要求
	1.提供网络的接入控制与管理，支持用户认证、权限管理等，保障网络安全接入。
2.提供网络智能运维与分析能力，进行网络质量监控、故障根因分析、流量分析等，实现网络的可视化与智能化运维。

	产品33：容器软件

	非实质性要求
	1.提供容器化应用的部署、编排、调度和运维能力，支持应用的快速交付和弹性伸缩。
2.支持容器节点池生命周期管理操作，包括创建、编辑、删除等；支持亲和/反亲和调度策略。
3.支持容器镜像管理。
4.兼容K8s社区的服务网格等常用插件。

	产品34：分布式缓存软件

	★实质性要求
	1.支持双机房双AZ高可用。

	非实质性要求
	1.提供高性能、可扩展的内存数据存储服务。
2.支持主备、集群等高可用实例类型。
3.支持实例在线扩容，提升性能规格和容量。
4.具备主备数据一致性能力。

	产品35：消息队列软件

	★实质性要求
	1.需满足所响应扩容的政务云平台兼容性要求，每套包含25个链接（高可用）授权。

	非实质性要求
	1.提供异步、可靠的消息传递服务，确保数据不丢失。
2.支持Kafka、RocketMQ两类实例发放。

	产品36：对象存储软件

	★实质性要求
	1.支持数据冗余保护，采用多副本或EC冗余算法。
2.支持两个对象存储集群间的数据复制，提高数据可靠性。支持RESTful API访问。

	产品37：云平台密码系统

	非实质性要求
	1.符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》二级要求。
2.聚合云平台内生密码和外部密码的服务能力，整合云平台内主要密码服务能力，包含基于证书的身份鉴别、对外链路商密加密、敏感数据存储加密、口令保护、镜像/日志/访问控制信息等关键数据完整性保护等，并对各类能力进行集中监控、配置等。

	产品38：CA管理软件

	非实质性要求
	1.符合GM/T 0034《基于SM2密码算法的证书认证系统密码及其相关安全技术规范》或GM/T 0051《密码设备管理 对称密钥管理技术规范》。
2.支持基于硬件密码机创建多级证书服务实例，满足各类场景用户证书需求。
3.构建云平台的公钥基础设施（PKI），为云上应用、设备、用户提供身份认证和通信加密的证书支持。
4.提供证书的全生命周期管理服务，支持商密证书的签发、下载、更新、验签、查询、吊销等生命周期管理。

	产品39：密钥管理软件

	非实质性要求
	1.符合GM/T 0034《基于SM2密码算法的证书认证系统密码及其相关安全技术规范》或GM/T 0051《密码设备管理 对称密钥管理技术规范》或符合 GM/T 0028《密码模块安全要求》。
2.使用硬件安全模块保护密钥安全，所有的用户密钥都由硬件安全模块中的根密钥保护，避免密钥泄露。
3.提供密钥的全生命周期管理服务，包括密钥的创建、启用、禁用、轮换、删除等。
4.支持对存储的数据（如数据库、对象存储、云硬盘）进行加密保护，同时支持通过API接口为其他应用提供加密/解密服务。

	产品40：数据仓库软件

	★实质性要求
	1.采用MPP（Massively Parallel Processing，大规模并行处理）架构，具备OLAP（联机分析处理）能力。依据响应的文件方案配满授权数，且授权数不得低于投标文件中实配的相关授权主体数量满配要求。

	非实质性要求
	▲1. 数据库集群应支持管理节点高可用（无单点故障），支持在线水平扩展，新增节点后数据可在集群内自动重均衡；系统应同时支持行式存储、列式存储及行列混合存储模式，允许按表指定存储格式；允许对索引或副本单独指定存储格式。
2.支持数据压缩，提供不少于 2 种压缩算法，支持表级或列级压缩策略配置。
▲3.支持物化视图机制，具备定时/自动刷新与增量刷新能力，支持基于增量数据维护物化视图，并在查询时可利用物化视图进行查询改写以加速访问。
▲4. 支持跨异构数据源的联邦查询，可查询常见关系型数据库、数据仓库及对象存储等外部数据源，并支持基于外部表（external table）访问文件数据。
▲5.支持计算与存储资源的隔离能力，可在同一集群内为不同业务或不同负载类型（事务型 TP / 分析型 AP）划分相互隔离的资源单元，保障关键业务资源不被抢占。
6.兼容 ANSI SQL 标准，支持常用 DDL、DML、DCL 语法。
7.提供标准 JDBC、ODBC 驱动，能够与主流 ETL 工具及 BI 工具对接。
8.支持 JSON 半结构化数据处理，包括 JSON 文档的存储与检索、支持通过路径表达式对 JSON 内指定字段进行更新并返回更新后结果，并对 JSON 内字段建立索引以支持全文检索。
9.支持全文索引能力，可对常见字符串/文本类型列创建全文索引；内置支持中文文本的分词处理能力，分词结果可用于全文检索。
10.支持与主流数据湖及所采购对象存储之间的数据双向导入导出。
11.内置操作审计日志，记录所有DDL、DML、DCL 操作及用户登录/登出等安全事件，并支持以标准格式导出至第三方 SIEM/SOC 平台。
12.数据库须原生内置向量能力，支持向量与业务数据同表同事务管理、不少于两种可增量更新的向量索引，支持在一条 SQL 内完成向量和全文融合检索与统一排序。
13.提供可视化监控、性能优化、故障诊断、安全管理、容量管理等能力；提供标准化监控指标暴露接口（兼容 Prometheus / OpenTelemetry 等至少1种主流协议）。
14.支持与常用监控告警平台对接；支持通过集成大模型（LLM）等方式实现SQL诊断、异常分析、SQL优化和会话管理等智能化运维。
15.五年质保，费用包含在总报价中。服务期起始时间统一以采购人正式进场通知为准。第1-3年提供原厂售后服务（每年提供不少于20人天的原厂技术支持服务），第4-5年提供常规质保。由原厂工程师提供现场软件升级服务，包括升级前风险评估、升级方案制定、执行升级操作及升级后验证等。

	产品41：数据库软件

	★实质性要求
	1.基于一致性协议保证数据零丢失（RPO=0）; 支持分布式事务、读写分离、主备容灾，确保业务连续性和数据一致性。

	非实质性要求
	1.提供图形化界面，具备数据全量与增量自动备份恢复能力，支持基于时间点恢复，支持备份数据完整性校验与定期恢复演练，备份与恢复过程不影响在线业务。
2.支持数据日志备份至所采购的对象存储软件。
3.支持透明存储加密TDE、数据加密、访问控制、审计日志等，支持国密算法，满足安全等级保护和密评要求。
▲4.支持传输层TLS加密；支持与密钥管理系统（KMS）集成实现密钥生命周期管理；支持三权分立（系统 /安全/ 审计管理员）与细粒度权限（库/表/行/列级）。
▲5.支持租户级或实例级的容灾保护；可按租户或实例实现双活或主备不同架构部署。
6.提供原厂迁移工具，支持从Oracle、MySQL、PostgreSQL等数据库迁移，支持多节点高可用部署。
▲7.具备行存、列存、行列混存的表存储模式。
8.兼容 Oracle/MySQL协议及ANSI SQL标准，支持存储过程与函数。
9.数据库须原生内置向量能力，支持向量与业务数据同表同事务管理、不少于两种可增量更新的向量索引，并支持一条 SQL 内完成向量、全文融合检索与统一排序。
10.支持全文检索功能，支持多种分词器，能够识别中文术语，支持自定义词典。
11.提供可视化的数据库协同开发工具，支持SQL开发、对象管理、数据导入导出等基础功能。
12.提供可视化监控、性能优化、故障诊断、安全管理、容量管理等能力；提供标准化监控指标暴露接口（兼容 Prometheus / OpenTelemetry 等至少1种主流协议），支持与常用监控告警平台对接；支持通过集成大模型（LLM）等方式实现SQL诊断、异常分析、SQL优化和会话管理等智能化运维。
13.集群扩容应具备近似线性扩展能力；支持在线扩缩容（增加/减少节点）业务不停机；支持滚动升级、灰度发布与版本回滚，升级过程不影响可用性。
14.提供CDC机制，满足数据同步需求。
15.授权数不得低于投标文件中实配的相关授权主体数量满配要求。
16.五年质保，费用包含在总报价中。服务期起始时间统一以采购人正式进场通知为准。第1年提供专职数据库驻场运维服务（需配置全职数据库运维工程师1人，应为原厂工程师或原厂正式授权的第三方运维工程师），第2-3年提供不少于20人天的原厂技术支持服务。第4-5年提供常规质保。由原厂工程师提供现场软件升级服务，包括升级前风险评估、升级方案制定、执行升级操作及升级后验证等。

	产品42：国产操作系统

	非实质性要求
	1.承诺提供的授权数不得低于投标文件中实配的相关授权主体数量满配要求。
2.国产64位操作系统，满足本次响应的云平台和各类软、硬件兼容。
3.独立提供可信浏览器200套。
4.五年质保，费用包含在总报价中。提供现场软件升级服务，包括升级前风险评估、升级方案制定、执行升级操作及升级后验证等。
5.支持国产ARM,C86等多种主流芯片架构。

	产品43：云平台及容灾实施服务

	★实质性要求
	包括编制部署实施方案、硬件设备现场安装服务、网络实施与配置调试、负载均衡配置、基础云平台部署、高阶服务软件部署、服务对接与配置、服务可用性验证。

	非实质性要求
	▲1.提供公积金中心现网的适配性改造和临时资源提供服务，包括：完成管理中心现有网络重新规划，协助现网的服务提供商完成实施；完成管理中心的业务网络向公积金专区环境的割接；从管理中心现网中替换出的设备或软件完成在公积金云平台环境的部署实施（应用负载均衡设备，防火墙、终端管理和主机安全等）；项目建设期间提供的临时软硬件设备和线路租用，用于部署过程中临时中转；增加主机安全软件临时授权。


★2.其他技术要求 
[bookmark: OLE_LINK19]本次投标的服务器产品应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》中加*的指标要求，数据库产品应满足《数据库政府采购需求标准（2023年版）》中加*的指标要求，操作系统产品应满足《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中加*的指标要求。（签订合同时出具关于所提供通用服务器、数据库和操作系统满足招标文件要求承诺函。）
本次投标的网络设备和联网设备需全面支持IPv6，具有支持IPv6与IPv4协议的双栈接入能力。（签订合同时提供满足采购文件要求承诺函。）
本次投标的设备、软件和服务中涉及到密码应用的，均需按要求与响应的“密钥管理软件”、“云密码机”、“ CA管理软件”产品适配对接。（签订合同时提供满足招标文件要求承诺函。）
本次投标的云平台密码系统、CA管理软件、密钥管理软件、云密码机需具备《商用密码产品认证证书》。（堡垒机、核心区负载均衡、网闸等设备使用到商用密码组件的，签订合同时提供密码组件的《商用密码产品认证证书》。）
本次投标的所有软件产品，需承诺提供的软件授权数不得低于投标文件中实配的相关授权主体数量满配要求。（签订合同时提供满足招标文件要求承诺函。）
本次投标的服务器类设备配备光口网卡的，应按组网要求配置光模块。其中网络设备除了配置满足组网要求的光模块外，还需配备适配的光缆跳线。
本次投标产品所涉知识产权应保证不存在权利瑕疵，不侵害第三方专利权、商标权、著作权或其他合法权益。（签订合同时提供满足招标文件要求承诺函。）
本项目建设严格按照《网络安全法》《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）等法律法规及国家标准要求，供应商承诺全程配合采购人委托的第三方测评机构开展等保三级测评工作，对测评中发现的问题无条件整改，直至取得《网络安全等级保护测评报告》且测评结论为“符合”或“基本符合”。（签订合同时提供满足招标文件要求承诺函。）
本项目建设严格按照《中华人民共和国密码法》及《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786）等法律法规及国家标准要求。供应商承诺全程配合采购人委托的第三方测评机构开展商用密码应用安全性测评工作，对测评中发现的问题无条件整改，最终评估结论须达到“符合”或“基本符合”要求。（签订合同时提供满足招标文件要求承诺函。）
供应商提供本次投标云平台产品与南京市政务云的适配能力证明。（签订合同时提供证明材料，包括但不限于政务云管理单位出具的证明函、与南京市政务云平台对接的技术文档、已纳入南京市政务云云管平台的证明材料等。）

★（二）商务要求
1.实施要求
（1）总体要求
①本项目为交钥匙工程，供应商在提供所投设备的同时必须提供对于本次招标软硬件的系统集成服务，并保证系统的完整性。若涉及到项目建设所必需的设备、材料以及线缆等，在设备清单中未考虑未提及的，由供应商自行增补承担。
②本项目基于市政务云开展的扩容建设，所有建设需围绕现有政务云开展，限定纳管范围为本次公积金专区建设内容，需要能够通过现网政务云平台进行资源的统一分配、监控运维等。
③供应商按照招标文件要求对本项目进行设计、编制实施方案、并采取合适的技术措施保证实施质量、进度和安全。
④在系统设备实施和试运行期间，供应商安排技术团队到现场开展实施工作，实施期间驻场人员要求：项目经理1名，技术负责人1人，技术团队成员不少于10人。本项目终验通过后，供应商提供一年驻场运维服务，费用包含在总报价中，驻场人员要求：运维团队人数不少于5人。
⑤本项目中所投全部产品，须对接至现有南京市政务云平台及网管平台，实现统一纳管，本次扩容范围内涉及与现有平台的对接费用由供应商负责，采购人负责协调对接工作。现有平台情况，可咨询采购人联系人：汪先生；电话：025-84552844。
（2）报价要求
①报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
②供应商应对本采购文件中的产品清单内容逐项报价。投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
③供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
④供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
[bookmark: OLE_LINK13]（3）质保（维保）及售后要求
①本项目所有产品提供五年（含）以上原厂质保服务，磁盘介质不返还（自到货验收报告签字确认之日起，开始进入质保期）。产品清单中另有要求的从其约定。
②本项目在终验通过后，除单独要求的软件产品外，在免费运维期内，由原厂工程师提供现场软件升级服务，包括升级前风险评估、升级方案制定、执行升级操作及升级后验证等。
③在运维期内，本次响应的软件产品和硬件设备中集成的软件模块，由原厂工程师提供现场软件升级服务，包括升级前风险评估、升级方案制定、执行升级操作及升级后验证等。
④质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。
以上运维相关的费用均包含投标报价中。
（4）验收要求
①项目验收分为初步验收、档案验收和竣工验收三个环节。
②项目建设完成且系统功能调试正常后，竣工验收前，试运行期为6个月。
③建设经费使用合规，完成财务竣工结算，第三方审计通过。
④必须通过网络安全等级保护测评（等保三级）和商用密码应用安全性评估并完成备案。
⑤项目申请竣工验收前，必须完成档案验收。档案包括但不限于以下文档：
过程文档：实施方案、项目进度计划、POC验证报告、设备报审单（含完整货物清单）、全批次货物交付确认单（含质保材料）、变更记录、测试报告、实施总结报告。
运维文档：系统架构拓扑图、完整配置清单、硬件安装操作手册、日常运维操作手册、应急处理预案、故障排查指南、安装调试验收报告。
培训文档：培训课件及考核记录、管理员及运维人员培训签到表。
⑥第三方监理报告。
⑦所投软硬件产品，签订合同时提供依法设立具备相应专业能力的第三方检测机构出具的检测报告。
⑧供应商需按采购人要求，完整提供项目验收所需的全套相关材料（包含但不限于各类佐证文件、技术资料、运维台账、竣工资料等）。
⑨项目验收时提供本项目所投全部产品原厂质保函原件。
（5）人员要求
①项目经理：1人，项目开发期间须驻场服务，不得兼任其他岗位。 
②技术负责人1人，项目开发期间须驻场服务，不得兼任其他岗位。  
③实施人员：不少于10人，具有信息化工作经验，项目实施期间须10人驻场服务。 
④运维服务人员：不少于5人，其中项目经理1名、云平台运维人员1名、网络运维人员1名、安全服务人员1名、数据库服务人员1名，驻场工作时间要求7*12小时（每周七天，每天12小时）。 
⑤项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。签订合同时，供应商向采购人提供上述人员的劳动合同以供核验。
（6）知识产权及保密要求
①采购人拥有本系统包括永久使用权和修改权在内的一切权利；拥有本系统产生的所有数据的所有权。供应商应当在验收后10日内，将本项目产生的全部技术资料交付采购人。
②供应商保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控供应商提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，供应商应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费等）。
③供应商须按照与采购人签订的《信息安全保密承诺书》的约定严格履行各项保密义务。
④交付项应包括但不限于如下内容：
满足采购人需求的、完整的、可最终良好运行的系统。
实施方案、项目进度计划、POC验证报告、设备报审单（含完整货物清单）、全批次货物交付确认单（含质保材料）、变更记录、测试报告、实施总结报告、系统架构拓扑图、完整配置清单、硬件安装操作手册、日常运维操作手册、应急处理预案、故障排查指南、安装调试验收报告、培训课件及考核记录、管理员及运维人员培训签到表。
提供项目的最终版本部署包及产品永久授权。
（7）信创适配要求
本项目所涉及的相关软硬件产品必须使用国产技术路线及满足信创要求。
[bookmark: OLE_LINK15]本次项目采购的相关产品的核心部件，包含服务器搭载的中央处理器、操作系统、数据库，要求通过中国信息安全测评中心的“安全可靠测评”。（签订合同时出具中国信息安全测评中心官网相关截图。）
（8）市政务云对接要求
本项目所涉及的云平台相关产品需要满足与市政务云现有平台对接的技术要求。
与政务云的对接方式方案，包括互联网出口对接，云机房网络与政务外网的对接；与市政务云麒麟机房现有云管平台业务不中断的情况下平滑扩容，实现对外一致性服务；政务云机房网络与采购人各分中心的对接方案；政务云机房网络与采购人业务银行间专线的对接；数据备份设施与政务云异地备份设施的对接。（签订合同时提供满足招标文件要求承诺函。）
2.付款条件
以合同文本要求为准。
3.交付时间及地点
（1）交付时间：供应商须在合同签订之日起90个自然日内将服务器、操作系统、数据库和数据仓库产品全部软硬件送达采购人指定地点；在合同签订之日起120个自然日内将剩余软硬件送达采购人指定地点；在到货后330个自然日内完成安装调试、系统联调，具备初步验收条件。
（2）交付地点：采购人指定地点。
4.履约保证金
以合同文本内容为准。
5.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。供应商在签订合同应按采购人要求提供上述相关证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

五、采购包2产品清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价上限
（万元）
	产品类型
	所属行业类型
	产品属性
	备注

	1 
	堡垒机
	3
	台
	21.20
	
	工业
	货物
	

	2 
	网闸
	4
	台
	6.90
	
	工业
	货物
	

	3 
	专线防火墙
	4
	台
	1.97
	
	工业
	货物
	

	4 
	离线备份系统
	1
	套
	122.27
	核心产品
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	5 
	日志管理系统
	1
	套
	50.00
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	6 
	统一身份认证管理系统
	1
	套
	100.00
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	7 
	数据脱敏系统
	1
	套
	7.50
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	8 
	数据安全管理平台
	1
	套
	67.00
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	9 
	主机及容器安全
	1
	套
	130.80
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	10 
	数据API流量审计
	2
	套
	3.50
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	



六、采购包2拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	产品1：堡垒机

	非实质性要求
	1.所有设备合计提供≥1500资产授权许可。
▲2.在运维期内，由原厂工程师提供现场软件升级服务，包括升级前风险评估、升级方案制定、执行升级操作及升级后验证等。
3.支持使用国密SSL的浏览器访问堡垒机页面，支持客户端、H5两种形式访问国产化设备。
4.使用国密USBkey登录进行身份鉴别，建立国密HTTPS隧道，国密USBkey具备国密证书。
5.支持跨域多站点多活部署，实现站点之间互相同步数据和同城灾备。
6.支持同步阿里云、腾讯云、华为云和京东云等主流云平台的云资产到系统中，实现云资产纳管、登录测试、资产访问授权、资产操作审计等运维安全管理工作。
7.具备在线会话审计、字符会话审计、图形会话审计、数据库会话审计、文件传输审计功能，支持审计日志外发至本次响应的“日志管理系统”。

	产品2：网闸

	非实质性要求
	▲1.采用“2+1”双主机架构，内外网主机独立运行，单主机双冗余电源。
2.单台设备网络层吞吐≥10Gbps，应用层吞吐≥9Gbps，应用层并发性能≥20万条。
3.五年质保和免费特征库升级服务，费用包含在投标总价中。运维期内，由原厂工程师提供现场软件升级服务，包括升级前风险评估、升级方案制定、执行升级操作及升级后验证等。
4.业务端口支持LACP协议。
5.支持主-主模式部署；具备病毒检测、入侵检测和抗Flood攻击能力。
6.支持TCP/UDP和应用层协议（HTTP/FTP/DNS等）的隔离映射及访问控制，支持FTP、NFS、SAMBA等文件传输协议。
7.内网端与外网端均需配置业务网口≥4个10GE光口（含光模块），且业务网口支持万兆线速转发。

	产品3：专线防火墙

	非实质性要求
	1.网络层吞吐量5G，开启IPS+AV后应用层吞吐量≥2.5Gbps；并发连接≥300万，每秒新建连接数6万；双电源；板载6个千兆电口，2个千兆光口，2个扩展插槽，1个Console口；支持应用控制功能、URL过滤功能；配置病毒防护功能、入侵防御功能、威胁情报检测功能。
2.提供五年特征库、病毒库升级服务，费用包含在投标总价中。

	产品4：离线备份系统

	★实质性要求
	1.磁带库主机：包含50个槽位，激活50个插槽许可；配置2个电源；3个半高磁带驱动器模块，8Gb单端口光纤通道接口。50盘磁带及磁带匣，单盘磁带容量18TB；2盘清洗带。
2.备份一体机：机架式；CPU：96核；内存：512GB，32个DIMM插槽，最大支持4T RECC内存系统盘：2*960GB SSD；数据盘：36*12TB SATA；阵列卡：2GB缓存RAID卡（含掉电保护）；网络接口：4*1GE 电口，4*10GE 光口（含光模块）；光纤通道接口2*16GB 光口（含光模块）。
3.数据备份与恢复系统要包含含数据库、文件系统备份软件和配套许可，配置200TB有效容量授权备份许可。
4.提供原厂实施服务。

	非实质性要求
	▲1.数据备份与恢复系统支持Oracle、MySQL、Postgresql、OceanBase、GaussDB、Goldendb等主流及国产数据库的全量备份、增量备份、日志备份等多类型备份与多类型恢复。
2.数据备份与恢复系统支持分布式重删集群，可在线增加存储节点并动态伸缩，存储空间统一管理；支持LAN-Base、LAN-free等多种网络备份方式，LAN-free支持iSCSI和FC协议。
3.支持S3标准的对象存储，块存储，NAS（NFS,CIFS）存储的数据备份与恢复。
4.支持备份数据的压缩与加密，允许用户自主选择加密算法，并支持自定义密钥管理。具备防篡改威胁感知能力，备份软件针对于恶意攻击、访问、篡改备份数据都进行记录，并且可查询攻击路径，确保数据安全。
5.支持将备份数据直接备份至磁带库（D2T/D2D2T）。
6.支持提供标准S3接口的对象存储服务，使支持 S3 协议的应用可直接将备份数据写入备份存储。

	产品5：日志管理系统

	非实质性要求
	▲1.提供日志量≥200GB/天的处理能力。
2.具备日志采集、处理、分析和管理功能，进行线上业务实时监控、业务异常原因定位、业务日志数据统计分析、及安全与合规审计。
3.支持多种数据的采集方式和对多种日志类型的解析，包括但不限于文件监听、直接连接数据库、服务器、存储设备、交换机、网络交换机、防火墙等硬件设备。并支持SYSLOG转发、TCP/UDP端口监听、命令脚本执行结果采集、手工上传等数据采集方式。
4.支持解析规则自定义配置，内置对常见服务器、安全设备、网络设备、数据库、操作系统的数据解析规则库。
5.支持多种组合搜索功能。
6.支持个人信息的脱敏能力，支持搜索时数据脱敏，可按照用户权限判断是否展示原始数据。
7.支持以饼图、条带图、曲线图、矩阵热力图、调用链表格等形态进行数据可视化。
8.支持设定不同的告警级别，支持对应不同的告警规则设置不同的通知方式，通知方式支持短信、微信、企业微信、邮件通知。支持告警规则配置能力。
9.提供日志Agent集中管理能力，包括启动，停止，升级。
10.为应用系统提供API接口或SDK，满足集成要求。

	产品6：统一身份认证管理系统

	非实质性要求
	1.提供用户身份与访问管理，功能包括身份管理、权限管理、安全认证、单点登录、行为审计等，与数据源系统、基础认证能力、应用系统集成。
▲2.支持容器化无状态部署，具备跨AZ高可用部署和数据同步能力。
3.支持或提供第三方LDAP身份源软件。
4.为应用系统提供账户全生命周期管理、身份认证及单点登录、账号权限管理（包括账号托管、委托授权）、应用安全管理、账号审计的基础支撑能力。
5.支持OAuth2.0.OIDC等授权和身份认证协议;支持包括国际通用密码算法与国密商用密码算法的加密和签名。
6.提供账密、OTP以及对接中心提供的人脸识别、政务系统第三方认证等方式实现多因子MFA验证。
7.支持滑动验证码、文字点选、语序验证、图标点选、乱序拼图等验证功能，支持按照策略配置不同验证码形式。
8.为应用系统提供ABAC+RBAC授权访问机制，支持应用资源级访问控制能力，具备自动触发增强认证（如二次验证、多因素认证）。
9.提供API接口或SDK供应用系统集成，包括支持对外开放组织用户接口、岗位与角色接口、应用接入接口、审计日志接口、数据同步接口、权限与资源接口。支持与中心PC端门户、移动端门户集成。提供页面水印能力、敏感数据动态脱敏能力。移动端应支持设备指纹、终端安全威胁检测。
10.支持应用创建模版对外开放，能够和中心运维流程对接，实现应用自动化对接发布。
11.配合对中心存量用户进行用户账号治理工作。
12.系统支持平台无关性，支持多种操作系统上进行部署，支持国产化服务器上进行部署。

	产品7：数据脱敏系统

	非实质性要求
	▲1.单机部署脱敏峰值处理能力≥40GB/小时。
2.支持容器化无状态部署。
3.脱敏后的数据需保留原始数据的业务逻辑、格式特征及统计分布特征。
4.具备跨表、跨字段的关联数据保持能力，确保脱敏后的主键、外键及业务引用关系完整有效，满足开发测试与数据分析的需求。
5.支持库到库、库到文件、文件到库、文件到文件等多种脱敏模式，支持同构及异构跨库脱敏。
6.内置替换、遮蔽、乱序、随机、加密、泛化等丰富的脱敏算法。
7.脱敏装载：支持脱敏数据装载操作。支持根据目标库自动生成DDL语句创建表、索引、约束等对象，对通过对应数值或固定值加密保证约束和索引进行新 增操作。
8.脱敏作业：支持数据抽取作业工作时间暂停和继续，支持自定义作业工作时间，工作时间支持系统定义和用户自定义的工作日和假日定义，支持作业断点续传功能。
9.支持包括但不限于Oracle、MySQL、Postgresql和OceanBase、GaussDB、 GoldenDB等数据源的数据脱敏。

	产品8：数据安全管理平台

	非实质性要求
	▲1.构建开放的数据安全管理平台，以敏感数据资产管理和分类分级机制为基础，整合分布式数据库审计套件，建设数据安全基础能力，提供标准规范和开放的接口，满足第三方数据安全组件（主要包括API流量审计、数据水印、数据脱敏）的集成和接入能力。针对安全与合规场景，形成完整的数据保护、审计监督、风险监测、安全运营等能力。
2.兼容中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》中的各类数据库和数据仓库产品。
▲3.全量资产自动发现：支持对各类数据源进行自动化扫描与发现，完成数据资产底数梳理。
4.业务资产关联映射：支持将已梳理的数据库资产与业务系统进行关联映射，并在审计结果中可视化呈现。支持创建包含业务名称、责任单位、责任人及联系方式等信息的业务档案，实现业务系统的注册与精细化管理。
5.支持对SQL语句进行深度解析与完全还原，实现操作行为的全链路还原。
6.系统需内嵌专业安全检测引擎，具备实时安全风险监控功能。精准识别SQL注入、越权访问、批量下载、异常登录、数据库账号弱口令风险及资产暴露面风险等高危行为。
7.支持自定义风险规则以适应特定业务需求。针对高危操作及违规行为，支持通过短信、邮件、Syslog等多途径进行预警与告警。
▲8.具备数据图谱展示能力，提供安全态势感知大屏，直观展示高中低风险统计、安全指数及数据资产整体概况。
9.内置等保2.0等合规报表模板，生成审计报表。

	产品9：主机及容器安全

	非实质性要求
	1.提供统一的主机及容器安全组件的管理平台，支持云主机安全监管管理、运维管理、运营管理及其他管理。调度各安全组件、统一身份认证授权、分配安全组件资源等。提供主机及容器安全代理组件，实现资产管理、防病毒、微隔离、账号风险检测、安全基线、漏洞防护、入侵监测、webshell防护、系统防护、应用防护、网络防护功能模块。
▲2.主机安全软件许可数量（按NODE计数）≥410个；容器安全许可数量（按NODE计数）≥350个。
3.与主流云厂商（含华为云、阿里云、腾讯云、京东云等）的容器网络接口（CNI）兼容。
4.资产清点与可视化管理
全量资产采集：支持全面支持各类云原生资产的自动化清点。
深度指纹识别：支持开放端口、进程、软件包、Web应用/框架/站点、中间件及数据库等详细信息。
资产搜索：针对POD资产，支持软件、版本、标签等多条件检索，聚合 K8s 集群、Pod、镜像、Ingress 等资产；支持二次筛选导出；可按漏洞 / 远程攻击标签检索，关联暴露的可利用漏洞资产。针对镜像，支持软件、漏洞、镜像属性多条件检索，聚合关联资产，可查镜像摘要；支持筛选导出，可划分修复优先级、识别盘点僵尸镜像。
5.镜像安全与CI/CD集成
多维度深度扫描：支持对本地及仓库镜像进行检测，精准识别系统漏洞、应用软件漏洞、木马病毒、恶意文件、Webshell及敏感信息。提供镜像分层增量检测。
6.CI/CD 流水线阻断：支持集成主流CI/CD流水线，在镜像构建阶段进行深度扫描，对存在高危风险或违规行为的镜像执行自动构建阻断。
7.可信镜像准入控制：支持镜像签名验证，具备镜像风险管控能力，可阻断包含高危漏洞或配置错误的镜像在环境中启动。
8.入侵检测与防御：支持实时威胁检测、安全策略与访问控制、集群安全与网络微隔离。自动发现系统/应用/中间件漏洞，支持虚拟补丁或一键修复验证。支持零日漏洞防护。关键目录/配置文件变更实时告警，支持白名单机制减少误报。
9.支持事件响应与审计分析：提供全局安全态势大屏，对安全事件进行深度关联分析，快速定位攻击源头与影响范围。

	产品10：数据API流量审计

	非实质性要求
	1.单实例（套）API流量检测能力≥流量2000Mbps，HTTP峰值处理能力≥15000QPS。
2.支持全量API资产自动发现与管理，支持应用关系图谱分析，可在根据应用域名进行应用查询。
3. 支持深度内容解析与敏感数据审计，支持根据会话关联接口请求日志，帮助会话还原。
4. 支持风险检测与异常行为分析，支持接口权限、接口异常调用行为、接口数据传输行为、以及web攻击等维度进行风险监测。
5. 支持全量日志留存与溯源分析，支持对审计日志进行多维条件下钻分析。
6. 支持旁路镜像与无侵入部署。


★2.其他技术要求 
本项目所涉及的相关软硬件产品应符合国产技术路线及国产化要求。（签订合同时提供满足采购文件要求承诺函）
本次响应的网络设备和联网设备需全面支持IPv6，具有支持IPv6与IPv4协议的双栈接入能力。（签订合同时提供满足采购文件要求承诺函）
本次响应的设备、软件和服务中涉及到密码应用的，均需按要求与本项目（所有采购包）采购的“密钥管理软件”、“云密码机”、“ CA管理软件”产品完成适配对接。（签订合同时提供满足采购文件要求承诺函的，即视为相关产品符合要求。）
本次响应产品所涉知识产权应保证不存在权利瑕疵，不侵害第三方专利权、商标权、著作权或其他合法权益。（签订合同时提供《知识产权不侵权承诺函》的，即视为相关产品符合要求。）
本次项目建设严格按照《网络安全法》《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）等法律法规及国家标准要求，供应商承诺全程配合采购人委托的第三方测评机构开展等保三级测评工作，对测评中发现的问题无条件整改，直至取得《网络安全等级保护测评报告》且测评结论为“符合”或“基本符合”。（签订合同时提供满足招标文件要求承诺函。）
本次项目建设严格按照《中华人民共和国密码法》及《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）等法律法规及国家标准要求。供应商承诺全程配合采购人委托的第三方测评机构开展商用密码应用安全性测评工作，对测评中发现的问题无条件整改，最终评估结论须达到“符合”或“基本符合”要求。（签订合同时提供满足招标文件要求承诺函。）

★（二）商务要求
1.实施要求
（1）总体要求
本项目中所投全部产品，须对接至采购包1的市政务云公积金专区的云平台，涉及对接费用由供应商承担。
（2）报价要求
①报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
②供应商应对本采购文件中的产品清单内容逐项报价。投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
③供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
④供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
（3）质保（维保）及售后要求
①本项目所有产品提供五年（含）以上的原厂质保服务（自验收报告签字确认之日起，开始进入质保期），费用包含在总报价中。除单独要求的软件产品外，其他软件产品要求在运维期内，由原厂工程师提供现场软件升级服务，包括升级前风险评估、升级方案制定、执行升级操作及升级后验证等。
②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。
（4）验收要求
①项目验收分为初步验收、档案验收和竣工验收三个环节。
②项目建设完成且系统功能调试正常后，竣工验收前，试运行期不少于6个月。
③建设经费使用合规，完成财务竣工结算，第三方审计通过。
④项目申请竣工验收前，必须完成档案验收。档案包括但不限于以下文档：
过程文档：实施方案、项目进度计划、POC验证报告、设备报审单（含完整货物清单）、全批次货物交付确认单（含质保材料）、变更记录、测试报告、实施总结报告。
运维文档：系统架构拓扑图、完整配置清单、硬件安装操作手册、日常运维操作手册、应急处理预案、故障排查指南、安装调试验收报告。
培训文档：培训课件及考核记录、管理员及运维人员培训签到表。
⑤第三方监理报告。
⑥所投软硬件产品，签订合同时提供依法设立具备相应专业能力的第三方检测机构出具的检测报告。
⑦供应商需按采购人要求，完整提供项目验收所需的全套相关材料（包含但不限于各类佐证文件、技术资料、运维台账、竣工资料等）。
⑧项目验收时提供本项目所投全部产品原厂质保函原件。
（5）培训要求
供应商应负责对采购人相关人员（包括但不限于信息科室、项目主管科室等至少7人）进行全面培训，使受训者能够独立、熟练地完成各系统操作，实现系统的目标和功能。培训应达到以下目标：操作人员能熟练使用各系统系统每项功能，完成日常工作；接受培训后，能全面了解各系统运行模式，熟知业务流程，能判断一般故障；全面掌握系统安装、设置和使用。三年内每年上门培训不低于二次，费用包含在投标报价中。
（6）人员要求
①项目经理：1人。 
②技术负责人1人。  
③技术服务团队：4人。
④项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。签订合同时，供应商向采购人提供上述人员的劳动合同以供核验。
2.付款条件
以合同文本要求为准。
3.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后90天内完成到货验收，与采购包1同步完成交付并完成安装调试及验收等相关工作。
（2）交付地点：采购人指定地点。
[bookmark: _Toc120614281]4.履约保证金
以合同文本内容为准。
5.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。供应商在签订合同应按采购人要求提供上述相关证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低推荐1名中标候选人。
2.核心产品评审。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
3.多采购包评审说明
本项目多个采购包投标人可兼投但不得兼中，评审顺序依次为采购包1、采购包2。同一投标人参与多个采购包投标时，在已完成评审的采购包中被确定为排名第一的中标候选人后，则不作为后续评审的采购包的合格投标人，由此导致合格投标人少于3家的，该采购包按照合格投标人不足3家处理。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、评标标准
采购包1
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣0.5分，其余指标有1项负偏离扣0.2分。
	30
	客观分

	2.2
	需求理解
	评委根据投标人结合南京市政务云现状和公积金专区建设要求，提供的需求理解材料综合评分，包括：1.对云平台的功能分析；2.可靠性需求分析；3.对本项目的重难点分析。以上每项内容逐条阐述。
方案内容完整深刻、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合或不提供不得分。
	3
	主观分

	2.3
	组网方案
	评委根据投标人提供的整体组网方案综合评分，包括：1.双机房的云内网络和云外组网总体实施方案；2.网络高可用实施方案；3.网络安全实施方案。以上每项内容逐条阐述。
方案内容完整深刻、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合或不提供不得分。
	3
	主观分

	2.4
	双活方案
	评委根据投标人提供的双活方案综合评分，包括：1.互联网出口双活实施；2.云平台跨AZ高可用实施方案；3.各类高阶服务（分布式缓存、消息队列、对象存储）高可用或双活实施；4.分布式数据库跨AZ双活实施方案；5.互联网区与公用网络区间双活流量管理方案。以上每项内容逐条阐述。
方案内容完整深刻、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合或不提供不得分。
	5
	主观分

	2.5
	商用密码应用方案
	评委根据投标人提供的商用密码应用方案综合评分，包括：1.运维场景密码应用方案；2.云高阶服务密码应用方案。以上每项内容逐条阐述。
方案内容完整深刻、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合或不提供不得分。
	2
	主观分

	2.6
	对接方案
	评委根据投标人提供的对接方案综合评分，包括：1.与市政务云的对接方式；2.可与市政务云麒麟机房现有云管平台业务不中断的情况下平滑扩容，实现对外一致性服务。以上每项内容逐条阐述。
方案内容完整深刻、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合或不提供不得分。
	2
	主观分

	3.服务

	3.1
	实施方案
	评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含：1.项目计划、部署；2.项目文档提交管理；3.供货及安装各节点时间进度；4.人员配置安排；5.质量控制；6.文明施工。以上每项内容逐条阐述。
方案内容完整深刻、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容完全符合得0.5分，部分符合得0.3分，不符合或不提供不得分。
	3
	主观分

	3.2
	售后服务方案
	评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：1.售后服务内容及响应时间；2.技术人员保障及服务电话和故障解决方案。以上每项内容逐条阐述。
方案内容完整深刻、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合或不提供不得分。
	2
	主观分

	3.3
	本地化服务能力
	投标人具有本地化服务能力的得2分，未提供不得分（提供承诺书或其他有效证明材料，承诺书格式自拟）。
	2
	客观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2023年1月1日以来类似项目业绩（至少包含政务云、服务器、安全设备中的任意一项，同一类别多项业绩不重复计分），每提供1个得2分，最多得6分。（提供合同业绩及采购人验收合格报告，时间以合同签订时间为准，合同页须清晰可见相应内容）
	6
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	1.项目经理能力：
（1）具有信息系统项目管理师证书或系统规划与管理师证书，得1分。
（2）具有8年及以上信息系统集成或运维项目管理经验，得1分。
2.技术负责人能力：
（1）具有电子信息化类高级工程师职称证书或系统分析师证书，得1分。
（2）具有8年以上信息系统集成或运维项目实施经验，得1分。
（提供上述人员证书、项目管理经验证明材料，投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保及公积金证明材料，缺一不可）
	4
	客观分

	5.2
	履约能力2
	项目实施团队能力（不含项目经理和技术负责人）：
（1）团队成员具有注册信息安全管理人员认证证书（CISP）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、计算机技术与软件专业技术资格证书（中级或以上）、网络工程师证书，每提供1个证书得1分，最多得4分。
（2）团队成员具有5年及以上信息系统集成或运维项目经验，每提供一人得0.5分，最多得1分。
（3）运维团队成员具有计算机技术与软件专业技术资格证书中级（软件设计师、网络工程师、软件评测师、信息系统监理师、系统集成项目管理工程师、嵌入式系统设计师、电子商务设计师、信息系统管理工程师、信息安全工程师、数据库系统工程师）或电子信息工程类中级及以上职称证书，每提供1个证书得0.5分，最高得1分。
（多人一证、一人多证不重复计分。提供团队成员证书、项目实施经验证明材料，投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保及公积金证明材料，缺一不可）
	6
	客观分

	6.节能环保

	6.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分

	合计
	
	100分


采购包2
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.3分。
	30
	客观分

	2.2
	需求理解
	评委根据投标人提供针对本项目现有情况进行需求理解，包括1.建设背景；2.业务资产梳理；3.安全现状分析；4.当前及未来发展方向的风险分析。以上每项内容逐条阐述。
方案内容完整深刻、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合或不提供不得分。
	4
	主观分

	2.3
	总体技术方案
	评委根据投标人提供的项目总体技术方案综合评分，包括：1.技术路线设计；2.系统风险防范设计；3.系统部署和安全防护设计。以上每项内容逐条阐述。
方案内容设计思路科学、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容完全符合得2分，部分符合得1分，不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.服务

	3.1
	实施方案
	评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含：1.项目计划、部署；2.项目文档提交管理；3.供货及安装各节点时间进度；4.人员配置安排；5.质量控制；6.文明施工。以上每项内容逐条阐述。
方案内容完整深刻、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.2
	售后服务方案
	评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：1.售后服务内容及响应时间；2.故障解决方案和技术人员保障及服务电话。以上每项内容逐条阐述。
方案内容完整深刻、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合或不提供不得分。
	2
	主观分

	3.3
	培训方案
	评委根据供应商提供的本项目培训方案综合评分，包括：1.培训计划；2.师资力量和培训内容。以上每项内容逐条阐述。
方案内容完整深刻、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合或不提供不得分。
	2
	主观分

	3.4
	本地化服务能力
	投标人具有本地化服务能力的得2分，未提供不得分。（提供承诺书或其他有效证明材料，承诺书格式自拟）
	2
	客观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2023年1月1日以来类似项目业绩（至少包含灾备系统集成、数据安全平台、安全设备中的任意一项，同一类别多项业绩不重复计分），每提供1个得2分，最多得6分。（提供合同业绩及采购人验收合格报告，时间以合同签订时间为准，合同页须清晰可见相应内容）
	6
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	1.项目经理能力：
（1）具有信息系统项目管理师证书，得1分；
（2）具有电子信息化类高级工程师证书，得1分；
（3）具有注册信息安全专业人员（CISP）证书，得1分；
2.技术负责人能力：
（1）具有电子信息化类高级工程师证书，得1分；
（2）具有注册信息安全专业人员（CISP）证书，得1分；
（3）具有数据安全或安全应急类专业证书，得1分；
3.项目实施团队能力（不含项目经理、技术负责人，多人一证、一人多证不重复计分。）
（1）具有注册信息安全专业人员（CISP）证书，得1分；
（2）具有信息系统项目管理师证书，得1分；
（3）具有系统集成项目管理工程师证书，得1分；
（4）具有电子信息化类中级及以上工程师证书，得1分。
（提供上述人员证书，投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保及公积金证明材料，缺一不可）
	10
	客观分

	6.节能环保

	6.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分

	合计
	
	100分
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投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   




一、信用承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、投标函
四、开标一览表
五、核心产品品牌一览表
六、投标分项报价表
七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）















一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
[bookmark: OLE_LINK2]代理人联系方式（手机号码）：________________ 
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。


三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：











五、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。













六、投标分项报价表
投标分项报价表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
	序序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。


七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	




备注： 
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。


九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。

十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

                                         

十一、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
[bookmark: OLE_LINK8]5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
1

４２
 
