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[bookmark: _Toc481057143][bookmark: _Toc11866] 招标公告
项目概况
2026年省级水旱灾害防御物资增储的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
 一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0356（ZZ066026V7ZC03496）
1.2项目名称：2026年省级水旱灾害防御物资增储
1.3预算金额：817.65万元
1.4最高限价：817万元
1.5采购需求：本项目货物名称及数量如下。
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	储备地点

	1
	大流量排水方舱
	套
	15
	省水利防汛物资储备中心徐州、扬州、苏州、镇江分中心各1套，省防汛防旱抢险中心（南京六合）4套，省灌溉动力管理一处（泰州）4套，省骆运水利工程管理处（宿迁）3套

	2
	柴油发电机组
	台
	4
	省水利防汛物资储备中心徐州、扬州、苏州、镇江分中心各1台

	3
	便携式高扬程变频泵
	台
	11
	省骆运水利工程管理处（宿迁）11台

	4
	5吨锂电池叉车
	台
	2
	省水利防汛物资储备中心盐城基地1台，省骆运水利工程管理处（宿迁）1台

	5
	3吨锂电池叉车
	台
	1
	省水利防汛物资储备中心盐城基地1台

	6
	挖掘机
	台
	1
	省防汛防旱抢险中心（南京六合）1台

	7
	物资运载无人机套装
	套
	1
	省水利防汛物资储备中心南京分中心1套

	8
	电动货叉
	台
	2
	省灌溉动力管理一处（泰州）2台

	9
	破碎机(电镐）
	台
	2
	省防汛防旱抢险中心（南京六合）2台

	10
	便携式工作灯
	盏
	160
	省水利防汛物资储备中心盐城基地160盏

	11
	救生衣
	件
	250
	省防汛防旱抢险中心（南京六合）250件

	12
	土工布
	平方米
	15750
	省防汛防旱抢险中心（南京六合）15750平方米

	13
	木桩
	根
	2850
	省防汛防旱抢险中心镇江分中心1600根，省防汛防旱抢险中心（南京六合）1250根

	14
	泄洪防护垫
	平方米
	720
	省水利防汛物资储备中心镇江分中心480平方米，省防汛防旱抢险中心（南京六合）240平方米

	15
	注水式应急防洪箱
	个
	1130
	省水利防汛物资储备中心镇江分中心830个，省防汛防旱抢险中心（南京六合）300个

	16
	帐篷
	顶
	16
	省水利防汛物资储备中心盐城基地16顶


详见招标文件第四章采购需求。
1.6 合同履行期限：合同签订后45天。
1.7行业划分：工业。
1.8本项目非专门面向中小企业采购。
1.9本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无
2.4拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件
3.1时间：自本公告发布之日起五个工作日（北京时间，法定节假日除外）
3.2地点：江苏政府采购网
3.3获取方式：网上下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1投标截止时间及开标时间：2026年10月10日9点30分（北京时间）
4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
4.3开标地点：“苏采云”开标大厅。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
6.1本项目在江苏政府采购网网站发布公告。
6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
6.3 勘察现场：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名    称：江苏省水旱灾害防御调度指挥中心
地    址：南京市上海路5号
联系方式：石汉兵  025-86338337，王鑫  025-86338174
7.2采购代理机构信息
名  称：江苏省设备成套股份有限公司
地　址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1002室
联系方式：徐浏东  025-86638523   
电子邮箱：xuld@jcec.cn
7.3项目联系方式
项目联系人：徐浏东
电　话：025-86638523
[bookmark: _Toc7593]

[bookmark: _Toc452625218]第二章 投标人须知
一、总 则
1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7本国产品支持政策
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标标准；
（4）采购需求；
（5）合同主要条款及格式；
（6）投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。第四章采购需求中“二、技术参数”每项均为实质性要求，技术支撑证明文件须提供（包括但不限于白皮书、技术规范书、彩页、手册、检测报告、合格证、产品功能截图、制造商出具的满足采购需求证明或承诺并加盖制造商公章），否则视为未提供或未响应按无效投标处理。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）投标人资格资信证明文件：
1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（8）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《采购需求偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.5 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
11.6本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13、投标保证金
不收取
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本次采购，代理服务收费由采购人支付。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　（二）质疑项目的名称、编号；
　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
　　（四）事实依据（具体条款）；
　　（五）必要的法律依据（具体条款）；
　　（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。
27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、 其它
    29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。
[bookmark: _Toc11112]

[bookmark: _Toc481057145] 第三章 评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	60分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×60分

	技术
	产品选型
	5分
	对产品选型、规格设计的科学性、合理性、制造工艺水平等进行评审。
产品选型好、规格设计科学合理，制造工艺水平高，得5分；
产品选型较好、规格设计较为科学合理，制造工艺水平较高，得3分；
产品选型一般、规格设计科学合理性一般，制造工艺水平一般，得1分；
产品选型差、规格设计科学合理性差，制造工艺水平差，得0分。

	项目实施方案
	质量管控方案
	5分
	投标人提供针对本项目的产品质量管控方案，方案应覆盖生产过程控制、成品出厂检测、包装运输防护、批次溯源、不合格品处置等全流程管控措施。根据方案完整性、针对性、可落地性及量化管控措施进行打分：
方案内容完整，覆盖全部管控环节，各项质控指标明确量化，措施详实可行，得5分；
方案总体完整，但部分管控环节缺少量化指标，个别措施描述较为笼统，针对性一般，得3分；
方案存在缺项，关键管控环节缺失，无量化质控指标，内容简单，针对性不足，得 1分；
未提供质量管控方案或方案无实质内容，本项得0分。

	
	供货方案
	10分
	投标人根据自身实际情况拟定供货方案，包括但不限于供货进度计划、发货时间、人员安排、应急保障等内容。
方案详细清楚合理、具有很强的可操作性，得10分；
方案较为清楚合理、具有较强的可操作性，得7分；
方案基本合理、可操作性一般，得4分；
方案不合理、可操作性差，或者未提供，得0分。

	企业经营业绩
	企业业绩
	12分
	投标人自2023年1月以来（以合同签订日期为准）具有类似项目业绩的每个得3分，最高得12分。
注：须提供合同复印件，不提供不得分。

	其他
	售后服务方案
	6分
	投标人提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务人员配置、服务体系、服务内容、响应时间等内容。
方案详细清楚合理、具有很强的可操作性，得6分；
方案较为清楚合理、具有较强的可操作性，得4分；
方案基本合理、可操作性一般，得2分；
方案不合理、可操作性差，或者未提供，得0分。

	
	节能环保
	2分
	（1）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。




说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6. 本国产品的价格扣除
6.1 本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2  政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
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一、采购标的清单

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	储备地点

	1
	大流量排水方舱
	套
	15
	省水利防汛物资储备中心徐州、扬州、苏州、镇江分中心各1套，省防汛防旱抢险中心（南京六合）4套，省灌溉动力管理一处（泰州）4套，省骆运水利工程管理处（宿迁）3套

	2
	柴油发电机组
	台
	4
	省水利防汛物资储备中心徐州、扬州、苏州、镇江分中心各1台

	3
	便携式高扬程变频泵
	台
	11
	省骆运水利工程管理处（宿迁）11台

	4
	5吨锂电池叉车
	台
	2
	省水利防汛物资储备中心盐城基地1台，省骆运水利工程管理处（宿迁）1台

	5
	3吨锂电池叉车
	台
	1
	省水利防汛物资储备中心盐城基地1台

	6
	挖掘机
	台
	1
	省防汛防旱抢险中心（南京六合）1台

	7
	物资运载无人机套装
	套
	1
	省水利防汛物资储备中心南京分中心1套

	8
	电动货叉
	台
	2
	省灌溉动力管理一处（泰州）2台

	9
	破碎机(电镐）
	台
	2
	省防汛防旱抢险中心（南京六合）2台

	10
	便携式工作灯
	盏
	160
	省水利防汛物资储备中心盐城基地160盏

	11
	救生衣
	件
	250
	省防汛防旱抢险中心（南京六合）250件

	12
	土工布
	平方米
	15750
	省防汛防旱抢险中心（南京六合）15750平方米

	13
	木桩
	根
	2850
	省防汛防旱抢险中心镇江分中心1600根，省防汛防旱抢险中心（南京六合）1250根

	14
	泄洪防护垫
	平方米
	720
	省水利防汛物资储备中心镇江分中心480平方米，省防汛防旱抢险中心（南京六合）240平方米

	15
	注水式应急防洪箱
	个
	1130
	省水利防汛物资储备中心镇江分中心830个，省防汛防旱抢险中心（南京六合）300个

	16
	帐篷
	顶
	16
	省水利防汛物资储备中心盐城基地16顶


二、技术参数

说明：
1、以下所有技术参数均为实质性要求，技术支撑证明文件须提供（包括但不限于白皮书、技术规范书、彩页、手册、检测报告、合格证、产品功能截图、制造商出具的满足采购需求证明或承诺并加盖制造商公章），否则视为未提供或未响应按无效投标处理。
2、本项目要求同一品目下全部设备同一品牌、同一型号，目的为保障设备统一运维、配件通用、调试管理一致性。投标人可选用市场上任意满足本项目技术参数的品牌产品，仅要求同一品目内品牌、型号保持一致，本项目不指定特定品牌。同一品目下设备品牌型号必须完全一致，否则视为不满足实质性要求，按无效投标处理。不同品目之间品牌、型号不作统一要求。（示例：序号1大流量排水方舱共15套，须全部为同一品牌、同一型号。）
3、序号1大流量排水方舱为核心产品。

1 、 大流量排水方舱
（一）基本信息
拖车式大流量排水单元由移动拖车、柴油发电机（组）、便携式潜水泵、移动式变频控制柜、控制器等组成。总流量≥1000 m³/h，排涝 口径 12英寸。
（二） 柴油发电机组要求
1. 气缸：4缸、直列、水冷
2.额定功率： ≥100kW
3.输出电压：400V/230V（三相四线）
4.排放标准：符合国四非道路排放标准
5.燃油：0#轻柴油
6.耗油量： ≤210g/kW・h（100%负载）
7.符合 GB/T2820 整体要求
（三）移动拖车要求
1.拖车类型：两轮公路型拖车
2.轮胎数量：2个
3.轮胎尺寸： 适配两轮公路拖车， 承载≥2500kg ， 速度≥80km/h，子午线商用胎
4. 外罩材质：镀锌板
5.涂层：高温喷塑
6.移动速度：60～80km/h
7.减震方式：弹簧钢板
8.刹车方式：撞刹
9.箱体尺寸：内部储物空间满足全部配套设备、工器具、维修配件及随车物资存放需求
（四）便携式潜水泵要求
1.数量：1台
2.重量： ≤80kg
3.流量： ≥1000m³/h
4.扬程： ≥15m
5.功率/电压： ≥75kW/380V
6. 防护等级： ≥IP68
7. 电缆：20m+20m，航空插头 （ ≥IP67）
8. 口径：12寸
9.材质：轻质高强度合金材质
10. 随车水带：13-300-40-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯/塑料-S，符合 GB6246-2011 要求
（五） 变频控制柜要求
1.功率： ≥75kW
2. 电缆：20m，航空插头（≥IP67）
3.控制方式：变频一控一
4.尺寸：适宜放入拖车箱体即可
5.数量：1套
6.控制柜自带可视化界面，可变频调节泵的频率控制泵的流量和扬程
7.控制柜自带远程和手动启动功能。实时检测运行数据，具有漏电、 电流过载、缺相、过压、欠压、过频、热保护等功能。自动移动轮，方便远距离操作
（六）控制系统
1.运行状态显示：守候、开机、供油、启动、启动延时、怠速延时、正常运行、冷却停机、紧急停机等。
2.监测功能：超速、低速、低润滑油压、高冷却温度、低气温（低于4℃防结冰）、低燃油位、低水位、转速信号等，可 自动报警并停机。
（七） 维修包要求
每套需配备维修包，主要包含：空滤、机滤、油滤、泵机械密封、活动扳手、开 口扳手、内六角扳手各 1 套、工具箱 1 个等。
（八）标牌与包装标志要求
1.标牌至少应标明的内容：制造厂名称、型号及名称、规定流量、规定扬程、额定功率、介质、尺寸、出厂编号和日期、质量、执行标准编号等。
2.应附有随机文件和附件，包括装箱单、产品合格证、使用说明书、保修卡和必要的随机附件等。
（九）质保期要求
整机质保≥1 年或累计运行 1000 小时（两者以先到为准）；发动机/泵/控制柜质保≥1 年；易损件（滤芯、密封、皮带）≥3~6个月。


2 、 柴油发电机组
（一）基本信息
柴油发电机组 ，200KW，静音，含防雨罩、移动拖车。
（二）机组总体要求
1.机组组成：往复式柴油发动机、交流发电机、控制开关装置、辅助系统（启动、冷却、燃油、润滑、进排气）整体配套。
2.运行方式：单机/ 多机并联/电网并联运行，支持手动/ 自动/远程启动控制。
3.安装型式：弹性安装，底架结构符合标准构型。
4. 防护环境：外壳防护、噪声、振动、电磁兼容符合国标限值。
5.定额标牌：标注 GB/T2820 、制造商、编号、年份、额定功率（带词缀）、性能等级、功率因数、频率、电压、电流、质量等。
（三）机组基本参数要求
1. 常用功率：200kW
2.备用功率：≥220kW
3.机组重量：≤2400KG
4.额定电压：400/230V 三相交流
5.额定频率：50Hz
6.接线方式：三相四线制，兼容Y 型接法
7.启动方式： 电启动，支持自动启停
8.适用海拔：≤1500M
9.适用环境温度：≤45℃
10.机组裸机噪声：≤105dB；加装静音箱后≤73dB/7m
11. 电压波动率：≤5%
12. 频率波动率：≤0.5%
13.功率因数：0.8（滞后）
（四） 柴油机要求
1. 类型：四冲程、水冷、增压/增压中冷、直喷式柴油发动机。
2.功率与转速：标定功率匹配发电机额定功率，标定转速对应 50Hz 额定频率。
3.调速系统：配置 P/PI/PID调速器，满足对应性能等级转速降、转速整定范围、转速变化速率。
4.保护监测：低油压、超速、高温、冷却液液位、排气温度保护，声光报警/停机等。
5.振动噪声：扭转振动符合 GB/T6072.5，线性振动与噪声满足机组整体限值。
6.启动能力：电启动系统 ，满足低温启动要求 ；启动电缆压降≤蓄电池标称电压 8%。
（五） 柴油机核心参数要求
1.柴油机常用功率：≥230kW
2.柴油机备用功率：≥260kW
3. 气缸数：6 缸及以上
4.排量：≥12L
5.额定转速：1500rpm
6.冷却方式：封闭式循环水冷
7.进气方式：增压进气（含中冷）
8.排放等级：≥国四排放
9.调速方式： 电子/电控调速
10. 润滑油容量：≥45L
11.燃油消耗量：≤220g/kW・h（额定工况）
（六） 交流发电机要求
1. 类型：三相同步发电机，定额为基本持续定额 BR（S1）或峰值持续定额 PR（S10）。
2. 电压频率：额定电压、额定频率，电压整定范围≥ ±5%，稳态电压偏差符合性能等级。
3. 负载能力：定额≥300kVA，负序电流≤10%额定电流连续运行。具备持续短路电流能力，满足保护装置动作要求。
（七）发电机核心参数要求
1.发电机功率：≥200kW
2.励磁方式：无刷自励式
3.调压方式：AVR自动电压调节
4.绕组材质：100%全铜绕组
5.绝缘等级：H级
6. 防护等级：≥IP23
7.短路电流能力：≥250%额定电流持续 10 秒
8.波形畸变率：≤3%THD（ 空载额定电压）
（八）控制与开关装置要求
1.控制方式：支持手动/ 自动/远程启动停机、 电网备用、 多机互备、并联同步控制等。
2.开关装置：额定电压/频率/电流与机组匹配，短路耐受能力符合故障电流定额， 电缆温升与压降合格。
3.保护功能：电气，过流、短路、欠速、逆功率、过/ 欠电压、
过/ 欠频率、接地故障、负载减载保护等；发动机，低油压、超速、高温、风冷皮带故障保护，声光报警与联锁停机等。
4.仪表监测：标配电压表、 电流表、频率表、运行计时器；三相机组测各相电压电流；并联配功率表、 同步表等。
5.控制回路：电压≤250V，推荐 DC12V/24V、AC230V，具备过流保护与稳压。
6.启动蓄电池：容量满足重载启动 ，配合适充电器 ，启动电缆压降合规。
7.停机装置：断燃油停机，保持停机位置至发动机停转 ，可手动复位。
（九）控制系统参数要求
1.显示模式：彩色液晶显示，带背光
2.支持语言：至少支持中英文显示
3.通讯接 口：支持 RS485Modbus 通讯协议，具备三遥（遥控、遥信、遥测）功能
4. 实时监控：油压、水温、转速、电压、电流、频率、功率等参数
5.保护功能：低油压、高水温、超速、过电流、短路、超负荷自动报警及停机保护等
6. 自动功能：支持市电失电自动启动、来电自动停机等
（十）性能等级与运行限值
满足 GB/T2820.5-2025 表 4 对应 G2 要求。
（十一）其他关键要求
1.冷却通风：满足全负荷连续运行散热，室内安装预留通风量，排气背压合规、 防回火与火花。
2.燃油润滑：使用国标轻柴油，制造商明确燃油/ 润滑油规格与消耗率，油箱满足最短运行时间。
3. 振 动与 基 础： 机 组 振 动 在 安 全 临 界 外， 扭 转 振 动 按ISO30465 校核，基础承载静动态载荷。
4. 噪声排放：机组噪声测量与限值符合 GB/T2820.10。
5.基础配置：配套水箱（散热器）、消音器、免维护蓄电池、油管、 电瓶线、减震垫、操作说明书等。
6.质保期：整机质保≥1 年或累计运行 1000 小时（两者以先到为准）；柴油机、发电机质保≥1 年；易损件质保 3~6 个月。
[bookmark: bookmark5]7.售后响应：省内 24 小时、省外48 小时现场服务响应；提供免费技术指导与终身零配件供应服务等。


3、便携式高扬程变频泵
（一）基本信息
大中型潜水电泵，200QH400-30-45（排出口公称直径 200mm的潜水电泵 ，混流式 ，规定流量 400m³/h ，规定扬程 30m，电动机功率 45kw）。另，配套 100 米水带、控制柜，水带为 13-200-100-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯/塑料-S，符合 GB6246-2011 要求。
（二）基本要求
基本要求符合 JB/T11916-2014 第 4.1 之规定。
（三） 电泵性能要求
电泵性能要求符合 JB/T11916-2014 第 4.2 之规定。
（四） 电动机电气性能要求
电动机电气性能要求符合 JB/T11916-2014 第 4.3 之规定。
（五）安全要求
电泵安全要求符合 JB/T11916-2014 第 4.4 之规定。
（六）零、部件要求
电泵零、部件要求符合 JB/T11916-2014 第 4.5 之规定。
（七）装配要求
电泵装配要求符合 JB/T11916-2014 第 4.6 之规定。
（八）振动与噪声要求
电泵电动机振动与噪声要求符合 JB/T11916-2014 第 4.7 之规定。
（九） 可靠性要求
在规定的使用条件下，电泵首次故障前平均工作时间应不小于 2000h。
（十）标牌与包装标志要求
1.标牌应符合 GB/T13306 的规定，并固定在明显部位。标牌的材料及标牌上的数据的刻印方法应能保证其字迹在整个使用周期内不磨灭。标牌至少应标明的内容：制造厂名称、电泵型号及名称、规定流量、规定扬程、额定功率、额定电压、额定频率、额定电流、同步转速、相数、热分级或温升限值、排出 口径、出厂编号和日期、质量、执行标准编号等。电泵应有明显的转向标志。
2. 外包装文字和标志应清晰、整齐，主要包括制造厂名称、产品型号、名称和数量、质量：XXXXkg 、包装箱外形尺寸：长XXmm×宽XXmm×高 XXmm 等。包装箱的适当部位应有符合GB/T191 规定的标志。每台电泵应附有随机文件和附件，包括装箱单、产品合格证、使用说明书和必要的随机附件等。
（十一）质保期要求
[bookmark: bookmark18]整机质保≥1 年或累计运行≥1000 小时（两者以先到为准）；电机/泵体质保≥1 年。


4、5吨锂电池叉车
5、3吨锂电池叉车
（一）基本信息
5吨锂电池（磷酸铁锂）叉车，标配叉车齿 1副（1.5m），另加配叉车齿 1副（2m）。
3吨锂电池（磷酸铁锂）叉车，标配叉车齿 1副（1.5m），另加配叉车齿 1副（2m）。
（二） 电动叉车核心采购参数
1.载荷中心距：500或 600mm
2.最大起升高度：4500mm
3. 门架形式：全自由门架
4. 系统电压：80V/96V
5.轮胎：实心胎（聚氨酯材质）
6.满载爬坡度： ≥15%
（三）整车性能
1.稳定性
满足 GB/T10827.1，满载/空载、起升/ 转弯/坡道不倾翻。
2.制动
行车制动：灵敏可靠，制动距离达标。
驻车制动：坡道可靠驻车，不溜车。
3. 转向
转向顺畅无卡滞，转向故障时可保持方向并安全停车。
4. 噪声
符合国标限值，驾驶位噪声不超标。
5.操控
起升、下降、倾斜平稳，无抖动、无冲击。
（四） 电机要求
1.绝缘等级≥F级
2.牵 引 电 机 工 作 制 S2=60min ， 液 压 泵 电 机 工 作 制S3=15%ED
3. 防护等级≥IP20（加装护罩可降低）
4.具备过热保护、过流保护、温度预警等
（五） 电池与电气系统
1. 电池： 电池固定牢固，水平窜动≤15mm。
2.供电：电动叉车采用双线制，不允许车架接地。主回路带熔断器保护。
3.绝缘： 电池系统绝缘电阻≥50Ω/V 。其他电气≥1kΩ/V。
4. 紧急断电：必须配置紧急断电开关，符合 GB/T27544。
（六）控制器与控制要求
1.控制器防护等级≥IP65。
2. 必须具备过压、欠压、过流、过热、短路、反接保护等。
3.控制逻辑：制动优先、坡道防溜车（交流异步电机必备） 、低电量报警+低电量限升（保留行驶）、操作者离开座位→禁止动作（座椅感应）等。
4.仪表显示：速度、电量、工作时间、故障代码、制动状态等；仪表防护≥IP54。
（七）液压系统
1.工作压力：15～30MPa。
2.满载下降限速≤0.6m/s。
3.起升油缸带防爆阀/ 限速阀。
4.满载 10 分钟下沉量符合 GB/T43756-2024 第 9.6.1 之规定。
5.液压管路耐压≥3 倍工作压力，无渗漏。
（八） 门架 、 货叉 、链条
1. 门架：无变形、无裂纹，滚轮顺畅，升降平稳。
2.货叉：符合 GB/T5182；实心货叉安全系数≥3；带防脱落、防侧移装置等。
3.起升链条：安全系数≥5；润滑良好、张紧均匀、无锈蚀。
（九）安全强制配置
1.起升高度＞1800mm→ 必须装护顶架（GB/T5143）。
2.每台叉车配套 1 个充电箱。
3.驾乘式叉车→安全带+后视镜。
4. 必备照明：前照灯、转向灯、制动灯、警示灯。
5. 必备警示：喇叭、倒车蜂鸣器。
6.起升上限位防越程装置。
7. 防滑踏板、安全扶手、 防护罩齐全。
8.安全标识符合 GB/T26560。
9. 司机权限认证（钥匙+刷卡，无权限不能启动）。
（十） 车轮与轮胎
实心胎，符合 GB/T16622 、GB/T10827 要求，承载匹配，无裂纹、无鼓包、磨损均匀。
（十一）铭牌与随机文件
1.铭牌必须包含：型号、额定起重量、载荷中心距、起升高度、 自重、 出厂编号、 日期、制造商、执行标准等。
2. 随机文件：合格证、使用说明书、保修卡、电气图/液压图、备件清单等。
（十二）质保期要求
[bookmark: bookmark6]整车质保≥1 年或累计运行 2000 小时（两者以先到为准）；电机/电控/锂电质保≥3 年或累计运行≥5000 小时（两者以先到为准）；结构件、液压质保≥1 年。


6 、挖掘机
（一）基本信息
液压挖掘机，行走方式为履带式，配置电控液压泵、电控主阀、 自动称重系统、后置摄像头、空调等，带 自动刷坡功能。工作质量≥21600kg，发动机额定功率≥129kW，油箱容量≥340L，平均油耗≤14L/h，污染物排放限值及排放控制系统符合国四非道路排放标准。另配加长臂≥18m，加长臂斗容≥0.4m³（须进行原车配重后移、增强配重改装， 以确保机械工作的稳定性）。
（二）主要参数
1.最大挖掘深度： ≥6600mm
2. 动臂重负荷伸展： ≥5.7m
3.斗杆重负荷伸展距离： ≥2.9m
4.铲斗容量： ≥1.19m³
5.地面最大伸展距离： ≥9800mm
6.最大挖方高度： ≥9300mm
7.最大装载高度： ≥6400mm
8.最小装载高度： ≤2300mm
9.最大垂直壁挖掘深度： ≥5100mm
10.液压主系统最大流量： ≥428L/min
（三）一般要求
一般要求符合 GB/T9139-2018第5.1之规定。
（四）性能要求
性能要求符合 GB/T9139-2018第5.2之规定。
（五）安全要求
安全要求符合 GB/T9139-2018第5.3 之规定。
（六）环保及舒适性要求
环保及舒适性要求符合 GB/T9139-2018第5.4之规定。
（七）标志与随机文件要求
1.标志：产品标牌应牢固地固定在挖掘机机身的明显位置。产品标牌的内容至少应包括下列信息：制造商的名称、产品名称
和型号、工作质量（kg）、产品识别代码（PIN）或出厂编号，产品识别代码应符合 GB/T25606 的规定、制造年份等。
2. 随机文件：挖掘机出厂时，应向用户至少提供下列文件：装箱单、产品合格证明书、司机手册、随机工具和备件、附件的
目录等。
（八）质保期要求
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark2]整机质保≥1 年或累计运行≥2000小时（两者以先到为准）；发动机/液压泵/主阀质保≥1 年；易损件质保≥3~6个月。


7、物资运载无人机套装
（一）基本信息
物资运载无人机，搭载空吊系统，负载能力≥200kg。
（二）核心运力要求
1.最大有效载重≥200kg。
2.支持高海拔作业，在海拔 3000米高度可实现满载飞行。
3.具备多机协同吊运扩展能力（可选）。
（三）动力系统要求
1.采用纯电驱动。
2.采用多轴多旋翼布局，具备高稳定性与高安全性。
3.机身主体采用高强度复合材料（碳纤维、航空级铝合金等）。
（四） 续航与补能要求
1.满载状态下续航时间≥7 分钟。
2.支持快速补能方式（快速充电/热插拔电池）。
3. 空载续航时间≥30 分钟。
（五）环境适应性要求
1. 防护等级≥IP54。
2.抗风等级≥6级（风速≤13.8m/s）。
3.工作温度范围：-25℃至 55℃。
4.可在雨雪、沙尘等复杂气象条件下作业。
（六）飞行性能要求
1.最大平飞速度≥10m/s（36km/h）。
2.最大上升速度≥4m/s。
3.最大下降速度≥3m/s。
4.具备稳定的悬停能力。
（七）导航与定位要求
1.支持 RTK 厘米级高精度定位。
2.兼容多卫星导航系统（GPS、北斗、伽利略、格洛纳斯等）。
3.水平悬停精度≤±1.5m，垂直悬停精度≤±0.5m。
（八） 感知与避障要求
1.配备激光雷达或毫米波雷达感知系统。
2.具备基础避障能力和障碍物预警功能。
3.探测距离≥20 米。
（九）作业功能要求
1.支持标准吊运系统。
2.具备货物自动消摆功能。
3.具备实时称重功能。
4.支持航线规划和 AB点往返自动飞行。
5.支持一键开钩安全卸货。
（十） 配件
1. 飞行器主机 1台
2.第二套吊运系统
3.智能飞行电池 12块
4.遥控器 1 台
5. 喊话器
6.SDK
7.智能充电器 2个
8.全能变频充电站
9.车载充电器
10.增强图传套件
11. 多功能基站
12. 多机协同套件
（十一）人员培训及保险要求
1.人员培训： 民航局 CAAC 超视距无人机驾驶员执照培训考试，人数 2人。
2.保险购置：无人机机身维修保险、电池保险、第三者责任险，上述保险一次性购买 3 年。
（十二）质保期要求
[bookmark: bookmark3]整机质保 1 年；电池质保 6个月或累计进行 200 次循环（两者以先到为准）；飞控/电机/云台质保 1年。
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark21]
8 、电动货叉
（一）基本信息
全电动随车叉车，纯电动升降，额定载重≥800kg，起升高度≥1.5m，货叉活动可调节。
（二）主要参数
1.货叉外宽：660～1000mm
2.货叉内宽：340～680mm
3.货叉长度：约 1150mm
4. 离地高度：约 85mm
5.整机宽度：约 1020mm
6. 动力系统：24V/≥35Ah 锂电池，升降电机≥1.5kW，行走电机≥0.75kW
7.行走速度：3～4.5km/h
8.爬坡能力： ≥5%
9.充电器：带 自动断电功能的智能充电器
10.过载保护：载荷超过额定值 100%时自动切断起升电路
11. 电量显示：实时显示剩余电量
（三）标志 、 随行文件和包装要求
1.标志：应在明显位置固定清晰和永久的标牌。标牌的尺寸应符合 GB/T13306 的规定，标牌应包括但不限于：制造商或其授权代表的名称和地址、系列号或产品型号、产品编号和制造 日期、质量、额定起重量等。
2. 随行文件：托盘车出厂时应附带但不限于：使用操作维护说明书、产品合格证书、装箱单等。
（四）质保期要求
整车质保≥1 年或累计运行≥1500 小时（两者以先到为准）；电机/电控/电池质保≥1 年。


9、 破碎机(电镐）
（一）基本信息
电镐（破碎机），冲击能量≥22J ，净重≤12kg，CCC 认证齐全，机身有 CCC 、 Ⅱ类（ 回字）标志及新版标准号。
（二） 电气要求
电机种类：无刷电机
额定电压：220V/50Hz
额定功率：1500～1800W（工业级常用 1700W）
绝缘等级： Ⅱ类（双重绝缘， 回字标志）
绝缘电阻： ≥2MΩ（500VDC）
耐压：3900V/1min 不击穿
电源线： ≥5m，耐油橡胶， 防拉脱
（三）性能要求
冲击频率：1400~1800次/min（标准 1600 次/min）
气缸直径： φ85mm（85 型）
夹头：SDS-Max/六角
镐头位置：12档可调
（四）安全与环保要求（GB/T3883.206-2025）
噪声： ≤95dB(A)
振动：6～9m/s2（手柄）
防护：IP20+防反扭+镐头防脱+减震手柄
保护：过热+过流双重保护
（五） 外观与结构
塑料件：无气泡、裂纹、糊斑
金属件：无缺陷，涂层均匀
铭牌牢固清晰，螺钉做防锈处理
（六）标志 、 包装 、 文件
1.铭牌：名称、型号、额定电压、功率/电流、转速、Ⅱ 类符号、商标、 出厂编号等。
2. 出厂文件：产品合格证、使用维护说明书（含安全章节）等。
（七）质保期要求
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark24]整机质保≥1 年； 电机/齿轮箱质保≥1 年。


10、便携式工作灯
（一）基本信息
便携式防汛工作灯，使用蓄电池直流（DC）供电，额定电压 12V以上，具备防汛巡堤、观测、水下查险、发送光讯号、照明（强弱可调）等常规抢险功能。
（二）技术性能要求
1.灯具防护等级应达到 IP67。
2.在水泥地面上由 100cm 高处自 由跌落 4 次，每次绕它的轴线旋转 90°,以 4 个不同位置跌落。实验后，灯具不应有危及安全和继续使用的损坏。 防止灯泡损坏的保护部件不应松动。
3.有效照射距离应大于 30m。
4.连续工作时间应大于 8h。
5.充满电后放置 6 个月， 电池容量不低于满容量的 80%。
6.充电器应与电池相匹配，能在 24h 内完成充电，使灯具的工作时间达到额定值。对于因电池使用寿命终结失效而引起的短路，应有防护功能。
（三） 包装与标志要求
每盏灯具应为一个独立包装，包装内应有合格证及说明书。每 10 盏灯具为一件，每件为纸盒包装。包装完整，无污渍；灯具外观整洁，铭牌标示齐全。每个包装的外面应印刷黑色标志如下：注册商标、灯具名称、型号、数量、重量、监制单位、生产厂家、生产日期等。
[bookmark: bookmark9]（四）质保期要求
灯质保≥1 年； 电池质保≥6 个月。


11、救生衣
（一）基本信息
背心式泡沫救生衣，标准尺寸 46×60cm，单重≤0.8kg，救生衣取得中国船级社CCS船用产品检验证书。
（二）技术要求
1.救生衣的面子、缚带、缝线和插扣应符合 GB/T32234.7的要求。
2.浮力材料应符合 IMOMSC.81（70）及其修正案的要求。
3.逆向反光带的材料应满足 IMOMSC.481（102） 的要求。
（三） 外观要求
救生衣外观符合 GB/T4303-2023 第 5.2 之规定。另，第 5.2.7之规定，若救生衣不适用于体重达 140kg、胸围达 1750mm 的人员，则应提供合适的附件使救生衣能系于此类人员的身上。以上规定之附件按采购总量的 5%配置。
（四）属具要求
每件救生衣应配备一只细索系牢的声音响度（声压级）达到100dB 的哨笛。哨笛应满足 GB/T32234.8—2015 第 5.2之要求。
（五） 耐高低温要求
在承受 10个高低温循环后，救生衣不应有皱缩、开裂、膨胀、分解等损坏。
（六） 浮力损失要求
救生衣在淡水中浸没 24h后，其浮力损失不应超过 5%。
（七）耐燃烧要求
救生衣过火 2s后，不应持续燃烧或继续熔化。
（八） 强度要求
1.救生衣衣身以及每一圈提环均应能承受 3200N的作用力30min 而不损坏。
2.救生衣肩部应能承受 900N的作用力 30min而不损坏。
（九） 水中性能要求
救生衣水中性能符合 GB/T4303-2023 第 5.10之规定。
（十） 包装和标识要求
50件一箱，外包装应平整、牢固、无破损、无污渍，每个包装内应有产品合格证和使用说明等。每个外包装须印刷标识，主要包括背心式泡沫救生衣、规格：XXXX 、数量：XXXX件、重量：XXXXkg 、江苏省防汛抗旱指挥部办公室、江苏省水利厅监制、XXXX厂生产、生产 日期：XXXX年 XX月等。
（十一）质保期要求
[bookmark: bookmark16]质保≥1 年。


12 、 土工布
（一）基本信息
长丝纺粘针刺非织造土工布，产品代号 PET18-4.5-300-2.2，涤纶，标称强度 18kN/m，标称幅宽 4.5m，标称单位面积质量300g/㎡，标称厚度 2.2mm。
（二）主要力学性能参数
1.纵横向抗拉强度：≥18kN/m
2. 断裂伸长率：40%～80%
3.CBR 顶破强力：≥2.9kN
4.纵横向撕破强力：≥0.43kN
（三）透水与孔径参数
1.等效孔径 O95:0.1～0.2mm
2.垂直渗透系数：10_3~10_1cm/s
（四） 外观质量及允许偏差
1. 幅宽偏差率：≥-0.5%
2.单位面积质量偏差率：≥-5%
3.厚度偏差率：≥-10%
4.厚度变异系数（CV） ：≤10%
（五） 包装和标识要求
每卷定长 100m，加轴收卷。每卷内用白色塑料薄膜（厚度不小于 40μm），外用黑色编织布包装，3～4 道打包带、2 ～3道吊装带捆扎，包装应平整、牢固，每件包装内放置产品合格证。每件外包装须印刷白色标识，主要包括防汛专用土工织物（长丝纺粘针刺非织造） 、规格：XXXX 、数量：XXXX ㎡ 、重量： XXXXkg 、江苏省防汛抗旱指挥部办公室、江苏省水利厅监制、 XXXX 厂生产、生产 日期：XXXX 年 XX 月等。
（六）质保期要求
质保≥1 年。


13、木桩
（一）基本信息
防汛桩木，3m 短桩，直径 10cm，材质为松木或杉木。
（二）质量标准
1. 累计裂缝长度不大于桩木长度的 1/5，不得有贯通性裂缝；
2.疤节直径不大于桩木直径的 1/4 ，相当于桩木直径 1/5~1/4的疤节 ，每 1m 长度内不能多于 3 个；
3.无腐朽和明显缺陷。
（三）质保期要求
[bookmark: bookmark11]质保≥1 年（保证材质完好、不开裂、不腐朽）。


14 、 泄洪防护垫
（一）基本信息
泄洪防护垫，幅宽约 4m，长度约 30m， 由三层构成，上层为过流层，是聚氯乙烯为原料的不透水材料，中间为减压保护层，是聚乙烯、聚丙烯共混原料的三维网芯结构，下层为隔离层，是以涤纶为原料的透水防淤型土工织物。
（二） 外观要求
1.过流层切 口平直，无明显锯齿现象，无气泡杂质，无裂纹、分层、接头和断头，均匀无结块、缺损等现象，无穿孔修复点。
2.减压保护层外观无损伤、无烫伤、无破裂，网孔大小形状应均匀。
3. 隔离层无孔洞、烫伤，颜色均匀一致。
（三）拼接要求
泄洪防护垫卷与卷之间可快速拼接、固定，可以横、纵向延伸，并且卷与卷之间拼接不漏水，要适用于不同坡度的堤防。
（四）技术参数
1.单位面积质量：≥2200g/m2
2.厚度：≥4.0mm
3.经、纬向断裂强度：≥20kN/m
4.经、纬向断裂伸长率：30%～100%
5.经、纬向剥离强度：≥0.17kN/m
6.垂直渗透系数：≤10_11cm/s
（五） 包装和标识要求
每卷用编织布包装，机械打包 4 道，外加吊装带 2～3 道 ，包装应平整、牢固、无破损、无污渍，每卷包装内应有产品合格证和使用手册。每卷外包装须印刷白色标识，主要包括泄洪防护垫、规格：XXXX 、数量：XXXX ㎡ 、重量：XXXXkg 、江苏省防汛抗旱指挥部办公室、江苏省水利厅监制、XXXX 厂生产、生产 日期：XXXX 年 XX 月等。
（六）质保期要求
[bookmark: bookmark12]质保≥1 年。


[bookmark: bookmark27]15 、 注水式应急防洪箱
（一）基本信息
注水式应急防洪箱，材质聚乙烯/聚丙烯，颜色黄色，单体质量≥12.0kg。
（二）尺寸参数
尺寸：约 0.9×0.65×0.6m
顶部注水 口尺寸：ɸ15.5cm (±0.5cm)
顶部尺寸：90×65cm (±3cm)
底部尺寸：75×50cm (±3cm)
（三）结构与连接要求
侧面连接凹槽断面型式：箱体四侧共 8 个连接凹槽（每侧 2个），双槽并列连接，连接后应牢固可靠，连接处密封无渗漏。
底部防渗垫层铺设方式：平铺粘接（非嵌入式），注水后抗水流冲击，拼接处密封无渗漏。
（四） 包装和标识要求
5个一摞，两摞一箱，外包装应平整、牢固、无破损、无污渍，每个包装内应有产品合格证和使用手册。每个外包装须印刷标识，主要包括注水式应急防洪箱、规格：XXXX、数量：XXXX个、重量：XXXXkg 、江苏省防汛抗旱指挥部办公室、江苏省水利厅监制、XXXX厂生产、生产日期：XXXX年 XX月等。
（五）质保期要求
[bookmark: bookmark25]质保≥1 年。


16、 帐篷
（一）基本信息
单帐篷，蓝色，面积 36㎡，主要用于居住、仓储等，支撑形式为框架插接式。
（二） 总体要求
总体结构由篷体、框架和零配件三部分组成，配套地布、纱网等。篷体由篷顶、侧墙和山墙组成；框架包括杆件、通件和框架拉绳等；零配件主要包括地桩、钩桩和篷体拉绳等。每顶帐篷设置 1 个高度不低于 1700mm 、宽度不低于 600mm 的门及相应的门帘结构；门设在山墙一侧。每顶帐篷侧墙上设置 6个矩形窗口及窗帘结构，单个窗 口的面积不小于 0.36m2 。每顶帐篷侧墙采用整体可打开式，打开后由支撑杆支撑而形成遮阳篷。每顶帐篷的所有门、窗、通风 口、整体打开的侧墙设有防蚊虫结构，防蚊虫结构的材料采用网眼密度不低于 40 孔/cm2的纱网。每顶帐篷采用整铺式地布，地布四周设有起墙式结构，起墙高度不低于150mm 。每顶帐篷山墙 、侧墙下沿缝制培土布，宽度至少为250mm 。架撤安装的零部件应具有良好的可达性，便于检查、调整、连接和保养操作。易损件应采用标准件和通用件，具有良好的安装尺寸与功能互换性，拆装简便，易于更换维修。
（三）尺寸偏差
符合 GB/T44010-2024第 5.3.2之规定。
（四）加工质量
篷体及地布符合 GB/T44010-2024第 5.4.1之规定；框架及金属件符合 GB/T44010-2024 第 5.4.2 之规定。
（五） 外观质量
篷体及地布符合 GB/T44010-2024第 5.5.1之规定；框架及金 属 件 符 合 GB/T44010-2024  第5.5.2 之 规 定 ； 辅 料 符 合GB/T44010-2024 第 5.5.3之规定。
（六）材料性能
篷布符合 GB/T44010-2024 第 5.6.1之规定；框架材料符合GB/T44010-2024 第 5.6.2之规定；地布符合 GB/T44010-2024 第5.6.3之规定；辅料符合 GB/T44010-2024 第 5.6.4之规定；金属件符合 GB/T44010-2024 第 5.6.6之规定。
（七）成品性能
每顶帐篷性能符合 GB/T44010-2024第 5.7之规定。
（八） 包装和标识
帐篷各包装件的结构、尺寸和重量宜能便于人工搬运或机械装卸，适用于各类运输工具装载运输。每顶帐篷应独立包装，单顶帐篷的体积或重量过大时，篷体、框架部件或内胆等应分开包装，每个包装重量不宜超过 40kg 。为防止帐篷各包装件在运输、储存过程中受损，其包装形式宜合理设计和分类，如可采用隔仓分离的形式，增设防碰撞缓冲材料衬垫等。帐篷包装一般为双层包装，内、外包装袋均宜具有一定的防水性和牢固度，外包装袋为防护包装，如内包装袋可采用化纤防水帆布缝制，并设有便于搬运的手提带；外包装袋可用抗老化覆膜塑料编织布缝制。帐篷外包装外宜使用打包绳捆扎至少两道，捆扎应牢固，包装应方正、平展、便于码放。帐篷包装袋内需有产品检验单、产品包装单和帐篷使用说明书等。其中使用说明书应保证初次使用者能正确了解如何架撤和维护帐篷。每顶帐篷篷顶和侧墙外侧须印刷标识 ，主要包括江苏水利和江苏防汛抗旱。每顶帐篷外包装须印刷标识，主要包括江苏省防汛抗旱指挥部办公室、江苏省水利厅监制、 XXXX厂生产、生产 日期：XXXX年 XX月等。
（九）质保期要求
质保≥1年。
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark13]
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark30]
三、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括验收、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
1、验收
（一）总体要求。根据合同载明的货物规格型号、数量、技术参数、说明书等对照验收，相应的检测费用由供应商承担。供应商提供的货物必须全部达到招标文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定，其中：柴油发电机组、便携式工作灯、救生衣、土工布、木桩、泄洪防护垫等根据《防汛储备物资验收标准》（SL297—2004）进行验收。
（二）调试验收。招标人或指定储备单位组织对大流量排水方舱、柴油发电机组、便携式高扬程变频泵、叉车、挖掘机、物资运载无人机、破碎机等设备进行调试验收，供应商组织技术人员做现场调试。
（三）第三方检测。土工布、泄洪防护垫等需现场抽样送第三方检测机构进行检测。便携式高扬程变频泵需提供第三方检测机构出具的性能检测报告。
（1）土工布验收
1.1外观检查：作为一批取样，随机抽取5件。
（1）规格。
（2）包装及标志。
（3）产品合格证。
（4）外观质量及允许偏差，并且放卷检验布面，断丝、缺丝、杂物、边不良、破损、蛛网等每100m不超过15处。
1.2抽样检测：裁取约2平方米。主要检测物理性能，依据国家相关标准委托国家级（或省级）授权具有“CMA”资质的第三方检测机构进行检测，检测方法按《土工合成材料测试规程》SL 235-2012执行。
1.3验收判定：物理性能试验结果以所抽样平均结果表示，符合规定，认定该批产品合格，所测试项目中，若有一项指标不合格，则对该项性能加倍抽检，以复验一次结果为准，复验合格作全批合格，否则作该批不合格处理。
抽样由储备仓库负责，检测结果判定以检测报告为准，检测费用由供应商承担。
（2）泄洪防护垫验收
2.1外观检查：作为一批取样，随机抽取2件。
（1）规格。
（2）包装及标志。
（3）产品合格证。
（4）外观质量应符合要求。
2.2抽样检测：裁取约2平方米。主要检测物理性能，依据国家相关标准委托国家级（或省级）授权具有“CMA”资质的第三方检测机构进行检测，检测方法按《土工合成材料测试规程》SL 235-2012执行。
2.3验收判定：物理性能试验结果以所抽样平均结果表示，符合规定，认定该批产品合格，所测试项目中，若有一项指标不合格，则对该项性能加倍抽检，以复验一次结果为准，复验合格作全批合格，否则作该批不合格处理。
抽样由储备仓库负责，检测结果判定以检测报告为准，检测费用由供应商承担。

2、交货期及地址
合同签订后45天内完成，按采购人要求送达指定地点。（本项为实质性条款，不满足按无效投标处理）
	储备地点
	备注

	省骆运水利工程管理处（宿迁）
	

	省防汛防旱抢险中心（南京）
	

	省灌溉动力管理一处（泰州）
	

	省水利防汛物资储备中心南京分中心（南京）
	

	省水利防汛物资储备中心徐州分中心（徐州）
	

	省水利防汛物资储备中心苏州分中心（苏州）
	

	省水利防汛物资储备中心扬州分中心（扬州）
	

	省水利防汛物资储备中心镇江分中心（镇江）
	

	省水利防汛物资储备中心盐城基地（盐城）
	



3、付款方式：设备（货物）到货验收合格后10个工作日内一次性付清全部货款。供应商须开具增值税普通发票。
4、履约保证金:
收取履约保证金形式：银行保函、银行汇票、网上银行汇款、综合保险的保证担保等。 
 收取履约保证金金额：中标金额的5% 
 履约担保期限： 履约保证金自合同生效之日起生效，在通过验收之日起 28日后失效。如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划相应金额的履约保证金。   
5、质保期：不低于1年，详见二、技术参数。（本项为实质性条款，不满足按无效投标处理）
6、售后服务要求
（1）在质保期内，凡属产品质量的问题，严格履行免费修理、包换备件。
（2）质保期内售后服务由供应商免费负责，在质保期内出现质量问题（供应商自接到服务通知（包括电话、传真或电子邮件始），供应商须在12小时内响应，24小时内赶到现场提供免费服务，并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货；造成采购人的损失，由供应商负责；如供应商在接到通知后12小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。采购人将以书面形式或口头通知供应商，并向供应商提出索赔。
（3）在设备寿命期内，供应商应提供技术支持、维修支持并以优惠价格提供备件，提供成本价上门售后服务。
（4）在质量保证期内，由于供应商的原因，诸如设计、工艺、制造质量及使用材料等以及其它属于供应商应该负责的原因而导致零部件的损坏，供应商负责无偿更换，更换后的部件重新计算质保期。
（5）供应商应具备完善的售后服务体系，须在中国境内设有生产厂家固定维修机构，并配固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障，保证提供及时优质的售后服务。供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（6）供应商须提供全面使用、维护培训并提供培训方案。
（7）质保期过后服务要求
质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，供应商应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。
7、供货方案及供货要求
（1）供货进度计划安排科学合理，满足合同交货期45天的要求，能够按时按点将货物送达采购人指定地点，并完成码放。
（2）供货方案的各项措施有保障，生产、装卸、运输、码放、交付等过程中对产品有相应的保护措施，人员数量满足生产和相关操作要求，作业规范，安全措施有保障，有可行的应急预案。
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财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             















使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  þ部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
 收取履约保证金形式： 银行保函、银行汇票、网上银行汇款、综合保险的保证担保等。
 收取履约保证金金额：        中标金额的5%                   
 履约担保期限： 履约保证金自合同生效之日起生效，在通过验收之日起 28日后失效。如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划相应金额的履约保证金。   
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不接受联合体

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	履约验收中甲方提出异议的期限：7日。
或履约验收中甲方作出说明的期限：7日。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	及时组织验收并支付合同价款

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	乙方逾期交付货物的，逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，除不退还履约保证金外，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议；
（2）政府采购合同专用条款；
（3）政府采购合同通用条款；
（4）中标（成交）通知书；
（5）投标（响应）文件；
（6）采购文件；
（7）有关技术文件，图纸；
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	商品包装、快递包装政府采购需求标准为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

	
	指定现场
	甲方指定的项目现场。

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	合同标的货物在指定实施地点交付，在完成交付甲方前的风险由乙方承担，交付后由甲方承担。乙方应足额及时的购买货物交货至甲方指定地点及卸货完毕的保险，乙方未购买上述保险或购买保险不当导致发生保险事故后不能索赔或不能全额索赔的，货物在此期间的毁损灭失的风险由乙方自行承担，且应赔偿采购人因延期交货造成的损失。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	质量保证期不低于1年，详见第四章 采购需求。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	1.在质保期内，凡属产品质量的问题，严格履行免费修理、包换备件。
2.质保期内售后服务由乙方免费负责，在质保期内出现质量问题（乙方自接到服务通知（包括电话、传真或电子邮件始），乙方须在12小时内响应，24小时内赶到现场提供免费服务，并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货；造成采购人的损失，由乙方负责；如乙方在接到通知后12小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。采购人将以书面形式或口头通知乙方，并向乙方提出索赔。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	设备（货物）到货验收合格后10个工作日内一次性付清全部货款。供应商须开具增值税普通发票。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	1. 由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
2. 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方在28日内一次性退还该合同项目的履约保证金。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	无

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	详见响应文件

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	1.在设备寿命期内，乙方应提供技术支持、维修支持并以优惠价格提供备件，提供成本价上门售后服务。
2.在质量保证期内，由于乙方的原因，诸如设计、工艺、制造质量及使用材料等以及其它属于乙方应该负责的原因而导致零部件的损坏，乙方负责无偿更换，更换后的部件重新计算质保期。
3.乙方应具备完善的售后服务体系，须在中国境内设有生产厂家固定维修机构，并配固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障，保证提供及时优质的售后服务。乙方在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
4.乙方须提供全面使用、维护培训并提供培训方案。
5.质保期过后服务要求
5.1质量保证期过后，乙方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
5.2质量保证期过后，甲方需要继续由原乙方提供售后服务的，该乙方应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，乙方应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。
乙方应在投标响应文件中针对上述要求，提供确实可行的方案。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方逾期交付货物的，逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，除不退还履约保证金外，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方无故逾期办理货款支付手续的，甲方应按银行同期存款利息向乙方支付利息。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：
（1）向      仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向 南京市 人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的工程和服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权及经济纠纷的起诉。一旦出现侵权及经济纠纷，由乙方负全部责任，与甲方无关。
乙方应无条件接受甲方及甲方的上级部门的检查或审计。
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[bookmark: _Toc6328]第六章 投标文件格式及附件







（项目名称）


投标文件








投标人名称（加盖电子公章）：

年 月  日


目录
（注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录）

附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。
3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。
7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人名称（加盖电子公章）：                        
日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日    期：

 
 
 
[bookmark: _Toc26810]
附件三、开标一览表

开标一览表
               
项目名称：                                         项目编号：
	投标总价
	合计
	小写：人民币            元    

大写：人民币                     

	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。

	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	（填写“是”或“否）

	备注
	





投标人名称（加盖电子公章）：                              

说明：
1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

[bookmark: _Toc12264]

附表——分项报价表格式

分项报价表
	序号
	分项内容
	制造商名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	是否小、微企业产品

	1
	大流量排水方舱
	
	
	套
	15
	
	
	

	2
	柴油发电机组
	
	
	台
	4
	
	
	

	3
	便携式高扬程变频泵
	
	
	台
	11
	
	
	

	4
	5吨锂电池叉车
	
	
	台
	2
	
	
	

	5
	3吨锂电池叉车
	
	
	台
	1
	
	
	

	6
	挖掘机
	
	
	台
	1
	
	
	

	7
	物资运载无人机套装
	
	
	套
	1
	
	
	

	8
	电动货叉
	
	
	台
	2
	
	
	

	9
	破碎机(电镐）
	
	
	台
	2
	
	
	

	10
	便携式工作灯
	
	
	盏
	160
	
	
	

	11
	救生衣
	
	
	件
	250
	
	
	

	12
	土工布
	
	
	平方米
	15750
	
	
	

	13
	木桩
	
	
	根
	2850
	
	
	

	14
	泄洪防护垫
	
	
	平方米
	720
	
	
	

	15
	注水式应急防洪箱
	
	
	个
	1130
	
	
	

	16
	帐篷
	
	
	顶
	16
	
	
	

	合计：          
	元


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。
投标人名称（加盖电子公章）：                                  

 
 附件四、	
 
采购需求偏离表
                       
项目名称：	项目编号：  
	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




投标人名称（加盖电子公章）：                              

 
 
 
 
 
 

附件五、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
项目名称：	项目编号：         
	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






投标人名称（加盖电子公章）：                              

 
 


附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：



 

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖电子公章）：                              




附件八、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	获奖
情况
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖电子公章）：                              




附件九：企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为—万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人名称（加盖电子公章）：            
                                               日期：
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残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（加盖电子公章）：
日  期：


属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）



关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


投标人名称（加盖电子公章）：         
日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件




附件十二、其他
