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江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检


中心改造项目


最高投标限价/工程量清单编制说明





一、工程概况


本工程为江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目，位于江滨医院院内。主要工作内容包括：拆除原有墙顶地等所有装饰；重新做地砖、吊顶、墙面装饰、柜台及相关措施等施工内容。


二、工程范围


工程图纸、业主要求、现场勘察以及工程量清单范围内的所有工程内容。


三、工程量清单编制依据


1、由建设单位提供的苏州市民用建筑设计院有限责任公司设计江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目施工图；


2、清单及计算标准：《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024) 、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T 50854-2024)、《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T 50856-2024)，江苏省、镇江市其他相关实施规定；


3、计价依据：《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）、《江苏省房屋修缮工程计价表》 (2009年)及苏建价【2026】76号文；


4、执行截止2026年8月12日前镇江市有关计价文件；


5、委托方提供的招标文件等资料。


四、工程质量及工期要求


见招标文件。


五、工程类别及取费标准


1、工程费率设置：


装饰工程专业按中值取费，管理费29.75%，利润12.5%，安全生产3.8%，文明施工1.2%，环境保护0.45%，税金9%；


			








2、控制价中人工、管理费、安全文明、措施费全部执行苏建价〔2026〕76 号配套费用参考；其他费用投标人根据工程具体情况、企业管理水平、并考虑风险因素自主确定。


3、材料价格取定：


1）本工程材料按乙供方式编标，但招标人根据实际情况，保留将工程材料转为甲供、甲控材料的权利，最高投标限价中材料价格参考镇江市2026年第07期《工程造价信息》并结合市场行情等因素综合考虑。


[bookmark: _Hlk504124434]2）报价由各投标人根据招标文件要求和工程具体情况，结合自身能力并根据市场价格和市场材料价格风险综合考虑，材料费除暂定价（甲供材）外全部由投标人自主报价，本项目无甲供材。


六、措施项目费


1、除措施项目清单中所列项目外，各投标单位应结合工程实际、工期、设计要求和投标单位的施工组织设计、施工方案等综合考虑一切可见因素，对已完工程的保护、原有建筑保护等一切相关的费用均视为已含在措施费用或报价中，竣工结算时不再调整、不增加任何费用。施工方案优化 / 失误、自有设备损耗、现场管理、成品保护、常规扬尘、降噪、文明施工、小型检测费用等，应全部计入报价中，结算时不再另行支付。


七、其他项目费


[bookmark: OLE_LINK1]1、暂列金： 180000元；


八、其他有关编标说明


1、施工范围内的文明施工围挡由施工单位自行考虑，费用含在投标单位报价中，围挡必须满足安全施工要求。


2、本工程量清单特征及工作内容描述未详尽之处，投标人勘察现场为准。工程量清单中项目特征、工作内容描述的完整程度不影响中标人应按相应规范要求完成改造项目的全部工作内容，投标人承担对清单项目理解偏差、自身漏报子目、施工工艺配套辅材遗漏。


3、本项目各投标人在投标前自行前往踏勘现场，并充分了解现场状况，投标报价中应充分考虑各方面因素及施工过程中采取的必要措施费用，根据现场建筑物现状，结合企业自身自主报价。


4、所有拆除后的残值归医院方所有，垃圾由施工单位运出校外。拆除废料外运、土方外运投标人需自行考虑运距、弃土场的位置（施工方自行解决）、处置费用等全部费用，结算不再调整。


5、所有以“项”列工程量清单的项目，施工单位均需自行勘察现场，根据自身情况、拟定施组，综合报价，结算不调整。


6、各投标单位应到施工现场踏勘，由于施工条件、交通运输条件及外围条件的制约施工过程中可能发生的措施费的增加、人工的降效等应充分考虑，费用含在投标报价中。


7、拆除项目需投标单位自行勘察现场，自行对所有拆除进行自主报价，并且结算时不予以调整。


九、主要品牌


1、土建部分：


（1）钢筋：沙钢、马钢、永钢、鞍钢


（2）防水材料：东方雨虹、科顺、宏源、西卡


2、装饰部分：


（1）石膏板：龙牌、泰山、北新建材


（2）涂料：立邦、三棵树、晨光、多乐士


（3）集成吊顶：奥普、友邦、美尔凯特、欧陆











江苏万达工程造价事务所有限公司
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江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装清单编制说明





1、 工程概况


本工程为江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装。包含电气、弱电、给排水、空调水、空调风等分部分项内容。





二、工程招标范围


工程图纸、业主要求、勘察现场及工程量清单范围内所有工程内容。





三、工程量清单编制依据：


1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T50854-2024)、《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024)、《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024)、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》、《江苏省市政工程消耗量》、《江苏省建设工程费用参考》及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》以及镇江市截止2026年8月12日前相关计价规定。


2、计价依据：《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）、《江苏省房屋修缮工程计价表》 (2009年)及苏建价【2026】76号文；


3、委托方提供的招标文件等资料。





四、工程质量及工期要求：


见招标文件。





五、工程类别及取费标准： 


1、工程类别：管理费46.25%，利润14.5%。


2、措施项目：安全生产费2.9%，文明施工0.6%，环境保护0.3%，临时设施1.1%，费率基本费按2026年《江苏省建设工程费用定额》标准执行。


3、税金：9%。





			











			











			











			








4、控制价中2026费用参考人工单价-苏建价2026【76】号文，各项取费除安全生产费、文明施工、环境保护、临时设施、税金外，其它均由投标人根据工程具体情况、企业管理水平、并考虑风险因素自主确定。


5、材料价格取定：


1）本工程材料价格参考镇江市2026年第07期《工程造价信息》并结合市场行情等因素综合考虑。


[bookmark: _Hlk504124434]2）报价由各投标人根据招标文件要求和工程具体情况，结合自身能力并根据市场价格和市场材料价格风险综合考虑，全部由投标人自主报价。





六、措施项目费：


1、除措施项目清单中所列项目外，各投标单位应结合工程实际、工期、设计要求和投标单位的施工组织设计、施工方案等综合考虑一切可见因素，可自行调整、补充并自主报价，对已完工程的保护、原有建筑保护等一切相关的费用均视为已含在措施费用或报价中，竣工结算时不再调整、不增加任何费用。





7、 其他项目费


1、 暂列金：60000元。


八、其他有关编标说明


1、弱电系统仅预留管线，桥架安装，设备仅安装网络插孔、网络+电话插孔、无线网络点、摄像机、人脸识别、电磁锁，其他弱电由专业厂家提供、安装；且所有选用设备品牌与院方现有设备相兼容；


2、空调镀锌钢板风管(咬口)长边长(mm) ≤320、(咬口)长边长(mm) ≤450、(咬口)长边长(mm) ≤1000三种规格各预留50m2；


3、给排水部分，所有给水管，采用薄壁不锈钢管；


4、本工程量清单特征及工作内容描述未详尽之处，投标人勘察现场以建筑维修现状及改造要求为准。工程量清单中项目特征、工作内容描述的完整程度不影响中标人应按相应规范要求完成现状建筑维修、改造的全部工作内容；


5、本项目各投标人在投标前自行前往踏勘现场，并充分了解现场状况，投标报价中应充分考虑各方面因素及施工过程中采取的必要措施费用，根据现场建筑物现状，结合企业自身自主报价。





九、主要品牌


（1）、电气


1、配电箱柜电气元器件：西门子、施耐德、ABB


2、线缆：宝胜、远东、上上、菊花


3、开关插座：公牛、德力西、正泰、TCL


4、灯具：欧普、雷士、松下、TCL


5、网络线：康普、海康威视、秋叶原、TP-LINK                                                                                                                                                                                                                                      


6、钢材：沙钢、马钢、永钢


（2）、给排水


     1、阀门：冠龙、中核苏阀、埃美柯





《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《江苏省市政工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》








 


江苏万达工程造价事务所有限公司


[bookmark: _GoBack]                                   2026年8月12日
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建设工程施工合同

































住房城乡建设部制定





国家工商行政管理总局





第一部分 合同协议书


[bookmark: EB6d098b8b0b9d49ce9e4c320bd485bb09]发包人（全称）：


[bookmark: EB814c213d03744bc2b0425e047312c28f]承包人（全称）：


根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就***********工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：


    一、工程概况


1.工程名称：***********。


[bookmark: EB6b8d67ecfe394fcd8769df00f2f2f172]2.工程地点：。


[bookmark: EB46786ee7342a42e698eeb77bf796cdb1]3.工程立项批准文号：。


[bookmark: EB3d26de449f3a459387b7a66074d699e4]4.资金来源：。


[bookmark: EB795f8e80c7e74d9d9755e82115db844f]5.工程内容：。


群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。


[bookmark: EB3617bbefe36b46c4a9348fa99aae74c5]6.工程承包范围：。


   二、合同工期


[bookmark: EB9cc0e774f145463e99421fbfb64bbbd4]计划开工日期：。


[bookmark: EB8c4514a4e74d445cb69700e8bc11c14a]计划竣工日期：。


工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。


    三、质量标准


[bookmark: EBb223682902a9401295df4db9c77636b0]工程质量符合合格标准。


    四、签约合同价与合同价格形式	


1.签约合同价为：


[bookmark: EB03ad291ea7b24cc188f68d0e34c84027][bookmark: EB0eb51910131e44769d16fe5d7f315019]人民币（大写）(¥元)；


其中：


（1）安全文明施工费：


[bookmark: EBc462d7aaf941439f92ac126957ce0819][bookmark: EB0a8b2b5679ed4a08b171ecb2dc1604db]人民币（大写）(¥元)；


（2）材料和工程设备暂估价金额：


[bookmark: EB105b4adea13346fe81339aabb67d9322][bookmark: EBdc59e63cd21f4bad8054663f6406d960]人民币（大写）(¥元)；


（3）专业工程暂估价金额：


[bookmark: EBdb177241dd7e484e8be53f204f120baf][bookmark: EB90d82504cc9a4f7ab931cc799f368863]人民币（大写）(¥元)；


（4）暂列金额：


[bookmark: EB88963641ea9240e6a8e5e2360de5a8fa][bookmark: EBa7484863104f4f2da57559e601cda929]人民币（大写）(¥元)。


2.合同价格形式：本合同最终结算价以甲方结算审计审定价(需扣除审计、水电费、甲方供材费)为准，甲方可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查


3.本合同实行按实结算，双方依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算。


4.本合同签订后甲方支付合同价的10%作为预付款；乙方施工完成并经甲方验收合格并提交竣工验收报告后，付至合同价的50%；甲方对本工程进行结算审计审核确认后，付至审定价(需扣除审计费、水电、甲方供材费)的 90%，留10%做质保金，待保修期满后15个工作日内无息付清；工程量及价格的签证单，必须经甲方现场代表签字并加盖公章后，方可作为结算的有依据。


    五、项目经理


[bookmark: EB68e67a4670a341efb326a3eff50e2dac]承包人项目经理：。


    六、合同文件构成


本协议书与下列文件一起构成合同文件：


（1）中标通知书（如果有）；


（2）投标函及其附录（如果有）； 


（3）专用合同条款及其附件；


（4）通用合同条款；


（5）技术标准和要求；


（6）图纸；


（7）已标价工程量清单或预算书；


（8）其他合同文件。


在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。


上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。


    七、承诺


1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。


2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。


3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。


    八、词语含义


本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。


    九、签订地点


本合同在江苏大学附属医院签订。


    十、补充协议


合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。


    十一、合同生效


[bookmark: EBe96b94978cdd4cebbac34511681b317c]本合同自签订之日起生效。


    十二、合同份数


[bookmark: EB62c24263150b4e1c859bbabe8fd6c127][bookmark: EBd25ceeba14904f09af77ef7968776fec][bookmark: EB1c486b3cb31946b795a693d835d3e8e2]本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执壹份。
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第二部分 通用合同条款


采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201） 


[bookmark: EBcdb0cecb76eb48ad9ee61fdccb93fea1] 


第三部分 专用合同条款


本专用条款约定的内容如与国家相关法律、法规及政策相抵触，则抵触内容无效，待项目定标后，由招标人与中标人按照国家相关法律、法规及政策另行约定。





1. 一般约定


1.1 词语定义


1.1.1合同


1.1.1.1其他合同文件包括：


[bookmark: EB7824a48e646e4dceb1ec64d924b42458]已获批准的施工组织设计、工程洽商记录、工程签证单、工程测量资料、工作联系函、工程变更文件、补充协议、会议纪要、与工程计价、计量有关的其它书面文件或书面明确双方权利义务的纪要、协议、承诺等。


1.1.2 合同当事人及其他相关方


1.1.2.1监理人：


[bookmark: EB2e53f7aaf8c84148b9c433ab24e76286]名    称：；


[bookmark: EB6e2500e2c9314dfe87e2544f3bbc3ae8]资质类别和等级：；


[bookmark: EBf950159031bc4009aa85eb992c30604c]联系电话：；


[bookmark: EB8fe2f3875cdf455ba469fddaf7ac0a3f]电子信箱：；


[bookmark: EBef7db2a549e749aebd1f6977bf07ff0b]通信地址：。


1.1.2.2 设计人：


名    称：***********；


资质类别和等级：***********；


联系电话：***********；


电子信箱：***********；


通信地址：***********。


1.1.3 工程和设备


1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：


[bookmark: EB8b1000229bcb4675af85ffccb59ba7ca]工程征地红线内场地及发包人交付承包人的其他场地。


1.1.3.2 永久占地包括：


[bookmark: EB7cea897f406d40a8b13abe25195a8067]工程征地红线内场地。


1.1.3.2临时占地包括：


[bookmark: EBe8e62205791242f8a17babb2bdbb8631]除征地红线内场地外，发包人交付承包人的其他场地。


1.2法律 


适用于合同的其他规范性文件：


[bookmark: EB77d2e2b0ca6f45c7a93f33105f3add4a]执行通用条款。


1.3 标准和规范


[bookmark: EBa87cc2b3da1b4d5f9c798ae74bbbdc8e]1.3.1  适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。


[bookmark: EB5c71151f494c484a8ede35e72ce07128]1.3.2  发包人提供国外标准、规范的名称：/；


[bookmark: EB3d2b790144664836bd42b02209fb5e64]发包人提供国外标准、规范的份数：/；


[bookmark: EBca9f7cc82ef644d5832a7c9a6f279d17]发包人提供国外标准、规范的名称：/。


[bookmark: EBdff34f9a125742a996731bb32b8bc6eb]1.3.3  发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。


1.4 合同文件的优先顺序


[bookmark: EB3cba480e09e745a0a0d82e04826771f9]合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。


1.5 图纸和承包人文件	


1.5.1 图纸的提供


[bookmark: EBc44507fe32484ee7b79344e0512362e2]发包人向承包人提供图纸的期限：执行通用条款；


[bookmark: EBa0944f81754f4a9f86037cb5db47a0c2]发包人向承包人提供图纸的数量：5套；


发包人向承包人提供图纸的内容：


[bookmark: EBe1c428c18d5a48af97d690dd89954bae]施工图及设计变更（如有）、地质勘探文件。


1.5.2 承包人文件


[bookmark: EB8d734352d39d4c4e86dfdd8e54e5cd53]需要由承包人提供的文件，包括：投标文件、开工前施工组织设计；


[bookmark: EB67f086705e1d400f84267265eb6630f9]承包人提供的文件的期限为：投标文件在合同签订前5天内，其它文件在开工前7天；


[bookmark: EBcac7ac44a3ea4b60a47c234f74fab519]承包人提供的文件的数量为：投标文件4套，施工组织设计文件壹套；


[bookmark: EBd9eb8dbbfe52422289cc8396bb051631]承包人提供的文件的形式为：投标报价文件需同时提供电子版及纸质版，其余均为纸质版；


[bookmark: EBb65ce4059dae4363a75506ca4dd3fc39]发包人审批承包人文件的期限：开工前完成。


1.5.3 现场图纸准备


关于现场图纸准备的约定：


[bookmark: EBb28623e362704b0384a8ddb466f0bbb9]执行通用条款。


1.6 联络


1.6.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。


[bookmark: EB21cea7136c9b4ae9afbc38c79fb882f2]1.6.2 发包人接收文件的地点：发包人指定地点；


[bookmark: EBcbfa4c338f8647e8b0491ad118664a9b]发包人指定的接收人为：发包人代表。


[bookmark: EB9a25ab8bfa3f4e6faca37476ece7e313]承包人接收文件的地点：承包人现场项目部；


[bookmark: EB1c3d7b7125d24ea191df4decc46a3449]承包人指定的接收人为：项目经理。


[bookmark: EB9cb78c6b46a24c58b1777bbba2de93bc]监理人接收文件的地点：监理人项目部；


[bookmark: EB72e7ae2e14b847edae4d957deec3b809]监理人指定的接收人为：总监理工程师。


1.7 交通运输


1.7.1 出入现场的权利


[bookmark: EBfe401d2fa1794a04a7c0fb1bc2803d57]关于出入现场的权利的约定：发包人负责办理进出施工场地所需的交通管制手续，承包人须协助办理。


1.7.3 场内交通


[bookmark: EBd6fac6eb56c849498ecd2c39b514eabf]关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人所提供的征地红线内场地、指定的取（弃）土场地、发包人为本工程所建设的临时便道、便桥等区域为场内交通范围，其余地方均为场外交通范围。


[bookmark: EB717915f56cc847feadab6ef3ddac22cb]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人仅承诺有外部道路可通达施工现场。  


1.7.4超大件和超重件的运输


运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由/承担。


1.8 知识产权


[bookmark: EB95a536c2957d405da52dbf481d0ea3ac]1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。


[bookmark: EB041caba0e1b64ab4b8c7af8d390a93cf]关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。


[bookmark: EB2c620238502f4a79862cf5ce2b8b2b89]1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。


[bookmark: EB59e5a9394339478f963656b9df38003f]关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。


[bookmark: EB42ec924b55704b30b4df33e65c9d4a78]1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。


1.9工程量清单错误的修正


[bookmark: EB71efa267889842ef98ef2fda0c918226]出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。


[bookmark: EB3d3a2774ab2849379ed985e0a5fcc483]允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行通用条款。


2. 发包人


2.1 发包人代表


发包人代表：


[bookmark: EB532a7d0299fa4745b2e5d9eee22b422f]姓    名：；


[bookmark: EB9892685687a14f718db7797cfe128492]身份证号：；


[bookmark: EB1e6ee44cb53e400dbd4c39eb3d264c14]职    务：；


[bookmark: EBa530e604a81f43819a3a5373f07fe4df]联系电话：；


[bookmark: EB8c1ee8466f8e46e98c9fbb1b3f4cc9ea]电子信箱：；


[bookmark: EB767b1ab5978a41a7ba785f5700443fae]通信地址：。


发包人对发包人代表的授权范围如下：


[bookmark: EB1172d8305abe48d5bfc5760b822c5fd9]（1）参与项目前期工作和项目总体实施计划的编制，负责编制工程项目施工阶段管理方案，确定项目施工管理的各项目标。


（2）负责开工前的各项准备工作，包括管杆线的迁移、交通组织方案的编制和报批等。


（3）负责制订工程实施计划和资金计划，配合工程前期工作参与招标文件的编制，配合做好各项招标工作和合同交底工作。


（4）负责办理工程质量报监、安全报监及施工许可证等手续，配合相关部门办理其他前期手续；审核工程开工报告，审查工程施工方案，督促检查各参建单位的工作。


（5）组织工程实施，督促监理单位加强对工程质量、进度、投资和安全的控制以及文明施工的管理工作；做好组织协调工作；编制并汇总各阶段的工程报表。


（6）加强工程现场管理，严格控制工程变更和现场签证；负责工程计量及工程款支付计划的编报工作。


（7）负责对甲供材供货计划的审核及现场材料设备的初步验收、计量工作，但并不能据此免除或减轻承包人的义务和责任。


（8）负责牵头组织各项目的综合检查评比工作和分部分项工程的验收工作以及工程项目的竣工预验收、试运营和临时管养工作。


（9）配合做好工程决算报审、项目实物移交、项目保修以及项目后评价工作。


（10）发包人代表不得超越授权范围决定本合同项下的具体事项。


2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供


2.2.1 提供施工现场


关于发包人移交施工现场的期限要求：


[bookmark: EB014067be75a947dbb54bf6174c6a20b7]发包人于正式开工前3天向承包人移交场地，如遇客观原因，不具备整体交付条件时，发包人将根据现场情况，分阶段移交场地。


2.2.2 提供施工条件


关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：


[bookmark: EB393c6d5868d14102aa0ecc4eac49d63f]（1）发包人提供三通一平。


（2）按规划要求，施工现场周围需进行改造的管杆线、邻近建筑物、构筑物、古树名木的迁改工作发包人负责协调处理，改造费用由发包人承担。迁改工作完成前，上述设施在施工期间的保护工作由承包人负责，费用由发包人承担。


2.3 资金来源证明及支付担保


[bookmark: EB77dc1bb875144cb9b44399302b955e77]发包人提供资金来源证明的期限要求：/。


[bookmark: EB925ca3d1fb9c42b9952d13701f9aa57d]发包人是否提供支付担保：/。


[bookmark: EB2d1de9fba1654608aeffc4d77981e03f]发包人提供支付担保的形式：/。


3. 承包人


3.1 承包人的一般义务


[bookmark: EBe0360b0829ac49e681ed00bde7588491]承包人提交的竣工资料的内容：执行通用条款。


[bookmark: EB7c763010b8f846b5bfbf63317d9ca1d5]承包人需要提交的竣工资料套数：正本两套、副本四套。


[bookmark: EBa329c26310fd4cef96fcfb2c1dd01dfa]承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。


[bookmark: EB4451abd14720437dbc3258d25d7a4113]承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后15日内。


[bookmark: EB43004b4039c64daf92ecfa1dc1ebdd1d]承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版（正本、副本)、电子版。


[bookmark: EBddb47760ec7b4e4ab56cba79aa1890a0]承包人应履行的其他义务：/。


3.2 项目经理


3.2.1 项目经理：


[bookmark: EB5bb50edab5204af3b3f054b2c1109d55]姓    名：；


[bookmark: EB490d47343c4c4beb85b44a53ac3961a0]身份证号：；


[bookmark: EBe8c4bfc0e0714271bbe0303616eb5c51]建造师执业资格等级：；


[bookmark: EBfccf8a487c184de4983c51691bfed087]建造师注册证书号：；


[bookmark: EB6f29a828adff4f249580d4419a998ce1]建造师执业印章号：；


[bookmark: EB59ae3f5004fa4784baa024bd54e1e41c]安全生产考核合格证书号：；


[bookmark: EB183a51b3a3bf4e6282b169352e320fa4]联系电话：；


[bookmark: EB0fb3d9c139a44666922c2b69f367ea13]电子信箱：；


[bookmark: EB7e05c994ccd24d8fa844ad5264a79281]通信地址：；


承包人对项目经理的授权范围如下：


[bookmark: EB91ae455537c843e6aa2711a1d68d29f6]（1）参与项目招标、投标和合同签订；


（2）参与组建项目经理部；


（3）主持项目经理部工作；


（4）决定授权范围内的项目资金的投入和使用；


（5）制定内部计酬办法；


（6）参与选择并使用具有相应资质的分包人；


（7）参与选择物资供应单位


（8）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；


（9）承担施工安全和质量的责任；


（10）对施工承担全面管理的责任；


（11）法定代表人授予的其他权力；


（12）代表承包人与发包人签署本项目履行过程中的相关合同、协议、确认书等文件。


关于项目经理每月在施工现场的时间要求：


[bookmark: EBeee018cd35ef43d990a672658778b19e]项目经理驻场时间需满足工程需要，不低于本合同的约定、发包人的要求以及镇江市建管处考核要求。


承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：


[bookmark: EB1455796331c54bb88555685a000960d4]发包人有权要求更换项目经理，并向建设行政主管部门通报。


项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：


[bookmark: EB14bc8176bf6644c4add527302193c651]发包人将对承包人按8000元/次扣减签约合同价。


3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：


[bookmark: EBe45b79f8a8a147b2a576cac9665fc30d]发包人将扣减承包人2%的签约合同价。若承包人未按发包人要求整改的，发包人将有权终止合同，并没收承包人履约保证金（如有），同时向建设行政主管部门通报，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。


3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：


[bookmark: EB7288427fef464056936691353ebbd123]发包人将扣减承包人2%的签约合同价。若承包人未按发包人要求整改的，发包人将有权终止合同，并没收承包人履约保证金（如有），同时向建设行政主管部门通报。


3.3 承包人人员


3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：


[bookmark: EBb1c1a4c35f6b41c7ba7bcbfe618d8e0a]除执行通用条款外，承包人现场管理人员应保证投标所承诺人员到场。


3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：


[bookmark: EB4993d135e65141fb940bf8a9334bfb71]发包人将扣减承包人1%的签约合同价。若承包人未按发包人要求整改的，发包人将有权终止合同，并没收承包人履约保证金（如有），同时向建设行政主管部门通报。


3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：


[bookmark: EB90c32d6d8e55438083d1a2ab0e61faa5]执行通用条款。


3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：


[bookmark: EB37539f747b2b45aa8283fd9fb7990478]发包人将扣减承包人1%的签约合同价。若承包人未按发包人要求整改的，发包人将有权终止合同，并没收承包人履约保证金（如有），同时向建设行政主管部门通报。


承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：


[bookmark: EB23d14f3ef71740edbfb5e6fb05e01938]发包人将对承包人按5000元/次扣减签约合同价。


3.4 分包


3.4.1 分包的一般约定


禁止分包的工程包括：禁止分包


[bookmark: EBddcddce8724b4ad7a84aeabec9e07558]主体结构、关键性工作的范围：质监部门参与验收的工序验收项目及影响工程目标的关键部位，具体在现场确定。


    3.4.2分包的确定


允许分包的专业工程包括：。


其他关于分包的约定：/。


3.4.3 分包合同价款


[bookmark: EBa4ba452c72704ccda4781a83be181a74]关于分包合同价款支付的约定：由承包人支付。


3.5 工程照管与成品、半成品保护


[bookmark: EBdd165c1919464cd0b5aa882bfe482a50]承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。


3.6 履约担保


承包人是否提供履约担保：是。


[bookmark: EB77461b8d24d14d57aef0c5ba1eb2dac7]履约担保的形式：现金、银行转账、银行保函


履约担保的金额:合同价的510%。


履约担保及工程款支付担保交纳时间：合同签订收到中标通知书后3日内。


4. 监理人


4.1监理人的一般规定


[bookmark: EB80dcb35eba424728a3877b3155374a38]关于监理人的监理内容：执行本工程监理合同。


[bookmark: EBc88039e858954015add2305399752bca]关于监理人的监理权限：执行本工程监理合同。 


[bookmark: EBf6d642cc6bcf40bea7438968b4a4c949]关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行负责，费用已包含在监理酬金中。


4.2 监理人员


总监理工程师：


[bookmark: EB3d72000623354a08a31ae2da120a50c4]姓    名：；


[bookmark: EB801565143b6f495484fc10288fce1629]职    务：；


[bookmark: EB4bbb437b47dd4a5ebb682f85ee576820]监理工程师执业资格证书号：；


[bookmark: EBebedad41c0a74a489924310ddf39653d]联系电话：；


[bookmark: EBef4d281b43854417abf6b139d77e998d]电子信箱：；


[bookmark: EB338bb639291745db8cf5ae7e7bd52445]通信地址：；


[bookmark: EB05ba2c140bbe4509beaa2a207568453a]关于监理人的其他约定：。


4.3 商定或确定


在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：


（1）；


[bookmark: EBe6482ef5f48d4156af30f25171d9c216]（2）；


[bookmark: EB5bf943a9a54d48b08c6dc84710cc2b88]（3）。


5. 工程质量


5.1 质量要求


[bookmark: EBab7a53bd7d2f4416a1498132d95e9cbd]5.1.1 特殊质量标准和要求：本工程质量要求为合格。


关于工程奖项的约定：/。


5.2 隐蔽工程检查


[bookmark: EB1aa61166ec044fa5a8109ac5aaab919e]5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。


[bookmark: EB12a4f0fa1d324833b65530d60384a028]监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。


[bookmark: EB5b8c7675c75f4330a9be2b9b7213d6c2]关于延期最长不得超过：48小时。


6. 安全文明施工与环境保护


6.1安全文明施工


[bookmark: EB6e67bc6c1b0941b7ad85815e60a85933]6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：除执行通用条款外，本工程严禁发生任何安全生产事故。


[bookmark: EB507c3441b4fd495fbe84449ddcef625a]6.1.2 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。


[bookmark: EB4317f825c212487985149f85449e4373]关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。


6.1.3 文明施工


[bookmark: EB3d73b8b4a32d4c4d9fbfb7a1a0825051]合同当事人对文明施工的要求：承包人应做好施工期间的扬尘管控，做到文明施工，禁止发生任何施工扰民事件。


6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同签定后15个工作日内，安全文明施工费支付比例不低于50%，其余随进度款支付。


7. 工期和进度


7.1 施工组织设计


[bookmark: EB11bbfed44473470f942908c4c51e081f]7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。


7.1.2 施工组织设计的提交和修改


[bookmark: EBffddc3420bae4e12964a9fe235b8a442]承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。


[bookmark: EB9f5c9bba0f1c4d9d99b7c8f9bdf6ab32]发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。


7.2 施工进度计划


7.2.1 施工进度计划的修订


[bookmark: EBad11476eeaf945a4bb48c806a0209a0c]发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。


7.3 开工


7.3.1 开工准备


[bookmark: EBd93044158740452a9bb4f9453c428db9]关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。


[bookmark: EB49d66aa3d8564d79967fc77e177dc48a]关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3天。如遇客观原因导致场地交付不完全或行政审批手续滞后的，发包人可在后期逐步完善，不视为发包人违约。


[bookmark: EB0b257a48844c416081d688a3cc2ef3a9]关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。


7.3.2开工通知


[bookmark: EBe09d4b8c7f1548b4b34f90e8b4259001]因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。


7.4 测量放线


[bookmark: EB2161e5016ae3485d99d622dfea50f8c8]7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。


7.5 工期延误


7.5.1 因发包人原因导致工期延误


[bookmark: EB2d153101c980422d8e15a67f6f8b32cf]因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。


7.5.2 因承包人原因导致工期延误


[bookmark: EB0f2d187be5504353b72782271aedb79c]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因未按合同工期完成竣工的，每延误1天扣减承包人签约合同价的万分之五。


7.6 不利物质条件


[bookmark: EB35fa5063941641a8be92d6bb8a0fbec5]不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。


7.7异常恶劣的气候条件


发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：


[bookmark: EBb7f2d92b33f24a51a688d5e157f561be]（1）日降雨量大于300 ㎜的雨日超过1天；


[bookmark: EB86e700eee6744be39d839e599f78f506]（2）风速大于32.7m/s的12级以上台风灾害；


[bookmark: EB975a5b9780494bc39073cd0ea1313252]（3）日气温超过42℃的高温大于3天


（4）日气温低于-20℃的严寒大于3天


（5）日降雪量100mm及以上。


7.8 提前竣工的奖励


[bookmark: EBcbbaf52047fd40178ce08851f20c853b]7.8.1提前竣工的奖励：/。


8. 材料与设备


8.1材料与工程设备的保管与使用


[bookmark: EB1ecccb44378d46ffba4587fa7c454a64]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按计价文件中采保费相关规定执行。


8.2 样品


8.2.1 样品的报送与封存


[bookmark: EB3854beee115046429c76b6ef4b00a737]需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：施工时根据现场要求确定。


8.3 施工设备和临时设施


8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施：


[bookmark: EBcfb53d99705d4ddcbe9cf82eb3f5176f]关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。除执行通用条款外，承包人的临时设施不得超出项目征地红线。


9. 试验与检验


9.1试验设备与试验人员


9.1.1 试验设备


施工现场需要配置的试验场所：施工验收按国家现行施工验收规范执行，隐蔽工程须经发包人代表检验签字后才能隐蔽，否则发包人有权复查，所产生的费用由承包人支付。若因此损坏或污染已完工程或者造成工程延期，承包人承担全部责任。竣工工程应满足发包人的合理使用要求和国家规范标准，竣工的图纸资料应与工程实物同步移交发包人。


[bookmark: EB3d6057a9facd4439a89bd8edb40e7e74]施工现场需要配备的试验设备：应满足施工自检需要。


[bookmark: EB987123ddd58d46ddbd6b62ad71854931]施工现场需要具备的其他试验条件：/。


9.2 现场工艺试验 


[bookmark: EB44fef53c44624042a098c5330712c4dd]现场工艺试验的有关约定：


施工验收按国家现行施工验收规范执行，隐蔽工程须经发包人代表检验签字后才能隐蔽，否则发包人有权复查，所产生的费用由承包人支付。若因此损坏或污染已完工程或者造成工程延期，承包人承担全部责任。竣工工程应满足发包人的合理使用要求和国家规范标准，竣工的图纸资料应与工程实物同步移交发包人。


本工程质量要求：承包人的施工质量等级应符合国家质量验收标准并应通过有关部门验收合格。若为不合格工程，由承包人无偿修复至合格并承担工程质量不合格的违约责任，如果由此造成工期延误的，承包人还要承担延期交付的违约责任。


施工过程中质量要求：承包人确保工程质量符合设计要求，达到国家施工质量验收评定标准和现行施工验收规范，并满足发包人的合理要求。如达不到上述质量要求须在合同工期内进行整改。若在合同工期内未整改完毕或整改后仍达不到质量要求，由承包人无偿修复至合格并承担工程质量不合格的违约责任，如果由此造成工期延误的，承包人还要承担延期交付的违约责任。


承包人应严格按照施工规范、技术规程以及经发包人审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程质量。


承包人在发生工程质量问题时，故意隐瞒发包人，或有偷工减料行为、使用假冒伪劣产品行为，除需及时进行整改外，还需向发包人支付中标价10%的质量违约金，由发包人在工程款中扣除。


10. 变更


10.1变更的范围


[bookmark: EB3e3c391fddf84506a86e88183ca5517f]关于变更的范围的约定：执行通用条款。


10.2 变更估价


10.2.1 变更估价原则


[bookmark: EB31cad61091ba43ea8cc60860acd5d773]关于变更估价的约定：（1）已标价工程量清单或预算书有相同子目的或类似子目的，按照相同子目或类似子目单价认定。（2）已标价工程量清单或预算书无相同项目，且无类似项目的，由承包人以招标控制价组价方式及施工当期造价主管部门发布的造价信息为依据编制综合单价，并按投标下浮比例同比下浮后上报监理、发包人及跟踪审计核定，以最终核定后的综合单价认定。（3）实际工程量与招标工程量相比，变化幅度未超过15%的和工程量减少超过15%的，按中标价综合单价认定。（4）实际工程量与招标工程量相比，增幅度超过15%的，15%以内部分按原中标综合单价结算；超过15%的部分以招标控制价组价方式及施工当期造价主管部门发布的造价信息为依据编制综合单价，并按投标下浮比例同比下浮后上报监理、发包人及跟踪审计核定，以最终核定后的综合单价认定；（5）若核定的综合单价高于原投标综合单价，则按投标综合单价执行，若低于原投标综合单价，则按核定后的综合单价执行。


10.3承包人的合理化建议


[bookmark: EBaa6d9609e07c436a947a73ca8dfd351c]监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。


[bookmark: EB866c08ca4711411ebb74247200b4e575]发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。


承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。


10.4 暂估价


暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。


10.4.1 依法必须招标的暂估价项目


对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3中方式确定。


10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目


对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准中标后由发包人确定。


第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目


[bookmark: EBe71510d90cdc4ea48adc88a972c8067d]承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。


10.5 暂列金额


[bookmark: EB2f945007d3fa4715b3c68227cac0ff69]合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。


11. 价格调整


11.1 市场价格波动引起的调整


市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。


材料采用第2种方式进行价格调整，人工单价按政策调整。


[bookmark: EB4adc9768fa814fa49b3b2e8342b71e41]因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：


第1种方式：采用价格指数进行价格调整。


[bookmark: EB160ded03914f496188467d46b8187824]关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；  


第2种方式：采用造价信息进行价格调整。


（2）关于基准价格的约定：


[bookmark: EBebed725e00e74166b85dd952b89f7741]以发包人所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准）， 差价为施工期同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期当月的材料指导价格的差额。


调整方式：


[bookmark: EB0cd3f373d7124fb3a23644f1c9816e97][bookmark: EBcaacac187b6440788d4dde9b39b13413]①承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。


[bookmark: EBa98dfa07919543dfba4f09fcc90f5120][bookmark: EB291c53a473db4a51af6e78b6dafade77]②承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。


[bookmark: EB2e50a11a80e540fbbb2d3bbcc72b1471]③承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。


[bookmark: EB5f50a21cfbfc4725a6b1177e2aacfc11]第3种方式：其他价格调整方式：。


12. 合同价格、计量与支付


12.1 合同价格形式


1、单价合同。


综合单价包含的风险范围：承包人已根据企业自身情况并充分考虑技术风险、管理风险、材料价格和施工机械使用费(风险调整范围内的)的市场风险自主报价。除非出现下列情况，其它各类风险因素均不作调整。A、合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时应调整合同价款:(1)建设工程人工工资单价执行省住建厅《关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》(苏建价[2012]633号)及定期发布的人工工资指导价文件。省级建设行政主管部门发布的建设工程人工工资指导价引起合同价款调整的风险由发包人承担(但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外)。(2)由承包人采购的材料价格波动影响合同价款时按本合同专用条款 11.1进行调整。承包人优先采用镇江市建设工程造价管理处发布的镇江工程造价信息中的单价作为基准价，未发布的，通过市场调查确定其基准价。(3)施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。


[bookmark: EBd707aab98a6845d890f8a5a60494cc82]风险费用的计算方法：无。


[bookmark: EB4336b36a0cda402badc2b85cde7ea42c]风险范围以外合同价格的调整方法：无。


2、总价合同。


[bookmark: EB27abc1da743d4aa4a8f5c4114a638c92]总价包含的风险范围：/。


[bookmark: EB71db1e49dea84f82ad18ebb57277d065]风险费用的计算方法：/。


[bookmark: EB4e696ab6fcb647169ebf7936d99a7d26]风险范围以外合同价格的调整方法：/。


[bookmark: EBebea0e5f614d492d98493df5c1b340e5]3、其他价格方式：/。


12.2 预付款


12.2.1 预付款的支付


[bookmark: EB2c26a7cb083741089331078cc02ca2e7]预付款支付比例或金额：合同价的10%。


预付款支付期限：接收并确认承包人预付款担保后。 


12.2.2 预付款担保


预付款扣回的方式：/。


承包人提交预付款担保的期限：/。


预付款担保的形式为：经发包人认可的银行按照本合同约定出具的保函。


12.3 计量


12.3.1 计量原则


[bookmark: EBd27266b647334dd28f4a53afbac436ff]工程量计算规则：执行工程量清单计算规则及规范。


12.3.2 计量周期


[bookmark: EB59f54a05a2e74f3da059aa25dd8a5b29]关于计量周期的约定；执行通用条款。


12.3.3 单价合同的计量


[bookmark: EB6ebecd0f24824d49a0137f734a488f80]关于单价合同计量的约定：承包人应按第一次工地例会要求的时间按月报送已完工程的工程量报告，经监理人、跟踪审计单位（如有）按照相关规定审核后作为当期已完工程量基数。


12.3.4 总价合同的计量


[bookmark: EBe714171bb71043389718b03e114470e1]关于总价合同计量的约定：/。


[bookmark: EB64295323eb3041e596ee4c5393942cf9]12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。


12.3.6 其他价格形式合同的计量


[bookmark: EBc25bc19eb47a49e398ccaa76dc6ca5c9]其他价格形式的计量方式和程序：/。


12.4 工程进度款支付


12.4.1 付款周期


关于付款周期的约定：


1.签订合同后，付合同价的 10%作为预付款，施工结束并竣工验收合格后付至合同价的50%，审计结束后付至审定价(需扣除审计费、水电、甲方供材费)的90%，余款10%质保期结束且无任何未尽事项后付清。


2.乙方自验收合格后三个月内须将决算(包括决算书以及全套完整的决算资料，下同)报至甲方。在乙方积极全面配合的前提下，甲方自收到乙方完整的决算资料后三个月内审计结束，特殊情况，可延长/月。审计结束后甲方支付工程款至审计确认工程结算价的余款(但应扣除尚未到期的质保金)。


3.结算付款票据：本条第1款付款时，乙方应按约定的金额至少提前 7 日向甲方开具正式发票；本条第2款付款时，乙方应至少提前 7 日向甲方补足全部结算审定价款的正式发票。


乙方开票信息为：名称：               ；开户名称：         ；纳税人识别号：          ，地址：         ；开户行：                  ；账号：                  。


4.乙方自验收合格后三个月内未将前述工程决算报至甲方，每逾期一个月（不足一个月的按一个月计算），扣减工程结算价的5%。


12.4.2 进度付款申请单的编制


[bookmark: EB2e13f3265b0b4842955db15bf2abe2f9]关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。


12.4.3 进度付款申请单的提交


[bookmark: EB837e0057ebf04abe8c8453d50be614de]（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。


[bookmark: EBb8a7e2b3607c40d19d5e8742a9e8a590]（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。


[bookmark: EB8c5b60e92c32402c836aaf3d9d1bfc2a]（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。


12.4.4 进度款审核和支付


[bookmark: EB7883780a1cc74d5b91d12a5f0883b3b9]（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。


[bookmark: EB230db849cb864f589499577b73b230c7]发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人依据专用条款第12.4.1条支付工程款。


[bookmark: EBb43ff779f80f4b999b79b1f09c3abd66]（2）发包人支付进度款的期限：发包人依据专用条款第12.4.1条支付工程款。


[bookmark: EB098a1e693f314e6e8a6f2766509be778]发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。


12.4.5支付分解表的编制


[bookmark: EB61b302f59b77461d96a504b72bf55c9f]总价合同支付分解表的编制与审批：/。


[bookmark: EB03cb45d60b2949c68096f515a4d80a28]单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款。


13. 验收和工程试车


13.1 分部分项工程验收


[bookmark: EBb95ad652d9144b9781840d24af19b278]13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。


[bookmark: EB3c3cba56bd2f423581ca371ef7556ca0]关于延期最长不得超过：48小时。


13.2 竣工验收


13.2.1竣工验收程序


[bookmark: EB7edad710c2a748c6b4d20f99404ab18f]关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。


[bookmark: EB847b0217f64c43869b1fca600b6d0a98]发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。


13.2.2移交、接收全部与部分工程


承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工后移交。


[bookmark: EBcd20677fe0ab40acb2d933654ea082af]发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。


[bookmark: EB0d2965a3f5ef4d27bf40cdba10c33acb]承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。


13.3 工程试车


13.3.1 试车程序


[bookmark: EB0f0fd06d4d82435bb1c4524a22e179c5]工程试车内容：执行通用条款。


[bookmark: EBbc23ba363bce43cebfcf2990577bc549]（1）单机无负荷试车费用由执行通用条款承担；


[bookmark: EB1e3f7e61b1b6467d8a525c011923fd1b]（2）无负荷联动试车费用由执行通用条款承担。


13.3.2 投料试车


[bookmark: EBa5117a954e144ce790e12865129cbc07]关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。


13.4 竣工退场


13.4.1 竣工退场


[bookmark: EB672ef2e8108946dea38d00a6dca869bc]承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后15天内。


14. 竣工结算


14.1 竣工结算申请


[bookmark: EB0c58981f84394a95948014d2e82b0e17]承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。


[bookmark: EBdeae5d3bafa3433bab356ea41937fb84]竣工结算申请单应包括的内容：除执行通用条款外，承包人应按审计部门的要求提供六份书面结算审计资料（含造价软件格式的电子版），所有资料均还需提供扫描件。


14.2 竣工结算审核


[bookmark: EBd851ce7bc2564845a05c90f9c84b986e]发包人审批竣工付款申请单的期限：审计单位工程结算审计完成后90个日历天。


[bookmark: EB37a6fa15dc7642ffbf634f1a258fbe1e]发包人完成竣工付款的期限：按本合同12.4.1付款周期约定的时间执行。


关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：


[bookmark: EBa2b6e3c98ce848c190b6d8a9e21ff206]（1）发包人、承包人、监理人、审计人四方组建异议复核小组；


（2）复核小组依据审计单位的工程结算审计报告，复核竣工付款证书；


（3）若竣工付款证书与工程结算审计报告核定价款一致，则原竣工付款证书有效；若不一致，则予以修正。


14.3 最终结清


14.3.1 最终结清申请单


[bookmark: EB2354e93ba72542c88357937da19659ac]承包人提交最终结清申请单的份数：一式六份。


[bookmark: EBbdc87edacd0844f3883ddabcefdd84a0]承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。 


14.3.2 最终结清证书和支付


[bookmark: EBf795222290e34946bb065087308c2e5e]（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。


（2）发包人完成支付的期限：项目缺陷责任期满后付清。


15. 缺陷责任期与保修


15.1缺陷责任期


[bookmark: EBb96837922cbc484493f445a4455515e0]缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起两年。


15.2 质量保证金


[bookmark: EBbefcb30ad35b4a5b9c0fc06ee5a19317]关于是否扣留质量保证金的约定：是。


15.2.1 承包人提供质量保证金的方式


质量保证金采用以下第（3）种方式：


（1）质量保证金保函，保证金额为：/ ； 


[bookmark: EBc3e6022b4f7a4ffe8fb4a64a10213b20]（2）/%的工程款；


（3）其他方式:审计确定工程审定价的10%。


15.2.2 质量保证金的扣留 


[bookmark: EBc6578a82612747b0b43c70ed831b36b4]质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：


（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；


（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；


[bookmark: EB24579f9accb94eacafb075fdbb379837]（3）其他扣留方式: 


[bookmark: EB1089c4acc5664b36acf41aab8fe31cae]关于质量保证金的补充约定：/。


15.3保修


15.3.1 保修责任


[bookmark: EB537dcd20aee34bdb9709c60faf5d32f9]工程保修期为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的墙地面和外墙面的防渗漏等自竣工验收合格之日起五年；其余工程自竣工验收合格之日起两年。


15.3.2 修复通知


[bookmark: EBcd633b3dc882425990ca7e976bd37810]承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：4小时内响应。


15.4 室内环境质量检测与保证


15.4.1 工程竣工验收前，乙方应委托具备相应资质的检测机构，对项目室内环境污染物浓度（包括但不限于甲醛、苯、氨、氡、总挥发性有机物TVOC等）进行检测，检测标准应符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325）的最新版本要求。检测费用由乙方承担。


15.4.2 检测报告应提交甲方备案。如任何检测项目不符合国家强制性标准要求，乙方应在甲方要求的合理期限内进行整改，并承担由此产生的全部费用（包括但不限于整改施工费、二次检测费等），直至检测合格。此等整改不免除乙方依据本合同第15条应承担的保修责任。


15.4.3 即使甲方出于使用需要提前接收工程，乙方在本条约定的检测与保证责任亦不因此免除。


16. 违约


16.1 发包人违约


16.1.1发包人违约的情形


[bookmark: EB05743f68458f4cc99488df9977aca5cd]发包人违约的其他情形：/。


    16.1.2 发包人违约的责任


发包人违约责任的承担方式和计算方法：


（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。


（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：


/。


（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。


（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。


（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。


（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。


[bookmark: EB44413ede0a8b49849b0a086b881e095d]（7）其他：/。


16.1.3 因发包人违约解除合同


[bookmark: EBd75700bd30c24e979c13fd22998adb41]承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满180天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。


16.2 承包人违约


16.2.1 承包人违约的情形


承包人违约的其他情形：


（1）项目经理须经发包人认可，认可的项目负责人不得变更，开工时或施工过程中若有变更，发包人有权解除合同。若项目经理管理能力不能让发包人满意，发包人有权要求更换项目经理，承包人从收到发包人要求项目经理更换通知之日起，14天内更换到位。


（2）承包人应严格按照设计及发包人要求、施工验收技术规范的要求来采购原材料，并应将进场施工的材料当日向发包人报验，如果在原材料的采购和施工中，以次充好、偷工减料，除责令承包人按照设计及发包人要求、施工验收技术规范的要求重新采购原材料外，承包人按中标价10%向发包人支付违约金，经发包人确认后在结算款中扣除。


（3）对于各分部分项工程，下道工序必须在上道工序隐蔽之前验收合格并经发包人书面认可后方可实施，否则承包人承担每次2000元的违约金，经发包人确认后在结算款中扣除。


（4）承包人负有“须派专人对施工后竣工交付前的成品保护”的一切责任，除采取常规的成品保护措施外，应进行看管、检查，以防在施工时产生非故意破坏及污染。第一次会对承包人口头警告，并责令承包人按发包人要求进行整改；第二次发现除按要求进行整改外，承包人还将以每次1000元支付违约金，经发包人确认后在结算款中扣除，同时承包人应无条件整改到位。


（5）工程竣工后应工完场清。承包人在施工过程中所弃建筑垃圾等杂物，由承包人清运出场。如需发包人配合挖运，费用从承包人的工程款中扣除。竣工验收合格后二周内，承包人所配人、材、机必须全部清场，否则作为未竣工处理，计算其延误工期，按照本合同约定向发包人支付违约金。


[bookmark: EBf0a3c14a712f4701a178f78b751f3d09]（6）承包人必须确保本工程项下的工程款优先用于农民工工资能够足额及时发放到位，确保不发生工人上访等行为，切实保障农民工利益。若出现问题，一切责任和后果都由承包人承担，发包人有权随时终止合同，承包人按合同总价的5%向发包人支付违约金，经发包人确认后在结算款中扣除，已施工完成部分的工程无偿归发包人所有。


16.2.2承包人违约的责任


承包人违约责任的承担方式和计算方法：


(1). [bookmark: EBe4c8df4f8c6644668cbc6f21435880df]承包人每逾期竣工一天，应按合同价款的万分之五向发包人支付违约金；


(2). 工程质量达不到合同约定的标准，承包人按合同价的 10%向发包人支付违约金，并由承包人无偿修复至合格，如果由此造成工期延误的，承包人还要承担延期交付的违约责任。


16.2.3 因承包人违约解除合同


关于承包人违约解除合同的特别约定：


(1). [bookmark: EBea7ed3ea2a9543598c25d0a0800b9596]不按照发包人要求及时进场、完工等并警告无效的，发包人可单方面解除合同。


(2). 承包人逾期竣工达到 30 日，发包人有权立即解除合同。


(3). 工程质量达不到合同约定标准，且无法修复或成本过于巨大，发包人有权解除合同。


(4). 承包人违反合同约定将工程转包或分包、或者承包人不再具备履行本合同所需要的资质或能力的、或涉入重大诉讼、或被人民法院受理破产的、或受到重大行政处罚的、或出现其他重大风险的，发包人均可立即解除合同。


承包人存在明显违约且可能会对发包人利益造成重大影响，或者存在其他违约行为且未能按照发包人要求全部整改完毕，发包人均有权解除本合同。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：不支付。


无论发包人是否依法解除合同，均可要求承包人就其违约行为给发包人造成的损失全部赔偿，该损失为发包人的全部实际损失，包括直接损失和间接损失，且发包人为追究承包人违约责任而发生的诉讼费、保全担保费、律师费用等，均系发包人的实际损失，均应由承包人赔偿。


17. 不可抗力 


17.1 不可抗力的确认


除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按照通用条款执行。


17.2 因不可抗力解除合同


合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。


18. 保险


18.1 工程保险


关于工程保险的特别约定：


[bookmark: EB40da778b486349fb895d722c44ec54d9]按照镇江市有关规定执行，下同。


18.2 其他保险


[bookmark: EB5224f810cb6f44da89cbb80290d2ed72]关于其他保险的约定：执行通用条款。


[bookmark: EBd08adb41180e4b73809cb4ad4ac05ea9]承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。


18.3 通知义务


[bookmark: EBcd2a6700002044be925c31f763a50368]关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。


20. 争议解决


20.1 争议评审


[bookmark: EB13aac2132dfe4e6ab1a7d093150b0c37]合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。  


20.1.1 争议评审小组的确定


[bookmark: EBec2a49e7a4ec4a37bfa2364e95c7b742]争议评审小组成员的确定：/。


[bookmark: EB29a91cafa0084d7b95929445e874344a]选定争议评审员的期限：/。


[bookmark: EB9fdd9a53ae3f442286343aff88fe7bcb]争议评审小组成员的报酬承担方式：/。


[bookmark: EB23ef1de943564857ae1039859faa899e]其他事项的约定：/。


20.1.2 争议评审小组的决定


[bookmark: EB907bb7e8d12f4151b9ebfdf473ee5889]合同当事人关于本项的约定：/。


20.2仲裁或诉讼


因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：


[bookmark: EB8dac85de02494216a8e71a848e408970]（1）向镇江市仲裁委员会申请仲裁；


[bookmark: EBdc9d5bcd2d354883aa31bb7fb453e04a]（2）向工程所在地人民法院起诉。


 21.其他约定


21.1 为防止施工单位高估冒算，工程项目进行工程款结算时，施工单位按下列规定承担审计费用：


（1）单位工程核减率在10%及以上的，按照核减额乘核减率的金额承担审计费用；


（2）单位工程核减率在5%—10%之间的，按照核减额的5%承担审计费用；


（3）单位工程核减率在5%及以下的，不需承担审计费用。


21.2 水电费


关于施工过程中产生的水电费，有安装计量表的，承包人按照计量表数及市价的单价向发包人支付；未安装计量表的，承包人按照审计工程结算价的1.5%向发包人支付。


21.3本项目由发包人组织实施跟踪审计。


21.4 发包人基于避免和减少因承包人违约给发包人造成的损失之目的，对未经竣工验收或未通过竣工验收的工程提前使用，并不表示放弃需由承包人承担包括质量在内的各项责任，亦不影响发包人维护自身其他各项权益。


21.5本合同《第一部分 合同协议书》尾部所列地址和联系方式，以及《第三部分 专用合同条款》第1.6.2条所列承包人接收文件和地点以及指定的接收人，既可作为发包人向承包人送达使用，亦可作为法院或仲裁机构向承包人送达使用，且据此所作的前述送达均为有效。


21.6 发包人的相关制度亦对承包人具备对应的约束力，构成承包人在本合同项下的义务来源并应得到承包人的全面遵守。


21.7 本合同所述的各项义务，承包人均应切实履行，即使双方存在付款、开票等任何争议，承包人亦无权以任何借口或理由拒绝履行。前述义务包括但远远不限于向发包人全面移交工程资料、切实履行质保义务、配合相关检查和审核等。


21.8 承包人应严格按照设计及发包人要求、施工验收技术规范的要求采购材料，并应将进场施工的材料当日向监理单位和发包人报验，如果在原材料的采购和施工中，以次充好、偷工减料，除责令改正外，承包人应按此批次材料的总额向发包人支付违约金。


21.9 应由承包人承担的审计费用以及施工过程中产生的水电费，发包人既可要求承包人直接支付给发包人，亦可直接从发包人应向承包人支付的任何一期款项当中一次性全额扣除。






磋商文件附件（发供应商）/江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目.24jz
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表C.1.1 招标工程量清单扉页【江苏大学附属医院门急1.1





						表C.1.1    招标工程量清单扉页


						工程名称：			江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目


						标段名称：


						

招 标 工 程 量 清 单





						编   制  人：			党媛			(造价专业人员签字及盖章)


						审   核  人：						(签字及盖章)


						编 制 单 位：			江苏万达造价事务所有限公司镇江分公司			(盖章)





						法定代表人
或其授权人：						(签字或盖章)


						招   标  人：			江苏大学附属医院			(盖章)


						法定代表人
或其授权人：						(签字或盖章)


						编 制 时 间：			2026年7月26 0:00:00日








表E.1.1-2 单项工程汇总表【江苏大学附属医院门急2.1





			表E.1.1-2   单项工程汇总表


			单项工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目						标段：						第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)			其中:(元)


												专业工程暂估价			安全生产


			1			江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-装饰			180000.00			


			2			江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装			60000.00			













































































			合  计						240000.00			





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.1.1-3 单位工程汇总表【江苏大学附属医院门急3.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-装饰			标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			房屋建筑与装饰工程			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			180000.00


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			









































			合  计						180000.00





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【江苏大学附属3.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-装饰												标段：									第1页 共34页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									房屋建筑与装饰工程									


									拆除项目									


			1			01B001			拆除项目			1、详见现场
2、根据甲方要求，拆除现场所有的墙顶地及零星柜台、装饰物、砖砌地台等一切含垃圾外运处置
3、投标人自行勘察现场，根据图纸施工内容并结合甲方要求进行考虑
4、结算时不予以调整			项			1





									墙体项目									


			2			011207002001			轻质石膏板隔断			1、75轻钢龙骨竖向龙骨间隔400,贯通龙骨为标配到顶
2、内填60mm厚防火岩棉
3、双层双面12mm耐火纸面石膏板、自粘胶带
4、门洞窗口四周组合龙骨			m2			413.45





									妇科、超声2间、外科、内科、咨询室健康管理中心									








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-装饰												标段：									第2页 共34页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			3			011102001001			ST-01 大理石门槛石			1、详见图纸
2、刷素水泥浆结合层一道
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、撒素水泥面(洒适量清水)
5、18mm 厚大西洋灰大理石门槛石含磨边			m2			1.02





			4			011102003001			FT-02 600*600哑光地砖			1、详见图纸
2、刷素水泥浆结合层一道
3、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、撒素水泥面(洒适量清水)
5、10厚600*600哑光防滑地砖地面，美缝			m2			90.54





			5			011302001001			AL-02 600*600铝方板吊顶			1、详见图纸
2、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8
3、铝合金方板龙骨 铝合金(浮搁式)方板龙骨 (上人型)面层规格(mm) 600×600
4、1.0厚600*600铝方板吊顶			m2			90.54








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-装饰												标段：									第3页 共34页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			6			010810002001			窗帘盒			1、B=200+200mm暗窗帘盒
2、18厚玻镁板、9.5厚纸面石膏板、自粘胶带
3、批腻子三遍、无机涂料三遍
4、成品W型金属收边			m			17.9





			7			011105006001			MT-01 拉丝不锈钢踢脚线			1、H=60mm
2、打胶固定于9厚阻燃板基层
3、1.2厚不锈钢踢脚线			m			89.3


			8			011403001001			PT-01 无机涂料			1、批腻子三遍
2、刷白色无机涂料三遍			m2			224.2


			9			011503001001			带扶手的栏杆、栏板			1、详见节点图
2、φ60 圆管扶手
3、20*40不锈钢横杆、10*20不锈钢管、20*40不锈钢横杆
4、10mm不锈钢立撑、不锈钢装饰盖			m			6





			10			011108001001			ST-01 石材地台			1、详见节点图
2、干粉黏贴
3、18mm 厚大西洋灰大理石地台			m2			3





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-装饰												标段：									第4页 共34页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			11			010802001001			M1021 单开钢质门			1、1000*2100mm
2、定制成品单开钢质门含门套五金配件等			樘			5


			12			010809001001			人造石窗台板			1、详见节点图B=190mm
2、基层清理、浇水润湿、专用界面剂
3、专用粘接剂
4、12mm厚人造石窗台板
5、石材磨边45°			m2			1.67





			13			010810003001			医用床帘及轨道			1、医用床帘及轨道			m			14.26


			14			011505001001			独立洗手台			1、详见独立洗手台节点图			个			13


									耳鼻喉、呼气、取报告处、超声室、心电图2间、骨密度、口腔科、眼科									


			15			011102001002			ST-01 大理石门槛石			1、详见图纸
2、刷素水泥浆结合层一道
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、撒素水泥面(洒适量清水)
5、18mm 厚大西洋灰大理石门槛石含磨边			m2			1.94














			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			16			011102003002			FT-02 600*600哑光地砖			1、详见图纸
2、刷素水泥浆结合层一道
3、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、撒素水泥面(洒适量清水)
5、10厚600*600哑光防滑地砖地面，美缝			m2			107.81





			17			011302001002			AL-02 600*600铝方板吊顶			1、详见图纸
2、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8
3、铝合金方板龙骨 铝合金(浮搁式)方板龙骨 (上人型)面层规格(mm) 600×600
4、1.0厚600*600铝方板吊顶			m2			107.81





			18			010810002002			窗帘盒			1、B=200+200mm暗窗帘盒
2、18厚玻镁板、9.5厚纸面石膏板、自粘胶带
3、批腻子三遍、无机涂料三遍
4、成品W型金属收边			m			2.95








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			19			011105006002			MT-01 拉丝不锈钢踢脚线			1、H=60mm
2、打胶固定于9厚阻燃板基层
3、1.2厚不锈钢踢脚线			m			119.5


			20			011403001002			PT-01 无机涂料			1、批腻子三遍
2、刷白色无机涂料三遍			m2			337.88


			21			010802001002			M1021 单开钢质门			1、1000*2100mm
2、定制成品单开钢质门含门套五金配件等			樘			8


			22			010802001003			M1421 双开钢质门			1、1400*2100mm
2、定制成品双开钢质门含门套五金配件等			樘			1


			23			010810003002			医用床帘及轨道			1、医用床帘及轨道			m			8.04


									休息室、储藏室、男女更衣室、人体成分检测室、动脉硬化检测室									


			24			011102001003			ST-01 大理石门槛石			1、详见图纸
2、刷素水泥浆结合层一道
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、撒素水泥面(洒适量清水)
5、18mm 厚大西洋灰大理石门槛石含磨边			m2			1.12











			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			25			011102003003			FT-02 600*600哑光地砖			1、详见图纸
2、刷素水泥浆结合层一道
3、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、撒素水泥面(洒适量清水)
5、10厚600*600哑光防滑地砖地面，美缝			m2			49.64





			26			011302001003			AL-02 600*600铝方板吊顶			1、详见图纸
2、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8
3、铝合金方板龙骨 铝合金(浮搁式)方板龙骨 (上人型)面层规格(mm) 600×600
4、1.0厚600*600铝方板吊顶			m2			49.64





			27			011105006003			MT-01 拉丝不锈钢踢脚线			1、H=60mm
2、打胶固定于9厚阻燃板基层
3、1.2厚不锈钢踢脚线			m			63


			28			011403001003			PT-01 无机涂料			1、批腻子三遍
2、刷白色无机涂料三遍			m2			181.3


			29			010802001004			M1021 单开钢质门			1、1000*2100mm
2、定制成品单开钢质门含门套五金配件等			樘			7


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									VIP餐厅、办公室2间									


			30			011102001004			ST-01 大理石门槛石			1、详见图纸
2、刷素水泥浆结合层一道
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、撒素水泥面(洒适量清水)
5、18mm 厚大西洋灰大理石门槛石含磨边			m2			1.02





			31			011102003004			FT-02 600*600哑光地砖			1、详见图纸
2、刷素水泥浆结合层一道
3、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、撒素水泥面(洒适量清水)
5、10厚600*600哑光防滑地砖地面，美缝			m2			61.2





			32			011302001004			AL-02 600*600铝方板吊顶			1、详见图纸
2、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8
3、铝合金方板龙骨 铝合金(浮搁式)方板龙骨 (上人型)面层规格(mm) 600×600
4、1.0厚600*600铝方板吊顶			m2			61.2





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			33			010810002003			窗帘盒			1、B=200+200mm暗窗帘盒
2、18厚玻镁板、9.5厚纸面石膏板、自粘胶带
3、批腻子三遍、无机涂料三遍
4、成品W型金属收边			m			6.5





			34			011105006004			MT-01 拉丝不锈钢踢脚线			1、H=60mm
2、打胶固定于9厚阻燃板基层
3、1.2厚不锈钢踢脚线			m			54.9


			35			011403001004			PT-01 无机涂料			1、批腻子三遍
2、刷白色无机涂料三遍			m2			148.38


			36			010802001005			M1021 单开钢质门			1、1000*2100mm
2、定制成品单开钢质门含门套五金配件等			樘			1


			37			010802001006			M1421 双开钢质门			1、1400*2100mm
2、定制成品双开钢质门含门套五金配件等			樘			2

















			本页小计
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单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			38			010809001002			人造石窗台板			1、详见节点图B=190mm
2、基层清理、浇水润湿、专用界面剂
3、专用粘接剂
4、12mm厚人造石窗台板
5、石材磨边45°			m2			0.84





									卫生间、女卫、男卫、无障碍卫生间、洗手2间									


			39			011102001005			ST-01 大理石门槛石			1、详见图纸
2、刷素水泥浆结合层一道
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、撒素水泥面(洒适量清水)
5、18mm 厚大西洋灰大理石门槛石含磨边			m2			1.02





			40			011102003005			FT-03 600*600哑光地砖			1、详见图纸
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3、撒素水泥面(洒适量清水)
4、10厚600*600哑光防滑地砖地面,美缝			m2			44.99














			本页小计
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																											材料暂估价


			41			011102003006			FT-01 600*1200仿石材地砖			1、详见图纸
2、刷素水泥浆结合层一道
3、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、撒素水泥面(洒适量清水)
5、10厚600*1200仿石材防滑地砖地面，美缝			m2			11.73





			42			010904002001			楼(地)面涂膜防水			1、1.5厚聚合物水泥(JSⅡ)三涂防水涂料			m2			56.72


			43			011302001005			AL-04 300*300集成吊顶			1、详见图纸
2、300*300集成吊顶及龙骨吊筋等			m2			3.94


			44			011302001006			PB-01 防水石膏板吊顶			1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8
2、装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 简单
3、9.5mm纸面石膏板面层 双层纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面
4、自黏胶带
5、批腻子三遍、无机涂料三遍			m2			52.78





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			45			011303002001			成品装饰口			1、嵌入式
2、筒灯孔			个			30


			46			011203003001			CT-01 300*600哑光墙砖			1、详见图纸
2、原墙面抹灰找平层
3、刷界面剂处理一道
4、10厚1:3水泥砂浆粘结层
5、5厚瓷砖专用粘接剂
6、10厚300*600哑光墙砖瓷砖背胶处理,美缝			m2			169.82





			47			010903002001			墙面涂膜防水			1、1.5厚聚合物水泥(JSⅡ)三涂防水涂料			m2			113.45


			48			011207003001			LP-05 成品卫生间蹲坑隔断			1、H=2000mm
2、成品卫生间蹲坑隔断			m2			33.66


			49			011207003002			LP-05 成品小便斗隔断			1、H=900mm
2、成品小便斗隔断			片			4


			50			010801002001			M921 单开木质门			1、900*2100mm
2、定制成品单开木质门含门套五金配件等			樘			2


			51			010801002002			无障碍推拉门			1、定制无障碍推拉门			樘			1


			52			011505003001			镜面玻璃			1、详见图纸
2、30*30木方
3、九厘板基层
4、5mm银镜			m2			3.24








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			53			011303001001			墙面灯带			1、B=150+200mm
2、18mm细木工板基层、9.5mm石膏板、自粘胶带
3、腻子三遍、无机涂料三遍			m			7.2


			54			011505001002			ST-02 石材洗漱台3个			1、详见图纸
2、5#镀锌角铁
3、18mm 厚大西洋灰大理石台面石材及下挂
4、石材磨边一阶半圆
5、石材开洞2个			m2			4.56





			55			010809001003			人造石窗台板			1、详见节点图B=190mm
2、基层清理、浇水润湿、专用界面剂
3、专用粘接剂
4、12mm厚人造石窗台板
5、石材磨边45°			m2			0.84





			56			011505002001			洗厕配件			1、详见图纸
2、无障碍不锈钢扶手			副			4


			57			011505002002			洗厕配件			1、详见图纸
2、卫生间不锈钢卫生纸盒			个			11


									餐厅、备餐间									
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																											材料暂估价


			58			011102001006			ST-01 大理石门槛石			1、详见图纸
2、刷素水泥浆结合层一道
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、撒素水泥面(洒适量清水)
5、18mm 厚大西洋灰大理石门槛石含磨边			m2			1.46





			59			011102003007			FT-01 600*1200仿石材地砖			1、详见图纸
2、刷素水泥浆结合层一道
3、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、撒素水泥面(洒适量清水)
5、10厚600*1200仿石材防滑地砖地面，美缝			m2			133.19





			60			011302001007			AL-02 600*600铝方板吊顶			1、详见图纸
2、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8
3、铝合金方板龙骨 铝合金(浮搁式)方板龙骨 (上人型)面层规格(mm) 600×600
4、1.0厚600*600铝方板吊顶			m2			19.89








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			61			011302001008			AL-05 瓦楞木纹铝平板			1、详见图纸
2、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8
3、50轻钢主龙骨、镀锌钢吊件[配50#C槽]
4、1.0mm瓦楞木纹铝平板背面覆0.6mm瓦楞芯
5、涂层采用双面环氧，白麻静电粉末喷涂50%%131以上			m2			113.3





			62			010810002004			窗帘盒			1、B=200+200mm暗窗帘盒
2、18厚玻镁板、9.5厚纸面石膏板、自粘胶带
3、批腻子三遍、无机涂料三遍
4、成品W型金属收边			m			18.88
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			63			011205001001			MB-04 灰色钢制复合墙板（边条）			1、详见节点图
2、2mm*40*20镀锌方管骨架
3、专用龙骨挂件，2.0mm铁板冲压成型
4、专用龙骨，0.3mm镀锌铁板经专用设备滚压成型,表面喷粉黑色
5、0.8MM镀锌灰色钢板 背衬12mm铝瓦楞芯			m2			29.27





			64			011205001002			MB-02 木纹色钢制复合墙板			1、详见节点图
2、2mm*40*20镀锌方管骨架
3、专用龙骨挂件，2.0mm铁板冲压成型
4、专用龙骨，0.3mm镀锌铁板经专用设备滚压成型,表面喷粉黑色
5、0.8MM木纹色钢制复合墙板 背衬12mm铝瓦楞芯			m2			142.95























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-装饰												标段：									第17页 共34页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中
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			65			011205001003			MB-02 木纹色钢制复合墙板窗套			1、详见节点图
2、2mm*40*20镀锌方管骨架
3、专用龙骨挂件，2.0mm铁板冲压成型
4、专用龙骨，0.3mm镀锌铁板经专用设备滚压成型,表面喷粉黑色
5、0.8MM木纹色钢制复合墙板 背衬12mm铝瓦楞芯			m2			4.94





			66			011505003002			镜面玻璃			1、详见图纸
2、30*30木方
3、九厘板基层
4、5mm银镜			m2			1.71


			67			011303001002			墙面灯带			1、B=150+200mm
2、18mm细木工板基层、9.5mm石膏板、自粘胶带
3、腻子三遍、无机涂料三遍			m			3.8


			68			011505001003			ST-02 石材洗漱台			1、详见图纸
2、5#镀锌角铁
3、18mm 厚大西洋灰大理石台面石材及下挂
4、石材磨边一阶半圆
5、石材开洞2个			m2			1.71
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			69			011501001001			自助餐矮柜			1、详见节点图031~032
2、木饰面柜体、柜门
3、木龙骨骨架、18mm细木工板基层
4、ST-02  18mm 厚大西洋灰石材台面
5、石材一阶半圆
6、H=100mm踢脚线木龙骨刷防火涂料三度、石材踢脚线			m			6.6





			70			011501003001			双层工作台			1、详见图纸7000*800*800
2、木质柜体、18mm细木工板基层刷防火漆三遍
3、ST-02  18mm 厚大西洋灰台面石材台面
4、石材45°磨边
5、MB-02 木纹色钢制复合墙板立面
6、灰色钢板踢脚线 50mm高			m			7
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			71			010802001007			M121 双开钢质门			1、1500*2100mm
2、定制成品双开钢质门含门套五金配件等			樘			1


			72			010802001008			M1421 双开钢质门			1、1400*2100mm
2、定制成品双开钢质门含门套五金配件等			樘			2


									1/K-8/K走道									


			73			011102001007			ST-01 大理石门槛石			1、详见图纸
2、刷素水泥浆结合层一道
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、撒素水泥面(洒适量清水)
5、18mm 厚大西洋灰大理石门槛石含磨边			m2			1.59





			74			011102003008			FT-01 600*1200仿石材地砖			1、详见图纸
2、刷素水泥浆结合层一道
3、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、撒素水泥面(洒适量清水)
5、10厚600*1200仿石材防滑地砖地面，美缝			m2			100.44
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			75			011302001009			AL-01  瓦楞穿孔铝板吊顶			1、详见图纸
2、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8
3、50轻钢主龙骨、镀锌钢吊件[配50#C槽]
4、1.0mm瓦楞穿孔铝板背面覆0.6mm瓦楞芯
5、涂层采用双面环氧，白麻静电粉末喷涂50%%131以上			m2			100.44





			76			011205001004			MB-04 灰色钢制复合墙板（边条）			1、详见节点图
2、2mm*40*20镀锌方管骨架
3、专用龙骨挂件，2.0mm铁板冲压成型
4、专用龙骨，0.3mm镀锌铁板经专用设备滚压成型,表面喷粉黑色
5、0.8MM镀锌灰色钢板 背衬12mm铝瓦楞芯			m2			35.4
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			77			011205001005			MB-02 木纹色钢制复合墙板			1、详见节点图
2、2mm*40*20镀锌方管骨架
3、专用龙骨挂件，2.0mm铁板冲压成型
4、专用龙骨，0.3mm镀锌铁板经专用设备滚压成型,表面喷粉黑色
5、0.8MM木纹色钢制复合墙板 背衬12mm铝瓦楞芯			m2			159.03





									办公区、VIP会客区走道									


			78			011102003009			FT-01 600*1200仿石材地砖			1、详见图纸
2、刷素水泥浆结合层一道
3、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、撒素水泥面(洒适量清水)
5、10厚600*1200仿石材防滑地砖地面，美缝			m2			403.99
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			79			011302001010			AL-01  瓦楞穿孔铝板吊顶			1、详见图纸
2、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8
3、50轻钢主龙骨、镀锌钢吊件[配50#C槽]
4、1.0mm瓦楞穿孔铝板背面覆0.6mm瓦楞芯
5、涂层采用双面环氧，白麻静电粉末喷涂50%%131以上			m2			275.47





			80			011302001011			AL-05 瓦楞木纹铝平板			1、详见图纸
2、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8
3、50轻钢主龙骨、镀锌钢吊件[配50#C槽]
4、1.0mm瓦楞木纹铝平板背面覆0.6mm瓦楞芯
5、涂层采用双面环氧，白麻静电粉末喷涂50%%131以上			m2			70.38
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			81			011302001012			PB-01 防水石膏板吊顶			1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8
2、装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 简单
3、9.5mm纸面石膏板面层 双层纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面
4、自黏胶带
5、批腻子三遍、无机涂料三遍			m2			58.14





			82			011303002002			成品装饰口			1、嵌入式
2、筒灯孔			个			17


			83			011205001006			MB-04 灰色钢制复合墙板（边条）			1、详见节点图
2、2mm*40*20镀锌方管骨架
3、专用龙骨挂件，2.0mm铁板冲压成型
4、专用龙骨，0.3mm镀锌铁板经专用设备滚压成型,表面喷粉黑色
5、0.8MM镀锌灰色钢板 背衬12mm铝瓦楞芯			m2			168.93
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			84			011205001007			MB-02 木纹色钢制复合墙板			1、详见节点图
2、2mm*40*20镀锌方管骨架
3、专用龙骨挂件，2.0mm铁板冲压成型
4、专用龙骨，0.3mm镀锌铁板经专用设备滚压成型,表面喷粉黑色
5、0.8MM木纹色钢制复合墙板 背衬12mm铝瓦楞芯			m2			396.46





			85			011205001008			MB-02 木纹色钢制复合墙板包柱			1、详见节点图
2、2mm*40*20镀锌方管骨架
3、专用龙骨挂件，2.0mm铁板冲压成型
4、专用龙骨，0.3mm镀锌铁板经专用设备滚压成型,表面喷粉黑色
5、0.8MM木纹色钢制复合墙板包柱 背衬12mm铝瓦楞芯			m2			172.58
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			86			011205001009			MB-01 米白色钢制复合墙板			1、详见节点图
2、2mm*40*20镀锌方管骨架
3、专用龙骨挂件，2.0mm铁板冲压成型
4、专用龙骨，0.3mm镀锌铁板经专用设备滚压成型,表面喷粉黑色
5、0.8MM镀锌米白色钢板 背衬12mm铝瓦楞芯			m2			43.24





									采血处、体验中心、K1-K4过道、前室									


			87			011102001008			ST-01 大理石门槛石			1、详见图纸
2、刷素水泥浆结合层一道
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、撒素水泥面(洒适量清水)
5、18mm 厚大西洋灰大理石门槛石含磨边			m2			2.36
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			88			011102003010			FT-01 600*1200仿石材地砖			1、详见图纸
2、刷素水泥浆结合层一道
3、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、撒素水泥面(洒适量清水)
5、10厚600*1200仿石材防滑地砖地面，美缝			m2			290.4





			89			011302001013			AL-02 600*600铝方板吊顶			1、详见图纸
2、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8
3、铝合金方板龙骨 铝合金(浮搁式)方板龙骨 (上人型)面层规格(mm) 600×600
4、1.0厚600*600铝方板吊顶			m2			7.2
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			90			011302001014			AL-01  瓦楞穿孔铝板吊顶			1、详见图纸
2、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8
3、50轻钢主龙骨、镀锌钢吊件[配50#C槽]
4、1.0mm瓦楞穿孔铝板背面覆0.6mm瓦楞芯
5、涂层采用双面环氧，白麻静电粉末喷涂50%%131以上			m2			239.71





			91			011302002001			PB-02 跌级圆弧吊顶天棚			1、全丝杆天棚吊筋 H=1050mm φ8（局部圆弧）
2、装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 复杂
3、9.5mm纸面石膏板面层 双层纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸
4、自黏胶带
5、批腻子三遍、无机涂料三遍			m2			43.49
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			92			011303001003			顶面灯带			1、B=150+200mm
2、18mm细木工板基层、9.5mm石膏板、自粘胶带
3、腻子三遍、无机涂料三遍			m			19.91


			93			011303002003			成品装饰口			1、嵌入式
2、筒灯孔			个			6


			94			011205001010			MB-04 灰色钢制复合墙板（边条）			1、详见节点图
2、2mm*40*20镀锌方管骨架
3、专用龙骨挂件，2.0mm铁板冲压成型
4、专用龙骨，0.3mm镀锌铁板经专用设备滚压成型,表面喷粉黑色
5、0.8MM镀锌灰色钢板 背衬12mm铝瓦楞芯			m2			81.93
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			95			011205001011			MB-02 木纹色钢制复合墙板			1、详见节点图
2、2mm*40*20镀锌方管骨架
3、专用龙骨挂件，2.0mm铁板冲压成型
4、专用龙骨，0.3mm镀锌铁板经专用设备滚压成型,表面喷粉黑色
5、0.8MM木纹色钢制复合墙板 背衬12mm铝瓦楞芯			m2			196.46





			96			011205001012			MB-01 米白色钢制复合墙板			1、详见节点图
2、2mm*40*20镀锌方管骨架
3、专用龙骨挂件，2.0mm铁板冲压成型
4、专用龙骨，0.3mm镀锌铁板经专用设备滚压成型,表面喷粉黑色
5、0.8MM镀锌米白色钢板 背衬12mm铝瓦楞芯			m2			91.48




















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-装饰												标段：									第30页 共34页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			97			011205001013			MB-03 彩色钢制复合墙板			1、详见节点图
2、2mm*40*20镀锌方管骨架
3、专用龙骨挂件，2.0mm铁板冲压成型
4、专用龙骨，0.3mm镀锌铁板经专用设备滚压成型,表面喷粉黑色
5、0.8MM镀锌彩色钢板 背衬12mm铝瓦楞芯			m2			39.46





			98			011207003003			成品隔断			1、成品12mm钢制玻璃隔断			m2			3.95


			99			010805004001			全玻自由门			1、1500*2800mm
2、双开12mm钢化玻璃门
3、不锈钢曲夹
4、地弹簧
5、不锈钢拉手			樘			1


			100			010808002001			金属门窗套			1、门窗框包不锈钢板  门框 细木工板基层 钢龙骨			m2			5.46


			101			011105006005			MT-01 拉丝不锈钢踢脚线			1、H=60mm
2、打胶固定于9厚阻燃板基层
3、1.2厚不锈钢踢脚线			m			8.8


			102			011403001005			PT-01 无机涂料			1、批腻子三遍
2、刷白色无机涂料三遍			m2			26.6








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-装饰												标段：									第31页 共34页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			103			011501001002			抽血服务柜台			1、详见抽血服务台节点图4500*600*800
2、30*30镀锌方通
3、18mm木工板基层刷防火漆三遍
4、内侧1.0mm防火板饰面(颜色纹理由设计师定)
5、外立面12mm白色亚克力、12mm彩色亚克力抽线12mm厚
6、台面12mm白色亚克力12mm厚
7、H=70mm304#1.2厚灰色拉丝不锈钢踢脚 (内铣槽)
8、5+0.38+5mm厚钢化夹胶背漆玻璃(颜色纹理由设计师定)2块			m			4.5


























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-装饰												标段：									第32页 共34页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			104			011501001003			护士长服务台			1、详见护士长服务台节点图13220*600*850
2、30*30镀锌方管 
3、18厚细木工板基层刷防火漆三遍
4、九厘板基层刷防火漆三遍
5、内侧1.0mm防火板饰面(颜色纹理由设计师定)  
6、外立面局部及台面亚克力12mm厚
7、H=80mm304#1.2厚拉丝不锈钢踢脚 (内铣槽)
8、外立面1.0mm木纹色防火板饰面、1.0mm灰色防火板饰面抽线
9、5+0.38+5mm厚钢化夹胶背漆玻璃 1块
10、预留电源与网络插口			m			13.22


























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-装饰												标段：									第33页 共34页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			105			010809001004			人造石窗台板			1、详见节点图B=190mm
2、基层清理、浇水润湿、专用界面剂
3、专用粘接剂
4、12mm厚人造石窗台板
5、石材磨边45°			m2			0.42





									其他项目									


			106			011102001009			室内保洁			1、室内保洁			m2			1293.39


			107			010802004001			FM丙0620			1、600*2000mm
2、成品单开防火门含门套五金等			樘			5


			108			011207003004			石膏板包水管			1、详见墙面节点图（实际工作量按最终现场考虑）
2、75系列轻钢龙骨
3、双层12厚纸面石膏板、自粘胶带
4、成品铝合金阳角条			m2			8.4























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-装饰												标段：									第34页 共34页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			109			011207002002			瓷砖包水管			1、详见墙面节点图（实际工作量按最终现场考虑）
2、40x40热镀锌方管
3、10厚FC板
4、不锈钢钢丝网
5、水泥砂浆粉刷层
6、瓷砖另计（含在墙面瓷砖内）			m2			10.08















































			本页小计


			合   计














表E.3.1 措施项目清单计价表【江苏大学附属医院门急3.3





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-装饰									标段：			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


									通用措施项目


			1			011601009001			安全生产


			2			011601007001			文明施工


			3			011601008001			环境保护


			4			011601006001			临时设施


			5			011601010001			冬雨季施工增加


			6			011601011001			夜间施工增加


			7			011601012001			特殊地区施工增加


			8			011601013001			二次搬运


			9			011601014001			已完工程及设备保护


			10			011601015001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			011601016001			按质论价


			12			011601017001			建筑工人实名制


			13			011601018001			特殊施工降效


			14			011601019001			协管


									专业措施项目


			15			011601001001			脚手架


			16			011601002001			垂直运输


			17			011601004001			施工排水


			18			011601005001			施工降水


			19			011601003001			大型机械设备进出场及安拆








			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【江苏大学附属医院门急3.4





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-装饰									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额			180000.00									详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计						180000.00									-














表E.4.2 暂列金额明细表【江苏大学附属医院门急诊楼3.5





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-装饰												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									180000.00


			1.1			对于节点部位、作品深化及现场不确定修改等内容			180000.00			100			180000.00


			2			未确定工程暂列金额									


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									





















































			本页小计						-			-			180000.00									-


			合    计						-			-			180000.00									-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.5.1 增值税计价表【江苏大学附属医院门急诊楼六3.6





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-装饰									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9




































































			合计














表E.1.1-3 单位工程汇总表【江苏大学附属医院门急4.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装			标段：			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			电气设备安装工程			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			60000.00


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			









































			合  计						60000.00





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【江苏大学附属4.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装												标段：									第1页 共26页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									电气设备安装工程									


			1			030402011001			成套配电箱			1.名称：动力配电箱AP
2.规格：详见系统图
3.安装方式：落地
4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线(mm2) ≤2.5、4			台			1





			2			030402011002			成套配电箱			1.名称：照明配电箱CFAP
2.规格：详见系统图
3.安装方式：明装,底边距地1.5M
4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线(mm2) ≤2.5、4			台			1





			3			030412003001			桥架			1.名称：钢制槽式桥架
2.规格：200*100
3.类型：热镀锌			m			87.25


			4			030412003002			桥架			1.名称：钢制槽式桥架
2.规格：300*200
3.类型：热镀锌			m			60.63





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装												标段：									第2页 共26页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			5			031301005001			支/吊架、基础型钢			1.名称：桥架支架
2.规格：型钢			kg			150


			6			031301005002			支/吊架、基础型钢			1.名称：管道支架
2.规格：型钢			kg			300


			7			031301005003			支/吊架、基础型钢			1.名称：抗震支架制作、安装
2.规格：型钢			副			20


			8			031201003001			金属结构刷油			1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：红丹2度			kg			450


			9			030412001001			配管			1.名称：焊接钢管
2.规格：SC50
3.配置形式：砖、混凝土结构明配			m			4.37


			10			030412001002			配管			1.名称：焊接钢管
2.规格：SC50
3.配置形式：砖、混凝土结构暗配			m			1


			11			030412001003			配管			1.名称：紧定式镀锌电线钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式：砖、混凝土结构明配			m			1223.18











			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装												标段：									第3页 共26页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			12			030412001004			配管			1.名称：紧定式镀锌电线钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式：砖、混凝土结构暗配			m			611.59


			13			030412001005			配管			1.名称：紧定式镀锌电线钢管
2.规格：JDG25
3.配置形式：砖、混凝土结构明配			m			57.26


			14			030412001006			配管			1.名称：紧定式镀锌电线钢管
2.规格：JDG25
3.配置形式：砖、混凝土结构暗配			m			28.63


			15			030412001007			配管			1.名称：紧定式镀锌电线钢管
2.规格：JDG40
3.配置形式：砖、混凝土结构暗配			m			21.65


			16			030412006001			接线盒			1.名称：开关(插座)盒
2.材质：钢质
3.安装形式：暗配			个			333


			17			030412006002			接线盒			1.名称：接线盒
2.材质：钢质
3.安装形式：明配			个			257


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装												标段：									第4页 共26页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			18			030409001001			电力电缆			1.名称：铜芯电缆
2.规格：WDZ-YJY-4X25+16 
3.电压(kV)：1			m			92.95


			19			030409001002			电力电缆			1.名称：铜芯电缆
2.规格：WDZ-YJY-5X10 
3.电压(kV)：1			m			26.5


			20			030409003001			电力电缆头			1.名称：铜芯电缆头
2.规格：WDZ-YJY-4X25+16 
3.电压(kV)：1			个			2


			21			030409003002			电力电缆头			1.名称：铜芯电缆头
2.规格：WDZ-YJY-5X10
3.电压(kV)：1			个			6


			22			030412004001			配线			1.名称：铜芯线
2.配线形式：管内穿线
3.规格：WDZ-BYJ-2.5			m			2427.63


			23			030412004002			配线			1.名称：铜芯线
2.配线形式：管内穿线
3.规格：WDZ-BYJ-4			m			2922.27


			24			030412004003			配线			1.名称：铜芯线
2.配线形式：管内穿线
3.规格：RVV-3*1.0			m			129
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			25			030412004004			配线			1.名称：铜芯线
2.配线形式：线槽配线
3.规格：WDZ-BYJ-2.5			m			3188.01


			26			030412004005			配线			1.名称：铜芯线
2.配线形式：线槽配线
3.规格：WDZ-BYJ-4			m			3880.78


			27			030413001001			普通灯具			1.名称：LED吸顶灯			套			4


			28			030413003001			荧光灯			1.名称：LED超薄侧发光灯盘
2.规格：600*600mm  LED超薄侧发光灯盘，厚度7.5mm,配进口导光扩散板  灯体颜色 ：白色,功率40W，色温4000K
3.安装方式：嵌入式			套			40





			29			030413003002			荧光灯			1.名称：LED机片灯
2.规格：300*300LED机片灯  功率12W
3.安装方式：嵌入式			套			1
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			30			030413002001			装饰灯			1.名称：LED筒灯
2.规格：功率10W，色温4000K
3.安装方式：嵌入式			套			37


			31			030413002002			装饰灯			1.名称：LED射灯
2.规格：功率7W，光束角24度色温4000K
3.安装方式：吸顶			套			16


			32			030413002003			装饰灯			1.名称：LED灯带
2.规格：率10W/㎡  色温4000K
3.安装方式：嵌入式			m			46.4


			33			030413002004			装饰灯			1.名称：定制LED铝合金线形灯条
2.规格：定制LED铝合金线形灯条,透光板一体成型不允许拼接， 灯体采用LED铝基板模组整体安装  功率：20W/米,色温:4000K
3.安装方式：嵌入式			m			309.1
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			34			030413013001			照明开关、按钮			1.名称：单联单控开关
2.规格：220V,10A			套			16


			35			030413013002			照明开关、按钮			1.名称：双联单控开关
2.规格：220V,10A			套			14


			36			030413013003			照明开关、按钮			1.名称：三联单控开关
2.规格：220V,10A			套			4


			37			030413013004			照明开关、按钮			1.名称：空调面板开关
2.规格：220V,10A			套			33


			38			030413014001			插座			1.名称：安全型三两极暗插座
2.规格：220V,10A			套			258


			39			030413014002			插座			1.名称：安全型两极加三极防溅暗插座(IP55)
2.规格：220V,10A,IP54			套			7


			40			030413014003			插座			1.名称：防溅型三相插座
2.规格：380V			套			1


			41			030405013001			小电器			1.名称：卫生间排气扇			个			11


			42			03B001			原有电气部分管线、灯具、开关插座、支架等拆除			原有电气部分管线、灯具、开关插座、支架等拆除			项			1
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									弱电设备安装工程									


			43			030412003003			桥架			1.名称：钢制槽式桥架
2.规格：200*100
3.类型：热镀锌			m			15.69


			44			030412003004			桥架			1.名称：钢制槽式桥架
2.规格：300*100
3.类型：热镀锌			m			125.29


			45			031301005004			支/吊架、基础型钢			1.名称：桥架支架
2.规格：型钢			kg			150


			46			031301005005			支/吊架、基础型钢			1.名称：管道支架
2.规格：型钢			kg			100


			47			031301005006			支/吊架、基础型钢			1.名称：抗震支架制作、安装
2.规格：型钢			副			20


			48			031201003002			金属结构刷油			1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：红丹2度			kg			250


			49			030412001008			配管			1.名称：紧定式镀锌电线钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式：砖、混凝土结构明配			m			544.18
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			50			030412001009			配管			1.名称：紧定式镀锌电线钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式：砖、混凝土结构暗配			m			272.09


			51			030412006003			接线盒			1.名称：开关(插座)盒
2.材质：钢质
3.安装形式：暗配			个			52


			52			030412006004			接线盒			1.名称：接线盒
2.材质：钢质
3.安装形式：明配			个			76


			53			030412004006			配线			1.名称：铜芯线
2.配线形式：管内穿线
3.规格：BVR-1.5			m			845.76


			54			030412004007			配线			1.名称：铜芯线
2.配线形式：线槽配线
3.规格：BVR-1.5			m			4574.82


			55			030502003001			双绞线缆			1.名称：六类4对非屏蔽双绞线
2.规格：CAT6
3.敷设方式：管内穿放			m			719.29
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			56			030502003002			双绞线缆			1.名称：六类4对非屏蔽双绞线
2.规格：CAT6
3.敷设方式：桥架内布放			m			3426.07


			57			030501010001			路由器			1.名称：无线网络点AP
2.规格：详见设计图			台			8


			58			030502010001			信息、网络插座			1.名称：网络插孔
2.规格：详见设计图			个			19


			59			030502010002			信息、网络插座			1.名称：网络+电话插孔
2.规格：详见设计图			个			33


			60			030506010001			监控摄像设备			1.名称：摄像机
2.规格：详见设计图			台			22


			61			030506006001			出入口目标识别设备			1.名称：人脸识别
2.规格：详见设计图			台			14


			62			030506008001			出入口执行机构设备			1.名称：电磁锁
2.规格：详见设计图			台			7


			63			03B002			原有弱电部分管线、设备、支架等拆除			原有弱电部分管线、设备、支架等拆除			项			1


									给排水、采暖、燃气工程									
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			64			031001006001			不锈钢管			1.材质：薄壁不锈钢管
2.规格：DN20
3.连接形式：卡压式连接			m			335.52


			65			031001006002			不锈钢管			1.材质：薄壁不锈钢管
2.规格：DN25
3.连接形式：卡压式连接			m			76.09


			66			031001006003			不锈钢管			1.材质：薄壁不锈钢管
2.规格：DN32
3.连接形式：卡压式连接			m			0.49


			67			031001006004			不锈钢管			1.材质：薄壁不锈钢管
2.规格：DN40
3.连接形式：卡压式连接			m			21.04


			68			031001006005			不锈钢管			1.材质：薄壁不锈钢管
2.规格：DN50
3.连接形式：卡压式连接			m			126.99


			69			031001006006			不锈钢管			1.材质：薄壁不锈钢管
2.规格：DN65
3.连接形式：卡压式连接			m			19.1


			70			031001008001			塑料管			1.材质：塑料排水管
2.规格：De50
3.连接形式：粘接			m			13
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			71			031001008002			塑料管			1.材质：塑料排水管
2.规格：De75
3.连接形式：粘接			m			68.7


			72			031001008003			塑料管			1.材质：塑料排水管
2.规格：De110
3.连接形式：粘接			m			51.91


			73			031301001001			凿(压、切割)槽			1.名称：砖结构剔堵槽、沟
2.规格：宽×深(mm以内) 40×40			m			155.1


			74			031301002001			开孔打洞			1.名称：混凝土楼板钻孔
2.规格：钻孔直径(mm以内) 83			个			28


			75			031301002002			开孔打洞			1.名称：混凝土楼板钻孔
2.规格：钻孔直径(mm以内) 132			个			11


			76			031002001001			金属阀门			1.类型：截止阀
2.规格、压力等级：DN20			个			38


			77			031002001002			金属阀门			1.类型：截止阀
2.规格、压力等级：DN25			个			2


			78			031002001003			金属阀门			1.类型：闸阀
2.规格、压力等级：DN65			个			2
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			79			031003003001			洗脸盆			1.类型：诊室洗手盆
2.规格：洗手盆水嘴、角型阀(带铜活)、金属软管、下水栓			组			14


			80			031003003002			洗脸盆			1.类型：卫生间洗手盆
2.规格：洗手盆水嘴、角型阀(带铜活)、金属软管、下水栓			组			8


			81			031003004001			洗涤盆			1.类型：拖布池
2.规格：拖把池水嘴、排水栓			组			1


			82			031003006001			大便器			1.类型：蹲便器
2.规格：蹲便器冲洗阀、防污器、冲洗管			组			10


			83			031003006002			大便器			1.类型：坐便器
2.规格：连体进水阀配件、角型阀(带铜活)、金属软管			组			1


			84			031003007001			小便器			1.类型：小便器
2.规格：小便器冲洗阀、排水栓			组			5
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			85			031208002001			其他管道绝热			1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑；难燃B1级
2.绝热厚度：30mm
3.管道外径：57mm以下
4.软木品种：垫木厚度与保温厚度相同			m3			1.77





			86			03B003			原有给排水管道、卫生洁具、支架等拆除			原有给排水管道、卫生洁具、支架等拆除			项			1


									空调工程-空调水									


			87			031001002001			镀锌钢管			1.材质：镀锌钢管
2.规格：DN25
3.连接形式：螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验及水冲洗			m			70.77


			88			031001002002			镀锌钢管			1.材质：镀锌钢管
2.规格：DN32
3.连接形式：螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验及水冲洗			m			42.02
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			89			031001002003			镀锌钢管			1.材质：镀锌钢管
2.规格：DN50
3.连接形式：螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验及水冲洗			m			28.3


			90			031001008004			塑料管			1.材质：塑料给水管
2.规格：DN25
3.连接形式：粘接
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验及水冲洗			m			32.52


			91			031001008005			塑料管			1.材质：塑料给水管
2.规格：DN32
3.连接形式：粘接
4.压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验及水冲洗			m			48.19


			92			031002001004			金属阀门			1.类型：闸阀
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接			个			24


			93			031002001005			金属阀门			1.类型：闸阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接			个			2
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			94			031002001006			金属阀门			1.类型：电动调节阀
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接			个			12


			95			031002001007			金属阀门			1.类型：电动调节阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接			个			1


			96			031002001008			金属阀门			1.类型：Y型过滤器
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接			个			12


			97			031002001009			金属阀门			1.类型：Y型过滤器
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接			个			1


			98			031002001010			金属阀门			1.类型：金属膨胀器
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接			个			24


			99			031002001011			金属阀门			1.类型：金属膨胀器
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接			个			2





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装												标段：									第17页 共26页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			100			031208002002			其他管道绝热			1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑；难燃B1级
2.绝热厚度：30mm
3.管道外径：57mm以下
4.软木品种：垫木厚度与保温厚度相同			m3			1.54





			101			031301005007			支/吊架、基础型钢			1.名称：管道支架
2.规格：型钢			kg			120


			102			031201003003			金属结构刷油			1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：红丹2度			kg			300


									空调工程-空调风									
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装												标段：									第18页 共26页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			103			030701003001			空调器			1.名称：新风空调箱
2.型号：YAH03A
3.规格：风量：3000m^3/h；余压：400Pa；制冷量：36.1KW；制热量：41.0KW；水量：6.2m^3/h；水阻：<50kPa；功率：0.32x2KW；电 源：3-380-50φ-V-Hz
4.安装形式：吊顶式
5.减振形式：减震器			台			1
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装												标段：									第19页 共26页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			104			030701004001			风机盘管			1.名称：风机盘管
2.型号：FCU02 卧式暗装高静压 02-3(H)
3.规格：风量：350m^3/h；冷量：2100W；热量：3400W；水量：0.37m^3/h；水阻：12kPa；功率：40W
4.安装形式：吊顶式
5.减振形式：减震器			台			11





			105			030701004002			风机盘管			1.名称：风机盘管
2.型号：FCU03 卧式暗装高静压 03-3(H)
3.规格：风量：520m^3/h；冷量：3200W；热量：5300W；水量：0.56m^3/h；水阻：25kPa；功率：58W
4.安装形式：吊顶式
5.减振形式：减震器			台			1





			106			030701004003			风机盘管			1.名称：风机盘管拆除			台			7


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装												标段：									第20页 共26页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			107			030701004004			风机盘管			1.名称：风机盘管
2.型号：原有
3.安装形式：吊顶式
4.减振形式：减震器			台			7


			108			030702001001			碳钢通风管道			1.名称：镀锌钢板风管
2.规格：(咬口)长边长(mm) ≤320
3.板材厚度：0.5mm			m2			129.34


			109			030702001002			碳钢通风管道			1.名称：镀锌钢板风管
2.规格：(咬口)长边长(mm) ≤450
3.板材厚度：0.6mm			m2			69.12


			110			030702001003			碳钢通风管道			1.名称：镀锌钢板风管
2.规格：(咬口)长边长(mm) ≤1000
3.板材厚度：0.75mm			m2			155.47


			111			030702001004			碳钢通风管道			1.名称：镀锌钢板风管拆除			m2			27.45


			112			030702001005			碳钢通风管道			1.名称：镀锌钢板风管
2.材质：原有
3.规格：(咬口)长边长(mm) ≤1000
4.板材厚度：0.75mm			m2			27.45
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装												标段：									第21页 共26页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			113			030702008001			柔性软风管			1.名称：柔性软风管
2.规格：630*250、1000*250			m			1


			114			030703001001			碳钢阀门			1.名称：蝶阀
2.规格：160*120			个			10


			115			030703001002			碳钢阀门			1.名称：对开多叶调节阀
2.规格：200*160			个			2


			116			030703001003			碳钢阀门			1.名称：防火阀70℃
2.规格：630*250			个			1


			117			030703011001			铝及铝合金风口、散流器			1.名称：单层百叶风口
2.规格：160*120			个			10


			118			030703011002			铝及铝合金风口、散流器			1.名称：单层百叶风口（带调节阀）
2.规格：160*160			个			3


			119			030703011003			铝及铝合金风口、散流器			1.名称：方型散流器（带调节阀）
2.规格：240*240			个			8


			120			030703011004			铝及铝合金风口、散流器			1.名称：回风口
2.规格：580*250			个			12
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装												标段：									第22页 共26页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			121			030703011005			铝及铝合金风口、散流器			1.名称：送风口
2.规格：240*240			个			12


			122			030703011006			铝及铝合金风口、散流器			1.名称：回风口拆除
2.规格：580*250			个			7


			123			030703011007			铝及铝合金风口、散流器			1.名称：送风口拆除
2.规格：240*240			个			8


			124			030703011008			铝及铝合金风口、散流器			1.名称：回风口
2.类型：原有
3.规格：580*250			个			7


			125			030703011009			铝及铝合金风口、散流器			1.名称：送风口
2.类型：原有
3.规格：240*240			个			8


			126			031208003001			通风管道绝热			1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑；难燃B1级
2.绝热厚度：50mm
3.软木品种：垫木厚度与保温厚度相同			m3			19.77


			127			031301005008			支/吊架、基础型钢			1.名称：设备支架制作、安装
2.规格：型钢			kg			300
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装												标段：									第23页 共26页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			128			031201003004			金属结构刷油			1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：红丹2度			kg			300


			129			03B004			原有空调风管、支架等拆除			原有空调风管、支架等拆除			项			1


									消防工程-喷淋									


			130			030901001001			水喷淋钢管			1.材质、规格：镀锌钢管 DN25
2.连接形式：螺纹连接			m			142.14


			131			030901001002			水喷淋钢管			1.材质、规格：镀锌钢管 DN32
2.连接形式：螺纹连接			m			66.05


			132			030901001003			水喷淋钢管			1.材质、规格：镀锌钢管 DN40
2.连接形式：螺纹连接			m			8.82


			133			030901001004			水喷淋钢管			1.材质、规格：镀锌钢管 DN50
2.连接形式：螺纹连接			m			17.22


			134			030901001005			水喷淋钢管			1.材质、规格：镀锌钢管 DN65
2.连接形式：螺纹连接			m			5.16
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装												标段：									第24页 共26页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			135			030901001006			水喷淋钢管			1.材质、规格：镀锌钢管 DN80
2.连接形式：螺纹连接			m			1.7


			136			030901003001			水喷淋(雾)喷头			1.材质、型号、规格：喷淋头			个			74


			137			03B005			原有喷淋管道、喷淋头、管道支架等拆除			原有喷淋管道、喷淋头、管道支架等拆除			项			1


			138			031301005009			支/吊架、基础型钢			1.名称：管道支架
2.规格：型钢			kg			200


			139			031201003005			金属结构刷油			1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：红丹2度			kg			200


			140			030909001001			水灭火控制装置调试			1.系统形式：水灭火控制装置调试 50点以下			系统			1


									消防工程-火灾报警									


			141			030412003005			桥架			1.名称：钢制槽式桥架
2.规格：100*100
3.类型：热镀锌			m			53.72


			142			031301005010			支/吊架、基础型钢			1.名称：桥架支架
2.规格：型钢			kg			50


			143			031301005011			支/吊架、基础型钢			1.名称：管道支架
2.规格：型钢			kg			50
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装												标段：									第25页 共26页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			144			031301005012			支/吊架、基础型钢			1.名称：抗震支架制作、安装
2.规格：型钢			副			5


			145			031201003006			金属结构刷油			1.除锈级别：轻锈
2.油漆品种：红丹2度			kg			100


			146			030412001010			配管			1.名称：紧定式镀锌电线钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式：砖、混凝土结构明配			m			174.12


			147			030412001011			配管			1.名称：紧定式镀锌电线钢管
2.规格：JDG20
3.配置形式：砖、混凝土结构暗配			m			12


			148			030412006005			接线盒			1.名称：接线盒
2.材质：钢质
3.安装形式：明配			个			29


			149			030412004008			配线			1.名称：铜芯线
2.配线形式：管内穿线
3.规格：WDZN-BYJ-2.5			m			101.62
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			150			030412004009			配线			1.名称：铜芯线
2.配线形式：管内穿线
3.规格：WDZN-RVS-2X2.5			m			135.31


			151			030412004010			配线			1.名称：铜芯线
2.配线形式：线槽配线
3.规格：WDZN-BYJ-2.5			m			156.26


			152			030412004011			配线			1.名称：铜芯线
2.配线形式：线槽配线
3.规格：WDZN-RVS-2X2.5			m			78.13


			153			030904001001			点型探测器			1.名称：感烟探测器			个			25


			154			030904003001			按钮			1.名称：消火栓按钮			个			4


			155			030909003001			自动报警系统调试			1.点数：自动报警系统调试(点以内) 64			系统			1























			本页小计


			合   计














表E.3.1 措施项目清单计价表【江苏大学附属医院门急4.3





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装									标段：			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


									通用措施项目


			1			031401009001			安全生产


			2			031401010001			文明施工


			3			031401011001			环境保护


			4			031401012001			临时设施


			5			031401021001			冬雨季施工增加


			6			031401020001			夜间施工增加


			7			031401017001			特殊地区施工增加


			8			031401013001			二次搬运


			9			031401015001			已完工程及设备保护


			10			031401014001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			031401023001			按质论价


			12			031401024001			建筑工人实名制


			13			031401025001			特殊施工降效


			14			031401026001			协管


									专业措施项目


			15			031401001001			脚手架























			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【江苏大学附属医院门急4.4





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额			60000.00									详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计						60000.00									-














表E.4.2 暂列金额明细表【江苏大学附属医院门急诊楼4.5





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									60000.00


			1.1			用于消防、电缆、空调、给排水等需要根据现场二次深化改造不确定内容			60000.00			100			60000.00


			2			未确定工程暂列金额									


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									





















































			本页小计						-			-			60000.00									-


			合    计						-			-			60000.00									-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.5.1 增值税计价表【江苏大学附属医院门急诊楼六4.6





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：江苏大学附属医院门急诊楼六层VIP体检中心改造项目-安装									标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9
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