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第一章  招标公告
项目概况
2026-2028年度盐城市普通国省道路网监测设施日常维护服务项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年10月15日9时 00 分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320900-SZDL-G2026-0018
2.项目名称：2026-2028年度盐城市普通国省道路网监测设施日常维护服务项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：1728万元（采购包1:870万元；采购包2:858万元）。
5.最高限价：采购包1最高限价870万元；采购包2最高限价858万元。各包投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
6.采购内容：对盐城市境内普通国省道路网监测设施进行一体化日常运维服务，维护具体内容为视频监控点688个、可变情报板17个、车牌识别站2个、数据融合点位44个、视频上云节点9个、情报板上云节点1个以及配套业务平台等，包括负责设备软硬件检测，开展故障设备维修、更换处置，实施软件系统升级调试，保障专网线路稳定通畅等。具体详见招标文件“第四章 项目需求”。
注：投标人可以同时投2个采购包，兼投不兼中。评标顺序按采购包1→采购包2。上一采购包中标的投标单位不参与下面采购包的评审。
7.合同履行期限（服务期）：24个月。
8.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、投标人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为其他未列明行业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。
4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年10月15日9时00分（北京时间）
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：苏采云系统－右侧消息通知栏。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
2.1“苏采云”系统用户注册－获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为“.zip”）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统－右侧消息通知栏）。
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页－“苏采云”链接。
2.3 采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc35393806]1.招标人信息
名    称：盐城市公路事业发展中心
地    址：盐城市青年中路8号
联 系 人：朱女士          
联系电话：0515-88886208
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097]2.招标代理机构信息
名    称：盐城市招标代理有限公司
地　　址：盐城市青年路钱江财富广场西区A座4楼
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639]联 系 人：滕先生              
联系电话：18082164456
3.项目联系方式
项目联系人：朱女士
电　　 话：0515-88886208

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标招标人和“招标代理机构”不收取标书工本费。
4.3本项目招标代理服务费由招标人支付，按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕002）的收费标准的0.01%计取，项目代理费用计算少于5000元，按5000元结算。各投标人在投标报价无需考虑该项费用。
5、招标文件的约束力
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。
8.2招标人和招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人、招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360]11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的，采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标有效期
15.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]17、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]17.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]19、投标文件的拒收
19.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc120614219]21、开标
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]21.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
22.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行评标。
22.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
26.1.10异常低价投标（响应）审查
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，
对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27、确定中标单位
[bookmark: _Toc200451960]27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3招标代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理	
28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向招标代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。
招标代理机构及招标人只接收以纸质原件形式送达的质疑,招标人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。
质疑接收部门为盐城市招标代理有限公司招标代理处，联系地址：盐城市青年路钱江财富广场西区A座3A楼，联系电话：0515-89803566。
质疑人（或授权方）须是投标单位正式员工，授权方须提供投标单位为其缴纳的本年度近期社保证明。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
29、中标通知书
29.1中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
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30.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》中的产品。
32.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
32.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以银行电汇、网上银行、数字人民币或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额为合同总价的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。
33、预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交投标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款及格式

[bookmark: _Toc517787853][bookmark: _Toc234833231]合同协议书
采购人：盐城市公路事业发展中心
供应商：（中标供应商）
本合同书由盐城市公路事业发展中心(以下简称“采购人”)与（中标供应商名称）(以下简称“供应商”)商定并签署。
采购人委托供应商对2026-2028年度盐城市普通国省道路网监测设施日常维护服务项目采购包     提供相关技术服务直到运行维护期满。经双方协商，本着平等、互利、合理、规范的原则，签订如下合同，以资共同遵守。
双方同意按下述条款和条件签署本合同协议书(以下简称“合同”)：
1、 下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行：
1、在合同实施期间，采购人与供应商签订的任何其他有效协议；
2、本合同及附件（含合同谈判中澄清文件）；
3、中标通知书；
4、投标书及附录（含供应商在评标期间递交并经采购人确认同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如有）；
5、合同条款（含数据表和招标修改书中与此有关的部分，如有）；
6、技术规范（含招标修改书中与此有关的部分，如有）；
7、图纸（含招标修改书中与此有关的部分，如有）；
8、标价的工程量清单（如有）；
9、构成本合同组成部分的其它文件。
上述文件将相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序为先者为准。
二、合同金额及付款方式
1、合同总价为：人民币（大写）         （¥       ）。
2、采购人应按合同书规定的时间支付费用。供应商应在每一阶段工作完成后的15日内提出付款申请，采购人审查没有异议后，将按下述时间支付合同费用：
采购人应向中标供应商支付合同总价的30%预付款，合同签订后，采购人收到供应商发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的供应商账户；合同服务期间，经考核合格，2027年7月31日后支付至合同价款60%，2028年4月30日后支付至合同价款90%，服务期满后支付至合同价款100%，以上付款均不计利息。
注:在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
三、服务期限：24个月（2026年11月1日至2028年10月31日）。
四、维护工作内容
本项目为一体化运维服务，对盐城市境内普通国省道对视频监控点688个、可变情报板17个、车牌识别站2个、数据融合点位44个、视频上云节点9个、情报板上云节点1个及配套业务平台等进行日常维护（其中采购包    具体内容为：                  ），除电费缴纳外，负责设备设施、供电系统、网络传输、断电监测、外力破坏及故障抢修等为保证正常运行涉及的全部维护内容，主要维护内容包括：
1.设备维护
（1）视频监控点：负责定期巡检及维修摄像机、杆件、机箱及箱内设备和线缆、基础、防雷接地、供电保障、网络保障等软硬件系统，保障数字链路专网带宽不低于50Mbps；负责定期巡检同条线路车检器站点硬件安全性能，及时消除安全隐患；
（2）可变情报板：负责定期巡检及维修显示屏、控制器、串口服务器、配套摄像机、网络安全防护设备、杆件、机箱及箱内设备和线缆、基础、防雷接地、供电保障、网络保障等软硬件系统，保障数字链路专网带宽不低于50Mbps；
（3）车牌识别站：负责定期巡检及维修摄像机、杆件、机箱及箱内设备和线缆、基础、防雷接地、供电保障、网络保障等软硬件系统，保障数字链路专网带宽不低于50Mbps；
（4）视频及情报板上云设备：负责定期巡检及维修视频上云网关及sdwan等相关设备，保障每台视频上云网关的主线和备线互联网光纤带宽不低于100Mbps；
（5）数据融合点位：负责定期巡检及维修数据融合转化设备；
2.配套业务平台维护
对路网监测设施配套业务平台情报板统一发布平台（含运维平台）、视频管理平台、多源数据融合平台、智慧巡检平台的软硬件进行巡检及故障处理，保证平台运行正常。
3.故障设备更换
服务范围内所有外场设备故障需要更换零配件时，成交供应商自行采购更换，更换后总体性能不得低于在用设备，并满足江苏省交通运输厅公路事业发展中心相关要求。如需更换设备，应报采购人同意，更换设备单个站点单次费用10000元以下自行承担，10000元以上另行与采购人结算，但因维护造成的设备损坏应由成交供应商负责。
4.其他
（1）协助排查路网监测设施有关的后台系统故障，包括但不限于视频存储系统、视频服务器、网络传输系统等；
（2）确保维护设备平台网络安全措施保障到位，符合《江苏省普通公路网络安全管理办法》；
（3）配合采购人向电力部门进行故障报修并负责跟踪，以及非正常设备损坏的协作处理（如：管道挖坏、交通事故撞坏杆件等）。
五、供应商项目联系人
项目负责人：               。 
六、维护工作要求
1.总体要求：维护的设备平台保持良好技术状态，数据传输稳定，运行安全可靠。
2.故障响应及处置：故障响应时间不超过2小时，出现一般性系统故障，技术人员4小时内到达现场并明确解决方案，24小时内解决问题，预计超过48小时中断信号情况，在中断36小时内更换新设备，48小时内彻底解决故障。非正常情况（管线被人为损坏、供电部门停电等）除外。
3.巡检频次要求：成交供应商每日至少对维护范围内的所有设备及平台在线情况巡查1次，及时主动排查、修复故障；每月对日常巡检及维修情况进行书面记录并形成维护记录；对设备及平台每3个月现场全面巡检并保养一次，书面记录形成安全自检报告。
4.数据质量要求：摄像机镜头清晰、无遮挡、视距足，调用视频能快速响应，视频流畅无卡顿；视频监控点、视频上云、开放的可变情报板、车牌识别站、数据融合点位月度平均在线率不低于95%。
5.安全管理要求：建立安全管理组织机构，明确安全管理岗位职责，制定安全管理制度与保障体系，严格落实公路作业安全管控措施。现场特种作业人员必须具备相关部门颁发的有效期内《中华人民共和国特种作业操作证》（作业类别为高处作业）或《建筑施工特种作业操作资格证》（操作类别为建筑架子工）、《中华人民共和国特种作业操作证》（电工作业低压电工作业）或《建筑施工特种作业操作资格证》(操作类别为建筑电工）两类上岗证书。
6.备件要求：针对该项目需要，成交供应商自行储备符合采购人相关技术标准的摄像机、摄像机电源、可变情报板协议卡、通信模块等易损配件，备件率不低于维护设备总量的2%。
七、考核要求
在本项目实施过程中，采购人将根据成交供应商履约情况进行考核，并有权扣减相应维护费用，具体考核办法如下：
1.如发现视频监控点、视频上云、开放的可变情报板、车牌识别站、数据融合点位月度平均在线率低于95%的，每出现一次扣减30000元。
2.如发现故障成交供应商2小时内不能响应或4小时内不能明确解决方案或24小时未排除一般性故障（除特殊原因）或48小时内未能彻底解决故障或被省公路事业发展中心有关部门通报点名的情况，每站点出现一次扣减1000元，若48小时后同一故障点仍未排除（每增加24小时将加扣500元，以此类推，直至扣完该站点全部维护经费。
3.成交供应商需于次月10日前提交上月度维护记录，第4个月前提交前3个月的安全自检报告，如不能及时提供，有一项一次扣2000元。
4.成交供应商未及时更新完善基础数据信息的，每出现一次扣除维护费用500元。
5.在国家特殊活动、重大节假日或恶劣天气服务不到位，每次扣减10000元。
6.因路段施工等外部因素造成设备需长期报停，报停时长超过90天的，供应商对应报停期间无法开展日常运维服务的，按实际报停天数扣除相应服务经费（服务费按投标单项报价折算）。
八、验收标准与要求
1、验收实施主体：盐城市公路事业发展中心
2、验收时间：本项目服务期满后。
3、验收方式：组织验收，采用书面审核的方式。
4、验收内容：按项目需求完成各项记录和报告。
5、验收标准：符合项目需求的考核要求。
九、履约保证金
1、履约保证金的缴纳：本项目收取履约保证金。履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金金额为采购合同总价的10%计取，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商免收履约保证金。
2、履约保证金的退还：
（1）退还方式:以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户;以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
（2）退还条件:项目履约期满且验收合格，出具履约保证金收据申请退付。
（3）退还时间:采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
（4）不予退还情形:除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
（5）逾期退还履约保证金的违约责任:除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
十、双方权利及义务
1、采购人权利及义务
（1）配合供应商做好运行维护相关协调工作；
（2）按合同要求对供应商的工作情况进行检查、考核；
（3）按照合同约定及时支付合同费用；
（4）供应商派驻人员不能胜任岗位，采购人有权要求更换人员；
（5）供应商发生严重违约行为的，采购人有权单方解除合同。
2、供应商权利及义务
（1）合同履行期间，供应商应当指派其投标文件承诺的项目负责人及相关项目人员实施本项目。未经采购人书面同意，不得擅自更换项目组成员。确因特殊客观原因需要更换人员的，供应商应提前7日向采购人提交拟替换人员资料，拟替换人员资质、工作经验不得低于原岗位人员标准，经采购人书面批准后方可实施更换。
（2）未经采购人书面同意，供应商不得泄露本项目、本合同项下任何涉密资料。本保密义务在合同终止后持续有效。
（3）供应商开展上路作业，应当依法办理全部相关手续，服从公安交警、交通执法等主管部门管理；作业人员必须穿戴统一安全标志服，仅限在作业封闭区内开展作业。
（4）供应商应遵守政府有关部门、采购人及有关单位安全保卫制度；项目实施期间，供应商负责对其作业人员开展安全教育，按规定为作业人员购买工伤保险及对应人身意外伤害保险，并落实作业现场安全生产管理，作业现场落实必要安全防护措施。
（5）供应商须严格遵守国家、省、市及采购人关于网络安全的各项管理规定，落实网络安全防护措施。
十一、违约责任
1、一般违约及整改、解除权
因供应商原因未能达到合同约定服务标准、无法实现项目运维目标，造成采购人工作或声誉方面损失的，供应商应当赔偿采购人全部实际损失。采购人有权向供应商发出书面整改通知，载明整改事项与合理整改期限。供应商在整改期限届满后仍不能达到合同约定标准的，采购人有权单方解除本合同。
2、人员更换违约
（1）供应商确需更换项目组成员的，应当提前7日向采购人提交书面申请及替换人员相关资料，经采购人书面同意后方可更换。拟替换人员的资质、工作经验不得低于被替换岗位原投标承诺人员标准。因供应商自身原因申请更换，虽经采购人书面同意的，仍应支付违约金：更换项目负责人每人每次5000元，更换其他项目组成员每人每次1000元。
（2）未经采购人书面同意，供应商擅自更换项目负责人的，每人每次扣减违约金10000 元，擅自更换其他项目组成员的，每人每次扣减违约金2000元。
（3）因采购人认定项目组成员不能胜任岗位工作而主动要求更换的，供应商应当在收到通知后7日内选派符合岗位资质要求的人员完成更替，人员更换产生的全部费用由供应商自行承担。
3、挂靠、转包、违法分包违约
经查实供应商存在挂靠、转包、违法分包本合同服务内容行为的，采购人有权立即单方解除本合同，并不予退还全部履约保证金。由此造成采购人损失的，供应商还应当予以赔偿。
4、保密、安全生产及网络安全违约
因供应商泄露项目涉密资料、未落实安全管理要求、网络安全防护措施不到位等违反第十章约定义务造成损失的，全部责任及经济赔偿由供应商承担，并应保障采购人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。
十二、争端的解决
双方在履行本合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可提请盐城仲裁委员会仲裁。
十三、其他
1、合同总价是为优质完成本合同所有内容所需的全部费用，应当包括（但不限于）管理人员费用及相关后期建档等费用、现场费用、交通工具及使用费、机械设备、临时设施、公司取费、法定税金、利润等相关与履行本合同有关的一切费用。
2、本项目不可抗力：
（1）签约双方任何一方由于受诸如严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。
（2）受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，并于事故发生后 14天内将有关当局出具的证明文件送给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 30 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
十四、合同签署
本协议书经双方签字盖章后生效。合同未尽事宜，采购人、供应商双方另行协商解决。本协议书一式陆份，双方各执叁份。


采购人：  （盖单位章）              供应商：  （盖单位章）   
法定代表人或                       法定代表人
其委托代理人：       （签字）     或其委托代理人：      （签字）
[bookmark: _Toc234833232][bookmark: _Toc517787854]签订日期：     年     月     日         

廉政合同

根据国家以及地方有关廉政建设的规定，为做好公路养护项目中的党风廉政建设，保证服务质量高效优质，保证养护资金的安全和有效使用，        （项目名称）采购包     的采购人            （以下简称“采购人”）与供应商            （以下简称“供应商”）特订立如下合同。
1.采购人和供应商双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行                 （项目名称）采购包     合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反养护相关的管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.采购人的义务
（1）采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得让供应商报销任何应由采购人或采购人工作人员个人支付的费用等。
（2）采购人工作人员不得参加供应商安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受供应商提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）采购人及其工作人员不得要求或者接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）采购人工作人员及其配偶、子女不得从事与采购人养护项目有关的材料设备供应、分包、劳务等经济活动等。
（5）采购人及其工作人员不得以任何理由向供应商推荐分包单位或推销材料，不得要求供应商购买合同约定以外的材料和设备。
（6）采购人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3.供应商的义务
（1）供应商不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）供应商不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人单位或个人支付的任何费用。
（3）供应商不得以任何理由安排采购人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）供应商不得为采购人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4. 违约责任
（1）采购人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给供应商单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）供应商及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，采购人建议交通运输主管部门给予供应商一至三年内不得进入其主管的公路养护市场的处罚。
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由采购人或采购人上级单位的纪检监察部门约请供应商或供应商上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同约定范围内的裁定意见。
6. 本合同自采购人和供应商签署之日起生效。
7. 本合同作为             （项目名称）采购包     合同的附件，具有同等的法律效力，自合同双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位公章之日起生效。
8. 本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。


采购人：（盖单位章）                 供应商：      （盖单位章）           
法定代表人                            法定代表人                  
或其授权的代理人：                   或其授权的代理人：               
签订日期：        年     月     日   


安全生产合同
为在             （项目名称）采购包     服务合同的实施过程中创造安全、高效的维护作业环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人           （以下简称“采购人”）与供应商            （以下简称“供应商”）特此签订安全生产合同。
1.采购人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行服务合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与维护作业设备同时投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对供应商维护作业现场进行安全生产检查，监督供应商及时处理发现的各种安全隐患。
2.供应商职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路养护安全作业规程》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行养护合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全生产检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、养护技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项约定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）供应商在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）供应商参加维护作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。维护作业现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；供应商不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）供应商必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
3.违约责任
如因采购人或供应商违约造成安全事故，应赔偿对方受到的全部损失并依法追究责任。
4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效。
5. 本合同一式陆份，合同双方各执叁份。 

采购人：（盖单位章）                 供应商：      （盖单位章）           
法定代表人                            法定代表人                  
或其授权的代理人：                   或其授权的代理人：               
签订日期：        年     月     日   

安全保密协议
采购人名称：           
供应商名称：           
本协议于_______年_______月________日起生效，根据我国有关网络安全及信息保密相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就           （项目名称）服务中有关网络安全保密事项达成以下协议，并由双方共同遵守。
A.1 保密内容和范围
双方确认，供应商承担保密义务的采购人信息包括但不限于以下内容：
（1)技术信息：同采购人业务相关的程序、代码、流程、方法、文档、数据等内容；
（2)业务信息：同采购人业务相关的人员、财务、策略、计划、资源消耗数量、通信流量大小等业务信息；
（3)安全信息：包括账号、口令、密钥、授权等用于对网络、应用系统、进程等进行访问的身份与权限数据，还包括对正当履行自身工作职责所需要的重要、适当和必要的信息。
A.2 保密义务
A.2.1 供应商明确所接收的保密信息及其载体均为采购人所有。供应商承认采购人在本协议规定的保密信息上的利益和一切有关的权利，供应商应当考虑采购人的利益并对该信息予以妥善保管。
A.2.2 供应商遵守相关法律法规、政策、规章、制度和协议，基于授权的基础上，合理使用采购人信息，不得以任何其他手段获取、授权或协议规定以外的采购人信息。
A.2.3 供应商未经授权，不应在工作职责授权范围以外使用、分享采购人信息。未经授权，不得泄露、披露、转让以下信息：
（1)技术信息：同采购人业务相关的程序、代码、流程、方法、文档、数据等内容；
（2)业务信息：同采购人业务相关的人员、财务、策略、计划、资源消耗数量、通信流量大小等业务信息；
（3)安全信息：包括账号、口令、密钥、授权等用于对网络、应用系统、进程等进行访问的身份与权限数据，还包括对正当履行自身工作职责所需要的重要、适当和必要的信息。
A.2.4 若第三方要求披露采购人敏感信息时，供应商不应响应，并应立刻将情况通告采购人。
A.2.5 供应商对违反协议或可能导致违反协议、规定、规程、法律的活动、策略或实践，一经发现，应立即通告采购人。
A.2.6 合同结束后，供应商应返还采购人本协议中规定的信息和采购人数据。所有由采购人提供给供应商的材料，包括但不限于文件、设计和清单应仍为采购人的财产，且采购人要求时应立即归还原件和所有据此制作的副本。
A.3 违约责任
供应商承认并明确同意：其对本协议的任何违约仅有法律的救济尚且不足，并且因其违约行为而造成的采购人损失是难以用金钱来衡量的。因此，当供应商出现任何违约情形时，采购人有权要求供应商立即返还相关保密信息，且供应商有义务立即采取合理补救措施。同时，供应商还应赔偿：
（1)因供应商违约行为，而使采购人遭受的全部经济损失（包括直接损失和间接损失）；
（2)采购人因调查供应商的违约行为、采取补救措施而支出的所有合理费用（包括但不限于采购人向供应商及第三方追索、取证、调研而发生的仲裁费、诉讼费、律师费、交通费、劳务费等）。
A.4 协议有效期
本协议自生效之日起三年内一直保有完全的效力
A.5 如果所涉及的保密信息依照国家主管机关或相关法律法规另有规定的，适用其相关规定。



采购人：（盖单位章）                 供应商：      （盖单位章）           
法定代表人                            法定代表人                  
或其授权的代理人：                   或其授权的代理人：               
签订日期：        年     月     日   
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第四章 项目需求
项目属性：服务类项目。

一、项目概述
对盐城市境内普通国省道路网监测设施进行一体化日常运维服务，维护具体内容为视频监控点688个、可变情报板17个、车牌识别站2个、数据融合点位44个、视频上云节点9个、情报板上云节点1个以及配套业务平台等，包括负责设备软硬件检测，开展故障设备维修、更换处置，实施软件系统升级调试，保障专网线路稳定通畅等。
二、维护工作内容
本项目为一体化运维服务，对盐城市境内普通国省道对视频监控点688个、可变情报板17个、车牌识别站2个、数据融合点位44个、视频上云节点9个、情报板上云节点1个及配套业务平台等进行日常维护，除电费缴纳外，负责设备设施、供电系统、网络传输、断电监测、外力破坏及故障抢修等为保证正常运行涉及的全部维护内容，包含设备风险，统筹考量计入投标总价，主要维护内容包括：
1.设备维护
（1）视频监控点：负责定期巡检及维修摄像机、杆件、机箱及箱内设备和线缆、基础、防雷接地、供电保障、网络保障等软硬件系统，保障数字链路专网带宽不低于50Mbps；负责定期巡检同条线路车检器站点硬件安全性能，及时消除安全隐患；
（2）可变情报板：负责定期巡检及维修显示屏、控制器、串口服务器、配套摄像机、网络安全防护设备、杆件、机箱及箱内设备和线缆、基础、防雷接地、供电保障、网络保障等软硬件系统，保障数字链路专网带宽不低于50Mbps；
（3）车牌识别站：负责定期巡检及维修摄像机、杆件、机箱及箱内设备和线缆、基础、防雷接地、供电保障、网络保障等软硬件系统，保障数字链路专网带宽不低于50Mbps；
（4）视频及情报板上云设备：负责定期巡检及维修视频上云网关、sdwan等相关设备，保障每台视频上云网关的主线和备线互联网光纤带宽不低于100Mbps；
（5）数据融合点位：负责定期巡检及维修数据融合转化设备；
2.配套业务平台维护
对路网监测设施配套业务平台情报板统一发布平台（含运维平台）、视频管理平台、多源数据融合平台、智慧巡检平台的软硬件进行巡检及故障处理，保证平台运行正常。
3.故障设备更换
服务范围内所有外场设备故障需要更换零配件时，成交供应商自行采购更换，更换后总体性能不得低于在用设备，并满足江苏省交通运输厅公路事业发展中心相关要求。如需更换设备，应报采购人同意，更换设备单个站点单次费用10000元以下自行承担，10000元以上另行与采购人结算，但因维护造成的设备损坏应由成交供应商负责。
4.其他
（1）协助排查路网监测设施有关的后台系统故障，包括但不限于视频存储系统、视频服务器、网络传输系统等；
（2）确保维护设备平台网络安全措施保障到位，符合《江苏省普通公路网络安全管理办法》；
（3）配合采购人向电力部门进行故障报修并负责跟踪，以及非正常设备损坏的协作处理（如：管道挖坏、交通事故撞坏杆件等）。
三、合同履行期限（服务期）：24个月。
四、维护要求
1.总体要求：维护的设备平台保持良好技术状态，数据传输稳定，运行安全可靠。
2.故障响应及处置：故障响应时间不超过2小时，出现一般性系统故障，技术人员4小时内到达现场并明确解决方案，24小时内解决问题，预计超过48小时中断信号情况，在中断36小时内更换新设备，48小时内彻底解决故障。非正常情况（管线被人为损坏、供电部门停电等）除外。
3.巡检频次要求：成交供应商每日至少对维护范围内的所有设备及平台在线情况巡查1次，及时主动排查、修复故障；每月对日常巡检及维修情况进行书面记录并形成维护记录；对设备及平台每3个月现场全面巡检并保养一次，书面记录形成安全自检报告。
4.数据质量要求：摄像机镜头清晰、无遮挡、视距足，调用视频能快速响应，视频流畅无卡顿；视频监控点、视频上云、开放的可变情报板、车牌识别站、数据融合点位月度平均在线率不低于95%。
5.安全管理要求：建立安全管理组织机构，明确安全管理岗位职责，制定安全管理制度与保障体系，严格落实公路作业安全管控措施。现场特种作业人员必须具备相关部门颁发的有效期内《中华人民共和国特种作业操作证》（作业类别为高处作业）或《建筑施工特种作业操作资格证》（操作类别为建筑架子工）、《中华人民共和国特种作业操作证》（电工作业低压电工作业）或《建筑施工特种作业操作资格证》(操作类别为建筑电工）两类上岗证书，投标人投标时须作出相应承诺，承诺函格式自制。
6.备件要求：针对该项目需要，成交供应商自行储备符合采购人相关技术标准的摄像机、摄像机电源、可变情报板协议卡、通信模块等易损配件，备件率不低于维护设备总量的2%。
备注：中标单位与采购人签订合同前，应提供备品采购清单或备品实物供采购人确认。
五、考核要求
在本项目实施过程中，采购人将根据成交供应商履约情况进行考核，并有权扣减相应维护费用，具体考核办法如下：
1.如发现视频监控点、视频上云、开放的可变情报板、车牌识别站、数据融合点位月度平均在线率低于95%的，每出现一次扣减30000元。
2.如发现故障成交供应商2小时内不能响应或4小时内不能明确解决方案或24小时未排除一般性故障（除特殊原因）或48小时内未能彻底解决故障或被省公路事业发展中心有关部门通报点名的情况，每站点出现一次扣减1000元，若48小时后同一故障点仍未排除（每增加24小时将加扣500元，以此类推，直至扣完该站点全部维护经费。
3.成交供应商需于次月10日前提交上月度维护记录，第4个月前提交前3个月的安全自检报告，如不能及时提供，有一项一次扣2000元。
4.成交供应商未及时更新完善基础数据信息的，每出现一次扣除维护费用500元。
5.在国家特殊活动、重大节假日或恶劣天气服务不到位，每次扣减10000元。
6.因路段施工等外部因素造成设备需长期报停，报停时长超过90天的，且供应商对应报停期间无法开展日常运维服务的，按实际报停天数扣除相应服务经费（服务费按投标单项报价折算）。
六、采购包的维护内容明细
1.采购包1维护内容
（1）维护内容清单
	序号
	维护内容
	数  量
(个）
	服务期
（月）　

	1
	视频监控点
（含283个点位的23个月网络保障
和巡检同条线路车检器27个）
	287
	24

	2
	2025年新建视频监控点
（含20个点位23个月网络保障）
	20
	23

	3
	2026年新建视频监控点
（含46个点位11个月网络保障）
	50
	11

	4
	可变情报板
	9
	24

	5
	视频上云网关
（含8条主备线23个月网络保障）
	5
	24

	6
	情报板上云节点
	1
	24

	7
	数据融合点位
	44
	24

	8
	情报板统一发布平台
	1
	24

	9
	智慧巡检平台
	1
	24















（2） 维护内容明细
	序号
	类型
	路线
/位置
	点位名称

	1
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-灌河大桥-K526+586

	2
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-一帆河桥桥南盐城连云港交界-K530+150

	3
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-通榆河大桥西侧-长链K539+180

	4
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-S326重合段东路口-长链K541+680

	5
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-四丰村路口-K534+187

	6
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-盛世豪庭-K535+722

	7
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-迎宾路路口-长链K535+090

	8
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-S326重合段西路口1-长链K537+166

	9
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-小尖供电营业厅-K537+709

	10
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-小尖客运站-K538+899

	11
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-小尖停车区-K540+689

	12
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-小尖急弯-K542+980

	13
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-韩家荡路口-K544+136

	14
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-运河镇医院-K546+512

	15
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-响水服务区-K548+495

	16
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-中山河大桥-K550+989

	17
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-中山河大桥南侧-K552+102

	18
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-辛荡十组-K553+998

	19
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-S327路口-K556+528

	20
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-滨海治超站-K558+795

	21
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-凤鸣路路口-K559+805

	22
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-丁字港大桥-K561+108

	23
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-淮河入海大桥-K563+202

	24
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-灌溉总渠大桥-K564+701

	25
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-S328路口-K566+043

	26
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-S348路口-K568+058

	27
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-祖庄十队-K571+909

	28
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-阜宁滨海交界处-K573+875

	29
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-益达混凝土-K576+200

	30
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-李草滩-K576+880

	31
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-城东汽车客运站-K580+964

	32
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-地方海事处-K581+998

	33
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-射阳河大桥-K584+198

	34
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-新河三队-K585+248

	35
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-S329跨线桥-K586+454

	36
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-南桥口-K587+624

	37
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-通榆河大桥-K588+501

	38
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-串场河大桥-K590+680

	39
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-香港路东侧-K591+700

	40
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-通达加油站西侧-K594+200

	41
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-沟墩中队-K596+405

	42
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-沟墩镇-K597+780

	43
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-大唐村-K602+850

	44
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-草堰口-K604+840

	45
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-彭家墩-K606+850

	46
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-沙墩十一组-K608+620

	47
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-申家墩-K610+640

	48
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-S233路口-K612+088

	49
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-张庄-K613+680

	50
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-黄沙港特大桥-K616+380

	51
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-坍圩四组-K619+320

	52
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-坍圩一队-K621+450

	53
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-双烈村七组-K623+200

	54
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-新老204路口-K625+683

	55
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-G204盐阜快速路辅路交叉口-K627+450

	56
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-盐阜快速通道入口北向-K628+770

	57
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-G343路口南-K629+173

	58
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-主线跨盐靖高速大桥-K629+750

	59
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-费成庄-K632+834

	60
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-皮岔河大桥-K634+405

	61
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-蟒蛇河大桥-K636+568

	62
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-蟒蛇河大桥南-K638+048

	63
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-青年路高架路口-K640+210

	64
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-东进路-K641+483

	65
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-S229路口-K643+310

	66
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-海洋路-K645+601

	67
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-跨盐淮高速大桥北侧-K646+801

	68
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-西韦庄-K649+003

	69
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-S125路口-K651+273

	70
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-西环路路口-K654+043

	71
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-严家二组-K655+692

	72
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-公荡三组-K658+101

	73
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-池塘五组-K660+210

	74
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-盐城服务区-K662+280

	75
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-斗龙港大桥北侧-K663+610

	76
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-史家鸠子-K666+002

	77
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-串场河大桥北侧-K667+497

	78
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-刘庄收费站-K669+710

	79
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-G343路口-K671+662

	80
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-刘庄镇南-K674+257

	81
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-北束村-K676+508

	82
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-五里墩子-K678+005

	83
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-陈家舍-K679+249

	84
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-南白线路口-K680+267

	85
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-袁家舍-K682+151

	86
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-三里窑-K683+101

	87
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-李家墩子-K684+804

	88
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-沿堤二组-K687+299

	89
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-西河五组-K689+004

	90
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-朱目村-K690+699

	91
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-新长铁路跨线桥-K691+932

	92
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-堰东五组-K693+318

	93
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-永宁路-K695+007

	94
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-新老204国道东台交界处-K697+635

	95
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-甘港八组-K698+899

	96
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-盛家舍-K700+754

	97
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-G344路口-K702+520

	98
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-东台服务区-K705+492

	99
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-唐家舍-K707+500

	100
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-泰东河大桥-K710+185

	101
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-郁扬路-K712+100

	102
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-郁家舍-K717+040

	103
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-李家墩-K719+200

	104
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-S352路口-K721+227

	105
	视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-盐城南通市界-K724+100

	106
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-林场一区-K001+000

	107
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-黄海森林公园-K004+800

	108
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-盐场-K007+900

	109
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-东海村-K009+725

	110
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-中北村-K014+210

	111
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-东港河大桥-K017+500

	112
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-G344与S226交叉口-K019+500

	113
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-东陈家墩-K022+000

	114
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-下舍村-K023+300

	115
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-陈家墩1-K024+100

	116
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-南洼村-K024+750

	117
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-K25.57-K025+570

	118
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-K26.60 -K026+600

	119
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-严家墩-K027+800

	120
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-康家洼-K028+800

	121
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-葛坝村1-K029+800

	122
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-X204路口-K030+900

	123
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-K31.7-K031+700

	124
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-东强大道路口-K032+650

	125
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-华灶村-K033+670

	126
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-K34.45-K034+450

	127
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-K35.4-K035+400

	128
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-上官三组-K036+330

	129
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-房舍四组-K037+120

	130
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-K38.1-K038+100

	131
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-团东四组-K038+750

	132
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-祥龙冷冻厂-K039+650

	133
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-G344与老G344交叉口-K040+800

	134
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-团北村1-K042+250

	135
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-G15东台互通-K040+501

	136
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-中惠工业园-K040+100

	137
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-S610路口-K042+112

	138
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-川东港东桥-K043+820

	139
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-北垛团东舍-K045+300

	140
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-八中沟小学-K045+881

	141
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-K46.37-K046+370

	142
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-中欧产业园-K047+098

	143
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-正团南舍-K048+720

	144
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-新长铁路大桥球机-K051+530

	145
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-迎宾大桥-K053+394

	146
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-串场河大桥东侧-K056+568

	147
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-G204路口-K059+047

	148
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-杨胡村-K061+000

	149
	视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-迎宾坊-K063+150

	150
	视频监控点
	S125
	S125宁盐线-路网监测-S35大纵湖出口互通-K148+330

	151
	视频监控点
	S125
	S125宁盐线-路网监测-沙沟盐城泰州交界铁塔-K149+980

	152
	视频监控点
	S125
	S125宁盐线-路网监测-新老125交叉口-K149+370

	153
	视频监控点
	S125
	S125宁盐线-路网监测-大纵湖景区路口-K156+050

	154
	视频监控点
	S125
	S125宁盐线-路网监测-朱沥沟大桥西侧-K161+688

	155
	视频监控点
	S125
	S125宁盐线-路网监测-S125与尚庄南吉增产路交叉口-K167+260

	156
	视频监控点
	S125
	S125宁盐线-路网监测-S232路口-K169+025

	157
	视频监控点
	S125
	S125宁盐线-路网监测-和平鸽文化博览园-K174+600

	158
	视频监控点
	S125
	S125宁盐线-路网监测-宗凌村-K176+330

	159
	视频监控点
	S125
	S125宁盐线-路网监测-冈沟河桥东侧-K183+585

	160
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-成俊村-K001+500

	161
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-中心河大桥南侧-K006+037

	162
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-盐港村-K006+800

	163
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-北塘河大桥北侧-K014+700

	164
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-S233路口-K022+088

	165
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-建湖超限检测站-K024+442

	166
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-黄沙港大桥北侧-K026+565

	167
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-黄沙港大桥南侧-K028+119

	168
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-建湖服务区-K031+400

	169
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-G343路口-K034+786

	170
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-芦沟河桥北侧-K035+700

	171
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-G1516建湖东互通-K039+368

	172
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-盐宝河大桥南侧-K043+465

	173
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-S331路口-K047+639

	174
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-老S331路口-K053+004

	175
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-蟒蛇河大桥南侧-K055+065

	176
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-S231 与 X307 交叉-K58+140

	177
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-S125路口-K062+600

	178
	视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-滨湖盐城泰州交界-K065+597

	179
	视频监控点
	S232
	S232射宜线-路网监测-G15兴桥互通-K006+768

	180
	视频监控点
	S232
	S232射宜线-路网监测-冈射大桥西侧-K024+881

	181
	视频监控点
	S232
	S232射宜线-路网监测-G204路口-K027+300

	182
	视频监控点
	S232
	S232射宜线-路网监测-老S234路口-K038+745

	183
	视频监控点
	S232
	S232射宜线-路网监测-龙冈桃花园-K050+922

	184
	视频监控点
	S232
	S232射宜线-路网监测-光明桥西侧-K053+608

	185
	视频监控点
	S232
	S232射宜线-路网监测-G1516秦南互通-K059+519

	186
	视频监控点
	S232
	S232射宜线-路网监测-老S331路口-K069+207

	187
	视频监控点
	S232
	S232射宜线-路网监测-盐城泰州交界处-K079+520

	188
	视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-S329路口-K000+000

	189
	视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-岱范十组-K0+910

	190
	视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-五星二组-K4+570

	191
	视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-廖家沟大桥西侧-K007+238

	192
	视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-洋中急弯-K011+522

	193
	视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-X353路口-K014+934

	194
	视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-通榆运河大桥东侧-K020+270

	195
	视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-通榆运河大桥西侧-K021+625

	196
	视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-串场河大桥西侧-K023+061

	197
	视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-G204路口-K024+305

	198
	视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-韦家墩-K030+800

	199
	视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-顾顶村-K031+528

	200
	视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-东塘河大桥东侧-K033+460

	201
	视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-西塘河大桥西侧-K041+540

	202
	视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-新长铁路下穿涵洞球-K046+036

	203
	视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-S35建湖西互通-K051+947

	204
	视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-上跨盐徐高速大桥-K058+961

	205
	视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-S331路口-K068+778

	206
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-月亮湾-K004+524

	207
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-通港大道平交通口-K008+171

	208
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-G228路口-K012+833

	209
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-S226平交道口-K019+062

	210
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-金八滩路口-K024+225

	211
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-张干公渠大桥-K029+971

	212
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-X101路口-K033+043

	213
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-新安大道路口-K044+165

	214
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-东坎民营创业园-K045+600

	215
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-G15滨海互通-K046+615

	216
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-阜东路路口-K047+660

	217
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-老滨海汽车站出入口-K048+934

	218
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-明达路路口-K050+692

	219
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-响坎河大桥-K052+039

	220
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-小南庄-K053+577

	221
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-通榆运河大桥-K057+600

	222
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-引江济黄河大桥-K060+349

	223
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-大套盐城淮安交界-K070+298

	224
	视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-废黄河大桥-K071+575

	225
	视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-三龙-K006+000

	226
	视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-S226重合段南-K016+530

	227
	视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-老S226陈李线交叉口-K025+600

	228
	视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-三洼-K028+050

	229
	视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-朱沥沟大桥西侧-K065+593

	230
	视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-S232路口-K067+539

	231
	视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-上跨盐淮高速公路大桥东侧-K069+700

	232
	视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-楼王急弯-K085+298

	233
	视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-盐河大桥东侧-K086+947

	234
	视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-西塘河大桥西侧-K093+595

	235
	视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-S35建湖南出口互通-K094+255

	236
	视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-刘家荡大桥东侧-K095+275

	237
	视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-扬州市际交界处-K103+670

	238
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-莫张路口-K021+833

	239
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-便民河桥西侧-K024+710

	240
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-五北路路口-K025+739

	241
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-中心河桥桥西侧-K028+501

	242
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-三三线路口-K030+150

	243
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-大众河桥东侧-K031+504

	244
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-蔡桥科技园-K034+000

	245
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-蔡桥服务区/蔡桥工区-K036+600

	246
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-G15高速跨线桥-K040+520

	247
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-泗洪线路口-K042+800

	248
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-滔港村-K044+000

	249
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-坎獐路线路口-K046+598

	250
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-蒯庄-K050+520

	251
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-S35高速出入口-K082+800

	252
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-吉沟集镇段-K084+307

	253
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-张单村-K092+560

	254
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-三甲魏-K095+254

	255
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-东沟加油站-K097+870

	256
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-铁路跨线桥-K101+090

	257
	视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-盐淮交界-K118+286

	258
	视频监控点
	S351
	S351糜兴线-路网监测-与G228相交-K000+215

	259
	视频监控点
	S351
	S351糜兴线-路网监测-大中农场一分场-K003+800

	260
	视频监控点
	S351
	S351糜兴线-路网监测-大中农场一分场-K004+450

	261
	视频监控点
	S351
	S351糜兴线-路网监测-丁东八组-K012+140

	262
	视频监控点
	S351
	S351糜兴线-路网监测-S226路口-K016+230

	263
	视频监控点
	S351
	S351糜兴线-路网监测-小海-K020+020

	264
	视频监控点
	S351
	S351糜兴线-路网监测-与新S226平交-K022+460

	265
	视频监控点
	S351
	S351糜兴线-路网监测-G15白驹互通-K033+767

	266
	视频监控点
	S351
	S351糜兴线-路网监测-梦幻迷宫景区-K035+500

	267
	视频监控点
	S351
	S351糜兴线-路网监测-通榆运河大桥-K043+200

	268
	视频监控点
	S352
	S352东邮线-路网监测-G15南沈灶互通-K041+784

	269
	视频监控点
	S352
	S352东邮线-路网监测-安丰急弯-K043+570

	270
	视频监控点
	S352
	S352东邮线-路网监测-新长铁路下穿球机-K047+110

	271
	视频监控点
	S352
	S352东邮线-路网监测-通榆河大桥西侧-K048+352

	272
	视频监控点
	S352
	S352东邮线-路网监测-梁垛停车区-K051+285

	273
	视频监控点
	S352
	S352东邮线-路网监测-G204路口-K056+115

	274
	视频监控点
	S610
	S610东姜线-路网监测-吕家树头-K003+398

	275
	视频监控点
	S610
	S610东姜线-路网监测-新长铁路大桥东侧-K005+366

	276
	视频监控点
	S610
	S610东姜线-路网监测-通榆河大桥东侧-K006+972

	277
	视频监控点
	S610
	S610东姜线-路网监测-老G204路口-K009+020

	278
	视频监控点
	S610
	S610东姜线-路网监测-G204路口-K015+118

	279
	视频监控点
	S610
	S610东姜线-路网监测-X209路口-K016+864

	280
	视频监控点
	S610
	S610东姜线-路网监测-史家墩-K019+649

	281
	视频监控点
	S610
	S610东姜线-路网监测-丁谢村-K025+950

	282
	视频监控点
	S610
	S610东姜线-路网监测-溱东急弯-K031+989

	283
	视频监控点
	S610
	S610东姜线-路网监测-老S229路口-K039+321

	284
	视频监控点
	S610
	S610东姜线-路网监测-S229路口西侧盐城泰州交界-K041+006

	285
	视频监控点
	X301320981
	X301东蹲线-路网监测-S226路口-K016+994

	286
	视频监控点
	X301320981
	X301东蹲线-路网监测-四灶养路工区-K036+514

	287
	视频监控点
	X354320923
	南京路-路网监测-沙岗大桥-K000+000

	1
	2025年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-X206路口-K539+500

	2
	2025年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-响水苗林圃-K545+500

	3
	2025年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-S18滨海西互通-K552+915

	4
	2025年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-新长铁路下穿北侧-K624+250

	5
	2025年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-新长铁路下穿南侧-K625+420

	6
	2025年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-S610路口-K714+270

	7
	2025年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-翻身村-K715+580

	8
	2025年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-周家墩-K718+000

	9
	2025年新建视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-新建村-K16+620

	10
	2025年新建视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-曹家套-K40+750

	11
	2025年新建视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-刘家墩-K42+250

	12
	2025年新建视频监控点
	S233
	S233射建线-路网监测-凤华七组-K18+000

	13
	2025年新建视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-港城路路口-K052+850

	14
	2025年新建视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-S18大套互通出入口-K063+040

	15
	2025年新建视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-上跨沈海高速公路大桥东侧K30+085

	16
	2025年新建视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-青年路高架西延出入口-K58+100

	17
	2025年新建视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-学义线路口-K79+000

	18
	2025年新建视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-楼王服务区-K82+150

	19
	2025年新建视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-海芦线路口-K91+195

	20
	2025年新建视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-古凤路口-K114+410

	1
	2026年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-响水镇工业园区-K533+710

	2
	2026年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-通榆中队-K566+830

	3
	2026年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-东湾村三份港桥-K569+480

	4
	2026年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-皮岔河大桥北侧-K633+400

	5
	2026年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-大庆路-K638+950

	6
	2026年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-跨世纪大道桥北侧-K642+165

	7
	2026年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-盐渎路路口-K644+630

	8
	2026年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-跨盐淮高速大桥南侧-K648+150

	9
	2026年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-刘庄-K650+200

	10
	2026年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-东联村-K665+000

	11
	2026年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-云仓农商城-K704+180

	12
	2026年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-蚌蜒河中桥-K708+620

	13
	2026年新建视频监控点
	G204
	G204烟沪线-路网监测-S26东台西互通-K713+010

	14
	2026年新建视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-三里村-K96+500

	15
	2026年新建视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-钱家河-K97+700

	16
	2026年新建视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-石油质量检测中心-K123+700

	17
	2026年新建视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-双湖路路口-K124+910

	18
	2026年新建视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-小东舍-K144+800

	19
	2026年新建视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-开发大道路口-K55+268

	20
	2026年新建视频监控点
	G344
	G344东灵线-路网监测-碧城商贸园-K58+090

	21
	2026年新建视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-G228路口-K0+090

	22
	2026年新建视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-翻身河桥-K2+310

	23
	2026年新建视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-S328路口-K23+303

	24
	2026年新建视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-讯鲍河桥-K32+800

	25
	2026年新建视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-运棉河桥-K75+100

	26
	2026年新建视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-新庄村-K77+930

	27
	2026年新建视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-盘龙大道-K93+160

	28
	2026年新建视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-庆丰村-K105+685

	29
	2026年新建视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-S349路口-K106+995

	30
	2026年新建视频监控点
	S229
	S229盐锡线-路网监测-盐洛高速北侧-K5+965

	32
	2026年新建视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-涂桥四组-K2+800

	33
	2026年新建视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-新同村-K4+600

	31
	2026年新建视频监控点
	S231
	S231阜泰线-路网监测-阜宁交界处-K9+475

	34
	2026年新建视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-X301路口-K11+730

	35
	2026年新建视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-小集村-K21+500

	36
	2026年新建视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-通榆运河大桥东侧-K45+350

	37
	2026年新建视频监控点
	S327
	S327滨淮线-路网监测-海堤公路路口-K0+020

	38
	2026年新建视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-长吉村-K27+700

	39
	2026年新建视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-沿淮村村部-K35+500

	40
	2026年新建视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-三烈村-K42+100

	41
	2026年新建视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-东涡河大桥-K64+130

	42
	2026年新建视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-S231路口-K77+660

	43
	2026年新建视频监控点
	S331
	S331丹宝明线-路网监测-盐河大桥西侧-K88+000

	44
	2026年新建视频监控点
	S337
	S337滨义线-路网监测-淮河村-K17+850

	45
	2026年新建视频监控点
	S337
	S337滨义线-路网监测-三河村-K49+400

	46
	2026年新建视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-汛东村-K23+400

	47
	2026年新建视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-汛西村-K27+200

	48
	2026年新建视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-G15跨线桥东侧路口-K39+100

	49
	2026年新建视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-大滩村-K41+395

	50
	2026年新建视频监控点
	S348
	S348临洪线-路网监测-朝阳河中桥-K48+060

	1
	可变情报板
	G204
	响水治超站

	2
	可变情报板
	G204
	滨海治超站

	3
	可变情报板
	G204
	盐城阜宁拌合厂

	4
	可变情报板
	G204
	新兴收费站

	5
	可变情报板
	G204
	盐城服务区东

	6
	可变情报板
	G204
	盐城服务区西

	7
	可变情报板
	G204
	刘庄收费站

	8
	可变情报板
	G204
	东台服务区东

	9
	可变情报板
	G204
	东台服务区西

	1
	数据融合点位
	G204
	G204上冈动态称重系统

	2
	数据融合点位
	G204
	G204新兴动态称重系统

	3
	数据融合点位
	G228
	G228黄尖动态检测点

	4
	数据融合点位
	S125
	S125大纵湖动态检测点

	5
	数据融合点位
	S229
	S229大冈动态检测点

	6
	数据融合点位
	S232
	S232新塘动态检测点

	7
	数据融合点位
	S232
	S232秦南动态称重系统

	8
	数据融合点位
	S331
	S331秦南动态称重系统

	9
	数据融合点位
	S232
	S232盐都尖湖大桥动态检测点

	10
	数据融合点位
	G204
	G204小尖动态称重系统

	11
	数据融合点位
	G228
	G228灌河服务区动态检测点

	12
	数据融合点位
	S326
	S326吴庄动态检测点

	13
	数据融合点位
	G204
	G204上兴动态检测点

	14
	数据融合点位
	G228
	G228灌江口大桥卡口

	15
	数据融合点位
	S327
	S327滨海港动态检测点

	16
	数据融合点位
	G204
	G204滨海治超站动态称重系统

	17
	数据融合点位
	S328
	S328沙浦动态检测点

	18
	数据融合点位
	S348
	S348蔡桥动态检测点

	19
	数据融合点位
	S327
	S327天场动态检测点

	20
	数据融合点位
	S348
	S348罗桥动态检测点

	21
	数据融合点位
	G343
	G343古河动态检测点

	22
	数据融合点位
	S226
	S226射阳治超站动态称重系统

	23
	数据融合点位
	S226
	S226千秋大桥动态检测点

	24
	数据融合点位
	S329
	S329海河动态检测点

	25
	数据融合点位
	S231
	S231建湖治超站动态称重系统

	26
	数据融合点位
	S331
	S331恒济动态检测点

	27
	数据融合点位
	S231
	S231黄沙港大桥动态检测点

	28
	数据融合点位
	G228
	G228弶港动态检测点

	29
	数据融合点位
	G344
	G344张岳动态检测点

	30
	数据融合点位
	S226
	S226唐洋动态检测点

	31
	数据融合点位
	G228
	G228川东农场动态检测点

	32
	数据融合点位
	S610
	S610溱东动态检测点

	33
	数据融合点位
	G228
	G228大丰治超站动态称重系统

	34
	数据融合点位
	G343
	G343大丰港动态检测点

	35
	数据融合点位
	S226
	S226大丰斗龙

	36
	数据融合点位
	G204
	G204大丰草堰动态检测点

	37
	数据融合点位
	G204
	G204大丰刘庄动态检测点

	38
	数据融合点位
	G204
	G204东台收费站称重系统

	39
	数据融合点位
	S329
	S329通榆河大桥桥梁健康监测系统

	40
	数据融合点位
	G343
	建湖G343南环大桥桥梁健康监测系统

	41
	数据融合点位
	S233
	盐都S233尖湖大桥桥梁健康监测系统

	42
	数据融合点位
	G204
	东台G204泰东河大桥桥梁健康监测系统

	43
	数据融合点位
	S226
	S226射阳千秋大桥桥梁健康监测系统

	44
	数据融合点位
	G228
	响水G228灌江口大桥桥梁健康监测系统

	1
	视频上云节点
	机房
	盐城市公路中心（2台网关）

	2
	视频上云节点
	机房
	阜宁县公路中心（1台网关）

	3
	视频上云节点
	机房
	建湖县公路中心（1台网关）

	4
	视频上云节点
	机房
	盐都区公路中心（1台网关）

	1
	情报板上云节点
	机房
	盐城市公路中心

	1
	车检器
	G204
	G204响水S326北路口

	2
	车检器
	G204
	G204响水小尖急弯

	3
	车检器
	G204
	G204滨海中山河大桥

	4
	车检器
	G204
	G204滨海S327路口

	5
	车检器
	G204
	G204滨海S328路口

	6
	车检器
	G204
	G204亭湖区蟒蛇河大桥

	7
	车检器
	G204
	G204亭湖S331路口

	8
	车检器
	G204
	G204大丰白驹镇南

	9
	车检器
	G204
	G204 新长铁路跨线桥

	10
	车检器
	G204
	G204东台泰东河大桥

	11
	车检器
	G344
	盐城G344与S226平交路口

	12
	车检器
	G344
	盐城G344与G15高速东台互通

	13
	车检器
	G344
	盐城G344与S304平交路口

	14
	车检器
	G344
	盐城G344与G204十字路口

	15
	车检器
	S231
	S231建湖233交叉

	16
	车检器
	S231
	S231黄沙港大桥南

	17
	车检器
	S231
	S231建湖与S234交叉

	18
	车检器
	S231
	S231建湖东收费站

	19
	车检器
	S231
	S231盐都与新S331交叉

	20
	车检器
	S231
	S231与旧331

	21
	车检器
	S231
	S231盐都与S125交叉

	22
	车检器
	S327
	S327月亮湾

	23
	车检器
	S327
	S327通港大道平交通口

	24
	车检器
	S327
	S327与S226平交道口

	25
	车检器
	S327
	S327G15滨海互通

	26
	车检器
	S327
	S327通榆运河大桥

	27
	车检器
	S327
	S327引江济黄河大桥



2、采购包2
（1）维护内容清单
	序号
	维护内容
	数  量
（个）
	服务期
（月）　

	1
	视频监控点
（含288个点位23个月网络保障
和巡检同条线路车检器25个）
	306
	24

	2
	2025年新建视频监控点
（含25个点位23个月网络保障）
	25
	23

	3
	可变情报板
	8
	24

	4
	车牌识别站
	2
	24

	5
	视频上云网关
（含10条主备线23个月网络保障)
	5
	24

	6
	视频管理平台
	1
	24

	7
	多源数据融合平台
	1
	24


（2）维护内容明细
	序号
	类型
	路线/位置
	点位名称

	1
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口大桥北侧遥控1-K2987+726

	2
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口大桥北侧遥控2-K2987+728

	3
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口大桥北侧遥控3-K2988+804

	4
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口大桥北侧遥控4-K2988+800

	5
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口大桥北主塔固定枪1-K2989+900

	6
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口大桥北主塔固定枪2-K2989+900

	7
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口大桥北主塔水面固定枪1-K2989+900

	8
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口大桥北主塔水面固定枪2-K2989+900

	9
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口大桥北主塔长焦全景1-K2989+904

	10
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口大桥北主塔长焦全景2-K2989+896

	11
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口大桥南主塔固定枪1-K2990+296

	12
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口大桥南主塔固定枪2-K2990+296

	13
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口大桥南主塔水面固定枪3-K2990+300

	14
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口大桥南主塔长焦全景1-K2990+300

	15
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口大桥南主塔长焦全景2-K2990+293

	16
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口大桥南侧遥控1-K2992+029

	17
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口大桥南侧遥控2-K2992+032

	18
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口治超站-K2993+385

	19
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌江口大桥南侧遥控4-K2993+601

	20
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-S326路口-K2995+309

	21
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-运盐河大桥南侧1-K2996+782

	22
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-海堤工业园新八排头圩1-K3001+002

	23
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-灌东开发区1-K3003+001

	24
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-响水服务区-K3005+215

	25
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-新三线路口-K3007+097

	26
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-西头圩-K3008+799

	27
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-S337路口-K3010+899

	28
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-S226重合段结束东侧-K3013+827

	29
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-一排河-K3015+300

	30
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-中山河大桥北侧-K3017+106

	31
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-海港大道路口-K3019+924

	32
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-S226路口-K3023+972

	33
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-滨淮农场五连弯道-K3026+198

	34
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-翻身河大桥南侧1-K3028+301

	35
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-建农弯道-K3030+502

	36
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-S327路口-K3033+354

	37
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-古黄河大桥南侧-K3035+001

	38
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-双堆村1-K3037+979

	39
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-北八滩渠大桥南侧-K3040+827

	40
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-振东交调站-K3043+002

	41
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-小王庄-K3045+004

	42
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-中八滩渠大桥南侧-K3046+694

	43
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-南八滩渠大桥南侧-K3049+257

	44
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-苏北灌溉总渠特大桥北侧-K3050+750

	45
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-苏北灌溉总渠特大桥南侧-K3052+770

	46
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-奤套河大桥北侧-K3058+506

	47
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-射阳打靶场铁塔-K3059+100

	48
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-射阳靶场铁塔-K3063+500

	49
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-八丈河大桥南侧-K3066+055

	50
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-临建弯道-K3068+107

	51
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-临海镇-K3070+201

	52
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-五龙口观景台-K3072+671

	53
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-大喇叭村1全景-K3079+612

	54
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-罗布港大桥北侧-K3082+363

	55
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-S329路口-K3085+678

	56
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-射阳河大桥北侧-K3087+900

	57
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-跨射阳港连接线立交桥北侧-K3089+699

	58
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-团塘村1-K3091+703

	59
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-射黄线路口-K3093+962

	60
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-黄沙港大桥北侧1-K3095+821

	61
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-利民河大桥北侧-K3096+825

	62
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-海滨路路口-K3099+650

	63
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-万顷良田观景台1-K3101+906

	64
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-规划利民河大桥南侧-K3104+006

	65
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-南灶村-K3105+998

	66
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-鹤乡菊海景区1-K3108+005

	67
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-贺丰村1-K3109+605

	68
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-新洋港大桥北侧-K3112+430

	69
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-新黄线路口-K3114+330

	70
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-涵洞村-K3116+398

	71
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-新洋实验站四队-K3117+910

	72
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-新洋实验站三队-K3119+500

	73
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-S349路口1-K3121+383

	74
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-方强农场-K3123+302

	75
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-和平村-K3125+893

	76
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-Y171路口-K3127+910

	77
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-S331路口-K3131+106

	78
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-X301交界铁塔-K3131+750

	79
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-新斗龙港大桥南侧-K3133+666

	80
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-大丰干河大桥南侧-K3140+060

	81
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-静观涟漪观景台-K3141+190

	82
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-晚庄路路口1-K3143+670

	83
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-四卯酉河大桥南侧-K3146+345

	84
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-元华分场-K3148+119

	85
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-前锋分场1-K3151+104

	86
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-G1516海丰互通1-K3153+926

	87
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-主线跨G343大桥北侧-K3157+194

	88
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-主线跨G343大桥南侧-K3158+760

	89
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-大丰港疏港航道大桥北侧-K3160+351

	90
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-大丰港疏港航道大桥南侧-K3161+028

	91
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-东风村-K3163+042

	92
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-王港河大桥北侧-K3165+330

	93
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-三港调度河大桥北侧-K3166+304

	94
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-王港镇-K3166+943

	95
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-十里长廊观景台1-K3171+470

	96
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-S351路口-K3175+401

	97
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-海堤复河大桥北侧-K3177+515

	98
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-川竹村-K3179+414

	99
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-大丰林场-K3181+404

	100
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-大丰服务区1-K3183+516

	101
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-东灶村-K3186+643

	102
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-麋鹿公路路口-K3189+140

	103
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-麋鹿公路交界铁塔-K3189+140

	104
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-大丰交界-K3191+700

	105
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-新曹农场急弯-K3193+887

	106
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-东台河大桥北侧-K3196+924

	107
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-徐家墩-K3198+709

	108
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-二分场八连-K3200+336

	109
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-G344路口-K3204+905

	110
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-黄海森林公园观景台-K3207+299

	111
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-梁垛河大桥南侧1-K3209+762

	112
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-中安棚-K3212+000

	113
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-国华风电场-K3216+305

	114
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-通海大道路口北-K3218+802

	115
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-S352路口-K3221+264

	116
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-弶港急弯-K3223+239

	117
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-七里港-K3225+584

	118
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-川新线路口南-K3227+271

	119
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-方塘河大桥南侧-K3229+641

	120
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-弶富线铁塔-K3231+000

	121
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-新垦村-K3232+380

	122
	视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-海堤大桥北侧-K3235+236

	123
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-盐城G343大丰港-K002+300

	124
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-大丰港口连接线-K006+677

	125
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-海丰路路口全景-K017+725

	126
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-干河大桥西侧-K019+503

	127
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-老226省道重复段东路口-K023+702

	128
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-大中镇万丰村-K026+000

	129
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-老斗龙港大桥西侧全景-K035+714

	130
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-S226路口-K036+500

	131
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-新团河大桥南侧全景-K038+962

	132
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-新S226立交桥的交界处-K040+300

	133
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-G15大丰互通-K041+213

	134
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-与Y011平交-K042+900

	135
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-与沪丰大道立交-K043+990

	136
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-新桥村弯道全景-K047+938

	137
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-大刘桥西侧-K048+571

	138
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-G204路口全景-K094+092

	139
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-S232路口-K101+090

	140
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-新阜村全景-K102+864

	141
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-东平村全景-K109+116

	142
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-东塘河大桥西侧-K110+900

	143
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-尤家沟桥-K114+350

	144
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-明星路路口全景-K118+952

	145
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-南环大桥西侧-K120+582

	146
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-向阳大道路口-K128+746

	147
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-站前路与G343交叉处-K132+800

	148
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-S233路口-K136+089

	149
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-阜建高速上跨G343-K137+200

	150
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-嘎粮河大桥东侧-K139+010

	151
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-张家墩弯道全景-K141+202

	152
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-射阳河大桥西侧-K143+330

	153
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-东连村弯道全景-K146+129

	154
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-马家荡景区出入口1-K147+700

	155
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-X205路口-K151+335

	156
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-S348路口-K152+470

	157
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-跨新长铁路大桥东侧-K153+681

	158
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-老S234路口-K160+691

	159
	视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-洋桥盐城淮安交界-K166+200

	160
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-八滨线路口-K015+100

	161
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-搅拌站路口-K018+180

	162
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-新港加油站-K021+910

	163
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-海滨大桥北侧-K025+377

	164
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-海滨大桥南侧-K026+669

	165
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-五汛急弯-K029+146

	166
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-滨海射阳交界-K34+000

	167
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-千秋急弯-K052+733

	168
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-千秋大桥南侧-K056+007

	169
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-耦耕镇-K060+592

	170
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-新民河大桥东侧-K064+261

	171
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-庆云三组-K67+960

	172
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-幸福大道路口-K070+552

	173
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-凤凰大沟急弯-K71+500

	174
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-中阎急弯-K72+260

	175
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-射阳林海养护工区-K076+486

	176
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-射阳超限检测站-K079+068

	177
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-S232路口1-K080+898

	178
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-射阳合德养护工区-K086+916

	179
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-沃港村-K091+016

	180
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-谭洋河桥南侧-K094+065

	181
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-陈家墩-K097+985

	182
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-特庸急弯-K100+913

	183
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-新洋港大桥北侧-K102+706

	184
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-新民-K108+000

	185
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-盐东镇绿兴家庭农场-K115+000

	186
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-斗龙工区-K127+800

	187
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-G1516大丰北互通-K129+963

	188
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-荷兰花海景区入口-K131+631

	189
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-G343路口-K136+728

	190
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-与南翔路平交-K144+360

	191
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-与春柳路“T”平交-K155+255

	192
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-与南白线平交-K158+100

	193
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-与港小线平交-K167+140

	194
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-与方大线平交-K175+620

	195
	视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-唐洋盐城南通市界-K220+922

	196
	视频监控点
	S229
	S229盐锡线-路网监测-G1515盐城西互通-K000+290

	197
	视频监控点
	S229
	S229盐锡线-路网监测-S229 与世纪大道交叉口-K4+695

	198
	视频监控点
	S229
	S229盐锡线-路网监测-老S331路口-K010+090

	199
	视频监控点
	S229
	S229盐锡线-路网监测-S125路口-K013+917

	200
	视频监控点
	S229
	S229盐锡线-路网监测-S410路口-K017+957

	201
	视频监控点
	S229
	S229盐锡线-路网监测-兴盐界河桥北侧急弯-K019+447

	202
	视频监控点
	S229
	S229盐锡线-路网监测-盐城与泰州交界-K78+200

	203
	视频监控点
	S229
	S229盐锡线-路网监测-泰东河大桥南侧-K079+803

	204
	视频监控点
	S229
	S229盐锡线-路网监测-盐城与泰州交界-K84+000

	205
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-陈北工区-K002+557

	206
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-陈家港港区-K005+450

	207
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-老S226路口-K007+935

	208
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-黄海农场十一分场-K014+480

	209
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-X302路口-K016+002

	210
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-四港村-K018+090

	211
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-X203路口-K020+158

	212
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-长兴村-K024+190

	213
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-西成庄-K025+600

	214
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-罗闸河桥东侧-K027+280

	215
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-X204路口-K029+945

	216
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-唐港河东侧-K032+062

	217
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-响水高铁站路口-K034+124

	218
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-上跨沿海高速大桥东侧-K035+044

	219
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-G15响水互通-K036+265

	220
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-弘益生态农庄-K038+421

	221
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-响坎河大桥东侧-K039+763

	222
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-响水县交通综合执法大队-K42+910

	223
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-响水县人民医院-K41+690

	224
	视频监控点
	S326
	S326陈沭线-路网监测-条房盐城连云港交界-K052+479

	225
	视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-G228路口-K000+000

	226
	视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-X202路口-K004+020

	227
	视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-高灌渠小桥-K012+400

	228
	视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-S226路口-K016+500

	229
	视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-振圩路路口-K023+450

	230
	视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-X353路口-K031+798

	231
	视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-沿淮村-K034+403

	232
	视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-上跨沈海高速大桥东侧-K037+001

	233
	视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-东海大道路口-K039+200

	234
	视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-张家河大桥东侧-K044+000

	235
	视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-阜东南路路口-K045+296

	236
	视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-204国道连接线路口-K046+217

	237
	视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-通榆运河大桥东侧-K047+397

	238
	视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-通榆运河大桥西侧-K049+098

	239
	视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-引江济黄河大桥西侧-K051+763

	240
	视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-杨庄大沟小桥路口-K053+000

	241
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-G228路口-K009+594

	242
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-射阳河大桥东侧-K017+796

	243
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-老S226路口-K024+432

	244
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-S226路口-K031+403

	245
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-地龙河大桥东侧-K039+697

	246
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-G15射阳西互通-K041+305

	247
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-上跨沿海高速大桥西侧-K042+545

	248
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-海河大桥东侧-K044+679

	249
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-海河工区-K046+231

	250
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-阜宁射阳交界处-K054+166

	251
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-合吴线路口-K058+657

	252
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-新港村-K062+292

	253
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-G204路口-K063+310

	254
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-通榆河大桥西侧-K064+586

	255
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-串场河大桥西侧-K065+824

	256
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-老G204路口-K066+706

	257
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-金沙湖大桥东侧-K070+527

	258
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-金沙湖大桥西侧-K071+595

	259
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-S231路口-K073+618

	260
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-姚南舍-K074+996

	261
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-射阳河大桥东侧-K076+182

	262
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-射阳河大桥西侧-K077+190

	263
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-S35阜宁互通-K078+713

	264
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-S348路口-K081+166

	265
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-毛湾大桥北侧-K084+747

	266
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-兴庄村Y型路口-K085+696

	267
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-阜阳路路口-K087+308

	268
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-S328路口-K094+950

	269
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-淮河入海道3-K095+139

	270
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-淮河入海道1-K095+895

	271
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-阜宁超限检测站-K097+100

	272
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-滨阜准线路口-K099+042

	273
	视频监控点
	S329
	S329射沭线-路网监测-盐淮交界-K101+109

	274
	视频监控点
	S337
	S337滨义线-路网监测-黄海农场九分场-K001+663

	275
	视频监控点
	S337
	S337滨义线-路网监测-黄海农场四分场-K005+592

	276
	视频监控点
	S337
	S337滨义线-路网监测-康庄村-K010+985

	277
	视频监控点
	S337
	S337滨义线-路网监测-大有物流码头交汇路口-K015+859

	278
	视频监控点
	S337
	S337滨义线-路网监测-前二份-K021+005

	279
	视频监控点
	S337
	S337滨义线-路网监测-港尾村-K026+010

	280
	视频监控点
	S337
	S337滨义线-路网监测-X204路口-K031+326

	281
	视频监控点
	S337
	S337滨义线-路网监测-G15六套互通-K034+478

	282
	视频监控点
	S337
	S337滨义线-路网监测-运河养护工区-K037+707

	283
	视频监控点
	S337
	S337滨义线-路网监测-孙埝村-K041+028

	284
	视频监控点
	S337
	S337滨义线-路网监测-通榆河桥东侧-K044+382

	285
	视频监控点
	S337
	S337滨义线-路网监测-大通村-K045+997

	286
	视频监控点
	S337
	S337滨义线-路网监测-X207路口-K056+008

	287
	视频监控点
	S337
	S337滨义线-路网监测-盐城淮安市界-K058+693

	288
	视频监控点
	S349
	S349丹建线-路网监测-海堤公路路口-K000+040

	289
	视频监控点
	S349
	S349丹建线-路网监测-通往丹顶鹤保护区路口-K004+946

	290
	视频监控点
	S349
	S349丹建线-路网监测-老S226路口-K012+815

	291
	视频监控点
	S349
	S349丹建线-路网监测-盐东服务区-K019+078

	292
	视频监控点
	S349
	S349丹建线-路网监测-S226路口-K025+284

	293
	视频监控点
	S349
	S349丹建线-路网监测-凤翔路路口-K029+984

	294
	视频监控点
	S349
	S349丹建线-路网监测-G15盐城东互通-K030+514

	295
	视频监控点
	S349
	S349丹建线-路网监测-青墩连接线路口-K041+471

	296
	视频监控点
	S349
	S349丹建线-路网监测-通榆河大桥东侧-K048+460

	297
	视频监控点
	S349
	S349丹建线-路网监测-新长铁路下穿枪-K050+075

	298
	视频监控点
	S349
	S349丹建线-路网监测-老G204路口-K050+256

	299
	视频监控点
	S349
	S349丹建线-路网监测-串场河大桥西侧-K052+605

	300
	视频监控点
	S349
	S349丹建线-路网监测-G204路口东-K053+498

	301
	视频监控点
	S349
	S349丹建线-路网监测-G204路口-K053+646

	302
	视频监控点
	X354320904
	X354麋鹿保护连接线-路网监测-中华麋鹿园-K000+731

	303
	视频监控点
	西环大道
	西环大道-路网监测-荷兰花海-K000+100

	304
	视频监控点
	X354320922
	X354扁淮线-路网监测-G15蔡桥互通-K038+688

	305
	视频监控点
	X354320922
	X354扁淮线-路网监测-G204下穿涵洞-K048+437

	306
	视频监控点
	Y410320903
	Y410呈祥路-路网监测-G1515大冈互通-K000+000

	1
	2025年新建视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-滨淮农场二十大队-K3021+450

	2
	2025年新建视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-新生一组-K3025+400

	3
	2025年新建视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-S18临淮互通-K3029+800

	4
	2025年新建视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-滨海港服务区-K3031+800

	5
	2025年新建视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-X301路口-K3034+065

	6
	2025年新建视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-临海农场五分场-K3076+090

	7
	2025年新建视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-大喇叭北侧-K3077+580

	8
	2025年新建视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-新丰村-K3129+200

	9
	2025年新建视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-大丰养护应急基地-K3156+050

	10
	2025年新建视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-华丰大道-K3168+300

	11
	2025年新建视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-姜家舍-K3195+700

	12
	2025年新建视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-新曹农场匡东管理区-K3202+000

	13
	2025年新建视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-太亚养殖基地1-K3213+200

	14
	2025年新建视频监控点
	G228
	G228丹东线-路网监测-条子泥服务区-K3220+106

	15
	2025年新建视频监控点
	G343
	G343大卢线-路网监测-古凤村-K155+510

	16
	2025年新建视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-S18滨淮互通-K005+020

	17
	2025年新建视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-双树村-K013+100

	18
	2025年新建视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-北坍街道路口-K030+430

	19
	2025年新建视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-S348路口-K037+370

	20
	2025年新建视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-新洋港大桥南侧急弯-K103+580

	21
	2025年新建视频监控点
	S226
	S226滨通线-路网监测-德丰大桥南侧-K135+310

	22
	2025年新建视频监控点
	S328
	S328扁淮线-路网监测-杨家河中桥-K058+985

	23
	2025年新建视频监控点
	S329
	S329射沐线-路网监测-灶罗线路口-K91+800

	24
	2025年新建视频监控点
	S337
	S337滨义线-路网监测-平安路口-K040+015

	25
	2025年新建视频监控点
	S349
	S349丹建线-路网监测-新洋港大桥南侧急弯-K38+780

	1
	可变情报板
	G228
	G228响水服务区

	2
	可变情报板
	G228
	G228大丰服务区

	3
	可变情报板
	G228
	灌江口大桥1

	4
	可变情报板
	G228
	灌江口大桥2

	5
	可变情报板
	G228
	灌江口大桥3

	6
	可变情报板
	G228
	灌江口大桥4

	7
	可变情报板
	G228
	G228与S349路口北

	8
	可变情报板
	G228
	G228与S349路口南

	1
	视频上云节点
	机房
	射阳县公路中心（1台网关）

	2
	视频上云节点
	机房
	大丰区公路中心（1台网关）

	3
	视频上云节点
	机房
	东台市公路中心（1台网关）

	4
	视频上云节点
	机房
	响水县公路中心（1台网关）

	5
	视频上云节点
	机房
	滨海县公路中心（1台网关）

	1
	车牌识别站
	G228
	G228盐城连云港市界

	2
	车牌识别站
	G228
	G228盐城南通市界

	1
	车检器
	G228
	盐城G228与S326平交路口

	2
	车检器
	G228
	盐城S226与G228重合段结束东

	3
	车检器
	G228
	盐城G228与S226平交路口

	4
	车检器
	G228
	盐城G228与S327平交路口

	5
	车检器
	G228
	盐城G228与射黄线平交路口

	6
	车检器
	G228
	盐城G228与S349平交路口

	7
	车检器
	G228
	盐城G228麋鹿公路平交路口

	8
	车检器
	G228
	盐城G228东台河大桥

	9
	车检器
	G228
	盐城G228黄海森林公园观景台

	10
	车检器
	S229
	盐城S229与S29高速盐城西出口

	11
	车检器
	S229
	盐城S229与S125东北角

	12
	车检器
	S229
	盐城S229与S410丁字路口

	13
	车检器
	S229
	盐城S229兴盐界河桥急弯

	14
	车检器
	S329
	盐城S329与G228平交路口

	17
	车检器
	S329
	S329与老S226平交道口

	15
	车检器
	S329
	S329与S226平交道口

	16
	车检器
	S329
	S329与G15射阳互通

	18
	车检器
	S329
	S329与G204立交道口

	19
	车检器
	S329
	S329与S231平交道口

	20
	车检器
	S329
	S329与S75阜宁互通

	21
	车检器
	S329
	S329与S348平交道口

	22
	车检器
	S329
	S329与S328平交道口

	23
	车检器
	S349
	盐城S349通往丹顶鹤保护区旅游道路平交口

	24
	车检器
	S349
	盐城S349与S226平交路口

	25
	车检器
	S349
	S349青墩转向



七、技术服务方案要求
技术服务方案整体要求内容准确、全面，结合本项目特征，具备针对性、安全性、可操作性、合规性等，方案要点如下，具体量化指标可参考：
1.维护技术方案
项目为一体化运维服务，除电费缴纳外，负责维护范围内设备设施、供电系统、网络传输、断电监测、外力破坏及故障抢修等为保证正常运行涉及的全部维护内容。
针对本项目两个采购包的实施要求，维护技术方案内容至少要包括以下六个方面：（1）日常巡检及保养方案；（2）故障维修方案；（3）网络供电保障方案；（4）数据质量保障方案；（5）网络安全防护方案；（6）设备更换管理方案。
1.1日常巡检及保养
1.1.1远程巡检：每日开展维护范围内的所有设备平台在线情况巡查，核查在线状态、视频图像、设备告警信息，对离线异常站点做好记录，及时主动排查、修复故障；
1.1.2现场定期巡检：对设备平台每3个月现场全面巡检并保养一次，包括对外场设备除尘清理，清除树叶、虫网等遮挡物；检查杆件锈蚀、倾斜、基础及法兰完好情况；检查机箱防水、门锁、接线端子紧固情况；检查供电、防雷接地、线路老化破损情况；开展设备功能测试；对业务平台内场设备检查状态灯、线缆、异响、环境等。现场巡检完成后书面记录形成安全自检报告。
1.2故障维修
1.2.1故障处置：按照故障等级开展处置，可远程解决的优先远程调试；需现场处置的及时赴现场检修；零部件损坏开展部件更换，设备损坏实施整机更换；对杆件、机箱、供电、蓄电池、防雷等附属设施同步维修更换；维修完成后开展功能验证，做好故障处置记录，实现闭环归档。
1.2.2建立故障台账：建立故障分级台账，完整记录故障现象、原因分析、处置过程、处置结果。对反复故障点位开展根因分析，制定专项整改措施，降低重复故障发生率。
1.3网络供电保障
定期检查网络链路，排查网络中断、数据丢包问题，保障监测数据传输通畅；检查供电回路、漏电保护装置；太阳能站点定期清洁光伏板，检测蓄电池充放电性能；检查浪涌、防雷装置运行状态，及时处置供电类故障。
1.4数据质量保障
1.4.1定期核查：定期核查视频画面清晰度、调用速度、录像存储有效性。定期核查可变情报板大屏画面质量，定期核查业务系统内在线率等相关指标，保证数据质量达标。
1.4.2分析研判：定期对在线率等指标开展统计分析，针对数据质量不合格点位制定专项整改提升措施，跟踪整改成效。
1.5网络安全防护
1.5.1 网络安全日常管控：严格落实《江苏省普通公路网络安全管理办法》相关管理要求，针对外场设备及业务平台等维护内容，落实账号权限、访问策略等访问管控措施。定期开展风险排查，及时发现网络安全隐患。
1.5.2 风险处置与事件防范：建立网络安全风险处置工作流程，对排查发现或采购人通知的安全漏洞、异常访问等风险及时开展加固处置；明确网络安全事件发现、上报、应急处置相关措施，防范发生网络安全事件，保障系统安全稳定运行。
1.6设备更换管理
针对本项目设备更换规则，明确零配件选型标准、设备更换内部审批流程，说明设备报备、参数确认、资料归档相关工作措施。
2. 维护服务质量保障方案
针对本项目两个采购包的实施要求，维护服务质量保障方案内容至少要包括以下六个方面：（1）人员组织保障方案；（2）响应服务保障方案；（3）机具及备品备件保障方案；（4）设备故障应急处置方案；（5）持续改进服务方案；（6）资料归档及报送管理方案。
2.1人员组织保障
2.1.1组建工作组：组建专项运维工作组，落实项目负责人及现场作业人员，制定项目人员岗位职责清单，明确各岗位工作内容、考核要求。
2.1.2持证上岗：特种作业人员持低压电工证、高处作业证等特种作业证书上岗，定期开展技术及安全培训。
2.2响应服务保障
2.2.1 故障接报与派单管理：畅通多渠道故障接报途径，及时接收平台告警、采购人反馈等各类故障信息；建立标准化派单机制，根据故障位置、故障等级及时分派运维人员开展处置，做好接报、派单过程记录。
2.2.2 时效管控与闭环回访：严格执行项目规定故障响应、现场处置、故障解决时限要求；故障处置完成后开展结果复核与回访确认，完整留存处置记录，实现故障从接报到办结全流程闭环管理。
2.3机具及备品备件保障
2.3.1建立备品备件库：储备符合采购人相关技术标准的摄像机、摄像机电源、可变情报板协议卡、通信模块、防雷器件等易损配件，备件率不低于维护设备总量的2%。
2.3.2规范备品备件管理：规范备件领用、更换流程，定期盘点库存，及时补充物资，关键故障采用整机替换方式缩短修复时长。
2.4设备故障应急处置
2.4.1故障分级响应
（1）一般故障：单台设备离线、局部数据异常，优先远程排查，无法恢复及时安排现场处置。
（2）重要故障：多站点批量离线、监测数据中断，立即调度人员赶赴现场，优先处置重点路段点位。
（3）重大故障：大范围设备瘫痪，全面启动应急，集中人员、备件优先抢通关键监测站点。
2.4.2专项应急处置
（1）恶劣天气：暴雨汛期专项排查机箱进水、线路浸泡、立杆基础冲刷，及时排水防潮；冰雪低温天气期间清除摄像头积雪覆冰，排查供电系统冻损故障，优先保障重点国省道监测点位。
（2）人为破坏、交通事故损毁：第一时间现场核实，能临时抢通先行恢复，同步留存现场资料，协助采购人处理后续理赔、恢复等工作。
（3）重大节假日及活动：节前开展全面隐患排查，加密远程巡检频次，运维队伍随时待命。
2.5持续改进服务
2.5.1 考核对标与自查自纠：对标本项目采购人考核管理要求，建立常态化内部自查机制，对照在线率、故障处置、资料报送等考核指标开展定期自查，主动排查运维过程中存在的问题与不足。
2.5.2 问题整改与流程优化：针对考核扣分、自查发现的问题建立整改工作流程，明确整改措施及时限；定期开展运维工作复盘，总结问题成因，持续优化作业流程，不断提升运维服务质量。
2.6资料归档及报送管理
明确月度维护记录、季度安全自检报告、故障处置资料、设备台账等资料的收集、整理、归档、按时报送措施，保证提交资料完整、真实、及时。
3. 安全管理方案
针对本项目两个采购包的实施要求，安全管理方案内容至少要包括以下三个方面：（1）安全管理组织机构及岗位职责；（2）安全管理制度与保障体系；（3）公路作业安全管控措施。
3.1安全管理组织机构及岗位职责
3.1.1设立安全组织机构：设立项目安全负责人，作业小组配置兼职安全员，明确项目负责人、安全管理人员、作业人员安全岗位职责。
3.1.2落实安全管理责任制：落实安全管理逐级责任制，安全员对上路作业全过程开展安全监督，落实现场安全检查工作，明确安全工作汇报及问题上报流程。
3.2安全管理制度与保障体系
3.2.1 安全管理体系建设 结合本项目公路沿线运维作业特点，建立完善的项目安全管理制度体系，涵盖安全教育培训、日常安全检查、隐患排查治理、安全台账管理、应急处置、安全物资保障、安全考核等常态化管理机制。
3.2.2 隐患排查闭环管理：制定定期安全隐患排查工作计划，对排查发现的各类安全问题建立隐患整改台账，明确整改责任人、整改时限，整改完成后开展复核验收，实现隐患排查、登记、整改、复核全流程闭环管理。
3.3公路作业安全管控措施
结合公路沿线开放式作业特点，针对占道作业、高空作业、带电作业等场景，制定针对性现场安全管控措施。
3.3.1占道作业：严格按照规范布设作业警示区、锥桶、限速标志；作业人员穿戴反光背心，作业车辆开启警示灯，必要时设置现场警戒人员；尽量避开交通高峰，减少夜间占道作业。
3.3.2高空作业：高空作业人员须持证上岗，佩戴防护用品，遇大风雷雨停止作业；做好登高器具检查，设置地面监护，划定坠落警戒区，严禁单人登高，落实防坠物及应急处置。
3.3.3带电作业：带电作业人员须持证上岗，作业前执行停电、验电、接地流程，佩戴绝缘防护用具，配备监护人员，排查线路隐患，严禁违规带电操作，做好触电事故应急处置准备。
八、项目费用报价及其他事项
1.本项目为“固定总价”合同。
2.2.维护服务费用的支付期限：
采购人应向中标供应商支付合同总价的30%预付款，合同签订后，采购人收到中标供应商发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的中标供应商账户；合同服务期间，经考核合格，2027年7月31日后支付至合同价款60%，2028年4月30日后支付至合同价款90%，服务期满后支付至合同价款100%，以上付款均不计利息。
注:在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
4. 本项目维护费包括所有成本、利润、管理费、保险、风险及利润等一切费用，更换故障设备不另外计费。
4.履约保证金的金额：10%签约合同总价。采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。
5.履约保证金的形式：银行电汇、网上银行、数字人民币或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式提交。
6.履约保证金缴纳的开户银行及账号如下，缴纳时需备注“盐城市公路事业发展中心，2026-2028年度盐城市普通国省道路网监测设施日常维护服务项目”，并将缴纳证明给予盐城市公路事业发展中心。
名  称：盐城市财政局
账  号：7000120101061661
开户行：江苏银行盐城分行营业部
[bookmark: _Toc120614281]九、业绩要求
为保证盐城市境内普通国省道路网监测设施进行日常维护能够正常运行，投标人自2023年1月1日以来（以签订合同时间为准），承担过一个公路视频监控点维护项目业绩的优先。
十、拟派项目组成员配置
为保证本项目顺利推进实施，拟派项目组成员的技术性和经验性工作非常重要，拟派项目负责人具有中级及以上技术职称的优先；拟派项目组成员具备相关部门颁发的《专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》的优先；拟派项目负责人自2023年1月1日以来（以签订合同时间为准），承担过一个公路视频监控点维护项目业绩的优先。
十一、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	2026-2028年度盐城市普通国省道路网监测设施日常维护服务项目
	其他未列明行业 



第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
注：投标人可以同时投2个采购包，兼投不兼中。评标顺序按采购包1→采购包2。上一采购包中标的投标单位不参与下面采购包的评审。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
二、评标标准
本项目评分总分值为100分。
	类别
	分值
	评分细则

	投标报价
	20分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20（保留两位小数）。

	技术部分（39分）

	维护技术方案
	18分
	供应商根据第四章第七款的“维护技术方案”，编写有针对性的维护服务方案，至少要包括以下六个方面：（1）日常巡检及保养方案；（2）故障维修方案；（3）网络供电保障方案；（4）数据质量保障方案；（5）网络安全防护方案；（6）设备更换管理方案。
以上方案内容完整的得18分，每有一内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值3分扣完为止，未提供本项不得分。

	维护服务质量
保障方案
	12分
	供应商根据第四章第七款的“维护服务质量保障方案”，编写有针对性的维护保障措施方案，至少要包括以下六个方面：（1）人员组织保障方案；（2）响应服务保障方案；（3）机具及备品备件保障方案；（4）设备故障应急处置方案；（5）持续改进服务方案；（6）资料归档及报送管理方案。
以上方案内容完整的得12分，每有一内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值2分扣完为止，未提供本项不得分。

	安全管理方案
	9分
	供应商根据第四章第七款的“安全管理方案”，编写有针对性的维护安全管理体系方案，至少包括以下三个方面：（1）安全管理组织机构及岗位职责；（2）安全管理制度与保障体系；（3）公路作业安全管控措施。
以上方案内容完整的得9分，每有一内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值3分扣完为止，未提供本项不得分。

	商务部分（41分）

	投标人业绩
	25分
	（1）投标人自2023年1月1日以来（以签订合同时间为准），承担过一个公路视频监控点维护项目业绩的，得基本分5分；每增加一个符合上述要求的业绩加5分，本项最多得15分。
评审依据：①投标人至少提供业绩的合同关键页（包含合同首末页、签署页、标的页、签订时间等）复印件加盖投标人公章；合同关键页的内容如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可。
（2）自2023年1月1日以来（以签订合同时间为准），拟派项目负责人承担过一个公路视频监控点维护项目业绩的，得基本分5分；每增加一个符合上述要求的业绩加5分，本项最多得10分。
评审依据：①投标人至少提供业绩的合同关键页（包含合同首末页、签署页、标的页、签订时间等）复印件加盖投标人公章；合同关键页的内容(项目负责人姓名的)如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可。

	拟派项目组成员
	10分
	（1）投标人拟派的项目负责人具有中级工程师职称证书的，得4分，具有高级工程师及以上职称证书的，得6分。本项目最多得6分。
评审依据：提供项目负责人技术职称证书复印件、在本单位近三个月内任意一个月缴纳社保证明；未提供或提供不全的，不得分。上述证明材料为复印件的并同时加盖投标单位公章，进行计分。
（2）投标人拟派的项目组成员中，具备相关部门颁发的有效期内《专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》的，得4分，本项最多得4分。
评审依据：提供项目组成员相关证书复印件、在本单位近三个月内任意一个月缴纳社保证明；未提供或提供不全的，不得分。上述证明材料为复印件的并同时加盖投标单位公章，进行计分。

	拟投入设备
	6分
	（1）投标人拟投入的设备具有专用抢险工程作业车（自有或租赁）的，得3分，最高得3分；
评审依据：拟投入的车辆设备须提供投标人自有或租赁的相关证明材料，并同时加盖投标单位公章。自有车辆：须提供车辆行驶证；租赁车辆：须提供租赁车辆合同复印件或承诺函（承诺中标后租赁符合以上要求的车辆），如提供承诺函的，须在签订合同前提供租赁合同原件送与采购人确认。
（2）投标人拟投入的设备具有专用吊车或高空作业车（自有或租赁）的，得3分，最高得3分。
评审依据：拟投入的车辆设备须提供投标人自有或租赁的相关证明材料，并同时加盖投标单位公章。自有车辆：须提供车辆行驶证；租赁车辆：须提供租赁车辆合同复印件或承诺函（承诺中标后租赁符合以上要求的车辆），如提供承诺函的，须在签订合同前提供租赁合同原件送与采购人确认。



说明：
1、投标人对所提供资料的真实性负责。招标人保留对中标单位所有资料进行复核的权利。如有弄虚作假者，一经发现，立即取消其中标资格。
2、所有认证、证明等均以有效的并加盖公章的复印件为计分依据。

第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件








项 目 名 称：               
      所 投 标 段：               
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）  
      日      期 ：               




投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，
投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供。）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小微企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、技术要求响应及偏离表
十二、商务要求响应及偏离表
十三、开标一览表
十四、项目负责人及服务团队人员一览表
十五、服务方案
十六、盐城市政府采购事前信用承诺书
十七、异常低价说明函


一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、上一年度的财务状况报表
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）




        三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：       。
主要专业技术能力有：       。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声 明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


六、特定资格要求的证明文件
如果本项目投标人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就               号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                    
被授权人联系电话：（手机）            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                  
日期：                      
法定代表人及被授权人身份证正反面：

八、投标函
致：盐城市公路事业发展中心
根据贵方的                    号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话：
传 真：
投标人开户行：
账 号：
日 期：________年____月____日



九、中小微企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市招标代理有限公司组织的盐城市公路事业发展中心，采购编号为           ，2026-2028年度盐城市普通国省道路网监测设施日常维护服务项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日 期：
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市公路事业发展中心单位的采购文件编号为         的2026-2028年度盐城市普通国省道路网监测设施日常维护服务项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

投标人全称（加盖CA电子公章）：
日 期：

十一、技术要求响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖CA电子公章）：       
	序号
	招标文件要求
	投标响应
	响应情况（超出、
符合或偏离）
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：


十二、商务要求响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖CA电子公章）：        
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	服务期限
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	其他
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：



十三、开标一览表

项目编号：            
采购包：              
货币单位：人民币元
 
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	2026-2028年度盐城市普通国省道路网监测设施日常维护服务项目
	详见投标文件
	                 元

	总价（大写）
	金额大写


投标人公章：                               （电子签章）

日期：     年     月     日









投标分项明细报价表
采购包1：
	序号
	维护内容
	数量
（个）
	服务期
（月）　
	单价限价
（元/月）
	单价
（元/月）
	合价
（元）

	1
	视频监控点
（含283个点位的23个月网络保障
巡检同条线路车检器27个）
	287
	24
	/
	
	

	2
	2025年新建视频监控点
（含20个点位23个月网络保障）
	20
	23
	/
	
	

	3
	2026年新建视频监控点
（含46个点位11个月网络保障）
	50
	11
	/
	
	

	4
	可变情报板
	9
	24
	/
	
	

	5
	视频上云网关
（含8条主备线23个月网络保障）
	5
	24
	/
	
	

	6
	情报板上云节点
	1
	24
	/
	
	

	7　
	数据融合点位
	44
	24
	/
	
	

	8
	情报板统一发布平台
（含运维平台）
	1
	24
	2500
	
	

	9
	智慧巡检平台
	1
	24
	2500
	
	



采购包2：
	序号
	维护内容
	数量
（个）
	服务期
（月）　
	单价限价
（元/月）
	单价
（元/月）
	合价
（元）

	1
	视频监控点
（含288个点位23个月网络保障
和巡检同条线路车检器25个）
	306
	24
	/
	
	

	2
	2025年新建视频监控点
（含25个点位23个月网络保障）
	25
	23
	/
	
	

	3
	可变情报板
	8
	24
	/
	
	

	4
	车牌识别站
	2
	24
	/
	
	

	5
	视频上云网关
（含10条主备线23个月网络保障)
	5
	24
	/
	
	

	6
	视频管理平台
	1
	24
	1600
	
	

	7　
	多源数据融合平台
	1
	24
	3200
	
	



注：
1. 分项报价具体清单详见项目需求内容，请投标人认真核对后作出相应报价；
2. 分项报价表中，投标单价超过该项单价限价的视同无效报价；
3. 上述表格中分项报价的单价，均为综合费用单价报价。



十四、项目负责人及服务团队人员一览表

	序号
	姓名
	证书名称
	证书编号
	在服务团队担任职务
	….

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：格式可作参考或自拟。


十五、服务方案
（根据评分标准自行编制）


十六、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：
单位名称（盖章）：
年   月   日



十七、异常低价说明函
（提供项目具体成本测算与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释。）


单位名称（盖章）：
           法定代表人签名：
      
                       年  月   日

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	         	
地址：                      		        	
邮编：                                   
联系人：               					        
联系电话：                                     
授权代表：                 			    	 
联系电话：                  			        
地址：                   				        
邮编：                                   
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                             
质疑项目的编号：                            
包号：                       	           
采购人名称：                               
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                
事实依据：                                   
法律依据：                                   
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                        
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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