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第一章  投标邀请
受无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处的委托，无锡市公共资源交易中心新吴分中心就新吴分局旺庄派出所数智化建设项目（JSZC-320214-JZCG-G2026-0081）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
新吴分局旺庄派出所数智化建设项目采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年09月23日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0081
2.项目名称：新吴分局旺庄派出所数智化建设项目
3.项目预算金额：163.7662万元
4.项目最高限价：163.7662万元
5.采购方式：公开招标
6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》
7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》
8.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：无；
2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年09月23日09点30分（北京时间）
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269]七、本项目联系方式
1.采购人信息
名    称：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处
地    址：无锡市新吴区机场路55号
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：见“项目联系方式”
2.采购代理机构信息
名    称：无锡市公共资源交易中心新吴分中心
地    址：无锡市新吴区清晏路30号
联系方式：见“项目联系方式”
3.项目联系方式
采购人项目咨询联系人：张照杰；电话：18861555528
采购人质疑受理联系人：张照杰；电话：18861555528
交易中心项目联系人：华晓芸；电话：0510-85253039
八、其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心新吴分中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。
（五）各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心新吴分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]8.招标文件的修改
8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。
18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19.投标文件的拒收
19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
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21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
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22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
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25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
25.7异常低价投标（响应）审查
25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。
26.1.25其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
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27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
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第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方、需方、采购人）_________
乙方：（卖方、供方、供应商）_________
甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心新吴分中心    项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。
8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。
（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其他
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                签订日期：      年    月   日
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]本项目属性：服务类项目
投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目标的物所属行业：详见项目技术要求
本项目不接受进口产品参与投标。

第一部分  项目技术要求
本项目依托新吴分局与旺庄派出所现有信息化基础，以AI 智能赋能、装备升级为核心，构建实战高效、智能便捷的现代化数智警务体系，全面提升警务质效与基层治理能力，助力枫桥式派出所创建。通过打造智慧指挥、AI 智能警务、智慧服务、智慧队伍四大体系，实现指挥智能化、执法高效化、服务便民化、管理人性化，为基层警务高质量发展提供坚实支撑。
1、项目技术要求：
随着社会的快速发展和人口的不断增加，社会治安问题日益复杂，派出所作为基层公安机关，承担着维护社会治安、打击犯罪的重要职责，同时公安部及省厅对数字化派出所建设出台专项《行动计划》，明确要求实施基层提振、基础提质、基本能力提升三大行动，锚定“四个铁一般”标准加强派出所民警斗争精神和斗争本领养成，健全完善常态化监督管理机制，建设党和人民满意的派出所队伍、打造枫桥式标准派出所。新吴公安旺庄派出所已具备扎实的信息化建设基础，辖区警务工作的数字化、规范化运行体系已初步成型，为基层治安防控和服务群众筑牢了信息化基底。在此基础上，为进一步契合上级数字化派出所建设的更高要求，适配辖区警务工作高质量发展的实际需求，破解现有信息化体系在智能赋能、装备升级、数据深度应用等方面的提升空间，旺庄派出所亟须依托现有信息化基础开展数智化升级建设，通过引入AI智能技术、添置先进警务装备、搭建更高效的智能应用体系，实现从数字化向数智化的进阶，进一步激活数据价值、提升指挥调度精准度、强化一线警力智能赋能，推动警务工作质效再提升，以数智化建设成效夯实基层治理根基，全力打造符合枫桥式标准的现代化数智派出所。
运维团队
（1） 服务方式
要求实行每周7日，每日24小时的热线电话受理，并以最快的速度和最高的质量解决使用过程中出现的问题。除了通过热线电话接受技术支持请求外，还可以通过传真或email接受技术支持。
（2）故障级别及响应时间
要求设置完善的故障分级制度，并针对各级故障设定响应时间，严格执行在响应时间内提供技术支持及解决方案。
1）一级故障：设备在运行中出现整机系统瘫痪或服务中断，导致设备的基本功能不能实现的故障。
2）二级故障：设备在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致设备的基本功能不能实现。
3）三级故障：设备在运行中出现的影响业务、并导致系统性能或服务部分中断的故障。
4）四级故障：咨询类问题或设备在运行安装过程中，对产品功能、配置等方面需要的信息和需求，对系统正常运行几乎无影响。
故障级别与响应时间对照表
	故障级别
	响应时间

	一级故障
	立即

	二级故障
	小于30分钟

	三级故障
	小于30分钟

	四级故障
	小于1小时

	技术咨询
	小于2小时

	其它问题
	小于48小时



2、建设内容
	序号
	分项名称
	性能指标
	单位
	数量
	所属行业
	备注

	一、
	数智看板
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	数智看板-数据总览
	包含地图要素、基础管控概况、接处警数据概况、案件数据概况、其他质态、AI小精灵。
	套
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	2
	数智看板-基础管控
	包含地图要素、辖区治安要素、辖区发案提示、风险事件提示、风险人员提示、风险部位提示、风险推送、民警质态、应登未登指令。
	套
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	3
	数智看板-警情监测
	包含实时警情概况、关注警情态势、指挥超图云控指令、涉稳风险指令、AI巡防建议上图。
	套
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	4
	数智看板-案件监测
	包含重点案件概况、各民警案件办理情况、各民警案件指令办理情况、嫌疑人强制措施提醒、涉案物品到期提醒、涉案财物到期提醒、涉案财物保证金到期提醒。
	套
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	5
	数智看板-警务资源
	包含制版情况、勤务情况、数智门岗、基础资源。
	套
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	6
	数智看板-系统对接
	包含市局社区超图对接、市局风险人员库对接、市局法制1+8系统对接、市局指挥超图对接、市局警综平台对接、市局督察实战综合管理平台对接、分局案件指令平台对接、分局基管平台对接、分局巡控平台对接。
	套
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	二、
	数智街区超图
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	数智街区超图
	包含三维地图接入、实时警情、预警信息、重点人员布控、周边警力、要素上图、重点区域、警情事件、获取设备、指令参与者。
	套
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	三、
	AR眼镜应用
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	AR眼镜
	支持 1200 万高清相机，电子防抖，1500nits亮度，续航 ≥3小时；满足室内外第一视角音视频记录的 AR 巡检，AR 协作等应用场景。轻便一体化，佩戴舒适。语音交互支持任意界面下唤醒录像，设置，呼叫等功能，提升交互效率。
	副
	5
	工业
	　

	2
	AR眼镜应用软件
	依托AR 眼镜摄像头人脸抓拍、二维码门牌扫描能力，可完成实有人口登记、人脸查控，同步调取人员档案、一标三实及在逃前科等标签、涉警记录，并通过 AI 智能分析生成人员研判与管控建议，辅助社区民警现场核查处置。
	套
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	四、
	AI调解服务
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	AI调解服务
	包含居民通、居民诉求AI派单、基层处置端（派出所用户、街道社区用户）、AI研判分析。
	套
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	五、
	AI直播间硬件购买及购买服务
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	导播台
	4路收纳监看一体箱导播台
	台
	1
	工业
	　

	2
	三方通话设备
	一拖五直播录音通过设备
	套
	1
	工业
	　

	3
	灯光
	直播三灯套装
	套
	1
	工业
	　

	4
	三脚架
	 重型液压云台三脚架 专业摄像机支架单反相机摄影三脚架
	套
	2
	工业
	　

	5
	直播背包
	直播背包接入回传直播UVC视频户外移动聚合推流直播编码器 5G版
	套
	2
	工业
	　

	6
	图传设备
	一发一收无线图传直播配件
	套
	1
	工业
	　

	7
	麦克风
	一拖二专业音质无线麦克风Vlog直播降噪收音麦纽扣式领夹麦
	套
	2
	工业
	　

	8
	提词器
	20寸演播室单屏提词器
	套
	1
	工业
	　

	9
	大理石接待台
	4500*1900*750，台面宽700
	张
	1
	工业
	　

	10
	大理石接待台
	3000*600*750
	张
	1
	工业
	　

	11
	大理石台面
	定制
	米
	8.7
	工业
	　

	12
	办公椅
	定制
	张
	6
	工业
	　

	13
	办公椅
	定制
	张
	6
	工业
	　

	14
	办公椅
	定制
	张
	4
	工业
	　

	15
	排椅
	三人位
	组
	1
	工业
	　

	16
	排椅
	五人位
	组
	1
	工业
	　

	17
	储物柜
	800*500*2000
	组
	1
	工业
	　

	18
	便民柜
	1200*400*1100
	组
	1
	工业
	　

	19
	直播台
	1600*600*750
	组
	1
	工业
	　

	20
	柜
	1600*400*800
	组
	1
	工业
	　

	21
	稳定器
	负重4.5KG，三轴云台
	套
	1
	工业
	　

	22
	直播相机
	锂离子电池
外接电源
支持外接电源
高清摄像
4K超高清视频
焦点数量
759个
有效像素
3300万
传感器类型
CMOS
接口
HDMI Wi-Fi 蓝牙
取景器类型
电子取景器
液晶屏像素
103万
液晶屏类型
旋转屏
液晶屏尺寸
3英寸
标准ISO感光度
ISO 100-51200
连拍速度
10张/s
存储介质
CFast存储卡 SD卡 SDHC卡 SDXC卡
传感器尺寸
全画幅
功能
5轴防抖 4K视频 高速连拍 Wi-Fi
视频拍摄能力
4K 60P
视频采样
4:2:2
像素
3000-4000万
RAW照片输出
14bit
滤镜直径
40.5mm
	套
	1
	工业
	　

	23
	16寸屏+收纳一体箱
	16寸屏+收纳一体箱
	台
	1
	工业
	　

	24
	补光灯专用锂电池
	补光灯专用锂电池
	块
	3
	工业
	

	25
	V口电池
	V口电池
	块
	2
	工业
	　

	26
	四槽充电器
	四槽充电器
	个
	1
	工业
	　

	27
	4G物联网卡
	100G/年
	张
	4
	软件和信息技术服务业
	　

	28
	5G物联网卡
	120G/年
	张
	2
	软件和信息技术服务业
	　

	29
	互联网服务器租赁
	2核4G6M互联网服务器租赁
	年
	3
	软件和信息技术服务业
	　

	30
	HDMI分配器
	1进四出/4K60Hz
	台
	2
	工业
	　

	31
	HDMI视频采集卡
	4K60Hz
	台
	1
	工业
	　

	32
	4KHDMI高清线
	5m 4KHDMI高清线
	根
	4
	工业
	　

	33
	4KHDMI高清线
	10m 4KHDMI高清线
	根
	4
	工业
	　

	34
	 HDMI光纤高清线
	30m HDMI光纤高清线
	根
	1
	工业
	　

	35
	AI虚拟人
	虚拟人形象及直播素材制作
	套
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	六、
	数字队建
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	健康小屋
	1、一体化设计，具备身高、体重、BMI、血压、脉搏、血氧饱和度、体温、脂肪率、肌肉量、水分含量、中医体质辨识等检测功能，能够实现个人自助式体检，检查数据自动采集、存储、处理、传输等功能，具备一体化、易操作、高稳定等特点。
2、整机配置
2.1、显示：彩色液晶显示屏，≥15.6英寸，分辨率1920*1080，10点触控；亮度≥250cd/m2；
2.2、主机：双核处理器，双通道DDR3 4G内存，2.5 SSD 64G固态硬盘，自带CPU散热风扇，USB接口不少于8个，显示器接口：AVG/HDMI/ALN各一个，支持同步、异步显示；配备6个RS232接口；1个MIC和1个DC音频接口；带蓝牙功能；支持Wi-Fi联网；
2.3、扬声器：2个扬声器，声音输出功率2*5W/10W；
2.4、前置摄像头：像素500万，分辨率：2592*1944/5fps；
2.6、打印：热敏打印机；
2.8、尺寸（长*宽*高）：1400*600*2400mm；
2.9、配置脚轮，方便挪移。
3、无创血压
3.1、测量位置：上臂式；
3.2、测量范围：静态压：0～280mmHg；
收缩压：60～230mmHg；
舒张压：40～130mmHg；
3.3、测量精确度：±3mmHg以内；
3.4、测量手臂周长：20～34cm；
3.5、加压方式：隔膜泵加压；
3.6、快速排压方式：急速排气阀开放方式；
3.7、压力检测：半导体压力检测。
4、身高
4.1、超声波身高测量原理；
4.2、探头结构：一体化开放式金属探头；
4.3、测量范围：100～2200mm；
4.4、测量精度：±（5mm+S*0.2%）；
4.5、温度补偿：具备温度补偿功能；
4.6、传感器中心频率：50KHz；
4.7、静电防护：探头外壳与I/O引脚加入静电防护器件，符合IEC61000-4-2标准。
5、体重
5.1、测量范围：150kg。
5.2、测量精度：±20g；
5.3、A/D 转换速度：10Hz 或 40Hz；
5.4、增益漂移：5PPM/℃；
5.5、A/D 分辨率 ：1/100000。
6、血氧饱和度
6.1、传感器：双波长发光二极管；
6.2、波长：红光：663nm，红外光：890nm；
6.3、测量范围：35%～100%；
6.4、测量精度：在70%～100%范围内，测量误差±2%。
6.5、测量方式：指夹式。
7、脉率
7.1、测量范围：30～250bpm；
7.2、测量误差：±2bpm 或±2%，两者取最大。
8、体温
8.1、测量原理：红外额温测量；
8.2、体温模式测量范围：34～42.9℃；
8.3、测量精度：34～34.9℃     ±0.2℃；
               35～42℃       ±0.2℃；
               42.1～42.9℃   ±0.3℃；
8.4、测量距离：5～15CM。
9、人体成分分析
9.1、测量项目：脂肪率、肌肉含量、水分含量、内脏脂肪；
9.2、测量阻抗范围：150Ω≤R≤1000Ω；
9.3、稳定性：测试仪在正确操作下，测量稳定度不低于93%；
9.4、重复性：对同一阻抗进行测量，CV≤7.7%。
10、信息管理系统
10.1、自选式健康项目检测，支持患者自助式体检应用；
10.2、具备语音、图像操作引导功能；
10.3、具备中医体质辨识功能，涵盖国标33道标准问题库，自动判断8种中医体质；
10.4、具备6种报告模式选择，打印报告最多包含4种结果图示，趋势图、波形图、比例图，分布图；
10.5、具备统计分析功能，对检测人群、结果比值等可以有效进行分类、比值、统计、趋势等统计分析功能；
10.6、本地存储超过10万人次体检记录，并可与云存储同步，有效扩展存储量；
10.7、具备客户微信端管理功能，可在微信端查询检测结果，有效将体检人员与体检机构做有效连接；
10.8、具备后台大数据管理功能，对前端体检人员进行多维度统计记录；
10.9、底层数据符合2017版国家公基本公共卫生居民健康档案规范要求，可与当地卫健委信息化平台做数据同步；
10.10、多种体检人员身份认证方式，包括身份证验证、手机号码快速认证、及微信扫码快速验证； 
10.11、提供独立的硬件连接中间件，便于系统所对接医疗设备的扩展；
10.12、主机可扩展公卫体检功能，直接录入公卫体检表生活健康状况信息等，数据结构符合2017版国家公基本公共卫生居民健康档案规范要求。
11、血糖、胆固醇、尿酸、尿糖一机测量
11.1、测试项目：新鲜的毛细血管全血或静脉全血的葡萄糖、胆固醇、尿酸含量；新鲜尿液中尿糖含量，可在一台仪器上进行测试；
11.2、测试原理： 生物传感器电极法；
11.3、测试样本用血量：血液样本≤0.5ul，尿液样本≤30ul；
11.4、测试速度：血糖、尿酸测试≤5s，胆固醇测试≤15s，尿糖测试≤10s；
11.5、测试范围：血糖：1.1-33.3mmol/L；
                  胆固醇：2.58-10.34mmol/L；
                  尿酸：90-1190µmol/L；
                  尿糖：0-111mmol/L；
11.6、测试红细胞压积范围：20-60%。
11.7、智慧健康管理系统：身份证、手机号、微信扫码、人脸识别登录，语音图示引导自助式检测，检测设备采集的数据自动上传，打印纸质健康体检报告单，或者在微信端查看个人健康档案。
11.8、中医体质辨识系统：33道或60道中医问答，辨识9种中医体质。
11.9、AI评估：健康评估并提供运动饮食改善建议。
	台
	1
	工业
	　

	2
	智能手环
	含一体化充电底座*1，手表*1，说明书*1
数据链接 支持NFC
尺寸 不小于45.9mm x45.9mm x11mm（备注：11mm为最薄处高度(手表表面到底壳，不包括传感器区域)。）
重量 约42.6g
电池类型 锂离子聚合物电池
表带 宽度22mm
表带适配周长 适配手腕周长140-210mm
功能 蓝牙通话、来电接听、消息提醒、心率监测血氧自动检测、科学睡眠、 女性生理周期
屏幕 AMOLED 彩色圆屏
屏幕分辨率 466*466，PPI 326
屏幕尺寸 1.43英寸
触摸屏 支持全屏触摸操作，包括上下左右滑动、点击、长按
电池容量 455mAh
充电接口 无线充电
充电底座 无线充电底座
表体材质 不锈钢前壳+蓝宝石心率镜片+塑胶后壳
支持扬声器
	个
	3
	工业
	　

	七、
	访客指引
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	访客指引系统
	包含地图导览、停车导览、来访总览、近7日访客流量、访客登记记录、智慧指引小程序
	套
	1
	软件和信息技术服务业
	　

	2
	会议音柱
	3寸全频单元
高密度纤维板箱体，表面雨点漆面处理。
声音清晰纯净，人声饱满。

全频单元：4×3＂(75mm)/0.75＂voice coil
额定阻抗：8 ohm
额定功率：90W 
峰值功率：360W
频响范围：95Hz-20KHz
指 向 性：120°×70°
灵 敏 度：93dB/M/W
最大声压：112dB
保 护 网：钢网
接线方式：线夹*1
净重：4.5kg
尺寸（WxDxH）:115×142 ×374mm
	台
	6
	工业
	　

	3
	合并式功放
	1、立体声功率8Ω：300W，
2、频率响应（1W）：20Hz-20kHz；
3、总谐波失真：<0.5%；
	台
	2
	工业
	　

	4
	功率放大器
	1、立体声功率8Ω：≥450W；
立体声功率4Ω：≥650W；
桥接模式8Ω：≥1200W；
2、频率响应（1W）：20Hz-20kHz；
3、总谐波失真（THD）：<0.5%。
	台
	1
	工业
	　

	5
	真分集单通道无线接收机
	1、真正分集接收，采用双天线、双接收线路，纯自动选讯接收方式；
2、全新单通道数字自动选讯远距离话筒，具有lD号加密；
3、接收机通道具有独立的100个频道可调。
	台
	2
	工业
	　

	6
	无线腰包发射器
	1、宽带调变电路，射频带宽高达50MHZ（200个频道）；
2、具有高低发射功率转换，应对不同使用场合；
3、具有ACT自动追锁频道功能，可快速精准地自动锁定接收机工作频道；
4、发射电路，两只高效率、低耗电的电池可以连续使用12小时。
	套
	5
	工业
	　

	7
	肉色头戴式麦克风
	1、频率响应：50~16,000Hz；
2、指向性：高心型指向；
3、性感度：-80±3dB；
4、输出阻抗：600Ω。
	支
	4
	工业
	　

	8
	无线超短杆麦克风
	1、频率响应：50~16,000Hz；
2、指向性：高心型指向；
3、性感度：-80±3dB；
4、输出阻抗：600Ω。
	支
	2
	工业
	　

	9
	天线分配器
	1、射频频率范围： 470-900 MHz
2、可与无线接收机和天线分配系统兼容，能够提供10-15伏直流偏压
3、四档位增益选择开关
	台
	2
	工业
	　

	10
	有源指向性天线
	1、频响范围： 470-870 MHz
2、增益：10dBi 
3、混合功率： 50W 
	套
	3
	工业
	　

	11
	天线延长线
	20米天线延长线
	根
	3
	工业
	　

	12
	直杆道闸
	2.5m带灯直杆
	套
	1
	工业
	　

	13
	卡布广告道闸
	4m卡布广告道闸
	套
	2
	工业
	　

	14
	毫米波雷达
	毫米波雷达
	个
	2
	工业
	　

	15
	地磁
	产品特性：基于地磁、2.4G微波雷达双模检测，可以解决在大型车辆或地铁沿线等复杂环境下的应用问题，使车位检测准确率达99.9%，判断结果通过运营商NB-IOT基站网络传输。
产品名称 车位检测器
外壳结构 加强尼龙+玻纤，震动摩擦焊接
通信技术 NB-IoT
检测准确率 99.9%（检测报告数据）
检测算法 地磁+雷达双模检测
安装方式 地埋式
供电方式 内置3.6V大容量锂电池
工作频段 Band3、Band5、Band8
发射功率 23dBm±2.7dB
接收灵敏度 -129dBm±1dB
自动对时精度 误差<15秒
支持通信协议 UDP、COAP、LWM2M、TCP
支持平台：电信IOT/AEP平台、移动ONENET平台、联通联城平台、华为云平台、客户自有平台
传输距离 运营商基站覆盖范围
雷达探测距离 0-1.2米
地磁探测距离 0-0.5米
水下覆盖通讯 覆盖水深30CM下正常工作
防护等级 IP68
抗压 30吨
抗干扰 符合GB/T17626.8-2006等级1、符合GB/T17626.2-2006等级1及符合GB/T 17626.3-2016等级1
上报信息 状态、电量、信号强度、PCI、时间
	个
	9
	工业
	　

	16
	65寸迎宾屏
	65寸立式，网络版2G+32G 4K
多媒体:
支持4K 10bits H265/H264 视频解码
1080P多格式视频解码（VC-1,MPEG-1/2/4,VP8)
1080P 视频编码，支持H.264,VP8格式
视频后期处理器：反交错、去噪、边缘／细节／色彩优化
显示:
支持VBYONE 4K输出显示，HDMI 2.1 输入显示
外围接口:
支持10/100/1000M 自适应以太网
支持双频WIFI6、BT-5.4
1个USB3.0 HOST,3个USB2.0 HOST,1个USB2.0 OTG/HOST
2个TTL串口可选RS232,1个DEBUG串口
1个 I2C接口
4个通用GPI0口
1个VBYONE＋背光接口，支持最高4K 60HZ 显示输出
HDMI-IN 最高支持 4K@60HZ 输入
1个遥控，1个红灯，1个绿灯
支持喇叭接口，最高支持两个8Ω 5W双声道喇叭输出
	台
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	17
	85寸广告机
	85寸横式，网络版2G+32G 4K 壁挂
多媒体:
支持4K 10bits H265/H264 视频解码
1080P多格式视频解码（VC-1,MPEG-1/2/4,VP8)
1080P 视频编码，支持H.264,VP8格式
视频后期处理器：反交错、去噪、边缘／细节／色彩优化
显示:
支持VBYONE 4K输出显示，HDMI 2.1 输入显示
外围接口:
支持10/100/1000M 自适应以太网
支持双频WIFI6、BT-5.4
1个USB3.0 HOST,3个USB2.0 HOST,1个USB2.0 OTG/HOST
2个TTL串口可选RS232,1个DEBUG串口
1个 I2C接口
4个通用GPI0口
1个VBYONE＋背光接口，支持最高4K 60HZ 显示输出
HDMI-IN 最高支持 4K@60HZ 输入
1个遥控，1个红灯，1个绿灯
支持喇叭接口，最高支持两个8Ω 5W双声道喇叭输出
	台
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	18
	75寸广告机
	75寸横式，网络版2G+32G 4K 壁挂
多媒体:
支持4K 10bits H265/H264 视频解码
1080P多格式视频解码（VC-1,MPEG-1/2/4,VP8)
1080P 视频编码，支持H.264,VP8格式
视频后期处理器：反交错、去噪、边缘／细节／色彩优化
显示:
支持VBYONE 4K输出显示，HDMI 2.1 输入显示
外围接口:
支持10/100/1000M 自适应以太网
支持双频WIFI6、BT-5.4
1个USB3.0 HOST,3个USB2.0 HOST,1个USB2.0 OTG/HOST
2个TTL串口可选RS232,1个DEBUG串口
1个 I2C接口
4个通用GPI0口
1个VBYONE＋背光接口，支持最高4K 60HZ 显示输出
HDMI-IN 最高支持 4K@60HZ 输入
1个遥控，1个红灯，1个绿灯
支持喇叭接口，最高支持两个8Ω 5W双声道喇叭输出
	台
	1
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	19
	65寸显示终端
	65寸显示终端
分辨率4K
有线/WiFi（单频 2.4GHz）
接口：2*HDMI
蓝牙：支持，蓝牙 4.2/BLE低功耗，可多设备同时连接，支持蓝牙遥控器、鼠标、键盘、耳机、音响等无线设备
	台
	1
	工业
	　

	20
	访客机器人
	屏幕尺寸 14英寸
分辨率 FHD(1920*1080)
头部拍照摄像头 1个，13M（像素：1300万）高清摄像头，支持拍照、视频通话
Sensor（传感器） Imx586
广角彩色摄像头 1个，支持检测人脸&人体 2Mega 广角摄像头（像素：200万）
视场角 H: 110° V:57° D:136°
麦克风 6麦克风阵列，360°音源定位
头部俯仰范围 ‘-15°- 40°’
导航传感器 回充摄像头、重定位摄像头、激光雷达
移动网络 4G全网通 仅支持数据接入
无线网络 Wi-Fi双频 2.4G&5G
蓝牙 蓝牙5.0
标准建图面积 ≤5000㎡
激光雷达扫描角度和距离 角度：220° 距离：15m
电池 三元锂电池，电池容量12.12Ah 25.2V
巡逻时间 >8小时 （50%背光亮度， 0.7m/s ，水泥地）
电压 100v-240v，兼容国内海外
充电时间 关机充电：≤4.5小时
安全 无负载无输出电压；支持短路保护；
回充距离 ≥1.3米
支持地面 地板、水泥、大理石、硬地毯
语音OS 采用猎户语音OS的远场语音识别技术，正常环境下5米范围内，识别准确率可达97%
远程功能 支持远程操作，远程视频通话，远程监控，远程OTA升级系统
迎宾接待 人体识别距离达10米，将客流主动转化为商机；自主接待访客，智能前台，成本比人低，个性化接待及访客数据管理。
智能问答 嘈杂环境下的识别准确率行业领先，具备基础闲聊功能，后台问答库可以根据场景需要进行录入和不断优化。
引领带路 采用业内最易用的建图系统，无须外接PC 等设备，适应大堂、走廊、地毯等室内场景，单层建图面积可达2000平方米。完成建图后，机器人可以带人去不同地图中标注过的地方。 
导览讲解 自由规划多条讲解路线及讲解点，可支持视频、图片和语音互动。
自主充电 一次充电满负荷工作8小时，自主回充，可真正实现无人值守。
	台
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	平板支架
	白色落地支架
	套
	1
	工业
	　

	八、
	数字党建
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	LED全息屏  
	1产品型号3.91
2像素间距3.91X3.91mm
3像素密度65536点/㎡
4像素组成一纯红管一纯绿管一纯蓝管
5显示厚度3-6mm
6LED发光管GJ-SMD2121   灯驱分离三安芯片
7驱动IC断点续传、任意单灯坏了不影响后面像素， 电流软件调节 以单灯为单位任意裁剪 
8单元尺寸1500mm*250mm
9模组尺寸1500mm*250mm
10功耗平均：240W/㎡，最大：800W/㎡
11屏体重量小于3.5kg/㎡
12电源荣电、原驰
13接插件铜材质
14电线电缆国标多芯线材，通过认证
15PCB板国际A料
16屏体透明度＞55%
17防护等级优于IP45
18平整度模块间拼缝<0.1mm
19平均寿命大于10万使用小时
20失控点小于万分之一（连续使用时）
21供电要求220V±10%；AC50Hz，三相五线
22连续工作时间大于72小时
24屏幕亮度白平衡亮度1500-5000cd/m2；
25可视距离6m～250m距离观看时图像清晰可见
26发光元器件R、G、B采用原厂封装LED灯
27亮度调节根据环境亮度自动调节和手动调节，大于等于256级
28视角水平140，垂直140
29灰度等级8192级灰度
30白场色温5500K-9300K
31图像调节白平衡、对比度、视觉、色调调节
32图像处理图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理
33驱动方式恒流驱动
34扫描方式静态
35对地漏电流小于2毫安
36信号处理能力大于16bit
37亮度均匀性整屏单色最亮时，最低像素亮度/最高像素亮度大于0.95
38衰减率年衰减小于5%
39对比度2000:01:00
40刷新频率大于1920Hz
41换帧频率大于60Hz
42视频输入兼容PAL\NTSC电视信号，兼容HDTV和SDTV
44显示模式32位真彩色1024X768
45平均无故障工作时间大于10000小时
46灯珠坏点率小于万分之一，且呈离散分布
47控制系统同步/异步
48使用环境工作环境：-10～+45 ℃/ 10～90 %RH存储环境：-40～+65 ℃/ 10～90 %RH
49安装方式贴装，吊装，固装，支持任意尺寸裁剪，弯曲。
	㎡
	5.25
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	2
	LED全息屏  
	1产品型号3.91
2像素间距3.91X3.91mm
3像素密度65536点/㎡
4像素组成一纯红管一纯绿管一纯蓝管
5显示厚度3-6mm
6LED发光管GJ-SMD2121   灯驱分离三安芯片
7驱动IC断点续传、任意单灯坏了不影响后面像素， 电流软件调节 以单灯为单位任意裁剪 
8单元尺寸1500mm*250mm
9模组尺寸1500mm*250mm
10功耗平均：240W/㎡，最大：800W/㎡
11屏体重量小于3.5kg/㎡
12电源荣电、原驰
13接插件铜材质
14电线电缆国标多芯线材，通过认证
15PCB板国际A料
16屏体透明度＞55%
17防护等级优于IP45
18平整度模块间拼缝<0.1mm
19平均寿命大于10万使用小时
20失控点小于万分之一（连续使用时）
21供电要求220V±10%；AC50Hz，三相五线
22连续工作时间大于72小时
24屏幕亮度白平衡亮度1500-5000cd/m2；
25可视距离6m～250m距离观看时图像清晰可见
26发光元器件R、G、B采用原厂封装LED灯
27亮度调节根据环境亮度自动调节和手动调节，大于等于256级
28视角水平140，垂直140
29灰度等级8192级灰度
30白场色温5500K-9300K
31图像调节白平衡、对比度、视觉、色调调节
32图像处理图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理
33驱动方式恒流驱动
34扫描方式静态
35对地漏电流小于2毫安
36信号处理能力大于16bit
37亮度均匀性整屏单色最亮时，最低像素亮度/最高像素亮度大于0.95
38衰减率年衰减小于5%
39对比度2000:01:00
40刷新频率大于1920Hz
41换帧频率大于60Hz
42视频输入兼容PAL\NTSC电视信号，兼容HDTV和SDTV
44显示模式32位真彩色1024X768
45平均无故障工作时间大于10000小时
46灯珠坏点率小于万分之一，且呈离散分布
47控制系统同步/异步
48使用环镜工作环境：-10～+45 ℃/ 10～90 %RH存储环境：-40～+65 ℃/ 10～90 %RH
49安装方式贴装，吊装，固装，支持任意尺寸裁剪，弯曲。
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	3
	视频处理器
	支持手机上传播放 双网口，
最大带载80万像素
	台
	1
	工业
	　


履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
履约验收主体：采购人。
履约验收时间：按合同约定完成全部货物的供货，安装调试完成具备验收条件后的10个工作日内组织验收。
履约验收方式：采购人组织成立验收小组，按照合同约定内容制定履约验收方案并组织现场实物验收及资料验收。如有必要，需方可委托第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收单的参考资料。
履约验收程序：按照采购合同约定内容对供方的履约情况进行验收。验收结束后，验收小组出具验收单，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
履约验收内容：验收时，验收小组按照合同约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行验收。
履约验收标准：验收标准按照招标文件内的相关要求执行，无明确要求的按照相应国家标准进行验收。
履约验收其他事项：无。



   第二部分  有关说明
1. 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。
2. 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。
3. 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4. 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
5. 完工期：合同签订生效后30个日历天内交付并安装调试完毕。
6. 项目整体质保期：2年，竣工验收合格之日起算。
7. 付款方式：合同签订生效后支付合同价的50%预付款；安装调试结束，并经验收合格后支付至合同价的95%；保修期满经甲方确认保修质量和保修效果后，结清余款。
8. 中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式按签约合同价的10%提供履约担保。中标（成交）供应商可采用电子履约保函（保险）形式,具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
9. 本项目合同履行地点：机场路110号旺庄派出所，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。
10. 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
11. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
12. 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
13. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14. 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9. 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
10. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。
机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
11.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
12.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。
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第五章  评标方法与评标标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。


第二部分  评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
1.小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。
1.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
1.2监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
1.5如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

2.对本国产品的支持政策（仅适用于采购包1）：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给予政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
2.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
2.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元
二、评分标准
1. 价格（30分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
2. 商务部分（23分）
2.1企业业绩（2分）：投标人自2023年1月1日以来（时间以合同签订日期为准）具有类似业绩，每提供一份得1分，最多2分。（提供合同原件扫描件上传到电子投标文件，不提供不得分）
2.2管理体系认证（5分）：
①投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书。以上每提供一个得1分，最高3分。（投标时须提供证书扫描件上传到电子投标文件，否则不得分）
②投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS认证）的得2分。投标时须提供证书扫描件上传到电子投标文件，否则不得分）
2.3实施运维团队资质（12分）：
考察投标人为本项目配备的项目人员情况，以填列的《项目人员配置清单》（格式见附件）为准，按要求提供相关证明资料，《项目人员配置清单》不得低于招标要求。
①项目负责人（4分）：
a）具有注册信息安全管理人员证书（CISP），每提供1个得1分，最多得1分；
b）具有高级信息系统项目管理师证书，每提供1个得1分，最多得1分；
c）具有IT服务项目经理证书，每提供1个得1分，最多得1分；
d）具有CCSC网络安全能力认证-网络安全技术（I级）证书，每提供1个得1分，最多得1分。
②其他人员（不含项目负责人）（8分）
a）具有数据库管理工程师（高级）证书的，每提供1个证书得2分，最多得2分；
b）具有软件技术开发工程师（高级）证书，每提供1个证书得2分，最多得2分；
c）具有CISAW-CCRC信息安全保障人员认证证书，每提供1个证书得1分，最多得1分；
d）具有高级网络规划设计师证书，每提供1个证书得1分，最多得1分；
e）具有高级计算机程序设计员证书，每提供1个证书得1分，最多得1分；
f）具有电子信息高级工程师证书，每提供1个证书得1分，最多得1分。
注：其他人员中，同一人员具有多种证书的只计算一次，不重复得分。投标时须提供证明材料扫描件上传到电子投标文件。投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）为持证人员缴纳社保的证明扫描件。上述材料不提供或提供不全不得分。
2.4投标人综合保障情况（4分）：
①产品技术能力保障（4分）
A）投标人所投功率放大器具有“远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放，内置有6路电源时序输出开关机”，提供CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖原厂公章，提供得2分，否则不得分；
B）所投功率放大器具有“保护功能：不少于防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路等保护功能”，提供CMA或CNAS标志的检测报告扫描件并加盖原厂公章，提供得2分，否则不得分。
3. 技术文件（45分）
（1）总体架构设计方案（14分）
考察投标人对所投产品的整体架构设计的完整性、合理性，重点考察系统架构设计是否合理，是否符合无锡新吴分局旺庄数智派出所项目的整体架构要求，同时，根据数据规模、性能要求具备高度可扩展性。软件设计合理，尽量减少网络资源占用，保证系统运行及传输的高效。具体见功能设计实现要求，根据总体技术架构设计情况进行给分。
①投标人在总体架构应用层体现平台整体应用功能
②投标人在总体架构服务层体现平台需要的支撑服务
③投标人在总体架构基础设施层体现平台需要的基础设施情况
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得14分；
方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得11分；
方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1-2项方案的，得8分；
方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1项方案的，得5分；
无方案的，不得分。
（2）业务对接设计方案（18分）
投标人提供完整的业务对接设计方案，方案需围绕本项目与公安现有业务系统及前端智能设备的互联互通需求，明确各对接系统间的数据交互逻辑、接口规范、安全保障及实现路径，确保对接方案具备可落地性、可扩展性与安全合规性。
1　 投标人提供平台与市局一标三实系统的详细对接方案，明确阐述人员身份的确认方式与标签识别等核心功能，并提供平台关系图
2　 投标人提供与新吴分局巡控作战平台对接的数据清单，明确数据来源、对接方式，并提供数据对接方案
3　 投标人提供与新吴分局基础管控平台对接的数据清单，明确数据来源、对接方式，并提供数据对接方案
4　 投标人提供与新吴分局案件指令平台对接的数据清单，明确数据来源、对接方式，并提供数据对接方案
5　 投标人提供AR眼镜与公安信息详细网络对接方案，方案中需明确对接的网络架构图，并对网络架构图进行详细描述
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得18分；
方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述3-4项方案的，得15分；
方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得12分；
方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-2项方案的，得9分；
无方案的，不得分。
（3）网络设计方案（4分）
投标人提供网络设计方案，给出网络架构图，详细说明本项目涉及的系统在网络中的部署情况，给出合理的理由，并考虑各网络之间的安全交互方式。
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求的，得4分；
方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求的，得3分；
方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求的，得2分；
方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求的，得1分；
无方案的，不得分。
（4）项目实施方案（3分）
根据投标人对系统实施方案的完整性、合理性、拓展性等方面进行综合评分，包括如下：
1　 投标人提供实施组织架构(组织架构图、岗位职责、关键人员等)
2　 投标人提供实施进度计划(分阶段里程牌、进度表、各阶段交付物等)
3　 投标人提供项目实施方法(采用的项目管理方法、项目管理流程等)
4　 投标人提供风险管控方案(风险识别、风险评估等)
5　 投标人提供人员配备方案(人员类型、人员数量等)
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得3分；
方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述3-4项方案的，得2分；
方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得1分；
无方案的，不得分。
（5）项目培训方案（3分）
内容包括：根据投标人提供的人员培训方案综合评审，包括如下：
1　 投标人提供培训计划表(培训时间、培训课时、培训地点、培训方式等)
2　 投标人提供培训对象(系统管理员、管理用户、业务用户等)
3　 投标人提供培训内容(功能操作培训、业务流程培训等)
4　 投标人提供培训课时(课时数量、课时时间等)
5　 投标人提供培训保障(培训地点、培训设备等)
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得3分；
方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述3-4项方案的，得2分；
方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得1分；
无方案的，不得分。
（6）售后服务方案（3分）
内容包括：投标人针对本项目能提供完善的售后服务方案，包括如下
1　 投标人提供技术支持能力方案(售后团队规模、本地化能力、远程支持技术等)
2　 投标人提供服务响应方案(故障分级、响应时限、问题解决时限等)
3　 投标人提供服务方式方案(远程协助、现场服务、定期巡检等)
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得3分；
方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得2分；
方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1-2项方案的，得1分；
无方案的，不得分。
4. 节能、环保产品（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。

第六章  投标文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Hlt26671244]第一部分  投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	8
	本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：
（1） 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（“苏采云”系统中给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	


说明：
（1） 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
（3） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：


投  标  文  件




项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0081
项目名称：新吴分局旺庄派出所数智化建设项目
投 标 人：
日    期：

二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书
我公司（单位、联合体）针对JSZC-320214-JZCG-G2026-0081项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        
投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]资格声明函

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：
我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320214-JZCG-G2026-0081进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：          
日期：　     年　  月　  日          
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.划删除线的地方无需填写。



五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函
致无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我方收到贵方JSZC-320214-JZCG-G2026-0081招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心新吴分中心在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        
投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：
承诺书
                              （投标人名称）针对本项目JSZC-320214-JZCG-G2026-0081在此承诺：
1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

开标一览表

 

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0081
	项目名称
	投标总报价(小写)

	新吴分局旺庄派出所数智化建设项目
	

	投标总报价（大写）： 


投标人名称（盖章）：


注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

[bookmark: _Toc120614284]分项报价表
项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0081
	货物部分

	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	

	

	服务部分

	序号
	服务内容
	数量
	单位
	单报价
	分项总报价

	1
	　
	
	　
	
	

	2
	　
	
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	

	投标人承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %


投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。
（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表


项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0081
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374]   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。



十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0081
	序号
	姓名
	年龄
	本项目职责
	人员证书名称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。
2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

1

１５
 
