 
招　标　文　件

项目名称：江苏省水利厅及直属单位信息采集电路、互联网宽带租赁服务
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0446








江苏省政府采购中心
2026年9月
                        

[bookmark: _Toc120614210][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc239690739]
 总  目  录
总  目  录	2
第一章  投标邀请	3
第二章  投标人须知	6
第三章  合同文本	16
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）	16
第四章 采购需求	19
第五章  评标方法与评标标准	43
第六章  投标文件格式	48

































[bookmark: _Toc239690740]第一章  投标邀请
受江苏省水文水资源勘测局委托，江苏省政府采购中心就江苏省水利厅及直属单位信息采集电路、互联网宽带租赁服务(JSZC-320000-SCZX-G2026-0446)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 江苏省水利厅及直属单位信息采集电路、互联网宽带租赁服务 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月13日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0446
2.项目名称：江苏省水利厅及直属单位信息采集电路、互联网宽带租赁服务
3.预算金额
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	35

	2
	27

	3
	191


4.最高限价：
	采购包号
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	35

	2
	是
	27

	3
	是
	191


5.采购需求（简介）：采购省水利厅2条500M互联网宽带、省水利厅直属单位1000M互联网主备宽带，省水利厅至至省水利勘测设计研究院有限公司、省水利防汛物资储备中心6个分中心等单位100M主备通信电路，省水利厅至备份机房主备通信光缆，省水利厅厅属水利工程管理处至所属闸管所、水文分局至监测中心的455条100M MSTP电路的1年租赁使用权以及线路服务。（详细内容见本招标文件第四章）。
6.合同履行期限：2027年1月1日-2027年12月31日。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标：本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求

	采购包号
	特定资格要求

	1、2、3
	投标人必须具有相关行政主管部门颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或开展增值电信业务经营许可证（提供证明材料复印件）。本项目允许分公司投标，需提供总公司授权书。


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年10月13日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]六、其他补充事宜
无。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名 称：江苏省水文水资源勘测局
地址：南京市鼓楼区上海路5号
联系人：朱月
联系方式：025-86338693
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]2.江苏省政府采购中心信息
地址：南京市建邺区汉中门大街145号三楼
联系人：付钢、唐文
联系方式：025-83668520、83668519
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。 


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc239690741][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670482]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]14、投标有效期
14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]16、投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17、投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]18、投标文件的拒收
18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]20、开标
20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]21、评标委员会
   21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
   21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
 25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.13专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件9-2）。
25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书
28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]29、签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30、服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558]31、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。


[bookmark: _Toc239690742]第三章  合同文本
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc239690743][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：*****                   
项目编号：*****             
采购包号：*****
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：***
6.2.2履约保证金退还时间：***
6.2.3履约保证金退还条件：***
6.2.4履约保证金不予退还的情形：***
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的**%。
8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的**%。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 本合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，即构成违约，守约方有权要求违约方按照守约方遭受的全部损失承担赔偿责任，该损失包括但不限于，守约方为实现权利救济而支付的律师费、差旅费等。
11.2 由于乙方原因造成其提供的服务不能满足合同中规定的要求，则甲方有权在书面通知乙方后，要求乙方按照以每例情事按合同总额3%的标准支付违约金，甲方有权在向乙方的任何应付款项中直接扣除该等违约金。服务期限内，上述情事累计发生超过3次的（包含3次），或因乙方有任何履行合同不符合约定的情形，经甲方以书面形式通知乙方，乙方在7日内未能予以补正和改进的，甲方有权解除本合同。甲方依法或依本合约约定行使合同解除权的，乙方须向甲方退还甲方已经支付的全部款项，并且乙方须按照合同总额30%的标准向甲方支付违约金，该等违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须足额赔偿。
11.3 由于乙方原因造成其不能按时完成服务的，每逾期1个工作日，乙方向甲方支付合同总额的3%的违约金，甲方有权在向乙方的任何应付款项中直接扣除该等违约金。乙方逾期履行超过5个工作日的，甲方有权解除本合同，乙方须向甲方退还甲方已经支付的全部款项，并且乙方须按照合同总额30%的标准向甲方支付违约金，该等违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须足额赔偿。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                         
 
签订日期：      年    月   日
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	采购包
	序号
	采购标的
	所属行业

	一
	1
	江苏省水利厅互联网、信息采集网长途电路租赁服务（主）-互联网
	信息传输业

	
	2
	江苏省水利厅互联网、信息采集网长途电路租赁服务（主）-数字电路（长途）
	

	
	3
	江苏省水利厅互联网、信息采集网长途电路租赁服务（主）-裸光纤
	

	二
	1
	江苏省水利厅互联网、信息采集网长途电路租赁服务（备）-互联网
	信息传输业

	
	2
	江苏省水利厅互联网、信息采集网长途电路租赁服务（备）-数字电路（长途）
	

	
	3
	江苏省水利厅互联网、信息采集网长途电路租赁服务（备）-裸光纤
	

	三
	1
	江苏省水利厅直属单位水利信息采集电路租用服务-数字电路（本地）
	信息传输业



1.采购包一具体情况
1.1互联网宽带。拟对省水利厅2条互联网500M宽带、1条厅直属单位互联网1000M宽带的1年租赁使用权以及线路服务等内容进行采购。
1.2数字电路。拟对江苏省水利厅中心机房至省水利勘测设计研究院有限公司、省水利防汛物资储备中心徐州分中心、苏州分中心、镇江分中心、扬州分中心、南京分中心、盐城分中心等单位各1条100M数字电路的1年租赁使用权以及线路集成等内容进行采购。
1.3裸光纤。江苏省水利厅主机房（上海路5号江苏水利大厦22层）至灾备机房（铁心桥街道龙西路306号江苏省水文发展基地1层）一条物理路由通信光缆的使用权，由冗余接入路由（主机房、灾备机房与该路由中最近的接入端局之间的路由）与主路由（上述接入端局之间的路由）组成。
采购包一具体内容
涉及线路情况如下：
	线路需求
	带宽
	业务类型
	数量

	省水利厅互联网宽带
	500M
	光纤宽带
	2

	省水利厅直属单位互联网宽带
	1000M
	光纤宽带
	1

	省水利厅机房核心节点—江苏省水利勘测设计研究院有限公司节点电路
	100M
	通信电路
	1

	省水利厅机房核心节点—江苏省水利防汛物资储备中心分中心（徐州、苏州、镇江、扬州、南京、盐城）节点电路
	100M
	通信电路
	6

	省水利厅机房核心节点—灾备机房节点光缆线路
	
	通信光缆
	1




2.采购包二具体情况
2.1互联网宽带。拟对省水利厅厅直属单位互联网1000M宽带的1年租赁使用权以及线路服务等内容进行采购。
2.2数字电路。拟对江苏省水利厅中心机房至省水利勘测设计研究院有限公司、省水利防汛物资储备中心徐州分中心、苏州分中心、镇江分中心、扬州分中心、南京分中心、盐城分中心等单位各1条100M数字电路的1年租赁使用权以及线路集成等内容进行采购。
2.3裸光纤。江苏省水利厅主机房（上海路5号江苏水利大厦22层）至灾备机房（铁心桥街道龙西路306号江苏省水文发展基地1层）一条物理路由通信光缆的使用权，由冗余接入路由（主机房、灾备机房与该路由中最近的接入端局之间的路由）与主路由（上述接入端局之间的路由）组成。
采购包二具体内容
涉及线路情况如下：
	线路需求
	带宽
	业务类型
	数量

	省水利厅直属单位互联网宽带
	1000M
	备用光纤宽带
	1

	省水利厅机房核心节点—江苏省水利勘测设计研究院有限公司节点电路
	100M
	备用通信电路
	1

	省水利厅机房核心节点—江苏省水利防汛物资储备中心分中心（徐州、苏州、镇江、扬州、南京、盐城）节点电路
	100M
	备用通信电路
	6

	省水利厅机房核心节点—灾备机房节点光缆线路
	
	备用通信光缆
	1




3.采购包三具体情况
3.1数字电路。本次采购拟对江苏省水利厅厅属水利工程管理处至所属闸管所、水文分局至监测中心的455条100M MSTP电路的1年租赁使用权以及线路集成等内容进行采购。
采购包三具体内容
涉及线路情况如下：
	序号
	单位名称
	业务专线
	条数
	带宽
	详细地址

	1
	省水利厅（南京市上海路5号）
	省气象中心
	1
	100M 
	南京市建邺区雨顺路8号

	2
	
	莱斯公司
	1
	100M 
	南京市苜蓿园东街1号

	3
	
	南京中星网通信有限公司
	1
	100M 
	南京市高新开发区高科二路9号B幢二楼

	4
	南京水文局（南京市鼓楼区汉口路81号）
	城区监测中心
	1
	100M 
	南京市雨花长虹路222号德盈国际广场3号楼

	5
	
	江北监测中心
	1
	100M 
	南京市六合区龙池街道璟湖路3号

	6
	
	高淳监测中心
	1
	100M 
	南京市高淳区凯金世家花园1幢1单元302室

	7
	
	下关潮水位站
	1
	100M 
	南京市鼓楼区江边南路

	8
	
	东山水位站
	1
	100M 
	南京市江宁区秣陵街道河定桥

	9
	
	高淳
	1
	100M 
	南京市高淳区阳江镇襟湖村

	10
	
	晓桥
	1
	100M 
	南京市浦口区永宁街道晓桥

	11
	
	红山窑闸
	1
	100M 
	南京市六合区雄州街道红山窑闸

	12
	
	葛塘
	1
	100M 
	南京市六合区葛塘街道黄马村

	13
	
	划子口闸
	1
	100M 
	南京市六合区龙袍街道划子口闸

	14
	
	前垾村(秦)
	1
	100M 
	南京市江宁区秣陵街道洋桥村

	15
	
	前垾村(句)
	1
	100M 
	南京市江宁区秣陵街道前垾村

	16
	
	天生桥闸
	1
	100M 
	南京市溧水区洪蓝镇严家塘村

	17
	
	六合站
	1
	100M 
	南京市六合区雄州街道

	18
	
	高淳缆道
	1
	100M 
	南京市高淳区阳江镇襟湖村

	19
	
	金牛山水库
	1
	100M 
	南京市六合区冶山街道 

	20
	
	蛇山闸
	1
	100M 
	南京市高淳区砖墙镇

	21
	
	水碧桥
	1
	100M 
	南京市高淳区古柏镇

	22
	
	大泉水库
	1
	100M 
	南京市六合区竹镇镇

	23
	
	江宁水保站
	1
	100M 
	南京市江宁区江宁街道牌坊社区龙坊路

	24
	
	溧水水保站
	1
	100M 
	南京市溧水区白马镇浮山村

	25
	无锡水文局（无锡市运河东路288号）
	张泾
	1
	100M 
	无锡市锡山区锡北镇泾西村

	26
	
	长寿
	1
	100M 
	江阴市周庄镇长寿村

	27
	
	南新
	1
	100M 
	宜兴市和桥镇南新社区

	28
	
	盛家
	1
	100M 
	宜兴市徐舍镇盛家村

	29
	
	洑溪
	1
	100M 
	宜兴市丁蜀镇建新村

	30
	
	胡家圩
	1
	100M 
	宜兴市徐舍镇联星村

	31
	
	杨巷
	1
	100M 
	宜兴市横山水库

	32
	
	马镇
	1
	100M 
	无锡市祝塘镇

	33
	
	犊山闸观测场
	1
	100M 
	无锡市犊山闸

	34
	
	定波闸上游水文站
	1
	100M 
	江阴市定波闸

	35
	
	新沟河闸水文站
	1
	100M 
	江阴市新沟河江边枢纽

	36
	
	大河港
	1
	100M 
	江阴市大河港水利枢纽

	37
	
	洛社（Ⅱ）地下水
	1
	100M 
	无锡市惠山区洛社镇洛城排涝站

	38
	
	漕河
	1
	100M 
	江阴市月城镇朱家村

	39
	
	水质科化验室
	1
	100M 
	无锡市高凯路39号

	40
	
	甘露大桥站
	1
	100M 
	无锡市锡山区鹅湖镇

	41
	
	犊山闸水质监测站
	1
	100M 
	无锡市滨湖区环湖路小渲

	42
	
	月亮湾站
	1
	100M 
	无锡市马山镇月亮湾灵湖码头

	43
	
	乌溪港桥站
	1
	100M 
	宜兴市丁蜀镇渎边公路旁

	44
	
	大浦港桥站
	1
	100M 
	宜兴市大浦镇渎边公路旁

	45
	
	沙塘港桥站
	1
	100M 
	宜兴市周铁镇渎边公路旁

	46
	
	棉堤桥站
	1
	100M 
	宜兴市周铁镇渎边公路旁

	47
	
	浯溪桥站
	1
	100M 
	宜兴市周铁镇渎边公路旁

	48
	
	横涧站
	1
	100M 
	宜兴市西渚镇横山水库上游

	49
	
	张渚水保站
	1
	100M 
	宜兴市张渚镇茗岭村铜锣山

	50
	
	宜兴中心站
	1
	100M 
	宜兴市市宜城街道巷头东路100号

	51
	
	宜兴南水文站
	1
	100M 
	宜兴市宜城街道荆溪中路133号荆溪桥北

	52
	
	宜兴西水文站
	1
	100M 
	宜兴市市宜城街道氿滨大道44号

	53
	
	大浦口生产管理用房
	1
	100M 
	宜兴市丁蜀镇浦渚北路131号

	54
	
	大浦口水文站
	1
	100M 
	宜兴市丁蜀镇浦渚北路131号

	55
	
	大港河上游
	1
	100M 
	宜兴市丁蜀镇洑湖路上坝小学附近

	56
	
	横山水库观测场
	1
	100M 
	宜兴市西渚镇环湖北路与云湖南路交叉路口往西北约70米

	57
	
	横山水库水位台
	1
	100M 
	宜兴市西渚镇环湖北路与云湖南路交叉路口往西北约70米

	58
	
	横山水库缆道房
	1
	100M 
	宜兴市西渚镇香林西街69号附近

	59
	
	茗岭水保站
	1
	100M 
	宜兴市张渚镇岭南路101号

	60
	
	龙寺水保站
	1
	100M 
	无锡市滨湖区雪浪街道盘龙路3号龙寺生态园

	61
	
	新沟河水保站
	1
	100M 
	江阴市申港街道滨江路592号新沟河江边水利枢纽

	62
	
	无锡（二）水位站
	1
	100M 
	无锡市滨湖区河埒街道红星路136号（运河外滩中心）附近

	63
	
	甘露水位站
	1
	100M 
	无锡市锡山区鹅湖镇甘露社区甘东路3号松芝村内甘露水文站

	64
	
	陈墅水位站
	1
	100M 
	无锡市锡山区东港镇港下社区兴港北路无门牌陈市外居区内陈墅水文站

	65
	
	直湖港闸水文站
	1
	100M 
	无锡市滨湖胡埭镇马山街道闾江村1号直湖港水文站

	66
	
	直湖港闸观测场
	1
	100M 
	无锡市滨湖区胡埭镇马山街道闾江村1号直湖港水文站观测场

	67
	
	洛社水文站
	1
	100M 
	无锡市惠山区洛社镇洛社街道雅西社区雅西路19号洛社水文站

	68
	
	犊山闸水文站站房
	1
	100M 
	无锡市滨湖区梅园街道环湖路1069号犊山闸水文站

	69
	
	江阴（肖山）水位站
	1
	100M 
	江阴市城东街道萧山路8号肖山水文站

	70
	
	青旸水位站
	1
	100M 
	江阴市澄江街道世博大桥北侧青阳水文站

	71
	
	青旸观测场
	1
	100M 
	江阴市澄江街道世博大桥北侧青阳水文站

	72
	
	白屈港水文站
	1
	100M 
	江阴市澄江街道澄张路286号白屈港水文站

	73
	
	定波闸下游水文站
	1
	100M 
	江阴市澄江街道五星路238号附近江阴中心定波闸水文站

	74
	
	新沟河上游
	1
	100M 
	江阴市临港街道新沟河江边水利枢纽新沟河上游

	75
	
	新沟河下游
	1
	100M 
	江阴市临港街道新沟河江边水利枢纽新沟河下游

	76
	
	新沟河ADCP
	1
	100M 
	江阴市临港街道新沟河江边水利枢纽新沟河ADCP

	77
	
	城区中心
	1
	100M 
	无锡市城南路9号

	78
	
	鹅湖（Ⅱ）
	1
	100M 
	无锡市锡山区鹅湖镇杜家湾锡太路新杨路交界东南200米

	79
	
	五牧水位站
	1
	100M 
	无锡市惠山区玉祁街道常玉路和横玉路交界西南侧五牧村退役军人服务站河边

	80
	
	葑庄（Ⅱ）
	1
	100M 
	无锡市惠山区玉祁街道锡西大道和常玉路交界西北

	81
	
	西漳（Ⅱ）
	1
	100M 
	无锡市惠山区西漳街道天石路88西漳公园88号-8(山和茶文化发展有限公司)

	82
	
	大浦港水质站
	1
	100M 
	宜兴市新庄街道渎边线育才路交界南侧（晨光耐火材料有限公司旁）

	83
	
	江阴中心
	1
	100M 
	江阴市澄江街道环城北路222号

	84
	
	定波闸（下游）
	1
	100M 
	江阴市澄江街道韭菜港公园(S229北200米)

	85
	
	马镇ADCP
	1
	100M 
	江阴市祝塘镇祝塘桥东北（就在桥边）景阳华府南区南面河道边

	86
	
	洛社ADCP
	1
	100M 
	无锡市惠山区洛社镇东方红人行桥（华诚花苑46栋门口）

	87
	
	北国大桥ADCP
	1
	100M 
	江阴市顾山镇老东街（北国大桥桥下）北街27号

	88
	
	玉祁南闸ADCP
	1
	100M 
	无锡市惠山区洛社镇梅巷路与锡西大道交叉路口往西北约400米河边排涝站

	89
	
	新安ADCP
	1
	100M 
	无锡市新吴区新安街道沪霍线无锡行知科技专修学院北侧210米河边

	90
	
	湖父墒情
	1
	100M 
	宜兴市丁蜀镇上坝村涧南7号古道人家民宿

	91
	
	澄江（潜）
	1
	100M 
	江阴市城东街道澄张路辅路与萧山路交叉口东180米

	92
	
	前洲（Ⅱ）
	1
	100M 
	无锡市惠山区前洲经济技术开发区无锡海瑞焊割设备制造有限公司西北(兴洲路西)（兴州路30号）

	93
	
	东亭（Ⅱ）
	1
	100M 
	无锡市锡山区云林街道春鑫路80号云林生态体育公园(S342南100米)春鑫路走到头

	94
	
	梅村（Ⅱ）
	1
	100M 
	无锡市新吴区梅村街道泰伯大道176号（伯渎港水利枢纽里）

	95
	
	徐舍（潜）
	1
	100M 
	宜兴市徐舍镇赵家村35号

	96
	
	和桥（潜）
	1
	100M 
	宜兴市和桥镇周家浜212号

	97
	
	祝塘（Ⅱ）
	1
	100M 
	江阴市祝塘镇云顾路77号（祝塘镇永昌村）

	98
	
	横山水库（潜）
	1
	100M 
	宜兴市西渚镇桑场往西80米左右

	99
	
	横山水库水文站
	1
	100M 
	宜兴市西渚镇环湖北路与云湖南路交叉路口往西北约70米

	100
	
	直湖港闸
	1
	100M 
	无锡市滨湖区马山街道太湖闸站工程管理处直湖港闸站管理所

	101
	徐州水文局（徐州市云龙区中茵广场）
	新沂监测中心原址
	1
	100M 
	新沂市西四华里十一巷一号对面

	102
	
	睢宁中心
	1
	100M 
	徐州市徐沙河新天地6号楼

	103
	
	城区中心
	1
	100M 
	徐州市铜山新区大学路436号

	104
	
	丰县中心
	1
	100M 
	丰县复新河东路25号

	105
	
	邳州中心
	1
	100M 
	邳州市东湖街道中汇汽车城

	106
	
	新安水文站
	1
	100M 
	新沂市临沭南路星光小学东

	107
	
	运河水文站
	1
	100M 
	邳州市运河街道青年西路安和苑附近运河水文站

	108
	
	港上水文站
	1
	100M 
	邳州市港上镇沂河人家北侧港上水文站

	109
	
	林子水文站
	1
	100M 
	邳州市岔河镇林子村310国道西偏泓桥西侧林子水文站

	110
	
	刘集闸水文站
	1
	100M 
	邳州市八路镇新一号桥北侧刘集闸水文站

	111
	
	沙集西闸水文站
	1
	100M 
	睢宁县沙集镇四丁村沙集西闸水文站

	112
	
	蔺家坝水文站
	1
	100M 
	徐州市铜山区唐茅路蔺家坝水文站

	113
	
	解台闸水文站
	1
	100M 
	徐州市贾汪区305县道与黄金路交叉解台闸水文站

	114
	
	沛城闸水文站(沛县中心)
	1
	100M 
	沛县沛城街道滨河路沛城闸水文站

	115
	
	夹河闸（丰县水保站）
	1
	100M 
	丰县大沙河镇夹河闸基地

	116
	
	刘山闸水位站
	1
	100M 
	邳州市宿羊山镇刘山船闸桥西侧刘山闸水文站

	117
	
	滩上水位站
	1
	100M 
	邳州市赵墩镇滩西村北侧滩上水位站

	118
	
	口头水位站
	1
	100M 
	新沂市邵店镇陈埝子村北口头水位站

	119
	
	华沂水位站
	1
	100M 
	新沂市草桥镇华沂村沂河漫水桥华沂水位站

	120
	
	云龙湖水库站
	1
	100M 
	徐州市泉山区湖东路1号水文阁

	121
	
	窑湾水位站
	1
	100M 
	新沂市沿河路79号窑湾水位站

	122
	
	城区姚庄闸
	1
	100M 
	徐州市泉山区奎河路D线与山环南路交叉口姚庄闸

	123
	
	新戴村水文站
	1
	100M 
	新沂市徐海西路新墨河桥东北50m新戴村水文站

	124
	
	章苍水位站
	1
	100M 
	新沂市新安街道办章苍村205国道黄墩河桥东北章苍水位站

	125
	
	房庄闸水位站
	1
	100M 
	新沂市房庄闸桥房庄闸水位站

	126
	
	高塘水库站
	1
	100M 
	新沂市高塘水库溢洪道左岸高塘水库站

	127
	
	东方红闸水位站
	1
	100M 
	新沂市东方红大道淋头河东方红闸水位站

	128
	
	大沙河闸水位站
	1
	100M 
	新沂市大沙河闸桥下游200m大沙河闸水位站

	129
	
	神山水位站
	1
	100M 
	新沂市大桥东路黄墩河西北500m神山水位站

	130
	
	徐州水务局（值班室）
	1
	100M 
	徐州市云龙区元和路1号

	131
	常州水文局（常州市新北区兴业路1号）
	澡港闸
	1
	100M 
	常州市澡港闸枢纽

	132
	
	丹金闸
	1
	100M 
	常州市金坛区丹金闸

	133
	
	金坛（二）
	1
	100M 
	常州市金坛区金城镇南墅排涝闸北

	134
	
	常州（三）
	1
	100M 
	常州市钟楼区西林街道钟楼闸控制工程

	135
	
	王母观
	1
	100M 
	常州市金坛区指前镇王母观村

	136
	
	金坛监测中心
	1
	100M 
	常州市金坛区月河路899号

	137
	
	城区监测中心
	1
	100M 
	常州市新北区兴业路1号4楼-高新广场

	138
	
	水质科实验室
	1
	100M 
	常州市工人新村南32-1栋江苏省水环境监测中心常州分中心

	139
	
	溧阳水文示范中心
	1
	100M 
	常州市新北区兴业路1号4楼-常州市溧阳市溧城镇南大街135号

	140
	
	金坛指前水保观测场
	1
	100M 
	常州市金坛区指前镇社头村白塔桥

	141
	
	溧阳站
	1
	100M 
	溧阳市京岚线与平陵东路交叉路口新村枢纽内往西北约220米

	142
	
	溧阳南渡水文站
	1
	100M 
	溧阳市南渡镇大圩村南渡大桥东约200米南渡水文站

	143
	
	溧阳沙河水库
	1
	100M 
	溧阳市天目湖镇湖里山1号沙河水库水文站

	144
	
	溧阳大溪水库水文站
	1
	100M 
	溧阳市溧阳1号公路大溪水库内环线大溪水库管理处

	145
	
	溧阳中田舍站
	1
	100M 
	溧阳市天目湖镇吴村村委中田村鲢鱼桥

	146
	
	溧阳凌峰茶厂径流小区
	1
	100M 
	溧阳市天目湖镇杨村村杨庄杨黄线西450米

	147
	
	国土专线
	1
	100M 
	常州市新北区兴业路1号4楼-常州市新北区太湖东路103号

	148
	
	武进港水质自动站
	1
	100M 
	常州市武进区新湖路武进港枢纽内

	149
	
	雅浦港水质自动站
	1
	100M 
	常州市武进区雪马路18号太湖堤闸工程管理处

	150
	
	大溪水库水质自动站
	1
	100M 
	溧阳市溧阳1号公路大溪水库内环线千松树

	151
	
	沙河水库水质自动站
	1
	100M 
	常州市新北区兴业路1号4楼-溧阳市天目湖镇天目湖度假区山水园景区沙河水库水文站数字电路

	152
	
	漕桥站
	1
	100M 
	常州市武进区雪堰镇漕桥木材市场西150米

	153
	
	黄埝桥
	1
	100M 
	常州市武进区雪堰镇浒庄村新342省道太滆运河桥南100米

	154
	
	澡港闸下游
	1
	100M 
	常州市新北区春江街道东海路大墩桥北200米

	155
	
	钟楼闸
	1
	100M 
	常州市钟楼区河滨东路与宣陈路交叉路口钟楼防洪控制工程

	156
	
	百渎口
	1
	100M 
	常州市武进区雪堰镇太湖湾旅游度假区（原武进区城管大队太湖湾中队旁）

	157
	
	罗溪
	1
	100M 
	常州市新北区罗溪镇东风桥南100米

	158
	
	大溪水库水位站房
	1
	100M 
	常州市新北区兴业路1号4楼-常州市溧阳市南渡镇腾村村委朱圩村大溪水库管理处中干渠管理所

	159
	
	北干河东站
	1
	100M 
	常州市武进区湟里镇西鲁村新孟河与北干河交汇处以东1000m

	160
	
	北干河西站
	1
	100M 
	常州市武进区湟里镇西鲁村新孟河与北干河交汇处以西300m

	161
	
	卜弋桥
	1
	100M 
	常州市钟楼区邹区镇卜弋村卜弋桥桥北1200米处

	162
	
	石堰闸站
	1
	100M 
	常州市武进区郑陆镇石堰闸闸南72米处

	163
	
	魏村下游缆道房
	1
	100M 
	常州市新北区魏村水利枢纽节制闸内

	164
	
	魏村下游设备间
	1
	100M 
	常州市新北区魏村水利枢纽节制闸内

	165
	
	戴溪站
	1
	100M 
	常州市武进区东尖桥旁20米

	166
	
	横林站
	1
	100M 
	常州市武进区江村东路旁200米

	167
	
	牛塘站
	1
	100M 
	常州市武进区武南路牛塘水利枢纽

	168
	
	白塔站
	1
	100M 
	常州市金坛区东城街道诚信化工贸易有限公司旁

	169
	苏州水文局（苏州市高新区枫运路188号）
	太仓监测中心
	1
	100M 
	太仓市柳州路19号

	170
	
	昆山监测中心
	1
	100M 
	昆山市淀山湖镇石墩路西200米

	171
	
	张家港监测中心
	1
	100M 
	张家港市蒋乘路与东横河交汇处西侧300米

	172
	
	常熟监测中心
	1
	100M 
	常熟市李闸路333号

	173
	
	西山水位站
	1
	100M 
	苏州市吴中区西山镇

	174
	
	琳桥水位站
	1
	100M 
	苏州市相城区黄埭镇琳桥闸

	175
	
	平望水文站
	1
	100M 
	苏州市吴江区平望镇平望大桥北

	176
	
	昆山二水位站
	1
	100M 
	昆山市玉山汛塘北区东50米河边水位站

	177
	
	常熟中心望虞闸水文站
	1
	100M 
	常熟市海虞镇常熟枢纽

	178
	
	太仓中心浏河闸水文站
	1
	100M 
	太仓市浏河镇浏河闸

	179
	
	平望
	1
	100M 
	苏州市吴江区平望镇平望大桥

	180
	
	瓜泾口
	1
	100M 
	苏州市吴江区松陵镇九龙村

	181
	
	张家港闸
	1
	100M 
	张家港市金港镇

	182
	
	浒浦闸
	1
	100M 
	常熟市浒浦镇浒浦闸

	183
	
	白茆闸
	1
	100M 
	常熟市碧溪镇新闸村

	184
	
	七浦闸
	1
	100M 
	太仓市浮桥镇

	185
	
	杨林闸
	1
	100M 
	太仓市浮桥镇仪桥

	186
	
	盛泽
	1
	100M 
	苏州市吴江区盛泽镇红洲村

	187
	
	水环境监测中心
	1
	100M 
	苏州市金山路24号

	188
	
	觅渡桥
	1
	100M 
	苏州市姑苏区觅渡桥东北角

	189
	
	苏州（二）
	1
	100M 
	苏州市河道管理处内

	190
	
	常熟（二）
	1
	100M 
	常熟市梦兰南路

	191
	
	昆山（二）
	1
	100M 
	昆山市柏庐中路震川桥西南角

	192
	
	巴城
	1
	100M 
	昆山市巴城镇费俊龙中学操场南侧

	193
	
	望亭（太）
	1
	100M 
	苏州市望亭镇吴门口路/北太湖大道

	194
	
	胥口上
	1
	100M 
	苏州市吴中区胥口镇环太湖大道南侧

	195
	
	相城
	1
	100M 
	苏州市阳澄湖镇圣堂村

	196
	
	陈墓
	1
	100M 
	昆山市锦溪镇浦江南路

	197
	
	东茭嘴水质站
	1
	100M 
	苏州市吴江区七都镇吴溇村

	198
	
	胥定桥水质站
	1
	100M 
	苏州市吴中区胥口镇东胥香花园西侧

	199
	
	沙墩港水质站
	1
	100M 
	苏州市望亭镇吴门口路(月成河桥东侧)

	200
	
	琳桥水质站
	1
	100M 
	苏州市湘城区西塘河路琳桥闸

	201
	
	新师桥水质站
	1
	100M 
	常熟市尚湖镇人民北路

	202
	
	大义友谊村水质站
	1
	100M 
	常熟市大义友谊村

	203
	
	光福水质站
	1
	100M 
	苏州市吴中区光福镇铜坑村

	204
	
	瓜泾口水质站
	1
	100M 
	苏州市吴江区瓜泾口水利枢纽

	205
	
	联湖桥水质站
	1
	100M 
	苏州市吴江区吴江大道与松平线路口西南

	206
	
	衙里水质站
	1
	100M 
	苏州市吴中区西山镇衙里村

	207
	
	石公村水质站
	1
	100M 
	苏州市吴中区西山镇石公山

	208
	
	吴中水保站
	1
	100M 
	苏州市吴中区木渎凤凰山

	209
	南通水文局（南通市崇川区居乡路20号）
	如东监测中心
	1
	100M 
	如东县掘港镇人民北路58号中央广场B区7

	210
	
	巡测基地
	1
	100M 
	南通市姚港路附31号楼4楼

	211
	
	海安分监测中心
	1
	100M 
	南通市海安县黄海大道海安水文巡测基地（海安气象局隔壁）

	212
	
	焦港闸
	1
	100M 
	如皋市石庄镇焦港闸

	213
	
	碾砣港闸
	1
	100M 
	如皋市九华镇碾砣港闸

	214
	
	九圩港闸
	1
	100M 
	南通市港闸区九圩港闸

	215
	
	天生港
	1
	100M 
	南通市崇川区沿江路与通燧路交叉口正北方向14米左右（南通天生港发电有限公司）

	216
	
	南通闸
	1
	100M 
	南通市崇川区南通闸

	217
	
	营船港闸
	1
	100M 
	南通市经济开发区营船港闸

	218
	
	新江海河闸
	1
	100M 
	海门市新江海河闸

	219
	
	大洋港闸
	1
	100M 
	启东市吕四港镇大洋港新闸

	220
	
	遥望港闸
	1
	100M 
	南通市通州区三余镇遥望港闸

	221
	
	洋口外闸
	1
	100M 
	如东县洋口镇洋口外闸

	222
	
	南通闸水质自动站
	1
	100M 
	南通市崇川区南通闸缆道房

	223
	
	焦港闸水质自动站
	1
	100M 
	如皋市石庄镇焦港闸缆道房

	224
	
	九圩港闸水质自动站
	1
	100M 
	南通市港闸区九圩港闸缆道房

	225
	连云港水文局（连云港市海州区学院北路10号）
	东海监测中心
	1
	100M 
	东海县徐海中路109号

	226
	
	赣榆监测中心
	1
	100M 
	连云港市赣榆经济开发区永安路16号

	227
	
	石梁河水库
	1
	100M 
	东海县石梁河水库

	228
	
	石梁河缆道房
	1
	100M 
	东海县石梁河水库

	229
	
	至临洪
	1
	100M 
	连云港市新浦区新圩村

	230
	
	至临洪（东）
	1
	100M 
	连云港市海州区临洪水利工程管理处

	231
	
	至小许庄
	1
	100M 
	东海县房山镇吴场村

	232
	
	至黑林
	1
	100M 
	赣榆县黑林镇邵埠地村

	233
	
	至小塔山水库
	1
	100M 
	赣榆县小塔山水库

	234
	
	黑林水保站
	1
	100M 
	连云港市黑林镇邵埠地村

	235
	
	水质化验室
	1
	100M 
	连云港市海州区秦东门大街兴亿达大厦

	236
	
	大兴镇水文站
	1
	100M 
	大兴镇水文站新沭河对岸铁塔

	237
	淮安水文局（淮安市深圳路41号）
	城区监测中心
	1
	100M 
	淮安市深圳路41号（与分局距离300米）

	238
	
	盱眙监测中心
	1
	100M 
	盱眙县山盱城街道淮河北路淮明园72号

	239
	
	涟水监测中心
	1
	100M 
	涟水县朱码镇朱码闸水文站

	240
	
	金湖监测中心
	1
	100M 
	金湖县沿河路金湖水文站

	241
	
	盱眙监测中心
	1
	100M 
	盱眙县盱城街道十里营大道90号

	242
	
	老子山
	1
	100M 
	淮安市洪泽区老子山水位自己台

	243
	
	溜子河
	1
	100M 
	盱眙县溜子河水文自己台

	244
	
	龙王山水库
	1
	100M 
	盱眙县龙王山水库自己台

	245
	
	盱眙水保站
	1
	100M 
	盱眙县水土保持径流场

	246
	
	淮泗河
	1
	100M 
	淮安市淮阴区淮泗河水位自己台

	247
	
	跃进河测站
	1
	100M 
	淮安市淮阴区跃进河水位自己台

	248
	
	杨口水位站
	1
	100M 
	涟水县杨口水位自己台

	249
	
	二庄水位站
	1
	100M 
	涟水县二庄水位自己台

	250
	
	于沟水位站
	1
	100M 
	金湖县于沟水位自己台

	251
	
	庙沟水位站
	1
	100M 
	金湖县庙沟水位自己台

	252
	
	金湖水位站
	1
	100M 
	金湖县金湖水位自己台

	253
	
	新迁水位站
	1
	100M 
	盱眙县新迁水位自己台

	254
	
	涟水中心
	1
	100M 
	涟水县中联壹城涟水监测中心

	255
	
	一帆河闸
	1
	100M 
	连云港市灌南县一帆河水位自己台

	256
	盐城水文局（盐城市亭湖新区东亭路21号）
	亭湖区监测中心
	1
	100M 
	盐城市开放大道57水文局办公楼6108老机房内

	257
	
	阜宁监测中心
	1
	100M 
	阜宁县阜城射河西路20号，阜宁水文站院内

	258
	
	响水监测中心
	1
	100M 
	响水县德路巷12号响水口水位站

	259
	
	大丰监测中心
	1
	100M 
	大丰市金丰北路与疏港路交界口向北至疏港航道，向东200米

	260
	
	东台监测中心
	1
	100M 
	东台市北海大桥北300米水质监测站

	261
	
	滨海监测中心
	1
	100M 
	盐城市滨海大套农业园育才村（S327通榆河桥西南100米）

	262
	
	射阳监测中心
	1
	100M 
	射阳县城市防洪管理所院内，小洋河船闸东侧

	263
	
	建湖监测中心
	1
	100M 
	建湖县颜单镇沈杨村境内，建湖县自来水公司西塘河取水口西侧500米

	264
	
	滨海新闸
	1
	100M 
	响水县中山河闸

	265
	
	黄土沟
	1
	100M 
	建湖县沿河镇自强村

	266
	
	射阳河闸
	1
	100M 
	射阳县海通镇射阳河闸

	267
	
	阜宁(通)
	1
	100M 
	阜宁县施庄镇北陈村

	268
	
	运棉河闸
	1
	100M 
	射阳县黄沙港镇运棉河闸

	269
	
	上冈
	1
	100M 
	建湖县上冈镇

	270
	
	黄沙港闸
	1
	100M 
	射阳县黄沙港镇黄沙港闸

	271
	
	利民河闸
	1
	100M 
	射阳县黄沙港镇利民河闸

	272
	
	梁垛河南闸
	1
	100M 
	东台市弶港镇海滨村

	273
	
	梁垛河闸
	1
	100M 
	东台市弶港镇海滨村

	274
	
	川东港闸
	1
	100M 
	大丰市草庙镇联东村

	275
	
	王港新闸
	1
	100M 
	大丰市裕华镇王港新闸

	276
	
	四卯酉闸
	1
	100M 
	大丰市海丰农场四卯酉闸

	277
	
	大丰闸
	1
	100M 
	大丰市三龙镇大丰闸

	278
	
	大团
	1
	100M 
	大丰市新丰镇大团村

	279
	
	斗龙港闸
	1
	100M 
	大丰市三龙镇斗龙港闸

	280
	
	大新河口
	1
	100M 
	盐城市亭湖区南洋镇新洋村

	281
	
	新洋港闸
	1
	100M 
	盐城市亭湖区黄尖镇新洋港闸

	282
	
	西潮河闸
	1
	100M 
	盐城市亭湖区黄尖镇西潮河闸

	283
	
	东台(泰)
	1
	100M 
	东台市东台镇长青村

	284
	
	盐城
	1
	100M 
	盐城市亭湖区城北大桥

	285
	
	射阳河闸下
	1
	100M 
	射阳县海通镇通

	286
	
	串通
	1
	100M 
	射阳县海河镇

	287
	
	陈洋
	1
	100M 
	射阳县陈洋镇

	288
	
	利民河闸
	1
	100M 
	射阳县黄沙港镇

	289
	
	东沟
	1
	100M 
	阜宁县东沟镇

	290
	
	裴桥
	1
	100M 
	阜宁县东沟镇

	291
	
	清沟
	1
	100M 
	阜宁县罗桥镇

	292
	
	刘咀
	1
	100M 
	阜宁县东沟镇

	293
	
	余深河
	1
	100M 
	阜宁县沟墩镇

	294
	
	阜宁中心
	1
	100M 
	阜宁县阜城街道

	295
	
	阜宁AR鹰眼
	1
	100M 
	阜宁县阜城街道

	296
	
	射阳港潮位站
	1
	100M 
	射阳县射阳港电厂

	297
	
	滨海水保站
	1
	100M 
	滨海县东坎镇废黄河立交工程管理所内

	298
	扬州水文局（扬州市汶河北路63号）
	仪征监测中心
	1
	100M 
	仪征市扬子东路64号

	299
	
	高邮监测中心
	1
	100M 
	高邮市嘉禾巷10号

	300
	
	瓜洲水文站
	1
	100M 
	扬州市邗江区瓜洲镇瓜洲水文站

	301
	
	邵伯水文站
	1
	100M 
	扬州市江都区邵伯镇邵伯水文站

	302
	
	泾河水文站
	1
	100M 
	扬州市与淮安市交界处老淮江公路

	303
	
	三江营水位站
	1
	100M 
	扬州市江都区大桥镇河口

	304
	
	泗源沟上游
	1
	100M 
	仪征市扬子东路法苑小区东侧泗源沟闸上游

	305
	
	泗源沟闸
	1
	100M 
	仪征市扬子东路法苑小区东侧泗源沟闸下游缆道房西侧

	306
	
	宝应水位站
	1
	100M 
	宝应县白田路

	307
	
	仪征水保站
	1
	100M 
	仪征市刘集镇中利水库旁

	308
	镇江水文局（镇江市丹徒新区谷阳中大道18号）
	九曲河闸水文站
	1
	100M 
	镇江市润州区电力路丹阳丹北镇九曲河水利枢纽九曲河闸水文站

	309
	
	旧县水位站
	1
	100M 
	镇江市丹徒区荣炳镇盐府路旧县水位站

	310
	
	丁角桥水文站
	1
	100M 
	镇江市丹徒区宝堰镇丁角村丁角桥

	311
	
	谏壁抽水站水文站
	1
	100M 
	镇江市镇江新区谏壁镇雩北西路与031乡道交叉口北50米

	312
	
	金山湖水位站(北固山)
	1
	100M 
	镇江市京口区东吴路3号(北固山公园山上甘露寺)

	313
	
	谏壁闸水文站
	1
	100M 
	镇江市京口区谏壁闸管理处

	314
	
	句容监测中心
	1
	100M 
	句容市华阳镇房家坝5号

	315
	
	城区监测中心
	1
	100M 
	镇江市京口区梦溪路40号微夷大厦11楼

	316
	
	北山水库水文站
	1
	100M 
	句容市北山水库管理处

	317
	
	赤山新闸水文站
	1
	100M 
	句容市赤山新闸附近

	318
	
	丹阳监测中心
	1
	100M 
	丹阳市兰陵路103号丽都国际

	319
	
	丹阳水位站
	1
	100M 
	丹阳市城北村

	320
	
	新孟河闸水文站
	1
	100M 
	镇江市界牌镇新孟河闸

	321
	
	吴村桥水文站
	1
	100M 
	镇江市丹徒区宝堰镇南宫村

	322
	
	镇江（二）潮位站
	1
	100M 
	镇江市镇扬汽渡

	323
	
	宝堰蒸发站
	1
	100M 
	镇江市丹徒区徐巷村

	324
	
	镇江雨量站
	1
	100M 
	镇江市南门大街

	325
	
	句容水保站
	1
	100M 
	句容市白兔镇马里村

	326
	泰州水文局（泰州市海陵区鼓楼南路266号）
	兴化监测中心(旧)
	1
	100M 
	兴化市昭阳镇气象路69号

	327
	
	马甸港闸
	1
	100M 
	泰兴市滨江镇马甸港闸

	328
	
	过船港闸
	1
	100M 
	泰兴市滨江镇过船港闸

	329
	
	夏仕港闸
	1
	100M 
	靖江市斜桥镇夏仕港闸

	330
	
	黄桥
	1
	100M 
	泰兴市黄桥镇

	331
	
	泰州（周）
	1
	100M 
	泰州市海陵区凰路街道

	332
	
	口岸闸
	1
	100M 
	泰州市高港区口岸闸

	333
	
	高港水保监控
	1
	100M 
	泰州市高港区港城西路19号引江河管理处院内

	334
	
	城区监测中心
	1
	100M 
	泰州市高港区港城西路19号引江河管理处院内

	335
	
	高港（下）站
	1
	100M 
	泰州市高港区港城西路19号引江河管理处院内

	336
	
	口岸(下）站
	1
	100M 
	泰州市高港区口岸闸下游100米

	337
	
	马甸（上）站
	1
	100M 
	泰兴市马甸港闸上游100米

	338
	
	夏仕（上）站
	1
	100M 
	靖江市斜桥镇夏仕港闸上游500米

	339
	
	夏仕（下）站
	1
	100M 
	靖江市斜桥镇夏仕港闸下游50米

	340
	
	泰州（通）站
	1
	100M 
	泰州市海陵区美好上郡北

	341
	
	泰州（泰）站
	1
	100M 
	泰州市海陵区草河与新通扬运河交汇处

	342
	
	姜堰（通）站
	1
	100M 
	泰州市姜堰区老通扬运河双登大道桥处

	343
	
	倪浒庄站
	1
	100M 
	泰兴市新街镇倪浒庄

	344
	
	溱潼站水位自记台
	1
	100M 
	泰州市姜堰区溱潼镇

	345
	
	溱潼站雨量观测场
	1
	100M 
	泰州市姜堰区溱潼镇

	346
	
	泰兴站
	1
	100M 
	泰兴市城区

	347
	
	港口地下水站
	1
	100M 
	泰州市海陵区华港镇

	348
	
	中堡站
	1
	100M 
	兴化市中堡镇

	349
	
	安丰站
	1
	100M 
	兴化市安丰镇

	350
	
	沈埨站
	1
	100M 
	兴化市沈埨镇

	351
	
	陶庄站
	1
	100M 
	兴化市陶庄镇

	352
	
	缸顾
	1
	100M 
	兴化市千垛镇夏广村缸顾水厂取水口

	353
	
	周庄
	1
	100M 
	兴化市周庄镇道须沟周庄水厂取水口

	354
	
	吴家庄
	1
	100M 
	兴化市中堡镇吴家庄西侧河边

	355
	
	安西
	1
	100M 
	兴化市昌荣镇姚家舍东侧河边

	356
	
	昌荣
	1
	100M 
	兴化市戴窑镇双星村西河边

	357
	
	车路
	1
	100M 
	兴化市戴窑镇南侧河边

	358
	
	娄庄
	1
	100M 
	泰州市海陵区S231跨泰东河桥下河东侧

	359
	宿迁水文分局
（宿迁市洪泽湖路1588号金鹏国际）
	沭阳监测中心
	1
	100M 
	沭阳县大连西路沭阳水文水资源监测中心

	360
	
	泗洪监测中心
	1
	100M 
	泗洪县洪桥路21号

	361
	
	桐槐树
	1
	100M 
	沭阳县新河镇新槐村

	362
	
	泗洪(姚圩)
	1
	100M 
	泗洪县青阳镇

	363
	
	金锁镇
	1
	100M 
	泗洪县金锁镇

	364
	
	双沟
	1
	100M 
	泗洪县双沟镇

	365
	
	下草湾
	1
	100M 
	泗洪县双沟镇草湾村

	366
	
	沭阳北泓
	1
	100M 
	沭阳县扎下居委会

	367
	
	尚咀
	1
	100M 
	泗洪县龙集镇

	368
	
	四河水质自动监测站
	1
	100M 
	泗洪县四河乡四河水质自动监测站

	369
	
	黄河故道中心（水质）
	1
	100M 
	宿迁市宿城区花园路66号

	370
	
	泗洪水保站
	1
	100M 
	泗洪县星河上城西侧濉堤路泗洪水文水资源监测中心

	371
	
	宿城刘桥水保站
	1
	100M 
	宿迁市宿城区南长线刘桥渡槽

	372
	
	局机关办公点（水利局）
	1
	100M 
	宿迁市宿城区人民大道4号

	373
	骆运水利工程管理处
(宿迁市宿城区幸福街道黄河路4号）
	皂河抽水站
	1
	100M 
	宿迁市湖滨新城开发区皂河镇镇政府北五公里（皂河船闸北2公里）

	374
	
	泗阳闸站管理所
	1
	100M 
	宿迁市泗阳县众新镇上海南路2号

	375
	
	皂河闸管理所
	1
	100M 
	宿迁市湖滨新城开发区皂河镇镇政府北2.5公里（皂河船闸东700米）

	376
	
	刘老涧闸站管理所
	1
	100M 
	宿迁市宿豫区仰化镇刘涧村刘老涧船闸北侧

	377
	
	骆运水利工程管理处抗旱排涝队
	1
	100M 
	宿迁市宿豫区宿迁闸北首

	378
	
	沙集闸站管理所
	1
	100M 
	徐州市睢宁县沙集镇沙圩村（睢宁二站）

	379
	
	房亭河地涵管理所
	1
	100M 
	徐州市邳州市新河镇龙化桥旁

	380
	
	洋河滩闸管理所
	1
	100M 
	宿迁市湖滨新城开发区洋河滩村

	381
	
	黄墩湖滞洪闸管理所
	1
	100M 
	宿迁市湖滨新城开发区皂河镇镇政府北五公里（皂河船闸北2公里）

	382
	
	嶂山闸
	1
	100M 
	宿迁市湖滨新区晓店镇嶂山居委会

	383
	
	宿迁闸
	1
	100M 
	宿迁市湖滨新区井头乡井头居委会

	384
	
	六塘河闸
	1
	100M 
	宿迁市宿豫区井头街道三台山大道无门牌六塘河闸

	385
	淮沭新河管理处
(淮安市开发区深圳路9号)
	淮阴二站管理所
	1
	100M 
	淮安市清浦区城南乡新闸村

	386
	
	二河闸管理所
	1
	100M 
	淮安市洪泽县高良涧镇滨湖路350号

	387
	
	杨庄闸管理所
	1
	100M 
	淮安市淮海西路295号（西郊活动坝）

	388
	
	新沂河海口控制工程管理所
	1
	100M 
	连云港市灌云县燕尾镇

	389
	
	善后闸管理所
	1
	100M 
	连云港市灌云县圩丰镇

	390
	
	盐河北闸管理所
	1
	100M 
	连云港市灌云县侍庄乡

	391
	
	盐河北闸管理所至叮当河控制工程管理所
	1
	100M 
	连云港市灌云县侍庄乡盐河北闸管理所至灌云县南岗镇叮当河控制工程管理所

	392
	
	沭新闸管理所
	1
	100M 
	宿迁市沭阳县扎下镇明庄村

	393
	
	沭新闸管理所至龙埝控制工程管理所
	1
	100M 
	宿迁市沭阳县扎下镇明庄村沭新闸管理所至宿迁市沭阳县耿圩镇王庙村

	394
	
	沭新闸管理所至沭阳控制工程管理所
	1
	100M 
	宿迁市沭阳县扎下镇明庄村沭新闸管理所至宿迁市沭阳县扎下镇王庄村

	395
	
	沭新闸管理所至沭新闸管理所虞姬沟闸
	1
	100M 
	宿迁市沭阳县扎下镇明庄村沭新闸管理所至沭新闸管理所虞姬沟闸

	396
	
	沭阳闸管理所
	1
	100M 
	宿迁市沭阳县沭城镇

	397
	
	蔷薇河地涵管理所
	1
	100M 
	宿迁市沭阳县桑墟镇蔷薇河村

	398
	
	滨海抽水站管理所
	1
	100M 
	盐城市滨海县大套乡洪林村

	399
	
	灌河响水地涵管理所
	1
	100M 
	盐城市响水县黄响河闸旁灌河响水地涵管理所

	400
	
	灌河响水地涵管理所至响水引水闸(响水县内)
	1
	100M 
	盐城市响水县黄响河闸旁灌河响水地涵管理所至灌河响水地涵管理所响水引水闸

	401
	
	至沭新闸（工控）
	1
	100M 
	宿迁市沭阳县扎下镇明庄村

	402
	
	淮阴闸管理所
	1
	100M 
	淮安市淮阴区王营镇淮闸村

	403
	灌溉总渠水利工程管理处
(淮安市淮安区三堡乡运东闸院内)
	淮阴站（二河枢纽）
	1
	100M 
	淮安市清江浦区和平镇越闸村

	404
	
	滨海枢纽
	1
	100M 
	盐城市滨海县通榆镇

	405
	
	阜宁腰闸管理所（淮阜控制）
	1
	100M 
	盐城市阜宁县陈集镇闸东村

	406
	
	六垛闸
	1
	100M 
	盐城市射阳县临海镇六垛社区

	407
	
	北运西闸管理所（镇湖闸）
	1
	100M 
	淮安市淮安区南闸镇

	408
	
	北运西闸
	1
	100M 
	淮安市淮安区南闸镇林南村

	409
	
	南运西闸
	1
	100M 
	扬州市宝应县氾水镇南运西闸管理所

	410
	
	高良涧闸
	1
	100M 
	淮安市洪泽区高涧镇滨湖路85号省高良涧闸管理所

	411
	
	北运西闸管理所至山阳地涵
	1
	100M 
	淮安市淮安区漕运镇X209 北运西闸管理所至扬州市宝应县山阳镇大东村山阳地涵

	412
	
	北运西闸管理所至阮桥闸
	1
	100M 
	淮安市淮安区漕运镇X209 北运西闸管理所至淮安市金湖县前锋镇白马湖村阮桥闸

	413
	
	南运西闸管理所至大汕子闸
	1
	100M 
	扬州市宝应县南运西闸管理所(远西堤路东)至扬州市宝应县氾水镇金宝渔业村大汕子闸

	414
	
	苏嘴水文台
	1
	100M 
	淮安市淮安区苏嘴镇苏博线与328省道交叉口东50米（交警四中队对面）

	415
	
	二河枢纽专线电路（工控）
	1
	100M 
	淮安市清江浦区和平镇越闸村

	416
	
	北运西闸专线电路（工控）
	1
	100M 
	淮安市淮安区南闸镇林南村

	417
	
	镇湖闸专线电路（工控）
	1
	100M 
	淮安市淮安区南闸镇

	418
	
	穿运洞专线电路（工控）
	1
	100M 
	淮安市淮安区平桥镇

	419
	
	高良涧闸专线电路（工控）
	1
	100M 
	淮安市洪泽区高涧镇滨湖路85号省高良涧闸管理所

	420
	洪泽湖水利工程管理处（淮安市洪泽区洪泽湖大道106号）
	三河闸管理所蒋坝水文亭
	1
	100M 
	淮安市洪泽区蒋坝镇三河闸管理所蒋坝水文亭

	421
	
	三河闸(中渡)
	1
	100M 
	淮安市洪泽县蒋坝镇三河闸

	422
	
	堤防管理所
	1
	100M 
	淮安市洪泽区古堰路3号洪泽湖堤防管理所

	423
	
	三河船闸管理所
	1
	100M 
	淮安市洪泽区蒋坝镇省三河船闸管理所

	424
	
	三河闸管理所
	1
	100M 
	淮安市洪泽区蒋坝镇江苏省三河闸管理所

	425
	
	石港抽水站管理所
	1
	100M 
	淮安市金湖县金北镇刘庄村石港抽水站管理所

	426
	
	湖泊-盱眙中心
	1
	100M 
	淮安市盱眙县盱城街道象山公园旁

	427
	
	湖泊-泗洪中心
	1
	100M 
	宿迁市泗洪县半龙线泗洪县水利局濉河闸管理所

	428
	
	码头
	1
	100M 
	淮安市洪泽区高良涧街道古堰景区执法码头

	429
	江都水利工程管理处
（扬州市江都区龙城路133号）
	万福闸管理所
	1
	100M 
	扬州市广陵区凤凰路与自在岛路交叉口

	430
	
	宜陵闸管理所
	1
	100M 
	扬州市江都区宜陵镇新庄公路

	431
	
	邵仙闸管理所
	1
	100M 
	扬州市广陵区Y703与华泰路交叉口

	432
	
	万福闸管理所至金湾闸
	1
	100M 
	扬州市广陵区凤凰路与自在岛路交叉口至扬州市江都区仙女镇谢庄路东

	433
	
	宜陵闸管理所至宜北闸
	1
	100M 
	扬州市江都区宜陵镇新庄公路至扬州市江都区宜陵北闸

	434
	
	宜陵闸管理所至三里窑闸
	1
	100M 
	扬州市江都区宜陵镇新庄公路至扬州市江都区东进公路船闸管理所

	435
	
	宜陵闸管理所至五里窑闸
	1
	100M 
	扬州市江都区宜陵镇新庄公路至扬州市江都区五里窑中桥

	436
	
	邵仙闸管理所至邵伯闸
	1
	100M 
	扬州市广陵区Y703与华泰路交叉口至扬州市江都区上河边与棠湖路交叉口

	437
	秦淮河水利工程管理处（南京市秦淮区红花村136号）
	武定门闸
	1
	100M 
	南京市武定门闸

	438
	
	秦淮新河闸管理所数据专线
	1
	100M 
	南京市雨花区经济开发区天后社区（秦淮新河闸管理所）

	439
	太湖水利工程管理处（苏州市吴中区太湖东路24号）
	常熟管理所
	1
	100M 
	苏州市常熟市海虞镇花庄常熟水利枢纽

	440
	
	望亭管理所
	1
	100M 
	无锡市硕放镇南开路1号天山水泥厂南望亭枢纽管理所

	441
	
	丹金闸管理所
	1
	100M 
	常州市金坛区通闸路219号丹金枢纽

	442
	
	钟楼管理所
	1
	100M 
	常州市钟楼区西林街道朱夏墅村钟楼防洪控制工程管理所

	443
	
	湖西中心
	1
	100M 
	常州市武进区孟津路与丰泽路交界处

	444
	
	太湖基地
	1
	100M 
	苏州市临湖镇北港闸附近

	445
	
	张家港所
	1
	100M 
	苏州市常熟市虞山镇大义区常隆村张家港水利枢纽管理所

	446
	
	新沟河管理所
	1
	100M 
	无锡市江阴市申港街道滨江村新购河江边枢纽管理所

	447
	
	丹阳水利枢纽管理所
	1
	100M 
	苏州市吴中区太湖东路24号-丹阳所

	448
	
	奔牛水利枢纽管理所
	1
	100M 
	苏州市吴中区太湖东路24号-奔牛所

	449
	泰州引江河管理处（泰州市高港区港城西路19号）
	灌溉动力管理一处
	1
	100M 
	泰州市海陵区海陵北路668号

	450
	
	拉马河闸管理所
	1
	100M 
	南通市如皋市江安镇黄市新社区

	451
	
	北箍江泵站
	1
	100M 
	泰州市医药高新区引江社区

	452
	
	vpdn专线
	1
	100M 
	泰州市医药高新区

	453
	防汛防旱抢险中心（南京市六合区雄州街道马营农商街205号）
	红山窑实训基地（演练区）
	1
	100M 
	南京市六合区瓜埠镇红山窑村红山窑水利枢纽旁

	454
	
	红山窑实训基地(训练区)
	1
	100M 
	南京市六合区瓜埠镇红山窑村红山窑水利枢纽旁

	455
	
	物联网专线
	1
	100M 
	南京市六合区雄州街道高余社区农商街205号江苏省防汛防旱抢险中心



二、技术要求
1、技术指标、参数要求
	序号
	业务种类
	技术规格、参数要求

	1
	互联网宽带、数字电路、裸光纤
	线路接入要符合省水利厅的设备对接要求。供应商必须免费提供用户从光传输设备至用户路由设备所需的光纤跳线及与用户设备线缆相匹配的转换接头等必要的配件。

	2
	
	安全性：实现对省水利厅现有互联网地址实时安全防护，能对电路中发生的网络攻击做初步安全防护应对，提供初步安全防护方案。

	3
	互联网
	上下行带宽对等，实际测速结果达到用户签约合同的带宽要求视为测速达标并承诺提供测试报告。

	4
	
	丢包率小于等于0.005%。全年可用率平均达到99.9％。

	5
	
	水利厅2条互联网宽带共提供16个互联网IP地址，水利厅直属单位主备互联网宽带各提供8个互联网IP地址。费用应含在互联网宽带线路费用中，不需要另外支付。

	6
	数字电路
	基于WDM/OTN/MSTP技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网物理隔离。

	7
	
	误码率要求：符合中华人民共和国信息产业部《基于SDH的多业务传送节点（MSTP）本地传输工程设计规范》（YD/T 2397-2012）”标准的要求，误码率≤1×10-7。

	8
	
	时延要求：符合中华人民共和国信息产业部《基于SDH的多业务传送节点（MSTP）本地传输工程设计规范》（YD/T 2397-2012）”标准的要求，最高时延≤50ms。

	9
	
	可用率：供应商每月提供的网络或线路的正常服务时间占服务总时间的百分比。本次项目电路端到端电路可用率需达到99.9%以上，业务中断两小时内电路恢复率为100%。

	10
	
	数字电路特性：江苏省水利厅至供应商接入机房的电路要求在供应商骨干层、长途层需要承载在不同网络平面上，所有电路基于光纤方式承载，供应商必须提供端到端透明传输通道，必须与互联网完全物理隔离，避免电路干扰、中断等的问题出现。

	11
	
	供应商基础传输网要求：要求供应商用于承载内部专网的长途传输一级、二级干线层面采用光缆1+1的保护机制，当主用路由光缆发生故障，电路自动切换到备用路由。两端（各水文局和管理处）机房线路接入提供可靠光缆双路由保护，并保证在主用路由发生障碍时能够自动切换到备用路由，电路保护倒换时间≤50ms。

	12
	
	冗余性：本次采购电路与江苏省水利信息采集网另一条电路为冗余机制，当某一条电路故障时，可将流量数据自动切换到另一条电路，保障业务应用的持久通畅，即可实现无缝切换，需提供接入冗余方案。

	13
	
	电路监管要求：要求供应商所提供的网络具有对所有节点传输设备的日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能，提供端到端的客户网络监控等业务，需提供监管截图；供应商对于客户网络监控服务应具备7×24小时的实时服务监控团队，需提供服务团队信息。

	14
	裸光纤
	参数要求：路由长度（km）：≤15；光缆衰耗（dB）：≤15；系统容量（DWDM波道数）：≥16。

	15
	
	支持2M～10G主要业务（例如E1/T1、STM-1/4/16/64、OC-3/12/48/192、FE、GE、10GE、FC100/200/400/800/1200、FICON、ESCON、DVB-ASI、HDTV、EPON、GPON等），支持端口速率自适应。

	16
	
	支持主流IP、SAN业务并支持混合承载，作为独立FC通道时实际速率不低于4Gbps。

	17
	
	支持与波分设备常用接口（例如SFP/SFP+/XFP等）对接，满足通用接口规范。

	18
	
	本工程所租赁的不同供应商、不同物理路由的裸纤将接入两侧机房不同波分设备业务卡上；主路由应采用城域网级传输光缆，如对业务类型、频率、波分设备端口等有特殊要求，需明确提出；同一路由两端须实现接入路由冗余（主机房与灾备机房均通过两条不同接入路由接入就近端局），需提供接入冗余方案，在标准地图上示意物理路由具体走向。




2、技术方案
供应商应根据项目需求提供具体详实的技术方案，包含互联网宽带接入方案、数字电路组网技术方案等，要求方案细致全面、合理、技术可行性强。所提供的线路必须稳定、可靠地满足省水利厅及直属单位互联网的访问、数据传输要求，并考虑后期数据业务的扩展可进行带宽平滑升级。要求各供应商提供接入的技术方案，租赁期内对所提供租用通信光缆的维护、保养与管理，具体维护要求满足技术要求。
三、施工要求
1、项目实施方案
为保障业务平稳过渡，供应商应综合考虑项目总体需求，针对本项目的技术及服务，制定科学、合理、详细的整体项目实施方案。包含不限于项目实施计划、项目实施团队、项目实施进度安排、实施保障措施、验收方案等内容。
2、项目施工周期
合同签订后，在服务期前至少15个日历日完成安装调试工作，联网率达到100%。
供应商自本项目所服务传输线路全部开通时起（以建设方签字确认为依据），提供不少于15天的免费试运行期。
3、割接方案
为保障业务平稳过渡，供应商应在充分调研线路方案和运行情况以及各接入点的情况基础上，制定科学、合理、详细的电路割接方案。割接时间不超过0.5小时。供应商线路服务实施过程中须尽量减少采购人业务中断时间，进行割接等可能影响采购人业务的操作时，须提前48小时与采购人进行确认，实施过程中保障采购人业务中断时长在0.5小时以内。供应商须根据相应要求，提供数字电路割接方案。
四、售后服务
[bookmark: _Toc421220370]1、维护服务方案
1.1供应商提供维护服务保障体系和完整合理的售后服务方案，售后服务方案中需包含服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、迁移服务、支撑保障等内容。
1.2供应商具备省市县三级服务架构，对线路和供应商放在客户端传输设备的运行和维护，故障排查和修复、故障配件更换、技术咨询等，并响应客户需求对重要时间节点进行应急保障和巡检。具备经验丰富的专业技术人员负责维护管理，维护人员7*24小时实时响应网络障碍或用户申告，保证网络障碍或用户申告得到快速、有效的处理，确保专网用户业务数据安全通畅。线路和设备发生技术性故障影响使用时，平时应提供7*24小时远程电话技术支持和4小时内上门服务；在汛期（5月1日至9月30日）发生故障，应在1个小时以内到达现场，2个小时以内完成电路和链路的恢复，并须分析事件原因与存在的隐患，完成相关问题的整改工作。
1.3供应商在进行可能会影响业务的所有维护或更换操作时，应提供完备详尽的操作方案，向用户详细解释潜在风险。所有操作均以保证数据安全和设备完好服务为前提。供应商须提供全面合理可行的故障应急解决方案，并负责整个系统恢复正常。系统恢复后，需出具详细维修服务报告。
1.4为确保设备发生故障后能尽快修复，供应商应根据实际维护要求自行储备各类常用备品、备件、备机。在服务期内，如发生网络设备故障，由相关工程师现场处理；对于硬件损坏的情况（需与硬件生产厂商技术支持热线确认），并提供备件替换服务。所供设备均为原厂正宗原配产品（包括在标配基础上增加的配件也必须为原厂原配）。不得使用任何拆机件或旧件。
1.5 对采购人提出的合理服务要求，成交供应商必须即时进行电话、邮件或远程网络支持，并在4小时内到场服务，如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由成交供应商负责。
1.6供应商在服务期内新增需求免收初装费及其他一次性费用，免费提供线路迁移服务，并在10个日历天内完成，迁移前应制定详细的线路迁移方案，迁移中线路中断时间应在用户的要求范围内，迁移后保证线路的可用性，确保系统如期正常运行。
迁移服务包含：
（1）用户方办公地点整体迁移。要求线路提供商先开通新办公地点的线路，用户迁移工作完毕后，再拆除原办公地点线路。新老线路在迁移期间不再额外收取任何费用。新旧光传输设备型号、容量不变。
（2）用户方办公地点不变，机房位置根据工作需要改变位置。要求线路提供商根据用户需求，免费提供接入光缆或光传输设备的移位服务。
1.7所有技术支持、服务产生的费用以及涉及的备件费用等均包含在此次报价中，采购人不再额外支付其他任何费用。
1.8保证所供货物、服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。
2、巡检方案
需提供巡检方案，方案中包括线路巡检和客户端接入设备巡检。线路巡检包括每年至少两次（汛前、汛后各一次）对省水利厅互联网、省水利广域网、地市分支节点广域网进行现场巡检服务，每季度至少一次对省水利厅数据中心现场巡检服务。客户端接入设备巡检包括清洁机架、DDF、ODF，检查传输设备运行状态，检查设备告警状态。根据用户要求，定期提供质量运行分析报告。在设备巡检过程中，发现问题进行性能调优，确保业务的稳定运行。
3、网络监控方案
需提供可自主查看的网管监控统一管理的平台，可统一查看各电路的地址、连接状态、实时上下行流量、IP地址、传输应用类型，可对每条电路的质量监测，包括每条链路的流量大小、应用构成、能够提供电路的时延、重传、会话数峰值、异常事件、数据包分布、新建连接、连接失败等网络关键性能指标的查看，方便管理员对网络异常情况作出预判和决策。可定期提供电路使用情况报告，内容包含电路的流量使用情况、带宽占比、时段流速分析、视频会议等应用使用统计等信息。
4、综合网管监控技术
具有综合网管监控技术，提供可自主查看的网管监控统一管理平台，能提供面向客户的专属可视化界面，实现线路主动监控、异常告警通知、线路故障统计、线路可用性统计、故障响应以及调度控制等功能。
5、流量分析技术
具有流量分析技术，可提供查看的流量分析管理平台截图，能提现实时监控客户宽带流量，并通过实时分析网上数据流来监测非法入侵活动，并根据监测结果实时报警、响应，达到主动发现入侵活动、确保网络安全目的。

五、服务能力
1、成功案例
供应商具备承接本项目的服务能力，需提供2023年1月1日（合同签订为准）以来类似项目的成功案例。
2、项目团队
本项目需配备不少于6人的项目实施和运维团队，人员需提供供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料。其中配备1名项目经理，项目经理至少拥有高级工程师证书、高级信息系统项目管理师证书其中1项；配备1名项目技术负责人，项目技术负责人至少拥有网络工程师证书、通信工程师证书、信息安全保障人员CISAW证书或网络规划设计师证书其中1项；项目组的其他成员，至少具有网络工程师证书、通信工程师、CISP证书、CISSP证书1至2项。

六、验收要求
1、线路建设完成后，供应商应利用技术手段对每条线路进行质量测试，测试报告需有双方签字，由采购人进行验收。验收通过后，甲方正式通知启用之日起开始进入计费周期；若验收不通过，用户有权终止合同。
2、竣工后，供应商应将竣工材料等相关项目资料及时交付采购人。
七、商务要求
1、项目服务期：12个月（2027年1月1日至12月31日）。
2、交货期、交货方式及交货地点
2.1交货期：合同签订后，项目服务期前至少15个日历天需完成安装调试工作。
2.2交货方式：采购人指定。
2.3交货地点：采购人指定地点。
3、付款条件
3.1采购包一和采购包二付款条件：合同签订后，甲方支付乙方合同全款。
3.2 采购包三付款条件：合同签订后甲方支付乙方合同款50%，2027年11月底前，双方根据实际情况签字确认工程量完工清单，甲方支付乙方合同尾款。
4、投标货币：人民币。

八、其他要求
1、项目属性:服务类项目。
2、进口产品投标：
	采购包号
	是否接受进口产品投标（是/否）

	1
	否

	2
	否

	3
	否





[bookmark: _Toc220489001][bookmark: _Toc227167504]九、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。


[bookmark: _Toc239690745]第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	2
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	3
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


本项目按照采购包各选取1名中标候选人。投标人可参与多个采购包投标，但同一投标人采购包1、采购包2不能兼中。按采购包1、采购包2的顺序评审并确定中标候选人，采购包1的中标候选人不得参与采购包2的评审。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
注：非专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件9-2）供应商将不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣除优惠政策。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
评标方法与评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	序号
	打分办法
	得分

	（一）
价格分25分
	以满足招标文件要求且总报价价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分25分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×25分，小数点后保留2位。
	25

	（二）
技术评价23分
	2.1
	技术响应情况（18分）。
采购包一、采购包二：
投标人全部满足招标文件第四章“1、技术指标、参数要求”中各项技术指标、参数要求的，得18分。相关指标低于招标文件要求的，每一项减1分。
采购包三：
投标人全部满足招标文件第四章“1、技术指标、参数要求”中序号1、2及6-13共十项技术指标、参数要求的，得18分。相关指标低于招标文件要求的，每一项减1.8分。
	18

	
	2.2
	技术方案（5分）。
供应商应根据项目需求提供具体详实的技术方案，包含网络现状、数字电路组网技术、电路性能、光缆维护等内容。
①投标文件未符合“技术方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；
②投标文件符合“技术方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分；
③经评委认定，投标文件对“技术方案”中“数字电路组网技术、光缆维护”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“技术方案”中除“数字电路组网技术、光缆维护”外其它要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	（三）
实施方案
13分
	3.1
	项目实施方案（5分）。
供应商提供项目实施方案，包括项目实施计划、项目实施团队、项目实施进度安排、实施保障措施、验收方案等内容。
①投标文件未符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；
②投标文件符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分；
③经评委认定，投标文件对“项目实施方案”中“项目实施计划、项目实施团队”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“项目实施方案”中除“项目实施计划、项目实施团队”外其它要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	
	3.2
	项目施工周期（5分）。
①投标人承诺项目所有线路按采购人要求，在服务期前15个日历天完成线路联网率100%的基础上，每提前5个日历天加1分，最多加3分。
②在提供不少于15天的免费试运行期的基础上，每多5个日历天加1分，最多加2分。
需提供详实可信的说明材料，否则不得分。
	5

	
	3.3
	割接承诺（3分）。
针对即将到期的线路，为保障业务和电路的平稳过渡，供应商应在充分调研客户组网方案和运行情况以及各接入点的电路接入情况的基础上，制定科学、合理、详细的业务电路割接方案。
供应商承诺全网影响0.5小时内得3分；
影响1小时内得2分；
影响2小时内得1分；
超过2小时不得分。
供应商须提供承诺书，割接安排及影响时间估算需真实、可行。
	3

	（四）
售后服务方案22分
	4.1
	维护服务方案（5分）。
供应商提供维护服务保障体系和完整合理的售后服务方案，售后服务方案中需包含服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、迁移服务、支撑保障等内容。
①投标文件未符合“维护服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；
②投标文件符合“维护服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分；
③经评委认定，投标文件对“维护服务方案”中“故障处理、人员力量、迁移服务”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“维护服务方案”中除“故障处理、人员力量、迁移服务”外其它要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	
	4.2
	巡检方案（4分）。
供应商提供巡检服务方案，方案中需包含巡检内容、巡检团队、服务承诺等内容。
①投标文件未符合“巡检方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；
②投标文件符合“巡检方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分；
③经评委认定，投标文件对“巡检方案”中“巡检内容、服务承诺”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“巡检方案”中除“巡检内容、服务承诺”外其它要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。
	4

	
	4.3
	网络监控方案（5分）。
供应商提供网络故障监控方案，包括线路质量监控、异常告警通知、线路故障统计、线路可用性统计的内容。
①投标文件未符合“网络监控方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分；
②投标文件符合“网络监控方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分；
③经评委认定，投标文件对“网络监控方案”中“线路质量监控、线路故障统计”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“网络监控方案”中除“线路质量监控、线路故障统计”外其它要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
	5

	
	4.4
	综合网管监控技术（4分）。
供应商提供可自主查看的网管监控统一管理平台，能提供面向客户提供的专属可视化界面，实现线路主动监控、异常告警通知、线路故障统计、线路可用性统计、故障响应以及调度控制等功能，每提供1项功能得1分，满分4分。（以上要求需提供综合网管平台的功能截图页面)。
	4

	
	4.5
	流量分析技术（4分）。
可提供查看的流量分析管理技术材料，能提供客户宽带流量分析、保障网络安全等功能，每提供1项功能得2分，满分4分。（投标人可提供产品技术资料、公开资料、第三方检测或认证材料、功能截图、样机测试承诺等能够证明响应性的材料）。
	4

	（五）服务能力17分
	5.1
	成功案例（6分）。
供应商提供2023年1月1日（合同签订为准）以来2个类似项目的租赁合同，提供1个得3分，最高得6分，须提供合同扫描件。
	6

	
	5.2
	项目团队（11分）。
5.2.1项目经理证书
供应商服务团队配备1名项目经理，项目经理至少拥有高级工程师证书或高级信息系统项目管理师证书的任意1项，提供1项证书得2分，提供2项证书得4分，最高得4分；
5.2.2项目技术负责人证书
配备1名项目技术负责人，项目技术负责人至少拥有网络工程师证书、通信工程师证书、信息安全保障人员CISAW证书证书或网络规划设计师证书其中任意1项，提供1项证书得2分，提供2项证书得4分，最高得4分；
5.2.3项目组其他成员证书
项目组的其他成员，具有网络工程师证书、通信工程师、CISP证书、CISSP证书的任意1项，每提供1项证书得1分，最高得3分。
以上需提供证书扫描件以及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料，否则不得分，1人多证的只计算1个证书。
	11




（以上材料需提供复印件，且均需在有效期内，否则视为无效。）
注：采购人在合同签订前核查以上评分项目中证明材料原件。
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               



投标文件的组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年
内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式
见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提
供相关材料，否则作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）


附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
采购编号：                                   
采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）






附件2 投标分项报价表（采购包号：**）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	分项服务名称/货物名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期/服务期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


                                           
附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。







附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



附件7                         法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         


附件8                              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日      期：___年____月____日






[bookmark: _Toc120614284]
附件9-1 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                                   企业名称（加盖CA电子公章）：
                               日期：___年____月____日 

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部
关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。



附件9-2
 
提供服务的人员均为订立劳动合同的从业人员的书面声明
（采购包号：XX）
本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）参加江苏省政府采购中心组织的项目编号为JSZC-320000-SCZX-G（C、T、K）20XX-XXXX，XXXX（项目名称）（采购包号：XX）项目采购活动，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定，本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）郑重声明：如服务由本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）承接，为本项目采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
本企业（联合体）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
注：专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，投标人（供应商）未提供该书面声明的，投标（响应）无效。
    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
                           日期：___年____月____日   


附件11 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件12  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
          日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。




质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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