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[bookmark: 二．报价方须知]第一章 竞争性磋商采购公告
[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629]项目概况
泰州市生态环境执法能力提升建设项目 的潜在供应商可在江苏省政府采购“苏采云”系统自行免费下载采购文件，并于2026年9月17日14点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321200-RHGS-C2026-0007
项目名称：泰州市生态环境执法能力提升建设项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：268.98万元
最高限价：268.7万元，报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效响应处理
采购需求：泰州市生态环境执法能力提升建设项目，具体要求详见采购文件第四章
合同履行期限：自合同签订之日起60个工作日内完成供货并安装调试完毕。
本项目（是/否）接受联合体：否。
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。本项目属于其他未列明行业类，根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。提交中小企业声明函并成交的，随成交公告一同公示。
2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号），本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（三）本项目的特定资格要求：无
（四）其他要求：
1.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；
2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与该采购项目的其他采购活动；
3.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632]时间：自磋商采购公告发布之日起5个工作日；
地点：江苏政府采购“苏采云”系统；
方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目采购文件；
售价：0.00元。
四、响应文件提交
截止时间：2026年9月17日14点00分（北京时间）；
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK37]地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc35393633]五、开启（开标时间）
时间：2026年9月17日14点00分（北京时间）；
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
[bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]七、其他补充事宜
1.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
2.本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次磋商不收取磋商保证金。
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购单位：泰州市生态环境综合行政执法局
地址：泰州市永晖路18号
联系人：薛女士  
联系电话：0523-86195616
2.代理机构：泰州瑞恒项目管理有限公司
地址：泰州市海陵区铁塔路20号南101室
联系人：张先生
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639]联系电话：15371555320
3.项目联系方式
项目联系人：张先生
电话：15371555320
[bookmark: _Toc11632][bookmark: _Toc13715]
第二章 参加磋商供应商须知
（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）
	序号
	内容

	1
	项目名称：泰州市生态环境执法能力提升建设项目
项目编号：JSZC-321200-RHGS-C2026-0007 

	2
	采购机构：泰州市生态环境综合行政执法局
采购代理机构：泰州瑞恒项目管理有限公司（以下简称代理机构）

	3
	采购文件发放：自公告发布之日起5个工作日

	4
	本项目最高限价：268.7万元

	5
	磋商有效期：开标后九十(90)天

	6
	签订合同地点：由采购人指定

	7
	本项目不收取履约保证金

	8
	采购代理费按照苏政采【2024】20号文的44%收取，此费用由采购人支付；
费用结算基数：按成交金额为基数。

	9
	投标供应商成交后提供纸质版响应文件一正一副，送至代理公司或邮寄至泰州瑞恒项目管理有限公司（地址：泰州市海陵区铁塔路20号南101室，联系人：张先生，电话：15371555320）。

	10
	不管磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担磋商所需一切费用。


一、总则
1.适用范围	
本采购文件仅适用于泰州市生态环境执法能力提升建设项目。
2.项目采购方式
本次采购采取竞争性磋商的方式。
3.合格的供应商
3.1满足本采购文件“竞争性磋商采购公告”中申请人的资格要求的规定。
3.2满足本采购文件实质性要求和条件的规定。
4.参加磋商费用
参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.采购文件的约束力
供应商一旦领取了本采购文件并决定参加磋商，即被视为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]6.采购文件的澄清及修改
6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构，（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。
6.2代理机构不组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会。
7.合同形式：固定单价合同
[bookmark: _Toc61149553][bookmark: _Toc14577351][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072]二、磋商响应文件的编制及保证金收取
[bookmark: _Hlt26954834][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc61149555][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc14577353][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc61149554][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc14577352]1.响应文件编制要求
1.1供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。采购文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。
1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Hlt26954836][bookmark: _Hlt26670357][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc61149558][bookmark: _Toc513029217][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc61149557]1.3响应文件构成
供应商应认真阅读和理解采购文件，并按采购文件的要求编制响应文件；响应文件应对采购文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。供应商编写的响应文件应包括下列部分：
加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在磋商截止时间后补正。
1.3.1 资格证明文件
（1）★具有独立承担民事责任能力的企事业法人营业执照；
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK56]（2）★供应商法定代表人资格证明书（格式见附件）；
（3）★供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；
（4）★按照本文件第一章第二条之（三）中“本项目的特定资格要求”应当提供的证书或材料等（如有）；
（5）★供应商近六个月中任意一个月份的财务状况报告（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
（6）★供应商近六个月中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料）；
（7）★供应商近六个月中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（8）★参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
（9）★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
（10）供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
（11）供应商应提供《关于符合本国产品标准的声明函》。
如上述资格证明文件第（5）（6）（7）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
1.3.2商务技术文件（按照本文件第六章统一提供的规范表式填写）
（1）★磋商响应函（格式见附件）；
（2）★磋商报价表（参考格式，以苏采云系统格式为准）；
（3）★首轮响应报价明细表（格式见附件）；
（4）★技术及商务响应偏离表（格式见附件）；
（5）根据项目需求和评审方法以及评审标准，供应商为使自身处于有利评审地位，应当提交的其他文件和证明资料；
1.3.3如标书制作工具中的格式和内容与“泰州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“泰州市政府采购网”发布的采购文件为准。
[bookmark: _Hlt26668999][bookmark: _Hlt26670373]2.磋商响应报价表
2.1供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，采购文件中另有规定的按规定执行。
2.2标的物
详见项目需求。
2.3有关费用的处理
供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本采购文件中另有规定的除外。
采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也须列入报价。
2.4报价采用的货币及方式
响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
2.5 响应报价表上的价格应按采购文件规定填写。
2.6最高限价
供应商报价超过最高限价的，作为无效标处理。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954854][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954749][bookmark: _Hlt26670493][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc14577362][bookmark: _Toc61149562]3.磋商保证金
依据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件规定精神，本项目免收磋商保证金。采购文件中有关磋商保证金的条款均取消。
三、响应文件的递交
[bookmark: _Hlt26954856][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc61149563][bookmark: _Toc14577363][bookmark: _Toc513029225]1.电子响应文件的递交
1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
2提交响应文件的截止时间
2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二章第5.3.2条规定作无效响应处理。
2.2采购人和代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Hlt26670496][bookmark: _Hlt26954752][bookmark: _Hlt26954858][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc14577364][bookmark: _Toc61149564]3.响应文件的拒收
3.1采购人拒绝接收在规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
4.响应文件的撤回和修改
4.1响应文件的撤回
4.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
4.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。
4.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
4.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
4.4在提交响应文件截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
四、响应文件的解密与评审
1.响应文件解密
1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
2.磋商小组
2.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。
2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
3.评审过程的保密与公正
3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
3.4采购人、代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
4.评审过程中的澄清
4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
5.对响应文件的审查
5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
5.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，并且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3未实质性响应采购文件的情形
5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；
5.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的；
5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；
5.3.4供应商不具备采购文件中规定的资格要求的；
5.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的；
5.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的；
5.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
5.3.8响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
5.3.9磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明，并加盖CA电子公章（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
5.3.10响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的；
5.3.11标注“★”号，不能满足采购文件要求的；
5.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。
5.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
5.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
6.磋商程序及评审方法和评审标准
6.1磋商程序
6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据采购文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
6.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。本项目最后报价仅报总价，最后各项单价计算方法为：（最后报价总价/首次报价总价）*首次各项报价的单价。
采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理；最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
6.2评审方法和评审标准
6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本采购文件所述综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
6.2.2相同品牌产品的处理方法
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
6.2.3评审标准
详见本采购文件第五章规定。
6.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
6.3.2出现影响采购公正性的违法、违规行为的。
6.3.3除本采购文件第二章第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
五、成交
1.确定成交单位
1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人在确定成交供应商后，采购人将在“泰州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
1.3.1提供虚假材料牟取成交的。
1.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
1.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
1.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
1.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
1.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购人和采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
2.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
2.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3.成交通知书
3.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
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1.签订合同
1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
2.标的物的追加
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
七、政府采购政策功能落实
1、中小企业政策
本项目按第 （2） 种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体投标、是否允许分包，以“项目基本情况”相关内容为准。）
2、节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
3、政府采购需求标准
3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购
需求标准（试行）》的通知要求执行。
3.3绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，否则视为未实质性投标。
4、采购本国产品的支持政策
4.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
4.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.5供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
八、关于异常低价的审查
[bookmark: OLE_LINK6]根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：
1.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第三章  合同条款及格式（参考）
[bookmark: _Toc518041191][bookmark: _Toc434410155]（以实际签订合同为准 合同的签订内容以采购文件的具体内容为准）
[bookmark: hetongStart]XX采购合同
（参考文本）
合同编号：          
政府采购项目号：
采购人：                 （以下称甲方）  供应商：         （以下称乙方）
住所地：                   住所地：
采购代理机构：泰州瑞恒项目管理有限公司
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照泰州瑞恒项目管理有限公司的招标结果签订本合同。
第一条：合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：

第二条：合同总价款
本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标产品配置及分项报价表”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。 
第三条：组成本合同的有关文件
下列关于泰州市政府采购_________号的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于： 
（1） 乙方提供的投标文件和投标产品配置及分项报价表； 
（2） 供货一览表；
（3） 技术规格响应表；
（4） 投标承诺；
（5） 服务承诺；
（6） 中标或成交通知书；
（7） 甲乙双方商定的其他文件。
（8） 本次磋商文件
第四条：权利保证
乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。 
第五条：质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。 
第六条：包装要求 
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。 
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。 
第七条：交货和验收
1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。如磋商文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在__60天___（期间）前将货物交付甲方。 
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、甲方应当在到货后的（ 15 ）个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的（ 60 ）个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。磋商文件对检验期限另有规定的，从其规定。
6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
第八条：伴随服务／售后服务
1、 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。质量保证期限为      年。
2、 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1） 货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2） 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
（2）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（3）货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为__24__小时；非工作期间为__72__小时。
（4）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在8小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
（5）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
（6）保修期后的货物维护由双方协商再定。
第九条：货款支付
1、 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、 货款到场后甲方按货物品牌、规格型号进行验收，待最后一批货物验收合格后 10 个工作日内一次性付清（合同价款 100%）。
3、交货验收合格后，供应商开具增值税专用发票，采购人按照合同金额支付采购费用。
第十条：违约责任
1、 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约。
2、 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3、 如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4、 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达（30）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
6、 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的__10__%向甲方承担违约责任。
8、 乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
第十一条：合同的变更和终止
除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十二条：合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十三条：争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 2  ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向（泰州）仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十四条：合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式__4___份，甲乙双方各执__2__份。
3、泰州瑞恒项目管理有限公司为甲方的采购代理机构，根据甲方的授权代其采购确定乙方为成交供应商，但不承担本合同规定的甲方的权利和义务。
4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
  甲方（采购人）：   （盖章）          乙方（供应商）：    （盖章）
  法定代表人：                法定代表人：       
  委托代理人：                委托代理人：
  电话：                   电话：
  开户银行：                 开户银行：
  账号：                   账号：
  单位地址：                 单位地址：
日期：  年   月   日                    日期：   年  月    日





[bookmark: _Toc22763]
第四章  项目需求
一、采购清单
采购清单
	序号
	设备名称
	采购数量
	[bookmark: OLE_LINK23]单价限价（万元）
	总价限价（万元）

	1
	个人剂量报警仪（台）
	3
	2
	6

	2
	手持式光离子化检测仪(PID)（台）
	2
	2
	4

	3
	水样采样设备(套)
	3
	0.55
	1.65

	4
	便携式噪声检测仪(声级计) (台)
	6 
	2.3
	13.8

	5
	热成像仪(台)
	1
	93.5
	93.5

	6
	轻型或微型无人机(架)
	4
	5
	20

	7
	多参数气体检测仪(台)
	1
	10.5
	10.5

	8
	便携式土壤重金属检测仪(台)
	1
	30
	30

	9
	便携式X、Y剂量率仪(台)
	2
	18
	36

	10
	移动源执法监测设备(在用车尾气检测仪、车用尿素检定仪、通用车载诊断仪(OBD)、工业内窥镜等)（套）
	3
	15
	45

	11
	执法记录仪（部）
	5
	0.45
	2.25

	12
	执法平板（台）
	20
	0.3
	6

	合计
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二、设备技术参数
（一）个人剂量报警仪（台）
1.用途
便携式γ辐射测量仪，用于快速而可靠的X、γ剂量率测量。
2.技术性能指标
2.1辐射探测与分析：X、γ 射线
2.2探测器：能量补偿型GM管
2.3灵敏度(662 keV)：1.7cps per μSv/h
2.4能量范围：45kev~1.3Mev 
2.5剂量率测量范围：0.01μSv/h~100mSv/h
2.6线性误差：≤10%
2.7▲报警阈值设置：可对剂量和剂量率设置两个不同的报警阈值（投标时提供仪器工作照片或相关参数及功能截图的彩图）
2.8▲具有计数率和剂量率的最大值和平均值测量功能（投标时提供仪器工作照片或功能截图的彩图）
2.9电池类型：2 x AAA 碱性或可充电 NiMH，可选配充电底座
2.10重量：不超过160g
2.11外形尺寸：≤96×61×31mm（安装橡胶保护套）
2.12数据存储：可存储1600个测量结果
2.13电磁兼容符合标准：EN 61000-6-3和EN 61000-6-2
2.14工作温度：-20℃-50℃
售后服务
设备安装时，中标方技术人员须对投标文件全部性能指标逐项现场演示，全部指标须通过买方现场验收。指标验收不合格的，视为虚假应标，买方有权退货，中标方赔偿全部损失。

（二）手持式光离子化检测仪(PID)（台）
1.体积小巧，操作简单，同时显示多组分测量结果；
2.特定VOC气体检测范围1ppb—10000ppm；
3.PID传感器准确度高，响应时间<20s；
4.内设上百种VOC气体校正系数；
5.可以同时配置包括PID在内的7种气体传感器；
6.ppm和mg/m3单位可自由切换；
7.流量异常报警；
8.保存数据可无线蓝牙打印；
9.气体浓度动态曲线显示，方便用户观测污染物变化；
10.内置大容量锂电池，连续工作时间大于24小时；
11.USB数据线导出存储数据，并可以对仪器充电；
12.提供专门的数据处理软件；
13.可同时检测可燃气、氧气、有毒气体、挥发性有机化合物；
14.性能稳定可靠、操作使用简便；
15.可保存16000组测量数据；
16.选配土壤开孔器可用于土壤VOCs检测。
17.仪器需具备定位、授时功能。（投标时提供仪器工作照片或相关参数及功能截图的彩图）
18.▲防爆要求：分析仪在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作，应具有防爆安全性，整机防爆等级达到Ex ia IIC T4 Ga ；（提供防爆合格证复印件，需与仪器型号保持一致）
售后服务
（1）设备安装时，中标方技术人员须对投标文件全部性能指标逐项现场演示，全部指标须通过买方现场验收。指标验收不合格的，视为虚假应标，买方有权退货，中标方赔偿全部损失。

（三）水样采样设备（套）
水样采样设备用于现场地表水或污水的水质采样，包括采样桶、采样瓶、低温保存箱等。
主要参数：
1.采水瓶体：有机玻璃材质；高分子塑料材质
2.配重：配重铅块
3.规格容量：1-5L可选择
4.采样深度：0-30m
5.温度计：0-60℃ 测温误差±0.5℃；
6.采样工具箱；10个瓶/滴管2包/试纸2包/试剂盒2个
7.低温保存箱：不小于38L
8.保温材质：聚氨酯发泡
9.外箱材质：环保HDPE吹塑
售后服务
（1）设备安装时，中标方技术人员须对投标文件全部性能指标逐项现场演示，全部指标须通过买方现场验收。指标验收不合格的，视为虚假应标，买方有权退货，中标方赔偿全部损失。

（四）便携式噪声检测仪（声级计）（台）
测量各类噪声的频率计权和时间计权声压级、等效连续声级、声暴露级、统计声级等多种声学评价量，具有积分平均、并行测量、统计分析、24h测量和室内噪声、选择低频计权，用于二次辐射噪声测量、配热敏打印机。
1.传 声 器：1级工程测量传声器，自由场型频率响应，标称直径12.7 mm，标称声压灵敏度为40 mV/Pa（标称声压灵敏度级为-28 dB，参考值为1 V）。
2.频率范围：10Hz～20kHz。
3.频率计权：A计权、C计权、Z计权。
4.时间计权：F(快)、S(慢)、I(脉冲)。
5.低频计权（Low）：16Hz～200Hz（用于二次辐射噪声测量）
6.测量范围：20dB（A）～144dB(A)、30dB（C）～144dB(C)、40dB（Z）～144dB(Z) 
7.性能等级：性能达到GB/T3785.1-2023和 IEC61672-1：2013规定的 1级要求。
8.预置时间：手动设置，测量持续时间为 1 s～99 h 59 min 59 s。
9.分辨力0.1dB,显示 Lp、Leq、LAE、L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin、LCpeak等参数，同时具有过载、欠量限、电池电压低落等标志。
售后服务
（1）设备安装时，中标方技术人员须对投标文件全部性能指标逐项现场演示，全部指标须通过买方现场验收。指标验收不合格的，视为虚假应标，买方有权退货，中标方赔偿全部损失。

（五）热成像仪（台）
[bookmark: _Hlk113347624]1.基本要求：
针对挥发性有机气体（VOCs）的非接触式检测设备，以图像形式对泄漏源进行快速、准确定位，可检测气体至少包含：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯等多种常见的挥发性有机气体；
2.技术要求：
（1）探测器类型：中波制冷型高灵敏度探测器；（须提供探测器出厂测试报告）
（2）工作波段：3.2-3.5μm；分辨率320*256像素；热灵敏度≤10mk@25℃；
（3）空间分辨率：≤1mrad；
（4）红外镜头：焦距35mm，视场角：15.6°×12.5°；
（5）显示屏：≥5寸液晶显示屏，分辨率：800*480，可旋转180°；
（6）可旋转手柄：可旋转200°；
（7）目镜：分辨率≥800×600（OLED），可旋转；
（8）可见光摄像头像素：≥500万（CMOS，带双补光灯）；
（9）图像调色板：≥12种；
（10）自动/手动调整对比度、亮度；
（11）数码变焦：≥1-8倍数字变焦；
（12）图像模式：普通红外图像、高灵敏度红外图像、可见光图像；
（13）测温范围：-20℃～+350℃，测温精度±2℃；点、线测温分析功能；支持最高温/最低温捕捉，平均温测量；具备温度报警功能；
（14）电池类型：可拆卸锂电池，电池连续稳定工作时间≥4小时；
（15）启动时间：≤5min（常温）；
（16）工作温度：-20℃-55℃；储存环境温度：-40℃-70℃；
（17）▲仪器防护等级：≥IP66；(提供计量检测部门出具的带有CMA标志的检测报告复印件)
（18）防爆等级：不低于ExicIIcT4Gc；（提供检测机构出具的检测报告）
（19）数据传输接口需支持：WIFI、USB、蓝牙、HDMI、3.5mm音频插孔；支持TF卡存储，TF卡容量不低于256GB；
（20）▲配防爆手操器，通过WIFI连接红外热成像气体泄漏检测仪，进行图像远程传输和远程控制；(提供省级或省级以上计量检测部门出具的带有CMA标志的检测报告复印件)
（21）▲具有激光指示和激光测距功能，可在屏幕上显示距离信息，测距量程（5-1100）米，分辨率不低于0.1米，精度不超过±1米；(提供计量检测部门出具的带有CMA标志的检测报告复印件)
（22）支持北斗定位，实时显示经纬度信息；(提供省级或省级以上计量检测部门出具的带有CMA标志的检测报告)
（23）语音记录和回放功能：可随图像一同存储不少于60秒语音记录；
（24）▲可与氢火焰离子化检测器测量设备实现互联互通，仪器显示屏可同步显示测量设备的实时监测数据；(提供省级或省级以上计量检测部门出具的带有CMA标志的检测报告)
（25）为保障设备可靠运行，应通过静电、脉冲群、浪涌、电压暂降或中断、射频电磁场辐射和传导、工频磁场等抗扰度试验。(提供省级或省级以上计量检测部门出具的带有CMA标志的检测报告复印件)
[bookmark: _Hlk112755384]3、仪器配置清单：主机1台、安全防护箱1个、防爆手操器、红外镜头35mm 2个、充电器1套、电池座充1套、三脚架1个、TF卡1个、读卡器1个、通讯数据线1套、镜头清洁工具1套、麦克风1个、合格证及说明书1套。
售后服务
（1）设备安装时，中标方技术人员须对投标文件全部性能指标逐项现场演示，全部指标须通过买方现场验收。指标验收不合格的，视为虚假应标，买方有权退货，中标方赔偿全部损失。买方对投标响应真实性存疑的，可要求中标方提供样机现场验证，中标方应于 7 日内将样机送达买方现场；逾期未提供样机或样机实测与投标响应不符的，该投标按无效投标处理。
（2）培训需求：设备安装完毕后由供方工程师现场开展全套操作培训。设备故障报修后 12 小时内技术响应，24 小时内工程师抵达买方现场；供方终身免费提供仪器技术咨询，买方人员更换时可享受免费二次培训。

（六）轻型或微型无人机 （架）
1.★GNSS: 仅支持国产化导航定位系统，不接受境外导航卫星信号；（需提供相关认证证书或检测报告复印件，否则做无效投标）；
2.最大起飞重量：≤1450g；
3.尺寸（展开）：≤310*390*150mm ；
4.最大载重：≥200g；
5.桨叶尺寸：≥10.8 英寸；
6.轴距（对角线）≤450mm；
7.最大水平飞行速度：≥21m/s；
8.▲最长飞行时间：≥49min；（需提供官网参数截图证明或检测报告复印件）
9.最大抗风等级：≥12m/s；
10.内置RTK定位模块、夜航灯
11.广角相机：≥1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 ≥4800 万、等效焦距：≥24mm；
12.▲中长焦相机：≥1/1.3 英寸 CMOS，有效像素≥4800 万、等效焦距：≥70mm；（需提供官网参数截图证明或检测报告）
13.长焦相机：≥1/1.5 英寸 CMOS，有效像素≥4800万、等效焦距：≥165mm；
14.▲数字变焦（长焦）：≥16 倍（混合变焦 ≥112 倍）；（需提供官网参数截图证明或检测报告）
15.热成像相机热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）；
16.热成像相机分辨率：≥640 × 512；
17.热成像相机灵敏度：≤50mk@F1.0；
18.热成像相机测温方式：点测温、区域测温；
19.热成像支持多种伪彩色调色盘，满足搜救、巡检测温作业可视化需求；
20.▲热成像相机视频分辨率：≥1280 × 1024@30fps（开启超分且夜景模式未打开）；（需提供官网参数截图证明或检测报告复印件）
21.支持前视、后视、侧视、下视感知避障；
22.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km；
23.屏幕分辨率：≥1920 × 1200；
24.屏幕尺寸：≥7 英寸；
25.屏幕亮度：≥1400尼特；
26.每套含4块电池、2年机身险、2年50W三责险、两年RTK服务；
27.★供应商中标后三天内需提供无人机原厂家针对本项目的售后服务承诺函，并加盖无人机原厂家的公章（投标文件里提供承诺书，否则按无效投标处理）
售后服务
（1）设备安装时，中标方技术人员须对投标文件全部性能指标逐项现场演示，全部指标须通过买方现场验收。指标验收不合格的，视为虚假应标，买方有权退货，中标方赔偿全部损失。

（七）多参数气体检测仪（台）
①气体监测模块主机
1.尺寸与重量：尺寸≤160*110*90（mm），重量≤600g；
2.检测项目：气体检测仪支持同时检测6种及以上不同污染物（不包含温湿度传感器），检测项目包含但不限于TVOC、PM2.5、NO2、PM10、O3、H2S、CO、SO2、CxHy等多种气体，并能同步显示温度、湿度；
3.★支持点2D网格图、3D点云图等可视化形式，直观呈现空间分布特征。（提供平台功能截图）
4.任务结束后一键报告，及时汇报数据表格即可生成。
②走航套装模块
1.可快速集成至一般小轿车、出租车、监测车等地面载具。无需粘胶、打孔，不损车。安装与拆卸过程<10秒。
2.具备电源，可支撑约8小时以上工作时间。一键启动与停止。
③★供应商中标后三天内需提供气体监测模块原厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函且加盖原厂家公章。（投标文件里提供承诺书，否则按无效投标处理）
售后服务
（1）设备安装时，中标方技术人员须对投标文件全部性能指标逐项现场演示，全部指标须通过买方现场验收。指标验收不合格的，视为虚假应标，买方有权退货，中标方赔偿全部损失。

（八）便携式土壤重金属检测仪（台）
技术要求
1.用途：适用于各类需要对土壤中重金属及其他无机成分进行快速准确分析的应用场景。
2.激发源：陶瓷封装微焦点X射线管，银靶，最大电压50kV，最大电流200uA。
3.探测器： 高灵敏度半导体硅探测器。
4.滤光片：具备多位滤光片，可以实现自动切换功能。
5.窗口片：Kapton窗口片。
6.准直器：5mm。
7.电池：锂离子电池，电池容量不低于6800mAh，屏幕可显示剩余电量，单整机续航不低于8小时。
8.显示器：不低于5英寸电容触摸式彩色显示屏，分辨率不低于1280×720；
9.显示屏功能：支持触屏和滑屏，具有背光功能，可实时显示测量元素含量并可手动切换含量单位（ppm和%）。
10.数据存储：＞16G，可容纳至少十万条数据储存。
11.数据传输：可选用WiFi、USB方式与电脑传输数据，输出格式包含XLS、TXT、PDF等。
12.数据检索：可通过输入检测日期或者数据的名称关键字进行数据检索。（提供国家计量检测机构出具的CMA检测报告）
13.PC软件：可通过WiFi、USB连接方式进行远程操控仪器，实现同步显示功能；并支持数据查看、谱图分析、数据和报告打印等。
14.▲辐射与安全：X光管工作时，仪器的辐射警示灯具有闪烁报警功能；具有红外感应窗口，用来自动检测窗口前是否存在样品，若无样品，光管自动关闭；内置辐射感应装置，在关闭红外探测器时，测试区无样品时，光管自动关闭；（提供国家计量检测机构出具的CMA检测报告）
15.▲具备放射性同位素与射线装置获免备案资质（提供《放射性同位素与射线装置获免备案表》或型号一致的辐射豁免函等有效证明文件扫描件或影印件）
16.▲分析范围：不少于Mo、Nb、Zr、Bi、Pb、Se、W、Zn、Cu、Ni、Co、Fe2O3、Mn、Cr、V、Ti、As、Rb、Sr、K2O、CaO、Ba、Cd、Hg、Br、Sb、Sn、Cs、Te、Ag、Y、U、Th、Sc、Pd、Re、Ta、Hf等38种元素。（提供国家计量检测机构出具的CMA检测报告）
17.快速检测：土壤样品无需进行前处理，进行非破坏性分析，短时间快速分析，现场直接分析测定。
[bookmark: OLE_LINK3]18.▲检出限：土壤主要管控元素要求：Cd≤0.2mg/kg,Hg≤3mg/kg,Pb≤5mg/kg,As≤6mg/kg,Cr≤12mg/kg,Cu≤6mg/kg,Ni≤15mg/kg,Zn≤7mg/kg。（提供国家计量检测机构出具的CMA检测报告）
19.运行环境：温度：-10°C～50°C，湿度：相对湿度 0%～80%（非冷凝）。
20.故障诊断：机器自动诊断和故障报告功能。
21.超标提示：当检测样品中有害元素高于正常值时，仪器有超标提示。
22.一键测量：当测量土壤样品时，可选择“一键测量”模式，避免操作员长时间扣动扳机，最大限度保护操作员。
23.▲具有土壤湿度校正功能：可以根据输入的土壤湿度自动校正检测结果。（提供国家计量检测机构出具的CMA检测报告复印件和软件操作界面截图）
24.仪器另外具有元素置顶显示功能、指纹光谱匹配功能、大字功能。
25.低功耗模式：在仪器无操作30s-10min之间可以选择选择进入低功耗休眠模式，并通过按压电源按钮唤醒屏幕。（提供国家计量检测机构出具的CMA检测报告复印件）
26.▲增强模式：可以实现对主要关注元素如Cd, Pb, As, Cr等的检测进行特异性增强。（提供国家计量检测机构出具的CMA检测报告复印件和软件操作界面截图）
27.仪器重量：整机（不含电池）≤1.4kg。
售后服务
（1）设备安装时，中标方技术人员须对投标文件全部性能指标逐项现场演示，全部指标须通过买方现场验收。指标验收不合格的，视为虚假应标，买方有权退货，中标方赔偿全部损失。

（九）便携式X、Y剂量率仪（台）
1主要用途
该仪器用于测量环境X-γ辐射剂量率、人工和天然放射性核素甄别及辐射源的搜寻功能。
2主要技术指标
[bookmark: OLE_LINK49]2.1主机技术指标要求：
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK8]（1）探测器类型：正比计数管
（2）测量范围：10nSv/h～100mSv/h
[bookmark: OLE_LINK5]（3）能量范围：30keV～4.4MeV
[bookmark: OLE_LINK9]（4）探测器灵敏度: ≥2 Imp/s/μSv/h
（5）角度响应：≤20%(-75°到+75°)　
2.2探头技术指标要求：
（1）探头类型：≥90×90mm高灵敏度大体积塑料闪烁体加碘化钠探测器
（2）探头灵敏体积：≥570 570 cm3
[bookmark: OLE_LINK7]（3）灵敏度：≥2500S-1/μSv/h（¹³⁷Cs）
（4）测量范围：1nSv/h～100μSv/h
（5）▲天然本底扣除：能区分人工和天然放射性核素，采用过滤技术，能对辐射水平轻微增加做出快速探测。（提供说明文件）
（6）探头尺寸：直径110mm，长410mm 
（7）探头重量：4.15kg
3、配置要求
（1）主机1台
（2）探头1个
（3）连接电缆1套
（4）便携箱1个
售后服务
（1）设备安装时，中标方技术人员须对投标文件全部性能指标逐项现场演示，全部指标须通过买方现场验收。指标验收不合格的，视为虚假应标，买方有权退货，中标方赔偿全部损失。

（十）移动源执法监测设备（在用车尾气检测仪、车用尿素检定仪、通用车载诊断仪(OBD)、工业内窥镜）（套）
移动源执法监测设备满足在用车排放污染物测试、车用尿素水溶性折光率快速检测、在用车排放 OBD 检验等要求，工业内窥镜需便携，具备耐高温、防水、可照明等功能。设备包括在用车尾气检测仪、 车用尿素检定仪、通用车载诊断仪（OBD）、工业内窥镜。 
（1） 在用车尾气检测仪（台） 
1.采用“空气气幕”保护技术； 
2.检测室恒温控制，防止排气中水分冷凝，影响结果； 
3.具有油温测量功能； 
4.具有实时测量和自由加速测量功能； 
5.采用 Wifi 无线通信技术，通过手持平板 APP 连接仪器进行操作，实现仪器 
和显示互相独立； 
6.配备蓝牙打印机，可进行数据打印；  
7预留 RS485 或 RS232 接口与外部设备进行通信； 
8.光通道有效长度 215mm；光通道等效长度 430mm。 
9.具备全程实时录像功能
10.▲主机可检测环境温度、环境大气压力、环境湿度（需提供软件截图照片证明）
11.其他参数要求 
	主要参数
	参数范围
	分辨率
	准确度

	吸收比(N)
	(0~99.9)%
	0.1 %
	优于±2.0%

	光吸收系数（K）
	(0~16.08)m-1
	0.01m-1
	优于±0.05 m-1

	油温
	(-20-200)℃
	1℃
	优于±3℃

	温度
	(0-150)℃
	1℃
	优于±3℃

	大气压
	(60~120)kPa
	0.1kPa
	优于±0.5kPa

	环境温度
	(-40~85)℃
	0.1℃
	优于±2℃

	光通道有效长度
	215mm

	光通道等效长度
	430mm


售后服务
（1）设备安装时，中标方技术人员须对投标文件全部性能指标逐项现场演示，全部指标须通过买方现场验收。指标验收不合格的，视为虚假应标，买方有权退货，中标方赔偿全部损失。

（二）车用尿素检定仪 （台） 
1.测量范围：尿素 0.0～50.0%； 
2.测量准确度：尿素±0.2%； 
3.测量温度：10～40°C（自动温度补偿）； 
4.测量时间：≤3 秒； 
5.保护等级：≥IP65 无尘且对喷射水柱具有防护作用； 
6.溶解值：尿素 0.1%； 
7.环境温度：10～40°C；
8.▲符合《JJG625-2001阿贝折射仪》检定规程要求。（响应文件中提供计量机构出具的校准证书复印件或扫描件）
售后服务
（1）设备安装时，中标方技术人员须对投标文件全部性能指标逐项现场演示，全部指标须通过买方现场验收。指标验收不合格的，视为虚假应标，买方有权退货，中标方赔偿全部损失。

（三）通用车载诊断仪（OBD）（台） 
1.满足 ISO 15031-4 和 SAE J1978 中规定的相关功能性技术要求，至少支持 J1939，J1979、 ISO 9141-2、SAE J1850、ISO 14230-4、ISO 15765-4、 ISO 27145 等通信协议。 
2.能够与车辆 OBD 系统建立通信，提供 OBD 系统诊断服务用的通信连接接口，与车辆通信的接口满足ISO 15031-3、SAE J1962 和 ISO 27145 的规定。 
3.信息结构符合 ISO 15031-5、ISO 27145 中的信息结构 和 ISO 15031-6 诊断故障码要求。 
4.能连续获得、转换和显示与车辆排放相关的 OBD 故障代码，按照 ISO 15031-6 中的描述显示故障代码及故障信息。 
5.能够获取并显示 SAE J1979 规定的各部件/系统的准备就绪状态信息， 对诊断项目完成情况按如下方式描述：支持的诊断项目完成情况应描述为完成或未完成，不支持的诊断项目完成情况应描述为不适用。 
6.能获取并显示当前数据流信息。 
7.能获取并显示产生故障存储的冻结帧数据及故障指示器状态。 
8.能够获取车辆基本信息，包括车辆 VIN、CALID、CVN（如果适用）等。 
9.根据 ISO 15031-5、ISO 27145 的要求，获取并显示 OBD 系统与排放有关的测试参数和结果。 
10.应能适用于满足 GB18352.3、GB18352.5、 GB18352.6、GB17691-2018 标准各类轻重型车， 不易损坏，并确保使用者获得正确有效的 OBD 系统信息。 
11.诊断的参数应包含不少于发动机转速、冷却液温度、车辆速度、大气压力、SCR上下游NOx传感器输出值、反应剂余量、SCR出入口温度、DPF压差、进气温度、油温、油箱液位、实际/设定EGR阀开度、催化器下游NOx传感器输出值、前后氧传感器输出值、实际扭矩百分比、摩擦扭矩百分比、参考扭矩N.M、燃油压力、进气量、故障状态、再生情况、燃料消耗量等； 
12.具备智能电子车牌快速识别技术； 
13.▲（响应文件中提供计量机构出具的OBD校准证书复印件或扫描件）
售后服务
（1）设备安装时，中标方技术人员须对投标文件全部性能指标逐项现场演示，全部指标须通过买方现场验收。指标验收不合格的，视为虚假应标，买方有权退货，中标方赔偿全部损失。

（四）工业内窥镜 （台）  
1.探头直径 ≤6.0mm；插入管长度 1m；视场角 120°；景深 5～150mm； 
2.照明方式：LED 照明；光源：白光 LED； 
3.图像传感器：1/10 英寸 CMOS；分辨率≥720P；最低照度：0.01lux； 
4.探头防水等级≥IP67 
5.显示器：≥5 英寸彩色高清晰液晶显示屏；亮度≥350cd/㎡；屏幕比例 16:9；图片分辨率≥1280*720；视频分辨率≥1280*720； 
6.图像格式：支持图片 JPG，视频 AVI； 
7.存储卡≥16G TF 卡支持扩展； 
8.充电电池：国标26650 电池，工作时间：可连续工作 4 小时以上； 
9.图像输出方式USB2.0，支持中文。
10.手动360°旋转
售后服务
（1）设备安装时，中标方技术人员须对投标文件全部性能指标逐项现场演示，全部指标须通过买方现场验收。指标验收不合格的，视为虚假应标，买方有权退货，中标方赔偿全部损失。

（十一）执法记录仪 （部） 
1.外壳防护等级：设备外壳防护等级应符合 GB/T4208-2017 中 IP68 要求 (水深 1m，持续 2h)，且支持在 GB/T4208-2017 中 IP66 环境下更换电池，更换电池后执法记录仪应能正常工作；
2.视频性能：设备视频分辨率为 3840×2160 时且帧率在 30 帧 / S，视频分辨力应≥1500 线；视频分辨率为 2560×1440 时且帧率在 30 帧 / S，视频分辨力应≥1100 线；
3.无线传输功能：可接入移动、联通、电信 4G/5GSIM 卡或无线网络实现无线传输功能；开启无线传输功能后，存储和传输的视频的参数可有所不同并可以独立设置，支持 H.264 和 H.265 视频编码格式，支持视频双码流。在视频图传分辨率 3840×2160 条件下，分辨力≥1100 线；
4.电池工作时间：电池工作时间应满足连续摄录时间≥17h，在 1920×1080 分辨率条件下电池工作时间应满足单块电池连续摄录时间≥10h;
5.语音操控功能：设备具有语音操控功能，可通过语音指令控制样机进行关机、开始 / 停止摄像、开始 / 停止录音、拍照操作功能。(提供带有 CNAS 标识的检测报告复印件)
6.照片回传及视频分发功能：设备支持点击回传照片将本机拍摄照片回传到平台进行统一管理，同时支持回放功能，可将正在上传的视频分享给其他执法仪或群组；(提供带有 CNAS 标识的检测报告复印件)
7.视频会商功能：设备可向群组中的成员发起视频会商功能，群组中任意人员均可以看到发起方的实时视频，同时可通过 PPT 按键进行集群对讲；
8.平台文字语音播报功能：可在平台上编辑文字信息并将文字信息实时推送到执法记录仪进行语音播报，支持群报、单报；(提供带有 CNAS 标识的检测报告复印件）
9.▲重要视频高帧摄录功能：标记重要视频时可触发高帧摄录，摄录分辨率为 1080P 时，帧率≥60 帧、摄录分辨率为 720P 时，帧率≥240 帧；(提供带有 CNAS 标识的检测报告复印件)
10.SOS 联动报警功能：长按相应按键后可自动报警，平台应急调度地图闪烁并显示 SOS 求救位置，点击报警查看按钮后自动调取现场视频，并在后台设置的预先范围距离内其他执法记录仪接收到 SOS 求救信息；(提供带有 CNAS 标识的检测报告复印件)
11.语音备注功能：设备录像前打开语音备注功能，结束录像时可录制语音信息进行备注，样机将语音备注信息转化为文字并生成相应文档对录像文件进行备注，平台端将此类有备注的录像文件自动分类归档到相应的案件类别中，对视频文件进行自动甄别，重点保存；(提供带有 CNAS 标识的检测报告复印件) 
12.▲单北斗认证：设备为单北斗定位终端（仅北斗、不接受境外导航卫星信号）（提供第三方权威机构单北斗证明）
（十二）执法平板 （台） 
1.尺寸：11.5 英寸
2.分辨率：2200 × 1440（2.2K）
3.内存：8 GB LPDDR4X
4.存储：128 GB UFS 2.1
5.扩展：支持 MicroSD 卡（最高 1 TB）
6.全网通：4G LTE（移动 / 联通 / 电信 4G/3G/2G）
7.WLAN：Wi‑Fi 6（802.11 a/b/g/n/ac/ax），2.4G/5G 双频
8.蓝牙：Bluetooth 5.2
9.定位： 北斗 
10.接口：USB‑C 2.0（充电 / 数据 / 视频输出）
售后服务
（1）设备安装时，中标方技术人员须对投标文件全部性能指标逐项现场演示，全部指标须通过买方现场验收。指标验收不合格的，视为虚假应标，买方有权退货，中标方赔偿全部损失。
三、服务步骤
1、合同履行期限：自合同签订之日起60个工作日内完成供货并安装调试完毕。
2、质保期：1年（自验收合格之日起算），在质保期内提供免费维护和系统升级。
3、投标报价中应包含设备采购、包装、运输、安装、调试、技术支持、人员培训、售后服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具、保险、利润、税金（增值税）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。
4、成交供应商在收到成交通知书后，30日内签订合同。
5、质量保证及售后服务：
5.1成交供应商应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新合格产品。
5.2成交供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，成交供应商应负责免费更换。
5.3成交供应商须保证设备系统运行的稳定性，在设备使用中，如因质量问题造成设备损坏或故障不能正常工作需要维修的，所有因维修（包括更换设备）产生的费用由成交供应商承担。
5.4成交供应商须支持软件全周期更新。
6、包装及运输：
6.1货物类必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。
6.2货物在交付采购人前发生的风险均由成交供应商负责。
6.3成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂商、原产地、原包装合格正品（含配件）。
6.4货物在规定的交付期限内由成交供应商送达采购人指定的地点视为交付，成交供应商同时需通知采购人货物已送达。
7、调试和验收：
7.1出厂检验：成交供应商负责所提供硬件的出厂验收，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性，并负责将产品送达交货地点。
7.2到货验收：设备送至采购人规定的安装现场后，采购人和成交供应商共同对货物的品牌、型号、配置、数量，原装品牌设备的证明文件或资料等进行检查、核对，即到货验收。验收合格后双方签字认可。如发现货物质量有问题或所提供货物非原装品牌产品，成交供应商应无条件免费更换整机产品，并承担由此发生的相应责任并赔偿买方的损失。如因此而影响安装使用则按合同有关条款处理。到货时，未经采购人同意，成交供应商私自开箱（或拆封）的，采购人有权拒绝进行初验收，由此产生的费用和后果由成交供应商负责。
8、售后服务及培训：
8.1成交供应商应针对采购单位使用人员、管理人员等提供培训，以便对设备使用、维护保养进行有效的管理，保证验收移交后，采购人能够胜任设备的全部运行、操作、维护、故障分析处理、设备维修和保养等工作。
8.2技术现场培训：成交供应商根据采购人要求，对采购人的技术人员进行现场安装调试培训，讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。一般技术培训应该不限制人数。现场培训由采购人根据项目进展进行组织，培训讲师由原厂商提供。成交供应商根据采购人要求，在质保期内提供不少于6次现场技术应用培训，由成交供应商组织培训讲师上门开展使用培训。
9、付款方式：货款到场后甲方按货物品牌、规格型号进行验收，待最后一批货物验收合格后10个工作日内一次性付清（合同价款100%）
10、项目实施地点：采购人指定地点。


第五章  评审方法和评审标准
本次采购采用百分制综合评分法，即供应商在最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，总分设定为100分。磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按从高到低顺序排列，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；技术指标得分仍相同的，通过抽签方式确定排序。因供应商自身原因，在磋商期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供磋商小组查询，由此导致不利于响应文件的磋商后果由供应商承担。
评分细则详见下表：
	评审因素
	评分细则

	价格部分
（30分）

	以满足采购文件要求的最低价为基准价，得满分30分，其他报价得分＝（基准价/其他报价）×30×100％（保留小数点后两位）。
说明：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	项目需求
响应情况
（30分）
	1、投标产品所有技术参数全部满足或优于采购文件详细技术要求，得 30分。标★为实质性条款，任意一项不满足按无效投标处理；标注▲为关键指标，其余为一般参数。
2、每项▲参数负偏离扣 2 分，每项一般参数负偏离扣 1 分，扣完为止。参数不达标、未按要求提供佐证材料均认定为负偏离。
3、供应商若提供虚假证明材料、虚假应答参数或虚假偏离表，投标无效，评标委员会将线索报送采购监管部门，追究相关责任。

	商务部分（40分）
	项目实施方案
（10分）
	供应商根据本项目实际情况制定整体服务方案，包括但不限于①项目实施进度计划及进度保障措施②设备安装、调试、验收方案③紧急故障处理预案及时间、落实服务承诺的保障措施。
项目实施方案内容全面详实，针对性强，切实可行，优于项目需求的得10分；
项目实施方案内容全面较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得7分；
项目实施方案内容全面基本全面，有一定针对性，基本可行，基本满足项目需求的得4分；
项目实施方案内容不够全面，针对性一般，可行性较差，低于项目需求的得1分；
未提供不得分。

	
	配送、安装及调试方案
（10分）
	根供应商应根据采购需求，结合项目实际，提供供货方案，方案应包括但不限于以下内容，产品运输方案：包括但不限于供货进度安排，供货组织和管理，供货保证措施等内容；安装方案：按照仪器设备要求的安装条件,制定安装方案；调试验收方案。
方案内容全面详实，针对性强，切实可行，优于项目需求的得10分；
方案内容全面较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得7分；
方案内容全面基本全面，有一定针对性，基本可行，基本满足项目需求的得4分；
方案内容全面不够全面，针对性强，可行性较差，低于项目需求的得1分；
未提供不得分。

	
	培训方案
（10分）
	供应商根据本项目实际情况制定技术培训方案，包括但不限于针对本次项目提供每台设备的①培训时长及人数②培训授课人员经验介绍③培训内容及方式。
方案内容全面详实，针对性强，切实可行，优于项目需求的得10分；
方案内容全面较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得7分；
方案内容全面基本全面，有一定针对性，基本可行，基本满足项目需求的得4分；
方案内容全面不够全面，针对性强，可行性较差，低于项目需求的得1分；
未提供不得分。

	
	售后服务
具体方案
（10分）
	方案应包括但不限于售后服务内容、故障响应情况及售后技术人员配备情况等，对售后服务方案的全面性、可行性、针对性进行评价。
方案内容全面详实，针对性强，切实可行，优于项目需求的得10分；
方案内容全面较全面，针对性较强，较切实可行，满足项目需求的得7分；
方案内容全面基本全面，有一定针对性，基本可行，基本满足项目需求的得4分；
方案内容全面不够全面，针对性强，可行性较差，低于项目需求的得1分；
未提供不得分。


注：
1.以上评分标准中每一条，各供应商均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。
2.响应文件中如出现前后不一致时，磋商小组有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，该项不得分。
3.供应商承诺所提供的商务、技术、业绩资料全部真实，如有伪造，视作供应商自动放弃投标及成交资格，并视作供应商自愿接受相关处罚。
4.供应商应根据国家政策调整规律进行报价，充分考虑服务期内的市场因素和成本变化状况的风险。
5.响应供应商应认真进行现场勘察工作，场地现状及限制性因素由响应供应商向采购人查询并自行勘察核实，供应商的响应行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受准备履约合同。
6.本办法未尽事宜，由磋商小组依据有关法规研究解决。


[bookmark: _Toc29253]第六章 响应文件的组成和格式
（本章仅提供响应文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了响应文件所需的全部资料）



封面



响 应 文 件




项目名称：
项目编号： 
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
日期 ：


磋商报价表（首次报价）
                  
项目编号：                                                    货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见响应文件
	

	总价（大写）：
	


此表以系统提供的格式为准

[bookmark: OLE_LINK18]
供应商（电子签章）：

















首轮响应报价明细表
项目名称：泰州市生态环境执法能力提升建设项目                  
项目编号：                   
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	所投产品品牌型号

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	……
	供应商可自行添加行数
	
	
	
	
	

	总价：          元 




供应商（电子签章）：


磋商报价表（二轮报价）
                  
项目编号：                                                    货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见响应文件
	

	总价（大写）：
	





供应商（电子签章）：

















二轮响应报价明细表
项目名称：泰州市生态环境执法能力提升建设项目                  
项目编号：                   
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	所投产品品牌型号

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	……
	供应商可自行添加行数
	
	
	
	
	

	总价：          元 




供应商（电子签章）：


附件1 ：
[bookmark: _Toc541]法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印，加盖公章）：

	



法定代表人身份证正面复印件



	
加
盖
CA
电
子
章

	



法定代表人身份证反面复印件




说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。




[bookmark: _Toc10173][bookmark: _Toc3508][bookmark: _Toc27742][bookmark: _Toc7422]
附件2： 

[bookmark: _Toc24313][bookmark: _Toc32139][bookmark: _Toc30840][bookmark: _Toc17493]法定代表人授权委托书

泰州市生态环境综合行政执法局：
本授权书声明：____________（供应商名称）        （法定代表人姓名）授权________（被授权人的姓名）为我方就           项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：                       性别：                    电话：               
授权代表身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

	



授权代表身份证正面复印件

	
加
盖
CA
电
子
章

	



授权代表身份证反面复印件



说明：上述证明文件在响应文件中附有授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）时才能生效。

供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：
[bookmark: _Toc22640]
附件3 ：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法
记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：
[bookmark: _Toc20864][bookmark: _Toc3595][bookmark: _Toc14753][bookmark: _Toc28534]

附件4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）； 
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（供应商名称）在此承诺：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有： 
主要专业技术能力有：


供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日



附件5： 
中小企业声明函 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加泰州市生态环境综合行政执法局的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：


说明：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小微企业划型标准按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），文件网址如下：https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html。本项目采购标的所属行业为工业 。
3.成交供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件6：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                                       单位的            项目采购活动提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.非残疾人福利性单位不需提供此声明函。



附件7：
监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。
根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。
本单位参加（采购人名称）       单位的（项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.非监狱企业不需提供此声明函。
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附件8：
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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附件9：
磋商响应函
致：                 （采购人）
根据贵方的           号采购文件，正式授权下述签字人_________ （姓名和职务）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。
2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受政府采购监管机构的处理。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。
7.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。
8.与本次磋商采购有关的正式通讯地址为：
地址：                         邮编：
电话：                         传真：
供应商开户行：                 账户： 
    联系电话：

供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日


[bookmark: _Toc12269][bookmark: _Toc7712][bookmark: _Toc26371]附件10：
商务响应偏离表
	序号
	项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.本表即为对本采购文件中提出的商务需求进行比较和响应，商务需求主要包括供应商资格、合同期限、合同报价、支付方式及评审办法中所提出的评审要求等内容。
2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。
3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。
4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日




技术响应偏离表
	序号
	项目需求
	响应情况
	偏离说明
	证明材料序号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.本表即为对本采购文件中提出的技术需求进行比较和响应，技术需求主要包含配置及技术参数等内容。
2.该表必须按照竞争性磋商要求如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。
3.针对第四章项目需求中明确要求提供技术支撑证明材料的技术参数，须配套提交对应证明材料，证明材料按本表参数顺序整理排序，格式自拟。
4.第四章项目需求内，未要求提供技术支撑证明材料的参数，如存在正偏离或负偏离，必须在本表偏离表中列明并说明原因；无正偏离或负偏离的，该类参数无需逐项填报。
5.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
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