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常州市政府采购项目公开采购文件
[bookmark: _Toc99301419]



第一章   采购邀请
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320481-LCGL-G2026-0021
2.项目名称：2026溧阳市嵌入式健身场地采购项目
3.项目预算金额：239万元，其中采购包1:155万元，采购包2:84万元
4.项目最高限价：采购包1：146万元，采购包2：82万元。
5.采购需求：本项目分为两个采购包，采购包1为建设嵌入式球场，包括：建设笼式灯光足球场一片、笼式灯光篮球场和圆形灯光篮球场各一片，笼式灯光门球场一片；改造城中村笼式灯光3人制篮球场一片；改建二片笼式灯光足球场围网与灯光。 采购包2为建设嵌入式健身空间，包括：城中村改造和全市口袋公园的5套一代健身路径、6处全龄段的组合型器材和体育场地胶更新、4张乒乓球台和6只足球门；器材安装调试验收合格后，在质保期内的巡检服务工作。
本项目分为两个采购包，中标顺序为评标顺序，评标顺序为采购包顺序。投标人根据自身能力，可以参加多个采购包的投标，在前一个采购包中的中标候选人仍然参与后续采购包的评分，但最多只能中一个采购包。
6.交付期限：根据采购人的要求分批供货，但各采购包均须确保在2026年11月30日前完成供货并安装调试完毕。
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]二、供应商的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大 税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：否；
3.3其他特定资格要求：/。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取采购文件
1.时间：公告发布之日起5个工作日。
2.地点：苏采云
3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子版采购文件。
4.售价： 0 元。

[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年9月30日9时30分（北京时间）。
地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小企业、残疾人福利单位、监狱企业，节能、环境产品（如有），绿色包装，本国产品。 
2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术支持服务热线    0519-85588210
CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120
2.1办理CA认证证书
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
2.3控件、客户端下载
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。
2.4 获取电子采购文件
供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的投标无效。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。
2.8注意事项
供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
　   1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：溧阳市文体广电和旅游局
地    址：溧阳市育才路55号
联系方式：周女士  0519-87929728
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名   称：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司
地   址：江苏省溧阳市古县街道奥体大道3001号贝桥嘉苑36幢101室2层-2
联系方式：0519-87925608
3.项目联系方式
项目联系人：袁怡雯
电      话：0519-87925608

[bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc305158854]













第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc150774724]供应商须知资料表
本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：否

	2.4
	核心产品
	■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为：硅PU
■本项目02包为非单一产品采购项目，核心产品为：双位太空漫步机

	3.1
	现场考察
	不组织

	
	开标前答疑会
	不召开

	4.1
	样品
	投标样品递交：
需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：详见货物清单；
（2）样品递交要求：2026年9月28日14：00~17:00（逾时不再接收） 送样时需携带送样表（详见附件）地址：溧阳市体育馆（溧阳市奥体大道36号）；
（3）未中标人样品退还：于评标结束后一周内搬走，逾期由采购人自行处置；
（4）中标人样品保管、封存及退还：中标的样品封样保存，作为验收依据，在项目验收合格后一次性退还；
（5）其他要求：投标样品费用（含制作、安装、运输等）为投标供应商应承担的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：无

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司；
联系电话：0519-87925608；
通讯地址：溧阳市古县街道奥体大道3001号贝桥嘉苑36幢101室2层-2。

	27
	代理费
	收费对象：采购人
收费标准：按中标价的1%收取；


[bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc142311019]
供应商须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc150509269]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc265228358]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
2.4 核心产品见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc151190149]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素投标不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目不适用。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 进口产品
5.1.1 本项目不适用。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：


中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4 支持乡村产业振兴管理
5.4.1 本项目不适用。
5.5 正版软件
5.5.1 本项目不适用。
5.6 政府采购创新产品政策
5.6.1 本项目不适用。
 5.7     绿色采购政策
5.7.1  绿色数据中心政策 
本项目不适用。
5.8.2 推广应用绿色建材
本项目不适用。
5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
     采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

6 投标费用
6.1 供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   采购文件
7 [bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc164608637]采购文件构成
7.1 采购文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 供应商应认真阅读采购文件的全部内容。供应商应按照采购文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对采购文件做出实质性投标，否则投标无效。
8 对采购文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。
8.2 澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，并对所有获取采购文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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三   投标文件的编制
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9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。供应商应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除采购文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
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10.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性投标，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了投标，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
10.5 供应商认为应附的其他材料。
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11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费、包装费、保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2 按照采购文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
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根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
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13.1 投标文件应在本采购文件《供应商须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于采购文件规定期限的，其投标无效。
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14.1 [bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc150774739]采购文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 采购文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
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15.1 本项目使用“苏采云”系统。供应商根据采购文件及“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。
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16.1 供应商应在采购文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”。
17 [bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc127151537]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，供应商可以通过“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc150509289]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc151193709]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按采购文件的规定，在投标截止时间的同一时间和采购文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”在线进行开标。供应商应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165]开标过程将使用“苏采云”公布供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各供应商代表在规定时间内确认。供应商超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 供应商不足3家的，不予开标。
18.6 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行投标操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。
18.8 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
18.9  1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc151193854]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc164229388]六   确定中标
22 确定中标供应商
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质投标的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.1.5 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。
25 [bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc149720843]签订合同
25.1 中标供应商、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。
25.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标供应商可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 采购文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
26.2.3 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653994][bookmark: _Hlt100653993]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.4 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。

[bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评标。

2、 资格审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

	1-1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	(1)具有独立承担民事责任的能力；须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如为自然人则提供自然人的身份证明。
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；须提供2025年度的财务状况，内容至少须包含资产负债表和利润表；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的无需提供。
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；须提供《供应商资格声明函》，格式见《投标文件格式》。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；须提供近期依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，相关材料应是：相关主管部门出具的证明材料或银行代扣证明或缴纳流水明细。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关主管部门出具的证明材料。
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；须提供《供应商资格声明函》，格式见《投标文件格式》。
	提供相关材料

	1-2
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大 税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
	投标截止时间以后、资格审查阶段以采购人的实际查询结果；
查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他资料一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。
	无须供应商提供，由采购代理机构查询。

	1-3
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动
	须提供《供应商资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求

	2-1
	中小企业声明函
	投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按采购文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	3
	本项目的特定资格要求

	3-1
	不接受分支机构参与投标
	/
	无需提供证明材料。

	3-2
	不属于政府购买服务
	/
	

	3-3
	其他特定资格要求
	/
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第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
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1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的投标文件是否实质上投标采购文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。供应商《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按采购文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过采购文件中规定的项目预算金额、相应采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足采购文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照采购文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供；

	8
	★号条款投标
	投标文件满足采购文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）

	10
	报价合理性
	报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	11
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

	12
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通投标的情形：（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同供应商的投标文件相互混装；

	13
	核心产品
	供应商投标时，同一采购包内所投全部核心产品品牌一致的；

	14
	清单
	投标文件中提供了货物清单且不存在缺项、漏项或改变清单数量等情况的；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	供应商、投标文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。


1 

2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.1.1 采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1、投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2、投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%； 
3、投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间（30分钟）内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.2 投标报价须包含采购文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求供应商在规定的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.3.1 采购文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.3.2 开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.3.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.3.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.3.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.3.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.3.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
2.3.8 落实政府采购政策的价格调整：/。
2.4 采购本国产品的支持政策
2.4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.4.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.4.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），或财政部会同有关部门规定的相关证明文件，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.4.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.4.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
2.4.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.4.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：综合评分法，指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，采购文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
3.2.2 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定详见评分细则。
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4.1采用综合评分法时，同一采购包中，提供相同品牌产品（核心产品品牌
相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；如得分相同的，按投标报价由低到高顺序获得中标人推荐资格。如得分相同，报价相同，则由采购人抽签获得中标人推荐资格。
4.2采用综合评分法时，由评标委员会对所有有效投标文件进行详细的评分，采用
百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，各个供应商的最终得分为汇总计算所有评标委员会成员所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标委员会按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐第一中标候选供应商。如得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐成第一中标候选供应商。如得分相同，报价相同，则由采购人抽签确定第一中标候选供应商。
4.3评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、
投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.4评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标
候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
本项目采用综合评分法，由评标委员会对所有有效投标文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，各个供应商的最终得分为汇总计算所有评标委员会成员所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标委员会按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐第一中标候选供应商。如得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐成第一中标候选供应商。如得分相同，报价相同，则由采购人抽签确定第一中标候选供应商。评分细则如下：
采购包1：
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	

	2
	主观分
	50
	
	

	2.1
	硅PU面层铺设方案
	10
	根据投标单位对本项目的硅PU球场面层铺设方案进行评分，内容须包含：
①防水底漆、缓冲层和加强层、面漆、球场划线等制作工艺及质量、安全、环境管理措施
②各场地深化设计方案及不同功能区的色彩设计
上述①~②内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容仅有框架或标题的任意一种情形）的得10分，每缺少一项内容扣5分，扣完为止；每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。未提供不得分。
	

	2.2
	框架式球场围网方案
	10
	根据投标单位对本项目的框架式球场围网方案进行评分，内容须包含：
①原材料配备和质量、安全、环境管理措施
②各场地围网深化设计方案
上述①~②内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容仅有框架或标题的任意一种情形）的得10分，每缺少一项内容扣5分，扣完为止；每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。未提供不得分。
	

	2.3
	球场LED灯光系统及标志标牌设计方案
	6
	根据投标单位对本项目的球场LED灯光系统及标志标牌设计方案进行评分，内容须包含：
①原材料配备、质量管理、用电安全措施
②安装技术措施（含灯光点位分布）及各场地标志标牌设计方案
上述①~②内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容仅有框架或标题的任意一种情形）的得6分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。未提供不得分。
	

	2.4
	供货方案（篮球架、足球门、门球门等设施设备）
	6
	根据投标单位对本项目的供货方案（篮球架、足球门、门球门等设施设备）进行评分，内容须包含：
①供货计划、包装运输方案
②质量保证措施
③应急预案等
上述①~③内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容仅有框架或标题的任意一种情形）的得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。
	

	2.5
	保养维护、维修方案
	8
	根据投标单位对本项目的保养维护、维修方案进行评分，内容须包含：
①承诺的服务响应时间
②维修服务能力
③备品备件供应
④定期维护计划
上述①~④内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容仅有框架或标题的任意一种情形）的得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。
	

	2.6
	样品
	硅PU面层
	5
	评委对“硅PU面层”小样的颜色均匀度、厚度及厚度均匀度、面层粗糙度（网球场粗糙度高，排球、羽毛球场要润滑，篮球场取中值）、外表面平坦度、有无脱层和气泡现象、耐磨耐刮程度（以非锋利性硬物如钥匙、如火机等硬塑在外表刮划，合格的产品应不受损害或无颗粒脱落）、有无明显异味进行评价。样品全面合理符合采购需求的得5分，每有一处内容存在缺陷的扣1分，扣完为止。
	注：1、投标供应商应做好样品标识封样工作，样品不能出现制造厂或投标供应商的标志、标记，否则不得分。 2、各投标供应商的样品由工作人员进行编号登记，评委以编号为单位进行独立评审。      3、未提供样品不得分。


	2.7
	
	框架式球场围网
	5
	评委对“框架式球场围网”小样的制作工艺（各部位螺钉、螺母紧固件应紧固且防锈防松，勾花网或链式网，包塑网片丝浸塑处理）、结构牢固性、围网平整度、焊接质量牢固焊点光滑、防腐处理、网孔大小（50mm，不应存在对手指的卡夹），立柱和横梁（网框）材质、立柱壁厚、横梁（网框）直径，网丝的材质和直径、表面是否光滑细腻、是否有锐角或毛刺、面层涂料厚度是否均匀（面层涂料有无起泡、开裂、脱皮）、面层涂料颜色（墨绿色）进行评价。样品全面合理符合采购需求的得5分，每有一处内容存在缺陷的扣1分，扣完为止。
	

	3
	客观分
	20
	
	

	3.1
	类似业绩
	10
	投标供应商自2023年9月1日以来具有类似项目业绩的，有一个得5分，最高得10分。 
	须提供合同以及合同价款部分发票，时间以合同签订时间为准，不提供不得分。

	3.2
	所投标产品生产厂家履约实力
	6
	核心产品生产厂家具有有效的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证；每有一个得2分，本项最高6分。

	须提供生产厂家的有效期内的认证证书和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台网站http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page的完整查询截图，否则不得分。

	3.3
	售后服务能力
	4
	1、投标人或其委托的售后服务机构拟派巡检售后人员2人及以上的得2分。
2、投标人或其委托的售后服务机构自有或租赁1辆售后服务车辆得2分。

	1、须提供投标人或其委托的售后服务机构为其巡检售后人员缴纳的近期养老保险证明及承诺书（格式自拟，但承诺书中须列明巡检售后人员名单及联系方式）
不提供不得分。
注：若为售后服务机构还需提供投标人与售后服务机构签订的售后服务协议或授权书，不提供不得分。

2、须提供承诺书（格式自拟）、车辆权属登记证（或租赁合同）、行驶证；不提供不得分。


	合计
	100
	


注：本项目评分细则中需要提供的相关证明材料由供应商自行提供，评审专家根据供应商提供的相关证明材料进行评审，相关证明材料的全面性、有效性、完整性、真实性由供应商自行负责。如发现供应商涉嫌资料造假等，采购人将取消其中标资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。



采购包2：
	[bookmark: _Toc99301424]序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	

	2
	主观分
	40
	
	

	2.1
	实施方案
	30
	供应商提供的实施方案，应包括：
①生产技术水平（生产设备、生产工艺、使用材料、结构功能等创新器材）（5分）
②供货和运输计划（5分）
③出厂检验方案、检测设备情况（5分）
④旧器材的拆除方案和新器材安装方案（5分）
⑤售后服务方案（包含器材巡检维修服务、8年质保全生命周期服务、供应商承诺的应急抢险响应时间及响应能力证明材料、应急备件保障方案）（10分）
上述①~⑤项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、仅有框架或标题的任意一种情形）的得30分，每缺少一项内容扣对应项分值，扣完为止；每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。未提供不得分。
	


	2.2
	样品（双位太空漫步机）
	10
	评委根据投标人针对本项目提供的样品的进行评审：①器材金属涂饰件外表面须色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落、结合牢固，无起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕及明显流痕、花斑、结点等缺陷；②器材所有棱边和尖角须圆滑过渡，人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构及无关凸出物；③立柱顶端设封口堵盖，防止雨水侵入、结构稳定顺滑；④设计美观（样品设计、色彩、有二维码标识（必须要有报修二维码）和彩票公益金资助中国体育彩票标志标识）；⑤焊接件须经二氧化碳气体保护焊焊接，采用满焊工艺，焊缝饱满，焊道平整美观、严密牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹、气孔、未焊透等缺陷；焊后须经喷丸除锈及震动除锈处理。
样品全面合理符合采购需求的得10分，每有一处内容存在缺陷的扣2分，扣完为止。
	注：1、投标供应商应做好样品标识封样工作，样品不能出现制造厂或投标供应商的标志、标记，否则不得分。 2、各投标供应商的样品由工作人员进行编号登记，评委以编号为单位进行独立评审。      3、未提供样品不得分。


	3
	客观分
	30
	
	

	3.1
	类似业绩
	10
	投标人自2023年9月1日以来具有室外健身器材供货及安装业绩的，有1个得2分，本项最高10分。
	须提供合同以及合同价款部分发票，时间以合同签订时间为准，不提供不得分。

	3.2
	所投标产品生产厂家履约实力
	6
	核心产品生产厂家具有有效的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证；每有一个得2分，本项最高6分。

	须提供生产厂家的有效期内的认证证书和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台网站http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page的完整查询截图，否则不得分。

	3.2
	售后服务能力
	9
	1、 投标人或其委托的售后服务机构自2023年9月1日以来具有室外健身器材售后巡检服务业绩的，有1个得3分，最高9分；

	须提供合同及售后巡检服务报告，内容须包含《巡检记录登记表》，时间以合同签订时间为准，不提供不得分。
若为售后服务机构还需提供投标人与售后服务机构签订的售后服务协议或授权书，不提供不得分。
注：合同中须体现室外健身器材售后巡检服务，否则不予认可

	
	
	2
	投标人或其委托的售后服务机构获得国家认可的健身器材售后服务相关认证证书的(认证依据须为GB/T 27922-2011），得2分。
	须提供有效期内的认证证书和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台网站http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page的完整查询截图，否则不得分。


	
	
	3
	[bookmark: _GoBack]1、投标人或其委托的售后服务机构承诺中标后为本项目拟派巡检售后人员2人及以上的得2分。
2、投标人或委托的售后服务机构承诺为本项目配备应急服务车辆的得1分。

	1、须提供投标人或其委托的售后服务机构为其巡检售后人员缴纳的近期养老保险证明及承诺书（格式自拟，但承诺书中须列明巡检售后人员名单及联系方式）
不提供不得分。
注：若为售后服务机构还需提供投标人与售后服务机构签订的售后服务协议或授权书，不提供不得分。

2、须提供承诺书（格式自拟）、车辆权属登记证、行驶证；若不是自有的还需提供租赁合同；不提供不得分。


	合计
	100
	


注：本项目评分细则中需要提供的相关证明材料由供应商自行提供，评审专家根据供应商提供的相关证明材料进行评审，相关证明材料的全面性、有效性、完整性、真实性由供应商自行负责。如发现供应商涉嫌资料造假等，采购人将取消其中标资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。

第五章   采购需求
一、采购标的
本项目为2026溧阳市嵌入式健身场地采购项目，共分2个采购包，投标人可投单个采购包或全部采购包，投某一采购包时，必须对该采购包的全部内容响应，并在投标文件中注明所投采购包。由于本项目工期较短，为保障项目的顺利实施，投标人仅限中一个采购包。评审小组根据采购包的顺序进行评审，如采购包1综合评审得分排名第一的投标人同时在采购包2也排名第一，则采购包2中排名第二的投标人递补成为第一。
1） 货物清单
采购包1
嵌入式球场：码头街体育公园笼式灯光足球场一片、笼式灯光篮球场和圆形灯光篮球场各一片；燕鸣园口袋公园笼式灯光门球场一片；昆仑街道城中村改造余桥村笼式灯光3人制篮球场一片；燕山公园二片笼式灯光足球场围网与灯光改建。
清单附表：
	设施器材种类
	位置
	数量
	单位

	新建笼式灯光足球场
	码头街体育公园
	1
	片

	新建笼式灯光篮球场
	
	1
	片

	圆形灯光篮球场
	
	1
	片

	笼式灯光门球场
	燕鸣园口袋公园
	1
	片

	笼式灯光3人制篮球场
	昆仑街道城中村改造余桥村
	1
	片

	笼式灯光足球场围网与灯光改建
	燕山公园
	2
	片


注：★上述硅PU面层为核心产品，核心产品品牌应一致（仅指同一采购包内核心产品），否则作无效投标处理。
★所有器材上必须有能够通过“江苏省全民健身设施管理平台”进行报修的金属标签二维码；所有健身器材定位等信息需上传至该平台。若验收时不满足要求，则采购人有权不支付剩余款项。
★所有器材上必须以显著方式标明“彩票公益金资助中国体育彩票”标志标识，并在使用期间对标志标识进行有效维护。
★所购器材应投保产品责任保险或产品质量保险和公众责任保险（第三者责任险、意外伤害险）。中标供应商应在发布中标结果公告后5日内提供所有器材的保险证明材料，若逾期未提供证明材料或提供不全的，采购人取消其中标资格。
采购包2
嵌入式健身空间：城中村改造和全市口袋公园的5套一代健身路径、6处全龄段的组合型器材和体育场地胶更新、4张乒乓球台和6只足球门。
	乡镇（公园）
	地址
	建设内容
	名称
	数量

	码头街体育公园
	清溪路西侧、码头街北侧
	3件负重力量路径、1件亲子类器材、5件一代健身路径（含告示牌）
	负重推肩训练器
	1件

	
	
	
	负重高拉训练器
	1件

	
	
	
	负重深蹲训练器
	1件

	
	
	
	亲子互动骑马机
	1件

	
	
	
	告示牌
	1件

	
	
	
	双位太空漫步机
	1件

	
	
	
	三位扭腰器
	1件

	
	
	
	太极揉推器
	1件

	
	
	
	立式腰背按摩器
	1件

	翰林苑南侧口袋公园
	昆仑南路与东升路东北角
	6件一代健身路径（含告示牌）
	告示牌
	1件

	
	
	
	双位太空漫步机
	1件

	
	
	
	三位扭腰器
	1件

	
	
	
	太极揉推器
	1件

	
	
	
	骑马机
	1件

	
	
	
	肋木架
	1件

	埭头镇人民北路口袋公园
	埭头镇人民北路
	组合式儿童攀爬类器材、10件一代健身路径（含告示牌）
	小型组合式儿童攀爬类器材
	1套

	
	
	
	告示牌
	1件

	
	
	
	双位太空漫步机
	1件

	
	
	
	三位扭腰器
	1件

	
	
	
	太极揉推器
	1件

	
	
	
	骑马机
	1件

	
	
	
	椭圆机
	1件

	
	
	
	肋木架
	1件

	
	
	
	背部训练器
	1件

	
	
	
	上肢牵引器
	1件

	
	
	
	跷跷板
	1件

	南渡镇体育公园
	春晖公园东南面空地
	组合式儿童攀爬类器材，10件一代健身路径（含告示牌）
	大型组合式儿童攀爬类器材
	1套

	
	
	
	告示牌
	1件

	
	
	
	双位太空漫步机
	1件

	
	
	
	三位扭腰器
	1件

	
	
	
	太极揉推器
	1件

	
	
	
	骑马机
	1件

	
	
	
	椭圆机
	1件

	
	
	
	肋木架
	1件

	
	
	
	背部训练器
	1件

	
	
	
	上肢牵引器
	1件

	
	
	
	跷跷板
	1件

	别桥镇口袋公园
	丹金溧漕河西岸提升项目
	组合式儿童攀爬类器材，综合6件套+告示牌
	小型组合式儿童攀爬类器材
	1套

	
	
	
	负重推肩训练器
	1件

	
	
	
	负重高拉训练器
	1件

	
	
	
	负重深蹲训练器
	1件

	
	
	
	告示牌
	1件

	
	
	
	双位太空漫步机
	1件

	
	
	
	三位扭腰器
	1件

	
	
	
	太极揉推器
	1件

	溧城街道体育场
	健身路径提升改造
	组合式训练器+提重训练器+负重力量路径3件套+一代健身路径10件套+EPDM颗粒更新
	组合训练器
	1套

	
	
	
	不锈钢提重训练器
	1件

	
	
	
	双位太空漫步机
	1件

	
	
	
	肋木架
	1件

	
	
	
	二位单杠
	1件

	
	
	
	双杠
	1件

	
	
	
	太极揉推器
	1件

	
	
	
	平行天梯
	1件

	
	
	
	告示牌
	1件

	
	
	
	负重推肩训练器
	1件

	
	
	
	负重高拉训练器
	1件

	
	
	
	负重深蹲训练器
	1件

	
	
	
	EPDM颗粒更新（含原旧地面铲除）
	约280平方米






	乡镇（公园）
	地址
	建设内容
	数量

	溧城街道燕鸣园
	燕湖路与燕山中路东南角
	一代健身路径（10件）：
告示牌
双位太空漫步机
三位扭腰器
太极揉推器
骑马机
椭圆机
肋木架
背部训练器
上肢牵引器
四联压腿按摩器

	1套

	昆仑街道（城中村改造）
	余桥村村委会
	
	1套

	
	徐格笪村周格笪村委会
	
	1套

	
	新庄村委会
	
	1套

	
	后小渚村
	
	1套



	乡镇（公园）
	地址
	建设内容
	数量

	别桥镇
	丹金溧漕河西岸提升项目
	乒乓球台
	3

	埭头镇
	埭头体育公园
	足球门
	2

	城管局
	时光童趣园南侧草坪
	足球门
	2

	
	琴园路北侧草坪
	
	2


注：★上述双位太空漫步机为核心产品，核心产品品牌应一致（仅指同一采购包内核心产品），否则作无效投标处理。
★所有健身器材上必须有能够通过“江苏省全民健身设施管理平台”进行报修的金属标签二维码；所有健身器材定位等信息需上传至该平台。若验收时不满足要求，则采购人有权不支付剩余款项。
★所有器材上必须以显著方式标明“彩票公益金资助中国体育彩票”标志标识，并在使用期间对标志标识进行有效维护。
★所购器材应投保产品责任保险或产品质量保险和公众责任保险（第三者责任险、意外伤害险）。中标供应商应在发布中标结果公告后5日内提供所有器材的保险证明材料，若逾期未提供证明材料或提供不全的，采购人取消其中标资格。
二、技术标准与要求
采购包1：技术参数
	乡镇（公园）
	地址
	场地类型
	数量
	技术参数

	码头街体育公园
	清溪路西侧、码头街北侧
	笼式灯光足球场
约44*25米（具体尺寸详见图纸）
	1片
	1.填充型人造草：草高（mm）：50±1；磅重：≥10000分特（单簇根数不低于10根）密度：≥10000针/㎡。底布为双层加强网格基布。弹性垫XPE聚乙烯环保发泡型减震垫，外观：中间镂空带孔，垫层厚度：不小于10mm；具体做法详见图纸。★人造草坪成品及原材料有害物质限量、物理性能须符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求，具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
2.围网：选用喷塑镀锌钢管作为主要支架材料，内嵌勾花网。立柱选用≥80*80*4.0mm喷塑镀锌管，灯杆立柱选用≥100*100*4.0mm喷塑镀锌管，预埋长度400–800mm。网架部分选用≥40*60*2.5mm喷塑镀锌管+勾花网50*50*3.5/5.0mmPVC。U型耳连接立柱框架。场地围网应设置专用出入门，门体材质、网孔、管材规格应与主体围网保持一致；门开启灵活，配置防盗锁具，满足人员正常进出、设备搬运及场地管理使用。围网颜色按图纸实施，临水处需增加≥2米的软网，网孔不大于100*100，丝径不小于3.0mm。
3.足球门规格：标准五人制足球门，内宽不小于3米，内高不小于2米，球网为尼龙/麻制；★产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
4.照明：8组，每组2个投光灯，单个灯200W。（包括配电箱，电缆，线管等），设备具备时控定时控制功能，支持设置多组定时开关灯时段，可按日、周循环执行定时策略；内置RTC实时时钟，配置断电记忆备份电池，断电情况下可保存系统时间、定时参数，恢复供电后自动按预设策略运行；具备手动/自动模式切换，支持手动强制开灯、关灯，便于现场调试、检修操作。
5.座椅：尺寸:不少于2*2*0.9米。底座约50*50*4mm的镀锌管表面喷塑制作。颜色为白色。雨棚支架约20*40*1.5mm不锈钢管。安装轮子，方便移动。雨棚为优质约3MM厚PC耐力板。每片球场配备球场座椅4张。所有金属构件经过除锈、防腐喷涂处理，适应室外露天长期使用。
6.双通道全高闸：闸机规格不小于长2100×宽1450×高2200(mm)，带扫码系统；并配套独立安全门。
7.衣架及标识标牌设计安装

	
	
	笼式灯光篮球场
约19*32米（具体尺寸详见图纸）
	1
	1.面层：8mm弹性硅PU面层浇筑，弹性层不低于5–6mm，面漆、加强层不低于1mm；★硅PU面层系统须符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》对成品全项检验要求，具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
2.围网：≥4米框架式场地围网系统，选用喷塑镀锌钢管作为主要支架材料，内嵌勾花网。立柱选用≥80*80*4.0mm喷塑镀锌管，灯杆立柱选用≥100*100*4.0mm喷塑镀锌管，预埋长度400–800mm。网架部分选用≥40*60*2.5mm喷塑镀锌管+勾花网50*50*3.5/5.0mmPVC。U型耳连接立柱框架。场地围网应设置专用出入门，门体材质、网孔、管材规格应与主体围网保持一致；门开启灵活，配置防盗锁具，满足人员正常进出、设备搬运及场地管理使用。围网颜色按图纸实施。
3.篮球架：1副（2个）地埋/预埋式篮球架、伸臂约2.25米、篮固高度约3.05米；产品结构由预埋件、立柱、拉杆、伸臂、玻璃篮板、篮圈和护套等组成；各部件要求
立柱：承重部位采用约δ10mm铁板、约150*150*4的优质大圆角方管和820mm浇铸件；拉杆：采用约φ48*2的圆管与约50*40*2.5的方管；伸臂：采用约83、84mm铁板，材质：Q235B；配套防腐处理；篮圈固定座板：规格约（1800*1050*38）；材料：篮板框约δ3mm铝方管，篮板为高强度安全玻璃篮板；包扎物：玻璃篮板标配篮板护套；篮圈：采用约φ16-20mm实心圆钢和86mm铁板，材质Q235B；篮网：白色尼龙绳，半硬式；其他技术要求
紧固件：篮架所有紧固件均采用热镀锌处理，能保证长年不生锈
调整：拉杆固定处配有长孔压板，可微调篮板，保证垂直度
防护措施：篮架前立柱、底座前部配有专用护套，能有效地保护运动员免受撞击，能有效的保证使用时的安全性及美观性；颜色：黑色                                                                                              ★产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
4.照明：6组，每组2个投光灯，单个灯200W。（包括配电箱，电缆，线管等），设备具备时控定时控制功能，支持设置多组定时开关灯时段，可按日、周循环执行定时策略；内置RTC实时时钟，配置断电记忆备份电池，断电情况下可保存系统时间、定时参数，恢复供电后自动按预设策略运行；具备手动/自动模式切换，支持手动强制开灯、关灯，便于现场调试、检修操作。
5.座椅：尺寸：不小于2*0.45*0.45米，不小于50*50*3MM/30*50*3MM镀锌管制作，表面喷塑，颜色可选。
6.双通道全高闸：闸机规格不小于长2100×宽1450×高2200(mm)，带扫码系统；并配套独立安全门。
7.衣架及标识标牌设计安装

	
	
	笼式灯光圆形篮球场
约R=24米（具体尺寸详见图纸）
	1
	1.面层：8mm弹性硅PU面层浇筑，弹性层不低于5–6mm，面漆、加强层不低于1mm；★硅PU面层系统须符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》对成品全项检验要求，具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
2.围网：≥4米框架式场地围网系统，选用喷塑镀锌钢管作为主要支架材料，内嵌勾花网。立柱选用≥80*80*4.0mm喷塑镀锌管，灯杆立柱选用≥100*100*4.0mm喷塑镀锌管，预埋长度400–800mm。网架部分选用≥40*60*2.5mm喷塑镀锌管+勾花网50*50*3.5/5.0mmPVC。U型耳连接立柱框架。场地围网应设置专用出入门，门体材质、网孔、管材规格应与主体围网保持一致；门开启灵活，配置防盗锁具，满足人员正常进出、设备搬运及场地管理使用。围网颜色按图纸实施。
3.篮球架：1副（2个）地埋/预埋式篮球架、伸臂约2.25米、篮固高度约3.05米；产品结构由预埋件、立柱、拉杆、伸臂、玻璃篮板、篮圈和护套等组成；各部件要求
立柱：承重部位采用约δ10mm铁板、约150*150*4的优质大圆角方管和820mm浇铸件；拉杆：采用约φ48*2的圆管与约50*40*2.5的方管；伸臂：采用约83、84mm铁板，材质：Q235B；配套防腐处理；篮圈固定座板：规格约（1800*1050*38）；材料：篮板框约δ3mm铝方管，篮板为高强度安全玻璃篮板；包扎物：玻璃篮板标配篮板护套；篮圈：采用约φ16-20mm实心圆钢和86mm铁板，材质Q235B；篮网：白色尼龙绳，半硬式；其他技术要求
紧固件：篮架所有紧固件均采用热镀锌处理，能保证长年不生锈
调整：拉杆固定处配有长孔压板，可微调篮板，保证垂直度
防护措施：篮架前立柱、底座前部配有专用护套，能有效地保护运动员免受撞击，能有效的保证使用时的安全性及美观性；颜色：黑色                                                                                              ★符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量检测认证机构出具的有效期内的认证证书和检测报告扫描件
4.照明：2组，每组2个投光灯，单个灯200W。（包括配电箱，电缆，线管等），设备具备时控定时控制功能，支持设置多组定时开关灯时段，可按日、周循环执行定时策略；内置RTC实时时钟，配置断电记忆备份电池，断电情况下可保存系统时间、定时参数，恢复供电后自动按预设策略运行；具备手动/自动模式切换，支持手动强制开灯、关灯，便于现场调试、检修操作。
5.座椅：4张，尺寸：不小于2*0.45*0.45米，不小于50*50*3MM/30*50*3MM镀锌管制作，表面喷塑，颜色可选。
6.衣架及标识标牌设计安装

	燕鸣园
	燕湖路与燕山中路东南角
	笼式灯光门球场
约22.3*18.4米
	1
	1.免填充型人造草：草高（mm）：约15mm；磅重：≥5200分特（单簇根数不低于10根）密度：≥42000针/㎡，填充5-6kg/平60-80目细砂；★人造草坪成品及原材料有害物质限量、物理性能须符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求，具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
2.围网：≥2米高场地围网，选用喷塑镀锌钢管作为主要支架材料，内嵌勾花网。立柱选用≥60×60×3mm喷塑镀锌管，预埋长度不低于500mm。网架部分选用≥40*60*2.5mm喷塑镀锌管+勾花网约50*50*3.5mmPVC。U型耳连接立柱框架。场地围网应设置专用出入门，门体材质、网孔、管材规格应与主体围网保持一致；门开启灵活，配置防盗锁具，满足人员正常进出、设备搬运及场地管理使用。
3.照明：2组，每组2个投光灯，单个灯200W。（包括配电箱，电缆，线管等），设备具备时控定时控制功能，支持设置多组定时开关灯时段，可按日、周循环执行定时策略；内置RTC实时时钟，配置断电记忆备份电池，断电情况下可保存系统时间、定时参数，恢复供电后自动按预设策略运行；具备手动/自动模式切换，支持手动强制开灯、关灯，便于现场调试、检修操作。
4.门球门：倒U形（∩形），金属圆棒制成，材质直径不小于10mm（±1mm） 内宽（门柱内侧）不小于220mm，内高（横梁下沿离地）不小于190mm。
5.衣架及标识标牌设计安装；                                                                                     6.投标供应商进行深化设计，设计方案经采购人同意后方可安装。若供应商自行安装不满足采购人要求，采购人有权让供应商拆除并重新安装，费用由供应商自行承担。

	昆仑街道（城中村改造）
	余桥村村委会
	笼式3人制篮球场
约18*15米
	1
	1.面层：8mm弹性硅PU面层浇筑，弹性层不低于5–6mm，面漆、加强层不低于1mm；★硅PU面层系统须符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》对成品全项检验要求，具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。
2.围网：≥4米框架式场地围网系统，选用喷塑镀锌钢管作为主要支架材料，内嵌勾花网。立柱选用≥80*80*4.0mm喷塑镀锌管，灯杆立柱选用≥100*100*4.0mm喷塑镀锌管，预埋长度400–800mm。网架部分选用≥40*60*2.5mm喷塑镀锌管+勾花网50*50*3.5/5.0mmPVC。U 型耳连接立柱框架。场地围网应设置专用出入门，门体材质、网孔、管材规格应与主体围网保持一致；门开启灵活，配置防盗锁具，满足人员正常进出、设备搬运及场地管理使用。
3.篮球架规格：1个地埋/预埋式篮球架、伸臂约2.25米、篮固高度约3.05米；产品结构由预埋件、立柱、拉杆、伸臂、玻璃篮板、篮圈和护套等组成；各部件要求
立柱：承重部位采用约δ10mm铁板、约150*150*4的优质大圆角方管和820mm浇铸件；拉杆：采用约φ48*2的圆管与约50*40*2.5的方管；伸臂：采用约83、84mm铁板，材质：Q235B；配套防腐处理；篮圈固定座板：规格约（1800*1050*38）；材料：篮板框约δ3mm铝方管，篮板为高强度安全玻璃篮板；包扎物：玻璃篮板标配篮板护套；篮圈：采用约φ16-20mm实心圆钢和86mm铁板，材质Q235B；篮网：白色尼龙绳，半硬式；其他技术要求
紧固件：篮架所有紧固件均采用热镀锌处理，能保证长年不生锈
调整：拉杆固定处配有长孔压板，可微调篮板，保证垂直度
防护措施：篮架前立柱、底座前部配有专用护套，能有效地保护运动员免受撞击，能有效的保证使用时的安全性及美观性；颜色：黑色                                                                                                 ★产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
4.照明：4组，每组2个投光灯，单个灯200W。（包括配电箱，电缆，线管等），设备具备时控定时控制功能，支持设置多组定时开关灯时段，可按日、周循环执行定时策略；内置RTC实时时钟，配置断电记忆备份电池，断电情况下可保存系统时间、定时参数，恢复供电后自动按预设策略运行；具备手动/自动模式切换，支持手动强制开灯、关灯，便于现场调试、检修操作。
5.衣架及标识标牌设计安装                                                                                      6.投标供应商进行深化设计，设计方案经采购人同意后方可安装。若供应商自行安装不满足采购人要求，采购人有权让供应商拆除并重新安装，费用由供应商自行承担。

	燕山公园
	西大门
	笼式足球场改建
约35*20米
约32*19米
	2
	1.原围网的拆除，原围网残值费用用于支付拆除的成本。                                                                                     2.围网：≥4米框架式场地围网系统，选用喷塑镀锌钢管作为主要支架材料，内嵌勾花网。立柱选用≥80*80*4.0mm喷塑镀锌管，灯杆立柱选用≥100*100*4.0mm喷塑镀锌管，预埋长度400–800mm。网架部分选用≥40*60*2.5mm喷塑镀锌管+勾花网50*50*3.5/5.0mmPVC。U 型耳连接立柱框架。场地围网应设置专用出入门，门体材质、网孔、管材规格应与主体围网保持一致；门开启灵活，配置防盗锁具，满足人员正常进出、设备搬运及场地管理使用。
3.照明：8组，每组2个投光灯，单个灯200W。（包括配电箱，电缆，线管等）；设备具备时控定时控制功能，支持设置多组定时开关灯时段，可按日、周循环执行定时策略；内置RTC实时时钟，配置断电记忆备份电池，断电情况下可保存系统时间、定时参数，恢复供电后自动按预设策略运行；具备手动/自动模式切换，支持手动强制开灯、关灯，便于现场调试、检修操作。                                                                                  4.双通道全高闸：闸机规格不小于长2100×宽1450×高2200(mm)，带扫码系统，并配套独立安全门。                       6.座椅：尺寸:不少于2*2*0.9米。底座约50*50*4mm的镀锌管表面喷塑制作。颜色为白色。雨棚支架约20*40*1.5mm不锈钢管。安装轮子，方便移动。雨棚为优质约3MM厚PC耐力板。每片球场配备球场座椅4张。所有金属构件经过除锈、防腐喷涂处理，适应室外露天长期使用。
7.衣架及标识标牌设计安装                                                                                        8.投标供应商进行深化设计，设计方案经采购人同意后方可安装。若供应商自行安装不满足采购人要求，采购人有权让供应商拆除并重新安装，费用由供应商自行承担。

	1、 以上★内容在对应采购包中需提供相应的证明材料，未提供做无效标处理。        2、本项所投产品商品名称与采购文件所列名称存在厂家命名差异，但全部技术参数、功能指标应当完全满足采购文件要求，用途一致，视同符合响应要求。



采购包2：技术参数
	序号
	采购内容
	技术要求

	1
	EPDM颗粒更新（含原旧地面铲除）
	1、 旧场地铲除参数
1.铲除范围：原有老化、脱粒、起皮、空鼓EPDM面层全部彻底铲除，直至坚实基面。
2.基面要求：铲除后基面平整、无残留颗粒、无油污、无松动起砂，清扫吸尘干净。
二、新面层结构（双层颗粒、总厚度≥13mm）
底层：≥原生EPDM颗粒8mm
面层：≥彩色EPDM颗粒5mm
整体总厚度：≥13mm
统一含胶量：≥20%
三、材料配比参数
1.颗粒含胶量：底层、面层EPDM颗粒含胶量均≥20%，颗粒粒径均匀、无杂质。
2.胶水配比：颗粒与专用聚氨酯胶水按标准配比搅拌，搅拌均匀、无干粉、无结团。
3.辅料：添加适量环保色粉（面层），色泽均匀一致。
四、摊铺施工参数
1.摊铺方式：机械搅拌、人工摊铺机整平压实，双层分层摊铺、分层固化。
2.底层施工：一次性摊铺压实，表面平整密实，无空鼓、无蜂窝孔。
3.面层施工：底层固化后摊铺彩色颗粒，整体收边顺直、厚薄均匀。
4.压实密度：整体压实密实，粘结牢固，无脱粒、起皮、松动现象。
5.供应商须提供设计方案，色彩、划线等设计方案须经采购人确认后才能施工
五、养护及验收参数
1.常温固化养护：常温养护24小时可行走，7天完全固化投入使用。
2.成品标准：整体厚度均匀≥13mm，弹性适中、平整度达标、色泽一致、无积水坑洼，符合户外健身场地EPDM施工验收标准。
★成品及原材料有害物质限量、物理性能须符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》 ，具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。

	2
	告示牌
	1.立柱规格≥φ114mm×3mm；钢管，钢制盖帽；
2.告示牌面板采用不锈钢材质，图样及字样蚀刻处理；
3.告示牌双面图文按照采购人详细要求制作，制作前需经采购人确认。须包含：安全提示、承保单位及电话、报修方式（报修电话、全省统一的报修二维码等）、安装日期、管护单位、联系电话等；
★4.产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
5.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求。

	3
	双位太空漫步机
	1.立柱规格为钢管厚度不小于φ114×3mm标准管材；
2.器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后，采用户外聚酯粉末静电喷塑（俗称烤漆）；涂层色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落；涂层附着力满足户外使用，抗紫外线、耐老化，适应露天室外环境。
★3.产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
4.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求。
 功能：锻炼下肢肌群、改善髋关节灵活性、提升平衡与身体协调性、有氧锻炼，增强心肺功能     

	4
	三位扭腰器
	1.立柱规格为钢管厚度不小于φ114×3mm标准管材；
2.器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后，采用户外聚酯粉末静电喷塑（俗称烤漆）；涂层色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落；涂层附着力满足户外使用，抗紫外线、耐老化，适应露天室外环境。
★3产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
4.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求。
 功能：活动腰腹，锻炼腰腹部肌群、提升躯干协调性、促进腰胯部位血液循环

	5
	太极推揉器
	1. 主立柱为钢管厚度不小于φ114×3mm标准管材；
2.两转盘间的开口距离不小于230mm；转盘为金属材质；共4个转盘，转盘上带把手；
3.器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后，采用户外聚酯粉末静电喷塑（俗称烤漆）；涂层色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落；涂层附着力满足户外使用，抗紫外线、耐老化，适应露天室外环境。
★4.产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
5.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求。
功能：锻炼肩带肌群，增强肩部肌肉力量，活动肘关节、腕关节

	6
	立式腰背按摩器
	1.立柱规格为钢管厚度不小于φ114×3mm标准管材；2.器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后，采用户外聚酯粉末静电喷塑（俗称烤漆）；涂层色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落；涂层附着力满足户外使用，抗紫外线、耐老化，适应露天室外环境。
★3.产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
4.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求。功能：按摩放松腰背部两侧肌肉，活动腰椎，改善腰背部柔韧性

	7
	肋木架
	1.立柱规格为钢管厚度不小于φ114×3mm标准管材；
2.器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后，采用户外聚酯粉末静电喷塑（俗称烤漆）；涂层色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落；涂层附着力满足户外使用，抗紫外线、耐老化，适应露天室外环境。
★3.产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
4.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求；
功能：拉伸舒展四肢躯干、锻炼上肢握力、肩背肌群、强化腰腹核心力量

	8
	骑马机
	1.立柱规格为钢管厚度不小于φ114×3mm标准管材；
2.器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后，采用户外聚酯粉末静电喷塑（俗称烤漆）；涂层色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落；涂层附着力满足户外使用，抗紫外线、耐老化，适应露天室外环境。
★3.产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
4.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求。  
功能 ：综合锻炼上下肢肌群，锻炼腰腹背部肌群，提升四肢协同与身体协调性    

	9
	椭圆机
	1.主立柱为钢管厚度不小于φ114×3mm标准管材；
2.器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后，采用户外聚酯粉末静电喷塑（俗称烤漆）；涂层色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落；涂层附着力满足户外使用，抗紫外线、耐老化，适应露天室外环境。
★3.产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；                 4.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求； 
功能： 锻炼下肢肌群，手脚联动，锻炼上肢肩臂肌群

	10
	四联压腿按摩器
	1.立柱规格为钢管厚度不小于φ114mm×3mm标准管材；
2.器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后，采用户外聚酯粉末静电喷塑（俗称烤漆）；涂层色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落；涂层附着力满足户外使用，抗紫外线、耐老化，适应露天室外环境。                                                                                                                                                
★3.产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
4.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求。
功能：拉伸下肢韧带，提升腿部柔韧性，按摩腿部肌肉 

	11
	背部训练器
	1.立柱规格为钢管厚度不小于φ114×3mm标准管材；
2.器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后，采用户外聚酯粉末静电喷塑（俗称烤漆）；涂层色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落；涂层附着力满足户外使用，抗紫外线、耐老化，适应露天室外环境。 
★3.产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
4.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求。 
功能：锻炼背阔肌、斜方肌中下束、菱形肌，模拟坐姿划船，强化背部肌肉力量  

	12
	上肢牵引器
	1.主立柱为钢管厚度不小于φ114mm×3mm标准管材 ；
2.器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后，采用户外聚酯粉末静电喷塑（俗称烤漆）；涂层色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落；涂层附着力满足户外使用，抗紫外线、耐老化，适应露天室外环境。
★3.产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；                4.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求。 
 功能：活动肩关节，提升肩部柔韧性，锻炼手臂、手腕、肩背部位肌肉   

	13
	跷跷板
	1.主要承载立柱规格为钢管厚度不小于φ114×3mm标准管材；
2.主要承载横梁尺寸不小于φ89×3.0mm；  3.器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后，采用户外聚酯粉末静电喷塑（俗称烤漆）；涂层色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落；涂层附着力满足户外使用，抗紫外线、耐老化，适应露天室外环境。                                 ★3.产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
4.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求。功能：锻炼上下肢肌肉力量，提升身体平衡感与肢体协调性，增加健身趣味性

	14
	二位单杠
	1.主要承载立柱尺寸不小于φ114×3.0mm； 2.器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后，采用户外聚酯粉末静电喷塑（俗称烤漆）；涂层色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落；涂层附着力满足户外使用，抗紫外线、耐老化，适应露天室外环境。   
★3.产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
4.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求。功能：锻炼上肢、肩背肌群，可悬垂拉伸躯干，锻炼腰腹核心力量

	15
	双杠
	1.主要承载立柱规格为钢管厚度不小于φ114×3mm标准管材；2.器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后，采用户外聚酯粉末静电喷塑（俗称烤漆）；涂层色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落；涂层附着力满足户外使用，抗紫外线、耐老化，适应露天室外环境。 
★3.产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
4.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求。功能：锻炼上肢胸、肩、臂部肌群，锻炼背阔肌及核心腰腹力量

	16
	平行天梯
	1.主要承载立柱规格为钢管厚度不小于φ114×3mm标准管材
2.主要承载横梁尺寸不小于φ60×3.0mm；                                   ★3.产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
4.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求。功能：锻炼上肢、肩背肌群，提升握力、臂部肌肉力量与耐力，提升肩关节灵活性，拉伸肩背韧带，改善上肢血液循环，锻炼身体协调性与本体控制能力
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	负重推肩训练器
	1.主要承载立柱尺寸不小于180×60×2.5mm、φ60×3.0mm；
2.主要承载横梁尺寸不小于180×60×2.5mm、φ60×3.0mm；
3.摆臂主管不小于φ60×3.0mm，扶手管不小于φ38×3.0mm，扶手端部采用软性包覆； 
4.阻力不小于10级可调；
★5.产品符合GB19272-2024国标要求，提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
6.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求。功能：主要锻炼三角肌（肩前、中束）、斜方肌上部、肱三头肌
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	负重高拉训练器
	1.主要承载立柱尺寸不小于180×60×2.5mm、φ76×3.0mm；
2.主要承载横梁尺寸不小于180×60×2.5mm、φ60×3.0mm；
3.采用内限位结构；
4.摆臂主管不小于φ60×3.0mm，扶手管不小于φ38×3.0mm，扶手端部采用软性包覆； 
5.阻力不小于10级可调；
★6.产品符合GB19272-2024国标要求，提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
7.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求。功能：主要锻炼背阔肌、斜方肌中下束、菱形肌、肱二头肌；通过负重阻尼抗阻训练，改善圆肩体态，拉伸肩背肌群，提升肩关节活动度
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	负重深蹲训练器
	1.主要承载立柱尺寸不小于180×60×2.5mm；
2.主要承载横梁尺寸不小于180×60×2.5mm、φ60×3.0mm；
3.采用内限位结构；
4.摆臂主管手管不小于φ60×3.0mm，扶手管不小于φ38×3.0mm，扶手端部采用软性包覆； 
5.阻力不小于10级可调；
★6.产品符合GB19272-2024国标要求，提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
7.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求。功能：锻炼股四头肌、臀大肌、腘绳肌；提升躯干稳定性，活动髋、膝关节，改善下肢关节活动度。
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	亲子互动骑马机
	1.立柱规格为钢管厚度不小于φ114×3mm标准管材；
2.主要承载横梁材料及尺寸不小于Φ60×3.0mm；Φ50×3.0mm；
3.加强板厚度不小于8mm；采用内限位结构；
4.儿童座椅周边配备扶手护栏不小于φ32*3.0mm花纹管防止跌落；
★5.产品符合GB19272-2024国标要求，提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
6.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求。功能：锻炼上下肢、腰腹背部及臀部肌群，双人联动亲子互动
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	小型组合式儿童攀爬类器材
	小型组合式器材包含：爬网、攀岩板面 、悬挂式圆盘吊桩步道、地面三连独立脚踏踏板、三角吊环和云梯
1.主立柱采用不小于φ89mm、壁厚不小于2mm
2.镀锌层最小厚度不小于60μm，不易生锈。
3.焊接采用氩弧焊及二氧化碳气体保护焊， 整体加工成型经专业技术人员除油、抛砂处理后，表面再经过自动化控制的静电粉末喷涂流水线高温固化
4.附件管不小于φ32mm、φ28mm，壁厚不小于2mm钢管，渗透性热镀锌工艺表面镀锌，镀锌层最小厚度不小于60μm
5.绳网采用直径不小于16mm航海船用高强度缆绳，中芯不少于6股钢丝绳，外层再覆以涤纶纤维，强度大，抗磨损，耐腐蚀，防紫外线，抗老化；
6.攀岩板采用厚度不小于15mm；
7.规格不小于480×840×320cm；                                            8.供应商需根据现场场地深化设计，设计方案需满足采购人要求后方可安装。
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	大型组合式儿童攀爬类器材
	大型组合式器材包含：旋转座椅、爬网、攀岩板面、悬挂式圆盘吊桩步道、双组深蹲壶、梅花桩、双人健身拉环、云梯；
1.主立柱采用不小于φ89mm、壁厚不小于2mm钢管，
2.渗透性热镀锌工艺表面镀锌，镀锌层最小厚度不小于60μm
3.焊接采用氩弧焊及二氧化碳气体保护焊， 整体加工成型经专业技术人员除油、抛砂处理后，表面再经过自动化控制的静电粉末喷涂流水线高温固化                                                      
4.附件管不小于φ32mm、φ28mm，壁厚不小于2mm钢管，渗透性热镀锌工艺表面镀锌，镀锌层最小厚度不小于60μm，
5.绳网采用直径不小于16mm航海船用高强度缆绳，中芯不少于6股钢丝绳，外层再覆以涤纶纤维，强度大，抗磨损，耐腐蚀，防紫外线，抗老化；
6.攀岩板采用厚度不小于15mm；
7.塑料件采用低密度线性聚乙烯（LLDPE）工程塑料。滚塑工艺一次成型，成型塑料件壁厚不小于6mm，抗紫外光（UV）能力不小于8级；
8.规格不小于800cm×800cm×320cm；
9.供应商需根据现场场地深化设计，设计方案需满足采购人要求后方可安装。
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	组合训练器
	组合训练器内容包含：肋木、爬杆、爬链、吊环、引体向上
1.主要承载立柱规格为钢管厚度不小于φ114×3mm标准管材；
2.主要承载横梁尺寸不小于φ42×3.0mm；
3.肋木：跌落高度不高于1800mm；横管间距不小于300mm；最下方横杠距底面的高度不小于420mm;使用宽度不小于1100mm；
4.爬杆：跌落高度不高于1100mm；使用宽度不小于1100mm；
5.爬链：跌落高度不高于550mm；使用宽度不小于1100mm；
6.吊环：活动把手（不含柔性部件）质量不小于423g；跌落高度不高于1600mm；
7.引体向上：使用宽度不小于1186mm，杠面高度不小于2000mm，横杠外径不小于30mm；杠面距地高度不超过3米；                                                 8.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求；
★9.产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；

	24
	不锈钢提重训练器
	1.采用框架式结构。至少可满足3人同时使用。
2.所有管材均采用304不锈钢,产品表面采用拉丝工艺处理。
3.主要承载立柱尺寸不小于φ89×3.0mm；±5%
4.主要承载横梁尺寸不小于φ89×3.0mm；±5%
5.配置有三种不同重量的提壶，提壶在下落过程中自带阻尼，能缓慢下落，重物底下带橡胶缓冲垫；
6.器材上配置有双层700×400×10.0mm告示牌，采用透明PC耐力板喷绘制作而成。告示牌上有多种锻炼方式展示及健身知识宣导。
8.安装和地基需符合GB 19272-2024的要求；
★9.产品符合GB19272-2024国标要求，具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
10、规格不小于3900mm×900mm×2500mm；功能：锻炼背部、臀部、大腿后侧肌群（竖脊肌、臀大肌、腘绳肌）
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	室外乒乓球桌
	1、主要承载立柱尺寸不小于φ60×3.0mm。
2、主要承载横梁尺寸不小于30×20×2.0mm。
3、球台长度不小于2740mm，球台宽度不小于1500mm，球台高度不小于760mm。
4、台腿使用φ60×3mm钢管，撑管采用30×20×2.0mm钢管
5、产品地埋采用防腐加强措施。
6、安装方式：采用预埋式  埋地深度：400mm。
7、地基尺寸：400×400×500mm。
8、规格不小于2700×1500×900mm
★9、产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；

	26
	五人制足球门
	1、主要承载立柱尺寸不小于φ76×3.0mm； 
2、主要承载横梁尺寸不小于φ76×3.0mm；φ48×3.0mm；
3、足球门内宽度为不小于3000，内高度不小于2000m；球门上深度不小于900，下深度不小于1500；
4、安装方式：预埋式；地埋深度：500mm；
5、地基尺寸：500×500×600mm。
6、规格不小于3100×1600×2000mm
★7.产品符合GB19272-2024国标要求，提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书和具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件；

	以上★内容在对应采购包中需提供相应的证明材料，未提供做无效标处理。        本项所投产品商品名称与采购文件所列名称存在厂家命名差异，但全部技术参数、功能指标应当完全满足采购文件要求，用途一致，视同符合响应要求。



二、商务要求
★1. 服务期限和地点
服务期限：根据采购人的要求分批供货，但各采购包均须确保在2026年11月30日前完成供货并安装调试。
服务地点：采购人指定地点。未送货前货物的堆放地点由中标供应商自行解决并承担场地费用。
2.结算方式、付款条件
本项目合同采用固定总价结算，结算时不作调整。
[bookmark: _Hlk153790273]签订合同前，中标人应向采购人提交电子履约保函（保函金额为中标合同金额的5%）。
电子履约保函有效期：大于等于本项目免费质量保证期。
电子履约保函流程：
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/653859231062288.html
合同签订后15个工作日内支付合同价的30%预付款，余款在所有器材安装调试验收合格后一次性付清。上述甲方付款前，乙方必须先行开具有效税票给甲方，否则，甲方有权拒绝付款。
。
★3.售后服务（质保期）：产品质量、使用寿命符合国家相关标准。采购包1中的硅PU面层免费质保期为5年；器材免费质保期为8年。采购包2中的EPDM面层免费质保期为5年，器材免费质保期为8年。免费质保期自采购人验收合格后开始计算，免费质保期内发生与保修相关的一切费用由供应商承担。
投标人需设有售后服务机构，售后服务保障范围以溧阳市市政府为中心，辐射半径 200公里内；售后服务机构设有零配件、成品仓库。投标人中标后需向采购人提供自有售后服务机构和仓库的产权证或租赁合同证明材料；自有零配件、成品仓库的须提供带有定位的水印照片。若不是自有售后服务机构，则须提供投标人与售后服务机构签订的售后服务协议或授权书，零配件、成品仓库整体情况及维修权利义务、违约责任说明等证明材料，委托的售后服务机构还须提供该机构零配件、成品仓库带有定位水印的现场照片。中标供应商应在发布中标结果公告后5日内提交以上证明材料，若未提供证明材料或提交的材料不能满足本项目售后服务履约要求，采购人取消其中标资格。
免费质量保证期内免费更换器材零配件（包括群众使用过程中出现的损坏），免费质量保证期满后实行终身有偿维修保养。
免费质量保证期内接到用户报修电话后在内供应商承诺的应急响应时间内维修人员赶到现场检修处理。应急响应时间不得超过12小时内响应，24小时内到现场拍照给采购人。未满足承诺的巡检或维修服务时间要求的，供就商将支付采购人5万元/次的违约金。
免费质量保证期内免费提供一年4次的巡检服务。巡检情况应报备县（区）体育主管部门和市体育局。具体详见巡检服务要求。
免费质保期结束，不能视为供应商对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供应商应立即予以无偿修复或更换。
★4.巡检服务要求：
★（一）江苏省全民健身设施管理维护信息平台运维。
1.工作日全天8小时在线服务，及时响应江苏省全民健身设施平台使用过程中的任何问题。
★（二）设施器材巡检工作
1.检查设施器材的使用年限，是否过保质期。
2.检查设施器材的完整度，发现问题及时维修。
3.检查设施器材的安装位置，是否合理。
4.检查设施器材的安装环境，是否影响健身。
5.检查设施器材本身及周围是否有安全隐患。
6.检查是否有维修更换过的设施器材，补录设施管理平台。
7.检查现场设施器材的基本数据（照片、管护信息、基本信息）是否有变更，需平台同步变更。
8.抽检中发现有明显安全隐患的器材先行设立故障标识、采取封存保护措施，并通知采购人，进一步加强故障器材管控。按照采购人要求24小时内完成维修或拆除工作。
9.抽检维护人员在实施设施维修工作时，应注意维修现场的安全，维修时要张贴设置醒目警示标志。
10.出具巡检报告总结。巡检情况应填写《巡检记录登记表》，并经过采购人签字盖章确认后，留档备查。每年巡检完成后应提交完整的报告，报告内容需体现本次采购安装器材的完好率。
11.每季度完成1次巡检服务，全年不少于4次巡检服务。在质保期内供应商或其委托的售后机构未满足巡检服务要求的，供应商将支付采购人1万元/次的违约金。
三、技术要求
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]★1、包装和运输
须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））文件要求。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]★2、所有产品供货时需符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》、GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》。供应商未提供经国家认可的器材质量认证机构出具的有效产品质量认证证书或具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，采购人拒绝验收，若因供应商原因未在规定时间内完成验收导致财政资金回收而未能支付款项，由供应商自行承担。
3、产品涉及到颜色的，均需在成交后签定合同前提供色卡供采购方选择，经采购方确定后的颜色方可进行生产及供货，否则损失自负。
4、器材在安装前和安装后要由采购人组织验收，并应有第三方检验检测认证机构等具备相应资质的专业技术力量参与，验收合格后方可配送投入使用。器材供应商应设置器材使用说明标识牌，内容包括二维码等信息监管标识、安全提示、报修方式、安装日期、联系人及联系电话等内容。
4、样品说明：
4.1采购包1样品的制作要求：
①提供“硅PU面层”样品
(1)样品制作标准：球场面层材料采用硅PU球场面层，厚度8mm。弹性层为闭孔发泡微气囊有机硅改性聚氨酯结构，加强层为纯聚氨酯高强度抗压浆料，面漆层为双组份反应型丙烯酸类聚氨酯材质作为耐磨面层。形状为：正方形（或长方形），边长≥50 厘米（长和宽都≥50 厘米），厚度为 8mm；颜色自拟。
(2)样品制作要求：
①样品的各项技术质量指标标准应符合招标文件要求；
②样品制作工艺与投标文件中的“制作工艺 ”完全一致；
③任何显示投标单位、投标产品名称的商标、品牌或其他显示投标单位、投标产品名称的标志都必须用不透明的白纸粘贴遮盖。
(3) 提交相关检测报告：不需要。
(4)样品的评审办法：
①样品评审采取暗标方式；
②投标人提交样品后，由代理机构统一存放于招标代理机构指定的样品室，开标时评委按照样品评审标准对样品进行评分。
(5)样品的评审标准：
评委对硅PU小样的颜色均匀度、厚度及厚度均匀度、面层粗糙度（网球场粗糙度高， 排球、羽毛球场要润滑，篮球场取中值）、外表面平坦度、有无脱层和气泡现象、耐磨 耐刮程度（以非锋利性硬物如钥匙、如火机等硬塑在外表刮划，合格的产品应不受损害 或无颗粒脱落）、有无明显异味进行评价。
(6)样品的规格：正方形（或长方形）；边长≥50厘米（或长和宽都≥50厘米）；厚 度为8mm。
(7)样品的数量：一件
②提供“框架式场地围网 ”样品
(1)样品制作标准：
“框架式场地围网 ”样品由立柱、横梁（网框）和网片组成。 “框架式场地围网 ”样品中间为网片，网片四周为横梁（网框），围网两侧为立柱，围 网通过连接件与立柱连接安装。样品形状为：正方形（或长方形），网片边长≥50 厘米（长和宽都≥50 厘米）。
(2)样品制作要求：
①样品的各项技术质量指标标准应符合招标文件要求；
②样品制作工艺采用勾花网；
③任何显示投标单位、投标产品名称的商标、品牌或其他显示投标单位、投标产品 名称的标志都必须用不透明的白纸粘贴遮盖。
(3)提交相关检测报告：样品不需要。
(4)样品的评审办法：
①样品评审采取暗标方式；
②投标人提交样品后，由代理机构统一存放于招标代理机构指定的样品室，开标时评委按照样品评审标准对样品进行评分。
(5)样品的评审标准：
评委对“框架式场地围网 ”小样的制作工艺（各部位螺钉、螺母紧固件应紧固且防锈防松，勾花网，包塑网片丝浸塑处理）、结构牢固性、围网平整度、焊接质量牢固焊点光滑、防腐处理、网孔大小（50mm，不应存在对手指的卡夹），立柱和横梁 （网框）材质、立柱壁厚、横梁（网框）直径，网丝的材质和直径、表面是否光滑细腻、 是否有锐角或毛刺、面层涂料厚度是否均匀（面层涂料有无起泡、开裂、脱皮）、面层、涂料颜色（墨绿色）进行评价。
(6)样品的规格：正方形（或长方形）；边长≥50厘米（或长和宽都≥50厘米）；
(7)样品的数量：一件
4.2采购包2样品的制作要求：
①提供“双位太空漫步机”样品
5.1采购包2样品的制作要求：
（1）样品制作标准：双位太空漫步机1件，立柱规格为钢管厚度不小于φ114×3mm标准管材；器材金属构件基材完成热浸镀锌防腐处理后，采用户外聚酯粉末静电喷塑（俗称烤漆）；涂层色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落；涂层附着力满足户外使用，抗紫外线、耐老化，适应露天室外环境。功能：锻炼下肢肌群、改善髋关节灵活性、提升平衡与身体协调性、有氧锻炼，增强心肺功能。
(2)样品制作要求：
①样品的各项技术质量指标标准应符合招标文件要求；
②样品制作工艺与投标文件中的“制作工艺 ”完全一致；
③任何显示投标单位、投标产品名称的商标、品牌或其他显示投标单位、投标产品名称的标志都必须用不透明的白纸粘贴遮盖。
(3) 提交相关检测报告：不需要。
(4)样品的评审办法：
①样品评审采取暗标方式；
②投标人提交样品后，由代理机构统一存放于招标代理机构指定的样品室，开标时评委按照样品评审标准对样品进行评分。
(5)样品的评审标准：
①器材金属涂饰件外表面须色泽均匀，无流挂、起泡、露底、脱落、结合牢固，无起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕及明显流痕、花斑、结点等缺陷；②器材所有棱边和尖角须圆滑过渡，人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构及无关凸出物；③立柱顶端设封口堵盖，防止雨水侵入、结构稳定顺滑；④设计美观（样品设计、色彩、有二维码标识（必须要有报修二维码）和彩票公益金资助中国体育彩票标志标识）；⑤焊接件须经二氧化碳气体保护焊焊接，采用满焊工艺，焊缝饱满，焊道平整美观、严密牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹、气孔、未焊透等缺陷；焊后须经喷丸除锈及震动除锈处理。
4.3样品的送达起止时间、地点：
样品送达起止时间：2026年9月28日14：00~17:00（逾时不再接收），送样时需携带送样表（详见附件）
样品送达地点：溧阳市体育馆（溧阳市奥体大道36号）
联系人：丁女士  13914317261
4.4样品的其他要求： 
1）投标供应商应做好样品的标识封样工作，样品不能出现制造厂或投标供应商的标志、标记，否则样品分均为0。各投标供应商的样品由工作人员进行编号登记，评委以编号为单位进行独立评定。
2）所有样品于评标结束后一周内搬走，逾期由采购人自行处置，中标的样品移交采购人保存，作为验收依据，在整个项目验收合格后一次性退还。
3）投标样品费用（含制作、安装、运输等）为投标供应商应承担的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
四、其他说明
1.供应商应为本项目各采购包提供详细的实施方案，后期实施过程严格按照方案内容执行，实际过程中若有相应调整，及时同采购人协商修订相关方案。
2.供应商应提供样品。
3.供应商应提供以往类似业绩。
4.所投标产品生产厂家履约实力。
5.售后服务能力。
注：上述内容无需在偏离表中注明是否偏离。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额100 %。
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政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2） 采购计划编号：                                           
（3） 项目内容：
     采购标的及数量：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
    （4）政府采购组织形式：分散采购
（5）政府采购人式：公开招标 
 （6）中标采购标的制造商是否为中小企业：是
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是
         中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：
         中标采购标的制造商是否为监狱企业：
（7）合同是否分包：否
    （8）中标供应商是否为外商投资企业：否
（9）是否涉及进口产品：否
    （10）是否涉及节能产品：
          是否涉及环境标志产品：
          是否涉及绿色产品：
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：是
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
（2） 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：固定总价，结算时不作调整。 
合同金额包含：设备的价格、所有器材的保险费、公众责任险（第三者责任险）、包装费、运杂费、人工费、运输保险费、质保期内的备品备件费、上货费、卸货费、安装费、进退场费、旧器材的拆除费、现场保管看护费、临时场地堆放费、与其他单位配合费、劳务费、资料费、培训费、免费质保期内调换费、一年至少4次的巡检服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用以及乙方认为需要的其他费用等一切费用。
3. 付款方式（按项目实际勾选填写）：合同签订后15个工作日内预先支付合同价的30%，余款在所有器材安装调试验收合格后一次性付清。上述甲方付款前，乙方必须先行开具有效税票给甲方，否则，甲方有权拒绝付款。
4. 合同履行
（1） 起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日；
（2）履约地点： 甲方指定地点    
（3）履约担保：是，签订合同前，中标人应向采购人提交电子履约保函（保函金额为中标合同金额的5%）。
电子履约保函有效期：大于等于本项目免费质量保证期。
电子履约保函流程：
https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/653859231062288.html
（4）分期履行要求：按甲方要求。
（5）风险处置措施和替代方案：          /           
5. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织或委托第三方组织 
         验收主体： 甲方工作人员   
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：否
是否邀请专家参加验收：否
是否邀请服务对象参加验收：否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是
是否进行抽查检测：是
是否存在破坏性检测：是
验收组织的其他事项：甲方按国家相关标准和本采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。在履约验收中对供应商提供的产品可进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求乙方在验收阶段提供相关有效检测报告、认证报告。  所有器材和场地面层颜色、式样均由甲方确认后采购安装，投标报价时应充分考虑颜色更换导致的价格风险。结算时颜色更改，投标价格不调整。所有货物需满足设计、验收规范及甲方要求。
（2）履约验收时间：货到后一周内组织验收 
（3）履约验收方式： 一次性验收
（4）履约验收程序：场地和器材在安装前和安装后要由采购人组织验收，并应有第三方检验检测认证机构等具备相应资质的专业技术力量参与，验收合格后方可配送投入使用。器材供应商应设置器材使用说明标识牌，内容包括二维码等信息监管标识、安全提示、报修方式、安装日期、联系人及联系电话等内容。所有健身器材上必须有能够通过“江苏省全民健身设施管理平台”进行报修的金属标签二维码；所有健身器材定位等信息需上传至该平台。若验收时不满足要求，则甲方有权不支付剩余款项。                    
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。                                       
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 
（8）履约验收其他事项：1.所有产品供货时需符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并提供经国家认可的室外健身器材质量认证机构的产品质量认证证书；
球场弹性材料、球场面漆材料符合GB36246-2018对非固体原料有害物质限量检验要求；商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法进行；检测不合格的视作违约，乙方应承担相应违约赔偿和责任。
2.乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。
    3.乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。
4.场地面层材料和器材在安装前和安装后要由采购人组织验收，并应有第三方检验检测认证机构等具备相应资质的专业技术力量参与，验收合格后方可配送投入使用。器材供应商应设置器材使用说明标识牌，内容包括二维码等信息监管标识、安全提示、报修方式、安装日期、联系人及联系电话等内容。
5.乙方应在质保期内提供每年不少于4次巡检服务，若未能完成履约，乙方需向甲方承担合同金额的5%违约金。该违约金甲方有权在履约金中直接扣除，乙方不持任何异议。在质保期内供应商或其委托的售后机构未满足巡检服务要求的，供应商将支付采购人1万元/次的违约金。
6. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
7. 合同生效
本合同自   双方签字盖章后    生效。
8. 合同份数
本合同一式  6  份，甲方执  3  份，乙方执  3  份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：    溧阳市    
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购人式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	到货后一周内

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	1.甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。
2.甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。
2.乙方有义务按时、保质、保量的完成供货任务。


	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	/

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求。

	
	指定现场
	采购人通知地点

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	运输途中所产生的的一切安全责任及相应费用由乙方自行承担。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	所购器材应投保产品责任保险或产品质量保险和公众责任保险（第三者责任险）。由乙方负责

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	（1）产品质量、使用寿命符合国家相关标准。所有产品提供8年免费质保；免费质保期自采购人验收合格后开始计算，免费质保期内发生与保修相关的一切费用由供应商承担。
（2）乙方需设有售后服务机构，售后服务保障范围以溧阳市市政府为中心，辐射半径 200公里内；售后服务机构设有零配件、成品仓库。乙方需向采购人提供自有售后服务机构和仓库的产权证或租赁合同证明材料；自有零配件、成品仓库的须提供带有定位的水印照片。若不是自有售后服务机构，则须提供乙方与售后服务机构签订的售后服务协议或授权书，零配件、成品仓库整体情况及维修权利义务、违约责任说明等证明材料，委托的售后服务机构还须提供该机构零配件、成品仓库带有定位水印的现场照片。乙方应在发布中标结果公告后5日内提交以上证明材料，若未提供证明材料或提交的材料不能满足本项目售后服务履约要求，甲方取消其中标资格。
（3）免费质量保证期内免费更换零配件（包括群众使用过程中出现的损坏），免费质量保证期满后实行终身有偿维修保养。
（4）免费质量保证期内接到用户报修电话后12小时内维修人员赶到现场检修处理。
（5）免费质量保证期内免费提供一年4次的巡检服务。巡检情况应报备县（区）体育主管部门和市体育局。具体详见巡检服务要求。
（6）免费质保期结束，不能视为供应商对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供应商应立即予以无偿修复或更换。
巡检服务要求：
（一）江苏省全民健身设施管理维护信息平台运维。
1.工作日全天8小时在线服务，及时响应江苏省全民健身设施平台使用过程中的任何问题。
（二）设施器材巡检工作
1.检查设施器材的使用年限，是否过保质期。
2.检查设施器材的完整度，发现问题及时维修。
3.检查设施器材的安装位置，是否合理。
4.检查设施器材的安装环境，是否影响健身。
5.检查设施器材本身及周围是否有安全隐患。
6.检查是否有维修更换过的设施器材，补录设施管理平台。
7.检查现场设施器材的基本数据（照片、管护信息、基本信息）是否有变更，需平台同步变更。
8.抽检中发现有明显安全隐患的器材先行设立故障标识、采取封存保护措施，并通知采购人，进一步加强故障器材管控。按照采购人要求24小时内完成维修或拆除工作。
9.抽检维护人员在实施设施维修工作时，应注意维修现场的安全，维修时要张贴设置醒目警示标志。
10.出具巡检报告总结。巡检情况应填写《巡检记录登记表》，并经过采购人签字盖章确认后，留档备查。每年巡检完成后应提交完整的报告，报告内容需体现本次采购安装器材的完好率。
11.每季度完成1次巡检服务，全年不少于4次巡检服务。在质保期内乙方或其委托的售后机构未满足巡检服务要求的，乙方将支付甲方1万元/次的违约金。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	8年

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	合同签订后15个工作日内预先支付合同价的30%，余款在所有器材安装调试验收合格后一次性付清。上述甲方付款前，乙方必须先行开具有效税票给甲方，否则，甲方有权拒绝付款。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	未按期进行巡检的或产品质量问题未保修的

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	质保期满8年后

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	/

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	/

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	/

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	按相应供货合同价的千分之二元/天进行计算

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	1．在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2．如乙方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照5000元/天的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还；且乙方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。
3．甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。
4．由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定承付货款，并承担乙方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）
5．乙方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件（包含相关承诺）和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
6．由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的所有责任，与甲方无关。如不可避免地造成需方损失的，甲方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的3%向需方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。
7．如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲、乙双方按照法律规定处理。
8．招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。
9．如果乙方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
10.应急响应时间不得超过12小时内响应，24小时内到现场拍照给采购人。未满足承诺的巡检或维修服务时间要求的，供就商将支付采购人5万元/次的违约金。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向  项目所在地 人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	本项目质保期为8年，时间以交付验收合格之日起计算。



	甲方（采购单位）：                  
（公章）
	乙方（供应商）：    
（公章）

	法定代表人：                             
（签字或盖章）
	法定代表人：  
（签字或盖章）  

	
经办人：                         
（签字）
	
经办人：
（签字）




附件一：
供货一览表
	产品名称
	品牌型号、规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总价：

	设备的价格、所有器材的保险费、公众责任险（第三者责任险）、包装费、运杂费、人工费、运输保险费、质保期内的备品备件费、上货费、卸货费、安装费、进退场费、旧器材的拆除费、现场保管看护费、临时场地堆放费、与其他单位配合费、劳务费、资料费、培训费、免费质保期内调换费、一年至少4次的巡检服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用以及乙方认为需要的其他费用等一切费用。
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第七章   投标文件格式


供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性投标，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。


一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）




投 标 文 件




项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：               
      日      期 ：               


一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                 供应商：（加盖公章）
                  法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。



2 落实政府采购政策需满足的资格要求
中小企业声明函（实质性格式）

中小企业声明函（货物）格式
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（加盖公章）：
       日  期：







关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：   ）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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1  投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部采购文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。
（2）除采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照采购文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243]

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     供应商：（加盖公章）
                       法定代表人签字或签章或印鉴：
日期：    年    月    日











3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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4  开标一览表
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项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号号
	供应商名称
	投标报价（元）

	
	
	大写
	小写

	1
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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5  分项报价表

分项报价表


项目编号：_________     项目名称：__________     报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	品牌
	规格尺寸
	数量
	单位
	投标价格（元）

	
	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	




注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。
2.本表行数可以按照项目分项情况增加或调整。
3. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	采购文件条目号(页码)
	采购文件要求
	投标内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和投标。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                  
供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   


合同条款偏离表


项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

	序号
	磋商文件条目号（页码）
	磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   



7  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc288738839][bookmark: _Toc288738397]

8  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   














9   采购文件要求提供或供应商认为应附的其他材料


	送  样  表

	项目名称：
	      
 项目编号： 

	投标人（盖章）：
	 
	 
	 
	 

	序号
	样品名称                      （按照采购文件样品要求逐一填写）
	送样数量
	送样人
	联系电话
	备注

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	
	
	 

	3
	 
	 
	
	
	 

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	……
	 
	 
	
	
	 

	送达时间：      年  　月    日    时   分

	接收人（签字）：                                                          
    送样人确认（签字）：

	注：此表填写后一式两份（投标人与采购人各一份）
	 







