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第一章  投标邀请
受〔江苏省肿瘤医院〕的委托，江苏省政府采购中心就〔数智化区域远程诊疗中心和影像中心教学会诊管理系统〕(JSZC-320000-SCZX-G2026-0380)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 (数智化区域远程诊疗中心和影像中心教学会诊管理系统) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月22日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0380
2.项目名称：数智化区域远程诊疗中心和影像中心教学会诊管理系统
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	680


4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	680


5.采购需求(简介)：本项目是江苏省肿瘤医院数智化区域远程诊疗中心和影像中心教学会诊管理系统。主要包括大尺寸专业医用智慧会诊显示系统和全院远程影像数智平台-影像联盟教学模块等（详细内容见本招标文件第四章）。
6.合同履行期限：自签订合同后60日。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年9月22日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名 称：　    江苏省肿瘤医院   　
地址： 江苏省南京市百子亭42号 
联系人：   张老师            
联系方式：　025-83283339　
2.江苏省政府采购中心信息
[bookmark: OLE_LINK10]地址：  南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区
联 系 人：       唐雪菲 徐小聪        
联系方式：  　　025-83668562 83668516   
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。














[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]17.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]21.开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]30.签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558]32.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
















第三章  合同文本
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财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             






使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）:          （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）:         （供应商）
乙方2（全称）:          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）:          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
     采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
 品牌：                规格型号：                
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
  ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
  ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
  ¨否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
 外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：    国别：   品牌：   规格型号：         
 ¨否
 （10）是否涉及节能产品：
 ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
 ¨强制采购       ¨优先采购    
 ¨否
 是否涉及环境标志产品：
  ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
  ¨强制采购       ¨优先采购    
  ¨否
  是否涉及绿色产品： 
  ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
  ¨强制采购       ¨优先采购    
¨否
 （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：               
 大写：                           
 分包金额（如有）小写：           
 大写：                   
 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
（2）¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：   （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：   （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
 收取履约保证金形式：                            
 收取履约保证金金额：                            
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4.合同验收
（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收    ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是      ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、采购标的清单
	采购
包号
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	数智化区域远程诊疗中心专业环境控制系统
	工业

	
	2
	大尺寸专业医用智慧会诊显示系统
	工业

	
	3
	智慧控制系统
	工业

	
	4
	全院远程影像数智平台
	工业

	
	5
	医联体远程联合系统
	工业

	
	6
	分诊显示屏(主流操作系统的一体机 ≥55英寸)
	工业

	
	7
	分诊显示屏(主流操作系统的一体机 ≥75英寸)
	工业

	
	8
	诊室显示屏(主流操作系统的一体机 ≥23.8英寸）
	工业

	
	9
	自助报到机
	工业

	
	10
	吸顶扬声器
	工业

	
	11
	功率放大器
	工业

	
	12
	分诊软件模块升级
	工业

	
	13
	前言数智化显示
	工业

	
	14
	各功能室门口数智化显示-≥21.5英寸触摸一体机
	工业

	
	15
	走廊及展厅数智化显示（含配套信息辅材）-≥55英寸触控一体机
	工业

	
	16
	走廊及展厅数智化显示（含配套信息辅材）-≥75英寸触摸一体机
	工业

	
	17
	展陈数字人系统
	工业

	
	18
	展陈网络智能中控主机
	工业

	
	19
	展陈无线集控软件平台 
	工业

	
	20
	展陈中控客户端定制
	工业

	
	21
	展陈触摸程序开发
	工业

	
	22
	具身智能迎宾机器人本体
	工业

	
	23
	具身智能迎宾机器人系统功能
	工业

	
	24
	影像工作站
	工业


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。
采购清单
	编号
	产品名称
	数量

	1
	数智化区域远程诊疗中心专业环境控制系统
	1套

	2
	大尺寸专业医用智慧会诊显示系统
	1套

	3
	智慧控制系统-数字音视频系统
	1套

	
	智慧控制系统-智能助手工作台
	

	
	智慧控制系统-会诊多场景交互管理系统
	

	
	智慧控制系统-高级专家会诊指挥台
	

	
	智慧控制系统-AI远程会诊语音识别系统
	

	
	智慧控制系统-多模态交互平台
	

	4
	全院远程影像数智平台-医联体影像远程诊断模块
	1套

	
	全院远程影像数智平台-医联体云直播教学模块
	

	
	[bookmark: OLE_LINK52]全院远程影像数智平台-远程专家会议模块
	

	
	全院远程影像数智平台-影像联盟教学模块
	

	
	全院远程影像数智平台-联盟AI知识库模块
	

	
	全院远程影像数智平台-医联体医学影像病例资源库模块
	

	
	全院远程影像数智平台-联盟AI赋能共享平台模块
	

	5
	医联体远程联合系统
	1套

	[bookmark: _Hlk234498450]6
	分诊显示屏(主流操作系统的一体机 ≥55英寸)
	8套

	7
	分诊显示屏(主流操作系统的一体机 ≥75英寸)
	2套

	8
	诊室显示屏(主流操作系统的一体机 ≥23.8英寸）
	15套

	9
	自助报到机
	6套

	[bookmark: _Hlk234498529]10
	吸顶扬声器
	24套

	11
	功率放大器
	12套

	12
	分诊软件模块升级
	1套

	13
	前言数智化显示-LED欢迎屏
	3.2768平方米

	
	前言数智化显示-视频处理器
	1台

	14
	各功能室门口数智化显示-≥21.5英寸触摸一体机
	5台

	15
	走廊及展厅数智化显示（含配套信息辅材）-≥55英寸触控一体机
	7台

	16
	走廊及展厅数智化显示（含配套信息辅材）-≥75英寸触摸一体机
	11台

	17
	展陈数字人系统-数字人透明显示屏
	1台

	
	展陈数字人系统-数字人软件
	1套

	18
	展陈网络智能中控主机
	1套

	19
	展陈无线集控软件平台 
	1套

	20
	展陈中控客户端定制
	24套

	21
	展陈触摸程序开发
	1套

	22
	具身智能迎宾机器人本体
	1台

	23
	具身智能迎宾机器人系统功能-界面布局
	1套

	
	具身智能迎宾机器人系统功能-人脸识别
	

	
	具身智能迎宾机器人系统功能-智能语音交互
	

	
	具身智能迎宾机器人系统功能-智能专业库问答
	

	
	具身智能迎宾机器人系统功能-智能宣传
	

	
	具身智能迎宾机器人系统功能-引领参观
	

	
	具身智能迎宾机器人系统功能-主充电
	

	
	具身智能迎宾机器人系统功能-自动开关机
	

	
	具身智能迎宾机器人系统功能-扫图
	

	
	具身智能迎宾机器人系统功能-定制化开发（包含接口费用）
	

	24
	影像工作站
	68套



[bookmark: OLE_LINK25]注：大尺寸专业医用智慧会诊显示系统、前言数智化显示-LED欢迎屏所投产品，上述2个所投产品需提供3C认证复印件或扫描件。
依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的前言数智化显示-LED欢迎屏为政府强制采购节能产品，报价人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所报设备由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件。
投标产品（医联体影像远程诊断模块）须具备有效的医疗器械注册证，投标时需提供该注册证的复印件或扫描件。








1、技术指标要求


	[bookmark: OLE_LINK139]序号
	产品名称
	具体配置
	功能概述
	数量
	单位

	1
	数智化区域远程诊疗中心专业环境控制系统
	数智化区域远程诊疗中心专业环境控制系统（硬件+软件）
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK56]●1、实现移动便携式触控终端一键控制，环境控制系统统一管理。
●2、墙面智能控制器1套
[bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK58]墙面控制器待机状态显示时钟，触摸唤醒后显示时间、日期、天气等；提供墙面智能控制器，可以控制不同区域的灯光；墙面控制面板设置页面可进行显示设置、屏幕亮度、声音设置、网络信息、系统设置等
●3、环境光控制软件 1套
分区控制：每个分区的灯光可单独调节亮度以及控制开关，提供软件界面照片，照片至少体现两个分区灯光控制；场景模式快捷控制：可保存常用的场景以便快速调用，如会诊模式、普通模式、下班模式等，可通过该快捷功能，一键将灯光调节至对应标准值；自定义模式：系统需提供至少两个自定义模式，当上述情景模式无法满足科室需求时，科室可根据实际情况自行设置（需提供自定义模式的设置步骤）
●4、灯具要求：灯带≥70米，筒灯≥50个；灯带功率≥10W/m，筒灯功率≥20W；灯带支持色温无极调节，色温范围需包含2700K-6000K；
	1
	套

	2
	[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK145]大尺寸专业医用智慧会诊显示系统
（核心产品）
	大尺寸专业医用智慧会诊显示系统
	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK61]1、整机显示区域对角线尺寸≥343英寸,整机显示区域长度≥8.4m，像素间距≤1.25mm，显示比例32:9，整屏分辨率≥1200万像素（提供产品白皮书或说明书或彩页）
●2、采用倒装COB方式（提供产品白皮书或说明书或彩页）
●3、最大亮度≥800 cd/m2，对比度≥15000：1，灰阶度≥10bit
[bookmark: OLE_LINK177][bookmark: OLE_LINK171]▲4、医用小间距LED会诊终端 DICOM曲线误差≤10%，亮度均匀性≥95%（提供产品白皮书或说明书或彩页）
●5、支持多画面拼接显示，支持对接4K信号源并集中管理，支持预设会诊场景≥16个
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]●6、通过移动便携式触控终端，控制显示器亮度、显示器色温、显示器曲线（DICOM、GAMMA等），控制任意显示布局的切换（提供移动便携式触控终端上曲线切换界面的实拍照片）
●7、LED显示单元防护前置等级≥IP40，防护后置等级≥IP21
●8、可通过移动便携式触控终端设置新图层，如输入欢迎字幕、背景图片、医院LOGO
●9、支持KVM功能，通过控制软件可以无感切换
●10、支持通过移动便携式触控终端集成控制以上所有功能
	1
	套

	3
	智慧控制系统
	远程会诊音视频辅件
	[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK23]●1、本地音视频共享与远程医疗音视频、3楼影像科互联互通，提供数字音视频硬件（如高清摄像头、吸顶音箱、无线手持及鹅颈话筒、数字音频处理设备等）
●2、高清摄像头≧2台：支持POE供电；支持H265编码；1080P全高清；接口支持HDMI，SDI；网络及控制：RS232，RS485，具备云台控制功能。
●3、吸顶音箱≧6台：支持Dante或同等性能的网络音频传输协议如AES67、AVB等的有源吸顶音响，网口内置PoE功放≥ 60W；灵敏度≥94dB，指向性：90°Hx90°V；输入接口RJ-45。
●4、无线手持话筒≧4台：待机时间≥18小时，红外对频调频方式，具备自动充电底座；无阻接收距离 ：无障碍阻隔接收距离约≥50米；接收器频道组数：双频道，面板显示：LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率。
●5、无线鹅颈话筒≥8台：综合失真：≤0.5%；频率稳定度:±0.005%；频率范围:615MHz-655MHz；音频频率响应:40HZ-18KHZ(±2db)；综合信噪比:>105db；会议发射器高清TFT显示屏显示信号强度、电池状态、频率等工作状态
●6、数字音频处理设备≥1台：全面混音功能，24bit/48KHz采样频率，高性能A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器，DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能；同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；有摄像寻声跟踪功能，可独立对一台摄像机进行云台控制，兼容VISCA、PELCO-D、PELCO-P三种控制协议，支持自定义命令；内置Dante或同等性能的网络音频传输协议传输模块；至少8路数字音频信号输入与输出，8路模拟音频信号平衡输入与输出
	1
	套

	
	
	智能助手导播工作台
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK79]●1、配备专业工作台，内外网接入终端，实现全局管理，智慧导播。支持会议材料、影像、病历、云胶片、远程会诊、直播准备及会议管理等，支持画面预览、远程操作，支持多画面集中显示；支持控制屏画面切换
●2、控制终端数量≥2套，单个显示尺寸≥23.8英寸，显示比例：≥16:9，刷新率≥60Hz，具备485集中控制上升或者下降，也可遥控控制升降或者下降 
●3、影像调阅主机数量≥2套，处理器不低于6核心、12线程，基础主频≥2.9GHz，内存≥16G，存储≥500G，配独立显卡，显存≥2G，配备无线键盘鼠标
[bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK62]●4、会诊影像调阅模块图像采集分辨率支持HDMI 不低于3840x2160，图像采样格式支持RGB4:4:4 及YUV4:4:4（提供产品白皮书或说明书或彩页）
●5、会诊影像调阅模块具备HDMI输入≥1，HDMI输出≥2，USB3.0≥2，USB2.0≥2，Type-C≥1（提供面板示意图）
	
	

	
	
	会诊多场景交互管理系统
	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK47]●1、支持整合会议材料、PACS影像、患者病历、病理图像、超声图像、机器人图像、云胶片、远程会诊、手术示教、手术指导等模块
●2、支持视频输入接口和输出接口模块化设计，支持4K视频信号，带载≥2600万像素，输入路数≥12路，最大输出网口数≥40个，支持拼接显示、EDID管理、预监和OSD设置
●3、支持分辨率自适应功能，根据信号源的分辨率自动调节会诊屏端显示影像的分辨率及图像长宽比例，确保所投画面分辨率不变，显示比例不变
●4、具备专用客户端，支持在移动便携式触控终端上应用（提供软件在触控终端上的照片）
●5、可设置医用显示器功能，如显示器亮度、显示器色温、显示器曲线（DICOM、GAMMA等）（提供软件界面照片）
●6、可在显示画面叠加LOGO图片和背景图片，LOGO图片可上传，显示位置可定义（提供软件界面照片）
●7、支持通过移动便携式触控终端控制背景音乐播放、调节音响音量大小
●8、提供移动便携式触控终端，尺寸在11±1英寸，支持通过触控终端集成控制以上所有功能
	
	

	
	
	高级专家会诊指挥台
	●1、提供≥5个升降智慧终端，配无线键鼠，支持远程控制医用智慧会诊显示系统与智能助手工作台
●2、升降智慧终端显示尺寸≥21.5英寸，显示比例：16:9，屏幕刷新率≥60Hz，具备485集中控制上升或者下降，也可遥控控制升降或者下降 
●3、电脑主机数量≥5套，处理器不低于6核心、12线程，基础主频≥2.9GHz，内存≥16G，存储≥500G，配独立显卡，显存≥2G
	
	

	
	
	AI远程会诊语音识别系统
	[bookmark: OLE_LINK60]▲1、要求院内本地化部署AI语音转写文字并自动生成会议纪要模型(提供该模型本地化部署承诺并加盖投标人公章)
	
	

	
	
	多模态交互平台
	[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK65]●1、可将实体胶片、云胶片以及移动终端的画面等通过专业设备整合投射到会诊屏上，可跟院内PACS影像同屏显示，实现不同阶段病例的对比分析
●2、胶片投屏设备集成云胶片投屏模组：实现胶片直投，将外来胶片自动投屏，并一键投射至会诊显示器；可通过二维码扫描设备扫描云胶片二维码，并输出给显示设备（提供产品白皮书或说明书或彩页）
●3、可实现胶片直投和云胶片扫描自动切换显示，或根据需要选择显示胶片直投画面和云胶片画面
●4、具有摄像机采集功能
●5、支持自动对焦，镜头支持16倍及以上光学变焦，具备8百万以上像素
●6、无线投屏系统可接入工作平台、笔记本电脑、手机、平板等设备；可将屏幕内容共享至会诊；支持同时连接并显示≥2路画面
●7、支持各类云胶片关键帧图像一键存入数智平台或电子病历等
	
	

	4
	全院远程影像数智平台
	医联体影像远程诊断模块
	●1、搭建区域影像云平台，对接江苏省肿瘤医院医联体、专科联盟等单位，实现远程影像诊断、报告书写、远程会诊等业务数字留痕、紧密型开展；
●2、统一应用集成：通过统一标准提供标准化的数据接口、可复用的核心业务能力，打通数据资源共享通道，消除信息孤岛，实现数据汇聚、应用融合及应用协作调用；
●3、即时通讯服务集成及数据传输与存储：通过集成即时通讯系统，根据医院的需求进行个性化升级的同时在底层进行统一业务侧调用，并通过链路优化保证数据传输的稳定性与数据调阅的便利性；
●4、工作台和医院资源目录：方便中心医院对诊断工作进行日常管理，并为各级业务管理建立科学的数据基础；
●5、疑难重症会诊：链接医联体医疗机构及相关资源，通过与各医疗平台进行数据对接及接口互通，提供疑难重症的一键会诊平台；
●6、提供远程影像诊断和会诊业务，主要面向医联体和联盟单位，根据不同的角色定位提供如下功能：管理端（为管理方提供医疗机构的管理功能，包括系统管理、远程影像配置、结构化模板管理等）、医院端（为医疗机构提供远程影像诊断的相关功能，包括报告模板、医联体影像医生等其他配置、可接入医院影像科质控工具等）
、专家端（为平台上的影像会诊专家提供会诊相关的功能）、通用模块（包括支持平台运行的系统对接标准接口开发及医联体医院系统对接集成相关功能）；
●7、支持查看既往检查，用于展示跟该患者相关联的检查，方便医生写报告时查看患者其他的检查信息；
●8、针对已有的基础设施进行数据传输通路进行链路优化，确保远程诊疗过程中的实时数据可进行跨机构、跨区域传输；
●9、系统需支持对远程诊疗数据进行长期保存和备份管理，支持动态数据索引及实时调用策略，并根据用户需要提供展示界面；
●10、会诊申请接口：制定统一的会诊申请接口，可供平台内各中心以及第三方系统使用；
●11、实时数据上传：根据会诊所需的数据制定统一的实时数据上传接口，需要支持患者基本信息、检查影像等实时数据上传；
●12、会诊结论回传：支持将平台内填写的会诊结论、签名认证等信息进行回传，以便各中心和第三方系统进行留存；
●13、资源统计：支持医院统计、医生统计、患者统计功能；
●14、支持与远程专家会议模块打通数据接口，实现一键调用会议模块开启远程会诊；
●15、根据用户的角色和权限，展示不同的工作列表和调阅内容；
●16、系统支持检查转发，用户可将疑难病例发起会诊转发到其他医院或分组，请求其他医生或上级医院协助诊断；
●17、系统支持多医院检查集中管理.实现区域检查共享.协作诊断，影像医生可为影像平台的其他医院进行报告书写，具有异地多人同时写报告功能；
●18、系统支持对区域内影像检查进行分组管理，并支持对检查列表进行快速筛选；
●19、系统支持检查状态自动切换；
●20、系统支持报告的分级审核制度，级别划分不少于：报告医生.审核医生.主任医生；
●21、支持自定义工作列表项，用户可根据使用习惯自定义常用列表内容以提升工作效率；
●22、支持根据患者姓名.检查设备.检查部位.检查时间等多种查询条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件快速定位权限内的检查资料；
●23、系统支持对患者进行信息补录，以便完善患者的就诊信息；
●24、系统支持报告模板快速填充功能，医生写报告时选择报告模板可将报告内容填充或追加到报告填写框中，以便医生快速编写报告；
●25、系统提供默认报告模板，涵盖DR/CT/MR等多模态影像检查的常见部位标准模板；
●26、系统支持用户自定义个人模板.医院模板；
●27、系统支持报告预览功能，用户写报告或者审核报告时点击预览报告可预览报告最终形态；
●28、系统支持查看申请单及查看影像功能，当医生进入编写报告界面，可以调阅患者申请单及影像辅助报告书写；
●29、系统支持报告状态锁定功能，当医生正在书写报告时，其他用户无法对同一份检查报告进行编辑，防止误操作；
●30、支持查看既往检查，用于展示跟该患者相关联的检查，方便医生写报告时查看患者其他的检查信息；
●31、软件中集成的医学图像存储与传输软件支持窗口布局调整（不低于8x8窗口布局）、序列切换播放、灰度反转、影像联动、MPR影像重建等操作（提供产品白皮书或说明书或彩页）；
●32、提供web浏览器端（B/S）影像查看器；
●33、采用多线程调阅技术，当第一屏影像显示完成后即可以进行影像处理，不需要等待全部影像传输完毕；
●34、可实时查看每个序列的影像加载进度；
[bookmark: OLE_LINK70]●35、支持对上传.下载的影像中患者姓名.患者ID.机构名称等信息进行脱敏设置
	1
	套

	
	
	医联体云直播教学模块
	●1、可实现医院、科室的全网在线讲课和示教，支持将PPT、WORD等文件资料、经自动脱敏的患者影像或视频在线直播推流，支持线上提问和讲课端答疑功能
●2、支持通过分享的二维码或者链接进入直播间，支持通过手机、PAD、PC端观看实时直播
●3、支持会议签到与记录导出
●4、与联盟教学模块打通数据接口，支持在联盟教学模块内进行直播排班，直播预告，联盟门户网站可直接观看直播，支持直播视频回放
[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK128]●5、云直播平台应符合法规要求（1.提供直播平台网站链接和截图并加盖投标人公章；2.提供全国互联网安全管理平台的联网备案号查询截图并加盖投标人公章；3.提供工业和信息化部政务服务平台ICP备案号查询截图并加盖投标人公章）
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK130]▲6、云直播平台应具备软件著作权证书（提供计算机软件著作权登记证书并加盖投标人公章）；云直播平台支持自主创建专属的医院直播频道，医院应具有对联盟频道页面的自主管理权限，支持自主创建直播间频道，支持自主设计直播间、直播间管理等（投标文件中需提供医院专属频道设计页面截图及自主管理界面截图并加盖投标人公章）
[bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK132][bookmark: OLE_LINK131]▲7、云直播平台内具备≥100个医学直播视频课程（提供总数≥100个视频的单个页面截图或多个页面截图，截图中需包含网页网址及包含联网备案信息中的网站主域名的网页网址；数量证明二选一：①截图课程条目列表合计≥100条；②截图页面官方统计数值≥100个）
	
	

	
	
	远程专家会议模块
	●1、支持免注册登陆：邀请其他科室专家交流时，无需为其分配账号密码，专家输入名称后即可快速登陆（提供产品白皮书或说明书或彩页）
●2、支持音视频互动，桌面共享功能；发起方支持不低于PACS影像、PPT以及摄像头三路视频源同步推流共享，参会方支持将不同视频源显示在不同屏幕上；支持超高清会议视频录制功能，录制分辨率不低于4K（3840x2160）
●3、系统支持会议室自动销毁功能，针对一定时间内无人参会的会议室，会自动销毁，以保障系统资源合理使用
●4、支持与医联体影像远程诊断模块打通数据接口，实现远程会诊
	
	

	
	
	[bookmark: OLE_LINK137]影像联盟教学模块
	▲1、需满足采购人合作的至少100家联盟单位接入平台，具备联盟组织架构管理功能，可对联盟内每个医院进行权限管理；提供联盟数据对接服务、数据存储服务及相关配套服务资源（提供互联网可访问的联盟网站及网站网址的截图、组织架构管理页面截图）
●2、实现联盟单位在线规培、在线竞赛、在线考核、在线管理
●3、实现所有联盟单位规培管理业务在线支撑，包含基地管理、师资管理、学员管理、资源管理、任务管理、出入科管理等
●4、提供影像联盟网站建设及运营管理，包含日常公告发布、任务发布、网站设计、组织管理及网站运维，集成所有联盟相关业务软件
●5、与云直播教学模块打通数据接口，支持在联盟教学模块内进行直播排班，直播预告，联盟门户网站可直接观看直播，支持直播视频回放
●6、平台需支持对接主流开源或商用大模型，具备RAG能力等通用技术指标
●7、支持根据学员层级个性化推荐学习任务包，并全程实时监控
▲8、支持线上开展联盟影像教学，在线调阅DICOM文件，内置同品牌医学图像存储与传输软件（提供产品白皮书或说明书或彩页）
●9、支持出入科管理，可对学生信息包括专业、年级、学员来源、导师、入科时间、出科时间进行可视化管理
●10、系统支持生成并导出出科报告，报告内容至少包含出勤率、学习时长、学习病例数量、学习病例分布、考试次数、任务完成数、出科评价（提供软件界面截图）
●11、系统支持考勤管理功能，支持二维码、指纹以及人脸识别等考勤方式
●12、系统支持可视化考勤数据功能，至少包含已签到人员、未签到人员、教学活动主题、教学活动日期、讲课人
●13、系统支持课堂提问功能：可对不同组别的学员进行提问并打分（提供软件界面截图）
●14、系统支持创建任务组合，任务类型至少包含病例学习、报告练习、资料学习、试题练习（提供软件界面截图）
●15、系统支持联盟在线竞赛，支持同时参与人数≥100人，赛制至少包含积分赛、淘汰赛，竞赛形式至少包含抢答赛、限时赛
●16、系统支持实时展示竞赛排名总榜，本轮竞赛排名榜（提供软件界面截图）
●17、支持模拟报告书写、题目练习功能，内含DR、CT、MR报告模板；支持按不同等级难度、器官系统、疾病类型、题目数量随机刷题
●18、试题题干内容至少支持文本、视频、图片、DICOM影像数据
[bookmark: OLE_LINK178]●19、系统支持在线查看教师的师资证书、生效时间、失效时间、证书等级（提供软件界面截图）
[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK182]●20、系统支持PC端和移动端在线开展考核、竞赛等规培业务（提供软件界面截图）
[bookmark: OLE_LINK179]●21、系统支持移动端在线评价
[bookmark: OLE_LINK173][bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK186][bookmark: OLE_LINK9]▲22、≥1000份教学课件与视频（提供满足总数要求的单个页面截图或多个页面截图；数量证明二选一：①截图课件与视频条目列表合计≥1000条；②截图课件与视频页面官方统计数值≥1000个）
●23、≥1000份含DICOM影像的教学病例
●24、支持对接医院教学资源，中标后提供资源对接方案（出具加盖投标人公章的承诺）
●25、内置医学图像存储与传输软件，至少支持8x8窗口布局，支持放大、缩小、测量、序列切换播放、灰度反转、影像联动等基本操作（提供产品白皮书或说明书或彩页）
	
	

	
	
	联盟AI知识库模块
	●1、实现在联盟内共建共享AI医学影像知识库，以RAG技术为核心，具备精准问答、深度检索、文档管理、权限控制等功能，要求院内本地化部署
●2、支持深度检索，用于提升问答的准确度和检索范围（提供用户操作说明书，并加盖投标人公章）
[bookmark: OLE_LINK66]●3、支持知识全局查询功能：对知识库系统内所有文档内容进行全局检索并高亮显示原文档相关内容（提供用户操作说明书并加盖投标人公章）
●4、知识文档的上传需要经过管理员用户审核通过，支持知识（文档）的上传状态、审核状态和解析状态进行实时显示
●5、支持对接、配置第三方知识（文档）库
[bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK54]●6、系统具备软件著作权证书（提供计算机软件著作权登记证书并加盖投标人公章）
●7、知识文档的上传需要经过管理员用户审核通过（提供用户操作说明书并加盖投标人公章）
[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK55]●8、支持可视化展示调用第三方知识库的次数、平均响应时间和成功率等统计数据（提供用户操作说明书并加盖投标人公章）
[bookmark: OLE_LINK68]●9、支持超长文本解析，支持≥1GB PDF文档解析（提供软件界面截图及用户操作说明书）
●10、支持平台的教学资源一键上传至知识库，并支持AI智能问答和知识召回（提供软件界面截图）
	
	

	
	
	医联体医学影像病例资源库模块
	[bookmark: OLE_LINK77]▲1、支持共建跨区域联盟影像病例库，支持联盟组织架构管理，对联盟成员可分别设置权限管理（提供互联网可访问的医联体影像病例资源网站及网站网址的截图、组织架构管理页面截图）
●2、支持联盟单位、医联体单位在线上传、调阅、学习病例，提供全生命周期的数字化管理功能，包含病例收集与导入、病例治理与结构化、检索与浏览、病例操作与管理等
●3、支持上传本地文件、文件夹和压缩包，同时支持对疾病分类、简要病史、主诉、关键征象、病例类型、病例难度、标签、病例分析、备注等病例信息进行补全
●4、内置医学图像存储与传输软件，用于影像的存储、传输、处理调阅（提供产品白皮书或说明书或彩页）
●5、支持对患者编号、检查号进行脱敏导出
●6、支持对接小程序
	
	

	
	
	联盟AI赋能共享平台模块
	●1、通过平台将病例库资源、医院AI辅助诊断软件、AI质控平台等共享给联盟单位、医联体单位使用，落地人工智能医疗应用场景，提升医院影响力，吸引其他医院加入联盟开展业务合作。
	
	

	5
	医联体远程联合系统
	医联体远程联合系统
	●1、基础信息管理：支持会诊团队、会诊形式、人员权限、会诊流程等基础信息的管理；支持多种排班模式，可自动排班，手动排班，同时支持临时排班；支持日历模式查看会诊计划，便于会诊安排的调整；支持会诊计划导出功能，将会诊计划以Excel表格导出
●2、支持会诊多维科会资料的准备，包括但不局限于病例资料、病人影像及报告、病理结果、病史信息、讲解PPT等，实现会诊患者数据与外院资料的集中整理，形成一份清晰的会诊汇报病例
●3、支持跟RIS、电子病历系统对接，可根据病人号等信息，直接从信息系统重抓取病人资料
●4、支持多种数据上传模式，可在线导入病例和本地上传DICOM格式的病例，导入后自动存入会诊病例库；支持上传word，ppt，pdf、MP4等格式的文件到系统中，支持在线查看文件
●5、系统内置医学影像调阅软件，实现基于原始PACS影像的双方同步操作（提供软件界面截图）
●6、系统内置医学图像存储与传输软件
●7、内置医学图像存储与传输软件中的影像浏览器支持至少8x8窗口布局
●8、支持会诊信息的预览，包含但不局限于主讲人、会诊主题、会诊类型及患者病例信息
●9、支持待办任务提醒功能，医生可通过待办任务窗口查看到所有跟会诊相关的待办任务
●10、支持搭建科室病例库、个人病历库、全院病例库，并具备不同的权限，病例库支持上传、查看、编辑、管理
●11、病例详情页面支持展示这条病例的基础信息、随访信息、检查信息、关键征象、病例分析、备注等；病例库包含全病种知识，支持≥5级疾病分类管理
●12、病例库包含疾病种类≥500个
●13、支持会诊全流程管理，会诊流程状态管理、流程通知管理、会诊资料管理、质控管理、统计分析
●14、系统支持病例随访功能，支持随访方式包含病理，临床，超声，手术等；随访记录管理：可在病例详细信息中添加对病例的随访记录，随访记录内容包括姓名、性别、年龄、诊断类型、病史、随访结果等内容
●15、支持会诊模板定制功能，可根据医院使用的会议纪要模版进行定制；支持在线编辑会诊记录，并支持会议记录模板的添加、编辑、删除和调用；支持个性化手写签名的对接
●16、支持语音录入功能，可选择接入的麦克风设备，在会议开始后录制语音，支持对录制的语音进度选择或语音删除
●17、支持对历史会诊记录内容、相关课件以Word或Excel文档形式批量导出
●18、支持智能签到功能，接入智能考勤机，支持自动报表功能，参会人员完成考勤后，自动生成考勤报表
●19、管理员具备考勤异常处理权限
●20、考勤信息导出功能：支持Excel文档形式导出考勤信息
●21、可支持AI语音转文字并自动总结形成会议纪要，支持自动填充到会议纪要模板（提供软件界面截图）
●22、支持超高清会诊视频录制功能，录制分辨率不低于4K（3840x2160）；支持会诊桌面共享功能；系统支持远程控制功能，共享端可选择邀请远程控制人员，进行远程控制窗口操作；系统支持会议室自动销毁功能，针对一定时间内无人参会的会议室，会自动销毁，以保障系统资源合理使用
●23、发起方支持PACS影像、PPT以及摄像头≥3路视频源同步推流共享，参会方支持将不同视频源显示在不同屏幕上；
●24、具备会诊数据看板功能，可查看本月、本季度、本年度的累计会诊以及累计病例；可查看会诊类型的分布占比；可查看团队/人员开展会诊次数柱状图；支持根据不同会诊类型定制化展示病例内容
	1
	套

	6
	分诊显示屏(主流操作系统的一体机)
	分诊显示屏(主流操作系统的一体机 ≧55英寸)
	●1、屏幕尺寸≧55英寸， LCD液晶屏（A规），背光类型 E-LED，分辨率≧1920（H）×1080(V)（FHD），响应时间≦5ms；对比度 2000:1，
频率≥60Hz，色域90% NTSC (CIE1931)，可视角度为89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)，使用寿命≥80000H；
●2、安装方式 壁挂、吊装、嵌入式；
●3、操作温度 0℃-50℃；最大功率 300W；整机尺寸符合55英寸商用一体机常规安装标准；
●4、CPU：双核心四线程处理器，主频≧2.60 GHz
，符合国家信创要求的国产化操作系统，内存≧8G DDR3，内置存储 256G SSD，集成声卡，双声道2.0；千兆网络接口大于等于1；USB：2xUSB:3.0，2xUSB2.0；温度 Storage :-20~75℃ Operation:-15~60℃；外置接口：HDMIx1  DC 12Vx1  LANx1  Macx1  Lineoutx1  VGAx1。
	8
	套

	7
	分诊显示屏(主流操作系统的体机)
	分诊显示屏(主流操作系统的一体机 ≧75英寸)
	●1、屏幕尺寸：≧75英寸，屏幕类型 LCD液晶屏（A规），背光类型 E-LED，分辨率≧3840（H）×2160(V)（FHD），响应时间≦5ms，对比度≧2000:1，频率≧60Hz，色域 90% NTSC (CIE1931)，可视角度 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)，使用寿命 ≥80000H；
●2、安装方式 壁挂、吊装、嵌入式；
●3、操作温度 0℃-50℃，最大功率≧300W，整机尺寸符合75英寸商用一体机常规尺寸及安装要求；
●4、CPU：双核心四线程处理器，主频≧2.60 GHz，符合国家信创要求的国产化操作系统，内存≥8G DDR3，内置存储≥256G SSD，集成声卡，双声道2.0；千兆网络接口大于等于1；USB：2xUSB:3.0，2xUSB2.温度 Storage :-20~75℃ Operation:-15~60℃；外置接口：HDMIx1  DC 12Vx1  LANx1  Macx1  Lineoutx1  VGAx1。
	2
	套

	8
	诊室显示屏(主流操作系统的一体机）
	诊室显示屏(主流操作系统的一体机≥23.8英寸）
	●1、尺寸≥23.8英寸液晶屏，分辨率≥1920x1080，可视角度≥(上/下/左/右)170°；
●2、系统主流操作系统的及以上，CPU四核,主频≥2.0GHz，内存≥8GB，外存≥256G；
●3、网卡≥100M，通讯接口：RJ45 TCP/IP协议，支持以太网。
	15
	套

	9
	自助报到机
	自助报到机
	●1、屏幕尺寸：≥21.5英寸显示屏比例≥16：9；触摸屏：G+G电容十点触摸屏，寿命≥6000万次，响应时间＜1.5m/s；手指、触摸笔等不透光物体；屏幕类型：LED液晶屏（A规），E-LED背光，分辨率≥1920（H）×1080(V)（FHD）；亮度≥350cd/m²；响应时间≤5ms；对比度：≥2000:1；频率≥60Hz，色域，90% NTSC(CIE1931)，可视角度：170/170/170/170 (Min.)(CR≥10)；使用寿命：≥80000H；
●2、工控主机：内存≥8G，内置存储≥256G，win7以上；电源<200W 开机瞬间电流3A；音响采用双声道，立体声环绕，功放功率：2x10W，频响：20Hz-20KHz；
●3、广告屏：Φ3.75单行显示屏，可以显示单位名称，设备名称，敬语等
●4、二维码：标准二维码阅读器；
●5、安装方式：立式安装；操作温度0℃-50℃；最大功率≤350W；机柜参数：冷轧钢板≥1.5mm，双面喷塑工艺，独立电源，内部构件，防锈、防静电。
	6
	套

	10
	吸顶扬声器
	吸顶扬声器
	●1、可以吸顶安装。定压（120V），额定阻抗8Ω（±10%），3-6W；
●2、灵敏度94±dB，额定共振频率偏差（±10%）；
●3、额定频率范围（0.70～1.2KHz），辐射角度：120º-140º锥形，直径18.5cm。
	24
	套

	11
	功率放大器
	功率放大器
	●1、能够在二次候诊区域，定点控制扬声器发声；
●2、网络远程控制；
●3、支持PC机音频线路输入；
●4、定阻8Ω低阻输出；
	12
	套

	12
	分诊软件模块升级
	分诊软件模块升级
	●1、能够对做增强CT检查的患者进行分诊，先由打针室先行叫号，打针后再分流到检查室，患者等待检查室叫号后进入检查室做检查。
	1
	套

	13
	前言数智化显示
	LED欢迎屏
	●1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一封装；模组尺寸320mmx160mm；采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；亮度可达到450cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
2.LED显示屏采用≤1.25mm点间距；LED显示屏刷新频率≥3840Hz；（提供产品白皮书或说明书或彩页）
▲3.LED显示屏对比度≥10000:1，LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点（提供第三方检测机构出具的检测依据 SJ/T 11141-2025《发光二极管(LED)显示屏通用规范》并带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件）加盖投标人公章
▲4.LED显示屏观看水平≥160°/垂直视角≥140°（提供第三方检测机构出具的检测依据 SJ/T 11141-2025《发光二极管(LED)显示屏通用规范》并带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件）加盖投标人公章
▲5.LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡（提供第三方检测机构出具的检测依据 SJ/T 11141-2025《发光二极管(LED)显示屏通用规范》并带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件）加盖投标人公章
	3.2768
	平方米

	
	
	视频处理器
	●具有≥1个LCD显示屏，可显示设备当前状态和菜单，分辨率≥160×128。支持输入分辨率≥1920×1080@60Hz；具备输入信号EDID管理功能，自定义宽度≥2048像素，高度≥2048像素。具有≥4路千兆网口输出，支持网口备份模式；具有≥3个HDMI 1.3输入接口，≥1个DVI输入接口。
	1
	台

	14
	各功能室门口数智化显示
	≥21.5英寸触摸一体机
	●1、屏幕尺寸≥21.5英寸，显示比例≥16:9，分辨率≥1920x1080，屏幕响应时间≤8ms，可视区域≥476.5mmx268mm，亮度：≥300cd/㎡，可视角度：≥178。
2、CPU:双核四线程，主频≥2.5G，内存≥8g，硬盘≥128g（提供产品白皮书或说明书或彩页）
	5
	

	15
	走廊及展厅数智化显示（含配套信息辅材）
	≥55英寸触控一体机
	●1、屏幕尺寸≥55英寸，显示比例≥16:9，分辨率≥3840x2160，屏幕响应时间≤8ms，可视区域≥1209.6mmx680.4mm，亮度：≥300cd/㎡，可视角度：≥178°。
2：CPU:双核四线程，主频≥2.5G，内存≥8g，硬盘≥128g（提供产品白皮书或说明书或彩页）
	7
	

	16
	
	≥75英寸触摸一体机
	●1、屏幕尺寸≥75英寸，显示比例≥16:9，分辨率≥3840x2160，屏幕响应时间≤8ms，可视区域1660.24mmx928.26mm，。
2：CPU:双核四线程，主频≥2.5G，内存≥8g，硬盘≥128g（提供产品白皮书或说明书或彩页）
	11
	

	17
	数字人系统
	数字人透明显示屏
	1、产品尺寸≥55英寸，分辨率≥ 1920x1080（提供产品白皮书或说明书或彩页）
●2、显示尺寸≥1209.6mm(H)×680.4mm(V)，外观尺寸≥1221.5mm(H)×699.4(V)mm，亮度≥200/600cd/m2（峰值/Typ.值），对比度≥200000:1，宽高比≥16：9，帧频率≥120HZ，透明度≥43%，响应时间(GtoG)≤8(Typ.)(MPRT)，色深≥1.07B(10bit)，可视角≥R/L 178°(Min.), U/D 178°(Min.)。
	1
	

	
	
	数字人软件
	●1、数字人唤醒：数字人软件搭载多模态唤醒能力，提供多种灵活唤醒方式；支持语音关键词触发唤醒、触屏点击一键唤醒、摄像头人脸识别自动唤醒，多种模式自由切换适配不同应用场景，响应灵敏、启动便捷，满足展厅展示、前台接待、线下大屏、智能终端等各类落地使用需求。ASR语音识别：软件内置智能语音识别模块，可兼容市面主流定向降噪麦克风设备，抗环境干扰能力强、收音更清晰；全程支持智能语音识别快捷输入；数字人资产：支持语音更换形象，实现数字人形象可视化动态切换。标准版数字人提供不少于三个数字人形象，每个数字人支持单独配置身份信息、唤醒词、音色，满足一套软件多种风格；
数字人动作：数字人形象包含不少于3组动作（待机，打招呼，讲解动作），提供形象资产进行选择。PPT讲解功能：支持PPT讲解，PPT内容可以自行导入，PPT页面切换支持根据对应讲解自动切换。
▲2、支持自定义配置数字人多项基础核心参数，可灵活修改唤醒词、打断指令、开场问候语，同时可自由设定数字人身份人设、更换播报讲话音色。（提供功能截图）
	1
	套

	18
	网络智能中控主机
	网络智能中控主机
	1、≥1.2GHz处理速度;≥256M DDR3 SDRAM系统内存;≥2G EMMC FLASH的程序存储器;（提供产品白皮书或说明书或彩页）
●2、≥4路DP9公型口，双向传输RS232/485及422控制信号；≥2路3.81凤凰RS232控制端口；≥2路3.81凤凰 RS485控制端口；≥4路3.81凤凰红外IR控制端口；≥4路3.81凤凰I/O端口；≥4路3.81凤凰 弱电继电器接口；≥1路工业级USB控制或升级固件接口；≥1路RJ45网络连接口；支持≥32个TEDP协议功能模块连接；内建强大的事件库、动作库及红外库，使编程变得更为简单；内建≥8个独立的Socket服务端，控制设备支持到≥8台；内置AI智能系统监测模块，实时监测系统运行状况，异常情况报警提示功能；支持Lua语言编程模块，进行个性化复杂逻辑功能的编程
	1
	

	19
	无线集控软件平台 
	无线集控软件平台 
	●定制，拥有良好的可视化界面，方便管理员快速管理展馆内的展项，软硬件高度契合实现全网络化工作。支持对展厅内各类设备（包含所有展项、灯光、智能化设备等）进行集中控制。用户通过移动端软件，即可远程操控设备的开关、参数调节、内容切换等，实现 “一键式” 便捷管理，提升展厅设备运维效率。
	1
	

	20
	中控客户端定制
	中控客户端定制
	●支持与集中控制软件互动，可接受中控程序控制，前台为客户端，后台为服务器端，开放数据接口，可轻松与其它数据系统进行整合对接，系统采用集中式管理，有效避免错误操作，提高系统稳定性。
	24
	

	21
	触摸程序开发
	触摸程序开发
	●基于主流操作系统的平台，Unity/c#编写C#/C/C++语言进行系统定制开发、界面按钮规划、功能测试，点击分类查询对应图文、视频介绍。可实现事件信息的新增、修改、删除操作，方便后期内容更新维护。
	1
	套

	22
	具身智能迎宾机器人本体
	具身智能迎宾机器人本体
	1.机器人外观尺寸≥L650xW560xH1500（mm），电容式触摸屏尺寸≥21.5（英寸）；触摸屏分辨率≥1920x1080（提供产品白皮书或说明书或彩页）
●2、交互双系统RAM≥8G，ROM≥64G，OS：Android 12及以上；支持八核及以上架构，CPU主频不低于2.0GHz，线型麦克风阵列；摄像头像素≥800万；≥110°摄像头视场角；耳朵LED氛围灯，激光雷达≥40米，雷达测距精度≥25mm；雷达扫描速率≥15Hz；TOF；≥6轴陀螺仪；电池容量≥20（AH）；持续工作时长≥8（H），充电时长≤3（H）；运行速度≥1.2（m/s）距离1米运行噪音（dB）≤55；刹车距离（mm）≤200；行走电机功率90Wx2；离地间隙25（mm）；
	1
	台

	23
	具身智能迎宾机器人系统功能
	界面布局
	●1、logo展示区域：用户可以在后台配置自己的logo，配置完成后，机器人页面将会展示配置好的logo
●2、提示话术展示区域：屏幕中间为提示话术的展示区域，该部分可以引导用户和机器人进行语音交互，并且提示用户可以对机器人说什么，该部分处天气和巡逻功能，其余话术均取自知识库
主要功能展示区域：将主要功能模块化，突出功能的重要性，并且在主要模块下显示提示话术，提升用户的使用体验感；主要功能模块添加IP形象，并且显示机器人唤醒词，解决用户不知道如何唤醒机器人的尴尬局面；语音交互框，只显示一轮对话，界面更加清晰，同时能够在一定程度上保护用户隐私，交互区域点击麦克风按钮，可以静音，静音状态下，机器人关闭拾音，避免了人与人交互时，机器人乱插话的现象
	1
	套

	
	
	人脸识别
	●自动识别人脸，根据已录入人脸数据库进行快速检索，识别出客人身份，主动迎宾致欢迎词。支持配置个性化的欢迎语，提升客人的体验感。
	
	

	
	
	智能语音交互
	●通过语音与机器人交互，具备大模型能力，丰富的闲聊库知识，体验全新的人机交互。
	
	

	
	
	智能专业库问答
	●支持后台添加知识库形式：单条添加、批量导入，问题类型：文本、图片、音频、视频、超链接。支持同一问题添加多个相似问法和关键词提问。
	
	

	
	
	智能宣传
	●支持配置用户logo，支持主要功能模块添加IP形象，显示机器人唤醒词；语音交互框，只显示一轮对话，交互区域点击麦克风按钮，可以静音关闭拾音。支持后台添加相关宣传内容，支持以图片、音频、视频、文字、语音等多种形式，支持用户自定义。
	
	

	
	
	引领参观
	●支持设置多条讲解路线，单点参观支持语音暂停任务，暂停后可取消任务、继续任务；支持一键参观（按照路线参观）支持语音暂停任务，暂停后可取消任务、继续任务；支持跳点操作，用户语音/点击“下一个点”，机器人将会前往下一个点。自选参观：支持自由选择参观点，多点选择机器人会按照选择顺序形成新路线，带领用户进行参观。
	
	

	
	
	定制化开发
	1、 多路线自定义讲解脚本
可后台自定义N套讲解流程：参观路线、智慧医疗展区路线、专科特色展厅路线、医疗路线，管理员可随时新增/删减讲解点位，无需厂商返厂改程序。（提供承诺，并加盖投标人公章）
2、点位触发多媒体联动
机器人走到展厅指定地标，自动联动展厅灯光、投影、电视大屏：自动播放医院宣传片；走到智慧设备展区自动弹出设备介绍视频。（提供承诺，并加盖投标人公章）
3、专科知识分层科普推送
根据访客类型推送不同科普：给患者推送慢病、术后护理知识；给来访医学生推送科研、专科技术成果；给领导推送医院重点项目、营收、床位数据可视化界面。（提供承诺，并加盖投标人公章）
4、医疗专区专属讲解程序
定制医疗发展史、公益义诊、援疆援藏事迹专属语音+图文素材库，后台可批量上传政策海报、学习文件，机器人定点自动播报。（提供承诺，并加盖投标人公章）
	
	

	24
	影像工作站
	影像工作站
	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK29]1、电脑主机要求：处理器：≥8核心≥16线程设计，支持多任务并行处理，基础频率≥3.0GHz，支持CPU加速最高可加速至≥3.3GHz；内存：≥16G，3200MHz，支持双通道；硬盘≥512GB SSD，≥1TB HDD；报告书写屏要求：对角线尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920x1080；专业显卡要求：显存容量≥2GB，显存位宽≥128bit；显卡接口支持不低于：HDMI、DVI、DP；显示输出不低于7680×4320@60Hz（提供产品白皮书或说明书或彩页）
	68
	套






四、商务要求
其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。
1.交货期：签订合同后60日内交付至采购人指定地点。并完成安装、调试。
2.交付地点：江苏省南京市玄武区百子亭42号，江苏省肿瘤医院。由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。
3.提供承诺并盖投标人公章：项目出保后的年维保费率不超过合同总价的7%，该价格单独报价，不含在投标总价内。
4.投标人按照采购人要求进行设备安装，产生的所有费用（包括本次项目涉及的设备所需要的辅材，安装、调试等，以及全部系统接口开发、对接调试及后续配套相关所有费用。）由投标人承担，须提供承诺并加盖投标人公章。
5.付款方式：
(1)合同签订后，采购人支付合同金额的30%作为预付款;
(2)设备安装调试、验收合格并收到供应商合同金额全额发票后，20个工作日内支付合同金额的70%
[bookmark: OLE_LINK57]6、上述的货物整机保修期为2年（包含于投标总报价中），软件系统质保期为2年（包含于投标总报价中）。
7、 提供至少每年4次的上门维修保养服务，投标时承诺具体次数。（包含于投标总报价中）

五、其他要求
1.项目属性:货物类项目。
2.核心产品
	采购包号
	核心产品

	1
	大尺寸专业医用智慧会诊显示系统


3.进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否


4.演示要求
上传视频演示
1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，投标人须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟
2.演示内容如下：
[bookmark: _Toc120614281]（1）大尺寸专业医用智慧会诊显示系统
1.（1分）内置校准曲线≥9条，包含DICOM校准曲线、多种常见GAMMA曲线等，可通过手持智能触控终端一键切换医用曲线（提供所投产品的专业医用智慧会诊显示系统或该产品硬件模组演示功能）。
2.（1分）支持显示质控，支持对专业显示器进行检测、校准亮度和DICOM、GAMMA曲线（提供专业医用智慧会诊显示系统或该产品硬件模组演示功能）
（2）智慧控制系统-智能助手工作台会诊影像调阅模块
1.（1分）支持使用各类主流品牌手机快速截取关键医学影像功能，一键截取医用显示器上当前显示的医学影像并自动保存至手机相册，患者信息自动脱敏
（3）全院远程影像数智平台
1. 医联体影像远程诊断
1.1 （1分）两位用户都可以在协同主界面进行操作，实现基于原始DICOM影像的双方同步操作，操作包括窗口布局调整（不低于8x8窗口布局）、序列切换、序列播放、图层切换、灰度反转、影像联动、窗宽窗位调节、长度测量、矩形测列、角度测量、放大、文本标注、图形标注、箭头标记、清除、复原、MPR影像重建等操作，操作结果都会被同步到双方操作主界面上，并确保操作信息同步正确无误；支持协同时通过实时语音沟通。
2. 影像联盟教学
[bookmark: OLE_LINK133]2.1（1分）支持试题AI批量导入、AI智能出题、AI智能组卷、生成一份试卷、通过移动端答题、AI智能阅卷、AI试题解析、成绩分析等功能；支持模拟客观结构化临床考核（OSCE），支持智能创建一份包含放射诊断基本功，放射诊断报告书写、临床思维与决策、实践技能操作和临床医患沟通考核内容的试卷，并设置难度及试卷名称、创建一场考试、设置参与人员、设置考场考官，可根据内置的评分表进行在线评分。


六、方案要求
[bookmark: OLE_LINK74]（1）技术方案
[bookmark: OLE_LINK73]投标人需提供针对本次项目的背景分析及技术方案，包括不限于项目背景、建设目标与建设必要性的理解是否准确、完整以及对用户系统运行环境要求的理解是否准确；方案的系统架构设计和功能实现的合理性等方面是否满足项目对应的需求等方面，采购人将根据方案及服务承诺进行综合评审。
1、核心功能实现：覆盖项目需求中明确的核心功能，功能设计贴合业务实际，操作流程便捷、合理，能够有效解决采购人业务痛点。
2、系统架构设计：符合项目业务需求，采用的技术架构先进、成熟、稳定，具备良好的扩展性、安全性和可维护性，架构逻辑清晰、层次分明。
3、需求匹配度：功能实现与项目需求文件中明确的各项要求高度匹配，无偏离、无遗漏，能够全面响应采购人需求。
4、模块划分与衔接：系统模块划分科学合理，各模块功能边界清晰，模块间数据交互顺畅、衔接紧密，无功能冗余或缺失。

（2）项目实施方案
投标人需具有产品的供货组织方案及措施，以及针对该项目做出的合理计划及调配，保证顺利进行，采购人将根据方案进行综合评审；投标人需提供安装调试方案、特殊应急情况、协助医院因产品问题引起事故的处理方案、应急响应预案及出现产品质量问题的服务承诺方案，采购人将根据方案及服务承诺进行综合评审。
1、采购人对供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
2、供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
3、采购人对供应商提供的货物在使用前进行调试时，供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
4、对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5、验收时供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由供应商承担。
6、供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。
7、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
8、供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。
9、货物在交付采购人前发生的风险均由供应商负责。
10、货物在规定的交付期限内由供应商送达采购人指定的地点视为交付，供应商同时需通知采购人货物已送达。
（3）人员培训方案
1、投标人或制造商须提供仪器使用方面的各种培训（包括但不限于设备使用前培训和定期培训，培训费用包含在总报价爱中）。
2、根据投标人提供的培训方案进行比较，包括是否提供原厂培训，委派人员专业情况、是否可提供现场培训及培训次数等情况进行综合评价。现场培训次数不低于5次。
（4）售后服务方案
投标人需提供售后服务方案（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件等）、本地化服务方案（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容。采购人将根据方案及服务承诺进行综合评审。
1、供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。如采购事项未通过招投标的，应当在合同或者合同附件中明确相关验收、质量、技术标准等。
2、供应商提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
(1)更换：由供应商承担所发生的全部费用。
(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。
(3)退货处理：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。
3、如在使用过程中发生质量问题，供应商在接到采购人质量问题反馈后半小时内响应，24小时内到达采购人现场。
4、在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5、项目到货部署启动后12小时内，需派安排专业技术团队进场实施部署；系统上线试运行阶段配备不少于2名资深工程师集中驻场保障；质保期内，建立专人对接机制，提供7×24远程技术支持，根据医院业务需要，随时安排资深工程师到场驻场支撑（提供加盖投标人公章的承诺，格式自拟）。
6、投标人应具备完善的故障解决措施，针对应急情况可在12小时内提供备品备件。


7、 履约能力
1. 业绩：提供2024年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有与本项目类似的等同类型项目案例，须按照要求提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章，证明材料复印件需清晰可见内容主体。
其中：提供与本次投标的核心产品同品牌同类产品的销售业绩合同复印件。提供与本次投标的影像联盟教学模块同品牌同型号产品的软件应用证明或验收报告证明并加盖单位印章。
注：如投标文件中提供的业绩关键词名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能提供相关材料证明该业绩具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。



8、 节能环保
1.除政府强制采购的节能产品外，采购投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的（认证证书中产品名称须与采购需求产品相符）。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的（认证证书中产品名称须与采购需求产品相符）。














[bookmark: OLE_LINK138]第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

（一）价格分（30分）
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。
（二）技术响应（37分）
2.1根据第四章采购需求中第三部分技术指标要求进行打分。针对招标要求逐条响应，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得37分。
其中，带▲的参数为重要技术参数指标项，不符合要求每项扣1.5分，总分18分，扣完为止。
[bookmark: OLE_LINK36]其中，带●的参数为普通技术参数指标项，不符合要求每项扣0.1分，总分19分，扣完为止。
（投标人需在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数及承诺，如招标文件要求提供截图或其它相关证明材料需加盖投标人公章，须按采购文件要求提供截图或其它相关证明材料，否则评标委员会有权做负偏离处理。）
（三）功能演示（5分）
3.1投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为.mp4或.avi，投标人须将视频文件分段压缩为.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。视频时长总计不超过15分钟。使用真实系统或系统原型演示的最高可得满分，使用ppt、动画、Word等其他形式进行模拟演示的，需乘以系数0.5后为演示的最终得分，不满足演示要求、演示不完整或未演示不得分，1项1分。
详细要求见第四章
（四）服务方案（20分）
4.1技术方案（5分）
评委根据投标文件对第四章“采购需求”中“技术方案”响应情况进行评审
（1）投标文件未符合“技术方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合 “技术方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“技术方案”中“核心功能实现”、“需求匹配度”“模块划分与衔接”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“技术方案”中除“核心功能实现”、“需求匹配度”“模块划分与衔接”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。

4.2项目实施方案（5分）
评委根据投标文件对第四章“采购需求”中“项目实施方案”响应情况进行评审
（1）投标文件未符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“项目实施方案”中“第一条：现场外观说明验收“、”第三条：现场调试培训验收“、”第六条：包装安全运送指定地点“、”第八条：按时通知采购人接货”四项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“项目实施方案”中除“第一条：现场外观说明验收“、”第三条：现场调试培训验收“、”第六条：包装安全运送指定地点“、”第八条：按时通知采购人接货”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
4.3 人员培训方案（5分）
评委根据投标文件对第四章“采购需求”中“人员培训方案”响应情况进行评审
（1）投标文件未符合“人员培训方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“人员培训方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“人员培训方案”中“第一条：提供培训类型”、“第二条中现场培训次数及人员要求”两项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“人员培训方案”中除“第一条：提供培训类型”、“第二条中现场培训次数及人员要求”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
4.4售后服务方案（5分）
评委根据投标文件对第四章“采购需求”中“售后服务方案”响应情况进行评审
（1）投标文件未符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。
（3）经评委认定，投标文件对“售后服务方案”中“第三条：质量问题及时响应”、“第五条：提供驻场服务”、“第六条：12小时内提供备品备件”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（投标文件对“售后服务方案”中除“第三条：质量问题及时响应”、“第五条：提供驻场服务”、“第六条：12小时内提供备品备件”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。
（五）履约能力（6分）
5.1业绩（6分）
提供2024年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有与本项目类似的等同类型项目案例，须按照要求提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章，证明材料复印件需清晰可见内容主体。
[bookmark: OLE_LINK135]其中：提供与本次投标的核心产品同品牌同类产品的销售业绩合同复印件，每提供一个有效合同得1.5分，最高得3分，未提供或未按照要求提供不得分。
提供与本次投标的影像联盟教学模块同品牌同型号产品的软件应用证明或验收报告证明，并加盖最终用户印章。一套上述证明材料方为一份完整有效计分业绩。每提供1张证明得1分，最高得3分，未提供或未按照要求提供不得分。
注：如投标文件中提供的业绩关键词名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能提供相关材料证明该业绩具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。
（六）节能环保（2分）
6.1（1分）：除政府强制采购的节能产品外，采购投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的（认证证书中产品名称须与采购需求产品相符），有1个得0.5分，最多得1分。
6.2（1分）：投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的（认证证书中产品名称须与采购需求产品相符），有1个得0.5分，最多得1分。












第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               


















投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.XXXX（格式见附件XX）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）















附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                   
采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	









附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为XX%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。



附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或
偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。



附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：         。
                                     



附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
[bookmark: _Toc120614284]我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7                   法人授权书
本授权书声明：XX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                         
被授权人联系电话：（手机）                  
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章） 
单位地址：                                     
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日    期：                                    


附件8                    投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日    期：___年____月____日







附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（采购单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；产品制造商为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        


附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，      XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                供应商全称（加盖CA电子公章）：
               日  期：___年____月____日 


附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的XX%。
                  
联合体中各供应商全称（公章）：     
                       日期：___年____月____日 


备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                     公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　  日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。








质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
       
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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