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第一章  投标邀请
	项目概况
南京市浦口区土地储备中心2023G59电力外线配电设备及配套服务招标项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载获取招标文件，并于2026年10月13日14点30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320111-JSJT-G2026-0009
2、项目名称：南京市浦口区土地储备中心2023G59电力外线配电设备及配套服务
3、预算金额：人民币273万元
4、最高限价：人民币272.169453万元。注：超出最高限价的报价，将作无效投标处理。
5、采购需求：南京市浦口区土地储备中心2023G59电力外线配电设备及配套服务，具体详见采购需求。
6、时间要求：接采购人通知后60日历日内完成交付并确保验收合格通过供电公司的验收。（具体以采购人需求为准） 
7、本项目是否接受联合体：否
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照原件扫描件上传至电子响应文件中，自然人的身份证明原件扫描件上传至电子响应文件中）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）原件扫描件或其上一年度经审计的财务报告或近6个月内银行出具的资信证明原件扫描件上传至电子响应文件中，成立不满6个月的无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据和社会保障资金（专用收据或社会保险缴纳清单）的证明材料原件扫描件上传至电子响应文件中，成立不足1个月的供应商无缴纳税收和社会保障资金记录的提供说明材料加盖公章扫描上传至电子响应文件中。备注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必需的许可资质证明材料）：无。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。
（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。
②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。 
3、本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK9]（1）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
②凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（2）其他要求详见招标公告中“六、其他补充事宜”。
三、获取招标文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2、地点：江苏政府采购网
3、方式：网上下载。
4、售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026-10-13   14：30（北京时间）
地点：（1）提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）；（2）开标地点：“苏采云”网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1、本次招标若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策。
2、供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
3、本项目的特定资格要求补充内容：在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面南京市政府采购供应商信用承诺书，即可替代以下证明材料：
①具有独立承担民事责任的能力；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
③有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
⑥符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： 
①供应商被列入严重失信主体名单； 
②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
     4、本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、单位名称：南京市浦口区土地储备中心
地    址：江苏省南京市浦口区天浦路28号
联系方式：025-58280117 
2、采购代理机构：江苏建同工程咨询有限公司
地    址：南京市建邺区南湖路58号南苑大厦12楼
联系方式：冀工 025-83203815-803
3、项目联系方式
联 系 人：冀工
联系方式：025-83203815-803
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第二章  供应商须知
须知前附表
	序号
	名 称
	内   容

	1
	采购人
	单位名称：南京市浦口区土地储备中心
联 系 人：武工
电    话：025-58280117 

	2
	代理机构
	名称：江苏建同工程咨询有限公司
地址：南京市建邺区南湖路58号南苑大厦12楼
联系人：冀工
联系电话：025-83203815-803

	3
	项目名称
	南京市浦口区土地储备中心2023G59电力外线配电设备及配套服务

	4
	项目概况及项目要求
	南京市浦口区土地储备中心2023G59电力外线配电设备及配套服务，具体详见采购需求

	5
	资金来源
	已落实

	6
	采购资金的支付
	详见合同文本

	7
	时间要求
	接采购人通知后60日历日内完成交付并确保验收合格通过供电公司的验收。（具体以采购人需求为准）

	8
	交付地点
	南京市浦口区

	9
	质量及验收标准
	符合国家及行业质量验收标准以及采购人要求，并一次性通过采购人及供电部门验收按时送电

	10
	供应商资质条件、能力和信誉
	详见招标公告

	11
	投标文件的组成
	详见第六章投标文件格式及附件

	12
	评审方法
	综合评分法

	13
	提交投标文件截止时间和地点
	投标截止时间：2026年10月13日14时30分（北京时间）
投标文件接收地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/） 

	14
	投标文件的递交和解密
	（1）供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
（2）供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

	15
	开标时间和地点
	开标时间：2026年10月13日14时30分（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

	16
	最高投标限价
	人民币272.169453万元。注：超出最高限价的报价，将作无效投标处理

	17
	投标有效期
	投标截止日后90个日历天内

	18
	政府采购政策落实
	本次招标若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策。

	19
	接收质疑的方式及联系方式
	供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函应以书面形式递交至采购代理机构（须由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章）
联系方式详见本表

	20
	如发生此列情况之一，供应商的投标文件将被拒绝
	（1）未按规定获取招标文件的；
（2）未在规定时间内解密的投标文件。

	21
	现场勘查
	采购人不统一组织。各供应商应自行踏勘现场，熟悉项目情况，了解一切可能影响投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用自行承担。一旦供应商中标，中标人不得以不完全了解现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此采购人可不予采纳。

	22
	领取补充文件
时间及地点
	时间：另行安排（如有）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

	23
	发布媒体
	江苏政府采购网

	24
	采购标的所属行业
	工业

	25
	是否接受联合体投标
	不接受

	26
	其它说明
	（1）投标文件采用的语言:中文    投标报价计价:人民币
（2）中标后，中标人需无偿提供胶装牢固的纸质版投标文件3份。
（3）本项目提供前期资料，请供应商自行下载。请在以下任一地址下载：①链接：https://pan.quark.cn/s/6dca69509ad6；②链接:https://pan.baidu.com/s/1LxEO2gIX4i2PmuHiqCcrXQ?pwd=mfdi提取码:mfdi。未自行下载的，将被视为已获取前期资料的全部信息。


   
 

一、总   则
[bookmark: _Toc6027]1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
[bookmark: _Toc21823]2、定义
2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.8. 实施本国产品标准及相关政策
3.8.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府米购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
3.8.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
3.8.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.8.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。
3.8.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.9未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件
4、招标文件组成
4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术参数、要求、合同主要条款及合同签订方式、提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
4.3 如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
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5.1 对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2 在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
[bookmark: _Toc1064]三、投标
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。
6.4 供应商应在投标文件中写清相应的项目名称、供应商全称等。
6.5 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
7、联合投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
7.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，按照资质较低的供应商确定资质等级；由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
7.3 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织可以与小型、微型企业、残疾人福利性单位组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业、残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业、残疾人福利性单位的，联合体视同为小型、微型企业、残疾人福利性单位享受10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业、残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。
7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
7.5  本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc18655]8、投标费用
8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8.2 中标人在领取中标通知书后三日内，应向采购代理机构一次性交纳服务费，服务费具体收取标准见前附表。
9、投标文件组成
9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
10、投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：
★（1）投标函（投标申请及声明）；
★（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；
★（3）《开标一览表》和《分项报价表》；
★（4）第二章投标供应商须知前附表中的供应商资质条件、能力和信誉的证明文件；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
11、投标文件的技术部分
11.1 技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
11.3 提供的货物/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加★项目不得有缺失或无效：
（1）货物/服务主要技术指标、性能等详细说明；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）货物/服务的标准和规范；
（4）验收标准、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）；
（5）服务方案；
（6）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。
12、投标文件的价格部分
12.1 价格部分是对投标价格构成的说明，每一项仅接受一个价格。
12.2 报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物及服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明，供应商应当如实申报，否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。
13、投标文件的其他部分
13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14、投标保证金
14.1本次采购无需缴纳投标保证金。
15、投标有效期
15.1 自开标之日起90天内投标有效。
15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
16、投标文件的编制、签署
16.1投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16.2除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。
17、投标文件的递交和解密
17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
17.2供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
18、投标文件的修改和撤回
18.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。
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19、开标
19.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。
19.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
19.3供应商不足3家的，不得开标。
19.4 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
19.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
20、评标
20.1 评标组织
20.1.1 评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
20.1.2 评标委员会由采购人代表（如有）和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
20.2 评标程序
20.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
（1）不具备招标文件规定资格条件的；
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；
20.2.2 投标文件的符合性审查
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
20.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”以及招标文件中用“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
20.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
20.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
（1）未按招标文件规定签署、盖章的；
（2）投标报价超出采购预算限额或最高限价的；
（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的（招标文件规定允许递交备选方案的除外）；
（4）不满足招标文件加★条款的；
（5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（9）不同供应商的投标文件相互递交或上传等；
（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（12）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（13）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（14）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；；
（15）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
（16）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；
（17）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。
（18）提供虚假材料的（包括但不限于：营业执照、资格证明文件、技术条款偏离表等）；
（19）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（20）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。
（21）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
20.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；
（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。
（7）因苏采云系统故障造成开标不成功的。
20.2.2.6 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照19.5款执行。
20.2.3投标文件的进一步评审
20.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
20.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
20.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
20.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。供应商的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
20.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
20.2.4 关于报低价的描述
20.2.4.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
20.2.4.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
20.3 评标方法和标准
20.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标人的评标方法。
20.3.2 评分标准详见第三章。
21、确定中标人
21.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。在综合排名前三名者为本项目的中标候选人，如综合得分相同，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，由评标委员会投票决定排名。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较，根据评标办法推荐出中标候选供应商。
21.2 使用综合评分法的货物采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算（在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格。
21.3 供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料，材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。
21.4 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虛假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
21.5中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
21.6 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。
21.7 中标通知书发出后，采购人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付相应补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。
21.7 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，并予以通报。
21.8 对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
21.9 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，均不退回。
22、编写评标报告
22.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
23、评标过程的保密性
23.1 将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
23.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
23.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
[bookmark: _Toc15260]五、签订合同
24、签订合同
24.1 中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
24.3 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标人之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。
24.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc15770]六、质疑、投诉和诚实信用
25、质疑
25.1 供应商应根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）提出质疑。
25.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函应以书面形式递交至采购代理机构（须由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章）。
25.3 联系方式详见招标文件供应商须知前附表第2项。
26、投诉
26.1 质疑供应商对答复不满意，或未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
26.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
26.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
26.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
27、诚实信用
27.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
27.2 供应商不得以向代理机构人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在相关网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
27.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
28、其他
28.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。
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第三章  评分标准
	序号
	评分项
	评审标准
	分值

	1
	价格
（30分）
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK15]采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位）
	30

	2
	技术参数
（12分）

	[bookmark: OLE_LINK24]所有规格及技术参数全部满足或优于招标文件“第四章采购需求”技术参数及要求的得12分；有一项不满足或负偏离的扣0.05分，扣完为止。（供应商需在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。评委评审时以技术条款偏离表中应答为准）
	12

	3
	业绩
（9分）
	自2021年8月1日（含）以来，供应商承担过类似项目业绩（项目中须包含环网箱采购）的，有一个得3分，最高得9分。（提供有效的合同及验收证明材料原件扫描件。时间以合同签订时间为准。提供的证明材料须能反映出相关内容，否则视为未提供）
	9

	3
	人员
（4分）
注：同一人只计取一次
	（1）项目组成员具有国家安全生产监督管理总局或应急管理厅（局）颁发的高压电工作业证的得1分/人，满分1分（提供有效的证书原件扫描件、应急管理部特种作业操作证查询平台（https://cx.mem.gov.cn）有效查询截图、有效的劳动合同原件扫描件）
	1

	
	
	（2）项目组成员具有国家安全生产监督管理总局或应急管理厅（局）颁发的电力电缆作业证的得1分/人，满分1分（提供有效的证书原件扫描件、应急管理部特种作业操作证查询平台（https://cx.mem.gov.cn）有效查询截图、有效的劳动合同原件扫描件）
	1

	
	
	（3）项目组成员具有国家安全生产监督管理总局或应急管理厅（局）颁发的电气试验作业证的得1分/人，满分1分（提供有效的证书原件扫描件、应急管理部特种作业操作证查询平台（https://cx.mem.gov.cn）有效查询截图、有效的劳动合同原件扫描件）
	1

	
	
	（4）项目组成员具有国家安全生产监督管理总局或应急管理厅（局）颁发的继电保护作业证的得1分/人，满分1分（提供有效的证书原件扫描件、应急管理部特种作业操作证查询平台（https://cx.mem.gov.cn）有效查询截图、有效的劳动合同原件扫描件）
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	4
	方案
（45分）
注：方案总页数不超过100页，每超过一页扣0.5分，扣完为止。
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]（1）评委根据供应商提供的组织实施方案（包括但不限于时间进度安排、技术控制措施、档案管理措施、安装调试方案和验收方案等内容）进行综合比较评分：
①实施方案内容完整全面，项目时间进度安排科学合理，技术控制措施针对性强、可落地；档案管理体系规范，安装调试方案详实，验收方案节点清晰、标准明确，完全匹配本项目需求，方案可行性高的，得9分；
②实施方案主要内容齐全，时间进度、技术管控、档案管理、安装调试及验收方案基本覆盖项目要求；部分措施针对性一般，细节略有欠缺，整体方案基本可行，满足项目主要需求的，得7分；
③实施方案核心内容存在缺项，进度安排、技术管控、档案或验收方案有明显不足；方案针对性较弱，部分内容流于通用模板，需要较大调整才能适配本项目的，得5分；
④实施方案内容缺失较多，进度计划、技术措施、档案管理、安装调试或验收方案多处不完善，方案针对性差，可行性不足的，得3分；
⑤未提供的不得分。
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	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]（2）评委根据供应商提供的质量控制措施、质量保证体系及安装过程质量控制的科学性、合理性、全面性、可行性、有效性等进行评分；
①质量保证体系完整规范，质量控制措施体系化，安装全过程质量管控要点全覆盖；方案科学合理、针对性强，质量管控节点、检验标准、问题处置机制清晰可行，完全适配本项目，可有效保障项目实施质量的，得9分；
②质量保证体系、质量控制及安装管控主要内容齐全，基本覆盖项目质量管控要求；管控措施基本合理可行，但部分细节针对性不足，缺少部分过程检验或缺陷处置细则，整体可满足项目主要质量需求的，得7分；
③质量保证体系、质量控制或安装管控存在内容缺项，方案通用性强、针对本项目内容偏少；质量管控节点不完整，检验与处置措施简略，需较大调整方可满足项目质量要求的，得5分；
④质量保证体系、质量控制及安装管控内容缺失较多，管控逻辑不清晰，措施笼统空洞，针对性和可行性较差，难以保障项目实施质量的，得3分；
⑤未提供的不得分。
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	[bookmark: OLE_LINK20]（3）评委根据供应商提供的针对本项目的突发事件应急处理预案进行评分： 
①突发事件应急处理预案完备健全，对本项目针对性强，具有实际可操作性的，得9分。 
②突发事件应急处理预案较完备，对本项目针对性较强，具有可操作性的，得7分。 
③预案不完备、不健全，对本项目针对性不强，不具有实际可操作性的，得5分。
④突发事件应急处理预案较差的，得3分；
⑤未提供的不得分。
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	[bookmark: OLE_LINK21]（4）评委根据供应商提供的针对本项目的售后维护方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、备品备件等）进行评分:
①服务体系完善，服务内容全面，故障解决方案可行，专业技术人员保障和服务电话可靠，备品备件充足的，得9分； 
②服务体系较完善，服务内容较全面，故障解决方案较可行，专业技术人员保障和服务电话较可靠，备品备件较充足的，得7分； 
③服务体系基本完善，服务内容基本全面，故障解决方案基本可行，专业技术人员保障和服务电话基本可靠，备品备件基本充足的，得5分；
④服务体系不完善，服务内容不全面，故障解决方案不可行，专业技术人员保障和服务电话不可靠，备品备件不充足的，得3分；
⑤未提供的不得分。
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	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]（5）评委根据供应商提供的针对本项目的技术培训方案（包括但不限于培训内容、培训形式、培训资料等内容）进行评分:
①方案贴合本项目，分层设置理论、实操课程，含安全操作、故障识别、配套资料齐全，落地性强的，得9分；
②培训主要内容齐全，部分实操、分层培训细节针对性不足，方案基本可行的，得7分；
③存在内容缺项，专项实操课程偏少，通用模板内容较多的，得5分；
④培训安排空洞，缺少配电安全运维培训要点，可实施性差的，得3分；
⑤未提供的不得分。
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说明：
1、价格标部分优惠政策如下：
（1）小微企业的价格扣除：给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除；
货物采购项目含有多个采购标的，只有当供应商提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。
（2）监狱和戒毒企业的价格扣除：本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
（3）残疾人福利性单位的价格扣除：本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（4）监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。
（6）采购本国产品的支持政策
①本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
③供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
④供应商需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/ ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
⑤评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
2、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会投票决定排名。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的中标候选人为中标人。若出现排名第一的中标候选人放弃中标或不能按招标文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定其后中标候选人为中标人或重新招标。
3、货物采购提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会参照上述第2条相关规定确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
[bookmark: _Toc15891]第四章  采购需求
一、项目概述
1、项目名称：南京市浦口区土地储备中心2023G59电力外线配电设备及配套服务
2、预算金额：人民币273万元
3、最高限价：人民币272.169453万元。注：超出最高限价的报价，将作无效投标处理。
二、技术要求
（一）招标清单
1、货物采购清单
	序
号
	★项目名称
	技术参数及要求
	★单位
	★数量
	备注

	1
	一二次融合成套环网箱，AC10kV,630A,环保气体,二进四出
	1.名称:一二次融合成套环网箱，AC10kV,630A,环保气体,二进四出
2.标准化,紧凑型不带应急接口,集中式DTU,不锈钢外壳,独立气箱
3.型号:详见图纸
	台
	1
	

	2
	一二次融合成套环网箱，AC10kV,630A,环保气体,二进四出
	1.名称:一二次融合成套环网箱，AC10kV,630A,环保气体,二进四出
2.标准化,集中式DTU,不锈钢外壳,独立气箱
3.
3.型号:详见图纸
	台
	2
	核心产品

	3
	接地极
	1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢
3.规格:∠63mm×6 2500mm
	根
	12
	

	4
	接地母线
	1.名称:接地母线
2.材质:扁钢
3.规格:-5*50
4.安装部位:环网柜
	m
	120
	

	5
	母线
	1.名称:母线调试
2.电压等级（kV）:10KV以下
	段
	24
	

	6
	接地装置
	1.名称:接地装置调试
2.类别:独立接地
	组
	3
	

	7
	送配电装置系统调试
	1.名称:送配电系统调试
2.型号:断路器
3.电压等级（kV）:10kV 以下交流
	系统
	3
	

	8
	电力电缆
	1.名称:电力电缆敷设
2.型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400
3.规格:400mm2内
4.敷设方式、部位:排管、支架
5.电压等级（kV）:50kv
	m
	415
	

	9
	10kV电缆终端  3×400,户外终端,冷缩,铜
	1.名称:电缆终端
2.型号:3×400,户外终端,冷缩,铜
3.规格:400mm2
4.材质、类型:铜芯
5.安装部位:杆上
6.电压等级（kV）:10
	套
	5
	

	10
	绝缘套管
	1.类型:AC10kV,冷缩,电缆,φ50
2.规格:0.35m/只
	个
	15
	

	11
	故障指示器  电缆线路型
	1.名称:故障指示器
2.电压等级（kV）:10
3.安装部位:架空线路
	台
	5
	

	12
	防火隔板
	1.名称:防火隔板
	m2
	6
	

	13
	防火油泥堵洞
	1.名称:防火堵洞
2.材质:防火油泥
3.部位：环网柜、电缆处
	kg
	30
	

	14
	标识牌（纸）
	1名称：标识牌
2.材质塑料
	个
	3
	

	15
	标识牌（塑料）
	1名称：标识牌
2.材质塑料
	个
	6
	

	16
	高压中间接头
	1.规格:3×400
2.方式:绕包式
	个
	1
	

	17
	防火毯
	1.名称:防火毯
2.材料：阻燃胶板
	m2
	3
	

	18
	DTU（备品）
	DTU（备品）
	个
	3
	

	19
	零序互感器（备品）
	零序互感器（备品）
开口式,100/1,5P10,1VA
	个
	3
	

	20
	零序互感器（备品）
	零序互感器（备品）
开口式,600/5
	个
	3
	

	21
	电源模块（备品）
	DTU（备品）
	个
	3
	

	22
	蓄电池（备品）
	蓄电池（备品）
DC48V,铅酸单节≥24Ah,磷酸铁锂≥600wh
	个
	3
	

	23
	熔断器（备品）
	熔断器（备品）
PT柜用,1A
	个
	9
	

	24
	200/5BWFRP管
	200/5BWFRP管
	m
	135
	

	25
	100/3BWFRP管
	100/3BWFRP管
	m
	30
	

	26
	200/11CPVC管
	200/11CPVC管
	m
	1152
	

	27
	100/5CPVC管
	100/5CPVC管
	m
	256
	

	28
	管枕φ200
	管枕φ200
	个
	644
	

	29
	堵头φ200
	堵头φ200
	个
	72
	



2、配套服务清单
	序
号
	★项目名称
	★技术参数及要求
	★单位
	★工程量

	1
	揭合沟盖板
	揭合沟盖板
	m
	9

	2
	电缆试验
	1.名称:电缆试验
2.电压等级（kV）:10
	根
	1

	3
	环网箱拆除
	1.名称:户外环网箱拆除
2.型号:详见图纸
3.退料:退料至指定地点
	台
	1

	4
	环网箱基础
	1.名称：环网箱基础
2.规格：详细做法参见图纸
	座
	2

	5
	改造环网箱基础（二进四出）
	1.名称：改造环网柜基础
2.规格型号：0.48m*1.15m
3.垫层材料：100厚C15混凝土垫层
4.井壁及顶板材料：C30混凝土井壁，内配钢筋，配筋详见图纸
5.内壁用20厚1:2防水水泥浆粉平抹光
6.电缆沟支架为5×550mm支架，热镀锌防腐,所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆,两道银粉漆；预埋槽钢10#，镀锌角钢(∠50*50*5)
7.电缆井接地包括接地极、外接地带、预埋件、连接带、内接地带等，具体详见图纸
8.报价中包括基础夯实、垫层浇筑、混凝土浇筑、模板安拆、支架安拆等所有费用
	座
	1

	6
	拆除路面
	1.材质:沥青柏油类
2.厚度:30cm
	m2
	357.5

	7
	挖沟槽土方
	挖沟槽土方
1.土壤类别：自行勘察现场，综合考虑。
2.开挖尺寸：详见设计图纸及结合现场实际情况，开挖工作面、放坡、基槽支护等等投标人综合考虑。
3.开挖方式：机械或人工，自行考虑。
4.临时堆放点，自行勘察现场，现场堆放或运到甲方指定地点，运输方式及运距，综合考虑。
5.大型机械设备进出场及安拆费用，投标人综合考虑进机械施工报价中。其他具体详见设计图纸。
	m3
	875.16

	8
	回填方
	回填方
1.土方来源:原挖土方利用。
2.土方运距：自行考虑。
3.回填方式及要求：综合考虑人工、机械及人机配合等方式回填；回填需分层夯实，满足设计图纸及规范要求。
4.大型机械设备进出场及安拆费用，投标人综合考虑进机械施工报价中。其他具体详见设计图纸。其他具体详见设计图纸。
	m3
	703.56

	9
	余方弃置
	余方弃置
1.使用机械：自行考虑
2.运距：自行考虑
3.其他：大型机械设备进出场及安拆费用，投标人综合考虑进机械施工报价中。其他具体详见设计图纸。根据当地运管部门，综合考虑相关费用（含渣土费、保洁费等等）。
	m3
	171.6

	10
	6×1.6×1.9钢筋砼直线井
	1.6×2×1.9钢筋砼直线井
2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。
3.混凝土垫层：C20 商品混凝土，含模板。
4.电缆井底板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
5.电缆井墙：C30 P6 商品混凝土，含模板。
6.电缆井顶板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
7.电缆井圈：C30 P6 商品混凝土，含模板。
8.电缆井钢筋：具体详见设计图纸。
9.支架及埋件：见图纸，铁件外露部分均进行热镀锌防腐，所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆，两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。
10.电缆井抹灰：井内壁用1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)，井内壁与预埋管结合处抹成45°喇叭口，且应做好防水处理。井底向集水坑方向应有0.5%的坡度；其他具体详见设计图纸。
11.防坠要求： 防坠网。
12.井盖、座：φ900防水、防盗球墨铸铁可调式防沉降井盖、座；井盖、座要求需满足当地相关文件要求，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。
13.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。
14.以上内容按照座包干，结算时不予调整。
15.其他具体详见设计图纸。
	座
	1

	11
	3×1.6×1.9钢筋砼直线井
	1.3×2×1.9钢筋砼直线井
2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。
3.混凝土垫层：C20商品混凝土，含模板。
4.电缆井底板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
5.电缆井墙：C30 P6 商品混凝土，含模板。
6.电缆井顶板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
8.电缆井钢筋：具体详见设计图纸。
9.支架及埋件：见图纸，铁件外露部分均进行热镀锌防腐，所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆，两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。
10.电缆井抹灰：井内壁用1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)，井内壁与预埋管结合处抹成45°喇叭口，且应做好防水处理。井底向集水坑方向应有0.5%的坡度；其他具体详见设计图纸。
11.防坠要求： 防坠网。
12.井盖、座：φ900防水、防盗球墨铸铁可调式防沉降井盖、座；井盖、座要求需满足当地相关文件要求，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。
13.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。
14.以上内容按照座包干，结算时不予调整。
15.其他具体详见设计图纸。
	座
	2

	12
	6×1.6×1.9钢筋砼转弯井
	1.6×2×1.9钢筋砼转弯井
2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。
3.混凝土垫层：C20 商品混凝土，含模板。
4.电缆井底板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
5.电缆井墙：C30 P6 商品混凝土，含模板。
6.电缆井顶板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
7.电缆井圈：C30 P6 商品混凝土，含模板。
8.电缆井钢筋：具体详见设计图纸。
9.支架及埋件：见图纸，铁件外露部分均进行热镀锌防腐，所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆，两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。
10.电缆井抹灰：井内壁用1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)，井内壁与预埋管结合处抹成45°喇叭口，且应做好防水处理。井底向集水坑方向应有0.5%的坡度；其他具体详见设计图纸。
11.防坠要求： 防坠网。
12.井盖、座：φ900防水、防盗球墨铸铁可调式防沉降井盖、座；井盖、座要求需满足当地相关文件要求，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。
13.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。
14.以上内容按照座包干，结算时不予调整。
15.其他具体详见设计图纸。
	座
	1

	13
	6×1.6×1.9钢筋砼转弯井
	1.6×2×1.9钢筋砼转弯井
2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。
3.混凝土垫层：C20 商品混凝土，含模板。
4.电缆井底板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
5.电缆井墙：C30 P6 商品混凝土，含模板。
6.电缆井顶板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
7.电缆井圈：C30 P6 商品混凝土，含模板。
8.电缆井钢筋：具体详见设计图纸。
9.支架及埋件：见图纸，铁件外露部分均进行热镀锌防腐，所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆，两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。
10.电缆井抹灰：井内壁用1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)，井内壁与预埋管结合处抹成45°喇叭口，且应做好防水处理。井底向集水坑方向应有0.5%的坡度；其他具体详见设计图纸。
11.防坠要求： 防坠网。
12.井盖、座：φ900防水、防盗球墨铸铁可调式防沉降井盖、座；井盖、座要求需满足当地相关文件要求，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。
13.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。
14.以上内容按照座包干，结算时不予调整。
15.其他具体详见设计图纸。
	座
	1

	14
	5×1.6×1.9钢筋砼三通井
	1.5×2×1.9钢筋砼四通井
2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。
3.混凝土垫层：C20 商品混凝土，含模板。
4.电缆井底板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
5.电缆井墙：C30 P6 商品混凝土，含模板。
6.电缆井顶板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
7.电缆井圈：C30 P6 商品混凝土，含模板。
8.电缆井钢筋：具体详见设计图纸。
9.支架及埋件：见图纸，铁件外露部分均进行热镀锌防腐，所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆，两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。
10.电缆井抹灰：井内壁用1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)，井内壁与预埋管结合处抹成45°喇叭口，且应做好防水处理。井底向集水坑方向应有0.5%的坡度；其他具体详见设计图纸。
11.防坠要求： 防坠网。
12.井盖、座：φ900防水、防盗球墨铸铁可调式防沉降井盖、座；井盖、座要求需满足当地相关文件要求，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。
13.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。
14.以上内容按照座包干，结算时不予调整。
15.其他具体详见设计图纸。
	座
	1

	15
	6×1.3×1.4盖板开启式直线电缆井
	1.5×2×1.9钢筋砼三通井
2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。
3.混凝土垫层：C20 商品混凝土，含模板。
4.电缆井底板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
5.电缆井墙：C30 P6 商品混凝土，含模板。
6.电缆井顶板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
7.电缆井圈：C30 P6 商品混凝土，含模板。
8.电缆井钢筋：具体详见设计图纸。
9.支架及埋件：见图纸，铁件外露部分均进行热镀锌防腐，所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆，两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。
10.电缆井抹灰：井内壁用1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)，井内壁与预埋管结合处抹成45°喇叭口，且应做好防水处理。井底向集水坑方向应有0.5%的坡度；其他具体详见设计图纸。
11.防坠要求： 防坠网。
12.井盖、座：φ900防水、防盗球墨铸铁可调式防沉降井盖、座；井盖、座要求需满足当地相关文件要求，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。
13.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。
14.以上内容按照座包干，结算时不予调整。
15.其他具体详见设计图纸。
	座
	1

	16
	3×1.3×1.4盖板开启式直线电缆井
	1.3×2×1.9钢筋砼直线井
2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。
3.混凝土垫层：C20商品混凝土，含模板。
4.电缆井底板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
5.电缆井墙：C30 P6 商品混凝土，含模板。
6.电缆井顶板：C30 P6 商品混凝土，含模板。
8.电缆井钢筋：具体详见设计图纸。
9.支架及埋件：见图纸，铁件外露部分均进行热镀锌防腐，所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆，两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。
10.电缆井抹灰：井内壁用1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)，井内壁与预埋管结合处抹成45°喇叭口，且应做好防水处理。井底向集水坑方向应有0.5%的坡度；其他具体详见设计图纸。
11.防坠要求： 防坠网。
12.井盖、座：φ900防水、防盗球墨铸铁可调式防沉降井盖、座；井盖、座要求需满足当地相关文件要求，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。
13.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。
14.以上内容按照座包干，结算时不予调整。
15.其他具体详见设计图纸。
	座
	1

	17
	井盖
	井盖、座：φ900重型防水、防盗球墨铸铁可调式防沉降井盖、座；井盖、座要求需满足当地相关文件要求，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。
	套
	10

	18
	接地极
	1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢
3.规格:∠50mm×5mm*2500mm
4.土质:普通土
	根
	32

	19
	接地母线
	1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-50*5
	m
	354.3

	20
	9孔200/5+2孔100/3 BWFRP排管回填
	
1.9孔200/5+2孔100/3 BWFRP排管回填
2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。
3.含警示带
4.电缆排管基础底板：C20  商品混凝土，含模板。
5.电缆排管包封：C30  商品混凝土，含模板。
6.电缆排管钢筋：具体详见设计图纸。
7.支架及埋件：铁件外露部分均进行热镀锌防腐,所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆,两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。
8.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。

11.以上内容按照每米包干，结算时不予调整。
12.其他具体详见设计图纸。
	m
	15

	21
	9孔200/11+2孔100/5 cpvc排管回填
	
1.9孔200/11+2孔100/5 cpvc排管回填
2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。
3.含警示带
4.电缆排管基础底板：C20  商品混凝土，含模板。
5.电缆排管包封：C30  商品混凝土，含模板。
6.电缆排管钢筋：具体详见设计图纸。
7.支架及埋件：铁件外露部分均进行热镀锌防腐,所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆,两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。
8.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。

11.以上内容按照每米包干，结算时不予调整。
12.其他具体详见设计图纸。
	m
	60

	22
	9孔200/11+2孔100/5 cpvc排管回填
	
1.9孔200/11+2孔100/5 cpvc排管回填
2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。
3.含警示带
4.电缆排管基础底板：C20  商品混凝土，含模板。
5.电缆排管包封：C30  商品混凝土，含模板。
6.电缆排管钢筋：具体详见设计图纸。
7.支架及埋件：铁件外露部分均进行热镀锌防腐,所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆,两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。
8.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。

11.以上内容按照每米包干，结算时不予调整。
12.其他具体详见设计图纸。
	m
	68

	23
	阻火沙袋
	阻火沙袋中粗沙和尼龙袋现场灌装
环网箱基础与柜前沟隔离
	m3
	8

	24
	RFID电子标签（低频）
	RFID电子标签（低频）
	个
	5

	25
	RFID电子标签（高频）
	RFID电子标签（高频）
	个
	6


3、暂列金额
	序
号
	★项目名称
	★技术参数及要求
	★单位
	★工程量

	1
	暂列金
	本项目暂列金为130000元，此项为不可竞争费，修改作无效报价处理
	项
	1


（二）技术规范要求
①DL/T 2023-2019《12kV 一二次融合环网箱》
②DL/T 1586-2016《12kV 固体绝缘环网柜》
③GB/T 3906-2020《3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》
④DL/T 721-2013《配电自动化远方终端》
⑤Q/GDW 11398-2015《配电自动化终端技术规范》。
⑥GB/T 11022-2020《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
⑦GB/T 12706.2-2020《额定电压1kV到35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分》
⑧GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆通则》
⑨DL/T 1157-2019《配电线路故障指示器技术条件》
⑩DL/T 802.1-2023《电力电缆用导管技术条件 第1部分：总则》
⑪GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》
⑫GB 23864-2023《防火封堵材料》
⑬GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》
⑭其他国家、地方、行业强制性标准规范
以上标准和规范如有更新，按最新版本执行。供应商在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准遵循现行最新版本的标准。
三、商务要求
（一）报价要求
1、供应商投标时所报综合单价应为该类招标货物或材料从设备生产制作到安装调试，直至经有关主管部门完成验收合格达到合同要求，并最终通过供电部门验收后交付使用所需发生的所有费用：包含但不限于设备的价格、材料的价格、质保期内保证系统正常运行及维护所必须的随机设备提供的备品备件及专用工具的价格、配套及辅助材料设备费、包装费、运杂费 （运抵采购人工地现场）、港口报关（如有）、与外部单位的协调配合费、所有外部施工的费用（包括但不限于局部道路开挖及恢复费、有关政府部门的规费等）、商检及各类港杂费、装卸费、运输保险费、资料费、二次搬运费、上下力、进退场费、场内运输费、安装费 （含打洞、封堵费，但不仅限于此）、施工费、劳务费、检测检验费【所有材料、设备（含甲供）按规范及政府职能部门进行常规、非常规检测的费用以及施工过程中的所有施工检测试验费用（含材料、设备及各系统功能等的所有检测试验费用等）的所有检测试验费用、质监站等部门的强检、抽检费用，费用由供应商承担】、监检费、调试费及调试临时电费、技术指导、保管费、操作维护人员培训费、技术文件费（如有）、交付之前的保管费、成品保护费、售后 服务费、质保期内的维保费、税金、各种应由供应商缴纳的规费及供应商认为必须的其他一切费用等。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。
2、供应商承担现场的安全、保卫、照明、封闭施工等责任和费用；并按实际现场需要，提供施工安全保卫工作及施工照明等，否则，所造成的一切责任均由供应商负责。
3、成品保护涉及的所有费用已含在报价中，采购人不再另行支付，项目交付使用前供应商自己发生的损坏或因供应商保护实施不当而产生的第三方对成品（半成品）的损坏均由供应商自己负责，对第三方成品的损坏负责赔偿。
4、供应商负责做好迎接各类现场检查的配合工作，相关费用在投标中综合考虑。
5、供应商负责供货、安装、验收配合工作；负责无偿全程协助采购人协调整个供配电项目的设计、安装、验收和送电流程办理。
6、本项目所有设备材料均由中标人提供。供应商应在《分项报价表》等标明拟提供服务和货物的规格、品牌、详细配置、单价和总价。
7、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（二）实施要求
★1、时间要求：接采购人通知后60日历日内完成交付并确保验收合格通过供电公司的验收。（具体以采购人需求为准）。
2、交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责。设备在运输过程中不应损伤、破裂、变形、丢失、受潮和腐蚀， 所有运输措施应经过验证，在运输过程中不得倒置， 不得遭受强烈震动和碰撞， 凡由于运输损坏等原因引起的交货时间延误，应由供应商负责赔偿。所有投标设备的产品合格证、出厂检验数据 、产地证明、装箱单及安装使用说明书均应随设备运送。
★3、施工要求：
（1）本项目涉及到施工的部分须由具有施工总承包电力工程三级及以上资质或专业承包输变电工程三级及以上资质的单位实施（提供加盖公章的承诺书原件）。
（2）供应商必须具有国家电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承装类三级（含）及以上、承修类三级（含）及以上、承试类三级（含）及以上资质（提供有效的证书复印件并加盖公章）。
4、安装及调试要求：
（1）供应商应在设备到达项目现场后，接到采购人通知起24小时内，派人到项目现场负责设备的安装、调试，直到设备投入正常运行。
（2）供应商如施工需要则自备工作间，自备安装、调试专用工具、高空作业装备、安全作业装备（安全帽、劳保鞋、安全带、石棉布、地面防护材料、焊接托盘等），作业人员必需具备相应作业操作资质。
（3）供应商必须有专人负责与采购人进行工作联络，负责全过程现场作业；负责人应有能力按计划有序推进各项工作，确保进度。
（4）供应商负责人应对现场安全进行实时监控，督促安装调试人员严格遵守业主单位相应安全规定，确保施工期间无安全事故。
（5）验收在采购人的现场进行，双方按技术协议要求，对设备配置、部件明细、技术参数等进行确认，要求无偏差。同时在完成设备与供电系统的连接后进行联合调试，连续稳定运转一个月，实际运行性能符合验收标准，采购人和供应商共同确认后，出具终验收报告。
★5、质保和售后服务（提供加盖公章的承诺书原件）：
（1）质保期要求：产品实行“三包”，产品质保期为产品安装、调试、终验收合格后不少于2年，质保（含维保、含所有耗材）服务，费用包含在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 
（2）售后服务要求：
①中标人提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。提供标准配置的附件和专用维修工具，备件和易损件。
②质保期内，中标人接到保修请求，应在30分钟内响应，1小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备，修复或更换零部件须满足国家及行业环保和质量标准。
（3）维保服务要求：
①巡检周期：供应商承诺质保期内每月安排专业售后人员来项目现场实地巡视二次，巡视过程中应根据采购人要求检查所提供产品运行情况，发现隐患及时上报并做好相关记录存档。
②硬件故障维修时间超过12小时则需提供备用件更换。
（4）备件停止生产的情况下，供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够时间采购所需的备件，如果采购人要求，供应商须免费向采购人提供备件图纸和资料。
★（三）质量及验收标准
符合国家及行业质量验收标准以及采购人要求，并一次性通过采购人及供电部门验收按时送电。
（四）付款条件和方式
详见合同
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（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）
[bookmark: _Toc10004]政府采购合同（货物）
甲方：（买方）南京市浦口区土地储备中心
乙方：（卖方）                    
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目招标结果签订本合同。
一、合同内容
1.1 项目名称：南京市浦口区土地储备中心2023G59电力外线配电设备及配套服务
1.2 标的质量：符合国家及行业质量验收标准以及甲方要求，并一次性通过甲方及供电部门验收按时送电
1.3 时间要求：接采购人通知后   日历日内完成交付并确保验收合格通过供电公司的验收。（具体以采购人需求为准）
1.4 履行地点：南京市浦口区
1.5乙方根据甲方需求提供下列货物：
	序号
	项目名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	南京市浦口区土地储备中心2023G59电力外线配电设备及配套服务
	详见招标文件
	1
	项


货物名称、规格及数量详见乙方投标文件供货清单。
二、合同金额
本合同项下货物总价款为（大写）人民币     ，（小写）    ，分项价款详见《分项报价表》。
1、合同价款：
（1）本合同为固定单价合同。乙方投标时所报综合单价应为该类招标货物或材料从设备生产制作到安装调试，直至经有关主管部门完成验收合格达到合同要求，并最终通过供电部门验收后交付使用所需发生的所有费用：包含但不限于设备的价格、材料的价格、质保期内保证系统正常运行及维护所必须的随机设备提供的备品备件及专用工具的价格、配套及辅助材料设备费、包装费、运杂费 （运抵甲方工地现场）、港口报关（如有）、与外部单位的协调配合费、所有外部施工的费用（包括但不限于局部道路开挖及恢复费、有关政府部门的规费等）、商检及各类港杂费、装卸费、运输保险费、资料费、二次搬运费、上下力、进退场费、场内运输费、安装费 （含打洞、封堵费，但不仅限于此）、施工费、劳务费、检测检验费【所有材料、设备（含甲供）按规范及政府职能部门进行常规、非常规检测的费用以及施工过程中的所有施工检测试验费用（含材料、设备及各系统功能等的所有检测试验费用等）的所有检测试验费用、质监站等部门的强检、抽检费用，费用由乙方承担】、监检费、调试费及调试临时电费、技术指导、保管费、操作维护人员培训费、技术文件费（如有）、交付之前的保管费、成品保护费、售后 服务费、质保期内的维保费、税金、各种应由乙方缴纳的规费及乙方认为必须的其他一切费用等。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。
	（2）乙方根据本招标文件约定的供货、安装时间，自行考虑中标后至设备交货及交付使用时间设备及材料涨价风险，请乙方自行考虑，计入投标报价。  
	（3）乙方须自行考虑以下内容，计入投标报价中，不报视同优惠，竣工结算时不予调整。以下内容是指：须起吊设备的机械费、电费、施工费用、施工人员的住宿宿舍和生活用水电费用。  
	（4）乙方应严格按照供货计划发货，提前交货的材料、多余的材料和不符合合同约定的材料，甲方在代管期间所发生的保管费用以及非因甲方保管不善而发生的损失均由乙方承担。
	（5）与外部单位的所有协调工作均由乙方自行解决，所有外部施工的费用（包括但不限于局部道路开挖及恢复费、有关政府部门的规费等）已含在乙方的投标报价中。
（6）合同总价中还应包括但不限于下述内容：1）招标文件中已经明示或暗示的风险；2）可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险；3）各项施工措施、技术措施、安全文明施工措施。
2、结算：结算时，单价按投标时综合单价计算，数量或工程量由甲方、乙方、监理（如有）、审计（如有）签字确认后按实际调整，甲方保留对数量或工程量进行调整的权利。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、质量保证
4.1乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
4.2乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
4.3生产过程中甲方有权至乙方生产现场检验产品质量，如发现产品质量出现问题，甲方有权要求乙方重新按照符合质量标准的要求进行返工，由此引起的任何费用均由乙方承担。
4.4产品交付后，甲方有权对产品进行破坏性检测，如发现交付的产品与样品、检测报告、相关执行标准有差异，乙方须无偿更换为符合要求的产品，并承担由此对甲方带来的损失。
五、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权起诉或索赔，由乙方负责抗辩，并承担甲方维权产生的诉讼费、律师费、差旅费等，给甲方造成其他损失的，全部由乙方承担。若构成侵权的，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的合同款。
六、产权担保
乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、履约保证金
7.1乙方应按以下第（1）方式向采购人缴纳履约保证金：
（1）无需缴纳履约保证金；
（2）投标保证金转为履约保证金；
（3）以汇票、电汇、转账支票、银行保函（出具保函的银行必须是国有商业银行或股份制商业银行分行及以上银行），金额为合同金额的10%。
7.2履约保证金的有效期至货物验收合格时止。
7.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
7.4履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。
八、合同转包或分包
8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
九、合同款项支付
9.1本合同项下所有款项均以人民币支付。
9.2本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第9.3款的约定支付。
9.3付款条件：
第1次付款：合同签订后10日内支付合同价款的30%作为预付款。
第2次付款：项目竣工验收并完成送电后，采购人付至计量价的80%。
第3次付款：供应商提供完整的结算资料，项目经结算审计完成后，采购人付至结算审计价款的100%。
甲方付款前，乙方应当出具相应合格票据。乙方不开具或开具不合格的，甲方有权延迟支付应付款项直至乙方开具合格票据且不承担任何违约责任，且乙方各项合同义务仍应按合同约定履行。
注：有质量问题时，甲方暂扣尾款直至乙方修复好产品缺陷并赔偿甲方损失；有质量问题，一次性给甲方造成经济损失达到合同总价的2.5%以上或累计经济损失超过合同总价的5%时，乙方须承担修复责任，同时还应继续赔偿甲方经济损失。
十、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保修范围和保修期及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
11.3 质保期要求：产品实行“三包”，产品质保期为产品安装、调试、终验收合格后   年，质保（含维保、含所有耗材）服务，费用包含在合同价款中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 
11.4售后服务要求：
（1）乙方提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。提供标准配置的附件和专用维修工具，备件和易损件。
（2）质保期内，乙方接到保修请求，应在30分钟内响应，1小时内维修人员到达现场，必要时应向甲方提供应急备用设备，修复或更换零部件须满足国家及行业环保和质量标准。
11.5维保服务要求：
（1）巡检周期：供应商承诺质保期内每月安排专业售后人员来项目现场实地巡视二次，巡视过程中应根据甲方要求检查所提供产品运行情况，发现隐患及时上报并做好相关记录存档。
（2）硬件故障维修时间超过12小时则需提供备用件更换。
11.6备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够时间采购所需的备件，如果甲方要求，乙方须免费向甲方提供备件图纸和资料。。
11.7除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
11.8若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；
（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；
（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；
（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；
（5）若货物故障在检修6小时后仍无法排除，乙方应在12小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；
（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；
（7）保修期后的货物维护由双方商定。
十二、项目验收
12.1 甲方依法组织履约验收工作。
12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
12.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
12.7乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件规定、投标文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件、投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
12.8货物的到货验收包括：（1）型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好；（2）验收方法：依据招标文件、投标文件所承诺的技术要求，制定的设备验收指标标准（详见合同附件1）。
12.9乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
12.10货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和甲方的招标文件、乙方投标文件的承诺。
十三、货物的包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 10% 违约金。
14.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的 10‰ 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 10 %。
14.3如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价 10 %的违约金。
14.4乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的 10‰ 的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通 知自到达乙方时生效。 
14.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 10% 的违约金。
14.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第14.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 
14.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 10% 向甲方承担违约责任。
14.8乙方在承担上述14.4-14.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。 
14.9甲方有权依据政府采购相关法律法规，邀请相关行业专家及本项目其他投标供应商或第三方检测机构共同参加，按照国家及行业标准进行设备交货验收。所有技术参数指标均须与招标文件要求的技术指标或投标文件承诺的技术指标一致，如有不符，属于乙方投标虚假承诺，甲方有权拒收货物。
14.10乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方退回全部预付货款并支付不少于合同总价 10% 赔偿金。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、解决争议的方法
16.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
16.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第1种方式解决争议。
16.3诉讼期间本合同应继续履行。
十七、合同生效及其它
17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
17.2本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。


	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：
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第六章  投标文件格式及附件






投标文件










项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
供应商名称 ：          （加盖CA电子公章）
日期 ：                     
[bookmark: _Toc21447]
附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：（采购人）
根据贵方                （项目名称）             （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                        （姓名和职务）代表供应商           （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
    2、按招标要求，我们的投标总报价为人民币（大写）（小写：¥          ）。
3、项目负责人：            。
4、时间要求：接采购人通知后    日历日内完成交付并确保验收合格通过供电公司的验收。（具体以采购人需求为准）。
5、质量要求：符合国家及行业质量验收标准以及采购人要求，并一次性通过采购人及供电部门验收按时送电。
6、全部货物制造商是否均属于小、微型企业：□是     □否。
7、供应商是否属于残疾人福利性单位：□是     □否。
8、供应商是否属于监狱和戒毒企业：□是     □否。
9、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
10、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
11、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性磋商或单一来源方式采购。
12、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
13、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
14、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                     
授权委托人联系电话（手机）：            
项目负责人联系电话（手机）：            
开户银行：                     
银行账号：                    
供应商名称：                 （加盖电子公章）
日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：（采购人）
本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），               （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。
    供应商名称：                 （加盖电子公章）
    日      期：    年    月     日


此处粘贴授权委托人身份证复印件。
	授权委托人身份证正面
	授权委托人身份证反面




此处粘贴法定代表人身份证复印件。
	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面




附件三、开标一览表格式


开标一览表（总价）
供应商全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：采购包1       
	投标项目名称
	总价（小写）

	南京市浦口区土地储备中心2023G59电力外线配电设备及配套服务
	





年  月  日
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附件四、分项报价表格式
分项报价表
1、投标报价汇总表
	序号
	内容
	价格（元）
	备注

	1
	货物采购分项报价
	
	

	2
	配套服务分项报价
	
	

	3
	暂列金
	130000
	

	5
	合计报价（元）
（为本表序号1+2+3之和）
	
	



2、货物采购分项报价表
	序号
	名称
	品牌
	制造商
	生产
厂地
	规格及技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	质保期（年）
	是否国产产品
	是否节能产品
	是否环保产品
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	/
	
	/
	/
	



3、配套服务分项报价表
	序
号
	名称
	技术参数及要求
	单位
	工程量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	



4、暂列金额分项报价表
	序
号
	名称
	技术参数及要求
	单位
	工程量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	暂列金
	本项目暂列金为130000元，此项为不可竞争费，修改作无效报价处理
	项
	1
	130000
	130000



单位名称（加盖电子公章）：
[bookmark: _Toc32630][bookmark: _Toc95][bookmark: _Toc17124]日  期： 年  月  日
[bookmark: _Toc17970][bookmark: _Toc25584][bookmark: _Toc28802]附件五、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表

	招标要求
	投标的技术条款
	满足、正偏离或负偏离
	所在文件中的位置

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



说明：
1、供应商应说明投标技术参数和偏离情况，表中未列出的技术条款均视为满足招标文件要求且无偏离。
2、如果行数不够，请自行增加。


供应商名称：                                        （加盖电子公章）






附件六、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表

	项目名称：
	项目编号：             

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、表中未列出的商务条款均视为满足招标文件要求且无偏离。


供应商名称：                                                      （加盖电子公章）






附件七、中小企业声明函格式

中小企业声明函（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元[1]，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（加盖电子公章）：

日           期：








[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]注：[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件八、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（加盖电子公章）：
日  期：





附件九、监狱和戒毒企业证明格式

































附件十、节能产品证明材料格式





























附件十一、环保产品证明材料格式





























附件十二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
致：采购人
    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前三年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                            

单位名称（加盖电子公章）：
日  期：



附件十三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
  
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
致：（采购人）
    我单位           （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。（ 若有 ）
主要专业技术能力有：                  。（ 若有 ）
                                      

                                                         声明人：（加盖电子公章）
                                                   日期：______年    月    日



[bookmark: _Toc44237007][bookmark: _Toc5955]
附件十四、项目组成员人员名单一览表

项目组成员人员名单一览表

	序号
	姓名
	在本项目中担任的职务
	专业
	证书及编号
	主要资历、经验
及承担过的项目

	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	





[bookmark: _Toc6651][bookmark: _Toc16038][bookmark: _Toc32474]
附件十五、供应商承担的类似项目业绩一览表
[bookmark: _Toc9173][bookmark: _Toc19136][bookmark: _Toc6240]供应商承担的类似项目业绩一览表
（参考格式，可自拟）
	序号
	项目名称
	委托单位
	合同签订时间
	项目内容介绍
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	



    
附件十六、南京市政府采购供应商信用承诺书

南京市政府采购供应商信用承诺书
   年   月   日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

 年   月   日




附件十七、方案
格式自拟




























附件十八、承诺书
承诺书
致：    （采购人）       
我公司承诺：
（1）本项目涉及到施工的部分由具有施工总承包电力工程三级及以上资质或专业承包输变电工程三级及以上资质的单位实施；
（2）质保期要求：产品实行“三包”，产品质保期为产品安装、调试、终验收合格后     年，质保（含维保、含所有耗材）服务，费用包含在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 
（3）售后服务要求：
①我公司提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。提供标准配置的附件和专用维修工具，备件和易损件。
②质保期内，我公司接到保修请求，在30分钟内响应，1小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备，修复或更换零部件须满足国家及行业环保和质量标准。
（4）维保服务要求：
①巡检周期：我公司承诺质保期内每月安排专业售后人员来项目现场实地巡视二次，巡视过程中应根据采购人要求检查所提供产品运行情况，发现隐患及时上报并做好相关记录存档。
②硬件故障维修时间超过12小时则需提供备用件更换。
（5）备件停止生产的情况下，我公司事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够时间采购所需的备件，如果采购人要求，我公司免费向采购人提供备件图纸和资料。



供应商名称：（公章）
法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）
日期：    年   月  日







[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]附件十九、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
[bookmark: _GoBack]本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
               公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
                 日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
7.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]附件二十、供应商认为有必要提交的其他材料
格式自拟




