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前附表
	项号
	名称
	内      容

	1
	招标编号
	JSZC-320500-SZMK-G2026-0011

	2
	招标内容
	智能制造装备产品质量检测中心建设

	3
	采购预算
	人民贰佰伍拾壹万壹仟贰佰元整（¥：2511200.00）

	4
	联合体
	不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。

	5
	投标有效期
	九十天（日历日）

	6
	
投标保证金
	不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见招标文件第六章）。

	7
	投标文件网上
提交截止时间
	提交截止时间：2026年9月24日09:30时北京时间
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	8
	开标时间
开标地点
	时间：2026年9月24日09:30时北京时间
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

	9
	评标时间
评标地点
	时间：2026年9月24日09:30时北京时间
地点：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼

	10
	中标通知书
	确定出成交人后，采购代理机构在法定时间内向中标单位发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	11
	中标单位数量
	由招标单位授权评标委员会直接确定 1 家中标单位

	12
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。

	13
	中标服务费
	本项目代理服务费采购单位已考虑在招标预算范围内，由中标单位支付，该费用综合含在投标报价中，具体收费以如下比例按差额定率累进法计算并支付中标服务费：
[bookmark: _GoBack]预算金额100万元以内1.5%、100～500万元以内1.1%、500~1000万元以内0.8%，差额定率累进法计算并支付中标服务费。
本项目服务费：人民币叁万壹仟陆佰贰拾叁元整（¥：31623.00）
户  名：苏州铭坤招投标咨询服务有限公司
账  号：504070117536
开户行：中国银行苏州沧浪支行

	14
	评标方法
	综合评分法，具体见招标文件。

	15
	导致无效
投标因素
	投标人存在下列情况之一的，投标无效：
1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2.不具备招标文件中规定的资格要求的；
3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；
5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的；
6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	16
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购单位不能支付的； 
4.因重大变故，采购任务取消的。
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第一章招标公告
项目概况
智能制造装备产品质量检测中心建设招标项目的潜在供应商在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年9月24日09:30（北京时间）前提交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320500-SZMK-G2026-0011
2、项目名称：智能制造装备产品质量检测中心建设
3、预算金额（最高限价）：人民贰佰伍拾壹万壹仟贰佰元整（¥：2511200.00）
4、采购需求：
4.1服务教学实训
以三坐标测量技术、三维扫描测量技术、二维影像技术等为核心，以生产型实训基地为要求，建设一个特色鲜明、技术先进、优势明显的精密检测中心，主要适用于学校智能制造工程技术、新能源汽车技术、工业机器人技术专业、电梯工程技术、汽车制造与试验技术、数控技术、机电一体化专业、机械制造及自动化专业等学生开展精密检测技术相关实训，为学生实训和技能培训提供很好的实践条件。
4.2高水平专业群共建
（1）以服务智能制造专业群建设为目标，促进学校相关专业发展，同时兼顾数字化设计相关方向人才培养。
（2）校企联合制订人才培养方案，重点培养掌握智能制造和精密检测的复合型人才。
（3）构建智能检测技术、质量管理、工业产品数字化设计课程体系。
（4）为确保教育内容与产业发展需求紧密对接，校企联合编制教材及相应教学资源。
4.3技能竞赛支持
具备承办智能检测等相关技能竞赛省级及以上技能大赛的能力，为学校学生参加省市和国家相关技能竞赛提供有力支持。
4.4建设社会服务平台 
（1）校企双方将共同投入实训设备和社会培训资源，共同组建对外技术服务团队，制定技术服务和培训服务的年度指标，以产生稳定的社会效益。
（2）能够为中小企业提供产品质量检测和产品设计以及技能培训服务，促进学校为周边省市的装备制造、机械加工、汽车制造等行业企业提供技术服务的能力。
4.5支持职教出海
积极践行“一带一路”倡议，与沿线国家在人才培养、师资培训、技能培训、标准输出、人文交流等方面开展合作，努力探索与企业“走出去”相适应，做好“教随产出、产教同行”。
5、合同履行期限：合同签订后50天内交货安装调试完毕
6、 交货地点：采购单位指定地点
7、本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc426125472][bookmark: _Toc451936434][bookmark: _Toc509671234][bookmark: _Toc521868318][bookmark: _Toc495834719][bookmark: _Toc425515052][bookmark: _Toc15172][bookmark: _Toc515141033][bookmark: _Toc465952427][bookmark: _Toc527647061][bookmark: _Toc529876195][bookmark: _Toc512247196][bookmark: _Toc498096313][bookmark: _Toc497672700][bookmark: _Toc470779421][bookmark: _Toc461621154][bookmark: _Toc521857248][bookmark: _Toc461547726][bookmark: _Toc508971134][bookmark: _Toc424825740][bookmark: _Toc522734474][bookmark: _Toc518732542][bookmark: _Toc510189380][bookmark: _Toc466029764][bookmark: _Toc456266095][bookmark: _Toc501112109][bookmark: _Toc496545108][bookmark: _Toc451533885][bookmark: _Toc460611469]二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
注：
投标单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]2、采购单位的其他特定资格要求：无
3、本项目非专门面向中小企业采购
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：苏采云系统 
方式：自行下载 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月24日09:30（北京时间）
2、开标地点：苏采云系统 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1、CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2、参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3、电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购单位信息
名    称：苏州职业技术大学
地    址：苏州市吴中区国际教育园致能大道106号
联 系 人：赵伯俊
联系方式：18342236690
2、采购代理机构信息
名    称：苏州铭坤招投标咨询服务有限公司
地    址：苏州高新区塔园路379号盛运大厦1幢10楼东侧
联系方式：0512-65615552
3、项目联系方式
项目联系人：马燕（项目负责人）、陈军、郁文华
电  话：0512-65615552
第二章 投标人须知
一、说明和释义
1.说明
1.1本招标文件仅适用于苏州铭坤招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州铭坤招投标咨询服务有限公司。
2.词语释义
2.1招标人（招标单位）：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2招标代理机构：指依法接受招标单位委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.4响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。
2.7乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.9服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11天：日历日。
2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。
2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.14产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.16损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财政[2008] 14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人的条件：
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术力量；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6法律、行政法规规定的其他条件。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目是□/否☑专门面向中小企业采购；
（2）供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3本项目的特定资格要求：无
4.投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.联合投标及分包转包
6.1本次招标不接受联合投标的方式；
6.2本次招标不接受转包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
7.2 招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，招标单位或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的招标文件的质疑
8.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，并请将网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。
8.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
8.4.2质疑项目的名称、编号；
8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
8.4.4事实依据；
8.4.5必要的法律依据；
8.4.6提出质疑的日期；
8.4.7供应商参加投标确认函;
8.4.8供应商的法定代表人/负责人、供应商代理人身份证(如有授权)。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：
https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
8.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：马燕
联系电话：0512-65615552
通讯地址：苏州高新区塔园路379号盛运大厦1幢10楼东侧
9.招标文件的澄清和修改
9.1招标单位或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网、江苏政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
9.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”、“江苏政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位有约束力。
9.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标单位或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网、江苏政府采购网对外进行发布；不足15日的，招标单位或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网、江苏政府采购网上发布的补充通知为准。
四、投标文件说明
10．提示与要求
10.1 投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
10.2 无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
11. 投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。
12. 投标文件的组成（部分格式见第六章，顺序以苏采云系统中为准）
12.1封面；
12.2开标一览表；
12.3公开分项报价；
12.4资格审查文件
12.4.1关于资格文件的声明函；
12.4.2投标人法定代表人身份证复印件；
12.4.3法定代表人授权委托书（如有授权）；
12.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；
12.4.5合格投标人资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（提供最近一期经审计的财务报告（须带二维码可查询），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件）；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
12.4.6其它有关资格证明文件。
12.5符合性审查文件
12.5.1投标函；
12.5.2技术参数响应及偏离表；
12.5.3商务条款响应及偏离表；
12.5.4售后服务承诺书；
12.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；
12.5.6其他有关符合性证明的文件；
12.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）
12.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
12.8《关于符合本国产品标准的声明函》；
12.9其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：
（1） 以上12.4.1-12.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上12.5.1-12.5.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“12.4-12.9”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
（6）投标人所提交的资料文件完整与否，将直接影响投标人是否实质性响应招标文件的评判或评分。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将解除其协审服务合同，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关条款处理。
13.投标文件编制要求
13.2电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖电子印章或加盖投标单位公章上传；若未按上述要求签署的电子投标文件将被否决。
14.投标文件的制作、签署、上传
14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
14.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc31150][bookmark: _Toc25608]14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
15.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。
15.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
15.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
15.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。
16.投标保证金
本项目不收取投标保证金。投标单位应在投标文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式详见招标文件第六章）
17.投标文件的有效期
17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
18.投标文件的递交
18.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
19.投标截止时间
19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，招标单位和采购代理机构拒绝接收。
19.2招标单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标单位、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
20.投标文件的补充、修改和撤回
20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
21.开标
21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
21.3资格审查
21.3.1公开招标采购项目开标结束后，招标单位应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
21.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
21.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
21.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
21.3.2.3查询证据留存方式：采购单位、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
21.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
22.评标委员会或评标小组
22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由招标单位代表和评审专家组成；
22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；
22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
22.2.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
22.2.3对投标文件进行比较和评价；
22.2.4确定中标候选人名单，以及根据招标单位委托直接确定中标单位；
22.2.5向招标单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.3评标委员会成员应当履行下列义务：
22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
22.3.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；
22.3.4参与评标报告的起草；
22.3.6配合财政部门的投诉处理工作。
23.评标内容的保密
23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。
23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
23.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。
24.对投标文件初审
24.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：
24.1.1投标单位的投标文件未按照本须知规定制作的；
24.1.2与招标文件有重大偏离；
24.1.3投标单位拒绝修正错误；
24.1.4投标单位的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
24.1.5其他被评标委员会认定无效的情况。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。
24.3除特别说明外招标文件提供的设备、材料、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标单位在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标单位的需要。
24.4评标委员将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
24.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
24.5.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
24.5.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，修改单价；
24.5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.5.4第二款的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。
24.5.5投标单位不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
24.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
24.7异常低价投标审查
24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
24.7.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
24.7.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
24.7.1.3投标（响应）报价低于采购预算（最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购预算（最高限价）×45%；
24.7.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第24.7.1.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
25.投标的澄清
25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
26.废标
26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
26.1.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
26.1.3投标单位的报价均超过采购预算；
26.1.4因重大变故，采购任务取消的；
26.2 废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标单位。
27. 投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对按照本须知确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。如评委会根据审查确定投标人无能力履行投标文件承诺的内容，其投标将被拒绝。
27.2各考评项目的评分均依据投标人在投标文件中提供相关证明，未能提供相关证明的，不记分。
27.3投标人服务承诺必须具体、详尽、可行，否则不记分。
27.4本次招标的中标人数量为：1家单位。	
七、授予合同
28. 中标单位的确认
28.1评标委员会根据投标单位资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标单位的委托向招标单位推荐中标候选单位。
28.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。
28.3 招标单位在合同履行过程中时可以增加（或减少）中标货物和服务的数量，但增加的金额不得超过中标货物和服务金额的10%。
29. 合同授予标准
29.1 采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标单位。确定为中标单位的必须具有实施本合同的能力和资源。
30. 中标通知书
30.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将成为合同的组成部分，对招标单位和中标人具有同等法律效力。
30.3中标通知书发出后，招标单位不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
31. 合同的签订
31.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，招标单位与中标单位原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标单位及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2 招标单位与中标单位所签订的合同不得对招标单位确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改，招标单位不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
31.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
31.4政府采购合同履行中，招标单位需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
32. 履约保证金
中标金额的5%
八、其他事项
33. 中标服务费
33.1中标单位须按前附表的规定支付服务费，该费用应在领取政府采购合同时向采购代理机构一次性付清。
33.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，保留诉讼的权利。
34. 监督和公证
34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
34.2 采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证（如有）。
35. 未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
第三章 招标书
受苏州职业技术大学的委托，苏州铭坤招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的智能制造装备产品质量检测中心建设项目的政府采购进行国内公开招标。
1、 招标编号：JSZC-320500-SZMK-G2026-0011
2、 项目名称：智能制造装备产品质量检测中心建设
三、预算金额：人民贰佰伍拾壹万壹仟贰佰元整（¥：2511200.00）
[bookmark: _Toc178438216][bookmark: _Toc167885183]四、采购清单：
（一）需实现的功能或者目标
1.服务教学实训
以三坐标测量技术、三维扫描测量技术、二维影像技术等为核心，以生产型实训基地为要求，建设一个特色鲜明、技术先进、优势明显的精密检测中心，主要适用于学校智能制造工程技术、新能源汽车技术、工业机器人技术专业、电梯工程技术、汽车制造与试验技术、数控技术、机电一体化专业、机械制造及自动化专业等学生开展精密检测技术相关实训，为学生实训和技能培训提供很好的实践条件。
2.高水平专业群共建
（1）以服务智能制造专业群建设为目标，促进学校相关专业发展，同时兼顾数字化设计相关方向人才培养。
（2）校企联合制订人才培养方案，重点培养掌握智能制造和精密检测的复合型人才。
（3）构建智能检测技术、质量管理、工业产品数字化设计课程体系。
（4）为确保教育内容与产业发展需求紧密对接，校企联合编制教材及相应教学资源。
3.技能竞赛支持
具备承办智能检测等相关技能竞赛省级及以上技能大赛的能力，为学校学生参加省市和国家相关技能竞赛提供有力支持。
4.建设社会服务平台 
（1）校企双方将共同投入实训设备和社会培训资源，共同组建对外技术服务团队，制定技术服务和培训服务的年度指标，以产生稳定的社会效益。
（2）能够为中小企业提供产品质量检测和产品设计以及技能培训服务，促进学校为周边省市的装备制造、机械加工、汽车制造等行业企业提供技术服务的能力。
5.支持职教出海
积极践行“一带一路”倡议，与沿线国家在人才培养、师资培训、技能培训、标准输出、人文交流等方面开展合作，努力探索与企业“走出去”相适应，做好“教随产出、产教同行”。
（二）采购清单
	序号
	货物名称
	技术指标要求
	数量
	单位

	1
	智能三维检测平台
	1.用途：
1.1搭载蓝光测量系统，提供面向中小零部件的非接触尺寸检测，实现高柔性、高效率、各数字化全自动检测。
1.2作为对工业产品质量检测技术、模具制造技术、工业设计等专业教学实训的自动化检测方案，提供一套体系完备的自动化测量教学系统。
1.3满足各类高校、科研院所及汽车、航空航天、电子、轨道交通、化工及能源、医疗、家电等多种行业的质量检测及三维展示等。
1.4需满足工程训练外观尺寸检测教学任务，工件包括但不限于注塑件、钣金件、压铸件、毛坯件及装配件。
2.功能要求：
2.1提供质量检测：将扫描到的三维数据与三维图纸进行比对，快速准确地获取工件各个位置的偏差，从而基于比对结果给出修正方案。支持扫描传统方法难以获取的包括复杂曲面，同轴度，圆柱度等在内的特征数据。
2.2支持全自动测量：通过自动化管理软件对系统各部分功能进行集成，拓展平台功能，实现全自动测量。
3.技术要求
3.1设备整体性能要求：
3.1.1设备尺寸不高于2200mm*1200mm*1700mm。
3.1.2设备重量不高于350kg。
3.1.3供电要求：200-240V AV，2KW。
3.2扫描系统技术要求：
3.2.1 ▲激光光源要求不少于34条激光线，需全部采用蓝色激光。
3.2.2 支持标准范围、大范围快速扫描、深孔或深凹处加强扫描、精细扫描；具有扫描点云和扫描表面的功能，扫描结束后可以一键直接生成STL三角网格面。
3.2.3 由不少于2个CCD、4个激光器构成，可手持扫描，无须其它机械结构辅助定位，扫描数据实时显示。
3.2.4 ▲扫描速率≥5,300,000次测量/秒。
3.2.5 单幅最大扫描面幅不低于600mm*600mm。
3.2.6 最高分辨率≤0.01mm。
3.2.7▲精度≤0.02mm（精细模式≤0.01mm），体积精度：≤0.015mm+0.035mm/m，无需借助任何外部设备可达到上述体积精度。
3.2.8 单设备重量≤1Kg。
3.2.9 外形尺寸≤300×150×100mm。
3.2.10 要求设备可以在温度-10℃～40℃，湿度10-90%环境下使用，可在日光灯或自然光等室外环境下工作。
3.2.11 为了保证大数据量传输的稳定性以及传输数据的高速度，扫描设备与电脑连接的传输线必须采用不低于USB3.0的接口。
3.2.12 扫描设备的数据线与电源线分别接在两个接口，互不干扰，以保证独立性和稳定性。
3.2.13 可以快速完成校准(20秒内完成)，一次校准即可完成，校准软件集成于标配扫描软件内且具有自动优化校准数据的功能。
3.2.14 可同时识别3mm、6mm、10mm、12mm的目标点，可自由选择是否自动填补标志点。
3.2.15 扫描仪可以在数据采集过程中根据物体外形而进行移动，被扫描物体也可以根据需要自由移动，拆解和反转，并且被扫描物体的尺寸和重量等不受限制；
3.3机器人系统要求：
3.3.1要求最大负载不低于5kg，末端最大速度不低于3.2m/s，有效工作半径不低于900mm，重复定位精度不低于±0.03mm，支持多种应用场景；
3.3.2要求至少通过16项TUV安全认证，并具备包括碰撞监测在内的多种安全功能；
3.3.3要求至少具备DI、DO、AI/O在内的多种外接接口；
3.3.4要求支持高效节能，能耗低至200W；
3.3.5要求通讯方式至少支持TCP/IP、Modbus和EtherCAT；
3.3.6电源输入220VAC，50-60Hz，工作环境温度：0℃-45℃。
3.4转台及夹具系统要求：
3.4.1要求支持中小型零部件检测，支持快速切换不同的测量方案。
3.4.2要求转台承重不低于50kg。
3.4.3转台速度不低于50r/min。
3.4.4要求转台直径不低于550mm，支持定制。
3.4.5要求动力源采用伺服电机。
3.5三维扫描软件技术要求：
3.5.1 要求支持64位win10及以上操作系统。
3.5.2 保存工程功能：扫描过程中、扫描完成后均可保存工程，可缩短现场操作等待的时间，工程可以拷贝至另一电脑处理，有效减少现场处理数据的时间，提升效率，同时可打开工程调整分辨率及优化参数，提升数据细节，减少数据量。
3.5.3 扫描软件自带智能引导功能，根据被扫描物体表面特性，一键完成扫描参数设置。
3.5.4 ▲扫描软件具有切平面功能，可以建立多个切平面，限制区域外数据自动过滤，使扫描不受背景及周围干扰物影响，扫描更加方便易用。
3.5.5 可视化的三维图形实时扫描，并以多种标准数据格式文件（如.stl等)输出。
3.5.6 扫描数据兼容多种CAD 软件，包括Catia V5、UGS、PRO-E、Imageware、Geomagic 等。
3.5.7 为便于扫描数据整理归档查询等功能，扫描软件具备扫描数据管理功能。如工作站中已存扫描数据的快速查询、预览，三维对象切换不同视角显示以及重要尺寸的量测。
3.5.8 三维检测模块：可实现基础特征的创建、对齐，特征测量、尺寸测量、3D比对分析、2D尺寸及分析报告，可以结合扫描仪进行扫描检测作业，也可以独立工作，导入的外部数据，进行比对分析；可实现全尺寸及形位公差的检测分析，并自动生产检测报告。
3.6自动化三维检测软件技术要求：
3.6.1支持点云、三角面片的自动修补、清理，基于曲率填充孔，创建三角面片。
3.6.2依据特征识别，智能、自动的对齐；可选择多种对齐方式 (基准、特征、RPS、3-2-1或最佳拟合)。
3.6.3通过生成三维彩色偏差图模型来反映整个零件各部位的误差情况。
3.6.4▲在CAD模型上标注3D尺寸、GD&T后，自动生成实测值，无需额外操作。
3.6.5▲集成磁盘、探针、杆、光线四合一接触模式的虚拟 CMM 点功能，可精准捕捉各类曲面任意方向极限值，实现扫描检测与传统计量流程的无缝对接。
3.6.6智能尺寸工具，可智能判定并测量目标实体之间的距离、半径或角度，尺寸类型会根据所选目标实体的组合自动匹配生成。
3.6.7自动生成检测报告，包括TXT格式、PDF格式、Excel和PPT格式。支持3D pdf报告，可以使用免费的Adobe Reader打开3D模型旋转、缩放、平移等方式进行查看细节。
3.6.8从对齐到生成检测报告的过程可以实现全流程自动化处理。
3.6.9参数化的检测流程，替换扫描数据，一键更新，获得新的检测结果。
3.7自动化管理软件技术要求：
3.7.1支持集成主流品牌工业机器人和协作机器人。
3.7.2支持点云采集与处理。
3.7.3支持质量判定信号输出。
3.7.4支持对接PLC/MES系统。
3.8数据处理系统技术要求：操作系不低于Windows10，CPU不低于I5，运行内存不低于32G，硬盘不低于128GSSD+1T机械，显卡不低于8G独显，额定功率不高于1000w。
4.配置要求：
4.1扫描仪主机1台。
4.2协作机器人1台。
4.3转台系统1套。
4.4夹具系统1套。
4.5移动式车载系统1套，包含电气电脑集成柜和自动校准板各1套。
4.6三维扫描软件1套。
4.7自动化三维检测软件1套。
4.8自动化管理软件1套。
4.9现场培训不低于3天。
4.10配备相应的教学用典型零件测量套装和对应夹具1套。
5.售后服务要求：
中标后签订合同时，中标供应商应提供原厂针对本招标项目的售后服务承诺函原件，如不能提供，采购单位有权拒签合同。
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	全自动影像仪
	1.影像仪功能要求：
1.1▲整机采用三面开敞式悬臂式结构，平台及悬臂采用00级花岗岩材质，形变小，稳定性好，寿命长。
1.2配备双层移动工作台，采用V型导轨，伺服电机驱动。
1.3光学CCD影像采用多种光源照明：白色LED同轴光、绿色LED底光、6环8区表面环形光。
1.4配备高分辨率工业彩色相机，像素不低于200万。
1.5▲镜头系统采用全自动变倍镜头，光学放大倍率不低于0.7~4.5倍，综合放大倍率不低于30~225倍。
2.影像仪性能参数要求：
2.1▲设备行程：X≥300mm，Y≥200mm，Z≥200mm。
2.2设备外形尺寸：LX≤660mm，LY≤900mm，LZ≤1850mm 。
2.3设备重量不高于370kg。
2.4工作台承重不低于15kg。
2.5▲光学影像测量精度EUX/Y,MPE≤（2.0 + L/200）μm，EUXY,MPE≤（2.5 + L/200）μm。
3.测量软件要求：
3.1▲为保证教学的丰富性及后续软件开发的可能性，要求所投软件必须是永久授权的正版软件，不存在使用年限的限制，软件系统自主可控，满足后续产学研二次开发需要。（要求提供软件著作权证书，否则不得分）。
3.2测量图形可显示于CAD图形视窗，并且可以在CAD图形视窗里可以创建尺寸。
3.3具有直观、多功能的测量结果视窗，可以快速浏览测量结果，增加或移除测量尺寸，可以对输出的结果自定义颜色，并可将测量结果实时地导出到指定的Excel报告模板中。
3.4测量特征需具有：点、线、圆、弧、面和轮廓。可以通过多目标获取工具（多段线，扇形圆）对大于相机视场的特征进行测量。所有的测量环境参数如灯光、坐标位置、倍率和图像处理（抓边方式、极性、密度）等都可以记录在程序中并可对其进行修改编辑。
3.5构造特征需具有：点、线、圆、面和R角。构造特征可在任意测量程序步骤之间移动或插入。
3.6▲需具有强大的图像处理算法，可设置抓边方式、棱边极性、方向、密度、强度和毛刺过滤值。
3.7▲需具有图像拼接功能将工件全部扫描后拼接成一张完整的全景图，便于在编写工件测量程序时能快速定位到测量位置。可利用全景图，结合测量图形与数据结果，图文并茂的反映产品真实情况。
3.8在同一视窗范围内，软件可以同时抓取到视场内的线、圆等特征，以实现高效率测量。
3.9▲需具有快速自动聚焦、自动切换光源、自动识别和自动寻边等功能,须具备“指定棱”抓边测量功能。
3.10▲软件算法需经过PTB认证。
3.11软件具备图形匹配功能，可对特征没有关联坐标的尺寸进行图像匹配快速准确的测量。
4.其他要求：
4.1中标后签订合同时，中标供应商应提供原厂针对本招标项目的售后服务承诺函原件，如不能提供，采购单位有权拒签合同。
4.2配备相应的教学用典型零件测量套装和对应夹具1套。
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	无线跟踪式三维扫描仪
	设备主要技术参数要求：
1、一体式双CCD跟踪设备，两个镜头之间的位置固定，CCD移动后不需要重新校正，空间扩展一步实现；
2、具有扫描点云和扫描表面的功能，扫描结束后可以一键直接生成STL三角网格面；
3、▲无需贴标靶点，即可采集跟踪范围内的数据，跟踪距离最远不小于4.2m；
4、激光范围≥600mm×700mm；
5、▲激光源：52束激光线，全部采用蓝色激光；其中34束交叉蓝色激光线用于标准范围、大范围快速扫描；1束蓝光单线用于深孔或深凹处加强扫描；17束蓝色平行激光线用于精细扫描；
6、采集速度：标准模式4 000 000次测量/秒；
7、采集分辩率最小可达0.03mm；
8、▲最高精度可达0.03mm；单站4.2m扫描范围25.9m³内扫描精度可达0.1mm以内；
9、▲输出数据接口：多种标准数据文件格式输出，可直接生成STL,Asc,txt.等格式数据兼容多种CAD 软件（PolyWorks、Catia V5、UGS、PRO-E、Imageware、Geomagic Design X，maya等软件）；
10、结构组成：球扫设备由双CCD相机和激光器光源以及定位靶球组成，外形设计采用碳纤维正三角形稳定结构，360°球面无死角定位；跟踪器由双CCD相机和内置智能处理单元组成；
11、设备结构简单便携，只需要电脑连接跟踪系统和扫描系统，不需要工控机等设备即可实现全部扫描功能；
12、▲支持设备wifi无线通信和内置锂电池供电，不需要连接数据线和电源线即可使用设备（跟踪器和扫描头）；
13、数据接口：USB3.0接口，保证高效传输速度；数据线与电源线分别接在不同接口，互不干扰；相较上一代增加了网口传输方式，通讯方式多样，以保证数据传输的独立性与设备的抗电磁干扰稳定性；
14、支持边界扫描功能：能实时高效检测钣金等薄壁工件边缘特征；
15、局部分辨率功能：可在扫描暂停、扫描结束后使用，且支持多种（3种以上）分辨率，即同一个网格数据中同时存在多种分辨率数据，既保证了局部细节效果，又兼顾了整体数据量；
16、▲扫描分辨率随时可调：扫描开始前、扫描过程中，或者扫描结束后，随时可以更改整体分辨率进行处理，生成新的分辨率模型。并支持对保存的数据工程进行整体分辨率更改，生成不同分辨率的模型，用户只需要扫描一次，即可使用扫描工程调整不同的分辨率，根据不同分辨率的效果，选择最优的分辨率模型数据；
17、保存工程功能：扫描过程中、扫描完成后均可保存工程，可缩短现场操作等待的时间，工程可以拷贝至另一电脑处理，有效减少现场处理数据的时间，提升效率，同时可打开工程调整分辨率及优化参数，提升数据细节，减少数据量；
18、支持双跟踪器+单球扫联合工作模式，扫描数据可以实时自动统一到一个坐标系下，扫描过程中只需要有任意一个跟踪器能跟踪到扫描仪，即可完成扫描，大大扩展了扫描范围；
19、支持双跟踪器+双球扫联合工作模式，扫描数据实时统一到一台电脑上显示，大大提升了系统的扫描效率，更容易实现对大工件的自动化扫描；
20、三维检测模块：可实现基础特征的创建、对齐，特征测量、尺寸测量、3D比对分析、2D尺寸及分析报告，可以结合扫描仪进行扫描检测作业，也可以独立工作，导入的外部数据，进行比对分析；可实现全尺寸及形位公差的检测分析，并自动生产检测报告；
21、▲设备具有双工作模式，包括单独贴点扫描模式（不用跟踪仪）、结合跟踪仪不贴点扫描模式；扫描过程中可实现自由切换，扫描数据在同一坐标系下；
22、扫描表面模式下，数据采集处理完成同时，软件自动计算出所扫描区域面积，无需导入其他软件；
23、具有合并扫描功能，多次扫描文件可以在扫描软件中合并，并可更改分辨率；
24、扫描软件自带智能引导功能，根据被扫描物体表面特性，一键完成扫描参数设置；
25、具备独立的手持设备扫描功能、校准功能（无需跟踪器），从而实现一机两用，大大提升设备的适用性；
26、自动化控制模块：提供完整的TCP/IP及IO控制接口，并支持灵活的通讯模块设置（IP、端口号设置），可以更好的集成控制模块联合机器人实现自动化扫描、测量及检测作业；
27、▲扫描软件具有切平面功能，可以建立多个切平面，限制区域外数据自动过滤，使扫描不受背景及周围干扰物影响，扫描更加方便易用；
28、支持智能按键，无需电脑旁鼠标操作，通过设备上按钮即可实现扫描、校准任务的开启结束；
29、▲智能闪测：可瞬时获取圆孔及U型孔的位置和尺寸信息，并可导入CAD数据，进行孔位对齐，亦可使用基准孔进行RPS对齐，查看每个孔位的精度偏差，生成带有偏差注释的报告；
30、实时网格;扫描过程中，实时生成三角网格模型，所见即所得，斜街显示更加清晰，细腻；
31、实时色差;扫描过程中，导入CAD进行对齐后能够进行实时扫描数据的偏差色彩显示，更加直观快速获取工件的偏差；
32、支持校准杆控制优化扫描功能和跟踪器采集标志点功能，提高精度和重复性。
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	便携式三维扫描仪
	1.用途：
1.1蓝光扫描系统，提供面向中大型零部件的非接触式数据采集和简单的尺寸检测，实现高柔性、高效率、数字化的三维点云数据获取和分析。
1.2作为对增材制造、工业产品质量检测技术、模具制造、工业设计等专业教学实训的自动化检测方案，提供一套体系完备的自动化测量教学系统。 
1.3扫描数据可以满足各类高校、科研院所及汽车、航空航天、电子、轨道交通、化工及能源、医疗、家电等多种行业的质量检测及三维展示等。
技术要求
2.扫描系统技术要求：
2.1▲激光光源要求不少于27条激光线，需全部采用蓝色激光。其中≥26条交叉蓝色激光线用于标准范围、大范围快速扫描；≥1条蓝光单线用于深孔或深凹处加强扫描。
2.2支持标准范围、大范围快速扫描、深孔或深凹处加强扫描；具有扫描点云和扫描表面的功能，扫描结束后可以一键直接生成STL三角网格面。
2.3可手持扫描，无须其它机械结构辅助定位，扫描数据实时显示。
2.4▲扫描速率≥3,000,000次测量/秒。
2.5单幅最大扫描面幅不低于600mm*500mm。
2.6最高分辨率≤0.02mm。
2.7▲精度≤0.02mm，无需借助任何外部设备可达到上述体积精度。
2.8单设备重量≤1Kg。
2.9外形尺寸≤300×150×70mm。
2.10要求设备可以在温度-10℃～40℃，湿度10-90%环境下使用，可在日光灯或自然光等室外环境下工作。
2.11为了保证大数据量传输的稳定性以及传输数据的高速度，扫描设备与电脑连接的传输线必须采用不低于USB3.0的接口。扫描设备的数据线与电源线分别接在两个接口，互不干扰，以保证独立性和稳定性。
2.12可以快速完成校准(20秒内完成)，一次校准即可完成，校准软件集成于标配扫描软件内且具有自动优化校准数据的功能。
2.13可同时识别3mm、6mm、10mm、12mm、16mm的目标点，可自由选择是否自动填补标志点。
2.14扫描仪可以在数据采集过程中根据物体外形而进行移动，被扫描物体也可以根据需要自由移动，拆解和反转，并且被扫描物体的尺寸和重量等不受限制；
3.三维扫描软件技术要求：
3.1要求支持64位win10及以上操作系统。支持不少于10种语言显示；
3.2局部分辨率功能：可在扫描暂停、扫描结束后使用，且支持多种（3种以上）分辨率，即同一个网格数据中同时存在多种分辨率数据，既保证了局部细节效果，又兼顾了整体数据量；
3.3█扫描分辨率随时可调：扫描开始前、扫描过程中，或者扫描结束后，随时可以更改整体分辨率进行处理，生成新的分辨率模型。并支持对保存的数据工程进行整体分辨率更改，生成不同分辨率的模型，用户只需要扫描一次，即可使用扫描工程调整不同的分辨率，根据不同分辨率的效果，选择最优的分辨率模型数据；
3.4保存工程功能：扫描过程中、扫描完成后均可保存工程，可缩短现场操作等待的时间，工程可以拷贝至另一电脑处理，有效减少现场处理数据的时间，提升效率，同时可打开工程调整分辨率及优化参数，提升数据细节，减少数据量；
3.5扫描软件自带智能引导功能，根据被扫描物体表面特性，一键完成扫描参数设置；
3.6扫描软件具有切平面功能，可以建立多个切平面，限制区域外数据自动过滤，使扫描不受背景及周围干扰物影响，扫描更加方便易用；
3.7可视化的三维图形实时扫描，并可以多种标准数据格式文件输出，需包含asc、stl、obj、ply，txt，xyz等格式。扫描后，可在扫描仪软件中进行点云噪声处理、去除孤岛、修剪、套索选择、局部平滑、手动补洞等编辑操作；
3.8▲扫描数据兼容多种CAD 软件，包括Catia V5、UGS、PRO-E、Imageware、Geomagic 等；
3.9▲检测模块应支持从CAD模型或扫描数据中创建形状特征，具备从CAD抽取、从扫描数据拟合、特征相交等多种创建方式；支持曲面比较点的创建，用于检测原始数据点到模型的距离；具备抽取特征、特征关联、删除、隐藏、分页管理等操作功能，并可修改特征属性（如名称、基准标签、坐标、法向、尺寸参数等）。
3.10检测模块应支持多种对齐方式，包括自动对齐、N点对齐、特征对齐等，确保扫描数据与CAD模型的高精度匹配。
3.11█检测模块应支持对齐后数据与CAD模型之间的3D色差分析，可自定义颜色段、偏差范围、公差限值，输出3D色差彩图；支持注释的创建、显示、隐藏与删除；应具备模板检测功能，可保存检测流程模板，批量导入扫描数据自动执行检测，并自动生成检测报告。
4.售后服务要求：
4.1中标后签订合同时，中标供应商应提供原厂针对本招标项目的售后服务承诺函原件，如不能提供，采购单位有权拒签合同。
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	车间型三坐标测量机
	1.功能简介
可对各种机械零件、模型及其制品进行几何元素、形位公差及复杂特征进行高精度的测量，获取测量数据进行产品质量检测。
[bookmark: _Toc177832889]2.设备规格与要求
2.1测量行程：X≥500mm、Y≥580mm、Z≥500mm。
2.2▲机器精度：按ISO-10360标准。
1) 示值精度：MPE_E≤(2.6 +3.3 L/1000)μm
2) 探测精度：MPE_P ≤2.6μm
2.3机器结构要求
1) ▲要求采用开放式悬臂式结构，操作空间大，便于学习。固定式工作台，承重能力强。
2) 各轴采用直线导轨，无需气源
2.4▲测头系统要求：
1) 触发测头由测头体和吸盘两部分组成，不需重复校验就可手动或自动更换吸盘，更换精度可保证2µm。使用通用M8螺纹连接，可适用于现有的大部分的手动或自动测座。可提供从0.055 N到0.10N之间不同的标定探测力的吸盘。
2.5软件功能要求：
1) 要求具备基本扫描功能，支持多种已知特征的扫描测量方式，高效获得超高精准检测数据，可进行圆、圆柱、直线等扫描测量。
要求具备三维模型导入导出功能(导入导出的格式包含IGES、STEP格式)。
2) 要求测量软件的编程窗口必须含有可编辑命令模式、简要命令使用模式和DMIS语言显示模式。软件具有丰富高级编程指令，包括：赋值、条件语句(If/End If、While/End While、Do/Until、Select/End Select、Case/End Case)、循环、函数等高级编程指令，便于开展社会服务和研发工作。
3) 要求能够直接从CAD中提取几何特征的名义值。通过点击工件模型即可完成编程，简单便捷，且能消除人工输入错误或者对图纸的理解错误。
4) 要求能够实现无需打开对话框，只要在CAD特征上单击，即可快速创建自动特征。
5) 提供测头路径动画,利用动态的测量机模型，基于工件和夹具CAD自动检查测头碰撞。
6) 可以对CAD实施镜像、加层、移除、隐藏、更改实体，或者添加网格等操作。
7) 要求能够实现“一键式”自动创建手动/自动坐标系。
8) 要求具有3D智能安全区域的编程功能，可以一次性在CAD模型周围生成3D智能安全区域，3D智能安全区域可以进行显示/隐藏，程序运行时转换测针角度会自动避让至3D智能安全区域外进行，无需其它人为操作进行避让碰撞。
9) 要求能够实现基于已测定的尺寸和特征，可执行程序中指定的任意部分尺寸，以快速实现某部分特征的复检或抽检
10) 要求提供功能强大的形位公差的评价，包括：直线度、平面度、圆度、圆柱度、圆锥度以及各种复杂曲面的轮廓度等。相对基准几何要素位置度的评价：平行度、垂直度、角度、对称度、位置度、同轴度、同心度、轴向跳动、径向跳动、轴向全跳动、径向全跳动。
11) 要求具有至少10种默认类型的检测报告及定制报告功能。
2.6要求配置配套控制器一套，要求配置不低于：I5 CPU/16GB内存/256GB SSD+1TB HDD硬盘/4GB显卡/ DVD光驱/23.8”TFT显示器/ Windows 操作系统
2.7要求配置可以悬挂三坐标控制柜的定制工作桌1张，尺寸不小于120*70cm
2.8要求配套常用测针1套，要求能够满足日常精密检测、教学及竞赛，含保护包装箱在内总数不少于27件
2.9图形输出器：配套A4黑白激光检测报告打印机一台。
2.10配备相应的教学用典型零件测量套装和对应夹具1套。
2.11▲精密检测课程（提供包含封面、目录、每章节首页、样章等10页以上资料）
1) 提供1套及与供货的三坐标测量软件相对应的，针对精密检测课程的三坐标专用教材资源，便于学生自学（要求包含数控车、数控铣、轴类、箱体类等4个零件以上案例项目）。教材字数≥28000字。
2) 提供1套及与三坐标测量软件相对应的，针对精密检测课程的三坐标专用教学课件资源（要求包含数控车、数控铣、轴类、箱体类等4个零件以上案例项目）教学课件（PPT）≥200页。
3) 提供1套及与三坐标测量软件相对应的，针对精密检测课程的三坐标专用教学视频资源（要求包含数控车、数控铣、轴类、箱体类等4个零件以上案例项目）教学视频≥10个，总时长≥80分钟。
4) 提供专业试题库，题目主要范围要求围绕测量策略、特征测量过程、形位公差理解等内容。难度以企业一般检测技术岗位日常工作能力为基础命题，要求提供不少于8套样卷，题目总数≥220道。
2.12精益报告系统要求
1) ▲需支持输出多元可视化的图表报告，如直方图、运行图、统计能力图等。
2) 需满足将原始的测量数据转换为有价值的信息，以实现制造过程的监控与提升。
3) 需满足分析概述功能可监控传入数据，无需生成任何报告以色码形式列出所选零件状态，即可展示出哪些变量已超差，及测量变量 Cpk 的相关信息。赋能生产制造质量管理员，提供有效信息，及时并直观的发现问题。
4) 需支持多种不同格式的基于文本的报告。使用“文本报告”选项卡可切换可用的文本报告。如变量报告、异常报告、地毯图、NG 明细报告等等。并可以配置报告基本信息。
5) 需满足导入至系统中的数据，可以非常便捷的生成控制图、柱状图、条线图等等 SPC 分析图表，对测量数据进行可视化分析展示。可以通过自定义选择待展示的测量特征和不同时间的测量数据，展示不同维度的统计过程分析结果。
2.13虚拟仿真软件要求
1) 要求系统可建立虚拟三坐标测量机，并联通真实的三坐标操作手柄对虚拟三坐标测量机进行控制，通过虚实结合的方式实现三坐标测量过程的模拟、编程、教学及实训。
2) █仿真软件要具备独立的I++语言显示界面，界面要求可以显示测量软件与仿真软件相互通讯的过程，同时通讯过程可以保存输出为TXT格式的文档，仿真软件可以无需测量软件驱动，仅通过运行该TXT文档即复现整个测量过程，便于学生学习了解I++通讯语言，拓展学习内容。
3) ▲要求软件中包含固定桥式、活动桥式、龙门式、悬臂式、车间型等不同类型的仿真三坐标测量机模型，模型总数量不少于40套。软件需具备自定义测量机功能，用户可根据需求自行创建任意行程的仿真三坐标测量机模型。
4) 要求可以通过输入参数或导入现有的CAD模型的方式生成特殊的测针、外部转台、测针更换架、关节、加长杆、多口连接件等几何特征。
5) █要求可以在仿真软件中以不同的 CAD 格式导入部件、夹具、测头等的模型，需包含 IGP、X3D、STL、VRML、3DS、WRL 等数据量少的数模格式，以减少电脑硬盘空间的占用量。
6) 碰撞监控功能：要求可以导入并识别各个部件模型之间的碰撞，主要包括：探测系统、零件、夹具、转台、测头更换架、机器人、上下料系统等。
7) 要求有缩放和视角切换功能，始终对测量过程有一个很好的展示。
8) █软件可以将模拟仿真场景中涉及到的测量机、探测系统、夹具、零件等以清单列表的形式输出为PDF报告，以便用作项目规划和采购的依据。
9) █要求能够创建虚拟更换架及转台，并实现测针的动态更换及转台的动态测量。
10) █要求仿真软件具备3D PDF动画导出功能：软件可实时记录仿真窗口中设备的运行情况并通过3D PDF文件导出。3D PDF动画要包含播放功能，可对记录的检测过程进行播放、暂停、快进等操作，便于老师回看学生的操作过程。
11) ▲为保证教学的丰富性及后续软件开发的可能性，要求所投软件必须是永久授权的正版软件，不存在使用年限的限制；软件系统自主可控并能够实现后续测量机模型的添加，满足后续产学研二次开发需要。（要求提供软件著作权证书，否则不得分）。
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	三坐标测量编程系统
	1.为满足教学一致性，此软件应当与本项目三坐标使用的软件保持一致；
2.软件功能要求：
1　 要求具备基本扫描功能，支持多种已知特征的扫描测量方式，高效获得超高精准检测数据，可进行圆、圆柱、直线等扫描测量。
2　 ▲要求具备三维模型导入导出功能(导入导出的格式包含IGES、STEP格式)。
3　 ▲要求测量软件的编程窗口必须含有可编辑命令模式、简要命令使用模式和DMIS语言显示模式。软件具有丰富高级编程指令，包括：赋值、条件语句(If/End If、While/End While、Do/Until、Select/End Select、Case/End Case)、循环、函数等高级编程指令，便于开展社会服务和研发工作。
4　 要求能够直接从CAD中提取几何特征的名义值。通过点击工件模型即可完成编程，简单便捷，且能消除人工输入错误或者对图纸的理解错误。
5　 要求能够实现无需打开对话框，只要在CAD特征上单击，即可快速创建自动特征。
6　 提供测头路径动画,利用动态的测量机模型，基于工件和夹具CAD自动检查测头碰撞。
7　 可以对CAD实施镜像、加层、移除、隐藏、更改实体，或者添加网格等操作。
8　 要求能够实现“一键式”自动创建手动/自动坐标系。
9　 要求具有3D智能安全区域的编程功能，可以一次性在CAD模型周围生成3D智能安全区域，3D智能安全区域可以进行显示/隐藏，程序运行时转换测针角度会自动避让至3D智能安全区域外进行，无需其它人为操作进行避让碰撞。
10　 要求能够实现基于已测定的尺寸和特征，可执行程序中指定的任意部分尺寸，以快速实现某部分特征的复检或抽检
11.要求提供功能强大的形位公差的评价，包括：直线度、平面度、圆度、圆柱度、圆锥度以及各种复杂曲面的轮廓度等。相对基准几何要素位置度的评价：平行度、垂直度、角度、对称度、位置度、同轴度、同心度、轴向跳动、径向跳动、轴向全跳动、径向全跳动。
12.要求具有至少10种默认类型的检测报告及定制报告功能。
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	桌椅
	1.桌椅高度：桌面高度在75cm左右，方凳高度约42cm，确保人体工程学舒适度。
2.灵活布局：利用六边形桌可自由组合的特性，根据课程类型随时调整教室布局。
3.桌面采用环保板材，环保等级不低于E0级。可合并为直径≥2M的六边形桌； 
4.桌体采用钢架结构，桌腿厚度：≥1.2mm，桌体横梁链接整个桌架。
5.钢架通过大型喷塑线喷塑而成，表面无流淌，无挂珠，喷完冷却后直接使用。 
6.每组配备钢架方凳6个。
7.功能：每套桌椅（1桌+6凳）可容纳6人围坐，适合作为一个标准学习小组的配置。8套桌椅总共可容纳48人同时上课或讨论。
8.用途：
8.1 集中授课与理论教学。将8张六边形桌独立摆放，学生围坐面向教师，适合大班讲解、理论课和知识传授，兼顾集体听课与组内轻度交流。
8.2 分组研讨与互动讨论。通过拼接2-4张桌子形成大型讨论区，支持案例剖析、专题辩论、项目汇报等深度互动活动，六边形设计确保每位学生平等参与对话。
8.3 灵活协作与自主学习。根据课程需求自由组合成不同规模的小组（2-6人），适用于自习辅导、协作探究、创客实践等场景，满足翻转课堂、PBL项目式学习等多样化教学需要。
	8
	套


注：请投标单位在下载招标文件后仔细研究项目需求说明。投标单位不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。
五、综合说明：
（一）本次采购的核心产品：车间型三坐标测量机。
（二）若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品中强制采购产品品目清单的，供应商须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
（三）3C认证：本次供应商所投产品中凡涉及到国家强制认证产品目录的产品，所选用的产品必须符合3C认证相关规定；供应商在投标文件中须提供3C认证产品承诺书或3C认证证书复印件或扫描件。
中标单位在交货时向采购单位提供所投产品中涉及到国家强制认证产品目录的产品的3C认证证书，否则采购单位有权不予接收相关货物或终止合同，相关损失和责任由中标单位全部承担。
（四）采购文件中如涉及品牌型号，仅作参考，投标人提供质量功能等于或者高于此类产品均可。
（五）投标人明确提供设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。
（六）投标单位所提供的相关服务应符合根据国家标准和规范，并遵循招标文件的要求，其服务的质量和标准应达到招标要求，并提供详细的服务说明。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。
（七）按招标要求完成安装调试、系统整体建设、部署、调试及培训需方人员操作。投标单位应根据自身投标需要，对有关现场和周围环境自行进行勘察，充分了解现场环境并在投标文件中提供具体实施方案。中标单位需严格按采购单位规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购单位确认合格，中标单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由中标单位自行承担。
（八）投标总报价一次报定，包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、拆除、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
（九）交货时间：合同签订后50天内交货安装调试完毕。
（十）交货地点：采购单位指定地点。
（十一）质保及售后服务要求：
1、免费质保期:
乙方所提供的货物免费原厂质保期一年。（自验收合格之日起计算）在质保期内发生的任何技术和设备的问题，乙方全权负责，并是免费和无偿的，包括零部件的更换。（但不包括用户人为造成的损伤）
2、售后服务响应时间：
乙方应以优良的服务态度，提供7*24小时电话支持服务，工作日1小时以内故障响应，工作日8小时以内完成甲方提出的维修或更换要求。
3、技术支持及技术培训：在质保期内正常使用条件下，乙方对设备出现的故障提供免费维修，零部件损坏须及时免费更换。在设备的设计使用寿命周期内，乙方应保证用户能更换到原厂正宗的零部件，确保设备正常使用。乙方自备安装调试及维修工具。
4、培训服务要求:
乙方应对用户的技术人员和操作人员进行集中培训和现场操作培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修处理，并向培训人员提供维修所需的特殊工具、图纸及维修手册。
（十二）安装调试要求：
1、所有设备须负责安装调试到位；
2、中标单位须及时与采购单位联系，并将进度计划、方案等与采购单位进一步沟通；
3、待与采购单位沟通完后，中标单位须及时组织人员、设备进场安装，现场由采购单位组织协调；
4、中标单位应服从采购单位的过程性安排、要求，遵守现场的一切规章制度，文明施工；
5、中标单位负责保管、看护进场的设备及附配件，直至完成安装调试后交付采购单位；
6、中标单位负责对现场原有设施设备及安装设备（包括工具）等提供全面有效的保护，包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；
7、中标单位安装工人、施工机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由中标单位负责修复及承担一切费用；在安装、运输等过程中发生的一切事故由中标单位承担，与采购单位无关。
8、调试期间或保修过程中，中标单位负责及时清扫现场，清理垃圾并外运出校。
（十三）验收要求（根据采购文件要求及国家有关规定验收通过）：
1、整体测试验收方案及标准
（1）到货检验
投标货物到达指定地点后，采购单位同中标单位随车技术人员进行外观检验，清点数量，待核对无误后，办理签收手续。
（2）安装调试
a)	中标单位协调人员指导，安装，免费调试
b)	采购单位，中标单位，验收专家对系统进行检测
测试项目：投标相应内容
技术规格：按照投标响应技术承诺进行技术规范实验
测试工具：仪表检测采用工业标准表检测、内容理论分析
测试方法：验收专家同中标单位技术人员共同进行测试
（3）验收标准
a)	按投标技术规格项目要求
验收手段及验收方法：供需双方按照投标承诺及配置清单，结合理论分析共同验收。
b)	验收合格后，中标单位签写验收报告，交付使用
c)	项目验收不合格，由中标单位返工直至合格，有关返工，再行验收，以及给采购单位造成的损失等费用由中标单位承担。
（十四）本次招标不接受全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
六、政府采购政策：
（一）小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）等相关规定，对于非专门面向中小微企业的项目，对小型、微型企业产品价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
对于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（二）残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
（三）监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
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根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK2]适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
（五）绿色采购
1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
2、为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
3、为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：
（一）采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
（二）采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（三）供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。
（四）对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
八、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网、江苏政府采购网上公示的补充通知为准。
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联系人：
电话：
乙方：
联系人：
电话：
根据苏州市政府采购招标编号JSZC-320500-SZMK-G2026-0011招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的智能制造装备产品质量检测中心建设项目事宜，签订本合同书。
一、采购内容、总金额、交付期限及交付地点
（一）采购内容：
（二）合同总金额：￥元（大写：人民币元），本合同价格包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、拆除、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
（三）交付期限：合同签订后50天内交货安装调试完毕。
（四）交付地点：甲方指定地点。
二、付款步骤
（一）本项目的预付款为合同金额的30%。待全部货物安装到位，经调试、验收合格后，乙方将中标金额5%的履约保证金缴纳至甲方指定账户，且提供下列材料后30个工作日内，甲方按合同总价向乙方支付合同余下的全部货款。质保期满后，且无质量问题，乙方向甲方项目建设单位提出书面申请，待甲方建设单位签字同意支付后，甲方一个月内退回履约保证金（无息）。
A、合格销售发票
B、甲方签收后的送货回单（若有）
C、履约验收报告单
D、履约保证金缴纳凭证
若乙方向甲方提供的发票为虚假、违法、无效或过期的，甲方有权暂不支付该笔款项，并有权要求乙方提供合法有效的发票。此时甲方不承担任何逾期付款违约责任，一切损失由乙方自行承担。
（二）支付方式：银行转账等。
三、整体测试验收方案及标准
（一）到货检验
标的物到达指定地点后，甲方同乙方随车技术人员进行外观检验，清点数量，待核对无误后，办理签收手续。
（二）安装调试
a)	乙方协调人员指导，安装，免费调试
b)	甲方，乙方，验收专家对系统进行检测
测试项目：投标相应内容
技术规格：按照投标响应技术承诺进行技术规范实验
测试工具：仪表检测采用工业标准表检测、内容理论分析
测试方法：验收专家同乙方技术人员共同进行测试
（三）验收标准
a)	按投标技术规格项目要求
验收手段及验收方法：甲乙双方按照投标承诺及配置清单，结合理论分析共同验收。
b)	验收合格后，乙方签写验收报告，交付使用
c)	项目验收不合格，由乙方返工直至合格，有关返工，再行验收，以及给甲方造成的损失等费用由乙方承担。
四、售后服务及培训服务
（一）免费质保期:
乙方所提供的货物免费原厂质保期一年。（自验收合格之日起计算）在质保期内发生的任何技术和设备的问题，乙方全权负责，并是免费和无偿的，包括零部件的更换。（但不包括用户人为造成的损伤）
（二）售后服务响应时间：
乙方应以优良的服务态度，提供7*24小时电话支持服务，工作日1小时以内故障响应，工作日8小时以内完成甲方提出的维修或更换要求。
（三）技术支持及技术培训：在质保期内正常使用条件下，乙方对设备出现的故障提供免费维修，零部件损坏须及时免费更换。在设备的设计使用寿命周期内，乙方应保证用户能更换到原厂正宗的零部件，确保设备正常使用。乙方自备安装调试及维修工具。
（四）培训服务要求:
乙方应对用户的技术人员和操作人员进行集中培训和现场操作培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修处理，并向培训人员提供维修所需的特殊工具、图纸及维修手册。
五、所有权及知识产权
乙方应保证对其提供的产品享有完全的、合法的所有权及知识产权，乙方应保证甲方在使用过程中免受第三方提出侵犯其知识产权或其他合法权益的起诉或主张。如果发生此类问题，乙方应负责交涉，且一切经济和法律责任均由乙方承担。
六、违约责任
（一）甲方违约责任及违约金支付：
1.在合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以赔偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2.甲方无正当理由逾期付款的应按照合同总价金额的每天万分之四支付合同总价违约金。
（二）乙方违约责任及违约金支付：
1.乙方不能提供货物的，或货物不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
2.乙方逾期提供货物的，应与甲方部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供货物按照合同总价的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭受的损失费用。
（三）本合同项下甲方的损失包括但不限于因乙方原因造成甲方委托第三方提供服务产生的费用、第三方索赔、政府主管部门罚款、仲裁/诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、执行费、保全费、诉责险费用、调查费、差旅费等一切费用，全部由乙方承担。
七、不可抗力
（一）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
八、合同的解除和转让
（一）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
（二）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1.因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
2.因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
3.经甲方【2】次验收不合格的，甲方有权解除合同。
（三）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
（四）合同的部分和全部都不得转让。
[bookmark: _Hlk31709859]九、争议解决方法
（一）因本合同产生的或与其有关的任何争议或分歧，包括本合同的成立、解释、效力、终止或履行等有关的任何问题，均适用中国法律。
（二）因本合同所发生的或与本合同有关的一切争论、争议和要求，包括关于本合同的存在和有效性的争议，协议双方应通过友好协商解决。若不能协商解决，任何一方均应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、其它
（一）合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章），并在收到乙方提交的履约保证金后即生效。
（二）本合同一式六份，甲方执三份、乙方执两份，招标代理机构执一份。
（三）双方文首所确认的送达地址、联系人、联系方式为双方平时函件和法律文书的送达地址、联系人和联系方式，如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，否则自行承担由此引起的不利后果。
（四）下列文件为本合同不可分割部分：
① 中标通知书；              
② 乙方的投标文件；
③ 乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
④ 招标文件及其附件；        
⑤ 合同附件；      
 ⑥补充协议
以上与本合同具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：
甲方代表人（签字）：                      乙方代表人（签字）：
  年    月    日                             年    月    日

第五章 评标办法与评分标准
[bookmark: _Toc16264][bookmark: _Toc17476][bookmark: _Toc698][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]一、评标办法：
1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。
[bookmark: OLE_LINK13]5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]6.采购本国产品的支持政策
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK17]6.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK26]6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“格式4公开分项报价”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.3供应商需按照招标文件的要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
二、评分标准：
（一）价格分（30分）
第一步：投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。
第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。（价格权值为30%）
（二）服务方案（22分）
1、整体设计布局效果方案：3分
各投标单位可自行到学校现场进行踏勘，根据现场实际情况，出具智能制造装备产品质量检测中心建设布置规划图（包括平面布局设计图、整体鸟瞰效果图、全局以及局部效果图）进行比较（3分），设计图符合实际情况，提供完整，布局合理得3分；设计图设计较完整，比较符合实际情况，较合理得1分；设计图不符合实际情况以及不提供者不得分。
[bookmark: OLE_LINK132][bookmark: OLE_LINK131]2、产品总体性能水平、技术方案：6分
投标单位针对本项目提供的产品总体性能水平方案。
（1）配置情况；
（2）适用性；
（3）技术方案；
上述每项应逐条叙述，符合实际情况、可行性高，内容完整，条理清晰的得2分，内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作为完整叙述的不得分，本项最高得6分。不提供不得分。
[bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK137]3、售后服务方案：6分
投标单位提供针对该项目的适合学校实际情况的售后服务方案。
（1）响应时效和上门时效承诺及证明；
（2）售后服务范围描述清晰；
（3）配套人员安排及分工情况。
上述每项应逐条叙述，符合实际情况、可行性高，内容完整，条理清晰的得2分，内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作为完整叙述的不得分，本项最高得6分。不提供不得分。
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53]4、针对本项目培训方案：4分
根据投标单位提供针对本项目培训方案进行综合评审。
（1）培训计划与方式（包括不限于培训流程、培训方式、时间、周期计划等）；
[bookmark: OLE_LINK51]（2）培训内容（包括不限于培训产品介绍，基本功能使用，注意事项等）。
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。
5、安装调试方案：3分
投标单位提供针对该项目的适合学校的详细的安装调试方案。
（1）运输过程及时效控制；
（2）定位过程和可行性；
（3）安装过程和安装标准；
上述每项应逐条叙述，符合实际情况、可行性高，内容完整，条理清晰的得1分，叙述内容完全脱离采购需求或未作为完整叙述的不得分，本项最高得3分。不提供不得分。
[bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152]（三）技术参数响应：27分
1、根据投标人所投产品的技术参数和配置情况等进行综合评审，满分27分；标注▲号参数为重要技术参数，若负偏离每有一项扣2分，其余参数为一般技术参数条款，若负偏离每有一项扣1分，扣完为止。
（1）“▲”的技术参数需提供以下任意一种证明材料或另要求的软著并加盖投标单位公章：1）具有国家认可的第三方机构出具的检测或认证报告复印件；2）功能截图证明；3）产品手册，未按要求提供的视为负偏离。
注：负偏离或不响应需在投标文件技术偏离表中详细列明，如有前后不一致等情形，评标委员会有权视相应技术参数为负偏离。
（2）同一条指标若出现多项负偏离，只计算一次。
（四）视频演示：14分
1、技术参数中标注“█”项投标人须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，每项需要演示的内容应逐条演示，完全满足或优于招标文件要求的，能提供全部完整演示的一项得2分；不满足或不能提供对应产品演示的不得分；最高得14分。
注:
1）投标单位根据招标文件要求进行演示，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。
2）单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M。
3）文件类型为压缩包，视频文件格式建议采用MP4、MKV、MOV、AVI格式。
4）演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因投标单位上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，由供应商自行承担责任。
（五）综合实力比较：4分
1、投标人或所投核心产品（车间型三坐标测量机）制造商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康体系认证等证书有一项得1分，最高3分。
注：投标文件中须提供证书复印件及国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。
2、投标人或所投核心产品（车间型三坐标测量机）制造商具有有效期内的中国合格评定国家认可委员会实验室认可的得1分，最高1分。
注：投标文件中须提供证书复印件并加盖投标单位公章，未提供不得分。
（六）类似项目业绩：3分
[bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK70]投标单位或所投产品生产厂家自2023年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。
（注：投标文件中需提供合同复印件及任意一期对应的合同发票复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准） 

备注：
1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
2、投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
3、投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

第六章 投标文件格式
说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
格式1：

投标函
苏州铭坤招投标咨询服务有限公司：
我们收到贵公司号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1.采购单位愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，投标总报价包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、拆除、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90 天。
4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。
5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；
8.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。
9.综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：                              联系人：
地址：                              邮政编码：
联系电话：                          传真：

投标人：（公章）
定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：年月 日


























格式2：

	法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托 （姓名） 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加（采购代理机构名称）组织实施的编号为 （项目编号）的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）
法定代表人：（签字或签章）
代理人：（签字或签章）
日期：  年  月  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面扫描件
	 
要求：真实、有效、清晰
 














格式3：
开标一览表按投标系统内统一格式
格式4：
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]公开分项报价
单位：元（人民币）
	序号
	标的物名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：人民币 元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为%。



投标人：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：  年  月  日

注：1.“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“公开分项报价”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。




格式5：
技术参数响应及偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。


投标人：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：年  月  日







格式6：
商务条款响应及偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。


投标人：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：  年  月  日








格式7：
相关业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：  年月日

















格式8：

关于资格文件的声明函

苏州铭坤招投标咨询服务有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人：（公章）
投标单位法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：  年月日





























格式9：
投标单位情况表
单位名称：（公章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	        万元
	净资产
	万元

	股东权益
	        万元
	销售收入
	2025年          万元

	实现利润
	2025年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	      平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	










格式10：
投标（响应）保证承诺书
致：（采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；
3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；
4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。 
投标（响应）人（签章）：                      
地址：                  
电话：                          
传真：                      
电子邮件：                                
邮编：                      
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：                 
日期：     







格式11：
售后服务承诺书
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	质保期内
	免费更换
	
	

	2
	
	免费维修
	
	

	3
	质保期满后免人工维修
	
	

	4
	服务响应
	
	

	5
	到达现场
	
	

	6
	解决问题
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.上述1、2、3条请明确期限，4、5、6条请明确时间；
2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：  年 月 日














格式12：

中小微企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、 （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请填写：中型、小型、微型）企业。
2、 （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请填写：中型、小型、微型）企业。
………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：	
日 期：

注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报； 
2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；
3、若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；
4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 
5、需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。



附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
（1）自主生产的产品项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称、品牌、型号
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）



法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期： 
注：投标单位是小型和微型企业的的须填报。















（2）投报的产品是小型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）



法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：  年  月  日
注：如果投标单位投报的产品是小型企业生产的项目，需提供生产单位是小型企业的相关证明，否则不予认定。

























（3）投报的产品是微型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）


法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：  年  月  日

注：如果投标单位投报的产品是微型企业生产的项目，需提供生产单位是微型企业的相关证明，否则不予认定。


























（4）投报的产品是中型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）


法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：  年  月  日

注：如果投标单位投报的产品是中型企业生产的项目，需提供生产单位是中型企业的相关证明，否则不予认定。


























（5）投报的产品是大型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）


法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：  年  月  日


注：如果投标单位投报的产品是大型企业生产的项目，需提供生产单位是大型企业的相关证明，否则不予认定。
















格式13：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日期：



注：供应商如为残疾人福利性单位，需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。












格式14：

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的货物。
（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的货物。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日期： 


注：供应商如为监狱企业，需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。












格式15：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：年月日

__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。




政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购［2021］82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。


（全文完）
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