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     提 示 函
各政府采购供应商：
为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：
一、基本要求：
1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；
2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；
3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。
二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理：
1. 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。
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[bookmark: _Toc14150]第一部分  投标邀请
[bookmark: _Toc20732978][bookmark: _Toc100386044][bookmark: _Toc98669341][bookmark: _Toc98669699][bookmark: _Toc92168010]项目概况
2026年开发区交通安全专项维修服务项目 JSZC-321181-DYWX-G2026-0021招标项目的潜在投标人应在苏采云电子交易平台 获取招标文件，并于2026年10月23日 09时30分（北京时间）前按要求递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc1141][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0021
项目名称：2026年开发区交通安全专项维修服务项目
预算金额：350.00万元
最高限价：60070.00元/项，超过最高限价的为无效报价，按无效响应处理。具体内容详见采购文件。
采购需求：对开发区交通安全设施进行专项维修服务。具体内容及要求详见采购文件。
合同履行期限：一年
本项目是否接受联合体：不接受
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc1522][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求，上述2-5的资格条件采取“信用承诺制”，即上述2-5要求的相关资格证明材料可提供《资格承诺函》（格式详见招标文件“第六部分 投标文件（格式）”），在编制投标（响应）文件时无需再提供与上述四项相关的证明材料。供应商应当遵循诚实信用原则，不得做虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），应承担相应的法律责任。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于服务类项目，依据财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》及江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，供应商须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位（需提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
（三）本项目的特定资格要求：
1. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③投标截止时间前，投标人被“信用中国”、“信用江苏”、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。
[bookmark: _Toc25609]三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网-苏采云平台
方式：在线获取
售价：0.00元
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc2319]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年10月23日  09：30（北京时间）
地点：江苏政府采购网-苏采云平台
[bookmark: _Toc26449][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc764][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc29015][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]（一）采购文件获取的具体方式
1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）本项目通过“苏采云”系统进行交易。
（2）获取招标文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。
2.“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），电子签章为方正国际软件（北京）有限公司，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。
3.招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具。
4.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载，由此导致的后果由各投标人自行承担。
[bookmark: _Toc29730]（二）投标响应文件递交方式及不见面交易相关注意事项
1.线上地点：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的投标文件为无效文件，将被拒收。
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。（苏采云系统使用稳定谷歌浏览器（100版本以下）或360安全浏览器（极速模式）参与不见面开标。）
3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。
4.不见面交易相关要求和说明如下：
（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程。
（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。
（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
[bookmark: _Toc3163]（三）其他注意事项
1.采购人不统一组织现场查勘，供应商可自行联系采购人联系查勘。
2.本项目无需投标供应商缴纳投标保证金。
3.本项目落实政府采购相关扶持政策：支持节能环保产品（财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕18 号、财库〔2019〕19 号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46 号、工信部联企业〔2011〕300 号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68 号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141 号）。
4.供应商对采购文件有异议的，可以在收到采购文件之日（或采购文件公告期届满之日）起七个工作日内，按采购文件的要求以书面形式向我方提出质疑，逾期将不再受理。
5.在投标截止前，请关注江苏省政府采购网站有无澄清公告，澄清或者修改的内容为本招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc850]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc15155][bookmark: _Toc92168000][bookmark: _Toc100386034]1.采购人信息
单位名称：丹阳市曲阿街道办事处
地    址：江苏省丹阳市开发区金陵西路101号
联 系 人：殷晓栋
联系方式：13706100189
2.采购代理机构信息
名    称：江苏万信项目管理有限公司 
地    址：丹阳市开发区兰陵路77号
联系方式：0511-86531589
3.项目联系方式
项目联系人：宋江辉
电    话：0511-86531589


[bookmark: _Toc3506]第二部分    投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
投标人应针对本项目报出最具竞争力的价格，该价格须涵盖为实施本项目所涉及的全部服务内容而发生的所有费用，包含所有材料费、机械设备费、安装费、维护人员工资、医疗保险金及养老金、管理费用、安全防护用品、劳动用品用具、固定资产折旧费、维修维护费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切应有费用。 
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
☑本项目不同意分包。
[bookmark: OLE_LINK14]□同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。）

	3
	开标前答疑会
	☑不组织
□组织
时间：/                联 系 人：/
地点：/                联系方式：/

	4
	现场踏勘
	☑不统一组织
□统一组织
踏勘要求：请已获取招标文件的各供应商务必自行前往项目实施地进行现场踏勘（勘测核实），若未参加现场踏勘，则今后出现与此相关的任何问题由供应商自行承担全部责任和后果。

	5
	演示
	☑无
□有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”平台的演示视频模块。操作指南详见http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。
演示方式及相关要求：/

	6
	样品
	☑不要求提供。
□要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。）

	7
	是否允许采购进口产品
	☑本项目不允许采购进口产品。
□可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	8
	项目属性与核心产品
	□货物类。
☑服务类。
本项目核心产品为： / 

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的品目： 市政公用设施管理服务 ，属于 其他未列明行业 。

	10
	节能产品、环境标志产品
	供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	[bookmark: _Hlk136445673][bookmark: _Hlk136444446]为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办+-理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。

	12
	特别说明
	无



[bookmark: _Toc16890]
一、总  则
[bookmark: _Toc92168001][bookmark: _Toc100386035][bookmark: _Toc27755]1．适用范围
1.1 本招标文件仅适用于2026年开发区交通安全专项维修服务项目。
[bookmark: _Toc92168002][bookmark: _Toc12143][bookmark: _Toc100386036]2．定义
[bookmark: _Toc92168004][bookmark: _Toc100386038][bookmark: _Toc20732971][bookmark: _Toc98669693][bookmark: _Toc98669335]招标文件中下列术语应解释为：
2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：丹阳市曲阿街道办事处。
2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏万信项目管理有限公司。
2.4“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即：2026年开发区交通安全专项维修服务项目。
2.6“☑”系指适用本项目的要求。“☐”系指不适用本项目的要求。
[bookmark: _Toc5838]3．采购方式
3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。□最低评标价法。
3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审
3.3 本次采购确定的中标人数量：1名
[bookmark: _Toc10529]4．投标费用
[bookmark: EB3140ac15ffe94745a99198862d707f3f]4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
☑为简化资金结算流程、提高采购执行效率，供应商应自行承担以下列明的与参加本次采购有关的费用，并将招标代理服务费计入报价成本中。
成交供应商需向代理机构缴纳伍万伍仟元整（中标后按最终实际结算为准）服务费。
收费标准：招标代理服务费根据“关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知（苏招协〔2022〕002）”中的服务类费率标准计取，最终取费按固定总价收取。
招标代理费用收款信息：
收款单位：江苏万信项目管理有限公司
收款账号：70600188000070456
开户银行：江苏银行丹金路支行
4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
[bookmark: _Toc98669336][bookmark: _Toc19400][bookmark: _Toc20732973][bookmark: _Toc92168005][bookmark: _Toc100386039][bookmark: _Toc98669694]5．政策功能
5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 其他未列明行业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7实施本国产品标准及相关政策（本项目不适用）
5.7.1认定标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
5.7.2适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.7.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.7.4书面澄清、说明或者补正
评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
5.8 根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。
[bookmark: _Toc32290]二、招标文件
[bookmark: _Toc25236][bookmark: _Toc98669339][bookmark: _Toc100386042][bookmark: _Toc92168008][bookmark: _Toc20732976][bookmark: _Toc98669697]6.招标文件组成
6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请
（2）投标人须知                  
（3）拟签订的合同文本
（4）采购需求
（5）评标办法和标准
（6）投标文件（格式）
6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc9069][bookmark: _Toc98669698][bookmark: _Toc92168009][bookmark: _Toc20732977][bookmark: _Toc98669340][bookmark: _Toc100386043]7．招标文件的澄清和修改
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
	7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc13382]三、投标文件
[bookmark: _Toc28096]8.编制投标文件的工具
8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》。
[bookmark: _Toc2738]9.投标文件语言及度量衡单位
9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。 
9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
[bookmark: _Toc28518]10.投标文件的构成
10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。
10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。
[bookmark: _Toc1951]11．投标文件的编制
11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置；若无对应位置，需在投标文件其他位置予以体现。系统中的投标文件格式与招标文件第六部分不一致的，以招标文件第六部分规定的格式为准。
11.3 如没有按照招标文件要求和规定-编制投标文件及提交相关资料，其风险应有投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。
11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
[bookmark: _Toc16681]12．投标保证金
12.1 本项目不收投标保证金。
[bookmark: _Toc20058]13．投标有效期
13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
[bookmark: _Toc30729]14.投标文件的式样和签署
14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
[bookmark: _Toc19244]15．投标文件的提交
15.1 投标文件提交
15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”平台在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”平台时间为准。
15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”平台将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。
15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。
15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。
15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
[bookmark: _Toc21861]16．投标文件的补充、修改或者撤回
16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。
16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。
16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc3906]四、开标及评标
[bookmark: _Toc28093]17．开标
17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。
17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。
17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。
17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”平台运行无故障。
17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
17.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc11525]18.投标人资格审查
18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。
[bookmark: _Toc8759]19．评标委员会组成
19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
[bookmark: _Toc8176]20.投标人符合性审查
20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。
20.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
符合上述情形的相关供应商，评审委员会应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
20.3 投标文件澄清
20.3.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.3.2投标人的澄清应登录“苏采云”平台进入“澄清事项”模块进行。
20.4 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc27528]21．无效投标的情形
[bookmark: _Toc25706]21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：　
(1) 未在提交截止时间前提交有效加密文件的；
(2) 由于投标人原因，未在规定时间内对投标文件进行有效解密的；
(3) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
(4) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
(5) 如是联合体，未提供有效联合体协议的；
(6) 不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；    
(7) 投标文件中提供了虚假或失实资料的；    
(8) “信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；
(9) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
(10)如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；
(11)报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
(12)对招标文件规定的实质性要求的响应存在负偏离的；
(13)投标文件负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；
(14)投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
(15)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
(16)投标人存在串通投标情形的；
(17)符合招标文件前款第20.2条规定的异常低价投标情形，评审委员会已启动异常低价投标审查程序，要求提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，而投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
(18)法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc10485]22. 串通投标的情形
[bookmark: _Toc18228]22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
[bookmark: _Toc31875]23.投标文件详细评审
23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
[bookmark: _Toc29025]24.评标过程的保密
24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
[bookmark: _Toc17814]25．废标的情形
25.1 出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；  
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的； 
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc7414]五、确定结果
[bookmark: _Toc5515]26.确定中标人
26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
[bookmark: _Hlk132702541][bookmark: _Hlk132702790]26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。
[bookmark: _Toc32673]六、授予合同
[bookmark: _Toc5645]27．中标通知书
27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。
27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
[bookmark: _Toc9265]28.履约保证金
28.1□本项目不收取履约保证金
☑本项目中标供应商应提交合同金额 10 %的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件： 
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”平台链接访问。
[bookmark: _Toc22330]29．签订合同
29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。
29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。
29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

[bookmark: _Toc28847]七、询问、质疑、投诉
[bookmark: _Toc27606]30．询问
30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc17984]31．质疑
31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。否则，采购人或采购代理机构不予受理。因项目需求、供应商资格条件、评审规则、合同文本、资格审查引起的质疑由采购人进行答复；除此以外的事项引起的质疑由采购代理机构进行答复。
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
31.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
31.5本项目采购人及江苏万信项目管理有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）
接收部门：江苏万信项目管理有限公司
接收地址：丹阳市开发区兰陵路77号名仕苑写字楼一楼西南角
联 系 人：宋江辉
联系电话：0511-86531589
31.6以下情形的质疑不予受理：
31.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
31.6.2超出政府采购法定期限的质疑。
31.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
31.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
31.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
[bookmark: _Toc11285]32．投诉
32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
[bookmark: _Toc20807]八、诚实信用和解释权
[bookmark: _Toc31694]33．诚实信用
33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http：//www.jscredit.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc4953]34.适用法律及约束力
34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
[bookmark: _Toc5895]35.解释权
35.1除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

[bookmark: _Toc15869]第三部分  合同条款





丹阳市政府采购合同
  





项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0021
项目名称：2026年开发区交通安全专项维修服务项目
采购单位：丹阳市曲阿街道办事处
服务单位：
[bookmark: _Toc2754]
合同格式
甲  方：（采购单位）丹阳市曲阿街道办事处
乙  方：（中标供应商）                  
见证方：江苏万信项目管理有限公司
甲、乙双方根据  2026年开发区交通安全专项维修服务项目  项目公开招标采购的结果，签署本合同。
[bookmark: _Toc22000633]1、定义：
合同中的下列术语应解释为：
1.1 “甲方”系指采购文件中所述购买服务的丹阳市曲阿街道办事处。
1.2 “乙方”系指采购文件中所述提供服务的供应商              。
1.3 “见证方”系指组织采购方，即江苏万信项目管理有限公司。
1.4 “服务”系指根据本采购文件规定提供的2026年开发区交通安全专项维修服务项目服务。
1.5 “合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
1.6 “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
2.合同组成部分
下列关于政府采购项目编号：           的采购文件、乙方提交的投标响应文件是构成本合同不可分割的部分：
(1)投标函；
(2)投标（报价）一览表及投标报价明细表；
(3)技术、服务方案及服务承诺；
(4)中标通知书；
(5)甲方、乙方商定的其他必要文件。
[bookmark: _Toc22000634]3.服务范围和要求
[bookmark: _Toc22000635]本合同所提供服务详见采购文件第四部分及投标响应文件相应响应及承诺（乙方必须完全实现采购文件中的采购要求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。
[bookmark: _Toc22000636]4.服务期限及合同价
4.1服务期：一年，自    年    月    日起至    年    月    日止。
4.1合同金额（大写）为人民币         元整 ， ¥        元，分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。
[bookmark: _Toc22000637]5.付款方式
合同签订生效后，支付合同金额10%的预付款；完成维修工作经验收合格并审计后，当年支付至审定价的60%；第二年支付至审定价的90%；余款第三年付清。注：付款期限为甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付。
[bookmark: _Toc22000638][bookmark: _Toc22000639]6.服务要求：
7.验收要求：
7.1如验收中出现不符合标书（甲方采购文件及乙方投标响应文件）和合同要求的严重质量问题时，甲方保留索赔权利。
8.知识产权	
8.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。
9.转让和分包
9.1本合同不得转让和分包。
10.合同纠纷处理
[bookmark: _Toc22000640]10.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则依法向甲方所在地人民法院起诉。
10.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。
11.不可抗力
11.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。
11.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。
11.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。
12.税费
 12.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），采购文件另有规定的除外。
 12.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。
13.履约保证金
13.1本项目履约保证金为合同金额的 10 %。乙方自主选择以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。  
13.2采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
13.3履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。  
14.违约终止合同
14.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务工作；
(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；
(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。
14.2 在甲方根据上述第14.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与此服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
15.破产终止合同
如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。
16.合同生效及其它
16.1本合同经甲方、乙方盖章签字，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。本合同一式四份，甲方、乙方、见证方、 丹阳市政府采购监督管理部门各执一份。
16.2乙方中标后在履行服务的过程中，若服务达不到甲方要求，经甲方提出而乙方未及时整改的或虽经整改，但仍未达到甲方整改要求的，甲方有权终止本合同。若甲、乙双方对合同服务内容及金额无变化，可续签合同。
16.3如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，提交见证方一份备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
16.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：            
地    址：             
联系电话：             
法定代表人或授权代表（签字）：         


乙方（单位盖章）：            
地    址：            
联系电话：            
法定代表人或授权代表（签字）：         


见证方（单位盖章）：                    
地    址：            
联系电话：            

合同签订日期：     年     月     日
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第四部分 采购需求
[bookmark: _Toc22907]一、项目概况
1.项目名称：2026年开发区交通安全专项维修服务项目 
2.单价预算金额：60070.00元/项
3.开发区交通安全设施维护包括：标志版面、单柱式标志杆、悬臂式标志杆、整修标志牌、标志改版面、道口标注、减速带、路锥、弹性警示桩、交通隔离栏、整修隔离栏、隔离栏立柱、底座、热熔标线、热熔车位、热熔振荡标线、双组份标线、水洗标线、冷漆标线、爆闪灯、警示灯、凸面镜、防撞桶等。
4.地点：丹阳开发区辖区范围内有需求的路段。
5.项目所属行业：其他未列明行业。
二、采购标的汇总表
（一） 采购标的
	序号
	标的名称
	计量
单位
	数量
	服务要求简述
	备注

	1
	2026年开发区交通安全专项维修服务项目
	项
	1.0
	详见采购需求
	


（二）交通设施维护内容清单及限价
	序号
	项目名称
	规格及参数
	计量单位
	2026限价综合单价（元）
	备注

	1
	标志版面
	2mm 铝板，Ⅲ类膜
	㎡
	750.00
	

	2
	标志版面
	3mm 铝板，Ⅲ类膜
	㎡
	813.00
	

	3
	单柱式标志杆
	立杆 Ø89*4*3000mm，法兰厚度12mm，杆件热镀锌，C30砼基础500*500*600mm
	套
	750.00
	含土方开挖、回填及外运

	4
	单柱式标志杆
	立杆 Ø89*4*3500mm，法兰厚度 12mm，杆件热镀锌，C30砼基础500*500*600mm
	套
	780.00
	含土方开挖、回填及外运

	5
	单柱式标志杆
	立杆 Ø89*4*4000mm，法兰厚度 12mm，杆件热镀锌，C30砼基础500*500*600mm
	套
	836.00
	含土方开挖、回填及外运

	6
	悬臂式标志杆
	立杆 Ø219*8*8000mm，横杆 Ø114*4.5*5000mm*2根，杆件热镀锌，基础 1200*1200*1500mm，C30砼，预埋 件Ø30*1000mm*8根
	套
	15800.00
	含土方开挖、回填及外运

	7
	悬臂式标志杆
	立杆 Ø159*6*6500mm，横杆 Ø89*4.5*3500mm*2根，杆件热镀锌，基础 1000*1000*1200mm，C30砼，预埋件 Ø24*1000mm*6根
	套
	7600.00
	含土方开挖、回填及外运

	8
	悬臂式标志杆
	立杆 Ø273*10*8300mm，横杆 Ø127*5*5300mm*2根，杆件热镀锌，基础 1200*1200*2000mm，C30砼，预埋件 Ø30*1200mm*8根
	套
	20000.00
	含土方开挖、回填及外运

	9
	整修标志牌
	单柱式版面在2㎡以内
	块
	375.00
	

	10
	整修标志牌
	悬臂式版面在2㎡以上
	块
	800.00
	

	11
	标志改版面
	单柱式改版面，贴Ⅲ类膜
	㎡
	380.00
	

	12
	标志改版面
	悬臂式改版面，贴Ⅲ类膜
	㎡
	450.00
	

	13
	道口标柱
	Ø114*3*1200mm钢管，贴Ⅰ类膜，高 800mm
	根
	200.00
	

	14
	减速带
	380*1000*50mm 优质橡胶减速带，每米重16kg
	米
	160.00
	

	15
	路锥
	高 700mm，EVA 材质，重 2.4kg
	个
	48.00
	

	16
	弹性警示桩
	Ø76*1000mm 优质柔性塑料，贴Ⅰ类膜
	根
	45.00
	

	17
	交通隔离栏
	城市灰中央隔离 1160*2628mm,城市灰（静电喷涂）。主要构件材质及规格：立柱128*86*2.0mm镀锌异形管；上横杆40*80*1.5mm、50*50*1.5mm镀锌方管拼焊；下横杆50*50*1.5mm镀锌方管；竖杆40*25*1.2mm镀锌方管；铸铁底座300*400mm（单个重35kg以上）；反光膜采用钻石级反光膜
	米
	467.00
	

	18
	交通隔离栏
	城市灰机非隔离 800*2628mm,护栏主体颜色：城市灰（静电喷涂）。主要构件材质及规格：立柱128*86*2.0mm镀锌异形管；上横杆40*80*1.5mm、50*50*1.5mm镀锌方管拼焊；下横杆50*50*1.5mm镀锌方管；竖杆40*25*1.2mm镀锌方管；铸铁底座300*400mm（单个重35kg以上）；反光膜采用钻石级反光膜
	米
	438.00
	

	19
	交通隔离栏
	城市灰机非隔离 900*3000mm,城市灰（静电喷涂）。主要构件材质及规格：立柱128*86*2.0mm镀锌异形管；上横杆40*80*1.5mm、50*50*1.5mm镀锌方管拼焊；下横杆50*50*1.5mm镀锌方管；竖杆40*25*1.2mm镀锌方管；铸铁底座300*400mm（单个重35kg以上）；反光膜采用钻石级反光膜
	米
	500.00
	

	20
	交通隔离栏
	常规护栏，标准段规格（长*高）：3080*1000mm，护栏主体颜色：乳白色（静电喷涂）。主要构件材质及规格：立柱80*80*2.0mm热镀锌钢管；上横杆70*45*1.5mm热镀锌钢管；下横杆55*30*1.5mm热镀锌钢管；竖杆51*28*1.2mm热镀锌钢管；高分子底座330*250mm；
	米
	185.00
	

	21
	交通隔离栏
	常规护栏 910*3080mm，护栏主体颜色：乳白色（静电喷涂）。主要构件材质及规格：立柱80*80*2.0mm热镀锌钢管；上横杆70*45*1.5mm热镀锌钢管；下横杆55*30*1.5mm热镀锌钢管；竖杆51*28*1.2mm热镀锌钢管；高分子底座330*250mm；
	米
	175.00
	

	22
	交通隔离栏
	常规护栏 1200*3080mm，护栏主体颜色：乳白色（静电喷涂）。主要构件材质及规格：立柱80*80*2.0mm热镀锌钢管；上横杆70*45*1.5mm热镀锌钢管；下横杆55*30*1.5mm热镀锌钢管；竖杆51*28*1.2mm热镀锌钢管；高分子底座330*250mm；
	米
	220.00
	

	23
	交通隔离栏
	常规护栏 1200*3000mm，护栏主体颜色：乳白色（静电喷涂）。主要构件材质及规格：立柱80*80*2.0mm热镀锌钢管；上横杆70*45*1.5mm热镀锌钢管；下横杆55*30*1.5mm热镀锌钢管；竖杆51*28*1.2mm热镀锌钢管；高分子底座330*250mm；反光膜采用工程级反光膜
	米
	220.00
	

	24
	活动式交通隔离栏
	1000*3080mm
	米
	280.00
	

	25
	伸缩护栏
	不锈钢1200*2500mm
	节
	250.00
	

	26
	整修隔离栏
	城市灰、常规护栏
	节
	80.00
	

	27
	隔离栏立柱
	常规 80*80*2*1000mm
	个
	80.00
	

	28
	底座
	铸铁 300*400mm 重 35kg
	个
	220.00
	

	29
	底座
	高分子 330*250mm
	个
	55.00
	

	30
	热熔标线
	宽15cm、20 cm、30 cm、45 cm，厚 1.8mm
	㎡
	45.00
	

	31
	热熔车位
	2500*5000mm
	个
	96.00
	

	32
	热熔振荡标线
	宽40cm，厚 7mm
	㎡
	160.00
	

	33
	双组份标线
	喷涂厚度 0.6mm
	㎡
	73.00
	

	34
	水洗标线
	宽15cm、20 cm、45 cm
	㎡
	50.00
	

	35
	冷漆标线
	宽10cm、15 cm、20 cm
	㎡
	20.00
	

	36
	爆闪灯
	750*150mm 双面爆闪灯含立杆
	套
	1200.00
	

	37
	爆闪灯
	750*151mm 双面爆闪灯不含立杆
	套
	980.00
	

	38
	爆闪灯
	350*250mm 双面爆闪灯含立杆
	套
	1300.00
	

	39
	爆闪灯
	350*251mm 双面爆闪灯不含立杆
	套
	920.00
	

	40
	警示灯
	Ø400mmLED 光源信号灯
	套
	1399.00
	

	41
	凸面镜
	Ø80cm(含杆)
	套
	660.00
	

	42
	拆除减速带
	
	米
	30.00
	

	43
	拆除道口标柱
	
	根
	20.00
	

	44
	防撞桶
	60*80cm 4kg
	个
	160.00
	

	注：以上综合单价含人工、材料、机械、管理、利润、规费、税金等全费用。


三、技术及服务要求
（一）交通标志技术要求
1、材料要求
（1）标志立柱和横梁，采用普通碳素结构钢（A3）焊接钢管，应符合GB/T700-2006的要求。
（2）标志板、滑动横梁，采用符合GB5768—2009标准的铝合金板材，符合GB3194—82“铝及铝合金热轧板材的尺寸及允许偏差”，GB/T3880-1997“铝及铝合金轧制板材”规定。
（3）基础混凝土为C25砼，并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。
（4）反光膜采用第Ⅲ类密封胶囊式玻璃型结构，即高强级反光膜，其各项技术参数等要求应符合《道路交通反光膜》GB/T18833-2012规定。标志版面质保10年，质保期内无偿修复（非人为原因和不可抗力因素损坏）。
（5）标志板由铝合金板制作，其厚度要求2mm（单柱式）和3mm（悬臂式）规格。
2、标志牌制作
（1）交通标志的形状图案、颜色应严格按照GB5768-2009《道路交通标志标线》、GB51038-2015《城市道路交通标志和标线设置规范》标准。为了确保指路标准的确认性，指路标志汉字必须采用等粗线，字体、阿拉伯数字和英文文字应符合GB51038-2015的规定，不允许采用其他字体。
（2）标志板与滑动槽钢，卷边加固件连接，在保证连接强度标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，可采用铆接式点焊。
（3）反光膜应有平滑、洁净的外表面，不应有明显的划痕、条纹、气泡、颜色及逆反射不均匀等缺陷，其防粘纸不应有气泡、皱折、污点或杂特等到缺陷。
（4）标牌表面无明显皱纹、凹槽或弯形，每平方米的平整度公差小于1.0mm。
（5）标牌面无裂纹、无明显划痕、无损伤、无颜色不均和污染等现象；应按规范规定进行热浸镀锌处理。
（6）标志板与立杆采用铝槽接驳，标志立柱和横梁不允许存在任何接驳，F标志立柱热镀锌后喷乳白色金属漆。
（7）大型标志使用铝合金板材最大尺寸，最多不超过2块铝合金板拼接，以减少接缝，保持版面的平整度；大型标志尺寸以下标志不允许存在任何铝合金板拼接。
（二）热熔标线技术要求
1、热熔交通标线技术要求
（1）交通标线施划前路面应清洁、干燥、无起灰。
（2）交通标线用涂料产品应符合现行《路面标线涂料》（JT/T280）及《路面标线用玻璃珠》（GB/T24722）的规定。
（3）交通标线的颜色、形状和位置应符合现行《道路交通标志和标线》（GB 5768）的规定并满足设计要求。
（4）反光标线玻璃珠应撒布均匀，施划后标线无起泡、剥落现象。
（5）热熔标线逆反射系数白色≥150，黄色≥100。施工单位必须提供逆反射系数仪进行现场检测。（在业主和相关管理单位跟踪下进行，若不合格将进行严格的水洗重新施划）
（6）热熔标线厚度为1.8mm，施工现场进行标线厚度的测量，若不合格将严格返工至合格。
（7）原有标线高压水洗，要求清洗干净，不损坏路面，不污染环境。
（8）热熔标线质保期为18个月，在质保期内有起皮剥落现象，施工单位必须无条件恢复完整。
（三）交通隔离栏技术要求
1、城市灰中央护栏技术要求
要求护栏立柱为128*86*2.0mm镀锌异形管，上横杆为40*80*1.5mm、50*50*1.5mm镀锌方管拼焊，下横杆为50*50*1.5mm镀锌方管，竖杆为40*25*1.2mm镀锌方管，护栏整体颜色为城市灰，反光膜为钻石级反光膜，底座为300*400mm重35kg铸铁底座，护栏叶片高800mm，总高为1160mm。
（1）球采用铁板焊接在钢板上，焊缝要光滑、平整。
（2）球直径用Φ800mm。
（3）材料不能拼接。
（4）所有焊缝必须牢固光滑。
（5）底座预留4个孔，颜色参照护栏拼接颜色。
（6）标准护栏片长2500mm。
（7）护栏单片重量为39.5kg，验收时业主和相关单位将对单片护栏进行称重验收，若达不到质量要求，则业主有权要求退货。
2、城市灰机非护栏技术要求
要求护栏立柱为128*86*2.0mm镀锌异形管，上横杆为40*80*1.5mm、50*50*1.5mm镀锌方管拼焊，下横杆为50*50*1.5mm镀锌方管，竖杆为40*25*1.2mm镀锌方管，护栏整体颜色为城市灰，反光膜为钻石级反光膜，底座为300*400mm重35kg铸铁底座，护栏叶片高500mm，上横杆距地面700mm。
（1）球采用铁板焊接在钢板上，焊缝要光滑、平整。
（2）球直径用Φ800mm。
（3）材料不能拼接。
（4）所有焊缝必须牢固光滑。
（5）底座预留4个孔，颜色参照护栏拼接颜色。
（6）标准护栏片长2500mm。
（7）护栏单片重量为29.8kg，验收时业主和相关单位将对单片护栏进行称重验收，若达不到质量要求，则业主有权要求退货。
3、常规护栏
要求护栏立柱采用80×80×2.0mm热镀锌钢管静电喷涂；下横管采用55×30×1.5mm热镀锌钢管静电喷涂；上横管采用70×45×1.5mm热镀锌钢管静电喷涂；竖管采用51×28×1.2mm热镀锌钢管静电喷涂。护栏采用整体静电喷涂，颜色乳白色，反光膜为工程级反光膜，护栏底座采用高分子底座（330×250×150mm），护栏高1000mm。
（1）材料不能拼接。
（2）标准护栏片长3000mm。
（3）制作前要求各单体平整，并去除毛刺锈迹。
（4）焊接部位要求焊缝过渡圆滑，无夹渣、虚焊、气孔等缺陷。
（6）每根立柱上部需安装PVC双面反光标,180*40mm。
（7）护栏单片重量为19.8kg，验收时业主和相关单位将对单片护栏进行称重验收，若达不到质量要求，则业主有权要求退货。
（四）机电工程技术要求
1、设计规范及依据
《城市道路交通信号控制方式适用规范》GA/T527-2005
《道路交通信号灯设置与安装规范》GB14886-2006
《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》GA/T652-2006
2、道路交通警示灯、爆闪灯
（1）警示灯
外观：警示灯发光单元、壳体、遮沿表面应平滑，无开裂、无银丝、无明显变形和毛刺等缺陷，信号灯壳体颜色应与光信号颜色有明显区别。警示灯壳体和发光单元上应有文字清晰的铭牌，包含产品名称、型号（LED光源信号灯应注明感性或容性负载）、制造商名称和商标、额定电压、生产批号等内容。警示灯壳体采用压铸铝合金材料制作，具有超薄的人性化设计、双重密封、单灯便于多种组合、安装简单方便等特点，并提供标准的电源接口。为确保路警示灯外框颜色的统一，采购时应充分考虑各路口信号灯相互之间的整体协调；同时，对框架式警示灯可适当考虑在灯组上方加装10cm左右的遮阳板。
图案：采用有配光设计面罩的警示灯，发光单元的发光面应均匀一致，应无过亮或过暗的斑点或区域，图案轮廓清晰。采用发光二极管（LED）光源和透明面罩的无图案信号灯，其发光二极管（LED）应排列成同心圆形。采用发光二极管（LED）光源和透明面罩的有图案信号灯，除人行横道信号灯的图案允许采用发光二极管（LED）勾勒轮廓外，其余图案均应采用发光二极管（LED）均匀排列。尺寸和角度：警示灯各发光单元中心距不得大于发光单元面罩尺寸的135%。警示灯遮沿长度不应小于警示灯面罩外廓尺寸的1.25倍，遮沿侧夹角应小于80°，遮沿包角不应小于270°。
（2）爆闪灯
太阳能板：6V15W单晶硅太阳能板,寿命>8年尺寸：360*430mm；蓄电池：耐高温铅酸免维护电池6V/12AH双电瓶,寿命>2年；LED灯珠：每组30颗超亮红、蓝LED，可视距离>1000米；控制器：光控，可控制全天闪烁，晚上闪烁；工作时间：太阳下充电8小时可以工作72小时,连续放电200H以上；工作环境：在-25-+65摄氏度可正常工作，防护等级IP65；组装配件：螺丝、弯头（太阳能板支架）、遮阳帽；产品材质：外壳由经氧化处理的铝型材和高透光性聚碳酸酯PC；尺寸：750*150mm，350*250mm。使用范围：道路需要警示标志路段，以及匝道路口；道路弯道及高架桥路段诱导标示；危险施工道路太阳能供电免维护、节能环保。蓄电池持久续航。高效率警示效果，保障道路施工和行车安全。有效提醒过往车辆注意避让。
（3）基础及杆件
1）警示灯、爆闪灯均为热镀锌喷塑，颜色统一为乳白色，外层应做好防腐蚀处理。杆件立柱不低于6.5米（其中：警示灯组最低点距地面不少于5.5米），壁厚不低于8mm，每根立杆下应立一个工作井。灯杆件式样统一采用《道路交通信号灯设置与安装规范》附录图B.1悬臂式一。
2）基础混凝土为C25砼，混凝土的配比和最小水泥用量应符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。混凝土浇注面平整度＜5mm/m，预埋件法兰低于周围地面10-20cm。基础的混凝土浇注面平整度＜5mm/m。预埋件法兰低于周围地面80-100mm。
3）高强螺栓，高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应符合GB1231-91的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用普通碳素钢机构钢（A3）。
4）钢筋采用热轧结构等级圆钢筋，并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》规定。
5）所有焊接件均要求双面全满焊，杆体可抗最大风速40m/s，疲劳寿命大于30年。
6）防雷接地保护装置。
（4）隐蔽管线
在已有隐蔽管线不能使用的情况下，主干道采用顶管技术埋设一根内径不小于80mm的尼龙增白管，形成环型链路。若现场不具备顶管条件，则采用开挖方式，管道埋深不小于600mm，其中横向过街管线需采用C25混凝土包封保护，工作井大小为800mm*800mm*800mm。附属隐蔽管道(即连接顶管的隐蔽管道)采用开挖方式，埋设一根内径不小于80mm的尼龙增白管，管道埋深不低于400mm，工作井大小为600mm*600mm*600mm，并盖有“公安”字样。
（5）供电与防雷接地
信号控制系统接电电缆由供应商自理，负载除应保证信号用电外，还应确保监控用电。电源线统一采用3*6平方毫米电缆。所有电源入口需安装品牌原装避雷器。能抗高温、抗严寒、抗雷击，并具有较强的撞击力、防盗、温控风扇等功能，防护等级应达到IP65标准。警示灯、爆闪灯应接地和安装品牌原装避雷器，接地电阻小于10欧姆。
（五）设置专人值守电话，24小时随时接受交通警察大队和指挥中心的工作安排，要求30分钟内响应。并配备相应的机械设备和交通工具（汽车、登高车等），须在《主要施工机械设备表》中列表说明。采购人将在签订合同前对中标候选人是否具备机构、人员和设备设置要求进行实地察看。
★四、商务部分
（一）服务期限：一年
（二）单价采购预算：投标供应商投标报价时各单项清单报价不得高于《交通设施维护内容清单及限价》中对应的单项清单限价，否则为无效报价，按照无效响应处理。
（三）付款方式：合同签订生效后，支付合同金额10%的预付款；完成维修工作经验收合格并审计后，当年支付至审定价的60%；第二年支付至审定价的90%；余款第三年付清。注：付款期限为甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付。
（四）投标报价（编制）要求的说明：
本项目采用固定单价合同，正常情况下，采购人支付的实际费用按中标全费用综合单价×实际工作量结算。
（五）履约保证金：招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应在合同签订之前向采购人提交。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，但不得超过政府采购合同金额的10%。本项目履约保证金为合同金额的 10%。
（六）验收要求：由中标供应商和采购人按照招标文件、投标文件及合同要求，共同对服务内容验收并签字确认。
（七）投标货币：投标文件中的所有货物单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。
对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。
注：采购需求部分标注“★”实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。


[bookmark: _Toc98669372][bookmark: _Toc76955302][bookmark: _Toc100386076][bookmark: _Toc98669730][bookmark: _Toc20821546]第五部分    评标办法和标准
[bookmark: _Toc8229]1.采购代理机构职责
[bookmark: _Toc18248]1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
[bookmark: _Toc20716]2.评标委员会职责
[bookmark: _Toc9612]2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责： 
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  
（3）对投标文件进行比较和评价；  
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；  
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
[bookmark: _Toc18167]3.评标注意事项
3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
[bookmark: _Toc26882]4.评标过程的保密
4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。
4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
[bookmark: _Toc871]5.报价前后不一致的处理原则
[bookmark: _Toc14425]5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc15381]6.投标人资格审查
☑6.1 采用资格后审方式
开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证。（原件扫描件）

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供上一年年度企业财务审计报告，或近一年内的财务报表（不少于三个月），成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等（原件扫描件）；或按采购文件要求提供资格承诺函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	[bookmark: _GoBack]见履行合同所必需的设备和专业技术能力表；或按采购文件要求提供资格承诺函。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据（原件扫描件）；或按采购文件要求提供资格承诺函。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	见投标函；或按采购文件要求提供资格承诺函。

	6
	信用情况
	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http：//credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	提供《中小企业声明函》

	8
	本项目的特定资格要求
	无

	注：根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求，以上2-5项的资格条件采取“信用承诺制”，即上述2-5项要求的相关资格证明材料可提供《资格承诺函》（格式详见招标文件“第六部分  投标文件（格式）”），在编制投标（响应）文件时无需再提供与上述四项相关的证明材料。


[bookmark: _Toc31833]7.投标人符合性审查
 7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	[bookmark: _Hlk144485380]序号
	审查要素
	审查内容

	报价要求

	1
	投标文件有效性
	电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。

	商务要求

	1
	响应程度审查
	满足招标文件商务部分的实质性要求和条件。

	2
	有效性审查
	提供法定代表人身份证明书；如有委托代理人，还需提供法定代表人授权委托书，并同步提交投标单位为其缴纳的社保证明。

	技术要求

	1
	响应程度审查
	审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。


审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
[bookmark: _Toc32662]8.技术和商务评估
☑8.1 本项目采用综合评分法。
	[bookmark: EBeb38bac6236d407ea758a92f796301c6][bookmark: _Toc14405]评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	45.00
	40.00
	15.00


[bookmark: EB6b2e05f244d844eab53af046ecb4a6fe]（一）技术评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1.1
	项目实施方案内容评价
	1.总体施工组织布置及规划：根据投标人对项目的理解内容，施工布置、总体进度计划和资源配置计划方案等进行评审。描述完全包含上述内容的，得2分，方案有缺项或无方案的不得分。针对本项目的总体施工组织布置及规划方案内容详细具体、针对性强的，加1分。针对本项目的总体施工组织布置及规划内容切实可行，科学合理的，加1分。
	4.0

	
	
	2.主要工程项目的施工方案、方法与技术措施：根据投标人对主要工程项目的施工方案、方法与技术措施进行评审。描述完全包含上述内容的，得3分，方案有缺项或无方案的不得分。针对本项目的施工方案、方法与技术措施内容详细具体、针对性强的，加1分。针对本项目的施工方案、方法与技术措施内容切实可行，科学合理的，加1分。
	5.0

	
	
	3.对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及技术措施：根据投标人对重点、关键和难点工程项目的施工方案、方法与技术措施进行评审。描述完全包含上述内容的，得3分，方案有缺项或无方案的不得分。针对本项目的重难点工程的施工方案、方法及技术措施内容详细具体、针对性强的，加1分。针对本项目的重难点工程的施工方案、方法及技术措施内容切实可行，科学合理的，加1分。
	5.0

	
	
	4.安全生产管理体系及保证措施：根据投标人对安全目标及管理体系、安全管理组织机构及制度、安全管理措施等进行评审。描述完全包含上述内容的，得3分，方案有缺项或无方案的不得分。针对本项目的安全生产管理体系及保证措施内容详细具体、针对性强的，加1分。针对本项目的安全生产管理体系及保证措施内容切实可行，科学合理的，加1分。
	5.0

	
	
	5.工期保证体系及保证措施：根据投标人对工期目标、进度计划的管理措施、工期保证措施、节点、关键工序工期保障等进行评审。描述完全包含上述内容的，得3分，方案有缺项或无方案的不得分。针对本项目的工期保证体系及保证措施内容详细具体、针对性强的，加1分。针对本项目的工期保证体系及保证措施内容切实可行，科学合理的，加1分。
	5

	
	
	6.工程质量管理体系及保证措施：根据投标人对质量管理目标、质量管理体系、质量管理组织机构及制度、质量管理措施等进行评审。描述完全包含上述内容的，得3分，方案有缺项或无方案的不得分。针对本项目的工程质量管理体系及保证措施内容详细具体、针对性强的，加1分。针对本项目的工程质量管理体系及保证措施内容切实可行，科学合理的，加1分。
	5.0

	
	
	7.环境保护、水土保持保证体系及保证措施：根据投标人对环境、水土管理目标及组织保障体系、环境保护和水土保持措施、扬尘控制专项施工方案等进行评审。描述完全包含上述内容的，得2分，方案有缺项或无方案的不得分。针对本项目的环境保护、水土保持保证体系及保证措施内容详细具体、针对性强的，加1分。针对本项目的环境保护、水土保持保证体系及保证措施内容切实可行，科学合理的，加1分。
	4.0

	
	
	8.文明施工、文物保护保证体系及保证措施：根据投标人对施工目标、施工管理体系、文明施工及文物保护措施等进行评审。描述完全包含上述内容的，得2分，方案有缺项或无方案的不得分。针对本项目的文明施工、文物保护保证体系及保证措施内容详细具体、针对性强的，加1分。针对本项目的文明施工、文物保护保证体系及保证措施内容切实可行，科学合理的，加1分。
	4.0

	
	
	9.项目风险预测与防范、事故应急预案以及雨、雪、冬季施工的影响及相关措施：根据投标人对事故应急预案流程、事故应急预案、恶劣天气情况下的施工等进行评审。描述完全包含上述内容的，得2分，方案有缺项或无方案的不得分。针对本项目的内容详细具体、针对性强的，加1分。针对本项目的内容切实可行，科学合理的，加1分。
	4.0

	
	
	10.日常巡检方案及保障措施：根据投标人对服务响应时间、日常巡检、损坏设施修复、重大活动应急服务等进行评审。描述完全包含上述内容的，得2分，方案有缺项或无方案的不得分。针对本项目的日常巡检方案及保障措施内容详细具体、针对性强的，加1分。针对本项目的日常巡检方案及保障措施内容切实可行，科学合理的，加1分。
	4.0


[bookmark: EBcc36ae01fb994a918da451ccb0f74e57]（二）商务评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	2.1
	企业组织能力
	1.拟派的项目总工具有公路相关专业高级工程师职称得2分；
2.拟派的项目管理机构人员配备安全员(具有安全员C证) 1名、施工员(具有施工员证书) 1名、质量员(具有质量员证书) 1名、资料员(具有资料员证书) 1名、材料员(具有材料员证书)1名、劳务员(具有劳务员证书) 1名、公路工程师1名、特种作业人员(具有应急管理部门的高处作业操作证) 1名、公路养护工(具有公路巡视养护工三级及以上职业技能等级证书) 1名、焊工(具有建筑施工特种作业操作资格证书) 1名。每具备1个符合要求人员得1分，最多得10分。
以上人员不得兼任且需提供有效的证书原件扫描件，并提供近1个月公司社保证明等证明材料，否则不得分。
	12.0

	2.2
	投入设备
	1.高空作业车（车辆行驶证中车辆类型：非载货专项作业）有1辆得1分，最多得2分；
2.轻型维护巡查工程车有1辆得1分，最多得4分；
3.铝焊机、标牌刻字机、双组份划线机、清洗机、涂层测厚仪、逆反射标线测量仪、测距仪、高压无损水除线机、太阳能移动信号灯、小型手持铣刨机，以上设备齐全的得10分，少一项扣1分。
注：(1)以上车辆及设备须全部投入本项目；(2)若车辆为投标人自有，须提供发票原件扫描件、车辆行驶证原件扫描件；若为租赁，须提供租赁合同原件扫描件、车辆行驶证原件扫描件。(3)若设备为投标人自有，须提供投标单位的购买发票原件扫描件；若为租赁设备，须提供租赁合同以及出租单位的购买发票原件扫描件。
	16.0

	2.3
	类似业绩
	投标人提供自2020年1月1日(以签订合同时间为准)以来的类似施工或者维护业绩(交通设施施工或维护业绩必须包含标志、标线、护栏),每个得2分，最多得6分。
类似业绩需提供合同，所需资料需提供原件扫描件并加盖企业电子公章。投标人所提供的资料需清楚表达项目具体内容，如未能完整体现项目具体内容的，投标人需同时提供业主单位加盖公章的其他证明材料，否则不得分。
	6.0

	2.4
	企业能力
	1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书得2分。
2.投标人具有有效期内的职业健康管理认证体系证书得2分。
3.投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书得2分。
以上1-3所有材料提供有效的证书原件扫描件。上述证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效”，否则不予计分。
	6.0


（三）价格评估
	[bookmark: EB00ed059341e447b48aa4c095e09e7fc2]序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	3.1
	报价得分
	满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评定的基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评分基准价/投标报价）×15分（精确到小数点后2位）
	15.0


[bookmark: _Toc31585]9.相同品牌产品的处理原则
9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。
9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
[bookmark: _Toc28068]10.允许修改评标结果的情形
10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc98669361][bookmark: _Toc20732998][bookmark: _Toc98669719][bookmark: _Toc92168030][bookmark: _Toc100386064]评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。
[bookmark: _Toc22787]11.推荐中标候选人
☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。


[bookmark: _Toc12705]第六部分    投标文件（格式）

[bookmark: _Toc29698]投   标   文   件



项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0021
项目名称：2026年开发区交通安全专项维修服务项目




投 标 人（公章）：××××
××××年××月××日
[bookmark: _Toc13023]一、资格部分
（一）投标函
致××××（采购代理机构）：
根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。
2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。
3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。
10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址： ××                  电话： ××
传真：××邮政编码：××
投标人（公章）：××
法定代表人签字或盖章： ××
日期： ××××年××月××日


（二）独立承担民事责任的能力
提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证。(原件扫描件) 


（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供上一年年度企业财务审计报告，或近一年内的财务报表（不少于三个月），成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等(原件扫描件) 


（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力
填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）
	
一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2025年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	





（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据(原件扫描件)


（六）资格承诺函
资格承诺函
致：  （采购人、采购代理机构）  
我单位参与   （项目名称）  （项目编号：   ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：         
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：         
日期：         



说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。


（七）落实政府采购政策需满足的资格要求
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体）参加 丹阳市曲阿街道办事处 的2026年开发区交通安全专项维修服务项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1.2026年开发区交通安全专项维修服务项目，属于 其他未列明行业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日 期：

注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（可选）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）  单位的  （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）
日	 期：


（八）本项目的特定资格要求
[bookmark: _Toc25658]无

二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（姓名）同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任    职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称： 

公    章： 

  年    月   日


附：法定代表人居民身份证复印件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。


[bookmark: _Toc18052]三、法定代表人授权委托书
本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
	
本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：
委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：          

投标人名称（公章）：
日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件
注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。
[bookmark: _Toc15369]
四、价格部分
4.1 开标一览表

货币单位：人民币元
项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0021
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	2026年开发区交通安全专项维修服务项目
	详见投标文件
	

	总价（大写）：
	


报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

投标人（公章）： （电子签章）




4.2清单及明细报价表
	序号
	项目名称
	规格及参数
	计量单位
	2026限价综合单价（元）
	投标报价（元）
	备注

	1
	标志版面
	2mm 铝板，Ⅲ类膜
	㎡
	750.00
	
	

	2
	标志版面
	3mm 铝板，Ⅲ类膜
	㎡
	813.00
	
	

	3
	单柱式标志杆
	立杆 Ø89*4*3000mm，法兰厚度12mm，杆件热镀锌，C30砼基础500*500*600mm
	套
	750.00
	
	含土方开挖、回填及外运

	4
	单柱式标志杆
	立杆 Ø89*4*3500mm，法兰厚度 12mm，杆件热镀锌，C30砼基础500*500*600mm
	套
	780.00
	
	含土方开挖、回填及外运

	5
	单柱式标志杆
	立杆 Ø89*4*4000mm，法兰厚度 12mm，杆件热镀锌，C30砼基础500*500*600mm
	套
	836.00
	
	含土方开挖、回填及外运

	6
	悬臂式标志杆
	立杆 Ø219*8*8000mm，横杆 Ø114*4.5*5000mm*2根，杆件热镀锌，基础 1200*1200*1500mm，C30砼，预埋 件Ø30*1000mm*8根
	套
	15800.00
	
	含土方开挖、回填及外运

	7
	悬臂式标志杆
	立杆 Ø159*6*6500mm，横杆 Ø89*4.5*3500mm*2根，杆件热镀锌，基础 1000*1000*1200mm，C30砼，预埋件 Ø24*1000mm*6根
	套
	7600.00
	
	含土方开挖、回填及外运

	8
	悬臂式标志杆
	立杆 Ø273*10*8300mm，横杆 Ø127*5*5300mm*2根，杆件热镀锌，基础 1200*1200*2000mm，C30砼，预埋件 Ø30*1200mm*8根
	套
	20000.00
	
	含土方开挖、回填及外运

	9
	整修标志牌
	单柱式版面在2㎡以内
	块
	375.00
	
	

	10
	整修标志牌
	悬臂式版面在2㎡以上
	块
	800.00
	
	

	11
	标志改版面
	单柱式改版面，贴Ⅲ类膜
	㎡
	380.00
	
	

	12
	标志改版面
	悬臂式改版面，贴Ⅲ类膜
	㎡
	450.00
	
	

	13
	道口标柱
	Ø114*3*1200mm钢管，贴Ⅰ类膜，高 800mm
	根
	200.00
	
	

	14
	减速带
	380*1000*50mm 优质橡胶减速带，每米重16kg
	米
	160.00
	
	

	15
	路锥
	高 700mm，EVA 材质，重 2.4kg
	个
	48.00
	
	

	16
	弹性警示桩
	Ø76*1000mm 优质柔性塑料，贴Ⅰ类膜
	根
	45.00
	
	

	17
	交通隔离栏
	城市灰中央隔离 1160*2628mm,城市灰（静电喷涂）。主要构件材质及规格：立柱128*86*2.0mm镀锌异形管；上横杆40*80*1.5mm、50*50*1.5mm镀锌方管拼焊；下横杆50*50*1.5mm镀锌方管；竖杆40*25*1.2mm镀锌方管；铸铁底座300*400mm（单个重35kg以上）；反光膜采用钻石级反光膜
	米
	467.00
	
	

	18
	交通隔离栏
	城市灰机非隔离 800*2628mm,护栏主体颜色：城市灰（静电喷涂）。主要构件材质及规格：立柱128*86*2.0mm镀锌异形管；上横杆40*80*1.5mm、50*50*1.5mm镀锌方管拼焊；下横杆50*50*1.5mm镀锌方管；竖杆40*25*1.2mm镀锌方管；铸铁底座300*400mm（单个重35kg以上）；反光膜采用钻石级反光膜
	米
	438.00
	
	

	19
	交通隔离栏
	城市灰机非隔离 900*3000mm,城市灰（静电喷涂）。主要构件材质及规格：立柱128*86*2.0mm镀锌异形管；上横杆40*80*1.5mm、50*50*1.5mm镀锌方管拼焊；下横杆50*50*1.5mm镀锌方管；竖杆40*25*1.2mm镀锌方管；铸铁底座300*400mm（单个重35kg以上）；反光膜采用钻石级反光膜
	米
	500.00
	
	

	20
	交通隔离栏
	常规护栏，标准段规格（长*高）：3080*1000mm，护栏主体颜色：乳白色（静电喷涂）。主要构件材质及规格：立柱80*80*2.0mm热镀锌钢管；上横杆70*45*1.5mm热镀锌钢管；下横杆55*30*1.5mm热镀锌钢管；竖杆51*28*1.2mm热镀锌钢管；高分子底座330*250mm；
	米
	185.00
	
	

	21
	交通隔离栏
	常规护栏 910*3080mm，护栏主体颜色：乳白色（静电喷涂）。主要构件材质及规格：立柱80*80*2.0mm热镀锌钢管；上横杆70*45*1.5mm热镀锌钢管；下横杆55*30*1.5mm热镀锌钢管；竖杆51*28*1.2mm热镀锌钢管；高分子底座330*250mm；
	米
	175.00
	
	

	22
	交通隔离栏
	常规护栏 1200*3080mm，护栏主体颜色：乳白色（静电喷涂）。主要构件材质及规格：立柱80*80*2.0mm热镀锌钢管；上横杆70*45*1.5mm热镀锌钢管；下横杆55*30*1.5mm热镀锌钢管；竖杆51*28*1.2mm热镀锌钢管；高分子底座330*250mm；
	米
	220.00
	
	

	23
	交通隔离栏
	常规护栏 1200*3000mm，护栏主体颜色：乳白色（静电喷涂）。主要构件材质及规格：立柱80*80*2.0mm热镀锌钢管；上横杆70*45*1.5mm热镀锌钢管；下横杆55*30*1.5mm热镀锌钢管；竖杆51*28*1.2mm热镀锌钢管；高分子底座330*250mm；反光膜采用工程级反光膜
	米
	220.00
	
	

	24
	活动式交通隔离栏
	1000*3080mm
	米
	280.00
	
	

	25
	伸缩护栏
	不锈钢1200*2500mm
	节
	250.00
	
	

	26
	整修隔离栏
	城市灰、常规护栏
	节
	80.00
	
	

	27
	隔离栏立柱
	常规 80*80*2*1000mm
	个
	80.00
	
	

	28
	底座
	铸铁 300*400mm 重 35kg
	个
	220.00
	
	

	29
	底座
	高分子 330*250mm
	个
	55.00
	
	

	30
	热熔标线
	宽15cm、20 cm、30 cm、45 cm，厚 1.8mm
	㎡
	45.00
	
	

	31
	热熔车位
	2500*5000mm
	个
	96.00
	
	

	32
	热熔振荡标线
	宽40cm，厚 7mm
	㎡
	160.00
	
	

	33
	双组份标线
	喷涂厚度 0.6mm
	㎡
	73.00
	
	

	34
	水洗标线
	宽15cm、20 cm、45 cm
	㎡
	50.00
	
	

	35
	冷漆标线
	宽10cm、15 cm、20 cm
	㎡
	20.00
	
	

	36
	爆闪灯
	750*150mm 双面爆闪灯含立杆
	套
	1200.00
	
	

	37
	爆闪灯
	750*151mm 双面爆闪灯不含立杆
	套
	980.00
	
	

	38
	爆闪灯
	350*250mm 双面爆闪灯含立杆
	套
	1300.00
	
	

	39
	爆闪灯
	350*251mm 双面爆闪灯不含立杆
	套
	920.00
	
	

	40
	警示灯
	Ø400mmLED 光源信号灯
	套
	1399.00
	
	

	41
	凸面镜
	Ø80cm(含杆)
	套
	660.00
	
	

	42
	拆除减速带
	
	米
	30.00
	
	

	43
	拆除道口标柱
	
	根
	20.00
	
	

	44
	防撞桶
	60*80cm 4kg
	个
	160.00
	
	

	合计（元）
	


注：
1.以上综合单价含人工、材料、机械、管理、利润、规费、税金等全费用。
2.合计金额应为各单项报价金额之和，开标一览表中填报的总价应与本合计金额保持一致。

投标人名称（公章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：
日  期：   年    月     日


[bookmark: _Toc18428]五、技术部分
[bookmark: _Toc2041](一)实施方案
[bookmark: _Toc19195]
(二)技术及服务内容响应偏离情况
1.针对本项目招标文件“第四部分采购需求”的“三、技术及服务要求”，如供应商完全响应，请做如下承诺。
响应承诺函
    （采购人名称）    ：
我单位保证：我单位及各方联合体（如有）已完全了解并熟悉2026年开发区交通安全专项维修服务项目（项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0021）项目采购文件中“第四部分 采购需求”所有有关技术（服务）内容及要求，并且所有条款完全响应，无偏离。如我单位及各方联合体（如有）无法按照采购文件中的服务要求执行，自愿承担一切违约责任。
特此承诺！

                      供应商名称（公章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：
日      期：   年    月     日


2.技术及服务要求如有负偏离，请如实填写下表（如有）：
	序号
	技术及服务要求内容
	实际响应情况
	偏离内容
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：投标人应如实填写，如履约时发现不能按上述内容提供服务，采购人有权取消其中标资格，并报政府采购监督管理处。投标人应负相应法律责任及违约责任。

                      供应商名称（公章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：
日      期：   年    月     日

[bookmark: _Toc1054]

[bookmark: _Toc22924]六、商务部分
[bookmark: _Toc13867](一)供应商能力
[bookmark: _Toc7308][bookmark: _Toc5542]根据采购文件采购需求及评分办法等提供企业的荣誉评价、企业证书等
(二)类似业绩
	序号
	项目名称
	项目金额
	业主单位
	合同时间
	合同内容、性质

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
1、按照采购文件要求提供证明材料附后。
2、行数不够，请自行添加。
投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签章）：
日期：2026年   月   日
[bookmark: _Toc15805]
(三)项目实施成员能力
	序号
	姓名
	身份证号
	人员类别
	技术证书、级别
	相关工作经验
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、行数不够，请自行添加。
2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。
3、列入上表人员具有其他相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签章）：
日期：2026年   月   日



[bookmark: _Toc21454](四)商务部分响应情况
一、针对本项目采购文件“第四部分采购需求”的商务部分要求，如供应商完全响应，请做如下承诺。
商务部分响应承诺函
    （采购人名称）    ：
我单位保证：已充分理解并确认2026年开发区交通安全专项维修服务项目（项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0021）采购文件“第四部分 采购需求”关于商务要求的所有内容，并且所有条款完全响应，无偏离。如我单位及各方联合体（如有）无法按照采购文件中的商务要求执行的，自愿承担一切违约责任。
特此承诺！

                          投标人（公章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：
日      期：   年    月    日


二、商务部分要求如有负偏离，请如实填写下表（如有）：
	序号
	商务要求内容
	实际响应情况
	偏离内容
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：投标人应如实填写，如履约时发现不能按上述内容履约的，采购人有权取消其中标资格，并报政府采购监督管理处。投标人应负相应法律责任及违约责任。

                          投标人（公章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：
日      期：   年    月    日


七、其他部分
按招标文件要求投标人所能提供的其他文件
