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项目概况
张家港市北部医疗中心气动/箱式物流系统设备及安装招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上报名获取招标文件，并于2026年11月20日9点30分（北京时间）前递交电子投标文件。
一、项目基本情况
1、采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2026-0353
2、项目名称：张家港市北部医疗中心气动/箱式物流系统设备及安装项目
3、采购预算：2105.6万元，最高限价1895.00万元
4、采购需求：本次项目采购内容为张家港市北部医疗中心建设申请购置的张家港市北部医疗中心气动/箱式物流系统设备及安装项目。
5、 合同履行期限：合同签订生效后，根据采购人实际工程进度，乙方在接到采购人书面通知后180日内交货，并按实际工程进度安装调试，按采购人要求的时间验收完毕。如因投标单位的问题影响医院整体建设进程，将由投标单位承担一切责任。
6、 质保期：自物品验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），整个系统免费质保期不低于三年，提供长期技术支持和维修服务。
7、本项目不接受进口产品投标。
8、本项目不接受联合体投标。
9、本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3、 本项目的特定资格要求：无。
注：拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
（4）根据政府采购法及相关法规文件的规定，本项目将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
1、获取时间：自采购公告发布之日起五个工作日
2、地点：苏采云系统
3、获取方式：自行下载
4、售价：无
四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点
1、上传投标文件截止时间：2026年11月20日9点30分
2、开标时间：2026年11月20日9点30分
3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。
2、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
3、采购文件获取（网上获取）
3.1申领CA证书：
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，电话：0512-65737699。
3.2登录：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
4、制作、提交电子响应文件：
4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5、开标
5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：
1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。
2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。
3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
6、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
7、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。
8、政府采购监督电话：0512-58699063
9、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称：张家港市中医医院
地址：张家港市康乐路4号
联系人：顾敏晖
联系电话：0512-56380291
2、采购代理机构信息
名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号1幢17层
前台联系方式：0512-69165625
3、项目联系方式
项目联系人：李晶晶、陈璐佳、李东
电话：0512-65158848转8015
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文  件
采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2026-0353
采购项目：张家港市北部医疗中心气动/箱式物流系统设备及安装项目
采购单位：张家港市中医医院
项目属性：货物类
行业类别：工业




苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
[bookmark: _Hlk108429508][bookmark: _Hlk109226253]二〇二六年十月
前 附 表
（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）
	项号
	名称
	内      容

	1
	采购编号
	JSZC-320582-SZWK-G2026-0353

	2
	采购项目名称
	张家港市北部医疗中心气动/箱式物流系统设备及安装项目

	3
	采购人
	张家港市中医医院
地址：张家港市康乐路4号
联系人：顾敏晖
联系电话：0512-56380291

	4
	采购代理机构
	苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层    邮编：215005
电话：0512-65158848转8015     联系人：李晶晶、陈璐佳、李东
传真：0512-65153553

	5
	投标有效期
	90天（日历日）

	6
	投标保证金
	无

	7
	依法获取采购文件截止时间
	2026年11月9日

	8
	电子投标文件制作要求
	电子投标文件制作要求
（1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

	10
	开标时间、地点
	开标时间：2026年11月20日9点30分
开标地点（投标人无须到场）：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座10楼评标室)，苏州市公共资源交易中心张家港分中心
投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

	11
	中标服务费
	按苏财购告〔2016〕31号规定的收费标准收取，领取中标通知时中标人向采购代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算后打五折。
收费标准：预算金额的100万（含）以下部分费率为1.5%；
预算金额的100万以上至500万（含）以下部分费率为1.1%；
预算金额的500万以上至1000万（含）以下部分费率为0.8%；
预算金额的1000万以上至5000万（含）以下部分费率为0.5%；
中标服务费金额77140元
服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司张家港分公司
缴纳账号：1102028109200639565
开户银行：中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行

	12
	履约保证金
	合同签订前，中标人向采购单位提交合同金额2%的履约保证金。
设备安装全部验收合格后，采购人无息返还履约保证金。
履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以金融机构、担保机构出具的保函或银行支票、银行汇票、本票等非现金形式提交。

	13
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：
（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。 

	14
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的；
（二）不具备采购文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
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                                    ：
受张家港市中医医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。
1、采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2026-0353
2、采购项目名称：张家港市北部医疗中心气动/箱式物流系统设备及安装项目
3、采购预算及最高限价：
	序号
	采购项目
	预算金额（万元）
	最高限价（万元）

	1
	张家港市北部医疗中心气动/箱式物流系统设备及安装项目
	2105.6
	1895


4、采购技术指标：详见采购文件
5、依法获取采购文件截止时间：2026年11月9日
6、开标时间：2026年11月20日9点30分（北京时间）
7、现场评标地点（投标人无须到场）：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座10楼评标室)，苏州市公共资源交易中心张家港分中心
8、投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
注：本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
9、采购项目联系人及联系方式：
（1）张家港市中医医院
联系人：顾敏晖           联系电话0512-56380291
地址：张家港市康乐路4号
（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层      邮编：215005
联系人：李晶晶、陈璐佳、李东
联系电话：0512-65158848转8015，0512-65153553 （FAX）
请贵单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
[bookmark: _Hlk108429572]

第二章  投标人须知
一、说明和释义
1、说明
1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。
2、词语释义
2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。
2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。
2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.7 货物：系指乙方按采购采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。
2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10 天：日历日。
2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.18 中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
二、投标人（供应商）
3、供应商资格要求：
3.1供应商应当具备的一般条件：
3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；
3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.3本项目的特定资格要求：无；
4、投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。
5、投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6、联合体投标
本采购项目不接受联合体投标。
三、采购文件的说明
7、采购文件
采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8、采购文件的询问与澄清
8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。
8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
9、采购文件的修改
9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。
9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
10、质疑
10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。
10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。
10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
10.7收件人：季欣怡（前台）
10.8联系电话：0512-69165625
10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层
四、电子投标文件说明
11、提示与要求
11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12、电子投标文件计量单位和使用文字
12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
13、电子投标文件的组成
13.1封面
13.2开标一览表
13.3资格审查响应文件
（1）投标函、关于资格条件的声明函（格式见第三章）；
（2）投标单位情况表（格式见第三章）；
（3）合格供应商的资格条件
3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）
3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；
3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；
3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（格式见第三章）；
3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；
（4）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（5）本项目的特定资格要求：无。
13.4符合性审查响应文件
13.4.1投标分项报价表（详见第三章格式4）；
13.4.2商务条款偏离表（详见第三章格式7）；
13.4.3其他投标材料（如有）；
13.5综合评审响应文件
13.5.1与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；
13.6企业报价折扣证明
13.6.1本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。投标人所投产品的生产厂家属于小型或微型企业或残疾人福利性单位或监狱企业，投标文件中提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
13.6.2关于符合本国产品标准的声明函（如不提供此声明函，则不享受本国产品价格评审优惠）。
13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。
14、电子投标文件编制要求
14.1电子投标文件按上述13.1-13.6内容编写，并按投标文件客户端中要求的顺序对应上传内容。
14.2电子投标文件制作
（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。
14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。
14.7投标报价（编制）要求的说明
14.7.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.7.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。
14.7.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
14.7.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
14.7.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.7.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
15、电子投标文件的签署
15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。
15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。
15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。
16、投标保证金
无。
17、电子投标文件的有效期
17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
五、电子投标文件的解密
[bookmark: _Hlk50468759]18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。
至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。
六、开标和评标
19、投标截止时间
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。
20、电子投标文件的修改和撤回、撤销
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、投标文件的澄清
22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
23、对投标文件的初审
23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评审结束后代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
23.6异常低价审查
（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
23.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
24、评标委员会
24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；
24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。
24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；
24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；
24.3.4签署评标报告、推荐三名中标候选人，采购方从中确定中标人；；
24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.4评标委员会成员应当履行下列义务：
24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.4.4参与评标报告的起草；
24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；
24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。
27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
28、中标人的确认
28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，推荐三家中标候选人供采购人从中确定中标人。
中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。采购人也可以重新开展采购活动。
28.2采购代理机构在苏采云系统中向中标供应商发放《中标通知书》。
28.3采购人从中确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
29、合同授予标准
29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。
29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。
30、中标通知书
30.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将成为合同的组成部分。
30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
31、合同的签订
31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。
31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。
31.3中标人无正当理由不得放弃中标。
32、履约保证金
合同签订前，中标人向采购单位提交合同金额2%的履约保证金。
设备安装全部验收合格后，采购人无息返还履约保证金。
履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以金融机构、担保机构出具的保函或银行支票、银行汇票、本票等非现金形式提交。
八、其他事项
33、中标服务费
33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。
33.2缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。
34、监督
34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
35、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。


[bookmark: _Hlk108429601]
第三章  投标文件格式

说明：
对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


格式1、投标函
投标函
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：
我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：
1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的全部货物及配套服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。
3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。
4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。
6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；
9、与本投标有关的通讯地址：
单    位：                                 联 系 人：                   
地    址：                                 邮政编码：                   
联系电话：                                 传    真：                   
开户行名称：                               
银行账号：                               
投标人：（公章）
单位法定代表人或代理人：（签名或签章）           年     月     日

格式2、法人授权委托书
1、授权委托书
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

法定代表人（签名）：
被授权人（签名）：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖公章）
单位地址：
日期：      年   月   日

2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。 

法定代表人（签名）：
联系电话：（手机）
单位名称：（加盖公章）
单位地址：
日期：      年   月   日

注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书、法人及被授权人的身份证复印件；
被授权人是法定代表人的，提供法定代表人身份证明书和身份证复印件。


格式3、开标一览表
开标一览表（总报价）
项目编号：
	项目名称
	投标总报价（元）

	
	
小写：                      元（人民币）


	投标报价大写金额
	金额大写：




投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日

注：以上各栏应逐栏如实填写，不得无故缺填并与投标文件其他部分一致。若有矛盾之处以此表为准，否则视为无效投标。



格式4、投标分项报价表
投标分项报价表
（格式）
采购编号：
	序号
	标的物名称
	品牌、规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：
	大写：                                          元

	交货时间：



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。


格式5、投标产品技术对照表

投标产品技术对照表1
（填写评分标准中涉及的▲技术指标）
采购编号：
	序号
	设备名称、品牌、
规格型号
	招标技术要求
	投标设备技术指标
	偏离情况（符合/负偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标产品技术对照表》投标
2、投标人须对照招标技术参数要求一一对应逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。
3、如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


投标产品技术对照表2
（填写评分标准中涉及的普通技术指标）
	序号
	技术要求

	投标产品技术响应内容
	符合或不符合

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日

备注：
1.投标人必须对技术要求逐条做出明确响应，否则不得分。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

格式6、产品功能承诺书



投标产品功能承诺书

我单位（公司名称）              承诺：
如我单位中标，待中标通知书发出后、项目正式进场实施前，甲方有权组织技术评审人员对招标文件中“▲技术要求”对应的实际功能开展现场复核考察，我单位须无条件配合提供演示场地、环境及全程技术支持；若现场复核发现存在演示功能缺失、实际运行效果与投标提交的演示材料严重不符、无法达到招标明确要求的，甲方有权直接取消其中标资格。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日



格式7、商务条款偏离表
商务条款偏离表
采购编号：
	序号
	采购文件的商务条款要求
	投标文件的商务条款内容
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。
2.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。
3..如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日
















格式8、设备清单表
设备（货物）清单表

采购编号：
	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日




注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备（货物）清单表》投标。
    2、各投标人必须附详细配置清单。


格式9、售后服务承诺书

售后服务承诺书
采购编号：
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	免费质保期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日

格式10、类似项目一览表
类似项目一览表
采购编号：
	序号
	项目名称
	采购单位
	签订时间
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。


投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日



格式11、资格证明文件
（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人（公章）：

日期：        年     月     日


（2）投标人情况表
投标人情况表
采购编号：
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	        万元
	净资产
	万元

	股东权益
	        万元
	销售收入
	2025年       万元

	实现利润
	2025年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	      平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	
单位简历及内设机构情况

	

	
单位优势及特长

	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
[bookmark: _Toc419]

投标人（公章）：

日期：        年     月     日

[bookmark: _Toc18420]（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明



声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。






投标人（公章）：




日期：        年     月     日



格式12、中小企声明函

中小企业声明函（货物类）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：
本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、箱式物流传输系统 ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于     （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；
2、气动物流传输系统，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于        （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；
…………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。
在货物类采购项目中，货物由中型、小型或微型企业制造的（即货物由中型、小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标）视为中小微企业。
依据工信部联企业[2011]300号文，工业的行业划分标准如下：
工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。


格式13、残疾人福利性单位声明函
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                      单位名称（盖章）：
                 日  期：



注：
1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。


格式14、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）    郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
                                日期：年   月  日


注：
1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6、用斜线划除的地方无需填写。
[bookmark: _Hlk108429631]
第四章  采购书
受张家港市中医医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。
一、采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2026-0353
二、采购项目名称：张家港市北部医疗中心气动/箱式物流系统设备及安装项目
三、采购技术要求：
（一）箱式物流传输系统技术要求
	箱式物流传输系统总体要求

	1.1系统整体要求
	箱式物流输送系统是以周转箱为载体，通过水平传输系统和提升系统智能物联网技术组合实现物品自动化传输的新型智能化物流传输系统。

	1.2传输对象
	药品、标本、血液制品、血样、医疗器械、手术包、医用消耗品和文本文件等物品；

	1.3适用环境条件
	-10℃—+45℃，相对湿度：40%～98%（无凝露）；湿度变化率：≤±10%/h。

	1.4.平稳性
	系统启动或停止均平稳无撞击。

	1.5.安全性
	系统无润滑油泄露、无超标噪声污染，系统不对其他设备产生电磁干扰；

	1.6.稳定性保障
	系统具有故障恢复能力，传输中如发生断电，数据不会丢失，来电后继续完成原定传输指令，整机系统具有故障自诊功能。

	箱式物流传输系统主要技术要求

	1.总述
	系统由工作站点、水平传输分拣系统、垂直传输分拣系统、人机交互系统、电控系统、智慧调度控制平台、SCADA设备监控系统、信息管理平台、移动端信息平台组成；

	2.工作站点

	2.1
	通用技术要求

	2.1.1
	工作站点采用钢制框架结构，装饰面材质采用铝合金材质，与周转箱接触的结构件边缘部位采用不锈钢包边耐磨处理。金属材质需做防锈、防腐工艺处理。

	2.1.2
	工作站下层结构除支持正面取箱外，还需支持人员从侧面取箱；

	2.1.3
	标准工作站点采用上下双层收发结构，每层可以实现单次发送≥2个周转箱或单次接收≥2个周转箱的实际使用需求；

	2.1.4
	工作站点采用静音电辊筒驱动方式，辊筒需做包胶工艺，设备运行噪音＜50dB；

	▲2.1.5
	工作站点采用一体嵌入式触控终端；
屏幕尺寸≥20英寸，分辨率≥1920×1080；
可中文显示站点名称、站点状态、任务列表信息、箱号等内容；
投标时需提供真实医院场景或经评审委员会认可的功能演示环境对应的全功能演示视频，清晰展示全部相关功能，用以佐证所投产品满足上述全部功能要求；同时投标人提供产品功能承诺书（详见第三章格式）

	▲2.1.6
	工作站点具有3D数字孪生可视化功能，支持1：1高精度三维模型渲染，具有多视角自动旋转，平视、俯视等特殊视角切换，系统总任务、当日总任务、当时在途任务显示功能。
投标时需提供真实医院场景或经评审委员会认可的功能演示环境对应的全功能演示视频，清晰展示全部相关功能，用以佐证所投产品满足上述全部功能要求；同时投标人提供产品功能承诺书（详见第三章格式）

	▲2.1.7
	工作站点具备密码登录的鉴权识别方式，其中包含用户选择密码登录、超级用户预留密码登录等多维度多方式配置方式；账号、密码具有加密功能，数据库中所有密码没有明码显示和存储；
投标时需提供真实医院场景或经评审委员会认可的功能演示环境对应的全功能演示视频，清晰展示全部相关功能，用以佐证所投产品满足上述全部功能要求；同时投标人提供产品功能承诺书（详见第三章格式）

	2.1.8
	工作站具备语音提醒功能，可中文语音引导用户完成收发箱的操作，同时可实现提醒通知，告知用户有关到箱播报信息。

	2.1.9
	工作站点具备灯光提醒功能，用户可通过不同灯光颜色直观展示站点待机、异常、运行的状态，灯光采用LED光源有效可视长度≥400mm，便于人员查看；

	2.1.10
	工作站点间具备语音对讲呼叫功能。

	2.1.11
	工作站点具备音量自调节功能，可识别外部环境噪音大小，并根据噪音等级自动调整站点播报声音的大小。

	2.1.12
	工作站点具备周转箱查询功能，可通过日期、目的地、箱号等信息进行筛选；

	2.1.13
	工作站点具备周转箱误发召回和目的地修改功能；

	2.1.14
	工作站点支持优先发送功能，对于特殊加急的物品站点端交互系统可与垂直提升系统联动提升发送任务等级，优先处理该笔任务，且该功能具有加密功能；

	2.1.15
	工作站点具备签收确认功能，签收后系统能够显示签收时间和签收科室信息。

	2.1.16
	工作站点具备自动识别异常周转箱，或人员误触发系统，安全防护检测的功能。

	3.水平传输分拣系统
	水平传输分拣系统由水平传输模组、转弯机、移栽机、爬坡机等设备和电气设备组成；

	3.1
	水平传输模组包括：机架、动力单元、从动辊筒、多楔带等部件；

	3.2
	机架选用≥2.5mm 高强度冷轧碳钢材料制造，材料硬度≥120HB，抗拉强度≥350MPa，耐高温（800℃，30min无变形），熔点≥1000℃，表面进行防锈处理。

	3.3
	在线体两侧设计有安全防护导向装置，距离水平传输模组高度≥100mm，材质为不锈钢。

	3.4
	传输分拣线机架采用齿形快拆结构，传输单元模块可实现无工具化拆装维护。

	3.5
	为减少系统水平输送线对医院建筑空间的占用，如采用平行双线布局，相邻两条水平线间距≤150mm。

	3.6
	输送方式应具备节能技术，采用分布式动力结构，标准单元动力段长度应≤3000mm。
采用辊筒或电机方式技术要求：
1）动力采用24V直流无刷或380V交流电机技术，采用动态电子刹车，能够高速有效的控制水平传输线的启动和停止。
2）起动电流≤4A。

	4.垂直传输分拣系统
	垂直传输分拣系统主要由高层多箱位往复式垂直分拣机、低层多箱位往复式垂直分拣机、电气控制系统组成。

	4.1 高层多箱位往复式垂直分拣机

	4.1.1
	（1）高层多箱位往复式垂直分拣机应采用曳引机形式，由曳引机制动器、安全钳、限速器、轿厢、厢内分拣设备等部件构成。
（2）高层多箱位往复式垂直分拣机采用密闭轿厢结构，轿壁厚度≥1mm钢制材质。

	4.1.2
	轿厢内置输送模组为双层结构，模组可同时实现发送、接收任务，每层至少可容纳两个标准周转箱。

	4.1.3
	在运输高峰期，用户可通过站点优先发箱功能对个别周转箱分拣机优先等级使其拥有优先通过权，提升特定周转箱优先派送的功能需求。

	4.1.4
	垂直分拣系统在高峰时段支持单次运送≥4个周转箱输送功能，保证高峰时间段的使用效率。

	4.2 低层多箱位往复式垂直分拣机

	4.2.1
	内置模组满足至少2箱位同时输送的要求；

	4.2.2
	可采用链条或钢丝绳提升方式，要求具有防松、防断检测装置，并配有安全绳、安全销的安全保护机制，保护检修人员的操作安全；

	4.2.3
	支持无基坑情况下站点的正常安装使用

	5.周转箱

	5.1
	（1）周转箱外尺寸≥600*400*300mm，载重≥50kg，容量≥45L；
（2）周转箱采用抗冲击、环保PP或PE材质，具有防霉、抗菌性能，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率＞95%。

	5.2
	周转箱采用无线射频技术进行识别，射频标签采用嵌入式固定形式，具有防油防污的效果

	6.电控系统

	6.1电控系统组成及技术条件

	6.1.1
	系统由分布式标准化控制柜、设备层网络、控制层网络、管理层网络及控制软件组成。
1、控制系统需要具备≥10%的冗余功能以应对后期系统的增加。
2、控制层网络采用工业以太网，实现各控制子模块如垂直多箱位分拣机，ASI 网管RFID识别装置等数据传递。

	6.2电控系统功能

	6.2.1
	物流模式切换功能：切换物流模式包括远程模式和本地模式，当选择在远程模式时，设备处于自动运行状态，当选择本地模式时，设备处于检修状态，对两种控制模式进行互锁。

	6.2.2
	物流节能功能：设备运行一段时间后无新的运输任务时进入休眠停止状态，当上游有新的任务时设备自动唤醒。

	6.2.3
	流量自动调节功能：通过对每个区域输送线上的流量进行实时监控，并将监控数据传输给控制中心上位机系统。上位机系统根据不同区域的的流量大小及其他一些数据，进行统一调度，把流量偏高区域的周转箱引流到合适区域的输送线上。

	7．设备监控系统
	设备监控系统由交互管理平台、设备监控平台和仿真监控平台等组成，系统可通过3D仿真以数字孪生动态的画面效果实时展现设备运行状态和周转箱轨迹动态。

	▲7.1
	交互管理平台支持用户自主操作，可实现自由旋转、无极缩放、快速定位、视角模式、显示/隐藏业务统计数据功能、交互背景切换功能。
投标人提供任意一种佐证材料证明满足上述功能要求（产品软件著作权证书或第三方软件产品确认测试报告）。同时投标人提供产品功能承诺书（详见第三章格式）

	▲7.2
	设备监控平台支持系统多设备监控，包含输送机、移栽机、站点、垂直分拣机、轿厢状态数据信息监控，用户可通过平台进行批量化数据呈现。
投标人提供任意一种佐证材料证明满足上述功能要求（产品软件著作权证书或第三方软件产品确认测试报告）同时投标人提供产品功能承诺书（详见第三章格式）

	7.3
	具有高仿真的浏览模式，用户可通过高仿真的模式进行访问，可在主界面中查看模型(与实际设备保持一致样式和一定比例尺寸),可展示完全3D数字孪生的浏览效果。

	7.4
	具有3D运维浏览模式，可显示所有运维数据，包括1比1模型搭建的仿真3D系统、仿真交互、业务统计数据、周转箱运行轨迹、故障、报警信息、报警位置定位、故障复位、历史报警信息、视角、背景颜色。

	▲7.5
	具有快速定位和视角切换功能，即用户可定位到指定的位置进行放大，同时可进行俯视和平视视角的快速切换，可方便用户快速查找定位故障点。快速定位时间≤1秒，视觉模式切换时间≤1秒。
投标时需提供真实医院场景或经评审委员会认可的功能演示环境对应的全功能演示视频，清晰展示全部相关功能，用以佐证所投产品满足上述全部功能要求；同时投标人提供产品功能承诺书（详见第三章格式）

	7.6
	监控系统具有输送机、移栽机、站点、垂直分拣机、轿厢运行状态监控、包括设备状态、故障、周转箱运输轨迹等信息显示。

	▲7.7
	监控系统具有实时报警弹窗功能，当系统出现设备异常和故障时，监控界面弹窗提示报警信息，包括设备名称、编号、报警内容和时间，用户可通过点击信息快速定位到故障模型位置。
投标时需提供真实医院场景或经评审委员会认可的功能演示环境对应的全功能演示视频，清晰展示全部相关功能，用以佐证所投产品满足上述全部功能要求；同时投标人提供产品功能承诺书（详见第三章格式）

	7.8
	监控系统可实现垂直分拣机WCS任务监控，系统实施显示目的任务、装箱任务、卸箱任务、分拣机运行状态，保证整个业务流程全闭环监控，提升系统运维保障能力。

	8．上位机系统

	8.1 系统组成描述
	上位机系统由系统硬件、操作系统、数据库及系统软件组成。

	8.2 上位机系统硬件
	数据库：具备数据自动备份机制保证数据存储安全；冗余数据自动清理机制保证磁盘空间；数据库操作日志查看功能；安全方面具备数据库用户验证和操作系统用户验证登录功能，具备用户和角色双重身份认证与访问控制，保证数据访问安全。工作站：CPU≥十二核；内存≥16G；硬盘采用固态和机械组合方式，≥2T；独立显卡；液晶显示器≥23英寸；抗菌键盘；光电抗菌鼠标；

	8.3 系统软件
	系统软件由智慧调度控制平台、信息管理平台、移动端信息平台组成。

	8.3.1
	智慧调度控制平台

	8.3.1.1
	具有设备监控显示功能：提供物流数据监控界面，可以在软件系统界面查看接入系统的设备连接情况，当天收发箱统计情况，数据峰谷值曲线分析情况，输送线体上系统对物流箱指派任务监控情况。

	8.3.1.2
	具有窗口拉距功能，当检测到分拣口、合流口或垂直分拣机入口处有两个或两个以上周转箱紧贴通过时可对周转箱进行拉距放行；

	8.3.1.3
	具有物流故障自恢复功能，当系统出现物流故障时可自动修复故障；

	8.3.1.4
	具有周转箱自动寻找功能，可对丢失周转箱进行追踪及记录并自动寻找周转箱位置；

	8.3.2
	信息管理平台

	8.3.2.1
	具有基础信息管理模块，包含维保数据、项目基础数据、冷链数据维护功能和用户信息管理功能；

	8.3.2.2
	售后运维电话提醒系统，需要实现发生故障，在系统默认时间内售后人员未响应，需要自动拨打电话提醒处理。

	8.3.2.3
	周转箱超时到达电话提醒系统，系统需要具备周转箱在默认时间内未到达目的站点，需要自动拨打电话给售后人员，通知处理。

	8.3.3
	移动端信息平台

	8.3.3.1
	平台端包含以下功能模块，预计到箱查询，药箱追溯，运力系统分析，到箱签收，申述处理，设备状态查询，异常分析，设备维保，维保分析。

	9、物资传输消防系统

	9.1
	垂直分拣机工作站出入口，均安装自动防火设备，保证站点收发周转箱时能自动开启或关闭，防火设备材料、防火等级、耐火等级等条件需满足消防规范要求，耐火完整性≥120min、耐火热通量≥60min；


（二）气动物流传输系统技术要求
	1.气动物流传输系统总体要求

	1.1
	气动物流传输系统以空气压缩机抽取及压缩空气为动力，在密封的网管中传送物品，包括药品、标本、血浆、X光片、医疗器械以及文件等。

	1.2
	气动物流传输系统以空气压缩机抽取及压送空气作为动力，在密闭的网管中传送物品。重要组成部分有：控制单元、收发站、回收站、转换器、输送管道、传输瓶、风机系统、电源、电缆等。

	2.气动物流传输系统主要技术要求

	2.1
	系统概述

	2.1.1
	工作原理：以空气压缩机抽取及压缩空气为动力；

	2.1.2
	传输方式：单管/双向传输；

	2.1.3
	控制方式：气动物流控制系统包括分布式控制器、网络总线、控制软件。控制软件包括气动物流调度监控平台与气动物流信息数据平台。

	2.1.4
	传送速度：最大传输速度8米/秒，半速2-3米/秒（可手动或由系统自动选择）；最大载重量：5kg

	2.1.5
	满负荷时水平方向最大传输距离1500m，垂直方向最大传输距离100m；

	2.1.6
	启动停止有缓冲，平稳接收；为保护被传输物品，系统在传输管路末端和各收发站均设置缓冲装置，避免传输的物品因突然改变运动状态而影响性能。系统启动与停止采用可靠缓冲技术，实现传输瓶无振动、无颠簸、平稳接收。此外，针对易碎、易漏及不规则等物品，应设计有各种类型的包装和填充物品，有效防止传输瓶内的振动及碰撞的发生；

	2.1.7
	气动物流系统具备传输多种物品的能力，尤其适用于血液标本的快速传送。经气动物流系统传输后的血液标本，其生化项目及血常规检测结果与人工运输方式相比，无差异。

	2.1.8
	各收发工作站供电电压≤36V；

	▲2.1.9
	气动物流信息管理平台：信息管理平台支持系统仪表盘显示，可实现系统状态实时监控的和运力分析图形化展示，可直观对站点使用率进行动态分析；另外支持相关业务数据管理和设备管理查询功能。
投标人提供任意一种佐证材料证明满足上述功能要求（产品软件著作权证书或第三方软件产品确认测试报告）同时投标人提供产品功能承诺书（详见第三章格式）

	▲2.1.10
	收发站交互操作系统软件兼容所有类型站点，并提供完善的维护升级服务。
投标人提供任意一种佐证材料证明满足上述功能要求（产品软件著作权证书或第三方软件产品确认测试报告）同时投标人提供产品功能承诺书（详见第三章格式）

	2.2
	控制单元

	2.2.1
	气动物流系统采用微电脑控制运行，采取中央控制器与工作站点双控模式。控制系统单独组网，与其他设备隔离。

	2.2.2
	传送中如发生断电现象，没有完成的传输任务将存储在主控单元的缓冲存储器中，电源恢复后能自动执行未完成的动作或回到回收站。

	2.2.3
	系统具有较强的兼容能力，任何一个站点或者线路退出运行，也不影响其它站点的正常工作，恢复运行时也不对其他设备产生影响。

	2.3
	气动物流智慧调度控制平台

	2.3.1
	可以安装在PC机上，可显示故障区域及故障代码或文字，显示动态图像和图表，能以图表形式显示24小时内每小时传输瓶传输次数，直观的掌握传输量信息及传输任务高峰时段。

	2.3.2
	（1）可实时显示系统中当前正在执行的任务瓶号、发出和接收科室、当前刚途经的位置、开始发送的时间，可显示当前执行中任务的状态变化情况，并可通过不同颜色标识不同状态，可根据实际情况的变化显示不同的数据。可实时显示当前执行中的任务消耗的时间。（2）记录所有收发任务，监控电脑可以存储100万次以上历史记录；

	2.3.3
	（1）传输任务统计查询，对于历史任务可以按照站点、时段、传输瓶编号等多个维度来筛选记录，并生成图表，包含发送站、到达站点、发送时间、到达时间、等待时间等信息。（2）任务分时段统计分析，具备当天任务统计、周任务统计、月任务统计等功能；

	2.3.4
	运力分析，统计分析当天24小时任务执行排布情况，并绘制运力分析统计曲线图，可直观体现当天运力变化情况；统计分析当月任务执行排布情况，并绘制运力分析统计曲线图，可直观体现当天运力变化情况；统计分析当日每个科室的发瓶情况，并绘制柱状图，可直观体现每个科室的发瓶数量排序情况。

	2.3.5
	子路径拆分，可以将传输任务按子系统和路径节点拆分成若干个子路径，并分段执行，可以在监控电脑上查询每段子路径的执行情况。

	2.3.6
	队列优先级控制策略，可以通过中央控制策略结合时序，任务优先级，站点优先级，插队任务计算平台内所有待执行的任务清单，并筛选出最合适的任务进行传输执行。

	2.3.7▲
	呼叫转移策略，可以通过配置站点的映射关系，调度系统将传输瓶发送的映射转移的站点。
投标时需提供真实医院场景或经评审委员会认可的功能演示环境对应的全功能演示视频，清晰展示全部相关功能，用以佐证所投产品满足上述全部功能要求；同时投标人提供产品功能承诺书（详见第三章格式）

	2.3.8
	当队列中任务开始传输执行时，按收发科室计算传输管路，并发送转管指令提前将三向转换器和站点管道转动到对应的位置。

	2.3.9
	传输瓶在传输过程中，控制平台对整条线路中的所有设备信号进行监控采集，并将信号与传输任务进行关联，可查看传输瓶执行状态。

	2.3.10
	任务超时提醒，可以设置任务的超时时间周期，当任务执行超过设置的时间周期时，监控软件会在界面上以文字、颜色变化和弹框进行提醒，并发送短信给相关运维人员；

	2.3.11▲
	自动回瓶策略，可以绑定传输瓶与科室的对应关系，当传输瓶放到站点发瓶口，识别到传输瓶编号后，无需选择接收科室，自动生成传输任务将传输瓶发回到绑定的科室。
投标时需提供真实医院场景或经评审委员会认可的功能演示环境对应的全功能演示视频，清晰展示全部相关功能，用以佐证所投产品满足上述全部功能要求；同时投标人提供产品功能承诺书（详见第三章格式）

	2.3.12
	记录所有设备的故障信息，可显示故障区域及故障代码或文字，具有故障分析查询及处理功能，故障警报与故障处理记录永久保存。若某收发站因故障关闭，不影响整个系统的运行。监控软件具有远程在线诊断功能。

	2.3.13
	与消防信号进行联动，当接收到消防异常信号时可关闭服务并暂停调度任务。

	2.4
	工作站

	2.4.1
	（1）主要功能是收发传输瓶，可以实现装载传输瓶、发起传输任务、接收传输瓶等操作。（2）工作站可以自动识别传输瓶，有效防止异物进入；

	2.4.2
	系统收发站采用前置式，传输瓶发送时从收发站正前方置入，经自身重量进入管道系统，无本地采气产生的交叉感染。

	2.4.3
	工作站采用彩色液晶触摸屏，尺寸≥10英寸，可以显示文字、图片、动画等信息。可以切换传输瓶收发、任务记录查询、地址簿查询、站点设置等功能界面。

	2.4.4
	站点可以开启身份校验，用户需要输入正确密码才能登录系统；

	2.4.5
	可以根据当前任务需求，在站点上修改本次任务的传输速度，本次任务执行完成后自动恢复到默认速度设置。

	2.4.6
	可开启呼叫转移功能，即当出现某站点工作人员下班或其他原因需转发传输瓶的情况时，可设置将运送到该站点的传输瓶发送到另一指定站点，并且可以调整呼叫转移功能开启的时间段。

	2.5
	回收站

	2.5.1
	可设置某一个收发站为系统兼容回收站，全套系统可完成回收任务。

	2.6
	转换器

	2.6.1
	使用三向转换器，可将一条通道分支为三条通道，各支路管道共同构成完整系统。

	2.6.2
	转换器外壳使用碳钢材料制作，表面喷涂，强度满足安装要求。

	2.6.3
	采用非金属齿轮传动，运行噪音低，不需要润滑免维护。

	2.6.4
	内置非接触式传感器，检测传输瓶通过状态。

	2.6.5
	可以在监控软件上查看转换器状态，远程控制转换器切换，实时总览管道连接情况。可以用图表方式查看转换器电机运行电流。

	2.7
	风机系统

	2.7.1
	风机电源为三相AC380V，由变频器控制，启停平缓无冲击，可以便捷的调节传输速度；

	2.7.2
	风机风量和风压应满足该系统要求，单台风机风量＞9m³/min，风压＞200mbar，额定功率≥5.5Kw。

	2.7.3
	需为风机安装必要的减振支架，风机运行时噪声值≤65db。

	2.7.4
	配置压力检测开关，可辅助系统判断风机工作状态。

	2.7.5
	配置过滤器，可防止异物进入风机，损坏风机扇叶。

	2.8
	传输瓶

	2.8.1
	传输瓶内部安装电子芯片，可实现自动返回功能。系统能自动定位到传输瓶所在位置。

	2.8.2
	传输瓶在运行过程中的噪音＜45dB。

	2.8.3
	材料：ABS+PC材质。

	2.8.4
	内径：≥120mm，长度:220mm～350mm。

	2.9
	电源及电缆

	2.9.1
	系统电源采用分布式电子开关电源，具有防雷击、防杂波、防输出短路保护功能；

	2.9.2
	直流电源输入电压允许范围110-240VAC，50/60Hz ；输出电压为36Vdc；

	2.9.3
	控制电缆为专用复合电缆，电源电缆和信号电缆集成在一根电缆内，站点不需要连接220V电源。

	2.1
	管道系统

	2.10.1
	管道配件：管卡,胶垫与吊件，具有抗静电功能。

	2.10.2
	管道采用PVC管道，使用寿命≥1000000次传输。
管道外径：160mm；管壁厚度≥3.2mm；弯管的转弯半径：800～1200mm；
管道材料具有高耐磨性、防腐性、抗压性；
在管道穿越不同防火分区时，需采用满足消防要求阻火圈；


四、采购清单
	中型箱式物流系统

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	垂直提升机械设备
	管井尺寸:长1.6m、宽1.6米
	
	

	1.1
	垂直分拣机LT1
	16层14个停靠位，缓冲器采用耗能型缓冲器,限速器采用离心式结构型式,一提四箱位设计
	1
	套

	1.2
	垂直分拣机LT2
	16层15个停靠位，缓冲器采用耗能型缓冲器,限速器采用离心式结构型式,一提四箱位设计
	1
	套

	1.3
	垂直分拣机LT3
	6层4个停靠位，缓冲器采用耗能型缓冲器,限速器采用离心式结构型式,一提四箱位设计
	1
	套

	1.4
	垂直分拣机LT4
	2层1个停靠位，缓冲器采用耗能型缓冲器,限速器采用离心式结构型式,一提四箱位设计
	1
	套

	1.5
	垂直分拣机LT5
	2层1个停靠位，缓冲器采用耗能型缓冲器,限速器采用离心式结构型式,一提四箱位设计
	1
	套

	1.6
	垂直分拣机LT6
	3层3个停靠位，缓冲器采用耗能型缓冲器,限速器采用离心式结构型式,一提四箱位设计
	1
	套

	1.7
	垂直分拣机LT7
	2层2个停靠位，缓冲器采用耗能型缓冲器,限速器采用离心式结构型式,一提四箱位设计
	1
	套

	1.8
	垂直分拣机LT8
	2层3个停靠位，缓冲器采用耗能型缓冲器,限速器采用离心式结构型式,一提四箱位设计
	1
	套

	1.9
	垂直分拣机LT9
	1层1个停靠位，缓冲器采用耗能型缓冲器,限速器采用离心式结构型式,一提四箱位设计
	1
	套

	1. 10
	低层垂直分拣机LT10
	3层1个停靠位，缓冲器采用耗能型缓冲器,限速器采用离心式结构型式,一提四箱位设计
	1
	套

	1.11
	消毒模块
	周转箱消毒
	2
	套

	2
	智能站点总成
	
	
	

	2.1
	智能站点外观
	双层停靠+智能化站点总成
	45
	套

	2.2
	站点模组总成
	智能交互集成、工作时噪声指标≤45 分贝
	45
	套

	3
	水平输送分拣机械设备
	
	
	

	3.1
	积放式动力输送线
	最大通过率1000件/小时，主动辊筒电机满足30次/分钟的启/停频次，尺寸：长1.00m、宽0.5m
	22
	个

	3.2
	积放式动力输送线
	最大通过率1000件/小时，尺寸：长3.00m、宽0.5m
	361
	个

	3.3
	多角度转弯分拣装置
	最大通过率1000件/小时，尺寸：转弯半径R=1.1m、宽0.5m
	79
	个

	3.4
	多角度转向及辅助装置
	最大通过率1000件/小时，尺寸：长0.75m、宽0.5m
	39
	个

	3.5
	倾斜式输送线
	最大通过率1000件/小时，尺寸：长3m、宽0.5m
	40
	个

	4
	医院物资管理平台V1.0
	
	
	

	4.1
	WCS调度管理软件系统
	包含：物流流量自动调节系统、物流智能调度防堵系统、物流窗口拉距系统、物流排序系统、物流节能系统、物流故障自动修复系统
	1
	套

	4.2
	物流远程监控软件系统
	系统实时监控画面以动画的效果呈现，真实展现物资输送的场景，便利地了解实时物资状况。
移动端APP小程序：到箱查询及追溯系统、运力分析系统、电子化签收系统、设备状态查询和分析系统
	1
	套

	4.3
	电控控制系统
	垂直主控制、水平线控制、站点控制系统等
	1
	套

	5
	物流系统辅助设备材料
	
	
	

	5.1
	医用周转箱
	载重≥50kg，抗冲击改性材质，内置RFID芯片
	225
	个

	5.2
	其他
	指示牌、标识等
	1
	套



	气动物流系统

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	硬件部分
	
	
	

	1.1
	传送瓶
	1.内径 120mm，长度:350mm。
2.传输瓶最大载重量不小于5Kg。
3.传输瓶在运行过程中的噪音小于45dB。
	100
	套

	1.2
	智能化站点
	1.采用智能化站点。
2.定位控制采用非机械接触式传感器电子智能定位。
	50
	套

	1.3
	站点配件
	1.配置载物筐，内有软垫。
2.配置传输瓶支架。
	50
	套

	1.4
	检验科接收平台
	1.用于频繁接收的检验科使用
2.配套1.5m滑动平台滑轨
	1
	套

	1.5
	动力系统
	1.风机电源为三相AC380V。
2.单台风机风量大于9m³/min，风压大于200Mbar。
3.风机启动检测装置，可辅助系统判断风机工作状态，启动停止有缓冲，平稳接收。
4.提供专用空气过滤器，可防止异物进入。
5.传输方式：单管/双向传输。
	4
	组

	2
	传输管道
	
	
	

	2.1
	PVC直管
	1.PVC管道
2.管道外径：160mm；管壁厚度≥3mm；
3.在管道穿越不同防火分区时，需采用满足消防要求阻火圈
	3042
	米

	2.2
	PVC弯管
	1.PVC材质
2.管道外径：160mm；管壁厚度≥3mm；转弯半径r=800～1200mm
3.在管道穿越不同防火分区时，需采用满足消防要求阻火圈。
	348
	个

	2.3
	密封件
	1.配套直管及弯管使用
	1
	批

	2.4
	多向转换器
	1.可在系统内由一主通道分支为三条通道。
2.预留可预见的系统扩展接口。
3.密封材料为特氟隆制成。
	6
	台

	2.5
	区域转换器
	1.可在系统内由一主通道分支为三条通道。
2.预留可预见的系统扩展接口。
3.密封材料为特氟隆制成。
	4
	套

	2.6
	多机中心
	1.系统间转换时不影响其它系统内部传输。
	1
	台

	2.7
	配件
	1.管卡,胶垫与吊件。
	5
	套

	3
	控制部分
	
	
	

	3.1
	系统控制电缆
	1.电缆线专用，不与任何主电源直接连接。
2.电缆线本身需有屏蔽措施以防止受外界电磁干扰。
	3100
	米

	3.2
	主控电源+主监控系统
	1.采用分部供电，集中控制，直流电源输入电压允许范围110-240VAC，50/60Hz；输出电压为36Vdc。
2.电源为电子开关电源，具有防雷击、防杂波、防输出短路保护功能。
3.电源最远可传输1500米以上。
	1
	套

	3.3
	系统控制软件
	1.显示故障区域、文字、图表，以图表形式呈现24小时内每小时传输瓶传输次数。 
2.记录所有收发任务，可以存储历史记录。
3.传输任务统计查询，记录设备故障信息。
4.系统运行的异常报警信息。
	1
	套

	3.4
	区域控制系统
	1.在一个多区系统内，每个工作站，每条支线，每个区甚至是多区转换系统都能够被关闭或从整个系统中隔离而不影响其他区的运行。
2.采用微电脑控制运行，采取中央控制器与工作站点双控模式。
	4
	套



五、商务条款
1、质保期
质保期自项目竣工验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），整个系统免费质保期不低于三年，提供长期技术支持和维修服务。
2、售后服务技术要求
（1）免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商对物品进行免费维修或更换，终身维修。
（2）供应商在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，24小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。如供应商未能按时响应、到场维修，采购单位有权先行寻求第三方维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。如需返厂维修则免费提供备用样机，否则由于故障造成的全部损失由供应商承担。
（3）在质保期内的工作应包括对所有设备进行常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标文件中说明。
（4）质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。
（5）为充分保障本项目的售后服务响应，系统验收移交后投标人在质保期内必须提供不少于2个专职工程师常驻医院现场，服务要求为7天*12小时。
（6）投标人在投标文件中须提供质保期满后的维修保养的全包报价方案。全包维修价格还需要包括2名专职工程师，常驻医院现场，提供7天*12 小时服务的费用和技术服务费用，同时包括系统损坏需要更换的零部件费用。


3、交货期、交货方式及交货地点
3.1、交货期
合同签订生效后，根据采购人实际工程进度，乙方在接到采购人书面通知后180日内交货，并按实际工程进度安装调试，按采购人要求的时间验收完毕。如因投标单位的问题影响医院整体建设进程，将由投标单位承担一切责任。
3.2、交货方式
现场交货安装至采购单位指定地点。
3.3、交货地点
送至采购方指定地点。
4、货款支付
4.1、结付程序
供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票、合同到采购单位办理货款结算手续。
4.2、结付期限
①合同签订生效后7个工作日内，乙方填写付款申请并附合同复印件交采购单位，采购单位支付合同金额的30%作为预付款；
②乙方所有货物交货安装调试完毕，完成装机验收后支付合同金额的20%，经甲方最终验收合格后，甲方收到发票15个工作日内，支付剩余合同金额。
5、投标货币：人民币。
六、图纸
本次招标提供的图纸如与采购清单有出入，以采购清单为准，各投标人可自行根据采购清单进行综合报价。在满足医院使用需求的前提下，投标人待招标中标结束后可根据自身技术特点及施工现场情况进行图纸二次深化设计。
本项目图纸格式为CAD图，因招标系统（苏采云系统）中招标文件附件的格式仅支持PDF格式。如需图纸请联系代理机构公司邮箱1157760399@qq.com领取，代理公司通过邮件形式提供图纸。
七、其他要求 
（一）设备质量要求
本次采购项目的产品质量、实施质量及与此相关的所有项目质量安全问题均由中标供应商负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标供应商自行承担，与他人无涉。
1.产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。
2.国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。 
3.所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。
4.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。
5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。
6.如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。
（二）其他服务要求
1.人员要求
（1）中标方应配备专门的项目团队人员，保证货物的运输、交付、安装、调试等定时定期进行。安装管理岗位须至少配备本公司的项目经理1名和专职安全员1名，质保期内需要派驻专职驻场工程师至少2名，上述人员不得委托其它单位代管。投标文件中明确提供人员姓名、电话、岗位分工、员工社保证明。
2.中标方负责提供设备操作培训及专业厂家维修培训，保证采购单位工程师及操作人员正常操作设备的各种功能及进行设备基础维修。终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜（提供生产商支持的售后服务证明文件和售后服务条款）。
3.在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，中标方对零配件、备品、备件提供长期的优惠价格（投标单位在投标文件中提供价格清单及质保期满后维保方案）。
4.设备使用全生命周期软件免费更新至最新版本。设备接口免费开放，若设备需要接入医院信息系统，所需接口费用一律由中标方承担。
5.验收要求：设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。中标方应向采购单位提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担，只有在仪器完全正常运转和需方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收时，乙方必须参加，由双方签署验收单。
（三）安装调试要求
1、供应商在安装前需与采购方沟通并制定详细的安装调试计划，确定安装时间、地点和人员，保证安装调试工作的有序进行。
2、安装工作一开始，供应商应允许采购方的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。
3、开箱检验：所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。
4、到货后在后勤部门的指导下，供应商在符合安全生产规范的同时完成电、气、汽、下水等排布、安装事项；
5、到货验收：应在合同规定的交货期内提供所有产品、产品生产厂家的检验证书等，并在采购方指定的地点进行产品交付。交付的产品应包括合同列出的全部配件、相关资料以及装箱单等；
6、系统测试：系统运行正常，联机测试通过。系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。
7、在安装调试过程中，供应商应保证安全施工，在施工范围内产生的一切安全问题由供应商负责。
8、验收要求：安装结束并经采购方同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；甲方出具的可正常运转的验收文件。
（四）维保要求
1、质保期内及时安排相关人员解决采购人提出的相关问题,负责对其提供的物品进行免费维修或更换。提供一部不低于的7天×24小时服务电话，24小时有人值守，保证随叫随到。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按甲方要求增加人员，严格按照甲方要求的时限完成任务。
零配件应保证在免费质保期内正常供应。设备维修期间零配件供应最长时间不超过3个工作日，如不能提供，需提供备用品供采购方使用。
2、投标人应提供自身及所投货物的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。
（五）培训要求
需经验丰富的专业工程师负责进行现场培训。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用，系统日常运行、维护等相关培训，现场集中培训不得少于1次。投标人须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对投标人所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。提供培训所需的材料、设备、幻灯片以及其它的培训教材文件，所有教材文件须以中文说明。
提供现场培训，使受培训人员至少达到以下水平：掌握一般运行原理、使用方法、紧急救援及日常维护等常用技能。
提供培训视频软件及操作手册。
（六）投标文件提供以下相关内容
1、提供所投产品通过中央控制系统对物资箱进行智能调度的技术方案。
方案需包含①控制系统的框架描述，②系统智能点说明，③数据处理能力说明，④数据存储能力说明，⑤数据备份机制，⑥冗余数据处理机制，⑦医院信息平台对接能力说明，⑧多维度数据报表，⑨运营分析报告等。
2、提供所投产品拟实现设备SCADA仿真(3D)远程监控，业务数据追溯的技术方案。
方案包含①SCADA仿真远程监控系统框架描述、②输送机与移栽机监控技术方案、③提升机设备控制监控技术方案、④控制中心对整体设备与业务数据监控、⑤收发站点对设备监控与任务追溯、⑥移动端对任务信息追溯、⑦仿真监控图、⑧收发箱业务运力分析与数据报表、⑨设备异常短信提醒、⑩监控输送任务超时报警等。
3、提供针对本项目拟定的箱式物流传输系统方案及运载能力分析。
可以将项目配置和其他项目历史数据导入到效率模拟分析器进行运载能力分析，模拟分析结束后导出分析报告，报告需包含①项目数据统计、②物资流向分析、③输送时间计算分析、④时间段波峰波谷流量分析、⑤模拟的任务清单等。
4、提供本项目深化的系统设计方案，包括：①系统分布和走向（箱式、气动），②箱式物流轨道的宽度和走向、③气动物流运输路线和管道截面尺寸，④整体结构、空间。
5、提供针对本项目整套物流传输系统施工组织措施
包括①施工技术方案、②项目实施计划、③工期网络图（工期进度计划与措施）、④与交叉工程协调配合方案（如装饰工程、水电安装工程、消防工程等）、⑤验收方案等。
6、提供拟派安装技术团队
项目负责人：具有机电类或电气类相关的职称、具有机电安装工程二级注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B证）；
专业技术人员：具有相关工程师职称（专业范围在：机电类专业、电气类专业、机械类专业、计算机类专业、软件类专业内）；
专职安全员：具有安全生产考核合格证C类证书；
7、提供2023年1月以来类似项目业绩。
六、政府采购政策执行
1、本项目不接受进口产品投标。
2、中小企业政策
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除10%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。
投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（3）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除10%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
（4）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除10%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
注：中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
（5）绿色采购
1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
3、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第六章 评标方法、评分标准”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
七、综合说明：
1、本项目核心产品：箱式物流传输系统 。
提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（标注）品牌相同的，按上述规定处理。
2、采购文件中斜体+下划线的要求为实质性响应要求，不允许负偏离，否则为无效投标。
3、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。
4、投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。
5、项目的验收包括:数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。可以正常使用。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。采购单位将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成采购单位的工期耽误等损失，均由供方承担。
6、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）
7、采购要求中所列的技术指标和性能要求均为参考要求，凡是等于或优于所列要求的设备均可参加投标。
8、本项目为总价包干制，投标单位一次性报出投标总价。投标人对所投标段内的全部内容响应，总报价包括但不限于人工、材料或设备、机械、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、安装调试、总包配合费（如有）、中标服务费、维护、人员培训等所产生的费用及按规定由供应商缴纳的各种税费及其他费用，以及在施工期内人工、材料、机械市场变化、政策性调整等的全部风险内容相关费用；此外甲方不再支付其他任何费用。
9、须提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。
10、如本项目标的物涉及商品包装及快递包装的情况，则乙方需要按照以下法规通知标准执行政府采购商品包装和快递包装要求。详见：关于《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》的通知（苏财办购〔2020〕8号）。
11、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的通知为准。
[bookmark: _Hlk108429674][bookmark: _Hlk145419482]
第五章  合同条款
[bookmark: _Hlk108429706]
以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
[bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                               
[bookmark: projectno]项目编号：               
甲方：（买方）张家港市中医医院
联系人： 
电话：

乙方：（卖方） 
联系人： 
电话： 
[bookmark: biaoduanname_2]甲、乙双方根据苏州市卫康招投标咨询服务有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
	货物名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	制造厂商
	产地
	单价
（元）
	总价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow]2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。
总报价包括但不限于人工、材料或设备、机械、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、安装调试、中标服务费、维护、人员培训等所产生的费用及按规定由供应商缴纳的各种税费及其他费用，以及在施工期内人工、材料、机械市场变化、政策性调整等的全部风险内容相关费用；此外甲方不再支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。
四、知识产权
4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方承担一切责任。
六、履约保证金
6.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以银行支票、银行汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.2 设备安装验收完成后甲方无息退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率按1年期贷款基准利率。
6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
七.转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
[bookmark: jiaohuoqi]8.1 交货期：               
[bookmark: jiaohuofangshi]8.2 交货方式：               
[bookmark: jiaohuodidian]8.3 交货地点：               
九、货款支付
9.1结付程序：
[bookmark: jiefuchengxu][bookmark: _Hlk65328430]供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票、合同到采购单位办理货款结算手续。
9.2结付期限：
                                                           
9.3乙方收款账户：
单位名称：          
税号：             
单位地址：            
开户行名称：            
银行账号：              
9.4甲方合同款支付方式：转账付款（若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。
十.税
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
11.3 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
11.4 在免费质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后必须
在    小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，    小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。否则由于故障造成的全部损失由乙方承担。
11.5 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
11.6 上述的货物免费质保期为      年（自交货验收合格之日起计）。在免费质保期内，除不可抗力因素外，乙方负责对其提供的物品进行免费维修或更换，终身维修。质保期内每半年免费保养、巡检一次提供保养巡检报告，并确保备品备件的正常供应。在质保期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用。
11.7 质保期（一年以365天计算），每年累计出现因故障维修原因导致停机的天数不超过18天，每超过1天，质保期顺延15天，因维修原因，停机累计超过36天的，甲方有权要求乙方每天按照合同金额千分之五支付违约金并赔偿甲方损失，该款可在尾款内直接扣除，不足部分由乙方另行支付甲方，甲方同时有权解除合同的全部或部分。
11.8 设备使用全生命周期软件免费更新至最新版本。质保期内后续新开发软件免费提供使用。设备接口免费开放，若设备需要接入医院信息系统，所需接口费用一律由乙方承担。
11.9保障设备正常运行应提供的其他配套软硬件均由乙方承担。
十二、调试和验收
12.1履约验收主体
☑采购人：张家港市中医医院
□采购代理机构
□本项目的其他供应商
□第三方专业机构
□专家
□服务对象
□其他
12.2履约验收时间
设备到货安装调试完成后，正常运行之日起90个工作日内完成验收。
12.3履约验收方式
由采购单位及中标单位现场共同进行验收。
12.4履约验收程序
由采购单位与第三方专业机构在设备正式投入使用前进行性能检测，检测合格后方能投入使用。
甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。设备正常运行之日起，甲方在  90  个工作日内完成验收。
乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方应负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。
合同签订后，乙方在验收时需提供所投设备生产厂家盖章的在投标文件响应的全部技术参数的证明文件（原厂盖章的原件）等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，如无法提供，甲方有权拒绝验收，并终止合同，并向乙方索取因乙方造成废标、延误装机等相关经济损失。
12.5双方确认本合同交接货物及验收人员的联系方式：
甲方（姓名）：        ；手机：           ；
乙方（姓名）：        ；手机：           ；
如需变更联系人，必须提前三日书面通知另一方。

十三、货物包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，运输期间产生的费用均由乙方承担。
13.2 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。上述文件应包装好随货物一同发运。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理支付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、补救措施和索赔
14.1如经国家食品药品监督管理局检验确认医疗设备不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：
(1)同意甲方退货，及时为甲方办理退货手续，并将全额货款在医疗设备被确认为不符合合同约定之日起15日内偿还给甲方，并由乙方负担因退货而发生的一切直接、间接损失和费用。
(2)按照医疗设备的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，乙方应折价收取或在医疗设备被确认为不符合合同约定之日起   15    日内向甲方返还已收取的部分货款。
(3)乙方应在医疗设备被确认为不符合合同约定之日起组织调换有瑕疵的医疗设备，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能等，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接、间接损失。
14.2如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的(包括甲方寻求替代履行所支付的费用和损失),甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 乙方逾期交付货物的，乙方每日应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价百分之五支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十八、合同其他文件
18.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)供方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十九、合同生效及其它
19.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
19.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同编有关条文执行。
19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方叄份，乙方一份，采购代理公司一份，张家港市政府采购管理中心一份。
[bookmark: jianshedanwei_2]甲方：张家港市中医医院                                                  
[bookmark: jianshedanweiaddress]地址：张家港市杨舍镇康乐路4号                                        
[bookmark: jianshedanweifaren]法定代表人或授权代表：                        
[bookmark: jianshedanweifarentel]联系电话：                                             
[bookmark: jiafangqiandingdate]签订日期：      年    月    日          

乙方：           
地址： 
法定代表人或授权代表：
联系电话：
签订日期：       年     月    日

[bookmark: zhongbiaodanweiname_2]代理机构：（盖章）  苏州市卫康招投标咨询服务有限公司                   
[bookmark: zhongbiaodanweiaddress]地址： 苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层             
经办人：
[bookmark: zhongbiaodanweifarentel]联系电话：0512-65158848转8015  

备案方：张家港市政府采购管理中心（盖章）


第六章 评标方法、评分标准
一、评标办法
1、评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）。
2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。
3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。
4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分（保留小数点后2位）。
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高前三名推荐为中标候选人。采购人从中确定中标人。
中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。采购人也可以重新开展采购活动。
二、政府采购政策执行办法：
1、本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。
2、针对小微型企业价格评审优惠政策：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。
（2）投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其价格在评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。
（3）在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。
（4）投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。
（5）残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。
（6）残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。
（7）投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。
3、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
三、评分标准：
本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。
（一）价格（30分）
以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值30%）（保留二位小数）
（二）投标产品功能及技术参数符合性（30分）
1、根据第四章采购书中“三、技术要求中（一）箱式物流传输系统技术要求”“（二）气动物流传输系统技术要求”▲技术要求的符合情况进行评定。
（1）箱式物流传输系统▲技术要求7条，每有1条符合得2分，最高14分。
（2）气动物流传输系统▲技术要求4条，每有1条符合得2分，最高8分。
2、根据第四章采购书中“三、技术要求中（一）箱式物流传输系统技术要求”“（二）气动物流传输系统技术要求”普通技术要求的符合情况进行评定。普通技术要求提供投标产品技术对照表完全符合采购要求得8分，否则不得分。
注：如上述技术参数要求提供佐证材料的应当相应提供佐证材料，否则视为负偏离。其余没有要求提供佐证材料的技术参数应当一一对应提供技术对照表加盖投标单位公章，标明是否偏离。未按上述要求提供材料或材料提供不全的视为负偏离。
如供应商提供演示视频的，应当上传苏采云系统，格式MP4。如视频因格式或其他问题导致无法播放或视频播放无内容，均视为不符合技术参数要求作不得分处理。

（三）智慧调度中央控制技术方案（6分）
提供所投产品通过中央控制系统对物资箱进行智能调度的技术方案。
①控制系统架构（1分）
描述能够体现分层设计和架构与冗余机制得1分；
②系统智能点说明（1分）
内容涵盖智能路径规划、优先级动态调度、异常工况自动识别与处理等核心智能功能得1分；
③数据处理能力说明（1分）
内容明确系统并发处理量、响应时间、吞吐量情况得1分；
④数据存储能力说明（1分）
内容明确存储架构（如分布式/集中式）、存储容量规划及可扩展性方案得1分；
⑤数据备份机制说明（0.5分）
内容涵盖备份策略、备份频率得0.5分；
⑥冗余数据处理机制（0.5分）
内容说明故障自动检测与切换时间得0.5分；
⑦医院信息平台对接（0.5分）
阐述支持的接口标准、对接方式得0.5分；
⑧多维度数据报表、运营分析报告（0.5分）
阐述报表类型（如科室维度、时间维度等）、说明分析维度（如效率分析、故障分析、趋势预测等）得0.5分。
上述子方案描述模糊或内容不针对本项目或方案内有缺少内容或未提供方案，对应子项不得分。
（四）信息追溯与设备仿真运维技术方案（6分）
提供所投产品拟实现设备SCADA仿真(3D)远程监控，业务数据追溯的技术方案。
①SCADA仿真远程监控系统框架描述（1分）
明确系统整体架构（如数据采集层、通信层、应用层等分层设计）0.5分；
说明3D仿真引擎选型或技术路线，0.5分；
②输送机与移栽机监控技术方案（1分）
明确输送机与移栽机的关键监控参数（如运行速度、负载状态、位置信号、故障代码等）0.5分；
说明异常工况（如卡箱、堵塞、偏移等）的自动检测与报警逻辑0.5分；
③提升机设备控制监控技术方案（1分）
明确提升机关键监控参数（如楼层定位、运行方向、门体状态、载重检测等）1分
④控制中心对整体设备与业务数据监控（1分）
对全线设备运行状态的集中监控方式（如设备拓扑图、状态色标等）1分
⑤收发站点对设备监控与任务追溯（1分）
收发站点本地对设备状态的监控方式（如站点触摸屏/指示灯等）0.5分
说明站点级任务追溯功能（如可查询本站收发记录、任务时间戳、操作人员等）0.5分
⑥移动端对任务信息追溯、收发箱业务运力分析与数据报表、设备异常短信提醒、监控输送任务超时报警等（1分）
移动端（APP/小程序等）对任务全流程信息的查询与追溯功能；移动端或Web端可查看3D监控图，实现远程可视化巡检；运力分析维度（如时段分布、科室排名、峰值统计等）及报表导出功能；异常告警的短信/消息推送机制，1分
上述子方案描述模糊或内容不针对本项目或方案内有缺少内容或未提供方案，对应子项不得分。
（五）运载能力分析（8分）
提供针对本项目拟定的箱式物流传输系统方案及运载能力分析。可以将项目配置和其他项目历史数据导入到效率模拟分析器进行运载能力分析，模拟分析结束后导出分析报告，报告需包含①项目数据统计、②物资流向分析、③输送时间计算分析、④时间段波峰波谷流量分析、模拟的任务清单等。
①项目数据统计（2分）
明确本项目涉及的科室数量、收发站点数量及分布楼层；统计物资的日均/峰值发送量预估；2分
②物资流向分析（2分）
明确各物资类别的起点与终点科室对应关系（如药房→各病区、检验科→各临床科室等）2分
③输送时间计算分析（2分）
明确输送时间的计算模型或公式（如距离÷速度+等待时间+提升时间等）2分
④时间段波峰波谷流量分析、模拟的任务清单等（2分）
提供按时间段（如每小时或每2小时）统计各时段的任务发送量；展示全天流量分布曲线；任务清单包含关键字段（如任务编号、发送站点、接收站点、物资类型、发送时间、到达时间、输送时长等）2分
上述子方案描述模糊或内容不针对本项目或方案内有缺少内容或未提供方案，对应子项不得分。

（六）深化设计方案（5分）
根据投标人提供的针对本项目深化的系统设计方案进行评定。
①箱式物流系统分布及输送路径规划（2.5分）
提供箱式物流系统整体平面布局方案图，明确各楼层站点布置；标注系统与建筑结构的空间适配关系（穿楼板、墙体预留洞口尺寸），可配套提供水平线安装图例、穿墙开洞图例；设计说明中应包含系统与梁、柱、楼板等结构要求及强弱电预留需求。
[bookmark: _GoBack]②气动物流路由、管道规格及建筑空间配套方案（2.5分）
提供气动物流系统整体路由方案图，明确管道走向及截面规格；图纸应体现系统强弱电预留需求、管道布置对应的建筑开洞及空间配套要求，并配套提供管道安装节点示意图
上述子方案描述模糊或内容不针对本项目或方案内有缺少内容或未提供方案，对应子项不得分。

（七）施工组织措施（5分）
根据投标人针对本项目整套物流传输系统施工组织措施进行评定。
①施工技术方案（1分）
明确箱式物流及气动物流各分项工程的施工工艺流程（如轨道安装、管道敷设、设备安装、电气接线、系统调试等），流程逻辑清晰、工序衔接合理得1分
②项目实施计划（1分）
将项目实施划分为清晰的阶段（如深化设计、材料进场、安装施工、单机调试、系统联调、试运行、验收移交等），各阶段目标明确得1分
③工期网络图（工期进度计划与措施）（1分）
明确各工序的起止时间、持续时间、逻辑关系及关键路径得1分
④与交叉工程协调配合方案（如装饰工程、水电安装工程、消防工程等）（1分）
明确本项目涉及的交叉工程类型（如装饰工程、水电安装工程、消防工程、暖通工程、智能化工程等）及各交叉工程的接口关系得1分
⑤验收方案（1分）
说明验收的阶段划分（如隐蔽工程验收、单机验收、系统联调验收、试运行验收、竣工验收等）及各阶段验收标准与依据得1分
上述子方案描述模糊或内容不针对本项目或方案内有缺少内容或未提供方案，对应子项不得分。

（八）项目负责人（4分）
投标人或所投本项目核心产品品牌制造商拟派本项目负责人
1、具有机电安装工程二级注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B证）的，得2分；
2、具有机电类或电气类工程师职称的得1分；机电类或电气类高级工程师职称的得2分。
注：须提供拟派项目负责人相关证书及投标人或所投本项目核心产品品牌制造商为其缴纳的近三个月内任意一月的社保证明材料扫描件，否则不得分。
（九）项目管理团队人员（4分）
投标人或所投本项目核心产品品牌制造商拟派安装技术团队情况（项目负责人除外）：
1、专业技术人员：提供中级及以上工程师职称证书（专业要求在以下范围内：机电类专业、电气类专业、机械类专业、计算机类专业、软件类专业），每个证书得1.5分，本项最高得3分。
2、拟派本项目专职安全员具有安全生产考核合格证C类证书的，每提供一人得1分，本项最高得 1分。
注：（1）须提供项目人员证书及投标人或所投本项目核心产品品牌制造商为其缴纳的近三个月内任意一月的社保证明材料扫描件；
（2）同一人员多本证书不能重复得分。
（十）履约能力（2分）
投标人自2023年1月至今类似项目业绩情况，每提供一份得1分，最高为2分。
注：投标人须提供以下资料的清晰扫描件作为业绩证明材料，三项缺一不可，否则该业绩不予计分：
1.正式签订的合同（关键页须完整，包括合同双方信息、项目内容、合同金额、签订时间等）；
2.项目竣工验收证明文件（须加盖项目业主单位公章）。
（全文完）
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文件变更记录


变更类型：A-增加、M-修订、D-删除


版本号 变更日期 变更类型 变更人 变更摘要 备注


1.1.0 2022.05.11 M 徐冉 增加【项目采购参与-评审结果


查询】操作说明


1.1.1 2022.08.29 A 徐冉 第八章节增加【项目采购参与-


合同在线签订】、【项目采购参


与-采购合同验收】操作说明；


增加第九章节【质疑投诉申请】


操作说明


1.1.2 2022.09.09 M 徐冉 修改第三章节、第七章第1节【开


评标-进入开标大厅】操作说明


1.1.3 2022.09.20 M 张靖 修改【标书制作】操作说明


1.1.4 2022.09.26 M 徐冉 修改【供应商网上投标参与】、


【标书制作】、【开评标】、【项


目采购参与】操作说明；


1.1.5 2022.09.30 M 张靖 修改【项目参与】、【项目质疑】


操作说明：


1.1.6 2022.10.27 M 张靖 修改第三章【供应商网上投标参


与】、第七章【评审（2 次报价


询标）】


1.1.7 2023.01.16 M 徐冉 修改第三章【供应商网上投标参


与】、第六章【上传投标文件】


操作说明


1.1.8 2023.03.08 M 徐冉 修改第三章【供应商网上投标参


与】操作说明


1.1.9 2023.04.05 M 徐冉 修改开标大厅、工作台相关操作


界面，修改【CA 绑定与解绑】操


作说明


1.2.0 2023.04.20 M 耿晓晓、


徐冉


增加【视频会议】操作说明；


增加【手机绑定与解绑】、【找


回密码】操作说明


1.2.1 2023.05.19 M 徐冉 修改【供应商注册信息】操作说


明；


增加【基本信息变更】操作说明


1.2.2 2023.06.12 M 耿晓晓、


徐冉


第六章增加【模拟解密】、第七


章增加【谈判响应】操作说明


1.2.3 2023.06.30 M 耿晓晓 第七章增加【多轮报价】操作说


明


1.2.4 2023.07.25 M 耿晓晓 第三章增加演示视频上传、更正


公告记录说明；


1.2.5 2023.08.04 M 耿晓晓 第三章修改演示视频上传说明







1.2.6 2023.09.05 M 耿晓晓 CA、签章相关截图修改


1.2.7 2023.09.15 M 李盼 修改【平台首页】相关内容


1.2.8 2023.11.17 M 徐冉 修改【合同签订】操作说明
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一、客户端安装说明


1.1、安装标书制作客户端


客户端可在参与详情页下载


1. 关闭 360 安全卫士、杀毒软件后（如果没有关闭安全卫士和杀毒软件，安装过程


中需要注意，弹出提示框的时候，始终选择允许程序运行），然后双击后缀 exe 的安装程


序，进入安装页面。


2. 点击“安装”按钮，进入安装页面。







1.2、地区选择及控件安装


1. 投标地区选择【苏采云】，CA 驱动选择【政务 CA】，签章厂商自动默认为方正签


章。







启动客户端后如果电脑缺少控件会如下图展示缺少哪些控件，进行下载，安装即可。


安装完控件后，打开客户端如下图页面就可以正常使用了。







二、供应商注册入库


2.1、供应商注册信息


1. 打开苏采云首页，点击用户注册按钮（系统需使用谷歌浏览器）


网址：http://jszfcg.jsczt.cn/


2. 认真阅读注册协议，点击同意按钮。







3. 填写账户信息：


【用户类型】：用户类型勾选供应商。


【机构名称】：填写机构名称。


【用户账号】：填写用户登录系统账号。


【账号密码】：填写用户登录系统密码。


【确认密码】：二次确认密码。


【绑定手机号】：填写账号绑定的手机号。填写未绑定过苏采云账号的手机号码后，


点击【获取验证码】。


【验 证 码】：填写 6 位验证码。


【邮 箱】：填写注册邮箱。


账号信息填写完毕后，点击【提交】按钮，提交。


4. 系统提示注册成功，点击登录按钮登录。







5. 选择账号登录，输入注册的账户与密码，完成验证。点击【登录】按钮，登录到


系统中。


6. 按照系统要求，按步骤填写【基本信息】、【资质信息】、【人员信息】、【出


资信息】、【财务信息】信息全部填写完毕后，点击右下角【提交】按钮，提交审核。







2.2、CA 锁办理


根据采购公告中的 CA 办理附件进行 CA 办理。


注：网上参与投标、下载采购文件、上传标书，都需要 CA Key 接入电脑。


2.3、CA 绑定与解绑


1. 审核成功后，使用账户密码登录系统，系统会进行 CA 绑定提示，若无提示，可先


点击“系统设置”或“账号设置”，选中“CA 绑定”进行 CA 绑定。







【立即绑定】：确认插入需绑定的 CA 后，输入 CA 口令绑定，之后用户想要使用该账


号登录系统，只能使用已绑定的 CA 登录。


2. 【立即解绑】：供应商已经绑定过 CA，如果需要更换 CA，需要先解除绑定。输入


CA 口令后，点击【确定】。







3. 解绑成功后，可以绑定新的 CA。


注：CA 到期后，需更换 CA 之前，需要进行 CA 解绑操作。在 CA 申请成功后，重新进行


CA 绑定操作。


2.4、手机绑定与解绑


1. 点击【手机绑定】，在显示的手机绑定栏中进行绑定手机号操作。


【立即绑定】：填写未绑定过苏采云账号的手机号码后，点击【获取验证码】。


【验 证 码】：填写 6 位验证码。


【完成绑定】：完成手机号绑定。







2. 【解除绑定】：账号已经绑定过手机号，如果需要更换手机号，需要先解除绑定。


点击【获取验证码】，录入 6 位验证码后，点击【解除绑定】。


3. 解绑成功后，可以绑定新的手机号。


【注意事项】：


绑定手机号可用于找回供应商账号的密码。


2.5、找回密码


1、打开苏采云首页，点击【密码找回】按钮。







2、账号绑定的手机号，点击【获取验证码】按钮，验证码通过短信发送到已绑定的手


机号上。


【绑定手机号】：填写账号绑定的手机号。


【获取验证码】：点击【获取验证码】。


【验 证 码】：填写 6 位验证码。


【输入密码】：填写用户登录系统密码。


【再次输入密码】：二次确认密码。


【开始验证】：通过身份验证，完成新密码的设置。


【注意事项】：


密码找回的前提是，账号已绑定手机号并且账号未绑定 CA。若账号已绑定 CA，或登录


账号遗失，无法使用账号密码登录，请联系苏采云首页客服。







三、供应商网上投标参与


1. 供应商登录系统后，点击【项目参与】，进入供应商工作台页面。


2. 点击【采购项目】，进入采购项目参与页面。


3. 选择可参与项目，点击“我要参与”按钮，进入详情。


4. 进入采购项目参与详情，点击“参与投标”按钮，填写确认函后“保存”后进入







签章页面，点击“电子签章”，签章完成后点击“提交”，参与成功。


注：


（1）更正公告记录仅展示更正电子投标文件格式的次数。


5. 当项目要求上传演示视频时，供应商在报名后可以上传演示视频文件，上传的文


件在评标时，可被项目经办人下载查看。







注：


（1）演示视频在报名后即可上传，上传后可以在投标文件接收截止时间之前重新上传


或删除；


（2）单个视频附件压缩包大小不得超过 50M，整体附件压缩包不得超过 300M，压缩包


文件格式为 zip 格式。


6. 如需取消参与，可以点“撤销参与”按钮，点击“确定”，在弹出的 CA 密码验证


窗口中，输入 CA 验证码，点“确定”。







7. 点击“操作指南”，可查看供应商投标步骤，界面如图所示。


四、下载采购文件


选择已参与项目，进入项目采购参与详细，点击“文件下载”，下载招标文件，点击


“客户端下载地址”，下载投标文件客户端。下载的招标文件为加密文件，需使用投标文


件客户端打开并制作投标文件。







五、标书制作


5.1、将下载的采购文件导入标书制作客户端


注：如果项目采购文件变更并发布更正公告。需要重新下载采购文件。


1. 电脑插入 CA 锁，双击打开客户端软件 弹出如下界面。


2. 点击导入新项目。







3. 浏览采购文件所在的路径，选中采购文件并上传。导入成功，如下图。


5.2、招标文件浏览


1. 点击编制，进入制作标书。







2. 招标文件浏览


点击招标文件浏览，可查看项目的基本信息、评审方式、投标文件初稿内容、评分项


等内容。


5.3、投标文件制作


供应商双击页面上方，可选择右上角对应扣除类型，并且标书确认后，无法进行选择。







点击左侧的采购文件目录节点，右侧定位到标书相应章节，将相应的标书内容导入到


其中。


5.3.1、例如填写开标一览表，如下图。


点击左侧菜单“开标一览表”，在右侧填写开标一览表报价等信息，点击“保存”按


钮。







5.3.2、例如填写该项目的“技术参数及性能”节点


点击菜单节点“目录”，右侧栏定位到目录章节，点“导入”按钮导入 word 或者 pdf


文件信息。


注：所有菜单节点都填写完成以后，才能进入下一环节“评审指标响应”，如下图。


5.4、评审指标响应


5.4.1、按大节点加载内容


点击 按钮，左侧显示标书的菜单节点，点击响应点标志，如下图：







“加载内容”按钮，右侧即显示对应的标书内容。


以此项目为例，点击“技术商务评审”的“加载内容”按钮，右侧栏显示具体信息。


5.4.2、响应点（评分点）定位


标书中的大节点后面有“加载内容”按钮，加载内容以后，对节点下方的响应点（或


者说是评分点）进行标书位置的定位，便于评委快速定位到标书的各个响应点位置，进行


评审。


1. 以此项目为例，给 “综合评审评分项”中的响应点“技术商务评审”响应点定位。


点“响应”如下图。


2. 弹出窗口输入评分点名称，然后点确定按钮。







3. “测试”就是刚刚响应的评分点名称，如下图。


4. 将右侧显示的项目方案，翻到第 2 页（右下角翻页按钮）。







5. 点“定位”按钮即可完成响应点定位。


6. 定位完成，显示如下图。如需解除绑定重新定位，点对应的解除按钮即可。


7. 所有响应点（评分点）响应以后，进入下一步“投标文件签章”。







5.5、投标文件签章


1. 点 按钮，对标书进行电子签章，


选择一项，点“签章”按钮签章，签章以后，“是否已签章”显示为 ，所有的章


节都签章以后，才能进行下一步合并标书操作。


例如对“开标一览表”签章，选择以后，点“签章”按钮。


弹出签章页面，选择需要使用的签章，点击盖章建议选择“鼠标一次定位连续在多页


同一位置签章”，然后点“签章”按钮。







点击签章后，弹出请输入密码窗口，输入 CA 锁密码即可，如下图。


注：输入密码后，会默认记住密码。


2. 将显示的签章定位都第一页的签章位置上，单击，则系统自动开始对每页进行签


章，且签章的位置和第一页相同。







3. 签章完一页后记得点保存按钮，保存后章图案会变成√，这样就说明这一项签章


完成了。


5.6、合并标书


所有签章都完成后，点“合并标书”按钮 。







合并完成后可查看合并文件（即制作完成的标书），也可点“导出非加密标书”导出


pdf 格式的标书到本地电脑。


5.7、投标文件导出


点击保存按钮，导出投标文件，如下图，文件后缀为 zip。


点保存按钮，导出成功提示如下图。导出的文件可在制作工具中验证是否完整。







六、上传投标文件


6.1、上传文件


投标文件制作完成后进入“参与详情”页面，点击“上传文件”，上传已制作完成的


投标文件，投标流程结束，等待开标。


6.2、模拟解密


投标文件提交后，可通过模拟解密操作检测投标文件包是否可以在开标阶段正常解密。


1. 点击模拟解密，跳出弹窗，注意事项确认。







2. 点击模拟解密，弹出模拟解密页面。


3. 点击开始，第一步验证环境。验证模拟解密环境，若环境不符合，会提示具体不


符合的原因。







4. 环境验证成功后，跳出 CA 密码输入弹窗。输入完毕后进入第二步模拟解密。系统


会验证您的 CA，请确保您用于验证的 CA 和客户端加密投标文件时使用的 CA 相同！若 CA


不一致，系统会给与相应提示。


5. 解密成功后，进入第三步模拟解密结果。


若投标文件不符合，在模拟解密结果处会提示具体的原因。







6.3、撤回文件


如需撤回投标文件，可以点“撤回文件”按钮，点击“确定”，在弹出的 CA 密码验证


窗口中，输入 CA 验证码，点“确定”。


注：如果投标文件在客户端重新修改过了，那就需要重新导出和上传新投标文件。将


原先上传的投标文件撤回，撤回后，就可重新上传新投标文件。


七、开评标


7.1、进入开标大厅


登录苏采云系统，点击“开标大厅”，选择对应项目。


开评标流程如下：


开标等待---->开标主持---->供应商解密---->唱标---->评审---->评审结束


说明：整个开评标环节，供应商只需要在【供应商解密】环节进行 CA 解密、【唱标】


环节进行唱标确认、【评审】环节等待询标澄清或最终报价的准备，其余环节均为语音播


报，供应商观看开标即可。







开标大厅 CA 提示信息


选择开标项目







7.2、供应商标书解密


等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后


及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。


开标等待页面 CA 检测提示信息


标书解密界面







1. 进入【供应商解密】环节后，系统会进行语音播报，根据语音播报的要求供应商


进行解密；


2. 在解密时长倒计时结束前，供应商可进行解密操作，当剩余时间为 0 后，供应商


则不可以进行解密操作；


3. 当所有供应商都解密或者仍有供应商未解密但剩余时间为 0 后，系统会自动进入


下一节点【唱标】。


7.3、唱标


1. 该界面投标人名称以及报价自动从电子投标件中获取，供应商确认无误后，可点


击【唱标确认】按钮进行确认；


2. 供应商请在倒计时结束前进行开标记录确认，倒计时结束后系统将会视为已确认；


3. 当所有供应商都确认或者剩余时间为 0 后，系统会自动进入下一节点【评标】，


界面会自动切入评标节点，等待评标。







7.4、磋商响应


1. 进入磋商响应环节，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息,查看自己


否


被邀请磋商。（注：采购方式为竞争性磋商时才存在该流程）


2. 供应商进入采购包磋商列表界面，点击【响应】按钮进行响应。







3. 页面弹出磋商要求函，供应商需要在倒计时结束后，点击【我知道了】，完善磋商


回复栏内容后，点击【保存并下一步】。


4. 供应商点击【签章】按钮，待磋商响应函签章结束后，点击【提交】，至此供应商







第一轮磋商响应流程结束。


7.5、谈判响应


1. 进入谈判响应环节，供应商可通过查看【谈判响应】菜单中的待办信息,查看自己


否被邀请谈判。（注：采购方式为竞争性谈判时才存在该流程）







2. 供应商进入采购包谈判列表界面，点击【响应】按钮进行响应。


3. 页面弹出谈判要求函，供应商需要在倒计时结束后，点击【我知道了】，完善谈


判回复栏内容后，点击【保存并下一步】。







4. 供应商点击【签章】按钮，待谈判响应函签章结束后，点击【提交】，至此供应


商第一轮谈判响应流程结束。







7.6、评审（最后报价，多轮报价，答疑澄清）


1. 进入【评审】环节，则代表整个开标会议结束；


2. 供应商则会在此页的全部信息中查看到“评审进行中，耐心等待”。


7.6.1、最后报价


若评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面。若供应商在有效报价


时间内未进行报价，则视为放弃报价。


1. 最后报价发起后右侧公告栏会出现多次报价请求


2. 自动弹出界面，点击“立即报价”按钮，弹出最后报价确认函，倒计时结束后，


点击我知道了。







3. 若需要修改最后报价，点击【修改报价】按钮，上传分项报价表后，点击【确认


报价】提交流程至签章环节。


4. 供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。







5. 最后报价结束，若需要修改报价信息，需在剩余时间之内进行撤销，重新报价。


7.6.2、多轮报价


对于单一来源采购方式的项目，若评审组长发起多轮报价，开标大厅会显示“立即报


价”界面。若供应商在有效报价时间内未进行报价，则视为放弃报价。


1. 多轮报价发起后右侧公告栏会出现多次报价请求。


2. 自动弹出界面上，点击“立即报价”按钮，弹出报价页面。若需要修改报价，点


击【修改报价】按钮，输入报价金额后，点击【确认报价】提交流程至签章环节。







3. 供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。


4. 多轮报价结束，若需要修改报价信息，需在剩余时间之内进行撤销，重新报价。







7.6.3、答疑澄清


1. 当发起答疑澄清时，页面弹出处理答疑澄清消息菜单，需点击反馈进入。


2. 供应商点击答疑澄清按钮，进入询标回复界面，按钮上显示的数字为截止目前，


该供应商对应询标未回复数量。


3. 供应商点击【响应】按钮，进行询问响应。







4. 填写询问响应内容后，进行询问响应函签章，内容校验后进行提交。







7.7、视频会议


7.7.1、视频检测


供应商可在开标页面检测硬件环境是否符合远程视频会议要求。点击视频检测入口，


自动跳转至设备连接检测页面，对于检测不通过的环境，可以在处理后重新进行检测。


7.7.2、视频会议


评标开始后，供应商在开标大厅等待评标。评标过程中若接收到视频会议邀请，点击


进入，即可进入视频会议房间，可在线与评委，代理机构进行视频沟通。







7.8、评审结束


从评审活动完成，中标供应商确定后，系统自动进入【评审结束】环节，此时系统公


告中会提示评审流程结束，告知供应商可离开电脑，具体中标（成交）供应商请关注江苏


政府采购网-中标（成交）公告信息。







7.9、辅助功能


7.9.1、公告栏


开评标过程中，各个流程节点会有系统公告的相关信息进行发送，供应商可以在公告


栏直接查看到。


7.9.2、留言板


投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，可通过此功能进行提出；请供应商谨慎发


言以免被禁言。







八、项目采购参与


8.1、合同在线签订


1. 供应商登录苏采云系统，点击【项目参与】，进入供应商工作台页面。


2. 点击【采购项目参与】-【合同在线签订】-【签订】，进入合同签章页面。点击


上方【合同信息】可查看合同详细信息。







3. 点击【签章】按钮，输入验证密码，点击确定，选择位置进行签章操作。点击右


上方【签订】按钮，合同签订成功。


8.2、采购合同验收


1. 点击【采购项目参与】-【采购合同验收】-【验收申请】-【申请】，进入合同验


收申请页面。







2. 点击【选择合同】，自动带出对应合同信息和中标供应商信息。


3. 填入验收信息，点击右下方【保存并提交】按钮，进入流程结转页面，点击右下


方【提交】按钮，完成验收申请流程。







8.3、评审结果查询


1. 点击【采购项目参与】-【评审结果查询】，进入评审结果查询页面。


【项目信息】：供应商所参与项目的信息，包含项目编号、项目名称、采购方式、开


标时间。


【采购包信息】：供应商所参与采购包的信息，包含包号、包名称、报价方式、评审


方式。


【采购结果发布时间】：采购结果发布的时间。


【操 作】：可查看评审结果详情。


2. 点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。


九、基本信息变更


1. 供应商登录苏采云系统，点击【项目参与】，进入供应商工作台页面。







2. 点击【基本信息变更】，进入供应商基本信息变更管理页面。


【待 提 交】：待提交或监管退回的供应商基本信息变更事项。


【审 核 中】：待监管审核的供应商基本信息变更事项。


【已 通 过】：供应商已经变更的申请事项。


3. 点击【发起变更】按钮，进入信息变更申请页面。分为三个部分。







第一部分：选择变更内容


【查 看】：查看目前供应商的基本信息、资质信息、人员信息、出资信息、财务


信息。


根据实际情况选择【基本信息】、【资质信息】、【人员信息】、【出资信息】、【财


务信息】，点击【下一步】。


第二部分：完善变更信息


【变更内容】：第一步选择的需要变更的事项。


【说 明】：需要变更的事项的详细内容。


【状 态】：变更事项的状态，包括未变更、已变更。


【编 辑】：编辑需变更事项的具体变更内容。


【申 请 人】：录入联系人。


【联系方式】：录入联系电话。


完善变更信息后，点击【下一步】。







第三部分：预览变更信息


选择切换预览不同的变更事项，点击 按钮，可查看变更前的内容。确认需要变更的


信息无误后，点击【提交】按钮。


若变更事项包含基本信息、资质信息，则需选择下一步流程处理人，提交监管审核。


若不包含基本信息、资质信息，则无需审核，提交后即生效。


【注意事项】：


1. 变更内容包含基本信息、资质信息需入云受理；调整内容不包含基本信息、资质


信息无需审核。


2. 需入云受理的事项，所有变更内容在监管审核通过后生效；无需审核的事项，供


应商提交后立即生效。


3. 若有在途的变更事项，需审核通过后才能申请新的信息变更。
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